附件1
建设项目环境影响登记表
（适用于环境影响报告表简化为环境影响登记表的项目）
填报日期：
 
	项目名称
	新型化学技术与生物催化创新技改项目

	建设地点
	浙江省杭州市临平区经济开发区新洲路78号
	占地（建筑、营业）面积（m2）
	2700

	建设单位
	浙江普利药业有限公司
	法定代表人或者
主要负责人
	张学志

	联系人
	叶薇薇
	联系电话
	18872294485

	项目投资(万元)
	7585
	环保投资(万元)
	50

	拟投入生产运营日期
	2024年4月

	项目性质
	□新建    改建    扩建

	承诺备案依据
	“ 区域环评+环境标准 ”改革区域内，环境影响报告表简化为环境影响 登记表的建设项目

	
建设内容及规模
	工业生产类项目□生态影响类项目□畜禽养殖类项目□核工业类项目 （核设施的非放射性和非安全重要建设项目）□核技术利用类项目□电磁 辐射类项目
因市场需求变化，企业产品有所变更，同时企业生产工艺对清洁度要求提高，因此本项目对全厂制水系统进行技术改造。原审批项目实验室内容不变，仅将原位于5号楼的合成小试实验室搬迁至2号楼内。原审批产品均不再实施，本项目建设后全厂年产预充针4000万支、水针、冻干5000万支、滴眼剂5000万支、软膏978万支、胶囊16500万粒、片剂97910万片、颗粒剂17511万瓶、口服液1718万瓶。。

	


主要环境影响
	废气 废水
生活污水
生产废水
固废 噪声
□生态影响
□辐射环境影响
	

采取的环保措施及排放去向
	无环保措施：
消毒废气经新风系统过滤后直接通过排放至大气环境。【非甲烷总烃厂界无组织排放限值应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的限值要求。厂区内VOCs 无组织排放限值应满足DB33/310005-2021《制药工业大气污染物排放标准》中表6规定的要求。】
有环保措施：
称重废气采取滤筒除尘器+水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理措施后通过排气筒排放至大气环境。【DA001，排气筒高度15m，颗粒物和NMHC执行DB33/310005-2021《制药工业大气污染物排放标准》】
制粒粉尘采取滤筒除尘器处理措施后通过排气筒排放至大气环境。【DA011，排气筒高度15m，颗粒物执行DB33/310005-2021《制药工业大气污染物排放标准》】
粉碎粉尘采取滤筒除尘器处理措施后通过排气筒排放至大气环境。【DA007，排气筒高度15m，颗粒物执行DB33/310005-2021《制药工业大气污染物排放标准》】
干燥废气采取滤筒除尘器+水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理/滤筒除尘器处理措施后通过排气筒排放至大气环境。【DA001、DA003、DA010，排气筒高度15m，颗粒物和NMHC执行DB33/310005-2021《制药工业大气污染物排放标准》】
整粒粉尘采取滤筒除尘器处理措施后通过排气筒排放至大气环境。【DA003、DA008，排气筒高度15m，颗粒物执行DB33/310005-2021《制药工业大气污染物排放标准》】
混合粉尘采取滤筒除尘器处理措施后通过排气筒排放至大气环境。【DA002，排气筒高度15m，颗粒物执行DB33/310005-2021《制药工业大气污染物排放标准》】
胶囊填充粉尘采取滤筒除尘器处理措施后通过排气筒排放至大气环境。【DA005、DA006，排气筒高度15m，颗粒物执行DB33/310005-2021《制药工业大气污染物排放标准》】
压片粉尘采取滤筒除尘器处理措施后通过排气筒排放至大气环境。【DA004、DA009，排气筒高度15m，颗粒物执行DB33/310005-2021《制药工业大气污染物排放标准》】
包衣粉尘采取滤筒除尘器处理措施后通过排气筒排放至大气环境。【DA004，排气筒高度15m，颗粒物执行DB33/310005-2021《制药工业大气污染物排放标准》】
实验废气采取活性炭吸附措施后通过排气筒排放至大气环境。【DA012，排气筒高度15m，NMHC执行DB33/310005-2021《制药工业大气污染物排放标准》】
污水站废气采取二级水喷淋装置措施后通过排气筒排放至大气环境。【DA013，排气筒高度15m，NMHC、NH3、H2S、臭气浓度执行DB33/310005-2021《制药工业大气污染物排放标准》】
食堂油烟采取高效油烟净化措施后通过排气筒排放至大气环境。【DA014，排气筒高度4m，食堂油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准(试行)》】	
其他措施：
废水：设备及包材清洗废水、实验室废水、喷淋废水、循环冷却系统换水、洗衣废水、空调冷凝水、制水系统消毒废水等生产废水经厂区废水处理设施处理后外排；5万吨清下水无偿提供给新奥能源处理后使用，剩余清下水经厂区废水处理设施处理后外排；生活污水经化粪池处理后纳入市政管网。
噪声：通过对高噪声设备加设减震垫等减震设施，加强设备的维护、以及厂房隔声，使噪声达标排放。
[bookmark: _GoBack]固废：一般废包装材料、纯水制备设备废物、水处理污泥等一般固废委托相关单位综合利用或处置；危险废包装材料、废药品、实验室废液、一次性用品废弃物、废滤筒、废活性炭、废抹布、废乙醇、废日光灯、废硒鼓等危险废物委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。

	总量控制指标
	本次技改后全厂总量建议值为：VOCs 13.099t/a、COD 4.626t/a、NH3-N 0.231t/a。与原环评核定量相比较，新增总量为：COD 3.704t/a、NH3-N 0.138t/a。

	承诺：浙江普利药业有限公司及李进旺承诺所填写各项内容真实、准确、完整。建设项目符合“ 区域环评+环境标准 ”改革相关条件，是环境影响报告表简化为环境影响登记表项目。涉及总量控制的项目，投产前取得污染物排放总量指标，并落实区域削减平衡方案。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由：浙江翌星包装科技有限公司及李进旺承担全部责任。
法定代表人或者主要负责人签字：

	备案回执
该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：杭环临平改备﹝2024﹞          号。


 
 

填 表 说 明
 
 
1.建设项目符合《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“ 区域环评 +环境标准” 改革的指导意见》（浙政办发〔2017〕57 号）的规定。
2.建设单位自觉接受环境保护主管部门或者其他负有环境保护监督管理职责的部门的日常监督管理。
3.总量控制指标：填写地方生态环境管理部门核定的总量控制指标。没有总量控制指标的，填写无

