附件2
杭州市建设项目环境影响登记表
填报日期：     年   月   日
 
	项目名称
	杭州倍特生物医药有限公司临平政工出[2024]5号创新药和高端仿制药项目

	环境影响评价项目类别
	报告表

	排污许可行业类别
	化学药品制剂制造272

	所属改革区域
	临平国家级经济技术开发区
	改革区域规划环评文件审查和实施文件名称和编号
	《杭州余杭经济技术开发区总体规划修编（2020-2035年）环境影响报告书》、关于《杭州余杭经济技术开发区总体规划修编（2020-2035年）环境影响报告书》的审查意见（环审〔2022〕50号）

	建设地点
	浙江省杭州市临平经济技术开发区临平大道与新天路交叉口
	建筑面积（平方米）
	145251.89

	建设单位
	杭州倍特生物医药有限公司
	法定代表人
	郑为民

	联系人
	刘安详
	联系电话
	15755122850

	项目投资(万元)
	[bookmark: _GoBack]210000
	环保投资(万元)
	1200

	拟投入生产运营日期
	2028年12月

	项目性质
	□新建    □改建    扩建

	“三线一单”生态环境分区管控单元名称
	余杭区杭州余杭经济技术开发区产业集聚重点管控单元
	“三线一单”生态环境分区主要管控要求
	空间布局约束：根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。
污染物排放管控：严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。
环境风险防控：强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。

	规划环评相符性
	是  □否
	“三线一单”相符性
	是  □否

	建设内容及规模
	杭州倍特生物医药有限公司拟投资175193.28万元，现有厂区南侧新增用地约109.03亩，新建厂房及辅助用房总建筑面积约145251.89m2。项目购置粉碎机、筛分机、制粒机、压片机、包衣机等生产设备，最终形成年产64.925亿粒/片/支化学药品制剂的生产项目。

	主要环境影响及排放标准
	污染物类别
	主要产排污节点及污染治理设施
	排放去向
	执行的排放标准
	污染物排放总量

	
	废气
	10#车间药品生产产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过排气筒排放至大气环境。
	通过DA001排气筒（27m）排放至大气环境。
	DB33/310005-2021《制药工业大气污染物排放标准》
	工业烟粉尘0.727t/a、VOCs1.939t/a

	
	
	12#车间药品生产产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过排气筒排放至大气环境。
	通过DA002排气筒（27m）排放至大气环境。
	DB33/310005-2021《制药工业大气污染物排放标准》
	

	
	
	13#车间药品生产产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过排气筒排放至大气环境。
	通过DA003排气筒（27m）排放至大气环境。
	DB33/310005-2021《制药工业大气污染物排放标准》
	

	
	
	制粒乙醇废气经二级水喷淋处理后通过排气筒排放至大气环境。
	通过DA004排气筒（27m）排放至大气环境。
	DB33/310005-2021《制药工业大气污染物排放标准》
	

	
	
	质检废气经碱喷淋处理后通过排气筒排放至大气环境。
	通过DA005排气筒（27m）排放至大气环境。
	DB33/310005-2021《制药工业大气污染物排放标准》
	

	
	
	污水站废气经碱喷淋+水喷淋处理后通过排气筒排放至大气环境。
	通过DA006排气筒（15m）排放至大气环境。
	DB33/310005-2021《制药工业大气污染物排放标准》
	

	
	废水
	综合废水经“水解酸化+厌氧+好氧+絮凝沉淀+消毒”废水处理设施处理
	纳入市政污水管网，最终进入临平净水厂
	纳管标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷无三级排放标准，参照执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》）
排放标准：《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1 
	CODcr8.505t/a、NH3-N0.425t/a

	
	固废
	废一般包装材料、废反渗透膜、污泥等一般固废采用库房暂存，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求 
	一般固废委托相关单位综合利用。
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)
	419.4t/a

	
	
	危化品包装材料、不合格品、质检废物、废集尘、含酒精废抹布等危险废物在厂区危废仓库进行危废储存，项目产生的各类危险废物在产生点及时收集后，采用密封桶转运至危废仓库，危废仓库内地面采取必要的防渗、防腐措施和液体泄漏堵截设施。
	危险废物处置委托有资质单位。
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
	91.902t/a

	
	
	生活垃圾集中收集
	委托环卫部门清运
	--
	429.9t/a

	
	噪声
	（1）选用噪声低、振动小的设备。
（2）生产车间安装隔声门窗，生产时尽可能保持门窗关闭状态。
（3）针对放置于室外的污染治理设施风机，要求在风机外设置隔声罩，污染处理设施安装时，底部需配置阻尼减震设施。
（4）加强设备日常检修和维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
（5）加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。
	--
	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类声功能区标准
	--

	辐射类项目
	辐射环境影响
	--
	--
	--
	--

	
	废弃物
	--
	--
	--
	--

	
	辐射剂量约束值
	--
	--
	--
	--

	
	辐射环境管理措施
	--

	其他需要说明的问题：

	承诺：杭州倍特生物医药有限公司及郑为民承诺所填写各项内容真实、准确、完整。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由杭州倍特生物医药有限公司及郑为民承担全部责任。

法定代表人或者主要负责人签字：

	属地生态环境部门意见：
                         备案文号：

                                   （盖章）
                                    年  月  日


注意事项：1.建设项目应位于已实施“规划环评+环境标准”改革的园区；
2.建设项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当编制环境影响报告表的项目类别。 
 
