建设项目环境影响登记表
（适用于环境影响报告表简化为环境影响登记表的项目）
                                    填报日期：
 
	项目名称
	欧文斯科宁复合材料（中国）有限公司年产1.4万吨玻璃纤维多轴向增强材料技术改造及升级项目

	建设地点
	杭州余杭经济技术开发区宏达路118号
	占地（建筑、营业）面积（m2）
	160005.6

	建设单位
	欧文斯科宁复合材料（中国）有限公司
	法定代表人或者
主要负责人
	[bookmark: OLE_LINK1]PAUL WEI

	联系人
	肖文胜
	联系电话
	13332893670

	项目投资(万元)
	1750
	环保投资(万元)
	50

	拟投入生产运营日期
	2024年12月

	项目性质
	□新建   □改建    ☑扩建

	承诺备案依据
	临平国家级经济技术开发区“区域环评+环境标准”改革区域内，环境影响报告表简化为环境影响登记表的建设项目

	建设内容及规模
	工业生产类项目□生态影响类项目□畜禽养殖类项目□核工业类项目 （核设施的非放射性和非安全重要建设项目）□核技术利用类项目□电磁辐射类项目
欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司拟投资250万美元（折合人民币1750万元）在现有厂区内实施年产1.4万吨玻璃纤维多轴向增强材料技术改造及升级项目，项目建设内容包括：1、新增经编织布机、裁切机，玻璃纤维多轴向增强材料生产能力增加1.4万t/a；2、为提高可持续发展水平，工厂不断致力于固废减量资源化和能源效率的提高，新增1套玻璃纤维丝粉碎回用系统对现有部分废玻璃丝进行粉碎处理，粉碎后回用生产，实现固废的资源化；3、能效提高方面由于工厂不断致力于能效的提高，从而实现了蒸汽锅炉的规模的降低，采用2台1t/h燃气蒸汽锅炉（蒸汽发生器）替代现有的1台8/h燃气蒸汽锅炉；4、由于市场发展方向的调整，停止现有短丝生产线的运营。项目建成后，不会影响全厂玻璃纤维产能，即年产8万吨无碱池窑拉丝玻璃纤维。

	主要环境影响
	废气 废水
生活污水
□生产废水
固废 噪声
□生态影响
[bookmark: _GoBack]□辐射环境影响
	采取的环保措施及排放去向
	无环保措施：
[bookmark: OLE_LINK2]裁切粉尘直接无组织排放至大气环境。【厂区内颗粒物无组织排放《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）表B.1限值，厂界颗粒物无组织排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2限值】
有环保措施：
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45]粉碎粉尘、筛选粉尘采取密闭操作措施后直接无组织排放至大气环境。【颗粒物厂区内无组织排放《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）表B.1限值，厂界颗粒物无组织排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2限值】
球磨粉尘、烘干废气采取布袋除尘措施后通过排气筒排放至大气环境。【DA004，排气筒高度15m，颗粒物排放执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）表1限值，SO2、NOx排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）、《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（浙环函〔2019〕315号）限值】
锅炉烟气采取低氮燃烧措施后通过排气筒排放至大气环境。【DA007，排气筒高度15m，颗粒物、SO2、NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3、《关于进一步明确杭州市燃气锅炉低氮改造有关事项的通知》（杭大气办[2020]13号）限值】	
其他措施：
噪声：对高噪声设备采取隔声、吸声/消声、减震、厂房隔声等降噪措施，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态。
固废：边角料、玻璃渣、集尘灰等一般固废委托有关单位综合利用或处置。

	总量控制指标
	本次技改后全厂总量建议值为：COD12.139t/a、NH3-N0.607t/a、SO2 19.18t/a、NOx 46.727t/a、VOCs 0.003t/a，项目不新增COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs排放量。

	承诺：欧文斯科宁复合材料（中国）有限公司及PAUL WEI承诺所填写各项内容真实、准确、完整。建设项目符合“ 区域环评+环境标准 ”改革相关条件，是环境影响报告表简化为环境影响登记表项目。涉及总量控制的项目，投产前取得污染物排放总量指标，并落实区域削减平衡方案。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由：欧文斯科宁复合材料（中国）有限公司及PAUL WEI承担全部责任。
法定代表人或者主要负责人签字：

	备案回执
该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：杭环临平改备﹝2024﹞          号。


 
