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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产5000吨特种单丝技改项目

	项目代码
	2311-330481-07-02-104823

	建设单位联系人
	沈华锋
	联系方式
	13567369345

	建设地点
	海宁市尖山新区滨海路26号

	地理坐标
	经度：120°48′56.594″，纬度：30°18′29.904″

	国民经济行业类别
	C2923塑料丝、绳及编织品制造
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业29塑料制品业292

	建设性质
	■新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	■首次申报项目 

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	海宁市经济和信息化局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	3015
	环保投资（万元）
	66

	环保投资占比（%）
	2%
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

■是：   项目已经进行生产，挤出机和废气处理装置已安装，嘉兴市生态环境局（海宁）出具了现场检查记录表，要求企业停止生产，项目审批后投入生产，详见附件8         
	用地面积（m2）
	4887

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置判定情况
专项评价的类别

涉及项目类别

专项设置说明

是否设置

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目

项目排放乙醛，但周边500m范围内没有环境空气环境保护目标。

不设置

地表水

新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；

新增废水直排的污水集中处理厂

无生产废水直排
不设置

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。

厂有毒有害和易燃易爆危险物质未超临界量
不设置

生态

取水口下游500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

无河道取水口。

不设置

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不属于海洋工程。

不设置

综上，项目不设置专项。

	规划情况
	规划名称：《海宁经济开发区尖山新区总体规划（2016-2030 年）》

规划审批机关：海宁市人民政府

	规划环境影响

评价情况
	规划环评文件名称：《海宁经济开发区尖山新区总体规划（2016-2030年）环境影响报告书》；

召集审查机关：浙江省生态环境厅；

审查文件名称及文号：《浙江省生态环境厅关于海宁经济开发区尖山新区总体规划（2016-2030年）环保意见的函》（浙环函〔2019〕132号）。
规划名称：浙江省南北湖风景名胜区总体规划（2018-2035年）

审查机关：浙江省人民政府

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.1《海宁经济开发区尖山新区总体规划（2016-2030）》符合性
（1）规划范围
海宁经济开发区尖山新区位于海宁黄湾镇境内南部，四至范围为：东接海盐县澉浦镇，南侧和西侧紧邻杭州湾，东北至钱塘江路，西北靠大尖山、小尖山，总占地面积42.07km2。

（2）规划期限：2016-2030年
（3）发展定位
尖山新区性质定位：海宁城市副中心和钱江门户，总部商务基地，以新兴制造业为主导、兼具休闲旅游功能的生态型滨江新城。

发展目标定位：“一城三地”，即生态新城、经济重地、生态福地、休闲胜地。

（4）结构功能

规划形成“一心两轴四片区”的功能结构。

“一心”：公共服务中心，重点发展商贸商务服务业、文化娱乐、生态休闲等功能，承担新城主要的现代服务业功能，起到组织核心的作用；

“两轴”：杭州湾大道发展轴、新城路发展轴；

“四片区”：生态休闲片区、居住生活片区、总部基地片区和产业功能片区。

（5）产业导向
规划重点发展三大产业经济：

以战略性新兴产业为重点的先进制造业经济；

现代服务经济，包括高品质的商贸服务、环境优先型房地产业、完善的生产性服务业等；

特色鲜明的旅游休闲经济，包括商务休闲经济、运动休闲经济、旅游度假经济、健康养生经济等。

（6）工业用地规划布局
规划工业用地1086hm2，总体上分成两大产业片区：

①东部工业片区：位于六平申线以东。以杭州湾大道为界，又可分为北组团和南组团两个工业组团，北组团将以沙发等皮革家具生产为主，南组团将结合海宁优势产业，发展无污染和轻污染制造业；

②南部工业片区：六平申河以西、杭州湾大道-芙蓉河以南、嘉绍高速公路以东区域为南部工业片区，主要依托已有的制造业基础，特别是势头良好的外向型经济，努力发展光电产业、汽车及配件、新能源、新材料、机械制造等产业，提升整体综合竞争力。

规划符合性分析：企业租赁厂房位于尖山南部工业片区，该片区主要以发展无污染和轻污染项目为主。本项目主要从事单丝制造，生产过程中产生少量的有机废气，经过“干式过滤+二级活性炭”处理后可达标排放。企业所用能源为电能，属于清洁能源。因此，企业营运过程中对环境污染程度较轻。根据本项目备案通知书，项目行业类别为C2923塑料丝、绳及编织品制造，工艺特征涉嫌纺丝工艺，也属于C2822涤纶纤维制造，不在禁止和限制准入清单内。根据土地证，该厂房用地性质为工业用地，符合工业区用地布局规划，因此符合《海宁经济开发区尖山新区总体规划（2016-2030）》要求。

1.2《海宁经济开发区尖山新区总体规划（2016-2030年）环境影响报告书》符合性
浙江省海宁经济开发区管理委员会于2017年委托浙江大学承担了《海宁经济开发区尖山新区总体规划（2016-2030年）环境影响报告书》的编制工作，浙江省生态环境厅于2019年4月25日以浙环函[2019]132号出具了环保意见的函。

海宁市尖山新区管理委员会于2020年委托编制了《海宁经济开发区尖山新区总体规划（2016-2030）环境影响报告书六张清单修订稿》，对原规划环评中的六张清单进行补充调整。

本次评价重点对本项目与《海宁经济开发区尖山新区总体规划（2016-2030年）环境影响报告书》中“海宁尖山新区规划环评六张清单修编”相关要求，以及规划环评审查意见进行符合性分析。
1） 生态空间清单
本项目所在尖山新区生态空间为尖山南部工业片区（2-1），项目用地性质为工业用地，符合用地规划。对照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，本项目从事单丝制造，属于“二十六、橡胶和塑料制品业29塑料制品业292”，工艺特征涉嫌纺丝工艺，因此也属于“二十五、化学纤维制造业28”，工艺只涉及单纯纺丝制造，是二类工业项目，符合相关管控措施要求。

2） 现有问题整改措施清单
本项目为新建项目，不涉及现有问题整改措施清单上的问题。

3） 污染物排放总量管控限值清单
本项目建成后全厂总量建议值为：COD 0.069t/a、氨氮0.003t/a、VOCs 0.030t/a。本项目新增污染物总量主要是COD、氨氮、VOCs，新增污染物总量均在区域内替代削减，项目符合污染物排放总量管控限值清单中的相关要求。
4） 规划优化调整建议清单
本项目不涉及规划优化调整建议清单相关内容。

5） 环境准入条件清单
本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29塑料制品业292”和“二十五、化学纤维制造业28”，不属于限制类和禁止类项目，符合海宁经济开发区尖山新区准入要求。

6） 环境标准清单




	表1-2  环境标准清单

	类别
	主要内容
	本项目情况
	符合性

	空间准入标准
	尖山东部工业片区（2-1）
	1、调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件，禁止某些行业三类工业项目进入，严控三类工业项目数量和排污总量；

2、合理规划生活区与工业功能区，限定三类工业空间布局范围，在人居环境保障区和重点准入区间设置不少于100米防护绿地（生态绿地）等隔离带，工业企业之间设置一定防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全；

3、鼓励发展汽车及关键零部件、新能源利用（风能、太阳能）、机械装备（特种设备）、新材料等类型中无污染或轻污染的项目，清洁生产潜力大、废气污染物、危险废物产生量少的项目；

4、禁止畜禽养殖；

5、最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，严格限制非生态型河湖岸工程建设范围。
	本项目不属于三类工业项目，不在禁止和限制类产业清单内，符合产业布局规划要求
	符合

	污染物排放标准
	废水
	1、企业纳管污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，其中氨氮和总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)，有行业排放标准的企业纳管污水执行行业排放标准，如：轧钢类企业执行《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012），合成树脂企业执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572 -2015），合成革企业执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008），电池工业企业执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）。

2、尖山污水处理厂CODcr、氨氮、总氮和总磷等4项污染物执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018），其他污染物《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中的一级A标准。
	1.纳管污水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准要求。
2. 排放标准： CODcr、氨氮、总氮和总磷等4项污染物执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018），其他污染物《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中的一级A标准。
	符合

	
	废气
	1、企业生产过程中排放的废气分别执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；有行业排放标准的企业执行行业排放标准，如：轧钢类企业执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012），合成树脂企业执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），合成革企业执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008），电池工业企业执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013），涉涂装工序废气企业执行浙江省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）。根据《浙江省生态环境厅关于执行国家排放标准大气污染物特别排放限值的通告》，浙环发[2019]14号，全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值。

2、工业锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），其中改造后天然气锅炉氮氧化物排放浓度原则上不高于50mg/m3，鼓励新建或整体更换的天然气锅炉氮氧化物排放浓度稳定在30mg/m3以下；新建热电项目锅炉烟气执行浙江省地方标准《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB33/ 2147-2018）。

3、生活垃圾焚烧企业尾气排放执行参考欧盟标准并设计严于《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014) 的烟气污染物排放标准。
	本项目工艺废气中的颗粒物、非甲烷总烃、乙醛、臭气浓度排放执行《化学纤维工业大气污染物排放标准》（DB33 2563-2022）。
	符合

	
	固废
	危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单。一般废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）和《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环保部公告2013第36号）以及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。
	执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求
	符合

	环境质量管控标准
	污染物排放总量管控限值
	1、水污染物总量管控限值：COD299.658t/a，NH3-N29.966t/a，TP2.997t/a；

2、大气污染物总量管控限值：SO2378.987t/a，NOx612.06t/a，烟粉尘460.331t/a，VOCs1212.280t/a；

3、危险废物管控总量限值：81100t/a。
	本项目污染物排放满足相关总量管控要求
	符合

	
	大气环境质量标准
	常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改清单；特殊污染物参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气有害物质最高允许浓度以及《大气污染物综合排放标准详解》等。
	符合区域大气环境质量标准要求
	符合

	
	水环境质量标准
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。
	地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准
	符合

	
	声环境质量标准
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2、3、4a类标准
	执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准
	符合

	
	土壤环境质量标准
	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600-2018)、《土壤环境质量农用地土壤风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）
	执行《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)
	符合

	行业准入标准
	开发区涉及行业需执行的环境准入条件、环境准入指导意见，以及行业准入条件、技术规范等
	（1）《浙江省涤纶产业环境准入指导意见（修订）》

（2）《浙江省化学原料药产业环境准入指导意见（修订）》

（3）《国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》

（4）《海宁市黄湾镇（尖山新区）制造业发展优化升级方案》（2017年）

（5）《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》

（6）《市场准入负面清单》（2020年版）

（7）《海宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2020年）

（8）《浙江省挥发性有机物污染整治方案》

（9）《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》
	符合《市场准入负面清单》（2022年版）、《海宁市生态环境分区管控动态更新方案》（海政办发[2024]60号）、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》要求，符合行业准入标准要求
	符合


	
	7）小结

综上，本项目与“海宁尖山新区规划环评六张清单修编”中生态空间清单、现有问题整改措施清单、污染物排放总量管控限值清单、规划优化调整建议清单、环境准入条件清单、环境标准清单要求相符，项目建设符合海宁尖山新区规划环评要求。

（2）规划环评审查意见符合性分析

本项目与《关于海宁经济开发区尖山新区总体规划（2016-2030）环保意见的函》（浙环函[2019]132号）中相关优化调整和实施意见符合性分析详见下表。
表1-3  规划环评中相关优化调整和实施意见符合性分析

序号

审查意见

符合性分析

符合性

1

进一步深化本规划与环境功能区划、市域总体规划、土地利用规划等相关规划的联系，优化规划方案，细化产业导向、控制开发规模和时序，落实基础设施建设、环境保护措施和环境综合整治、清洁生产和节能减排要求。

本项目的建设符合土地利用规划，符合产业导向要求，区域基础设施完善，符合清洁生产和节能减排要求

符合

2

规划区应根据自身环境资源、环保基础设施情况结合环境综合整治需求，进行统筹协调和优化发展;严格按环境准入条件清单和排污总量限值控制要求进行下一步建设和开发。

项目建设符合环境准入条件清单和排污总量限值控制要求

符合
3

优化规划用地布局。首先需遵循“节约优先、循序渐进、滚动开发”的原则，提高土地集约利用效率，严格控制土地投资强度和容积率;同时针对区内遗留的布局不合理情况进行优化，按照工业用地性质，严格控制与周边居住和学校等敏感用地的距离。

本项目与周边居住区和学校距离较远，满足规划用地布局要求
符合
4

加强区域现状环境整治和基础设施的配套建设。进一步完善雨、污水收集系统，强化雨污分流;加强污水处理基础设施建设和日常运维管理，确保稳定达标，优化尖山污水处理厂尾水排放去向。严格控制入区企业废气污染，减缓对环境敏感目标的影响。强化固废综合利用和危废处置，入区企业需实施固废分类收集和规范危废的暂存场所，妥善处置各类固废

项目雨污分流。固废均妥善处置，有明确去向，环评中按照规范对企业提出了固废和危废的收集和暂存要求。
符合
5

(五)关注企业退役场地污染和环境风险:规划区应建立和建设环境事故风险管控和应急救援管理系统，杜绝和 降低环境风险的影响。

对企业提出了突发环境事件应急预案要求
符合
6

(六)建立区域环境管理体系、环境质量的跟踪监测与评价系统，维护区域的环境功能区质量;按规范要求及时进行环境影响跟踪评价。

不涉及

符合
根据上表，本项目建设符合《关于海宁经济开发区尖山新区总体规划（2016-2030）环保意见的函》（浙环函[2019]132号）中相关优化调整和实施意见要求。

1.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正）符合性
根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正）的相关要求：建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求。建设项目还应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求。

①建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求

1）“生态环境分区管控动态更新方案”符合性分析

项目位于海宁市尖山新区滨海路26号，对照《嘉兴市生态环境分区管控动态更新方案》（嘉环发[2024]39号），项目符合性分析如下：

表1-4  嘉兴市生态环境分区管控动态更新方案符合性分析

三线一单

有关要求

本项目情况

符合性

生态保护红线

全市划定生态保护红线 525.05 平方千米，其中，陆域生态保护红线 63.15 平方千米，海洋生态保护红线 461.90 平方千米。

本项目位于海宁市尖山新区滨海路26号，所在区域为工业区，根据《海宁市生态保护红线划定方案》，本项目不在生态保护红线范围内。
符合

环境质量底线

大气环境质量底线目标

以改善环境空气质量、保障人民群众人体健康为基本出发点，依据省委、省政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》、省生态环境厅等 17 部门联合印发的《关于开展减少污染天气攻坚行动的通知》，并参考《嘉兴市生态环境保护“十四五”规划》要求，确定嘉兴市大气环境质量底线目标：
到 2025 年，全域建成“清新空气示范区”，嘉兴市区平均空气质量优良天数比例达到 93%以上，市区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在27微克/立方米以下，全面消除重污染天气，基本消除中度污染天气，巩固提升城市空气质量达标成果。
根据《嘉兴市 2023 年生态环境状况公报》，海宁市2023年为环境空气质量达标区。

本项目废气污染物采取干式过滤+二级活性炭吸附设施处理后，废气可达标排放，不会影响区域环境质量改善目标的实现。
符合

水环境质量底线目标

到2025年，省控以上断面达到或优于Ⅲ类水质比例达到100%，市控以上断面达到或优于Ⅲ类水质比例达到85%，地下水质量Ⅴ类水比例完成省级下达任务。
到 2035 年，全市水环境质量全面改善，水功能区全面达标，水生态系统实现良性循环。
根据监测数据，黄湾徐家桥监测断面和黄湾黄山大桥监测断面的水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
本项目产生的纯水制备浓水和生活污水经过化粪池处理后一起纳管排放，不会突破水环境质量底线。
符合

土壤环境风险防控底线目标

到2025年，土壤环境质量稳中向好，地下水环境质量总体保持稳定，力争全域建成“无废城市”，受污染耕地安全利用率达到93%以上，重点建设用地安全利用率达到97%以上。到2035年，土壤环境质量明显改善，严格控制地下水污染防治重点区环境风险，生态系统基本实现良性循环。
本项目租用厂房进行生产，不新增土地，项目采取必要的防腐防渗措施后，土壤环境污染风险可控，不会突破土壤环境质量底线。
符合

资源利用上线

能源（煤炭）资源利用上线目标

到 2025年，全市全社会用电量达到707亿千瓦时，全社会用电负荷1362万千瓦；天然气消费量达到25.8亿方，电能在终端能源消费占比达到62%左右，煤炭消费量、单位地区生产总值能耗强度完成省下达目标。
本项目所需能源为电能，用量较小，不会突破区域能源利用上线。
符合

水资源利用上线目标

到2025年，全市用水总量控制在21亿立方米以内，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量较2020年下降16%以上，城市供水管网漏损率不高于6%，灌溉水有效利用系数提高至0.668及以上，城市再生水利用率不低于 20%，其中市本级、海宁、平湖、桐乡不低于 25%。

本项目用水量较少，不会突破区域水资源利用上线。

符合

土地资源利用上线目标

到2025年，嘉兴市耕地保有量不少于 1405.21平方千米，永久基本农田保护面积1271.75平方千米。到2025年，嘉兴市人均城乡建设用地控制在158平方米。

项目租赁厂房从事生产，不新增用地；项目用地性质为工业用地，不占用耕地，不会突破土地利用资源上线。
符合

通过对照《海宁市生态环境分区管控动态更新方案》（海政办发[2024]60号），本项目位于浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇产业集聚重点管控单元（ZH33048120003），项目符合性分析如下：
表1-5  海宁市环境管控单元符合性分析

环境管控单元

有关要求

本项目情况

符合性

浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇产业集聚重点管控单元（ZH33048120003）

空间布局约束
1、优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入条件。

本项目符合尖山新区产业准入条件要求

符合

2、合理规划布局三类工业项目，控制三类工业项目布局范围和总体规模，鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升改造。

对照《嘉兴市生态环境分区管控动态更新方案》，本项目属于二类项目

符合

3、禁止新增钢铁、铸造、水泥和平板玻璃等行业产能，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求和产能置换实施办法；提高电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业环保准入门槛，控制新增污染物排放量。

对照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，本项目属于C2923塑料丝、绳及编织品制造和C2822涤纶纤维制造，项目新增污染物执行排放量削减替代管理要求。

符合

4、严格限制新、扩建医药、印染、化纤、合成革、工业涂装、包装印刷、塑料和橡胶等涉VOCs重污染项目，新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。

项目属于C2923塑料丝、绳及编织品制造行业和C2822涤纶纤维制造，区别于传统的化纤熔融后通过纺丝甬道成丝过程使用大量的纺丝油形成有机废气和油雾的污染，本项目生产的单丝采用注塑机挤出，挤出后不使用纺丝油，产污特征与注塑过程相同，污染物排放量小，不属于涉VOCs重污染项目，项目所在地位于尖山新区，严格执行相关污染物排放量削减替代要求，且项目已通过海宁市经济和信息化局立项
符合

5、合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、有污染和干扰的工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。

企业用地属于工业用地，与居住区较远，周围设置防护绿地，符合空间布局约束要求。

符合

污染物排放管控
1、严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。

本项目新增总量可进行区域削减替代。

符合

2、新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。
本项目属于新建二类工业项目，污染物排放预计可达到同行业国内先进水平。

符合

3、新建、改建、扩建高耗能、高排放项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，强化“两高”行业排污许可证管理，推进减污降碳协同控制。
根据本项目备案通知书，项目行业类别为C2923塑料丝、绳及编织品制造，不属于两高行业，根据下列分析，符合生态环境保护法律法规和相关法定规划。企业在启动生产设施或者发生实际排污之前填报排污登记表。
符合

4、加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。

企业所在厂房已经依照相关部门要求进行了雨污分流，污水预处理后排入市政污水管网，故符合“污水零直排区”建设要求。

符合

5、加强土壤和地下水污染防治与修复。

厂区及车间地面按要求采取必要的防渗措施，正常情况下不会对土壤和地下水造成污染。

符合

6、重点行业按照规范要求开展建设项目碳排放评价。

本项目属于塑料制品业和涤纶纤维制造（单纯纺丝），不属于碳排放重点行业，无需开展建设项目碳排放环境影响评价。
符合

环境风险防控
1、定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。

本项目在建设完成、投产之前将按要求编制突发环境事件应急预案，并落实相关应急物资和措施。

符合

2、强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。

符合

资源开发效率要求

推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。

本项目严格控制水、电使用，生产过程中无需燃煤，后续生产将严格落实清洁生产理念，强化节能减排。

符合

综上，本项目符合海宁市黄湾镇产业集聚重点管控单元（ZH33048120003）要求。

3）“三区三线”符合性

根据《自然资源部办公厅关于浙江等省 (市) 启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》(自然资办函[2022]2080号)、《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》(自然资办函[2022]12072号)，“三区三线”中“三区”是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间，“三线”分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。本项目位于海宁市尖山新区重点地区，经对照浙江省“三区三线”划定成果，项目所在区域位于城镇空间范围内，不涉及基本农田和生态环保红线。

②排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求

根据工程分析及环境影响预测分析，本项目废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各类固体废物均可得到妥善处置，对环境的影响可接受，环境功能可维持现状。项目实施后，企业废水、废气污染物排放总量可在区域内进行削减替代，符合总量控制要求。
③建设项目还应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求

1）规划符合性

企业租赁厂房位于尖山南部工业片区，该片区主要以发展无污染和轻污染项目为主。本项目主要从事单丝制造，生产过程中产生少量的有机废气，经过“干式过滤+二级活性炭”处理后可达标排放。企业所用能源为电能，属于清洁能源。因此，企业营运过程中对环境污染程度较轻。根据本项目备案通知书，项目行业类别为C2923塑料丝、绳及编织品制造，工艺特征涉嫌纺丝工艺，也属于C2822涤纶纤维制造，不在禁止和限制准入清单内。根据土地证，该厂房用地性质为工业用地，符合工业区用地布局规划，因此符合《海宁经济开发区尖山新区总体规划（2016-2030）》要求。
2）产业政策符合性

A、国家产业政策

根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目不属于限制类和淘汰类，属于国家允许类投资项目；对照《市场准入负面清单(2022年版)》，本项目不属于禁止准入类项目；项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。

B、地方产业政策

对照《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》(浙长江办[2022]6号)，本项目不在其负面清单范围内。不属于《嘉兴市人民政府关于印发嘉兴市当前限制和禁止发展产业目录的通知》（嘉政发〔2005〕56号）、《嘉兴市淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2010年本）》中的限制、禁止（淘汰）类产业。
因此，项目符合国家、地方相关的产业政策要求。

1.5《建设项目环境保护管理条例》“四性五不批”符合性

根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号），本项目“四性五不批”符合性分析见如下。

表1-6  《建设项目环境保护管理条例》重点要求符合性分析

类别

内容

项目情况

符合性

四性

建设项目的环境可行性

本项目废气厂界排放达标，对周边大气环境影响较小，不触及大气环境质量底线；产生的污水纳入城镇污水管网，最终由海宁市尖山污水处理厂集中处理，CODcr、氨氮、总氮和总磷等4项污染物执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018），其他污染物《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中的一级A标准；所在地周边噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 3 类标准；固废均能得到妥善处置，对周围环境无影响。
符合

环境影响分析预测评估的可靠性

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求对项目进行环境影响分析，分析结果可靠

符合

环境保护措施的有效性

本项目废气处理拟采用干式过滤+二级活性炭吸附装置，项目基本满足HJ 2026-2013《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》、《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》相关要求。废水、固废中各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放，符合环境保护措施的有效性

符合

环境影响评价结论的科学性

本评价结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种污染因素可能造成的影响，环境结论是科学的

符合

五不批

建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划

本项目建设符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险较小，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划

符合

所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求

项目污染物采取措施后均能达标排放，能满足区域环境质量改善目标管理要求。

符合

建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏

项目采取污染防治措施符合规范，能够起到预防和控制生态破坏的作用，污染物排放排放达到国家和浙江省排放标准。
符合

改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施

项目属于新建项目，因此无原有环境污染和生态破坏情况

符合

建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理

本评价基础数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确合理

符合

根据上表，本项目符合《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）“四性五不批”审批原则要求。

1.6 与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》符合性分析
根据本项目备案通知书，项目行业类别为C2923塑料丝、绳及编织品制造。根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号），本项目符合性如下：

表1-7  《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》符合性分析

序号
环环评〔2021〕45号指导意见
本项目情况
是否符合
1
深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求；承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。
项目实施符合“三线一单”要求，具体分析见表1-4、表1-5。
符合
2
严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。
本项目建设符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，新增污染物总量在区域内削减替代。符合《海宁市生态环境分区管控动态更新方案》要求，项目为新建项目，属于橡胶和塑料制品业，不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃行业。 

符合
3
落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。
本项目属于新建项目，所产生的污染物按照区域污染物削减替代比例进行削减替代。
符合
4
合理划分事权。省级生态环境部门应加强对基层“两高”项目环评审批程序、审批结果的监督与评估，对审批能力不适应的依法调整上收。对炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。
本项目属于C2923塑料丝、绳及编织品制造，不属于条款所列行业。
符合
5
提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。
本项目属于新建项目，根据工程分析，项目采用先进适用的工艺和设备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平；企业生产均采用电能源。
符合
6
将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。各级生态环境部门和行政审批部门应积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。
根据《浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）》（浙环函[2021]179号），本项目属于C2923塑料丝、绳及编织品制造，无需开展建设项目碳排放环境影响评价。
符合
经对照分析，本项目符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）中的相关要求。
1.7 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则符合性分析
根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则（浙长江办〔2022〕6号），本项目符合性如下：

表1-8  《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则符合性分析

序号
浙长江办〔2022〕6号指导意见
本项目情况
是否符合
第十五条
禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。
本项目属于C2923塑料丝、绳及编织品制造和C2822涤纶纤维制造，不属于《环境保护综合目录》中的高污染行业。
符合
第十七条
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。
根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目不属于淘汰类项目。项目不属于外商投资项目。 

符合
第十九条
禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
根据表1-7的分析，本项目符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》。
符合
经对照分析，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号）中的相关要求。
1.8与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析
对照《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》，相关符合性见下表。

表1-9  《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析
项目
方案要求（部分内容）
本项目情况
相符性
优化产业结构
引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。
项目属于C2923塑料丝、绳及编织品制造及C2822涤纶纤维制造，企业单丝生产工艺与传统纺丝工艺不同，采用注塑机，挤出后不使用纺丝油，污染物排放量小，因此不属于高VOCs排放类项目，项目已通过海宁市经济和信息化局备案。项目不涉及生产涂料、油墨、胶黏剂和清洗剂等。项目不属于《产业结构调整指导目录》中限制、淘汰类，不涉及《国家鼓励的有毒有害原料(产品)替代品目录》中所列原料，不属于限制类工艺。
符合
严格环境准入
严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。
项目符合《海宁市生态环境分区管控动态更新方案》相关要求；项目VOCs可在区域内削减替代。
符合
严格控制无组织排放
在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。
本项目废气收集采用局部集气罩，风速不低于0.3m/s。
符合
建设适宜高效的治理设施
企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。
本项目有机废气收集后经“干式过滤器+二级活性炭吸附”处理后高空排放，并按要求足量添加、定期更换活性炭。
符合
加强治理设施运行管理
按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
要求建设单位在运营过程中待治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用。
符合
规范应急旁路排放管理
推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含VOCs排放的旁路。因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。应急旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装监控（如流量、温度、压差、阀门开度、视频等）设施等加强监管，开启后应做好台账记录并及时向当地生态环境部门报告。
项目不设置VOCs排放旁路，一旦废气处理设施发生故障，建设单位应立即停产。
符合
因此，企业在项目实施过程中，只要严格执行本项目要求的各项防治措施及相关要求，能够符合浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的有关要求。
1.9 与《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》符合性分析
加大传统产业节能改造力度。以纺织、印染、造纸、化学纤维、橡胶和塑料制品、金属制品等高耗能行业为重点，全面实施传统制造业绿色化升级改造。推动纺织印染、化学纤维、造纸、橡胶和塑料制品、电镀等行业产能退出，加大落后产能和过剩产能淘汰力度，全面完成“散乱污”企业整治。化纤行业能效提升措施，发展功能性、差别化高技术高性能纤维，提升产品结构。推广大型聚合装置己内酰胺回收利用、液相增粘熔体直纺纺丝、合成纤维熔纺长丝环吹冷却、高效烘干定型、压缩空气系统智慧节能等先进技术。推广天然气热媒锅炉直供热改小型天然气分布式热、电联供技术，提高天然气的利用效率。
符合性分析：本项目主要生产单丝，工艺涉嫌纺丝工艺，属于化学纤维制造中的单纯纺丝，主要工艺为熔融挤出喷丝、上油牵伸工序，生产过程中不涉及烘干定型工艺，区别于传统的化纤熔融后通过纺丝甬道成丝过程使用大量的纺丝油形成有机废气和油雾的污染，本项目生产的单丝采用注塑机挤出，挤出后不使用纺丝油，产污特征与注塑过程相同。另外，本项目使用能源均为电能，不涉及天然气的使用。综上，本项目符合《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》相关要求。
1.10 参考执行《杭州市化纤行业挥发性有机物污染整治规范（试行）》

根据本项目备案通知书，项目行业类别为C2923塑料丝、绳及编织品制造，工艺特征涉嫌纺丝工艺，因此开展相关政策的分析。参考《杭州市化纤行业挥发性有机物污染整治规范（试行）》（浙环办函〔2016〕56号），项目符合性分析如下：

表1-10  《杭州市化纤行业挥发性有机物污染整治规范（试行）》符合性分析
内容

序号

评价依据

企业相应情况

相符性

源头控制

1

氨法溶剂采用DMAC全面替代DMF。
本项目不涉及氨法。
符合

2

采用环保型纺丝油剂★
本项目均采用环保型油剂。
符合
工艺与装备

3
输送设备采用机械泵或无油真空泵，原则上淘汰水冲泵 

本项目不使用水冲泵。
符合
4
干燥设备淘汰电热式鼓风烘干和老式热风循环干燥
本项目不使用电热式鼓风烘干和老式热风循环干燥。
符合
综合管理

5
对所有有机溶剂采取密闭式存储，常压有机溶剂储罐的气相空间设置有氮气保护系统或有效的冷凝回收系统，装卸采用装有平衡管的封闭装卸系统
本项目对所有有机溶剂采取密闭式存储，不涉及有机溶剂储罐。
符合
6
纺丝油剂配制及储存采用密闭装置★
本项目油剂配制及储存采用密闭装置。

符合
废气收集

7
化纤合成单元废气、纺丝单元熔体纺丝废气、溶液纺丝废气收集处理
本项目对挤出废气进行收集后经“干式过滤+活性炭吸附装置”处理后高空排放。
符合
8
熔体纺丝单元纺丝油温>60℃，热辊机位置设置集气罩，收集油烟废气 

本项目为室温上油，不考虑油雾的产生。
符合
9
纺丝油温>150℃，热辊机位置设置集气罩，收集油烟废气，车间整体排风收集处理★
本项目为室温上油，不考虑油雾的产生。

符合
10
再生化纤生产过程瓶片熔融的螺杆挤出机上方设置排风罩收集泄漏废气
本项目不涉及再生化纤生产。

符合
11
母液罐、池及污水综合处理池等恶臭产生部位加盖收集恶臭气体
本项目不涉及母液罐、池及污水综合处理池等恶臭产生部位。
符合
12
VOCs污染气体的收集和输送满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路有明显的颜色区分及走向标识
要求废气管路设置明显的颜色分区及走向标识。
符合
废气治理
13
化纤合成单元废气VOCs处理效率不低于90%

本项目不涉及化纤合成单元。
符合
14
熔体纺丝单元油烟处理效率不低于80%

本项目为室温上油，不考虑油雾的产生。

符合
15
需要纺丝车间或生产线增加区域性排风收集系统的企业，区域排风的油烟处理效率不低于30%★
本项目不要求增加区域性排风收集系统。
符合
16
氨纶溶液纺丝单元采取了有效的溶剂回收技术，溶剂回收率不低于90%

本项目不涉及氨纶溶液纺丝单元。
符合
17
再生涤纶短纤生产废气VOCs处理效率不低于90%

本项目不涉及再生涤纶短纤生产。
符合
18
企业废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及环评相关要求
要求废气排放达到《化学纤维工业大气污染物排放标准》（DB33 2563-2022）相关要求。
符合
说明：1、加“★”的条目为可选整治条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求。 

2、整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。
根据上表，建设单位按本环评要求做好各项废气收集和处理措施，完善各项环境管理制度，则本项目的建设可符合《杭州市化纤行业挥发性有机物污染整治规范（试行）》中的相关要求。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1.1项目由来
浙江宝力特种丝业有限公司成立于2020年10月10日，经营范围包括许可项目：合成纤维制造；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；产业用纺织制成品制造等。企业原地址位于浙江省嘉兴市海宁市尖山新区枕江路，主要进行单丝及复合材料销售，由于单丝市场前景广阔，企业于2024年搬迁至浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇尖山新区滨海路26号A区（同时营业执照注册地址变更），进行单丝生产项目建设。2024年12月10日，嘉兴市生态环境局（海宁）对企业进行了检查，企业正在生产，现场已安装7台挤出机，废气经收集处理后排放，然而企业建设前期未履行环保手续，嘉兴市生态环境局（海宁）要求企业停止生产，项目审批后方可投入生产。
目前企业已停止生产，并根据相关法规委托开展环境影响评价工作。企业拟在已建设施基础上购置空压机、循环泵、冷却塔等辅助设备，项目总投资3015万元，建设年产5000吨特种单丝技改项目。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规的规定，本项目需要进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29-塑料制品业292”，不涉及涂料使用，环评类别为报告表。同时，项目还属于C2822涤纶纤维制造，生产工艺仅为单纯纺丝，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，确定本项目类别为“二十五、化学纤维制造业28-合成纤维制造282-单纯纺丝制造”，环评类别为报告表。
本企业位于尖山新区，根据《海宁经济开发区尖山新区“区域环评+环境标准”改革实施方案（试行）》，其对照结果如下：

表2-1 《海宁经济开发区尖山新区“区域环评+环境标准”改革实施方案（试行）》

环评审批负面清单

本项目情况

是否列入清单

环评审批权限在生态环境部的项目

不属于
否
需编制报告书的电磁类和核技术利用项目

不属于
否
有化学合成反应的石化、化工、医药项目

不属于
否
涉及涂层、定型、复合、烫金、印花等工艺的纺织品后整理项目

不属于
否
涉及喷涂、滚涂、清洗、印刷等使用有机溶剂的项目

不涉及

否
金属制品表面处理及热加工

不属于
否
一般工业固体废物（含污泥）处置及综合利用

不属于
否
增加重点污染物[化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、重金属（铅、汞、铬、镉，类金属砷）、挥发性有机物]排放量的项目

本项目全厂建成后增加总量

是
《海宁市环境功能区划》规定的三类工业项目

不属于
否
其它重污染、高风险及可能严重影响生态的项目

不属于
否
综上所述，本项目不可降级编制环境影响登记表。受浙江宝力特种丝业有限公司委托，浙江百诺数智环境科技股份有限公司承担了本项目环境影响评价工作。根据国家和浙江省建设项目管理的有关规定，按照建设单位提供的项目技术资料、国家产业政策、地方相关规划和《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，在我公司技术人员赴现场踏勘调查、收集项目所在区域相关资料的基础上，编制完成了本项目的环境影响报告表，并交由项目建设单位报请生态环境主管部门审查。
2.1.2项目组成
项目组成和建设内容见下表：
表2-2 项目组成
工程组成

工程规模及建设内容

备注

主体工程

生产车间

设有挤出机、牵伸机、烘箱、吸料干燥机、收卷机等设备，租赁面积为3000平。

租赁厂房

储运工程

原料仓库

原料仓库位于车间东侧（面积约100m2）。

租赁厂房

成品仓库
成品仓库位于车间西侧（面积约80m2）。

租赁厂房

辅助、附属工程

办公区

位于车间西南角，面积为80 m2
租赁厂房

休息室

位于车间西侧，面积为40 m2
租赁厂房

打包车间

位于车间西侧，面积为80 m2
租赁厂房

检测室

位于车间西侧，面积为37 m2
租赁厂房

配件间

位于车间东南侧，面积为30 m2
租赁厂房

成品包装区

位于车间南侧，面积为500 m2
租赁厂房

公用工程

供水

自来水由市政供水管网供水。纯水由纯水机供给

新增一台纯水机

排水

全厂排水采用雨污分流制，纯水制备浓水和生活污水经化粪池处理后一同纳管排放。

厂房原有

供电

当地供电局供应

厂房原有

循环冷却系统

企业设置1台冷却塔，冷却水循环使用不外排，定期补充损耗，循环冷却水规格为20t/h。其中一部分水用作干燥机等设备的间接冷却水，一部分水用作挤出之后的直接冷却水（冷却箱体积为2m*1.3m*1m）。

本项目新建

环保工程

废气

本项目挤出废气通过集气罩收集，总风量为3000m3/h，收集到的挤出废气送“干式过滤+二级活性炭吸附”装置处理通过DA001排气筒（15m）排放。

本项目新建

废水

生活污水经过化粪池处理后与纯水制备浓水纳管排放

依托已建设施。

固废

企业在南侧设1间一般工业固废仓库，有效暂存容积为100m3。

本项目新建

危废

企业在南侧设1间危废仓库，有效暂存容积为10m3。

本项目新建

劳动定员与生产班制

劳动定员

本项目劳动定员20人。

/

生产天数

本项目生产天数为300天。

/

生产班制

两班制，单班工作时长12h。

/

2.1.3主要产品
本项目产品方案详见下表。
表2-3 项目产品方案
序号

产品名称

单位

本项目

备注

1

特种单丝

t/a

5000
属于PET单丝，内径有3种，分别为0.25mm、0.30mm、0.35mm

2.1.4主要生产设备
（1）生产设备一览表

全厂设备列表如下：
表2-4 项目生产设备一览表
序号
设备名称
设备型号

数量
备注
1
圆丝拉丝机组（7组）
吸料干燥机

SCD-750U/400H-D

7台（单组1台）
上料、烘干
2
挤出机
XJX-90*30

7台（单组1台）
熔融、挤出
3
牵伸机
315-750*5

28台（单组4台）
定型、拉伸
4
烘箱
5000*1150*1300

28台（单组4台）
热水拉伸、检验单丝收缩率

5
收卷机
7000*1700*2000*64

14台（单组2台）
收卷
6

空压机
--

1台

--

7

循环水泵

--

2台

--
8

活性炭吸附设备
--

1台

--
9
冷却塔

20m3/h
1台

循环水冷却
10
超声波清洗机

--
2台

清洗滤头

11

检测仪

--

2套

检验单丝强度
12

纯水机

1t/h

1套

纯水制备
（2）项目产能匹配性分析

单丝生产过程中挤出是必不可少的一道工序，本项目共有7组圆丝拉丝机，共7台挤出机，本项目的产能匹配性分析如下：

表2-5 挤出机设备匹配性分析
项目
挤出机
最大挤出速率(kg/h)

108

工作时长(h/a)

7200
单台设备生产产能(kg/a)

777600

设备数量(台)
7

最大产能(t/a)
5443.2

本项目目标产能(t/a)
5000
设备负荷率%
92%

综合考虑项目实际营运过程中的工件流转、设备维护等情况，本项目主要生产设备配置情况与产能基本匹配。
2.1.5主要原辅料
（1） 消耗情况

项目实施后主要原辅材料及能源消耗情况见下表。
表2-6 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表

序号

原料名称

单位

本项目用量

储存量
备注

1

PET粒子
t/a

4965.018
1250

1t/袋
2

润滑油
t/a

2
0.05
50kg/桶

注：在常温下，润滑油与纯水以1:19的比例配制成油剂，经搅拌均匀后的油剂倒入油剂槽中。

（2）主要原辅材料理化性质
PET：是由有机二元酸和二元醇缩聚而成，属于高分子化合物，有优良的耐皱性、弹性，有良好的电绝缘性能、耐化学试剂性能。PET的熔点为255℃左右，分解温度超过500℃。

润滑油：润滑油由聚氧乙烯醚脂肪酸酯、聚氧乙烯醚脂肪酸酯磷酸酯钠盐、高分子聚氧乙烯聚氧丙烯醚、聚氧乙烯脂肪醇醚、有机硅类柔软剂、化妆品用杀菌剂、功能性调节剂组成。

2.1.6劳动定员及工作制度
本项目劳动定员20人，单班12小时，两班制，年工作300天，年工作时长为7200h，无食堂和宿舍。
2.1.7公用工程
1、 供水

项目用水全部由市政供水管网提供，年用量4901.1t/a。

（1）自来水和纯水设置
本项目职工生活使用自来水。循环冷却水、热水拉伸水、油剂配制水和滤头清洗水使用纯水，项目配置一台1t/h纯水机组，工艺为反渗透+活性炭+离子交换，纯水得水率为70%。
（2）冷却水系统设置
企业设置1台冷却塔，冷却水循环使用不外排，定期补充损耗，循环冷却水规格为20t/h。其中一部分水用作干燥机等设备的间接冷却水，一部分水用作挤出之后的直接冷却水（冷却箱体积为2m*1.3m*1m）。

2、排水
项目厂区排水采用雨污分流系统，其雨水经雨水管网收集后，由雨水管道排出。

3、供电
用电依托厂区电网。

2.1.8 VOCs平衡及水平衡
（1） VOCs平衡
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图2-1 项目VOCs平衡 t/a

（2） 水平衡
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图2-2 项目水平衡 t/a
（3）物料平衡
表2-7 物料平衡表

原辅料t/a
产物t/a

主要原辅料名称

年使用量t/a

去向
产生量t/a

PET粒子
4965.018
产品（包括油剂）
5000
润滑油
2
废气排放
0.030
水
38
进入活性炭
0.023
废丝
4.965
总计

5005.018
总计

5005.018


	工艺流程和产排污环节
	2.2.1工艺流程
1、工艺流程图
项目特种丝生产工艺主要包含以下步骤：投料和干燥、熔融、挤出、冷却、热水拉伸、定型、上油剂、卷绕、检验、包装、入库和出库。
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图2-3 特种丝工艺流程及产污环节图

2、 主要生产工艺流程说明

1）投料和干燥：1t PET粒子敞开放置，将吸料干燥机入料管放入PET粒子中，PET粒子被吸入吸料干燥机中进行烘干，干燥温度为150℃，烘干水分后被输送至挤出机料斗。投料过程结束后，将PET粒子袋子密封。

2）熔融：PET粒子在挤出机（熔融挤出一体机）密封的螺杆内熔融混匀，熔融温度为300℃。

3）挤出：熔体经计量泵将溶体均匀、精确、稳定、连续的输送至模头挤出成丝，从而控制单丝的纤度。在喷丝过程中，滤头、滤网等组件会因原料固化，堵住模头需定期清理。滤头通过超声波清洗机进行超声后重复利用，滤网需进行更换。
4）冷却：喷出的溶体经过配套冷却水箱（冷却箱体积为2m*1.3m*1m）中的直接水冷冷却至40~50℃后形成丝线，用来控制单丝的结晶度，使单丝在结构上发生变化，从而显著地影响着单丝的质量及性能。直接冷却水经冷却塔冷却后循环使用。
5）热水拉伸：丝线通过牵引机的五个滚轴进入密封的热水箱（B）进行一次拉伸（拉伸温度90℃），然后通过第二台牵引机的五个滚轴进入密封的热水箱（C）进行二次拉伸（拉伸温度90℃）。热水箱为半密闭式，侧面设置丝线进出口孔，因此热水拉伸过程产生的水蒸汽损耗量很小，热水拉伸水循环使用不外排，每天补充损耗（损耗量按照水箱体积的1%计），热水箱体积为3.5m*0.8m*1.0m。
6）定型：拉伸后的单丝在牵伸机的牵引下进入烘箱中加热到230℃，再经过一次物理辊压定型，重复三次后得到单丝成品（三个烘箱串联）。
7）上油剂：定型后的单丝经牵伸机传动在室温下进入半敞开专用辅助油剂槽。滚筒表面均匀附着油液，在滚筒的转动下，单丝表面粘上油液，以提高单丝外表面抗静电性、增加柔韧性。油剂被产品带走，滴落的油液进入该油剂槽内循环利用。油液为润滑油与纯水1:19配比形成。

8）卷绕：将每根单丝卷绕到纸质或塑料的筒管上，以便于制品的存储、运输。
9）检验：使用检测设备分别测量单丝的长度、直径、收缩率和强度。 
10）包装、入库：检验合格的单丝使用材料膜（塑料膜）包装缠绕后入库。
2.2.2主要污染工序
表2-8 项目污染源种类及其性质

污染项目

产污环节

主要污染因子

废气

投料粉尘
投料
颗粒物
干燥废气

干燥

非甲烷总烃

熔融废气
熔融
非甲烷总烃
挤出废气
挤出
非甲烷总烃
拉伸废气

拉伸

非甲烷总烃

定型废气

定型

非甲烷总烃

油剂废气

上油剂

油雾

废水
纯水制备浓水
纯水制备
COD

生活污水

职工生活
COD、氨氮
固废

废丝
各种工序
废丝
废包装袋

原辅料拆包

塑料袋

废反渗透膜等滤料

纯水制备

纯水制备废滤芯

废油桶
原辅料拆包
润滑油

废滤网

滤网更换

滤网

废含油抹布

机器维护

润滑油

废活性炭
废气处理

活性炭、有机物
生活垃圾

员工生活

生活垃圾

噪声
设备运行噪声

设备运行
Leq（A）


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁海宁华邦科技有限公司空余厂房用于特种单丝生产，地块内为闲置的原有厂房，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	3.1.1 大气环境质量现状

1、环境空气质量达标区判定

本项目拟建地位于海宁市。根据《嘉兴市 2023 年生态环境状况公报》可知：“2023年县级城市中环境空气质量除南湖区、秀洲区和经开区外其余各县级城市均达到二级标准。各县（市）城市环境空气细颗粒物（PM2.5）年均值浓度范围为23-29μg/m3；臭氧（O3）最大8小时滑动平均90百分位浓度范围为142-166μg/m3。各县（市）优良天数比例范围为83.6-91.7%，秀洲区最低，平湖市最高。” 

根据相关调查，海宁市2023年度环境空气质量达标，属于达标区。

2、特征污染物环境质量现状
项目涉及的大气特征污染因子为NMHC、TSP、乙醛等，为了解周边本项目特征污染物环境质量情况，本评价引用《浙江海利得新材料股份有限公司年产1800 万平方米工业用柔性材料技改项目环境影响报告表》中的TSP 监测数据（万润环检[2022]检字第2022080199 号），监测时间为2022年8月12日-2022年8月14日；并收集了耐斯检测技术服务有限公司对杭州湾国际产业园的非甲烷总烃现状监测数据（报告编号：检02202000449），监测时间2022年3月30日至2022年4月5日。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“根据建设项目所在环境功能区及适用的国家、地方环境质量标准，以及地方环境质量管理要求评价大气环境质量现状达标情况”，故乙醛无需检测。监测点位基本信息见下表，监测点的具体位置见下图。
表3-1 特征污染因子监测点位基本信息
监测点位名称
UTM坐标/m
监测因子

监测时间

相对厂址方位
相对厂界距离（m）
X

Y

1#

289129

3356273

TSP
2022.8.12~2022.8.14

西北侧

1500

2#

291516

3357865

NMHC
2022.3.30~2022.4.5

东北侧

3200
表3-2 其他污染物环境质量现状（监测结果）表

监测点位
UTM坐标/m
污染物
平均
时间
评价标准
浓度范围
最大占标率
超标率
达标
情况
X
Y
mg/m3
mg/m3
%
%
1#

289129
3356273
TSP
日平均
0.3

0.027-0.034

11.3

0

达标

2#

291516
3357865
NMHC

1h平均

2.0

0.62~1.30

65

0

达标
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图3-2 大气监测点位图

根据上表监测结果可知，监测期间内，本项目拟建区域大气环境中非甲烷总烃监测浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》，TSP浓度符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。

3.1.2 地表水环境质量现状

根据《嘉兴市生态环境状况公报（2023年）》，2023年嘉兴市83个市控以上地表水监测断面水质中Ⅱ类14个、Ⅲ类68个、Ⅳ类1个，分别占16.9%、81.9%、1.2%。与2022 年相比，Ⅲ类及以上比例下降1.2个百分点，Ⅳ类比例上升1.2 个百分点。83个断面主要污染物高锰酸盐指数、氨 氮 和 总 磷 年 均 值 浓 度 分 别 为4.1mg/L、0.34mg/L和0.129mg/L，高锰酸盐指数、氨氮和总磷同比分别下降 6.8%、12.8%和 11.0%。

本项目附近地表水体主要为洛塘河及其支流。按《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015年6月），项目周边洛塘河属于杭嘉湖48，水功能区为新塘河海宁农业、渔业用水区，起断面为盐官镇盐官，终止断面为黄湾，该水域功能区为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类，目标水质为III类。尖丰河的水域功能区为GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类。

为了解项目所在地附近地表水环境质量现状，本环评引用嘉兴市海宁生态环境监测站2022年黄湾徐家桥断面和黄湾黄山大桥断面的监测数据，监测结果见下表。

表3-3 地表水监测断面水质监测结果 单位：mg/L

区域

类别

断面所属河道

监测断面

2022年1~12月监测结果

高锰酸盐指数

氨氮

总磷

尖山新区（黄湾镇）

入境

新塘河东段

黄湾徐家桥

4.23

0.65

0.199

出境

黄山港

黄湾黄山大桥

5.21

0.60

0.198

Ⅲ类标准

≤6

≤1
≤0.2
达标情况

达标

达标

达标

由监测结果可知，黄湾徐家桥监测断面和黄湾黄山大桥监测断面的水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

3.1.3 声环境质量现状

本项目周边执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。由于项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，不进行声环境质量现状监测。
3.1.4 地下水、土壤环境

本项目不涉及重金属和持久性有机污染物的排放，正常情况下不存在土壤和地下水污染途径，因此，不开展土壤和地下水现状调查。
3.1.5 生态环境

项目位于产业园区内，不新增用地，因此无需开展生态现状调查。
3.1.6 电磁辐射

不涉及。 



	环境保护目标
	3.2.1大气环境保护目标

经调查，本项目拟建地位于海宁尖山新区，周边500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和村庄等。项目周边500m范围内概况如下：
[image: image6.png]



图3-3 周边500m范围内概况图

3.2.2 地表水环境保护目标

本项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标。

3.2.3 声环境保护目标

项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3.2.4 地下水环境保护目标

项目位于尖山新区产业园区内，不新增用地，用地500m范围内无地下水集中式使用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
3.2.5 生态环境保护目标

本项目不新增用地，占地范围内不涉及生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	3.3.1 废气

本项目以PET颗粒为原料进行单丝生产，根据备案通知书，行业类别为C2923塑料丝、绳及编织品制造，废气排放应执行《合成树脂工业污染物排放标准（含2024年修改单）》（GB31572-2015）。本环评根据项目涉及的原料使用、设备及生产工艺流程，本项目还应执行《化学纤维工业大气污染物排放标准》（DB33 2563-2022），对照化学合成纤维行业的特征废气污染因子进行分析，分析结果具体见下表。
表3-4 本项目不涉及的废气污染因子分析表 单位：mg/m3
污染物项目
污染物来源①
本项目情况
乙二醇
乙二醇是聚酯（涤纶）生产过程中的原辅材料，以苯二甲酸和乙二醇为原料在高真空条件下和催化剂作用下发生酯化聚合反应得到涤纶切片，此生产过程乙二醇脱水会产生乙醛气体，未聚合的对苯二甲酸和乙二醇以废气形式排出。
本项目不涉及涤纶切片的聚合生产，采用外购成品涤纶切片纺丝工序，因此本项目生产废气污染物不考虑乙二醇。
乙醛
乙醛的来源主要是聚酯生产过程中乙二醇脱水及聚酯热裂等原因，产生部分乙醛废气。
参照《瓶级聚酯切片》(GB/T17931-1999)，根据用途的不同，PET 切片中的乙醛含量控制在1.5~2.0×10-6t/t 之间，本环评按照 2.0×10-6t/t 考虑。
甲醛
甲醛主要来自维纶纺丝过程因熔体裂解所产生的废气，浓度一般较低。
本项目原辅材料不涉及维纶。
二甲基乙酰胺
二甲基乙酰胺(DMAc)不仅是氨纶/腈纶聚合过程中溶剂，也是聚合物纺丝过程中重要组成部分，其纺丝过程中 DMAc 在高温下蒸发并经冷凝器冷凝回收，回收后经蒸馏提纯后又作为溶剂补充。
本项目原辅材料不涉及氨纶、腈纶。
二甲基甲酰胺

二甲基酰胺（ DMF ）也是氨纶/腈纶生产过程中的重要溶剂。
丙烯腈

丙烯腈是腈纶的原材料，在腈纶聚合反应过程中，会有未完全反应单体中的一部分单体蒸汽经反应釜放空管线经脱盐水喷淋后排入大气。
苯

考虑到在原辅料统计过程中存在甲苯、对二甲苯等物质，考虑到苯为一类致癌物，其他苯系物有较高的光化学反应性，易与发生光化学反应产生臭氧。为此，本标准对苯和苯系物进行管控。
本项目原辅材料不涉及苯和苯系物。

注：①根据《化学纤维工业大气污染物排放标准（征求意见稿）编制说明》。
综上，项目投料、上油剂、干燥、挤出、热水拉伸、定型过程中产生的污染物为非甲烷总烃、乙醛、臭气浓度、颗粒物、油雾。
（1）有组织废气
根据第四章的分析，项目投料粉尘、干燥废气、拉伸废气、定型废气、油剂废气通过无组织排放，本项目有组织废气为挤出废气，污染因子为非甲烷总烃、乙醛、臭气浓度，从严执行《化学纤维工业大气污染物排放标准》（DB33 2563-2022），具体标准值见下表。
表3-5 有组织排放标准 单位：mg/m3
排气筒编号

污染物项目

排放限值
污染物排放监控位置
排放标准

DA001
非甲烷总烃

60
车间或生产设施排气筒
《化学纤维工业大气污染物排放标准》（DB33 2563-2022）
乙醛

20
臭气浓度

800
TVOC
100

（2）厂界无组织排放
本项目无组织排放污染因子为非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度、乙醛，具体标准值见下表。
表3-6 厂界无组织大气污染物排放标准限值单位：mg/m3
序号

污染物项目

浓度限值

执行标准 

1

臭气浓度

20

《化学纤维工业大气污染物排放标准》（DB33 2563-2022）
2

乙醛

0.04
3

颗粒物

1.0

《合成树脂工业污染物排放标准（含2024年修改单）》（GB31572-2015）

4
非甲烷总烃

4.0

注：臭气浓度单位为无量纲，最大一次值。

（3）厂区内无组织
厂区内VOCs无组织排放监控浓度执行《化学纤维工业大气污染物排放标准》（DB33 2563-2022），详见表3-7。

表3-7 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3
污染物项目

特别排放限值

限值含义

无组织排放监控位置

NMHC

6

监控点处1h评价浓度值

在厂房外设置监控点

20

监控点处任意一次浓度值

3.3.2 废水

本项目实施后，外排废水为纯水制备浓水、员工生活污水，生活污水经化粪池预处理后与纯水制备浓水共同纳管排放，纳管水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷纳管排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求；
目前尖山污水处理厂出水中的COD、氨氮、总磷、总氮等污染物执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1 现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值，其他污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准限值。具体标准见表3-8。

表3-8 废水排放标准   单位：mg/L
污染因子

(GB8978-1996)纳管标准

污水厂排放标准

pH

6~9

6~9

CODCr
500

40

BOD5
300

10

SS

400

10

氨氮

35*

2（4）

总磷

8*

0.3

石油类

20

1

动植物油

100

1

*注：①氨氮、总磷纳管标准按《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)执行；

②括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。
3.3.3 噪声
营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。
3.3.4 固废

项目产生的一般固体废物均采用厂内库房暂存，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，同时应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。

危险废物的贮存执行GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》。

	总量控制指标
	3.4.1总量控制指标

根据国家相关规定，现阶段对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）、五类重点重金属（铬、镉、铅、汞、砷）等主要污染物实行排放总量控制计划管理。

结合本项目的实际情况分析，本项目被纳入总量控制指标的有COD、氨氮、VOCs。

3.4.2 总量平衡方案

根据《嘉兴市生态环境局护航经济稳进提质助力企业纾困解难若干措施》（2023年修订）要求，《若干措施》规定期间审批的项目，对上一年度环境空气质量年平均浓度达标、水环境质量达到要求的区域，挥发性有机物、化学需氧量和氨氮等三项污染物排放总量控制指标按所需替代总量指标的 1:1 进行削减替代。
参考海宁市 2023年环境空气质量情况，本项目挥发性有机物排放总量控制指标按所需替代总量指标的 1:1进行削减替代。
因此本项目主要污染物总量平衡替代情况和调剂情况详见下表。
表3-9 项目污染物总量控制平衡  单位：t/a
项目

污染物

本项目污染物排放量（t/a）

区域平衡替代削减

区域削减替代量

总量控制建议值（t/a）
废水

废水量

1734.2
--

--
1734.2
CODCr
0.069
1:1

0.069
0.069

NH3-N
0.003
1:1

0.003
0.003
废气

VOCs
0.030
1:1
0.030
0.030
由上表可知，本项目建成后全厂总量建议值为：COD 0.069t/a、氨氮0.003t/a、VOCs 0.030t/a。根据《浙江省生态环境厅关于深化环评集成改革优化提升营商环境的指导意见》（浙环发[2023]52号）要求：“区域环评＋环境标准” 改革区域内建设项目氮氧化物、化学需氧量、挥发性有机污染物的单项新增年排放量小于0.1吨，氨氮小于0.01吨的，项目环评审批中，建设单位免于提交主要污染物总量来源说明，由地方生态环境部门统筹总量指标替代来源，并纳入管理台账。本项目化学需氧量、挥发性有机污染物的单项新增年排放量小于0.1吨，氨氮小于0.01吨，不涉及氮氧化物的排放，因此可不提交总量来源。


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	利用租赁的已建厂房实施，不新增用地，无土建施工。项目施工期建设内容主要为车间室内装修以及生产设备安装、调试等。因此，施工期的环境影响主要为室内装修和设备安装等过程中产生的粉尘、噪声以及包装垃圾等，且施工周期较短，施工面较小。企业加强施工期管理，禁止夜间施工，减少对外界的噪声、粉尘的影响，则本项目施工期影响较小。本环评主要针对项目营运期的环境影响进行分析、预测、评价。

	运营期环境影响和保护措施
	4.2.1 废气

1、废气源强核算
本项目废气主要为投料粉尘、干燥废气、挤出废气、拉伸废气、定型废气、油剂废气。

（1）投料粉尘
项目PET粒子原料粒径较大，进料过程中粉尘产生量不大，仅有少量散落在吸料干燥机附近，及时清扫后可回用，本次环评不做定量分析。
（2）干燥废气
本项目塑料原料为PET粒子，本项目干燥工序温度控制在150℃，PET的热分解温度超过500℃左右，因此加热温度远未达到PET的分解温度，有极微量的有机单体以及极少量乙醛逸出，本次环评不做定量分析。
（3）挤出废气
本项目塑料原料为PET粒子，本项目挤出工序加热温度控制在300℃，PET的热分解温度超过500℃左右，因此加热温度未达到PET的分解温度，但会有少量的有机单体以及极少量乙醛逸出。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册2822涤纶纤维制造业系数手册》推荐的涤纶长丝生产过程挥发性有机物排放系数，即8.35g/t产品。参照《瓶级聚酯切片》(GB/T17931-1999)，根据用途的不同，PET 切片中的乙醛含量控制在1.5~2.0×10-6t/t 之间，本环评按照 2.0×10-6t/t 考虑。根据本项目产品方案，本项目挤出工序共生产5000t/a，则本项目挤出废气中非甲烷总烃和乙醛产生量见表4-1。
表4-1 项目挤出废气产生情况
产品

原料用量(t/a)
产品产量(t/a)

产污系数
污染因子

污染物产生量(t/a)

PET特种单丝

5005

5000

8.35g/t原料
NMHC

0.042
2.0×10-6t/t产品
乙醛
0.010

针对熔融挤出工序产生的挤出废气，本项目拟在挤出机模头（一台挤出机两个模头）上方设置集气罩，根据模头大小，单个模头集气罩口尺寸为0.3m*0.3m，集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s，由此核算单台挤出机集气风量为=0.3m*0.3m*0.6m/s*3600s/h*2个/台=388.8m3/h，企业一共7台挤出机，因此挤出机总集气风量为2721.6m3/h，环评取整要求设计风量不小于3000m3/h，废气收集效率可达85%，收集到的废气使用干式过滤器+二级活性炭吸附处理后经过DA001排放，由于排气筒中污染物产生浓度非常低，活性炭的处理效率按50%考虑。
（4）拉伸废气、定型废气
热水拉伸工序中两次热水拉伸时水温控制在90℃，定型工序中烘箱加热温度为230℃，远小于原料的分解温度（PET500℃），且相关工序物料接触时间较短，因此拉伸废气和定型废气产生量较小，本环评不对其进行定量分析。
（5）油剂废气

油剂配制和上油工段在常温下进行，冷却定型后的单丝经滚筒传送进入半敞开专用辅助油剂槽，使表面均匀附着油剂，以提高单丝外表面抗静电性、增加柔韧性。本项目单丝内径极小，定型后可快速降温，因此进入油剂槽时物料温度不高且接触时间短，同时润滑油沸点较高，因此废气产生量较微，本次环评不进行定量分析。 

（6）臭气浓度
根据北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6 级分级法（见表4-2），该分级法以感受器——嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。
表4-2 恶臭6级分级法

恶臭强度级

特征

0

未闻到有任何气味，无任何反应

1

勉强能闻到有气味，但不宜辩认气味性质（感觉阈值）认为无所谓

2

能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常

3

很容易闻到气味，有所不快，但不反感

4

有很强的气味，而且很反感，想离开

5

有极强的气味，无法忍受，立即逃跑

本项目恶臭主要来源于PET粒子的熔融挤出过程，其生产过程受热会有一定的混杂刺激性气味，产生微量恶臭。由于挤出机的螺杆密闭性良好，基本不产生逸散性的恶臭，且本项目采用干式过滤器+二级活性炭吸附装置进行废气处理，能够有效去除恶臭污染物，类比其他同类项目，在该厂区边界已基本基本闻不到，对照上表，属于恶臭“1级”。

（6）废气污染源源强核算结果

表4-3 废气污染物污染源强核算表

工序/

生产线

装置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放
时间

核算

方法
废气量

产生
速率
产生

浓度

产生量

工艺

效率

核算

方法

废气

量

排放
速率

排放

浓度
排放量

m3/h

kg/h

mg/m3
t/a

m3/h

kg/h

mg/m3
t/a

h

挤出

挤出机

DA001
NMHC
产污
系数法
3000

0.005
1.7
0.036
TA001
50
产污
系数法
3000

0.003
1.0
0.018
7200

乙醛

产污
系数法

0.001
0.3
0.009
产污
系数法

0.0006
0.2
0.0045
7200

无组织

NMHC
产污
系数法

/

0.001
/
0.006
/

/

产污
系数法

/

0.001
/
0.006
7200
乙醛

产污
系数法

0.0002
0.0015
产污
系数法

0.0002
0.0015
7200

合计

DA001
NMHC
产污
系数法
3000

0.005
1.7

0.036
TA001
50
产污
系数法
3000

0.003
1.0
0.018

7200

乙醛

产污
系数法

0.001
0.3

0.009

产污
系数法

0.0006
0.2

0.0045
7200

无组织

NMHC
产污
系数法

/

0.001
/
0.006
/

/

产污
系数法

/

0.001
/
0.006
7200
乙醛

产污
系数法

0.0002
0.0015
产污
系数法

0.0002
0.0015
7200

TA001表示为“干式过滤器+二级活性炭吸附”处理工艺。

（7）非正常工况

企业运行过程中废气处理装置可能会出现故障情况，废气排放参数如下：
表4-4 非正常排放参数表

非正常排放源
非正常排放原因
污染物排放情况
单次持续时间(h)
年发生频次(次)
应对措施
污染物名称
排放浓度(mg/m3)
排放量(kg/h)
DA001

废气处理装置故障(净化效率降低50%)
NMHC
1.3
0.004
2~3
1~2
立即停产，及时进行装置维修
乙醛

0.3
0.0009
3、 废气达标性分析

表4-5 项目废气达标排放情况表

排放口编号
污染物
排放浓度（mg/m3）
排放速率（kg/h）
排放标准
是否达标
mg/m3
kg/h

DA001

NMHC
1.0
0.003
60

/
达标

乙醛

0.2
0.0006
20
/

达标

注：①生产车间为挤出废气的无组织排放。

4、废气治理技术可行性
本项目有机废气主要为熔融挤出过程产生的非甲烷总烃和乙醛，企业废气处理拟采用干式过滤+二级活性炭吸附装置，符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中推荐的污染防治可行技术。其中活性炭吸附装置采用颗粒炭填装，活性炭碘吸附值不低于800mg/g，每个吸附箱活性炭填充量约为0.5t，废气与活性炭接触流速小于0.6m/s；为确保活性炭吸附效果，活性炭累计吸附运行时间超过500h需更换一次。综上，项目基本满足HJ 2026-2013《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》、《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》相关要求。
5、环境影响分析
项目挤出废气产生量较小，使用集气罩收集后送干式过滤+二级活性炭吸附装置处理后，通过DA001高空排放，污染物排放量不大，满足《合成树脂工业污染物排放标准（含2024年修改单）》（GB31572-2015）和《化学纤维工业大气污染物排放标准》（DB33 2563-2022）。
当环保设施故障等非正常工况下，排气筒污染物浓度明显增大，企业要加强废气处理设施的管理和维护工作，确保废气处理设施正常运行，杜绝废气非正常排放。
6、监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）的要求，制定本项目大气污染物监测计划如下：

表4-6 大气污染物监测计划

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

DA001

非甲烷总烃

1次/半年

《化学纤维工业大气污染物排放标准》（DB33 2563-2022）
臭气浓度、乙醛

1次/年

厂界四周

非甲烷总烃

1次/年
《合成树脂工业污染物排放标准（含2024年修改单）》（GB31572-2015）
颗粒物
乙醛
1次/年

《化学纤维工业大气污染物排放标准》（DB33 2563-2022）
臭气浓度

1次/年
4.2.2 废水

1、源强核算
项目主要用水包括热水拉伸水、循环冷却水、油液配制用水、滤头清洗用水和生活用水，主要废水为纯水制备浓水、滤头清洗废水和生活污水，产生的滤头清洗废水回用于循环冷却水。
（1）循环冷却水
本项目设置1台冷却塔进行冷却，循环冷却水规格为20t/h。冷却水包括直接冷却水、间接冷却水，所有冷却水循环使用不外排，定期补充损耗，根据《工业循环冷却水处理设计规范》(GB50050-2017)说明，冷却水系统蒸发水量约占循环水量的2%，即新鲜水补充量约占循环水量的2%，冷却塔年运行时间与年生产时间相同，为7200h/a，则冷却塔冷却循环水量共计为144000m3/a，新鲜水补充量为2880t/a（包括滤头清洗水）。由本项目原辅料理化性质可知，塑料粒子表面无物质溶于水，对冷却水水质影响较小。此外，冷却水为纯水，因此水质较为洁净，经冷却水池沉淀后能够循环回用，无需添加阻垢剂。本项目对冷却水水质要求比较低，根据同类型塑料制造企业调查，循环冷却水能够做到循环使用，无废水排放。
（2）滤头清洗废水

滤头、滤网表面附着的黏附物随着长时间积累会固化，其中滤头需使用超声波清洗机进行清洗，滤网进行更换。超声波清洗水槽的尺寸约为0.8m*0.5*0.5m（2台），每半年使用纯水清洗一次，即每年清洗两次，清洗用水量约为0.4t/a，产污系数按85%计，则滤头清洗废水产生量为0.34t/a，滤头表面黏附物无物质溶于水，对水质影响较小，此外，清洗水为纯水，水质较为洁净，因此滤头清洗废水可直接回用于循环冷却水。
（3）热水拉伸水
冷却后丝线需要进行通过三个热水箱体进行一次预热和两次拉伸，热水箱为半密闭式，侧面设置丝线进出口孔，因此热水拉伸过程产生的水蒸汽损耗量很小，热水拉伸水循环使用不外排，每天补充损耗（损耗量按照水箱体积的1%计），热水箱体积为3.5m*0.8m*1.0m，本项目共21个热水箱（7条生产线），因此热水拉伸水补充量为176.4t/a。
（4）油液配制用水
上油剂工序中需要先配制油液，油液为润滑油和纯水1:19配比形成，其中润滑油年用量为2t/a，则纯水用量为38t/a。根据企业提供的工艺过程可知，油液循环使用不外排。

（5）纯水制备浓水
本项目循环冷却水、热水拉伸水、油剂配制水、滤头清洗用水均为纯水，根据上述分析，纯水年用量为3094.8t/a，根据设备厂商提供，纯水机组制水能力为1t/h，纯水得水率为70%，则浓水的产生量为1326.3t/a，废水中pH为7~8、CODcr约为50mg/L，由于该股水的水质较好，可直接排入污水管网。

（6）生活污水
项目职工20人，年工作300天，厂区没住宿和厨房，用水量按80L/人·天计，则生活用水量为480t/a，污水产生系数取0.85，则生活污水产生量约为408t/a。生活污水水质按COD350mg/L，氨氮35mg/L计。生活污水经过化粪池预处理后直接排入污水管网。 

（7）废水汇总

本项目外排废水包括纯水制备浓水和生活污水，产排情况如下表所示。

表4-7 项目废水污染物产排情况
废水类型

水量

COD

氨氮

t/a

mg/L

t/a

mg/L

t/a

产生情况

纯水制备浓水
1326.2
50

0.066
--

--

生活污水

408

350

0.143

35

0.014

合计

1734.2
--

0.209
--

0.014
纳管情况

纯水制备浓水
1326.2
50

0.066
--

--

生活污水

408

350

0.143

35

0.014

合计

1734.2
120.5
0.209
8.1
0.014
排放情况

合计

1734.2
40

0.069
2

0.003

本项目废水源强核算情况详见下表。

表4-8 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/生产线
装置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间(天)

核算方法
产生废水量(t/a)

产生浓度(mg/L)

产生量(t/a)

工艺

核算方法

排放废水量(t/a)

排放浓度(mg/L)

排放量(t/a)

冷却、上油剂、热水拉伸、滤网清洗

纯水机

纯水制备浓水

COD

类比法

1326.2
50
0.066
/

类比法

1326.2
40
0.053
300
员工生活
--

生活污水
COD

类比法
408

350
0.143

化粪池
类比法
408
40

0.016
300
氨氮
类比法
35
0.014
类比法
2
0.001
300
表4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

编号

名称

工艺

1

纯水制备浓水

COD
尖山污水处理厂

间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律

--
--

--
DW001

是

企业总排口

2

生活污水
COD
氨氮
尖山污水处理厂

间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
TW001

化粪池
厌氧
表4-10 废水间接排放口基本情况表

序

号

排放口

编号

排放口经纬度

废水

（t/a）

排放

规律

间歇排

放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物

种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）

1

DW001

120°49′12.47″

30°20′30.58″

1734.3
间歇

0:00~24:00

尖山污水处理厂

COD

40

NH3-N

2（4）
SS

10

注：根据海宁市相关要求，尖山污水处理厂出水中的COD、氨氮执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）。
表4-11 废水排放执行标准表

排放口名称
排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

名称

浓度限值(mg/L)

企业总排放口
DW001

COD

GB8978-1996和DB33/887-2013其他企业要求
500
NH3-N

35
表4-12 废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度/ (mg/L)

日排放量/ (kg/d)

年排放量/ (t/a)

1

DW001

CODcr

120.5
0.697
0.209
氨氮

8.1
0.047

0.014
全厂排放口合计

CODcr

0.209
氨氮

0.014
2、废水治理技术可行性

（1）水质接管可行性

尖山污水处理厂废水接管标准为：CODCr500mg/L、NH3-N35mg/L。

根据前述分析，预计项目废水中各类污染物能够达到尖山污水处理厂接管标准要求，可以接管。
（2）废水水量接管可行性

本项目新增废水产生量5.781t/d、1734.2t/a，水量较小。经调查，尖山污水处理厂现可处理废水5万吨/天，目前未达到满负荷运行，根据嘉兴市省控重点源监测结果，仍有1万吨/日的处理余量，企业排放的废水仅占0.1‰，因此尖山污水厂有能力处理项目产生的废水。

根据收集的尖山污水处理厂监测数据来看，海宁市尖山污水处理厂出水水质可以稳定达标，因此海宁市尖山污水处理厂在加强监管力度，确保各污水处理设施正常运行的基础上，可实现达标排放。本项目所在地具备纳管条件，新增废水量，不会对海宁市尖山污水处理厂正常运行带来影响和冲击。
综上所述，本项目外排废水能够达到纳管标准，接收项目废水的污水处理厂尚有一定余量，废水接管后不会对污水处理厂产生不良影响；本项目投运后污水排放量和污染物浓度均较小，经尖山污水处理厂进一步处理后，不会明显改变水体现状。从废水接水水质、污水处理厂废水接纳量等各方面分析，本项目外排废水排入尖山污水处理厂可行。

3、监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），本项目废水污染源自行监测计划如下：

表4-13 废水污染源监测计划

监测点位

监测指标

监测频次

废水总排口

化学需氧量、氨氮
1次/年
4.2.3 噪声

1、噪声源强

本项目运营期间噪声主要来自日常设备运行，持续时间为24小时，根据企业现有项目及同类型生产企业类比调查，主要设备噪声源强及降噪措施效果详见下表。本项目东侧有位于地面的室外点声源，与其他租赁企业的厂界之间无其他厂房和噪声源，故本项目东侧厂界以海宁华邦科技有限公司的东厂界作为本项目东厂界。


表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强（任选一种）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	距声源距离/m
	声压级/（dB(A)
	
	

	1
	冷却塔
	/
	43
	-2.1
	1.2
	1
	85
	选取低噪声设备、配备减振基础、柔性连接、减震垫、消声器等
	昼间
夜间

	2
	活性炭吸附设备
	/
	-0.1
	1.5
	16.2
	1
	85
	
	


表中坐标以厂界中心（120.836113,30.323177）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向
表4-15 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行

时段
	建筑物插入损失/ dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	声压级（dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物

外距离

	1
	车间
	吸料干燥机
	等效后：82.0
	厂房隔声

基础减震
	5.3
	16.9
	1.2
	42.7
	52.8
	48.6
	17.0
	71.3
	71.3
	71.3
	71.4
	昼间

夜间
	16.0
	26.0
	26.0
	26.0
	55.3
	45.3
	45.3
	45.4
	1

	2
	
	挤出机
	等效后：83.5
	
	27.4
	3
	1.2
	16.7
	39.1
	70.9
	30.6
	72.9
	72.8
	72.8
	72.8
	
	16.0
	26.0
	26.0
	26.0
	56.9
	46.8
	46.8
	46.8
	1

	3
	
	牵引机
	等效后：84.5
	
	30.1
	-13.2
	1.2
	15.7
	23.0
	73.9
	46.8
	73.9
	73.8
	73.8
	73.8
	
	16.0
	26.0
	26.0
	26.0
	57.9
	47.8
	47.8
	47.8
	1

	4
	
	烘箱
	等效后：89.5
	
	29.6
	-27.5
	1.2
	27.1
	8.7
	73.6
	61.1
	78.8
	79.1
	78.8
	78.8
	
	16.0
	26.0
	26.0
	26.0
	62.8
	53.1
	52.8
	52.8
	1

	5
	
	收卷机
	等效后：81.5
	
	13.6
	-19.1
	1.2
	32.9
	16.9
	57.4
	52.9
	70.8
	70.9
	70.8
	70.8
	
	16.0
	26.0
	26.0
	26.0
	54.8
	44.9
	44.8
	44.8
	1

	6
	
	空压机
	78
	
	11.6
	-1.5
	1.2
	31.2
	34.4
	55.2
	35.3
	67.3
	67.3
	67.3
	67.3
	
	16.0
	26.0
	26.0
	26.0
	51.3
	41.3
	41.3
	41.3
	1

	7
	
	循环水泵
	等效后：79.0
	
	8.1
	-6.8
	1.2
	34.7
	29.1
	51.7
	40.6
	68.3
	68.3
	68.3
	68.3
	
	16.0
	26.0
	26.0
	26.0
	52.3
	42.3
	42.3
	42.3
	1

	8
	
	检测仪
	等效后：63.0
	
	-31.8
	-25.4
	1.2
	77.6
	10.0
	12.1
	59.6
	52.3
	52.5
	52.4
	52.3
	
	16.0
	26.0
	26.0
	26.0
	36.3
	26.5
	26.4
	26.3
	1

	9
	
	纯水机
	70
	
	-26
	12.1
	1.2
	70.5
	47.6
	17.4
	22.0
	59.3
	59.3
	59.4
	59.3
	
	16.0
	26.0
	26.0
	26.0
	43.3
	33.3
	33.4
	33.3
	1


表中坐标以厂界中心（120.836113,30.323177）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向
	运营期环境影响和保护措施
	2、噪声环境影响
根据项目建设内容及HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》的要求，本项目环评采用的模型为HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。根据预测模型计算，项目厂界噪声预测结果及达标分析见下表。

表4-16 厂界噪声预测结果与达标分析表

预测方位
最大值点空间相对位置/m
时段
贡献值

（dB(A)）
标准限值（dB(A)）
达标情况
X

Y

Z

东侧

69.4

-38.7

1.2

昼间

51.9

65

达标

69.4

-38.7

1.2

夜间

51.9

55

达标

南侧

67

-40.4

1.2

昼间

52

65

达标

67

-40.4

1.2

夜间

52

55

达标

西侧

-11.3

39.5

1.2

昼间

46.2

65

达标

-11.3

39.5

1.2

夜间

46.2

55

达标

北侧

45.7

38.4

1.2

昼间

52.4

65

达标

45.7

38.4

1.2

夜间

52.4

55

达标

由上表可知，正常工况下，项目昼间和夜间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008) 3类标准。
3、污染防治措施

为降低噪声对周围环境的影响，企业需采取如下措施：

①在满足生产需要的前提下，设备选购时应选用先进的、低噪声、高效设备。

②合理布局，把生产设备集中在生产车间的中间。

③高噪声设备安装减振垫或基础。

④日常加强设备的维护保养，对主要生产设备的传动装置做好润滑，使设备处在最佳工作状态。
4、噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下：

表4-17 噪声监测计划

类别
监测点位
监测项目
监测频率
厂界噪声
厂界四周
等效连续A声级
1次/季，昼、夜间进行

4.2.4 固体废物

1、固体废弃物产生情况

固体废物主要是废丝、废包装袋、废反渗透膜、废油桶、废滤网、废活性炭、废过滤棉、废含油抹布、生活垃圾。
（1）废丝
本项目上油剂之前，每个生产工序均可能产生废丝，产生率约为0.1%，则年产生量为4.965t/a，可外售综合利用。
（2） 废包装袋

本项目废包装袋主要为原辅料的包装袋，根据原辅料用量及包装规格，废包装袋的产生量为4965个（平均单个包装袋约0.15kg），约0.745t/a，可外售综合利用。
（3） 废反渗透膜等滤料
纯水制备过程中会产生废反渗透膜等滤料，根据建设单位提供的信息，每年最多更换2次，单次更换量为5kg，则产生量为0.01t/a，此类固废收集后全部由供应商回收处理后再利用。

（4） 废油桶
根据润滑油的使用量及产品规格，废油桶的年产生量0.2t/a（40桶/a），该部分固废属于危废，可委托有资质单位进行处置。
（5） 废滤网
本项目挤出机通过滤网和滤头挤出丝体，在长期运行后杂质累积堵塞滤孔，滤网每年需要进行定期更换2次，则废滤网的产生量为0.007t/a（单个滤网重量约为0.5kg），此类固废属于危险废物，收集后委托有资质的单位进行处置。
（6） 废活性炭
根据《浙江省分散吸附 -集中再生活性炭法挥发有机物治理体系建设技术指南（试行）》，排气筒DA001装置设计风量3000m3/h，初始浓度1.7 mg/m3，活性炭最少填装量为0.5吨（以500h计）。活性炭选用颗粒状活性炭，碘值在800mg/g以上。活性炭吸附装置每日运行24小时，年运行7200h，则每年更换15次，本项目活性炭吸附量为0.023t/a，则废活性炭产生量约为7.523t/a（包括吸附的有机物）。
 本项目废气处理量约为0.023t/a，按照活性炭吸附效率15%核算，活性炭使用量约为0.153t/a。
考虑不利情况，最终本次环评废活性产生量按7.523t/a计算，更换下来的活性炭交给有资质的单位进行处置。

（7） 废过滤棉
本项目挤出废气先经过干式过滤器除湿，随后废气进入有机废气处理设施，干式过滤器中填装过滤棉，每年更换1次，年更换量为0.05t/a。
（8） 废含油抹布
设备维护过程中会产生含油抹布，类比于同类型项目，废含油抹布的产生量为0.002t/a，此类固废属于危险废物，收集后委托有资质的单位进行处置。

（9）生活垃圾
项目职工20人，生活垃圾每人每天按1.0kg计，则生活垃圾产生量约为6t/a。生活垃圾在厂区内统一收集后，由环卫部门定期清运。

综上，本项目各类固废产生情况汇总如下：

表4-18 项目废物产生情况汇总表

序号

名称

产生工序

形态

主要成分

产生量t/a

1

废丝
各种工序
固

塑料丝
4.965
2

废包装袋
原辅料拆包
固
编织袋
0.745

3

废反渗透膜等滤料

纯水制备

固

反渗透膜

0.01
4

废油桶
原辅料拆包

固
润滑油桶

0.2
5
废滤网

滤网更换

固

废滤网

0.007
6
废活性炭

废气处理

固

活性炭、有机物

7.523
7
废过滤棉

废气处理

固

过滤棉

0.05
8
废含油抹布

机器维护

固

润滑油

0.002
9
生活垃圾

职工生活
固

生活垃圾
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根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017），项目废物属性判断见下表。

表4-19 项目废物属性判定

序号

副产物名称

产生工序

形态

主要成分

是否固体废物

判定依据

1

废丝
各种工序
固

塑料丝
是

4.1a)
2

废包装袋
原辅料拆包
固

编织袋
是
4.1c)

3

废反渗透膜等滤料

纯水制备

固

反渗透膜

是

4.1c)

4

废油桶
原辅料拆包

固

润滑油桶

是

4.1c)

5
废滤网

滤网更换

固

废滤网

是
4.1d)

6
废含油抹布

机器维护

固
润滑油

是

4.1c)

7
废活性炭

废气处理

固

活性炭、有机物

是

4.1c)

8
废过滤棉

废气处理

固

过滤棉、有机物

是

4.3l)

9
生活垃圾

职工生活
固

生活垃圾

是

4.1d)

根据《国家危险废物名录》(2025年版)及GB 5085.7-2019《危险废物鉴别标准 通则》对上述固体废物是否属于危险废物进行判定，具体如下。

表4-20 项目危险废物属性判定

序号

固体废物名称

产生工序

是否危险废物

危废代码

产生量t/a

1
废丝
各种工序
否

--
4.965
2

废包装袋
原辅料拆包
否

--
0.745

3

废反渗透膜等滤料

纯水制备

否

--
0.01
4

废油桶
原辅料拆包

是
HW08/900-249-08

0.2
5
废滤网

滤网更换

是

HW49/900-041-49
0.007
6
废含油抹布

机器维护

是

HW49/900-041-49
0.002
7
废活性炭

废气处理

是

HW49/900-039-49

7.523
8
废过滤棉

废气处理

是

HW49: 900-041-49
0.05
9
生活垃圾

职工生活
否

--
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表4-21 项目危险废物工程分析汇总表

序

号

危险废

物名称

危险废

物类别

废物代码

产生量

t/a

产生工序

形

态

主要

成分

有害

成分

产废

周期

危险

特性

污染防治措施

收集

运输

贮存

处置

1

废油桶

HW08

900-249-08

0.2
原辅料拆包

固

润滑油

润滑油

年

T，I
桶装

密封

转运

危废库

内分类

分区、
包装、
存放

委托
有资质
单位处
置
2
废滤网

HW49
900-041-49

0.007
滤网更换

固

滤网

有机物

半年

T/In

桶装

3
废含油
抹布

HW49

900-041-49
0.002

机器维护

固
润滑油

润滑油
天
T/In
桶装
4
废活性炭

HW49

900-039-49
7.523
废气处理
固

活性炭
有机物

有机物

天

T

桶装

5
废过滤棉

HW49

900-041-49
0.05
废气处理

固
过滤棉
有机物

有机物
天

T
桶装
表4-22 项目固废污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/生产线

装置/环节

固废

固废性质

产生量
处置措施
去向

序号

名称

核算方法

产生量

(t/a)

工艺

处置量

(t/a)

各种工序
各种工序
1
废丝
一般固废
类比法

4.965
资源化
4.965
外售给物资回收单位综合利用

原辅料拆包
原辅料拆包
2

废包装袋
类比法
0.745

资源化
0.745

纯水制备

纯水制备

3
废反渗透膜等滤料

类比法

0.01
资源化
0.01
收集后交由供应商回收处理
原辅料拆包

原辅料拆包
4

废油桶
危险废物
类比法
0.2
无害化
0.2
交给有资质的单位进行处置
滤网更换

滤网更换

5
废滤网

类比法

0.007
0.007
机器维护
机器维护
6
废含油抹布

类比法
0.002

0.002

废气处理

废气处理

7
废活性炭

类比法

7.523
7.523
废气处理

废气处理

8
废过滤棉

类比法

0.05
0.05
职工生活
职工生活
9
生活垃圾
一般固废
类比法
6

无害化
6

园区环卫部门处理

2、危废暂存场所

本项目在车间南侧设置1处10平方米的危废仓库，具体情况如下：

表4-23 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
贮存场所(设施)名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量(t/a)

最大暂存量(t)

位置

占地面积(m2)
贮存方式

最大贮存规模(t)

储存周期

危废仓库

废油桶
HW08废矿物油与含矿物油废物
900-249-08

0.2
0.2
车间南侧

10m2
桶装密封

8

年

废滤网

HW49其他

900-041-49
0.007

0.002

桶装密封

季度

废含油抹布

HW49其他

900-041-49

0.002
0.001

桶装密封

季度

废活性炭

HW49其他

900-039-49

7.523
1.881
桶装密封
季度

废过滤棉
HW49其他

900-041-49

0.05

0.013

桶装密封

季度

合计

7.782
1.946
桶装密封

/

危废仓库应按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》相关要求进行设计、建设，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；设施内要有安全照明设施和观察窗口；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔断。贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276-2022《危险废物识别标志设置技术规范》要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

本项目实施后全厂危废产生量为7.782t/a，产生废油桶的贮存周期为一年，其余的所有危废的贮存周期是3个月，因此危废最大暂存量为1.946t，企业危废仓库储存能力为8t，满足贮存要求。
3、固体废物环境影响分析及管理要求

一般工业固废收集后在仓库内暂存，委托有关单位综合利用或处置。

①企业应当参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)标准进行管理，要求建设一般固废暂存场所，做好防风、防雨、地面硬化等措施，并完善一般固废识别标志。

②企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息；注册并登录浙江省固体废物管理信息系统，实时填报工业固体废物产生、转移、利用和处置等数据。

③企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

（2）危险废物

①危险废物收集、贮存过程环境影响分析

A.污染影响途径分析

本项目产生的危废为固态、液态、半固态等形式，危险废物从厂区内产生环节运输到贮存场所过程中以及贮存期间，可能存在泄漏等情形。危废泄漏若未能及时收集处置，则有可能进入雨水系统进而污染周边地表水，或下渗进入地下污染土壤和地下水。

B.污染影响分析

项目危废产生点至危废仓库之间的转运均在厂区内完成，因此转运路线上不涉及环境敏感点。项目产生的各类危险废物在产生点及时收集后，采用密封桶/袋转运至危废仓库，正常情况下发生危废泄漏的机率不大。危废仓库内地面采取必要的防渗、防腐措施后，能够避免污染物污染地下水和土壤环境。

②危险废物委托处置过程管理要求

废油桶、废油剂、废滤网、废含油抹布、废活性炭等危险废物将委托有危废处置资质的单位进行处置。

根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号），危险废物转移应当执行危险废物转移联单制度，通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。

③危险废物运输管理要求

本项目危险废物运输方式为汽车运输，危险废物运输应由具有从事危险废物运输经营许可性的运输单位完成，运输过程严格按照HJ2025-2012《危险废物收集 贮存 运输技术规范》进行，对运输沿线环境影响较小。具体运输要求如下：

A、运输危险废物的车辆必须严格交通、消防、治安等法规并控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全；装载危废的车辆不得在居民集聚区、行人稠密地段、风景游览区停车；

B、运输危险废物必须配备随车人员在途中经常检查，不得搭乘无关人员，车上人员严禁吸烟；

C、根据车上废物性质，采取遮阳、控温、防火、防爆、防震、防水、防冻等措施；

D、危险废物随车人员不得擅自改变作业计划，严禁擅自拼装、超载。危险废物运输应优先安排；

E、危险废物装卸作业必须严格遵守操作规程，轻装、轻卸，严禁摔碰、撞击、重压、倒置。

④危险废物其他管理要求

要求企业履行申报的登记制度、建立危废管理台账制度，每种危废一本；及时登记各种危废的产生、转移、处置情况。登记资料至少保存5年。

危险废物的容器和包装物须设置符合规范的危废标签，危险废物贮存场所须设置危险废物警示标志；对操作工人进行安全操作和废弃物处理方面的培训，推行培训上岗制度。

4.2.5 地下水、土壤

1、地下水、土壤污染途径分析

项目营运期原料仓库、危废仓库等处存在泄漏风险，原料、危险废物在事故泄漏工况下下渗将会对土壤、地下水造成垂直入渗影响，废气排放会造成大气沉降影响。
表4-24 项目土壤环境影响源及污染途径

污染源

工艺流程/节点

污染途径

全部污染指标

特征因子

备注

危废仓库

事故泄漏
地表漫流/垂直入渗

危险废物

危险废物
事故工况

废气

生产

大气沉降

NMHC 

NMHC 

正常工况

原料仓库
原料储存

地表漫流/垂直入渗

润滑油

矿物油
事故工况

正常情况下，本项目不会对土壤、地下水环境造成污染。

2、地下水污染防治措施
原料、产品、危废对土壤和地下水造成的污染具有较强的隐蔽性，土壤和地下水环境一旦受到污染，很难清理整治，治理成本高。要求企业做好土壤和地下水污染防治措施。
（1）源头控制

采取先进的生产工艺，生产过程中加强管理，尽量做到密闭化，封闭所有不必要的开口，减少“跑、冒、滴、漏”，采取严格的污染治理措施，减少污染物的排放量。污水管网：定期检修本项目厂区内的污水管网，防止污水跑、冒、滴、漏；埋地的管网要设计合适的承压能力，防止因压力而爆裂，造成污水横流。
（2）防渗漏措施

厂区生产车间、原料仓库、成品仓库、危废仓库等单元进行地面硬化、防腐、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计，建立防渗设施的检漏系统。

（3）分区防渗

为防止本项目对地下水造成不利影响，应采取分区防渗措施。

建设单位在设计阶段，应对各单元采取严格的设计标准，结合拟建项目管线、贮存与运输装置、污染贮存与处理装置、事故应急装置等的布置，根据可能进入地下水环境的泄露物及其它各类污染物性质、产生量和排放量，划分污染防治区；对易造成地下水污染的区域采取必要的防腐防渗措施。
原料仓库：原辅料应采用原装容器妥善存放，防止容器破裂或倾倒，造成泄漏，储存室地面须作水泥硬化防渗处理。

生产车间：均需要进行水泥硬化，可防止生产时原材料因撒漏到地面造成下渗。这些措施落实后，项目所使用的原料、产生的废料及生产、生活废水渗入地下水概率极小，对地下水影响较少。
采取上述措施后，本项目营运期基本不会对地下水水质造成影响。
表4-25 项目厂区分区防控措施一览表

序号

防渗分区

防渗技术要求

1

一般防渗区

生产车间、危废仓库、固废仓库、成品仓库、检测室、原材料区
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

2

简单防渗区

其他

一般地面硬化

建设单位在设计阶段，应对各单元采取严格的设计标准，根据可能进入地下水环境的泄漏物及各类污染物性质、产生量和排放量，划分污染防治区，对易造成地下水污染的区域采取必要的防腐防渗措施。分区防渗示意图见下图。
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图4-1 分区防渗示意图
（3）环境影响分析

项目正常情况下不会发生原料、危废泄漏情况，不会对地下水、土壤环境造成影响。建设单位在落实好危废的贮存工作，做好各类设施及地面的防腐、防渗措施后，本项目的建设对地下水、土壤环境影响是可接受的。
4.2.6 环境风险

1、风险调查
本项目主要危险物质为润滑油和危险废物。根据企业生产过程中产生的危险废物在厂内的最大贮存量，与风险导则附录B中的临界量进行计算，对于未列入表B.1，但根据风险调查需要分析计算的危险物质，其临界量可按表B.2中推荐值选取，见下表。
表4-26 表B.2中其他危险物质临界量推荐值

序号
物质
推荐临界量/t

1
健康危险急性毒性物质（类别1）

5
2
健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）
50

3
危害水环境物质（急性毒性类别1）
100

注：健康危害急性毒性物质分类见GB 30000.18，危害水环境物质分类见GB 30000.28。该类物质临界量参考欧盟《塞维索指令III》（2012/18/EU）。
根据表4-26内容，本项目Q值计算结果如下：

表4-27 临界量、实际储存量及Q值计算结果

危险物质名称

CAS号

临界量Qm(t)

最大存在总量qm(t)

该种危险物质Q值

润滑油

--
2500
2
0.0008
储存的危险废物①
--

50

8
0.16

项目Q值∑
0.1608
注：①参照《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》，将储存的危险废物作为环境风险物质考虑，贮存周期少于1年的危险废物最大存在量按危废仓库最大贮存规模考虑。
由上计算可知，项目Q值＜1，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，仅进行简单分析。

2、环境风险识别

根据生产情况，对生产过程中释放风险物质的扩散途径及环境影响情况见下表。

表4-28 危险物质的扩散途径及环境影响一览表

环境风险单元

主要风险物质

环境风险类型

扩散途径及环境影响

原料仓库

润滑油

泄漏

废水、化学品等泄漏事故可能会影响附近的地表水体或入渗对土壤、地下水造成污染；废水超标排放可能会对污水处理厂造成冲击影响。

危废仓库

危险废物
泄漏

废气处理

废气

超标排放/火灾

废气污染和次生污染可能会对区域环境空气造成污染。

3、环境风险防范措施及应急要求

为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。结合本项目风险情况，主要采取以下防范措施：

1）总图布置安全措施

在总图布置上，严格执行《建筑设计防火规范》，结合场地自然环境，根据生产流程和火灾危险分类，按照功能分区要求进行集中布置。根据规范要求满足建构筑物间的防火间距，确保消防车道畅通。

2）运输、输送过程的风险控制措施

要求运输途中司机进行安全及环保教育；由具有运输资质单位的专用车辆运输；运输前先检查包装是否完整、密封，运输过程中要确保包装桶不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏；运输时严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运；运输车辆配备泄漏应急处理设备；运输途中防曝晒、雨淋，防高温。

3）储存、使用过程的风险控制措施

车间严禁吸烟和使用明火，防止火源进入；设置明显标志；根据市场需求，制定生产计划，严格按计划采购、随用随购，严格控制储存量；安全设施、消防器材齐备；制定各种操作规范，加强监督管理，严格安全、环保检查制度，避免环境事件的发生。

4）大气环境风险防范措施

为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。

5）泄漏风险防范措施

根据分区防渗图，地面采取防腐防渗措施并设置导流沟等，能够及时收集、处置泄漏物料，避免泄漏物料进入周边地表水、土壤及地下水。

6）火灾防范措施

划定禁火区，设有明显警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。
加强设备的维护，生产设备、电线线路等进行日常检修和维护，针对危废仓库设置危险介质浓度报警探头和应急排风口，在废气处理设施风机总进口处加装阻火器，防止发生火灾、爆炸。

企业应当合理规划应急疏散通道，当发生火灾以及由此引发的次生污染事故等污染较严重的风险事故时，确保厂内及周边人员尽快撤离事故点，保障人员生命安全。企业应编制应急预案并建设相关的事故应急设施，设置必要的应急设施。
6）应急联动

由于事故触发具有不确定性，厂内环境风险防控系统应纳入区域环境风险防控体系，落实风险防控设施，与区域风险防控体系做好衔接。极端事故风险防控及应急处置应按分级响应要求及时启动园区/区域环境风险防范措施，与区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。

9）应急预案编制及相关应急措施落实

按照国家、地方和相关部门要求，编制突发环境事件应急预案。制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

企业应参照环发[2015]4号《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》的相关要求编制有针对性的突发环境事件应急预案，完善各类应急措施、物资等。
10）环保设施环境风险源分析和识别

根据《浙江省应急管理厅 浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础[2022]143号）中相关要求，落实相关的环保设施安全管理要求。

5、环境风险分析结论

项目落实环境风险防范措施及应急要求的情况下，项目环境风险可防控。

4.2.8 本项目环保投资概算
环保设施的投资，一方面要考虑工程投资总额的多少，另一方面考虑项目对周围环境的影响程度。经综合分析，建设项目的环保投资与效益分析评估见下表。

表4-29 本次项目环保投资概算

治理项目

环保措施

投资额

(万元)

运行费用(万元)

废水

污水收集管网，纳入厂区内化粪池集中处理。

2.0

0

废气

排气筒、废气处理设施

10

15

风险事故

防漏防渗、连接管线、阀门和设备等。

10

1.0

噪声

对生产设备、风机等高噪声源采取消声、隔声等措施。

10

1.0

固废

分类储存、管理及委托处置。

12

5.0

合计

44

22

由概算可知，本项目环保投资约66万元，占本项目总投资3015万元的2%。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	非甲烷总烃
臭气浓度
乙醛
	挤出废气通过集气罩收集处理后通过干式过滤器+二级活性炭吸附处理装置
	《化学纤维工业大气污染物排放标准》（DB33 2563-2022）

	
	生产车间
	颗粒物
油雾

非甲烷总烃
臭气浓度
乙醛
	加强车间密闭，采取必要的集中通排风措施，减少车间无组织排放。
	臭气浓度、乙醛无组织排放执行《化学纤维工业大气污染物排放标准》（DB33 2563-2022）；颗粒物、非甲烷总烃无组织排放参考执行《合成树脂工业污染物排放标准（含2024年修改单）》（GB31572-2015）

	地表水环境
	污水排放口DW001
	化学需氧量、氨氮
	经化粪池预处理后的生活污水与纯水制备浓水共同纳管排放
	纳管水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷纳管排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求

	声环境
	生产设备、风机、车辆
	噪声
	隔声、减震、选用低噪声设备
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	（1）一般固废暂存间：车间南侧设置1个一般固废暂存间，总面积为100平方米。
（2）危废暂存间：在车间南侧设置1个危废暂存间，10平方米，危险废物收集后暂存于危废暂存间，定期委托资质单位处理。

（3）生活垃圾收集后由环卫部门清运。

	土壤及地下水

污染防治措施
	1、源头控制

采取先进的生产工艺，生产过程中加强管理，尽量做到密闭化，封闭所有不必要的开口，减少“跑、冒、滴、漏”，采取严格的污染治理措施，减少污染物的排放量。

2、过程防控

①危废仓库暂存区应进行防腐防渗处理，同时应加强管理，及时发现、回收和处理泄漏的油墨；固废产生后应及时综合利用、处置，减少在厂房内堆放的时间和数量。

②污水收集管网及其他可能有物料或废水泄漏的区域应做好管线及水池的防渗漏、防腐蚀处理。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	①加强职工的培训，提高风险防范意识。

②针对运营中可能发生的异常现象和存在的风险隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。

③建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。各种生产车间禁止明火。
④落实监测监控制度，按照监测要求开展废气、废水、噪声监测；

⑤应建立环境管理台账制度，设置专人开展台账记录、整理、维护等管理工作，包括记录污染治理设施运行管理信息、危险废物管理信息、监测记录信息等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，台账保存期限不得少于三年。

⑥危险废物贮存场所应建有堵截泄漏的措施，地面用坚固的防渗材料建造；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施。

	其他环境管理要求
	1、竣工环境保护验收

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目建设完成后需由企业组织对配套建设的环保设施进行自主验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环保设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

2、排污许可证管理

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于二十六、橡胶和塑料制品业29塑料制品业292，应按登记管理申请排污许可证。

3、日常管理

①落实监测监控制度，按照监测要求开展废气、噪声监测；

②应建立环境管理台账制度，设置专人开展台账记录、整理、维护等管理工作，包括污染治理设施运行管理信息、危险废物管理信息、监测记录信息等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，台账保存期限不得少于五年。




六、结论
	浙江宝力特种丝业有限公司位于海宁市尖山新区滨海路26号，建成后年产5000吨特种单丝技改项目。
项目选址符合海宁区“三线一单”生态环境分区管控要求；项目经采取环评提出的各项环保措施后，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求；符合国家和地方产业政策以及区域规划等要求。企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险可防控。

从环保审批原则及建设项目其他环保要求符合性的角度分析，项目在建设地点实施是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气（t/a）
	VOCs
	/
	/
	/
	0.030
	/
	0.030
	+0.030

	废水（t/a）
	废水量
	/
	/
	/
	1734.2
	/
	1734.2
	+1734.2

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	0.069
	/
	0.069
	+0.069

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.003
	/
	0.003
	+0.003

	一般工业

固体废物

（t/a）
	生活垃圾
	/
	/
	/
	6
	/
	6
	+6

	
	废丝
	/
	/
	/
	4.965
	/
	4.965
	+4.965

	
	废包装袋
	/
	/
	/
	0.745
	/
	0.745
	+0.745

	
	废反渗透膜等滤料
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	危险废物

（t/a）
	废油桶
	/
	/
	/
	0.2
	/
	0.2
	+0.2

	
	废滤网
	/
	/
	/
	0.007
	/
	0.007
	+0.007

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	7.523
	/
	7.523
	+7.523

	
	废过滤棉
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	
	废含油抹布
	/
	/
	/
	0.002
	/
	0.002
	+0.002


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

