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[bookmark: _Toc30619][bookmark: _Toc26614]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	中科国康人类肠道菌群研发及测试项目

	项目代码
	2504-330110-07-02-723415

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	[bookmark: _GoBack]浙江 省（自治区）杭州 市 余杭 区（县）五常街道绮颐弄10号1号楼301室

	地理坐标
	（东经： 120 度 02 分 0.631 秒，北纬： 30 度 15 分 10.371 秒）

	国民经济行业类别
	M7340 医学研究和试验发展
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十五、研究和试验发展中98、专业实验室、研发（试验）基地。

	建设
性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批备案部门
	余杭区经济和信息化局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资
（万元）
	150
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比%
	6.67
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
是：             
	用地（用海）面积（m2）
	286

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，需要编制专项评价设置要求及本项目设置情况如下：
表1-1  本项目专项评价设置情况说明表
	专项评价类别
	设置原则
	本项目建设情况
	设置
情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	本项目废气污染物不含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。
	无

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目废水纳管排放
	无

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目危险物质存储量未超过临界量
	无

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目供水来自园区供水管网，不涉及取水口。
	无

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及向海排放污染物
	无

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。


依据表1-1，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《杭州市余杭区未来科技城单元详细规划》
审批机关：杭州市人民政府
审批文件名称及文号：《杭州市人民政府关于杭州城西科创大走廊14个单元详细规划的批复》(杭政函(2023)87号)

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.1与《杭州市余杭区未来科技城单元详细规划》符合性分析
（1）规划范围：规划范围南至杭徽高速（天目山西路），西至运溪快速路，北至余杭塘河，东至绕城高速公路，面积45.6平方公里。涉及仓前、五常、闲林、余杭四个街道。
（2）规划目标：建设具有全球领先水准、辐射全省的数字经济总部、建设服务杭州城西地区、引领未来的城市活力中心、建设代表杭州前沿科技、展现杭韵的城市科文视窗、建设串联千年文化轴带、诗情画意的湿地湖链水乡、建设展现未来生活图景、水城交融的宜居未来城区。
（3）功能定位：以《杭州市国土空间总体规划》《城西科创大走廊概念性城市设计》等作为指导，结合现状情况,遵守底线约束及现状建设情况，统筹三生空间，充分挖掘土地开发潜力，建设布局合理、配套齐全、交通便捷、环境优美、富有水城魅力的科创中心核心功能区、数字经济创源地和产居融合样板区。
(4)规划结构
双廊：城西科创产业走廊与湿地湖链风情廊。
双轴：古今文化活力轴和文一西路城市发展轴。
两区：科技总部CBD活力区、未来科技文化核心区。
多片：科创产城融合片、数字经济创新片、五常水乡风貌片、和睦水乡风貌片、国际宜居生活片。
（5）空间规划
规划形成“一链一轴、四核多点，绿网成环”的蓝绿空间格局。
一链：湿地湖链，以五常水乡、和睦水乡为核心，营造大走廊独特韵味的标志性开放空间体系；一轴：中央绿轴，自余杭塘河生态廊道至未来科技文化核心区的南北向生态活力中轴；
四核：围绕核心岛景观湖区、五常水乡、和睦水乡、万金山形成的四个核心景观区；多点：单元内主要的绿化景观节点；
绿网成环：沿着河道和道路两侧绿带打造绿网，形成轴网相连的绿化景观体系，主要包括余杭塘河生态廊道、闲林港生态廊道、何过港生态廊道、方家桥港生态廊道、梧桐港生态廊道，以及文一西路绿廊、文二西路绿廊、杭徽高速绿廊、运溪路绿廊、绕城高速绿廊等。
（6） 规划符合性分析：对照《杭州市余杭区未来科技城单元详细规划》，项目位于科创产城融合片，所在地用地规划为工业用地，详见附图，根据企业提供不动产权证(见附件)，项目所在地用途为工业用地。本项目为医学研究和试验发展，符合本片规划目标和功能定位，因此选址符合相关规划。
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	其他符合性分析
	1、审批原则符合性分析
一、建设项目环保审批原则
（1）生态环境分区管控动态更新方案符合性分析
项目位于浙江省杭州市余杭区五常街道绮颐弄10号1幢301室，对照《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》(杭环发〔2024〕49号)，本项目属于余杭组团产业集聚重点管控单元ZH33011020007，符合性分析见下表。
表1-2  生态环境分区管控动态更新方案符合性分析
	相关要求
	本项目情况
	是否符合

	空间布局约束
	根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。
	本项目位于余杭组团产业集聚重点管控单元内，厂区周边设置绿化带，与周边居住用地形成有效隔离，符合空间布局要求。
	符合

	污染物排放管控
	严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。
	本项目会严格实施污染物总量控制制度，且本项目排放的污染物均达标排放。
	符合

	环境风险防控
	强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。
	本项目排放的污染物均达标排放，要求企业建成后做好风险防范措施，加强环境风险防控。
	符合


综上，本项目符合《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》相关要求。
（2）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”符合性分析
根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正）等相关要求，本次环境影响评价与“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）进行对照分析，本项目符合性分析如下：
a、生态保护红线
本项目位于浙江省杭州市余杭区五常街道绮颐弄10号1幢301室。根据余杭区“三区三线”图，本项目位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田和生态保护红线，满足生态保护红线要求。
b、环境质量底线
①大气环境质量现状：根据《2024年杭州市余杭区生态环境状况公报》，杭州市余杭区大气环境质量现状为不达标区。
本项目运营期产生的实验废气由集气罩收集，经过活性炭吸附装置处理后通过1根不低于15m高的排气筒能够达标排放，不会对环境空气质量底线造成冲击。
②声环境质量现状：本项目运营期噪声设备安置在厂房内，同时通过采取安装减振装置等措施，能够确保厂界噪声达标排放，能够维持项目所在区域声环境质量。
③水环境质量现状：本项目附近水体各类监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中相应标准限值要求。
本项目运营期污水依托余杭污水处理厂处理，不会对地表水质量底线造成冲击。
综上，本项目实施后废气、废水、噪声经治理后均能达标排放，各类固废有效处置。根据环境影响分析，在采取本环评提出的相关防治措施后，各类污染物可达标排放，环境质量不会产生超标现象，本项目的实施不会对区域环境质量底线造成冲击。
c、资源利用上线
本项目用水来自市政供水管网。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。
d、环境准入负面清单
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》，本项目不属于负面清单内的项目。
综上，本项目符合“三线一单”控制要求。
（3）三区三线符合性分析
根据《关于启用"三区三线"划定成果的通知》及杭州市“三区三线”划定成果；本项目位于杭州市余杭区五常街道绮颐弄10号1幢301室，用地性质为工业用地。项目在生态空间划定的生态保护红线范围外，且周边无自然生态红线区，不触及生态保护红线。
二、排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求
根据环境影响分析，预计项目实施后，废气经处理后可实现达标排放，生活污水、实验废水经预处理进入市政污水管网，排入余杭污水处理厂处理；噪声可达标排放，各类固废均能得到合理化处置。项目排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准。
本项目污染物排放总量新增指标可通过区域削减等途径解决。因此，本建设项目排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制要求。
三、国土空间规划、国家和省产业政策符合性分析
①土地利用规划符合性
本项目位于杭州市余杭区五常街道绮颐弄10号1幢301室。根据杭州市余杭区土地利用规划图，项目用地规划为工业用地；根据本项目不动产权证，项目用地性质为工业用地，符合用地规划要求。
②产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止建设的项目；不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》(浙长江办[2022]6号)中禁止建设的项目；对照《杭州市产业发展导向目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目。因此，本项目建设符合国家及地方的相关产业政策要求。
2、与其他政策符合性分析
一、“四性五不准”符合性分析
根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年07月16日修正版），本项目“四性五不准”符合性分析如下：
表1-3  “四性五不准”符合性分析
	内容
	本项目情况
	是否符合

	四性
	建设项目的环境可行性
	本项目符合产业政策、达标排放、选址规划、《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》、总量控制原则及环境质量要求等，从环保角度看，本项目在所选场地上实施是可行的。
	符合

	
	环境影响分析预测评估的可靠性
	本评价类比同类型企业并根据本项目设计产能、原辅材料消耗量等进行废水、废气环境影响分析预测，参考《环境影响评价技术导则 声环境》（HJT2.4-2021）要求，对噪声影响进行了预测分析，其环境影响分析预测评估具有可靠性。
	符合

	
	环境保护措施的有效性
	本项目只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放，因此其环境保护措施是可靠合理的。
	符合

	
	环境影响评价结论的科学性
	本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。
	符合

	五不准
	建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规定
	本项目的建设符合当地国土空间规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。
	符合

	
	所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求
	本项目所在区域地表水、声环境及大气环境指标均满足相应的环境质量标准，在采取相关污染防治措施基础上，项目建成后不会降低区域环境质量等级。
	符合

	
	建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏
	只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放，因此其环境保护措施是可靠合理的。
	符合

	
	改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施
	本项目属于新建项目，本项目不涉及原有环境污染问题
	符合

	
	建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理
	本报告基础资料数据具有真实性。
	符合


二、关于印发太湖流域水环境综合治理总体方案的通知（发改地区〔2022〕959号）的符合性分析
根据发改地区〔2022〕959号关于印发《太湖流域水环境综合治理总体方案》的通知，本项目具体相符性分析如下：
表1-4  《太湖流域水环境综合治理总体方案》符合性分析
	序号
	文件要求
	本项目情况
	是否符合

	1
	督促企业依法持证排污、按证排污，严格落实总磷许可排放浓度和许可排放量要求。持续强化涉水行业污染整治，基于水生态环境质量改善需要，大力推进印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品(啤酒、味精)等重点行业企业废水深度处理。实施工业园区限值限量管理，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动园区生产废水应纳尽纳。推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理，鼓励有条件的园区实施化工企业废水分类收集、分质处理、一企一管、明管输送、实时监测。
	本项目属于实验研发类项目，无需纳入排污许可管理，本项目不属于重点行业企业，项目厂区实施雨污分流制。
	符合

	2
	加快城中村、老旧城区、新建小区、城乡结合部污水收集管网建设，加强洗车、洗衣等服务行业污水收集，加快补齐城镇污水收集管网短板。加快完善城镇污水管网修复改造，实施混错接、漏接、老旧破损管网更新修复，提升污水收集效能。加强新改建地区雨污分流，逐步推进雨污分流管网改造。因地制宜实施排水管网改造，降低溢流污染。到2025年，基本实现城市和县城污水管网全覆盖。因地制宜加快连接港区管网建设，做好船舶生活污水收集处理。
	本项目运营期污水依托余杭污水处理厂处理，项目所在区域污水管网已铺设到位，可以满足本项目废水纳管排放需求。
	符合

	3
	严禁落地国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类工艺、装备、产品与项目，依法推动污染企业退出。继续推进城市建成区内造纸、印染、化工等污染较重企业有序搬迁改造或依法关闭，推动环太湖生态环境敏感区内不符合产业发展政策、存在重大安全隐患且不具备整治条件的企业依法关闭或搬迁至合规工业园。推进太湖流域等重要饮用水水源地300米范围内重点排污企业逐步退出。除战略性新兴产业项目外，太湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。
	本项目不属于国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类；不属于工业类建设项目。
	符合


由上表可知，本项目的建设符合国家发展改革委等部门关于印发《太湖流域水环境综合治理总体方案》的通知（发改地区〔2022〕959号）中的要求。
三、与《太湖流域管理条例》符合性分析
《太湖流域管理条例》已经于2011年8月24日国务院第169次常务会议通过，自2011年11月1日起施行。该条例所称太湖流域，包括江苏省、浙江省、上海市(以下称两省一市)长江以南，钱塘江以北，天目山、茅山流域分水岭以东的区域，本项目所在的浙江省杭州市余杭区位于太湖流域内。项目与《太湖流域管理条例》相关要求符合性分析详见下表。
表1-5  《太湖流域管理条例》符合性分析
	序号
	相关要求
	本项目情况
	是否符合

	1
	排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。
	项目严格按照总量控制原则，并设置规范排污口；本项目实施后，在采取评价要求的环境保护措施的前提下，可以确保本项目外排污染物达标排放。项目不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀行业，符合太湖流域产业政策及清洁生产要求。
	符合

	2
	新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万m上溯至5万m河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为：
(一)新建、扩建化工、医药生产项目；
(二)新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；
(三)扩大水产养殖规模。
	本项目选址不属于太湖及主要入太湖河道相关岸线范围内。
	符合

	3
	太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：
(一)设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；
(二)设置水上餐饮经营设施；
(三)新建、扩建高尔夫球场；
(四)新建、扩建畜禽养殖场；
(五)新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；
(六)本条例第二十九条规定的行为。
	本项目选址不属于太湖及主要入太湖河道相关岸线范围内。
	符合


四、 《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评[2016]190号）符合性分析 
项目与《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》(环环评[2016]190号)有关要求符合性分析如下：
表1-6  项目与环环评[2016]190号有关内容符合性分析
	序号
	有关要求
	项目情况
	符合性

	1
	对太湖流域新建原料化工、燃料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目，不予环境准入；实施江、湖一体的氮、磷污染控制，防范和治理江、湖富营养化。严格沿江港口码头项目环境准入，强化环境风险防范措施。
	本项目属于实验研发项目，不属于原料化工、燃料、颜料工业项目，生活污水经化粪池处理达标后纳管排放，实验研发产生的清洗废水等经处理后可直接纳管排放，最终由余杭污水处理厂集中处理后达标排放。
	符合


由上可知，项目符合《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》有关要求。
五、与《关于进一步加强实验室废物处置监管工作的通知》(浙环发(2019)的符合性分析
表1-7  《关于进一步加强实验室废物处置监管工作的通知》符合性分析
	序号
	方案要求
	本项目
	是否符合

	1
	强化源头管理。根据法律法规的有关规定，教育、科研、医疗卫生、检测机构等实验室废物产生者是实验室度物规范管理的责任主体。各实验室度物产生单位应加强实验室度物基础信息管理，根据相关法规对照经批准(备案)的环境影响评价、“三同时”验收文件或固废核查结果，结合教学科研实际，理清产废环节，摸清实验室废物产生种类与数量、贮存设施以及委托处置等情况，并登录浙江省固体废物管理信息系统填报相关情况。本文所述实验室废物外的固体度物，无需在信息系统填报。
	本项目实验过程产生的沾染化学品的废包装材料、实验废液等危废，严格按照危险废物要求进行贮存和处置，并记录危废台账保留在案。同时要求项目建成后及时登录浙江省固体废物管理信息系统填报相关固体废物情况。
	符合

	2
	落实“三化”措施。各实验室废物产生单位应按照固废处置的“减量化、资源化、无害化”原则，制定管理措施，将其纳入日常工作计划。督促各实验室责任人进一步减少有毒有害原料使用与资源浪费，鼓励采取资源循环利用与就地减量化措施，支持实验室废物产生单位购置设备对实验室废物进行净化和达标处理，切实减轻实验活动对生态环境的影响。
	本项目实验室废物按照“三化”措施进行处置，并纳入日常工作计划。同时对实验室负责人进行定期培训，督促减少有毒有害原料使用与资源浪费，减轻实验活动对生态环境影响。
	符合

	3
	分类收集处置。各实验室废物产生单位要按照、《实验室废弃化学品收集技术规范》(GB/T31190-2014)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB185972001)有关要求做好分类收集工作，建设规范且满足防渗防漏需求的贮存设施，并按普通有机类、普通无机类、含重金属类、含汞等高危物质(除剧毒品外)类、剧毒废试剂类、易燃易爆类、实验室产生的医疗废物等七分法进行分类存放，要按照相关法律法规要求执行危险废物申报登记、管理计划备案、转移联单等管理制度，做到分类收集贮存、依法委托处置。
	要求实验室产生的危废分类按照相关要求做好分类收集、分类存放，并按照相关要求进行申报登记、管理计划备案、转移联单等管理制度，做到分类收集贮存、依法委托处置。
	符合


六、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》符合性分析
对照文件要求，本项目符合性分析具体见下表。
表1-8  长江经济带发展负面清单符合性分析
	序号
	具体要求
	本项目情况
	是否符合

	1
	港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。
	本项目不属于港口码头项目。
	符合

	2
	禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》《全国内河航道与港口布局规划》《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。
	本项目不属于港口码头项目。
	符合

	3
	禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。
	本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内，不在I级林地、一级国家级公益林内。
	符合

	4
	禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。
	本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。
	符合

	5
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。
	本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。
	符合

	6
	在国家湿地公园的岸线和河段范围内：
（一）禁止挖沙、采矿；
（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；
（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；
（四）禁止截断湿地水源；
（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；
（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；
（七）禁止引入外来物种；
（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；
（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。
国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定。
	本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。
	符合

	7
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。
	本项目不在长江流域河湖岸线。
	符合

	8
	禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。
	本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。
	符合

	9
	禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。
	符合

	10
	禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口
	本项目不在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	符合

	11
	禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
	本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。
	符合

	12
	禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。
	本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。
	符合

	13
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。
	本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目
	符合

	14
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目
	本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	符合

	15
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。
	本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。
	符合

	16
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。
	本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
	符合

	17
	禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目不属于高耗能高排放项目。
	符合

	18
	禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。
	项目不在水库和河湖等水利工程管理范围内。
	符合


七、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》相符性分析
为深入推进“十四五”挥发性有机物治理，进一步改善环境空气质量，浙江省生态环境厅发布了《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发〔2021〕10号），本项目符合性分析见下表。
表1-9  项目与挥发性有机物综合治理方案符合性分析
	项目
	方案要求（部分内容）
	本项目情况
	相符性

	优化产业结构
	引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。
	项目位于杭州市余杭区五常街道绮颐弄10号1幢301室，符合产业布局要求；项目不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。
	符合

	严格环境准入
	严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。
	项目符合《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》(杭环发[2024]49号)相关要求；项目新增污染物排放量可在区域削减替代。
	符合

	全面提升生产工艺绿色化水平
	石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。
	项目生产工艺先进，清洁生产水平高。
	符合

	大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代
	全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025 年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。
	项目采用的原辅材料大多为无毒原料，不涉及溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等相关替代要求。
	符合

	严格控制无组织排放
	在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。
	项目生产车间为洁净车间，内部密闭微负压生产，集中通排风。
	符合

	建设适宜高效的治理设施
	企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级，石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上。
	项目生产车间为洁净车间，内部密闭微负压生产，集中通排风。
	符合

	加强治理设施运行管理
	按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
	企业按照要求进行，治理设施“先启后停”，VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用。
	符合

	规范应急旁路排放管理
	推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含VOCs排放的旁路。因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。应急旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装监控（如流量、温度、压差、阀门开度、视频等）设施等加强监管，开启后应做好台账记录并及时向当地生态环境部门报告。
	项目废气处理设施未设置VOCs排放旁路。
	符合


由上表可知，本项目符合《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》要求。



[bookmark: _Toc11782][bookmark: _Toc25883]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
浙江中科国康生物医药科技有限公司成立于2015年1月9日，注册地位于浙江省杭州市余杭区五常街道绮颐弄10号1幢301室，主要从事医疗器械及配套试剂的销售。
根据企业发展需要，浙江中科国康生物医药科技有限公司于杭州市余杭区五常街道绮颐弄10号1幢301室拟建设“中科国康人类肠道菌群研发及测试项目”，租赁杭州万控电器成套有限公司1幢楼3层空置厂房，新增低温高速离心机、小型常温离心机、凝胶成像仪等实验研发设备，设计年处理500-1000例肠道菌群样本的规模。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（环境保护部令第16号），拟建项目类别为“四十五、研究和试验发展中98、专业实验室、研发（试验）基地”。故拟建项目应编制环境影响报告表。
表2-1  项目环境影响评价分类判定表
	环评类别
项目类别
	报告书
	报告表
	登记表

	四十五、研究和试验发展

	98
	专业实验室、研发（实验）基地
	P3、P4生物实验室；转基因实验室
	其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）
	/

	本项目属于其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外），应编制“环境影响报告表”


因此，浙江中科国康生物医药科技有限公司委托浙江百诺数智环境科技股份有限公司承担该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织相关专业技术人员进行了现场勘查、资料收集，在此基础上，按照国家相关环保法律、法规及有关技术规范要求，编制完成了《中科国康人类肠道菌群研发及测试项目环境影响报告表》。
2、建设内容
(1) 主要工程组成情况
项目主要建设内容见表2-2。

表2-2  项目主要建设内容一览表
	工程类别
	工程名称
	本项目工程内容及规模
	备注

	主体工程
	实验室（总建筑面积286m2，H=3m）
	粪便采集区
	占地面积约为4m2，用于健康人员的粪便采集
	新建

	
	
	清洗灭菌区
	占地面积约为15m2，用于粪便样本的灭菌，设置浸泡消毒池、紫外灭菌柜等设备，用于样品前处理。
	新建

	
	
	菌液制作区
	占地面积约为17m2，设置生物安全柜、实验台，用于样本上清液的制作。
	洁净车间

	
	
	胶囊制备区
	占地面积约为17m2，设置生物安全柜、实验台，用于外购胶囊外衣，采用样本制备菌液，进行胶囊制备。
	洁净车间

	
	
	益生菌发酵区
	占地面积约为15m2，设置冻干机、实验台，用于益生菌发酵。
	新建

	储运工程
	
	冷冻保存区
	占地面积约为18m2，设置低温冰箱等，用于胶囊的冷冻保存。
	新建

	公用工程
	给水
	生活用水主要来自园区自来水管网，厂内建立完善的管网系统，项目新鲜水用量约为555.52t/a。
	依托园区现有设施

	
	排水
	园区排水采用雨污分流，排水系统分为雨水和废水两个系统。生活污水经化粪池预处理后进入市政污水管网，进入余杭污水处理厂处理，实验废水经实验室污水处理设施处理后，进入余杭污水处理厂处理。雨水排入厂区雨水管网，最终排至周边道路市政雨水管网。
	

	
	供电
	本项目用电由园区供电管网提供，本项目年用电量1万度。
	

	
	洁净室风机系统
	配套建设洁净新风系统，单台风机风量约为2000m3/h，为十万级洁净车间提供洁净空气。
	新建

	环保工程
	废水
	生活污水年排放量约为396.8t/a，经化粪池预处理后进入市政污水官网，进入余杭污水处理厂处理；实验废水年排放量47.62t/a，经实验室污水处理设施处理（主要工艺：重金属吸附+混凝过滤+多介质过滤+消毒）后，进入余杭污水处理厂处理。
	新建

	
	废气
	有组织
	实验检测过程中产生的实验废气(含消毒废气及酸性废气)经活性炭吸附装置处理后，通过1根不低于15m高排气筒（DA001）排放，风量设置为1700m3/h。
	新建

	
	
	无组织
	实验室洁净室消毒废气通过车间新风系统，无组织排放。
	新建

	
	固体废物
	实验室设置废弃物暂存间，占地面积约为4.7m2，用于实验废弃物的暂存。
	新建

	
	环境风险
	实验室内设置防火报警系统等配套相关风险防范措施，配备各类消防器具。
	新建



3、设计处理规模及产品方案
本项目实施后，产品及研发方案见表2-3。
表2-3  研发实验方案一览表
	序号
	研发产物
	单位
	年产量
	最终去向

	1
	肠道菌群样本
	例
	500-1000
	用于临床试验及辅助治疗



4、主要原辅材料
根据设计方案，本项目主要消耗的原辅材料具体见表2-4。
表2-4  本项目主要原辅材料消耗一览表
	序号
	原辅材料名称
	包装规格
	年用量
	厂内最大暂存量
	使用工序

	1
	磷酸盐缓冲液（PBS）
	100毫升/瓶
	100升
	5升
	样本前处理

	2
	Tris-HCl 缓冲液
	100毫升/瓶
	10升
	1升
	样本前处理

	3
	脱脂乳
	500毫升/瓶
	2升
	0.1升
	样本前处理

	4
	甘露醇
	500毫升/瓶
	50升
	2升
	样本前处理

	5
	谷氨酸
	500毫升/瓶
	50升
	2升
	样本前处理

	6
	生理盐水
	500毫升/瓶
	100升
	16升
	样本前处理

	7
	甘油
	100毫升/瓶
	20升
	2升
	胶囊制备

	8
	10%海藻糖
	50毫升/瓶
	1升
	0.1升
	胶囊制备

	9
	橄榄油
	100毫升/瓶
	10升
	1升
	胶囊制备

	10
	乙醇
	100毫升/瓶
	20升
	1升
	消毒

	11
	胶囊外衣
	盒装
	8万粒
	1万粒
	胶囊制备

	12
	纯水
	桶装
	10.14t
	1t
	器皿清洗

	13
	次氯酸钠
	桶装
	0.5t
	0.1t
	废水消毒



本项目原辅材料理化性质见表2-5。
表2-5  本项目原辅材料理化性质一览表
	名称
	主要成分及其理化特性

	乙醇
	乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；沸点78.3 ℃，密度0.7893 g/cm³。具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度（d15.56）0.816。本项目主要用于实验室消毒使用。

	生理盐水
	生理盐水又称无菌生理盐水，是指生理学或临床上常用的与动物或人体血浆的渗透压相等的氯化钠溶液。一般情况下两栖类动物氯化钠浓度为0.67～0.70%，哺乳类动物和人类氯化钠浓度为0.85～0.9%，平常人体注射用的氯化钠注射液浓度是0.9%，其渗透压值与哺乳类动物和人类的血浆、组织液都是大致一样的，所以可以用作补液(不会降低和增加正常哺乳类动物和人体内钠离子浓度)，也常用作体外培养活组织、细胞等。

	磷酸盐缓冲液（PBS）
	无色、透明的液体，无可见沉淀或浑浊，有效缓冲区间为pH 5.8–8.0，可通过调整磷酸二氢盐与磷酸氢盐的比例，精准控制目标pH值，能抵抗少量酸、碱或稀释的影响，维持体系pH值稳定，避免因 pH 波动破坏生物样本（如蛋白质、细胞）的结构与活性，在室温（20–25℃）、密封条件下，PBS溶液可稳定保存数天，无明显分解或变质。

	Tris-HCl 缓冲液
	无色、透明液体，无异味，不含可见悬浮物或沉淀，Tris-HCl 缓冲液的核心理化性质是宽 pH 缓冲范围与良好生物相容性，使其成为分子生物学和生物化学实验中的核心缓冲体系之一，有效缓冲区间为pH 7.0–9.2，覆盖多数生物分子（如蛋白质、核酸）的稳定 pH 范围，尤其适合碱性环境实验。

	次氯酸钠
	纯次氯酸钠（固体）为白色粉末状，次氯酸钠在光照、高温、酸性条件下易分解，生成氯化钠、氧气和有毒的氯气，导致有效成分含量下降，消毒能力减弱，易溶于水，溶解后形成的水溶液呈碱性，溶解过程中会轻微放热。

	脱脂乳
	常温下为均匀的乳白色液体，质地较全脂乳稀薄，光泽略逊于全脂乳，密度通常在1.035~1.040 g/cm3之间，冰点约为-0.54~-0.56℃，黏度低于全脂乳，通常在1.5~2.0 mPa・s（20℃），可被乳酸菌发酵生成脱脂酸乳。因脂肪含量低，发酵后质地更稀，常需添加增稠剂（如明胶、果胶）改善口感。

	甘露醇
	常温下为白色针状或斜方柱状结晶、结晶性粉末，无臭，味甜，极易溶于水，20℃时溶解度约为18g/100mL，熔点为166~170℃，加热至200℃以上时会发生脱水反应，生成甘露醇酐和异甘露醇酐，继续升温则碳化，无明确沸点。在人体内大部分不被肝脏代谢，能以原形经肾脏排出体外，且在肾小管内不被重吸收，可产生高渗透压，发挥利尿作用。

	甘油
	常温下为无色、无臭、味甜的黏稠液体，低温时（约0℃以下）可结晶为白色块状固体，熔点后恢复黏稠液态，极易溶于水，可与水以任意比例混合。也能溶于乙醇、甲醇等有机溶剂，但不溶于乙醚、氯仿、苯等非极性溶剂，熔点约为17.8℃，沸点较高，约为290℃（常压下），吸湿性极强，能从空气中吸收水分，甚至能吸收空气中40%以上的湿度，因此常被用作保湿剂，也需密封储存以防吸潮。

	10%海藻糖
	常温下为无色、透明的液体，无臭，味微甜（甜度约为蔗糖的45%），极易溶于水，10%浓度的水溶液是海藻糖完全溶解后的稳定体系，可与水、乙醇（低浓度）等极性溶剂任意比例混合，不溶于乙醚、石油醚等非极性溶剂，20℃时相对密度约为1.03~1.04 g/cm3，化学性质稳定，在中性、弱酸性（pH3~7）或常温条件下不易分解。但在强酸性（pH＜3）或高温（超过120℃）环境下，可能发生水解反应，生成葡萄糖。

	橄榄油
	常温下为透明或半透明的液体，颜色因品种和加工方式而异，从淡黄色、黄绿色到深绿色不等。低温（约 0~10℃）下会出现絮状物或凝固，温度回升后可恢复澄清液态，具有独特的果香气味，20℃时相对密度约为0.914~0.919 g/cm³，在酸、碱或脂肪酶作用下，可水解生成甘油和脂肪酸。常温下纯橄榄油水解反应缓慢，但若混入水分或微生物，会加速水解。



5、主要生产设备
本项目主要生产设备明细见表2-6。
表2-6  本项目生产线生产设备一览表
	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	数量（台/套）
	所在工序

	1
	电子天平
	浩展HZ-20003
	1
	样本前处理

	2
	磁力搅拌器
	SCILOGEX SCI-S
	1
	样本前处理

	3
	厌氧工作站
	NBYQX-Ⅱ
	1
	样本前处理

	4
	双阀数控式手提灭菌锅
	胜达LH-18L
	1
	胶囊制备

	5
	生物安全柜
	金净BHC-1300ⅡA2
	1
	样本前处理

	6
	大型超净台
	卢湘仪DL-5M
	2
	菌群分离与浓缩

	7
	低温高速离心机
	Ependorf 5424
	1
	菌群分离与浓缩

	8
	小型常温离心机
	金净BHC-1300ⅡA2
	1
	菌群分离与浓缩

	9
	100孔胶囊灌装填充板
	上海红星0#100
	1
	胶囊制备

	10
	紫外分光光度计
	天根OSE-260-01
	1
	质量控制

	11
	微生物培养箱
	一恒DHP-9211
	1
	质量控制

	12
	电热恒温水槽
	群安BHS-1
	1
	包装与储存

	13
	-20℃冰柜
	雪贝娜588
	1
	包装与储存

	14
	-80℃生物柜
	美菱DW-HL398
	3
	包装与储存



6、生产组织及劳动定员
本项目建成后，劳动定员20人，单班制，年工作248天，年工作1984h。
7、公用工程
供水：本项目用水由余杭区市政自来水管道接入，年用水量约为555.52t/a，实验器具清洗使用纯水全部外购，年用量约为10.14t/a。
排水：采用雨、污分流，雨水收集后排入市政雨水管网。生活污水年排放量约为396.8t/a，经化粪池预处理后进入市政污水官网，进入余杭污水处理厂处理，实验废水年排放量47.62t/a，经实验室污水处理设施处理（主要工艺：重金属吸附+混凝过滤+多介质过滤+消毒）后，进入余杭污水处理厂处理。
供电：项目所需用电由余杭区供电电网接入供电，项目建成后年用电量约为1万kW·h。
洁净室：本项目清洗灭菌区、胶囊制备区要求设置10万级洁净车间，总占地面积约为32m2，地面采用环氧树脂地坪重点防渗，顶部采用彩钢板安装，施工方案符合《洁净厂房施工及质量验收规范》(GB 51110-2015)中净化厂房设计和施工标准要求。
8、 水平衡
[image: ]
图2-1  本项目水平衡图  （单位：t/a）
9、厂区平面布置及总图设计
本项目实验室占地面积约为286m2，整体布局较为紧凑，根据取样、样本前处理、样本处理、胶囊制备等流程，按照东、西布局，样本经采集后由预留窗口流通，整体布局较为合理。



	工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程及说明
本项目设计年处理500-1000例肠道菌群样本，在处理过程中，提取样本中上清液进行前处理、菌群分离与浓缩等工序，制备胶囊，用于人类肠道菌群移植技术的使用，样本的转移均通过传递窗进行，相关原料暂存于实验台，就近使用。本项目整体研发工序如下：
[image: ]
图2-2  本项目研发工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
1、 供体筛选
经前期筛选无传染病（HIV、乙肝、丙肝、梅毒等）、无肠道疾病（炎症性肠病、肠易激综合征等）、无抗生素使用史（3个月内）、无代谢综合征（糖尿病、肥胖等）健康人群作为本项目样本采集目标。
2、 样本采集
在密闭操作台内采用无菌、含保存液（如甘油或生理盐水）的粪便收集管进行样本收集，采集后30分钟内转移至4℃环境，2小时内开始处理。
3、 样本前处理
主要对采集后的样本进行均质化处理，用稀释液无菌生理盐水或磷酸盐缓冲液（PBS），按照特定比例（粪便:稀释液=1:5）进行混合，采用搅拌器或手动震荡，持续5分钟，转速保持在200-300 rpm/min，后通过不锈钢筛网（孔径0.5-1 mm）去除大颗粒残渣。此工序需要全程在厌氧工作站（含85% N₂、10% H₂、5% CO₂）内进行操作，维持氧浓度<0.1%。
4、 菌群分离与浓缩
菌群分离采用两次离心，初级离心主要去除样本中未消化纤维及沉淀，次级离心主要收集菌体沉淀，离心后采用无菌磷酸盐缓冲液（PBS）洗涤，去除其余杂质，最终菌悬液浓度调整至10^9-10^10 CFU/mL，可根据实际试验需要，进行冻干。
5、 胶囊制备
菌悬液中添加15%甘油或10%海藻糖作为冻干保护剂，外壳采用胶囊外衣，主要材质为肠溶包衣胶囊，确保胶囊在pH≥6.8（回肠末端/结肠）溶解，胶囊容量约0.5 mL/粒。本项目胶囊不作为产品外售，用于定点合作医院，对肠道科病患进行辅助治疗的临床试验，临床试验批件见附件。
6、 质量控制
胶囊制备完成后，主要对其进行微生物及病原体进行检测，活菌率≥50%、内毒素<5 EU/粒等检测指标，病原体复核采用多重PCR复检（沙门氏菌、志贺氏菌、弯曲杆菌等）。此工序在通风柜内进行，可确保实验废气得到有效收集。
7、 包装储存
经检测合格后胶囊采用铝塑泡罩包装，充氮气密封。液态胶囊储存条件：-80℃保存，有效期6个月；冻干胶囊：2-8℃保存，有效期12个月。
产污环节：本项目实验废气，主要来源于试剂使用过程及实验室消毒过程，样本前处理使用Tris-HCl 缓冲液，该试剂使用过程主要产生极少量HCl，消毒过程产生极少量的乙醇；整体生产流程样本会产生恶臭气体，以臭气浓度表征；在质量控制工序会产生S1不合格品，主要为废胶囊；实验仪器清洗会产生清洗废水。
二、具体产污环节及污染因子
本项目建成后全厂产污环节及污染因子见表2-7。
表2-7  本项目产污环节及污染因子一览表
	污染类型
	污染环节
	污染物名称
	主要污染因子
	排放去向

	废水
	仪器清洗
	清洗废水
	COD、NH3-N、TP、BOD5、SS、粪大肠杆菌
	经实验室污水处理设施处理后纳管排放

	
	设备废水
	灭菌及恒温水槽废水
	COD
	

	
	员工生活
	生活污水
	COD、NH3-N
	员工的生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，经余杭污水处理厂集中处理后外排

	废气
	样本前处理
	酸性废气
	HCl
	经通风柜上方废气管道负压收集，进入活性炭吸附后，通过1根不低于15m高排气筒（DA001）排放

	
	实验室消毒
	有机废气
	乙醇
	

	噪声
	设备运行
	设备噪声
	等效声级
	达标排放

	固废
	检验
	不合格品
	废胶囊
	收集后暂存于厂区危废间，委托有资质单位进行处置

	
	原料包装
	一般包装废物
	包装袋、纸箱等
	委托物资公司回收利用

	
	实验、检测
	实验室废物
	废弃样本（粪便）
	暂存于厂区危废间，委托有资质单位处置

	
	
	
	废劳保用品
	

	
	
	
	废一次性耗材
	

	
	
	实验室废液
	各类试剂
	

	
	
	
	初次清洗废液
	

	
	新风系统、生物安全柜
	废过滤介质
	有机物等
	

	
	废气处理
	废活性炭
	有机物
	

	
	日常生产
	生活垃圾
	/
	委托环卫部门统一清运




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租用杭州万控电器成套有限公司闲置厂房，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、大气环境质量现状
(1) 基本污染物环境质量现状
①达标区判定
根据《2024年杭州市余杭区生态环境状况公报》，2024年，余杭区环境空气优良率83.7%，同比下降3.6个百分点；PM2.5平均浓度29.0uμg/m3，同比下降2.3μg/m3，降幅7.3%；PM10平均浓度43.7μg/m3，同比下降9.7μg/m3，降幅18.2%；O3-90per浓度为164μg/m3，同比上升6μg/m3，涨幅3.8%。SO2和NO2年平均浓度达到一级标准，PM2.5、PM10年平均浓度达到二级标准。综上所述，2024年余杭区环境空气质量为不达标区，超标污染物是臭氧。
根据《余杭区环境空气质量提质进位三年行动方案（2024-2026年）》，为提升区域大气环境质量，拟采取以下措施：
（1）工业源减排：完成207个省市减排任务、142个区级项目，淘汰3台2蒸吨生物质锅炉，推进活性炭集中再生与氮氧化物深度治理。​
（2）扬尘源管控：技术赋能：部署公交车移动监测、无人机巡查、走航车监测等设备，建立工地扬尘预警处置机制；​长效管理：实现颗粒物异常的快速闭环处置，良渚论坛保障期间创同期PM₂.₅最优水平。​
（3）移动源治理：淘汰国四及以下柴油车327辆、老旧非道机械301台。
（4）生活源整治：安装餐饮油烟在线监测189套，119家汽修企业纳入活性炭“绿岛”再生体系；​建成62个高位瞭望设施，落实“1530”秸秆焚烧闭环处置机制。
2、地表水环境
为本项目附近河道为木桥港(余杭塘河支流)，汇入余杭塘河(仓前段)。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》(2015)，水功能区为余杭塘河余杭农业、工业用水区，水环境功能区为农业、工业用水区，目标水质为Ⅲ类。
为了解项目附近水环境质量现状，本次环评引用智慧河道云平台中2023年10月~12月余杭塘河(仓前街道段，位于本项目西北侧约4km处)的水质监测数据进行评价，具体监测结果见表3-2。
表3-2  地表水环境质量现状一览表 单位：mg/L（pH除外）
	监测断面
	检测时间
	pH
	氨氮
	溶解氧
	化学需氧量
	总磷

	余杭塘河（仓前街道段）
	2023.10
	7.6
	0.282
	3.2
	2.2
	0.11

	
	2023.11
	7.4
	0.226
	5
	3.3
	0.11

	
	2023.12
	8
	0.25
	3.3
	2.6
	0.15

	Ⅲ 类标准
	--
	6~9
	≤1.0
	≥5
	≤20
	≤0.2

	达标情况
	--
	达标
	达标
	不达标
	达标
	达标


根据监测结果可知，余杭塘河(仓前街道段)水质不能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求，超标因子为溶解氧。根据《余杭塘河(余杭段)“一河一策”实施方案(2021-2023年)》，余杭塘河沿线城镇生活污水虽然已经采用纳管处理，但还存在着雨污未分流、管道老化失修等问题，引起河道水质变差。本项目建设内容包括管线工程，排水体制采用雨污分流制，推进生活污染的治理，不会加重周边河道水质污染。
3、声环境
本项目厂界外50m范围无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）无需开展现状调查。
4、生态环境
本项目位于浙江省杭州市余杭区五常街道绮颐弄10号1幢301室，占地范围内不含生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。
5、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射影响。
6、地下水、土壤环境
本项目产生的危险废物贮存于厂区危废间内。危废间、原辅料存放区域均做防腐防渗处理，无地下水、土壤环境污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境
保护
目标
	1、大气环境保护目标
根据现场勘查，项目厂界外500m范围有住宅用地。项目周边环境概况图见附图。大气环境保护目标见表3-3。
表3-3  大气环境保护目标
	保护目标名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	西溪花城
	120.031610
	30.253923
	居民
	4000户，约12000人
	二类
	NW
	119

	西溪玫瑰
	120.035494
	30.251922
	居民
	1900户，约5700人
	
	E
	127

	西溪景苑
	120.028247
	30.252013
	居民
	900户，约2700人
	
	W
	467

	五常第二幼儿园
	120.031546
	30.252551
	师生
	约255人
	
	W
	129

	五常街道老年学校
	120.031642
	30.251723
	师生
	约400人
	
	SW
	163

	五常幼儿园西溪园区
	120.035575
	30.250312
	师生
	约500人
	
	SE
	298

	杭州师范大学附属学校
	120.037189
	30.249953
	师生
	约1500人
	
	SE
	383


2、规划保护目标
根据《杭州市余杭区未来科技城单元详细规划》，本项目厂界500m范围内均已建成，不存在未建设的住宅区、学校等规划保护目标。
3、声环境
根据现场勘查，厂界外50米范围无声环境保护目标。
4、地下水环境
根据现场勘查，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
5、生态环境
本项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	1、废水
本项目员工的生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，清洗废水经实验室污水处理设施处理后纳管，经余杭污水处理厂集中处理后外排。纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，余杭污水处理厂尾水CODCr、氨氮、总氮、总磷主要污染指标执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1排放限值，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目废水污染物排放标准具体见下表3-4。
表3-4  项目废水污染物排放标准  单位：mg/L，pH除外
	纳管标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准
纳管去向：余杭污水处理厂

	污染物
	pH值
	COD
	NH3-N
	SS
	TP
	动植物油

	标准限值
	≤
	6-9
	500
	35*1
	400
	8*1
	100

	外排环境标准：CODCr、氨氮、总氮、总磷主要污染指标执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1排放限值，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

	污染物
	pH值
	COD
	NH3-N
	SS
	TP
	动植物油

	标准限值
	≤
	6-9
	40
	2(4)*2
	10
	0.3
	1

	注1：为浙江省人民政府发布实施的《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 （DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。注2：括号内数值为每年11月1日至次年 3月31日执行。



2、废气
本项目在生产过程中会产生氯化氢、非甲烷总烃、臭气浓度污染物，其中氯化氢、非甲烷总烃、臭气浓度有组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）中相关限值要求，氯化氢、臭气浓度无组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）表7中相关限值要求；非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）表6中相关限值要求。具体排放标准见下表。
表3-5  大气污染物排放限值 单位:mg/m3
	序号
	污染物项目
	排放限值
	污染物排放监控位置

	1
	氯化氢
	10
	车间或生产设施排气筒

	2
	非甲烷总烃
	60
	

	3
	臭气浓度
	1000
	


表3-6  企业边界大气污染物浓度限值
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监测点
	浓度（mg/m3）

	氯化氢
	周界外浓度最高点
	0.2

	臭气浓度
	
	20(无量纲)

	非甲烷总烃
	
	4.0

	备注：非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


表3-7  厂区内大气污染物浓度限值  单位mg/m3
	污染物
	监控点限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	非甲烷总烃
	6
	监控点处1小时平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


3、噪声
根据《杭州市余杭区声环境功能区划方案》，企业处于噪声2类声环境功能区，项目所在区域东侧道路为荆长大道，为城市次干路，项目东侧厂界距离荆长大道＞25m，不在交通干线两侧距离划定要求的范围内，因此项目四周厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见表3-8。
表3-8  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	类别
	等效声级Leq

	
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


4、固废
固体废物污染防治及其监督管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，但其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

	总量控制指标
	1、总量控制指标
根据现行的环保管理要求，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：二氧化硫（SO2）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）及重金属、挥发性有机物（VOCs）。
结合本项目的实际情况分析，本项目被纳入总量控制指标的有COD、VOCs、氨氮。
2、污染物排放总量
根据工程分析，本项目污染物排放总量情况见下表。
表3-9  本项目污染物产排情况汇总  单位t/a
	污染物
	产生量
	削减量
	排放量

	废水
	清洗废水
	废水量
	47.817
	0
	47.817

	
	
	COD
	0.014
	0.012(0.013)
	0.002(0.002)

	
	
	NH3-N
	0.001
	0.001(0.0001)
	0.0001(0.0001)

	
	
	TP
	0.0001
	0.00002
	0.00008

	
	生活污水
	废水量
	396.8
	/
	396.8

	
	
	COD
	0.139
	0.123(0.125)
	0.016(0.014)

	
	
	氨氮
	0.014
	0.013(0.013)
	0.001(0.001)

	废水合计
	废水量
	444.617
	0
	444.617

	
	COD
	0.153
	0.135(0.137)
	0.018(0.016)

	
	氨氮
	0.015
	0.014(0.013)
	0.001(0.001)

	
	TP
	0.0001
	0.00002
	0.00008

	废气
	VOCs
	0.015
	0.009
	0.006

	注：括号外按《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1排放限值，即COD按40mg/L、氨氮按2mg/L计算污染物排放量；括号内根据余杭污水处理厂一二三期和四期排放口排放限值的平均值，核算污染物排放总量时COD按35mg/L、氨氮按1.75mg/L计算。


3、总量平衡方案
根据余杭污水处理厂一二三期和四期排放口排放限值的平均值，核算污染物排放总量时COD按35mg/L、氨氮按1.75mg/L计算废水排放总量，因此本项目实施后，企业全厂污染物排放总量详见下表。
表3-11  本项目实施后总量指标一览表  单位t/a
	类型
	污染物
	本项目排放量
	替代比例
	区域削减替代量

	废水
	废水量
	444.617
	1:1
	444.617

	
	CODCr
	0.018
	1:1
	0.018

	
	NH3-N
	0.001
	1:1
	0.001

	废气
	VOCs
	0.006
	1:2
	0.012















[bookmark: _Toc8271][bookmark: _Toc16144]四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目租赁现有空置厂房，施工期无土建工程，仅涉及厂房装修改造等施工方式，故本次评价不对施工期进行环境影响评价。

	运营期环境影响和保护措施
	一、废气
1、废产排情况及源强核算
本项目样本检测过程会使用极少量酸类试剂（Tris-HCl 缓冲液），样本采样过程会产生恶臭气体，以臭气浓度表征，具体如下：
(1) 酸性废气
本项目样本前处理采用Tris-HCl 缓冲液进行缓冲稀释，使用过程中会挥发出极少量酸性废气，主要污染因子为HCl。本项目年用浓盐酸0.01kg/a，挥发量极少，且操作时间较短，本次评价仅定性分析。
(2) 生物气溶胶
本项目样本采集过程在生物安全柜中进行操作，生物安全柜内为负压状态以保证废气不会逸散出柜外进入实验室，其吸附率可达99.99%。操作过程中产生的气溶胶直径一般≥0.5μm。因目前没有关于生物气溶胶的相关排放标准，且其危害性小，产生量小，故本环评对其不做进一步的定量分析。本项目生物安全柜自带高效过滤器，采用无纺布及玻璃纤维作为过滤介质，可有效去除样本采集过程中产生的生物气溶胶。
(3) 消毒废气
本项目实验台面日常消毒采用75%乙醇溶液擦拭，根据建设单位提供资料，本项目乙醇年用量为20L/a，消毒频次为5天/次，单次持续时间约为1h，按照全部挥发进行折算，乙醇产生量约为0.015t/a，消毒工序在通风柜内进行，经废气收集系统收集后，进入“活性炭吸附装置”进行处理，消毒废气收集效率为90%，活性炭处理效率按照70%计算，则本项目乙醇(以非甲烷总烃计算)排放量为0.004t/a，无组织排放量为0.002t/a。
(4) 恶臭气体
本项目样本（粪便）取样过程中产生恶臭气体，主要表征为臭气浓度。恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标。其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准，本次项目执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应的恶臭排放限值。
本项目臭气浓度产生源强类比同《肠道微生态诊疗技术服务平台项目竣工环境保护验收监测报告》(报告编号：21ZH0061-FQ-02)，类比项目主要进行肠道菌液研发，年处理1600例粪便样本，类比项目研发工艺与本项目研发工艺类似，根据验收监测结果，其厂界臭气浓度＜10(无量纲)，臭气浓度经处理后排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应的恶臭排放限值。
根据设计方案，本项目配套通风柜2台，单台风量约为850m3/h，合计风量1700m3/h。恶臭气体经收集后，进入“活性炭吸附装置”，经不低于15m的排气筒DA001高空排放。
表4-1  本项目废气产排源强一览表
	单元工序
	污染物
	产生量
	收集效率
	处理效率
	有组织排放
	无组织排放

	
	
	速率kg/h
	产生量t/a
	
	
	速率
kg/h
	排放浓度mg/m3
	速率
kg/h
	排放量t/a

	消毒
	NMHC
	0.300
	0.015
	90%
	70%
	0.081
	0.048
	0.030
	0.002

	实验
	HCl
	/
	少量
	90%
	/
	/
	/
	/
	少量

	实验
	臭气浓度
	/
	少量
	90%
	90%
	/
	/
	/
	少量

	备注：消毒工序年操作时间按照50h计算。


2、环境影响分析
本项目在样本采集、前处理等过程中会使用到具有挥发性的化学试剂，如：HCl，但产生量较少，同时废气排放具有浓度低、分散、间歇排放等特点。本项目主要废气为样本采集过程产生的臭气浓度及实验室日常消毒过程中产生的有机废气(以非甲烷总烃计)，经活性炭吸附装置处理后，同时类比同类型项目验收监测结果，可做到稳定达标排放。
3、监测计划
本项目可参照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，自行制定污染源监测计划。
表4-3  排放口基本情况及有组织污染源监测表
	排放口编号
	名称
	排放口类型
	监测指标
	监测频次

	DA001
	实验废气排放口
	一般排放口
	HCl、臭气浓度、NMHC
	每年一次


表4-4  项目无组织污染源监测表
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	厂界四周
	HCl、臭气浓度、NMHC
	每年一次


4、 非正常工况
为减少不正常排放污染物，建议建设单位做好防范工作：
a、平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。
b、应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。
c、对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。
本项目投产后，需加强环保管理，杜绝废气的不正常排放的发生。
2、 水环境影响及防治措施
本项目废水主要为实验废水、灭菌废水、恒温水槽更换废水及生活污水，其中生产过程中，车间保洁采用干式保洁方式，不涉及车间保洁废水，项目不设置洗衣房，不产生洗衣废水。本项目灭菌工序及恒温水槽均不与物料直接接触。
1、废水产排情况及源强核算
(1) 灭菌及恒温水槽废水
本项目灭菌工序采用灭菌锅蒸煮灭菌，纯水使用量约为0.21t/a，损耗量按照10%计算，则灭菌工序废水产生量约为0.185t/a；电热恒温水槽纯水使用量约为0.01t/a，损耗量按照10%计算，则电热恒温水槽废水产生量约为0.012t/a。本项目灭菌锅与恒温水槽不直接与样本接触，且采用纯水补充，故水质较为清洁，水质中COD按照50mg/L计算。
(2) 清洗废水
本项目实验研发过程使用的耗材大多数为一次性耗材，无需进行清洗，经收集后暂存于危废间委托有资质单位进行处置，辅助研发使用的玻璃器皿约为1000个，进行清洗，每次清洗工序分为3步进行源强核算。具体清洗方式如下：
初次清洗：器皿清洗首次使用新鲜自来水进行清洗，平均每个器皿新鲜水用量按照40ml计算，则初次清洗用水量为9.92m3/a，废水排放系数按照0.8计算，则初期清洗废水产生量为7.94t/a，因各类化学物质含量较高，此股废水按照实验废液收集后，转移至废液收集桶，暂存于危废间，委托有资质的单位进行处置；
二次清洗：初洗完毕后，需要用新鲜水再次清洗，其用水量按照200ml/次，每次清洗3遍计算，则二次清洗用水量为49.6m3/a，废水排放系数按照0.8计算，则初期清洗废水产生量为39.68t/a，主要污染因子为CODCr、NH3-N、TP、粪大肠杆菌，此股废水进入实验室污水处理设施处理后，纳管排放；
纯水润洗：采用外购纯水进行润洗，平均每个器皿新鲜水用量按照40ml计算，则初次清洗用水量为9.92m3/a，废水排放系数按照0.8计算，则初期清洗废水产生量为7.936t/a，主要污染因子为CODCr、NH3-N、TP、粪大肠杆菌，该股废水经收集后进入实验室废水处理系统处理后纳管排放。
(3) 生活污水
本项目劳动定员20人，年生产天数248天，采用8h白班制。厂区内不设食堂及宿舍。人员平均的生活用水定额按100L/（人·班）计算，则员工生活用水量约为496t/a。生活污水排污系数按80%计算，则员工生活污水排放量为396.8t/a。生活污水COD浓度约350mg/L、NH3-N浓度约35mg/L。经厂区化粪池预处理后，纳管排放。本项目废水产排情况见下表。
2、 废水产排情况汇总
本项目废水产生浓度主要参考《污水处理厂工艺设计手册》(第二版)(化学工业出版社，2011年)中的常见水质分析汇总表，实验废水水质实例范围为CODcr：100-294mg/L、NH3-N：3-27mg/L，本项目按照最大污染影响选取该范围最大值，并向上取整数作为本项目清洗废水的源强，即CODcr：300mg/L、NH3-N：30mg/L；粪大肠杆菌产生浓度类比《上海沃本生物科技有限公司实验室项目竣工环境保护验收监测报告》(报告编号：2024H545)，类比项目主要进行肠道菌群冻干粉胶囊研发，主要废水有实验器皿清洗废水等，废水处理工艺采用泡腾片消毒，本项目实验室研发工艺与类比项目类似，因此实验器皿清洗废水中粪大肠杆菌产生浓度约为4700个/L；本项目原辅材料使用磷酸缓冲液进行配置稀释，项目采用3次清洗，清洗废水中的残留磷酸按照使用量的0.01%计算，即废水磷的总量约为0.1kg，计算得出TP的产生浓度约为2mg/L。


























	
	表4-2  本项目废水产排情况汇总表
	产排污环节
	废水类别
	污染物种类
	产生量t/a
	产生浓度mg/L
	污染治理设施
	纳管排放情况
	外排环境情况
	纳管排放标准

	
	
	
	
	
	设施名称
	处理效率%
	排放量t/a
	排放浓度mg/L
	排放量t/a
	排放浓度mg/L
	标准
	限值mg/L

	清洗废水
	实验废水
	废水量
	47.62
	/
	重金属吸附+混凝过滤+多介质过滤+消毒
	/
	47.817
	/
	47.817
	/
	/
	/

	
	
	CODCr
	0.014
	300
	
	70
	0.004
	90
	0.002
	40
	GB8978-1996
	500

	
	
	NH3-N
	0.001
	30
	
	20
	0.001
	24
	0.0001
	2
	DB33/887—2013
	35

	
	
	TP
	0.0001
	2
	
	20
	0.00008
	1.68
	0.00008
	1.68
	DB33/887—2013
	8

	
	
	粪大肠杆菌
	2.24×108
	4700个/L
	
	90
	2.24×107
	470个/L
	2.24×107
	470个/L
	/
	/

	灭菌
	
	废水量
	0.185
	/
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	CODCr
	0.00001
	50
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	恒温水槽
	
	废水量
	0.012
	/
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	CODCr
	0.000001
	50
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	员工生活
	生活污水
	废水量
	396.8
	/
	化粪池
	/
	396.8
	/
	396.8
	/
	/
	/

	
	
	CODCr
	0.139
	350
	
	20
	0.111
	280
	0.016
	40
	GB8978-1996
	500

	
	
	NH3-N
	0.014
	35
	
	/
	0.014
	35
	0.001
	2
	DB33/887-2013
	35

	合计
	综合废水
	废水量
	444.617
	/
	/
	/
	/
	/
	444.617
	/
	/
	/

	
	
	CODCr
	0.014 
	/
	/
	/
	/
	/
	0.018 
	40
	/
	/

	
	
	NH3-N
	0.015 
	/
	/
	/
	/
	/
	0.001 
	2
	/
	/

	
	
	粪大肠杆菌
	2.24×108
	/
	/
	/
	/
	/
	2.24×107
	470个/L
	/
	/



表4-3  本项目废水污染治理设施信息表
	产污环节
	废水种类
	污染物种类
	治理设施
	排放方式
	排放去向
	排放规律
	排放口名称
	排放口类型

	
	
	
	设施编号
	治理工艺
	处理能力t/d
	治理效率%
	是否为可行技术
	
	
	
	
	

	清洗废水、灭菌、恒温水槽
	实验室废水
	CODCr、氨氮、TP、粪大肠杆菌等
	/
	/
	2
	/
	/
	间歇排放
	余杭污水处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放
	废水排放口
	一般排放口-总排口

	员工生活
	生活污水
	CODCr、氨氮
	TW001
	化粪池
	20
	CODCr:20%
	是
	间歇排放
	
	
	
	













	
	3、废水排放口基本情况
表4-4  本项目废水排放口基本情况
	编号
	名称
	坐标
	类型

	
	
	经度
	纬度
	

	DW001
	综合废水排放口
	120.101440
	30.426832
	一般排放口



4、废水监测要求
本项目参照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)中的监测要求，建议废水监测计划如下表4-5。
表4-5  本项目废水监测要求
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	废水排放口
	流量、pH值、CODcr、氨氮、SS、BOD5、粪大肠杆菌
	1次/年



5、废水处理可行性分析
(1) 实验室废水
本项目实验室废水主要为清洗废水、灭菌及恒温水槽废水，经实验室污水处理设施处理后纳管排放，根据设计方案，本项目新增一套规模为2t/d的实验室废水处理系统，主要工艺如下图：
[image: 51f34ab951fac4a356477b75ae75c5fe]
图4-1  本项目实验室废水处理工艺流程图
工艺原理简述：
废水中重金属吸附主要原理是利用吸附剂表面通常具有多孔结构，如活性炭、沸石，这些孔隙提供了巨大的比表面积，吸附废水中污染物，向废水中加入化学药剂（如聚合氯化铝、硫酸亚铁），胶体颗粒会相互碰撞、吸附，逐渐聚集形成体积更大、密度更高的絮状沉淀物后，过滤是利用多孔介质（如石英砂、无烟煤、滤布）的物理拦截作用，将混凝阶段形成的絮体从水中分离出来。项目采用次氯酸钠进行废水处理消毒，次氯酸钠本身不直接发挥强消毒作用，需先在水中发生水解反应，生成具有活性的次氯酸，次氯酸能穿透微生物的细胞壁，氧化细胞膜上的蛋白质和脂质，使细胞膜失去完整性，导致细胞内容物泄漏，微生物无法维持正常生理功能，次氯酸还能渗透到微生物细胞内，与DNA、RNA等遗传物质发生反应，破坏其结构，导致微生物无法繁殖，最终实现彻底杀灭。
表4-6  本项目废水处理单元处理效率一览表
	处理单元
	项目
	COD（mg/L）
	氨氮（mg/L）
	TP（mg/L）
	粪大肠杆菌（个）

	重金属吸附
	进水
	300
	30
	2
	4700

	
	出水
	180
	27
	1.8
	3525

	
	去除率
	40%
	10%
	10%
	25%

	混凝过滤+多介质
	进水
	180
	27
	1.8
	3525

	
	出水
	90
	24
	1.6
	3173

	
	去除率
	50%
	10%
	10%
	10%

	消毒
	进水
	90
	24
	1.6
	3173

	
	出水
	90
	24
	1.6
	476

	
	去除率
	0%
	0%
	0%
	85%

	排放标准mg/L
	500
	35
	8
	/


根据上表可知，本项目实验废水经该污水处理工艺处理后，可达标排放。
(2) 生活废水
化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫。悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度CODCr在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除20%~50%的悬浮物。
厂区内设置1个化粪池，单个日处理废水量为2m3，本项目生活污水排放量约为396.8m3/a，能够容纳本项目产生的全部生活污水。因此，本项目生活污水经化粪池处理后纳管可行。
综上，项目产生的生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，经余杭污水处理厂处理后排放，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮可满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。
①废水纳管可行性分析
企业所在区域具备纳管条件，企业建成后与现有市政管道衔接，即可实现污水纳管。根据前述分析，预计项目外排废水中各类污染物能够达到余杭污水处理厂接管标准要求，可以接管。
②项目废水对污水处理厂冲击影响分析
余杭污水处理厂位于杭州市余杭街道金星工业园区内，主要收集和处理余杭组团范围及西部四镇的工业、生活污水。该污水处理厂现有工程总设计规模为13.5万t/d。其中一期工程设计处理能力3.0万t/d，采用氧化沟处理工艺；二期工程设计处理能力1.5万t/d，采用氧化沟+生物滤池+活性砂过滤处理工艺；三期工程设计处理能力1.5万t/d，采用格栅+沉砂+双沟式氧化沟脱氮除磷+生物滤池+活性砂滤池+二氧化氯消毒处理工艺；四期工程设计处理能力7.5万t/d,采用二级生化处理+深度处理工艺，目前正式投入运行。  
目前余杭污水处理厂进水水质指标执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准；余杭污水处理厂出水中COD、氨氮、总磷、总氮执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，尾水排入余杭塘河。







[image: ]
图4-2  余杭污水处理厂一、二、三期工程污水处理工艺流程图
[image: 1747810779297]
图4-3  余杭污水处理厂四期工程污水处理工艺流程图
③达标可行性分析
根据浙江省生态环境厅——浙江省污染源自动监控信息管理平台提供的数据，余杭污水处理厂2025年5月14日~20日污水监测数据如下表。
表4-7  余杭污水处理厂污水监测数据
	序号
	监测时间
	pH值
	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮
	废水瞬时流量
	水温

	
	
	无量纲
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	升/秒
	℃

	1
	2025/5/20
	6.71
	5.27
	0.11
	0.0734
	6.51
	569.38
	24

	2
	2025/5/19
	6.71
	7.6
	0.1083
	0.0839
	6.965
	539.53
	23.7

	3
	2025/5/18
	6.83
	5.89
	0.0236
	0.0676
	5.808
	544.31
	23.7

	4
	2025/5/17
	6.9
	4.88
	0.0229
	0.0676
	6.263
	546.67
	23.7

	5
	2025/5/16
	6.86
	4.35
	0.0311
	0.0696
	6.435
	557.36
	23.4

	6
	2025/5/15
	6.9
	4.85
	0.0217
	0.0746
	5.921
	469.18
	23.3

	7
	2025/5/14
	6.9
	4.6
	0.021
	0.0714
	5.297
	459.03
	23

	7
	标准限值
	6-9
	40
	2（4）
	0.3
	12（15）
	/
	/

	8
	是否超标
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否


余杭污水处理厂目前运行的设计日处理量为13.5万m3/d(一、二、三期共6万m3/d，四期7.5万m3/d)，根据浙江省生态环境厅--监督性监测信息公开平台数据显示，余杭污水处理厂(一、二、三期)基本已满负荷运行余杭污水处理厂四期工程现已运行，废水水质监测数据详见上表，截止至2025年5月20日，余杭污水处理厂日均污水排放量为45489t/d，余杭污水处理厂设计废水排放量为80000t/d，尚有余量；本项目新增废水纳管量为19.767t/d，则余杭污水处理厂现有余量能够处理本项目废水，且本项目水质不会对现有的污水处理厂处理设施造成水质水量的冲击负荷。因此本项目废水排放依托余杭污水处理厂可行。
综上所述，本项目废水纳管排放依托余杭污水处理厂处理可行。
3、 噪声
1、噪声源强及排放情况
本项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声，厂区设备源强详见表4-8。（坐标系以项目所在整体厂区地面中心为基点，设0，0，0；西向东为X轴，南向北为Y轴）。




	
	表4-8  主要噪声设备源强调查清单（部分室内设备）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	声压级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外 距离m

	1
	租赁厂房3F
	磁力搅拌器
	75
	砖混/墙体结构/隔声
	26.9
	42.6
	1.2
	28.6
	33. 1
	102.5
	6.4
	57.7
	57.7
	57.7
	58. 1
	昼间
	21
	21
	21
	21
	36.7
	36.7
	36.7
	37. 1
	1

	2
	
	低温高速离心机
	75
	
	30.3
	46.2
	1.2
	24.8
	36.3
	106.3
	3.3
	57.7
	57.7
	57.7
	59. 1
	
	21
	21
	21
	21
	36.7
	36.7
	36.7
	38. 1
	1

	3
	
	小型常温离心机
	70
	
	26. 1
	46.2
	1.2
	29
	36.8
	102. 1
	2.8
	57.7
	57.7
	57.7
	59.6
	
	21
	21
	21
	21
	36.7
	36.7
	36.7
	38.6
	1



表4-9  主要噪声设备源强调查清单（室外设备）
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置
	声压级/dB（A）
	声源控制措施
	运行时段/d

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	新风系统风机
	/
	-12.5
	56
	1.2
	85
	消声、减振
	昼间

	2
	废气处理风机
	1700m3/h
	-15.2
	55.8
	19.1
	85
	
	






	
	2、预测方法与结果
本环评按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）噪声导则推荐的预测模式，噪声衰减因素中考虑了几何发散、空气吸收、地面吸收和屏障衰减等的影响。输入相关声源、敏感点以及周边建筑物、屏障、地面等数据后进行预测。
本次预测经厂房隔声、距离衰减及采取降噪措施后，各噪声源对各厂界的影响预测结果见表4-10。
表4-10  厂界声环境影响预测结果  单位：dB（A）
	预测点位
	预测值
	标准值
	达标情况

	
	昼间
	昼间
	

	东厂界
	54.87
	60
	达标

	西厂界
	52.83
	
	达标

	北厂界
	51.21
	
	达标

	南厂界
	54.15
	
	达标



由预测结果可知，经过隔声、减振和障碍物的衰减作用，项目四周厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求。
四、固体废物
(1) 固体废物产生及处置情况
本项目产生的固废主要为实验室废液、废原料包装物、废气处理活性炭等。
①不合格品
本项目不合格品为废胶囊，根据建设单位设计方案，本项目不合格品产生量约为0.001t/a，暂存于厂区危废间，委托有资质单位进行处置。
②实验室废物
本项目包括实验室检测过程中产生的废劳保用品（手套、抹布、废实验服）、废试剂、废器皿、废一次性离心管、废一次性移液枪头等，收集后交由有资质的单位回收处置。产生量约2t/a，收集后交由有资质的单位回收处置。以上实验室废物可能含有生物活性物质，高温灭菌后交由有资质的单位回收处置。
③实验室废液
经类比现有工程实际运行数据，本项目项目实验、检测过程产生的废液等合计约7.94t/a，属危险废物，灭活灭菌后交由有资质的单位回收处置。
④废一次性耗材
根据建设单位提供数据，用于粪便包装、过滤的一次性耗材，产生量约为0.5t/a，属于HW01医疗废物，危废代码为841-001-01，收集后交由有资质的单位回收处置。
⑤废原料包装物
经类比现有工程实际运行数据，本项目各类试剂的包装物，产生量约为0.05t/a，属于危废，收集后交由有资质的单位回收处置。
⑥废活性炭
本项目废活性炭分为废气处理产生和纯水制备产生的废活性炭。根据《杭州市生态环境局关于加快VOCs治理活性炭吸附设施升级改造工作的通知》中相关规定，本项目废气处理活性炭最低装填量为0.5t/次，考虑实际废气量较微，本项目活性炭更换频次按照每3个月/次，则废气处理废活性炭产生量约为2t/a。属于危废，收集后交由有资质的单位回收处置。
⑦废样本(粪便)
本项目样本采集完毕后，会产生多余粪便，粪便产生量约为0.05t/a。属于HW01医疗废物，危废代码为841-001-01，收集后交由有资质的单位回收处置。
⑧废过滤介质
本项目生物安全柜自带高效过滤器，过滤装置产生的废滤料（无纺布及玻璃纤维），废水处理产生的废滤料均属于危险废物，经类比现有工程实际运行数据，本项目废过滤介质产生量约为0.1t/a，属于危险废物，收集后交由有资质的单位回收处置。
⑨一般包装废物
各种原料外包装拆包过程会产生一定的纸箱、塑料袋等一般包装固废，量较少，根据建设单位提供的相关数据，其产生量约0.5t/a，妥善收集后出售给物资回收公司。
⑩废灯管
本项目部分器皿灭菌采用紫外线消毒，使用过程会产生废灯管，类比同类型企业，本项目废灯管产生量约为0.01t/a，属于危险废物，收集后交由有资质的单位回收处置。
⑪生活垃圾
本项目劳动定员20人，生活垃圾按0.5kg/人·天计，则项目生活垃圾产生量约为2.5t/a。生活垃圾分类收集后由环卫部门清运处理。
表4-11  固体废物属性判定一览表
	序号
	副产物名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	是否固体废物
	判定依据

	1
	不合格品
	检验
	固态
	菌液
	是
	4.1a、4.2a

	2
	实验室废物
	实验、检测
	固态
	废劳保用品（手套、抹布、废实验服）、废试剂、废器皿、废一次性离心管、废一次性移液枪头等
	是
	4.2l

	3
	实验室废液
	实验、检测
	液态
	清洗废液
	是
	4.2l

	4
	废一次性耗材
	实验、检测
	固态
	废器皿等
	是
	4.1a

	5
	废原料包装物
	拆包
	固态
	纸塑、化学试剂
	是
	4.1h

	6
	废气处理活性炭
	废气处理
	固态
	活性炭、有机物
	是
	4.3l

	7
	废样本
	样本采集
	固态
	/
	是
	4.2m

	8
	废过滤介质
	废气处理
	固态
	过滤器、微生物
	是
	4.3l

	9
	一般包装废物
	拆包
	固态
	纸塑
	是
	4.1h

	10
	废灯管
	消毒
	固态
	含汞废物
	是
	4.2l

	11
	生活垃圾
	员工生活
	固态
	生活垃圾
	是
	4.1







	
	表4-12  副产物产生情况汇总表
	序号
	副产物名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	属性
	代码
	预计产生量（t/a）

	1
	不合格品
	检验
	固态
	菌液
	危险废物
	HW01 831-003-01
	0.001

	2
	实验室废物
	实验、检测
	固态
	废劳保用品（手套、抹布、废实验服）、废试剂、废器皿、废一次性离心管、废一次性移液枪头等
	危险废物
	HW01 831-003-01
	2

	3
	实验室废液
	实验、检测
	液态
	原料废液
	危险废物
	HW49 900-047-49
	7.94

	4
	废一次性耗材
	实验、检测
	固态
	废器皿等
	危险废物
	HW49 900-047-49
	0.5

	5
	废原料包装物
	拆包
	固态
	纸塑、化学试剂
	危险废物
	HW49 900-041-49
	0.05

	6
	废气处理废活性炭
	废气处理
	固态
	活性炭、有机物
	危险废物
	HW49 900-039-49
	2

	7
	废样本
	样本采集
	固态
	粪便
	危险废物
	HW01 841-001-01
	0.05

	8
	废过滤介质
	废气处理
	固态
	过滤器、微生物
	危险废物
	HW49 900-041-49
	0.1

	9
	一般包装废物
	拆包
	固态
	纸塑
	一般固废
	900-005-S17
	0.5

	10
	废灯管
	消毒
	固态
	含汞废物
	危险废物
	900-023-29
	0.01

	11
	生活垃圾
	员工生活
	固态
	生活垃圾
	一般固废
	900-099-S64
	2.5



表4-13  固废产生及贮存、利用处置情况
	产生环节
	名称
	属性
	主要有毒有害物质名称
	物理性状
	环境危险特性
	产生量 /t/a
	贮存方式
	利用处置方式
	去向
	利用处置量/t/a

	质量控制
	不合格品
	一般固废
	菌液
	固态
	/
	0.001
	自行贮存
	委托处置
	物资公司
	0.001

	实验、检测
	实验室废物
	危险废物
	废劳保用品（手套、抹布）、废试剂、废器皿、废一次性离心管、废一次性移液枪头等
	固态
	In
	2
	自行贮存
	委托处置
	资质单位
	2

	实验、检测
	实验室废液
	危险废物
	原料废液
	液态
	T/C/I/R
	7.94
	自行贮存
	委托处置
	资质单位
	7.94

	
	废一次性耗材
	危险废物
	废器皿等
	固态
	T/C/I/R
	0.5
	自行贮存
	委托处置
	资质单位
	0.5

	拆包
	废原料包装物
	危险废物
	纸塑、化学试剂
	固态
	T/In
	0.05
	自行贮存
	委托处置
	资质单位
	0.05

	废气处理
	废气处理活性炭
	危险废物
	活性炭、有机物
	固态
	T/In
	2
	自行贮存
	委托处置
	资质单位
	2

	日常生产
	废样本
	危险废物
	粪便
	固态
	/
	0.05
	自行贮存
	委托处置
	资质单位
	0.05

	日常生产
	废过滤介质
	危险废物
	过滤器、微生物
	固态
	T/In
	0.1
	自行贮存
	委托处置
	资质单位
	0.1

	拆包
	一般包装废物
	一般固废
	纸塑
	固态
	/
	0.5
	自行贮存
	委托处置
	物资公司
	0.5

	消毒
	废灯管
	危险废物
	含汞废物
	固态
	T
	0.01
	自行贮存
	委托处置
	资质单位
	0.01

	员工生活
	生活垃圾
	一般固废
	生活垃圾
	固态
	/
	25
	自行贮存
	委托处置
	环卫部门
	25






	
	(2) 固体废物临时贮存设施的管理要求
①一般工业固废
本项目一般工业固体废物收集后外售综合利用。
②生活垃圾
生活垃圾经在厂内设垃圾收集桶，由环卫部门统一清运。
③危险固废
A、环境影响分析
I、危险废物贮存场所(设施)
本项目新建危废暂存间1处，分别位于租赁厂房一层及四层，总面积约4.5m3，用于储存废活性炭、实验室废液、实验室废物等危险废物，危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中要求，设置防腐防渗等措施。
危废暂存场所应严格落实“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)控制措施，危废暂存间储存液态危废量较少，设备用储存桶，各危险废物暂存过程中对区域地表水影响较小，对环境空气产生的影响较小，事故状态下的危险废物经收集后可得到有效处置，对地下水和土壤不会造成明显的不利影响。
II、运输过程的环境影响分析
本项目危废收集时置于密闭桶内，确保车间转移至危废仓库时不会发生散落、泄漏等状况。
III、委托处置的环境可行分析
针对于本项目的危险废物，根据《国家危险废物名录》(2025年版)，本项目的废活性炭、实验室废液、实验室废物等危险废物，收集后暂存于危废库暂存，定期交由有危废处置资质的单位代为处理。
B、污染防治措施
I、贮存场所(设施)
本项目危废暂存场所基本情况见下表。
表4-14  本项目设置危险废物贮存场所(设施)基本情况表
	序号
	贮存场所名称
	危险废物名称
	危废
类别
	废物代码
	位置
	面积
	贮存
方式
	贮存
能力
	贮存
周期

	1
	危废暂存库
	不合格品
	HW01
	831-003-01
	租赁厂房3F
	4.5m2
	桶装
	10t
	3个月

	2
	
	实验室废物
	HW01
	831-003-01
	
	
	桶装
	
	

	3
	
	实验室废液
	HW49
	900-047-49
	
	
	桶装
	
	

	4
	
	废一次性耗材
	HW49
	900-047-49
	
	
	桶装
	
	

	5
	
	废原料包装物
	HW49
	900-041-49
	
	
	桶装
	
	

	6
	
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	
	
	桶装
	
	

	7
	
	废样本
	HW01
	841-001-01
	
	
	桶装
	
	

	8
	
	废过滤介质
	HW49
	900-041-49
	
	
	桶装
	
	

	9
	
	废灯管
	HW29
	900-023-29
	
	
	/
	
	

	备注：实验室废物及废液需灭活灭菌处理后，委托处置。



危废库设置要求：
根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，建设单位对危险固废暂存场所应做到以下几点：
①贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
②贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物〈简称渗漏液）、粉尘、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。
③危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。
④贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)的要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
⑤危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。
⑥贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染;还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。
⑦在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。
II运输过程的污染防治措施
根据《危险废物转移管理办法》《浙江省工业固体废物电子转移联单管理办法（试行）》有关规定，本项目危险废物委托资质单位进行运输，在运输过程中要采用专用的车辆，密闭运输，严格禁止“跑、冒、滴、漏”，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。
①转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度；
②转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息；
③运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。
建设单位在危险废物转移过程中，还应履行以下义务：
①对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；
②制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；
③建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息；
④填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；
⑤及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。
(3)环境管理要求
①一般固体废物
质谱流式细胞分析仪不合格品、纯水制备废活性炭、废反渗透膜等一般固废必须按照一般固废要求贮存与运输，及时收集，妥善堆放、专人管理。厂内设置一般固废暂存场所，分类收集暂存，禁止和生活垃圾混入，同时应进行防雨防流失处理，建设单位应建立检查维护制度、检查维护制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅；贮存、处置场的环境保护图形标志，应按GB15562.2规定进行检查和维护。
②危险废物
配套诊断试剂不合格品、实验室废物、实验室废液、金属类诊断试剂废物、废原料包装物、废气处理活性炭等必须按照危险废物要求贮存与运输，及时收集，妥善堆放、专人管理。厂内必须设置独立危废暂存间，危废暂存间的设置及危险废物在厂内暂存时必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行，具体要求如下：
A、暂存场所内地面和裙脚需进行防腐、防渗、防漏处理，可根据废物特征选择合适的防腐防渗措施，如可采用环氧地坪进行防腐防渗处理等，防腐防渗措施应包括 地面和裙脚，裙角高度为0.2m。同时在地面四周设置导流槽，导流槽应通过阀门连接事故应急系统。
B、场所需设置门和锁，各类危险废物需根据种类和数量合理分区堆放，每个分区之间建议设置挡墙间隔，同时危废名称、管理制度等各类标识标牌上墙（具体按照GB15562.2等标准要求实施）
C、安排专人要求做好危险废物的管理、贮存、交接、外运等登记工作，对危险废物进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，严格执行转移联单制（建立信息台账，危险废物的记录和货单在危险废物接收后继续 保留至少5年），确保固废得到有效处置，危险废物运输过程中严格执行相关安全要求，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中，危险废物贮存期限原则上不得超过一年；同时制定相应的检查维护制度、管理人员岗位制度等，进一步加强管理。
五、地下水
(1) 地下水环境影响分析
拟建项目按照规范和要求对危废库采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对固体废物和危险化学品的管理，运营期正常状况下项目不会对地下水造成较大的不利影响。
但在非正常状况或事故状态下，如危险废物管理不善或危险废物暂存场所发生泄漏等情况下，污染物会渗入地下对地下水造成影响。
(2) 地下水环境保护措施
针对可能发生的地下水污染，项目营运期地下水污染防治措施应按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。
一、源头控制
项目实施期间应从以下几个角度开展地下水的源头控制：
①优先选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，并对产生的各类废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物的产生和排放。
②严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库、污水储存和处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低程度。
③危险废物临时存放场所要按照国家相关规范要求，采取严格的防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施，严格危险化学品和危险废物的管理。
④对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。
二、分区防渗措施
本项目已按照不同防渗要求进行分区防渗。其中危废库、配液间、检测前处理等区域等采用重点防渗措施，包装区、原料暂存区、成品暂存区等采用一般防渗措施，办公室采用简单防渗措施，相关措施技术指标如下：
重点防渗区：防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤≤10-7cm/s。其中危废暂存区间还需要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。
一般防渗区：防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤≤10-7cm/s。
简单防渗区：地面硬化。
表4-15  本项目分区防渗情况一览表
	序号
	单元名称
	污染控制难易程度
	类别
	防渗系数要求

	1
	其他区域
	易
	一般防渗
	等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB16889执行

	2
	办公区
	易
	简单防渗
	＜10-5cm/s

	3
	危废暂存间、实验室等
	难
	重点防渗
	等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤≤10-7cm/s、GB18597相关要求



六、土壤
(1) 土壤环境影响分析
拟建项目运营期产生的各类危险废物采用相应包装容器密闭暂存于危险废物暂存库，各类危险废物等能得到妥善处置，不外排，因此不会受到雨水淋溶或风力作用而进入外环境。
(2) 土壤环境保护措施
一、源头控制措施
①项目应选择新技术、新工艺，尽可能从源头上减少污染物的产生和排放；
②企业在废水收集处理和治理过程中应从严要求，管道尽量采用材质较好的管道，从源头控制废水下渗污染土壤。
二、过程防控措施
①厂区内应加大绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物为主；
②根据地形特点，优化地面布局，以防止土壤环境污染；
③严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库和处理构筑物采取相应防腐、防渗措施，防止废水渗漏到地下污染土壤。
④危险废物临时存放场所要按照国家相关规范要求，采取严格的防泄漏、防溢流、防腐蚀、防雨淋等措施，严防污染物下渗到土壤中污染土壤。
⑤固废不得露天堆放，危险废物暂存库需设置防雨措施，防治雨水冲刷过程将有毒有害污染物带入土壤中而污染环境。
七、生态环境
本项目位于浙江省杭州市余杭区五常街道绮颐弄10号1幢301室，用地范围内无生态环境保护目标。
八、环境风险
环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏及所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
(1) 危险物质
HCl缓冲液、磷酸缓冲液属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B突发环境事件风险物质，危险废物属于《浙江省企业环境风险评估技术指南》中的环境风险物质，Q值如下。
表4-16  全厂Q值确定表
	序号
	化学品名称
	CAS号
	储存量qn/t
	临界量Qn/t
	折算后Q值

	1
	磷酸
	7664-38-2
	0.005
	10
	0.0005

	2
	危险废物
	/
	3.16
	50
	0.0632

	3
	盐酸（折算为37%）
	7647-01-0
	0.001
	7.5
	0.000013

	项目Q值∑
	0.063

	备注：参照《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》，将储存的危险废物作为环境风险物质考虑，本次计算按照全厂危险废物暂存3个月情况核算。



结合风险物质调查及识别过程结果，本项目建成后全厂危险物质数量与临界量比值Q值为0.063，Q＜1，该项目环境风险潜势为 Ⅰ。
(2) 危险物质及风险源分布情况
本项目危险物质主要为厂区暂存的危险废物及危化品库中暂存少量原辅材料。
(3) 可能影响途径
环境风险识别结果应包括危险单元、风险源、主要危险物质、环境风险类型、环境影响途径、可能受影响的环境敏感目标。
综上所述，通过物质危险性识别、生产系统危险性识别和环境风险类型识别，汇总拟建项目环境风险识别结果见下表所示。
表4-17  风险源分布情况及可能影响途径
	序号
	危险单位
	风险源
	主要风险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	危废暂存间
	危险废物
	实验废液、实验废物、废活性炭等
	泄露
	地表径流
	附近地表水

	
	
	
	
	
	土壤渗漏
	附近土壤、地下水

	2
	危化品库、仓库等
	磷酸缓冲液、各类试剂
	磷酸、各类试剂
	泄漏、火灾、爆炸
	地表径流
	附近地表水

	
	
	
	
	
	有机物挥发
	周边大气环境

	
	
	
	
	
	土壤渗漏
	附近土壤、地下水

	3
	废气处理装置
	废气
	HCl、恶臭等
	事故排放
	废气挥发
	污染周围大气并造成周边污染物超标

	4
	废水处理设施
	废水
	COD、NH3-N
	事故排放、泄漏
	地表径流
	附近地表水

	
	
	
	
	
	土壤渗漏
	附近土壤、地下水



(4) 风险防范措施
①制定完善的生产操作规程，最大限度预防事故发生。
②严格执行企业的各项安全管理制度；组织专门人员每天多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁生产线带病生产。
③加强操作工人培训，通过测试和考核后持证上岗；制定操作规程卡片张贴在显要地方；安排生产负责人定期、不定期监督检查，对于违规操作进行及时更正，并进行相应处罚。
④车间地面、危废暂存间等区域进行必要的防渗处理。
⑤危废暂存间、危化品库应进行防渗处理，并设置托盘离地设施；磷酸等危化品试剂发生泄漏事故时事故废液不能直接排放到污水处理厂进行处理。发生泄漏后，首先要控制事故规模，对泄漏试剂进行堵漏并将泄漏的物料转移到空桶中以确保事故规模不进一步扩大。然后根据泄漏物料的性质，选择合适的方式进行处理，处理后的废液委托有资质单位进行处置，事故结束后，委托相关单位进行运输、处置，严禁泄漏废液不经处理直接外排。安排专人进行管理，配备消防栓和消防灭火器材等灭火装置，定期检查设备有效性，预留安全疏散通道，禁止员工在原辅料仓库等区域吸烟点火。
⑥环保设施风险辨识和隐患排查要求：企业废气拟采用活性炭吸附装置等方式处理，原辅材料暂存区存在发生火灾、爆炸事故、泄漏的安全风险，此类事故可能会导致较为严重的后果，企业应重点加强废气治理设施和废水治理设施的安全管理。
根据《关于加强工业企业环保设备设施设备安全生产工作的指导意见》(浙应急基础〔2022〕143号，浙江省应急管理厅，浙江省生态环境厅)，企业要把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和联锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运行。
⑦为避免各类固废在暂存过程中有危险物料滴落、溢洒或产生渗滤液下渗污染土壤和地下水，产生的各种废物应采用容器进行收集。
⑧建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防止出现超标排放。
(5) 风险结论
根据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等国家有关法律法规，要求项目建成后对厂区环保设备设施及危废仓库进行安全评估，判断工程系统发生事故的可能性极其严重程度，并有针对性地制定防范措施和控制危险的对策。
本项目建设完成后，不可避免仍会存在一定的环境风险。对此，建设单位必须高度重视，做到风险防范警钟长鸣，环境安全管理常抓不懈；严格落实各项风险防范措施，不断完善风险管理体系，有效降低风险事故发生概率、杜绝事故的发生隐患。



五、环境保护措施监督检查清单
	     内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	
	
	
	
	

	大气环境
	DA001
	HCl、臭气浓度、NMHC
	活性炭吸附装置+不低于15m高排气筒排放
	《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）中的标准限值

	
	无组织
	HCl、臭气浓度
	加强车间密闭，设置集中通排风
	《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）中的标准限值

	
	
	NMHC
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准限值

	地表水环境
	生活污水
	COD
	员工的生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，经余杭污水处理厂集中处理后外排。
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值，其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中排放限值

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	NH3-N
	
	

	
	清洗废水、灭菌废水、恒温水槽废水
	COD、NH3-N、粪大肠杆菌、TP等
	经1套0.5t/h实验室废水处理系统（重金属吸附+混凝过滤+多介质过滤+消毒）处理后纳管排放
	

	声环境
	厂区生产设备
	噪声
	减振、隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般工业固废收集后进行综合利用。
危险废物收集后厂内危废库暂存，委托资质单位进行处置；
生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	分区防渗

	
	

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	①管道施工时应对施工材料加强质量检查，严禁使用不合格产品。对焊接质量严格检验，防止焊接缺陷造成泄漏事故的发生。
②按规定进行设备维修、保养、更换易损及老化部件。
③加强对管线阀门、泄漏检测报警系统检修维护保养工作，确保阀门、泄漏检测报警系统正常运行。
④加强防火安全管理：杜绝明火，需动用电焊、气焊作业时，严格根据动火审批程序办事，采取一切必要的预防措施，施工作业时车间专职安全员和主要领导要在现场监护，房内禁止堆放任何易燃物品和杂物。

	
	

	其他环境管理要求
	1、项目环境管理要求
建设项目的环境管理工作应由专人负责，为加强环境管理提供组织保证，配合环境保护主管部门依法对企业进行环境监督、管理、考核，以及接受生态环境分局在具体业务上给予技术指导。环境管理机构主要职责如下：
（1）根据公司规模、性质、特点和国家法律、法规，制定全公司环保规划和环境方针，并负责以多种形式向相关方面宣传；
（2）负责获取、更新使用于本企业的与环境相关的法律、法规，负责把适用的法律、法规发放到相关部门；
（3）协助各车间制定车间的环保规划，并协调和监督各单位具体实施；
（4）负责制定和实施公司的年度环保培训计划；
（5）负责公司内外部的环境工作信息交流；
（6）监督检查各部门环保设施的运行管理，尤其是了解污染治理设备的运行状况以及治理效率；
（7）监督检查各生产工艺设备的运行情况，确保无非正常工况生产事故的发生；
（8）负责对新、改、扩建项目环保工程及其“三同时”执行情况进行环境监测、数据分析、验收评估；
（9）负责应急计划的监督、检查；负责应急事故的协调处理；指导各单位对环保设施的管理；指导各单位应急与预防工作；对公司范围内重点危险区域部署监控措施；
（10）负责公司环境监测技术数据统计管理；
（11）负责全公司环保管理工作的监督和检查；组织实施全公司环境年度评审工作；
（12）负责公司的环境教育、培训、宣传，让环境保护意识深入职工心中。
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），建设单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，编制监测方案。监测方案内容主要包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。建设单位应当在投入生产并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制。

	
	



[bookmark: _Toc23714]六、结论
	中科国康人类肠道菌群研发及测试项目项目位于杭州市余杭区五常街道绮颐弄10号1幢301室。
项目选址符合杭州市余杭区生态环境分区管控动态更新方案要求；项目经采取环评提出的各项环保措施后，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求；符合国家和地方产业政策以及区域规划等要求。企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。
从环境保护角度，项目建设是可行的。




[bookmark: _Toc5531][bookmark: _Toc25886]附表
[bookmark: _Toc13522]建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
	现有工程
	在建工程
	本项目
	以新带老削减量
	本项目建成后
	变化量⑦

	
	
	排放量（固体废物产生量）①
	许可排放量②
	排放量（固体废物产生量）③
	排放量（固体废物产生量）④
	（新建项目不填）⑤
	全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	

	废气
	VOCs
	/
	/
	/
	0.006t/a
	/
	0.006t/a
	+0.006t/a

	废水
	CODcr
	/
	/
	/
	0.018t/a
	/
	0.018t/a
	+0.018t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.001t/a
	/
	0.001t/a
	+0.001t/a

	一般工业固体废物
	一般包装废物
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	2.5t/a
	/
	2.5t/a
	+2.5t/a

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	2t/a
	/
	2t/a
	+1.878t/a

	
	不合格品
	/
	/
	/
	0.001t/a
	/
	0.001t/a
	+0.001t/a

	
	实验室废物
	/
	/
	/
	2t/a
	/
	2/a
	+2t/a

	
	实验室废液
	/
	/
	/
	7.94t/a
	/
	7.94t/a
	+7.94t/a

	
	废一次性耗材
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	废原料包装物
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	废过滤介质
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	-0.1t/a

	
	废灯管
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	废样本
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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