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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	杭州华光焊接新材料股份有限公司钎焊及喷涂技术项目研发中心建设项目

	项目代码
	2504-330110-07-02-392504

	建设单位联系人
	黄柳
	联系方式
	13958135497

	建设地点
	 浙江省杭州市余杭区仁和街道余杭经济开发区启航路82号

	地理坐标
	（ 120 度 4 分 9.092 秒， 30 度 27 分 4.715 秒）

	国民经济

行业类别
	M7320工程和技术研究和试验发展
	建设项目

行业类别
	四十五、研究和试验发展98” 中的“专业实验室、研发（试验）基地”—“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	■首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	余杭区经济和信息化局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2504-330110-07-02-392504

	总投资（万元）
	180
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	5.6
	施工工期
	9个月

	是否开工建设
	■否

□是
	用地面积（m2）
	37659.33（现有用地范围内，不新增用地）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《杭州市余杭区钱开区单元(YH02)详细规划》

审批机关：杭州市人民政府
审批文号：杭政函[2024]1号

规划名称：《杭州市余杭区国土空间分区规划（2021-2035）》

审批机关：浙江省人民政府
审批文号：浙政函〔2024〕156号

	规划环境影响评价情况
	因本项目所在区域《余杭区钱开区单元（YH02）详细规划》规划环评暂未编制，故本次评价对照原《仁和先进制造业基地总体规划(2012-2030)环境影响报告书“六张清单”修订说明》等文件进行分析。

1、规划文件名称：《仁和先进制造业基地（暂定名）总体规划(2012-2030)环境影响报告书》，杭州市余杭区环境保护局，余环函〔2014〕4号；

2、《仁和先进制造业基地（暂定名）总体规划(2012-2030)规划调整环境影响补充报告》，杭州市余杭区环境保护局，余环函〔2016〕1号。

3、《仁和先进制造业基地总体规划(2012-2030)环境影响报告书“六张清单”修订说明》。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、《杭州市余杭区钱开区单元(YH02)详细规划》符合性分析

（1）规划背景

2010年，仁和先进制造业基地正式设立。2018年12月，经省政府批复，省级开发区—杭州钱江经济开发区区位调整至仁和先进制造业基地。目前更名为浙江余杭经济开发区。
（2）规划范围

东至杭宁高速公路—仁和街 道界，南至仁和街道界，西至东苕溪—仁和街道界，北至德清县 界，总用地面积为34.62平方千米。

（3）规划目标

浙江余杭经济开发区是杭州市城西科创大走廊北翼联动产业平台、先进制造业主平台和未来产业引领地。按照浙江余杭经济开发区打造距离杭州老城（中心城区）最近、服务品质最优、环境风貌最美的开发区的总体发展导向，通过区域统筹、产业升级、创新赋能、服务提质等举措，将本单元打造成为产业优势突出、配套功能完善、交通网络高效、环境景观优美的杭州“新制造业计划”的示范园区。

（4）规划定位

长三角智能制造产业示范区、长三角创新发展总部基地引领区、杭州产城人文融合发展样板区。

（5）规划结构

规划形成“一轴两带双心，北智中居南创”的空间结构。 

“一轴”：依托杭德城际轨道形成的产城融合发展轴。 

“两带”：生态景观带（东苕溪）、滨水景观带（獐山弄港）。 

“双心”：生活服务中心、创新创业中心。 

“北智”：北部智能制造片区。 

“中居”：仁和老镇居住片区。 

“南创”：南部创新创业片区。
（6）用地布局

规划工业用地577.61公顷。规划工业用地主要为工业兼容商业用地、一般一类工业用地和一般一类工业兼容二类工业用地。其中，工业兼容商务商业用地面积66.83公顷，主要位于仁和南站及东山漾周边，重点引入大型企业总部、小微创新型企业以及科研型企业等产业类型，打造公共创新创业服务载体；一般一类工业用地91.87公顷，主要位于仁河大道两侧，东山漾街以北区块，以发展中试生产、企业孵化、轻制造业等环境友好型产业为主；其他区域以一般一类工业兼容二类工业用地为主，用地面积418.91公顷，重点聚焦集成电路产业、人工智能产业和军民融合产业，瞄准价值链高端，突出招引相关产业的头部企业，锚固“一智三新”产业基础。

（7）项目规划符合性分析
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本项目为工程和技术研究和试验发展项目，选址位于规划结构中的“北智”(北部智能制造)片区，用地性质为一类二类（M1/M2）工业用地，符合《杭州市余杭区钱开区单元(YH02)详细规划》要求。
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图1-1 杭州市余杭区钱开区单元(YH02)详细规划-用地规划图
《杭州市余杭区国土空间分区规划（2021-2035）》（浙政函〔2024〕156号）符合性

《杭州市余杭区国土空间分区规划（2021-2035）》于2024年11月20日取得浙江省人民政府批复，文号：浙政函〔2024〕156号；

规划范围：余杭区全域5个镇、7个街道，总面积942平方公里；

规划期限：规划基期年为2020年；规划期限为2021-2035年，近期至2025年，规划目标年至2035年。

目标定位：创新活力之城的新中心、历史文化名城的新中心、生态文明之都的新中心、最具幸福感城市的新中心。

主体功能区划：城镇化优势地区：集中于城西片区，包括余杭街道、仓前街道、五常街道、闲林街道、中泰街道；

城镇化潜力地区：集中于东部片区，包括北部良渚街道、仁和街道、瓶窑镇；

生态经济地区：主要为西部四乡镇，分别为径山镇、鸬鸟镇、百丈镇、黄湖镇；

统筹划定三区三线：生态保护红线111.64平方公里（16.75万亩），永久基本农田保护底线92.62平方公里（13.89万亩），划定并严管城镇开发边界184.42平方公里（27.66万亩）；

构建现代产业体系：聚焦重点产业领域，打造全球数字经济创新高地、全球生物医药研发高地、全球未来产业发展高地、全球智能装备产业高地、全球科技企业和顶尖人才创新研发总部基地。

符合性分析：根据三区三线，本项目位于城镇开发边界范围内，属于M7320工程和技术研究和试验发展，符合《杭州市余杭区国土空间分区规划（2021-2035）》（浙政函〔2024〕156号）的发展规划和产业规划要求。

规划环评的符合性分析

2021年1月，仁和先进制造业基地从产业布局、重大项目选址及准入等方面考虑，对“六张清单”进行修订，编制了《仁和先进制造业基地总体规划(2012-2030) 环境影响报告书“六张清单”修订说明》。本次评价重点对该6张清单的有关要求符合性进行分析。

（1）生态空间清单符合性

项目所在地生态空间范围示意图如下：
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图1-2  项目所在地生态空间范围示意图

表1-1 项目生态空间符合性分析

类别

序号

基地内的规划区块

生态空间名称及编号

管控要求

符合性分析

重点管控单元

1

余杭区浙江余杭经济开发区产业集聚重点管控单元(原余杭区钱江经济开发区产业集聚重点管控单元, ZH33011020009)

集聚重点管控单元

（1）根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。

（2）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。

（3）强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。

（1）本项目为研究和试验发展业，符合仁和先进制造业基地功能定位和产业准入要求，企业周边主要为工业用地，与居住区之间设置隔离带。

（2）项目污染物区域内削减替代，符合总量控制要求；企业实行雨污分流制度。

（3）项目实施后将加强企业风险防控体系建设。
（2）现有问题整改措施清单

项目与规划环评现有问题整改措施清单符合性分析见下表：

表1-2 项目与规划环评现有问题整改措施清单符合性分析

类别

存在的环保问题及主要原因

整改建议/解决方案

本项目情况

符合性

产业结构与布局

产业结构

基地内非核心区块即远期开发区域内现有工业企业主要集中在装备制造、五金建材和纺织服装等加工行业，多属劳动密集型产业，产业结构层次还处于较低水平，产品结构较为单一，技术含量较低，尚无显著的优势主导产业，产业规模均较小且较为分散，未能形成集聚效应，对环境有一定的影响。

①通过本次规划实施，一方面对基地内传统纺织服装等产业进行转型升级，拓展设计研发，优化产业结构；另一方面对先期入区的污染较重、能耗过高、产出效率低以及不符合基地产业定位的企业，引导其进行改造提升，并要求其在限定期限内按改造提升目标进行投资开发，对达不到要求的，责令企业退出。

②禁止引进和建设负面清单中禁止类项目，限制发展低水平及其他重污染行业项目，重点发展高附加值、高科技含量、低污染的先进装备制造产业。

项目符合仁和先进制造业基地功能定位和产业准入要求，不属于负面清单中禁止类项目，不属于低水平及其他重污染行业项目。

符合

空间布局

仁和老镇区发展片区(二类居住用地为主)位于仁和北产业发展片区(二类工业用地为主)和仁和中产业发展片区(一类工业用地为主)之间。仁和老镇区原为獐山和云会集镇的居住用地，地处新老建设区域中间地带，规划实施后可能受到周边工业企业的污染影响。

通过本次规划的实施，一方面对居民区周边的部分工业企业实施转型升级，开展环境治理，将周边的工业用地调整为一类工业用地、研发产业用地或商业商务用地，并在工业用地与居住用地之间进行绿化阻隔；另一方面对部分村庄实施搬迁整合，促使工业用地和居住用地实现“块状布局”。

项目不在仁和老镇区，用地性质符合要求。

符合

污染防治与环境保护

环境质量

地表水环境：根据历年常规监测数据统计分析，随着“五水共治”工作的推进，基地纳污水体运河及良渚港水质指标虽然有逐年好转的趋势，但目前仍不能满足稳定达到相应水环境功能区划要求，主要超标因子为溶解氧、氨氮。造成水质超标的原因主要和上游来水水质较差、河流水体自净能力弱，沿河尚有部分零散分布的农居点生活污水未经处理直接排入，以及受到农业面源的污染等因素有关。

①持续深入推进“五水共治”，加快完善污水管网的铺设、连接以及污水提升泵站建设，尽快完成区域内污水全收集的目标；继续落实河道清淤治理等措施，将其作为常态化工作进行运行和管理；

②开展“海绵城市”建设，开展城市初期径流雨水治理；

③逐步在内河水系开展水生态修复工程，重建水生态系统；

④对污水管网进行巡检，检查管道沉降、渗漏等情况，并及时进行检修；

⑤现有农居在拆迁安置时，排水体制采用雨污分流制；

⑥加强对生产企业的监督力度，确保企业废水治理设施正常运转，杜绝偷排漏排现象；有条件的企业逐步引导开展中水回用措施。

项目废水纳管排放，不会对周边水体造成不利影响。

符合

声环境：基地内杭宁高速、杭宁铁路、东西大道等交通干线横穿全境。由现状监测结果可知，目前基地内部分交通干线两侧夜间噪声不能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准要求。而随着城镇人口、车流量不断增加，若不采取必要的噪声防治措施，铁路、高速公路等交通干线噪声势必对基地内住宅、学校、医院等敏感点产生干扰。

为减少城市快速路、主干道等设施对基地内居民生活、居住环境的影响，建议参照《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》，在规划红线控制时，设置必要的噪声防护距离，在该防护距离内不建设噪声敏感建筑物。同时，应加强交通噪声源控制，合理设置防护绿地，并考虑对受交通噪声影响的敏感建筑物安装隔声门窗等，保证其室内适宜的声环境质量。

项目位于北部近期开发区域，周边主要为工业用地。

符合

风险防范

基地目前尚未编制区域环境污染事故应急预案，未成立环境风险应急小组。

以本次规划环评为契机，制定完善基地层面突发环境事件应急预案，成立环境风险应急小组，完善应急设施建设，并定期组织开展应急演练。

不涉及

符合

资源利用

土地资源

基地内部原有工业用地与未经改造的村庄建设用地普通存在用地集约化不高的现象，老工业项目盲目圈地现象较为明显，土地集约利用率较低，单位面积土地产出率不高。

在现状建设的基础上，加强老工业园区以及园中村等存量用地的改造利用，鼓励企业利用现有厂房、土地开展腾笼换鸟、提升改造，并利用地下空间等途径提高建筑容积率和密度，加强土地高效集约利用。同时，通过产业结构优化升级提高土地产出率，并进一步提升基地功能和环境品质。

本项目在现有用地内进行建设，不新增工业用地。
符合

本项目符合相关要求。

（3）污染物排放总量管控限值清单符合性

项目排放污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，排放量均不大，且本项目为实验室项目。污染物总量无需进行总量削减替代。

（4）基地规划优化调整建议清单符合性

项目与规划环评中优化调整建议清单符合性分析见下表：

表1-3项目与规划环评优化调整建议清单符合性

调整类型

规划期限

规划内容

调整建议

项目情况

符合性

规划规模

建设用地规模

规划近期(至2020年)

规划近期即基地核心区范围涉及永久基本农田共约6.71公顷；规划建设用地未占用永久基本农田指标。主要集中在核心区饮用水源保护区陆域范围退让区内。

除法律规定的能源、交通、水利、军事设施等国家重点建设项目的选址，及国家高速公路、省级政府及其投资主管部门审批(核准)的地方铁路选址无法避让的外，坚决防止永久基本农田“非农化”，不得占用保护永久基本农田为建设用地。

项目不涉及永久基本农田。

符合

规划产业定位

仁和先进制造业基地形成以主导产业为引领，培育产业为特色，提升产业为补充，配套产业为支撑的“4+2+2+3”的现代产业体系。

根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。

项目符合主导产业要求。

符合

规划用地布局

基地大运河工业片区与规划村庄建设用地相邻。

建议在居住区和工业区之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。

项目建设区域与居住区之间设置有隔离带。

符合

环保基础设施规划

供水工程

规划近期(至2020年)

由仁和水厂、獐山水厂、瓶窑水厂及祥符水厂共同供水。水源为东苕溪和千岛湖引水双水源。

上层规划要求工业用水和生活用水分质供给，工业用水由塘栖水厂、獐山水厂供应，其他生活用水由瓶窑水厂、仁和水厂联合供应。要求本次规划根据上层规划进行修编。

项目用水量不大。
符合

规划远期(至2030年)

污水集中处理规划

规划近期(至2020年)

近期接入良渚污水厂处理，远期待良渚污水厂满负荷后，改为接入新规划的污水再生水厂；东北部区块污水仍属于塘栖污水系统。

规划区块分属于良渚污水系统、塘栖污水系统，污水接入良渚污水处理厂及塘栖污水处理厂。

远期仁和东北部区块污水仍属于塘栖污水系统，污水经收集后向东输送至塘栖污水处理厂处理；远期待良渚厂满负荷后，其余区块的污水接入新规划的污水再生水厂，经过处理后加以回用。再生水厂规模为12万立方米/日。

上层规划新建仁和污水处理厂，收集处理仁和片区污水子系统的污水，处理尾水再生利用，近期污水处理规模2万m3/d，远期5万m3/d，未明确再生水厂的规模。本规划未考虑新建仁和污水处理厂，但提出再生水厂规模为12万立方米/日。建议根据上层规划修编增加仁和污水处理厂建设计划、规模等相关内，并加快仁和污水处理厂和再生水厂的建设。

项目废水纳入良渚污水厂，良渚污水厂尚有余量可容纳项目废水。

符合

项目符合相关要求。

（5）环境准入条件清单符合性

经对照规划环评环境准入条件清单，项目有关符合性分析见下表：

表1-4 项目与规划环评环境准入条件清单符合性

分区

分类

行业类别

工艺清单

产品清单

符合性

余杭区钱江经济开发区产业集聚重点管控单元及余杭区临平副城产业集聚重点管控单元
禁止准入类

1、其他行业中纯表面涂装（喷漆、喷塑、浸漆、电泳）加工建设项目；2、水洗碗碟、被套、床单、衣服项目

项目不属于所列项目，符合。

限制准入类

--

--

项目不属于规划环评环境准入条件清单中禁止和限制准入类产业项目，项目建设符合环境准入条件清单相关要求。
（6）环境标准清单符合性

项目与规划环评环境标准清单符合性分析见下表。

表1-5 项目与规划环评标准清单符合性
序号

类别

主要内容

符合性

1

空间准入标准

具体详见清单1生态空间清单、清单5环境准入条件清单。

符合。

2

污染物排放标准

废水：①综合排放标准：基地纳管废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；良渚污水处理厂、塘栖污水处理厂尾水排放均执行GB18918-2002中的一级A标准。

废气；①综合排放标准： 基地内工业企业废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准。

②生活类废气污染源：餐饮业单位及企事业食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的相应规模标准。

噪声：基地内工业企业厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。

固废：一般工业固体废物厂内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)；危险废物厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单；危险废物处置执行《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)或《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)等有关规定。

符合。项目污染物采取相应措施后可达到相应标准限值要求。

3

环境质量管控标准

大气环境：基地所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；对于GB3095-2012中无规划的特殊空气污染物，参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，若该标准中没有规定的，参照执行前苏联 “居民区大气中有害物质最高允许浓度” (CH-245-71)；非甲烷总烃以《大气污染物综合排放标准详解》中Cm取值规定作为质量标准参考值。

地表水环境：基地内及周边的东苕溪(苕溪61)水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅱ类(上纤埠—北窑坞大桥下游1.1公里)、Ⅲ类(北窑坞大桥下游1.1公里—杭宁高速下游800米)水质标准，京杭运河(杭嘉湖14)、西塘河(杭嘉湖31)、良渚港(杭嘉湖34)、东塘港(杭嘉湖36)执行Ⅲ类水质标准，京杭运河(杭嘉湖13)执行Ⅳ类水质标准。

地下水环境：基地所在区域地下水质参照执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。

土壤环境：基地内居住用地等第一类建设用地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第一类用地筛选值，工业用地等第二类建设用地土壤环境执行GB36600-2018中第二类用地筛选值；农用地土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)中相应风险筛选值，底泥参照执行GB15618-2018中“其他”标准。

声环境：基地内声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准：大运河工业片区、仁和北产业发展片区、仁和中产业发展片区等工业区块为3类标准，交通干线两侧区域及京杭运河等河道两岸为4类标准，商业居住等其他区块执行2类标准。

符合。项目实施后污染物总量可实现区域削减，不会导致区域环境质量降低。同时随着区域环境整治提升计划的实施以及严格总量控制等措施，预计区域环境质量可逐步达到环境质量底线要求。

4

总量

控制

规划期

规划近期(2020年)

规划远期(2030年)

总量

总量

水污染物总量管控限值(t/a)

CODCr
388.73

1396.13

NH3-N

38.87

139.61

TP

3.89

13.96

大气污染物总量管控限值(t/a)

SO2
40.52

77.09

NOx

57.72

112.57

烟粉尘

156.51

181.18

VOCs

138.31

140.96

危险废物管控总量限值(万t/a)

0.127

0.333

符合，项目实施后各污染物总量可实现区域削减替代，符合总量控制要求。

5

行业准入标准

《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》(环保部公告2013年第31号)、《浙江省印染产业环境准入指导意见(修订)》(浙环发[2016]12号)、《浙江省电镀产业环境准入指导意见(修订)》 (浙环发[2016]12号)、《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》(浙环函[2015]402号)等。

符合，项目不涉及相关行业。

综上分析可知，项目建设符合仁和先进制造业基地规划环评“六张清单”相关要求。

（7）规划环评审查意见

表1-6 规划环评审查意见符合性分析（部分）

序号

审查意见内容

项目情况

是否符合

1

(一)进一步优化空间和规划布局。应合理规划居民住宅区、公共服务设施和商业网点等的建设。基地近期开发区域西面紧邻东笤溪饮用水源一级、二级保护区，须做好水源保护和风险防范措施。规划区域内良獐线等六级(含六级)以下内河航道禁止货运，以减少对饮用水源地的安全隐患。同时规划的实施须符合国家土地政策要求和其他上位规划要求。

项目不涉及饮用水源保护区。

符合

2

 (二)强化产业转型升级。严格项目环境准入，严格执行规划环评中提出的产业导向目录，并符合各级产业导向目录要求。推进区域内现有污染较大的电镀、印染类企业采用先进生产工艺和生产设备，实行清洁生产，尽可能减少企业生产过程中各类污染物的排放，对现有三类企业进行优化升级或者提升整治。

项目符合环境准入要求，同时不涉及现有整治提升内容。

符合

3

(三)严格落实污染物总量控制要求。区域应以天然气作为主要能源，大力强化基地内企业的无组织排放控制，建立区内VOCs排放清单申报管理制度，对企业无组织排放建立相应环保制度进行源削减，提升VOCs控制水平，削减排放量。

项目不排放VOCs。
符合

4

 (四)进一步深化污染整治，完善环境基础设施建设。严格实施清污分流、雨污分流，加快仁和北产业发展片区的配套污水管网等基础设施的建设，确保工业废水达标纳管排放，提高生活污水截污率，改善区域地表水环境质量;开展河道综合整治;加强农业面源污染防治;加快基地内其他区块的现有企业自备燃煤锅炉的治理工作，逐步实施煤改气工程;区内企业应尽可能实施固废综合利用，对不具有综合利用价值的危险废物必须委托有资质单位实施集中处理，固体废物安全处置率达100%。

项目实施清污分流、雨污分流，项目仅排放生活污水，预处理达标后纳管排放，最终由良渚污水处理厂处理达标后排放，一般工业固废综合利用，危险废物委托有资质单位实施集中处理，固体废物安全处置率达100%。

符合

5

(五)加强环境风险防范。基地须建立和完善事故风险应急救援管理体系。编制区域风险应急预案，形成区域联动，并定期进行检查演练。重点企业按要求配置相应的环境风险防范措施和事故应急设施。防范事故发生后引发的次生环境污染影响。

企业建立事故风险应急管理体系。

符合

6

 (六)建立环境监管体系和跟踪评价机制。基地应加强环境监管体系的建设，建立污染物排放对受保护区域与环境功能的跟踪监测与评价体系;规划区须每隔5年一次或视规划实际变化情况及时进行环境影响跟踪评价。

企业按要求进行监测。

符合

项目符合规划环评审查意见的相关要求。

综上分析可知，项目的建设符合规划环评“六张清单”及审查意见的相关要求。

	其他符合性分析
	1.2其他符合性分析

1.2.1建设项目环保审批原则符合性
对照《浙江省建设项目环境保护管理办法(2021年修正)》(浙江省人民政府令第388号)，本项目审批原则符合性分析如下：

1、建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求

根据《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》（杭环发[2024]49号），本项目位于“余杭区浙江余杭经济开发区产业集聚重点管控单元（原余杭区钱江经济开发区产业集聚重点管控单元）(ZH33011020009)”，属于重点管控单元。

生态保护红线：根据《自然资源部办公厅关于浙江等省 (市) 启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》(自然资办函[2022]2080号)、《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》(自然资办函[2022]2072号)，“三区三线”中“三区”是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间，“三线”分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。本项目位于余杭区仁和街道启航路82号，位于城镇开发边界内，经对照余杭区三区三线图，项目所在区域不涉及永久基本农田和生态环保红线。
环境质量底线及资源利用上线符合性分析详见下表。

环境质量底线及资源利用上线符合性分析

管控类型

管控要求

本项目情况

符合性

环境质量底线

大气环境质量底线目标

2025年，全面消除重污染天气，基本消除中度污染天气，力争O3浓度达到拐点，PM2.5年均浓度稳定控制在28微克/立方米以下，努力实现环境空气质量稳定全面达标。
本项目地块所在区域 2024年属于环境空气质量不达标区，超标因子为臭氧；随着余杭区“十四五”生态环境保护规划持续深入推进，区域空气环境质量将得到持续改善。本项目废气经处理后可达标排放，不会影响大气环境质量改善目标的实现。
符合

水环境质量底线目标

到2025年，力争全市水生态环境质量实现“三无、两提升、三个百分百”，即：城市建成区无黑臭水体，地表无劣Ⅴ类水体，无断流（干涸）河流；市控以上地表水优良（达到或优于Ⅲ类）比例与水生生物完整性有不同程度的提升，县级以上城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例达到100%，地表水市控以上断面水质达标率达到100%，国家重要水功能区达标率达到100%。

根据《2024年杭州市余杭区生态环境状况公报》，2024年，余杭区两大流域苕溪、运河总体水质分别为II类、Ⅲ类，均达到功能区要求。全区乡镇交接断面河流水质为Ⅲ类及以上的有27条（占比65.8％），Ⅳ类有8条（占比19.5％），Ⅴ类有4条（占比9.8％）。全区饮用水水源地水质保持良好，集中式饮用水水源地东苕溪仁和段、闲林水库，千吨万人饮用水水源地四岭水库、馒头山水库水质达标率均为100%。本项目仅产生生活污水，生活污水经化粪池处理后纳管排放，最终经良渚污水厂处理达标后排至良渚港。不会突破水环境质量底线，不会影响区域环境质量改善目标的实现。

符合

土壤环境风险防控底线目标

2025年，土壤环境质量稳中向好，受污染耕地安全利用率达到省下达目标，重点建设用地安全利用率达到97%以上。
本项目位于企业现有厂区内，不占用耕地，采取防腐防渗措施的情况下，对土壤环境影响不大，不会突破土壤环境风险防控底线。

符合

资源利用上线

能源利用上线目标

通过一手抓能源供应保障，一手抓能源结构优化，到2025年实现“三保两降两升”的主要发展目标。

——“三保”：电力、天然气、油品等能源供应保障能力持续增强。到2025年，全市电网110千伏及以上变电容量达到11268万千伏安，天然气供应能力不小于44亿立方米，汽柴油供应能力不小于420万吨。

——“两降”：即单位GDP能耗、煤炭消费量进一步下降。“十四五”期间，全市单位GDP能耗累计降幅不低于15%，煤炭消费下降目标达到省要求。

——“两升”：即清洁能源占比、非化石能源占比进一步提升。到2025年，全市清洁能源占比不低于68%，非化石能源占比不低于20%。
本项目所用能源为电能，用量不大，不会突破区域能源利用上线。

符合

水资源利用上线目标

到2025年，用水总量目标为32.68亿立方米（含非常水0.48亿立方米）、万元GDP用水量比2020年下降16%、万元工业增加值用水量比2020年下降17%，农田灌溉水有效利用系数达到0.614。

本项目用水量不大，不会突破区域水资源利用上线。

符合

土地资源利用上线目标

到2025年，杭州市耕地保有量不少于1162.7平方公里，永久基本农田面积控制在968平方公里以内，建设用地总规模不超过2152平方公里，城乡建设用地总规模不超过1752平方公里，人均城镇建设用地面积控制在94平方米以内，万元GDP地耗不超过9.7平方米。

项目位于企业现有厂区内，不新增工业用地，不会突破土地利用资源上线。

符合

环境管控单元准入要求

本项目位于“余杭区浙江余杭经济开发区产业集聚重点管控单元（原余杭区钱江经济开发区产业集聚重点管控单元）(ZH33011020009)”，符合环境管控单元分类准入要求，具体见表1-8。

符合

项目环境管控单元准入清单符合性分析

生态环境准入清单

有关要求

本项目情况

符合性

空间布局引导

根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。
本项目主要工艺研发项目，根据规划和规划环评分析可知，符合区域产业准入条件；项目利用企业现有厂房，与周边保护目标之间隔有防护绿地等隔离带，距离最近的敏感目标为西南侧560米处的奉口村委会。
符合

污染物排放管控

严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。
项目废水、废气、噪声经相应处理措施处理后均能达标排放，项目实施后污染物总量可得到区域削减，不会导致区域环境质量降低。项目实行雨污分流。

符合

环境风险防控

强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。

本项目拟配备一定数量应急物资，编制有针对性突发环境事件应急预案；同时因上纤埠船闸已永久关停封航，西险大塘以东区域河水、雨水等均不进入东苕溪，因此项目事故废水不会对东苕溪造成影响，项目环境风险可控。
符合

综上，项目符合《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》管控要求。

2、排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求

根据工程分析及环境影响分析，项目废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响可接受，环境功能可维持现状。

本项目新增总量为颗粒物（包含*）0.111t/a、二氧化硫0.016t/a，废水排放仅为生活污水，其中COD 0.003t/a，氨氮0.0001t/a；本项目为研发项目，总量暂不纳入调剂。
3、建设项目还应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求。

（1）规划及规划环评符合性

本项目建设地位于杭州市余杭区仁和街道启航路82号，用地性质为工业用地，项目属于金属制品业，不属于规划限制、禁止类产业；本项目采取必要的环保措施后，项目相关污染物能够做到达标排放，符合仁和先进制造业基地相关规划要求。对照《仁和先进制造业基地总体规划环评环境影响报告书》、《仁和先进制造业基地（暂定名）总体规划(2012-2030)规划调整环境影响补充报告》和《仁和先进制造业基地总体规划(2012-2030) 环境影响报告书“六张清单”修订说明》，符合规划环评及审查意见相关要求。
②产业政策符合性

a、根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2023年12月1日第6次委务会议审议通过，2024年2月1日起实施），本项目产品、设备和工艺不属于限制类和淘汰类。

b、项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。

c、项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》（浙长江办[2022]6号）中禁止建设的项目。

d、项目不属于《市场准入负面清单(2022年版)》中的限制类和淘汰类项目。 

e、项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引(2019年本)》中的限制类和淘汰类项目。

因此，本项目符合国土空间规划、国家和省相关产业政策要求。

1.2.2建设项目环保审批要求符合性

1、《太湖流域管理条例》符合性分析

《太湖流域管理条例》于2011年8月24日经国务院第169次常务会议通过，自2011年11月1日起施行，项目与其中有关条款的符合性分析如下。

项目与太湖流域管理条例有关规定符合性分析

条款

内容

项目情况

符合性

第八条

禁止在太湖流域饮用水水源保护区内设置排污口、有毒有害物品仓库以及垃圾场；已经设置的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。

项目不在太湖流域饮用水水源保护区范围内。项目废水纳管排放，不单独设置排污口。

符合

第二十八条

排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。

禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的应当依法关闭。

在太湖流域新设的企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。

本项目仅产生生活污水，生活污水经化粪池预处理后纳管排放，并严格执行总量控制制度。

本项目不属于该条所列生产项目。

本项目采取先进的设备和技术工艺进行生产，符合清洁生产要求。
符合

第二十九条

新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：

(一)新建、扩建化工、医药生产项目；

(二)新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；

(三)扩大水产养殖规模。

项目距离太湖约54.5km，距离东苕溪约540m。项目为非条款所列建设项目。

符合

第三十条

太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：

(一)设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；

(二)设置水上餐饮经营设施；

(三)新建、扩建高尔夫球场；

(四)新建、扩建畜禽养殖场；

(五)新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；

(六)本条例第二十九条规定的行为。

项目距离太湖约54.5km，距离东苕溪约540m，且为非条款所列建设项目。

符合

由上可知，项目符合《太湖流域管理条例》有关要求。

2、《太湖流域水环境综合治理总体方案》符合性分析

项目与《太湖流域水环境综合治理总体方案》有关要求符合性分析如下。

《太湖流域水环境综合治理总体方案》有关内容符合性分析

序号

有关要求

项目情况

符合性

1

督促企业依法持证排污、按证排污，严格落实总磷许可排放浓度和许可排放量要求。持续强化涉水行业污染整治，基于水生态环境质量改善需要，大力推进印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品(啤酒、味精)等重点行业企业废水深度处理。实施工业园区限值限量管理，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动园区生产废水应纳尽纳。推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理，鼓励有条件的园区实施化工企业废水分类收集、分质处理、一企一管、明管输送、实时监测。

要求企业依法取得排水许可证，且须在实际产污前申请排污许可证。

本项目仅产生生活污水，生活污水经化粪池预处理后纳管，排入良渚污水处理厂，且不属于总体方案中所提的重点行业。

本项目所在地实施雨污分流，污水处理达标后纳入市政管网。

符合

2

推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化，推动工业废水资源化利用。积极推进清洁生产，引导工业园区、开发区尤其是耗水量大的企业新建中水回用设施和环保循环设施，推行尾水循环再生利用。开展造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范，率先在纺织印染、化工材料等工业园区探索建设“污水零直排区”，实施环境信息依法披露、生态环境损害赔偿、环境污染责任保险等制度

本项目用水量不大。本项目生活污水经化粪池处理达标后纳管排放，最终由良渚污水处理厂集中处理后达标排放。
符合

3

严禁落地国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类工艺、装备、产品与项目，依法推动污染企业退出。继续推进城市建成区内造纸、印染、化工等污染较重企业有序搬迁改造或依法关闭，推动环太湖生态环境敏感区内不符合产业发展政策、存在重大安全隐患且不具备整治条件的企业依法关闭或搬迁至合规工业园。推进太湖流域等重要饮用水水源地 300 米范围内重点排污企业逐步退出。除战略性新兴产业项目外，太湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。
本项目属于金属制造业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于目录中的限制类及淘汰类工艺、装备、产品；本项目仅产生生活污水，生活污水经化粪池处理达标后纳管排放，最终由良渚污水处理厂集中处理后达标排放。项目无含氮磷的生产废水排放。
符合

由上可知，项目符合《太湖流域水环境综合治理总体方案》有关要求。

3、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》（浙长江办[2022]6号）相符性分析
项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》（浙长江办[2022]6号）符合性分析

序号

浙江省实施细则要求（部分内容）

本项目情况

相符性

1

第三条 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定

本项目不属于港口码头建设项目。

符合

2

第四条 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行

本项目不属于港口码头建设项目。

符合

3

第五条 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐以及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I 级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定

本项目不涉及自然保护地的岸线和河段范围和I 级林地、一级国家级公益林；不涉及采石、采砂、采土、砍伐等改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。

符合

4

第六条 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定

本项目不在饮用水源一级、二级和准保护区的岸线和河段范围内。

符合

5

第七条 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定

本项目不在水产种质资源保护区岸线和河段范围内。

符合

6

第八条 在国家湿地公园的岸线和河段范围内：（一）禁止挖沙、采矿；（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；（四）禁止截断湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；（七）禁止引入外来物种；（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）禁止其他破坏湿地及生态功能的活动

本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。

符合

7

第九条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线

本项目不涉及。

符合

8

第十条 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目

本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。

符合

9

第十一条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。

符合

10

第十二条 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口

本项目不涉及。

符合

11

第十三条 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目

本项目位于杭州市余杭区仁和街道启航路82号，不属于长江支流、太湖重要岸线一公里范围内，且不属于化工项目。

符合

12

第十四条 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外

本项目为不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设，且项目拟建地不属于长江支流、太湖重要岸线一公里范围内。
符合

13

第十五条  禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。

项目位于杭州市余杭区仁和先进制造业基地，为金属制品业，不属于《环境保护综合目录（2021年版）》中高污染项目。

符合

14

第十六条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划项目

本项目不属于石化、煤化工项目，且项目实施过程中仅涉及电力使用。
符合

15
第十七条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。

禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。

本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》项目，不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，不涉及新增土地。
符合

16

第十八条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务

本项目不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目

符合

17

第十九条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目

本项目不属于高耗能高排放项目

符合

由上表可知，本项目不在长江经济带发展负面清单内。

4、四性五不批符合性分析

根据国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行），主管部门审批环境影响报告书、环境影响报告表需审查以下“四性五不批”要求，具体分析见下表。

“四性五不批”符合性分析
建设项目环境保护管理条例

符合性分析

是否符合要求

四性

建设项目的环境可行性

本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，建设项目符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求，因此符合建设项目的环境可行性。

符合

环境影响分析预测评估的可靠性

项目大气、水、声环境影响分析预测评估根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关要求进行，经落实本环评要求的污染防治措施后，项目排放污染物对周围环境的影响可以接受。

符合

环境保护措施的有效性

根据分析，项目环境保护设施技术可行，污染物可稳定达标排放。

符合

环境影响评价结论的科学性

本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑规划及建设项目实施后对各种环境因素及其所构成的生态系统可能造成的影响，环评结论是科学的。

符合

五不批

建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划

建设项目类型、布局、规模符合环境保护法律和相关法定规划；项目选址位于余杭区仁和街道启航路82号，用地性质为工业用地（详见附件3），且与项目最近的敏感目标为西南侧560米处的奉口村委会。在落实环保措施情况下污染物排放量较少，区域环境可维持相应功能。因此，项目目前尚符合规划要求。

符合

所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求

本项目所在区域环境空气属于达标区，本项目采取的污染防治措施可确保废气污染物排放达到国家和地方排放标准，且新增废气总量指标可进行区域倍量削减替代，因此不会影响区域环境空气质量改善目标管理要求。

根据智慧河道云平台2023年10月~12月的监测数据，项目所在地周围地表水水质不达标。区域已制定并持续推进水环境改善措施。同时，本项目落实雨污分流，项目生活污水经化粪池预处理后纳管，最终经良渚污水厂处理达标后排至良渚港。不会影响区域环境质量改善目标的实现。
符合

建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏

企业对本次项目建设和运营过程中产生的污染分别采取有效的污染防治措施，并在总投资中考虑了环保投资，能确保污染物的达标排放。

符合

改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施。

本项目属于扩建项目，已针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施。

符合

建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理

环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据采用浙江省监测平台、委托监测等方式取得。根据多次内部审核，不存在重大缺陷和遗漏。

符合




二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1建设内容

2.1.1项目由来

杭州华光焊接新材料股份有限公司创办于1995年，原名为杭州华光焊料有限公司，于2011年3月21日经杭州市工商管理局同意更名为杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称杭州华光焊材公司)，是一家专业研发、制造、销售系列钎焊材料及其他合金材料的科技型民营企业。于2020年在上交所科创板成功上市(股票代码：688379)。

公司目前共有2个厂区(仁和老厂区、仁和新厂区)，仁和老厂区位于杭州市余杭区仁和街道启航路82 号，仁和新厂区位于杭州市余杭区仁和街道奉运路8号。本次项目在仁和老厂区内实施。

仁和老厂区共经历了8次环评审批，1次环评已审批不再实施，6次验收。根据现场勘查，目前仁和老厂区合计审批产能6550t/a，包括铜基钎料和银钎料5890t/a、药芯钎料100t/a、药皮钎料10t/a、锡条400t/a、锡丝100t/a、锡片/带10t/a、锡膏40t/a、100t/a铝钎料(其中铜基钎料和银钎料5890t/a、药芯钎料100t/a、药皮钎料10t/a已搬迁至新厂区)。且均已开展自主验收；其中杭州华光焊接新材料股份有限公司年产100吨铝钎料项目目前建设中，未验收。
仁和新厂区共经历了2次环评审批，2次验收。新厂区合计审批产能10050t/a，包括铜基钎料9290t/a、银钎料290t/a、真空钎料100t/a、药芯钎料300t/a、药皮钎料20t/a、钎焊膏10t/a、银浆（电子浆料）40t/a。

与目前实际生产内容相关项目的环评审批及验收情况见下表。

企业各厂区现有项目审批情况表

序号

厂区

审批建设内容、规模

审批情况

验收情况
现有实际审批产能
1
仁和老厂区（仁和街道启航路82号）

6000t/a钎焊材料，包括铜基钎料和银钎料5890t/a、药芯钎料100t/a、药皮钎料10t/a

《余政工出[2019]33号地块金属制品业项目》(批文号：环评批复[2020]187号)

已验收
0（搬迁）
2
550t/a绿色环保锡基钎料，包括锡条400t/a、锡丝100t/a、锡片/带10t/a、锡膏40t/a。

《年产550吨绿色环保锡基钎料技改项目》(批文号：环评批复[2022]84号)

550t/a绿色环保锡基钎料，包括锡条400t/a、锡丝100t/a、锡片/带10t/a、锡膏40t/a。

3
年产100吨铝钎料

《杭州华光焊接新材料股份有限公司年产100吨铝钎料项目》(批文号：环评批复[2024]100号)
未验收（建设中）
年产100吨铝钎料（建设中）
4
仁和新厂区（仁和街道奉运路8号）

铜基钎料9290t/a、银钎料290t/a、真空钎料100t/a、药芯钎料300t/a、药皮钎料20t/a、钎焊膏10t/a、银浆（电子浆料）40t/a

《年产6000吨铜基钎料和银钎料、年产20吨电子浆料项目、年产30吨真空钎料项目搬迁项目》（批文号：环评批复[2024]35号）

2025.9.29已进行先行验收（验收产能：年产2845t铜基钎料、88t银钎料、70t真空钎料、40t银浆(电子浆料)）
铜基钎料9290t/a、银钎料290t/a、真空钎料100t/a、药芯钎料300t/a、药皮钎料20t/a、钎焊膏10t/a、银浆（电子浆料）40t/a
因企业生产发展需要，现企业拟投资180万元，在仁和老厂区4号楼1楼和1号楼1楼建设杭州华光焊接新材料股份有限公司钎焊及喷涂技术项目研发中心建设项目。

本项目主要建设内容：

1）购买的喷涂设备、机械臂等成套设备将自主研发的喷涂粉末喷涂在不同金属基材上进行表面改性，优化基材原本的耐磨性能，实现技术上的突破应用； 
2）采用自主开发的走道式炉中钎焊技术和工艺，通过购置隧道炉等设备，实现异质材料和黑色金属的免清洗高效焊接，解决传统焊接后需酸洗的环保问题。
项目建成后，企业仁和老厂区和仁和新厂区的现有项目均保持不变。本项目已由余杭区经济和信息化局出具备案通知书（项目代码：2504-330110-07-02-392504）。

对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）（2019年修改），本项目属于“M7320工程和技术研究和试验发展。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，生态环境部令第16号），本项目属于“四十五、研究和试验发展98” 中的“专业实验室、研发（试验）基地”—“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，应编制环境影响报告表。

受建设单位委托，浙江百诺数智环境科技股份有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。我单位在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》有关文件，编制了本项目的环境影响报告表，并交由项目建设单位报请生态环境主管部门审批。

2.1.2项目组成

项目组成

序号

项目名称

功能

单位

数量

备注

一

主体工程

1

钎焊炉试验车间
试验

m2
500

新建，位于4号楼1楼

2

喷涂工艺试验车间
试验
m2
110
新建，位于1号楼1楼

二

辅助工程

1

办公室

办公

m2
500
依托现有，位于1号楼
三

公用工程

1

供电工程

--

万kWh/a

--
依托现有供配电设施，当地供电局供应。
2

给水工程

自来水
m3/a
75
依托厂区现有给水管网，市政供水管网。

3

排水工程

--

m3/a
63.75
清污分流、雨污分流，仁和老厂区无生产废水，仅产生生活污水，员工生活污水经厂区化粪池预处理后达标纳管，最终由良渚污水处理厂处理排放。

四

储运工程

1

原料仓库
原料存放

座

1

新建，位于1号楼1楼、4号楼1楼
2

化学品仓库

化学品存放

座

1

依托现有，位于1号楼和3号楼的辅房

3

研发材料仓库
产品堆放

座

1

依托现有，位于1号楼1楼、4号楼1楼
4
冷却水系统
冷却
套
1
设置一套15.75m³/h的冷却水循环系统
5
空压机房
空压机
座
1
新建，位于1号楼1楼中部设置一座空压机房，设置一套空压机组
6
保护气储存区
储气区
座
1
设置一座氢气储气区，作为保护气的储存
五

环保工程

1

钎焊炉试验
钎焊炉焊接废气
车间内无组织排放
--
--
项目主要采用电阻焊机焊接方式，焊接烟尘产生量极少，因此本评价不进行定量核算，焊接烟尘经车间通风后无组织排放。
喷涂工艺试验
表面粗化粉尘
车间内无组织排放
--
--
本项目表面粗化设备为全封闭系统，表面粗化废气通过设备后端连接的布袋除尘处理后无组织排放。
燃料燃烧废气
颗粒物、二氧化硫
m3/h

20000
密闭收集经脉冲除尘系统处理后有组织排放
喷涂废气
重金属粉尘

2

废水处理

--

套

1

依托现有，本项目外排废水仅生活污水，生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，最终进入良渚污水处理厂处理达标后排放。

3

危废仓库

危废储存
m2
195

依托现有危废仓库，位于1号楼辅房

4

一般固废仓库

一般固废储存

m2
50
依托现有一般固废仓库，位于3号楼辅房
5

应急池

应急池

m3
978

依托现有应急池，位于篮球场下

2.1.3产品方案
*

2.1.4主要设备

*
2.1.5主要原辅料
*
2.1.7劳动定员与生产班制
本项目钎焊炉岗位新增劳动定员3人，实行单班制生产，每班8小时，年工作约150天，日平均试验时间约为5h；喷涂岗位新增劳动定员2人，实行单班制生产，每班8小时，年工作约150天，日试验时间约为1h，厂区设有食堂和宿舍。
2.1.8公用工程

1、给水

自来水：项目给水由市政给水管网供给，供厂区生产、生活、消防用水。

2、排水

企业厂区排水采用雨污分流、清污分流制，雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，送至良渚污水处理厂集中处置后达标排放。

3、供电

项目用电由厂区内现有供电设施供应，由市政电网供给。

4、水平衡

生活用水：本项目钎焊炉项目新增员工3人，一班制，年工作150天；喷涂项目新增员工2人，一班制，年工作150天，厂区设食堂和倒班宿舍，人均用水量按100L/p·d，则生活用水量为0.5t/d、75t/a。生活污水排放系数取0.85，则生活污水产生量为0.425t/d、63.75t/a。

冷却用水：本项目配备一台15.75m³/h 的冷却水循环系统，冷却水系统蒸发水量约占循环水量的2%，即新鲜水补充量为378t/a。由于水冷系统对水质的要求不高，因此水冷系统的水循环使用，不外排，定期添加损耗即可。
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图2-1水平衡图

2.1.9厂区平面布置
项目位于余杭区仁和街道启航路82号（企业现有仁和老厂区）内，利用已建厂房实施生产，钎焊炉位于4号楼1楼，喷涂位于1号楼1楼，废气处理装置位于楼顶。危废仓库位于1号楼辅房，一般固废仓库位于3号楼辅房，应急池位于篮球场下，污水处理站位于厂区东南侧。具体平面布置图详见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	2.2.1工艺流程和产排污环节

*
2.2.2环境影响因素分析

项目产污环节及污染因子一览表

污染项目

污染物名称

产污环节

主要污染因子

废水

生活污水

员工生活

pH、COD、NH3-N等

废气

钎焊炉研发工艺

焊接废气

焊接
颗粒物、锡及其化合物
喷涂项目研发工艺

表面粗化废气

表面粗化
颗粒物

煤油燃烧废气
煤油燃烧
颗粒物、二氧化硫
喷涂废气
喷涂
颗粒物（*）
固体废物

废边角料

合金边角料
合金等
收集的粉尘

废气处理

颗粒物

一般废包装物

原料使用
一般物料包装纸、塑料等

废润滑油

设备维护

矿物油

废抹布及手套

设备维护

布等

煤油罐

燃料包装罐
煤油
废布袋
废气处理
废布袋
生活垃圾

职工生活

生活垃圾

噪声

设备运行噪声

设备运行

Leq（A）


	与项目有关的原有环境污染问题
	2.3与项目有关的原有环境污染问题
2.3.1企业现有项目审批、验收及排污许可证申领情况

本项目建设地点位于仁和老厂区，本次仅对老厂区原有环境问题进行分析，企业自成立以来历次环评审批验收情况见下表：


企业现有项目审批验收情况汇总

	序号
	项目名称
	建设内容、规模
	环保审批
	验收情况
	所在厂区
	分厂总量（t/a）
	全厂总量（t/a）

	1
	年产3800吨铜基钎料和银钎料、年产700吨特种高性能钎焊材料及钎焊材料研发中心建设项目
	铜基钎料、银钎料3800t/a；特种高性能钎焊材料700t/a。
	环评批复[2011]743号
	部分(先行)验收，余环验[2016]5-10号
	仁和老厂区（仁和街道启航路82号）
	COD：0.073
NH3-N：0.004
烟粉尘：0.038
VOCs：0.351
	COD：3.7
NH3-N：0.185

烟粉尘：3.016
VOCs：3.11

	2
	特种钎焊材料生产线搬迁项目
	将2435t/a常规钎料产能搬迁至仁和厂区，勾庄厂区剩余真空钎料产能15t/a。
	环评批复[2015]449号
	余环验

[2016]5-10号
	
	
	

	3
	年产4500吨新型钎焊材料智能制造建设项目
	针对企业仁和厂区2011年审批的《年产3800吨铜基钎料和银钎料、年产700吨特种高性能钎焊材料及钎焊材料研发中心建设项目》进行技改，技改后在该项目当时已投产规模(约1065t产能)的基础上新增4500t/a产能。总产能达到8000t/a。
	环评批复[2017]499号
	自主验收

2019年9月
	
	
	

	4
	新型绿色钎焊材料研发中心建设项目
	建设研发中心
	编号：报告表2017-288号
	未建成，不再实施
	
	
	

	5
	现有钎焊材料生产线技术改造项目及年产4000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目
	对仁和厂区现有钎焊材料生产线进行技术改造，技改后产能为6000t/a(铜基钎料和银钎料5890t/a、药芯钎料100t/a、药皮钎料10t/a)；同时引进自动化产线，新增4000t/a新型绿色钎料扩产项目(产品为铜基钎料和银钎料3690t/a、药芯钎料200t/a、药皮钎料10t/a、真空钎料70t/a、钎焊膏10t/a、银浆20t/a)。项目实施后仁和厂区钎焊材料总产能达到10000t/a。
	环评批复[2019]248号
	未实施，经后续《余政工出[2019]33号地块金属制品业项目》进行了调整变更。2023年4月针对仁和老厂区已建成投产的现有钎焊材料生产线技术改造项目进行了自主验收。
	
	
	

	6
	新型连接材料与工艺研发中心建设项目
	替代上述《新型绿色钎焊材料研发中心建设项目》
	编号：报告表2019-54号
	自主验收

2023年4月
	
	
	

	7
	年产550吨绿色环保锡基钎料技改项目
	年产550吨绿色环保锡基钎料，包括锡条400t/a、锡丝100t/a、锡片/带10t/a、锡膏40t/a。
	环评批复[2022]84号
	自主验收

2023年3月
	
	
	

	8
	杭州华光焊接新材料股份有限公司年产100吨铝钎料项目
	年产100吨铝钎料
	环评批复[2024]100号
	在建设中
	
	
	

	9
	余政工出[2019]33号地块金属制品业项目
	对上述《现有钎焊材料生产线技术改造项目及年产4000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目》进行技改变更。变更后仁和老厂区保留原6000t/a钎焊材料技改项目，将原拟新增的4000t/a新型绿色钎焊材料智能制造项目搬迁至仁和新厂区。
	环评批复[2020]187号
	2024年4月针对仁和新厂区已建成投产的年产1200t 铜基钎料生产线进行了先行自主验收，其余生产线目前尚在建设阶段，主体工程已建成，设备尚未安装到位。
	仁和新厂区（仁和街道奉运路8号）
	COD：3.627

NH3-N：0.181

烟粉尘：2.978

VOCs：2.759
	

	10
	年产6000吨铜基钎料和银钎料、年产20吨电子浆料项目、年产30吨真空钎料项目搬迁项目
	将勾庄厂区现有项目、仁和老厂区现有项目(除550t/a锡基钎料外)，全部搬迁至仁和新厂区，搬迁后全厂总体生产能力保持不变。
	环评批复[2024]35号
	2025.9.29完成自主验收，验收规模：年产 2845t铜基钎料、88t银钎料、70t真空钎料、40t银浆(电子浆料)
	
	
	


	与项目有关的原有环境污染问题
	由于本项目建设地点位于仁和老厂区，且现企业仁和新厂区已申领国家版排污许可证，许可证编号：91330100143200149A003Q，管理类别为重点管理，与老厂区分开填报。故本次原有环境问题仅对老厂区项目进行分析。
2.3.2 仁和老厂区现有项目情况

仁和老厂区产品主要为中温钎料和低温钎料，其中中温钎料包括：铜基钎料(焊条、焊丝、焊环等)、银钎料(焊条、焊丝、焊环等)、药芯钎料、药皮钎料；低温钎料为锡基钎料，包括：锡条、锡丝、锡带/片、锡膏。根据2024年5月审批的《年产6000吨铜基钎料和银钎料、年产20吨电子浆料项目、年产30吨真空钎料项目搬迁项目》（环评批复[2024]35号），中温钎料产品拟搬迁至新厂区，低温钎料产品保留在老厂区。其中《杭州华光焊接新材料股份有限公司年产100吨铝钎料项目》位于老厂区，目前正在建设中，该项目实际生产情况参照环评。

2.3.2.1仁和老厂区已批已建项目产品方案
*
2.3.2.2仁和老厂区已批已建项目原辅料

*
2.3.2.3仁和老厂区已批已建项目设备清单

*
2.3.2.4仁和老厂区已批已建项目生产工艺流程

*
2.3.2.5仁和老厂区现有已批已建项目主要污染防治措施落实情况

仁和老厂区现有已批已建项目环评要求的环保措施落实情况汇总如下：

1、仁和老厂区保留项目环保措施落实情况

仁和老厂区保留项目环评要求的环保措施落实情况-低温钎料生产线

类型

环评要求

实际落实情况

变化情况

废气治理系统

熔铸、投料废气：经二级HEPA装置处理后通过1根15m高排气筒高空排放

熔铸、投料废气：经水喷淋+电离捕捉器装置处理后通过1根20m高排气筒高空排放

工艺优化

松香融化及挤压、松香桶清洗、锡带/片精轧、膏体研磨、研磨机擦拭、搅拌釜清洗废气：经活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒高空排放

松香融化及挤压、松香桶清洗、锡带/片精轧、膏体研磨、研磨机擦拭、搅拌釜清洗废气：经活性炭吸附装置处理后通过1根20m高排气筒高空排放

与审批一致

油烟废气：经油烟净化器处置后通过排气筒楼顶排放

油烟废气：经油烟净化器处置后通过排气筒楼顶排放

与审批一致

废水处理系统

生活废水：经现有生活污水处理系统处理后纳入管网

生活废水：经现有生活污水处理系统处理后纳入管网

与审批一致

噪声

基础减震、隔声门窗

基础减震、隔声门窗

与审批一致

固废

熔锡炉底渣

委托下游厂家综合利用

熔锡炉底渣委托绍兴金治环保科技有限公司处置

与审批一致

锡丝、带/片残次品

边角料

废品外售

边角料及一般包装物出售给杭州富阳申能固废环保再生有限公司综合利用

一般包装物

废清洗剂

委托有资质的单位处置

废拉丝液、废矿物油委托杭州大地海洋环保股份有限公司处置；废清洗剂、检验/检测过程废液、化学品包装、废过滤/吸附介质、锡膏残次产品、集尘灰、废抹布委托兰溪自立环保科技有限公司处置，水喷淋废水暂未产生。

检验/检测过程废液

化学品包装

废过滤/吸附介质

锡膏残次产品

废拉丝液

集尘灰

废矿物油

废抹布

生活垃圾

环卫部门清运

环卫部门清运

与审批一致

2、仁和老厂区拟搬迁项目环保措施落实情况

仁和老厂区拟搬迁项目环评要求的环保措施落实情况-中温钎料生产线

项目

环评要求

实际落实情况

项目选址及建设内容
建设地点：杭州钱江经济开发区(原仁和先进制造业基地)启航路82号。

建设内容：通过工艺优化、精益生产、设备自动化、信息化改造以及减员增效等方式对仁和厂区现有钎焊材料生产线进行技术改造，技改后产能为6000t/a。

本项目的建设地点、性质、规模、生产工艺、污染防治措施与环评及批复意见基本一致。主要变化内容如下：

项目熔化炉由原审批的7台连铸用熔化炉、3台浇铸用熔化炉调整为1台用熔化炉和9台浇铸用熔化炉，熔化炉总体产能及熔炼类型未发生变化；

项目原环评熔合、浇铸、连铸废气经集气罩收集通过4套高效多层过滤式除尘器处理后经3根15m高排气筒高空排放；抛丸粉尘经自带收集及除尘系统处理后由1根15m高排气筒高空排放。实际建设过程中，熔合、浇铸、连铸废气经集气罩收集通过4套高效多层过滤式除尘器处理后经4根20m高排气筒高空排放，抛丸粉尘经自带收集及除尘系统处理后分别接入1#高效多层过滤式除尘器及2#高效多层过滤式除尘器处理后与熔合、浇铸、连铸废气一并排放。
废水

生产废水经收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）相关标准后，20%回用生产及冲厕，剩余部分与经收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后的生活废水一起纳管送良渚污水处理厂集中处理。

企业厂内建有污水处理站，处理能力为16.63t/h，车间生产废水经收集后进入污水处理站内处理，处理达标后20%回用于生产，剩余部分与生活污水一同纳入市政污水管道排至良渚污水处理厂。

废气

熔合、浇铸、连铸废气

废气经集气罩收集通过4套高效多层过滤式除尘器处理后经3根15m高排气筒高空排放

熔合、浇铸、连铸废气收集后通过4套（TA001~TA004）高效多层过滤式除尘器处理后经4根20m高排气筒（DA001~DA004）高空排放。

抛丸粉尘

废气经自带收集及除尘系统处理后由1根15m高排气筒高空排放

    5台抛丸机产生的抛丸粉尘经自带收集及除尘系统处理后分别接入1#高效多层过滤式除尘器（TA001）及2#高效多层过滤式除尘器（TA002）处理后与熔合、浇铸、连铸废气一并排放。
清洗废气

废气经收集后通过4根15m高排气筒高空排放；制环油烟经吸风管收集后通过屋顶排放

 清洗废气收集后于车间屋顶高空排放（DA005~DA009）；制环油烟废气通过在各废气产生点设置吸风管，收集后的废气通至屋顶排放（DA010~DA015）。
噪声

①在设备安装和厂房建设过程中同步实施减震、隔声、吸声等降噪措施。②对高噪声源设备采取封闭结构，如空压机、大型风机等。③冲压车间等高噪点天花板上敷设吸声材料，减少反射，降低车间混响声，车间窗户全部采用隔声通风窗。④针对废气净化系统风机噪声，加设隔声罩，并配备风机电机自身散热的消声进出通道。建议风机进风口装消声器，进风管内设吸声材料，此外对风机进行隔声和减震处理。⑤污水处理站等各类泵可采用内涂吸声材料，外覆隔声材料方式处理，并视条件进行减振和隔声处理。

已做好防护措施。

固废

加强固废污染防治。固体废弃物应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，危险废物和一般固废分类收集、堆放、分质处置，尽可能实现资源的综合利用。废槽液、废钎剂、废办公耗材、硫酸瓶、污泥、废乳化液、废矿物油等危险废物须妥善收集委托有资质的单位进行处置；厂内危废暂存场所应按相关规范进行设置，做好危险废物的出入库、存放、出库记录，严格执行转移联单制度，并设置危险废物识别标志，做好防雨、防渗、防漏等工作，杜绝对环境造成二次污染。熔合、浇铸渣、废气收集处理设施收集的灰尘由下游生产厂家回收资源化利用；丝废料，废坩埚进行无害化处置；废包装袋收集后外卖处置；生活垃圾由环卫部门统一清运无害化处理。

企业在1#厂房、3#厂房间建有约100m2危废仓库和60m2一般工业固废仓库，各固废仓库建设基本规范。目前企业危险废物：废润滑油、废乳化液委托杭州大地海洋环保股份有限公司处置，废钎剂、废包装瓶、办公耗材、废抹布及手套等委托兰溪自立环保科技有限公司处置，污泥分别委托兰溪自立环保科技有限公司、浙江环益资源利用有限公司、杭州富阳申能固废环保再生有限公司处置，废槽液委托绍兴金冶环保科技有限公司处置；一般工业固废：熔合、浇铸渣、废气收集处理设施收集的灰尘、丝废料、废坩埚、废包装等出售给绍兴金冶环保科技有限公司，生活垃圾由环卫部门统一清运。
根据环评批复[2019]248号、环评批复[2020]187号、环评批复[2022]84号等，仁和老厂区现有项目环评审批要求落实情况汇总如下：

仁和老厂区现有项目环评审批要求落实情况

序号

环评批复要求

落实情况

1

严格按照环评报告书所列项目性质、规模、地点、采取的生产工艺、环保对策措施及要求实施项目的建设。若项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、平面布局、采取的生产工艺或防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批环评文件。自批准之日其超过5年方开工建设该项目的，其环评文件应报我局重新审核。

已落实。项目性质、规模、地点、采取的生产工艺与环评一致。基本落实了环评提出的环保措施。

2

加强废水污染防治。生产废水须收集处理后20%回用，剩余部分处理达纳管标准后纳管；生活污水须收集预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳入市政污水管网，送良渚污水处理厂集中处理。

已落实。

3

加强废气污染防治。熔合、浇铸、连铸、清洗及抛丸废气须经收集处理后排放。排放标准分别执行《铸造行业大气污染物排放限值》(GB39726-2020)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值。

已落实。

4

加强噪声污染防治。生产车间合理布局，选用低噪声设备，同时采取相应的减震、隔声、降噪措施；加强设备的日常维护和保养，确保厂界南、西噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，东、北侧执行4类标准。

已落实。

5

加强固废污染防治。固体废物应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，危险废物和一般固废分类收集、堆放、分质处置，尽可能实现资源的综合利用。废酸液、废钎剂、废办公耗材、硫酸瓶、污泥、废乳化液、废矿物油等危险废物须妥善收集后委托自有资质单位集中处置；厂内危废暂存场所应按相关规定进行处置，做好危险废物的入库、存放、出库记录，严格执行转移联单制度，并设置危险废物识别标志，做好防雨、防渗、防漏等工作，杜绝对环境造成二次污染。熔合、浇铸渣、废气收集处理设施收集的尘灰由下游生产厂家回收资源化利用；拉丝废料，废坩埚进行无害化处置；废包装收集后外卖处理；生活垃圾由环卫部门集中统一清运无害化处理。。

已落实。

6

加强项目的日常管理和环境风险防范。你公司应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，设置专门的环保管理机构，建立环境监督员制度，落实专职环保技术人员，加强员工的环保培训；做好各类生产设备、环保设施的运行管理和日常检修维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放，杜绝跑冒滴漏现象和事故性排放。

已落实。

7

为有效防范突发性的污染事故，应按照环评提出的环境风险防范措施，企业须设置不小于200m3的应急池，制定事故应急预案并报我局备案；定期开展应急演练，做好环境法风险事故防范。

已落实。企业已建立完善的环境管理制度，委托编制了应急预案并已备案(备案意见编号：330110-2021-094-M)。

由上可知，企业仁和老厂区现有项目已落实了环评及批复中的污染防治措施。

2.3.2.6仁和老厂区现有已批已建项目污染物达标情况

为了了解仁和老厂区现有已批已建项目达标排放情况，本次评价收集了企业2024年的委托监测数据(鸿博检测，报告编号：HJ20240260-008，汇总如下：

(1)废气

仁和老厂区现有项目DA001有组织废气监测结果（1）
序号

测试项目

单位

检测结果

DA001出口

1

废气处理方式

/

高效多层过滤除尘

2

排气筒高度

m

15
3

截面积

m2
0.9
4

烟气温度

℃
34
36
35
5

标干流量

m3/h
16030
18383
18873
6

颗粒物排放浓度

mg/m3
1.6
1.8
1.9
7

颗粒物排放速率

kg/h

0.0256
0.0331
0.0359
执行标准

颗粒物：《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)

标准限值

颗粒物排放浓度≤20mg/m3
仁和老厂区现有项目DA001有组织废气监测结果(2)

序号

测试项目

单位

检测结果

DA001出口

1

废气处理方式

/

高效多层过滤除尘

2

排气筒高度

m

15
3

截面积

m2
0.9
4

烟气温度

℃
33
36
38
5

标干流量

m3/h
20356
18337
17560
6
铜排放浓度
μg/m3
<0.9
<0.9
10.4
7
铜排放速率
kg/h
1.83×10-5
1.65×10-5
<1.83×10-4
8

锌排放浓度
μg/m3
18
22
17
9

锌排放速率
kg/h
3.66×10-4
4.03×10-4
2.99×10-4
10

镍排放浓度
μg/m3
2.5
<0.9
<0.9
11

镍排放速率
kg/h
5.09×10-5
1.65×10-5
1.58×10-5
12

锡排放浓度
μg/m3
<2
19
2
13

锡排放速率
kg/h
<4.07×10-4
<3.48×10-4
<3.51×10-4
执行标准

颗粒物：《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)

镍、锡：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 

标准限值

颗粒物排放浓度≤20mg/m3
镍排放浓度≤4.3mg/m3，排放速率≤0.15kg/h；

锡排放浓度≤8.5mg/m3，排放速率≤0.31kg/h；
 仁和老厂区现有项目DA002有组织废气监测结果

序号

测试项目

单位

检测结果

DA002出口

1

废气处理方式

/

高效多层过滤除尘

2

排气筒高度

m

15
3

截面积

m2
0.3848
4

流速

m/s

17.7
17.4
18.0
5

烟气温度

℃
41
40
40
6

标干流量

m3/h
20324
20106
20775
7

颗粒物排放浓度

mg/m3
2.4
2.3
2.2
8

颗粒物排放速率

kg/h

0.0488
0.0462
0.0457
9

流速

m/s

18.6
18.8
18.6
10

烟气温度

℃
41
42
41
11

标干流量

m3/h
21414
21627
21350
12

铜排放浓度
μg/m3
6.8
6.7
6.0
13

铜排放速率
kg/h
1.46×10-4
1.45×10-4
1.28×10-4
14

锌排放浓度
μg/m3
14
14
8
15

锌排放速率
kg/h
3.00×10-4
3.03×10-4
1.71×10-4
16
镍排放浓度
μg/m3
＜0.9
＜0.9
＜0.9
17
镍排放速率
kg/h
＜1.93×10-5
＜1.95×10-5
＜1.92×10-5
18
锡排放浓度
μg/m3
＜2
5
＜2
19
锡排放速率
kg/h
＜4.28×10-5
1.08×10-4
＜4.27×10-5
执行标准

颗粒物：《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)

镍、锡：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 

标准限值

颗粒物排放浓度≤20mg/m3
镍排放浓度≤4.3mg/m3，排放速率≤0.15kg/h；

锡排放浓度≤8.5mg/m3，排放速率≤0.31kg/h；

仁和老厂区现有项目DA003有组织废气监测结果

序号

测试项目

单位

检测结果

DA003出口

1

废气处理方式

/

高效多层过滤除尘

2

排气筒高度

m

15
3

截面积

m2
0.7088
4
流速
m/s
13.6
13.6
13.7
5

烟气温度

℃
25
25
25
6

标干流量

m3/h
30798
30792
30883
7

颗粒物排放浓度

mg/m3
2.0
2.1
2.0
8
颗粒物排放速率

kg/h

0.0616
0.0647
0.0618
9
流速
m/s
15
15.1
13.9
10
烟气温度

℃
24
25
25
11
标干流量

m3/h
34205
34296
31386
12

铜排放浓度
μg/m3
28.9
39.9
32.1
13

铜排放速率
kg/h
9.89×10-4
1.37×10-3
1.01×10-3
14

锌排放浓度
μg/m3
12
14
26
15

锌排放速率
kg/h
4.10×10-4
4.80×10-3
8.16×10-3
16
镍排放浓度
μg/m3
0.9
<0.9
1.0
17
镍排放速率
kg/h
3.08×10-5
3.09×10-5
3.14×10-5
18
锡排放浓度
μg/m3
<2
<2
<2
19
锡排放速率
kg/h
<6.84×10-4
<6.86×10-4
<6.28×10-4
执行标准

颗粒物：《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)

镍、锡：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 

标准限值

颗粒物排放浓度≤20mg/m3
镍排放浓度≤4.3mg/m3，排放速率≤0.15kg/h；

锡排放浓度≤8.5mg/m3，排放速率≤0.31kg/h；
仁和老厂区现有项目DA004有组织废气监测结果

序号

测试项目

单位

检测结果（第一周期）

DA004出口

1

废气处理方式

/

高效多层过滤除尘

2

排气筒高度

m

15
3

截面积

m2
0.2827
4
流速
m/s
8.8
8.5
8.5
5

烟气温度

℃
28
28
28
6

标干流量

m3/h
7918
7689
7688
7

颗粒物排放浓度

mg/m3
1.3
1.5
1.4
8
颗粒物排放速率

kg/h

0.0103
0.0115
0.0108
9
流速
m/s
9.3
9.9
9.5
10
烟气温度

℃
29
29
29
11
标干流量

m3/h
8447
8937
8611
8

铜排放浓度
μg/m3
27.9
37.7
27.1
9

铜排放速率
kg/h
2.36×10-4
3.37×10-4
2.33×10-4
10

锌排放浓度
μg/m3
21
18
13
11

锌排放速率
kg/h
1.77×10-4
1.61×10-4
1.12×10-4
12

镍排放浓度
μg/m3
<0.9
<0.9
<0.9
13

镍排放速率
kg/h
<7.60×10-6
<8.04×10-6
<7.75×10-6
14

锡排放浓度
μg/m3
<2
<2
<2
15

锡排放速率
kg/h
<1.69×10-5
<1.79×10-5
<1.72×10-5
执行标准

颗粒物：《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)

镍、锡：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 

标准限值

颗粒物排放浓度≤20mg/m3
镍排放浓度≤4.3mg/m3，排放速率≤0.15kg/h；

锡排放浓度≤8.5mg/m3，排放速率≤0.31kg/h；
仁和老厂区现有项目DA005有组织废气监测结果

序号

测试项目

单位

检测结果

DA005出口

1

废气处理方式

/

/
2

排气筒高度

m

15
3

截面积

m2
0.1257
4
流速
m/s
22.1
21.3
22.1
5

烟气温度

℃
16
17
17
6

烟气流量
m3/h
9990
9618
9982
7

标干流量

m3/h
9019
8629
8940
8
硫酸雾排放浓度

mg/m3
0.48
0.35
0.33
9
硫酸雾排放速率

kg/h

4.33×10-3
3.02×10-3
2.95×10-3
执行标准

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

标准限值

硫酸雾排放浓度≤45mg/m3；排放浓度≤1.5kg/h。
仁和老厂区现有项目DA006有组织废气监测结果

序号

测试项目

单位

检测结果

DA006出口

1

废气处理方式

/

/
2

排气筒高度

m

15
3

截面积

m2
0.1963
4
流速
m/s
16.3
17.5
16.0
5

烟气温度

℃
16
17
16
6

烟气流量
m3/h
11518
12358
11341
7

标干流量

m3/h
10367
11058
10225
8
硫酸雾排放浓度

mg/m3
0.33
0.30
0.40
9
硫酸雾排放速率

kg/h

3.42×10-3
3.32×10-3
4.09×10-3
执行标准

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

标准限值

硫酸雾排放浓度≤45mg/m3；排放浓度≤1.5kg/h。
仁和老厂区现有项目DA007有组织废气监测结果

序号

测试项目

单位

检测结果

DA007出口

1

废气处理方式

/

/
2

排气筒高度

m

15
3

截面积

m2
0.1257
4
流速
m/s
16.3
16.1
16.4
5

烟气温度

℃
15
16
15
6

烟气流量
m3/h
7397
7280
7439
7

标干流量

m3/h
6663
6548
6731
8
硫酸雾排放浓度

mg/m3
0.36
0.26
0.48
9
硫酸雾排放速率

kg/h

2.40×10-3
1.70×10-3
3.23×10-3
执行标准

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

标准限值

硫酸雾排放浓度≤45mg/m3；排放浓度≤1.5kg/h。
仁和老厂区现有项目DA008有组织废气监测结果

序号

测试项目

单位

检测结果

DA008出口

1

废气处理方式

/

/
2

排气筒高度

m

15
3

截面积

m2
0.1257
4
流速
m/s
14.4
14.8
14.6
5

烟气温度

℃
18
17
19
6

烟气流量
m3/h
6528
6677
6612
7

标干流量

m3/h
5822
5976
5875
8
硫酸雾排放浓度

mg/m3
0.29
0.42
0.40
9
硫酸雾排放速率

kg/h

1.69×10-3
2.51×10-3
2.35×10-3
执行标准

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

标准限值

硫酸雾排放浓度≤45mg/m3；排放浓度≤1.5kg/h。
仁和老厂区现有项目DA009有组织废气监测结果

序号

测试项目

单位

检测结果

DA009出口

1

废气处理方式

/

直排

2

排气筒高度

m

15
3

截面积

m2
0.159
4
流速
m/s
11.1
11.4
11.2
5

烟气温度

℃
24
24
24
6

烟气流量
m3/h
6335
6515
6426
7

标干流量

m3/h
5495
5651
5573
8
硫酸雾排放浓度

mg/m3
1.25
0.6
0.67
9
硫酸雾排放速率

kg/h

6.87×10-3
3.39×10-3
3.73×10-3
执行标准

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

标准限值

硫酸雾排放浓度≤45mg/m3；排放浓度≤1.5kg/h。
仁和老厂区现有项目DA0010有组织废气监测结果

序号

测试项目

单位

检测结果

DA010出口

1

废气处理方式

/

/
2

排气筒高度

m

15
3

截面积

m2
0.3375
4
流速
m/s
1.8
5
烟气温度

℃
24
6
标干流量

m3/h
2031
7
NMHC排放浓度

mg/m3
0.21
0.22
0.22
8
NMHC排放速率

kg/h

4.27×10-4
4.47×10-4
4.47×10-4
执行标准

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

标准限值

非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3；排放浓度≤10kg/h。
仁和老厂区现有项目DA011有组织废气监测结果

序号

测试项目

单位

检测结果

DA011出口

1

废气处理方式

/

/
2

排气筒高度

m

15
3

截面积

m2
0.3750
4
流速
m/s
6.4
5
烟气温度

℃
18
6
标干流量

m3/h
7919
7
NMHC排放浓度

mg/m3
6.5
6.24
8.97
8
NMHC排放速率

kg/h

0.0515
0.0494
0.0710
执行标准

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

标准限值

非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3；排放浓度≤10kg/h。
仁和老厂区现有项目DA012有组织废气监测结果

序号

测试项目

单位

检测结果

DA012出口

1

废气处理方式

/

/
2

排气筒高度

m

15
3

截面积

m2
0.3375
4
流速
m/s
12.3
5
烟气温度

℃
23
6
标干流量

m3/h
13434
7
NMHC排放浓度

mg/m3
0.21
0.21
0.22
8
NMHC排放速率

kg/h

2.82×10-3
2.82×10-3
2.96×10-3
执行标准

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

标准限值

非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3；排放浓度≤10kg/h。
仁和老厂区现有项目DA013有组织废气监测结果

序号

测试项目

单位

检测结果

DA013出口

1

废气处理方式

/

/

2

排气筒高度

m

15
3

截面积

m2
0.3375
4
流速
m/s
2.8
5
烟气温度

℃
22
6
烟气流量
m3/h
3468
7
标干流量

m3/h
3065
8
NMHC排放浓度

mg/m3
5.60
4.93
5.31
9
NMHC排放速率

kg/h

0.0172
0.0151
0.0163
执行标准

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

标准限值

非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3；排放浓度≤10kg/h。
仁和老厂区现有项目DA014有组织废气监测结果

序号

测试项目

单位

检测结果

DA014出口

1

废气处理方式

/

/
2

排气筒高度

m

15
3

截面积

m2
0.3750
4
流速
m/s
7.7
5
烟气温度

℃
14
6
标干流量

m3/h
9780
7
NMHC排放浓度

mg/m3
1.58
1.54
1.52
8
NMHC排放速率

kg/h

0.0155
0.0151
0.0149
执行标准

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

标准限值

非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3；排放浓度≤10kg/h。
仁和老厂区现有项目DA015有组织废气监测结果

序号

测试项目

单位

检测结果

DA015出口

1

废气处理方式

/

/

2

排气筒高度

m

15
3

截面积

m2
0.3375
4
流速
m/s
3.7
5
烟气温度

℃
22
6
烟气流量
m3/h
4541
7
标干流量

m3/h
4014
8
NMHC排放浓度

mg/m3
5.18
4.87
5.02
9
NMHC排放速率

kg/h

0.0208
0.0195
0.0202
执行标准

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

标准限值

非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3；排放浓度≤10kg/h。
仁和老厂区现有项目DA016排气筒有组织废气监测结果

序号

测试项目

单位

检测结果

DA016出口

1

废气处理方式

/

/

2

排气筒高度

m

15
3

截面积

m2
0.3375
4
流速
m/s
3.1
5
烟气温度

℃
23
6
烟气流量
m3/h
3712
7
标干流量

m3/h
3277
8
NMHC排放浓度

mg/m3
2.88
2.65
2.68
9
NMHC排放速率

kg/h

9.44×10-3
8.68×10-3
8.78×10-3
执行标准

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

标准限值

非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3；排放浓度≤10kg/h。
仁和老厂区现有项目DA017排气筒有组织废气监测结果

序号

测试项目

单位

检测结果

DA017出口

1

废气处理方式

/

二级HEPA过滤装置
2

排气筒高度

m

15
3

截面积

m2
0.1257
4
流速
m/s
22.3
23.0
22.9
5
烟气温度

℃
24
24
24
6
标干流量

m3/h
9087
9367

9320

7
颗粒物排放浓度

mg/m3
1.1
1.1
1.1
8
颗粒物排放速率

kg/h

0.0100
0.0103
0.0103
9
流速

m/s
22.3
23.6
24.0
10
烟气温度
℃
24
24
24
11
标干流量
m3/h
9189
9729
9883
12
颗粒物排放浓度
mg/m3
＜2
＜2

＜2

13
颗粒物排放速率
kg/h

＜1.84×10-5
＜1.95×10-5
＜1.98×10-5
执行标准

《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020/《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
标准限值

颗粒物排放浓度≤30mg/m3/锡排放浓度＜8.5mg/m³，排放速率＜0.31kg/h
仁和老厂区现有项目DA018排气筒有组织废气监测结果

序号

测试项目

单位

检测结果

DA018出口

1

废气处理方式

/

活性炭吸附
2

排气筒高度

m

15
3

截面积

m2
0.2827
4
流速
m/s
5.3
5
烟气温度

℃
18
6
标干流量

m3/h
4991
7
NMHC排放浓度

mg/m3
6.68
6.95
7.37
8
NMHC排放速率

kg/h

0.0333
0.0347
0.0368
执行标准

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

标准限值

非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3；排放浓度≤10kg/h。
仁和老厂区现有项目厂界无组织废气监测结果

监测点位

采样日期

采样时间

检 测 项 目(μg/m3)

均值(μg/m3)
采样时间

检 测 项 目(μg/m3)

均值(μg/m3)

颗粒物

硫酸雾
厂界东

7.22
9:33~11:03
153
156
9:33~10:33
0.012
0.012
11:05~12:35
147
11:05~12:05
0.011
12:38~14:08
157
12:38~13:38
0.013
14:10~15:40
166
14:10~15:10
0.012
厂界南

9:30~11:00
150
157
9:30~10:30
0.007
0.015
11:02~12:32
155
11:02~12:02
0.010
12:34~14:04
157
12:34~13:34
0.031
14:06~15:36
166
14:06~15:06
0.012
厂界西

9:38~11:08
143
149
9:38~10:38
0.012
0.015
11:11~12:41
140
11:11~12:11
0.013
12:44~14:14
166
12:44~13:44
0.014
14:17~15:47
147
14:17~15:17
0.020
厂界北

9:36~11:06
137
152
9:36~10:36
0.014
0.019
11:08~12:38
151
11:08~12:08
0.012
12:40~14:10
158
12:40~13:40
0.022
14:13~15:43
160
14:13~15:13
0.027
《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
1.0(mg/m3)

/
1.2(mg/m3)
仁和老厂区现有项目厂内无组织废气日常监测结果

监测点位
采样时间
检测项目

(mg/m3)
采样时间
检测项目(μg/m3)
NMHC
颗粒物
厂区内
9:41
0.79
9:40~11:10
140
11:13
0.67
11:12~12:42
163
12:46
0.81
12:45~14:15
141
14:20
0.72
14:15~15:48
161
《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)
20
--
--
《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)
--
--
5000
根据上述监测结果可知，监测期间，项目各类污染物排放浓度和排放速率均可满足《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相关排放限值要求。

（2）废水

①废水处理工艺

仁和老厂区废水处理工艺流程如下：
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图2-12 仁和老厂区废水处理工艺流程

仁和老厂区废水采用二级pH调节+混凝+絮凝沉淀方式处理，设计处理规模约20t/h，由于产品型号较多，各车间酸洗线为交叉使用，因此无法单独收集含一类重金属废水，一类重金属污染物监控位置设置在废水处理装置排放口。企业在各车间外设置了废水收集池，每日对其中的重金属进行自行测试，如有一类重金属超标现象，则先进行混凝沉淀预处理再排入污水站。
②废水监测结果

为了了解企业仁和老厂区废水达标排放情况，本次评价收集了企业2024年对废水的委托采样监测结果（HJ20240260-BG008），汇总如下：

 2024年仁和老厂区废水总排口日常监测结果(1)

样品编号
测点

名称

采样

时间

样品

性状

分析项目(mg/L，pH无量纲)

pH

SS

CODCr
BOD5
LAS

石油类

动植物油类

YP24594884
DW001

废水排放口

10:05
微浊

7.5
26
207
39.3
0.26
0.59
4.82
YP24594885
10:15
微浊

7.6
24
184
36.3
0.27
0.64
4.75
YP24594886
10:26
微浊

7.4
26
189
33.5
0.25
0.58
4.35
均值

/

25
193
36.4
0.26
0.60
4.64
标准限值

6~9

400

500

300

20

20

100

引用标准

GB 8978-1996表4三级

测值判定

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

 2022年仁和老厂区废水总排口日常监测结果(2)

样品编号
测点

名称

样品

性状

分析项目(mg/L)

总磷

氨氮

总氮

总铜

总锌
YP24594884
DW001

废水排放口

微浊

0.76
10.4
13.8
0.169
0.018
YP24594885
微浊

0.96
9.54
13.2
0.102
0.027
YP24594886
微浊

0.81
9.85
13.2
0.095
0.013
均值

0.84
9.93
13.4
0.122
0.019
标准限值

8

35

70

2.0
5.0
引用标准

DB33/887-2013

GB/T31962-2015

GB8978-1996表4三级

测值判定

合格

合格

合格

合格

合格

 2024年仁和老厂区污水站出口日常监测结果

样品编号
测点

名称

采样

时间

样品

性状

分析项目(mg/L)

总镍
总银
YP24594887
DW002

废水排放口

11:05
微浊

0.05
0.14
YP24594888
11:15
微浊

0.088
0.14
YP24594889
11:27
微浊

0.088
0.17
均值

0.075
0.15
标准限值

1.0
0.5
引用标准

GB 8978-1996表1

测值判定

合格

合格

从监测结果看，监测期间，企业仁和老厂区污水站排放口总镍、总银浓度均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1中排放限值，污水总排口pH值、CODCr、SS、LAS、石油类、动植物油、总锌、总铜等指标均符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级排放标准，总磷、氨氮均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33/887-2013)中相关标准。

（3）噪声

 2024年仁和老厂区厂界噪声监测结果  单位：dB(A)

测点

名称

测点

位号

数据来源
测量

日期
昼间等效声级

夜间等效声级

测量值

测量值

厂界东

▲1

鸿博检测：

HJ20240260-010
2024.8.16
60
55
厂界南

▲2
57
54
厂界西

▲3
58
55
厂界北

▲4
54
54
《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类

65

55

从监测结果看，监测期间，该企业仁和老厂区厂界四周昼、夜间噪声按上述测值评价均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类声环境功能区标准限值要求。

2.3.2.7仁和老厂区现有已批已建项目污染物排放情况

(1)废水

根据企业2024年仁和老厂区刷卡排污数据，其废水排放量为38510t/a，折达产排放量55053t/a，未超出原审批量(62530.6t/a)。

(2)废气

根据现有项目调查，其生产设备、生产工艺、原辅材料和污染治理设施均与原环评审批时基本一致，同时根据上述监测结果可知，各类污染物浓度均可做到达标排放，废气污染物排放量未超过原环评审批量。

(3)固废

据调查，仁和老厂区各类固体废物产生及处置情况如下：

 仁和老厂区固体废物产生量及处置去向

序号

副产物名称

产生工序

危废代码

产生量(t/a)

处置去向

审批量

2024年实际

1

硫酸包装瓶

原料使用

900-047-49

3.24
0.34
兰溪自立环保科技有限公司

2

办公耗材

办公

900-041-49

2
0.05
3

废包装桶

原料解包

900-041-49

1.23
0.92
4

废抹布及手套

设备维护

900-041-49

6.14
0.21
5

废钎剂

检验

900-047-49

0.238
0.13
6

污水处理污泥

污水处理

336-064-17

536.16
256.62
杭州富阳申能固废环保再生有限公司

7

废润滑油

设备维护

900-249-08

0.72
0.64
杭州大地海洋环保股份有限公司

8

废乳化液

金加工

900-006-09

1.51
0.5
9

废酸液

酸洗

900-300-34

15.056
0
绍兴金冶环保科技有限公司

10

废气治理集尘灰

废气治理

--

7.509
1.44
下游厂家回收利用

11

包装袋/盒

原料解包

--

1.83
0
废品外售

12

熔合、浇铸/连铸渣

熔合、浇/连铸

--

51.42
43.39
下游厂家回收利用

13

拉丝废料

拉丝

--

48.95
0
下游厂家回收利用

14

废坩埚

熔合

--

31.81
29.32
杭州富阳申能固废环保再生有限公司

15

废喷丸

抛丸

--

0.64
0
废品外售

16

生活垃圾

员工生活

--

150
23.8
环卫清运

由上可知，企业仁和老厂区现有已批已建项目各类固体废物均可得到妥善处置。

仁和老厂区已批已建保留项目污染源强

类别

污染物名称

产生量

削减量

排放量

废水

废水量

540

0

540

CODCr
0.189

0.162

0.027

NH3-N

0.019

0.016

0.003

废气

烟粉尘

0.063

0.054

0.009

VOCs

0.403

0.272

0.131

固废

一般固废

11.73

11.73

0

危险废物

10.85

10.85

0

生活垃圾

3

3

0

综上分析，结合2024年监测结果，仁和老厂区现有已批已建项目污染源强汇总如下：

 仁和老厂区污染源强汇总

项目

污染物

审批

2024年仁和老厂区污染物排放量

仁和老厂区达产后

*废水

废水量

63070.6
38510
63070.6
COD①
3.157 

1.926 

3.157
COD②
2.209 

1.348
2.209
氨氮①
0.323 

0.192
0.323
氨氮②
0.161 

0.097
0.161
总银

8.00E-04

2.00E-04

8.00E-04
总镍

2.00E-04

1.00E-04

2.00E-04
总铜

0.026 

0.016 

0.026
总锌

0.051 

0.031 

0.051
废气

烟粉尘

1.308

0.365
1.308
铜

0.011 

--

0.011
锌

0.153 

--

0.153
镍

6.81E-04

--

6.81E-04
锡

9.01E-03

--

9.01E-03
硫酸雾

0.084 

0.039
0.084
VOCs

1.131

0.394
1.131
固废

危险废物

577.1

259.41
577.1
一般固废

153.89

74.15
153.89
生活垃圾

150

23.8
150
*注 ①：COD、氨氮的排环境量按污水处理厂尾水排放标准进行计算，其中现有核定排放量为现有项目环评核定排放量或审批排放量；

②：COD、氨氮的排环境量按余环发[2015]61号规定的排放标准核定，其中现有核定排放量为现有项目环评核定排放量或审批排放量。
由上可知，仁和老厂区现有项目污染物实际排放量未超出审批量。

2.3.2.8仁和老厂区现有已批在建项目产品方案
*
2.3.2.9仁和老厂区现有已批在建项目原辅料情况
*
2.3.2.10仁和老厂区现有已批在建项目生产设备情况
*
2.3.2.11仁和老厂区现有已批在建项目生产工艺流程情况
*
2.3.2.12仁和老厂区现有已批在建项目环保措施落实情况
 仁和老厂区现有已批在建项目环保措施落实情况
类型

环评要求

实际落实情况

变化情况

废气治理系统

配粉废气、混合废气、制丝废气：配粉在密闭隔间进行，密闭隔间整体集气；混合、制丝粉尘在设备上方设置集气罩抽风，收集的废气经布袋除尘器处理达标后经排气筒排放。

建设中

建设中
制环废气：制环油烟经集气罩收集后通过油烟净化器处理，有机废气处理达标后经排气筒排放。

建设中
建设中
废水处理系统

生活废水：经现有生活污水处理系统处理后纳入管网

建设中
建设中
噪声

基础减震、隔声门窗

建设中
建设中
固废

废边角料及不合格品

物资回收公司回收

建设中
建设中
收集的粉尘

一般废包装物

废油泥

委托有资质的单位处置

建设中
建设中
沾染化学品废包装材料

废润滑油

废抹布及手套

生活垃圾

环卫部门清运

建设中
建设中
2.3.2.13仁和老厂区现有已批在建项目污染物排放情况
 仁和老厂区现有已批在建项目污染物排放情况
项目

污染物名称

产生量

削减量

排放量

废气

颗粒物

0.151

0.122

0.029

VOCs
0.500

0.280

0.220

废水

废水量

1275

0

1275

CODCr
0.446

0.395

0.051

NH3-N

0.045

0.042

0.003

固

废（产生量）
危险废物

废油泥

0.280

0.280

0

沾染化学品废包装材料

0.04

0.04

0
废润滑油

0.05

0.05

0
废抹布及手套

0.012

0.012

0

一般固废

废边角料及不合格品
59.903
59.903
0
收集的粉尘

0.122

0.122

0
一般废包装物

1.5

1.5

0
生活垃圾

15

15

0

已批在建项目污染物排放情况引用环评数据。
2.3.3排污许可制度执行情况

现企业仁和老厂区已申领国家版排污许可证，许可证编号：91330100143200149A002U，管理类别为简化管理。企业按相关要求建立了环保管理制度，落实了自行监测、管理台账等，现有项目实际情况与排污许可证内容一致。

2.3.4现有项目存在的环保问题及整改建议

根据现有项目现场踏勘可知，企业现有项目基本落实了环评及批复提出的污染治理措施，但部分环节仍存在一定问题，具体问题及改进措施如下：

 现有项目存在的环保问题及改进措施

序号

存在问题

改进措施

1

酸洗线所在车间密闭性较差，酸雾收集措施效果较差。

加强车间和酸洗线密闭，确保酸雾有效收集。

2

危废库污泥等危废的包装袋盛放量较大，导致包装袋较难密封，存在漏撒风险。另外，污泥等贮存周期较长，导致危废库余量不足。

加强日常危废收集、贮存过程管理，各类危废包物不能盛装过满；完善危废转移计划，对危废库内暂存的危废应及时进行委托处置，建议暂存周期不超过一个月。

2.3.5仁和老厂区保留项目污染源“三废”排放清单

仁和老厂区保留项目污染源强汇总

污染源

污染物

排放量(t/a)

仁和老厂区

废水

废水量

1815
COD

0.073
氨氮

0.004
总银

0

总镍

0

总铜

0

总锌

0

废气

烟粉尘

0.038
铜

0

锌

0

镍

0

锡

0.009

硫酸雾

0

VOCs
0.351
固废

(产生量)

危险废物

11.232
一般固废

73.255
生活垃圾

18



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1区域环境质量现状

3.1.1大气环境

1、环境空气质量达标区判定

根据《2024年杭州市余杭区生态环境状况公报》，2024年余杭区环境空气优良率83.7%，同比下降3.6个百分点；PM2.5平均浓度29.0μg/m3，同比下降2.3μg/m³，降幅7.3%；PM10平均浓度43.7μg/m3，同比下降9.7μg/m³，降幅18.2%；O3-90per浓度为164μg/m3，同比上升6μg/m3，涨幅3.8%。

SO2和NO2年平均浓度达到一级标准，PM2.5、PM10年平均浓度达到二级标准。

全区12个镇街，环境空气质量优良率算术均值为82.8%，各镇街优良率为76.1%~88.1%。PM2.5浓度算术均值为30.1µg/m3，各镇街PM2.5年均值为25.4µg/m3~34.5 µg/m3，所有镇街均达到环境空气质量二级标准。
综上，2024年余杭区环境空气质量为不达标区，超标因子为臭氧。

2、特征污染物环境质量现状分析

为了解项目拟建区域特征污染物环境空气质量现状，环评引用浙江爱迪信检测技术有限公司于2023年3月28日至2023年4月5日在仁和街道镇区（杭州大地海洋环保股份有限公司、永胜村）处的监测数据（报告编号：ZJADT20230323002）进行评价。

监测点位基本信息见下表，监测点的具体位置见附图5。

污染物监测点位基本信息

测点编号
点位名称
UTM坐标/m
相对厂址方位
与厂界距离（km）
X
Y
G1

杭州大地海洋环保股份有限公司

217801
3373940
西北侧

1.59

G2

永胜村

218592

3374672

北侧

2.15

污染物补充监测点位基本信息

监测项目

采样时间

数据来源

监测频次

数据有效性

特征因子

TSP

2023.3.28~2023.4.5

ZJADT20230323002

日均值

每天至少20个小时平均浓度值或采样时间

上述环境空气现状监测点特征污染物监测统计情况见下表。
环境空气特征污染物监测结果

点位
编号
UTM坐标/m
污染物
平均
时间
评价标准
浓度范围
最大占标率
超标率
达标
情况
X
Y
μg/m3
μg/m3
%
%
G1

217801
3373940
TSP

日均值
300

90-98

32.7

0

达标
G2

218592

3374672

TSP

日均值

300

91-102

34

0

达标

根据监测结果可知，监测期间内，本项目拟建区域大气环境中TSP监测浓度符合GB3095-2012《环境空气质量标准》。

3.1.2地表水环境

项目附近地表水体为东侧约560m处的獐山港（参照杭嘉湖36，运河武林头—上牵埠闸断面）和西侧约540m处的东苕溪（苕溪61，东苕溪北窑坞大桥下游1.1km—杭宁高速下游800m断面），良渚污水处理厂纳污水体为良渚港（杭嘉湖34，西塘河魏塘—余杭塘河长桥断面），水质均执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质标准。同时，项目南侧约950m的河道亦属獐山港，未规定水功能水环境功能，参照执行杭嘉湖36相关水功能。

综上，本项目拟建地附近水体及纳污水体环境功能区划详见下表。

区域水环境功能区划

名称

水功能区

水环境功能区

流域

水系

范围

目标水质

编号

名称

编号

名称

起始断面

终止断面

苕溪61

东苕溪

F1201

2003

03021

东苕溪余杭饮用水源区

330110F

M21020

1000220

饮用水水源一级保护区

太湖

苕溪

上纤埠

北窑坞大桥下游1.1km

Ⅱ
陆域：两岸纵深50m(一级保护区以外为二级保护区450m，涉及余杭仁和先进制造业基地区块的区域东岸为150m)

饮用水水源二级保护区

北窑坞大桥下游1.1公里

杭宁高速下游0.7km

Ⅲ
陆域：两岸纵深500米（涉及德清临杭经济开发区、余杭仁和先进制造业基地区块的区域东岸为200米，共3.54km2）

杭嘉湖36

东塘河

F1203

1022

03013

东塘港余杭农业用水区

330110F

M22010

6000150

农业用水区

太湖

杭嘉湖平原河网

运河武林头

上牵埠闸

Ⅲ
杭嘉湖34

良渚港（含毛家漾港、九曲港）

F1203

1020

03013

良渚港（含毛家漾港、九曲港）余杭农业、工业用水区

330110F

M22010

7000150

农业、工业用水区

太湖

杭嘉湖平原河网

西塘河魏塘

余杭塘河长桥

Ⅲ
本项目与东苕溪东岸水源保护区位置关系：厂界与西侧一级保护区陆域最近距离约490m、水域540m，与二级保护区陆域最近距离340m；与西北侧(北窑坞大桥下游1.1km断面)二级保护区水域距离约700m、陆域约420m。故本项目建设地不在饮用水水源保护区范围内。

同时根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，以东苕溪(上纤埠—杭宁高速)西险大塘(即东苕溪河岸堤坝)为界，大塘以西地区属苕溪流域，大塘以东地区属运河水系，原沟通两大水系的上纤埠船闸已于2011年初永久性关停封航，现两个水系互不相通，西险大塘以东区域河水、雨水等均不进入东苕溪，2023年8月余杭区实施西险大塘达标加固工程，使其防洪标准由原100年一遇提高到200年一遇。西塘河自南向北流经上纤埠后汇入獐山港，獐山港总体为自西向东和自南向北流向，最终汇入京杭运河。同时项目所在区域雨水管网的收集方向是自西向东，因此若项目风险事故状态下的废水泄漏进入雨水管网，不会进入苕溪饮用水水源保护区。具体区域雨水和主要地表水流向详见图3-2和图3-3。

项目拟建地与饮用水水源保护区位置范围关系详见下图。

[image: image5.png]7





图3-1  项目拟建地与饮用水水源保护区位置关系图

区域雨水管网及雨水收集流向图详见图3-2。
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图3-2  项目区域雨水管网及雨水收集流向图

区域主要地表水流向示意图详见图3-3。
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图3-3  区域主要地表水流向示意图

根据《2024年杭州市余杭区生态环境状况公报》，2024年苕溪、运河总体水质分别为II类、Ⅲ类，均达到功能区要求，全区饮用水水源地水质保持良好，集中式饮用水水源地东苕溪仁和段、闲林水库，千吨万人饮用水水源地四岭水库、馒头山水库水质达标率均为100%。
通过继续加强“河长制工作”，推进“五水共治”重点建设项目，加强饮用水水源地规范化建设，推行水环境管理，加强农业面源污染管控，水环境质量将进一步全面改善、水生态健康恢复进一步加快。

3.1.3声环境

根据《杭州市余杭区声环境功能区划分方案（修订）》（2021年版），本项目区域位于3类声环境功能区，且本项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需开展声环境质量现状监测。

3.1.4生态环境

企业拟在余杭区仁和街道启航路82号（企业现有仁和老厂区内）实施本项目，不新增用地，项目位于杭州钱江经济开发区(原仁和先进制造业基地)内，位于工业园区内，项目所在地厂界距离东苕溪(苕溪61河段)水源保护区陆域最近距离约340m，不在水源保护区范围内，无地下水取水口，不涉及生态环境保护目标；对照余杭区三区三线图可知，本项目不在生态红线范围之内。故本次评价不进行生态现状调查。

3.1.5地下水、土壤环境

本项目废气主要为颗粒物，涉及重金属粉尘，经收集处理后均可达标排放。

根据《关于印发农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定的通知》（环办土壤函[2017]1021号）：“需考虑大气沉降影响的行业包括08黑色金属矿采选业、09有色金属矿采选业、25石油加工、炼焦和核燃料加工业、26化学原料和化学制品制造业、27医药制造业、31黑色金属冶炼和压延加工业、32有色金属冶炼和压延加工业、38电气机械和器材制造业（电池制造）、77生态保护和环境治理业（危废、医废处置）、78公共设施管理业（生活垃圾处置）”。 本项目行业类别不属于上述行业，且本项目属于实验类项目，重金属粉尘产生量少，无需考虑大气沉降影响。
本项目生活污水经化粪池预处理后纳管排放；危废仓库等区域均要求采取防腐防渗措施，并合理设置导流沟、围堰等截流堵漏设施，防止泄露液体通过地表漫流或垂直入渗等途径进入土壤和地下水。

综上所述，本项目对区域土壤、地下水环境无明显污染途径，故不开展地下水、土壤环境质量现状调查。
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	3.2环境保护目标

3.2.1大气环境保护目标

据调查，项目周边500m范围内无大气环境保护目标。

3.2.2声环境保护目标

项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3.2.3地下水环境保护目标

项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。因此本项目不涉及地下水环境保护目标。

3.2.4生态环境保护目标

本项目位于杭州钱江经济开发区(原仁和先进制造业基地)内，用地性质为工业用地，且周边为工业企业、道路、居住区，处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍稀野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，无生态环境保护目标。
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	3.3污染物排放控制标准

3.3.1废气排放标准

本项目废气主要为焊接过程中产生的粉尘、火焰喷涂过程中产生的颗粒物（*、煤油燃烧产生的颗粒物）、镍及其化合物、二氧化硫。执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准，具体标准值详见下表。
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物名称

最高允许排放浓度(mg/m3)

最高允许排放速率(kg/h)

无组织排放监控浓度限值

排气筒(m)

二级标准

监控点

浓度(mg/m3)

颗粒物（焊接、表面粗化废气）
/
/

/

周界外浓度最高点

1.0
颗粒物（火焰喷涂废气）
120
28
19.58
1.0
镍及其化合物
4.3
28
0.76
0.05
二氧化硫（火焰喷涂废气）

550
28
12.86
0.4
3.3.2废水排放标准

本项目新增废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后纳入污水管网，最终送至良渚污水处理厂处理。

废水纳管排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级排放标准(其中氨氮、总磷纳管排放参照执行DB 33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》)；良渚污水处理厂尾水COD、氨氮、总氮和总磷4项主要污染指标执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1排放限值，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体标准见下表。

废水排放标准  单位：mg/L,除pH外

污染物

pH

CODCr
BOD5
NH3-N

SS

总磷(以P计)

石油类

纳管标准

6~9

500

300

35①
400

8①
20

污水厂尾水排放标准

6~9

40②
10

2(4)②
10

0.3②
1

注：①NH3-N、总磷无三级排放标准，参照执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》；②为DB33/2169-2018《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》中表1排放限值，其中括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。
3.3.3噪声排放标准

根据《杭州市余杭区声环境功能区划定方案（2021年修订版）》（杭环余发〔2022〕1号），本项目所在区域属于3类声环境功能区，项目四周厂界噪声排放均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准值见下表。

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB(A)

类别

等效声级Leq

昼间

夜间

3类

65

55

3.3.4固体废物控制标准

项目产生的一般固体废物均采用厂内库房暂存，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，同时应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）和HJ1276-2022《危险废物识别标志设置技术规范》；日常办公、生活产生的生活垃圾由环卫部门统一清运。    
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	3.4总量控制指标

3.4.1总量控制指标

根据现行的环保管理要求，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：二氧化硫（SO2）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）及工业烟粉尘、重金属、挥发性有机物（VOCs）。

结合本项目的实际情况分析，本项目被纳入总量控制指标的有COD、NH3-N、颗粒物、二氧化硫。

3.4.2污染物排放量
根据工程分析，本项目污染物排放总量情况见下表，本项目为研发项目，不属于工业企业项目，总量暂不纳入调剂。

本项目污染物产排情况汇总 单位：t/a

类别

污染物名称

产生量

削减量

排环境量

总量控制建议值

废气

颗粒物（*）
1.137
1.026
0.111
0.111
二氧化硫

0.016
0

0.016
0.016
废水（生活污水）

废水量

63.75
0

63.75
--

COD

0.022
0.019
0.003
0.003
NH3-N

0.002
0.0019
0.0001
0.0001
3.4.3总量平衡方案
根据区域管理要求，本项目为实验室研发项目，不属于工业企业项目，总量暂不纳入调剂范围内。
全厂现有污染物总量控制方案情况见下表。

全厂污染物排放总量情况表 单位：t/a

厂区

项目

污染物

现有环评核定量

排污权核定量

本项目①
本项目以新带老削减量

本项目实施后排放量

与现有环评核定量对比

本项目实施后排污权建议值

与排污权对比

削减替代比例

削减替

代量

仁和老厂区

废水

废水量

1815
/

63.75
0

1815
0

/

/
/
/
COD
0.073
/

0.003
0

0.073

0

/

/
/
/
氨氮

0.004
/

0.0001
0

0.004

0

/

/
/
/
废气

工业烟粉尘

0.038
0.038
0.111
0

0.038

0

0.038

0

/

/

VOCs

0.351
0.351
/

0

0.351

0

0.351

0

/

/

仁和新厂区

废水

废水量

90667.8

90667.8

/

0

90667.8

0

90667.8

0

/
/
COD

3.627 

3.627

/

0

3.627 

0

3.627

0

/
/
氨氮

0.181 

0.181

/

0

0.181 

0

0.181

0

/
/
废气

工业烟粉尘

2.978 

2.978 

/

0

2.978 

0

2.978 

0

/
/
VOCs

2.759

2.759

/

0

2.759

0

2.759

0

/
/
全厂

废水

废水量

92482.8

90667.8

63.75
0

92482.8

0

90667.8

0

/
/
COD

3.700

3.627

0.003
0

3.700

0

3.627

0

/
/
氨氮

0.185

0.181

0.0001
0

0.185

0

0.181

0

/
/
废气

工业烟粉尘

3.016

3.016

0.111
0

3.016

0

3.016

0

/

/

VOCs

3.110

3.110

/

0

3.110

0

3.110

0

/

/

①本项目为实验室项目，污染物总量无需纳入总量调剂。



四、主要环境影响和保护措施
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	4.1施工期主要环境影响及环境保护措施

根据现场踏勘，本项目位于余杭经济开发区仁和街道启航路82号，利用现有已建厂房实施生产，无需新征土地，新建厂房，仅需对厂房进行适当装修和安装设备即可。因此，本项目施工期影响主要为设备安装等过程产生的粉尘、噪声。但施工期周期较短，施工面较小，只要企业加强施工期管理，禁止夜间施工，减少对外界的噪声、粉尘的影响，则本项目施工期影响较小。

综上，本项目施工期环境影响较小，本环评主要针对营运期的环境影响进行分析、预测、评价。
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	4.2运营期环境影响和保护措施

4.2.1废气

1、污染源强核算

本项目废气主要为焊接废气、表面粗化废气、燃料燃烧废气、喷涂废气。
①焊接废气

项目主要采用电阻焊机焊接方式，焊接烟尘产生量极少，因此本评价不进行定量核算，焊接烟尘经车间通风后无组织排放。 

②表面粗化废气

参考《排放源统计调查产污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》，颗粒物的产生量为2.19kg/t·原料；本项目喷砂年使用量共0.25t/a，则颗粒物的产生量为0.548kg/a；本项目表面粗化处于密闭喷砂机内，采用密闭设备收集，布袋除尘的方式进行收集，表面粗化产生的表面粗化粉尘经密闭收集后布袋除尘后无组织排放；收集效率按100%计，除尘效率按99%计，考虑到该工序运行时间短且废气产生量少，则处理后的废气在车间内无组织排放，则表面粗化除尘后粉尘无组织排放量为0.006kg/a。 

③燃料燃烧废气及喷涂废气

煤油由小孔进入燃烧室，经雾化与氧气混合后点燃，发生强烈的气相反应，燃烧放出的热能使产物剧烈膨胀，此膨胀气体流经Laval喷嘴时受喷嘴的约束形成速度达五马赫(1500m/s)以上的超音速高温焰流。将粉末轴向送进该火焰，可以将喷涂粒子加热至熔化或半熔化状态，并加速到高达300-500m/s，甚至更高的速度，从而获得结合强度高、致密的高质量的涂层。本项目火焰喷涂加热过程使用煤油直燃供热，因此将喷涂废气和煤油燃烧产生的颗粒物、SO2一并排放，高温废气经冷水机冷却后排放。

1.喷涂废气

火焰喷涂采用*作为涂层材料，粉末用量为2t/a。根据企业提供资料，涂层材料加热至熔融状态后经喷枪高速喷出、温度约为2000℃+，喷出的涂层材料附着在工件表面(附着率以60%计)，未附着在工件上的部分经喷涂设备吸风系统进行捕集*。
2.航空煤油燃烧废气

本项目火焰喷涂以煤油为燃料，且选用符合国标3#《航空煤油质量指标》的航空煤油，航空煤油用量为5.5t/a，每年工作150天。航空煤油燃烧废气经喷涂设备密闭收集后（95%）通过脉冲除尘装置（95%）处理后由28m排气筒有组织排放。

超音速火焰喷涂机生产时燃烧煤油作为能源，使用的煤油为高沸点烃类混合物，煤油燃烧过程中排放的污染物主要有烟尘、SO2，该工序燃烧为纯氧条件下，因此几乎不产生氮氧化物。煤油燃烧产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法》“工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表-燃油工业锅炉”，S02为19Skg/吨-原料；颗粒物产污系数为0.26kg/吨-原料；工业废气产生量为17804Nm3/吨-原料；(本项目所用航空煤油符合《国标3#航空煤油质量指标》要求，硫含量约0.15%)。

则航空煤油燃烧废气中颗粒物产生量为0.002ta、二氧化硫产生量为0.016t/a。
废气收集措施汇总如下：

 废气收集措施一览表

序号

生产设备

废气收集方式

设计风量（m3/h）

处理措施

排气筒数量/编号

名称

数量

集气罩或隔间

1

喷涂柜
1

密闭隔间1处

20000
脉冲除尘器

1支/DA020
本项目燃料燃烧废气及喷涂废气产生及排放情况如下表所示：

项目废气产排情况

单元/工序
污染物

产生量

收集

效率

处理

效率

有组织排放

无组织排放

速率

产生量

浓度

速率

排放量

速率

排放量

kg/h

t/a

mg/m3
kg/h

t/a

kg/h

t/a

表面粗化

颗粒物
/
0.548kg

/a
100%
95%
/
/
/
/
0.006kg/a
煤油燃烧废气
颗粒物

0.013 

0.002 

95%

95%

 0.033
0.0007 
0.0001
 0.0007
0.0001
二氧化硫

0.107 

0.016 

95%

/

5.067 
 0.101
0.0152
 0.005
0.0008
喷涂废气
*
1.333 
0.2

95%
95%

3.167 
 0.063
0.010
0.067 
0.010
*
 6.233
0.935

95%
95%

14.667 
0.293 
0.044

0.312 
0.047

颗粒物①
7.566 
1.135
95%
95%

17.834 
 0.356
0.054
0.379 
0.057
①*
（3）废气污染源源强核算结果




项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

	工序/生产线
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间

	
	
	
	
	核算方法
	废气量
	浓度
	产生量
	收集效率
	工 艺
	处理效率
	核算方法
	废气量
	浓度
	排放量
	

	
	
	
	
	
	m3/h
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	%
	
	%
	
	m3/h
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	h/a

	表面粗化
	喷砂机
	无组织
	颗粒物
	产污系数法
	--
	--
	--
	0.548kg/a
	100%
	手拉振动除尘
	95%
	产污系数法
	--
	--
	--
	0.006kg/a
	150

	火焰喷涂
	喷涂柜、燃烧柜
	有组织DA020
	颗粒物
	产污系数法
	--
	--
	0.013 
	0.002
	95%
	脉冲除尘器
	95%
	产污系数法
	20000
	0.033
	0.0007
	0.0001
	150

	
	
	
	*
	物料衡算法
	--
	--
	1.333
	0.2
	95%
	
	95%
	物料衡算法
	20000
	3.167
	0.063
	0.01
	150

	
	
	
	*
	物料衡算法
	--
	--
	6.233
	0.935
	95%
	
	95%
	物料衡算法
	20000
	14.667 
	0.293 
	0.044
	150

	
	
	
	二氧化硫
	产污系数法
	--
	--
	0.107 
	0.016 
	95%
	
	--
	产污系数法
	20000
	5.067 
	 0.101
	0.0152
	150

	火焰喷涂
	喷涂柜、燃烧柜
	无组织
	颗粒物
	产污系数法
	--
	--
	0.0007
	0.0001
	--
	--
	--
	产污系数法
	--
	--
	0.0007
	0.0001
	150

	
	
	
	*
	物料衡算法
	--
	--
	0.067 
	0.010
	--
	--
	--
	物料衡算法
	--
	--
	0.067 
	0.010
	150

	
	
	
	*
	物料衡算法
	--
	--
	0.312 
	0.047
	--
	--
	--
	物料衡算法
	--
	--
	0.312 
	0.047
	150

	
	
	
	二氧化硫
	产污系数法
	--
	--
	 0.005
	0.0008
	--
	--
	--
	产污系数法
	--
	--
	 0.005
	0.0008
	150
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	非正常排放参数表

非正常排放源

非正常排放原因

非正常排放量

单次持续时间

年发生频次

应对措施

污染物名称

排放浓度mg/m3
排放量kg/h

h/次

次/a

DA020排气筒

环保设备故障

颗粒物（*）
155.776
3.116
1~2

0~2

立即停产

镍及其化合
33.25
0.665
二氧化硫

5.067
0.101
注：非正常工况按处理效率下降至设计处理效率的50%计。

2、废气排放达标分析

 项目废气达标排放情况表

排放口编号

污染物

排放值

标准值

是否达标

mg/m3
kg/h

mg/m3
kg/h

DA020排气筒（喷涂、燃烧废气）

颗粒物（*）
14.700
0.294
120
19.58
达标

*
3.167 

 0.063
4.3
0.76
达标

二氧化硫
5.067 

 0.101
550
12.86
达标

从上表可知，项目DA020各污染物排放浓度满足排放标准。

3、排气筒高度合理性及废气治理技术可行性

本项目废气参照执行《大气污染物综合排放标准限值》（GB16297-1996）排放，其厂房高度为22.45m，其排气筒高度应超出半径200m范围内最高构筑物5m，本项目建设排气筒高度设置28m是合理的。
项目废气经收集后采用常规的脉冲除尘工艺进行处理，主要处理废气中的颗粒物、*，参照HJ1124-2020《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》表21中参照涂装工序可行性污染防治技术，本项目废气治理技术为脉冲布袋除尘设备属于规范中明确的可行技术。

4、环境影响分析

本项目喷涂废气、煤油燃烧废气在密闭设备内收集后，共用一套脉冲除尘器处理后通过1根28m高排气筒（DA020）排放。

本项目采取的废气污染治理措施均为可行技术或同类项目采取的较成熟的治理技术，污染物排放量不大且均可达标排放。

当环保设施故障等非正常工况下，各排气筒出口污染物浓度明显增大，因此企业要加强废气处理设施的管理和维护工作，确保废气处理设施正常运行，杜绝废气非正常排放。

4、监测计划

根据HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》中的自行监测要求，本项目废气污染源自行监测计划如下：

 排放口基本情况表

排放口编号

经度

纬度

高度
管径
名称

排放口类型

监测指标

监测频次

DA020
120.040634
30.270515
28m
600mm
喷涂废气
一般排放口

颗粒物、二氧化硫、镍及其化合物
1次/半年

无组织污染源监测表

监测点位

监测项目

监测频次

厂界四周

颗粒物、二氧化硫、锡及其化合物、镍及其化合物
1次/半年

4.2.2废水

1、污染源强核算

本项目产生的废水仅生活污水，无生产废水产生。

本项目钎焊炉项目新增员工3人，一班制，年工作150天；喷涂项目新增员工2人，一班制，年工作150天，厂区设食堂和倒班宿舍，人均用水量按100L/p·d，则生活用水量为0.5t/d、75t/a。生活污水排放系数取0.85，则生活污水产生量为0.425t/d、63.75t/a，废水水质为CODcr350mg/L，NH3-N35mg/L，则CODcr和NH3-N产生量分别为：0.022t/a、0.002t/a。

项目生活污水经化粪池处理，处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级排放标准(其中氨氮、总磷纳管排放参照执行DB 33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》)后排入污水管网，送良渚污水处理厂集中处理，良渚污水处理厂出水水质中化学需氧量、氨氮、总氮和总磷等4项指标执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中的表1标准，其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。

本项目废水产排情况具体见下表。

 项目废水产生及排放情况表

项目

废水量

CODcr

NH3-N

t/a

mg/L

t/a

mg/L

t/a

产生量

生活污水

63.75
350

0.022 

35

0.002 

排环境量

生活污水

63.75
40①
0.003 

2①
0.0001
注：①化学需氧量、氨氮指标执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中的表1标准，其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。

 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/生产线

装置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放

时间（天）

核算方法

产生废水量/(m3/a)

产生浓度/（mg/L）

产生量/（t/a）

工艺

效率/%

核算方法

排放废水量/(m3/a)

排放浓度/（mg/L）

排放量/（t/a）

员工生活

--

生活污水

CODCr
类比法

63.75
350

0.022
化粪池

--

达标排放

63.75

40

0.003
150
NH3-N

35

0.002
--

2

0.0001
150
 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

编号

名称

工艺

1

生活污水

CODCr、NH3-N

城市污水处理厂

连续排放，流量不稳定，但不属于冲击型排放

TW001

生活污水处理系统

隔油池

化粪池

DW001

是

企业

总排口

 废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

排放标准（mg/L）

1

DW001

120.07027

30.45172

0.006375
城市污水处理厂

连续排放，流量不稳定，但不属于冲击型排放

昼间

良渚污水处理厂

CODCr
40

NH3-N

2（4）
 废水达标排放执行标准表

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议
名称

排放浓度（mg/L）

1

DW001

CODCr
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

500

2

NH3-N

工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）

35

 废水污染物排放信息表

序号
排放口编号
污染物种类
排放浓度mg/L

新增年排放量t/a

1

DW001

COD

350
0.003 

NH3-N

35

0.0001 

2、环境影响分析
①源强分析
冷却用水：本项目配备一台15.75m³/h 的冷却水循环系统，冷却水系统蒸发水量约占循环水量的2%，即新鲜水补充量为378t/a。由于水冷系统对水质的要求不高，因此水冷系统的水循环使用，不外排，定期添加损耗即可。

本项目外排废水仅有生活污水，污染因子主要为COD、氨氮，项目生活污水产生浓度为COD350mg/L、氨氮35mg/L，良渚污水处理厂废水接管标准为：COD 500mg/L、氨氮35mg/L。根据前述分析，预计废水中各类污染物能够达到接管标准要求，可以接管，送良渚污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1排放限值和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准要求后排放。

②项目废水水量接管可行性

良渚污水处理厂厂址位于余杭区良渚街道良渚村，良渚港和潘塘河交叉口东侧：污水系统主要包括良渚西片污水干管系统、勾庄片区污水干管系统、仁和片区污水干管系统、瓶窑污水干管系统。

目前良渚污水厂一、二、三期工程均已建成投产，总设计处理规模为6.9万t/d，出水水质执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准，尾水排入良渚港。良渚污水处理厂四期工程于2018年通过环评审批(环评批复[2018]160号)，已自主验收。四期工程设计处理能力为3万t/d，全厂已达到9.9万t/d的处理能力。四期工程设计进水水质污染物指标沿用三期工程，尾水提标，提标后执行优于GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准。良渚污水厂处理工艺流程见下图。
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图4-2  良渚污水处理厂一、二期工程污水处理工艺流程图
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图4-3  良渚污水处理厂三期工程污水处理工艺流程图

[image: image10.png]BRERE [r BEEK

ShEE |

NERARE
PETTTOENL 3V SENE 3 N
ARRRE— it} g 'ﬁ 3AMBR#
BlE] []%]nA |
Jd [ L0 |
ikt I
AT BEERE |-
— __ Hawik
A E<—RARE R AR | W -
EHE-MAAREAS





图4-4  良渚污水处理厂四期工程污水处理工艺流程图
经调查，良渚污水处理厂一至四期工程均已通过竣工环保验收，各期工程尾水共用一个排污口排至良渚港。根据良渚污水处理厂2024年04月07日的监测数据，尾水排放监测结果如下：
良渚污水处理厂出水水质状况

序号

监测时间

pH值

化学需氧量

氨氮

总磷

总氮

废水瞬时流量

水温

(6~9)

(40)mg/L
(2)mg/L
(0.30)mg/L
(12)mg/L
升/秒

℃

1

2025/6/2

6.63

7.77

0.01

0.1077

6.005

988.75

25.1

2

2025/6/1

6.57

8.34

0.0223

0.1073

8.576

1029.49

25.4

3

2025/5/31

6.59

8.9

0.0355

0.1148

9.259

931.87

25.6

4

2025/5/30

6.59

8.81

0.0567

0.1168

9.154

940.08

25.6

5

2025/5/29

6.59

10.91

0.1106

0.1333

9.53

917.37

25.4

6

2025/5/28

6.6

8.45

0.0453

0.1132

8.946

929.19

25.4

7

2025/5/27

6.62

7.75

0.0354

0.1198

9.135

923.85

25.4

从上表可知，良渚污水处理厂尾水排放满足《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）相关标准要求。

本项目位于杭州市余杭区仁和街道，在其服务范围之内，区域道路配套的污水管网已经建成。因此，本项目废水可纳入园区污水管网。根据调查，目前良渚污水处理厂实际处理水量为7.9万m3/d，剩余2.0万m3/d处理能力，且出水水质可稳定达标排放。本项目新增废水排放量约0.425t/d，污水厂有足够余量接纳项目废水。因此在废水正常排放情况下，本项目废水排至良渚污水处理厂处理，不会对污水处理厂的正常运行产生不良影响。

综上所述，本项目废水经处理后能够达到纳管标准，接收项目废水的污水处理厂尚有一定余量，废水接管后不会对污水处理厂产生不良影响；废水经治理后达标排放，不会对周围的地表水环境产生明显影响。因此，本项目的地表水环境影响是可以接受的。

5、监测计划

根据HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》、HJ1124-2020《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》和现有项目的自行监测要求，本项目仅有生活污水排放，无需制定自行监测计划。

4.2.3噪声

1、噪声源强

本项目的噪声源主要为生产设备运行噪声，根据同类型生产企业类比调查以及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），主要设备噪声源强及降噪措施效果详见下表。

（1）室内声源




工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级

/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离/m

	1
	4号楼
	钎焊炉
	非标定制
	85
	设置减震基础、厂房隔声
	49.8
	18.4
	1.2
	37.1
	13.1
	27.2
	11.3
	53.6
	62.6
	56.3
	63.9
	昼间
	21.0
	21.0
	21.0
	16.0
	32.6
	41.6
	35.3
	47.9
	1

	2
	1号楼
	喷涂间
	非标定制
	85
	
	-41.3
	8.1
	1.2
	22.4
	12.3
	44.8
	13.8
	58.0
	63.2
	52.0
	62.2
	昼间
	21.0
	21.0
	21.0
	16.0
	37
	42.2
	31
	46.2
	1

	3
	
	油泵
	非标定制
	80
	
	-56.8
	7.5
	1.2
	36.1
	13.7
	37.1
	13.2
	53.9
	62.3
	53.6
	62.6
	昼间
	21.0
	21.0
	21.0
	16.0
	32.9
	41.3
	32.6
	46.6
	1

	4
	
	冷却水系统
	非标定制
	80
	
	-73.3
	4.1
	1.2
	49.3
	18.8
	23.3
	6.5
	51.1
	59.5
	57.6
	68.7
	昼间
	21.0
	21.0
	21.0
	16.0
	30.1
	38.5
	36.6
	52.7
	1

	5
	
	喷砂机
	非标定制
	85
	
	-75.9
	-3.3
	1.2
	57.8
	7.2
	15.7
	19.8
	49.8
	67.8
	61.1
	59.0
	昼间
	21.0
	21.0
	21.0
	16.0
	28.8
	46.8
	40.1
	43
	1

	6
	
	空气压缩机
	非标定制
	88
	
	-60.3
	-1.9
	1.2
	50.5
	6.8
	35.6
	23.2
	53.9
	71.3
	56.9
	60.7
	昼间
	21.0
	21.0
	21.0
	16.0
	32.9
	50.3
	41.9
	44.7
	1

	注：表中坐标以厂界中心（120.069122,30.451276）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

本项目厂房外墙采用单层实墙，参考《环保工程手册 环境噪声控制卷》单层实墙的最小隔声可达43dB，但考虑厂房外墙局部分布有玻璃窗和门，本次环评厂房平均隔声取10-15dB。根据导则B.4计算公式，本表中“建筑插入损失”为平均隔声量+6dB，即16-21dB。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（2）室外声源
 噪声源强调查清单(室外声源)

序号

声源名称

空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

声功率级/dB(A)

1

粉尘废气处理设施风机
-41.3
8.1
23.65

85

设置减震基础、电机隔声罩等
昼间

注：表中坐标以厂界中心（120.069122,30.451276）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

2、污染防治措施

为降低噪声对周围环境的影响，项目采取如下措施：

（1）在设备选型方面，满足功能要求的前提下，选用低噪声设备。

（2）高噪声设备尽量布置在整个厂房的中间区域。

（3）对高噪声设备设置隔声、吸声/消声、减震等降噪措施。如风机等高噪声设备应加设减震垫以及隔声罩或消声器。

（4）加强设备日常检修和维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

3、噪声环境影响

（1）预测模型

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

（2）预测参数

本项目噪声源强详见表4-18和表4-19。本项目噪声环境影响预测基础数据详见下表。

噪声环境影响预测基础数据表

 序号

名称

单位

数据

1

年平均风速

m/s

1.8

2

主导风向

/

西北风

3

年平均气温

℃
16.7

4

年平均相对湿度

%

50

5

大气压强

atm

1

声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为30m。

（3）预测结果

由于杭州华光焊接新材料股份有限公司年产100吨铝钎料项目目前处于建设中，本次以该项目的预测值作为背景值，通过预测计算可得采取相应降噪措施后厂界周围的噪声级如下表所示。
 本项目设备噪声对厂界影响预测 

预测方位

空间相对位置/m

时段

现有厂界

贡献值

叠加值

标准限值

达标情况

X

Y

Z

东侧

107.1

11.6

1.2

昼间

62.0

42.1
62
65

达标

南侧

-61.6

-91.7

1.2

昼间

54.1

54.4
57.3
65

达标

西侧

-108.3

-3.2

1.2

昼间

54.9

47.3
55.6
65

达标

北侧

-123.2

32.7

1.2

昼间

56.2

55.5
58.9
65

达标

注：项目夜间不生产，因此仅预测昼间噪声影响。

根据上述预测结果可知，本项目建成投产后，经过基础减震、厂房隔声及距离衰减，项目各侧厂界噪声预测值均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类声环境功能区标准要求。
4、监测计划

根据HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》相关要求，本项目噪声污染源自行监测计划如下：

 项目噪声污染源监测表

类别

监管要求

监测项目

监测频次

四周厂界噪声

达标监督管理

Leq（A）

1次/季度

4.2.4固体废物

1、固废源强

（1）废边角料

项目生产过程中会产生一定量的废边角料，主要为焊料，产生量按1%计，则产生量为0.2kg，主要成分为铜合金，收集后出售给物资回收单位。

（2）收集粉尘
本项目燃烧废气和喷涂废气在收集处理过程中会产生一定量的收集粉尘，其主要成分为*，产生量为1.04t/a，该部分粉末属于危废，危废暂存间暂存后交由有资质的单位处理。

（3）一般包装物
本项目一般包装物主要为塑料、纸箱、泡沫箱等，根据建设单位提供的资料，该部分固废的产生量约为1t/a，收集后出售给物资回收单位。

（4）废润滑油及油桶
生产过程中会使用一定量的润滑油对设备进行保养，产生量约为0.01t/a，作为危废在暂存间暂存后交由有资质的单位处理。
废抹布及手套

本项目在生产和维养过程中会产生一定量的废抹布和废手套，产生量约为0.01t/a，该部分固废因为沾染含重金属的粉末和润滑油，作为危废交由有资质的单位处理。

（6）煤油包装
本项目年使用煤油22罐，包装罐重量2kg/个，则产生量为0.044t/a，该部分固废作为按危废管理，集中收集后由厂家回收处理。
（7）废滤袋
本项目滤芯过滤器装置中的滤袋长期使用后部分滤芯可能会出现破损，本项目脉冲除尘器和表面粗化废气均采用布袋，平均按每季度1个计，1年共产生8个，每个废滤袋约1.25kg，废滤袋产生量约0.01t/a，该滤袋附着有重金属粉尘，收集后作为危废处理，委托有资质单位处理。
（8）试验品，本项目试验品一部分交给客户确认产品性能，其余试验品报废处置，其中钎焊炉试验品约为15000件/年；喷涂试验品约1000件/年，交由物资回收单位综合利用。
（9）生活垃圾

本项目新增员工5人，年工作时间150天，按每人每天产生垃圾1kg计，则生活垃圾产生量为0.75/a，收集后放到指定地点由环卫部门统一收集后统一处置。

综上，本项目副产物产生情况汇总如下：

项目副产物产生情况汇总表

序号

固体废物名称

产生工序

形态

主要成分

产生量(t/a)

是否属固废

判定依据①
1

废边角料
生产、焊接
固态

合金
0.2kg
是

4.2 a）

2

收集的粉尘
脉冲除尘器
固态

*
1.04
是

4.3a）

3

一般废包装物

原辅料拆包
固态

塑料、纸箱、泡沫
1
是

4.1 h）

4

废润滑油及油桶
设备维养
固态

油类
0.01
是

4. 2g）

5

废抹布及手套

设备维养、生产
固态

油类、氧化金属粉末
0.01
是

4.2g）

6
煤油罐
燃料包装
固态

油类

0.044
是

4.2g）

7

废滤袋
废气处理
固态
滤袋
0.01
是
4.3a）
8
试验品
试验产物
固态
合金
16000件
是
4.1i）
9
生活垃圾
职工生活
固态

塑料、纸类
0.75
是

4.1b）c）d）h）i

注：①根据GB34330-2017《固体废物鉴别标准 通则》判断是否属固废。

根据《国家危险废物名录（2025年版）》以及《危险废物鉴别标准通则》，对上述固体废物是否属于危险废物进行判定，具体如下。

项目危险废物属性判定

序号

固体废物名称

产生工序

产生量(t/a)

是否属于危险废物

废物代码

危险特性

1

废边角料
生产、焊接
0.2kg
否

SW59 900-099-S59

--

2

收集的粉尘
脉冲除尘器
1.04
是

HW49/900-047-49
T/C/I/R
3

一般废包装物

原辅料拆包
1
否

SW59 900-099-S59

--

4

废润滑油及油桶
设备维养
0.01
是

HW08/900-249-08
T,I
5

废抹布及手套

设备维养、生产
0.01
是

HW49/900-041-49
T/In
6
煤油罐
燃料包装

0.044
是

HW08/900-249-08
T,I
7
废滤袋
废气处理
0.01
是
HW49/900-047-49
T/C/I/R
8
试验品
试验工序
16000件
否
SW59 900-099-S59

--
9
生活垃圾
职工生活
0.75
否

--
--
项目危险废物工程分析汇总表

序

号

危险废物名称

危险废物类别

废物代码

产生量(t/a)

产生工序

形态

主要成分

有害成分

产废

周期

危险

特性

污染防治措施

收集

运输

贮存

处置

1

收集粉尘
HW49
900-047-49
1.04
脉冲除尘器
固态
重金属粉末
*
每天

T/C/I/R

密封桶、密封袋收集

密封

转运

危废库内分类、分区、包装存放

委托有资质单位处置

2

废润滑油及油桶
HW08

900-249-08

0.01

设备维护

固态
矿物油

矿物油

1年

T,I

3

废抹布及手套

HW49

900-041-49

0.01
设备维护

固态

布、废矿物油等

矿物油

每天

T/In

4

煤油罐
HW08

900-249-08
0.044
燃料包装
固态

矿物油

矿物油

每天

T,I
厂家回收
5
废滤袋
HW49
900-047-49
0.01
滤袋
固态
重金属粉末
*
每天

T/C/I/R

委托有资质单位处置
项目固废污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/生产线

装置

固体废物名称

固废属性

产生情况

处置措施

最终去向

核算方法

产生量(t/a)

工艺

处置量(t/a)

生产、焊接
焊接机
废边角料及不合格品
一般固废

类比法

0.2kg
资源化

0.2kg
物资回收公司回收

原辅料拆包
原料解包

一般废包装物

类比法

1
资源化

1
试验工序
试验品
试验品
物料衡算

16000件
资源化
16000件
职工生活
职工生活

生活垃圾

类比法

0.75
资源化

0.75
环卫部门处理
脉冲除尘器
油烟净化器

收集粉尘
危险废物

物料衡算

1.04
无害化

1.04
委托有危险废物处置资质的单位处

设备维护

设备维护
废润滑油及油桶
类比法
0.01

无害化
0.01
设备维护

设备维护

废抹布及手套

类比法

0.01

无害化
0.01
燃料包装
燃料包装
煤油罐

类比法

0.044
无害化

0.044
厂家回收
废气处理
滤袋
废滤袋
类比法
0.01
无害化
0.01
委托有危险废物处置资质的单位处
2、危险废物贮存场所(设施) 

企业老厂区现有危废仓库位于1号楼辅房，危废仓库占地面积均为195m2，贮存能力约80t，企业仁和老厂区现有项目危险废物产生量约为11.252t/a，本项目危险废物产生量约0.106t/a，企业仁和老厂区现有危废仓库可满足贮存需求。

危废仓库应按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》和HJ1276-2022《危险废物识别标志设置技术规范》相关要求进行设计、建设，地面与裙脚采取表面防渗措施；表面防渗材料必须与危险废物相容；贮存设施根据危险废物性质和污染防治要求设置必要的贮存分区，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离措施。
建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序

号

贮存场

所(设施)

名称

危险废

物名称

危险废

物类别

废物代码

位置

占地面积/m2
贮存方式

贮存

能力

/t

贮存

周期

/天

1

危废仓库

收集粉尘
HW49其他废物

900-047-49
1号厂房南侧
100
桶装密封

40
3个月
2
危废仓库

废润滑油

HW08废矿物油与含矿物油废物

900-249-08

桶装密封

3

危废仓库

废抹布及手套

HW49其他废物

900-041-49

袋装密封

4

危废仓库

煤油罐
HW08废矿物油与含矿物油废物

900-249-08

袋装密封

5
危废仓库
废滤袋
HW49其他废物

900-047-49
袋装密封

3、固体废物环境影响分析及管理要求

（1）一般工业固废

一般工业固废收集后在一般固废仓库内储存，外卖给物资回收公司回收综合利用。

企业应当按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日修订)要求建设一般固废暂存场所，做好防风、防雨、地面硬化等措施，并完善一般固废识别标志。建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。企业应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。

（2）危险废物

企业应按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》和HJ1276-2022《危险废物识别标志设置技术规范》等相关规定，在厂区内设置相对独立的危险固废存放场地。并做好危险废物的收集、暂存工作。

1）危险废物的收集

危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效防止渗漏、扩散。根据HJ1276-2022，危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”。危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。

盛装危险废物的容器和包装物污染控制要求：

①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

⑥容器和包装物外表面应保持清洁。

2）危废暂存场地建设要求

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

② 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

3）危险废物的运输

本项目危险废物运输方式为汽车运输，危险废物运输应由具有从事危险废物运输经营许可性的运输单位完成，运输过程严格按照HJ2025-2012《危险废物收集 贮存 运输技术规范》进行。具体运输要求如下：

①运输危险废物的车辆必须严格交通、消防、治安等法规并控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全；装载危废的车辆不得在居民集聚区、行人稠密地段、风景游览区停车；

②运输危险废物必须配备随车人员在途中经常检查，不得搭乘无关人员，车上人员严禁吸烟；

③根据车上废物性质，采取遮阳、控温、防火、防爆、防震、防水、防冻等措施；

④危险废物随车人员不得擅自改变作业计划，严禁擅自拼装、超载。危险废物运输应优先安排；

⑤危险废物装卸作业必须严格遵守操作规程，轻装、轻卸，严禁摔碰、撞击、重压、倒置。

⑥危险废物运输车辆要求采用密封式货车，从而避免运输过程中物料泄漏。

4）危险废物其他管理要求

①要求企业履行申报的登记制度、建立危废管理台账制度，每种危废一本；及时登记各种危废的产生、转移、处置情况。尤其是针对废活性炭等，应建立详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，每月报生态环境主管部门备案，台账至少保存3年。

②根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号），应将危险废物处置办法报请生态环境主管部门批准后才可实施，禁止私自处置危险废物。对危险废物的转移运输应按《危险废物转移管理办法》（部令第23号）的规定报批危废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。应当执行危险废物转移联单制度，通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行，具体填写样式见《关于印发危险废物转移联单和危险废物跨省转移申请表样式的通知》（环办固体函[2021]577号）。此外建设单位应当履行以下义务：

a.建设单位对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；

b.制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；

c.建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息；

d.填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；

e.及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。

③应当制定危险废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案。

④建议设置监控部门或者专(兼)职人员，负责检查、督促、落实本企业危险废物的管理工作，并对相关人员进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

4.2.5地下水、土壤
1、地下水、土壤环境影响因素识别、污染途径分析

本项目按照相关规范要求做好化学品仓库、危废仓库(包括综合危废仓库、废金属屑暂存库)地面硬化、防腐、防渗漏设计，采取分区防渗；事故应急池的防渗要求应满足国家和地方标准、防渗技术规范要求；可确保不对地下水、土壤环境造成污染。

此外，鉴于本项目不以地下水作为供水水源，拟建地周边也无对项目建设敏感的水源地，因此项目在采取有效的地下水防护措施后，不会对区域地下水产生明显影响，不会影响区域地下水的现状使用功能。

综上，在严格落实“三同时”制度，做好地下水防渗措施，加强日常管理的情况下，本项目实施后对周围地下水、土壤环境的影响较小。

2、污染防治措施

本次环评从环境管理角度，要求建设单位在项目营运期充分重视其自身环保行为，从分区防渗等方面加强对土壤、地下水环境的保护。

（1）源头控制

①为了减少跑冒滴漏，废水、废液转移采用架空管道，不便架空时，采用明沟明管，并对沟渠、管道采取防沉降、防折断以及防渗、防腐措施，同时做好收集系统的维护工作。

②日常营运过程中应注意白油、润滑油、危险废物等包装的完好性和密封性，降低其转运、贮存过程发生泄漏的隐患。

（2）分区防控

整个厂区地面（除绿化面积）进行硬化处理，按照下表防渗标准要求分区设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。
地下水污染防渗分区措施一览表
防渗分区

厂内分区

防渗等级

重点防渗区

化学品仓库、危废仓库等

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。

一般防渗区

原料仓库、一般固废仓库及其他生产区域

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。

简单防渗区

办公楼等非生产区域

一般地面硬化

注：厂区内分区防渗图详见附图12。

4.2.6环境风险

1、风险调查

根据项目涉及的原辅材料、产品以及生产过程排放的“三废”污染物可知，本项目涉及的危险物质主要为危险废物等。各类化学品均采用汽车运输，采用桶装、袋装或瓶装方式，贮存于化学品仓库；危险废物贮存在危废仓库内，项目不涉及导则附录C表C.1中所列的危险工艺。
根据企业所用原料和所产生的危险废物在厂内的最大贮存量，与风险导则附录B中的临界量进行计算，项目Q值计算结果如下：

临界量、实际储存量及Q值计算结果

序号

危险物质名称

CAS号

临界量Qn(t)

最大仓储量（t）

车间临时存在量（t）

最大存在总量qn(t)

该种危险物质Q值

1
镍及其化合物
--

0.25
0.04
0.001
0.041
0.164
2

机械润滑油

--

0.25
0.14
0.003
0.143
0.572
3

危险废物

--

50①
0.15
0.01
0.16
0.0032
项目Q值∑
0.7392
注：①参照《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》，将储存的危险废物作为环境风险物质考虑，贮存周期为1年的危险废物最大存在量按其年产生量考虑，贮存周期少于1年的危险废物最大存在量按危废仓库最大贮存规模考虑。
由上计算可知，项目Q值为Q＜1，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，本次环评不进行专项评价。
2、风险物质影响途径

根据项目生产情况，对生产过程中释放风险物质的扩散途径及环境影响情况见下表。

风险物质的扩散途径及环境影响一览表

危险单元

风险源

主要危

险物质
环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的敏感目标

化学品仓库

化学品包装物

润滑油等

泄漏/火灾、爆炸

进入地表水、地下水/次生污染

废液、化学品等泄漏事故可能会影响附近的地表水体或入渗对土壤、地下水造成污染；废气超标排放和火灾爆炸等可能会对区域环境空气造成污染。

危废仓库

危废包装容器

危险废物

泄漏/火灾、爆炸

进入地表水、地下水/次生污染

废气处理

废气处理设施

废气

超标排放/火灾、爆炸

废气污染/次生污染

3、环境风险防范措施及应急要求
为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。结合本项目风险情况，主要采取以下防范措施：

（1）总图布置安全措施

在总图布置上，严格执行《建筑设计防火规范》，结合场地自然环境，根据生产流程和火灾危险分类，按照功能分区要求进行集中布置。根据规范要求满足建构筑物间的防火间距，确保消防车道畅通。

（2）运输、输送过程的风险控制措施

要求运输途中司机进行安全及环保教育；由具有运输资质单位的专用车辆运输；运输前先检查包装是否完整、密封，运输过程中要确保包装桶不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏；运输时严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运；运输车辆配备泄漏应急处理设备；运输途中防曝晒、雨淋，防高温。

（3）储存、使用过程的风险控制措施

储存原料仓库，按照防火间距标准布置，对仓库及时检查；生产区、化学品仓库、原料仓库、危废仓库严禁吸烟和使用明火，防止火源进入；设置明显标志；根据市场需求，制定生产计划，严格按计划采购、随用随购，严格控制储存量；安全设施、消防器材齐备；制定各种操作规范，加强监督管理，严格安全、环保检查制度，避免环境事件的发生。

（4）泄漏风险防范措施

由于本项目化学品均采用小规格桶装，多个包装单位同时泄漏的可能性较小。通过在化学品仓库、危废仓库内建有堵截泄漏的裙脚，地面采取防腐防渗措施并设置导流沟等，能够及时收集、处置泄漏物料，避免泄漏物料进入周边地表水、土壤及地下水。

（5）大气环境风险防范措施

为确保废气处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。

建议项目废气治理装置设置生产装置与废气治理装置的联控系统。生产期间废气治理装置先于生产装置启动，保证生产装置废气能够得以有效收集、治理；一旦废气收集风机发生事故，装置立即自动报警，并启动应急停车程序，对环保设施进行检修，查实事故原因做好相应记录。

（6）废水环境风险防范

确保废水治理设施日常正常稳定运行，避免超标排放等突发环境事件的发生，必须要加强废水治理设施的维护和管理。如发现人为原因不开启废水、废气等末端治理措施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任及相应的法律责任。若末端治理措施因故不能运行或者检修，则生产必须停止。为确保处理效果，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。

（7）地下水环境风险防范措施

针对项目生产特性，化学品仓库、危废仓库等区域应严格落实防腐防渗措施。避免废液跑冒滴漏，对土壤及地下水产生污染影响。

（8）火灾和爆炸风险防范措施

划定禁火区，设有明显警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。

加强设备的维护，生产设备、电线线路等进行日常检修和维护，针对原料仓库和危废仓库设置危险介质浓度报警探头和应急排风口，在废气处理设施风机总进口处加装阻火器，防止发生火灾、爆炸。

企业应当合理规划应急疏散通道，当发生火灾爆炸以及由此引发的次生污染事故等污染较严重的风险事故时，确保厂内及周边人员尽快撤离事故点，保障人员生命安全。

（9）应急联动

由于事故触发具有不确定性，厂内环境风险防控系统应纳入区域环境风险防控体系，落实风险防控设施，与区域风险防控体系做好衔接。极端事故风险防控及应急处置应按分级响应要求及时启动园区/区域环境风险防范措施，与区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。

（10）应急预案编制

按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等国家、地方和相关部门要求及相关政策，制定环境应急预案，并结合实际情况，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练。

4、环保设施风险防范措施 

根据《关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础[2022]143号），新、改、扩建重点环保设施应纳入建设项目管理，充分考虑安全风险，确保风险可控后方可实施。

（1）立项阶段。企业应当依法依规对建设项目开展环境影响评价，不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺。在环评技术审查等环节，必要时可邀请应急管理部门、行业专家参与科学论证。

（2）设计阶段。企业应当委托有相应资质（建设部门核发的综合、行业专项等设计资质）的设计单位对建设项目（含环保设施）进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，出具审查报告，并案审查意见进行修改完善。

（3）建设和验收阶段。建设单位应严格按照设计方案和相关施工技术标准、规范施工。建设项目竣工后，建设单位应当按照法律、法规规定的标准和程序，对环保设施进行验收，确保环保设施符合生态环境和安全生产要求，并形成书面报告。

（4）严格落实企业主体责任。企业要把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和联锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运行。

5、环境风险分析结论

在有效落实风险防范措施的前提下，可以将环境风险控制在可控范围内。
4.2.7污染源强汇总

本项目污染物排放情况一览表  单位：t/a

项目

污染物名称

产生量

削减量

排放量

废气

颗粒物（*）
1.137
1.026
0.111
二氧化硫

0.016
0

0.016
废水

废水量

63.75
0

63.75
CODCr
0.022
0.019
0.003
NH3-N

0.002
0.0019
0.0001
固

废（产生量）
危险废物

收集粉尘
1.04
1.04
0

煤油罐
0.044

0.044
0
废润滑油

0.01
0.01
0
废抹布及手套

0.01
0.01
0

废滤袋
0.01
0.01
0
一般固废

废边角料及不合格品
0.2kg
0.2kg
0
试验品
16000件
16000件
0
一般废包装物

1
1
0
生活垃圾

0.75
0.75
0




项目建成后全厂污染源强变化情况一览表  单位：t/a

	项目
	污染物名称
	现有核定排放量
	本项目

排放量
	本项目

以新带老削减量
	项目实施后排放量
	较原审批
增减量

	
	
	勾庄厂区
	仁和老厂
	仁和新厂
	全厂合计
	仁和老厂
	勾庄厂区
	仁和老厂
	仁和新厂
	勾庄厂区
	仁和老厂
	仁和新厂
	全厂合计
	

	废水
	废水
	0
	1815
	90667.8
	92482.8
	63.75
	0
	0
	0
	0
	1878.75
	90667.8
	92546.55
	+63.75

	
	COD
	0
	0.073
	3.627
	3.700
	0.003
	0
	0
	0
	0
	0.076
	3.627
	3.703
	+0.003

	
	氨氮
	0
	0.004
	0.181
	0.185
	0.0001
	0
	0
	0
	0
	0.0041
	0.181
	0.1851
	+0.0001

	
	总银
	0
	0
	0.002
	0.002
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.002
	0.002
	0

	
	总镍
	0
	0
	0.001
	0.001
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.001
	0.001
	0

	
	总铜
	0
	0
	0.034
	0.034
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.034
	0.034
	0

	
	总锌
	0
	0
	0.067
	0.067
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.067
	0.067
	0

	废气
	颗粒物（*）
	0
	0.038
	2.978
	3.016
	0.111
	0
	0
	0
	0
	0.149
	2.978
	3.127
	+0.111

	
	铜
	0
	0
	5.35E-03
	5.35E-03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5.35E-03
	0.00535
	0

	
	锌
	0
	0
	4.33E-02
	4.33E-02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4.33E-02
	0.0433
	0

	
	镍
	0
	0
	1.19E-04
	1.19E-04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.19E-04
	0.000119
	0

	
	锡及其化合物
	0
	0.009
	5.95E-04
	9.60E-03
	0
	0
	0
	0
	0
	0.009
	5.95E-04
	0.009595
	0

	
	硫酸雾
	0
	0
	1.16
	1.16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.16
	1.16
	0

	
	VOCs
	0
	0.351
	2.759
	3.11
	0
	0
	0
	0
	0
	0.351
	2.759
	3.11
	0

	
	二氧化硫
	0
	0
	0
	0
	0.016
	0
	0
	0
	0
	0.016
	0
	0.016
	+0.016

	
	氮氧化物
	0
	0
	0
	0
	0.017
	0
	0
	0
	0
	0.017
	0
	0.017
	+0.017

	固废
	危险废物
	0
	11.232
	884.06
	895.292
	1.114
	0
	0
	0
	0
	12.376
	884.06
	896.436
	+1.114

	
	一般固废
	0
	73.255
	200.66
	273.915
	1
	0
	0
	0
	0
	74.255
	200.66
	274.915
	+1

	
	生活垃圾
	0
	18
	225
	243
	0.75
	0
	0
	0
	0
	18.75
	225
	243.75
	+0.75


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	排气筒DA020燃料燃烧废气、喷涂废气
	颗粒物、二氧化硫、*
	密闭空间内收集，脉冲除尘器处理后经28m高排气筒有组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2排放标准

	
	表面粗化废气
	颗粒物
	后端接入布袋除尘装置，处理后无组织排放
	

	
	焊接废气
	颗粒物、锡及其化合物
	车间内无组织排放
	

	地表水环境
	DW001（老厂区废水总排口）
	COD、氨氮
	本项目生活污水经化粪池预处理后纳管，送良渚污水处理厂集中处理后排放。
	GB8978-1996《污水综合排放标准》三级排放标准

	声环境
	噪声
	Leq（A）
	选用低噪声设备、建筑隔声、基础减震、消声措施
	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准

	固体废物
	废边角料、一般废包装物均为一般工业固废，一般工业固废出售综合利用；收集粉尘、煤油罐、废润滑油、废抹布及手套均属于危险废物，危险废物委托有资质单位处置，厂内暂存期间，企业在厂区内按危废贮存要求妥善保管、封存，并做好相应场所的防渗、防漏工作；生活垃圾委托环卫部门清运。

	土壤及地下水

污染防治措施
	①应注意化学品、危险废物等包装的完好性和密封性。

②采取分区防渗措施，危废仓库、化学品仓库等区域设为重点防渗区，原料仓库、一般固废仓库及其他生产区域设为一般防渗区，办公区等非生产区域设为简单防渗区。

③企业应做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	①按规范要求运输物品，加强存储设施维护管理、设施线路检修；

②加强废气处理设施的运行维护；

③化学品仓库、危废仓库等区域应严格落实防腐防渗和截堵泄漏措施；

④按照要求编制突发环境事件应急预案，与区域环境风险防控体系形成应急联动，并结合实际开展相关培训、宣传及应急演练。

	其他环境

管理要求
	1、竣工环境保护验收

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目建设完成后需由企业组织对配套建设的环保设施进行自主验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环保设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

2、排污许可证管理

本项目主要为焊接及喷涂工艺研发。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目行业类别为“五十、其他行业108 ”—“涉及通用工序登记管理”，排污许可管理类别为登记管理；同时企业仁和老厂区现有项目为简化管理。综合判定，项目排污许可管理类别应为简化管理。要求企业在项目发生实际排污前，进行排污许可证的变更。
3、日常管理

①废气管路应设有走向标识，废气排气筒应设置规范化的标志牌和采样孔、检测平台；

②落实监测监控制度，按照监测要求开展废水、废气、噪声监测；

③应建立环境管理台账制度，设置专人开展台账记录、整理、维护等管理工作，包括污染治理设施运行管理信息、危险废物管理信息、监测记录信息等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，台账保存期限不得少于五年。

④项目建成后企业需持证排污、按证排污，严格执行排污许可制度；定期进行例行监测；需保证处理设施能够长期、稳定、有效地运行处理，不得擅自拆除或者闲置废气处理设施和废水处理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。



六、结论

	杭州华光焊接新材料股份有限公司拟在杭州市余杭区仁和街道启航路82号建设杭州华光焊接新材料股份有限公司钎焊及喷涂技术项目研发中心建设项目。

经综合分析，本项目选址符合《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》管控要求，符合仁和先进制造业基地总体规划(2012-2030)及规划环评要求，符合国家和地方产业政策要求。项目采取环评提出的各项环保措施后，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求；项目建成后周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险可防控。

从环保审批原则及建设项目其他环保要求符合性的角度分析，项目在建设地点实施是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表 单位：t/a

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物（包含*）
	2.987 
	2.987 
	0.029
	0.111
	0
	3.127
	+0.111

	
	铜
	5.35E-03
	5.35E-03
	0
	0
	0
	0.00535
	0

	
	锌
	4.33E-02
	4.33E-02
	0
	0
	0
	0.0433
	0

	
	镍
	1.19E-04
	1.19E-04
	0
	0
	0
	0.000119
	0

	
	锡及其化合物
	9.60E-03
	9.60E-03
	0
	0
	0
	0.009595
	0

	
	硫酸雾
	1.160 
	1.160 
	0
	0
	0
	1.16
	0

	
	VOCs
	2.89
	2.89
	0.220
	0
	0
	3.11
	0

	
	二氧化硫
	0
	0
	0
	0.016
	0
	0.016
	+0.016

	废水
	废水量
	91207.8
	91207.8
	1275
	63.75
	0
	92546.55
	+63.75

	
	COD
	3.649 
	3.649 
	0.051
	0.003
	0
	3.703
	+0.003

	
	氨氮
	0.182 
	0.182 
	0.003
	0.0001
	0
	0.1851
	+0.0001

	
	总银
	0.002 
	0.002 
	0
	0
	0
	0.002
	0

	
	总镍
	0.001 
	0.001 
	0
	0
	0
	0.001
	0

	
	总铜
	0.034 
	0.034 
	0
	0
	0
	0.034
	0

	
	总锌
	0.067 
	0.067 
	0
	0
	0
	0.067
	0

	一般工业

固体废物
	熔铸炉渣
	66.11
	66.11
	0
	0
	0
	66.11
	0

	
	边角料、次品
	59.32
	59.32
	59.903
	0.0002
	0
	119.2232
	+0.0002

	
	废坩埚
	45
	45
	0
	0
	0
	45
	0

	
	收集的粉尘
	30.86
	30.86
	0.122
	0
	0
	30.982
	0

	
	一般包装物
	11
	11
	1.5
	1
	0
	13.5
	+1

	
	试验品
	0
	0
	0
	16000件
	0
	16000件
	+16000件

	
	废反渗透膜
	0.1
	0.1
	0
	0
	0
	0.1
	0

	危险废物
	废钎剂
	1.09
	1.09
	0
	0
	0
	1.09
	0

	
	污水处理污泥
	850
	850
	0
	0
	0
	850
	0

	
	办公耗材
	1.5
	1.5
	0
	0
	0
	1.5
	0

	
	废抹布及手套
	8.55
	8.55
	0.012
	0.01
	0
	8.572
	+0.01

	
	废矿物油
	3.7
	3.7
	0.05
	0.01
	0
	3.76
	+0.01

	
	废乳化液
	2.3
	2.3
	0
	0
	0
	2.3
	0

	
	废活性炭
	5.6
	5.6
	0
	0
	0
	5.6
	0

	
	沾染化学品包装物
	5
	5
	0.04
	0
	0
	5.04
	0

	
	废清洗剂
	8.67
	8.67
	0
	0
	0
	8.67
	0

	
	检验/检测过程废液
	0.05
	0.05
	0
	0
	0
	0.05
	0

	
	废反渗透膜
	0.5
	0.5
	0
	0
	0
	0.5
	0

	
	锡膏残次品
	1.5
	1.5
	0
	0
	0
	1.5
	0

	
	废过滤/吸附介质
	6.4
	6.4
	0
	0
	0
	6.4
	0

	
	锡钎料线集尘灰
	0.05
	0.05
	0
	0
	0
	0.05
	0

	
	废油泥
	0
	0
	0.280
	0
	0
	0.28
	0

	
	收集粉尘
	0
	0
	0
	1.04
	0
	1.04
	+1.04

	
	废滤袋
	0
	0
	0
	0.01
	0
	0.01
	+0.01

	生活垃圾
	生活垃圾
	228
	228
	15
	0.75
	0
	243.75
	+0.75


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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