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[bookmark: _Toc10464][bookmark: _Toc2814]第1章 概 述
[bookmark: _Toc6218][bookmark: _Toc16878]1.1 项目由来
浙江锦达膜材科技有限公司成立于2005年8月，注册资本4000万元，位于浙江海宁经编产业园区镇北路2号。公司原为“海宁锦达涂层有限公司”，于2014年3月进行了企业名称和经营范围变更。公司厂区占地面积47008平方米，现有建筑面积21485.3平方米，现拥有全自动涂层生产线、剑杆织机、喷气织机、250万大卡油气两用锅炉等设备，具备年产1200万平方米高性能建筑膜材和柔性蓬盖材料、600万平方米高性能防水复合材料用基布、500万平方米篷布和1300万平方米防水布的生产能力，上述项目均已通过了原海宁市环境保护局的审批及三同时验收。2019年企业新增5#线生产新型建筑膜材，同时对原有3#线进行技术改造，新增表面处理工序，该项目已于2023年完成自主验收。
企业拟投资3400万元，于现有厂区内建设年产1800万平方米环境用高性能建筑膜材技改项目（以下简称“本项目”）。为优化现有项目产品结构，降低现有项目5#、3#表处线生产负荷，本项目针对现有1#线进行技术改造，后端新增表面处理生产装置1套，可生产消光常规类建筑膜材，同时考虑市场波动，预估订单量，在现有空置车间新增2条全自动涂层机生产线（6#、7#线），其中7#线由涂层+表处构成，生产线自带表面处理生产装置，可生产镜面常规类建筑膜材，6#线仅设置涂层工序，无表面处理生产装置，可生产无需表面处理类的建筑膜材。本项目建成后，合计新增1800万平方米环境用高性能建筑膜材的生产能力。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目需进行环境影响评价。同时对照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，本项目属于“C1789其他产业用纺织制成品制造”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》，本项目属于：“十四、纺织业”—第28项“产业用纺织制成品制造178”，且涉及使用有机溶剂的涂层工艺，需编制环境影响报告书。
受建设单位委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作，在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，编制了本项目的环境影响报告书，报请生态环境主管部门审批。
[bookmark: _Toc6615][bookmark: _Toc6801]1.2 项目特点
本项目建设性质为改扩建项目，项目产品主要为环境用高性能建筑膜材，主要生产工序包括涂层、表面处理等。针对项目建设内容，分析污染产生情况，提出污染防治措施，本项目具备以下特点：
1、 本项目主要产污为有机废气，主要污染因子为挥发性有机物（VOCs），其中表面处理工序中有机溶剂用量较大，在涂层、烘干过程中有机溶剂全部挥发，因此VOCs废气产生量大，故本项目拟采用高效废气处理设施（三室RTO焚烧装置）用于表面处理废气处理；
2、 本项目生产工序采用循环冷却水进行冷却，其余工序均不产生生产性废水，故本项目全厂外排废水仅包含员工生活污水，废水种类较为单一；
3、 本项目用地性质为工业用地，距离项目最近的敏感点为厂区北侧的103m处的凤仪景苑。企业生产过程中应保障生产设备和环保设施的正常运行。同时严格企业环境风险管控，加强企业日常生产管理，落实各项环保与安全制度，并及时修编企业突发环境事件应急预案，将环境风险事故概率控制在可接受范围。
[bookmark: _Toc32424][bookmark: _Toc14867]1.3 评价工作程序
我单位接受委托后，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，确定本项目须编制环境影响报告书，并制定了工作方案，具体如下：
1、 准备阶段
研究与本项目有关的国家和地方的法律法规、相关规划和环境功能区划、技术导则和相关标准、可行性研究报告及其他有关技术资料。
在此基础上进行初步的工程分析，对项目所在区域进行环境现状调查，识别建设项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确评价重点，确定各单项环境影响评价的范围和评价工作等级。
2、 正式工作阶段
进一步进行本项目的工程分析，进行环境质量现状监测与评价，之后根据污染源强和环境现状资料进行项目的环境影响预测，评价建设项目的环境影响，并开展公众意见调查。同时根据项目污染源特征、法律法规和相关标准、规范等要求以及公众的意见，提出减少环境污染和生态影响的环境管理措施和工程措施。
3、 环境影响报告编制阶段
汇总、分析正式工作阶段所得的各种资料、数据，从环境保护的角度确定项目建设的可行性，给出评价结论和提出进一步减缓环境影响的建议，最终完成环境影响报告书的编制，并提请生态环境主管部门审查。
本项目环境影响评价工作程序具体情况见图1-1。
[image: ]
图1-1  建设项目环境影响评价工作程序图
[bookmark: _Toc28135][bookmark: _Toc5453]1.4 分析判定情况
1、环境质量底线目标符合性分析
表1-1   本项目环境质量底线目标符合性分析
	环境质量底线
	本项目情况
	符合性

	大气环境
	到2025年，环境空气质量持续改善，PM2.5年均浓度稳定达到33μg/m3以下，O3浓度达到拐点，其他污染物浓度持续改善，空气质量优良天数比例稳定保持在90%以上。到2035年，PM2.5年均浓度达到25μg/m3左右，O3浓度达到国家环境空气质量二级标准，其他污染物浓度持续改善，环境空气质量实现根本好转。
	项目所在地区域大气环境属于达标区。项目各废气经采取有效措施后均能达标排放，对周边环境影响较小，不会影响环境空气质量改善目标。
	符合

	水环境
	到2025年，海宁市水环境质量持续改善，在上游来水水质稳定改善的基础上，切实保障V类及劣V类水质断面消除成效，嘉兴市控以上（含）断面水质好于III类（含）的比例达到85%以上，水质满足功能区要求的断面比例达到85%以上，县级以上饮用水水源地水质和跨行政区域河流交接断面水质力争实现100%达标。到2035年，海宁市水环境质量总体改善，重点河流水生态系统实现良性循环，水质基本满足水环境功能要求。
	项目所在地附近的地表水水质不达标，随着“五水共治”工程的推进，区域水环境能够得到逐步改善。本项目生活污水纳管排放，不直接排放附近水体，不会突破水环境质量底线，不会影响水环境质量改善目标。
	符合

	土壤环境
	到2025年，土壤环境质量稳中向好，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率均达到92%以上。到2030年，土壤环境质量明显改善，生态系统基本实现良性循环，受污染耕地安全利用率、污染地块安全用率均达到95%以上。
	本项目新增浆料制备间，将按照重点防渗区相关要求建设，其余区域依托现有厂房已采取的防腐防渗措施后，土壤环境污染风险可控，项目的实施对土壤环境基本无影响。
	符合


综上可知，项目符合环境质量底线目标要求。
2、 生态环境分区管控动态更新方案符合性
根据《海宁市生态环境分区管控动态更新方案》，本项目位于“浙江省嘉兴市海宁市马桥街道产业集聚重点管控单元(ZH33048120008)”，根据2.6.12小节判定，本项目的建设是符合海宁市生态环境分区管控动态更新方案中的相关要求。
3、 排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求
根据工程分析及环境影响预测分析，项目废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维持现状。项目建成后新增总量指标可通过区域削减替代，符合总量控制要求。
4、 国土空间规划、国家和省产业政策符合性
(1) 规划符合性：本项目位于海宁市浙江省嘉兴市海宁市马桥街道镇北路2号，根据《海宁市国土空间总体规划（2021-2035年）》国土空间用地用海现状图可知，本项目现状用地性质为工业用地，符合国土空间规划中现状用地性质等要求。
(2) 产业政策符合性：对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》，项目产品及装备未列入限制和淘汰类；对照《市场准入负面清单(2025年版)》《<长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)>浙江省实施细则》(浙长江办〔2022〕6号)本项目所属行业、规划选址及环境保护措施等均满足环境准入基本条件，未列入环境准入负面清单；项目用地不属于《浙江省限制用地项目目录(2014年本)》和《浙江省禁止用地项目目录(2014年本)》中的限制、禁止用地，不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中限制、禁止类用地。因此，符合相关产业政策要求。
(3) 其他产业政策符合性：根据《关于印发实施<浙江省建设项目碳排放评价编制指南(试行)>的通知》(浙环函〔2021〕179号)，本项目为环境用高性能建筑膜材生产，国民经济行业分类为“C1789其他产业用纺织制成品制造”，属于“纳入碳排放评价试点行业范围”内，因此本环评需要开展碳排放评价。综上，项目符合相关产业政策要求。
[bookmark: _Toc15763][bookmark: _Toc12167]1.5 评价关注的主要问题及环境影响
根据工程特点，项目运营过程中主要环境问题主要表现为废气、废水、噪声、固废、环境风险等方面。
1、环境空气：重点关注项目原料储存、投放料、物料转移及表面处理过程废气污染因子、污染源强及治理措施配套情况，评价污染物排放对区域大气环境质量及敏感目标的影响程度，大气环境防护距离符合性分析；
2、水环境：重点关注项目废水产生规律、产生量和废水水质等，分析废水收集、处理措施的可靠性，分析项目废水达标处理的可行性，评价纳管可行性和总量符合性；
3、声环境：重点关注项目实施后噪声设备对区域声环境的影响及厂界达标性分析，关注高噪声设备的噪声防治措施；
4、固体废物：重点关注各类固体废物的收集、暂存、处置措施的有效性、合理性及安全性，防止二次污染，关注危废暂存库和一般固废暂存库的设置要求。
5、地下水和土壤：关注项目地下水防渗区域的防腐、防渗措施和要求，分区防渗措施按重点防渗、一般防渗和简单防渗实施，避免泄漏污染物进入地下水和土壤环境，避免对区块地下水和土壤产生不良影响；
6、环境风险：重点关注项目各环境风险物质储存、使用过程的环境风险措施。关注项目运营过程环境风险情形，关注环境影响程度及事故防范措施要求，评价项目实施环境风险可防控性。
[bookmark: _Toc17221][bookmark: _Toc15591]1.6 环评主要结论
浙江锦达膜材科技有限公司年产1800万平方米环境用高性能建筑膜材技改项目位于浙江省嘉兴市海宁市马桥街道镇北路2号。
经预测分析，项目实施后各类污染物均能做到达标排放，周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。
综合分析，项目符合国家和地方产业政策以及行业准入要求；项目选址符合“三线一单”管控要求和“三区三线”划定成果，符合国土空间总体规划相关要求，项目建成投产后具有良好的社会效益和经济效益，能促进地方经济的健康发展；企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险可防控；公众参与内容符合相关要求。
从环保审批原则及其他环保要求符合性的角度分析，项目的实施是可行的。
5
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[bookmark: _Toc10623][bookmark: _Toc29405]2.1 编制依据
2.1.1 国家环保及相关法律、法规及部门规章、规定
(1) 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号，2015年1月1日起施行）；
(2) 《中华人民共和国噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第一〇四号，2022年6月5日起施行）；
(3) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议，2020年9月1日起施行）；
(4) 《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议，2018年1月1日起施行）；
(5) 《中华人民共和国大气污染防治法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议，2018年10月26日修正）；
(6) 《中华人民共和国土壤污染防治法》（第十三届全国人大常委会第五次会议，2019年1月1日起施行）；
(7) 《中华人民共和国环境影响评价法》（第九届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议，2018年12月29日施行）；
(8) 《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行）；
(9) 《地下水管理条例》，国务院令第748号，2021.12.1起实施；
(10) 《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令第五十四号，2012年7月1日起施行）；
(11) 《中华人民共和国循环经济促进法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议，2018年10月26日修正）；
(12) 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（中华人民共和国国务院国发〔2013〕37号，2013年9月10日印发）；
(13) 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（中华人民共和国国务院国发〔2015〕17号，2015年4月2日印发）；
(14) 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（中华人民共和国国务院国发〔2016〕31号，2016年5月31日印发）；
(15) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行）；
(16) 《国家危险废物名录》（2024年11月26日生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会令第36号公布，自2025年1月1日起施行）；
(17) 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（原中华人民共和国环境保护部环发〔2014〕197号，2014年12月31日印发）；
(18) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（原中华人民共和国环境保护部环发〔2012〕77号，2012年7月3日印发）；
(19) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（原中华人民共和国环境保护部环发〔2012〕98号，2012年8月8日印发）；
(20) 《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（原中华人民共和国环境保护部办公厅环办〔2013〕104号，2013年11月15日印发）；
(21) 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（原中华人民共和国环境保护部办公厅环办〔2014〕30号，2014年3月25日印发）；
(22) 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（原中华人民共和国环境保护部办公厅环环评〔2016〕150号，2016年10月27日印发）；
(23) 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（原中华人民共和国环境保护部令第11号，2019年12月20日实施）；
(24) 《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年11 月1日实施）；
(25) 《关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》（建城〔2022〕29号，2022年3月28日印发）；
(26) 《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布，2022年1月1日起施行）；
(27) 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号，2019年6月26日）；
(28) 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（生态环境部，环大气〔2021〕65号，2021年8月4日）；
(29) 《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号，生态环境部办公厅2020年12月30日印发）；
(30) 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评〔2021〕45号)；
(31) 《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）；
(32) 《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》(环环评〔2025〕28号)；
(33) 《关于印发土壤污染源头防控行动计划的通知》（环土壤〔2024〕80号）。
2.1.2 地方环保法规及行政规定
(1) 《浙江省生态环境保护条例》(浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第三十六次会议，2022年8月1日施行)；
(2) 《浙江省大气污染防治条例》（浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议，2020年11月27日施行）；
(3) 《浙江省水污染防治条例》（浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议，2020年11月27日施行）；
(4) 《浙江省固体废物污染环境防治条例》（浙江省十三届人大常委会第三十八次会议，2023年1月1日施行）；
(5) 《浙江省土壤污染防治条例》（浙江省十四届人大常委会第六次会议，2024年3月1日施行）；
(6) 《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号，2021年2月10日起施行）；
(7) 《浙江省人民政府关于印发浙江省水污染防治行动计划的通知》（浙江省人民政府浙政发〔2016〕12号，2016年4月6日印发）；
(8) 《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）>的通知》（原浙江省环境保护厅浙环发〔2014〕28号，2014年7月1日印发）；
(9) 《浙江省生态环境厅关于发布<省生态环境主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2024年本）>的通知》（浙环发〔2024〕67号，2025年2月2日起实施）；
(10) 《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省排污权有偿使用和交易管理办法的通知》（浙政办发〔2023〕18号）；
(11) 《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发〔2021〕10号）；
(12) 《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》（浙美丽办〔2022〕26号）；
(13) 《浙江省人民政府关于印发浙江省空气质量持续改善行动计划的通知》（浙政发〔2024〕11号）；
(14) 《浙江省重点行业大气污染防治绩效分级技术指南纺织染整（试行）》；
(15) 《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号）；
(16) 《浙江省生态环境厅等7部门关于印发浙江省土壤污染源头防控实施方案的通知》（浙环发〔2025〕29号）；
(17) 《浙江省生态环境厅关于印发浙江省重金属污染防控工作方案的通知》（浙环发〔2022〕14号）；
(18) 《嘉兴市生态环境局本级负责审批的环境影响评价文件建设项目清单（2025 年本）》（嘉环发〔2025〕1号，2025年2月2日起实施）；
(19) 《嘉兴市人民政府办公室关于印发嘉兴市大气环境质量限期达标规划的通知》（嘉政办发〔2019〕29号，2019年6月24日印发）；
(20) 《嘉兴市生态环境局护航经济稳进提质助力企业纾困解难若干措施》（嘉环发〔2023〕7号，2023年1月18日印发）；
(21) 《关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础〔2022〕l43号，2022年12月15日印发）；
(22) 《嘉兴市人民政府关于印发嘉兴市空气质量持续改善行动计划的通知》（浙政发〔2025〕1号，2025年2月7日印发）。
2.1.3 产业政策及行业规范
(1) 《产业结构调整指导目录》（2024年本）（2023年12月1日经国家发展改革委第6次委务会通过2023年12月27日国家发展改革委令第7号公布自2024年2月1日起施行）；
(2) 《市场准入负面清单(2025年版)》（发改体改规〔2025〕466号，2025年4月16日印发）；
(3) 《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（浙江省推动长江经济带发展领导小组办公室，浙长江办〔2022〕6号，2022年3月31日印发）；
(4) 《浙江省限制用地项目目录（2014年本）》和《浙江省禁止用地项目目录（2014年本）》（浙江省国土资源厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会浙土资发〔2014〕16号，2014年4月28日印发）；
(5) 《印染行业规范条件（2023版）》；
(6) 《浙江省印染产业环境准入指导意见》；
(7) 《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》；
(8) 《海宁市纺织印染行业挥发性有机物（VOCs）深化治理要求》。
2.1.4 相关导则、技术规范及环境区划
(1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2016)；
(2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)；
(3) 《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）；
(4) 《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）；
(5) 《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021）；
(6) 《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19-2022）；
(7) 《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
(8) 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
(9) 《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）；
(10) 《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）；
(11) 《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（原环境保护部公告2021年第24号）；
(12) 《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》(原环保部公告2017年第43号)；
(13) 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；
(14) 《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)；
(15) 《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）；
(16) 《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）；
(17) 《温室气体排放核算与报告要求 第12部分：纺织服装企业》(GB/T32151.12-2018)；
(18) 《浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）》；
(19) 《浙江省纺织染整行业挥发性有机物污染防治可行技术指南》（2020年9月）；
(20) 《环境影响评价与排污许可领域协同推进碳减排工作方案》；
(21) 《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ1093-2020)；
(22) 《挥发性有机物治理实用手册》，生态环境部大气环境司著；
(23) 《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》，原浙江省环境保护局，2005.4；
(24) 《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，浙政函〔2015〕71号，2015.6.29；
(25) 《浙江省环境空气质量功能区划分》，浙江省人民政府；
(26) 《嘉兴市生态环境局关于印发<嘉兴市生态环境分区管控动态更新方案>的通知》（嘉环发〔2024〕39号）；
(27) 《嘉兴市生态环境局关于印发<嘉兴市环境空气质量功能区划分方案（2023 年版）>的通知》（嘉环发〔2023〕58号）。
2.1.5 其他依据
(1) 建设单位与我公司签订的环境影响评价技术合同；
(2) 浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表
(3) 项目所在区域相关环境质量现状检测报告；
(4) 建设单位提供的基础资料（用地红线图、平面布置、设计规划等）。
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2.2.1 环境影响因素识别
1、项目的环境影响因素
本项目对周边环境的主要影响因素见下表。
表2-1   建设项目的环境影响因素
	影响类型
影响阶段
	影响类型
	影响程度

	
	有利
	不利
	可逆
	不可逆
	短期
	长期
	直接
	间接
	局部
	区域
	不确定
	不显著
	显著

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	小
	中
	大

	施工期
	地表水环境
	
	√
	
	√
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	
	
	

	
	地下水环境
	
	√
	
	√
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	
	
	

	
	大气环境
	
	√
	
	√
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	
	√
	
	

	
	声环境
	
	√
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	
	
	
	√
	
	

	
	土壤环境
	
	√
	
	√
	√
	
	√
	
	√
	
	
	
	√
	
	

	
	生态环境
	
	√
	
	√
	√
	
	
	√
	
	√
	
	
	√
	
	

	
	社会环境
	√
	
	√
	
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	
	
	

	营运期
	地表水环境
	
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	√
	
	
	√
	
	
	

	
	地下水环境
	
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	√
	
	
	√
	
	
	

	
	大气环境
	
	√
	
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	
	√
	

	
	声环境
	
	√
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	
	
	
	√
	
	

	
	土壤环境
	
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	√
	
	
	√
	
	
	

	
	环境风险
	
	√
	
	√
	
	√
	√
	
	√
	
	
	
	√
	
	

	
	生态环境
	
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	
	
	√
	
	


由上表可知，本项目的实施，对环境的影响是综合性的。这些影响，既有可逆影响，也有不可逆影响；既有短期影响，也有长期影响；既有直接影响，也有间接影响；既有局部影响，也有区域影响。
2、项目环境影响综合分析
本项目对周围环境影响主要体现在营运期。其综合影响分析见下表。
表2-2   本项目环境影响综合分析
	环境要素影响程度
	环境要素

	
	生态
	地表水
	大气
	声环境
	地下水
	土壤
	环境风险
	社会环境

	施工期
	有利影响
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	+1

	
	不利影响
	-1
	0
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1
	0

	
	综合影响
	-1
	0
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1
	+1

	营运期
	有利影响
	0
	[bookmark: _Toc404667311][bookmark: _Toc402352111][bookmark: _Toc402351701][bookmark: _Toc404957757][bookmark: _Toc417044980][bookmark: _Toc402352316][bookmark: _Toc477446222][bookmark: _Toc405755340][bookmark: _Toc409592292][bookmark: _Toc404247234]0
	0
	0
	0
	0
	0
	+1

	
	不利影响
	-1
	[bookmark: _Toc405755341][bookmark: _Toc404667312][bookmark: _Toc404247235][bookmark: _Toc409592293][bookmark: _Toc477446223][bookmark: _Toc404957758][bookmark: _Toc417044981]0
	-2
	-1
	-1
	-1
	-2
	0

	
	综合影响
	-1
	[bookmark: _Toc402351703][bookmark: _Toc404957759][bookmark: _Toc402352113][bookmark: _Toc405755342][bookmark: _Toc417044982][bookmark: _Toc409592294][bookmark: _Toc404247236][bookmark: _Toc477446224][bookmark: _Toc402352318][bookmark: _Toc404667313]0
	-2
	-1
	-1
	-1
	-2
	+1

	注：“+”表示有利影响，“-”表示不利影响，数字表示影响程度，“1”为轻度，“2”为中度，“3”为重度。


2.2.2 评价因子筛选
根据环境影响因数识别的结果，结合本项目所在区域环境功能要求及周边的环境保护目标情况，筛选确定本项目的评价因子，具体见下表。
表2-3   评价因子一览表
	序号
	环境因素
	现状评价因子
	预测评价因子
	总量控制因子

	1
	大气环境
	常规污染物：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3；
特征污染物：非甲烷总烃、丁酮、DMF、氯乙烯、HCl、TSP、甲苯。
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、VOCs、丁酮、DMF、氯乙烯、HCl、TSP、甲苯
	SO2、NO2、烟粉尘、VOCs

	2
	地表水环境
	温度、pH、溶解氧、生化需氧量、粪大肠菌群、硫化物、化学需氧量、活性磷酸盐、无机氮、铜、铅、镉、锌、总铬、六价铬、汞、砷、石油类、悬浮物、盐度
	/
	CODCr、氨氮

	3
	地下水环境
	基本因子：水位、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、硫化物、氯化物、氨氮、硝酸盐(以N计)、阴离子表面活性剂、亚硝酸盐(以N计)、耗氧量(CODMn法，以O2计)、挥发酚、氰化物、砷、铁、锰、氟化物、六价铬、镉、镍、铜、锌、铅、汞
八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-
特征因子：甲苯、氯乙烯
	CODMn、甲苯
	/

	4
	包气带
	pH、氨氮、高锰酸盐指数、甲苯、氯乙烯、邻苯二甲酸酯类
	/
	/

	5
	土壤环境
	酸碱性指标：pH；
重金属和无机物：铜、镍、六价铬、汞、铅、镉、砷，总铬(农用地)、锌(农用地);
挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；
半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；
特征因子：石油烃、锑、邻苯二甲酸酯类。
	锑
	/

	6
	声环境
	等效连续A声级
	/

	7
	固体废物
	工业固废、生活垃圾等
	/
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2.3 环境功能区划与评价标准
2.3.1 环境功能区划
1、环境空气
本项目所在区域环境空气属于二类功能区。
2、水环境
(1) 地表水体
根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，本项目地表水体麻泾港及其支流，属于杭嘉湖平原河网，水环境功能区为杭嘉湖麻泾港海宁工业用水区(330481FM220234000150)，水质目标为Ⅲ类。
(2) 近岸海域
本项目纳污水体为钱塘江，根据《浙江省人民政府关于浙江省近岸海域环境功能区划（修编）的批复》（浙政函〔2024〕28号），排放口附近海域属于一类海域功能区，执行一类海水水质标准。
3、声环境
本项目拟建地位于嘉兴市海宁市马桥街道镇北路2号，根据《海宁市声环境功能区划分方案》，项目所在区域声环境属于2类功能区。
4、生态环境
根据《海宁市生态环境分区管控动态更新方案》，本项目拟建地位于“浙江省嘉兴市海宁市马桥街道产业集聚重点管控单元(ZH33048120008)”，所在区域不涉及生态保护红线。
2.3.2 环境质量标准
1、环境空气
本项目拟建区域大气环境为二类功能区，环境空气常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单(生态环境部公告2018年第29号)中的二级标准，具体如下：
表2-4   《环境空气质量标准》(GB3095-2012)
	污染物名称
	平均时间
	限值
	单位
	选用标准

	SO2
	年平均
	60
	μg/m3
	GB3095-2012及其修改单二级标准

	
	24h平均
	150
	
	

	
	1h平均
	500
	
	

	NO2
	年平均
	40
	μg/m3
	

	
	24h平均
	80
	
	

	
	1h平均
	200
	
	

	NOX
	年平均
	50
	μg/m3
	

	
	24h平均
	100
	
	

	
	1h平均
	250
	
	

	CO
	24h平均
	4
	mg/m3
	

	
	1h平均
	10
	
	

	O3
	日最大8h平均
	160
	μg/m3
	

	
	1h平均
	200
	
	

	PM10
	年平均
	70
	μg/m3
	

	
	24h平均
	150
	
	

	PM2.5
	年平均
	35
	μg/m3
	

	
	24h平均
	75
	
	

	TSP
	年平均
	200
	μg/m3
	

	
	24h平均
	300
	
	


其他特征污染物环境空气质量标准参照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“附录D”中的浓度限值或《大气污染物综合排放标准详解》中的建议值/计算值，国内无相关环境标准的参照其他国家、国际组织发布的环境质量浓度限值或基准值，国内外均无标准的采用计算法取值，具体标准值见下表：
表2-5   其他特征污染物环境空气质量浓度参考限值
	污染物名称
	平均时间
	限值
	单位
	选用标准

	HCl
	1h平均
	50
	μg/m3
	HJ2.2-2018附录D

	
	日平均
	15
	
	

	甲苯
	1h平均
	200
	μg/m3
	

	NMHC
	一次值
	2000
	μg/m3
	《大气污染物综合排放标准详解》

	氯乙烯
	一次值
	50
	μg/m3
	AMEG计算值①

	丁酮
	一次值
	4
	mg/m3
	

	DMF
	一次值
	160
	μg/m3
	推荐值②

	注：①参考美国环保局工业环保实验室推算化学物质在环境介质中含量限度值的计算模式确定，其计算结果相当于我国的居住区大气允许浓度中的日平均浓度。计算模式为：C(mg/m3)＝1.07×10-4×LD50。式中LD50(mg/kg)为大鼠经口半数致死量，氯乙烯LD50:500mg/kg，丁酮LD50:3400mg/kg。一次值取其三倍。
②国家环保总局在1987年(87)国环建字第360号文批复关于山东淄博腈纶厂环评时，同意采用专家推荐值0.2mg/m3作为居住区评价控制值；此后，根据原国家环保总局给浙江省环境保护局的复函，环函〔2005〕287号《关于排污费征收中污染当量值计算问题的复函》，在合成革生产过程中，二甲基甲酰胺可比照甲苯的污染当量值核定排污量。因此在合成革行业的环境影响评价中，大多采用0.20mg/m3作为居住区评价标准值。同时，原浙江省环保厅2018年5月受理、审批的台州仙琚药业有限公司、浙江奥翔药业股份有限公司等项目环评文件中均采用了该标准值。


2、水环境
(1) 地表水
本项目地表水体麻泾港及其支流，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。具体标准详见下表。
表2-6   《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)  单位：mg/L，除pH外
	项目
	pH
	COD
	BOD5
	NH3-N
	石油类

	Ⅲ类标准
	6-9
	≤6
	≤4
	≤1.0
	≤0.05


(2) 地下水
区域地下水尚未划分功能区，环评按照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)对地下水质现状进行评价，有关标准具体见下表。
表2-7   《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)  单位：mg/L，除pH外
	项目
	Ⅲ类标准限值
	项目
	Ⅲ类标准限值

	pH(无量纲)
	6.5≤pH≤8.5
	耗氧量(CODMn法，以O2计)
	≤3.0

	总硬度(以CaCO3计)
	≤450
	氟化物
	≤1.0

	溶解性总固体
	≤1000
	钠
	≤200

	硫酸盐
	≤250
	铅
	≤0.01

	氯化物
	≤250
	镉
	≤0.005

	氨氮(以N计)
	≤0.50
	铁
	≤0.3

	氰化物
	≤0.05
	锰
	≤0.1

	亚硝酸盐(以N计)
	≤1.00
	汞
	≤0.001

	硝酸盐(以N计)
	≤20.0
	砷
	≤0.01

	挥发性酚类(以苯酚计)
	≤0.002
	铬(六价)
	≤0.05

	菌落总数(CFU/mL)
	≤100
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	≤3.0

	氯乙烯
	≤0.005
	甲苯
	≤0.7

	锑
	≤0.005
	
	


3、声环境
本项目位于嘉兴市海宁市马桥街道镇北路2号，厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，周边敏感点执行2类标准，具体标准值见下表。
表2-8   《声环境质量标准》（GB3096-2008）
	声环境功能区类别
	昼间噪声限值dB（A）
	夜间噪声限值dB（A）

	2类
	≤60
	≤50


4、土壤环境
项目所在区域土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中的相应筛选值。评价范围内农用地土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)中的相应筛选值，具体标准值见下表。
表2-9   《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》  单位：mg/kg
	序号
	污染物项目
	CAS编号
	筛选值
	管制值

	
	
	
	第一类用地
	第二类用地
	第一类用地
	第二类用地

	重金属和无机物

	1
	砷
	7440-38-2
	20①
	60
	120
	140

	2
	镉
	7440-43-9
	20
	65
	47
	172

	3
	铬(六价)
	18540-29-9
	3
	5.7
	30
	78

	4
	铜
	7440-50-8
	2000
	18000
	8000
	36000

	5
	铅
	7439-92-1
	400
	800
	800
	2500

	6
	汞
	7439-97-6
	8
	38
	33
	82

	7
	镍
	7440-02-0
	150
	900
	600
	2000

	8
	锑
	7440-36-0
	20
	180
	40
	360

	挥发性有机物

	9
	四氯化碳
	56-23-5
	0.9
	2.8
	9
	36

	10
	氯仿
	67-66-3
	0.3
	0.9
	5
	10

	11
	氯甲烷
	74-87-3
	12
	37
	21
	120

	12
	1,1-二氯乙烷
	75-34-3
	3
	9
	20
	100

	13
	1,2-二氯乙烷
	107-06-2
	0.52
	5
	6
	21

	14
	1,1-二氯乙烯
	75-35-4
	12
	66
	40
	200

	15
	顺-1,2-二氯乙烯
	156-59-2
	66
	596
	200
	2000

	16
	反-1,2-二氯乙烯
	156-60-5
	10
	54
	31
	163

	17
	二氯甲烷
	1975/9/2
	94
	616
	300
	2000

	18
	1,2-二氯丙烷
	78-87-5
	1
	5
	5
	47

	19
	1,1,1,2-四氯乙烷
	630-20-6
	2.6
	10
	26
	100

	20
	1,1,2,2-四氯乙烷
	79-34-5
	1.6
	6.8
	14
	50

	21
	四氯乙烯
	127-18-4
	11
	53
	34
	183

	22
	1,1,1-三氯乙烷
	71-55-6
	701
	840
	840
	840

	23
	1,1,2-三氯乙烷
	79-00-5
	0.6
	2.8
	5
	15

	24
	三氯乙烯
	1979/1/6
	0.7
	2.8
	7
	20

	25
	1,2,3-三氯丙烷
	96-18-4
	0.05
	0.5
	0.5
	5

	26
	氯乙烯
	1975/1/4
	0.12
	0.43
	1.2
	4.3

	27
	苯
	71-43-2
	1
	4
	10
	40

	28
	氯苯
	108-90-7
	68
	270
	200
	1000

	29
	1,2-二氯苯
	95-50-1
	560
	560
	560
	560

	30
	1,4-二氯苯
	106-46-7
	5.6
	20
	56
	200

	31
	乙苯
	100-41-4
	7.2
	28
	72
	280

	32
	苯乙烯
	100-42-5
	1290
	1290
	1290
	1290

	33
	甲苯
	108-88-3
	1200
	1200
	1200
	1200

	34
	间二甲苯+对二甲苯
	108-38-3,106-42-3
	163
	570
	500
	570

	35
	邻二甲苯
	95-47-6
	222
	640
	640
	640

	半挥发性有机物

	36
	硝基苯
	98-95-3
	34
	76
	190
	760

	37
	苯胺
	62-53-3
	92
	260
	211
	663

	38
	2-氯酚
	95-57-8
	250
	2256
	500
	4500

	39
	苯并[a]蒽
	56-55-3
	5.5
	15
	55
	151

	40
	苯并[a]芘
	50-32-8
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	41
	苯并[b]荧蒽
	205-99-2
	5.5
	15
	55
	151

	42
	苯并[k]荧蒽
	207-08-9
	55
	151
	550
	1500

	43
	䓛
	218-01-9
	490
	1293
	4900
	12900

	44
	二苯并[a,h]蒽
	53-70-3
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	45
	茚并[1,2,3-cd]芘
	193-39-5
	5.5
	15
	55
	151

	46
	萘
	91-20-3
	25
	70
	255
	700

	石油烃类

	47
	石油烃
	--
	826
	4500
	5000
	9000

	注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。



表2-10   《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》  单位：mg/kg
	[bookmark: _Hlk100741780]序号
	污染物项目
	风险筛选值

	
	
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5

	1
	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	
	其他
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	
	其他
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	
	其他
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	水田
	150
	150
	200
	200

	
	
	其他
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	40
	100
	190

	8
	锌
	200
	200
	250
	300


2.3.3 污染物排放标准
1、废水
本项目生活污水经预处理后全部纳入海宁钱塘水务有限公司污水处理工程截污管网，经海宁市首创水务有限责任公司集中处理达标后排入钱塘江，废水纳管水质执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，氨氮、总磷参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013）中的间接排放限值；海宁市首创水务有限责任公司处理后尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中的A标准。
表2-11   本项目污水排放标准  单位：mg/kg
	污染物
	pH值
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	TN
	石油类

	GB8978-1996
	6~9
	500
	300
	400
	35①
	8①
	-
	20

	DB33/2169-2018
	-
	40
	-
	-
	2(4)②
	0.3
	12(15)②
	-

	GB18918-2002
	6~9
	-
	10
	10
	-
	-
	-
	1

	注：①氨氮、总磷无三级排放标准，参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的“其它企业”排放限值；②括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。


2、废气
(1) 有组织废气
①浆料制备间投料粉尘
本项目浆料制备过程产生的投料粉尘，经投料口设置集气罩引风收集进入袋式除尘器处理后排气筒DA001高空排放，废气排放执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中表1排放限值，具体标准如下。
表2-12   浆料制备间投料废气执行标准
	排气筒编号
	污染物项目
	适用范围
	排放限值mg/m3
	污染物排放监控位置

	
	
	
	现有企业
	新建企业
	

	DA001
	颗粒物
	所有企业
	20
	15
	车间或生产设施排气筒


②涂层烘干废气
本项目6#、7#生产线涂层工序会产生烘干废气，主要污染因子为VOCs、HCl、氯乙烯、油雾、臭气浓度，烘干装置进、出口设置半包围集气罩，引风收集后进入冷凝+高压静电+除臭装置处理后分别经排气筒DA002、DA005排放。其中VOCs、氯乙烯、油雾、臭气浓度排放执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中表1排放限值；HCl排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值，具体标准限值如下。
表2-13   涂层烘干废气执行标准
	排气筒编号
	污染物项目
	适用范围
	排放限值
	污染物排放监控位置

	
	
	
	排放速率
	排放浓度
	

	
	
	
	kg/h
	mg/m3
	

	DA002
DA005
	染整油烟
	所有企业
	/
	15
	车间或生产设施排气筒

	
	VOCs
	
	/
	80
	

	
	臭气浓度
	
	/
	200
	

	
	氯乙烯
	涂层整理企业或生产设施
	/
	5
	

	
	HCl
	/
	0.26
	100
	


③表处废气及危废暂存废气
本项目1#、7#线表面处理有机废气，主要污染因子丁酮、甲苯、DMF、乙酸酯类、VOCs，表处剂配置房、表处房及危废暂存库密闭设置，整体换风；表处后烘干装置进、出口设置半包围集气罩，引风收集后进入三室RTO焚烧装置处理后，分别经排气筒DA003、DA004（排气筒高度为15m）排放。其中VOCs、苯系物、DMF废气排放执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中排放限值；乙酸酯类排放参照执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表1中排放限值；又因三室RTO焚烧装置需要使用天然气助燃，故RTO排气筒包含天然气直接燃烧废气，其排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中排放限值，同时根据《浙江省生态环境厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省经济和信息化厅 浙江省财政厅关于印发浙江省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案的通知》（浙环函〔2019〕315号）“暂未制订行业排放标准的，原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造”，因此本项目RTO天然气助燃废气将按照浙环函〔2019〕315号进行内部管控。
表2-14   表处废气及危废暂存废气执行标准
	排气筒编号
	污染物项目
	适用范围
	排放限值
	本项目

	
	
	
	排放速率
	DB33/962-2015排放浓度
	DB33/2146-2018排放浓度
	

	
	
	
	kg/h
	mg/m3
	mg/m3
	

	DA003
DA004
	VOCs
	所有企业
	/
	80
	/
	80

	
	乙酸酯类
	
	/
	/
	60
	60

	
	苯系物
	
	/
	20
	40
	20

	
	臭气浓度
	
	/
	300(无量纲)
	1000(无量纲)
	300

	
	DMF
	涂层整理企业或生产设施
	/
	20
	/
	20

	
	颗粒物
	新建企业
	3.5
	120
	/
	120

	
	SO2
	
	2.6
	550
	/
	550

	
	NOx
	
	0.77
	240
	/
	240

	备注：本项目苯系物主要为甲苯。颗粒物、SO2、NOx按照浙环函〔2019〕315号内控限值排放。


(2) 无组织废气
本项目臭气浓度、苯系物、氯乙烯、DMF无组织排放污染物执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表2排放限值；乙酸乙酯、乙酸丁酯无组织排放参照执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表6中排放限值；其中NMHC、氯化氢、颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
表2-15   厂界无组织废气排放标准一览表
	序号
	污染物项目
	浓度限值mg/m3
	标准来源

	1
	臭气浓度
	20
	DB33/962-2015

	2
	苯系物
	2.0
	

	3
	氯乙烯
	0.4
	

	4
	DMF
	0.4
	

	5
	乙酸乙酯
	1.0
	DB33/2146-2018

	6
	乙酸丁酯
	0.5
	

	7
	非甲烷总烃
	4.0
	GB16297-1996

	8
	颗粒物
	1.0
	

	9
	HCl
	0.2
	

	注：臭气浓度为无量纲，本项目苯系物主要为甲苯。


厂区内挥发性有机物NMHC无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1中的特别排放限值，详见下表。
表2-16   厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值
	污染物项目
	特别排放限值mg/m3
	限值含义
	无组织排放监控位置 

	NMHC
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


3、噪声
本项目施工期厂界噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)；营运期四周厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，具体如下。
表2-17   本项目噪声污染排放限值
	时期
	类别
	等效声级Leq dB

	
	
	昼间
	夜间

	施工期
	/
	70
	55

	营运期
	2类
	60
	50


4、固废
项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用于该标准，其储存过程应满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18957-2023)，相关标志的设置按《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)执行。
[bookmark: _Toc23977][bookmark: _Toc26756]2.4 评价工作等级及评价重点
2.4.1 大气环境评价等级
1、评价工作等级计算方法
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的评价工作分级方法，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)，及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远D10%。其中Pi定义为：
[image: ]
式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
ρi—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；
ρ0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。
2、评价工作等级判别标准
大气环境评价工作等级判别标准见下表。
表2-18   大气评价工作等级划分判定表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax ≥10%

	二级
	1% ≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


同一个项目有多个(两个以上，含两个)污染源排放同一种污染物时，则按污染源确定其评价等级，并取评价级别最高作为项目的评价等级。
3、评价等级确定
本评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的估算模式AERSCREEN判定评价等级，估算过程具体如下。
(1) 估算模型参数
估算模型参数详见下表：
表2-19   估算模型参数一览表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	城市/农村选项
	人口数(城市选项时)
	--

	最高环境温度/℃
	41.1

	最低环境温度/℃
	-8.3

	土地利用类型
	工业用地

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/km
	--

	
	岸线方向/°
	--

	注：本项目所在地距离岸线直线距离约为8.1km，故不考虑岸线熏烟。


(2) 估算模型计算结果
表2-20   估算模型计算结果一览表
	排放
	污染源
	污染物
	排放速率
	最大落地
浓度(μg/m3)
	Pmax
	D10 %
	评价
等级

	
	
	
	kg/h
	
	占标率%
	m
	

	有组织
	DA001
	PM2.5
	0.122
	12.3855
	5.50
	0
	二级

	
	
	PM10
	0.244
	24.7710
	5.50
	0
	一级

	
	DA002
	氯乙烯
	0.0004
	0.1942
	0.39
	0
	三级

	
	
	NMHC
	0.079
	38.3466
	1.92
	0
	二级

	
	
	HCl
	0.0003
	0.1456
	0.29
	0
	三级

	
	DA003
	PM2.5
	0.012
	0.1107
	0.05
	0
	三级

	
	
	PM10
	0.024
	0.2215
	0.05
	0
	三级

	
	
	SO2
	0.008
	0.0738
	0.01
	0
	三级

	
	
	NOx
	2.205
	20.3480
	10.17
	180
	一级

	
	
	甲苯
	0.057
	0.5260
	0.26
	0
	三级

	
	
	丁酮
	0.172
	1.5872
	0.04
	0
	三级

	
	
	DMF
	0.047
	0.4377
	0.27
	0
	三级

	
	
	NMHC
	0.046
	0.4245
	0.02
	0
	三级

	
	DA004
	PM2.5
	0.024
	0.2005
	0.09
	0
	三级

	
	
	PM10
	0.048
	0.4010
	0.09
	0
	三级

	
	
	SO2
	0.017
	0.1420
	0.03
	0
	三级

	
	
	NOx
	2.755
	23.0140
	11.51
	300
	一级

	
	
	甲苯
	0.030
	0.2506
	0.13
	0
	三级

	
	
	丁酮
	0.055
	0.4594
	0.01
	0
	三级

	
	
	DMF
	0.020
	0.1671
	0.10
	0
	三级

	
	
	NMHC
	0.015
	0.1253
	1.92
	0
	二级

	
	DA005
	氯乙烯
	0.0004
	0.1942
	0.39
	0
	三级

	
	
	NMHC
	0.079
	38.3466
	1.92
	0
	二级

	
	
	HCl
	0.0003
	0.1456
	0.29
	0
	三级

	无组织
	浆料制备间
	PM2.5
	0.304
	12.83
	5.70
	275
	二级

	
	
	PM10
	1.520
	64.17
	14.26
	787
	一级

	
	
	TSP
	3.039
	128.34
	14.26
	1575
	一级

	
	涂层分切车间
	甲苯
	0.466
	21.1903
	10.60
	0
	一级

	
	
	丁酮
	1.074
	61.1083
	2.83
	0
	二级

	
	
	氯乙烯
	0.0004
	0.0326
	0.04
	0
	三级

	
	
	DMF
	0.341
	14.6702
	9.17
	0
	二级

	
	
	NMHC
	0.371
	25.7544
	1.96
	0
	二级

	
	
	HCl
	0.0002
	0.0217
	0.04
	0
	三级


根据估算模式判定结果，项目厂界无组织排放TSP污染物最大落地浓度占标率为14.26%，大气环境影响评价等级为一级，D10%<2.5km，评价范围取以项目厂址为中心区域边长5km范围。
2.4.2 水环境评价等级
1、地表水
本项目废水为间接排放，根据《环境影响评价技术导则》(HJ 2.3-2018)判定本项目水环境评价等级为三级B。
2、地下水
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，地下水环境评价等级由项目所属的地下水环境影响评价项目类别和地下水环境敏感程度确定。对照导则附录A，本项目属于“O纺织化纤”第120项“纺织品制造”中的“有洗毛、染整、脱胶工段的”类别，编制“环境影响报告书”，地下水环境影响评价项目类别为 Ⅰ 类；项目建设地不属于地下水环境敏感和较敏感区域，区域内无生活供水水源地、生活供水水源地补给径流区及特殊地下水资源保护地，敏感程度为不敏感。综合判定项目地下水环境影响评价等级为二级。判定结果具体见下表。
表2-21   地下水环境影响评价工作等级判定结果
	行业
	项目类别
	环境敏感程度
	评价等级

	O纺织化纤
	120、纺织品制造
	报告书
	Ⅰ 类
	不敏感
	二级


2.4.3 声环境评价等级
本项目所在区域属2类声环境功能区。根据工程分析及噪声预测分析，项目建成投入运营后，评价范围内敏感目标增加量小于3dB，受影响人口数量基本无变化，根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)规定，确定本项目声环境影响评价等级为二级。
2.4.4 环境风险评价等级
依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)，按照建设项目设计的风险物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感程度确定环境风险潜势，再根据风险潜势判定环境风险评价等级。
本项目环境风险评价工作级判定结果如下(具体分析见环境风险评价章节)。
表2-22   环境风险评价工作等级判定结果
	类别
	危险物质数量与临界量比值(Q)
	行业及生产工艺(M)
	危险物质及工艺系统危险性(P)
	环境敏感程度(E)
	风险潜势
	评价等级

	
	
	
	
	
	单项
	综合
	

	大气环境
	Q≥100
	M4
	P3
	E1
	Ⅲ
	Ⅲ
	二级

	地表水环境
	
	
	
	E2
	Ⅲ
	
	二级

	地下水环境
	
	
	
	E3
	Ⅱ
	
	三级


由上可知，项目大气环境风险潜势为Ⅲ级，地表水环境风险潜势为Ⅲ级，地下水环境风险潜势为Ⅱ。根据导则第6.4节规定，风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，因此，项目风险潜势综合等级为Ⅲ级，大气、地表水环境风险评价等级为二级、地下水环境风险评价等级为三级。
2.4.5 土壤环境评价等级
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录A附表“A.1土壤环境影响评价项目类别”判定，本项目产品可对照“纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造”中的“使用有机溶剂的制鞋业”类，列入Ⅱ类项目，全厂占地规模为小型(2.15hm2)，周边有农用地，敏感程度为敏感，综合判定项目土壤环境评价等级为二级。具体见下表：
表2-23   土壤环境评价工作等级判定结果
	行业
	类别
	占地规模
	环境敏感程度
	评价等级

	纺织
	使用有机溶剂
	Ⅱ 类
	小型(2.15hm2)
	敏感
	二级


2.4.6 生态环境评价等级
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)第6.1.8节：符合生态环境分区管控要求且位于原厂界(或永久用地)范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。
本项目属于原厂界(或永久用地)范围内的污染影响类改扩建项目，不新增用地，不涉及生态敏感区，根据前述分析判定结果，项目亦符合生态环境分区管控要求，故本项目生态环境评价等级直接进行简单分析。
2.4.7 评价重点
根据项目所在地周围环境特征及项目工程特点，确定本评价的重点为做好本项目的工程分析、摸清污染源及污染物的排放形式和排放量，重点分析废气、环境风险对周围环境的影响，提出污染防治措施及环境风险防范措施，同时兼顾废水、噪声和固体废物对周围环境的影响分析及防治措施。
[bookmark: _Toc13402][bookmark: _Toc22419]2.5 评价范围及环境敏感区
2.5.1 评价范围
根据各专题确定的评价工作等级确定本项目评价范围，详见下表。
表2-24   本项目各要素评价范围一览表
	环境要素
	评价等级
	评价范围

	大气环境
	一级
	项目D10%<2.5km，评价范围为以项目厂址为中心区域，边长5km的矩形区域。

	地表水环境
	三级B
	对废水接管可行性及达标性进行分析，同时包括环境风险所涉及的周边地表水体(麻泾港及其支流等)。

	地下水
	二级
	15km2范围。

	声环境
	二级
	厂界外200m范围。

	土壤环境
	二级
	占地范围内及占地范围外200m范围。

	生态环境
	简单分析
	--

	环境风险
	大气
	二级
	距项目边界5km范围。

	
	地表水
	二级
	麻泾港及其支流等。

	
	地下水
	三级
	--


2.5.2 环境保护目标
根据现场踏勘，本项目周边环境保护目标如下：
1、 现状保护目标
(1) 环境空气保护目标
据调查，项目大气环境评价范围内保护目标见下表。

表2-25   本项目环境空气保护目标一览表(现状)
	序号
	名称
	坐标（经纬度）
	保护规模
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离（米）

	1
	海宁市静安小学
	120.698385
	30.489423
	约1200人
	文化区
	环境空气二类区
	北
	2216

	2
	马桥街道新丰幼儿园
	120.701729
	30.462335
	约200人
	文化区
	
	东南
	1479

	3
	海宁市文苑幼儿园
	120.678672
	30.492163
	约300人
	文化区
	
	西北
	2598

	4
	海宁市文苑小学
	120.684309
	30.491616
	约1500人
	文化区
	
	北
	2365

	5
	马桥中心小学
	120.696434
	30.464745
	约3500人
	文化区
	
	东南
	927

	6
	马桥街道中心幼儿园
	120.694495
	30.459992
	约500人
	文化区
	
	南
	1289

	7
	马桥街道桐溪幼儿园
	120.694549
	30.481422
	约150人
	文化区
	
	北
	1253

	8
	海宁康华医院
	120.668686
	30.492775
	约3000人
	医院
	
	西北
	3171

	9
	海宁市第二人民医院
	120.696297
	30.466226
	约4000人
	医院
	
	东南
	803

	10
	鸿翔中南鸿樾府
	120.677628
	30.491313
	约3500人
	居民区
	
	西北
	2557

	11
	先锋社区
	120.682389
	30.478078
	约2000人
	居民区
	
	西北
	1075

	12
	工联静悦府
	120.694705
	30.491327
	约1300人
	居民区
	
	北
	2318

	13
	旺角未来公馆
	120.669875
	30.452387
	约1200人
	居民区
	
	西南
	2812

	14
	桂语江南府
	120.687031
	30.479279
	约4500人
	居民区
	
	北
	972

	15
	华鸿万墅
	120.683682
	30.489468
	约1000人
	居民区
	
	北
	2149

	16
	红郡府邸
	120.686512
	30.491727
	约1500人
	居民区
	
	北
	2340

	17
	吉翔翡翠园
	120.687033
	30.482947
	约1800人
	居民区
	
	北
	1369

	18
	蔚蓝名苑
	120.671999
	30.489664
	约800人
	居民区
	
	西北
	2702

	19
	中天锦宸府
	120.690651
	30.483156
	约1800人
	居民区
	
	北
	1366

	20
	鸿翔云锦院
	120.697483
	30.462938
	约1200人
	居民区
	
	东南
	1147

	21
	鸿翔传承府
	120.688331
	30.491898
	约2300人
	居民区
	
	北
	2341

	22
	新场花苑7区
	120.683846
	30.456467
	约2300人
	居民区
	
	南
	1704

	23
	荣盛上荣府
	120.674828
	30.491319
	约1000人
	居民区
	
	西北
	2691

	24
	海利得公寓
	120.675339
	30.478823
	约500人
	居民区
	
	西北
	1650

	25
	新场花苑
	120.691159
	30.463873
	约1800人
	居民区
	
	南
	789

	26
	印月府
	120.701169
	30.463344
	约700人
	居民区
	
	东南
	1368

	27
	绿城钱塘印月
	120.699134
	30.463855
	约1500人
	居民区
	
	东南
	1181

	28
	绿港嘉苑
	120.686449
	30.489455
	约1200人
	居民区
	
	北
	2091

	29
	荷叶府
	120.698464
	30.491335
	约1900人
	居民区
	
	北
	2418

	30
	凤仪景苑
	120.692094
	30.473196
	约1500人
	居民区
	
	东北
	103

	31
	万像格林公寓
	120.686934
	30.485631
	约400人
	居民区
	
	北
	1664

	32
	远景国际公馆
	120.66617
	30.484521
	约1400人
	居民区
	
	西北
	2732

	33
	荷韵嘉苑南区
	120.702222
	30.490345
	约3400人
	居民区
	
	东北
	2465

	34
	上峰华府
	120.668612
	30.483856
	约2700人
	居民区
	
	西北
	2498

	35
	经都名庭
	120.667961
	30.469791
	约1700人
	居民区
	
	西
	2105

	36
	新家园香湖名邸
	120.693956
	30.462127
	约2900人
	居民区
	
	南
	1049

	37
	丁家场
	120.687848
	30.449678
	约6户，18人
	自然村
	
	南
	2366

	38
	程家场
	120.710484
	30.464985
	约30户，90人
	自然村
	
	东
	2080

	39
	蒋家堰
	120.694551
	30.450312
	约3户，9人
	自然村
	
	南
	2330

	40
	木家桥
	120.709565
	30.489460
	约6户，18人
	自然村
	
	东北
	2797

	41
	横墙里
	120.714732
	30.492511
	约3户，9人
	自然村
	
	东北
	3384

	42
	新塘村
	120.705586
	30.449973
	约4户，12人
	自然村
	
	东南
	2768

	43
	马家圈
	120.706241
	30.463351
	约1300人
	居民区
	
	东南
	1776

	44
	麻泾桥
	120.707954
	30.474654
	约4户，12人
	自然村
	
	东
	1781

	45
	双学村
	120.712207
	30.481579
	约50户，150人
	自然村
	
	东北
	2446

	46
	钱家石桥
	120.710886
	30.479354
	约25户，75人
	自然村
	
	东北
	2219

	47
	马家角
	120.713387
	30.466391
	约45户，135人
	自然村
	
	东
	2306

	48
	小庙头
	120.692854
	30.455885
	约1000人
	居民区
	
	南
	1691

	49
	柴家兜
	120.697954
	30.473986
	约3户，9人
	自然村
	
	东北
	846

	50
	三官塘桥
	120.708747
	30.483936
	约40户，120人
	自然村
	
	东北
	2317

	51
	高地上
	120.690064
	30.448484
	约50户，150人
	自然村
	
	南
	2490

	52
	应家圩里
	120.709534
	30.468286
	约75户，225人
	自然村
	
	东
	1904

	53
	胡家埭
	120.714459
	30.457862
	约20户，60人
	自然村
	
	东南
	2764

	54
	球墩庙
	120.667285
	30.468359
	约3户，9人
	自然村
	
	西
	2184
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图2-1  本项目环境空气保护目标图

(2) 地表水环境保护目标
据调查，项目附近地表水为麻泾港及其支流，属于杭嘉湖麻泾港海宁工业用水区(330481FM220234000150)，水质目标为Ⅲ类。附近无饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等水环境保护目标。
(3) 地下水环境保护目标
据调查，项目所在区域无具有饮用水开发利用价值的含水层，集中式饮用水水源和分散式饮用水水源地以及地下水的环境敏感区，主要地下水环境保护目标为所在区域的潜水含水层地下水。
(4) 声环境保护目标
根据声环境评价范围及现场调查，项目周边200m范围声环境敏感点具体如下。
表2-26   本项目声环境保护目标一览表(现状)
	名称
	空间相对位置/m
	距离厂界最近距离/m
	方位
	环境功能区
	声环境保护目标情况说明

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	凤仪景苑
	248
	283
	3
	103
	N
	二类
	本项目周边敏感点建筑物采用砖混结构，二层，朝北，楼层高度约6-9m

	以项目厂区西南角为坐标原点（0，0）


(5) 土壤环境保护目标
据调查，项目土壤环境评价范围内的现状敏感目标为北侧隔墙的农田、北侧约103m处的凤仪景苑居住用地。
(6) 环境风险保护目标
根据现场勘查，项目周边3km风险评价范围内保护目标如下：
表2-27   本项目环境风险保护目标一览表
	环境要素
	保护目标

	环境风险
	序号
	名称
	方位
	距离(m)
	属性
	人口数/人

	
	1
	先锋村
	北
	100
	行政村
	5100

	
	2
	新场村
	南
	650
	行政村
	2910

	
	3
	柏士村
	西
	2470
	行政村
	4028

	
	4
	马桥集镇
	东南
	1310
	行政村
	3500

	
	5
	马桥村
	东
	1960
	行政村
	3236

	
	6
	正阳村
	南
	1180
	行政村
	2237

	
	7
	新塘村
	东南
	2150
	行政村
	3273

	
	8
	永胜村
	西南
	2750
	行政村
	2206

	
	9
	东长村
	北
	2080
	行政村
	8954

	
	10
	双合村
	东北
	1910
	行政村
	1680

	
	11
	麻泾港
	东
	1380
	地表水
	/
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图2-2  本项目环境风险保护目标图
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2、 规划保护目标
根据《海宁市国土空间总体规划（2021-2035年）》中心城区国土空间现状图及规划用途分区图可知，项目南侧毗邻厂界区域，现状为杰玛高科涂层织物公司等工业企业，用地性质为工业用地，规划用地性质为居住区，随着规划实施，本项目搬迁后，对南侧规划居住区的影响也随之消失。
[bookmark: _Toc19799][bookmark: _Toc19605]2.6 相关规划及环境功能区划
2.6.1 《海宁市国土空间总体规划（2021-2035年）》
一、规划期限
规划期限：2021-2035年。
2、 主体功能定位
落实浙江省、嘉兴市对海宁市及各街道主体功能区定位。衔接省级规划，明确海宁市县级主体功能分区为城镇化优势地区。海宁市乡镇主体功能主要涉及城镇化优势地区、城镇化潜力地区、农产品主产区、生态经济地区四类基本类型，以及历史文化资源富集地区附加类型。
重点将海宁市发展核心片区划分为城镇化优势地区，完善新型城镇化战略格局。包括：中心城区四街道、许村镇。全面强化杭海新区与杭州主城的联系，推动重大战略平台建设。提升综合服务能力，做精做美城区品质风貌，加大空间要素保障，提升土地利用效率。
重点将城镇化优势发展区周边且具备一定发展基础的城镇划分为城镇化潜力地区。包括：长安镇、黄湾镇、斜桥镇、丁桥镇。分类引导城市组团能级提升与功能完善，加快培育新发展动能，推动平台整合与要素集中高效利用，推动城镇联动、镇村融合发展。
农产品主产区主要为其他乡镇，包括周王庙镇、盐官镇、袁花镇。强化耕地和永久基本农田规模化、集中化建设，重点发展规模化经营，充分提升农产品保障供给能力。
3、 国土空间总体格局
结合市域空间发展策略和国土空间保护利用趋势判断，强化市域保护与开发整体协调，规划构建“一主两副一区两带”的总体空间格局。
“一主”即一个主中心（中心城区），包括硖石、海洲、海昌、马桥四个街道和斜桥、丁桥两个镇。明确中心城区发展方向，优化中心城区功能布局。以海州路和海宁大道为主轴线，强化中心城区主核心，串联城北产城融合片、城南产城融合片、斜桥城区片、丁桥城区片四个片区。推进市区火车站交通枢纽提升改造，联动金三角区块，打通交通堵点，促进城北与市区融合发展。完善行政文化商务核和鹃湖国际创新核功能，提升皮革城综合服务功能，高标准建设城西中央商务区，推进马桥、丁桥、斜桥联动发展。
“两副”即长安-许村和尖山-袁花两个副中心。其中，长安-许村副中心，包括长安（高新区）、许村镇，重点抓住杭州城市东拓和千万人口大都市要素外溢机遇，对标杭州钱江新城、钱江世纪城，打造拥江发展、深度融杭的市域西部综合型服务副城，建设成为拥江发展的产业高地和深度融杭的品质新城。深化与钱塘区、临平区战略合作，推进海宁与钱塘区共创国家级新区，加快临平海宁合作区块开发建设。高水平建设杭海数字新城和钱塘国际新城，打造海宁跨越发展新增长极。尖山-袁花副中心强化适应从招商引资为主到产城并重的新定位，以高端化、国际化、未来化为导向，抓住市区南拓和区域轨道交通谋划的机遇，完善住、行、学、医、休闲活动等配套功能，吸引人气，加快产城融合，打造市域东部增长极。依托鹃湖国际科技城创新优势，强化产学研合作。强化与杭州钱塘新区和绍兴滨海新区的互动。
4、 完善空间布局
加强工业用地集聚发展，整合现有工业园区，调整老城区内部分工业用地性质，提升土地价值，优化中心城区环境。加强电子信息、高端装备制造、新能源等新兴产业发展，加强产业配套功能建设，形成产城融合的综合性新区。规划工业用地主要集中于海宁经济开发区、航空产业片区、三桥片区、马桥工业片区、斜桥工业片区、丁桥工业片区等区域。
符合性分析：本项目位于嘉兴市海宁市马桥街道镇北路2号，根据《海宁市国土空间总体规划（2021-2035年）》中用地性质现状图及本项目产权证明，项目用地性质属于工业用地，符合国土空间总体规划中现状用地性质的相关要求。另根据国土空间总体规划中中心城区国土空间规划用途分区图可知，本项目规划用地为居住生活区，待规划实施后，本项目将按照规划中针对工业用地的相关要求配合相关单位实施，相关部门意见及企业承诺见附件。
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图2-3  本项目用地性质现状图
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图2-4  本项目用地性质规划图
2.6.2 《浙江省印染产业环境准入指导意见》符合性分析
根据浙江省生态环境厅《关于印发《浙江省生活垃圾焚烧产业环境准入指导意见》等15个环境准入指导意见的通知》（浙环发〔2025〕6号）中附件5，本项目与浙江省印染产业环境准入指导意见符合性分析如下。
表2-28   本项目与浙江省印染产业环境准入指导意见符合性分析表
	款项
	内容
	项目情况
	符合性

	空间准入要求
	项目选址应符合国土空间规划、生态环境分区管控等要求。
新（迁）建、扩建印染项目应布设在产业园区，并符合园区规划环评要求。
缺水或水资源匮乏或水环境功能区不达标地区原则上不得新（迁）建印染项目。
	本项目在现有空置厂房内建设，项目选址符合国土空间规划、生态环境分区管控等要求。
本项目选址位于产业园区外，但本项目属于原址改扩建，涉及技改部分，主要针对现有1#生产线新增表处线，提高设备自动化，降低现有表处线的生产负荷。
本项目不属于新（迁）建印染项目。
	符合

	工艺与装备
	鼓励采用《印染行业绿色低碳发展技术指南》中的绿色低碳的工艺和装备。
连续式水洗装置要密封性好，并配有逆流、高效漂洗及热能回收装置；间歇式染色设备浴比应在1:8（含）以下，浴比在1:6（含）以下的间歇式染色设备数量占比高于50%（丝、毛产品染色除外）。拉幅定形设备应配套安装废气收集处理和余热回收装置。
	本项目不涉及左列生产工序，不涉及《印染行业绿色低碳发展技术指南》中所列工序。
	符合

	污染防治措施
	碱减量和含铬等一类重金属的工艺废水应单独设置预处理设施，鼓励回收对苯二甲酸；丝光机应配备淡碱回收装置。应建有中水回用设施，冷却水、冷凝水等分质回用。项目水重复利用率达到45％以上。工艺废水管道应架空敷设或明沟明渠铺设。
新鲜水取水量棉、麻、化纤及混纺机织物，纱线、针织物，精梳毛织物，真丝绸机织物（含练白）分别不超过1.4吨水/百米、2.0吨水/百米、13.0吨水/百米、85.0吨水/吨，单位产品基准排水量分别不超过1.3吨水/百米、1.8吨水/百米、12.0吨水/百米、78.0吨水/吨。
项目排放的废水污染物应符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287—2012）等要求。
	本项目不涉及左列生产工序。
	符合

	
	对所有产生的废气实现“应收尽收”，定形废气收集率应达到97%以上，油烟去除率应达到80%以上；应定期清洁定形机废气治理设施并对油剂进行回收。禁止建设企业自备燃煤设施。
纺织品后整理加工优先选用非溶剂型原辅料，禁止使用挥发性有机物（VOCs）含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）大于等于10%的涂层、烫金、复合、植绒、印花等工序应进行密闭收集，确实无法密闭的，应当采用集气罩等局部收集方式。
项目排放的废气污染物应符合《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962—2015）等要求。
	本项目涂层烘干废气经“冷凝+高压静电+除臭装置”处理后，可确保油烟去除效率大于80%以上，建设单位厂内无燃煤设施。
本项目涉及有机溶剂，烘干、表处废气可做到“应收尽收”，其中表处工序设置密闭空间，烘干工序无法密闭，采用半包围集气罩进行局部收集。
本项目废气污染物经废气污染防治措施处理后，可满足《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962—2015）等标准要求。
	符合

	
	根据“资源化、减量化、无害化”的原则，采取措施减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用。贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。定形废油等危险废物贮存设施设置、信息记录存档、转移处置应遵守相关规定要求。定形废油、印染污泥等应规范处置，防范二次污染。
危险废物和一般工业固体废物贮存和处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）等要求。
	本项目产生的固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
危险废物贮存设施设置、信息记录存档、转移处置应遵守相关规定要求。
本项目危险废物和一般工业固体废物贮存和处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）等要求。
	符合

	
	对存放涉及有毒有害物质的场所采取防腐蚀、防渗漏、防泄漏、防流失、防扬散、防水等防止污染环境的措施。固体废物贮存场所的地面应做硬化、防渗处理，污水收集和处理池（包括应急池）应进行防腐防渗处理。
严格控制新污染物的产生与排放，按照重点管控新污染物清单要求，采取禁止、限制、限排等环境风险管控措施。
	本项目新建危废间要求采取防腐蚀、防渗漏、防泄漏、防流失、防扬散、防水等防止污染环境的措施。固体废物贮存场所的地面已做硬化、防渗处理。
本项目不涉及新污染物。
	符合

	
	优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）要求。
	本项目主要产噪设备位于厂区中部空置厂房内部，通过优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺降低本项目产生的噪声污染，且本项目厂界噪声经预测，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）要求。
	符合

	环境风险
	应提出合理有效的环境风险防范措施，严控项目环境风险。按规定提出突发环境事件应急预案编制要求，并设置事故应急池，防止事故废水外溢。
	本项目实施后，将按照规定修订突发环境事件应急预案编制。
	符合

	温室气体排放
	编制环境影响报告书的印染项目须将碳排放评价内容纳入建设项目环境影响评价。鼓励对冷凝水、冷却水进行余热回收。推进工业生产过程温室气体与大气污染物协同控制，探索降碳工艺和低碳工艺，制定温室气体减排计划，通过跟踪和推动实现策略性减污降碳。加强非二氧化碳温室气体排放管理。
	本项目已设置碳排放评价内容。
	符合

	总量控制
	项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮、总氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物，还应关注铬、锑、总氮等污染因子。
项目所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的因子，原则上其对应的国家实施排放总量管控的重点污染物实行区域等量削减。项目所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的因子，其对应的主要污染物须进行区域2倍削减。二氧化氮超标的，对应削减氮氧化物；细颗粒物超标的，对应削减二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物；臭氧超标的，对应削减氮氧化物和挥发性有机物。实施环杭州湾区域沿海城市新（改、扩）建涉氮建设项目总氮等量和减量替代制度，未完成入海河流总氮考核目标的流域，实行总氮1.2倍减量替代。
	本项目总量控制指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物。本项目实施后，将严格按照区域削减替代要求，进行削减替代。
	符合


综上，项目符合《浙江省印染产业环境准入指导意见》中相关要求。
2.6.3 《< 长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析
对照《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》中相关要求，本项目建设与其符合性分析见下表。
表2-29   本项目与长江经济带发展负面清单指南符合性分析表
	序号
	文件要求
	项目情况
	符合性

	1
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。 
	本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目，本项目产品不属于《环境保护综合目录》中的高污染产品
	符合

	2
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目
	符合

	3
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。
	本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不涉及《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目。
	符合

	4
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。
	本项目不涉及产能置换。
	符合

	5
	禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目已通过节能审查，已取得《海宁市发展和改革局关于浙江锦达膜科技有限公司年产1800万平方米环境用高性能建筑材料技改项目节能报告的审查意见》，具体见附件。
	符合


综上，项目符合《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》中相关要求。
2.6.4 《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》（浙美丽办〔2022〕26号）符合性分析
根据《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》（浙美丽办〔2022〕26号）：“附件4 工业企业废气治理技术要点”，本项目符合性如下：
表2-30   本项目与浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案符合性分析表
	内容
	具体要求
	本项目情况
	符合性

	低效治理设施改造升级相关要求
	对于采用低效VOCs治理设施的企业，应对照《浙江省重点行业挥发性有机物污染防治技术指南》排查废气处理技术是否符合指南要求不符合要求的应按照指南和相关标准规范要求实施升级改造。
	经对照《浙江省纺织染整行业挥发性有机物污染防治可行技术指南》，本项目废气处理工艺属于可行技术，本项目各废气收集按技术指南的要求进行设计，符合指南要求。
	符合

	
	典型的除臭情形主要包括：废水站废气处理（高浓度有机废水调节池除外），橡胶制品企业生产废气处理（溶剂浸胶除外），废塑料造粒、加工成型废气处理，使用ABS及其他有异味塑料原料的加工成型废气处理，使用UV涂料、含不饱和键且异味明显VOCs成分（如低浓度的苯乙烯）的涂料等涂装废气处理，低浓度沥青烟气的除臭单元，生物发酵、农副食品加工、垃圾中转站恶臭异味处理等。
	本项目涂层和复合废气采用“冷凝+高压静电+除臭”的组合工艺；针对异味（恶臭）废气采取了处理措施。
	符合

	
	采用吸附技术的企业，应按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026— 2013）、《浙江省分散吸附—集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》进行设计、建设与运行管理。颗粒状吸附剂的气体流速不超过0.6米/秒，纤维状吸附剂的气体流速不超过0.15米/秒，废气在吸附层中的停留时间一般不低于0.75秒。有机聚合物加工或其他生产工序的进口VOCs浓度很低时可适当降低相关参数要求。采用活性炭作为吸附剂的企业，宜选用颗粒状活性炭。颗粒状活性炭的碘值不宜低于800mg/g。活性炭分散吸附技术一般适用于VOCs产生量不大的企业，活性炭的动态吸附容量宜按10-15%计算。吸附装置应做好除颗粒物、降温、除湿等预处理工作，吸附前的颗粒物或油烟浓度不宜超过1mg/m3，废气温度不应超过40℃，采用活性炭吸附的相对湿度不宜超过80%。对于含有较多漆雾的喷涂废气，不宜采用单一水喷淋预处理，应采用多级干式过滤措施，末道过滤材料的过滤等级不应低于F9，并根据压差监测或其他监测方式，及时更换过滤材料。
	本项目废气处理不采用吸附技术。
	符合

	
	采用单一或组合燃烧技术的企业，催化燃烧装置应按照《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027-2013）进行设计、建设与运行管理，蓄热燃烧装置应按照《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ1093—2020）进行设计、建设与运行管理。相关温度、开关参数应自动记录存储，保存时间不少于5年。
	本项目表处废气采用RTO蓄热燃烧装置进行处理，该装置将严格按照《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ1093—2020）进行设计、建设与运行管理。
	符合

	
	新建、改建和扩建涉VOCs项目不使用低温等离子、光氧化、光催化等低效治理设施（恶臭异味治理除外）。
	本项目不使用低温等离子、光氧化、光催化等低效治理设施。
	符合

	VOCs无组织排放控制相关要求
	优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集废气的方式，并保持微负压运行。密闭空间或全密闭集气罩常开开口面（进出通道、窗户、补风口等）的控制风速参照《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）附录D执行，即与车间外大气连通的开口面控制风速不小于1.2米/秒；其他开口面控制风速不小于0.4米/秒。
当密闭空间或全密闭集气罩内需要补送新风时，净抽风量应满足控制风速要求，否则应在外层设置双层整体密闭收集空间，收集后进行处理。
	本项目涂层和表处生产线中涂层和表处工段全封闭，仅留两端进出口，并于烘干装置进出口设置集气罩集气；废气收集措施均符合要求。
	符合

	
	开放环境中采用局部集气罩方式收集废气的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3米/秒。
	本项目烘干装置两端进出口设置有半包围集气罩，集气罩开口面风速≥0.3m/s。
	符合

	
	根据行业排放标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，做好工艺过程和公用工程的VOCs无组织排放控制。完善非正常工况VOCs管控，不得进行敞开式退料、清洗、吹扫等作业。火炬燃烧装置原则上只用于应急处置，应安装温度、废气流量、助燃气体流量等监控装置，并逐步安装热值检测仪。
	根据《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，企业将针对工艺过程和公用工程采取VOCs无组织排放控制措施。项目不涉及敞开式退料、清洗和吹扫等作业。不涉及火炬燃烧装置。
	符合


综上，项目符合《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》（浙美丽办〔2022〕26号）中相关要求。
2.6.5 《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》符合性分析
本项目主要进行涂层后整理，生产过程会产生恶臭，根据《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》，本项目符合性（参照表D.6纺织染整行业排查重点与防治措施）如下：
表2-31   本项目与浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）符合性分析表
	排查重点
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	高污染原辅料替代、生产工艺环保先进性
	染色工序使用环保型染料及助剂
	本项目不涉及。
	符合

	
	涂层整理工序使用水性涂层浆，优先使用单一组分溶剂的涂层浆
	本项目使用D60溶剂油，根据MSDS，其成分含量＞99%，属于单一组分溶剂。
	符合

	物料调配与运输方式
	醋酸、二甲基甲酰胺（DMF）、二甲基乙酰胺（DMAC）、二甲苯等大宗液态有机物采用储罐储存，设置氮封系统或其他等效设施，物料装卸采用平衡管等密闭装卸系统
	本项目不涉及醋酸、二甲基乙酰胺、二甲苯原辅材料的使用，项目使用DINP、DOTP均采用储罐储存，D60溶剂油采用吨桶储存，储罐设有氮封，装卸采用平衡管抑制无组织。
	符合

	
	浆料或涂层浆调配在密闭的调浆间中进行，禁止敞开、半敞开式调配
	本项目已设置密闭配料间用于浆料配置。
	符合

	
	优先采用集中供料系统；无集中供料系统时采用密闭容器封存，缩短转运路径。
	本项目大宗液体增塑剂等有机物采用泵送供料，其余小宗物料转移采用密闭容器封存，各类液体化学原料均为密闭桶装保存。
	符合

	
	涂层、复合等作业结束后将剩余物料送回调配间或储存间，已用完的空桶及时密闭并存放至危废间
	本项目生产过程中剩余原料回收入桶后密封保存至液体原料仓库；废包装桶保存至危废仓库。
	符合

	生产设施密闭性
	定型生产过程中，热定型机烘箱全封闭，仅预留产品进、出口通道，收集烘干段所有风机排风或管道排风
	本项目不涉及定型工序，但烘干工序仅预留产品进、出口通道，采用半包围集气罩进行收集。
	符合

	废气收集方式
	在不影响生产操作的同时，尽量减小密闭换风区域，提高废气收集处理效率，降低能耗
	本项目表处剂调配间及表处间经整体集气处理后排放，密闭操作间内布局紧凑，废气收集效率较高。
	符合

	
	因特殊原因无法实现全密闭的，采取有效的局部集气方式，控制点位收集风速不低于0.3m/s
	本项目涂层烘干废气经收集处理后排放（集气罩开口处风速≥0.3m/s）。
	符合

	危废库异味管控
	涉异味的危废采用密闭容器包装并及时清理，确保异味气体不外逸
	本项目涉及异味及挥发性的危险废物均采用密闭容器包装，确保异味气体不外逸。
	符合

	
	对库房内异味较重的危废库采取有效的废气收集、处理措施
	本项目危险废物异味相对较轻，采用密闭容器包装，故不作废气收集、处理。
	符合

	废气处理工艺适配
	油烟废气采用高压静电处理技术，废气先进行降温预处理，必要时增加末端除臭处理工艺
	本项目涂层烘干废气拟采用“冷凝+静电除油+除臭装置”进行处理。
	符合

	
	高浓度VOCs废气优先采用冷凝、吸附回收等技术对废气中的VOCs回收利用，并辅以催化燃烧、热力燃烧等治理技术实现达标排放及VOCs减排。中、低浓度VOCs废气有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理
	本项目表处过程产生的高浓度VOCs废气拟采用“RTO蓄热燃烧装置”进行处理。
	符合

	环境管理措施
	根据实际情况优先采用污染预防技术，并采用适合的末端治理技术。按照HJ944的要求建立台账，记录含 VOCs原辅材料的名称、采购量、使用量、回收量、废弃量、去向、VOCs含量，污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，过滤材料更换时间和更换量，吸附剂脱附周期、更换时间和更换量，催化剂更换时间和更换量等信息。台账保存期限不少于三年。
	企业已建立原辅材料台账，按要求进行台账记录，定期存档，保存时间按照近3年记录。
	符合


综上，项目符合《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》中相关要求。
2.6.6 《海宁市纺织印染行业挥发性有机物（VOCs）深化治理要求》符合性分析
对照《海宁市纺织印染行业挥发性有机物（VOCs）深化治理要求》要求，本项目实施后与深化治理要求符合性见下表。
表2-32   本项目与海宁市纺织印染行业深化治理要求符合性分析表
	排查重点
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	加强源头控制
	染料、色浆、冰醋酸、柔软剂、抗静电剂、涂层浆、稀释剂等原辅材料必须密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定；并应提供正规厂家的供货信息、化学品安全说明书（MSDS）等材料，并建立管理台账
	本项目原辅材料均密闭存放，且具有正规厂家的供货信息、化学品安全说明书（MSDS），详见文本附件，企业已建立管理台账。
	符合

	
	醋酸、二甲基甲酰胺（DMF）、甲苯等大宗有机液态有机物应采用储罐储存，宜设置氮封系统，物料装卸应采用安装平衡管的密闭装卸系统
	本项目DINP、DOTP增塑剂采用储罐储存，已设置氮封系统，二甲基甲酰胺（DMF）、甲苯均采用密闭桶装暂存。
	符合

	
	浆料或涂层浆调配应在密闭的调浆间中进行，禁止敞开式、半敞开式调配；即用状态下溶剂型涂层浆日用量大于630L的企业宜采用中央供料系统；无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存，缩短转运路径
	本项目已设置密闭调浆间，本项目原辅料转运应采用密闭容器封存。
	符合

	加强废气收集
	所有产生的废气实现“应收尽收”，并必须配备有效的废气收集系统，减少VOCs排放。主要包括液体有机化学品储存呼吸废气、印花烘干（含蒸化、数码印花、转移印花）废气、烫金废气、复合废气、高温压花废气、静电植绒废气、涂层及烘干废气、定型机废气、调浆废气、制网间废气等。其中，原纸印刷废气的治理参照印刷行业VOCs深化治理规范执行，PVC膜生产废气的治理参照橡塑制品行业VOCs深化治理规范执行。
	本项目所有废气已做到“应收尽收”，涂层及烘干废气、调浆废气等均进行有效收集后进入废气处理装置处理。本项目与橡塑制品行业VOCs深化治理规范符合性分析见下文。
	符合

	
	涂层机上浆区域应建设局部密闭装置且与烘箱进口密闭衔接；烘箱应全封闭，仅预留产品进、出口通道，并尽量压缩进、出口通道尺寸，收集烘干段所有风机排风或管道排风；烘箱的出口上方应设置吸风罩
	本项目生产线表处工段全封闭，涂层烘干工序仅留两端进出口，并于进出口设置集气罩集气。
	符合

	
	调浆间、制网间等应实施车间密闭，其他存在VOCs排放的车间，生产线确实不具备密闭条件的，也应实施生产车间密闭；生产车间除人员和物流通道以外，对车间其余门、窗实施物理隔断封闭（关闭）；对人员和物流通道安装红外线、地磁等感应式自动门
	本项目已设置密闭调浆间及表处配置间，其中表处配置间进行整体密闭收集。
	符合

	
	密闭生产线/车间应同步建设换风系统、危险气体自动报警仪等设备和装置，保证安全生产和职业卫生要求
	企业将落实危险气体自动报警仪等设备和装置，保证安全生产和职业卫生要求。
	符合

	提升废气处理水平
	对DMF等水溶性、高沸点的涂层废气，应建设三级及以上水喷淋吸收设施回收溶剂，并及时更换设定浓度的吸收液；对其他高浓度、溶剂种类单一的涂层废气，如甲苯、二甲苯、乙酸丁酯等溶剂废气，应采取冷却+吸附浓缩冷凝回收法进行回收利用
	本项目废气成分较为复杂，回收利用难度较大，DMF等有机废气均进入RTO蓄热燃烧装置进行处理。
	符合

	
	其他使用非溶剂型原辅材料的企业，上述工艺有组织废气也应建设相应的VOCs处理设施。所有排放的工艺有组织废气如臭气浓度（无量纲）无法达到《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）的要求，还应在末端再增加氧化除臭处理设施
	本项目涂层烘干废气拟采用“冷凝+静电除油+除臭装置”进行处理。
	符合

	
	非水溶性组分的废气不得仅采用水或水溶液喷淋吸收方式处理。低温等离子体或光催化技术原则上仅限用于处理恶臭气体，并应与水吸收技术结合使用。酮类有机物慎用活性炭吸附处理
	本项目不采用低温等离子体或光催化技术处理恶臭气体，不涉及酮类有机物。
	符合

	加强日常管理
	企业应落实专人负责废气收集、处理设施的运行管理和维护保养，遇有非正常情况应及时向当地环保部门进行报告并备案
	企业将落实专人负责废气收集、处理设施的运行管理和维护保养，遇有非正常情况应及时向当地生态环境部门进行报告并备案。
	符合

	
	设计含VOCs原辅材料使用、设施运行管理、设施维护保养等管理台账，相关人员按实进行填写备查
	企业已建立原辅材料使用、设施运行管理、设施维护保养等管理台账，按实进行填写备查。
	符合

	
	按要求设置危险废物仓库，废油剂、废桶等按危险废物储存和管理
	本项目危废暂存库，能满足本项目日常危废暂存要求。
	符合


综上，项目符合《海宁市纺织印染行业挥发性有机物（VOCs）深化治理要求》中相关要求。
2.6.7 《海宁市橡塑制品行业挥发性有机物（VOCs）深化治理规范》符合性分析
本项目与《海宁市橡塑制品行业挥发性有机物（VOCs）深化治理规范》中相关内容符合性分析如下。
表2-33   本项目与海宁市橡塑制品行业深化治理规范符合性分析表
	分类
	内容
	判断依据
	本项目情况
	符合性

	原则性规定
	加强源头控制
	禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废 塑料和再生胶作为生产原辅料，限制使用其 他废塑料颗粒、再生胶作为生产原辅材料。禁止使用加工过程中产生较大臭味的原料（如聚甲醛等）。禁止从事橡胶为原料的电 缆线制造。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。
	本项目使用的糊树脂主要成分PVC，不涉及生物污染、有毒有害物质，无较大臭味，不涉及露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。
	符合

	
	
	采购的塑料粒子、橡胶、添加剂应提供正规厂家的供货信息、化学品安全说明书（MSDS）等材料，并建立管理台账。
	本项目采购的PVC树脂均为正规厂家生产，建设单位已按要求建立台账管理。
	符合

	
	加强废气收集
	所有产生VOCs和恶臭的废气实现“应收尽收”，并必须配备有效的废气收集系统，减少VOCs排放。橡胶制品主要包括塑炼、混炼、压延、硫化、定型、脱硫、打浆、浸胶等生产环节以及溶剂储罐等产生的废气；塑料制品主要包括破碎、配料、干燥、塑化挤出、混炼、发泡（含熟化、成型等）等生产环节产生的废气。其中，印刷废气的治理参照印刷行业VOCs深化治理规范执行。
	本项目涂层线烘干产生的有机废气采用“冷凝+高压静电+除臭装置”处理，表面处理有机废气采用RTO装置处理。
	符合

	
	
	非水溶性组分的废气不得仅采用水或水溶液喷淋吸收方式处理。低温等离子体或光催化技术原则上仅限用于处理恶臭气体，并应与水吸收技术结合使用。臭氧法宜与吸收技术配套使用。
	本项目不采用低温等离子体或光催化技术处理恶臭气体，不涉及酮类有机物。
	符合

	
	加强日常管理
	企业应落实专人负责废气收集、处理设施的运行管理和维护保养，遇有非正常情况应及时向当地环保部门进行报告并备案。
	企业将落实专人负责废气收集、处理设施的运行管理和维护保养，遇有非正常情况应及时向当地生态环境部门进行报告并备案。
	符合

	
	
	设计含VOCs原辅材料使用、设施运行管理、设施维护保养等管理台账，相关人员按实进行填写备查。
	企业已建立原辅材料使用、设施运行管理、设施维护保养等管理台账，按实进行填写备查。
	符合

	
	
	按要求设置危险废物仓库，废催化剂、废活性炭等按危险废物储存和管理。
	本项目危废暂存库，能满足本项目日常危废暂存要求。
	符合

	执行的标准规范
	加强废气收集
	工位或生产线密闭时，密闭间换气次数建议不小于20次/小时；车间密闭时，密闭间换气次数建议不小于8次/小时；所有密闭间最大开口处的截面控制风速不小于0.5米/秒。
	本项目表处间全密闭，换气次数不小于40次/小时，最大开口处的截面控制风速不小于0.5米/秒进行设计。
	符合

	
	
	排风罩设计应符合《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）要求，上吸式集气罩尽量降低集气罩高度，污染源产生点（非罩口）的控制风速不低于0.25米/秒。
	本项目涂层烘干工序设置半包围集气罩，同时采用降低集气罩高度提升废气收集效果，污染源产生点（非罩口）的控制风速不低于0.25米/秒。
	符合

	
	
	企业收集废气后，应满足厂区内VOCs无组织监控点的非甲烷总烃任何1小时平均浓度不超过10毫克/立方米，任何瞬时一次浓度不超过50毫克/立方米。监控点应放在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1 m，距离地面1.5 m以上位置；如厂房不完整，则放在操作工位下风向1m，距离地面1.5 m以上位置；监控点的数量不少于3个，并以浓度最大值的监控点来判别是否达标。
	本项目要求建设单位按照规范在厂界下风向设置监控点定期进行监测。
	符合

	
	
	废气收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）及相关规范的要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。
	废气管路标明走向，废气收集和输送满足相关技术导则和规范要求。
	符合

	
	提升废气处理水平
	吸附设施的进气温度应不超过40℃。采用颗粒状吸附剂时气体流速应不大于0.50米/秒，采用蜂窝状吸附剂时气体流速应不大于1.00米/秒，装填吸附剂的停留时间不小于1秒。采用沸石吸附剂时，气体流速不超过4.00米/秒，装填吸附剂的厚度不小于0.5米。当采用一次性活性炭吸附时，按废气处理设施的VOCs进口速率计算每日的VOCs去除量，进而按照15%的活性炭吸附容量核算活性炭更换周期，定期更换活性炭并保存购买、危废委托处理凭证备查。
	本项目废气处理不采用吸附技术。
	符合

	
	
	每万立方米/小时的高压静电设施设计功率不小于3千瓦，油烟净化效率不小于80%。
	本项目高压静电处理设施设计将按照左列参数进行设计。
	符合

	
	
	严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）建设废气处理设施的进出口采样孔、采样平台。
	本评价要求建设单位按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）设置符合要求的采样口。
	符合


综上，项目符合《海宁市橡塑制品行业挥发性有机物（VOCs）深化治理规范》中相关要求。
2.6.8 《太湖流域管理条例》符合性分析
《太湖流域管理条例》于2011年8月24日经国务院第169次常务会议通过，自2011年11月1日起施行，项目与其中有关条款的符合性分析如下。
表2-34   本项目与太湖流域管理条例符合性分析表
	条款
	内容
	本项目情况
	符合性

	第八条
	禁止在太湖流域饮用水水源保护区内设置排污口、有毒有害物品仓库以及垃圾场；已经设置的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。
	项目不在饮用水水源保护区范围，废水纳管排放，不单独设置排污口。
	符合

	第二十八条
	排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。
禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的应当依法关闭。
在太湖流域新设的企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。
	项目采取先进的设备和技术工艺进行生产，符合清洁生产要求。外排废水纳入市政污水管网，并严格执行总量控制制度。
	符合

	第二十九条
	新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：
(一)新建、扩建化工、医药生产项目；
(二)新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；
(三)扩大水产养殖规模。
	本项目不属于左列项目，不在主要入太湖河道岸线内及两侧1000m范围；废水纳管排放不新建排污口。
	符合

	第三十条
	太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：
(一)设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；
(二)设置水上餐饮经营设施；
(三)新建、扩建高尔夫球场;
(四)新建、扩建畜禽养殖场；
(五)新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；
(六)本条例第二十九条规定的行为。
	本项目不在太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，不在其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内。
	符合


综上，项目符合《太湖流域管理条例》中相关要求。
2.6.9 《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析
本项目与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析见下表。
表2-35   本项目与浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案符合性分析表
	序号
	判断依据
	本项目情况
	符合性

	1
	优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。
	本项目拟建地位于海宁市马桥街道镇北路2号，用地性质符合海宁市国土空间规划要求，本项目原辅料不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂；项目符合《产业结构调整指导目录（2024年版）》要求，项目不涉及国家及地方限制的工艺和设备。
	符合

	2
	严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。
	本项目位于浙江省嘉兴市海宁市马桥街道产业集聚重点管控单元（编码ZH33048120008），符合三线一单生态环境分区管控要求；新增废水和废气主要污染物总量在区域内调剂平衡。
	符合

	3
	全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。
	本项目生产装置自动化水平较高，生产过程中产生的有机废气做到“应收尽收”，设置密闭隔间及半包围集气罩等废气收集措施。
	符合

	4
	严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组
织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。
	本项目按要求严格控制无组织排放，浆料采用密闭容器厂内转移，未使用状态下密闭暂存；本项目生产线涂层和表处工段全封闭，烘干装置仅留两端进出口，并于进出口设置半包围集气罩集气，表处剂调配废气经收集后送至废气处理系统，减少了VOCs无组织排放。
	符合

	5
	全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。石油炼制、石油化学、合成树脂企业严格按照行业排放标准要求开展LDAR工作；其他企业载有气态、液态VOCs物料设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。
	本项目不涉及。
	符合

	6
	建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。
	项目涂层烘干合废气采取“冷凝+高压静电+除臭”的组合工艺，属于可行技术，符合排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》（HJ861-2017）和《浙江省印染行业污染防治技术指南》的要求。
	符合

	7
	加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
	本项目按照左列要求落实实施，VOCs治理设施发生故障或检修时，生产装置可做到及时停止运行。
	符合

	8
	规范应急旁路排放管理。推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含VOCs排放的旁路。因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。应急旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装监控（如流量、温度、压差、阀门开度、视频等）设施等加强监管，开启后应做好台账记录并及时向当地生态环境部门报告。
	本项目不设置VOCs排放的旁路。
	符合


综上，项目符合《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》中相关要求。
2.6.10 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》符合性分析
经对照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评〔2021〕45号)，项目与其中相关要求符合性分析如下。
表2-36   本项目与环环评〔2021〕45号符合性分析表
	序号
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	1
	严把建设项目环境准入关：新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。
	本项目为环境用高性能建筑膜材的生产，其选址符合环保法律法规、总体规划、土地利用规划等相关要求，其污染物排放符合总量控制要求，符合区域碳排放达峰目标要求，也符合规划环评准入条件、《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》等相关要求。
	符合

	2
	落实区域削减要求：新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。
	项目实施后废气污染物经相应的防治措施处理后能有效控制污染，废水、废气污染物排放量将实行倍量区域替代削减，符合《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》相关要求，项目不涉及燃煤。
	符合

	3
	合理划分事权：省级生态环境部门应加强对基层“两高”项目环评审批程序、审批结果的监督与评估，对审批能力不适应的依法调整上收。对炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。
	本项目的审批权限在嘉兴市生态环境局，且本项目不属于本项目不属于炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目。
	符合

	4
	提升清洁生产和污染防治水平：新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。
	企业在设备选型上，认真贯彻国家产业政策、国家和行业节能设计标准，生产设备来自于国内较为先进的生产体系，不采用已公布淘汰的机电产品。项目设备的配置与生产工艺、产能规模总体适应，技术先进、性能可靠、经济适用，提高产品的生产效率，减少能源消耗量。
	符合

	5
	将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系:各级生态环境部门和行政审批部门应积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。
	本报告参照《浙江省生态环境厅关于印发实施<浙江省建设项目碳排放评价编制指南(试行)>的通知》(浙环函〔2021〕179)开展碳排放专项评价。
	符合


综上，项目符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》中相关要求。

2.6.11 《浙江省重点行业大气污染防治绩效分级技术指南纺织染整（试行）》符合性分析
本项目对照《浙江省重点行业大气污染防治绩效分级技术指南纺织染整（试行）》中的B级标准进行符合性分析，具体情况见下表。
表2-37   本项目与浙江省重点行业大气污染防治绩效分级技术指南纺织染整（试行）符合性分析表
	差异化指标
	B级企业
	本项目情况

	原辅材料
	1.低温染色全部使用无醛品种固色剂；
2.印花工序全部使用水性油墨或水性色浆（VOCs≤10%）；
3.整理工序：纯棉织物的防皱整理使用低甲醛类的整理助剂。复合、涂层、植绒、烫金工序：使用VOCs含量限值满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量（GB 33372-2020）》水性胶粘剂或本体型胶粘剂比例不低于60%。
	1.本项目不涉及；
2.本项目不涉及印花工序，不涉及油墨和色浆使用；
3.本项目的原料不涉及纯棉织物，整理助剂不涉及甲醛；项目涂层工序无胶粘剂原辅材料的使用。

	装备和工艺水平
	涂层、复合工序采用中央供浆系统
	本项目涂层工序未采用中央供浆系统，浆料由密闭容器厂内转移

	能源
	全部采用集中供热、天然气、电
	本项目烘干工序采用电加热装置，RTO助燃采用天然气等清洁能源

	无组织排放
	1.满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）特别控制要求；
2.储存过程：染料、浆料、助剂、整理剂等存储于密闭容器内或包装袋中，盛装的容器或包装袋存放于密闭的储库、料仓内；生产线旁非取用状态下的染料、助剂桶加盖密闭，并及时转移至暂存间。废染料、废助剂等含VOCs的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所。
	1.厂区内VOCs浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB
37822—2019）特别控制要求；
2.浆料等存储于密闭容器内或包装袋中，盛装的容器或包装袋存放于密闭储库内，生产线旁非取用状态下的浆料等原材料加盖密闭；
3.废浆料等含VOCs的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所。

	
	1.输送、调配过程：设置专门的染料称量间和调配间，并保持整体密闭，废气排至除尘和VOCs废气收集处理系统；印花调浆间需保持整体密闭并进行恶臭气体处理；
2.印花过程：溶剂清洗、烘干、蒸化环节废气收集处理。印花制网间废气进行单独收集处理；
3. 涂层、复合、植绒、烫金过程：设备整体密闭收集或车间整体密闭换风收集，无法密闭的应在上胶区设置顶吸罩进行废气收集，烘箱排风收集；
4.定型过程：烘箱密闭，保持微负压，烘道出口需设置集气罩进行烟气收集；车间内无明显的油烟。
	1.浆料称量、调配等过程于浆料制备间内实施，并对浆料制备间进行负压集气，废气污染物主要为颗粒物，废气采用“布袋除尘”处理工艺；
2.拟建项目不涉及印花工序；
3.项目涂层和表处工段均全封闭，烘干工序仅留两端进出口，保持微负压，进出口均设置半包围集气罩；
4.拟建项目不涉及定型工序。

	废气治理工艺
	1.烧毛、磨毛、拉毛等工序采用过滤、喷淋等除尘技术；
2.定型废气采用冷却+喷淋+高压静电等技术；
3.染料、助剂调配工序使用喷淋+过滤、吸附等工艺净化VOCs废气；
4.使用溶剂型胶粘剂、浆料、油墨时，采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥80%，年使用量10吨以下的可采用吸附法等技术；使用水性胶粘剂、浆料、水性油墨时，当车间或生产设施排气中非甲烷总烃（NMHC）初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施。
	1.本项目不涉及烧毛、磨毛、拉毛等工序；
2.本项目不涉及；
3.本项目表处剂调配废气采用“RTO蓄热燃烧装置”装置进行处理；
4.本项目表处废气采用“RTO蓄热燃烧装置”进行处理。

	污水收集和处理
	废水储存、处理设施，在曝气池及其之前加盖密闭或采取其他等效措施，并密闭排气至有机废气治理设施或脱臭设施。
	本项目仅排放生活污水。

	排放限值
	涂层
	1.染整油烟浓度不高于12mg/m3，PM浓度不高于12mg/m3，臭气浓度不高于300（无量纲）；
2.印花、涂层、复合、烫金、植绒工序TVOC排放浓度不高于50mg/m3，其他工序TVOC排放浓度不高于25mg/m3。
	项目涂层烘干废气采用“冷凝+高压静电+除臭装置”的组合工艺，染整油烟浓度≤12mg/m3、颗粒物浓度≤12mg/m3，臭气浓度≤300，TVOC排放浓度不高于50mg/m3。

	
	锅炉
	锅炉基准含氧量3.5%，PM、NOx排放浓度不高于10、50mg/m3。
	现有项目供热采用天然气导热油炉

	
	无组织
	1.厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m3、任意一次浓度值不高于20mg/m3；
2.其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。
	1.厂区内VOCs浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 
37822—2019）特别控制要求；
2.项目无组织废气排放执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）标准限值，乙酸酯类无组织排放参照执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)标准限值并从严执行，其中颗粒物、氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

	监测监控水平
	严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）规定的自行监测管理要求
	本项目实施后，企业将根据《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ 861-2017）和排污许可证的要求进行自行监测。

	环境管理水平
	环保档案
	1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；
2.排污许可证；
3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；
4.废气治理设施运行管理规程；
5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）
	1.企业将严格执行环评审批、环保“三同时”制度和排污许可管理制度；
2.企业已申领的排污许可证，项目实施后企业将重新申领排污许可证。 
3.企业已制定了废气达标排放长效管理机制、达标公示制度和定期巡查维护制度等，并根据要求将拟建项目纳入管理机制；
4.企业已制定了废气治理设施运行管理规程，并将拟建项目废气处理设施纳入运行管理；
5.项目实施后，企业将按照重新申领的排污许可证实施自行监测。 

	
	台账记录
	1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量）等；
2.废气污染治理设施运行管理信息（滤袋、吸附材料、静电除尘设施极板、极丝、清灰装置等废气治理设施耗材、吸收液、药剂等更换时间和更换量）；
3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；
4.主要原辅材料消耗记录；
5.设有废气应急旁路的，应有旁路启运历史记录、阀门维护和检修记录、向属地生态环境主管部门报告记录。
	1.企业已建立生产设施运行管理信息台账，项目实施后，企业将拟建项目生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量）纳入台账管理；
2.企业已建立废气污染治理设施运行管理信息台账，项目实施后，企业将把本项目废气污染治理设施纳入运行台账管理，包括滤袋、电极板清洗等废气治理设施耗材等；
3.企业已建立监测记录信息台账，项目实施后，企业将把本项目的污染排放口废气排放纳入监测记录信息台账管理；
4.企业制定了原辅材料消耗台账记录，项目实施后，企业将把本项目的原辅材料消耗纳入台账记录；
5.项目废气排放不设置旁路。

	
	人员配置
	配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力
	企业已制定环境管理制度，配备了专职环保人员

	运输方式
	1.物料、产品公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（不含国
五重型燃气车辆）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（不含燃气）；
2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（不含国五重型燃气车辆）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（不含燃气）；
3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80% 
	1.企业已向上下游客户提出了运输车辆要求，要求其实用国四排放标准（不含燃气）以上或新能源车进行运输；
2.厂区内未设置运输车辆； 
3.厂区内叉车等非道路移动机械可达国三排放标准。

	运输监管
	参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账
	企业将根据《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。


综上所述，本评价要求建设单位对现有供浆系统逐步改进，其余指标均可以满足《浙江省重点行业大气污染防治绩效分级技术指南纺织染整（试行）》中的B级标准。
	年产1800万平方米环境用高性能建筑膜材技改项目
	环境影响报告书




2.6.12 生态环境分区管控动态更新方案符合性符合性分析
根据《海宁市生态环境分区管控动态更新方案》，本项目位于“浙江省嘉兴市海宁市马桥街道产业集聚重点管控单元(ZH33048120008)”，本项目与生态环境分区管控动态更新方案相关要求符合性分析如下：
表2-38   本项目生态环境分区管控动态更新方案符合性分析
	生态环境分区管控动态更新方案
	有关要求
	本项目情况
	符合性

	浙江省嘉兴市海宁市马桥街道产业集聚重点管控单元
	空间布局约束
	1.优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入条件。
2.合理规划布局三类工业项目，控制三类工业项目布局范围和总体规模，鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升改造。
3.禁止新增钢铁、水泥和平板玻璃等行业产能，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求和产能置换实施办法；提高电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业环保准入门槛，控制新增污染物排放量。
4.严格限制新、扩建医药、印染、化纤、合成革、工业涂装、包装印刷、塑料和橡胶等涉VOCs重污染项目，新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。
5.合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、有污染和干扰的工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。
	1.本项目位于浙江省嘉兴市海宁市马桥街道镇北路2号，用地性质属于工业用地。
2.本项目属于三类工业项目，本次技改针对原有1#线新增表处线，提升设备自动化水平。
3.本项目不属于钢铁、水泥和平板玻璃，本项目新增污染物总量将在区域内进行平衡，削减替代。
4.本项目属于技改扩建项目，且涉VOCs排放，且排放量较大，本项目实施后将严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。
5.本项目厂界北侧有居民点凤仪景苑，厂界与居民点之间有围墙和生态绿地等隔离带，正常工况下不会对居民点产生较大影响。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。
2.新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平，推动企业绿色低碳技术改造。
3.新建、改建、扩建高耗能、高排放项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，强化“两高”行业排污许可证管理，推进减污降碳协同控制。
4.加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，深化工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。
5.加强土壤和地下水污染防治与修复。
6.重点行业按照规范要求开展建设项目碳排放评价。
	1.本项目严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。
2.项目属于扩建三类工业项目，企业拟引进先进的生产设备，同时采用生产工艺和污染治理工艺，污染物排放水平能够达到同行业国内先进水平。
3.根据本项目节能审查报告结论，本项目符合生态环境保护法律法规和相关法定规划。
4.本项目已实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后纳管排放。
5.企业将加强土壤和地下水污染防治工作，按要求做好分区防渗工作。
	符合

	
	环境风险防控
	1.定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。
2.强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。
	1.本项目不属于沿江河湖库工业企业。
2.本项目投产后按相关政策修订环境应急预案并做好相应风险防控措施。
	符合

	
	资源开发效率要求
	推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。
	本项目水资源能够有效利用，不涉及煤炭资源消耗，采用电能、天然气等清洁能源，且电能消耗相对不大。企业在日常管理中做好节能、节水管理，提高能源、资源利用效率。
	符合


综上可知，项目符合海宁市生态环境分区管控动态更新方案相关要求。
2.6.13 “三区三线”符合性分析
	年产1800万平方米环境用高性能建筑膜材技改项目
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根据《自然资源部办公厅关于浙江等省(市)启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》(自然资办函〔2022〕2080号)、《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》(自然资办函〔2022〕2072号)，“三区三线”中“三区”是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间，“三线”分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。本项目位于浙江省嘉兴市海宁市马桥街道镇北路2号，经对照浙江省“三区三线”划定成果，项目位于城镇开发边界内，城镇集中建设区，所在区域不涉及基本农田和生态环保红线。
[image: IMG_256]
图2-4  本项目“三区三线”图
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[bookmark: _Toc22458][bookmark: _Toc25305]第3章 现有项目概况与工程分析
[bookmark: _Toc16150][bookmark: _Toc124]3.1 现有项目概况
浙江锦达膜材科技有限公司现拥有全自动涂层生产线、剑杆织机、喷气织机、250万大卡油气两用锅炉等设备，具备年产1200万平方米高性能建筑膜材和柔性蓬盖材料、600万平方米高性能防水复合材料用基布、500万平方米篷布和1300万平方米防水布的生产能力，上述项目均已通过了海宁市环境保护局的审批及三同时验收。
2019年企业拟新增1条生产线(5#线)新型建筑膜材，同时对原有3#线进行技术改造，新增表面处理工序，故编制完成《浙江锦达膜材科技有限公司年产1200万平方米高性能产业用新型建筑膜材技改项目环境影响报告表》于2019年3月由嘉兴市生态环境局批复同意，批复文号为嘉环海建〔2019〕37号，该项目于2023年已完成自主验收。
现有项目环评审批手续见下表。
表3-1   现有项目审批及验收情况
	序号
	项目名称
	建设地点
	审批文号
	验收情况
	验收方式
	验收文号
	验收时间

	1
	年产1200万平方米高性能建筑膜材和柔性蓬盖材料项目
	海宁市马桥街道镇北路2号
	海环管〔2008〕166号
	已验收
	主管部门验收
	海环验（2009）081号
	2008.08.11

	2
	年产500万平方米篷布、1300万平方米防水布技改项目
	
	海环管〔2008〕254号
	已验收
	
	
	2008.12.08

	3
	油气两用锅炉技改项目
	
	海环马零备〔2016〕07号
	已验收
	自主验收
	HJ180284-YH
	2018.7

	4
	年产1200万平方米高性能产业用新型建筑膜材技改项目
	
	嘉环海建〔2019〕37号
	已验收
	自主验收
	/
	2023.2


3.1.1 现有项目产品方案
根据企业提供的2024年生产台账，现有项目产品方案见下表。
表3-2   现有项目产品方案
	序号
	产品名称
	单位
	审批年产量
	2024年实际产量
	达产率

	1
	篷布
	万m2/年
	500
	475
	95%

	2
	防水布
	万m2/年
	1300
	1150
	88%

	3
	高性能防水复合材料用基布
	万m2/年
	600
	544
	91%

	4
	高性能建筑膜材和柔性蓬盖材料
	万m2/年
	1200
	1114
	93%

	5
	高性能产业用新型建筑膜材
	万m2/年
	1200
	1095
	91%

	备注：现有项目产品种类繁多，其中篷布、防水布等基材产品，宽幅范围为1.2-3.6m；高性能产业用新型建筑膜材平均宽幅2.75m，克重范围400-1450g/m2


3.1.2 生产组织及劳动定员
现有项目劳动定员255人，年工作日300天，三班制生产(8h/班)，厂区不设食堂及宿舍。
[bookmark: _Toc22918][bookmark: _Toc19860]3.2 现有项目主要生产设备及原辅材料消耗
3.2.1 主要生产设备
现有项目已审批设备清单与实际设备配置一致，详见下表。
表3-3   现有项目设备清单
	序号
	种类
	设备名称
	型号规格
	单位
	原审批量
	实际量
	变化量

	1
	生产设备
	1#全自动涂层生产线
	8m/min
	条
	1
	1
	0

	2
	
	2#全自动涂层生产线
	8m/min
	条
	1
	1
	0

	3
	
	3#全自动涂层+表处生产线
	8m/min
	条
	1
	1
	0

	4
	
	5#全自动涂层+表处生产线
	8m/min
	条
	1
	1
	0

	5
	
	搅拌机
	30T
	台
	21
	21
	0

	6
	
	液体自动控制配料系统
	组合件
	套
	1
	1
	0

	7
	
	三辊研磨机
	/
	台
	15
	15
	0

	8
	
	分散机
	30T
	台
	5
	5
	0

	9
	
	拌料桶
	/
	个
	19
	19
	0

	10
	
	油桶车
	/
	台
	3
	3
	0

	11
	
	检验包装机
	SH-800
	台
	2
	2
	0

	12
	
	收卷机
	X-701
	台
	2
	2
	0

	13
	
	拉边机
	LB-500
	台
	2
	2
	0

	14
	
	葫芦
	/
	台
	11
	11
	0

	15
	
	地磅
	50T
	台
	2
	2
	0

	16
	
	打卷机
	/
	台
	2
	2
	0

	17
	
	打卷机配套设备
	/
	套
	若干
	若干
	0

	18
	
	剑杆织机
	国产
	台
	10
	10
	0

	19
	
	喷气织机
	国产
	台
	1
	1
	0

	20
	
	织轴
	/
	台
	12
	12
	0

	21
	
	停经片
	国产
	万片
	3
	3
	0

	22
	
	钢扣
	/
	个
	20
	20
	0

	23
	
	缝纫机
	/
	台
	2
	2
	0

	24
	
	手动整烫机
	/
	台
	2
	2
	0

	25
	
	高频机
	/
	台
	3
	3
	0

	26
	
	压光机
	/
	台
	1
	1
	0

	27
	
	烘箱
	/
	台
	6
	6
	0

	28
	
	压纹装置
	组合件
	台
	1
	1
	0

	29
	
	增塑剂储罐
	500m3
	座
	5
	5
	0

	30
	
	涂台自动化系统
	组合件
	套
	1
	1
	0

	31
	质检设备
	电热恒温干燥箱
	/
	台
	2
	2
	0

	32
	
	电子台秤
	/
	台
	1
	1
	0

	33
	
	其他配套检验设备
	/
	套
	若干
	若干
	0

	34
	公用设备
	螺杆压缩机
	90m3/h
	台
	1
	1
	0

	35
	
	空气干燥机
	/
	台
	1
	1
	0

	36
	
	设备冷却塔
	200t/h
	台
	1
	1
	0

	37
	
	气泵
	15m3/min
	台
	2
	2
	0

	38
	
	行车
	/
	台
	4
	4
	0

	39
	
	导热油炉
	250万大卡
	台
	2
	2
	0

	40
	运输设备
	叉车
	/
	台
	0
	2
	+2

	41
	
	其他运输车辆设备
	/
	台
	0
	5
	+5

	42
	
	液压车
	/
	台
	0
	1
	+1


3.2.2 主要原辅材料
根据企业提供的2024年生产台账，现有项目主要原辅材料消耗如下。
表3-4   现有项目原辅材料消耗一览表
	序号
	物料名称
	单位
	审批年耗量
	包装规格
	2024年实际消耗量
	变化量

	1
	PVC树脂
	t/a
	26740
	50kg袋装
	25725
	-1015

	2
	DOP
	t/a
	3665
	1000L吨桶
	115
	-3550

	3
	稳定剂、阻燃剂等
	t/a
	1307
	50kg袋装
	595
	-712

	4
	颜料
	t/a
	150
	50kg袋装
	172
	22

	5
	钛白粉
	t/a
	172
	50kg袋装
	154
	-18

	6
	钙粉
	t/a
	3716
	50kg袋装
	3509
	-207

	7
	基布
	万m2/a
	2842
	袋装
	2480
	-362

	8
	高强低收缩FDY丝
	万m2/a
	1101
	袋装
	1080
	-21

	9
	蓬盖材料
	万m2/a
	505
	袋装
	479
	-26

	10
	机织网布
	万m2/a
	1300
	袋装
	1128
	-172

	11
	增塑剂DINP
	t/a
	1000
	储罐
	3093
	+2093

	12
	增塑剂DOTP
	t/a
	500
	储罐
	253
	-247

	13
	表处剂
	t/a
	110
	200L桶装
	101
	-9

	14
	D60溶剂油
	t/a
	35
	200L桶装
	34
	-1

	15
	甲苯
	t/a
	5
	200L桶装
	4
	-1

	16
	丁酮
	t/a
	68
	200L桶装
	28
	-40

	17
	天然气
	万m3/a
	200
	管道
	194
	-6


[bookmark: _Toc11374][bookmark: _Toc24162]3.3 现有项目生产工艺
本项目实际生产工艺与原审批及竣工验收期间一致，无变化。
3.3.1 篷布生产工艺(机织车间)
[image: ]
图3-1  篷布生产工艺流程图
工艺流程简述：首先将蓬盖材料送入缝纫环节进行缝制加工，完成后进入整烫工序（此环节需电加热）进行定型处理；整烫后的半成品进入钉扣工序，通过加装钢扣完成部件组装；最后经包装工序处理后，成品入库储存。
3.3.2 防水布生产工艺（2#线）
[image: ]
图3-2  防水布生产工艺流程图
现有项目防水布、高性能建筑膜材和柔性蓬盖材料及高性能产业用新型建筑膜材生产工序基本相同，仅有无表处工序区别，具体流程见下文7#、6#生产线工艺流程简述。
3.3.3 高性能防水复合材料用基布生产工艺(机织车间)
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图3-3  高性能防水复合材料用基布生产工艺流程图
工艺流程简述：首先将高强低收缩FDY丝送入整经环节进行经线整理；完成整经后进入穿箱工序进行穿箱操作；随后转入接经工序，同步接入另一部分高强低收缩FDY丝及停经片完成经线衔接；接经后的丝线进入织造环节进行织物织造；织造完成的产品经检验合格后，成品入库储存。
3.3.4 高性能建筑膜材和柔性蓬盖材料生产工艺（1#线）
现有项目高性能建筑膜材和柔性蓬盖材料生产工艺相同，具体如下。
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图3-4  高性能建筑膜材和柔性蓬盖材料生产工艺流程图
3.3.5 高性能产业用新型建筑膜材生产工艺（3#线、5#线）
[image: ]
	年产1800万平方米环境用高性能建筑膜材技改项目
	环境影响报告书



图3-5  高性能产业用新型建筑膜材生产工艺流程图
[bookmark: _Toc32255][bookmark: _Toc6438]3.4 现有项目污染治理措施
现有项目已采取的污染防治措施如下：
表3-5   现有已采取的污染防治措施一览表
	内容类型
	排放源
	原审批污染防治措施
	落实情况
	变化情况
	治理效果

	废水
	生活污水
	本项目厕所废水经化粪池预处理后和其他生活污水一起纳入纳入海宁钱塘水务有限公司污水集中处理工程截污管网，再由海宁首创水务有限责任公司处理达标排放。
	本项目无生产废水产生，只产生职工生活污水，生活污水经预处理后全部纳入海宁钱塘水务有限公司污水处理工程截污管网，经海宁市首创水务有限责任公司集中处理达标后排入钱塘江。
	无变化
	废水纳管水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值的要求。

	废气
	导热油炉
	加装低氮燃烧器，天然气燃烧废气8m烟囱直接排放。
	加装低氮燃烧器，天然气燃烧废气12m烟囱直接排放。
	排气筒高度增加，已纳入自主验收
	废气排放原审批及竣工验收执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中限值要求，自2025年10月1日后执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB33/1415-2025)中表1排放限值

	
	投料粉尘
	在搅拌上安装粉尘收集装置（收集效率为75%），收集后的粉尘经布袋除尘器除尘（除尘效率为99%），除尘后的尾气经15米高的排气筒高空排放。
	搅拌机为密闭结构，投料间为封闭结构，投料粉尘和搅拌粉尘经收集后通过布袋除尘处理后通过15m排气筒排放。
	无变化，排放标准更改
	颗粒物排放应执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962-2015)表1中排放限值

	
	涂层、烘干、塑化废气(1#、2#)
	在生产线上的一涂烘干和二涂烘干工序各安装集气罩（收集效率大于90%），收集后的废气经静电净化回收装置净化处理（回收效率90%以上），尾气通过15米高排气筒高空排放。
	收集后的废气经静电净化回收装置净化处理，收集效率大于90%，净化效率约80%，尾气通过15米高排气筒高空排放。
	无变化
	废气排放执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962-2015)表1中排放限值，其中HCl排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准

	
	涂层、烘干、塑化废气(3#、5#)
	涂层生产线烘箱、涂层区域、涂层区域和烘箱之间的传输区域均要求包围型，所有配料设施或整个配料区域均要求容器密封或包围型，进出口均采用玻璃移门加软帘围合，整条生产线包围，废气全部负压收集，有机废气的捕集效率较高，涂层工序废气收集效率大于95%、烘干工序废气收集效率按100%计，收集后的涂层及烘干废气经静电净化回收装置+三塔式蓄热式热氧化炉（RTO）装置净化处理，净化效率90%以上，尾气通过15米高排气筒高空。本项目蓄热式热氧化炉（RTO）处理装置启动时需用天然气进行燃烧预热至760℃，天然气来源于管道天然气，本项目RTO装置设计废气进口温度为120-140℃、炉内氧化温度为815℃，出口温度为160℃。
	涂层区域和配料区域、和烘箱之间的传输区域间加装软帘围合，涂层和烘干废气经负压收集后引入烟气冷却器+高压静电净化+干式过滤+活性炭吸附处理，尾气通过15米高排气筒高空排放。
涂层废气和烘干废气未经两级处理，而是考虑到安全性，通过烟气冷却器+高压静电净化+干式过滤+活性炭吸附处理后排放。
	有所调整，已纳入自主验收
	废气排放执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962-2015)表1中排放限值，其中HCl排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准；乙酸酯类参照执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中标准限值。

	
	表处、烘干废气
(3#、5#)
	要求涂层生产线烘箱、表处区域、表处区域和烘箱之间的传输区域均要求包围型，所有配料设施或整个配料区域均要求容器密封或包围型，进出口均采用玻璃移门加软帘围合，整条生产线包围，废气全部负压收集，表处工序废气收集效率大于95%、烘干工序废气收集效率按100%计，捕集后的表处及烘干废气经三塔式蓄热式热氧化（RTO）装置处理，经处理后的尾气再经15m排气筒高空排放。
	表处区域、表处区域和烘箱之间的传输区域加装软帘围合，捕集后的表处及烘干废气经2台三塔式蓄热式热氧化（RTO）装置处理（3#、5#各一台），经处理后的尾气再经15m排气筒高空排放。
	新增1台三塔式蓄热式热氧化（RTO）装置，从而新增1根15m排气筒
	废气排放执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962-2015)表1中排放限值

	噪声
	1、 选择低噪声设备；
2、 合理布局高噪声设备在车间内的位置，高噪声设备尽量布置在厂区和车间的中间，并且对设备安装减震垫；对辅助的风机系统、空压系统等设备应进行局部隔声减震处理，尽量将这些设备置于室内；
3、 加强设备的日常维护、保养，确保所有设备处于正常工况。
4、 加强厂区绿化，车间周围加大绿化力度。
	基本落实，根据企业固定污染源自行监测报告，四侧厂界昼夜噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
	措施无变化，排放标准已修改
	根据海宁市区声环境功能区划分方案可知，本项目所在声功能区划为2类区，故厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准

	固废
	危险废物
	危险固废在厂区内暂存时，必须报环境保护行政主管部门批准，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的规定建立贮存场所，对暂时储存区应采取严格的防渗防漏措施，储存区地面水泥硬化，并在四周设置排水沟；建设雨棚；避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响。
	因场地限制，厂区内目前未设危废库，危废库设置于相邻厂区并签订危废库租赁合同，租赁面积20m2，已重点防渗，且明确双方责任。
	有所调整，已纳入自主验收
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）

	
	一般固废
	集中收集后外售综合利用。
	集中收集后外售综合利用。
	无变化
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	生活垃圾
	委托环卫部门定期清运。
	委托环卫部门定期清运。
	无变化
	/

	土壤及地下水污染防治措施
	按照“分区防渗”要求，针对危废暂存间，按重点防渗区要求进行建设；其他区域（不包括办公区和生产区）按一般防渗区要求进行建设等措施。
	已落实。
	无变化
	不对土壤、地下水造成污染
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[bookmark: _Toc24836][bookmark: _Toc22430]3.5 现有项目污染物排放达标性分析
本次评价现有项目污染物达标排放情况引用建设单位2025年期间的例行监测数据及现有项目竣工验收监测数据，具体达标判定过程如下。
1、 废水
现有项目废水引用例行监测报告(报告编号：ZJADT20250709006)，采样日期2025年7月9日，具体数据见下表。
表3-6   现有项目废水检测结果一览表
	检测项目
	单位
	检测结果
	检出限
	标准限值

	
	
	样品状态：无色、无味、清
	
	

	氨氮
	mg/L
	0.301
	0.025
	35

	化学需氧量
	mg/L
	195
	4
	500

	悬浮物
	mg/L
	9
	4
	400

	总氮
	mg/L
	1.73
	0.05
	70

	五日生化需氧量
	mg/L
	73.9
	0.5
	300

	动植物油类
	mg/L
	ND
	0.06
	100

	备注：“ND”表示低于检出限。


根据例行监测结果可知，现有项目生活污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值的要求。
2、 废气
现有项目导热油炉燃气废气引用例行监测报告(报告编号：ZJADT20250306010)，采样日期2025年4月10日，具体数据见下表。
表3-7   现有项目导热油炉燃气废气检测结果一览表
	检测项目
	单位
	检测结果
	排放限值

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	

	排气筒高度
	m
	12
	/

	出口内径
	m
	0.3
	/

	温度
	℃
	112.7
	116.4
	109.2
	/

	标干烟气量
	m3/h
	3125
	3093
	3164
	/

	实测含氧量
	%
	6.1
	5.4
	5.4
	/

	颗粒物折算浓度
	mg/m3
	1.5
	1.3
	1.4
	5

	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.004
	0.004
	0.004
	/

	二氧化硫折算浓度
	mg/m3
	5
	7
	7
	35

	二氧化硫排放速率
	kg/h
	0.013
	0.020
	0.020
	/

	氮氧化物折算浓度
	mg/m3
	22
	22
	15
	50

	氮氧化物排放速率
	kg/h
	0.062
	0.067
	0.044
	/

	烟气黑度
	级
	＜1
	＜1
	＜1
	1

	备注：本次评价直接采用检测报告中折算浓度作为依据；氮氧化物、二氧化硫及烟气黑度为现场检测。


根据例行监测结果可知，现有项目导热油炉燃气废气产生的颗粒物、SO2、NOx排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB33/1415-2025)中表1排放限值。
现有项目工艺废气引用例行监测报告(报告编号：ZJADT20250306010)，采样日期2025年3月25-27日，具体数据见下表。
表3-8   现有项目配料废气检测结果一览表
	检测项目
	单位
	检测结果
	排放限值

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	

	排气筒高度
	m
	15
	/

	出口内径
	m
	0.4
	/

	温度
	℃
	29.2
	29.0
	28.4
	/

	标干排气量
	m3/h
	6316
	6359
	6216
	/

	颗粒物实测浓度
	mg/m3
	1.3
	1.2
	1.3
	15

	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.008
	0.008
	0.008
	/


根据例行监测结果可知，现有项目配料间投料过程产生的颗粒物排放满足《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中表1排放限值。
表3-9   现有项目1#线涂层废气检测结果一览表
	检测项目
	单位
	检测结果
	排放限值

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	

	排气筒高度
	m
	15
	/

	出口内径
	m
	0.6
	/

	温度
	℃
	60.9
	63.2
	55.6
	/

	标干排气量
	m3/h
	23867
	23603
	21855
	/

	氯乙烯实测浓度
	mg/m3
	＜0.08
	＜0.08
	＜0.08
	5

	氯乙烯排放速率
	kg/h
	＜1.91×10-3
	＜1.91×10-3
	＜1.91×10-3
	/

	丙酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	/

	异丙醇实测浓度
	mg/m3
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	/

	正己烷实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	/

	乙酸乙酯实测浓度
	mg/m3
	＜0.006
	＜0.006
	＜0.006
	/

	六甲基二硅氧烷实测浓度
	mg/m3
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	/

	苯实测浓度
	mg/m3
	0.017
	＜0.004
	＜0.004
	1

	正庚烷实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	/

	3-戊酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	/

	甲苯实测浓度
	mg/m3
	1.27
	0.151
	1.41
	20

	乙酸丁酯实测浓度
	mg/m3
	26.9
	0.499
	0.470
	/

	环戊酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	0.072
	＜0.004
	/

	乳酸乙酯实测浓度
	mg/m3
	＜0.007
	＜0.007
	＜0.007
	/

	乙苯实测浓度
	mg/m3
	11.6
	＜0.006
	＜0.006
	20

	对，间-二甲苯实测浓度
	mg/m3
	15.2
	＜0.009
	＜0.009
	20

	丙二醇单甲醚乙酸酯实测浓度
	mg/m3
	9.28
	0.400
	＜0.005
	/

	邻-二甲苯实测浓度
	mg/m3
	5.22
	＜0.004
	＜0.004
	20

	苯乙烯实测浓度
	mg/m3
	1.28
	＜0.004
	＜0.004
	20

	2-庚酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	/

	苯甲醚实测浓度
	mg/m3
	＜0.003
	＜0.003
	＜0.003
	20

	1-癸烯实测浓度
	mg/m3
	＜0.003
	＜0.003
	＜0.003
	/

	苯甲醛实测浓度
	mg/m3
	＜0.007
	＜0.007
	＜0.007
	20

	2-壬酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.003
	＜0.003
	＜0.003
	/

	1-十二烯实测浓度
	mg/m3
	＜0.008
	＜0.008
	＜0.008
	/

	VOCs实测浓度
	mg/m3
	70.8
	1.12
	1.88
	80

	VOCs排放速率
	kg/h
	1.69
	0.027
	0.045
	/

	臭气浓度
	无量纲
	269
	269
	229
	300

	氯化氢实测浓度
	mg/m3
	2.8
	1.8
	1.3
	100

	氯化氢排放速率
	kg/h
	0.067
	0.043
	0.031
	0.26


表3-10   现有项目2#线涂层废气检测结果一览表
	检测项目
	单位
	检测结果
	排放限值

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	

	排气筒高度
	m
	15
	/

	出口内径
	m
	0.7
	/

	温度
	℃
	38
	37
	35
	/

	标干排气量
	m3/h
	33855
	33577
	33700
	/

	氯乙烯实测浓度
	mg/m3
	＜0.08
	＜0.08
	＜0.08
	5

	氯乙烯排放速率
	kg/h
	＜2.71×10-3
	＜2.71×10-3
	＜2.71×10-3
	/

	丙酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	/

	异丙醇实测浓度
	mg/m3
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	/

	正己烷实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	0.324
	/

	乙酸乙酯实测浓度
	mg/m3
	＜0.006
	＜0.006
	0.325
	/

	六甲基二硅氧烷实测浓度
	mg/m3
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	/

	苯实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	0.479
	1

	正庚烷实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	/

	3-戊酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	/

	甲苯实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	0.054
	20

	乙酸丁酯实测浓度
	mg/m3
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	/

	环戊酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	/

	乳酸乙酯实测浓度
	mg/m3
	＜0.007
	＜0.007
	＜0.007
	/

	乙苯实测浓度
	mg/m3
	＜0.006
	＜0.006
	＜0.006
	20

	对，间-二甲苯实测浓度
	mg/m3
	＜0.009
	＜0.009
	＜0.009
	20

	丙二醇单甲醚乙酸酯实测浓度
	mg/m3
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	/

	邻-二甲苯实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	20

	苯乙烯实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	20

	2-庚酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	/

	苯甲醚实测浓度
	mg/m3
	＜0.003
	＜0.003
	＜0.003
	20

	1-癸烯实测浓度
	mg/m3
	＜0.003
	＜0.003
	＜0.003
	/

	苯甲醛实测浓度
	mg/m3
	＜0.007
	＜0.007
	＜0.007
	20

	2-壬酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.003
	＜0.003
	＜0.003
	/

	1-十二烯实测浓度
	mg/m3
	0.130
	＜0.008
	＜0.008
	/

	VOCs实测浓度
	mg/m3
	0.130
	＜0.01
	1.18
	80

	VOCs排放速率
	kg/h
	4.40×10-3
	＜3.39×10-3
	0.040
	/

	臭气浓度
	无量纲
	112
	85
	97
	300

	氯化氢实测浓度
	mg/m3
	3.9
	2.8
	2.3
	100

	氯化氢排放速率
	kg/h
	0.130
	0.095
	0.078
	0.26


根据例行监测结果可知，现有项目1#、2#线涂层烘干废气排放满足《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962-2015)表1中排放限值，其中HCl排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准。
表3-11   现有项目3#线涂层废气检测结果一览表
	检测项目
	单位
	检测结果
	排放限值

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	

	排气筒高度
	m
	15
	/

	出口内径
	m
	0.6
	/

	温度
	℃
	34
	32
	35
	/

	标干排气量
	m3/h
	25353
	25601
	26177
	/

	氯乙烯实测浓度
	mg/m3
	＜0.08
	＜0.08
	＜0.08
	5

	氯乙烯排放速率
	kg/h
	＜2.03×10-3
	＜2.03×10-3
	＜2.03×10-3
	/

	丙酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.01
	＜0.01
	1.57
	/

	异丙醇实测浓度
	mg/m3
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	/

	正己烷实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	0.724
	＜0.004
	/

	乙酸乙酯实测浓度
	mg/m3
	＜0.006
	1.60
	＜0.006
	/

	六甲基二硅氧烷实测浓度
	mg/m3
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	/

	苯实测浓度
	mg/m3
	0.101
	0.665
	＜0.004
	1

	正庚烷实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	/

	3-戊酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	/

	甲苯实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	0.283
	0.054
	20

	乙酸丁酯实测浓度
	mg/m3
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	/

	环戊酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	/

	乳酸乙酯实测浓度
	mg/m3
	＜0.007
	＜0.007
	＜0.007
	/

	乙苯实测浓度
	mg/m3
	＜0.006
	＜0.006
	＜0.006
	20

	对，间-二甲苯实测浓度
	mg/m3
	＜0.009
	＜0.009
	＜0.009
	/

	丙二醇单甲醚乙酸酯实测浓度
	mg/m3
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	/

	邻-二甲苯实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	20

	苯乙烯实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	20

	2-庚酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	/

	苯甲醚实测浓度
	mg/m3
	＜0.003
	＜0.003
	＜0.003
	20

	1-癸烯实测浓度
	mg/m3
	＜0.003
	＜0.003
	＜0.003
	/

	苯甲醛实测浓度
	mg/m3
	＜0.007
	＜0.007
	＜0.007
	20

	2-壬酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.003
	＜0.003
	＜0.003
	/

	1-十二烯实测浓度
	mg/m3
	＜0.008
	＜0.008
	＜0.008
	/

	VOCs实测浓度
	mg/m3
	0.101
	3.27
	1.57
	80

	VOCs排放速率
	kg/h
	2.56×10-3
	0.083
	0.040
	/

	臭气浓度
	无量纲
	269
	269
	229
	300

	氯化氢实测浓度
	mg/m3
	1.7
	2.2
	2.5
	100

	氯化氢排放速率
	kg/h
	0.042
	0.057
	0.063
	0.26


表3-12   现有项目5#线涂层废气检测结果一览表
	检测项目
	单位
	检测结果
	排放限值

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	

	排气筒高度
	m
	15
	/

	出口内径
	m
	0.6
	/

	温度
	℃
	48.9
	47.7
	45.8
	/

	标干排气量
	m3/h
	27435
	27312
	25382
	/

	氯乙烯实测浓度
	mg/m3
	＜0.08
	＜0.08
	＜0.08
	5

	氯乙烯排放速率
	kg/h
	＜2.19×10-3
	＜2.19×10-3
	＜2.19×10-3
	/

	丙酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	/

	异丙醇实测浓度
	mg/m3
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	/

	正己烷实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	/

	乙酸乙酯实测浓度
	mg/m3
	＜0.006
	＜0.006
	＜0.006
	/

	六甲基二硅氧烷实测浓度
	mg/m3
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	/

	苯实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	0.325
	＜0.004
	1

	正庚烷实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	/

	3-戊酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	/

	甲苯实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	20

	乙酸丁酯实测浓度
	mg/m3
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	/

	环戊酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	/

	乳酸乙酯实测浓度
	mg/m3
	＜0.007
	＜0.007
	＜0.007
	/

	乙苯实测浓度
	mg/m3
	＜0.006
	＜0.006
	＜0.006
	20

	对，间-二甲苯实测浓度
	mg/m3
	＜0.009
	＜0.009
	＜0.009
	20

	丙二醇单甲醚乙酸酯实测浓度
	mg/m3
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	/

	邻-二甲苯实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	20

	苯乙烯实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	20

	2-庚酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	/

	苯甲醚实测浓度
	mg/m3
	＜0.003
	＜0.003
	＜0.003
	20

	1-癸烯实测浓度
	mg/m3
	＜0.003
	＜0.003
	＜0.003
	/

	苯甲醛实测浓度
	mg/m3
	＜0.007
	＜0.007
	＜0.007
	/

	2-壬酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.003
	＜0.003
	＜0.003
	/

	1-十二烯实测浓度
	mg/m3
	＜0.008
	＜0.008
	＜0.008
	/

	VOCs实测浓度
	mg/m3
	＜0.01
	0.325
	＜0.01
	80

	VOCs排放速率
	kg/h
	＜2.74×10-4
	8.92×10-3
	＜2.74×10-4
	/

	臭气浓度
	无量纲
	269
	269
	229
	300

	氯化氢实测浓度
	mg/m3
	8.2
	7.5
	7.2
	100

	氯化氢排放速率
	kg/h
	0.226
	0.205
	0.198
	0.26


根据例行监测结果可知，现有项目3#、5#线涂层烘干废气排放满足《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962-2015)表1中排放限值，其中HCl排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准。
表3-13   现有项目3#线RTO表处废气检测结果一览表
	检测项目
	单位
	检测结果
	排放限值

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	

	排气筒高度
	m
	15
	/

	出口内径
	m
	0.8
	/

	温度
	℃
	110.9
	108.1
	112.3
	/

	标干排气量
	m3/h
	25211
	23617
	23125
	/

	颗粒物实测排放浓度①
	mg/m3
	1.0
	1.1
	1.1
	120

	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.0236
	0.0269
	0.0273
	3.5

	氮氧化物实测排放浓度
	mg/m3
	ND
	4
	6
	240

	氮氧化物排放速率
	kg/h
	ND
	0.0979
	0.149
	0.77

	二氧化硫实测排放浓度
	mg/m3
	<3
	<3
	<3
	550

	二氧化硫排放速率
	kg/h
	<0.0708
	<0.0735
	<0.0744
	2.6

	丙酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.01
	＜0.01
	1.57
	/

	异丙醇实测浓度
	mg/m3
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	/

	正己烷实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	/

	乙酸乙酯实测浓度
	mg/m3
	＜0.006
	＜0.006
	＜0.006
	60

	六甲基二硅氧烷实测浓度
	mg/m3
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	/

	苯实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	20

	正庚烷实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	/

	3-戊酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	/

	甲苯实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	20

	甲苯排放速率
	kg/h
	＜1.04×10-4
	＜1.04×10-4
	＜1.04×10-4
	/

	乙酸丁酯实测浓度
	mg/m3
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	60

	环戊酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	/

	乳酸乙酯实测浓度
	mg/m3
	＜0.007
	＜0.007
	＜0.007
	/

	乙苯实测浓度
	mg/m3
	＜0.006
	＜0.006
	＜0.006
	20

	对，间-二甲苯实测浓度
	mg/m3
	＜0.009
	＜0.009
	＜0.009
	20

	丙二醇单甲醚乙酸酯实测浓度
	mg/m3
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	/

	邻-二甲苯实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	20

	苯乙烯实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	20

	2-庚酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	/

	苯甲醚实测浓度
	mg/m3
	＜0.003
	＜0.003
	＜0.003
	20

	1-癸烯实测浓度
	mg/m3
	＜0.003
	＜0.003
	＜0.003
	/

	苯甲醛实测浓度
	mg/m3
	＜0.007
	＜0.007
	＜0.007
	20

	2-壬酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.003
	＜0.003
	＜0.003
	/

	1-十二烯实测浓度
	mg/m3
	＜0.008
	＜0.008
	＜0.008
	/

	VOCs实测浓度
	mg/m3
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	80

	VOCs排放速率
	kg/h
	＜2.52×10-4
	＜2.52×10-4
	＜2.52×10-4
	/

	DMF实测浓度
	mg/m3
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	20

	DMF排放速率
	kg/h
	＜2.36×10-3
	＜2.36×10-3
	＜2.36×10-3
	/

	臭气浓度
	无量纲
	1.7
	2.2
	2.5
	300

	丁酮实测浓度②
	mg/m3
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	/

	丁酮排放速率
	kg/h
	＜2.17×10-3
	＜2.17×10-3
	＜2.17×10-3
	/

	备注：①颗粒物、二氧化硫、氮氧化物实测浓度及排放速率引用建设单位例行检测报告(报告编号：HJ20250624-BG004)中相关数据，采样日期为2025年12月12日；②丁酮实测浓度及排放速率数据引用《浙江锦达膜材科技有限公司年产1200万平方米高性能产业用新型建筑膜材技改项目竣工环境保护验收监测报告表》中验收监测数据，采样日期为2022年12月11日。


表3-14   现有项目5#线RTO表处废气检测结果一览表
	检测项目
	单位
	检测结果
	排放限值

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	

	排气筒高度
	m
	15
	/

	出口内径
	m
	0.8
	/

	温度
	℃
	84
	84
	92
	/

	标干排气量
	m3/h
	45519
	45519
	43782
	/

	颗粒物实测排放浓度①
	mg/m3
	＜20
	＜20
	＜20
	120

	颗粒物排放速率
	kg/h
	＜0.418
	＜0.411
	＜0.409
	3.5

	氮氧化物实测排放浓度
	mg/m3
	＜3
	＜3
	＜3
	240

	氮氧化物排放速率
	kg/h
	＜6.27×10-2
	＜6.16×10-2
	＜6.13×10-2
	0.77

	二氧化硫实测排放浓度
	mg/m3
	＜3
	＜3
	＜3
	550

	二氧化硫排放速率
	kg/h
	＜6.27×10-2
	＜6.16×10-2
	＜6.13×10-2
	2.6

	丙酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	/

	异丙醇实测浓度
	mg/m3
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	/

	正己烷实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	0.259
	＜0.004
	/

	乙酸乙酯实测浓度
	mg/m3
	＜0.006
	＜0.006
	0.190
	60

	六甲基二硅氧烷实测浓度
	mg/m3
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	/

	苯实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	1

	正庚烷实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	/

	3-戊酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	/

	甲苯实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	0.176
	0.072
	20

	甲苯排放速率
	kg/h
	＜1.82×10-4
	8.01×10-3
	3.28×10-3
	/

	乙酸丁酯实测浓度
	mg/m3
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	60

	环戊酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	/

	乳酸乙酯实测浓度
	mg/m3
	＜0.007
	＜0.007
	＜0.007
	/

	乙苯实测浓度
	mg/m3
	＜0.006
	0.058
	＜0.006
	20

	对，间-二甲苯实测浓度
	mg/m3
	＜0.009
	0.204
	0.071
	20

	丙二醇单甲醚乙酸酯实测浓度
	mg/m3
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005
	/

	邻-二甲苯实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	0.070
	0.028
	20

	苯乙烯实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	20

	2-庚酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	/

	苯甲醚实测浓度
	mg/m3
	＜0.003
	＜0.003
	＜0.003
	20

	1-癸烯实测浓度
	mg/m3
	＜0.003
	＜0.003
	＜0.003
	/

	苯甲醛实测浓度
	mg/m3
	＜0.007
	＜0.007
	＜0.007
	20

	2-壬酮实测浓度
	mg/m3
	＜0.003
	＜0.003
	＜0.003
	/

	1-十二烯实测浓度
	mg/m3
	＜0.008
	＜0.008
	＜0.008
	/

	VOCs实测浓度
	mg/m3
	＜0.01
	0.767
	0.361
	80

	VOCs排放速率
	kg/h
	＜4.55×10-4
	0.035
	0.016
	/

	DMF实测浓度
	mg/m3
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	20

	DMF排放速率
	kg/h
	＜1.37×10-3
	＜1.37×10-3
	＜1.31×10-3
	/

	臭气浓度
	无量纲
	112
	97
	112
	300

	备注：①颗粒物、二氧化硫、氮氧化物实测浓度及排放速率引用建设单位例行检测报告(报告编号：ZJJYHJ-2600570109)中相关数据，采样日期为2026年1月9日。苯系物合计排放浓度小于标准限值。


根据例行监测结果可知，现有项目3#、5#线表处工序废气排放满足《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962-2015)表1中排放限值，其中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准；乙酸酯类满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中标准限值。
现有项目无组织废气具体数据见下表。
表3-15   现有项目厂界无组织废气检测结果
	检测点位
	频次
	检测结果

	
	
	NMHC
	甲苯
	氯乙烯
	臭气浓度
	DMF
	颗粒物
	丁酮
	HCl

	
	
	mg/m3
	μg/m3
	mg/m3
	无量纲
	mg/m3
	μg/m3
	mg/m3
	mg/m3

	厂界上风向
（北侧）
	第一次
	0.94
	17.9
	ND
	＜10
	ND
	204
	＜0.002
	＜0.05

	
	第二次
	0.89
	287.3
	ND
	＜10
	ND
	184
	＜0.002
	＜0.05

	
	第三次
	0.86
	28.9
	ND
	＜10
	ND
	174
	＜0.002
	＜0.05

	
	第四次
	0.97
	6.4
	ND
	＜10
	ND
	172
	＜0.002
	＜0.05

	厂界下风向1
（南侧1）
	第一次
	1.39
	33.9
	ND
	＜10
	ND
	201
	＜0.002
	＜0.05

	
	第二次
	1.51
	48.5
	ND
	＜10
	ND
	216
	＜0.002
	＜0.05

	
	第三次
	1.47
	122.2
	ND
	＜10
	ND
	212
	＜0.002
	＜0.05

	
	第四次
	1.42
	18.0
	ND
	＜10
	ND
	194
	＜0.002
	＜0.05

	厂界下风向2
（南侧2）
	第一次
	1.60
	ND
	ND
	＜10
	ND
	218
	＜0.002
	＜0.05

	
	第二次
	1.54
	43.0
	ND
	＜10
	ND
	220
	＜0.002
	＜0.05

	
	第三次
	1.57
	99.5
	ND
	＜10
	ND
	208
	＜0.002
	＜0.05

	
	第四次
	1.62
	34.8
	ND
	＜10
	ND
	204
	＜0.002
	＜0.05

	厂界下风向3
（南侧3）
	第一次
	1.65
	25.0
	ND
	＜10
	ND
	219
	＜0.002
	＜0.05

	
	第二次
	1.73
	57.5
	ND
	＜10
	ND
	201
	＜0.002
	＜0.05

	
	第三次
	1.63
	7.3
	ND
	＜10
	ND
	185
	＜0.002
	＜0.05

	
	第四次
	1.76
	19.9
	ND
	＜10
	ND
	204
	＜0.002
	＜0.05

	标准限值
	4.0
	2000
	0.4
	20
	0.4
	1000
	4.0
	0.2

	备注：根据引用例行监测报告，采样当日风向为正北风。氯化氢、丁酮实测浓度数据引用《浙江锦达膜材科技有限公司年产1200万平方米高性能产业用新型建筑膜材技改项目竣工环境保护验收监测报告表》中验收监测数据，采样日期为2022年12月11日。


根据例行监测结果，现有项目无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值。无组织排放的甲苯、氯乙烯、DMF、臭气浓度检测值均符合《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表2大气污染物无组织排放限值的要求。
3、 噪声
现有项目噪声检测引用例行监测报告(报告编号：HJ20250624-BG004)，采样日期2025年12月11日，具体数据见下表。
表3-16   现有项目噪声检测结果  单位：dB(A)
	测点编号
	位置
	检测时段
	Leq实测值
	Lmax最大值
	标准限值

	4#
	厂界东侧外1m
	19:29-19:32
	48
	/
	60

	3#
	厂界南侧外1m
	19:05-19:08
	59
	/
	

	2#
	厂界西侧外1m
	19:16-19:19
	56
	/
	

	1#
	厂界北侧外1m
	19:24-19:27
	56
	/
	

	4#
	厂界东侧外1m
	22:56-22:59
	41
	57
	50

	3#
	厂界南侧外1m
	22:34-22:37
	47
	57
	

	2#
	厂界西侧外1m
	22:15-22:18
	49
	57
	

	1#
	厂界北侧外1m
	23:14-23:17
	41
	50
	


根据例行监测结果，现有项目厂界昼、夜间噪声测量值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。
4、 固废
现有项目产生的固体废物主要为括沾染危险化学品废包装材料、一般废包装物、废边角料、除尘器收集粉尘、回收废液、废抹布和手套、废机油、废导热油、废过滤棉、废活性炭及生活垃圾。
各种固废分类收集存放，一般固废堆放于固废暂存间，危险废物堆放于危废暂存间。一般废包装物、废边角料、除尘器收集粉尘收集后外售物资回收单位；回收废液、废机油、废油、废过滤棉、废活性炭收集后委托有资质单位处置。职工生活垃圾由环卫部门统一清运。
表3-17   现有项目固废处置情况一览表
	序号
	固废名称
	处置量t/a
	去向

	1
	一般废包装物
	5.5
	外售综合利用

	2
	废边角料
	110
	

	3
	除尘器收集粉尘
	3
	

	4
	废抹布及手套
	0.05
	环卫部门统一清运

	5
	生活垃圾
	8.2
	

	6
	沾染危险化学品废包装材料
	14.5
	海宁嘉州环保科技有限公司

	7
	回收废液
	8
	宁波富海环保科技有限公司

	8
	废机油
	0.2
	

	9
	废导热油
	0.5
	

	10
	废过滤棉
	0.5
	暂未产生

	11
	废活性炭
	2
	


[bookmark: _Toc8665][bookmark: _Toc6199]3.6 现有项目排污许可执行情况
对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，现有项目属于简化管理类。企业已申领排污许可证，许可证编号91330481779350871Y。
根据2024年执行年报可知，现有项目生产设施正常运行，未出现污染物超标排放等异常运转情况，同时现有项目2024年污染物排放总量均在原审批范围内。
[bookmark: _Toc1212][bookmark: _Toc21311]3.7 现有项目污染物排放量核算及总量指标
1、现有项目涉新污染物排放量核算
根据现有项目例行监测数据及2024年实际生产台账，由实际产品产量计算的出2024年整体生产工况为92%，涉及新污染物主要为甲苯、DOP(以VOCs表征)，本次评价对甲苯进行单独核算，DOP纳入VOCs排放总量计算。具体核算过程如下：
表3-18   现有项目废气污染物甲苯排放情况
	产生环节
	实测浓度最大值
	对应标干烟气量
	年工作时间
	有组织排放量
	无组织排放量
	折达产排放量

	
	mg/m3
	m3/h
	h
	t/a
	t/a
	t/a

	现有1#线涂层废气
	1.41
	21855
	7200
	0.222
	0.12
	0.51

	现有2#线涂层废气
	0.054
	33700
	7200
	0.013
	
	

	现有3#线涂层废气
	0.283
	25601
	7200
	0.052
	
	

	现有5#线涂层废气
	0.002
	25382
	7200
	0.0004
	
	

	现有3#线RTO废气
	0.002
	25211
	7200
	0.0004
	
	

	现有5#线RTO废气
	0.176
	45519
	7200
	0.058
	
	

	合计
	/
	/
	0.346
	0.12
	0.51

	备注：低于检出限的按照检出限的1/2取值，无组织排放根据原环评审批量计算，生产工况按照92%核定。


2、总量指标
根据现有项目原环评审批情况及2024年生产台账，现有项目实际排放量根据前述例行监测报告计算，其中废水量根据2024年企业生活用水统计量折算(年用量7047t/a)，现有项目总量指标具体如下。
表3-19   现有项目排污总量情况  单位：t/a
	控制项目
	原审批总量
	现有项目达产排放量
	是否超过原审批量

	废水量
	6885
	5637.6
	未超过

	COD
	0.344
	0.226
	未超过

	氨氮
	0.034
	0.011
	未超过

	NOx
	3.405
	1.690
	未超过

	SO2
	0.8
	0.448
	未超过

	烟尘
	0.32
	0.245
	未超过

	工业粉尘t/a
	1.427
	0.015
	未超过

	甲苯
	22.91
	0.51
	未超过

	VOCs
	
	15.133
	

	备注：现有项目有组织实际排放量根据引用监测报告书最大排放速率×年排放时间计算，无组织产生量根据原环评审批排放量计算。


由上表可知，现有项目污染物达产后实际排放量均未超过原环评审批量。
[bookmark: _Toc27591][bookmark: _Toc12338]3.8 现有项目存在的环保问题及整改要求
根据现场踏勘，现有项目存在的环保问题及整改要求具体见下表。
表3-20   现有项目存在的环保问题及整改要求
	序号
	现存环保问题
	整改要求

	1
	企业建立一般工业固体废物管理台账不规范，一般工业固体废物管理有待完善
	企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立一般工业固体废物管理台账；委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

	2
	因场地限制，厂区内目前未设危废库，危废库设置于相邻厂区并签订危废库租赁合同。
	要求企业现有厂区建立规范的满足贮存要求的危废仓库，配备符合要求的危废防腐托盘；设置导流沟、收集池，地面做不少于2mm的防腐层；各类危险废物分类存放；建立完善的危废管理制度，设置规范的危废管理台账。

	3
	对照《浙江省重点行业大气污染防治绩效分级技术指南纺织染整（试行）》中B级企业标准，本项目未设置中央供浆系统
	要求建设单位对现有供浆系统改进完善，逐步实现浆料集中供料至涂层工序

	4
	针对现有项目新增1台RTO装置，从而新增1根排气筒，暂未履行排污许可证变更
	企业应当尽快履行排污许可证变更

	5
	根据《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录（2016年版）》可知，现有项目使用的邻苯二甲酸酯类(DOP、DINP)增塑剂纳入鼓励类替代原料
	建议企业针对邻苯二甲酸酯类增塑剂采用对苯二甲酸酯类(如DOTP)进行替代。

	6
	现有事故应急池容积不能满足相关要求
	纳入本项目环境风险防范措施一并落实

	7
	根据《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》环环评〔2025〕28号，现有项目涉新污染物主要为DOP、甲苯，企业现有废气排气筒未对DOP废气污染因子单独检测分析。
	完善现有项目例行监测制度，要求建设单位将涉新污染物(DOP)纳入例行监测因子。
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[bookmark: _Toc9968][bookmark: _Toc17075]第4章 建设项目概况与工程分析
[bookmark: _Toc10328][bookmark: _Toc12999]4.1 项目概况
4.1.1 基本情况
1．项目名称：年产1800万平方米环境用高性能建筑膜材技改项目
2．建设单位：浙江锦达膜材科技有限公司
3．项目性质：改、扩建
4．建设地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道镇北路2号。
5．项目建设内容与规模：
(1) 扩建部分：企业利用现有空余厂房，购置全自动涂层机生产线2条(6#线仅含涂层，7#线涂层+表处)，检验分卷机2台、搅拌机2台，空压机1台及相关配套设备，形成年产1800万平方米环境用高性能建筑膜材的生产能力。
(2) 技改部分：企业对现有工程1#涂层生产线后端另新增1套表面处理装置，使用1#线现有产品高性能建筑膜材150万平方米进一步加工，用于生产150万平方米的消光类建筑膜材，从而实现产品附加价值增加。
本项目建成后，预计年可新增产值27000万元。
6．工程投资：本项目总投资3400万元，其中环保投资560万元，占总投资额的16.47%。
4.1.2 产品方案
本项目实施后，新增7#、6#生产线，合计新增1800万平方米环境用高性能建筑膜材的生产能力，利用新增300万平方米环境用高性能建筑膜材，进一步加工300万平方米镜面常规类建筑膜材；同时对现有1#线产品高性能建筑膜材和柔性蓬盖材料150万平方米产能进一步表面处理，加工成为150万平方米消光常规类建筑膜材。
本项目产品型号规格种类繁多，本次评价按照典型产品进行分析，具体产品方案如下：
表4-1   本项目产品方案一览表
	序号
	产品名称
	设计年产量(万/m2)
	备注

	
	
	
	典型型号
	平均克重
	对应生产线
	折重(t/a)

	1
	环境用高性能建筑膜材
	镜面常规类
	350
	宽幅2.75m
	650g
	7#
	2275

	2
	
	无需表处类
	550
	
	
	
	3575

	3
	
	无需表处类
	900
	宽幅2.75m
	
	6#
	5850

	合计
	1800
	/
	
	/
	11700

	1
	高性能产业用新型建筑膜材
	消光常规类
	150
	宽幅2.0m
	550g
	1#
	825

	合计
	150
	/
	/
	/
	


表4-2   本项目建成后全厂产品方案一览表
	序号
	产品名称
	单位
	现有项目
	本项目
	全厂

	1
	篷布
	万m2/年
	500
	0
	500

	2
	防水布
	万m2/年
	1300
	0
	1300

	3
	高性能防水复合材料用基布
	万m2/年
	600
	0
	600

	4
	高性能建筑膜材和柔性蓬盖材料
	无需表处
	万m2/年
	1200
	-150
	1050

	5
	
	消光常规
	万m2/年
	0
	150
	150

	6
	高性能产业用新型建筑膜材
	万m2/年
	1200
	0
	1200

	6
	环境用高性能建筑膜材
	万m2/年
	0
	1800
	1800

	备注：1#线消光常规类需要使用现有项目高性能产业用新型建筑膜材150万m3/a。


4.1.3 工程内容
本项目工程内容如下：

表4-3   项目建设内容一览表
	序号
	项目名称
	标准
	单位
	规模
	备注

	一
	主体工程(面积为占地面积)

	1
	涂层车间一
	1F
	丙类二级
	m2
	4355.57
	H=8m，现有3#、5#线，高性能产业用新型建筑膜材生产车间，现有。

	2
	涂层分切车间一
	1F
	丙类二级
	m2
	2623.73
	H=8m，现有1#、2#线，高性能建筑膜材和柔性蓬盖材料生产车间，现有。

	3
	涂层分切车间二
	1F
	丙类二级
	m2
	5005.01
	H=8m，新增6#、7#线，环境用高性能建筑膜材生产车间，依托现有空置厂房，本次新增生产设备。

	4
	机织车间一
	1F
	丙类二级
	m2
	7494.53
	H=8m，高性能防水复合材料用基布生产车间，现有。

	5
	机织车间二
	3F
	丙类二级
	m2
	7966.46
	H=24m，篷布、防水布生产车间，现有。

	6
	配料车间
	1F
	丙类二级
	m2
	1415.70
	H=8m，配料车间，现有。

	7
	浆料制备间
	1F
	丙类二级
	m2
	1200
	H=8m，浆料制备间，新增

	二
	辅助、附属工程

	1
	实验楼
	2F
	/
	m2
	312.505
	H=16m，位于厂区西北侧，现有。

	2
	传达室一
	1F
	/
	m2
	67.5
	H=3m，位于厂区西南侧，现有。

	3
	传达室二
	1F
	/
	m2
	50.4
	H=3m，位于厂区东南侧，现有。

	4
	管理用房
	1F
	/
	m2
	60.32
	H=3m，位于厂区西北侧，现有。

	三
	公用工程

	1
	自来水
	自来水
	m3/a
	53306.25
	市政供水管网。依托现有。

	2
	循环冷却水
	循环水
	t/h
	200
	已建1台循环冷却塔，本次新增2台循环冷却塔。

	3
	高配房
	1F
	/
	m2
	268.32
	H=3m，位于厂区北侧，依托现有。

	4
	配电房
	1F
	/
	m2
	152.344
	H=3m，位于厂区北侧，依托现有供电系统，新增用电量920.99万kWh/a。

	5
	锅炉房
	2F
	丁类二级
	m2
	431.62
	H=6m，设置2台250万大卡的导热油炉，现有。

	6
	空压系统
	/
	m3/h
	90
	新增4台空压机提供压缩空气。

	7
	水泵房
	1F
	/
	m2
	13.5
	H=3m，位于厂区北侧，现有。

	四
	环保工程

	1
	应急池
	地下
	m3
	400
	厂区西南侧，现有。

	2
	化粪池
	地下
	m3
	40
	厂区西南侧，现有。

	3
	废气处理装置
	/
	套
	1
	浆料制备过程产生的投料粉尘经投料口设置集气罩收集，配套风量7500m3/h，汇入1套“袋式除尘器”处理后，经过1根15m高排气筒DA001达标排放。利旧。

	4
	
	/
	套
	1
	导热油炉燃气废气加装低氮燃烧器，天然气燃烧废气12m烟囱直接排放。现有。

	5
	
	/
	套
	1
	1#、2#线涂层烘干废气收集后经静电净化回收装置净化处理，收集效率大于90%，净化效率约80%，尾气通过15米高排气筒高空排放。现有。

	6
	
	/
	套
	1
	3#、5#线涂层区域和烘箱之间的传输区域间加装软帘围合，涂层和烘干废气经负压收集后引入烟气冷却器+高压静电净化+干式过滤+活性炭吸附处理，尾气通过15米高排气筒高空排放。现有。

	7
	
	/
	套
	2
	3#、5#线表处区域、表处区域和烘箱之间的传输区域加装软帘围合，捕集后的表处及烘干废气经2台三塔式蓄热式热氧化（RTO）装置处理，经处理后的尾气再经2根15m排气筒高空排放。已建。

	8
	
	/
	套
	1
	7#线涂层烘干过程产生的烘干废气，经半包围集气罩收集，配套风量36000m3/h，汇入1套“冷凝+高压静电+除臭装置”处理后，经过1根15m高排气筒DA002达标排放。新增。

	9
	
	/
	套
	1
	危废暂存库、表处剂配置房、7#线表处房及表处后烘干工序产生的有机废气，通过表处房全密闭，整体换风、烘干废气采用半包围集气罩集中收集，配套风量70000m3/h，汇入1套“三室RTO焚烧装置”，经过1根15m高排气筒DA003达标排放。新增。

	10
	
	/
	套
	1
	1#线表处工序产生的有机废气，通过表处房全密闭，整体换风、烘干废气采用半包围集气罩集中收集，配套风量65000m3/h，汇入1套“三室RTO焚烧装置”，经过1根15m高排气筒DA004达标排放。新增。

	11
	
	/
	套
	1
	6#线涂层烘干过程产生的烘干废气，经半包围集气罩收集，配套风量36000m3/h，汇入1套“冷凝+高压静电+除臭装置”处理后，经过1根15m高排气筒DA005达标排放。新增。

	12
	一般固废库
	1F
	/
	m2
	200
	位于厂区西北侧，现有。

	13
	危废暂存库
	1F
	/
	m2
	30
	位于浆料制备间内部，暂存能力30t。新增。

	五
	储运工程

	1
	基布仓库
	1F
	丙类二级
	m2
	3540.978
	H=8m，基布存放仓库，位于厂区南侧，现有。

	2
	原料仓库
	1F
	丙类二级
	m2
	1340.108
	H=8m，原料仓库，位于厂区北侧，现有。

	3
	成品仓库
	1F
	丙类二级
	m2
	3126.48
	H=8m，成品仓库，位于厂区东北侧，现有。

	4
	二等品仓库
	1F
	丙类二级
	m2
	1425
	H=8m，二等品仓库，位于厂区东北侧，现有。

	5
	危化品仓库
	2F
	甲类二级
	m2
	176
	H=6m，储存量10t，现有。

	6
	储罐区
	/
	/
	m2
	340
	设置500m3固定顶储罐5个，存放DOTP、DINP增塑剂，围堰高度1.2m。2个DINP储罐及3个DOTP储罐，罐体尺寸约为Φ9×11m
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图4-1   本项目总平面示意图
4.1.4 生产组织及劳动定员
本次项目新增劳动定员50人，本项目实施后全厂劳动定员305人，年工作日300天，三班制生产(8h/班)，厂区不设食堂及宿舍。
[bookmark: _Toc5213][bookmark: _Toc27842]4.2 主要生产设备及原辅材料消耗
4.2.1 主要生产设备
1、主要生产设备
本项目生产线(除部分公辅工程设备外)主体生产设备与现有项目相互独立，不存在共用设备，现有项目生产设备见第3.2.1节，本次项目主要生产设备如下：
表4-4   本项目主要生产设备一览表
	工序
	设备
	型号
	数量（台）
	所在位置

	
	生产线名称
	所含单元
	
	
	

	一涂、二涂、三涂、表面处理
	7#全自动涂层主机生产线（涂层+表处）
	上料
	/
	1
	现有厂房空置区域

	
	
	涂层
	组合件，8m/min
	4
	

	
	
	烘干
	/
	4
	

	
	
	表面处理
	组合件，8m/min
	1
	

	
	6#全自动涂层主机生产线（仅涂层）
	上料
	/
	1
	

	
	
	涂层
	组合件，8m/min
	4
	

	
	
	烘干
	/
	3
	

	
	1#表处线
	表面处理
	组合件，8m/min
	1
	涂层分切车间一内1#线后端空置区域

	
	
	烘干
	/
	1
	

	放卷
	卷筒
	/
	2
	现有厂房空置区域

	检验包装
	检验分卷机
	/
	2
	

	研磨
	研磨机
	SY400，1.2t/h
	4
	浆料制备间

	搅拌
	搅拌机
	30T
	2
	

	
	分散机
	国产
	2
	

	
	分散机
	国产
	4
	

	自动计量
	液体自动配料系统
	/
	1
	

	冷却
	冷水机组
	制冷量720kW,COP=6.1
	2
	锅炉房

	
	冷冻水泵
	Q=25m，r=1450r/min
	2
	

	
	冷却水泵
	Q=25m，r=1450r/min
	1
	

	
	冷却塔
	200t/h
	2
	

	压缩空气
	空压机
	XS-100
	1
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2、产能匹配性核算
根据设计方案，本项目7#、6#涂层线设计年生产时间为7200h，表处线设计生产时间为4800h，典型产品幅宽按照2.75m计算，1#表处装置设计生产时间为2400h，典型产品幅宽按照2.0m计算，具体核算结果如下：
表4-5   本项目产能匹配性核算一览表
	工序
	设备
	数量
	车速
	最大年生产时间
	成品率
	最大年生产能力
	设计产能
	生产负荷

	
	
	台
	m/min
	h/a
	%
	万米/a
	万米/a
	%

	一涂、二涂、三涂
	7#线、6#线
	涂层
	2
	8
	7200
	98
	1862.784
	1650
	88.58

	表面处理
	7#线
	表面处理
	1
	8
	4800
	98
	620.928
	350
	56.37

	
	1#表处线
	1
	8
	2400
	98
	225.792
	150
	66.43

	工序
	设备
	数量
	加工速度
	最大年生产时间
	成品率
	最大年生产能力
	设计产能
	生产负荷

	
	
	台
	t/h
	h/a
	%
	t/a
	t/a
	%

	研磨
	研磨机
	4
	1.2
	900
	/
	4320
	4090.9
	94.69
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4.2.2 主要原辅材料消耗
1、主要原辅材料消耗
本项目主要原辅材料消耗汇总如下，其中各生产线对应的原辅材料消耗详见下文工程分析章节。
表4-6   本项目主要原辅材料消耗一览表
	序号
	原辅材料名称
	单位
	年用量
	性状
	厂内最大储存量
	包装规格
	贮存位置

	1
	机织布
	万m2/a
	1840
	固体
	300
	袋装
	基布仓库

	2
	PVC树脂
	t/a
	2103.9
	粉状
	500
	50kg袋装
	原料仓库

	3
	DOTP增塑剂
	t/a
	1201.56
	液体
	1200
	储罐
	储罐区

	4
	DINP增塑剂
	t/a
	116.88
	液体
	800
	储罐
	储罐区

	5
	颜料
	t/a
	140.26
	粉状
	30
	50kg袋装
	原料仓库

	6
	碳酸钙填料
	t/a
	397.4
	粉状
	200
	50kg袋装
	原料仓库

	7
	氢氧化镁填料
	t/a
	46.76
	粉状
	10
	50kg袋装
	原料仓库

	8
	三氧化二锑阻燃剂
	t/a
	46.76
	粉状
	3
	50kg袋装
	原料仓库

	9
	D60溶剂油
	t/a
	37.4
	液体
	5
	200L桶装
	原料仓库

	10
	表处剂
	t/a
	170.253
	液体
	30
	200L桶装
	危化品库

	备注：表处剂由各类溶剂组成，具体成分配方见下文工程分析章节。


2、原辅材料理化性质
项目主要原辅材料(或成分)理化性质如下：
表4-7   本项目主要原辅材料理化性质一览表
	序号
	原辅材料名称
	理化性质

	1
	PVC树脂
（糊树脂）
	糊用聚氯乙烯树脂属于聚氯乙烯树脂的一个产品分枝，以其高分散性的粉料用于糊料加工而得名。性状：白色细微粉末，无毒无臭，相对密度1.35-1.46，粒度范围一般在0.1~2.0μm，不溶于水、汽油、酒精，溶于丙酮、二氯乙烷、二甲苯等溶剂，化学稳定性很高。PVC树脂由于其成糊性能优良以及分散性能良好，主要应用于PVC树脂的软材料领域。可适用于涂布、浸渍、喷涂、发泡等加工工艺，广泛应用于人造革、装饰材料、地板革、墙壁纸、工业用输送带、运动场地、涂料、粘合剂、玩具、医用一次性手套、日用装饰材料、电器仪表和电工工具等诸多材料和制品领域。

	2
	DINP增塑剂
	DINP（邻苯二甲酸二异壬酯）是一种无色或淡黄色透明油状液体，具有轻微气味。其分子结构以对苯二甲酸酯为核心，侧链为异壬基（C9），赋予其高热稳定性（分解温度>290°C）和低挥发性。密度约为0.97–0.98 g/cm³（25°C），黏度中等（约100–150 mPa·s）。难溶于水，易溶于大多数有机溶剂（如乙醇、丙酮、苯）。具有优异的耐迁移性、耐抽出性、耐寒性（玻璃化转变温度低至-50°C）及电绝缘性。化学性质稳定，不易水解，但遇强氧化剂可能分解。作为环保型增塑剂，其不含邻苯二甲酸盐（如DEHP），广泛应用于PVC、电缆料、汽车内饰等耐高温领域。

	3
	DOTP增塑剂
	对苯二甲酸二辛酯，透明、无可见杂质油状液体，沸点383℃，着火点399℃。增塑剂效率高，环保无毒，热稳定时间长，与聚合物相溶性好，挥发性低，能抑制渗出。低毒。大鼠经口LD50：＞000mg/kg；豚鼠经皮LD50：＞19680mg/kg；大鼠腹腔注射 LD50：＞3200mg/kg。

	4
	碳酸钙
	CaCO3(100.09)，白色固体状，无味、无臭。有无定型和结晶型两种形态。结晶型中又可分为斜方晶系和六方晶系，呈柱状或菱形。相对密度2.71。在约825℃时分解为氧化钙和二氧化碳。溶于水和醇。于稀酸反应，同时放出二氧化碳。本项目作为填料使用。

	5
	三氧化二锑阻燃剂
	三氧化二锑，作为阻燃剂使用，白色结晶性粉末，无味，密度为5.2g/cm3，熔点是655℃，沸点是1425℃。溶于浓盐酸、硫酸、碱溶液和热的酒石酸溶液，微溶于水、稀硝酸和稀硫酸。

	6
	N,N-二甲基甲酰胺 (DMF)
	C3H7NO(73.09)；无色液体，有微弱的特殊臭味。相对密度(水=1)0.94(空气=1) 2.51，熔点-61℃，沸点152.8℃，蒸气压 0.36kPa/20℃，与水混溶。爆炸极限2.2~15.2%，闪点57.78℃。LD50：4000mg/kg (大鼠经口)；4720mg/kg(兔经皮)；LC50:9400mg/m3，2小时(小鼠吸入)。本项目表处剂中部分含有。

	7
	丁酮
	CH3CH2COCH3(72.11),无色液体，有似丙酮的气味。相对密度(水=1)0.81，相对蒸汽密度(空气=1)2.42。熔点-85.9℃，沸点79.6℃，饱和蒸气压9.49kPa(20℃)。溶于水、乙醇、乙醚，可混溶于油类。

	8
	甲苯
	C7H8O2 (92.14)；无色透明液体，有类似苯的方芳香气体。相对密度(水=1)0.87，熔点-94.9℃，沸点110.6℃，饱和蒸气压4.89kPa(30℃)，不溶于水。

	9
	醋酸乙酯
	C4H8O2(88.10)；无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。相对密度(水=1)0.90，相对蒸汽密度(空气=1)3.04，熔点-83.6℃，沸点77.2℃，蒸气压13.33kPa(27℃)，微溶于水。

	10
	醋酸丁酯
	无色透明液体，具有明显的果香气味，相对密度（20℃）：0.880–0.885（水=1），沸点：126.1–126.5℃（101.3 kPa），熔点：-73.5℃，闪点（闭口）：22–27℃，属中闪点易燃液体。微溶于水（20℃时溶解度约0.7 g/100 mL），易与乙醇、乙醚、丙酮、苯等多数有机溶剂混溶，蒸气压：2.00 kPa（25℃），挥发性适中。

	11
	D60溶剂油
	C11-C15加氢处理油，浓度＞99.9%，无色透明液体，沸点180-230℃，闪点≥60℃，相对密度0.75-0.9g/cm3，不溶于水，遇明火、高热可燃。本项目作为降粘剂使用。


3、本项目涉新污染物相关政策要求
根据《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》(环环评〔2025〕28号)中相关要求，本项目属于纺织印染重点行业，且本项目原辅材料中涉及甲苯，现有项目涉及DOP、甲苯，均已纳入优先控制化学品名录，故对照该文件具体意见逐条分析，具体内容见下表。
表4-8   本项目对照环环评〔2025〕28号文相关内容落实情况一览表
	序号
	意见内容
	本项目情况

	1
	①重点关注重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）附件中已发布环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物。
②重点关注石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目，在建设项目环评工作中做好上述新污染物识别，涉及上述新污染物的，执行本意见要求；不涉及新污染物的，无需开展相关工作。
	①根据重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》），本项目原辅材料中使用甲苯，已纳入优先控制化学品名录（第二批）中，现有项目原辅材料使用DOP类增塑剂，已纳入优先控制化学品名录（第三批）中。
②本项目属于纺织印染重点行业建设项目。

	2
	①优化原料、工艺和治理措施，从源头减少新污染物产生。建设项目应尽可能开发、使用低毒低害和无毒无害原料，减少产品中有毒有害物质含量；应采用清洁的生产工艺，提高资源利用率，从源头避免或削减新污染物产生。
②强化治理措施，已有污染防治技术的新污染物，应采取可行污染防治技术，加大治理力度，减轻新污染物排放对环境的影响。鼓励建设项目开展有毒有害化学物质绿色替代、新污染物减排以及污水污泥、废液废渣中新污染物治理等技术示范。
	①根据产品特性及使用功能，本项目原辅材料中需要使用甲苯作为表处剂进行表面处理，表处工序采用表处槽体进行滚动涂层，附着率可达99%，显著提高甲苯的利用率。
②本项目表处废气中含甲苯，根据《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》(HJ861-2017)附录B可知，本项目采用三室RTO蓄热燃烧装置处理含甲苯废气属于可行技术，且处理效率属于可行技术中较高水平。本项目涉甲苯固废，如沾染危险化学品废包装材料、废表处剂均设置密闭容器，暂存于危废暂存库，经废气收集系统进入三室RTO蓄热燃烧装置处理，可有效减少含甲苯废气的排放。

	3
	①核算新污染物产排污情况。环评文件应给出所有列入重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录和优先控制化学品名录的化学物质生产或使用的数量、品种、用途，涉及化学反应的，分析主副反应中新污染物的迁移转化情况；将涉及的新污染物纳入评价因子；核算各环节新污染物的产生和排放情况。
②改建、扩建项目还应梳理现有工程新污染物排放情况，鼓励采用靶向及非靶向检测技术对废水、废气及废渣中的新污染物进行筛查。
	①本项目涉及新污染物甲苯，其年用量量、规格等见表4-6主要原辅材料消耗一览表，本项目所使用甲苯不涉及化学反应；根据表2-3可知，本次评价已将甲苯纳入评价因子，根据下文工程分析中物料平衡章节，本次评价已对甲苯进行单独分析，核算各环节产生和排放情况。
②本项目属于改扩建项目，现有项目涉及DOP、甲苯，根据3.5小节，本次评价已对现有项目涉及的新污染物进行监测，单独分析其排放情况。

	4
	①对已发布污染物排放标准的新污染物严格排放达标要求。新建项目产生并排放已有排放标准新污染物的，应采取措施确保排放达标。
②涉及新污染物排放的改建、扩建项目，应对现有项目废气、废水排放口新污染物排放情况进行监测，对排放不能达标的，应提出整改措施。
③对可能涉及新污染物的废母液、精馏残渣、抗生素菌渣、废反应基和废培养基、污泥等固体废物，应根据国家危险废物名录进行判定，未列入名录的固体废物应提出项目运行后按危险废物鉴别标准进行鉴别的要求，属于危险废物的按照危险废物污染环境防治相关要求进行管理。
④对涉及新污染物的生产、贮存、运输、处置等装置、设备设施及场所，应按相关国家标准提出防腐蚀、防渗漏、防扬散等土壤和地下水污染防治措施。
	①根据本项目污染源强核算汇总表可知，本项目涉及新污染物甲苯可满足《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中排放限值。
②本次评价已对现有项目废气排放口新污染物甲苯、DOP（以VOCs表征）排放情况进行监测，现有项目废气排放口可达标排放。
③本项目会产生涉及新污染物的危险废物，根据国家危险废物名录进行判定，将按照危险废物污染环境防治相关要求进行管理。
④本项目涂层分切车间一、涂层分切车间二、危化品仓库、危废间、浆料制备间等涉及新污染物的使用，现有项目已采取防腐蚀、防渗漏、防扬散等污染防治措施，本次评价要求建设单位新建浆料制备间、危废间严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)规定的防渗要求进行施工建设。

	5
	①对环境质量标准规定的新污染物做好环境质量现状和影响评价。建设项目现状评价因子和预测评价因子筛选应考虑涉及的新污染物，充分利用国家和地方新污染物环境监测试点成果，收集评价范围内和建设项目相关的新污染物环境质量历史监测资料（包括环境空气、周边地表水体及相应底泥/沉积物、土壤和地下水、周边海域海水及沉积物/生物体等），没有相关监测数据的，进行补充监测。对环境质量标准规定的新污染物，根据相关环境质量标准进行现状评价，环境质量标准未规定但已有环境监测方法标准的，应给出监测值。
②将相应已有环境质量标准的新污染物纳入环境影响预测因子并预测评价其环境影响。
	①本项目大气现状评价因子和预测评价因子均已涵盖新污染物，且已对环境空气中甲苯其进行补充监测，见下文5.3章节。
②本次评价已将甲苯纳入环境影响预测因子并预测评价其环境影响，见下文6.2章节。

	6
	强化新污染物排放情况跟踪监测。应在涉及新污染物的建设项目环评文件中，明确提出将相应的新污染物纳入监测计划要求；对既未发布污染物排放标准，也无污染防治技术，但已有环境监测方法标准的新污染物，应加强日常监控和监测，掌握新污染物排放情况。将周边环境的相应新污染物监测纳入环境监测计划，做好跟踪监测。
	本次评价已将甲苯纳入污染物监测计划及环境质量监测计划中，具体见下文表9-3及9-6污染物监测计划小节。

	7
	提出新化学物质环境管理登记要求。对照《中国现有化学物质名录》，原辅材料或产品属于新化学物质的，或将实施新用途环境管理的现有化学物质，用于允许用途以外的其他工业用途的，应在环评文件中提出按相关规定办理新化学物质环境管理登记的要求。
	现有项目已配置危化品生产台账，本次评价严格要求企业按照台账记录制度对新污染物进行管理。


4、本项目原辅材料用量核算
(1) 表处剂用量核算
根据现有项目实际运行经验，本项目表处剂配方繁多，本次评价分析根据典型产品种类对应的涂层方式及表处剂配方，以此核算本项目表处剂用量，具体核算参数如下。
表4-9   本项目表处剂消耗量核定一览表
	产品名称
	涂层面积
	密度
	涂层厚度
	附着率
	使用量

	
	m2/a
	g/cm3
	μm
	%
	t/a

	镜面常规类
	3500000
	0.88
	35
	99
	108.889

	消光常规类
	1500000
	0.90
	45
	99
	61.364

	备注：密度是表处剂经过配比混合后即用状态下的密度；使用量是指配比混合后的表处剂总质量。表处剂设置固定表处剂槽位，滚动涂层，附着率按照99%计算，剩余1%均以固废形式存在。


(2) 浆料用量核算
根据本项目设计方案，产品浆料配方均采用一种配方，具体核算参数如下。
表4-10   本项目浆料消耗量核定一览表
	产品名称
	涂层面积
	密度
	涂层厚度
	附着率
	使用量

	
	m2/a
	g/cm3
	μm
	%
	t/a

	环境用高性能建筑膜材
	18000000
	1.3~1.5
	150
	99
	4090.9

	备注：1#线150万m2涂层产能来源于现有项目；根据类比调查，PVC树脂含填料改性浆料即用状态下密度约为1.3-1.5g/cm3，本次评价按照1.5g/cm3计算。


[bookmark: _Toc23868][bookmark: _Toc9442]4.3 影响因素分析
4.3.1 生态影响因素分析
本项目位于浙江省嘉兴市海宁市马桥街道镇北路2号，为纺织制品业项目。根据现场踏勘，项目周边主要为工业用地、居民区和空地，无饮用水源保护区、无地下水取水口，无珍稀动植物资源等生态保护目标。评价范围内基本均为人工生态系统，空间异质性不大。
项目对生态环境的影响主要来自生产过程中“三废”排放对环境造成的影响，其环境影响主要集中在厂区周边范围。项目所采涉及的原料以及排放的污染物中含极少量重金属类，主要为阻燃剂中的锑。
4.3.2 污染影响因素分析
根据环境影响因素识别结果可知，项目环境影响主要体现在运营期，主要污染因素有以下几点：
1．项目废气包括：投料粉尘、涂层线有机废气、表面处理有机废气、导热油废气、天然气燃气废气。
2．项目产生的废水主要包括：循环冷却水、生活污水等。废水中主要污染物为pH、COD、氨氮、SS、石油类等。
3．项目固废主要为：废边角料、不合格品、一般包装材料、沾染危险化学品废包装材料、过滤浆料渣、除尘器收集粉尘、废包装桶、废滤网、废抹布、废油、含油废劳保用品和生活垃圾。本评价主要分析各类固体废物处置利用途径的可行性。
4．项目噪声主要为各类机械加工设备和风机、泵、空压机等辅助设备运行噪声等。主要考虑噪声排放对厂界的影响。
5．本项目所采用的危险物质主要有：甲苯、丁酮、表处剂、DOTP、DNTP、导热油、润滑油、D60溶剂油、天然气、三氧化二锑、危险废物等，可能发生的主要风险事故为各类液体化学品泄漏、火灾爆炸以及废水、废气事故排放。环评主要针对最大可信事故的环境风险影响程度进行定性分析，同时就主要的环境风险事故提出必要的防范措施。
[bookmark: _Toc13128][bookmark: _Toc19384]4.4 工程分析
本项目新增环境用高性能建筑膜材总体产能为1800万m2，其中350万m2根据客户需求需要进行表面处理，6#线主要生产其余建筑膜材900万m2/a，且仅进行涂层处理，无需进行表面处理；1#线利用现有产能生产消光常规类建筑膜材150万m2/a。具体生产线设置情况如下。
表4-11   本项目生产线设置情况一览表
	生产线编号
	对应产品
	年产量万m2/a
	备注

	1#线
	消光常规类
	150
	现有涂层线+新增表处工序

	6#线
	无需表处类
	900
	新增涂层线

	7#线
	无需表处类
	900
	新增涂层线+表处工序

	
	镜面常规类
	350
	

	涂层规模
	1800
	/

	表处规模
	500
	/


4.4.1 生产线7#工程分析
4.4.1.1 原辅材料消耗
本项目7#线新增环境用高性能建筑膜材900万m2/a，其中需要进一步加工为镜面常规类建筑膜材的产量约为350万m2/a。其原辅材料消耗见下表。
表4-12   本项目7#线表处剂配比一览表
	序号
	原料名称
	主要成分
	成分含量
	成分折重
	年用量
	原料单耗

	
	
	
	%
	t
	t/a
	t/万m2

	1
	G-34789
	丁酮
	65-70
	15.721 
	22.458
	0.064

	2
	
	DMF
	20-25
	5.615 
	
	

	3
	
	甲基异丁基甲酮
	1-5
	1.123 
	
	

	4
	LV-77-593
	丁酮
	50-77
	17.817 
	23.139
	0.066

	5
	
	DMF
	15-20
	4.628 
	
	

	6
	
	2-丁氧基乙醇
	1-2
	0.463 
	
	

	7
	
	2-辛基-3(2H)-异噻唑酮
	0.25-1
	0.231 
	
	

	8
	G-3555
	丁酮
	50-100
	11.229
	22.458
	0.064

	9
	
	DMF
	10-25
	5.615
	
	

	10
	
	甲苯
	10-25
	5.615
	
	

	13
	甲苯
	/
	100
	13.611
	13.611
	0.039

	14
	丁酮
	/
	100
	13.611
	13.611
	0.039

	15
	醋酸乙酯
	/
	100
	13.611
	13.611
	0.039

	16
	合计
	/
	/
	108.889
	0.311


表4-13   本项目7#线主要原辅材料一览表
	序号
	原辅材料名称
	单位
	年用量

	1
	机织布
	万m2/a
	920

	2
	PVC树脂
	t/a
	1051.95

	3
	DOTP增塑剂
	t/a
	600.78

	4
	DINP增塑剂
	t/a
	58.44

	5
	颜料
	t/a
	70.13

	6
	碳酸钙填料
	t/a
	198.70

	7
	氢氧化镁填料
	t/a
	23.38

	8
	三氧化二锑阻燃剂
	t/a
	23.38

	9
	D60溶剂油
	t/a
	18.70

	10
	表处剂
	t/a
	108.889


4.4.1.2 工艺流程
本项目7#线总体生产工艺流程为浆料制备、涂层工序、表面处理工序及成品，具体工艺流程及产排污节点见下图：
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图4-2   本项目7#线生产工艺流程及产排污节点图
生产工艺流程说明：
1、称量投料
本项目设置浆料制备间，位于厂区的北侧，颜料、碳酸钙填料、氢氧化镁填料、三氧化二锑阻燃剂等各类粉料按一定比例通过投料平台人工投入投料斗(各类粉料均为袋装。投料时先将包装袋提起送入投料斗内，然后开口端朝下底端朝上缓慢提起将粉料倒出)；DINP增塑剂、DOTP增塑剂为储罐装，通过隔膜计量泵由储罐输送至搅拌机。降粘剂D60溶剂油为液态，采用吨桶包装，通过隔膜计量泵输送至搅拌机。
产污环节：本项目称量投料工序，粉状物料投料会产生G1-1投料粉尘，主要污染因子为颗粒物，废气经投料口集气罩收集后，进入袋式除尘器处理；液体物料如DINP增塑剂、D60溶剂油等常温下沸点较高，本次评价不考虑投料产生的挥发性有机废气。
本项目物料投料方式见下表：
表4-14   本项目7#线物料投料方式一览表
	序号
	原辅材料名称
	性状
	投料方式

	1
	PVC树脂
	粉状
	配料间人工解包，电子秤称量，通过投料平台人工投入投料斗

	2
	DINP增塑剂
	液体
	隔膜计量泵由储罐管道输送

	3
	DOTP增塑剂
	液体
	隔膜计量泵由储罐管道输送

	4
	颜料
	粉状
	配料间人工解包，电子秤称量，通过投料平台人工投入投料斗

	5
	碳酸钙填料
	粉状
	配料间人工解包，电子秤称量，通过投料平台人工投入投料斗

	6
	氢氧化镁填料
	粉状
	配料间人工解包，电子秤称量，通过投料平台人工投入投料斗

	7
	三氧化二锑阻燃剂
	粉状
	配料间人工解包，电子秤称量，通过投料平台人工投入投料斗

	8
	D60溶剂油
	液体
	隔膜计量泵由吨桶，经管道输送


2、研磨搅拌
常温密闭搅拌、研磨后，浆料通过隔膜泵打入过滤器，去除胶料中不均匀的固体料成份，不均匀的固体料成份（浆料渣）经收集后继续研磨回用；过滤后的浆料加入降粘剂搅拌混合，搅拌均匀后通过阀门重力放料至加盖铁桶内待用，铁桶通过叉车转移到生产车间待用处。
研磨搅拌设备共用，当更换产品类型时，使用DOTP增塑剂对设备进行清洗，清洗沉淀后，DOTP回用于生产。
3、放卷
本项目卷材均采用现有工程成品卷材，不外购，由叉车运输至本项目生产车间，经涂层自动生产线最前端安装，开启卷筒，车速控制在8m/min。
4、一涂、烘干、冷却
涂层是将合成树脂涂布于织物表面而形成紧贴织物的薄膜层的加工方法。本项目通过刮刀将混合的浆料均匀涂于基布表面，随后送入烘箱烘干固化，烘干温度为160℃，采用电加热。一涂工艺要求基布正面、背面分别进行一次涂层，共涂层2次。刮刀下方浆料槽由专人添加浆料，涂层过程为常温，基本无污染物产生。烘干固化后织物通过循环冷却装置，降温冷却至80℃以下。本项目设置2台200t/h循环冷却水塔，用于烘干固化后冷却，采用间接冷却方式。
产污环节：本项目烘干过程会产生G1-2烘干废气，主要污染因子为油雾、VOCs、HCl、氯乙烯、臭气浓度。本项目冷却工序采用循环冷却水进行间接冷却，根据建设单位实际运行经验，本项目循环冷却水定期补充，不外排。
5、二涂、烘干、冷却
二涂工艺要求基布正面、背面再进行一次涂层，共涂层2次，随后送入烘箱烘干固化，烘干温度为160℃，采用电加热。刮刀下方浆料槽由专人添加浆料，涂层过程为常温，基本无污染物产生。烘干固化后织物通过循环冷却装置，降温冷却至80℃以下。
产污环节：本项目烘干过程会产生G1-3烘干废气，主要污染因子为油雾、VOCs、HCl、氯乙烯、臭气浓度。本项目循环冷却水定期补充，不外排。
6、三涂、烘干、冷却
本项目通过刮刀将混合的浆料均匀涂于基布表面，随后送入烘箱烘干固化，烘干温度为160℃，采用电加热。一涂工艺要求基布表面进行最后一次涂层，共涂层1次。刮刀下方浆料槽由专人添加浆料，涂层过程为常温，基本无污染物产生。烘干固化后织物通过循环冷却装置，降温冷却至80℃以下。本项目设置2台200t/h循环冷却水塔，用于烘干固化后冷却，采用间接冷却方式。
产污环节：本项目烘干过程会产生G1-4烘干废气，主要污染因子为油雾、VOCs、HCl、氯乙烯、臭气浓度。本项目循环冷却水定期补充，不外排。
7、表处剂配置
本项目设置全密闭表处剂配置房，占地面积约为30m2，高3m，项目表面处理剂的配置在配置房内进行，丁酮、甲苯和表处剂等均采用250kg桶装，通过隔膜泵由桶输送至搅拌机，搅拌混合均匀后通过隔膜泵输送至各生产单元。
产污环节：本项目表处剂配置过程会产生G1-5调配废气，主要污染因子为丁酮、甲苯、非甲烷总烃等。
8、表面处理
根据客户的要求，部分产品需要经过表面处理，在涂层布的表面涂一层溶剂性涂层，起到耐污、自清洁等功效。涂布表面处理剂由表处剂配置工序提供。
9、烘干
表面处理后在烘箱内进行烘干，烘干温度约为130℃，采用电加热提供热源。烘干废气采用半包围集气罩进行收集。
产污环节：本项目烘干过程会产生G1-7烘干废气，主要污染因子为丁酮、甲苯、DMF、VOCs、臭气浓度等。
10、冷却
表处烘干后采用循环冷却装置，降温冷却至80℃以下，涂层布紧贴在辊体上，辊体内通入循环冷却水，采用间接水冷的方式将涂层布冷却，冷却水不与涂层布直接接触。
产污环节：本项目循环冷却水定期补充，不外排。
11、收卷、裁剪、检验
经冷却后膜材经收卷，人工使用美工刀切除边角，检验合格后，暂存于成品区，包装入库。
产污环节：本项目检验工序会产生不合格品及废边角料S1-1，经收集后外售综合利用。
4.4.1.3 物料平衡
本项目7#线VOCs平衡见下表。
表4-15   本项目7#线VOCs平衡表  单位t/a
	投入
	产出

	原辅材料名称
	投入量
	VOCs量
	去向
	VOCs量

	PVC树脂
	1051.95
	氯乙烯
	0.028
	DA002有组织排放
	氯乙烯
	0.003

	
	
	VOCs
	0.201
	
	油雾
	0.425

	增塑剂
	659.22
	油雾
	4.347
	
	VOCs
	0.147

	
	
	VOCs
	1.305
	DA003有组织排放
	丁酮
	0.827

	D60溶剂油
	18.70
	油雾
	0.123
	
	甲苯
	0.273

	
	
	VOCs
	0.037
	
	DMF
	0.225

	表处剂
	108.889
	丁酮
	57.794
	
	VOCs①
	0.219

	
	
	甲苯
	19.033
	车间无组织排放
	氯乙烯
	0.001

	
	
	DMF
	15.698
	
	油雾
	0.223

	
	
	VOCs①
	15.274
	
	VOCs①
	0.772

	
	
	
	
	
	丁酮
	2.630

	
	
	
	
	
	甲苯
	0.866

	
	
	
	
	
	DMF
	0.714

	
	
	
	
	废气处理削减
	氯乙烯
	0.024

	
	
	
	
	
	油雾
	3.822

	
	
	
	
	
	VOCs①
	15.680

	
	
	
	
	
	丁酮
	54.337

	
	
	
	
	
	甲苯
	17.895

	
	
	
	
	
	DMF
	14.759

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	/
	113.841
	合计
	/
	113.841

	备注：VOCs包括甲基异丁基甲酮、2-丁氧基乙醇、2-辛基-3(2H)-异噻唑酮、醋酸乙酯等


本项目7#线DINP平衡见下表。
表4-16   本项目7#线DINP平衡表  单位t/a
	投入
	产出

	原辅材料名称
	投入量
	去向
	产出量

	DINP
	58.440
	DA002有组织排放
	油雾
	0.037

	
	
	
	VOCs
	0.011

	
	
	车间无组织排放
	油雾
	0.019

	
	
	
	VOCs
	0.006

	
	
	废气处理削减
	油雾
	0.329

	
	
	
	VOCs
	0.099

	
	
	进入产品
	57.355

	
	
	进入固废
	0.584

	
	
	
	
	

	合计
	58.440
	合计
	/
	58.440


本项目7#线DOTP平衡见下表。
表4-17   本项目7#线DOTP平衡表  单位t/a
	投入
	产出

	原辅材料名称
	投入量
	去向
	产出量

	DOTP
	600.780
	DA002有组织排放
	油雾
	0.376

	
	
	
	VOCs
	0.113

	
	
	车间无组织排放
	油雾
	0.198

	
	
	
	VOCs
	0.059

	
	
	废气处理削减
	油雾
	3.387

	
	
	
	VOCs
	1.017

	
	
	进入产品
	589.621

	
	
	进入固废
	6.0078

	
	
	
	
	

	合计
	600.780
	合计
	/
	600.780


本项目7#线甲苯物料平衡见下表。
表4-18   本项目7#线甲苯平衡表  单位t/a
	投入
	产出

	原辅材料名称
	投入量
	去向
	产出量

	甲苯(G-3555表处剂)
	5.615
	DA003有组织排放
	0.273

	甲苯
	13.611
	车间无组织排放
	0.866

	
	
	废气处理削减
	17.895

	
	
	进入固废
	0.192

	
	
	
	

	合计
	19.226
	合计
	19.226


本项目7#线丁酮物料平衡见下表。
表4-19   本项目7#线丁酮平衡表  单位t/a
	投入
	产出

	原辅材料名称
	投入量
	去向
	产出量

	丁酮(G-34789表处剂)
	15.721
	DA003有组织排放
	0.827

	丁酮(LV-77-593表处剂)
	17.817
	车间无组织排放
	2.630

	丁酮(G-3555表处剂)
	11.229
	废气处理削减
	54.337

	丁酮
	13.611
	进入固废
	0.584

	
	
	
	

	合计
	58.378
	合计
	58.378


本项目7#线DMF物料平衡见下表。
表4-20   本项目7#线DMF平衡表  单位t/a
	投入
	产出

	原辅材料名称
	投入量
	去向
	产出量

	DMF(G-34789表处剂)
	5.615
	DA003有组织排放
	0.225 

	DMF(LV-77-593表处剂)
	4.628
	车间无组织排放
	0.714 

	DMF(G-3555表处剂)
	5.615
	废气处理削减
	14.759 

	
	
	进入固废
	0.159

	
	
	
	

	合计
	15.857
	合计
	15.857


本项目7#线阻燃剂三氧化二锑平衡见下表。
表4-21   本项目7#线三氧化二锑平衡表  单位t/a
	投入
	产出

	原辅材料名称
	投入量
	去向
	产出量

	三氧化二锑
	23.380
	DA001有组织排放
	0.0009

	
	
	车间无组织排放
	0.023

	
	
	废气处理削减
	0.093

	
	
	进入产品
	23.263

	
	
	
	

	合计
	23.380
	合计
	23.380


本项目7#线阻燃剂锑元素平衡见下表。
表4-22   本项目7#线锑元素平衡表  单位t/a
	投入
	产出

	原辅材料名称
	投入量
	去向
	产出量

	锑
	19.546
	DA001有组织排放
	0.0008

	
	
	车间无组织排放
	0.019

	
	
	废气处理削减
	0.078

	
	
	进入产品
	19.448

	
	
	
	

	合计
	19.546
	合计
	19.546

	备注：三氧化二锑中锑的质量分数约为83.6%


4.4.1.4 污染源强核算
一、废气
本项目镜面常规类建筑膜材生产过程废气主要为投料粉尘、烘干废气、表面处理调配废气、表处废气。
1、 投料粉尘G1-1
本项目称量投料工序依托现有浆料制备间，人工拆包后通过自动吸料装置由密闭管道输送至料仓，经自动计量装置计量后输送至搅拌工序进行密闭搅拌，本项目粉状原料投料粉尘产生量按照粉料用量的0.5%计算，本项目镜面常规类建筑膜材粉状原料使用量为1367.54t/a，则称量投料工序产生的投料粉尘量约为6.838t/a。
针对投料粉尘，本项目拟在投料口设置集气罩，单个集气罩尺寸为1m×1m，罩口距离污染源距离0.3m，集气罩口断面平均风速不低于0.5m/s，即单台设备集气风量均应不低于3024m3/h，则集气所需总风量为6048m3/h，考虑管道损耗，设计废气风量按照所需风量的1.2倍计算，则本项目投料粉尘收集设置风机风量约为7500m3/h，废气经集气风管收集后经1套袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）高空排放，收集效率80%，处理效率约99%，布袋收集的粉尘直接回用。粉状原料投料工作时间3h/d，因此投料粉尘年排放时间为900h/a。
表4-23   本项目7#线投料废气产排一览表
	污染物
	产生速率
	产生量
	排放情况

	
	
	
	有组织
	无组织
	合计排放量

	
	
	
	排放浓度

	排放速率
	排放量
	排放速率
	排放量
	

	
	kg/h
	t/a
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	kg/h
	t/a
	t/a

	颗粒物
	3.799
	6.838
	8.104
	0.030
	0.055
	0.760
	1.368
	3.799

	称量投料工序年操作时间按照900h计算。


2、 烘干废气G1-2、G1-3、G1-4
本项目镜面常规类涂层工艺主要为将PVC树脂、增塑剂等按一定比例调配成的浆料通过涂层机的刮刀在基布表面进行涂层。涂层工艺为常温，故刮涂过程工艺废气产生量极小，本环评不作定量计算。
浆料刮涂后须烘干，本项目烘干温度在160℃，在烘干过程中会有有机废气产生，主要污染因子为HCl、氯乙烯、VOCs。
参考《浙江省重点行业VOC污染排放源排放量计算方式》中“塑料布、膜、袋等制造工序”单位排放系数为0.22kg/t原料，本项目7#涂层线PVC树脂总使用量为1051.95t/a，其中1%进入固废，剩余进入涂层烘干工序的量为1041.431t，则VOCs（含氯乙烯）产生量约为0.229t/a。HCl、氯乙烯产生源强类比浙江宏仕达科技股份有限公司年新增10000吨新型环保装饰软膜技改项目例行监测数据计算(报告编号：HJ20230290-002A，检测时间：2023年4月)，HCl和氯乙烯产生系数分别约为0.015kg/t-原料和0.027kg/t原料，则HCl和氯乙烯产生量分别约为0.016t/a和0.028t/a。
类比可行性分析：根据已批复项目浙江宏仕达科技股份有限公司年新增10000吨新型环保装饰软膜技改项目现有实际运行数据，该项目环保型膜材采用PVC树脂、稳定剂、助剂、DOTP增塑剂等材料进行浆料制备，经三涂三烘干后收卷包装，烘干温度为160℃，与本项目生产工艺类似、原辅材料大多相同，故本项目类比可行。
本项目浆料制备过程会添加增塑剂DINP、DOTP，随着烘干温度升高，增塑剂部分会以油雾的形式挥发，根据企业老厂区现有高压静电净化器收集废油产生情况来推算油雾产生量，油雾产生量约为6.66kg/t原料，又根据《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（1.1版）中化纤行业油雾与VOCs的参照比例关系为1:0.3，即VOCs产生量约为2kg/t-原料，本项目涂层线增塑剂、D60溶剂油用量合计为677.92t/a，则油雾产生量为4.470t/a，VOCs产生量为1.342t/a。
综上所述，本项目涂层烘干工序HCl产生量为0.016t/a、氯乙烯产生量为0.028t/a、油雾产生量为4.470t/a、VOCs合计产生量为1.543t/a。
针对涂层工序烘干废气，本项目拟在烘箱进出口设置集气罩，单个集气罩尺寸为3.6m×0.5m，罩口距离污染源距离0.2m，集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s，即单台设备集气风量均应不低于4959.36m3/h，则集气所需总风量（7#线涂层工序新增3台烘箱、进出口各设置集气罩，共计6个集气罩）为29756.16m3/h，考虑管道损耗，设计废气风量按照所需风量的1.2倍计算，则本项目涂层后烘干废气收集理论计算风量约为35707.392m3/h，本次评价要求建设单位设置风机风量约为36000m3/h，可以满足7#线涂层烘干废气的收集。
本项目采用密闭烘箱，烘箱上方开口直连抽气管道，采用负压集气方式收集废气，进出口设置半包围集气罩，因此废气收集率可达95%以上。收集的废气经冷凝+高压静电+除臭装置工艺处理后通过1根15m排气筒DA002高空排放，该处理工艺对氯化氢的去除效率可达85%，对其他挥发性有机物去除率按90%计。
表4-24   本项目7#线烘干废气产排一览表
	污染物
	产生速率
	产生量
	排放情况

	
	
	
	有组织
	无组织
	合计排放量

	
	
	
	排放浓度
	排放速率
	排放量
	排放速率
	排放量
	

	
	kg/h
	t/a
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	kg/h
	t/a
	t/a

	HCl
	0.002
	0.016
	0.009
	0.0003
	0.002
	0.0001
	0.001
	0.003 

	氯乙烯
	0.004
	0.028
	0.010
	0.0004
	0.003
	0.0002
	0.001
	0.004 

	油雾
	0.621
	4.470
	1.638
	0.059
	0.425
	0.031
	0.223
	0.648 

	VOCs
	0.214
	1.543
	0.566
	0.020
	0.147
	0.011
	0.077
	0.224 


3、 表处废气
本项目镜面常规类建筑膜材需进行表面处理，表面处理剂使用时需用丁酮、甲苯、醋酸乙酯和表处剂按一定比例混合，因此表处烘干工序会产生表处废气。本项目调配、表处和烘干时涂料中有机溶剂全部挥发排放，各工序废气排放占比为调配占2%，涂布占13%，烘干占85%。
(1) 调配废气G1-5
根据建设单位提供资料，本项目表处剂所需总量为108.889t/a，附着率按照99%计算，则进入表处工序的表处剂含量为107.800t/a，另根据各表处剂MSDS，可得出本项目表处剂即用状态下各成分含量。本项目表处剂即用状态下丁酮含量为57.794t/a、甲苯含量为19.033t/a、DMF含量为15.698t/a，乙酸酯类含量为13.475t/a，VOCs（除前述污染物外的其余挥发性有机废气）含量为1.799t/a。其中调配废气占总挥发废气含量的2%，故本项目调配废气丁酮产生量为1.156t/a、甲苯产生量为0.381t/a、DMF产生量为0.314t/a、乙酸酯类产生量为0.036t/a，VOCs产生量为0.036t/a。
(2) 表处废气G1-6
根据表处剂即用状态下各成分含量可知，本项目表处废气丁酮产生量为7.513t/a、甲苯产生量为2.474t/a、DMF产生量为2.041t/a、乙酸酯类产生量为1.752t/a，VOCs产生量为0.234t/a。
(3) 烘干废气G1-7
根据表处剂即用状态下各成分含量可知，本项目烘干废气丁酮产生量为49.125t/a、甲苯产生量为16.178t/a、DMF产生量为13.344t/a、乙酸酯类产生量为11.454t/a，VOCs产生量为1.529t/a。
针对本项目表处废气，本评价要求表处剂配置、表处过程均设置全密闭隔间，整体换气。其中表处剂配置房占地面积30m2，高度为3m。表处房占地面积150m2，高度为4m，整体换气次数按照40次/h计算，则调配废气及表处废气理论所需风量为27600m3/h；表处后烘干废气采用半包围集气罩收集，单个集气罩尺寸为3.6m×0.5m，罩口距离污染源距离0.3m，集气罩口断面平均风速不低于1.2m/s，即单台设备集气风量均应不低于14878.08m3/h，则集气罩所需总风量（本项目7#线表处工序新增1台烘箱、进出口各设置集气罩，共计2个集气罩）为29756.16m3/h，考虑管道损耗，设计废气风量按照所需风量的1.2倍计算，则本项目表处废气收集设置风机合计风量约为70000m3/h。
本项目采用密闭隔间，负压收集调配、表处废气收集效率按照98%计算，烘干废气收集效率按照95%计算，表处废气经收集后进入三塔式蓄热式热氧化炉（RTO）装置处理，RTO风量为70000m3/h，经处理后的尾气再经1根15m排气筒DA003高空排放，该处理装置对VOCs废气的净化效率按照98.5%计算。
本项目7#线表处废气产排情况见下表。

表4-25   本项目7#线表处废气产排源强一览表
	产污工序
	污染因子
	产生情况
	治理措施
	有组织排放情况
	无组织
	合计排放量
	排放时间

	
	
	核算方法
	废气量
	浓度
	产生量
	收集效率
	处理工艺
	处理效率
	核算方法
	废气量
	浓度
	排放量
	排放速率
	排放量
	
	

	
	
	
	m3/h
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	%
	
	%
	
	m3/h
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	kg/h
	t/a
	t/a
	h

	调配
	丁酮
	产污系数法
	70000
	3.440
	0.241
	1.156
	98
	三室RTO焚烧装置
	98.5
	产污系数法
	70000
	0.051
	0.04
	0.017
	0.005
	0.023
	0.040
	4800

	
	甲苯
	产污系数法
	
	1.133
	0.079
	0.381
	
	
	
	产污系数法
	
	0.017
	0.001
	0.006
	0.002
	0.008
	0.013
	

	
	DMF
	产污系数法
	
	0.934
	0.065
	0.314
	
	
	
	产污系数法
	
	0.014
	0.001
	0.005
	0.001
	0.006
	0.011
	

	
	VOCs
	产污系数法
	
	0.107
	0.007
	0.036
	
	
	
	产污系数法
	
	0.002
	0.0001
	0.001
	0.0001
	0.001
	0.001
	

	
	乙酸酯类
	产污系数法
	
	0.802
	0.056
	0.270
	
	
	
	产污系数法
	
	0.012
	0.001
	0.004
	0.001
	0.005
	0.009
	

	表处
	丁酮
	产污系数法
	
	22.361
	1.565
	7.513
	98
	
	
	产污系数法
	
	0.329
	0.023
	0.110
	0.031
	0.150
	0.261
	

	
	甲苯
	产污系数法
	
	7.364
	0.515
	2.474
	
	
	
	产污系数法
	
	0.108
	0.008
	0.036
	0.010
	0.049
	0.086
	

	
	DMF
	产污系数法
	
	6.074
	0.425
	2.041
	
	
	
	产污系数法
	
	0.089
	0.006
	0.030
	0.009
	0.041
	0.071
	

	
	VOCs
	产污系数法
	
	0.696
	0.049
	0.234
	
	
	
	产污系数法
	
	0.010
	0.001
	0.003
	0.001
	0005
	0.008
	

	
	乙酸酯类
	产污系数法
	
	5.214
	0.365
	1.752
	
	
	
	产污系数法
	
	0.077
	0.055
	0026
	0.007
	0.035
	0.061
	

	烘干
	丁酮
	产污系数法
	
	146.205
	10.234
	49.125
	95
	
	
	产污系数法
	
	2.083
	0.146
	0.700
	0.512
	2.456
	3.156
	

	
	甲苯
	产污系数法
	
	48.150
	3.370
	16.178
	
	
	
	产污系数法
	
	0.686
	0.048
	0.231
	0.169
	0.809
	1.039
	

	
	DMF
	产污系数法
	
	39.713
	2.780
	13.344
	
	
	
	产污系数法
	
	0.566
	0.040
	0.190
	0.139
	0.667
	0.857
	

	
	VOCs
	产污系数法
	
	4.551
	0.319
	1.529
	
	
	
	产污系数法
	
	0.065
	0.005
	0.022
	0.016
	0.076
	0.098
	

	
	乙酸酯类
	产污系数法
	
	34.089
	2.386
	11.454
	
	
	
	产污系数法
	
	0.486
	0.034
	0.163
	0119
	0.573
	0.736
	

	DA003
	丁酮
	产污系数法
	70000
	172.006
	12.040 
	57.794
	/
	三室RTO焚烧装置
	98.5
	产污系数法
	70000
	2.463
	0.172 
	0.827
	0.548 
	2.630
	3.457
	

	
	甲苯
	产污系数法
	
	56.647
	3.965 
	19.033
	
	
	
	产污系数法
	
	0.811
	0.057 
	0.273
	0.180 
	0.866
	1.139
	

	
	DMF
	产污系数法
	
	46.721
	3.270 
	15.698
	
	
	
	产污系数法
	
	0.669
	0.047 
	0.225
	0.149 
	0.714
	0.939
	

	
	VOCs
	产污系数法
	
	5.354
	0.375
	1.799
	
	
	
	产污系数法
	
	0.077
	0.005
	0.026
	0.017
	0.082
	0.108
	

	
	乙酸酯类
	产污系数法
	
	40.104
	2.807
	13.475
	
	
	
	产污系数法
	
	0.574
	0.040
	0.193
	0.128
	0.613
	0.806
	

	备注：VOCs为除丁酮、甲苯、DMF、乙酸酯类其他挥发性有机物。
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二、废水
本项目7#线建筑膜材生产过程中无废水产生。
三、固废
本项目7#线生产过程产生的固体废物主要为不合格品及废边角料。
1、 不合格品
类比企业现有项目实际运行经验，不合格品产生量约为20t/a，属于一般固废，经收集后交由物资回收公司综合利用。
2、 废边角料
类比企业现有项目实际运行经验，废边角料产生量约为5t/a，属于一般固废，经收集后交由物资回收公司综合利用。
3、 废浆料
根据物料平衡可知，本项目废浆料产生量约为10.52t/a。
4、 废表处剂
根据物料平衡可知，本项目废表处剂产生量约为1.089t/a。
四、噪声
7#线主要噪声污染源源强及相关参数一览表下表。
表4-26   本项目7#线主要噪声污染源源强核算结果一览表
	工序
	声源类型
	噪声源强
	降噪措施
	噪声排放值
	持续时间
/h

	
	
	核算方法
	噪声值
	工艺
	降噪效果
	核算方法
	噪声值
	

	上料
	频发
	类比法
	70
	减震基础
厂房隔声
	20
	类比法
	50
	900

	涂层
	频发
	类比法
	75
	
	20
	类比法
	55
	7200

	烘干
	频发
	类比法
	70
	
	20
	类比法
	50
	7200

	表处
	频发
	类比法
	75
	
	20
	类比法
	55
	4800

	烘干
	频发
	类比法
	70
	
	20
	类比法
	50
	4800

	研磨
	频发
	类比法
	80
	
	20
	类比法
	60
	900

	搅拌
	频发
	类比法
	80
	
	20
	类比法
	60
	900


4.4.2 生产线1#线工程分析
4.4.2.1 原辅材料消耗
本项目1#涂层线属于现有项目，本次技改后新增表处生产工序，附加产品价值。根据现有项目实际运行经验，消光常规类产品种类繁多，本次评价选取典型产品消光常规类建筑膜材进行具体分析，年设计产能为150万m2，其新增表处剂原辅材料消耗见下表。
表4-27   本项目1#线表处剂配比一览表
	序号
	原料名称
	主要成分
	成分含量
	成分折重
	年用量
	原料单耗

	
	
	
	%
	t
	t/a
	t/万m2

	1
	G-74468
	丁酮
	40-50
	25.652 
	51.304
	0.342

	2
	
	DMF
	10-20
	10.261 
	
	

	3
	
	甲苯
	10-20
	10.261 
	
	

	4
	
	其他成分
	10
	5.130 
	
	

	5
	甲苯
	/
	100
	5.030 
	5.030
	0.034

	6
	丁酮
	/
	100
	2.515 
	2.515
	0.017

	7
	醋酸丁酯
	/
	100
	2.515 
	2.515
	0.017

	8
	合计
	/
	/
	61.364
	0.409


4.4.2.2 工艺流程
本项目消光常规类建筑膜材总体生产工艺流程为表面处理工序及成品，与镜面常规类建筑模材工艺相同，仅表处剂配方不同，导致使用功能不同，故本次评价不在此赘述。前端浆料制备、涂层工序属于现有项目生产1#线生产工艺。
[image: ]
图4-3   本项目1#线新增生产工艺流程及产排污节点
4.4.2.3 物料平衡
本项目1#线VOCs平衡见下表。
表4-28   本项目1#线VOCs平衡表  单位t/a
	投入
	产出

	原辅材料名称
	投入量
	VOCs量
	去向
	VOCs量

	表处剂
	61.364
	丁酮
	28.167
	DA004有组织排放
	丁酮
	0.399

	
	
	甲苯
	15.291
	
	甲苯
	0.217

	
	
	DMF
	10.261
	
	DMF
	0.145

	
	
	VOCs①
	7.645
	
	VOCs①
	0.108

	
	
	
	
	车间无组织排放
	丁酮
	1.269

	
	
	
	
	
	甲苯
	0.689

	
	
	
	
	
	DMF
	0.462

	
	
	
	
	
	VOCs①
	0.344

	
	
	
	
	废气处理削减
	丁酮
	26.217

	
	
	
	
	
	甲苯
	14.232

	
	
	
	
	
	DMF
	9.551

	
	
	
	
	
	VOCs①
	7.116

	
	
	
	
	进入固废
	丁酮
	0.282

	
	
	
	
	
	甲苯
	0.153

	
	
	
	
	
	DMF
	0.103

	
	
	
	
	
	VOCs①
	0.076

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	/
	61.364
	合计
	/
	61.364

	备注：NMHC包括醋酸丁酯等挥发性有机物


本项目1#线甲苯平衡见下表。
表4-29   本项目1#线甲苯平衡表  单位t/a
	投入
	产出

	原辅材料名称
	投入量
	去向
	产出量

	甲苯(G-74468表处剂)
	10.261
	DA004有组织排放
	0.217

	甲苯
	5.030
	车间无组织排放
	0.689

	
	
	废气处理削减
	14.232

	
	
	进入固废
	0.153

	
	
	
	

	合计
	15.291
	合计
	15.291


本项目1#线丁酮平衡见下表。
表4-30   本项目1#线丁酮平衡表  单位t/a
	投入
	产出

	原辅材料名称
	投入量
	去向
	产出量

	丁酮(G-74468表处剂)
	25.652
	DA004有组织排放
	0.399

	丁酮
	2.515
	车间无组织排放
	1.269

	
	
	废气处理削减
	26.217

	
	
	进入固废
	0.282

	
	
	
	

	合计
	28.167
	合计
	28.167


本项目1#线DMF平衡见下表。
表4-31   本项目1#线DMF平衡表  单位t/a
	投入
	产出

	原辅材料名称
	投入量
	去向
	产出量

	DMF(G-74468表处剂)
	10.261
	DA004有组织排放
	0.145

	
	
	车间无组织排放
	0.462

	
	
	废气处理削减
	9.551

	
	
	进入固废
	0.103

	
	
	
	

	合计
	10.261
	合计
	10.261


4.4.2.4 污染源强分析
本项目消光常规类建筑膜材使用现有项目1#生产线高性能建筑膜材，新增表面处理工序，表面处理剂使用时需用丁酮、甲苯、醋酸丁酯和表处剂按一定比例混合，因此表处烘干工序会产生表处废气。本项目调配、表处和烘干时涂料中有机溶剂全部挥发排放，各工序废气排放占比为调配占2%，涂布占13%，烘干占85%。
1、调配废气G2-1
根据建设单位提供资料，本项目表处剂所需总量为61.364t/a，废表处剂产生量约为1%，剩余表处剂全部进入表处烘干工序。另根据各表处剂MSDS，可得出本项目表处剂即用状态下各成分含量。本项目表处剂即用状态下丁酮含量为27.885t/a、甲苯含量为15.138t/a、DMF含量为10.158t/a，乙酸酯类含量为2.490t/a，VOCs（除前述污染物外的其余挥发性有机废气）含量为5.079t/a。其中调配废气占总挥发废气含量的2%，故本项目调配废气丁酮产生量为0.558t/a、甲苯产生量为0.303t/a、DMF产生量为0.203t/a、乙酸酯类产生量为0.050t/a，VOCs产生量为0.102t/a。
2、表处废气G2-2
根据表处剂即用状态下各成分含量可知，本项目表处废气丁酮产生量为3.625t/a、甲苯产生量为1.968t/a、DMF产生量为1.321t/a、乙酸酯类产生量为0.324t/a，VOCs产生量为0.660t/a。
3、烘干废气G2-3
根据表处剂即用状态下各成分含量可知，本项目烘干废气丁酮产生量为23.702t/a、甲苯产生量为12.867t/a、DMF产生量为8.634t/a、乙酸酯类产生量为2.116t/a，VOCs产生量为4.317t/a。
本项目设置集中调配间，故1#线主要为表处房及烘干工序的废气收集，表处过程均设置全密闭隔间，整体换气。表处房占地面积150m2，高度为4m，整体换气次数按照40次/h计算，则1#线表处废气理论所需风量为24000m3/h，废气收集效率按照98%计算；烘干废气收集效率按照95%计算，表处房及烘干工序废气收集所需计算风量为53756.16m3/h，考虑管道损耗，设计废气风量按照所需风量的1.2倍计算，则计算风量为64507.392m3/h。表处废气经收集后进入三塔式蓄热式热氧化炉（RTO）装置处理，本次评价要求建设单位RTO设置风量为65000m3/h，经处理后的尾气再经1根15m排气筒DA004高空排放，该处理装置对VOCs废气的净化效率按照98.5%计算。
本项目1#线表处废气产排情况见下表。
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表4-32   本项目1#线表处废气产排一览表
	污染源
	污染因子
	产生情况
	治理措施
	有组织排放情况
	无组织
	合计排放量
	排放时间

	
	
	核算方法
	废气量
	浓度
	产生量
	收集效率
	处理工艺
	处理效率
	核算方法
	废气量
	浓度
	产生量
	排放速率
	排放量
	
	

	
	
	
	m3/h
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	%
	
	%
	
	m3/h
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	kg/h
	t/a
	t/a
	h

	调配
	丁酮
	产污系数法
	65000
	3.575
	0.232
	0.558
	98
	三室RTO焚烧装置
	98.5
	产污系数法
	65000
	0.053
	0.003
	0.008
	0.005
	0.011
	0.019 
	2400

	
	甲苯
	产污系数法
	
	1.941
	0.126
	0.303
	
	
	
	产污系数法
	
	0.029
	0.002
	0.004
	0.003
	0.006
	0.011 
	

	
	DMF
	产污系数法
	
	1.302
	0.085
	0.203
	
	
	
	产污系数法
	
	0.019
	0.001
	0.003
	0.002
	0.004
	0.007 
	

	
	VOCs
	产污系数法
	
	0.651
	0.042
	0.102 
	
	
	
	产污系数法
	
	0.010
	0.001
	0.001
	0.0004
	0.002
	0.005 
	

	
	乙酸酯类
	产污系数法
	
	0.319
	0.021
	0.050
	
	
	
	产污系数法
	
	0.005
	0.0003
	0.001
	0.0002
	0.001
	0.002 
	

	表处
	丁酮
	产污系数法
	
	23.238
	0.503
	3.625
	98
	
	
	产污系数法
	
	0.342
	0.022
	0.053
	0.030
	0.073
	0.126 
	

	
	甲苯
	产污系数法
	
	12.615
	0.273
	1.968
	
	
	
	产污系数法
	
	0.185
	0.012
	0.029
	0.016
	0.039
	0.068 
	

	
	DMF
	产污系数法
	
	8.465
	0.183
	1.321
	
	
	
	产污系数法
	
	0.124
	0.008
	0.019
	0.011
	0.026
	0.046 
	

	
	VOCs
	产污系数法
	
	4.233
	0.275
	0.660 
	
	
	
	产污系数法
	
	0.062
	0.004
	0.010
	0.003
	0.013
	0.035 
	

	
	乙酸酯类
	产污系数法
	
	2.075
	0.135
	0.324
	
	
	
	产污系数法
	
	0.030
	0.002
	0.005
	0.001
	0.006
	0.011 
	

	烘干
	丁酮
	产污系数法
	
	151.939
	3.292
	23.702
	95
	
	
	产污系数法
	
	2.165
	0.141
	0.338
	0.494
	1.185
	1.523 
	

	
	甲苯
	产污系数法
	
	82.481
	1.787
	12.867
	
	
	
	产污系数法
	
	1.175
	0.076
	0.183
	0.268
	0.643
	0.827 
	

	
	DMF
	产污系数法
	
	55.349
	1.199
	8.634
	
	
	
	产污系数法
	
	0.789
	0.051
	0.123
	0.180
	0.432
	0.555 
	

	
	VOCs
	产污系数法
	
	27.675
	1.799
	4.317 
	
	
	
	产污系数法
	
	0.394
	0.026
	0.062
	0.045
	0.216
	0.419 
	

	
	乙酸酯类
	产污系数法
	
	13.566
	0.882
	2.116
	
	
	
	产污系数法
	
	0.193
	0.013
	0.030
	0.022
	0.106
	0.136 
	

	DA004
	丁酮
	产污系数法
	65000
	178.752
	11.619 
	27.885
	/
	三室RTO焚烧装置
	98.5
	产污系数法
	65000
	2.559 
	0.166 
	0.399 
	0.529 
	1.269 
	1.668 
	

	
	甲苯
	产污系数法
	
	97.037
	6.307 
	15.138
	
	
	
	产污系数法
	
	1.389 
	0.090 
	0.217 
	0.287 
	0.689 
	0.905 
	

	
	DMF
	产污系数法
	
	65.117
	4.233 
	10.158
	
	
	
	产污系数法
	
	0.932 
	0.061 
	0.145 
	0.193 
	0.462 
	0.608 
	

	
	VOCs
	产污系数法
	
	15.960
	1.037
	2.490
	
	
	
	产污系数法
	
	0.229
	0.015
	0.036
	0.024
	0.113
	0.149
	

	
	乙酸酯类
	产污系数法
	
	32.558
	2.116
	5.079
	
	
	
	产污系数法
	
	0.466
	0.030
	0.073
	0.048
	0.231
	0.459
	

	备注：VOCs为除丁酮、甲苯、DMF、乙酸酯类其他挥发性有机物。
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二、废水
本项目1#线消光常规类建筑膜材生产过程中无废水产生。
三、固废
本项目生产过程产生的固体废物主要为不合格品及废边角料。
1、不合格品
类比企业现有项目实际运行经验，不合格品产生量约为5t/a，属于一般固废，经收集后交由物资回收公司综合利用。
2、废边角料
类比企业现有项目实际运行经验，废边角料产生量约为2t/a，属于一般固废，经收集后交由物资回收公司综合利用。
3、废表处剂
根据物料平衡可知，本项目废表处剂产生量约为0.614t/a。
四、噪声
表4-33   本项目1#线主要噪声污染源源强核算结果一览表
	工序
	声源类型
	噪声源强
	降噪措施
	噪声排放值
	持续时间
/h

	
	
	核算方法
	噪声值
	工艺
	降噪效果
	核算方法
	噪声值
	

	表处
	频发
	类比法
	75
	减震基础
厂房隔声
	20
	类比法
	55
	2400

	烘干
	频发
	类比法
	70
	
	20
	类比法
	50
	2400


4.4.3 生产线6#线工程分析
4.4.3.1 原辅材料消耗
本项目6#线常规类产品年设计产能为900万m2，无需进行表面处理，其原辅材料消耗见下表。
表4-34   本项目6#线原辅材料一览表
	序号
	原辅材料名称
	单位
	年用量

	1
	机织布
	万m2/a
	920

	2
	PVC树脂
	t/a
	1051.95

	3
	DOTP增塑剂
	t/a
	600.78

	4
	DINP增塑剂
	t/a
	58.44

	5
	颜料
	t/a
	70.13

	6
	碳酸钙填料
	t/a
	198.7

	7
	氢氧化镁填料
	t/a
	23.38

	8
	三氧化二锑阻燃剂
	t/a
	23.38

	9
	D60溶剂油
	t/a
	18.7


4.4.3.2 工艺流程
本项目6#线总体生产工艺流程与7#线涂层工序一致，不在此过多赘述。
4.4.3.3 物料平衡
本项目6#线VOCs平衡见下表。
表4-35   本项目6#线VOCs平衡表  单位t/a
	投入
	产出

	原辅材料名称
	投入量
	VOCs量
	去向
	VOCs量

	PVC树脂
	1051.950
	氯乙烯
	0.028
	DA005有组织排放
	氯乙烯
	0.003

	
	
	VOCs
	0.201
	
	油雾
	0.425

	增塑剂
	659.220
	油雾
	4.347
	
	VOCs
	0.147

	
	
	VOCs
	1.305
	车间无组织排放
	氯乙烯
	0.001

	D60溶剂油
	18.7
	油雾
	0.123
	
	油雾
	0.223

	
	
	VOCs
	0.037
	
	VOCs
	0.077

	
	
	
	
	废气处理削减
	氯乙烯
	0.024

	
	
	
	
	
	油雾
	3.822

	
	
	
	
	
	VOCs
	1.320

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	6.041
	
	
	6.041


表4-36   本项目6#线DINP平衡表  单位t/a
	投入
	产出

	原辅材料名称
	投入量
	去向
	产出量

	DINP
	58.440
	DA005有组织排放
	油雾
	0.037

	
	
	
	VOCs
	0.011

	
	
	车间无组织排放
	油雾
	0.019

	
	
	
	VOCs
	0.006

	
	
	废气处理削减
	油雾
	0.329

	
	
	
	VOCs
	0.099

	
	
	进入产品
	57.355

	
	
	进入固废
	0.584

	
	
	
	
	

	合计
	58.440
	合计
	/
	58.440


表4-37   本项目6#线DOTP平衡表  单位t/a
	投入
	产出

	原辅材料名称
	投入量
	去向
	产出量

	DOTP
	600.780
	DA002有组织排放
	油雾
	0.376

	
	
	
	VOCs
	0.113

	
	
	车间无组织排放
	油雾
	0.198

	
	
	
	VOCs
	0.059

	
	
	废气处理削减
	油雾
	3.387

	
	
	
	VOCs
	1.017

	
	
	进入产品
	589.621

	
	
	进入固废
	6.0078

	
	
	
	
	

	合计
	600.780
	合计
	/
	600.780


表4-38   本项目6#线三氧化二锑平衡表  单位t/a
	投入
	产出

	原辅材料名称
	投入量
	去向
	产出量

	三氧化二锑
	23.380
	DA001有组织排放
	0.0009

	
	
	车间无组织排放
	0.023

	
	
	废气处理削减
	0.093

	
	
	进入产品
	23.263

	
	
	
	

	合计
	23.380
	合计
	23.380


表4-39   本项目6#线锑元素平衡表  单位t/a
	投入
	产出

	原辅材料名称
	投入量
	去向
	产出量

	锑
	19.546
	DA001有组织排放
	0.0008

	
	
	车间无组织排放
	0.019

	
	
	废气处理削减
	0.078

	
	
	进入产品
	19.448

	
	
	
	

	合计
	19.546
	合计
	19.546

	备注：三氧化二锑中锑的质量分数约为83.6%


4.4.3.4 污染源强分析
一、废气
本项目6#线常规类建筑膜材生产过程废气主要为投料粉尘、烘干废气。
1、投料废气G3-1
本项目称量投料工序依托现有浆料制备间，人工拆包后通过自动吸料装置由密闭管道输送至料仓，经自动计量装置计量后输送至搅拌工序进行密闭搅拌，本项目粉状原料投料粉尘产生量按照粉料用量的0.5%计算，本项目6#线粉状原料使用量为1367.54t/a，则称量投料工序产生的投料粉尘量约为6.838t/a。
废气经集气风管收集后经1套袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）高空排放，收集效率80%，处理效率约99%，布袋收集的粉尘委外处置。
表4-40   本项目6#线投料废气产排一览表
	污染物
	产生速率
	产生量
	排放情况

	
	
	
	有组织
	无组织
	合计排放量

	
	
	
	排放浓度

	排放速率
	排放量
	排放速率
	排放量
	

	
	kg/h
	t/a
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	kg/h
	t/a
	t/a

	颗粒物
	3.799
	6.838
	8.104
	0.030
	0.055
	0.760
	1.368
	3.799

	称量投料工序年操作时间按照900h计算。


2、烘干废气G3-2、G3-3、G3-4
本项目6#线工艺主要为将PVC树脂、增塑剂等按一定比例调配成的浆料通过涂层机的刮刀在基布表面进行涂层。涂层工艺为常温，故刮涂过程工艺废气产生量极小，本环评不做定量计算。其余污染物源强核算方法与7#线一致，具体见4.4.1.4小节。
表4-41   本项目6#线烘干废气产排情况一览表
	污染物
	产生速率
	产生量
	排放情况

	
	
	
	有组织
	无组织
	合计排放量

	
	
	
	排放浓度
	排放速率
	排放量
	排放速率
	排放量
	

	
	kg/h
	t/a
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	kg/h
	t/a
	t/a

	HCl
	0.002
	0.016
	0.009
	0.0003
	0.002
	0.0001
	0.001
	0.003 

	氯乙烯
	0.004
	0.028
	0.010
	0.0004
	0.003
	0.0002
	0.001
	0.004 

	油雾
	0.621
	4.470
	1.638
	0.059
	0.425
	0.031
	0.223
	0.648 

	VOCs
	0.214
	1.543
	0.566
	0.020
	0.147
	0.011
	0.077
	0.224 


二、废水
本项目6#线常规类建筑膜材生产过程中无废水产生。
三、固废
本项目生产过程产生的固体废物主要为不合格品及废边角料。
1、不合格品
类比企业现有项目实际运行经验，不合格品产生量约为20t/a，属于一般固废，经收集后交由物资回收公司综合利用。
2、废边角料
类比企业现有项目实际运行经验，废边角料产生量约为5t/a，属于一般固废，经收集后交由物资回收公司综合利用。
3、废浆料
根据物料平衡可知，本项目废浆料产生量约为10.52t/a。
四、噪声
6#线主要噪声污染源源强及相关参数一览表下表。
表4-42   本项目6#线主要噪声污染源源强核算结果一览表
	工序
	声源类型
	噪声源强
	降噪措施
	噪声排放值
	持续时间
/h

	
	
	核算方法
	噪声值
	工艺
	降噪效果
	核算方法
	噪声值
	

	上料
	频发
	类比法
	70
	减震基础
厂房隔声
	20
	类比法
	50
	7200

	涂层
	频发
	类比法
	75
	
	20
	类比法
	55
	7200

	烘干
	频发
	类比法
	70
	
	20
	类比法
	50
	7200

	备注：浆料制备工序噪声源强见上文表4-25。


4.4.4 公用及辅助工程污染源强分析
4.4.4.1 废水
1、循环冷却用水
本项目生产设备采用水冷方式进行间接冷却，本项目配备2套冷却水系统，每套循环水量为200t/h，日运行时间为24h，年运行300天，循环水量合计288万t/a，冷却水循环使用不外排，因蒸发等因素损失，需定期补充自来水，损耗量以1%计，则循环水补充量为28800t/a。
2、生活污水
项目新增劳动员工为50人，不设置食堂和宿舍，员工生活用水量按100L/人·d计，则新增用水量为1500t/a，生活污水产生系数以80%计，则废水产生量为1200t/a。生活污水水质参照城市生活污水水质，主要污染因子分别为COD、NH3-N等。
4.4.4.2 废气
1、危废暂存库废气
本项目计划设置1座危险废物暂存库，占地面积分别为30m2，高3m，用于贮存生产运行过程中产生的危险废物。
危废暂存过程中废气产生量与危废挥发情况、温度、密闭、危险废物暂存量及危险废物暂存库规模等情况都有很大关系，且尚无明确的核算方法，因此无法对危废暂存过程中挥发性有机废气产生量进行精确计算，本次评价仅对其挥发产生的有机废气进行定性分析，要求建设单位针对易挥发的危险废物均采用桶装、密闭加盖暂存，危险暂存库废气收集纳入本项目厂区有机废气处理系统进行处理后达标排放。
2、RTO助燃废气
本项目烘干装置均为电加热，不采用天然气燃烧，表处废气新增2套RTO焚烧装置处理，预计新增天然气用量40万m3/a，参照全国《工业污染源产排污系数手册》，燃气锅炉产污系数如下：
表4-43   燃气污染物产污系数
	原料
名称
	工艺
名称
	规模
等级
	污染物指标
	单位
	产污系数
	排污系数

	天然气
	室燃炉
	所有
规模
	二氧化硫
	千克/万立方米-原料
	0.02S①
	0.02S①

	
	
	
	颗粒物
	千克/万立方米-原料
	2.86
	2.86

	
	
	
	氮氧化物
	千克/万立方米-原料
	18.71
	18.71

	注①：S为含硫率mg/m3，本环评取100。


则本项目燃气废气污染物产排情况如下：
表4-44   本项目燃气废气产排情况
	项目
	燃气用量(万m3/a)
	污染物
	产/排量
	RTO风量
	排放浓度

	
	
	
	t/a
	m3/h
	mg/m3

	7#线RTO
	20
	SO2
	0.04
	70000
	0.079

	
	
	颗粒物
	0.057
	
	0.113

	
	
	NOx
	0.374
	
	0.742

	1#线RTO
	20
	SO2
	0.04
	65000
	0.085

	
	
	颗粒物
	0.057
	
	0.122

	
	
	NOx
	0.374
	
	0.799


因项目RTO燃烧室温度控制在800℃左右，而热力型氮氧化物的形成温度>1300℃，因此热力型氮氧化物产生量很少，根据建设单位例行检测报告(报告编号：HJ20250624-BG004)中相关数据，RTO装置氮氧化物产生浓度在ND~6mg/m3，本评价按浓度区间的最大值6mg/m3计算，则7#线RTO热力型氮氧化物产生量约2.016t/a；1#线RTO热力型氮氧化物产生量约0.936t/a。
另外，本项目进入RTO装置中的废气中含有DMF（N,N-二甲基甲酰胺，分子式：C3H7NO，分子量73.09），在RTO装置燃烧过程中N元素会转化为NOx，项目考虑DMF在燃烧过程中全部转化成NOx。
根据物料平衡，进入7#线RTO装置DMF量为14.984t/a，RTO装置去除DMF的量为14.759t/a，根据物料衡算计算可得，NOX（NOX主要为NO和NO2，NO:NO2通常按9:1考虑，NO2的分子量为44.4）产生量为8.192t/a。
进入1#线RTO装置DMF量为9.696t/a，RTO装置去除DMF的量为9.551t/a，根据物料衡算计算可得，NOX产生量为5.301t/a。
本项目RTO燃气废气具体见下表。
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表4-45   本项目RTO燃气废气产排汇总表
	产污环节
	排气筒编号
	污染物
	产生情况
	收集效率
	废气风量
	排放情况

	
	
	
	产生浓度
	产生速率
	产生量
	
	
	排放浓度
	排放速率
	排放量

	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	
	m3/h
	mg/m3
	kg/h
	t/a

	7#线RTO
	DA003
	颗粒物
	0.170
	0.012
	0.057
	100%
	70000
	0.170
	0.012
	0.057

	
	
	SO2
	0.119
	0.008
	0.04
	
	
	0.119
	0.008
	0.04

	
	
	NOX
	31.494
	2.205
	10.582
	
	
	31.494
	2.205
	10.582

	1#线RTO
	DA004
	颗粒物
	0.365
	0.024
	0.057
	100%
	65000
	0.365
	0.024
	0.057

	
	
	SO2
	0.256
	0.017
	0.04
	
	
	0.256
	0.017
	0.04

	
	
	NOX
	42.378
	2.755
	6.611
	
	
	42.378
	2.755
	6.611

	备注：NOx包含燃料型、热力型及转化型合计产生量。
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3、恶臭气体
本项目在涂层、表处过程中产生的废气会产生异味，即为恶臭，根据恶臭污染物的定义，恶臭污染物主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质，本项目异味主要为生产车间工艺废气，本项目异味统一按臭气浓度进行定性描述。恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标，其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准。北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法，该分级法以感受器—嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，即明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。
表4-46   恶臭6级分级法
	恶臭强度级
	特征

	0
	未闻到有任何气味，无任何反应

	1
	勉强能闻到有气味，但不宜辩认气味性质（感觉阈值）认为无所谓 

	2
	能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常

	3
	很容易闻到气味，有所不快，但不反感 

	4
	有很强的气味，而且很反感，想离开 

	5
	有极强的气味，无法忍受，立即逃跑


本项目产生的涂层废气和表处废气均有恶臭。根据类比调查，本项目生产车间的恶臭等级在3-4级左右，车间外的恶臭等级在2-3级左右，距离车间10-20m范围内恶臭等级在1-2级左右，距离车间30-50m基本无异味。
4、设备清洗废气
本项目产品切换过程中，搅拌研磨设备需要定期清洗，根据建设单位提供资料，本项目采用DOTP增塑剂进行清洗，该操作过程处于常温，DOTP常温下不易挥发，故本次评价仅定性分析。
5、交通运输源强
本项目所涉及的主要原辅材料、产品、副产及固体废物等采用汽车运输，产生的污染物主要有扬尘、汽车尾气(NOx、CO、NMHC等)和原料挥发产生的废气等。由于各类液体物料在运输过程中均有相应的密闭措施，且在厂区内运输的距离较短，路面有硬化措施，因此交通运输过程产生的污染物排放量不大，本评价对交通运输污染源仅定性分析。
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表4-47   本项目废气产排汇总表
	工序/生产线
	产污环节
	污染源
	污染因子
	产生情况
	治理措施
	排放情况
	排放时间

	
	
	
	
	核算方法
	废气量
	浓度
	产生量
	收集效率
	处理工艺
	处理效率
	核算方法
	废气量
	浓度
	排放量
	

	
	
	
	
	
	m3/h
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	%
	
	%
	
	m3/h
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	h

	称量投料
	投料
	DA001排气筒
	颗粒物
	产污系数法
	7500 
	2025.985 
	15.195 
	13.675 
	80 
	布袋除尘装置
	99
	产污系数法
	7500
	16.208
	0.122 
	0.109 
	900

	
	
	无组织排放
	颗粒物
	产污系数法
	/
	/
	3.039
	2.735
	/
	
	/
	产污系数法
	/
	/
	3.039
	2.735
	/

	7#线
	烘干废气
	DA002排气筒
	HCl
	产污系数法
	36000
	0.060 
	0.002 
	0.016 
	95
	冷凝+高压静电+除臭装置
	85 
	产污系数法
	36000 
	0.009 
	0.0003 
	0.002 
	7200

	
	
	
	氯乙烯
	产污系数法
	
	0.108 
	0.004 
	0.028 
	
	
	90
	产污系数法
	
	0.010 
	0.0004 
	0.003 
	

	
	
	
	油雾
	产污系数法
	
	17.245 
	0.621 
	4.470 
	
	
	
	产污系数法
	
	1.638 
	0.059 
	0.425 
	

	
	
	
	VOCs
	产污系数法
	
	5.954 
	0.214 
	1.543 
	
	
	
	产污系数法
	
	0.566 
	0.020 
	0.147 
	

	
	
	无组织排放
	HCl
	产污系数法
	/
	/
	0.0001 
	0.001 
	/
	/
	/
	产污系数法
	/
	/
	0.0001 
	0.001 
	

	
	
	
	氯乙烯
	产污系数法
	/
	/
	0.000 
	0.001 
	/
	/
	/
	产污系数法
	/
	/
	0.0002 
	0.001 
	

	
	
	
	油雾
	产污系数法
	/
	/
	0.031 
	0.223 
	/
	/
	/
	产污系数法
	/
	/
	0.031 
	0.223 
	

	
	
	
	VOCs
	产污系数法
	/
	/
	0.011 
	0.077 
	/
	/
	/
	产污系数法
	/
	/
	0.011 
	0.077 
	

	
	燃气废气
	DA003排气筒
	颗粒物
	产污系数法
	70000
	0.170 
	0.012 
	0.057 
	密闭间负压收集：98
半包围集气罩收集：95
	RTO
	98.5 
	产污系数法
	70000 
	0.170 
	0.012 
	0.057 
	4800

	
	
	
	SO2
	产污系数法
	
	0.119 
	0.008 
	0.040 
	
	
	
	产污系数法
	
	0.119 
	0.008 
	0.040 
	

	
	
	
	NOX
	产污系数法
	
	31.494 
	2.205 
	10.582 
	
	
	
	产污系数法
	
	31.494 
	2.205 
	10.582 
	

	
	表处废气
	
	丁酮
	产污系数法
	
	173.666 
	12.157 
	58.352 
	
	
	
	产污系数法
	
	2.463 
	0.172 
	0.827 
	

	
	
	
	甲苯
	产污系数法
	
	57.548 
	4.028 
	19.336 
	
	
	
	产污系数法
	
	0.811 
	0.057 
	0.273 
	

	
	
	
	DMF
	产污系数法
	
	47.326 
	3.313 
	15.901 
	
	
	
	产污系数法
	
	0.669 
	0.047 
	0.225 
	

	
	
	
	VOCs
	产污系数法
	
	5.658
	0.396
	1.901
	
	
	
	产污系数法
	
	0.077
	0.005
	0.026
	

	
	
	
	乙酸酯类
	产污系数法
	
	40.253
	2.818
	13.525
	
	
	
	产污系数法
	
	0.574
	0.040
	0.193
	

	
	
	无组织排放
	丁酮
	产污系数法
	/
	/
	0.550 
	2.641 
	/
	/
	/
	产污系数法
	/
	/
	0.550 
	2.641 
	

	
	
	
	甲苯
	产污系数法
	/
	/
	0.182 
	0.872 
	/
	/
	/
	产污系数法
	/
	/
	0.182 
	0.872 
	

	
	
	
	DMF
	产污系数法
	/
	/
	0.150 
	0.718 
	/
	/
	/
	产污系数法
	/
	/
	0.150 
	0.718 
	

	
	
	
	VOCs
	产污系数法
	/
	/
	0.018
	0.084
	/
	/
	/
	产污系数法
	/
	/
	0.018
	0.084
	

	
	
	
	乙酸酯类
	产污系数法
	/
	/
	0.128
	0.614
	/
	/
	/
	产污系数法
	/
	/
	0.128
	0.614
	

	1#线
	燃气废气
	DA004排气筒
	颗粒物
	产污系数法
	65000
	0.365 
	0.024 
	0.057 
	密闭间负压收集：98
半包围集气罩收集：95
	RTO
	98.5
	产污系数法
	65000 
	0.365 
	0.024 
	0.057 
	2400

	
	
	
	SO2
	产污系数法
	
	0.256 
	0.017 
	0.040 
	
	
	
	产污系数法
	
	0.256 
	0.017 
	0.040 
	

	
	
	
	NOX
	产污系数法
	
	42.378 
	2.755 
	6.611 
	
	
	
	产污系数法
	
	42.378 
	2.755 
	6.611 
	

	
	表处废气
	
	丁酮
	产污系数法
	
	175.177 
	11.386 
	27.328 
	
	
	
	产污系数法
	
	2.559 
	0.055 
	0.399 
	

	
	
	
	甲苯
	产污系数法
	
	95.096 
	6.181 
	14.835 
	
	
	
	产污系数法
	
	1.389 
	0.030 
	0.217 
	

	
	
	
	DMF
	产污系数法
	
	63.814 
	4.148 
	9.955 
	
	
	
	产污系数法
	
	0.932 
	0.020 
	0.145 
	

	
	
	
	VOCs
	产污系数法
	
	31.904
	2.074
	4.977
	
	
	
	产污系数法
	
	0.469
	0.030
	0.073
	

	
	
	
	乙酸酯类
	产污系数法
	
	15.641
	1.017
	2.440
	
	
	
	产污系数法
	
	0.230
	0.015
	0.036
	

	
	
	无组织排放
	丁酮
	产污系数法
	/
	/
	0.524 
	1.258 
	/
	/
	/
	产污系数法
	/
	/
	0.524 
	1.258 
	

	
	
	
	甲苯
	产污系数法
	/
	/
	0.284 
	0.683 
	/
	/
	/
	产污系数法
	/
	/
	0.284 
	0.683 
	

	
	
	
	DMF
	产污系数法
	/
	/
	0.191 
	0.458 
	/
	/
	/
	产污系数法
	/
	/
	0.191 
	0.458 
	

	
	
	
	VOCs
	产污系数法
	/
	/
	0.095
	0.229
	/
	/
	/
	产污系数法
	/
	/
	0.095
	0.229
	

	
	
	
	乙酸酯类
	产污系数法
	/
	/
	0.047
	0.112
	/
	/
	/
	产污系数法
	/
	/
	0.047
	0.112
	

	6#线
	烘干废气
	DA005排气筒
	HCl
	产污系数法
	36000
	0.060 
	0.002 
	0.016 
	95
	冷凝+高压静电+除臭装置
	85 
	产污系数法
	36000
	0.009 
	0.0003 
	0.002 
	7200

	
	
	
	氯乙烯
	产污系数法
	
	0.108 
	0.004 
	0.028 
	
	
	90
	产污系数法
	
	0.010 
	0.0004 
	0.003 
	

	
	
	
	油雾
	产污系数法
	
	17.245 
	0.621 
	4.470 
	
	
	
	产污系数法
	
	1.638 
	0.059 
	0.425 
	

	
	
	
	VOCs
	产污系数法
	
	5.954 
	0.214 
	1.543 
	
	
	
	产污系数法
	
	0.566 
	0.020 
	0.147 
	

	
	
	无组织排放
	HCl
	产污系数法
	/
	/
	0.0001 
	0.001 
	/
	/
	/
	产污系数法
	/
	/
	0.0001 
	0.001 
	

	
	
	
	氯乙烯
	产污系数法
	/
	/
	0.000 
	0.001 
	/
	/
	/
	产污系数法
	/
	/
	0.0002 
	0.001 
	

	
	
	
	油雾
	产污系数法
	/
	/
	0.031 
	0.223 
	/
	/
	/
	产污系数法
	/
	/
	0.031 
	0.223 
	

	
	
	
	VOCs
	产污系数法
	/
	/
	0.011 
	0.077 
	/
	/
	/
	产污系数法
	/
	/
	0.011 
	0.077 
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4.4.4.3 噪声
本项目公用工程噪声主要是各种泵、空压机、冷却水塔等设备运行产生的噪声，预计噪声源强如下：
表4-48   本项目公用工程产噪设备源强汇总表
	工序/
生产线
	装置
	噪声源
	声源
类型
	噪声源强
	降噪措施
	噪声排放值

	
	
	
	
	核算方法
	噪声值
	工艺
	降噪效果
	核算方法
	噪声值

	公用/
辅助
工程
	各类泵
	真空泵
	频发
	类比法
	80
	基础减震
、隔声、
消音设备
	20
	类比法
	60

	
	冷却水塔
	冷却水塔
	频发
	类比法
	85
	
	15
	类比法
	70

	
	空压机
	空压机
	频发
	类比法
	85
	
	20
	类比法
	65

	
	废气处理
	风机
	频发
	类比法
	90
	
	20
	类比法
	70


4.4.4.4 固废
本项目生产过程中产生的副产物主要有：废边角料、不合格品、一般包装材料、沾染危险化学品废包装材料、除尘器收集粉尘、废润滑油及油桶、废滤网、废滤渣、废抹布、废劳保用品和生活垃圾，具体分析见下文。
1、废边角料
本项目裁剪工序采用美工刀，对产品的毛边进行裁剪，会产生废边角料，根据工程分析内容，本项目废边角料产生量约为12t/a，经收集后暂存于一般固废库，外售综合利用。
2、不合格品
本项目产品检验工序会产生不合格品，根据工程分析内容，本项目不合格品产生量约为45t/a，经收集后暂存于一般固废库，外售综合利用。
3、一般废包装材料
本项目外购PVC树脂、填料、碳酸钙等部分原辅材料采用吨袋、塑料编织袋等形式包装。根据原辅材料用量及包装规格，本项目使用吨袋数量约为1000个/a，折重2kg/个；塑料编织袋约为1万个/a，折重0.12kg/个，根据建设单位实际运行经验，本项目一般包装材料循环使用，由厂家回收利用，破损率按照1%计算，则本项目一般废包装材料产生量0.032t/a。
4、沾染危险化学品废包装材料
本项目DINP、DOTP增塑剂采用储罐储存，不会产生废包装材料，D60溶剂油采用吨桶储存，丁酮、甲苯、乙酸乙酯等物料采用250kg铁桶储存，该部分包装材料均由对应厂家回收后作为原用途，循环使用，实际运行过程中，破损率按照1%计算，则项目年产生废包装桶约100个，按照25kg/桶计算，则项目沾染危险化学品废包装材料年产生量约为2.5t/a，属于危险废物，危废代码为HW49-900-041-49，经收集后暂存于厂区危废暂存库内，委托有相应资质单位进行处置。
5、除尘器收集粉尘
本项目采用布袋除尘器处理投料粉尘，布袋除尘器定期清理，产生除尘灰，根据废气章节，除尘灰产生量约10.83t/a，除尘灰主要成分为PVC树脂、钙粉、颜料、填料等原料，属于一般固废，交由物资回收公司综合利用。
6、废油及废油桶
生产设备需定期添加机械润滑油进行润滑，根据现有项目实际运行经验，废油桶产生量为12个，折算约0.3t/a，废润滑油产生量约为0.5t/a，涂层烘干废处理收集的废油量约为7.643t/a。均属于危险废物，需妥善收集后委托有相应资质的危废处置单位进行处置。
7、废滤网及滤渣
本项目浆料制备过程，研磨后需要经过过滤装置，去除浆料中大多数机械杂质，根据根据现有项目实际运行经验，本项目废滤网产生量约为0.5t/a，滤渣产生量约为2t/a，均属于危险废物，需妥善收集后委托有相应资质的危废处置单位进行处置。
8、 废抹布
项目用涂布刮刀清理产生的废抹布约0.1t/a，属于危险废物，需委托有资质的单位进行安全处置。
9、废劳保用品
设备保养及维护检修过程过程中，会产生废手套、废工作服等废劳保用品，产生量约为0.05t/a。该类固废可能沾染润滑油，属于危险固废，妥善收集后委托有相应资质的危废处置单位进行处置。
10、废表处剂
项目表处过程中，槽体及桶内内会残留部分表处剂，根据物料平衡可知，项目废表处剂产生量约为1.703t/a，属于危险废物，需委托有资质的单位进行安全处置。
11、废浆料
项目涂层过程中，槽体及桶内内会残留部分废浆料，根据物料平衡可知，项目废浆料产生量约为40.909t/a，属于危险废物，需委托有资质的单位进行安全处置。
12、生活垃圾
本项目新增劳动定员50人，按照生活垃圾产生量1kg/人·天计，生活垃圾产生量为15t/a，集中收集后由环卫部门清运。
综上，本项目各种副产物产生情况汇总如下：
表4-49   本项目副产物产生源强一览表
	序号
	副产物名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	产生量t/a

	1
	废边角料
	裁剪
	固态
	膜材
	12

	2
	不合格品
	检验
	固态
	膜材
	45

	3
	一般废包装材料
	原料包装
	固态
	编织袋、塑料
	0.032

	4
	沾染危险化学品废包装材料
	原料包装
	固态
	包装桶
	2.5

	5
	除尘器收集粉尘
	废气处理
	固态
	颗粒物
	10.83

	6
	废油
	设备维护
	液态
	油类物质
	7.643

	7
	废油桶
	设备维护
	固态
	油类物质
	0.3

	8
	废滤网
	浆料制备
	固态
	塑料
	0.5

	9
	滤渣
	浆料制备
	固态
	浆料
	2

	10
	废抹布
	日常生产
	固态
	油类物质
	0.1

	11
	废劳保用品
	日常生产
	固态
	油类物质
	0.05

	12
	废表处剂
	表处
	液态
	有机溶剂
	1.703

	13
	废浆料
	涂层
	液态
	有机溶剂
	40.909

	14
	生活垃圾
	办公生活
	固态
	/
	15


根据《固体废物鉴别标准通则》(GB 34330-2025)，项目副产物属性判定见下表。
表4-50   本项目副产物属性判定一览表
	序号
	副产物名称
	产生工序
	形态
	是否属于固体废物
	判定依据

	1
	废边角料
	裁剪
	固态
	是
	4.1f)

	2
	不合格品
	检验
	固态
	是
	4.1f)

	3
	一般废包装材料
	原料包装
	固态
	是
	5.2a)

	4
	沾染危险化学品废包装材料
	原料包装
	固态
	是
	5.2a)

	5
	除尘器收集粉尘
	废气处理
	固态
	是
	A.3a)

	6
	废油
	设备维护
	液态
	是
	4.1f)

	7
	废油桶
	设备维护
	固态
	是
	5.2a)

	8
	废滤网
	浆料制备
	固态
	是
	4.1d)

	9
	滤渣
	浆料制备
	固态
	是
	4.1f)

	10
	废抹布
	日常生产
	固态
	是
	4.2d)

	11
	废劳保用品
	日常生产
	固态
	是
	4.1d)

	12
	废表处剂
	表处
	液态
	是
	4.1f)

	13
	废浆料
	涂层
	液态
	是
	4.1f)

	14
	生活垃圾
	办公生活
	固态
	是
	4.1a)


根据《国家危险废物名录》（2025）及《危险废物鉴别标准》对上述固体废物是否属于危险废物进行判定，具体如下。
表4-51   本项目危险废物属性判定一览表
	序号
	副产物名称
	产生工序
	是否属于危险废物
	危废代码
	产生量t/a

	1
	废边角料
	裁剪
	否
	/
	12

	2
	不合格品
	检验
	否
	/
	45

	3
	一般废包装材料
	原料包装
	否
	/
	0.032

	4
	沾染危险化学品废包装材料
	原料包装
	是
	HW49-900-041-49
	2.5

	5
	除尘器收集粉尘
	废气处理
	否
	/
	10.83

	6
	废油
	设备维护
	是
	HW08-900-217-08
	7.643

	7
	废油桶
	设备维护
	是
	HW08-900-249-08
	0.3

	8
	废滤网
	浆料制备
	是
	HW49-900-041-49
	0.5

	9
	滤渣
	浆料制备
	是
	HW49-900-041-49
	2

	10
	废抹布
	日常生产
	是
	HW49-900-041-49
	0.1

	11
	废劳保用品
	日常生产
	是
	HW49-900-041-49
	0.05

	12
	废表处剂
	表处
	是
	HW49-900-047-49
	1.703

	13
	废浆料
	涂层
	是
	HW08-900-249-08
	40.909

	14
	生活垃圾
	办公生活
	否
	/
	15
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表4-52   本项目危废产生及处置情况一览表  单位：t/a
	序号
	危废名称
	类别
	代码
	产生量
	产生工序
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	收集
	运输
	贮存
	处置

	1
	沾染危险化学品废包装材料
	HW49
	900-041-49 
	2.5
	原料包装
	固态
	塑料、铁皮
	危险化学品
	日
	T，I
	密封桶装
	密封转移
	危废暂存库内分区暂存
	委托有资质单位处置

	2
	废油
	HW08
	900-217-08
	7.643
	设备维护
	液态
	油类物质
	油类物质
	日
	T，I
	
	
	
	

	3
	废油桶
	HW08
	900-249-08
	0.3
	设备维护
	固态
	油类物质
	油类物质
	日
	T，I
	
	
	
	

	4
	废滤网
	HW49
	900-041-49 
	0.5
	浆料制备
	固态
	塑料
	有机物
	日
	T/In
	
	
	
	

	5
	滤渣
	HW49
	900-041-49 
	2
	浆料制备
	固态
	浆料
	有机物
	日
	T/In
	
	
	
	

	6
	废抹布
	HW49
	900-041-49 
	0.1
	日常生产
	固态
	油类物质
	油类物质
	日
	T/In
	
	
	
	

	7
	废劳保用品
	HW49
	900-041-49 
	0.05
	日常生产
	固态
	油类物质
	油类物质
	日
	T/In
	
	
	
	

	8
	废表处剂
	HW49
	900-047-49 
	1.703
	表处
	液态
	有机溶剂
	有机溶剂
	日
	T/C/I/R
	
	
	
	

	9
	废浆料
	HW08
	900-249-08
	40.909
	涂层
	液态
	有机溶剂
	有机溶剂
	日
	T，I
	
	
	
	


表4-53   本项目固体废物产生源强核算结果情况一览表
	产生工序
	名称
	固废属性
	产生情况
	处置措施
	去向

	
	
	
	核算方法
	产生量t/a
	工艺
	处置量t/a
	

	原料包装
	沾染危险化学品废包装材料
	危险废物
	类比分析法
	2.5
	无害化
	2.5
	委托有资质单位进行处置

	设备维护
	废油
	危险废物
	类比分析法
	7.643
	无害化
	7.643
	

	设备维护
	废油桶
	危险废物
	类比分析法
	0.3
	无害化
	0.3
	

	浆料制备
	废滤网
	危险废物
	类比分析法
	0.5
	无害化
	0.5
	

	浆料制备
	滤渣
	危险废物
	类比分析法
	2
	无害化
	2
	

	日常生产
	废抹布
	危险废物
	类比分析法
	0.1
	无害化
	0.1
	

	日常生产
	废劳保用品
	危险废物
	类比分析法
	0.05
	无害化
	0.05
	

	表处
	废表处剂
	危险废物
	物料衡算法
	1.703
	无害化
	1.703
	

	涂层
	废浆料
	危险废物
	物料衡算法
	40.909
	无害化
	40.909
	

	裁剪
	废边角料
	一般固废
	类比分析法
	12
	资源化
	12
	外售综合利用

	检验
	不合格品
	一般固废
	类比分析法
	45
	资源化
	45
	

	原料包装
	一般废包装材料
	一般固废
	类比分析法
	0.032
	资源化
	0.032
	

	废气处理
	除尘器收集粉尘
	一般固废
	物料衡算法
	10.83
	资源化
	10.83
	

	办公生活
	生活垃圾
	一般固废
	类比分析法
	15
	资源化
	15
	委托环卫部门处置
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[bookmark: _Toc20264][bookmark: _Toc12027]4.5 项目水平衡
根据工程分析，本项目水平衡如下：
[image: ]
图4-4   本项目水平衡图（单位：t/a）
本项目建成后，全厂水平衡如下：
[image: ]
图4-5   全厂水平衡图（单位：t/a）
[bookmark: _Toc20868][bookmark: _Toc28097]4.6 污染源强汇总
根据工程分析，本项目污染源强汇总如下：
1、 废水
表4-54   本项目废水污染源强汇总
	生产线/单元
	污染物
	产生
	削减
	排放

	
	
	浓度mg/L
	产生量t/a
	t/a
	浓度mg/L
	排放量t/a

	生活污水
	废水量
	/
	1200
	/
	/
	1200

	
	COD
	350
	0.42
	0.372
	40
	0.048

	
	NH3-N
	35
	0.042
	0.040
	2
	0.002


2、 废气
表4-55   本项目废气污染源强汇总
	生产线
	序号
	污染因子
	产生量t/a
	排放量t/a

	
	
	
	
	有组织
	无组织
	合计

	浆料制备间
	1
	颗粒物
	13.675 
	0.109 
	2.735 
	2.844 

	7#线
	1
	HCl
	0.016 
	0.002 
	0.001 
	0.003 

	
	2
	氯乙烯
	0.030 
	0.003 
	0.001 
	0.004 

	
	3
	油雾
	4.470 
	0.425 
	0.223 
	0.648 

	
	4
	VOCs①
	17.744
	0.365
	0.775
	1.140

	
	5
	颗粒物
	0.057 
	0.057 
	0
	0.057 

	
	6
	SO2
	0.040 
	0.040 
	0
	0.040 

	
	7
	NOX
	10.582 
	10.582 
	0
	10.582 

	
	8
	丁酮
	60.424 
	0.827 
	2.630 
	3.457 

	
	9
	甲苯
	19.899 
	0.273 
	0.866 
	1.139 

	
	10
	DMF
	16.413 
	0.225 
	0.714 
	0.939 

	1#线
	1
	颗粒物
	0.057 
	0.057 
	0
	0.057 

	
	2
	SO2
	0.040 
	0.040 
	0
	0.040 

	
	3
	NOX
	6.611 
	6.611 
	0
	6.611 

	
	4
	丁酮
	29.154 
	0.399 
	1.269 
	1.668 

	
	5
	甲苯
	15.826 
	0.217 
	0.689 
	0.905 

	
	6
	DMF
	10.620 
	0.145 
	0.462 
	0.608 

	
	7
	VOCs①
	7.913 
	0.108 
	0.344 
	0.453 

	6#线
	1
	HCl
	0.016 
	0.002 
	0.001 
	0.003

	
	2
	氯乙烯
	0.030 
	0.003 
	0.001 
	0.004

	
	3
	油雾
	4.470 
	0.425 
	0.223 
	0.648

	
	4
	VOCs
	1.620 
	0.147 
	0.077 
	0.224

	合计
	颗粒物
	13.789 
	0.223 
	2.735 
	2.958

	
	HCl
	0.033 
	0.004 
	0.002 
	0.006

	
	氯乙烯
	0.059 
	0.005 
	0.003 
	0.008

	
	油雾
	0.059 
	0.005 
	0.003 
	0.008

	
	VOCs①
	9.387 
	0.849 
	0.447 
	1.296

	
	SO2
	27.123 
	0.620 
	1.194 
	1.814

	
	NOX
	0.080 
	0.080 
	0.000 
	0.080

	
	丁酮
	17.193 
	17.193 
	0.000 
	17.193

	
	甲苯
	89.578 
	1.227 
	3.898 
	5.125

	
	DMF
	35.726 
	0.489 
	1.555 
	2.044

	备注：VOCs①包括乙酸酯类等其他挥发性性有机废气。


3、 固废
表4-56   本项目固废污染源强汇总
	产生工序
	名称
	产生量t/a
	削减量t/a
	排放量t/a

	原料包装
	沾染危险化学品废包装材料
	2.5
	2.5
	0

	设备维护及废气处理
	废油
	7.643
	7.643
	0

	设备维护
	废油桶
	0.3
	0.3
	0

	浆料制备
	废滤网
	0.5
	0.5
	0

	浆料制备
	滤渣
	2
	2
	0

	日常生产
	废抹布
	0.1
	0.1
	0

	日常生产
	废劳保用品
	0.05
	0.05
	0

	涂层
	废浆料
	40.909
	40.909
	0

	表处
	废表处剂
	1.703
	1.703
	0

	裁剪
	废边角料
	12
	12
	0

	检验
	不合格品
	45
	45
	0

	原料包装
	一般废包装材料
	0.032
	0.032
	0

	废气处理
	除尘器收集粉尘
	10.83
	10.83
	0

	办公生活
	生活垃圾
	15
	15
	0


[bookmark: _Toc22958][bookmark: _Toc1769]4.6 项目实施前后“三本账”汇总
根据前述分析，本项目污染源汇总如下。
表4-57   本项目污染源强汇总表
	类别
	污染物名称
	产生量t/a
	削减量t/a
	排放量t/a

	废水
	废水量
	1200
	0
	1200

	
	COD
	0.420
	0.372
	0.048

	
	NH3-N
	0.042
	0.040
	0.002

	废气
	颗粒物
	13.789 
	10.831 
	2.958 

	
	SO2
	0.080 
	0.000 
	0.080 

	
	NOX
	17.193 
	0.000 
	17.193 

	
	VOCs①
	179.519 
	168.981 
	10.538 

	
	油雾
	8.940 
	7.643 
	1.296 

	固体废物
	一般固废
	67.863
	67.863
	0

	
	危险废物
	55.705
	55.705
	0

	
	生活垃圾
	15
	15
	0

	备注：废水排放量按照污水处理厂排放标准核算，即CODCr40mg/L、氨氮2mg/L；VOCs①包括乙酸酯类等其他挥发性性有机废气。
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本项目实施后，全厂污染源强汇总如下。
表4-58   本项目实施前后“三本账”汇总表  单位：t/a
	[bookmark: RANGE!G120]污染物
	现有项目审批排放量
	本项目实施后排放量
	以新带老削减量
	较原审批增减量

	
	
	现有项目
	本项目
	全厂
	
	

	废水
	废水量
	6885
	6885
	1200
	8085
	0
	+1200

	
	CODcr
	0.344
	0.344
	0.048
	0.392
	0
	+0.048

	
	NH3-N
	0.034
	0.034
	0.002
	0.036
	0
	+0.002

	废气
	NOx
	3.405
	3.405
	17.193
	20.598
	0
	+17.193

	
	SO2
	0.8
	0.8
	0.080
	0.880
	0
	+0.080

	
	颗粒物
	0.32
	0.32
	2.958
	3.278
	0
	+2.958

	
	VOCs①
	22.91
	22.91
	11.834
	34.744
	0
	+11.834

	固废(产生量)
	一般工业固废
	491.43
	491.43
	67.863
	559.293
	0
	+67.863

	
	危险废物
	46.86
	46.86
	55.705
	102.565
	0
	+55.705

	
	生活垃圾
	76.5
	76.5
	15
	91.5
	0
	+15

	备注：油雾排放量纳入VOCs排放量，VOCs①包括乙酸酯类等其他挥发性性有机废气。
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[bookmark: _Toc14165][bookmark: _Toc13821]第5章 环境影响现状调查与评价
[bookmark: _Toc27877][bookmark: _Toc11144]5.1 项目地理位置
海宁市位于浙江省东北部，嘉兴市南部。地理坐标为北纬30°15′-30°35′，东经120°18′-120°52′。东邻海宁市，南濒钱塘江，与绍兴市上虞区、杭州市萧山区隔江相望，西接杭州市临平区，北连桐乡市、嘉兴市秀洲区。市治硖石街道。东距上海125km。沪杭铁路、101省道杭沪复线东西横贯市域，沪杭高速公路、320国道越过北境，杭州绕城公路东线穿行西部。以“两横六纵”为主框架，市、镇、村公路纵横交错，四通八达。定级内河航道有46条，主干航道与京杭大运河相连。
本次项目位于浙江省嘉兴市海宁市马桥街道镇北路2号，项目东侧为空地，南侧为杰玛高科涂层织物公司等工业企业，西侧为海昌南路，北侧为凤仪景苑。项目地理位置图详见附图1，周边环境示意图如下。
[image: ]
图5-1   项目周边环境示意图
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[bookmark: _Toc4907][bookmark: _Toc9711]5.2 自然环境概况
5.2.1 气象特征
海宁市属亚热带季风区，气候温和湿润，四季分明。据气象资料统计，其年平均气温为15.9℃。一月份最冷，平均气温为3.8℃，极端最低气温-12.4℃。七月最热，平均气温27.3℃，极端最高气温40.5℃。年平均无霜期为21天，秋春季平均气温15℃。全市多年平均降水量1219.4毫米，年降水变率13.3%，年蒸发量927.6毫米，相对湿度81%，年日照时数2039.4小时。由于受季风、气候的影响，一年四季以冬夏为长，春秋较短。
全年主导风向为东风，冬季主导风向为西北风，年静风频率10.4%，平均风速2.5m/s，根据海宁气象站近年来的地面常规气象预测资料统计，主要气象参数包括：多年平均气温16.4℃、极端最低气温-9.9℃（1月）、极端最高气温39.7℃（7月）、多年平均气压1016.41hpa、多年平均相对湿度79.4%、年平均降水量1258mm、最多月平均降水量187.7mm、最少月平均降水量35mm、年平均蒸发量1243.3mm、年日照时数1828h、全年平均风速2.5m/s、全年主导风向E（11.0%）、年静风频率4.86%、积雪最大深度240mm、基本雪压值400pa。
5.2.2 地形地貌及地质特征
海宁市地处杭嘉湖平原东部，陆地由潮汐淤积而成的沙滩组成。全市东西长51.8km，南北宽37.6km，其中陆域面积654.81km2，水域面积35.14km2，占5.09％，该市地势自西南向东北倾斜，较为平坦。大致以东南至西北走向的新塘河-上塘河为界，其北为广阔的河网平原，高程2～4m（黄海高程），河道密布成网；其南为西宽东窄的沿江高地，高程4～6m，河道稀而浅。境内的东南和东北部分分布有海拔15～253m高程不等的弧丘数十个。
海宁市处于钱塘江后型复式向北东倾斜部位，大地表面为厚度较大的第四覆盖层，厚度达70cm，基底构造是由一系列巨大的北东及北北东断裂带及其间分布的中生代隆起拗陷组成。地层有上震旦统灯影组、上侏罗黄尖组、下白垩统朝川组以及第四系。前第四纪地层仅有零星分布，主要有震旦第上统西峰寺组（ZBX）含镁碳酸盐沉积，侏罗系上统（J3）火山岩和白下岩（K1）红色碎屑岩。
由于受地理位置、古地形、新构造运动和海面升降等因素影响，这一地区第四纪地层分布广、厚度大。本区第四纪地层属滨海平原混合形，第四纪厚度在100m以上。中下更新统为陆相沉积，上更新统、全更新统曾发生过三次海侵，为浅海相、河口海相沉积。由于受古气候、古地理环境的变化，各期沉积物的颜色、状态、颗粒组成等呈规律性变化。第一沉积阶段的沉积颗粒随沉积环境的变化呈现明显的规律，砂和粘土层交错出现。随深度的增加，砂层颗粒由细变粗。该地区下部基岩的构造特征，在地质历史上经过多种构造复合，由东北向华夏系临安一金马断裂带东北延伸和萧山一球川断裂北东延伸以及隐伏的次生断裂间，这些隐伏断裂在近期活动较少。
由于第四纪沉积分布较广泛，而且厚度变化大，岩性岩相变化复杂。因基底条件的差异及新构造运动的多次影响，使之形成第四纪地层，在颜色、状态、承载能力方面都有较大差异。
5.2.3 水文特征
海宁市地处太湖流域，杭嘉湖平原南端，南濒钱塘江，境内河流纵横，水网密布，构成“六横九纵”河道网络骨架。境内主要河道分属上塘河、运河、钱塘江等三大水系。现有河道2469条，长1931.655km，河面面积39.32km2，河网率为5.6%。常水位蓄水量为5815万m3，最大蓄水量为8762万m3。全市年降水总量8.42亿m3。年地表径流总量3.4亿立方米，浅层地下水资源0.79亿m3，外来可利用水资源为3.3亿m3，水资源总量为7.49亿m3。根据硖石水文站多年水文资料统计，海宁市区内河道历史最高水位为4.87m，常年水位为2.83m，最低水位为1.78m。近年来由于长山河南排工程开通后，长山河流域水系排洪情况有所改善，实测最高洪水水位为4.13m。
海宁市水系发达，除洪水季节外，河流流速平缓。海宁境内河道有上塘河水系的新塘河，运河水系的长水塘、长山河、辛江塘、洛塘河，还有贯通南北水流的斜郭塘、宁郭塘、平阳堰港、麻泾港等。湖泊大多用湖、漾、荡等命名，主要湖泊有：许村摇亭漾（330亩），许村张角漾（86亩），袁花（谈桥）女庙漾（46.4亩），硖石（石路）南荡漾（200.4亩）。
海宁市地下水埋藏较浅，一般在0.5m左右，随地势及季节起伏变化。地下水主要为孔隙潜水，主要富存于强风化粉砂岩中，地下水主要来自降水及地表水补给，水位季节性变化大。
5.2.4 海宁首创水务有限责任公司概况
本项目废水经厂区预处理达标后通过市政污水管网排入海宁首创水务有限责任公司。
丁桥污水处理厂为海宁市中部区域污水集中处理设施，服务范围为市区四个街道（硖石街道、海洲街道、海昌街道、马桥街道）和中部三镇（丁桥镇、斜桥镇和盐官镇）。丁桥污水处理厂一、二、三期业主单位为海宁首创水务有限责任公司，位于嘉兴市海宁市丁桥镇海潮村三角台2号。
丁桥污水处理厂审批总污水处理能力23万m³/d，其中一期5万m³/d项目于2001年底建成投入运行，二期5万m³/d项目于2005年底建成投入运行；三期5万m³/d项目于2014年建成投入运行，2015年开始进行一、二、三期的一级A提标工程建设。2015年启动了四期工程5万m³/d项目，2022年启动了四期扩容工程3万m³/d项目。
目前，一、二、三、四期工及四期扩容工程均已建设完成并投入运行，污水处理厂现状总规模达到23万m³/d。
丁桥污水处理厂一、二、三期污水处理工艺如下图。
[image: ]
图5-2   丁桥污水处理厂一、二、三期污水处理工艺流程图
丁桥污水处理厂一、二、三期污水处理设计进水水质见下表。
表5-1   丁桥污水处理厂设计进出水水质  单位：mg/L
	设计指标
	CODCr
	BOD5
	SS
	TN
	NH3-N
	TP

	一期/二期
	510
	226
	350
	37.5
	32
	4.95

	三期
	300
	162
	150
	32.5
	30
	3.5


本次评价收集了“浙江省污染源自动监控信息管理平台”中丁桥污水处理厂2024年4月~2024年9月尾水排放口的在线监控监测数据（日均值），具体详见下表。
表5-2   丁桥污水处理厂出水水质达标情况
	污染源名称
	时间
	pH
(无量纲)
	CODCr
(mg/L)
	NH3-N
(mg/L)
	总磷
(mg/L)
	总氮
(mg/L)

	丁桥污水处理厂标排口
	2024年4月
	6.62~6.9
	5.93~21.76
	0.0256~0.3736
	0.1178~0.172
	6.936~10.119

	
	2024年5月
	6.58~6.86
	5.46~25.86
	0.0211~0.4808
	0.1104~0.1709
	7.251~9.498

	
	2024年6月
	6.68~7.21
	14.92~23.92
	0.01~0.149
	0.1172~0.1904
	4.002~9.664

	
	2024年7月
	6.82~7.2
	15.9~26.37
	0.01~0.1857
	0.0475~0.1523
	5.396~9.434

	
	2024年8月
	6.81~7.21
	24.61~29.54
	0.0339~0.4698
	0.0843~0.2354
	7.99~9.612

	
	2024年9月
	6.98~7.19
	18.31~29.29
	0.0182~0.1426
	0.1208~0.2239
	7.799~9.622

	排放限值
	6-9
	40
	2(4)①
	0.3
	12(15)①

	是否超标
	否
	否
	否
	否
	否

	注：①括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。


目前丁桥污水处理厂运行正常，处理后的出水中CODCr、NH3-N、TP、TN能达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中表1限值，其余指标可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准。
[bookmark: _Toc8957][bookmark: _Toc3202]5.3 环境空气质量现状
5.3.1 基本污染物环境质量现状数据及达标区判定
1、基本污染物环境质量数据
本项目大气评价基准年为2023年，环评收集了2023年海宁自动监测站连续一年的常规监测数据，并根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663-2013)等文件中的有关要求进行了统计，详见下表。
表5-3   海宁市环境空气质量现状评价表(2023年)
	污染物
	年评价指标
	现状值(μg/m³)
	标准值(μg/m³)
	占标率(%)
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	7
	60
	12
	达标

	
	第98百分位数日平均质量浓度
	12
	150
	8
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	27
	40
	68
	达标

	
	第98百分位数日平均质量浓度
	67
	80
	84
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	51
	70
	73
	达标

	
	第95百分位数日平均质量浓度
	108
	150
	72
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	28
	35
	80
	达标

	
	第95百分位数日平均质量浓度
	65
	75
	87
	达标

	CO
	第95百分位数日平均质量浓度
	900
	4000
	23
	达标

	O3
	第90百分位数8h平均质量浓度
	160
	160
	100
	达标


2、达标区判定
根据2023年海宁市自动监测站连续一年的常规监测统计数据可知，海宁市2023年各基本污染物均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单的二级标准，为达标区。同时，根据《嘉兴市生态环境状况公报(2024年)》，2024年除桐乡市外其余县级城市环境空气质量均达到二级标准。各县(市)环境空气细颗粒物(PM2.5)年均值浓度范围为24~28μg/m3；臭氧(O3)最大8小时滑动平均90百分位浓度范围为134~154μg/m3。各县(市)优良天数比例范围为87.7~95.1%，桐乡市最低，平湖市最高。
5.3.2 其他污染物环境质量现状数据及现状评价
1、其他污染物环境质量现状监测数据
为了解区域大气环境中其他特征污染物环境质量现状，本次环境影响评价委托浙江鸿博环境检测有限公司进行了采样监测（报告编号：HJ20250624-BG001、HJ20250624-BG002）。
表5-4   污染物补充监测点位基本信息(1)
	测点编号
	点位名称
	坐标
	相对厂址方位
	与厂界距离
(m)

	
	
	经度/°
	纬度/°
	
	

	A1
	项目厂址
	120.691048
	30.470823
	/
	/

	A2
	先锋花苑
	120.683656
	30.477878
	西北侧
	674
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表5-5   污染物补充监测点位基本信息(2)
	监测项目
	采样频次
	监测点位
	采样时间
	数据来源

	氯化氢
	小时均值
	A1项目厂址
A2先锋花苑
	2025.06.03~06.10
连续7天
	HJ20250624-BG001
HJ20250624-BG002

	氯乙烯
	
	
	
	

	非甲烷总烃
	
	
	
	

	N,N-二甲基甲酰胺
	
	
	
	

	甲苯
	
	
	
	

	丁酮
	
	
	
	

	氯化氢
	日均值
	
	
	

	总悬浮颗粒物
	
	
	
	


各补充监测点大气污染物现状监测结果见下表。
表5-6   其他大气污染物环境质量现状(监测结果)一览表
	点位
编号
	污染物
	采样频次
	评价标准
	浓度范围
	最大占标率
	超标
概率
	达标
情况

	
	
	
	μg/m3
	μg/m3
	%
	%
	

	A1
	总悬浮颗粒物
	日均值
	300
	37~93
	31.0
	0
	达标

	
	氯化氢
	小时均值
	50
	27~33
	66.0
	0
	达标

	
	
	日均值
	15
	6~8
	53.3
	0
	达标

	
	N,N-二甲基甲酰胺
	小时均值
	200
	＜30~110
	55.0
	0
	达标

	
	甲苯
	小时均值
	200
	＜1.5~70.1
	35.1
	0
	达标

	
	非甲烷总烃
	小时均值
	2000
	190~1860
	93.0
	0
	达标

	
	氯乙烯
	小时均值
	160
	<120
	37.5
	0
	达标

	
	丁酮
	小时均值
	400
	＜20
	2.5
	0
	达标

	A2
	总悬浮颗粒物
	日均值
	300
	21~46
	15.3
	0
	达标

	
	氯化氢
	小时均值
	50
	27~32
	64.0
	0
	达标

	
	
	日均值
	15
	7~8
	53.3
	0
	达标

	
	N,N-二甲基甲酰胺
	小时均值
	200
	＜30~40
	20.0
	0
	达标

	
	甲苯
	小时均值
	200
	＜1.5~142
	71.0
	0
	达标

	
	非甲烷总烃
	小时均值
	2000
	180~1370
	68.5
	0
	达标

	
	氯乙烯
	小时均值
	160
	<120
	37.5
	0
	达标

	
	丁酮
	小时均值
	400
	＜20
	2.5
	0
	达标


根据监测结果可知，监测期间内，各特征污染因子在各监测点位的监测值均能够达到相应质量标准要求。
[bookmark: _Toc12034][bookmark: _Toc22763]5.4 地表水环境质量现状
5.4.1 地表水环境质量现状
根据《嘉兴市生态环境状况公报（2024年）》，2024年嘉兴市83个市控以上地表水监测断面水质中Ⅱ类12个、Ⅲ类71个，分别占14.5%、85.5%。与2023年相比，类及以上断面比例上升1.2个百分点，IV类断面比例下降1.2个百分点。83个断面主要污染物高锰酸盐指数、氨氮和总磷年均值浓度分别为4.0mg/L、0.37mg/L和0.134mg/L，同比高锰酸盐指数下降2.4%，氨氮和总磷分别上升8.8%和3.9%。海宁市地表水环境2024年度均属于达标区。
为了解项目纳污水体钱塘江的水环境质量现状，本评价收集了《杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新区工业污水预处理厂新建项目环境影响报告书》（2024年1月，中煤科工集团杭州研究院有限公司编制）中的相关监测结果。引用点位及相关数据见下表。
(1) 监测因子
引用点位监测因子主要包括：温度、pH、溶解氧、生化需氧量、粪大肠菌群、硫化物、化学需氧量、活性磷酸盐、无机氮、铜、铅、镉、锌、总铬、六价铬、汞、砷、石油类、悬浮物、盐度。
(2) 监测断面
主要布设8个监测点位，具体如下。
表5-7   钱塘江地表水水质监测点位
	调查站位
	经度（E）
	纬度（N）

	1#
	120.638019
	30.400569

	2#
	120.636645
	30.394046

	3#
	120.635272
	30.385120

	4#
	120.633899
	30.375850

	5#
	120.673038
	30.392673

	6#
	120.669948
	30.384433

	7#
	120.666858
	30.375507

	8#
	120.662738
	30.366237
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(3) 监测时间与频次
2023年10月30日至31日，各点位每日采样一次。
(4) 监测结果
各点位监测结果具体见下表。
表5-8   钱塘江地表水水质监测结果一览表
	监测项目
	单位
	Ⅲ类水质标准
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	6#
	7#
	8#
	最大值
	最小值
	标准指数
	达标判定

	水温
	℃
	/
	23.5
	23.5
	23.7
	23.6
	24.2
	23.4
	22.9
	22.9
	24.2
	22.4
	/
	/

	pH
	无量纲
	6-9
	7.8
	7.9
	8.1
	8.1
	8.2
	8.5
	8.4
	8.4
	8.5
	7.8
	0.75
	达标

	溶解氧
	mg/L
	≥5
	7.3
	7.8
	7.2
	7.2
	8
	8.2
	8.1
	8.1
	8.6
	7.2
	0.05
	达标

	生化需氧量
	mg/L
	≤4
	1.8
	2.9
	2.3
	2.3
	2.5
	2.9
	2.6
	2.7
	2.9
	1.8
	0.73
	达标

	粪大肠菌群
	个/L
	≤10000
	＜100
	＜100
	＜100
	＜100
	＜100
	＜100
	＜100
	＜100
	＜100
	＜100
	0.05
	达标

	硫化物
	mg/L
	≤200
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	0.002
	达标

	化学需氧量
	mg/L
	≤20
	2.6
	1.4
	1.5
	1.5
	1.3
	1
	1.6
	1.5
	2.6
	1
	0.65
	达标

	磷酸盐
	mg/L
	1
	0.055
	0.044
	0.05
	0.057
	0.055
	0.061
	0.055
	0.042
	0.064
	0.029
	/
	/

	无机氮
	mg/L
	1
	1.719
	1.705
	1.723
	1.724
	1.696
	1.721
	1.693
	1.712
	1.724
	1.666
	/
	/

	铜
	μg/L
	≤1000
	1.7
	1.7
	1.7
	1.7
	1.8
	2.8
	1.8
	3.7
	3.7
	1.7
	0.07
	达标

	铅
	μg/L
	≤50
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	0.03
	0.08
	<0.03
	0.08
	<0.03
	0.01
	达标

	镉
	μg/L
	≤5
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	0.01
	0.04
	0.01
	0.07
	0.07
	<0.01
	0.004
	达标

	锌
	μg/L
	≤1000
	6.7
	6.7
	<3.1
	5.7
	6.4
	5.9
	<3.1
	6.2
	6.7
	<3.1
	0.07
	达标

	总铬
	μg/L
	/
	<0.4
	<0.4
	<0.4
	<0.4
	<0.4
	<0.4
	<0.4
	<0.4
	<0.4
	<0.4
	/
	/

	六价铬
	mg/L
	≤0.05
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	0.2
	达标

	汞
	μg/L
	≤0.1
	0.008
	0.036
	0.028
	0.033
	0.033
	0.026
	0.017
	0.022
	0.042
	0.008
	0.21
	达标

	砷
	μg/L
	≤50
	2.4
	2.3
	2.3
	2.2
	2.4
	2.4
	2.5
	2.4
	2.8
	2.2
	0.06
	达标

	石油类
	mg/L
	≤0.05
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	0.01
	<0.01
	0.033
	达标

	悬浮物
	mg/L
	/
	533
	241
	452
	712
	445
	483
	492
	487
	/
	/
	/
	/

	含盐度
	‰
	/
	6.641
	6.651
	6.413
	6.417
	7.477
	7.254
	6.786
	6.715
	9.381
	6.41
	/
	/
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由表可知，监测点处水质指标能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。
5.4.2 地下水环境质量现状
为了解项目所在区域地下水体环境质量现状，本次评价委托浙江鸿博环境检测有限公司对项目附近地下水进行了采样监测(报告编号：HJ20250624-BG001、HJ20250624-BG002)。因本项目使用的阻燃剂三氧化二锑为粉状原料，且项目生产中无工艺废水产生，无垂直入渗及地表漫流等地下水污染途径，故本次监测未对地下水环境中的锑补充监测。其余指标具体分析如下。
(1) 监测点位及时间频次
本项目监测点位布设情况见下表。
表5-9   本项目地下水监测点位一览表
	测点编号
	测点位置
	方位、距离
	监测频次

	D1
	项目厂址
	/
	监测1天，采样1次。

	D2
	海宁市腾达经编有限公司北侧
	西侧约175m
	

	D3
	厂区北侧空地
	北侧约227m
	

	D4
	海宁顺龙针织后整理厂东侧
	东南侧约267m
	

	D5
	蒋家村
	东侧约651m
	

	D6
	凤仪景苑-一区
	北侧约103m
	

	D7
	浙江港龙新材料股份公司东北侧
	西南侧约187m
	

	D8
	先锋花苑东侧空地
	北侧约606m
	

	D9
	新丰景苑北侧空地
	东南侧约996m
	

	D10
	凤仪景苑-二区南侧空地
	东北侧约750m
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(2) 监测因子
A、 八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-的摩尔浓度及质量浓度。
B、 基本因子：嗅和味、色度、pH、总硬度、溶解性固体总量、硫酸根、氯离子、铁、锰、铜、锌、铍、钼、挥发酚、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、亚硝酸盐、硝酸根（以N计）、镍、总汞、总砷、镉、六价铬、铅。
C、 特征因子：甲苯、氯乙烯。
(3) 监测方法
《水和废水监测分析方式(第四版)》等国家相关规定。
(4) 评价标准与方法
评价标准：《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准；
评价方法：标准指数法。
(5) 监测结果
各点位监测结果见下表。
表5-10   本项目地下水水质现状监测统计结果  (单位：mg/L,pH除外)
	采样时间
	2025.06.10
	Ⅲ类
标准

	采样点
检测项目
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	

	pH值
	6.7
	7.1
	7.2
	7.3
	7.2
	6.5~8.5

	嗅和味
	等级0，强度无，无任何臭
	等级0，强度无，无任何臭
	等级0，强度无，无任何臭
	等级0，强度无，无任何臭
	等级0，强度无，无任何臭
	无

	高锰酸盐指数
	6
	2.6
	8.6
	3.1
	3.8
	≤3.0

	挥发酚
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	≤0.002

	色度（度）
	15
	20
	35
	10
	15
	≤15

	溶解性固体总量
	442
	553
	239
	566
	369
	≤1000

	总硬度
	388
	414
	178
	298
	250
	≤450

	氨氮
	0.162
	0.11
	0.416
	0.05
	0.959
	≤0.5

	亚硝酸盐氮
	0.008
	0.032
	0.024
	<0.003
	0.038
	≤1.0

	硝酸根（以N计）
	<0.004
	4.58
	<0.004
	<0.004
	0.121
	≤20.0

	钼
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	≤0.07

	镉
	<1×10-4
	<1×10-4
	<1×10-4
	<1×10-4
	<1×10-4
	≤0.005

	铅
	<0.001
	<0.001
	<0.001
	<0.001
	<0.001
	≤0.01

	铜
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	≤1.0

	锌
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	≤1.0

	镍
	<0.007
	<0.007
	<0.007
	<0.007
	<0.007
	≤0.02

	铁
	0.02
	0.02
	0.14
	0.02
	0.02
	≤0.3

	锰
	0.01
	0.21
	<0.01
	0.22
	<0.01
	≤0.1

	硫化物
	<0.003
	<0.003
	<0.003
	<0.003
	<0.003
	≤0.02

	氯离子
	93.3
	21.8
	11.4
	29.1
	13.5
	≤250

	硫酸根
	66
	161
	21.9
	99.4
	98.8
	≤250

	总砷
	4.3×10-3
	<3×10-4
	4.0×10-3
	7.6×10-3
	<3×10-4
	≤0.01

	铍
	<2×10-5
	<2×10-5
	<2×10-5
	<2×10-5
	<2×10-5
	≤0.002

	六价铬
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	≤0.05

	总汞
	<4×10-5
	<4×10-5
	<4×10-5
	<4×10-5
	<4×10-5
	≤0.001

	甲苯（μg/L）
	<0.3
	<0.3
	<0.3
	<0.3
	<0.3
	≤700

	氯乙烯（μg/L）
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	≤5.0


表5-11   本项目地下水水位监测结果
	测点
	水位m

	D1
	1.60

	D2
	1.20

	D3
	1.25

	D4
	1.10

	D5
	1.35

	D6
	1.50

	D7
	1.72

	D8
	1.45

	D9
	1.22

	D10
	1.30


表5-12   本项目地下水阴阳离子监测结果
	检测项目
	检测结果

	
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5

	
	mg/L
	mol/L
	mg/L
	mol/L
	mg/L
	mol/L
	mg/L
	mol/L
	mg/L
	mol/L

	钾离子
	2.98
	7.64×10-5
	6.71
	1.72×10-4
	11.0 
	2.82×10-4
	6.91
	1.77×10-4
	4.70 
	1.20×10-4

	钠离子
	32.2
	1.40×10-3
	32.0
	1.39×10-3
	12.1
	5.26×10-4
	108
	4.70×10-3
	19.0
	8.26×10-4

	钙离子
	83.0
	2.08×10-3
	107
	2.68×10-3
	54.5
	1.36×10-3
	50.8
	1.27×10-3
	72.4
	1.81×10-3

	镁离子
	32.8
	1.37×10-3
	30.8
	1.28×10-3
	11.6
	4.83×10-4
	47.3
	1.97×10-3
	27.9
	1.16×10-3

	碳酸根
	<2
	<3×10-5
	<2
	<3×10-5
	<2
	<3×10-5
	<2
	<3×10-5
	<2
	<3×10-5

	碳酸氢根
	250
	4.10×10-3
	397
	6.51×10-3
	238
	3.90×10-3
	476
	7.80×10-3
	275
	4.51×10-3

	氯离子
	93.3
	2.63×10-3
	21.8
	6.14×10-4
	11.4
	3.21×10-4
	29.1
	8.20×10-4
	13.5
	3.80×10-4

	硫酸根
	66.0
	6.88×10-4
	161
	1.68×10-3
	21.9
	2.28×10-4
	99.4
	1.04×10-3
	98.8
	1.03×10-3


表5-13   本项目地下水阴阳离子平衡情况
	采样
点位
	阳离子电荷浓度ρBZ±(meq/L)
	阴离子电荷浓度ρBZ±(meq/L)
	电荷
误差

	
	K+
	Na+
	Ca2+
	Mg2+
	电荷
合计
	CO32-
	HCO3-
	Cl-
	SO42-
	电荷
合计
	

	D1
	0.08
	1.40
	2.08
	1.37
	8.38
	0.02
	4.10
	2.63
	0.69
	8.14
	1.46%

	D2
	0.17
	1.39
	2.68
	1.28
	9.48
	0.02
	6.51
	0.61
	1.68
	10.51
	5.16%

	D3
	0.28
	0.53
	1.36
	0.48
	4.49
	0.02
	3.90
	0.32
	0.23
	4.71
	2.31%

	D4
	0.18
	4.70
	1.27
	1.97
	11.36
	0.02
	7.80
	0.82
	1.04
	10.73
	2.84%

	D5
	0.12
	0.83
	1.81
	1.16
	6.89
	0.02
	4.51
	0.38
	1.03
	6.98
	0.68%


(6) 地下水环境质量现状评价
对照地下水环境质量标准，除部分点位高锰酸盐指数、色度、氨氮和锰不能达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ标准外，其他各监测指标均符合Ⅲ标准。对基本阴阳离子进行平衡计算，各监测点位的阴阳离子总化合价基本平衡，高锰酸盐指数、色度、氨氮和锰的浓度较高主要与项目处于沿海地区部分指标地下水背景值较高有关。
[bookmark: _Toc20054][bookmark: _Toc11989]5.5 包气带污染现状
为了了解企业现有项目包气带污染现状，本次评价委托浙江鸿博环境检测有限公司对厂区包气带进行了采样监测(监测报告编号：HJ20250624-BG002、HJ20250624-BG006)，结果如下。
(1) 监测点位
本项目监测点位布设情况见下表。
表5-14   本项目包气带污染现状监测点位一览表
	测点编号
	测点位置
	备注
	监测频次

	T1
	办公楼附近绿化带
	对照点
	监测1天，采样1次。

	T3
	主要生产车间北侧
	潜在污染源位置
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(2) 监测项目
监测因子：pH、氨氮、耗氧量、甲苯、氯乙烯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯。
(3) 监测结果
表5-15   本项目包气带污染现状监测结果一览表
	[bookmark: OLE_LINK98]点位编号
	采样深度
	样品性状
	分析项目

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK103]pH值
	氨氮
	甲苯
	氯乙烯
	高锰酸盐指数
	邻苯二甲酸二正辛酯
	邻苯二甲酸二异壬酯

	[bookmark: OLE_LINK179]
	m
	
	无量纲
	mg/L
	μg/L
	μg/L
	/
	μg/L
	μg/L

	T1
	[bookmark: OLE_LINK114]0-0.2
	[bookmark: OLE_LINK111]棕
	7.8
	0.234
	<0.3
	<0.5
	96.5
	<2.2
	<2.0

	T3
	0-0.2
	棕
	7.7
	0.198
	<0.3
	<0.5
	22.1
	<2.2
	<2.0

	[bookmark: _Toc32605][bookmark: _Toc3671]备注：邻苯二甲酸酯类采用时间为2025年12月11日，其余指标监测时间为2025年6月13日。


5.6 声环境质量现状
5.6.1 声环境质量现状监测
为了解项目周边声环境质量现状，环评引期间委托浙江鸿博环境检测有限公司对厂区四周声环境进行了补充监测(报告编号：HJ20250624-BG001、HJ20250624-BG005)。具体监测结果如下。
(1) 监测点位
本次评价在项目厂区各向厂界分别布置1个监测点，附近敏感点处布设1个监测点，具体如下。
表5-16   本项目声环境质量监测点位一览表
	编号
	监测点位置
	备注

	N1
	东厂界
	厂界声环境

	N2
	南厂界
	厂界声环境

	N3
	西厂界
	厂界声环境

	N4
	北厂界
	厂界声环境

	N5
	凤仪景苑-一区
	敏感点
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(2) 监测方法与仪器
监测方法按《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）相应方法进行测量。
监测仪器为AWA6228+多功能声级计593/595、AWA5688多功能声级计109，测试前用AWA6021A声校准器623、AWA6022A声校准器135校准。
(3) 监测结果
项目声环境现状监测结果见下表。
表5-17   本项目声环境质量监测结果一览表
	监测点位
	2025.12.11
	2025.12.12
	评价标准

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	N1
	56
	41
	58
	44
	昼间60，夜间50

	N2
	55
	48
	56
	46
	昼间60，夜间50

	N3
	53
	49
	57
	48
	昼间60，夜间50

	N4
	51
	42
	53
	44
	昼间60，夜间50

	N5
	53
	49
	53
	46
	昼间60，夜间50

	备注：N5点位的监测时间为2025年6月13日、6月27日。


5.6.2 声环境质量现状评价
从监测结果可以看出，项目四周厂界昼、夜间声环境质量可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应声环境2类功能区标准要求；敏感点声环境质量可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应声环境2类功能区标准要求。
[bookmark: _Toc29617][bookmark: _Toc21502]5.7 土壤环境质量现状
5.7.1 土壤环境质量现状监测
为了解项目所在区域土壤环境质量现状，本次评价委托浙江鸿博环境检测有限公司对项目附近地下水进行了采样监测(报告编号：HJ20250624-BG001、HJ20250624-BG006)，采用日期：2025年5月20日。具体如下。
(1) 监测点位及时间频次
表5-18   本项目土壤环境质量监测点位
	测点编号
	监测点位置
	采样日期
	经度
	纬度
	用地类型
	备注

	T1
	厂区内部
	2025.5.20
	120°41′17.582″
	30°28′17.514″
	建设用地
	表层采样

	T2
	厂区内部
	2025.5.20
	120°41′21.789″
	30°28′12.997″
	
	柱状采样

	T3
	厂区内部
	2025.5.20
	120°41′17.242″
	30°28′14.746″
	
	柱状采样

	T4
	厂区内部
	2025.5.20
	120°41′21.782″
	30°28′13.004″
	
	柱状采样

	T5
	厂区外部
	2025.5.20
	120°41′18.476″
	30°28′19.447″
	农用地
	表层采样

	T6
	厂区外部
	2025.5.20
	120°41′25.172″
	30°28′21.331″
	居住用地
	表层采样
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(2) 监测项目
本次评价监测项目见下表。
表5-19   本项目土壤环境质量监测因子一览表
	监测点位
	监测项目
	备注

	T1
	酸碱性指标：pH
重金属和无机物：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍
挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯
半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘
特征因子：石油烃、锑、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二辛酯
	1、表层样：在0~0.2m取样，
柱状样：在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3.0m、3.0~6.0m分别取样，直至不透水层，其中T3点位取样深度4-6m。
2、T5为农用地。

	T2
	
	

	T3
	
	

	T4
	
	

	T6
	
	

	T5
	酸碱性指标：pH
基本项目：镉、总汞、总砷、铅、铬、铜、镍、锌
	


(3) 监测及分析方法
监测及分析方法：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。
(4) 监测结果
各点位监测结果见下表。
	年产1800万平方米环境用高性能建筑膜材技改项目
	环境影响报告书




表5-20   土壤环境质量监测结果一览表（T5）
	测点编号
	采样深度(m)
	样品性状
	分析项目(单位：mg/kg，pH无量纲)

	
	
	
	pH
	镉
	总汞
	总砷
	铜
	镍
	铅
	锌
	铬
	邻苯二甲酸二正辛酯
	邻苯二甲酸二异壬酯

	T5
	0-0.2
	棕
	5.07
	0.13
	0.075
	5.98
	18
	25
	25
	71
	67
	<0.2
	<0.1

	GB15618-2018农用地风险筛选值
	≤5.5
	0.3
	1.3
	40
	50
	/
	70
	200
	150
	/
	/

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	/
	/

	备注：邻苯二甲酸酯类监测时间为2025年12月11日。


表5-21   土壤环境质量监测结果一览表（T1-T4、T6，监测指标：pH、重金属、邻苯二甲酸类和石油烃）
	测点
名称
	样品深度（m）
	样品性状
	分析项目(单位：mg/kg，pH无量纲)

	
	
	
	pH
	镉
	总汞
	总砷
	铜
	镍
	铅
	六价铬
	石油烃
	锑
	邻苯二甲酸二正辛酯
	邻苯二甲酸二异壬酯

	T1
	0-0.2
	棕
	7.64
	0.11
	0.078
	6.67
	28
	20
	34
	<0.5
	73
	12.4
	<0.2
	1.4

	T6
	0-0.2
	棕
	8.20
	0.11
	0.062
	6.18
	15
	22
	20
	<0.5
	12
	1.03
	<0.2
	<0.1

	T3
	3.0-4.0
	灰棕
	8.10
	0.12
	0.029
	14.9
	11
	15
	32
	<0.5
	12
	1.00
	<0.2
	<0.1

	T3
	4.0-5.0
	灰棕
	8.16
	0.09
	0.030
	10.5
	20
	28
	18
	<0.5
	7
	0.93
	<0.2
	<0.1

	T3
	5.0-6.0
	灰棕
	8.43
	0.10
	0.016
	5.48
	26
	30
	37
	<0.5
	13
	1.06
	<0.2
	<0.1

	T3平行
	3.0-4.0
	灰棕
	8.08
	0.12
	0.031
	7.57
	31
	44
	37
	<0.5
	14
	0.87
	<0.2
	<0.1

	T2
	0-0.5
	棕
	8.35
	0.17
	0.082
	10.5
	29
	36
	38
	<0.5
	12
	0.61
	<0.2
	<0.1

	T2
	0.5-1.5
	棕
	8.01
	0.14
	0.028
	3.90
	18
	31
	24
	<0.5
	12
	0.80
	<0.2
	<0.1

	T2
	1.5-3.0
	棕
	8.32
	0.11
	0.037
	15.7
	19
	28
	38
	<0.5
	17
	0.95
	<0.2
	<0.1

	T2平行
	0-0.5
	棕
	8.34
	0.16
	0.052
	12.6
	30
	39
	36
	<0.5
	43
	0.82
	<0.2
	<0.1

	T4
	0-0.5
	棕
	7.95
	0.12
	0.073
	7.17
	25
	37
	30
	<0.5
	17
	0.99
	<0.2
	<0.1

	T4
	0.5-1.5
	棕
	8.02
	0.14
	0.094
	5.40
	21
	33
	34
	<0.5
	30
	0.87
	<0.2
	<0.1

	T4
	1.5-3.0
	棕
	8.10
	0.13
	0.030
	13.3
	30
	44
	43
	<0.5
	71
	1.06
	<0.2
	<0.1

	备注：邻苯二甲酸酯类监测时间为2025年12月11日。


表5-22   土壤环境质量监测结果一览表（T1-T4、T6，监测指标：挥发性有机物及半挥发性有机物）
	检测项目
	单位
	检测结果

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	T6

	
	
	0-0.2m
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m
	3-4.0m
	4.0-5.0m
	5.0-6.0m
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m
	0-0.2m

	挥发性有机物
	四氯化碳
	μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3

	
	氯仿
	μg/kg
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1

	
	氯甲烷
	μg/kg
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0

	
	1,1-二氯乙烷
	μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2

	
	1,2-二氯乙烷
	μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3

	
	1,1-二氯乙烯
	μg/kg
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0

	
	顺式-1,2-二氯乙烯
	μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3

	
	反式-1,2-二氯乙烯
	μg/kg
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4

	
	二氯甲烷
	μg/kg
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5

	
	1,2-二氯丙烷
	μg/kg
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2

	
	四氯乙烯
	μg/kg
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4

	
	1,1,1-三氯乙烷
	μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3

	
	1,1,2-三氯乙烷
	μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2

	
	三氯乙烯
	μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2

	
	1,2,3-三氯丙烷
	μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2

	
	氯乙烯
	μg/kg
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0

	
	苯
	μg/kg
	<1.9
	<1.9
	<1.9
	<1.9
	<1.9
	<1.9
	<1.9
	<1.9
	<1.9
	<1.9
	<1.9

	
	氯苯
	μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2

	
	1,2-二氯苯
	μg/kg
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5

	
	1,4-二氯苯
	μg/kg
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5

	
	乙苯
	μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2

	
	苯乙烯
	μg/kg
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1

	
	甲苯
	μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3

	
	间,对二甲苯
	μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2

	
	邻二甲苯
	μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2

	半挥发性有机物
	苯胺
	mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1

	
	硝基苯
	mg/kg
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09

	
	2-氯苯酚
	mg/kg
	<0.06
	<0.06
	<0.06
	<0.06
	<0.06
	<0.06
	<0.06
	<0.06
	<0.06
	<0.06
	<0.06

	
	苯并[a]蒽
	mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1

	
	苯并[a]芘
	mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1

	
	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	<0.2

	
	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1

	
	䓛
	mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1

	
	二苯并[a,h]蒽
	mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1

	
	茚并[1,2,3-c,d]芘
	mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1

	
	萘
	mg/kg
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09


5.7.2 土壤环境质量现状评价
根据监测结果可知，项目周边土壤环境T1~T4、T6采样点各监测指标含量均可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中相应筛选值；T5采样点各监测指标含量均可满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)中筛选值。
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[bookmark: _Toc9003][bookmark: _Toc32435]5.8 区域污染源调查
本项目位于海宁市马桥街道镇北路2号，周边主要污染源情况汇总如下：
表5-23   周边主要污染源
	序号
	企业名称
	方位
	距离
	污染因子
	生产状态

	1
	海宁梵欣纺织有限公司
	W
	2250
	废气：颗粒物、VOCs、染整油烟等
废水：生活污水
	正常生产

	2
	浙江舜邦智能家居科技有限公司
	W
	1040
	废气：颗粒物、VOCs、氨、硫化氢等
废水：生活污水
	正常生产

	3
	海宁宇立新材料有限公司
	W
	511
	废气：颗粒物、VOCs、染整油烟等
废水：生活污水
	正常生产

	4
	海宁市饰雅纺织有限公司
	SW
	1500
	废气：颗粒物、VOCs、染整油烟等
废水：生活污水
	正常生产

	5
	浙江万方纺织科技有限公司
	NW
	1600
	废气：颗粒物、VOCs、染整油烟等
废水：生活污水、染整废水
	正常生产

	6
	浙江华昌新材料股份有限公司
	W
	848
	废气：颗粒物、VOCs、染整油烟等
废水：生活污水、染整废水
	正常生产

	7
	海宁顺龙染整有限公司
	SW
	943
	废气：颗粒物、VOCs、染整油烟等
废水：生活污水、染整废水
	正常生产

	8
	海宁市杰玛高科涂层织物有限公司
	毗邻
	废气：颗粒物、VOCs、染整油烟、甲苯、丁酮等
废水：生活污水
	正常生产

	9
	海宁市欧师运染整有限公司
	NW
	1100
	废气：颗粒物、VOCs、染整油烟等
废水：生活污水、染整废水
	正常生产

	10
	浙江彩燕新材料股份有限公司
	NW
	1500
	废气：颗粒物、VOCs、染整油烟等
废水：生活污水、染整废水
	正常生产

	11
	海宁百丽丝染整有限责任公司
	NW
	1150
	废气：颗粒物、VOCs、染整油烟等
废水：生活污水、染整废水
	正常生产

	12
	浙江超达新材料股份有限公司
	NW
	1900
	废气：颗粒物、VOCs、SO2、NOx、H2S、NH3等
废水：生活污水、染整废水
	正常生产
(含在建)


据调查，目前项目周边企业基本处于正常生产状态，目前项目周边大多主要为纺织染整、经编类企业。本项目环境质量现状监测时，园区企业均处于正常生产状态，其中涉及与本项目排放同类污染物的拟建/在建污染源主要有浙江超达新材料股份有限公司，具体污染源强参数见下文。


第6章 [bookmark: _Toc21251][bookmark: _Toc18253]环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc17016][bookmark: _Toc31589]6.1 施工期环境影响分析
6.1.1 施工计划与工程量
本项目选址位于嘉兴市海宁市马桥街道镇北路2号，利用现有空置厂房，进行环境用高性能建筑膜材的产品生产，依托现有公辅工程、储运工程，新增主体生产设备。本项目施工期主要为主体生产设备安装调试，土建部分主要对厂区现有空地，新增1座1200m2的浆料制备间。
根据设计方案，本项目计划建设周期6个月，其中土建及安装施工阶段2个月，设备安装和调试阶段4个月。
施工期间，一般情况下施工人数约为10人，高峰期施工人数预计可达20人。
6.1.2 敏感点概况
经过现场勘查，评价范围内不涉及自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境保护目标，本项目不涉及工程拆迁。
根据现场勘查，距离项目选址最近的敏感点为项目北侧方向上的凤仪景苑，直线距离约为103m。
6.1.3 施工工艺简介
本工程施工主要包括厂区内部构筑物施工和进厂道路，计划采用机械施工与人工施工相结合的方法。
1、厂区内部施工
厂区施工包括主要为浆料制备间等建设、大件运输、设备吊装等。
浆料制备间采用少量开挖的施工形式，场地清理后平整即可施工。
2、取、弃土场设置
工程建设所需的钢筋、水泥、砂石料等建筑材料由施工单位负责外购，为了减少工程建设对周边生态环境的影响，本工程建设所需要的砂石料采取商品购买，不设砂石料场。
本项目施工前剥离的表土堆放在厂区东侧的临时堆土区，并做好防护工作，以便于回填和后期厂区绿化。工程无永久弃方，不设弃土场。
6.1.4 施工期环境影响分析
6.1.4.1 水环境影响分析
施工期废水主要是来自施工场地废水及施工人员的生活污水。其中施工场地废水主要包括泥浆废水、施工冲洗废水。
施工场地泥浆废水、冲洗废水主要来源于基础开挖和石料等建材的洗涤，主要污染物为SS，经厂区设置沉淀装置沉淀后回用于洒水抑尘，不外排。施工人员的生活污水依托厂区现有化粪池处理后，纳管排放。
通过采取以上措施，项目施工期废水对外环境影响很小，且会随着施工期的结束而消失。
6.1.4.2 大气环境影响分析
施工阶段，对空气环境的污染主要来自施工工地扬尘和装修废气。
1、施工工地扬尘
该部分扬尘主要来自建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的道路扬尘。
露天堆放和裸露场地的风力扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：
Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W
式中：
Q―起尘量，kg/m2·a；
V50―距地面50m处风速，m/s；
V0―起尘风速，m/s；
W―尘粒的含水率，%。
起尘量Q与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。
尘粒在空气中的传播扩散与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的沉降速度见下表。
表6-1   不同粒径尘粒的沉降速度
	粉尘粒径(μm)
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度(m/s)
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粉尘粒径(μm)
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度(m/s)
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粉尘粒径(μm)
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度(m/s)
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


由上表可知，当尘粒粒径大于250μm时，尘粒沉降速度1.005m/s，主要影响为扬尘点下风向近距离范围内，对外界环境产生影响的是一些微小尘粒。气候情况不同，其影响范围也不一样。
同时，据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关。
下表为一辆10t卡车通过一段长度1km的路面时，不同路面清洁程度和行驶速度下的扬尘量，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。
表6-2   车辆在不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量
	P
车速
	0.1
(kg/m2)
	0.2
(kg/m2)
	0.3
(kg/m2)
	0.4
(kg/m2)
	0.5
(kg/m2)
	1
(kg/m2)

	5(km/h)
	0.042
	0.071
	0.096
	0.119
	0.141
	0.237

	10(km/h)
	0.084
	0.151
	0.192
	0.238
	0.282
	0.474

	15(km/h)
	0.126
	0.212
	0.288
	0.357
	0.422
	0.710

	20(km/h)
	0.168
	0.283
	0.384
	0.476
	0.563
	0.947


一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，下表为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。
表6-3   施工场地洒水抑尘试验结果
	距离(m)
	5
	20
	50
	100

	TSP小时平均浓度
(mg/m3)
	不洒水
	10.14
	1.15
	0.86
	0.86

	
	洒水
	2.01
	0.67
	0.60
	0.60


因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水，在工地出入口设置运输车辆冲洗装置是减少汽车扬尘的有效手段。
对于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，主要与风速和尘粒含水率有关。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，采取在堆场周围设置围挡，表面用布覆盖，经常对露天堆场和裸露场地进行洒水、清扫等防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。
2、装修废气
在新建建筑物装修期间，施工所使用的涂料和油漆会产生一定量的有机废气，主要含有二甲苯、甲苯等有害气体，建设单位应按国家有关规定，尽可能选用绿色环保油漆，控制油漆使用量，采用先进的上漆设施和技术，减少油漆溶剂、稀释剂等的挥发，装修完毕后，建议保持室内通畅，并隔一定时段后再投入使用。
3、大气污染防治对策
本项目在建设建筑工地周围必须设置不低于2.5m的遮挡围墙，建筑工地的主要出入口处应设置醒目的施工标牌，建筑工地应按安全、文明施工的要求设置各项临时设施，完善技术和操作管理规程，对施工人员经常进行环保教育，制定施工现场环保管理制度，严格按本报告中提到的措施控制废水、粉尘和噪声的排放。
(1) 车辆行驶扬尘抑制措施
①施工期间对施工场地及车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次。
②运输黄沙、石子、弃土、建筑垃圾等的车辆必须密闭化，车辆必须用帆布严密覆盖，覆盖率要达到100%，严禁跑冒滴漏，装卸时严禁凌空抛撒。
③工地出入口15m内应将路面硬化，并派专人冲洗进出运输车辆和保持出入口通道的整洁，车辆进出建筑场地时，应进行必要的车辆清洗工作。
④运输车辆经过周边敏感点时应减速缓行，尽可能减少车辆扬尘的影响。
(2) 堆场扬尘抑制措施
①文明施工，采取滞尘防护措施，工地四周设置实体防护挡墙。
②混凝土浇制应采用商品混凝土，施工工地要定期洒水，施工建筑要设置滞尘网。
③对施工区内的道路进行硬化处理，道路、堆场表土保持一定的湿度，洒落地面的沙石及时洒水清扫，防止二次扬尘产生，最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。
④不在露天堆放沙石、水泥等粉状建材，不在露天进行搅拌作业。粉性材料要堆放在料棚内，堆放时必须用帆布或塑料编织布将其严密封盖，且堆棚应设置在远离敏感点处。
⑤施工车辆出入施工场地减速行驶并密闭化，当风速达四级以上时，应停止土方开挖等工作，以减少施工扬尘的大面积污染。
6.1.4.3 声环境影响分析
1、噪声影响分析
本项目建筑施工可分为土石方工程阶段、基础施工阶段和结构施工阶段。各阶段的施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工阶段和施工设备产生的噪声不同。不同施工机械的噪声源强见下表。
表6-4   主要施工机械设备的噪声声级
	序号
	施工机械
	测量声级(dB)
	测量距离(m)

	1
	挖掘机
	79
	15

	2
	钻孔式灌注桩机
	81
	15

	3
	静压式打桩机
	80
	15

	4
	自卸卡车
	70
	15

	5
	混凝土搅拌机
	79
	15

	6
	混凝土振捣器
	80
	15

	7
	升降机
	72
	15


一般施工现场均为多台机械同时作业，它们的声级会叠加，叠加的幅度随各机械声压级的差别而异。施工现场施工时具体有多少台设备同时运转，难以定量预测。四个施工阶段所产生的噪声叠加后预测对不同距离的总声压级，计算结果见下表。
表6-5   各个阶段设备同时运转到达预定的距离总声压级
	距离(m)
施工阶段
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	400

	土石方阶段
	80
	74
	70
	68
	66
	64
	62

	基础阶段
	71
	65
	62
	59
	57
	56
	53

	结构阶段
	82
	76
	73
	70
	68
	67
	64

	装修阶段
	67
	61
	57
	55
	53
	51
	49


根据《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)中有关规定，从以上噪声预测结果可得出以下结论：
(1) 土方阶段：施工现场昼间在150m左右可达到建筑施工场界噪声限值，夜间在场地外围400m处仍未达标；
(2) 基础阶段：施工现场昼间在50m以外可达到建筑施工场界噪声限值，夜间在场地外围300m以外方可达标；
(3) 结构阶段：施工现场昼间在200m左右可达到建筑施工场界噪声限值，夜间在场地外围400m处仍未达标；
(4) 装修阶段：施工现场昼间在50m以内即可达到建筑施工场界噪声限值，夜间在场地外围200m处才能达标。
根据上述分析，本项目施工建设时场界噪声超标。项目建设将对周边声环境造成不同程度的影响。施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)，尽可能采取有效的减噪措施，噪音较大的机械尽可能远离敏感点设置，并选取低噪声设备，合理安排施工时间：除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在22：00～6：00期间施工，尽量减轻由于施工给周围环境带来的影响。距离项目最近的敏感点为东侧约103m的凤仪景苑，在采取相应措施后预计项目施工噪声对其影响不大。
6.1.4.4 固体废物环境影响分析
施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾、施工队伍生活垃圾。建筑垃圾主要包括废砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。
（1）施工人员的生活垃圾实行袋装化，每天由专人清理，集中送至厂区指定堆放点。
（2）施工单位在开工前，应当与行政主管部门签订市容环境卫生责任书，对施工过程产生的各类建筑垃圾应当及时清理，并按照主管部门要求运输、处理。
（3）施工过程表土清理、基础开挖产生的土石方，灌注施工过程产生的钻孔泥浆以及沉淀污泥应尽量回填利用，废弃土石方根据当地主管部门的要求运送至指定地点，不得自行处理处置。
（4）对渣土、土石方等运输须采用密闭运输车辆，应在规定时间、规定路线运输，杜绝沿途抛洒。
建筑垃圾是土建工程中不可避免的，建设单位和施工单位必须做好施工管理，避免对周围环境造成影响。
6.1.4.5 生态环境影响分析
项目建设过程中应丰富植物景观。项目周边尽量保持原有的景观效应，在原有植物的基础上，可以适当点缀常绿、阔叶落叶树种，乔灌木花卉树种，这样既能保持生态植被林的完整性、改善树种结构，又可丰富其绿化景观。待项目建成后还将实施合理的绿化，进行一定的生态补偿，保护自然生态环境。建设项目在采取上述生态保护措施后，对区域内生态环境影响较小。
6.1.5 小结
本项目计划建设期6个月，施工内容包括土建施工、设备安装和装修等。
本次评价认为，在加强施工管理的前提下，项目施工对区域环境质量造成的影响较小。
[bookmark: _Toc5393][bookmark: _Toc12764]6.2 大气环境影响预测与评价
根据估算模式判定结果，项目大气环境影响评价等级为一级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，采用大气环评专业辅助系统(EIAProA2018 Ver 2.7 版)预测软件对其进行进一步的预测分析。
6.2.1 预测因子及评价标准
1、评价因子筛选
根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)：根据建设项目的特点、环境影响的主要特征，结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素，筛选确定评价因子。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，预测因子根据评价因子而定，选取有环境质量标准的评价因子作为预测因子。
本项目大气污染因子有颗粒物、HCl、NMHC、氯乙烯、油雾、VOCs、SO2、NOX、丁酮、甲苯、DMF、乙酸酯类等。
其中SO2、NOX、PM10、PM2.5采用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准，HCl、甲苯采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中的相关空气质量浓度参考限值进行评价；本项目油雾、乙酸酯类等VOCs全部按照NMHC标准值进行评价，其环境质量按《大气污染物综合排放标准详解》确定，氯乙烯、丁酮目前国家和浙江省均未制定环境空气质量标准，采用AEMG计算值作为质量标准，DMF参照原浙江省环保厅已审批环评文件中推荐值作为本次评价质量标准。
2、评价标准
根据上述评价因子筛选结果，各预测因子评价标准汇总如下：

表6-6   评价因子及评价标准
	污染物名称
	平均时间
	限值
	单位
	选用标准

	SO2
	年平均
	60
	μg/m3
	GB3095-2012及其修改单二级标准

	
	24h平均
	150
	
	

	NO2
	年平均
	40
	μg/m3
	

	
	24h平均
	80
	
	

	PM10
	年平均
	70
	μg/m3
	

	
	24h平均
	150
	
	

	PM2.5
	年平均
	35
	μg/m3
	

	
	24h平均
	75
	
	

	TSP
	年平均
	200
	μg/m3
	

	
	24h平均
	300
	
	

	HCl
	1h平均
	50
	μg/m3
	HJ2.2-2018附录D

	
	日平均
	15
	
	

	甲苯
	1h平均
	200
	μg/m3
	

	NMHC
	一次值
	2000
	μg/m3
	《大气污染物综合排放标准详解》

	氯乙烯
	一次值
	50
	μg/m3
	AMEG计算值

	丁酮
	一次值
	4
	mg/m3
	

	DMF
	一次值
	160
	μg/m3
	推荐值


6.2.2 预测范围
根据估算模式计算结果，结合评价导则要求，预测范围与评价范围一致，即以厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域(其中包括各位污染物短期浓度贡献值占标率>10%的区域)。
6.2.3 预测周期
选取评价基准年即2023年全年为预测周期。
6.2.4 预测模型
根据气象资料统计分析，项目评价基准年内风速≤0.5m/s持续时间为12h，20年气象统计资料全年静风频率为4.86%。同时项目3km范围内无海湖等大型水体，不考虑岸边熏烟，因此根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)有关规定，本项目采用AERMOD模型进行预测分析。
6.2.5 预测内容
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，预测内容如下。

表6-7   估算模式预测内容
	评价
对象
	污染源
	污染源排放形式
	预测内容
	评价内容

	达标区
评价项目
	新增污染源
	正常排放
	短期浓度
长期浓度
	最大浓度占标率

	
	新增污染源
－
“以新带老”污染源(无)
－
区域削减污染源(无)
＋
其他在建、拟建的污染源(有)
	正常排放
	短期浓度
长期浓度
	叠加达标规划目标浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况，或短期浓度的达标情况。

	
	新增污染源
	非正常排放
	1 h平均质量浓度
	最大浓度占标率

	大气环境
防护距离
	新增污染源
－
“以新带老”污染源(无)
+
项目全厂现有污染源
	正常排放
	短期浓度
	大气环境防护距离


6.2.6 污染源调查
1、新增污染源
新增污染源主要考虑本项目，具体见表6-3~5。
2、“以新带老”污染源
本项目无“以新代老”污染源。
3、其他在建、拟建污染源
其他拟建污染源包括：现有项目污染源、评价范围内同类污染源即《浙江锦达膜材科技有限公司年产1200万平方米高性能产业用新型建筑膜材技改项目》。污染源参数见表6-6~9。
4、区域削减源
据调查，项目评价范围内无同类区域削减污染源。
5、交通运输污染源
本项目产品为所涉及的主要原辅材料、产品、副产品及固体废物等采用汽车运输，在运输过程中均有相应的密闭措施，因此本评价对交通运输污染源不做定量分析。
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表6-8   本项目点源参数表
	排气筒
	烟气流速
	烟气温度
	年排放小时数
	排放工况
	污染物排放速率

	编号
	底部中心坐标
	底部海拔
	高度
	内径
	
	
	
	
	PM2.5
	PM10
	氯乙烯
	NMHC
	HCl
	SO2
	NOx
	甲苯
	丁酮
	DMF

	
	X
	Y
	m
	m
	m
	m/s
	℃
	h
	
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h

	DA001
	120.689556
	30.471535
	5.63
	15
	0.4
	16.59
	25
	900
	正常
	0.122
	0.244
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	DA002
	120.689690
	30.471042
	5.76
	15
	1.0
	12.74
	25
	7200
	正常
	/
	/
	0.0004
	0.079
	0.0003
	/
	/
	/
	/
	/

	DA003
	120.689647
	30.470650
	5.88
	15
	1.4
	12.64
	80
	4800
	正常
	0.012
	0.024
	/
	0.046
	/
	0.008
	2.205
	0.057
	0.172
	0.047

	DA004
	120.689052
	30.470430
	6.00
	15
	1.2
	15.97
	80
	2400
	正常
	0.024
	0.048
	/
	0.015
	/
	0.017
	2.755
	0.030
	0.055
	0.020

	DA005
	120.689207
	30.471037
	5.76
	15
	0.4
	16.59
	25
	7200
	正常
	/
	/
	0.0004
	0.079
	0.0003
	/
	/
	/
	/
	/

	备注：参照《大气细颗粒物一次源排放清单编制技术指南(试行)》等资料，有组织排放源中PM2.5排放源强按照PM10的50%取值。


表6-9   本项目非正常排放参数表
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物排放速率
	单次持续时间
	年发生频次

	
	
	PM2.5
	PM10
	氯乙烯
	NMHC
	HCl
	SO2
	NOx
	甲苯
	丁酮
	DMF
	
	

	
	
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	h
	次

	DA001
	点火启动、停机维护、设备故障等，导致废气处理设施下降为原设计处理效率的50%
	0.244
	0.488
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1
	1

	DA002
	
	/
	/
	0.0008
	0.148
	0.0006
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	DA003
	
	0.024
	0.048
	/
	0.092
	/
	0.008
	2.208
	0.104
	0.344
	0.094
	
	

	DA004
	
	0.048
	0.096
	/
	0.030
	/
	0.017
	2.755
	0.060
	0.110
	0.040
	
	

	DA005
	
	/
	/
	0.0008
	0.148
	0.0006
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	备注：RTO装置中颗粒物、SO2、NOx非正常排放情况下，仍为正常工况下的排放速率。


表6-10   本项目面源排放参数表
	编号
	污染源名称
	面源起点坐标
	面源海拔高度
	长度
	宽度
	与正北方向夹角
	有效排放高度
	年排放小时数
	排放工况
	污染物排放速率

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	TSP
	PM2.5
	PM10
	甲苯
	丁酮
	氯乙烯
	DMF
	NMHC
	HCl

	
	
	
	
	m
	m
	m
	/°
	m
	h
	
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h

	1
	涂层分切车间二
	120.689363
	30.47078
	5.77
	81
	107
	0
	10
	7200
	正常
	/
	/
	/
	0.466
	1.074
	0.0004
	0.341
	0.371
	0.0002

	2
	浆料制备间
	120.689561
	30.47154
	5.8
	50
	24
	0
	10
	900
	正常
	3.039
	0.304
	1.520
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	备注：参考《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南(试行)》中的堆场(装卸)扬尘颗粒物粒度乘数，无组织排放源中PM10、PM2.5排放源强分别按照TSP排放源强的50%、10%取值。


表6-11   现有项目点源排放参数表
	排气筒
	烟气流速
	烟气温度
	年排放小时数
	排放工况
	污染物排放速率

	名称
	底部中心坐标
	底部海拔
	高度
	内径
	
	
	
	
	PM2.5
	PM10
	氯乙烯
	NMHC
	HCl
	SO2
	NOx
	甲苯
	丁酮
	DMF

	
	X
	Y
	m
	m
	m
	m/s
	℃
	h
	
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h

	1#线涂层废气
	120.689516
	30.471555
	5.63
	15
	0.6
	29.5
	25
	7200
	正常
	/
	/
	0.00146
	1.69
	0.067
	/
	/
	/
	/
	/

	2#线涂层废气
	120.689290
	30.471062
	5.76
	15
	0.7
	28.9
	25
	7200
	正常
	/
	/
	0.00136
	0.04
	0.095
	/
	/
	/
	/
	/

	导热油炉燃气废气
	120.689147
	30.470670
	5.88
	12
	0.3
	17.7
	25
	7200
	正常
	0.004
	0.008
	/
	/
	/
	0.02
	0.067
	/
	/
	/

	3#线涂层废气
	120.689352
	30.470480
	6.00
	15
	0.6
	29.5
	25
	7200
	正常
	/
	/
	0.00103
	0.083
	0.063
	/
	/
	/
	/
	/

	5#线涂层废气
	120.689237
	30.471017
	5.76
	15
	0.6
	29.5
	25
	7200
	正常
	/
	/
	0.00109
	0.0089
	0.226
	/
	/
	/
	/
	/

	表处废气
	120.689022
	30.470420
	5.88
	15
	0.8
	19.4
	80
	7200
	正常
	/
	/
	/
	0.000126
	/
	/
	/
	0.00005 
	0.00109
	0.00118

	复色车间配料废气
	120.689242
	30.47203
	5.90
	15
	0.2
	14.15
	25
	900
	正常
	0.226
	0.452
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


表6-12   现有项目面源排放参数表
	编号
	污染源名称
	面源起点坐标
	面源海拔高度
	长度
	宽度
	与正北方向夹角
	有效排放高度
	年排放小时数
	排放工况
	污染物排放速率

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	TSP
	PM2.5
	PM10
	甲苯
	丁酮
	氯乙烯
	DMF
	NMHC
	HCl

	
	
	
	
	m
	m
	m
	/°
	m
	h
	
	t/a
	t/a
	t/a
	t/a
	t/a
	t/a
	t/a
	t/a
	t/a

	1
	生产车间一
	120.689213
	30.470138
	5.77
	38
	107
	0
	10
	7200
	正常
	/
	/
	/
	0.12
	0.72
	0.003
	0.066
	0.263
	0.002

	2
	生产车间二
	120.689341
	30.47194
	5.80
	22
	107
	0
	10
	7200
	正常
	/
	/
	/
	/
	/
	0.368
	/
	0.04
	0.245

	3
	复色车间
	120.689242
	30.47203
	5.90
	30
	41
	0
	10
	1800
	正常
	1.209
	0.121
	0.605
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	备注：现有项目面源排放参数数据来源于原环评中污染源强分析章节，参考《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南(试行)》中的堆场(装卸)扬尘颗粒物粒度乘数，无组织排放源中PM10、PM2.5排放源强分别按照TSP排放源强的50%、10%取值。


表6-13   其他在建/拟建项目点源参数表
	排气筒
	烟气流速
	烟气温度
	年排放小时数
	排放工况
	污染物排放速率

	名称
	底部中心坐标
	底部海拔
	高度
	内径
	
	
	
	
	PM2.5
	PM10
	NMHC
	SO2
	NOx

	
	X
	Y
	m
	m
	m
	m/s
	℃
	h
	
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h
	kg/h

	浙江超达DA001
	276929.4
	3373959.1
	5.38
	35
	1.0
	15.57
	50
	6000
	正常
	0.0733
	0.1467
	0.1467
	0.0049
	0.0389

	浙江超达DA002
	276902.5
	3373955
	6.10
	35
	1.2
	16.22
	50
	6000
	正常
	0.1100
	0.2200
	0.2200
	/
	/

	浙江超达DA003
	276882.6
	3373979.5
	6.02
	35
	0.8
	13.82
	20
	7200
	正常
	0.0340
	0.0681
	/
	/
	/

	备注：数据采用已批复《浙江超达新材料股份有限公司年新增9000吨高档织物面料建设项目环境影响报告书》中相关内容。


表6-14   其他在建/拟建项目面源参数表
	编号
	污染源名称
	面源起点坐标
	面源海拔高度
	长度
	宽度
	与正北方向夹角
	有效排放高度
	年排放小时数
	排放工况
	污染物排放速率

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	TSP
	PM2.5
	PM10
	NMHC

	
	
	
	
	m
	m
	m
	/°
	m
	h
	
	t/a
	t/a
	t/a
	t/a

	1
	浙江超达定型车间
	276882.6
	3373979.5
	6.02
	96.75
	59.5
	89.4
	25
	6000
	正常
	0.0459
	0.0278
	0.0046
	0.0336

	2
	浙江超达磨毛车间
	276882.6
	3373979.5
	6.02
	96.75
	59.5
	89.4
	19
	7200
	正常
	0.0694
	0.0347
	0.0069
	/

	备注：数据采用已批复《浙江超达新材料股份有限公司年新增9000吨高档织物面料建设项目环境影响报告书》中相关内容，无组织排放源中PM10、PM2.5排放源强分别按照TSP排放源强的50%、10%取值。
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6.2.7 预测气象
环评采用海宁气象站2023年气象资料，观测气象数据基本信息见下表。
表6-15   观测气象数据信息
	气象站名称
	编号
	等级
	气象站坐标
	相对距离
	海拔高度
	数据年份
	气象要素

	
	
	
	X
	Y
	km
	m
	
	

	海宁气象站
	58455
	一般站
	120.4919
	30.4792
	8.4
	5
	2023
	风向、风速、总云(中尺度模拟数据)、低云、干球温度、稳定度、混合层高度


6.2.8 地形数据
本次预测充分考虑地形对大气污染物输送、扩散的影响。地形数据来自USGS提供的90×90m的地面高程网格数据(DEM格式数据)。地形等高线分布图如下。
[image: ]
图6-1   评价范围地形等高线分布图
6.2.9 地形参数
本项目选择AERMOD预测模型，预测网格采用100m精度网格(大气环境防护距离计算采用50m精度网格)，不考虑建筑物下洗和污染物的化学转化、干湿沉降。
6.2.10 预测结果与评价
1、本项目废气污染物贡献质量浓度
(1) PM2.5
表6-16   PM2.5贡献质量浓度预测结果表
	预测点
	平均时段
	贡献浓度μg/m3
	占标率%
	出现时间
	达标情况

	海宁市静安小学
	1小时
	18.1997
	8.09
	23062419
	达标

	
	日平均
	1.8897
	2.52
	230624
	达标

	
	全时段
	0.1001
	0.29
	平均值
	达标

	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	20.7225
	9.21
	23101318
	达标

	
	日平均
	3.8673
	5.16
	231118
	达标

	
	全时段
	0.2503
	0.72
	平均值
	达标

	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	15.1236
	6.72
	23030707
	达标

	
	日平均
	2.1718
	2.90
	230828
	达标

	
	全时段
	0.1261
	0.36
	平均值
	达标

	海宁市文苑小学
	1小时
	16.5062
	7.34
	23081720
	达标

	
	日平均
	2.5043
	3.34
	231208
	达标

	
	全时段
	0.1180
	0.34
	平均值
	达标

	马桥中心小学
	1小时
	17.5659
	7.81
	23040602
	达标

	
	日平均
	2.8597
	3.81
	231220
	达标

	
	全时段
	0.3724
	1.06
	平均值
	达标

	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	21.0770
	9.37
	23042507
	达标

	
	日平均
	3.9038
	5.21
	231124
	达标

	
	全时段
	0.3576
	1.02
	平均值
	达标

	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	21.2931
	9.46
	23062419
	达标

	
	日平均
	2.2528
	3.00
	230514
	达标

	
	全时段
	0.1456
	0.42
	平均值
	达标

	海宁康华医院
	1小时
	12.8984
	5.73
	23111903
	达标

	
	日平均
	1.1237
	1.50
	230710
	达标

	
	全时段
	0.1048
	0.30
	平均值
	达标

	海宁市第二人民医院
	1小时
	17.1187
	7.61
	23020917
	达标

	
	日平均
	3.7976
	5.06
	231219
	达标

	
	全时段
	0.3633
	1.04
	平均值
	达标

	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	14.7571
	6.56
	23041403
	达标

	
	日平均
	1.6558
	2.21
	230828
	达标

	
	全时段
	0.1175
	0.34
	平均值
	达标

	先锋社区
	1小时
	25.5850
	11.37
	23091107
	达标

	
	日平均
	3.1690
	4.23
	230725
	达标

	
	全时段
	0.2955
	0.84
	平均值
	达标

	工联静悦府
	1小时
	15.1036
	6.71
	23110906
	达标

	
	日平均
	1.8793
	2.51
	230513
	达标

	
	全时段
	0.1281
	0.37
	平均值
	达标

	旺角未来公馆
	1小时
	18.2346
	8.10
	23102117
	达标

	
	日平均
	2.2669
	3.02
	230929
	达标

	
	全时段
	0.1701
	0.49
	平均值
	达标

	桂语江南府
	1小时
	13.5757
	6.03
	23072321
	达标

	
	日平均
	3.8957
	5.19
	231208
	达标

	
	全时段
	0.2407
	0.69
	平均值
	达标

	华鸿万墅
	1小时
	17.4254
	7.74
	23030707
	达标

	
	日平均
	2.1827
	2.91
	231208
	达标

	
	全时段
	0.1342
	0.38
	平均值
	达标

	红郡府邸
	1小时
	14.8506
	6.60
	23050504
	达标

	
	日平均
	2.2852
	3.05
	231208
	达标

	
	全时段
	0.1260
	0.36
	平均值
	达标

	吉翔翡翠园
	1小时
	15.8141
	7.03
	23072102
	达标

	
	日平均
	4.2805
	5.71
	231208
	达标

	
	全时段
	0.1918
	0.55
	平均值
	达标

	蔚蓝名苑
	1小时
	14.5614
	6.47
	23070524
	达标

	
	日平均
	1.6087
	2.14
	230710
	达标

	
	全时段
	0.1361
	0.39
	平均值
	达标

	中天锦宸府
	1小时
	16.0726
	7.14
	23112108
	达标

	
	日平均
	3.2244
	4.30
	230628
	达标

	
	全时段
	0.2307
	0.66
	平均值
	达标

	鸿翔云锦院
	1小时
	19.6275
	8.72
	23091418
	达标

	
	日平均
	3.3283
	4.44
	231220
	达标

	
	全时段
	0.3353
	0.96
	平均值
	达标

	鸿翔传承府
	1小时
	15.4896
	6.88
	23071501
	达标

	
	日平均
	3.1450
	4.19
	230628
	达标

	
	全时段
	0.1605
	0.46
	平均值
	达标

	新场花苑7区
	1小时
	16.6350
	7.39
	23042804
	达标

	
	日平均
	2.6643
	3.55
	230922
	达标

	
	全时段
	0.1615
	0.46
	平均值
	达标

	荣盛上荣府
	1小时
	14.2995
	6.36
	23072504
	达标

	
	日平均
	1.4591
	1.95
	230725
	达标

	
	全时段
	0.0993
	0.28
	平均值
	达标

	海利得公寓
	1小时
	18.3478
	8.15
	23103117
	达标

	
	日平均
	4.1003
	5.47
	231102
	达标

	
	全时段
	0.3561
	1.02
	平均值
	达标

	新场花苑
	1小时
	27.3518
	12.16
	23091607
	达标

	
	日平均
	3.7579
	5.01
	230324
	达标

	
	全时段
	0.3717
	1.06
	平均值
	达标

	印月府
	1小时
	19.5113
	8.67
	23101007
	达标

	
	日平均
	3.7873
	5.05
	231231
	达标

	
	全时段
	0.2504
	0.72
	平均值
	达标

	绿城钱塘印月
	1小时
	19.9936
	8.89
	23101318
	达标

	
	日平均
	3.5445
	4.73
	231118
	达标

	
	全时段
	0.2974
	0.85
	平均值
	达标

	绿港嘉苑
	1小时
	15.8015
	7.02
	23072206
	达标

	
	日平均
	3.0702
	4.09
	231208
	达标

	
	全时段
	0.1397
	0.40
	平均值
	达标

	荷叶府
	1小时
	16.3480
	7.27
	23062419
	达标

	
	日平均
	1.8097
	2.41
	230624
	达标

	
	全时段
	0.0936
	0.27
	平均值
	达标

	凤仪景苑
	1小时
	18.0541
	8.02
	23062519
	达标

	
	日平均
	2.8618
	3.82
	230704
	达标

	
	全时段
	0.2141
	0.61
	平均值
	达标

	万像格林公寓
	1小时
	16.4437
	7.31
	23072206
	达标

	
	日平均
	3.8054
	5.07
	231208
	达标

	
	全时段
	0.1658
	0.47
	平均值
	达标

	远景国际公馆
	1小时
	14.5232
	6.45
	23091806
	达标

	
	日平均
	2.6651
	3.55
	231102
	达标

	
	全时段
	0.2256
	0.64
	平均值
	达标

	荷韵嘉苑南区
	1小时
	18.4348
	8.19
	23072223
	达标

	
	日平均
	2.0333
	2.71
	230129
	达标

	
	全时段
	0.0813
	0.23
	平均值
	达标

	上峰华府
	1小时
	15.1749
	6.74
	23061006
	达标

	
	日平均
	2.8371
	3.78
	231102
	达标

	
	全时段
	0.2404
	0.69
	平均值
	达标

	经都名庭
	1小时
	17.6514
	7.85
	23051703
	达标

	
	日平均
	3.0179
	4.02
	230918
	达标

	
	全时段
	0.3821
	1.09
	平均值
	达标

	新家园香湖名邸
	1小时
	22.3337
	9.93
	23042507
	达标

	
	日平均
	3.9464
	5.26
	231124
	达标

	
	全时段
	0.3864
	1.10
	平均值
	达标

	丁家场
	1小时
	15.3236
	6.81
	23011223
	达标

	
	日平均
	1.8037
	2.40
	230324
	达标

	
	全时段
	0.1627
	0.46
	平均值
	达标

	程家场
	1小时
	17.8832
	7.95
	23010517
	达标

	
	日平均
	2.0119
	2.68
	231116
	达标

	
	全时段
	0.1564
	0.45
	平均值
	达标

	蒋家堰
	1小时
	15.3714
	6.83
	23101305
	达标

	
	日平均
	1.5935
	2.12
	231004
	达标

	
	全时段
	0.1897
	0.54
	平均值
	达标

	木家桥
	1小时
	16.2905
	7.24
	23022008
	达标

	
	日平均
	1.1465
	1.53
	231205
	达标

	
	全时段
	0.0608
	0.17
	平均值
	达标

	横墙里
	1小时
	12.3640
	5.50
	23111705
	达标

	
	日平均
	1.0234
	1.36
	230621
	达标

	
	全时段
	0.0474
	0.14
	平均值
	达标

	新塘村
	1小时
	14.9678
	6.65
	23041201
	达标

	
	日平均
	2.2383
	2.98
	230831
	达标

	
	全时段
	0.2110
	0.60
	平均值
	达标

	马家圈
	1小时
	19.5436
	8.69
	23010517
	达标

	
	日平均
	2.6411
	3.52
	231116
	达标

	
	全时段
	0.1934
	0.55
	平均值
	达标

	麻泾桥
	1小时
	18.1866
	8.08
	23083022
	达标

	
	日平均
	3.0614
	4.08
	230128
	达标

	
	全时段
	0.1106
	0.32
	平均值
	达标

	双学村
	1小时
	14.9360
	6.64
	23062604
	达标

	
	日平均
	1.3610
	1.81
	231117
	达标

	
	全时段
	0.0672
	0.19
	平均值
	达标

	钱家石桥
	1小时
	16.4167
	7.30
	23030101
	达标

	
	日平均
	1.6602
	2.21
	231014
	达标

	
	全时段
	0.0693
	0.20
	平均值
	达标

	马家角
	1小时
	16.0650
	7.14
	23030401
	达标

	
	日平均
	2.0385
	2.72
	230823
	达标

	
	全时段
	0.1246
	0.36
	平均值
	达标

	小庙头
	1小时
	16.7569
	7.45
	23100807
	达标

	
	日平均
	3.0020
	4.00
	230215
	达标

	
	全时段
	0.2512
	0.72
	平均值
	达标

	柴家兜
	1小时
	18.8652
	8.38
	23062604
	达标

	
	日平均
	2.5908
	3.45
	231117
	达标

	
	全时段
	0.1247
	0.36
	平均值
	达标

	三官塘桥
	1小时
	15.8141
	7.03
	23042923
	达标

	
	日平均
	1.9276
	2.57
	231117
	达标

	
	全时段
	0.0755
	0.22
	平均值
	达标

	高地上
	1小时
	16.9058
	7.51
	23111018
	达标

	
	日平均
	2.8309
	3.77
	230924
	达标

	
	全时段
	0.1837
	0.52
	平均值
	达标

	应家圩里
	1小时
	17.7715
	7.90
	23111603
	达标

	
	日平均
	1.9474
	2.60
	231011
	达标

	
	全时段
	0.1262
	0.36
	平均值
	达标

	胡家埭
	1小时
	14.8722
	6.61
	23081506
	达标

	
	日平均
	2.0561
	2.74
	231231
	达标

	
	全时段
	0.1548
	0.44
	平均值
	达标

	球墩庙
	1小时
	16.3296
	7.26
	23061302
	达标

	
	日平均
	2.0565
	2.74
	230918
	达标

	
	全时段
	0.2961
	0.85
	平均值
	达标

	网格点
	1小时
	62.3769
	27.72
	23061807
	达标

	
	日平均
	7.0492
	9.40
	230211
	达标

	
	全时段
	2.0574
	5.88
	平均值
	达标


(2) PM10
表6-17   PM10贡献质量浓度预测结果表
	预测点
	平均时段
	贡献浓度μg/m3
	占标率%
	出现时间
	达标情况

	海宁市静安小学
	1小时
	87.7392
	19.50
	23062419
	达标

	
	日平均
	8.8509
	5.90
	230624
	达标

	
	全时段
	0.4553
	0.65
	平均值
	达标

	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	101.1194
	22.47
	23101318
	达标

	
	日平均
	18.0990
	12.07
	231118
	达标

	
	全时段
	1.1564
	1.65
	平均值
	达标

	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	71.8174
	15.96
	23030707
	达标

	
	日平均
	9.2820
	6.19
	230828
	达标

	
	全时段
	0.5579
	0.80
	平均值
	达标

	海宁市文苑小学
	1小时
	81.5605
	18.12
	23081720
	达标

	
	日平均
	11.1770
	7.45
	231208
	达标

	
	全时段
	0.5305
	0.76
	平均值
	达标

	马桥中心小学
	1小时
	85.1385
	18.92
	23040602
	达标

	
	日平均
	13.2174
	8.81
	231220
	达标

	
	全时段
	1.7333
	2.48
	平均值
	达标

	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	92.3082
	20.51
	23042507
	达标

	
	日平均
	17.6303
	11.75
	231124
	达标

	
	全时段
	1.6464
	2.35
	平均值
	达标

	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	105.8721
	23.53
	23062419
	达标

	
	日平均
	10.4568
	6.97
	230514
	达标

	
	全时段
	0.6837
	0.98
	平均值
	达标

	海宁康华医院
	1小时
	57.6709
	12.82
	23111903
	达标

	
	日平均
	4.8905
	3.26
	230710
	达标

	
	全时段
	0.4574
	0.65
	平均值
	达标

	海宁市第二人民医院
	1小时
	78.4361
	17.43
	23101007
	达标

	
	日平均
	16.1160
	10.74
	231219
	达标

	
	全时段
	1.7030
	2.43
	平均值
	达标

	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	66.6360
	14.81
	23101805
	达标

	
	日平均
	7.1698
	4.78
	230828
	达标

	
	全时段
	0.5207
	0.74
	平均值
	达标

	先锋社区
	1小时
	116.3350
	25.85
	23091107
	达标

	
	日平均
	14.7287
	9.82
	230725
	达标

	
	全时段
	1.3864
	1.98
	平均值
	达标

	工联静悦府
	1小时
	67.7038
	15.05
	23060221
	达标

	
	日平均
	8.4081
	5.61
	230513
	达标

	
	全时段
	0.5769
	0.82
	平均值
	达标

	旺角未来公馆
	1小时
	87.8700
	19.53
	23102117
	达标

	
	日平均
	10.2149
	6.81
	230929
	达标

	
	全时段
	0.7590
	1.08
	平均值
	达标

	桂语江南府
	1小时
	67.3176
	14.96
	23072321
	达标

	
	日平均
	18.8348
	12.56
	231208
	达标

	
	全时段
	1.1457
	1.64
	平均值
	达标

	华鸿万墅
	1小时
	84.2666
	18.73
	23030707
	达标

	
	日平均
	9.9063
	6.60
	231208
	达标

	
	全时段
	0.6071
	0.87
	平均值
	达标

	红郡府邸
	1小时
	66.8725
	14.86
	23011208
	达标

	
	日平均
	9.9931
	6.66
	230628
	达标

	
	全时段
	0.5634
	0.80
	平均值
	达标

	吉翔翡翠园
	1小时
	75.8256
	16.85
	23072102
	达标

	
	日平均
	19.3661
	12.91
	231208
	达标

	
	全时段
	0.8923
	1.27
	平均值
	达标

	蔚蓝名苑
	1小时
	66.0905
	14.69
	23010103
	达标

	
	日平均
	7.1308
	4.75
	230710
	达标

	
	全时段
	0.5984
	0.85
	平均值
	达标

	中天锦宸府
	1小时
	74.9606
	16.66
	23062020
	达标

	
	日平均
	15.1552
	10.10
	230628
	达标

	
	全时段
	1.0693
	1.53
	平均值
	达标

	鸿翔云锦院
	1小时
	96.0386
	21.34
	23070920
	达标

	
	日平均
	14.9854
	9.99
	231220
	达标

	
	全时段
	1.5408
	2.20
	平均值
	达标

	鸿翔传承府
	1小时
	69.8675
	15.53
	23071501
	达标

	
	日平均
	14.2725
	9.52
	230628
	达标

	
	全时段
	0.7224
	1.03
	平均值
	达标

	新场花苑7区
	1小时
	77.6157
	17.25
	23092022
	达标

	
	日平均
	12.3350
	8.22
	230922
	达标

	
	全时段
	0.7435
	1.06
	平均值
	达标

	荣盛上荣府
	1小时
	64.7777
	14.40
	23022703
	达标

	
	日平均
	6.4949
	4.33
	230725
	达标

	
	全时段
	0.4378
	0.63
	平均值
	达标

	海利得公寓
	1小时
	83.7298
	18.61
	23061005
	达标

	
	日平均
	18.6259
	12.42
	231102
	达标

	
	全时段
	1.6089
	2.30
	平均值
	达标

	新场花苑
	1小时
	119.0466
	26.45
	23091607
	达标

	
	日平均
	17.2908
	11.53
	230324
	达标

	
	全时段
	1.7338
	2.48
	平均值
	达标

	印月府
	1小时
	91.7845
	20.40
	23101318
	达标

	
	日平均
	17.4626
	11.64
	231231
	达标

	
	全时段
	1.1664
	1.67
	平均值
	达标

	绿城钱塘印月
	1小时
	98.6726
	21.93
	23101318
	达标

	
	日平均
	17.0340
	11.36
	231118
	达标

	
	全时段
	1.3821
	1.97
	平均值
	达标

	绿港嘉苑
	1小时
	71.1056
	15.80
	23071322
	达标

	
	日平均
	13.3984
	8.93
	231208
	达标

	
	全时段
	0.6306
	0.90
	平均值
	达标

	荷叶府
	1小时
	77.9873
	17.33
	23062419
	达标

	
	日平均
	8.3433
	5.56
	230624
	达标

	
	全时段
	0.4225
	0.60
	平均值
	达标

	凤仪景苑
	1小时
	70.3518
	15.63
	23062519
	达标

	
	日平均
	12.9007
	8.60
	230704
	达标

	
	全时段
	0.9452
	1.35
	平均值
	达标

	万像格林公寓
	1小时
	75.9664
	16.88
	23072206
	达标

	
	日平均
	16.8257
	11.22
	231208
	达标

	
	全时段
	0.7598
	1.09
	平均值
	达标

	远景国际公馆
	1小时
	65.9453
	14.65
	23013022
	达标

	
	日平均
	11.5969
	7.73
	231102
	达标

	
	全时段
	0.9896
	1.41
	平均值
	达标

	荷韵嘉苑南区
	1小时
	90.2659
	20.06
	23072223
	达标

	
	日平均
	9.1178
	6.08
	230129
	达标

	
	全时段
	0.3654
	0.52
	平均值
	达标

	上峰华府
	1小时
	69.0414
	15.34
	23013022
	达标

	
	日平均
	12.3959
	8.26
	231102
	达标

	
	全时段
	1.0585
	1.51
	平均值
	达标

	经都名庭
	1小时
	86.9247
	19.32
	23051703
	达标

	
	日平均
	13.6776
	9.12
	230918
	达标

	
	全时段
	1.7094
	2.44
	平均值
	达标

	新家园香湖名邸
	1小时
	97.1994
	21.60
	23042507
	达标

	
	日平均
	18.1190
	12.08
	231124
	达标

	
	全时段
	1.7895
	2.56
	平均值
	达标

	丁家场
	1小时
	70.6641
	15.70
	23111018
	达标

	
	日平均
	7.7922
	5.19
	230924
	达标

	
	全时段
	0.7307
	1.04
	平均值
	达标

	程家场
	1小时
	86.2740
	19.17
	23010517
	达标

	
	日平均
	8.8271
	5.88
	231116
	达标

	
	全时段
	0.7037
	1.01
	平均值
	达标

	蒋家堰
	1小时
	68.6661
	15.26
	23020304
	达标

	
	日平均
	7.1315
	4.75
	231004
	达标

	
	全时段
	0.8501
	1.21
	平均值
	达标

	木家桥
	1小时
	78.4086
	17.42
	23022008
	达标

	
	日平均
	5.2498
	3.50
	231205
	达标

	
	全时段
	0.2735
	0.39
	平均值
	达标

	横墙里
	1小时
	55.5139
	12.34
	23072405
	达标

	
	日平均
	4.5620
	3.04
	230621
	达标

	
	全时段
	0.2113
	0.30
	平均值
	达标

	新塘村
	1小时
	68.2032
	15.16
	23112617
	达标

	
	日平均
	9.8017
	6.53
	230831
	达标

	
	全时段
	0.9363
	1.34
	平均值
	达标

	马家圈
	1小时
	96.1784
	21.37
	23010517
	达标

	
	日平均
	11.7851
	7.86
	231116
	达标

	
	全时段
	0.8885
	1.27
	平均值
	达标

	麻泾桥
	1小时
	83.5684
	18.57
	23091603
	达标

	
	日平均
	14.3892
	9.59
	230128
	达标

	
	全时段
	0.5071
	0.72
	平均值
	达标

	双学村
	1小时
	66.8958
	14.87
	23062604
	达标

	
	日平均
	6.1459
	4.10
	231117
	达标

	
	全时段
	0.3024
	0.43
	平均值
	达标

	钱家石桥
	1小时
	74.9235
	16.65
	23011808
	达标

	
	日平均
	7.6439
	5.10
	231014
	达标

	
	全时段
	0.3150
	0.45
	平均值
	达标

	马家角
	1小时
	74.4042
	16.53
	23030401
	达标

	
	日平均
	9.1767
	6.12
	230823
	达标

	
	全时段
	0.5617
	0.80
	平均值
	达标

	小庙头
	1小时
	76.2375
	16.94
	23060106
	达标

	
	日平均
	13.8803
	9.25
	230215
	达标

	
	全时段
	1.1462
	1.64
	平均值
	达标

	柴家兜
	1小时
	93.5005
	20.78
	23062604
	达标

	
	日平均
	12.5435
	8.36
	231117
	达标

	
	全时段
	0.5956
	0.85
	平均值
	达标

	三官塘桥
	1小时
	73.3936
	16.31
	23042923
	达标

	
	日平均
	8.6676
	5.78
	231117
	达标

	
	全时段
	0.3421
	0.49
	平均值
	达标

	高地上
	1小时
	80.1645
	17.81
	23111018
	达标

	
	日平均
	12.8255
	8.55
	230924
	达标

	
	全时段
	0.8226
	1.18
	平均值
	达标

	应家圩里
	1小时
	80.9643
	17.99
	23111603
	达标

	
	日平均
	8.9508
	5.97
	231011
	达标

	
	全时段
	0.5755
	0.82
	平均值
	达标

	胡家埭
	1小时
	67.5904
	15.02
	23100504
	达标

	
	日平均
	9.0963
	6.06
	231231
	达标

	
	全时段
	0.6970
	1.00
	平均值
	达标

	球墩庙
	1小时
	73.8472
	16.41
	23060923
	达标

	
	日平均
	9.5816
	6.39
	230918
	达标

	
	全时段
	1.3259
	1.89
	平均值
	达标

	网格点
	1小时
	220.3551
	48.97
	23091507
	达标

	
	日平均
	31.6422
	21.09
	230211
	达标

	
	全时段
	8.8527
	12.65
	平均值
	达标


(3) SO2
表6-18   SO2贡献质量浓度预测结果表
	预测点
	平均时段
	贡献浓度μg/m3
	占标率%
	出现时间
	达标情况

	海宁市静安小学
	1小时
	0.0256
	0.01
	23031419
	达标

	
	日平均
	0.0071
	0.00
	230314
	达标

	
	全时段
	0.0003
	0.00
	平均值
	达标

	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	0.0327
	0.01
	23010209
	达标

	
	日平均
	0.0100
	0.01
	231219
	达标

	
	全时段
	0.0007
	0.00
	平均值
	达标

	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	0.0255
	0.01
	23062720
	达标

	
	日平均
	0.0034
	0.00
	230417
	达标

	
	全时段
	0.0003
	0.00
	平均值
	达标

	海宁市文苑小学
	1小时
	0.0328
	0.01
	23123009
	达标

	
	日平均
	0.0053
	0.00
	230313
	达标

	
	全时段
	0.0003
	0.00
	平均值
	达标

	马桥中心小学
	1小时
	0.0459
	0.01
	23093004
	达标

	
	日平均
	0.0188
	0.01
	231219
	达标

	
	全时段
	0.0015
	0.00
	平均值
	达标

	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	0.0380
	0.01
	23071604
	达标

	
	日平均
	0.0101
	0.01
	230213
	达标

	
	全时段
	0.0014
	0.00
	平均值
	达标

	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	0.0335
	0.01
	23051419
	达标

	
	日平均
	0.0082
	0.01
	230314
	达标

	
	全时段
	0.0005
	0.00
	平均值
	达标

	海宁康华医院
	1小时
	0.0277
	0.01
	23091107
	达标

	
	日平均
	0.0029
	0.00
	230504
	达标

	
	全时段
	0.0003
	0.00
	平均值
	达标

	海宁市第二人民医院
	1小时
	0.0499
	0.01
	23021904
	达标

	
	日平均
	0.0228
	0.02
	231219
	达标

	
	全时段
	0.0017
	0.00
	平均值
	达标

	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	0.0254
	0.01
	23071301
	达标

	
	日平均
	0.0037
	0.00
	230827
	达标

	
	全时段
	0.0003
	0.00
	平均值
	达标

	先锋社区
	1小时
	0.0413
	0.01
	23041801
	达标

	
	日平均
	0.0110
	0.01
	230502
	达标

	
	全时段
	0.0009
	0.00
	平均值
	达标

	工联静悦府
	1小时
	0.0304
	0.01
	23122609
	达标

	
	日平均
	0.0060
	0.00
	230314
	达标

	
	全时段
	0.0003
	0.00
	平均值
	达标

	旺角未来公馆
	1小时
	0.0239
	0.00
	23061924
	达标

	
	日平均
	0.0038
	0.00
	230905
	达标

	
	全时段
	0.0003
	0.00
	平均值
	达标

	桂语江南府
	1小时
	0.0470
	0.01
	23031320
	达标

	
	日平均
	0.0137
	0.01
	230313
	达标

	
	全时段
	0.0008
	0.00
	平均值
	达标

	华鸿万墅
	1小时
	0.0316
	0.01
	23123009
	达标

	
	日平均
	0.0053
	0.00
	230313
	达标

	
	全时段
	0.0003
	0.00
	平均值
	达标

	红郡府邸
	1小时
	0.0337
	0.01
	23123009
	达标

	
	日平均
	0.0066
	0.00
	230314
	达标

	
	全时段
	0.0003
	0.00
	平均值
	达标

	吉翔翡翠园
	1小时
	0.0369
	0.01
	23072319
	达标

	
	日平均
	0.0099
	0.01
	230313
	达标

	
	全时段
	0.0005
	0.00
	平均值
	达标

	蔚蓝名苑
	1小时
	0.0330
	0.01
	23091107
	达标

	
	日平均
	0.0035
	0.00
	230504
	达标

	
	全时段
	0.0003
	0.00
	平均值
	达标

	中天锦宸府
	1小时
	0.0345
	0.01
	23062923
	达标

	
	日平均
	0.0056
	0.00
	230314
	达标

	
	全时段
	0.0005
	0.00
	平均值
	达标

	鸿翔云锦院
	1小时
	0.0361
	0.01
	23071606
	达标

	
	日平均
	0.0127
	0.01
	231219
	达标

	
	全时段
	0.0012
	0.00
	平均值
	达标

	鸿翔传承府
	1小时
	0.0307
	0.01
	23123009
	达标

	
	日平均
	0.0065
	0.00
	230314
	达标

	
	全时段
	0.0004
	0.00
	平均值
	达标

	新场花苑7区
	1小时
	0.0281
	0.01
	23092307
	达标

	
	日平均
	0.0067
	0.00
	230202
	达标

	
	全时段
	0.0004
	0.00
	平均值
	达标

	荣盛上荣府
	1小时
	0.0242
	0.00
	23091107
	达标

	
	日平均
	0.0037
	0.00
	230827
	达标

	
	全时段
	0.0003
	0.00
	平均值
	达标

	海利得公寓
	1小时
	0.0373
	0.01
	23091107
	达标

	
	日平均
	0.0074
	0.00
	230730
	达标

	
	全时段
	0.0007
	0.00
	平均值
	达标

	新场花苑
	1小时
	0.0630
	0.01
	23080306
	达标

	
	日平均
	0.0196
	0.01
	231130
	达标

	
	全时段
	0.0021
	0.00
	平均值
	达标

	印月府
	1小时
	0.0327
	0.01
	23010209
	达标

	
	日平均
	0.0094
	0.01
	231219
	达标

	
	全时段
	0.0006
	0.00
	平均值
	达标

	绿城钱塘印月
	1小时
	0.0348
	0.01
	23032304
	达标

	
	日平均
	0.0136
	0.01
	231219
	达标

	
	全时段
	0.0009
	0.00
	平均值
	达标

	绿港嘉苑
	1小时
	0.0365
	0.01
	23123009
	达标

	
	日平均
	0.0068
	0.00
	230314
	达标

	
	全时段
	0.0004
	0.00
	平均值
	达标

	荷叶府
	1小时
	0.0244
	0.00
	23031419
	达标

	
	日平均
	0.0065
	0.00
	230314
	达标

	
	全时段
	0.0002
	0.00
	平均值
	达标

	凤仪景苑
	1小时
	0.1111
	0.02
	23070421
	达标

	
	日平均
	0.0324
	0.02
	230704
	达标

	
	全时段
	0.0021
	0.00
	平均值
	达标

	万像格林公寓
	1小时
	0.0381
	0.01
	23123009
	达标

	
	日平均
	0.0080
	0.01
	230313
	达标

	
	全时段
	0.0004
	0.00
	平均值
	达标

	远景国际公馆
	1小时
	0.0308
	0.01
	23091107
	达标

	
	日平均
	0.0048
	0.00
	230711
	达标

	
	全时段
	0.0005
	0.00
	平均值
	达标

	荷韵嘉苑南区
	1小时
	0.0234
	0.00
	23030904
	达标

	
	日平均
	0.0043
	0.00
	230315
	达标

	
	全时段
	0.0002
	0.00
	平均值
	达标

	上峰华府
	1小时
	0.0324
	0.01
	23091107
	达标

	
	日平均
	0.0047
	0.00
	230711
	达标

	
	全时段
	0.0005
	0.00
	平均值
	达标

	经都名庭
	1小时
	0.0364
	0.01
	23091507
	达标

	
	日平均
	0.0080
	0.01
	230727
	达标

	
	全时段
	0.0009
	0.00
	平均值
	达标

	新家园香湖名邸
	1小时
	0.0445
	0.01
	23080303
	达标

	
	日平均
	0.0122
	0.01
	230213
	达标

	
	全时段
	0.0016
	0.00
	平均值
	达标

	丁家场
	1小时
	0.0273
	0.01
	23091607
	达标

	
	日平均
	0.0051
	0.00
	230324
	达标

	
	全时段
	0.0004
	0.00
	平均值
	达标

	程家场
	1小时
	0.0246
	0.00
	23122309
	达标

	
	日平均
	0.0035
	0.00
	231216
	达标

	
	全时段
	0.0002
	0.00
	平均值
	达标

	蒋家堰
	1小时
	0.0338
	0.01
	23121809
	达标

	
	日平均
	0.0045
	0.00
	231130
	达标

	
	全时段
	0.0006
	0.00
	平均值
	达标

	木家桥
	1小时
	0.0260
	0.01
	23070720
	达标

	
	日平均
	0.0034
	0.00
	230315
	达标

	
	全时段
	0.0002
	0.00
	平均值
	达标

	横墙里
	1小时
	0.0215
	0.00
	23102508
	达标

	
	日平均
	0.0020
	0.00
	230315
	达标

	
	全时段
	0.0001
	0.00
	平均值
	达标

	新塘村
	1小时
	0.0300
	0.01
	23010309
	达标

	
	日平均
	0.0043
	0.00
	231210
	达标

	
	全时段
	0.0006
	0.00
	平均值
	达标

	马家圈
	1小时
	0.0257
	0.01
	23111719
	达标

	
	日平均
	0.0052
	0.00
	231216
	达标

	
	全时段
	0.0003
	0.00
	平均值
	达标

	麻泾桥
	1小时
	0.0284
	0.01
	23032108
	达标

	
	日平均
	0.0024
	0.00
	231019
	达标

	
	全时段
	0.0002
	0.00
	平均值
	达标

	双学村
	1小时
	0.0262
	0.01
	23070901
	达标

	
	日平均
	0.0024
	0.00
	231019
	达标

	
	全时段
	0.0001
	0.00
	平均值
	达标

	钱家石桥
	1小时
	0.0265
	0.01
	23070724
	达标

	
	日平均
	0.0029
	0.00
	231019
	达标

	
	全时段
	0.0001
	0.00
	平均值
	达标

	马家角
	1小时
	0.0307
	0.01
	23122309
	达标

	
	日平均
	0.0027
	0.00
	230829
	达标

	
	全时段
	0.0002
	0.00
	平均值
	达标

	小庙头
	1小时
	0.0349
	0.01
	23121809
	达标

	
	日平均
	0.0076
	0.01
	231130
	达标

	
	全时段
	0.0008
	0.00
	平均值
	达标

	柴家兜
	1小时
	0.0410
	0.01
	23101923
	达标

	
	日平均
	0.0062
	0.00
	230308
	达标

	
	全时段
	0.0005
	0.00
	平均值
	达标

	三官塘桥
	1小时
	0.0286
	0.01
	23102508
	达标

	
	日平均
	0.0031
	0.00
	230308
	达标

	
	全时段
	0.0002
	0.00
	平均值
	达标

	高地上
	1小时
	0.0321
	0.01
	23091607
	达标

	
	日平均
	0.0058
	0.00
	230921
	达标

	
	全时段
	0.0005
	0.00
	平均值
	达标

	应家圩里
	1小时
	0.0330
	0.01
	23122309
	达标

	
	日平均
	0.0029
	0.00
	231223
	达标

	
	全时段
	0.0002
	0.00
	平均值
	达标

	胡家埭
	1小时
	0.0311
	0.01
	23010209
	达标

	
	日平均
	0.0038
	0.00
	231219
	达标

	
	全时段
	0.0003
	0.00
	平均值
	达标

	球墩庙
	1小时
	0.0365
	0.01
	23091507
	达标

	
	日平均
	0.0066
	0.00
	230727
	达标

	
	全时段
	0.0007
	0.00
	平均值
	达标

	网格点
	1小时
	0.2685
	0.05
	23082819
	达标

	
	日平均
	0.1344
	0.09
	230729
	达标

	
	全时段
	0.0109
	0.02
	平均值
	达标


(4) NOx
表6-19   NOx贡献质量浓度预测结果表
	预测点
	平均时段
	贡献浓度μg/m3
	占标率%
	出现时间
	达标情况

	海宁市静安小学
	1小时
	5.9388
	2.97
	23021209
	达标

	
	日平均
	0.5031
	0.63
	231204
	达标

	
	全时段
	0.0502
	0.13
	平均值
	达标

	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	9.0808
	4.54
	23052407
	达标

	
	日平均
	2.0213
	2.53
	231216
	达标

	
	全时段
	0.0993
	0.25
	平均值
	达标

	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	8.2255
	4.11
	23061807
	达标

	
	日平均
	0.9176
	1.15
	230516
	达标

	
	全时段
	0.0429
	0.11
	平均值
	达标

	海宁市文苑小学
	1小时
	8.0972
	4.05
	23061807
	达标

	
	日平均
	0.5441
	0.68
	230618
	达标

	
	全时段
	0.0474
	0.12
	平均值
	达标

	马桥中心小学
	1小时
	12.3623
	6.18
	23052407
	达标

	
	日平均
	2.9847
	3.73
	231215
	达标

	
	全时段
	0.2065
	0.52
	平均值
	达标

	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	9.8386
	4.92
	23101308
	达标

	
	日平均
	2.6645
	3.33
	230124
	达标

	
	全时段
	0.2116
	0.53
	平均值
	达标

	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	7.1533
	3.58
	23110909
	达标

	
	日平均
	0.7520
	0.94
	230418
	达标

	
	全时段
	0.0883
	0.22
	平均值
	达标

	海宁康华医院
	1小时
	4.9098
	2.45
	23071007
	达标

	
	日平均
	0.5689
	0.71
	230502
	达标

	
	全时段
	0.0372
	0.09
	平均值
	达标

	海宁市第二人民医院
	1小时
	12.7492
	6.37
	23110601
	达标

	
	日平均
	3.7172
	4.65
	231106
	达标

	
	全时段
	0.2145
	0.54
	平均值
	达标

	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	8.0864
	4.04
	23120909
	达标

	
	日平均
	0.9190
	1.15
	230516
	达标

	
	全时段
	0.0432
	0.11
	平均值
	达标

	先锋社区
	1小时
	9.6953
	4.85
	23071007
	达标

	
	日平均
	1.0686
	1.34
	230502
	达标

	
	全时段
	0.1271
	0.32
	平均值
	达标

	工联静悦府
	1小时
	7.4193
	3.71
	23021209
	达标

	
	日平均
	0.5807
	0.73
	231226
	达标

	
	全时段
	0.0534
	0.13
	平均值
	达标

	旺角未来公馆
	1小时
	6.8875
	3.44
	23061307
	达标

	
	日平均
	0.4911
	0.61
	230613
	达标

	
	全时段
	0.0404
	0.10
	平均值
	达标

	桂语江南府
	1小时
	11.3958
	5.70
	23070607
	达标

	
	日平均
	0.9689
	1.21
	230627
	达标

	
	全时段
	0.1373
	0.34
	平均值
	达标

	华鸿万墅
	1小时
	9.1833
	4.59
	23061807
	达标

	
	日平均
	0.5977
	0.75
	231209
	达标

	
	全时段
	0.0514
	0.13
	平均值
	达标

	红郡府邸
	1小时
	7.0390
	3.52
	23030608
	达标

	
	日平均
	0.6138
	0.77
	230722
	达标

	
	全时段
	0.0507
	0.13
	平均值
	达标

	吉翔翡翠园
	1小时
	9.9008
	4.95
	23070607
	达标

	
	日平均
	0.7909
	0.99
	231108
	达标

	
	全时段
	0.0888
	0.22
	平均值
	达标

	蔚蓝名苑
	1小时
	5.3975
	2.70
	23071007
	达标

	
	日平均
	0.6468
	0.81
	230502
	达标

	
	全时段
	0.0461
	0.12
	平均值
	达标

	中天锦宸府
	1小时
	8.8124
	4.41
	23030608
	达标

	
	日平均
	0.9589
	1.20
	230626
	达标

	
	全时段
	0.1031
	0.26
	平均值
	达标

	鸿翔云锦院
	1小时
	11.8247
	5.91
	23052407
	达标

	
	日平均
	3.0067
	3.76
	231215
	达标

	
	全时段
	0.1931
	0.48
	平均值
	达标

	鸿翔传承府
	1小时
	7.6082
	3.80
	23030608
	达标

	
	日平均
	0.6365
	0.80
	231226
	达标

	
	全时段
	0.0634
	0.16
	平均值
	达标

	新场花苑7区
	1小时
	9.9785
	4.99
	23042107
	达标

	
	日平均
	1.0901
	1.36
	231110
	达标

	
	全时段
	0.0650
	0.16
	平均值
	达标

	荣盛上荣府
	1小时
	6.9117
	3.46
	23120909
	达标

	
	日平均
	0.7319
	0.91
	230516
	达标

	
	全时段
	0.0405
	0.10
	平均值
	达标

	海利得公寓
	1小时
	8.8086
	4.40
	23061007
	达标

	
	日平均
	0.9261
	1.16
	230729
	达标

	
	全时段
	0.0893
	0.22
	平均值
	达标

	新场花苑
	1小时
	11.9502
	5.98
	23042207
	达标

	
	日平均
	1.8670
	2.33
	230114
	达标

	
	全时段
	0.2580
	0.65
	平均值
	达标

	印月府
	1小时
	7.9295
	3.96
	23052407
	达标

	
	日平均
	2.1091
	2.64
	231216
	达标

	
	全时段
	0.0910
	0.23
	平均值
	达标

	绿城钱塘印月
	1小时
	10.8414
	5.42
	23052407
	达标

	
	日平均
	2.2290
	2.79
	231106
	达标

	
	全时段
	0.1359
	0.34
	平均值
	达标

	绿港嘉苑
	1小时
	7.6519
	3.83
	23030608
	达标

	
	日平均
	0.6823
	0.85
	230722
	达标

	
	全时段
	0.0576
	0.14
	平均值
	达标

	荷叶府
	1小时
	5.9169
	2.96
	23021209
	达标

	
	日平均
	0.4682
	0.59
	231204
	达标

	
	全时段
	0.0455
	0.11
	平均值
	达标

	凤仪景苑
	1小时
	14.7217
	7.36
	23050512
	达标

	
	日平均
	4.1911
	5.24
	230704
	达标

	
	全时段
	0.3506
	0.88
	平均值
	达标

	万像格林公寓
	1小时
	8.7934
	4.40
	23070607
	达标

	
	日平均
	0.7144
	0.89
	230722
	达标

	
	全时段
	0.0719
	0.18
	平均值
	达标

	远景国际公馆
	1小时
	6.9916
	3.50
	23061007
	达标

	
	日平均
	0.6866
	0.86
	230404
	达标

	
	全时段
	0.0570
	0.14
	平均值
	达标

	荷韵嘉苑南区
	1小时
	7.1268
	3.56
	23051107
	达标

	
	日平均
	0.5469
	0.68
	230704
	达标

	
	全时段
	0.0394
	0.10
	平均值
	达标

	上峰华府
	1小时
	7.2773
	3.64
	23061007
	达标

	
	日平均
	0.6941
	0.87
	230404
	达标

	
	全时段
	0.0603
	0.15
	平均值
	达标

	经都名庭
	1小时
	6.2050
	3.10
	23072621
	达标

	
	日平均
	1.5615
	1.95
	230728
	达标

	
	全时段
	0.0904
	0.23
	平均值
	达标

	新家园香湖名邸
	1小时
	9.7851
	4.89
	23112318
	达标

	
	日平均
	2.8973
	3.62
	230124
	达标

	
	全时段
	0.2417
	0.60
	平均值
	达标

	丁家场
	1小时
	7.6709
	3.84
	23082407
	达标

	
	日平均
	0.7793
	0.97
	230114
	达标

	
	全时段
	0.0548
	0.14
	平均值
	达标

	程家场
	1小时
	5.7839
	2.89
	23122310
	达标

	
	日平均
	0.5923
	0.74
	231223
	达标

	
	全时段
	0.0380
	0.09
	平均值
	达标

	蒋家堰
	1小时
	7.9472
	3.97
	23042207
	达标

	
	日平均
	0.9841
	1.23
	230114
	达标

	
	全时段
	0.0893
	0.22
	平均值
	达标

	木家桥
	1小时
	6.7076
	3.35
	23102508
	达标

	
	日平均
	0.5279
	0.66
	230704
	达标

	
	全时段
	0.0311
	0.08
	平均值
	达标

	横墙里
	1小时
	6.3772
	3.19
	23102508
	达标

	
	日平均
	0.4234
	0.53
	231025
	达标

	
	全时段
	0.0247
	0.06
	平均值
	达标

	新塘村
	1小时
	8.2177
	4.11
	23101308
	达标

	
	日平均
	1.6403
	2.05
	230115
	达标

	
	全时段
	0.1178
	0.29
	平均值
	达标

	马家圈
	1小时
	7.3649
	3.68
	23062107
	达标

	
	日平均
	0.5969
	0.75
	230321
	达标

	
	全时段
	0.0503
	0.13
	平均值
	达标

	麻泾桥
	1小时
	8.7543
	4.38
	23051207
	达标

	
	日平均
	0.5005
	0.63
	230512
	达标

	
	全时段
	0.0340
	0.09
	平均值
	达标

	双学村
	1小时
	7.3141
	3.66
	23020609
	达标

	
	日平均
	0.4269
	0.53
	231025
	达标

	
	全时段
	0.0265
	0.07
	平均值
	达标

	钱家石桥
	1小时
	7.1445
	3.57
	23032408
	达标

	
	日平均
	0.4235
	0.53
	231103
	达标

	
	全时段
	0.0293
	0.07
	平均值
	达标

	马家角
	1小时
	7.3262
	3.66
	23061507
	达标

	
	日平均
	0.6611
	0.83
	231223
	达标

	
	全时段
	0.0366
	0.09
	平均值
	达标

	小庙头
	1小时
	10.4928
	5.25
	23042207
	达标

	
	日平均
	1.4483
	1.81
	230114
	达标

	
	全时段
	0.1162
	0.29
	平均值
	达标

	柴家兜
	1小时
	11.1415
	5.57
	23032408
	达标

	
	日平均
	0.8729
	1.09
	230704
	达标

	
	全时段
	0.0859
	0.21
	平均值
	达标

	三官塘桥
	1小时
	8.6122
	4.31
	23102508
	达标

	
	日平均
	0.5695
	0.71
	231025
	达标

	
	全时段
	0.0326
	0.08
	平均值
	达标

	高地上
	1小时
	8.4205
	4.21
	23042207
	达标

	
	日平均
	0.9299
	1.16
	230114
	达标

	
	全时段
	0.0643
	0.16
	平均值
	达标

	应家圩里
	1小时
	8.0275
	4.01
	23061507
	达标

	
	日平均
	0.6962
	0.87
	231223
	达标

	
	全时段
	0.0400
	0.10
	平均值
	达标

	胡家埭
	1小时
	5.6978
	2.85
	23010209
	达标

	
	日平均
	1.2808
	1.60
	231216
	达标

	
	全时段
	0.0449
	0.11
	平均值
	达标

	球墩庙
	1小时
	6.2880
	3.14
	23033008
	达标

	
	日平均
	1.2184
	1.52
	230728
	达标

	
	全时段
	0.0730
	0.18
	平均值
	达标

	网格点
	1小时
	24.5750
	12.29
	23072709
	达标

	
	日平均
	7.6549
	9.57
	230728
	达标

	
	全时段
	0.9937
	2.48
	平均值
	达标


(5) NMHC
表6-20   NMHC贡献质量浓度预测结果表
	预测点
	平均时段
	贡献浓度μg/m3
	占标率%
	出现时间
	达标情况

	海宁市静安小学
	1小时
	23.5828
	1.18
	23062419
	达标

	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	26.8323
	1.34
	23101318
	达标

	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	19.6304
	0.98
	23010621
	达标

	海宁市文苑小学
	1小时
	21.6824
	1.08
	23081720
	达标

	马桥中心小学
	1小时
	24.8904
	1.24
	23040602
	达标

	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	26.2839
	1.31
	23042507
	达标

	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	27.6637
	1.38
	23062419
	达标

	海宁康华医院
	1小时
	16.9654
	0.85
	23111903
	达标

	海宁市第二人民医院
	1小时
	22.4438
	1.12
	23091321
	达标

	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	19.8593
	0.99
	23011923
	达标

	先锋社区
	1小时
	33.1138
	1.66
	23091107
	达标

	工联静悦府
	1小时
	20.3417
	1.02
	23060221
	达标

	旺角未来公馆
	1小时
	22.9837
	1.15
	23102117
	达标

	桂语江南府
	1小时
	19.2825
	0.96
	23072321
	达标

	华鸿万墅
	1小时
	22.6375
	1.13
	23030707
	达标

	红郡府邸
	1小时
	20.0816
	1.00
	23011208
	达标

	吉翔翡翠园
	1小时
	23.3828
	1.17
	23072102
	达标

	蔚蓝名苑
	1小时
	19.5445
	0.98
	23010103
	达标

	中天锦宸府
	1小时
	23.0767
	1.15
	23062020
	达标

	鸿翔云锦院
	1小时
	27.1381
	1.36
	23091418
	达标

	鸿翔传承府
	1小时
	21.1381
	1.06
	23072302
	达标

	新场花苑7区
	1小时
	23.2525
	1.16
	23042804
	达标

	荣盛上荣府
	1小时
	19.2168
	0.96
	23022703
	达标

	海利得公寓
	1小时
	25.0390
	1.25
	23061006
	达标

	新场花苑
	1小时
	35.5152
	1.78
	23091607
	达标

	印月府
	1小时
	26.8706
	1.34
	23101007
	达标

	绿城钱塘印月
	1小时
	26.9204
	1.35
	23083002
	达标

	绿港嘉苑
	1小时
	21.5262
	1.08
	23071322
	达标

	荷叶府
	1小时
	21.0454
	1.05
	23062419
	达标

	凤仪景苑
	1小时
	21.1265
	1.06
	23062519
	达标

	万像格林公寓
	1小时
	23.3550
	1.17
	23072206
	达标

	远景国际公馆
	1小时
	19.4019
	0.97
	23013022
	达标

	荷韵嘉苑南区
	1小时
	23.9739
	1.20
	23072223
	达标

	上峰华府
	1小时
	20.3544
	1.02
	23013022
	达标

	经都名庭
	1小时
	23.1297
	1.16
	23051703
	达标

	新家园香湖名邸
	1小时
	27.9015
	1.40
	23042507
	达标

	丁家场
	1小时
	20.5611
	1.03
	23083004
	达标

	程家场
	1小时
	22.9179
	1.15
	23010517
	达标

	蒋家堰
	1小时
	20.5800
	1.03
	23020304
	达标

	木家桥
	1小时
	21.0786
	1.05
	23022008
	达标

	横墙里
	1小时
	16.2359
	0.81
	23111705
	达标

	新塘村
	1小时
	20.1501
	1.01
	23010902
	达标

	马家圈
	1小时
	26.1237
	1.31
	23052621
	达标

	麻泾桥
	1小时
	24.6530
	1.23
	23091603
	达标

	双学村
	1小时
	19.6446
	0.98
	23062604
	达标

	钱家石桥
	1小时
	22.0866
	1.10
	23011808
	达标

	马家角
	1小时
	21.8408
	1.09
	23030401
	达标

	小庙头
	1小时
	23.3361
	1.17
	23060106
	达标

	柴家兜
	1小时
	25.9794
	1.30
	23062604
	达标

	三官塘桥
	1小时
	21.6341
	1.08
	23030503
	达标

	高地上
	1小时
	21.3766
	1.07
	23111018
	达标

	应家圩里
	1小时
	23.7536
	1.19
	23010601
	达标

	胡家埭
	1小时
	19.8819
	0.99
	23100504
	达标

	球墩庙
	1小时
	21.7883
	1.09
	23060923
	达标

	网格点
	1小时
	66.4947
	3.32
	23091507
	达标


(5) 甲苯
表6-21   甲苯贡献质量浓度预测结果表
	预测点
	平均时段
	贡献浓度μg/m3
	占标率%
	出现时间
	达标情况

	海宁市静安小学
	1小时
	26.2331
	13.12
	23062419
	达标

	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	30.4917
	15.25
	23101318
	达标

	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	21.2411
	10.62
	23030707
	达标

	海宁市文苑小学
	1小时
	24.8065
	12.40
	23081720
	达标

	马桥中心小学
	1小时
	25.5518
	12.78
	23040602
	达标

	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	25.6519
	12.83
	23042507
	达标

	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	32.3372
	16.17
	23062419
	达标

	海宁康华医院
	1小时
	16.3297
	8.16
	23071824
	达标

	海宁市第二人民医院
	1小时
	23.9023
	11.95
	23101007
	达标

	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	19.1858
	9.59
	23011923
	达标

	先锋社区
	1小时
	33.2977
	16.65
	23091107
	达标

	工联静悦府
	1小时
	19.6698
	9.83
	23060221
	达标

	旺角未来公馆
	1小时
	26.2644
	13.13
	23102117
	达标

	桂语江南府
	1小时
	20.5236
	10.26
	23072321
	达标

	华鸿万墅
	1小时
	25.3082
	12.65
	23081720
	达标

	红郡府邸
	1小时
	19.1787
	9.59
	23011208
	达标

	吉翔翡翠园
	1小时
	22.5834
	11.29
	23042820
	达标

	蔚蓝名苑
	1小时
	18.9419
	9.47
	23010103
	达标

	中天锦宸府
	1小时
	22.2239
	11.11
	23062020
	达标

	鸿翔云锦院
	1小时
	29.2780
	14.64
	23070920
	达标

	鸿翔传承府
	1小时
	20.4434
	10.22
	23072302
	达标

	新场花苑7区
	1小时
	23.0638
	11.53
	23092022
	达标

	荣盛上荣府
	1小时
	18.5403
	9.27
	23022703
	达标

	海利得公寓
	1小时
	25.0323
	12.52
	23061005
	达标

	新场花苑
	1小时
	32.8779
	16.44
	23091607
	达标

	印月府
	1小时
	27.7306
	13.87
	23101318
	达标

	绿城钱塘印月
	1小时
	29.9863
	14.99
	23101318
	达标

	绿港嘉苑
	1小时
	20.5814
	10.29
	23120706
	达标

	荷叶府
	1小时
	23.1425
	11.57
	23062419
	达标

	凤仪景苑
	1小时
	17.4973
	8.75
	23062519
	达标

	万像格林公寓
	1小时
	22.0314
	11.02
	23071322
	达标

	远景国际公馆
	1小时
	18.8721
	9.44
	23122520
	达标

	荷韵嘉苑南区
	1小时
	27.2838
	13.64
	23072223
	达标

	上峰华府
	1小时
	19.8836
	9.94
	23013104
	达标

	经都名庭
	1小时
	26.3771
	13.19
	23051703
	达标

	新家园香湖名邸
	1小时
	26.8603
	13.43
	23042507
	达标

	丁家场
	1小时
	20.7902
	10.40
	23111018
	达标

	程家场
	1小时
	25.8077
	12.90
	23010517
	达标

	蒋家堰
	1小时
	20.0805
	10.04
	23091707
	达标

	木家桥
	1小时
	23.4167
	11.71
	23022008
	达标

	横墙里
	1小时
	16.6465
	8.32
	23072405
	达标

	新塘村
	1小时
	20.1248
	10.06
	23112617
	达标

	马家圈
	1小时
	29.1717
	14.59
	23010517
	达标

	麻泾桥
	1小时
	24.4779
	12.24
	23010607
	达标

	双学村
	1小时
	19.0368
	9.52
	23042522
	达标

	钱家石桥
	1小时
	21.8969
	10.95
	23112723
	达标

	马家角
	1小时
	21.6007
	10.80
	23120306
	达标

	小庙头
	1小时
	22.0886
	11.04
	23010521
	达标

	柴家兜
	1小时
	28.4967
	14.25
	23062604
	达标

	三官塘桥
	1小时
	21.3753
	10.69
	23011924
	达标

	高地上
	1小时
	23.6849
	11.84
	23111018
	达标

	应家圩里
	1小时
	23.6571
	11.83
	23122723
	达标

	胡家埭
	1小时
	19.3639
	9.68
	23020717
	达标

	球墩庙
	1小时
	21.5345
	10.77
	23041002
	达标

	网格点
	1小时
	59.4587
	29.73
	23091507
	达标


(6) 丁酮
表6-22   丁酮贡献质量浓度预测结果表
	预测点
	平均时段
	贡献浓度μg/m3
	占标率%
	出现时间
	达标情况

	海宁市静安小学
	1小时
	60.4601
	1.51
	23062419
	达标

	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	70.2749
	1.76
	23101318
	达标

	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	48.9548
	1.22
	23030707
	达标

	海宁市文苑小学
	1小时
	57.1720
	1.43
	23081720
	达标

	马桥中心小学
	1小时
	58.8897
	1.47
	23040602
	达标

	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	59.1275
	1.48
	23042507
	达标

	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	74.5284
	1.86
	23062419
	达标

	海宁康华医院
	1小时
	37.6354
	0.94
	23071824
	达标

	海宁市第二人民医院
	1小时
	55.0881
	1.38
	23101007
	达标

	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	44.2180
	1.11
	23011923
	达标

	先锋社区
	1小时
	76.7421
	1.92
	23091107
	达标

	工联静悦府
	1小时
	45.3335
	1.13
	23060221
	达标

	旺角未来公馆
	1小时
	60.5322
	1.51
	23102117
	达标

	桂语江南府
	1小时
	47.3011
	1.18
	23072321
	达标

	华鸿万墅
	1小时
	58.3283
	1.46
	23081720
	达标

	红郡府邸
	1小时
	44.2016
	1.11
	23011208
	达标

	吉翔翡翠园
	1小时
	52.0484
	1.30
	23042820
	达标

	蔚蓝名苑
	1小时
	43.6558
	1.09
	23010103
	达标

	中天锦宸府
	1小时
	51.2199
	1.28
	23062020
	达标

	鸿翔云锦院
	1小时
	67.4778
	1.69
	23070920
	达标

	鸿翔传承府
	1小时
	47.1163
	1.18
	23072302
	达标

	新场花苑7区
	1小时
	53.1556
	1.33
	23092022
	达标

	荣盛上荣府
	1小时
	42.7302
	1.07
	23022703
	达标

	海利得公寓
	1小时
	57.6925
	1.44
	23061005
	达标

	新场花苑
	1小时
	75.7748
	1.89
	23091607
	达标

	印月府
	1小时
	63.9112
	1.60
	23101318
	达标

	绿城钱塘印月
	1小时
	69.1102
	1.73
	23101318
	达标

	绿港嘉苑
	1小时
	47.4345
	1.19
	23120706
	达标

	荷叶府
	1小时
	53.3370
	1.33
	23062419
	达标

	凤仪景苑
	1小时
	40.3265
	1.01
	23062519
	达标

	万像格林公寓
	1小时
	50.7763
	1.27
	23071322
	达标

	远景国际公馆
	1小时
	43.4950
	1.09
	23013104
	达标

	荷韵嘉苑南区
	1小时
	62.8817
	1.57
	23072223
	达标

	上峰华府
	1小时
	45.8261
	1.15
	23013104
	达标

	经都名庭
	1小时
	60.7920
	1.52
	23051703
	达标

	新家园香湖名邸
	1小时
	61.9108
	1.55
	23042507
	达标

	丁家场
	1小时
	47.9157
	1.20
	23111018
	达标

	程家场
	1小时
	59.4795
	1.49
	23010517
	达标

	蒋家堰
	1小时
	46.2802
	1.16
	23091707
	达标

	木家桥
	1小时
	53.9692
	1.35
	23022008
	达标

	横墙里
	1小时
	38.3656
	0.96
	23072405
	达标

	新塘村
	1小时
	46.3821
	1.16
	23112617
	达标

	马家圈
	1小时
	67.2328
	1.68
	23010517
	达标

	麻泾桥
	1小时
	56.4148
	1.41
	23010607
	达标

	双学村
	1小时
	43.8745
	1.10
	23042522
	达标

	钱家石桥
	1小时
	50.4663
	1.26
	23112723
	达标

	马家角
	1小时
	49.7835
	1.24
	23120306
	达标

	小庙头
	1小时
	50.9080
	1.27
	23010521
	达标

	柴家兜
	1小时
	65.6769
	1.64
	23062604
	达标

	三官塘桥
	1小时
	49.2642
	1.23
	23011924
	达标

	高地上
	1小时
	54.5871
	1.36
	23111018
	达标

	应家圩里
	1小时
	54.5231
	1.36
	23122723
	达标

	胡家埭
	1小时
	44.6284
	1.12
	23020717
	达标

	球墩庙
	1小时
	49.6311
	1.24
	23041002
	达标

	网格点
	1小时
	137.0363
	3.43
	23091507
	达标


(7) DMF
表6-23   DMF贡献质量浓度预测结果表
	预测点
	平均时段
	贡献浓度μg/m3
	占标率%
	出现时间
	达标情况

	海宁市静安小学
	1小时
	19.1963
	12.00
	23062419
	达标

	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	22.3126
	13.95
	23101318
	达标

	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	15.5434
	9.71
	23030707
	达标

	海宁市文苑小学
	1小时
	18.1524
	11.35
	23081720
	达标

	马桥中心小学
	1小时
	18.6978
	11.69
	23040602
	达标

	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	18.7719
	11.73
	23042507
	达标

	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	23.6631
	14.79
	23062419
	达标

	海宁康华医院
	1小时
	11.9494
	7.47
	23071824
	达标

	海宁市第二人民医院
	1小时
	17.4907
	10.93
	23101007
	达标

	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	14.0394
	8.77
	23011923
	达标

	先锋社区
	1小时
	24.3660
	15.23
	23091107
	达标

	工联静悦府
	1小时
	14.3936
	9.00
	23060221
	达标

	旺角未来公馆
	1小时
	19.2192
	12.01
	23102117
	达标

	桂语江南府
	1小时
	15.0183
	9.39
	23072321
	达标

	华鸿万墅
	1小时
	18.5195
	11.57
	23081720
	达标

	红郡府邸
	1小时
	14.0342
	8.77
	23011208
	达标

	吉翔翡翠园
	1小时
	16.5256
	10.33
	23042820
	达标

	蔚蓝名苑
	1小时
	13.8609
	8.66
	23010103
	达标

	中天锦宸府
	1小时
	16.2625
	10.16
	23062020
	达标

	鸿翔云锦院
	1小时
	21.4245
	13.39
	23070920
	达标

	鸿翔传承府
	1小时
	14.9596
	9.35
	23072302
	达标

	新场花苑7区
	1小时
	16.8772
	10.55
	23092022
	达标

	荣盛上荣府
	1小时
	13.5671
	8.48
	23022703
	达标

	海利得公寓
	1小时
	18.3177
	11.45
	23061005
	达标

	新场花苑
	1小时
	24.0588
	15.04
	23091607
	达标

	印月府
	1小时
	20.2921
	12.68
	23101318
	达标

	绿城钱塘印月
	1小时
	21.9428
	13.71
	23101318
	达标

	绿港嘉苑
	1小时
	15.0607
	9.41
	23120706
	达标

	荷叶府
	1小时
	16.9348
	10.58
	23062419
	达标

	凤仪景苑
	1小时
	12.8039
	8.00
	23062519
	达标

	万像格林公寓
	1小时
	16.1217
	10.08
	23071322
	达标

	远景国际公馆
	1小时
	13.8099
	8.63
	23013104
	达标

	荷韵嘉苑南区
	1小时
	19.9652
	12.48
	23072223
	达标

	上峰华府
	1小时
	14.5500
	9.09
	23013104
	达标

	经都名庭
	1小时
	19.3017
	12.06
	23051703
	达标

	新家园香湖名邸
	1小时
	19.6560
	12.28
	23042507
	达标

	丁家场
	1小时
	15.2135
	9.51
	23111018
	达标

	程家场
	1小时
	18.8850
	11.80
	23010517
	达标

	蒋家堰
	1小时
	14.6942
	9.18
	23091707
	达标

	木家桥
	1小时
	17.1354
	10.71
	23022008
	达标

	横墙里
	1小时
	12.1812
	7.61
	23072405
	达标

	新塘村
	1小时
	14.7265
	9.20
	23112617
	达标

	马家圈
	1小时
	21.3467
	13.34
	23010517
	达标

	麻泾桥
	1小时
	17.9120
	11.19
	23010607
	达标

	双学村
	1小时
	13.9304
	8.71
	23042522
	达标

	钱家石桥
	1小时
	16.0233
	10.01
	23112723
	达标

	马家角
	1小时
	15.8065
	9.88
	23120306
	达标

	小庙头
	1小时
	16.1635
	10.10
	23010521
	达标

	柴家兜
	1小时
	20.8527
	13.03
	23062604
	达标

	三官塘桥
	1小时
	15.6416
	9.78
	23011924
	达标

	高地上
	1小时
	17.3316
	10.83
	23111018
	达标

	应家圩里
	1小时
	17.3113
	10.82
	23122723
	达标

	胡家埭
	1小时
	14.1697
	8.86
	23020717
	达标

	球墩庙
	1小时
	15.7581
	9.85
	23041002
	达标

	网格点
	1小时
	43.5095
	27.19
	23091507
	达标


(8) HCl
表6-24   HCl贡献质量浓度预测结果表
	预测点
	平均时段
	贡献浓度μg/m3
	占标率%
	出现时间
	达标情况

	海宁市静安小学
	1小时
	0.0271
	0.05
	23071005
	达标

	
	日平均
	0.0034
	0.02
	230514
	达标

	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	0.0334
	0.07
	23060205
	达标

	
	日平均
	0.0065
	0.04
	231118
	达标

	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	0.0260
	0.05
	23110902
	达标

	
	日平均
	0.0041
	0.03
	230828
	达标

	海宁市文苑小学
	1小时
	0.0264
	0.05
	23120806
	达标

	
	日平均
	0.0044
	0.03
	231208
	达标

	马桥中心小学
	1小时
	0.0344
	0.07
	23032218
	达标

	
	日平均
	0.0049
	0.03
	231219
	达标

	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	0.0333
	0.07
	23042507
	达标

	
	日平均
	0.0075
	0.05
	231124
	达标

	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	0.0290
	0.06
	23060903
	达标

	
	日平均
	0.0043
	0.03
	230314
	达标

	海宁康华医院
	1小时
	0.0222
	0.04
	23111903
	达标

	
	日平均
	0.0020
	0.01
	230710
	达标

	海宁市第二人民医院
	1小时
	0.0316
	0.06
	23050506
	达标

	
	日平均
	0.0072
	0.05
	231219
	达标

	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	0.0262
	0.05
	23041403
	达标

	
	日平均
	0.0031
	0.02
	230828
	达标

	先锋社区
	1小时
	0.0394
	0.08
	23091107
	达标

	
	日平均
	0.0053
	0.04
	230725
	达标

	工联静悦府
	1小时
	0.0273
	0.05
	23110906
	达标

	
	日平均
	0.0034
	0.02
	230513
	达标

	旺角未来公馆
	1小时
	0.0240
	0.05
	23080801
	达标

	
	日平均
	0.0037
	0.02
	230929
	达标

	桂语江南府
	1小时
	0.0296
	0.06
	23120903
	达标

	
	日平均
	0.0059
	0.04
	231208
	达标

	华鸿万墅
	1小时
	0.0289
	0.06
	23072321
	达标

	
	日平均
	0.0038
	0.03
	231208
	达标

	红郡府邸
	1小时
	0.0269
	0.05
	23050504
	达标

	
	日平均
	0.0043
	0.03
	231208
	达标

	吉翔翡翠园
	1小时
	0.0303
	0.06
	23072206
	达标

	
	日平均
	0.0079
	0.05
	231208
	达标

	蔚蓝名苑
	1小时
	0.0252
	0.05
	23070524
	达标

	
	日平均
	0.0028
	0.02
	230710
	达标

	中天锦宸府
	1小时
	0.0300
	0.06
	23062020
	达标

	
	日平均
	0.0052
	0.03
	230821
	达标

	鸿翔云锦院
	1小时
	0.0366
	0.07
	23091418
	达标

	
	日平均
	0.0060
	0.04
	231220
	达标

	鸿翔传承府
	1小时
	0.0285
	0.06
	23071501
	达标

	
	日平均
	0.0058
	0.04
	230628
	达标

	新场花苑7区
	1小时
	0.0303
	0.06
	23111119
	达标

	
	日平均
	0.0050
	0.03
	230922
	达标

	荣盛上荣府
	1小时
	0.0250
	0.05
	23072504
	达标

	
	日平均
	0.0026
	0.02
	230725
	达标

	海利得公寓
	1小时
	0.0317
	0.06
	23103117
	达标

	
	日平均
	0.0073
	0.05
	231102
	达标

	新场花苑
	1小时
	0.0496
	0.10
	23091607
	达标

	
	日平均
	0.0067
	0.04
	230324
	达标

	印月府
	1小时
	0.0336
	0.07
	23101007
	达标

	
	日平均
	0.0063
	0.04
	231231
	达标

	绿城钱塘印月
	1小时
	0.0324
	0.06
	23083002
	达标

	
	日平均
	0.0058
	0.04
	231118
	达标

	绿港嘉苑
	1小时
	0.0293
	0.06
	23072206
	达标

	
	日平均
	0.0059
	0.04
	231208
	达标

	荷叶府
	1小时
	0.0263
	0.05
	23071005
	达标

	
	日平均
	0.0031
	0.02
	230514
	达标

	凤仪景苑
	1小时
	0.0348
	0.07
	23062519
	达标

	
	日平均
	0.0064
	0.04
	230704
	达标

	万像格林公寓
	1小时
	0.0316
	0.06
	23072206
	达标

	
	日平均
	0.0072
	0.05
	231208
	达标

	远景国际公馆
	1小时
	0.0249
	0.05
	23061006
	达标

	
	日平均
	0.0047
	0.03
	231102
	达标

	荷韵嘉苑南区
	1小时
	0.0263
	0.05
	23070824
	达标

	
	日平均
	0.0035
	0.02
	230129
	达标

	上峰华府
	1小时
	0.0261
	0.05
	23061006
	达标

	
	日平均
	0.0051
	0.03
	231102
	达标

	经都名庭
	1小时
	0.0289
	0.06
	23052004
	达标

	
	日平均
	0.0055
	0.04
	230918
	达标

	新家园香湖名邸
	1小时
	0.0363
	0.07
	23042507
	达标

	
	日平均
	0.0073
	0.05
	231124
	达标

	丁家场
	1小时
	0.0279
	0.06
	23083004
	达标

	
	日平均
	0.0035
	0.02
	230324
	达标

	程家场
	1小时
	0.0276
	0.06
	23052621
	达标

	
	日平均
	0.0037
	0.02
	231116
	达标

	蒋家堰
	1小时
	0.0279
	0.06
	23101305
	达标

	
	日平均
	0.0029
	0.02
	231004
	达标

	木家桥
	1小时
	0.0241
	0.05
	23051119
	达标

	
	日平均
	0.0020
	0.01
	231205
	达标

	横墙里
	1小时
	0.0211
	0.04
	23111705
	达标

	
	日平均
	0.0018
	0.01
	230621
	达标

	新塘村
	1小时
	0.0267
	0.05
	23083122
	达标

	
	日平均
	0.0042
	0.03
	230831
	达标

	马家圈
	1小时
	0.0324
	0.06
	23052621
	达标

	
	日平均
	0.0049
	0.03
	231116
	达标

	麻泾桥
	1小时
	0.0309
	0.06
	23091603
	达标

	
	日平均
	0.0051
	0.03
	230128
	达标

	双学村
	1小时
	0.0255
	0.05
	23062604
	达标

	
	日平均
	0.0025
	0.02
	231117
	达标

	钱家石桥
	1小时
	0.0280
	0.06
	23102706
	达标

	
	日平均
	0.0029
	0.02
	231014
	达标

	马家角
	1小时
	0.0270
	0.05
	23082302
	达标

	
	日平均
	0.0034
	0.02
	230823
	达标

	小庙头
	1小时
	0.0319
	0.06
	23060106
	达标

	
	日平均
	0.0053
	0.04
	230215
	达标

	柴家兜
	1小时
	0.0319
	0.06
	23120605
	达标

	
	日平均
	0.0039
	0.03
	231117
	达标

	三官塘桥
	1小时
	0.0268
	0.05
	23042923
	达标

	
	日平均
	0.0035
	0.02
	231117
	达标

	高地上
	1小时
	0.0279
	0.06
	23100107
	达标

	
	日平均
	0.0049
	0.03
	230924
	达标

	应家圩里
	1小时
	0.0300
	0.06
	23010601
	达标

	
	日平均
	0.0034
	0.02
	231011
	达标

	胡家埭
	1小时
	0.0254
	0.05
	23010523
	达标

	
	日平均
	0.0035
	0.02
	231231
	达标

	球墩庙
	1小时
	0.0276
	0.06
	23061302
	达标

	
	日平均
	0.0037
	0.02
	230918
	达标

	网格点
	1小时
	0.1224
	0.24
	23091507
	达标

	
	日平均
	0.0168
	0.11
	231103
	达标


(8) 氯乙烯
表6-25   氯乙烯贡献质量浓度预测结果表
	预测点
	平均时段
	贡献浓度μg/m3
	占标率%
	出现时间
	达标情况

	海宁市静安小学
	1小时
	0.0416
	0.08
	23071005
	达标

	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	0.0519
	0.10
	23060205
	达标

	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	0.0399
	0.08
	23110902
	达标

	海宁市文苑小学
	1小时
	0.0408
	0.08
	23120806
	达标

	马桥中心小学
	1小时
	0.0514
	0.10
	23032218
	达标

	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	0.0517
	0.10
	23042507
	达标

	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	0.0453
	0.09
	23060903
	达标

	海宁康华医院
	1小时
	0.0342
	0.07
	23111903
	达标

	海宁市第二人民医院
	1小时
	0.0480
	0.10
	23050506
	达标

	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	0.0403
	0.08
	23041403
	达标

	先锋社区
	1小时
	0.0620
	0.12
	23091107
	达标

	工联静悦府
	1小时
	0.0418
	0.08
	23110906
	达标

	旺角未来公馆
	1小时
	0.0372
	0.07
	23080801
	达标

	桂语江南府
	1小时
	0.0440
	0.09
	23120903
	达标

	华鸿万墅
	1小时
	0.0443
	0.09
	23072321
	达标

	红郡府邸
	1小时
	0.0412
	0.08
	23050504
	达标

	吉翔翡翠园
	1小时
	0.0467
	0.09
	23072102
	达标

	蔚蓝名苑
	1小时
	0.0390
	0.08
	23070524
	达标

	中天锦宸府
	1小时
	0.0463
	0.09
	23062020
	达标

	鸿翔云锦院
	1小时
	0.0561
	0.11
	23091418
	达标

	鸿翔传承府
	1小时
	0.0436
	0.09
	23071501
	达标

	新场花苑7区
	1小时
	0.0467
	0.09
	23111119
	达标

	荣盛上荣府
	1小时
	0.0386
	0.08
	23072504
	达标

	海利得公寓
	1小时
	0.0491
	0.10
	23103117
	达标

	新场花苑
	1小时
	0.0755
	0.15
	23091607
	达标

	印月府
	1小时
	0.0523
	0.10
	23101007
	达标

	绿城钱塘印月
	1小时
	0.0509
	0.10
	23083002
	达标

	绿港嘉苑
	1小时
	0.0448
	0.09
	23072206
	达标

	荷叶府
	1小时
	0.0403
	0.08
	23071005
	达标

	凤仪景苑
	1小时
	0.0515
	0.10
	23062519
	达标

	万像格林公寓
	1小时
	0.0484
	0.10
	23072206
	达标

	远景国际公馆
	1小时
	0.0384
	0.08
	23091806
	达标

	荷韵嘉苑南区
	1小时
	0.0403
	0.08
	23070824
	达标

	上峰华府
	1小时
	0.0403
	0.08
	23061006
	达标

	经都名庭
	1小时
	0.0448
	0.09
	23052004
	达标

	新家园香湖名邸
	1小时
	0.0561
	0.11
	23042507
	达标

	丁家场
	1小时
	0.0427
	0.09
	23083004
	达标

	程家场
	1小时
	0.0427
	0.09
	23052621
	达标

	蒋家堰
	1小时
	0.0428
	0.09
	23101305
	达标

	木家桥
	1小时
	0.0371
	0.07
	23051119
	达标

	横墙里
	1小时
	0.0326
	0.07
	23111705
	达标

	新塘村
	1小时
	0.0409
	0.08
	23041201
	达标

	马家圈
	1小时
	0.0506
	0.10
	23052621
	达标

	麻泾桥
	1小时
	0.0481
	0.10
	23091603
	达标

	双学村
	1小时
	0.0395
	0.08
	23062604
	达标

	钱家石桥
	1小时
	0.0434
	0.09
	23102706
	达标

	马家角
	1小时
	0.0421
	0.08
	23030401
	达标

	小庙头
	1小时
	0.0488
	0.10
	23060106
	达标

	柴家兜
	1小时
	0.0491
	0.10
	23120605
	达标

	三官塘桥
	1小时
	0.0418
	0.08
	23042923
	达标

	高地上
	1小时
	0.0428
	0.09
	23100107
	达标

	应家圩里
	1小时
	0.0467
	0.09
	23010601
	达标

	胡家埭
	1小时
	0.0393
	0.08
	23081506
	达标

	球墩庙
	1小时
	0.0428
	0.09
	23061302
	达标

	网格点
	1小时
	0.1776
	0.36
	23091507
	达标


(9) TSP
表6-26   TSP贡献质量浓度预测结果表
	预测点
	平均时段
	贡献浓度μg/m3
	占标率%
	出现时间
	达标情况

	海宁市静安小学
	1小时
	171.0766
	19.01
	23062419
	达标

	
	日平均
	16.8991
	5.63
	230624
	达标

	
	全时段
	0.8499
	0.42
	平均值
	达标

	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	198.8494
	22.09
	23101318
	达标

	
	日平均
	34.5366
	11.51
	231118
	达标

	
	全时段
	2.1852
	1.09
	平均值
	达标

	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	138.5218
	15.39
	23030707
	达标

	
	日平均
	16.4560
	5.49
	230828
	达标

	
	全时段
	1.0188
	0.51
	平均值
	达标

	海宁市文苑小学
	1小时
	161.7737
	17.97
	23081720
	达标

	
	日平均
	20.5547
	6.85
	231208
	达标

	
	全时段
	0.9813
	0.49
	平均值
	达标

	马桥中心小学
	1小时
	166.6341
	18.51
	23040602
	达标

	
	日平均
	24.9852
	8.33
	231220
	达标

	
	全时段
	3.2938
	1.65
	平均值
	达标

	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	167.1255
	18.57
	23042507
	达标

	
	日平均
	32.7313
	10.91
	231124
	达标

	
	全时段
	3.1031
	1.55
	平均值
	达标

	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	210.8840
	23.43
	23062419
	达标

	
	日平均
	20.6552
	6.89
	230624
	达标

	
	全时段
	1.3078
	0.65
	平均值
	达标

	海宁康华医院
	1小时
	106.4916
	11.83
	23071824
	达标

	
	日平均
	9.0346
	3.01
	231115
	达标

	
	全时段
	0.8257
	0.41
	平均值
	达标

	海宁市第二人民医院
	1小时
	155.8768
	17.32
	23101007
	达标

	
	日平均
	28.3935
	9.46
	231219
	达标

	
	全时段
	3.2535
	1.63
	平均值
	达标

	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	125.1194
	13.90
	23011923
	达标

	
	日平均
	12.8562
	4.29
	230828
	达标

	
	全时段
	0.9517
	0.48
	平均值
	达标

	先锋社区
	1小时
	217.1454
	24.13
	23091107
	达标

	
	日平均
	27.9601
	9.32
	230725
	达标

	
	全时段
	2.6503
	1.33
	平均值
	达标

	工联静悦府
	1小时
	128.2757
	14.25
	23060221
	达标

	
	日平均
	15.4931
	5.16
	230513
	达标

	
	全时段
	1.0690
	0.53
	平均值
	达标

	旺角未来公馆
	1小时
	171.2798
	19.03
	23102117
	达标

	
	日平均
	18.9307
	6.31
	230929
	达标

	
	全时段
	1.3954
	0.70
	平均值
	达标

	桂语江南府
	1小时
	133.8432
	14.87
	23072321
	达标

	
	日平均
	36.7995
	12.27
	231208
	达标

	
	全时段
	2.2134
	1.11
	平均值
	达标

	华鸿万墅
	1小时
	165.0457
	18.34
	23081720
	达标

	
	日平均
	18.4640
	6.15
	231208
	达标

	
	全时段
	1.1284
	0.56
	平均值
	达标

	红郡府邸
	1小时
	125.0729
	13.90
	23011208
	达标

	
	日平均
	18.4435
	6.15
	230628
	达标

	
	全时段
	1.0378
	0.52
	平均值
	达标

	吉翔翡翠园
	1小时
	147.2758
	16.36
	23042820
	达标

	
	日平均
	36.0055
	12.00
	231208
	达标

	
	全时段
	1.6954
	0.85
	平均值
	达标

	蔚蓝名苑
	1小时
	123.5286
	13.73
	23010103
	达标

	
	日平均
	13.0402
	4.35
	230710
	达标

	
	全时段
	1.0868
	0.54
	平均值
	达标

	中天锦宸府
	1小时
	144.9316
	16.10
	23062020
	达标

	
	日平均
	29.0121
	9.67
	230628
	达标

	
	全时段
	2.0259
	1.01
	平均值
	达标

	鸿翔云锦院
	1小时
	190.9344
	21.21
	23070920
	达标

	
	日平均
	27.7539
	9.25
	231220
	达标

	
	全时段
	2.9001
	1.45
	平均值
	达标

	鸿翔传承府
	1小时
	133.3204
	14.81
	23072302
	达标

	
	日平均
	26.5994
	8.87
	230628
	达标

	
	全时段
	1.3374
	0.67
	平均值
	达标

	新场花苑7区
	1小时
	150.4087
	16.71
	23092022
	达标

	
	日平均
	23.3472
	7.78
	230922
	达标

	
	全时段
	1.4016
	0.70
	平均值
	达标

	荣盛上荣府
	1小时
	120.9095
	13.43
	23022703
	达标

	
	日平均
	11.9183
	3.97
	230725
	达标

	
	全时段
	0.7967
	0.40
	平均值
	达标

	海利得公寓
	1小时
	163.2471
	18.14
	23061005
	达标

	
	日平均
	34.7399
	11.58
	231102
	达标

	
	全时段
	2.9881
	1.49
	平均值
	达标

	新场花苑
	1小时
	214.4065
	23.82
	23091607
	达标

	
	日平均
	32.5728
	10.86
	230324
	达标

	
	全时段
	3.3000
	1.65
	平均值
	达标

	印月府
	1小时
	180.8428
	20.09
	23101318
	达标

	
	日平均
	32.9489
	10.98
	231231
	达标

	
	全时段
	2.2177
	1.11
	平均值
	达标

	绿城钱塘印月
	1小时
	195.5536
	21.73
	23101318
	达标

	
	日平均
	33.1387
	11.05
	231118
	达标

	
	全时段
	2.6232
	1.31
	平均值
	达标

	绿港嘉苑
	1小时
	134.2207
	14.91
	23120706
	达标

	
	日平均
	24.1854
	8.06
	231208
	达标

	
	全时段
	1.1706
	0.59
	平均值
	达标

	荷叶府
	1小时
	150.9213
	16.77
	23062419
	达标

	
	日平均
	15.7409
	5.25
	230624
	达标

	
	全时段
	0.7837
	0.39
	平均值
	达标

	凤仪景苑
	1小时
	114.1074
	12.68
	23062519
	达标

	
	日平均
	24.4019
	8.13
	230315
	达标

	
	全时段
	1.7229
	0.86
	平均值
	达标

	万像格林公寓
	1小时
	143.6765
	15.96
	23071322
	达标

	
	日平均
	30.7064
	10.24
	231208
	达标

	
	全时段
	1.4268
	0.71
	平均值
	达标

	远景国际公馆
	1小时
	123.0735
	13.67
	23013022
	达标

	
	日平均
	20.8824
	6.96
	231102
	达标

	
	全时段
	1.7942
	0.90
	平均值
	达标

	荷韵嘉苑南区
	1小时
	177.9292
	19.77
	23072223
	达标

	
	日平均
	16.8320
	5.61
	230129
	达标

	
	全时段
	0.6760
	0.34
	平均值
	达标

	上峰华府
	1小时
	129.6696
	14.41
	23013022
	达标

	
	日平均
	22.3987
	7.47
	231102
	达标

	
	全时段
	1.9248
	0.96
	平均值
	达标

	经都名庭
	1小时
	172.0162
	19.11
	23051703
	达标

	
	日平均
	25.7372
	8.58
	230607
	达标

	
	全时段
	3.1493
	1.57
	平均值
	达标

	新家园香湖名邸
	1小时
	175.0490
	19.45
	23042507
	达标

	
	日平均
	34.0760
	11.36
	231124
	达标

	
	全时段
	3.3880
	1.69
	平均值
	达标

	丁家场
	1小时
	135.5817
	15.06
	23111018
	达标

	
	日平均
	14.3105
	4.77
	230924
	达标

	
	全时段
	1.3503
	0.68
	平均值
	达标

	程家场
	1小时
	168.3029
	18.70
	23010517
	达标

	
	日平均
	16.5008
	5.50
	231009
	达标

	
	全时段
	1.3028
	0.65
	平均值
	达标

	蒋家堰
	1小时
	130.9516
	14.55
	23091707
	达标

	
	日平均
	13.1437
	4.38
	231004
	达标

	
	全时段
	1.5687
	0.78
	平均值
	达标

	木家桥
	1小时
	152.7087
	16.97
	23022008
	达标

	
	日平均
	9.8529
	3.28
	231205
	达标

	
	全时段
	0.5059
	0.25
	平均值
	达标

	横墙里
	1小时
	108.5576
	12.06
	23072405
	达标

	
	日平均
	8.3812
	2.79
	230621
	达标

	
	全时段
	0.3881
	0.19
	平均值
	达标

	新塘村
	1小时
	131.2425
	14.58
	23112617
	达标

	
	日平均
	17.7446
	5.91
	230831
	达标

	
	全时段
	1.7137
	0.86
	平均值
	达标

	马家圈
	1小时
	190.2415
	21.14
	23010517
	达标

	
	日平均
	21.6692
	7.22
	231116
	达标

	
	全时段
	1.6717
	0.84
	平均值
	达标

	麻泾桥
	1小时
	159.6315
	17.74
	23010607
	达标

	
	日平均
	27.5457
	9.18
	230128
	达标

	
	全时段
	0.9528
	0.48
	平均值
	达标

	双学村
	1小时
	124.1475
	13.79
	23042522
	达标

	
	日平均
	11.4090
	3.80
	231117
	达标

	
	全时段
	0.5597
	0.28
	平均值
	达标

	钱家石桥
	1小时
	142.7997
	15.87
	23112723
	达标

	
	日平均
	14.4067
	4.80
	231014
	达标

	
	全时段
	0.5878
	0.29
	平均值
	达标

	马家角
	1小时
	140.8676
	15.65
	23030401
	达标

	
	日平均
	16.9933
	5.66
	230823
	达标

	
	全时段
	1.0409
	0.52
	平均值
	达标

	小庙头
	1小时
	144.0490
	16.01
	23010521
	达标

	
	日平均
	26.2455
	8.75
	230215
	达标

	
	全时段
	2.1454
	1.07
	平均值
	达标

	柴家兜
	1小时
	185.8392
	20.65
	23062604
	达标

	
	日平均
	24.5318
	8.18
	231117
	达标

	
	全时段
	1.1534
	0.58
	平均值
	达标

	三官塘桥
	1小时
	139.3981
	15.49
	23030503
	达标

	
	日平均
	16.0360
	5.35
	231117
	达标

	
	全时段
	0.6373
	0.32
	平均值
	达标

	高地上
	1小时
	154.4590
	17.16
	23111018
	达标

	
	日平均
	23.8712
	7.96
	230924
	达标

	
	全时段
	1.5168
	0.76
	平均值
	达标

	应家圩里
	1小时
	154.2787
	17.14
	23122723
	达标

	
	日平均
	16.8475
	5.62
	231011
	达标

	
	全时段
	1.0765
	0.54
	平均值
	达标

	胡家埭
	1小时
	126.2785
	14.03
	23020717
	达标

	
	日平均
	16.6085
	5.54
	231231
	达标

	
	全时段
	1.2906
	0.65
	平均值
	达标

	球墩庙
	1小时
	140.4363
	15.60
	23060923
	达标

	
	日平均
	18.2227
	6.07
	230918
	达标

	
	全时段
	2.4449
	1.22
	平均值
	达标

	网格点
	1小时
	387.7427
	43.08
	23091507
	达标

	
	日平均
	58.4601
	19.49
	230211
	达标

	
	全时段
	15.7878
	7.89
	平均值
	达标


由预测结果可知，正常工况下项目各污染物在大气环境保护目标及区域网格点处的短期浓度最大占标率均<100%。
2、叠加环境质量现状浓度及其他污染源后预测浓度
结合项目特征及估算模式预测结果，主要污染因子叠加现状及其他污染源后预测浓度见下表。
表6-27   叠加现状及其他污染源后预测结果汇总表
	污染物
	预测点
	平均
时段
	贡献值
	现状
浓度
	叠加后
	达标情况

	
	
	
	贡献浓度
	占标率
	
	预测浓度
	占标率
	

	
	
	
	μg/m3
	%
	μg/m3
	μg/m3
	%
	

	PM2.5
	海宁市静安小学
	1小时
	18.1997
	8.09
	0.000
	18.200
	8.09
	达标

	
	
	日平均
	1.8897
	2.52
	108.000
	66.890
	89.19
	达标

	
	
	全时段
	0.1001
	0.29
	51.000
	28.100
	80.29
	达标

	
	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	20.7225
	9.21
	0.000
	20.723
	9.21
	达标

	
	
	日平均
	3.8673
	5.16
	108.000
	68.868
	91.82
	达标

	
	
	全时段
	0.2503
	0.72
	51.000
	28.251
	80.72
	达标

	
	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	15.1236
	6.72
	0.000
	15.124
	6.72
	达标

	
	
	日平均
	2.1718
	2.9
	108.000
	67.172
	89.56
	达标

	
	
	全时段
	0.1261
	0.36
	51.000
	28.126
	80.36
	达标

	
	海宁市文苑小学
	1小时
	16.5062
	7.34
	0.000
	16.506
	7.34
	达标

	
	
	日平均
	2.5043
	3.34
	108.000
	67.506
	90.01
	达标

	
	
	全时段
	0.118
	0.34
	51.000
	28.118
	80.34
	达标

	
	马桥中心小学
	1小时
	17.5659
	7.81
	0.000
	17.566
	7.81
	达标

	
	
	日平均
	2.8597
	3.81
	108.000
	67.861
	90.48
	达标

	
	
	全时段
	0.3724
	1.06
	51.000
	28.373
	81.07
	达标

	
	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	21.077
	9.37
	0.000
	21.102
	9.38
	达标

	
	
	日平均
	3.9038
	5.21
	108.000
	68.904
	91.87
	达标

	
	
	全时段
	0.3576
	1.02
	51.000
	28.358
	81.02
	达标

	
	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	21.2931
	9.46
	0.000
	21.293
	9.46
	达标

	
	
	日平均
	2.2528
	3
	108.000
	67.253
	89.67
	达标

	
	
	全时段
	0.1456
	0.42
	51.000
	28.146
	80.42
	达标

	
	海宁康华医院
	1小时
	12.8984
	5.73
	0.000
	12.898
	5.73
	达标

	
	
	日平均
	1.1237
	1.5
	108.000
	66.124
	88.17
	达标

	
	
	全时段
	0.1048
	0.3
	51.000
	28.105
	80.3
	达标

	
	海宁市第二人民医院
	1小时
	17.1187
	7.61
	0.000
	17.120
	7.61
	达标

	
	
	日平均
	3.7976
	5.06
	108.000
	68.807
	91.74
	达标

	
	
	全时段
	0.3633
	1.04
	51.000
	28.364
	81.04
	达标

	
	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	14.7571
	6.56
	0.000
	14.757
	6.56
	达标

	
	
	日平均
	1.6558
	2.21
	108.000
	66.656
	88.88
	达标

	
	
	全时段
	0.1175
	0.34
	51.000
	28.118
	80.34
	达标

	
	先锋社区
	1小时
	25.585
	11.37
	0.000
	25.585
	11.37
	达标

	
	
	日平均
	3.169
	4.23
	108.000
	68.172
	90.9
	达标

	
	
	全时段
	0.2955
	0.84
	51.000
	28.296
	80.85
	达标

	
	工联静悦府
	1小时
	15.1036
	6.71
	0.000
	15.104
	6.71
	达标

	
	
	日平均
	1.8793
	2.51
	108.000
	66.880
	89.17
	达标

	
	
	全时段
	0.1281
	0.37
	51.000
	28.128
	80.37
	达标

	
	旺角未来公馆
	1小时
	18.2346
	8.1
	0.000
	18.235
	8.1
	达标

	
	
	日平均
	2.2669
	3.02
	108.000
	67.267
	89.69
	达标

	
	
	全时段
	0.1701
	0.49
	51.000
	28.170
	80.49
	达标

	
	桂语江南府
	1小时
	13.5757
	6.03
	0.000
	13.576
	6.03
	达标

	
	
	日平均
	3.8957
	5.19
	108.000
	68.898
	91.86
	达标

	
	
	全时段
	0.2407
	0.69
	51.000
	28.241
	80.69
	达标

	
	华鸿万墅
	1小时
	17.4254
	7.74
	0.000
	17.425
	7.74
	达标

	
	
	日平均
	2.1827
	2.91
	108.000
	67.183
	89.58
	达标

	
	
	全时段
	0.1342
	0.38
	51.000
	28.134
	80.38
	达标

	
	红郡府邸
	1小时
	14.8506
	6.6
	0.000
	14.851
	6.6
	达标

	
	
	日平均
	2.2852
	3.05
	108.000
	67.286
	89.71
	达标

	
	
	全时段
	0.126
	0.36
	51.000
	28.126
	80.36
	达标

	
	吉翔翡翠园
	1小时
	15.8141
	7.03
	0.000
	15.814
	7.03
	达标

	
	
	日平均
	4.2805
	5.71
	108.000
	69.282
	92.38
	达标

	
	
	全时段
	0.1918
	0.55
	51.000
	28.192
	80.55
	达标

	
	蔚蓝名苑
	1小时
	14.5614
	6.47
	0.000
	14.561
	6.47
	达标

	
	
	日平均
	1.6087
	2.14
	108.000
	66.609
	88.81
	达标

	
	
	全时段
	0.1361
	0.39
	51.000
	28.136
	80.39
	达标

	
	中天锦宸府
	1小时
	16.0726
	7.14
	0.000
	16.073
	7.14
	达标

	
	
	日平均
	3.2244
	4.3
	108.000
	68.225
	90.97
	达标

	
	
	全时段
	0.2307
	0.66
	51.000
	28.231
	80.66
	达标

	
	鸿翔云锦院
	1小时
	19.6275
	8.72
	0.000
	19.628
	8.72
	达标

	
	
	日平均
	3.3283
	4.44
	108.000
	68.330
	91.11
	达标

	
	
	全时段
	0.3353
	0.96
	51.000
	28.336
	80.96
	达标

	
	鸿翔传承府
	1小时
	15.4896
	6.88
	0.000
	15.490
	6.88
	达标

	
	
	日平均
	3.145
	4.19
	108.000
	68.146
	90.86
	达标

	
	
	全时段
	0.1605
	0.46
	51.000
	28.161
	80.46
	达标

	
	新场花苑7区
	1小时
	16.635
	7.39
	0.000
	16.635
	7.39
	达标

	
	
	日平均
	2.6643
	3.55
	108.000
	67.665
	90.22
	达标

	
	
	全时段
	0.1615
	0.46
	51.000
	28.162
	80.46
	达标

	
	荣盛上荣府
	1小时
	14.2995
	6.36
	0.000
	14.300
	6.36
	达标

	
	
	日平均
	1.4591
	1.95
	108.000
	66.459
	88.61
	达标

	
	
	全时段
	0.0993
	0.28
	51.000
	28.099
	80.28
	达标

	
	海利得公寓
	1小时
	18.3478
	8.15
	0.000
	18.348
	8.15
	达标

	
	
	日平均
	4.1003
	5.47
	108.000
	69.100
	92.13
	达标

	
	
	全时段
	0.3561
	1.02
	51.000
	28.356
	81.02
	达标

	
	新场花苑
	1小时
	27.3518
	12.16
	0.000
	27.352
	12.16
	达标

	
	
	日平均
	3.7579
	5.01
	108.000
	68.759
	91.68
	达标

	
	
	全时段
	0.3717
	1.06
	51.000
	28.372
	81.06
	达标

	
	印月府
	1小时
	19.5113
	8.67
	0.000
	19.511
	8.67
	达标

	
	
	日平均
	3.7873
	5.05
	108.000
	68.787
	91.72
	达标

	
	
	全时段
	0.2504
	0.72
	51.000
	28.251
	80.72
	达标

	
	绿城钱塘印月
	1小时
	19.9936
	8.89
	0.000
	19.994
	8.89
	达标

	
	
	日平均
	3.5445
	4.73
	108.000
	68.545
	91.39
	达标

	
	
	全时段
	0.2974
	0.85
	51.000
	28.298
	80.85
	达标

	
	绿港嘉苑
	1小时
	15.8015
	7.02
	0.000
	15.802
	7.02
	达标

	
	
	日平均
	3.0702
	4.09
	108.000
	68.071
	90.76
	达标

	
	
	全时段
	0.1397
	0.4
	51.000
	28.140
	80.4
	达标

	
	荷叶府
	1小时
	16.348
	7.27
	0.000
	16.348
	7.27
	达标

	
	
	日平均
	1.8097
	2.41
	108.000
	66.810
	89.08
	达标

	
	
	全时段
	0.0936
	0.27
	51.000
	28.094
	80.27
	达标

	
	凤仪景苑
	1小时
	18.0541
	8.02
	0.000
	18.055
	8.02
	达标

	
	
	日平均
	2.8618
	3.82
	108.000
	67.867
	90.49
	达标

	
	
	全时段
	0.2141
	0.61
	51.000
	28.215
	80.61
	达标

	
	万像格林公寓
	1小时
	16.4437
	7.31
	0.000
	16.444
	7.31
	达标

	
	
	日平均
	3.8054
	5.07
	108.000
	68.806
	91.74
	达标

	
	
	全时段
	0.1658
	0.47
	51.000
	28.166
	80.47
	达标

	
	远景国际公馆
	1小时
	14.5232
	6.45
	0.000
	14.523
	6.45
	达标

	
	
	日平均
	2.6651
	3.55
	108.000
	67.666
	90.22
	达标

	
	
	全时段
	0.2256
	0.64
	51.000
	28.226
	80.64
	达标

	
	荷韵嘉苑南区
	1小时
	18.4348
	8.19
	0.000
	18.435
	8.19
	达标

	
	
	日平均
	2.0333
	2.71
	108.000
	67.033
	89.38
	达标

	
	
	全时段
	0.0813
	0.23
	51.000
	28.081
	80.23
	达标

	
	上峰华府
	1小时
	15.1749
	6.74
	0.000
	15.175
	6.74
	达标

	
	
	日平均
	2.8371
	3.78
	108.000
	67.838
	90.45
	达标

	
	
	全时段
	0.2404
	0.69
	51.000
	28.241
	80.69
	达标

	
	经都名庭
	1小时
	17.6514
	7.85
	0.000
	17.651
	7.85
	达标

	
	
	日平均
	3.0179
	4.02
	108.000
	68.020
	90.69
	达标

	
	
	全时段
	0.3821
	1.09
	51.000
	28.382
	81.09
	达标

	
	新家园香湖名邸
	1小时
	22.3337
	9.93
	0.000
	22.360
	9.94
	达标

	
	
	日平均
	3.9464
	5.26
	108.000
	68.947
	91.93
	达标

	
	
	全时段
	0.3864
	1.1
	51.000
	28.387
	81.11
	达标

	
	丁家场
	1小时
	15.3236
	6.81
	0.000
	15.324
	6.81
	达标

	
	
	日平均
	1.8037
	2.4
	108.000
	66.806
	89.07
	达标

	
	
	全时段
	0.1627
	0.46
	51.000
	28.163
	80.47
	达标

	
	程家场
	1小时
	17.8832
	7.95
	0.000
	17.883
	7.95
	达标

	
	
	日平均
	2.0119
	2.68
	108.000
	67.015
	89.35
	达标

	
	
	全时段
	0.1564
	0.45
	51.000
	28.156
	80.45
	达标

	
	蒋家堰
	1小时
	15.3714
	6.83
	0.000
	15.371
	6.83
	达标

	
	
	日平均
	1.5935
	2.12
	108.000
	66.595
	88.79
	达标

	
	
	全时段
	0.1897
	0.54
	51.000
	28.190
	80.54
	达标

	
	木家桥
	1小时
	16.2905
	7.24
	0.000
	16.291
	7.24
	达标

	
	
	日平均
	1.1465
	1.53
	108.000
	66.147
	88.2
	达标

	
	
	全时段
	0.0608
	0.17
	51.000
	28.061
	80.17
	达标

	
	横墙里
	1小时
	12.364
	5.5
	0.000
	12.364
	5.5
	达标

	
	
	日平均
	1.0234
	1.36
	108.000
	66.023
	88.03
	达标

	
	
	全时段
	0.0474
	0.14
	51.000
	28.048
	80.14
	达标

	
	新塘村
	1小时
	14.9678
	6.65
	0.000
	14.968
	6.65
	达标

	
	
	日平均
	2.2383
	2.98
	108.000
	67.239
	89.65
	达标

	
	
	全时段
	0.211
	0.6
	51.000
	28.211
	80.6
	达标

	
	马家圈
	1小时
	19.5436
	8.69
	0.000
	19.544
	8.69
	达标

	
	
	日平均
	2.6411
	3.52
	108.000
	67.644
	90.19
	达标

	
	
	全时段
	0.1934
	0.55
	51.000
	28.194
	80.55
	达标

	
	麻泾桥
	1小时
	18.1866
	8.08
	0.000
	18.187
	8.08
	达标

	
	
	日平均
	3.0614
	4.08
	108.000
	68.062
	90.75
	达标

	
	
	全时段
	0.1106
	0.32
	51.000
	28.111
	80.32
	达标

	
	双学村
	1小时
	14.936
	6.64
	0.000
	14.936
	6.64
	达标

	
	
	日平均
	1.361
	1.81
	108.000
	66.362
	88.48
	达标

	
	
	全时段
	0.0672
	0.19
	51.000
	28.067
	80.19
	达标

	
	钱家石桥
	1小时
	16.4167
	7.3
	0.000
	16.417
	7.3
	达标

	
	
	日平均
	1.6602
	2.21
	108.000
	66.660
	88.88
	达标

	
	
	全时段
	0.0693
	0.2
	51.000
	28.069
	80.2
	达标

	
	马家角
	1小时
	16.065
	7.14
	0.000
	16.065
	7.14
	达标

	
	
	日平均
	2.0385
	2.72
	108.000
	67.039
	89.39
	达标

	
	
	全时段
	0.1246
	0.36
	51.000
	28.125
	80.36
	达标

	
	小庙头
	1小时
	16.7569
	7.45
	0.000
	16.757
	7.45
	达标

	
	
	日平均
	3.002
	4
	108.000
	68.002
	90.67
	达标

	
	
	全时段
	0.2512
	0.72
	51.000
	28.252
	80.72
	达标

	
	柴家兜
	1小时
	18.8652
	8.38
	0.000
	18.865
	8.38
	达标

	
	
	日平均
	2.5908
	3.45
	108.000
	67.593
	90.12
	达标

	
	
	全时段
	0.1247
	0.36
	51.000
	28.125
	80.36
	达标

	
	三官塘桥
	1小时
	15.8141
	7.03
	0.000
	15.814
	7.03
	达标

	
	
	日平均
	1.9276
	2.57
	108.000
	66.928
	89.24
	达标

	
	
	全时段
	0.0755
	0.22
	51.000
	28.076
	80.22
	达标

	
	高地上
	1小时
	16.9058
	7.51
	0.000
	16.906
	7.51
	达标

	
	
	日平均
	2.8309
	3.77
	108.000
	67.831
	90.44
	达标

	
	
	全时段
	0.1837
	0.52
	51.000
	28.184
	80.53
	达标

	
	应家圩里
	1小时
	17.7715
	7.9
	0.000
	17.772
	7.9
	达标

	
	
	日平均
	1.9474
	2.6
	108.000
	66.948
	89.26
	达标

	
	
	全时段
	0.1262
	0.36
	51.000
	28.126
	80.36
	达标

	
	胡家埭
	1小时
	14.8722
	6.61
	0.000
	14.872
	6.61
	达标

	
	
	日平均
	2.0561
	2.74
	108.000
	67.056
	89.41
	达标

	
	
	全时段
	0.1548
	0.44
	51.000
	28.155
	80.44
	达标

	
	球墩庙
	1小时
	16.3296
	7.26
	0.000
	16.330
	7.26
	达标

	
	
	日平均
	2.0565
	2.74
	108.000
	67.057
	89.41
	达标

	
	
	全时段
	0.2961
	0.85
	51.000
	28.296
	80.85
	达标

	
	网格点
	1小时
	62.3769
	27.72
	0.000
	62.377
	27.72
	达标

	
	
	日平均
	7.0492
	9.4
	108.000
	72.059
	96.08
	达标

	
	
	全时段
	2.0574
	5.88
	51.000
	30.060
	85.88
	达标

	PM10
	海宁市静安小学
	1小时
	87.7392
	19.5
	0.000
	87.739
	19.5
	达标

	
	
	日平均
	8.8509
	5.9
	108.000
	116.851
	77.9
	达标

	
	
	全时段
	0.4553
	0.65
	51.000
	51.456
	73.51
	达标

	
	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	101.1194
	22.47
	0.000
	101.119
	22.47
	达标

	
	
	日平均
	18.099
	12.07
	108.000
	126.100
	84.07
	达标

	
	
	全时段
	1.1564
	1.65
	51.000
	52.157
	74.51
	达标

	
	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	71.8174
	15.96
	0.000
	71.817
	15.96
	达标

	
	
	日平均
	9.282
	6.19
	108.000
	117.283
	78.19
	达标

	
	
	全时段
	0.5579
	0.8
	51.000
	51.558
	73.65
	达标

	
	海宁市文苑小学
	1小时
	81.5605
	18.12
	0.000
	81.561
	18.12
	达标

	
	
	日平均
	11.177
	7.45
	108.000
	119.180
	79.45
	达标

	
	
	全时段
	0.5305
	0.76
	51.000
	51.531
	73.62
	达标

	
	马桥中心小学
	1小时
	85.1385
	18.92
	0.000
	85.139
	18.92
	达标

	
	
	日平均
	13.2174
	8.81
	108.000
	121.220
	80.81
	达标

	
	
	全时段
	1.7333
	2.48
	51.000
	52.734
	75.33
	达标

	
	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	92.3082
	20.51
	0.000
	92.357
	20.52
	达标

	
	
	日平均
	17.6303
	11.75
	108.000
	125.631
	83.75
	达标

	
	
	全时段
	1.6464
	2.35
	51.000
	52.647
	75.21
	达标

	
	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	105.8721
	23.53
	0.000
	105.872
	23.53
	达标

	
	
	日平均
	10.4568
	6.97
	108.000
	118.458
	78.97
	达标

	
	
	全时段
	0.6837
	0.98
	51.000
	51.684
	73.83
	达标

	
	海宁康华医院
	1小时
	57.6709
	12.82
	0.000
	57.671
	12.82
	达标

	
	
	日平均
	4.8905
	3.26
	108.000
	112.891
	75.26
	达标

	
	
	全时段
	0.4574
	0.65
	51.000
	51.458
	73.51
	达标

	
	海宁市第二人民医院
	1小时
	78.4361
	17.43
	0.000
	78.436
	17.43
	达标

	
	
	日平均
	16.116
	10.74
	108.000
	124.135
	82.76
	达标

	
	
	全时段
	1.703
	2.43
	51.000
	52.704
	75.29
	达标

	
	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	66.636
	14.81
	0.000
	66.636
	14.81
	达标

	
	
	日平均
	7.1698
	4.78
	108.000
	115.171
	76.78
	达标

	
	
	全时段
	0.5207
	0.74
	51.000
	51.521
	73.6
	达标

	
	先锋社区
	1小时
	116.335
	25.85
	0.000
	116.335
	25.85
	达标

	
	
	日平均
	14.7287
	9.82
	108.000
	122.734
	81.82
	达标

	
	
	全时段
	1.3864
	1.98
	51.000
	52.387
	74.84
	达标

	
	工联静悦府
	1小时
	67.7038
	15.05
	0.000
	67.704
	15.05
	达标

	
	
	日平均
	8.4081
	5.61
	108.000
	116.408
	77.61
	达标

	
	
	全时段
	0.5769
	0.82
	51.000
	51.577
	73.68
	达标

	
	旺角未来公馆
	1小时
	87.87
	19.53
	0.000
	87.870
	19.53
	达标

	
	
	日平均
	10.2149
	6.81
	108.000
	118.215
	78.81
	达标

	
	
	全时段
	0.759
	1.08
	51.000
	51.759
	73.94
	达标

	
	桂语江南府
	1小时
	67.3176
	14.96
	0.000
	67.318
	14.96
	达标

	
	
	日平均
	18.8348
	12.56
	108.000
	126.839
	84.56
	达标

	
	
	全时段
	1.1457
	1.64
	51.000
	52.146
	74.49
	达标

	
	华鸿万墅
	1小时
	84.2666
	18.73
	0.000
	84.267
	18.73
	达标

	
	
	日平均
	9.9063
	6.6
	108.000
	117.908
	78.61
	达标

	
	
	全时段
	0.6071
	0.87
	51.000
	51.607
	73.72
	达标

	
	红郡府邸
	1小时
	66.8725
	14.86
	0.000
	66.873
	14.86
	达标

	
	
	日平均
	9.9931
	6.66
	108.000
	117.994
	78.66
	达标

	
	
	全时段
	0.5634
	0.8
	51.000
	51.564
	73.66
	达标

	
	吉翔翡翠园
	1小时
	75.8256
	16.85
	0.000
	75.826
	16.85
	达标

	
	
	日平均
	19.3661
	12.91
	108.000
	127.369
	84.91
	达标

	
	
	全时段
	0.8923
	1.27
	51.000
	51.893
	74.13
	达标

	
	蔚蓝名苑
	1小时
	66.0905
	14.69
	0.000
	66.091
	14.69
	达标

	
	
	日平均
	7.1308
	4.75
	108.000
	115.132
	76.75
	达标

	
	
	全时段
	0.5984
	0.85
	51.000
	51.599
	73.71
	达标

	
	中天锦宸府
	1小时
	74.9606
	16.66
	0.000
	74.961
	16.66
	达标

	
	
	日平均
	15.1552
	10.1
	108.000
	123.157
	82.1
	达标

	
	
	全时段
	1.0693
	1.53
	51.000
	52.070
	74.39
	达标

	
	鸿翔云锦院
	1小时
	96.0386
	21.34
	0.000
	96.039
	21.34
	达标

	
	
	日平均
	14.9854
	9.99
	108.000
	122.989
	81.99
	达标

	
	
	全时段
	1.5408
	2.2
	51.000
	52.542
	75.06
	达标

	
	鸿翔传承府
	1小时
	69.8675
	15.53
	0.000
	69.868
	15.53
	达标

	
	
	日平均
	14.2725
	9.52
	108.000
	122.274
	81.52
	达标

	
	
	全时段
	0.7224
	1.03
	51.000
	51.723
	73.89
	达标

	
	新场花苑7区
	1小时
	77.6157
	17.25
	0.000
	77.616
	17.25
	达标

	
	
	日平均
	12.335
	8.22
	108.000
	120.337
	80.22
	达标

	
	
	全时段
	0.7435
	1.06
	51.000
	51.744
	73.92
	达标

	
	荣盛上荣府
	1小时
	64.7777
	14.4
	0.000
	64.778
	14.4
	达标

	
	
	日平均
	6.4949
	4.33
	108.000
	114.496
	76.33
	达标

	
	
	全时段
	0.4378
	0.63
	51.000
	51.438
	73.48
	达标

	
	海利得公寓
	1小时
	83.7298
	18.61
	0.000
	83.730
	18.61
	达标

	
	
	日平均
	18.6259
	12.42
	108.000
	126.626
	84.42
	达标

	
	
	全时段
	1.6089
	2.3
	51.000
	52.609
	75.16
	达标

	
	新场花苑
	1小时
	119.0466
	26.45
	0.000
	119.047
	26.45
	达标

	
	
	日平均
	17.2908
	11.53
	108.000
	125.294
	83.53
	达标

	
	
	全时段
	1.7338
	2.48
	51.000
	52.735
	75.34
	达标

	
	印月府
	1小时
	91.7845
	20.4
	0.000
	91.785
	20.4
	达标

	
	
	日平均
	17.4626
	11.64
	108.000
	125.463
	83.64
	达标

	
	
	全时段
	1.1664
	1.67
	51.000
	52.167
	74.52
	达标

	
	绿城钱塘印月
	1小时
	98.6726
	21.93
	0.000
	98.673
	21.93
	达标

	
	
	日平均
	17.034
	11.36
	108.000
	125.035
	83.36
	达标

	
	
	全时段
	1.3821
	1.97
	51.000
	52.383
	74.83
	达标

	
	绿港嘉苑
	1小时
	71.1056
	15.8
	0.000
	71.106
	15.8
	达标

	
	
	日平均
	13.3984
	8.93
	108.000
	121.400
	80.93
	达标

	
	
	全时段
	0.6306
	0.9
	51.000
	51.631
	73.76
	达标

	
	荷叶府
	1小时
	77.9873
	17.33
	0.000
	77.987
	17.33
	达标

	
	
	日平均
	8.3433
	5.56
	108.000
	116.343
	77.56
	达标

	
	
	全时段
	0.4225
	0.6
	51.000
	51.423
	73.46
	达标

	
	凤仪景苑
	1小时
	70.3518
	15.63
	0.000
	70.354
	15.63
	达标

	
	
	日平均
	12.9007
	8.6
	108.000
	120.911
	80.61
	达标

	
	
	全时段
	0.9452
	1.35
	51.000
	51.946
	74.21
	达标

	
	万像格林公寓
	1小时
	75.9664
	16.88
	0.000
	75.966
	16.88
	达标

	
	
	日平均
	16.8257
	11.22
	108.000
	124.828
	83.22
	达标

	
	
	全时段
	0.7598
	1.09
	51.000
	51.760
	73.94
	达标

	
	远景国际公馆
	1小时
	65.9453
	14.65
	0.000
	65.945
	14.65
	达标

	
	
	日平均
	11.5969
	7.73
	108.000
	119.598
	79.73
	达标

	
	
	全时段
	0.9896
	1.41
	51.000
	51.990
	74.27
	达标

	
	荷韵嘉苑南区
	1小时
	90.2659
	20.06
	0.000
	90.266
	20.06
	达标

	
	
	日平均
	9.1178
	6.08
	108.000
	117.118
	78.08
	达标

	
	
	全时段
	0.3654
	0.52
	51.000
	51.366
	73.38
	达标

	
	上峰华府
	1小时
	69.0414
	15.34
	0.000
	69.041
	15.34
	达标

	
	
	日平均
	12.3959
	8.26
	108.000
	120.397
	80.26
	达标

	
	
	全时段
	1.0585
	1.51
	51.000
	52.059
	74.37
	达标

	
	经都名庭
	1小时
	86.9247
	19.32
	0.000
	86.925
	19.32
	达标

	
	
	日平均
	13.6776
	9.12
	108.000
	121.681
	81.12
	达标

	
	
	全时段
	1.7094
	2.44
	51.000
	52.710
	75.3
	达标

	
	新家园香湖名邸
	1小时
	97.1994
	21.6
	0.000
	97.251
	21.61
	达标

	
	
	日平均
	18.119
	12.08
	108.000
	126.120
	84.08
	达标

	
	
	全时段
	1.7895
	2.56
	51.000
	52.791
	75.41
	达标

	
	丁家场
	1小时
	70.6641
	15.7
	0.000
	70.664
	15.7
	达标

	
	
	日平均
	7.7922
	5.19
	108.000
	115.792
	77.19
	达标

	
	
	全时段
	0.7307
	1.04
	51.000
	51.731
	73.9
	达标

	
	程家场
	1小时
	86.274
	19.17
	0.000
	86.274
	19.17
	达标

	
	
	日平均
	8.8271
	5.88
	108.000
	116.832
	77.89
	达标

	
	
	全时段
	0.7037
	1.01
	51.000
	51.704
	73.86
	达标

	
	蒋家堰
	1小时
	68.6661
	15.26
	0.000
	68.666
	15.26
	达标

	
	
	日平均
	7.1315
	4.75
	108.000
	115.133
	76.76
	达标

	
	
	全时段
	0.8501
	1.21
	51.000
	51.851
	74.07
	达标

	
	木家桥
	1小时
	78.4086
	17.42
	0.000
	78.409
	17.42
	达标

	
	
	日平均
	5.2498
	3.5
	108.000
	113.250
	75.5
	达标

	
	
	全时段
	0.2735
	0.39
	51.000
	51.274
	73.25
	达标

	
	横墙里
	1小时
	55.5139
	12.34
	0.000
	55.514
	12.34
	达标

	
	
	日平均
	4.562
	3.04
	108.000
	112.562
	75.04
	达标

	
	
	全时段
	0.2113
	0.3
	51.000
	51.211
	73.16
	达标

	
	新塘村
	1小时
	68.2032
	15.16
	0.000
	68.203
	15.16
	达标

	
	
	日平均
	9.8017
	6.53
	108.000
	117.803
	78.54
	达标

	
	
	全时段
	0.9363
	1.34
	51.000
	51.937
	74.2
	达标

	
	马家圈
	1小时
	96.1784
	21.37
	0.000
	96.178
	21.37
	达标

	
	
	日平均
	11.7851
	7.86
	108.000
	119.791
	79.86
	达标

	
	
	全时段
	0.8885
	1.27
	51.000
	51.889
	74.13
	达标

	
	麻泾桥
	1小时
	83.5684
	18.57
	0.000
	83.568
	18.57
	达标

	
	
	日平均
	14.3892
	9.59
	108.000
	122.389
	81.59
	达标

	
	
	全时段
	0.5071
	0.72
	51.000
	51.507
	73.58
	达标

	
	双学村
	1小时
	66.8958
	14.87
	0.000
	66.896
	14.87
	达标

	
	
	日平均
	6.1459
	4.1
	108.000
	114.147
	76.1
	达标

	
	
	全时段
	0.3024
	0.43
	51.000
	51.303
	73.29
	达标

	
	钱家石桥
	1小时
	74.9235
	16.65
	0.000
	74.924
	16.65
	达标

	
	
	日平均
	7.6439
	5.1
	108.000
	115.644
	77.1
	达标

	
	
	全时段
	0.315
	0.45
	51.000
	51.315
	73.31
	达标

	
	马家角
	1小时
	74.4042
	16.53
	0.000
	74.404
	16.53
	达标

	
	
	日平均
	9.1767
	6.12
	108.000
	117.177
	78.12
	达标

	
	
	全时段
	0.5617
	0.8
	51.000
	51.562
	73.66
	达标

	
	小庙头
	1小时
	76.2375
	16.94
	0.000
	76.238
	16.94
	达标

	
	
	日平均
	13.8803
	9.25
	108.000
	121.881
	81.25
	达标

	
	
	全时段
	1.1462
	1.64
	51.000
	52.147
	74.5
	达标

	
	柴家兜
	1小时
	93.5005
	20.78
	0.000
	93.501
	20.78
	达标

	
	
	日平均
	12.5435
	8.36
	108.000
	120.547
	80.36
	达标

	
	
	全时段
	0.5956
	0.85
	51.000
	51.596
	73.71
	达标

	
	三官塘桥
	1小时
	73.3936
	16.31
	0.000
	73.394
	16.31
	达标

	
	
	日平均
	8.6676
	5.78
	108.000
	116.668
	77.78
	达标

	
	
	全时段
	0.3421
	0.49
	51.000
	51.342
	73.35
	达标

	
	高地上
	1小时
	80.1645
	17.81
	0.000
	80.165
	17.81
	达标

	
	
	日平均
	12.8255
	8.55
	108.000
	120.826
	80.55
	达标

	
	
	全时段
	0.8226
	1.18
	51.000
	51.823
	74.03
	达标

	
	应家圩里
	1小时
	80.9643
	17.99
	0.000
	80.964
	17.99
	达标

	
	
	日平均
	8.9508
	5.97
	108.000
	116.951
	77.97
	达标

	
	
	全时段
	0.5755
	0.82
	51.000
	51.576
	73.68
	达标

	
	胡家埭
	1小时
	67.5904
	15.02
	0.000
	67.590
	15.02
	达标

	
	
	日平均
	9.0963
	6.06
	108.000
	117.097
	78.06
	达标

	
	
	全时段
	0.697
	1
	51.000
	51.697
	73.85
	达标

	
	球墩庙
	1小时
	73.8472
	16.41
	0.000
	73.847
	16.41
	达标

	
	
	日平均
	9.5816
	6.39
	108.000
	117.583
	78.39
	达标

	
	
	全时段
	1.3259
	1.89
	51.000
	52.326
	74.75
	达标

	
	网格点
	1小时
	220.3551
	48.97
	0.000
	220.355
	48.97
	达标

	
	
	日平均
	31.6422
	21.09
	108.000
	139.661
	93.11
	达标

	
	
	全时段
	8.8527
	12.65
	51.000
	59.857
	85.51
	达标

	SO2
	海宁市静安小学
	1小时
	0.0256
	0.01
	0.000
	0.136
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0071
	0
	12.000
	12.014
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0003
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	0.0327
	0.01
	0.000
	0.171
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.01
	0.01
	12.000
	12.040
	8.03
	达标

	
	
	全时段
	0.0007
	0
	7.000
	7.002
	11.67
	达标

	
	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	0.0255
	0.01
	0.000
	0.142
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0034
	0
	12.000
	12.011
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0003
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	海宁市文苑小学
	1小时
	0.0328
	0.01
	0.000
	0.144
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0053
	0
	12.000
	12.022
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0003
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	马桥中心小学
	1小时
	0.0459
	0.01
	0.000
	0.191
	0.04
	达标

	
	
	日平均
	0.0188
	0.01
	12.000
	12.071
	8.05
	达标

	
	
	全时段
	0.0015
	0
	7.000
	7.004
	11.67
	达标

	
	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	0.038
	0.01
	0.000
	0.209
	0.04
	达标

	
	
	日平均
	0.0101
	0.01
	12.000
	12.037
	8.02
	达标

	
	
	全时段
	0.0014
	0
	7.000
	7.004
	11.67
	达标

	
	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	0.0335
	0.01
	0.000
	0.189
	0.04
	达标

	
	
	日平均
	0.0082
	0.01
	12.000
	12.028
	8.02
	达标

	
	
	全时段
	0.0005
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	海宁康华医院
	1小时
	0.0277
	0.01
	0.000
	0.110
	0.02
	达标

	
	
	日平均
	0.0029
	0
	12.000
	12.009
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0003
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	海宁市第二人民医院
	1小时
	0.0499
	0.01
	0.000
	0.226
	0.05
	达标

	
	
	日平均
	0.0228
	0.02
	12.000
	12.070
	8.05
	达标

	
	
	全时段
	0.0017
	0
	7.000
	7.004
	11.67
	达标

	
	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	0.0254
	0.01
	0.000
	0.136
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0037
	0
	12.000
	12.013
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0003
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	先锋社区
	1小时
	0.0413
	0.01
	0.000
	0.208
	0.04
	达标

	
	
	日平均
	0.011
	0.01
	12.000
	12.036
	8.02
	达标

	
	
	全时段
	0.0009
	0
	7.000
	7.002
	11.67
	达标

	
	工联静悦府
	1小时
	0.0304
	0.01
	0.000
	0.149
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.006
	0
	12.000
	12.015
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0003
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	旺角未来公馆
	1小时
	0.0239
	0
	0.000
	0.127
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0038
	0
	12.000
	12.011
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0003
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	桂语江南府
	1小时
	0.047
	0.01
	0.000
	0.262
	0.05
	达标

	
	
	日平均
	0.0137
	0.01
	12.000
	12.028
	8.02
	达标

	
	
	全时段
	0.0008
	0
	7.000
	7.002
	11.67
	达标

	
	华鸿万墅
	1小时
	0.0316
	0.01
	0.000
	0.156
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0053
	0
	12.000
	12.020
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0003
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	红郡府邸
	1小时
	0.0337
	0.01
	0.000
	0.138
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0066
	0
	12.000
	12.017
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0003
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	吉翔翡翠园
	1小时
	0.0369
	0.01
	0.000
	0.198
	0.04
	达标

	
	
	日平均
	0.0099
	0.01
	12.000
	12.022
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0005
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	蔚蓝名苑
	1小时
	0.033
	0.01
	0.000
	0.135
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0035
	0
	12.000
	12.012
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0003
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	中天锦宸府
	1小时
	0.0345
	0.01
	0.000
	0.241
	0.05
	达标

	
	
	日平均
	0.0056
	0
	12.000
	12.018
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0005
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	鸿翔云锦院
	1小时
	0.0361
	0.01
	0.000
	0.182
	0.04
	达标

	
	
	日平均
	0.0127
	0.01
	12.000
	12.049
	8.03
	达标

	
	
	全时段
	0.0012
	0
	7.000
	7.003
	11.67
	达标

	
	鸿翔传承府
	1小时
	0.0307
	0.01
	0.000
	0.152
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0065
	0
	12.000
	12.013
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0004
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	新场花苑7区
	1小时
	0.0281
	0.01
	0.000
	0.173
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0067
	0
	12.000
	12.023
	8.02
	达标

	
	
	全时段
	0.0004
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	荣盛上荣府
	1小时
	0.0242
	0
	0.000
	0.136
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0037
	0
	12.000
	12.014
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0003
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	海利得公寓
	1小时
	0.0373
	0.01
	0.000
	0.182
	0.04
	达标

	
	
	日平均
	0.0074
	0
	12.000
	12.025
	8.02
	达标

	
	
	全时段
	0.0007
	0
	7.000
	7.002
	11.67
	达标

	
	新场花苑
	1小时
	0.063
	0.01
	0.000
	0.241
	0.05
	达标

	
	
	日平均
	0.0196
	0.01
	12.000
	12.060
	8.04
	达标

	
	
	全时段
	0.0021
	0
	7.000
	7.005
	11.68
	达标

	
	印月府
	1小时
	0.0327
	0.01
	0.000
	0.171
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0094
	0.01
	12.000
	12.034
	8.02
	达标

	
	
	全时段
	0.0006
	0
	7.000
	7.002
	11.67
	达标

	
	绿城钱塘印月
	1小时
	0.0348
	0.01
	0.000
	0.174
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0136
	0.01
	12.000
	12.056
	8.04
	达标

	
	
	全时段
	0.0009
	0
	7.000
	7.002
	11.67
	达标

	
	绿港嘉苑
	1小时
	0.0365
	0.01
	0.000
	0.159
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0068
	0
	12.000
	12.015
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0004
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	荷叶府
	1小时
	0.0244
	0
	0.000
	0.107
	0.02
	达标

	
	
	日平均
	0.0065
	0
	12.000
	12.014
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0002
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	凤仪景苑
	1小时
	0.1111
	0.02
	0.000
	0.371
	0.07
	达标

	
	
	日平均
	0.0324
	0.02
	12.000
	12.058
	8.04
	达标

	
	
	全时段
	0.0021
	0
	7.000
	7.005
	11.67
	达标

	
	万像格林公寓
	1小时
	0.0381
	0.01
	0.000
	0.181
	0.04
	达标

	
	
	日平均
	0.008
	0.01
	12.000
	12.018
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0004
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	远景国际公馆
	1小时
	0.0308
	0.01
	0.000
	0.131
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0048
	0
	12.000
	12.016
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0005
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	荷韵嘉苑南区
	1小时
	0.0234
	0
	0.000
	0.140
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0043
	0
	12.000
	12.026
	8.02
	达标

	
	
	全时段
	0.0002
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	上峰华府
	1小时
	0.0324
	0.01
	0.000
	0.137
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0047
	0
	12.000
	12.018
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0005
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	经都名庭
	1小时
	0.0364
	0.01
	0.000
	0.148
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.008
	0.01
	12.000
	12.032
	8.02
	达标

	
	
	全时段
	0.0009
	0
	7.000
	7.002
	11.67
	达标

	
	新家园香湖名邸
	1小时
	0.0445
	0.01
	0.000
	0.204
	0.04
	达标

	
	
	日平均
	0.0122
	0.01
	12.000
	12.043
	8.03
	达标

	
	
	全时段
	0.0016
	0
	7.000
	7.004
	11.67
	达标

	
	丁家场
	1小时
	0.0273
	0.01
	0.000
	0.146
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0051
	0
	12.000
	12.017
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0004
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	程家场
	1小时
	0.0246
	0
	0.000
	0.133
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0035
	0
	12.000
	12.017
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0002
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	蒋家堰
	1小时
	0.0338
	0.01
	0.000
	0.146
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0045
	0
	12.000
	12.018
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0006
	0
	7.000
	7.002
	11.67
	达标

	
	木家桥
	1小时
	0.026
	0.01
	0.000
	0.123
	0.02
	达标

	
	
	日平均
	0.0034
	0
	12.000
	12.013
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0002
	0
	7.000
	7.000
	11.67
	达标

	
	横墙里
	1小时
	0.0215
	0
	0.000
	0.102
	0.02
	达标

	
	
	日平均
	0.002
	0
	12.000
	12.009
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0001
	0
	7.000
	7.000
	11.67
	达标

	
	新塘村
	1小时
	0.03
	0.01
	0.000
	0.138
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0043
	0
	12.000
	12.022
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0006
	0
	7.000
	7.002
	11.67
	达标

	
	马家圈
	1小时
	0.0257
	0.01
	0.000
	0.159
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0052
	0
	12.000
	12.020
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0003
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	麻泾桥
	1小时
	0.0284
	0.01
	0.000
	0.156
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0024
	0
	12.000
	12.009
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0002
	0
	7.000
	7.000
	11.67
	达标

	
	双学村
	1小时
	0.0262
	0.01
	0.000
	0.112
	0.02
	达标

	
	
	日平均
	0.0024
	0
	12.000
	12.007
	8
	达标

	
	
	全时段
	0.0001
	0
	7.000
	7.000
	11.67
	达标

	
	钱家石桥
	1小时
	0.0265
	0.01
	0.000
	0.115
	0.02
	达标

	
	
	日平均
	0.0029
	0
	12.000
	12.007
	8
	达标

	
	
	全时段
	0.0001
	0
	7.000
	7.000
	11.67
	达标

	
	马家角
	1小时
	0.0307
	0.01
	0.000
	0.119
	0.02
	达标

	
	
	日平均
	0.0027
	0
	12.000
	12.010
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0002
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	小庙头
	1小时
	0.0349
	0.01
	0.000
	0.171
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0076
	0.01
	12.000
	12.028
	8.02
	达标

	
	
	全时段
	0.0008
	0
	7.000
	7.002
	11.67
	达标

	
	柴家兜
	1小时
	0.041
	0.01
	0.000
	0.234
	0.05
	达标

	
	
	日平均
	0.0062
	0
	12.000
	12.015
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0005
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	三官塘桥
	1小时
	0.0286
	0.01
	0.000
	0.145
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0031
	0
	12.000
	12.012
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0002
	0
	7.000
	7.000
	11.67
	达标

	
	高地上
	1小时
	0.0321
	0.01
	0.000
	0.146
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0058
	0
	12.000
	12.016
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0005
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	应家圩里
	1小时
	0.033
	0.01
	0.000
	0.152
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0029
	0
	12.000
	12.012
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0002
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	胡家埭
	1小时
	0.0311
	0.01
	0.000
	0.122
	0.02
	达标

	
	
	日平均
	0.0038
	0
	12.000
	12.016
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0003
	0
	7.000
	7.001
	11.67
	达标

	
	球墩庙
	1小时
	0.0365
	0.01
	0.000
	0.145
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0066
	0
	12.000
	12.021
	8.01
	达标

	
	
	全时段
	0.0007
	0
	7.000
	7.002
	11.67
	达标

	
	网格点
	1小时
	0.2685
	0.05
	0.000
	0.693
	0.14
	达标

	
	
	日平均
	0.1344
	0.09
	12.000
	12.311
	8.21
	达标

	
	
	全时段
	0.0109
	0.02
	7.000
	7.027
	11.71
	达标

	NOx
	海宁市静安小学
	1小时
	5.9388
	2.97
	0.000
	6.025
	3.01
	达标

	
	
	日平均
	0.5031
	0.63
	67.000
	67.512
	84.39
	达标

	
	
	全时段
	0.0502
	0.13
	27.000
	27.051
	67.63
	达标

	
	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	9.0808
	4.54
	0.000
	9.302
	4.65
	达标

	
	
	日平均
	2.0213
	2.53
	67.000
	69.085
	86.36
	达标

	
	
	全时段
	0.0993
	0.25
	27.000
	27.102
	67.76
	达标

	
	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	8.2255
	4.11
	0.000
	8.612
	4.31
	达标

	
	
	日平均
	0.9176
	1.15
	67.000
	67.942
	84.93
	达标

	
	
	全时段
	0.0429
	0.11
	27.000
	27.044
	67.61
	达标

	
	海宁市文苑小学
	1小时
	8.0972
	4.05
	0.000
	8.434
	4.22
	达标

	
	
	日平均
	0.5441
	0.68
	67.000
	67.563
	84.45
	达标

	
	
	全时段
	0.0474
	0.12
	27.000
	27.049
	67.62
	达标

	
	马桥中心小学
	1小时
	12.3623
	6.18
	0.000
	12.711
	6.36
	达标

	
	
	日平均
	2.9847
	3.73
	67.000
	70.071
	87.59
	达标

	
	
	全时段
	0.2065
	0.52
	27.000
	27.214
	68.03
	达标

	
	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	9.8386
	4.92
	0.000
	10.091
	5.05
	达标

	
	
	日平均
	2.6645
	3.33
	67.000
	69.729
	87.16
	达标

	
	
	全时段
	0.2116
	0.53
	27.000
	27.219
	68.05
	达标

	
	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	7.1533
	3.58
	0.000
	7.298
	3.65
	达标

	
	
	日平均
	0.752
	0.94
	67.000
	67.774
	84.72
	达标

	
	
	全时段
	0.0883
	0.22
	27.000
	27.091
	67.73
	达标

	
	海宁康华医院
	1小时
	4.9098
	2.45
	0.000
	5.026
	2.51
	达标

	
	
	日平均
	0.5689
	0.71
	67.000
	67.588
	84.49
	达标

	
	
	全时段
	0.0372
	0.09
	27.000
	27.039
	67.6
	达标

	
	海宁市第二人民医院
	1小时
	12.7492
	6.37
	0.000
	12.919
	6.46
	达标

	
	
	日平均
	3.7172
	4.65
	67.000
	70.798
	88.5
	达标

	
	
	全时段
	0.2145
	0.54
	27.000
	27.221
	68.05
	达标

	
	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	8.0864
	4.04
	0.000
	8.315
	4.16
	达标

	
	
	日平均
	0.919
	1.15
	67.000
	67.948
	84.94
	达标

	
	
	全时段
	0.0432
	0.11
	27.000
	27.044
	67.61
	达标

	
	先锋社区
	1小时
	9.6953
	4.85
	0.000
	9.959
	4.98
	达标

	
	
	日平均
	1.0686
	1.34
	67.000
	68.145
	85.18
	达标

	
	
	全时段
	0.1271
	0.32
	27.000
	27.131
	67.83
	达标

	
	工联静悦府
	1小时
	7.4193
	3.71
	0.000
	7.622
	3.81
	达标

	
	
	日平均
	0.5807
	0.73
	67.000
	67.600
	84.5
	达标

	
	
	全时段
	0.0534
	0.13
	27.000
	27.055
	67.64
	达标

	
	旺角未来公馆
	1小时
	6.8875
	3.44
	0.000
	7.128
	3.56
	达标

	
	
	日平均
	0.4911
	0.61
	67.000
	67.505
	84.38
	达标

	
	
	全时段
	0.0404
	0.1
	27.000
	27.042
	67.6
	达标

	
	桂语江南府
	1小时
	11.3958
	5.7
	0.000
	11.720
	5.86
	达标

	
	
	日平均
	0.9689
	1.21
	67.000
	67.995
	84.99
	达标

	
	
	全时段
	0.1373
	0.34
	27.000
	27.142
	67.85
	达标

	
	华鸿万墅
	1小时
	9.1833
	4.59
	0.000
	9.607
	4.8
	达标

	
	
	日平均
	0.5977
	0.75
	67.000
	67.612
	84.51
	达标

	
	
	全时段
	0.0514
	0.13
	27.000
	27.053
	67.63
	达标

	
	红郡府邸
	1小时
	7.039
	3.52
	0.000
	7.225
	3.61
	达标

	
	
	日平均
	0.6138
	0.77
	67.000
	67.640
	84.55
	达标

	
	
	全时段
	0.0507
	0.13
	27.000
	27.052
	67.63
	达标

	
	吉翔翡翠园
	1小时
	9.9008
	4.95
	0.000
	10.143
	5.07
	达标

	
	
	日平均
	0.7909
	0.99
	67.000
	67.810
	84.76
	达标

	
	
	全时段
	0.0888
	0.22
	27.000
	27.091
	67.73
	达标

	
	蔚蓝名苑
	1小时
	5.3975
	2.7
	0.000
	5.530
	2.77
	达标

	
	
	日平均
	0.6468
	0.81
	67.000
	67.674
	84.59
	达标

	
	
	全时段
	0.0461
	0.12
	27.000
	27.048
	67.62
	达标

	
	中天锦宸府
	1小时
	8.8124
	4.41
	0.000
	8.998
	4.5
	达标

	
	
	日平均
	0.9589
	1.2
	67.000
	67.984
	84.98
	达标

	
	
	全时段
	0.1031
	0.26
	27.000
	27.106
	67.76
	达标

	
	鸿翔云锦院
	1小时
	11.8247
	5.91
	0.000
	12.141
	6.07
	达标

	
	
	日平均
	3.0067
	3.76
	67.000
	70.077
	87.6
	达标

	
	
	全时段
	0.1931
	0.48
	27.000
	27.200
	68
	达标

	
	鸿翔传承府
	1小时
	7.6082
	3.8
	0.000
	7.792
	3.9
	达标

	
	
	日平均
	0.6365
	0.8
	67.000
	67.664
	84.58
	达标

	
	
	全时段
	0.0634
	0.16
	27.000
	27.065
	67.66
	达标

	
	新场花苑7区
	1小时
	9.9785
	4.99
	0.000
	10.212
	5.11
	达标

	
	
	日平均
	1.0901
	1.36
	67.000
	68.143
	85.18
	达标

	
	
	全时段
	0.065
	0.16
	27.000
	27.067
	67.67
	达标

	
	荣盛上荣府
	1小时
	6.9117
	3.46
	0.000
	7.098
	3.55
	达标

	
	
	日平均
	0.7319
	0.91
	67.000
	67.766
	84.71
	达标

	
	
	全时段
	0.0405
	0.1
	27.000
	27.042
	67.6
	达标

	
	海利得公寓
	1小时
	8.8086
	4.4
	0.000
	9.036
	4.52
	达标

	
	
	日平均
	0.9261
	1.16
	67.000
	67.953
	84.94
	达标

	
	
	全时段
	0.0893
	0.22
	27.000
	27.093
	67.73
	达标

	
	新场花苑
	1小时
	11.9502
	5.98
	0.000
	12.321
	6.16
	达标

	
	
	日平均
	1.867
	2.33
	67.000
	68.964
	86.21
	达标

	
	
	全时段
	0.258
	0.65
	27.000
	27.267
	68.17
	达标

	
	印月府
	1小时
	7.9295
	3.96
	0.000
	8.115
	4.06
	达标

	
	
	日平均
	2.1091
	2.64
	67.000
	69.188
	86.49
	达标

	
	
	全时段
	0.091
	0.23
	27.000
	27.094
	67.73
	达标

	
	绿城钱塘印月
	1小时
	10.8414
	5.42
	0.000
	11.123
	5.56
	达标

	
	
	日平均
	2.229
	2.79
	67.000
	69.267
	86.58
	达标

	
	
	全时段
	0.1359
	0.34
	27.000
	27.140
	67.85
	达标

	
	绿港嘉苑
	1小时
	7.6519
	3.83
	0.000
	7.856
	3.93
	达标

	
	
	日平均
	0.6823
	0.85
	67.000
	67.713
	84.64
	达标

	
	
	全时段
	0.0576
	0.14
	27.000
	27.059
	67.65
	达标

	
	荷叶府
	1小时
	5.9169
	2.96
	0.000
	6.010
	3.01
	达标

	
	
	日平均
	0.4682
	0.59
	67.000
	67.476
	84.35
	达标

	
	
	全时段
	0.0455
	0.11
	27.000
	27.047
	67.62
	达标

	
	凤仪景苑
	1小时
	14.7217
	7.36
	0.000
	14.858
	7.43
	达标

	
	
	日平均
	4.1911
	5.24
	67.000
	71.267
	89.08
	达标

	
	
	全时段
	0.3506
	0.88
	27.000
	27.359
	68.4
	达标

	
	万像格林公寓
	1小时
	8.7934
	4.4
	0.000
	8.999
	4.5
	达标

	
	
	日平均
	0.7144
	0.89
	67.000
	67.754
	84.69
	达标

	
	
	全时段
	0.0719
	0.18
	27.000
	27.074
	67.68
	达标

	
	远景国际公馆
	1小时
	6.9916
	3.5
	0.000
	7.153
	3.58
	达标

	
	
	日平均
	0.6866
	0.86
	67.000
	67.715
	84.64
	达标

	
	
	全时段
	0.057
	0.14
	27.000
	27.060
	67.65
	达标

	
	荷韵嘉苑南区
	1小时
	7.1268
	3.56
	0.000
	7.411
	3.71
	达标

	
	
	日平均
	0.5469
	0.68
	67.000
	67.568
	84.46
	达标

	
	
	全时段
	0.0394
	0.1
	27.000
	27.040
	67.6
	达标

	
	上峰华府
	1小时
	7.2773
	3.64
	0.000
	7.446
	3.72
	达标

	
	
	日平均
	0.6941
	0.87
	67.000
	67.725
	84.66
	达标

	
	
	全时段
	0.0603
	0.15
	27.000
	27.063
	67.66
	达标

	
	经都名庭
	1小时
	6.205
	3.1
	0.000
	6.340
	3.17
	达标

	
	
	日平均
	1.5615
	1.95
	67.000
	68.609
	85.76
	达标

	
	
	全时段
	0.0904
	0.23
	27.000
	27.095
	67.74
	达标

	
	新家园香湖名邸
	1小时
	9.7851
	4.89
	0.000
	9.922
	4.96
	达标

	
	
	日平均
	2.8973
	3.62
	67.000
	69.976
	87.47
	达标

	
	
	全时段
	0.2417
	0.6
	27.000
	27.250
	68.12
	达标

	
	丁家场
	1小时
	7.6709
	3.84
	0.000
	7.842
	3.92
	达标

	
	
	日平均
	0.7793
	0.97
	67.000
	67.798
	84.75
	达标

	
	
	全时段
	0.0548
	0.14
	27.000
	27.057
	67.64
	达标

	
	程家场
	1小时
	5.7839
	2.89
	0.000
	5.964
	2.98
	达标

	
	
	日平均
	0.5923
	0.74
	67.000
	67.610
	84.51
	达标

	
	
	全时段
	0.038
	0.09
	27.000
	27.039
	67.6
	达标

	
	蒋家堰
	1小时
	7.9472
	3.97
	0.000
	8.125
	4.06
	达标

	
	
	日平均
	0.9841
	1.23
	67.000
	68.002
	85
	达标

	
	
	全时段
	0.0893
	0.22
	27.000
	27.092
	67.73
	达标

	
	木家桥
	1小时
	6.7076
	3.35
	0.000
	6.907
	3.45
	达标

	
	
	日平均
	0.5279
	0.66
	67.000
	67.559
	84.45
	达标

	
	
	全时段
	0.0311
	0.08
	27.000
	27.032
	67.58
	达标

	
	横墙里
	1小时
	6.3772
	3.19
	0.000
	6.565
	3.28
	达标

	
	
	日平均
	0.4234
	0.53
	67.000
	67.436
	84.29
	达标

	
	
	全时段
	0.0247
	0.06
	27.000
	27.025
	67.56
	达标

	
	新塘村
	1小时
	8.2177
	4.11
	0.000
	8.425
	4.21
	达标

	
	
	日平均
	1.6403
	2.05
	67.000
	68.674
	85.84
	达标

	
	
	全时段
	0.1178
	0.29
	27.000
	27.122
	67.8
	达标

	
	马家圈
	1小时
	7.3649
	3.68
	0.000
	7.615
	3.81
	达标

	
	
	日平均
	0.5969
	0.75
	67.000
	67.609
	84.51
	达标

	
	
	全时段
	0.0503
	0.13
	27.000
	27.052
	67.63
	达标

	
	麻泾桥
	1小时
	8.7543
	4.38
	0.000
	9.028
	4.51
	达标

	
	
	日平均
	0.5005
	0.63
	67.000
	67.514
	84.39
	达标

	
	
	全时段
	0.034
	0.09
	27.000
	27.035
	67.59
	达标

	
	双学村
	1小时
	7.3141
	3.66
	0.000
	7.507
	3.75
	达标

	
	
	日平均
	0.4269
	0.53
	67.000
	67.435
	84.29
	达标

	
	
	全时段
	0.0265
	0.07
	27.000
	27.027
	67.57
	达标

	
	钱家石桥
	1小时
	7.1445
	3.57
	0.000
	7.300
	3.65
	达标

	
	
	日平均
	0.4235
	0.53
	67.000
	67.431
	84.29
	达标

	
	
	全时段
	0.0293
	0.07
	27.000
	27.030
	67.57
	达标

	
	马家角
	1小时
	7.3262
	3.66
	0.000
	7.479
	3.74
	达标

	
	
	日平均
	0.6611
	0.83
	67.000
	67.684
	84.6
	达标

	
	
	全时段
	0.0366
	0.09
	27.000
	27.038
	67.59
	达标

	
	小庙头
	1小时
	10.4928
	5.25
	0.000
	10.745
	5.37
	达标

	
	
	日平均
	1.4483
	1.81
	67.000
	68.481
	85.6
	达标

	
	
	全时段
	0.1162
	0.29
	27.000
	27.120
	67.8
	达标

	
	柴家兜
	1小时
	11.1415
	5.57
	0.000
	11.437
	5.72
	达标

	
	
	日平均
	0.8729
	1.09
	67.000
	67.882
	84.85
	达标

	
	
	全时段
	0.0859
	0.21
	27.000
	27.088
	67.72
	达标

	
	三官塘桥
	1小时
	8.6122
	4.31
	0.000
	8.834
	4.42
	达标

	
	
	日平均
	0.5695
	0.71
	67.000
	67.583
	84.48
	达标

	
	
	全时段
	0.0326
	0.08
	27.000
	27.033
	67.58
	达标

	
	高地上
	1小时
	8.4205
	4.21
	0.000
	8.644
	4.32
	达标

	
	
	日平均
	0.9299
	1.16
	67.000
	67.951
	84.94
	达标

	
	
	全时段
	0.0643
	0.16
	27.000
	27.067
	67.67
	达标

	
	应家圩里
	1小时
	8.0275
	4.01
	0.000
	8.213
	4.11
	达标

	
	
	日平均
	0.6962
	0.87
	67.000
	67.723
	84.65
	达标

	
	
	全时段
	0.04
	0.1
	27.000
	27.041
	67.6
	达标

	
	胡家埭
	1小时
	5.6978
	2.85
	0.000
	5.973
	2.99
	达标

	
	
	日平均
	1.2808
	1.6
	67.000
	68.319
	85.4
	达标

	
	
	全时段
	0.0449
	0.11
	27.000
	27.046
	67.62
	达标

	
	球墩庙
	1小时
	6.288
	3.14
	0.000
	6.481
	3.24
	达标

	
	
	日平均
	1.2184
	1.52
	67.000
	68.250
	85.31
	达标

	
	
	全时段
	0.073
	0.18
	27.000
	27.076
	67.69
	达标

	
	网格点
	1小时
	24.575
	12.29
	0.000
	24.829
	12.41
	达标

	
	
	日平均
	7.6549
	9.57
	67.000
	74.774
	93.47
	达标

	
	
	全时段
	0.9937
	2.48
	27.000
	28.036
	70.09
	达标

	TSP
	海宁市静安小学
	1小时
	171.0766
	19.01
	93.000
	264.077
	29.34
	达标

	
	
	日平均
	16.8991
	5.63
	93.000
	109.899
	36.63
	达标

	
	
	全时段
	0.8499
	0.42
	58.000
	58.850
	29.42
	达标

	
	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	198.8494
	22.09
	93.000
	291.849
	32.43
	达标

	
	
	日平均
	34.5366
	11.51
	93.000
	127.537
	42.51
	达标

	
	
	全时段
	2.1852
	1.09
	58.000
	60.185
	30.09
	达标

	
	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	138.5218
	15.39
	93.000
	231.522
	25.72
	达标

	
	
	日平均
	16.456
	5.49
	93.000
	109.456
	36.49
	达标

	
	
	全时段
	1.0188
	0.51
	58.000
	59.019
	29.51
	达标

	
	海宁市文苑小学
	1小时
	161.7737
	17.97
	93.000
	254.774
	28.31
	达标

	
	
	日平均
	20.5547
	6.85
	93.000
	113.555
	37.85
	达标

	
	
	全时段
	0.9813
	0.49
	58.000
	58.981
	29.49
	达标

	
	马桥中心小学
	1小时
	166.6341
	18.51
	93.000
	259.634
	28.85
	达标

	
	
	日平均
	24.9852
	8.33
	93.000
	117.985
	39.33
	达标

	
	
	全时段
	3.2938
	1.65
	58.000
	61.294
	30.65
	达标

	
	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	167.1255
	18.57
	93.000
	260.126
	28.9
	达标

	
	
	日平均
	32.7313
	10.91
	93.000
	125.731
	41.91
	达标

	
	
	全时段
	3.1031
	1.55
	58.000
	61.103
	30.55
	达标

	
	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	210.884
	23.43
	93.000
	303.884
	33.76
	达标

	
	
	日平均
	20.6552
	6.89
	93.000
	113.655
	37.89
	达标

	
	
	全时段
	1.3078
	0.65
	58.000
	59.308
	29.65
	达标

	
	海宁康华医院
	1小时
	106.4916
	11.83
	93.000
	199.492
	22.17
	达标

	
	
	日平均
	9.0346
	3.01
	93.000
	102.035
	34.01
	达标

	
	
	全时段
	0.8257
	0.41
	58.000
	58.826
	29.41
	达标

	
	海宁市第二人民医院
	1小时
	155.8768
	17.32
	93.000
	248.877
	27.65
	达标

	
	
	日平均
	28.3935
	9.46
	93.000
	121.394
	40.46
	达标

	
	
	全时段
	3.2535
	1.63
	58.000
	61.254
	30.63
	达标

	
	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	125.1194
	13.9
	93.000
	218.119
	24.24
	达标

	
	
	日平均
	12.8562
	4.29
	93.000
	105.856
	35.29
	达标

	
	
	全时段
	0.9517
	0.48
	58.000
	58.952
	29.48
	达标

	
	先锋社区
	1小时
	217.1454
	24.13
	93.000
	310.145
	34.46
	达标

	
	
	日平均
	27.9601
	9.32
	93.000
	120.960
	40.32
	达标

	
	
	全时段
	2.6503
	1.33
	58.000
	60.650
	30.33
	达标

	
	工联静悦府
	1小时
	128.2757
	14.25
	93.000
	221.276
	24.59
	达标

	
	
	日平均
	15.4931
	5.16
	93.000
	108.493
	36.16
	达标

	
	
	全时段
	1.069
	0.53
	58.000
	59.069
	29.53
	达标

	
	旺角未来公馆
	1小时
	171.2798
	19.03
	93.000
	264.280
	29.36
	达标

	
	
	日平均
	18.9307
	6.31
	93.000
	111.931
	37.31
	达标

	
	
	全时段
	1.3954
	0.7
	58.000
	59.395
	29.7
	达标

	
	桂语江南府
	1小时
	133.8432
	14.87
	93.000
	226.843
	25.2
	达标

	
	
	日平均
	36.7995
	12.27
	93.000
	129.800
	43.27
	达标

	
	
	全时段
	2.2134
	1.11
	58.000
	60.213
	30.11
	达标

	
	华鸿万墅
	1小时
	165.0457
	18.34
	93.000
	258.046
	28.67
	达标

	
	
	日平均
	18.464
	6.15
	93.000
	111.464
	37.15
	达标

	
	
	全时段
	1.1284
	0.56
	58.000
	59.128
	29.56
	达标

	
	红郡府邸
	1小时
	125.0729
	13.9
	93.000
	218.073
	24.23
	达标

	
	
	日平均
	18.4435
	6.15
	93.000
	111.444
	37.15
	达标

	
	
	全时段
	1.0378
	0.52
	58.000
	59.038
	29.52
	达标

	
	吉翔翡翠园
	1小时
	147.2758
	16.36
	93.000
	240.276
	26.7
	达标

	
	
	日平均
	36.0055
	12
	93.000
	129.006
	43
	达标

	
	
	全时段
	1.6954
	0.85
	58.000
	59.695
	29.85
	达标

	
	蔚蓝名苑
	1小时
	123.5286
	13.73
	93.000
	216.529
	24.06
	达标

	
	
	日平均
	13.0402
	4.35
	93.000
	106.040
	35.35
	达标

	
	
	全时段
	1.0868
	0.54
	58.000
	59.087
	29.54
	达标

	
	中天锦宸府
	1小时
	144.9316
	16.1
	93.000
	237.932
	26.44
	达标

	
	
	日平均
	29.0121
	9.67
	93.000
	122.012
	40.67
	达标

	
	
	全时段
	2.0259
	1.01
	58.000
	60.026
	30.01
	达标

	
	鸿翔云锦院
	1小时
	190.9344
	21.21
	93.000
	283.934
	31.55
	达标

	
	
	日平均
	27.7539
	9.25
	93.000
	120.754
	40.25
	达标

	
	
	全时段
	2.9001
	1.45
	58.000
	60.900
	30.45
	达标

	
	鸿翔传承府
	1小时
	133.3204
	14.81
	93.000
	226.320
	25.15
	达标

	
	
	日平均
	26.5994
	8.87
	93.000
	119.599
	39.87
	达标

	
	
	全时段
	1.3374
	0.67
	58.000
	59.337
	29.67
	达标

	
	新场花苑7区
	1小时
	150.4087
	16.71
	93.000
	243.409
	27.05
	达标

	
	
	日平均
	23.3472
	7.78
	93.000
	116.347
	38.78
	达标

	
	
	全时段
	1.4016
	0.7
	58.000
	59.402
	29.7
	达标

	
	荣盛上荣府
	1小时
	120.9095
	13.43
	93.000
	213.910
	23.77
	达标

	
	
	日平均
	11.9183
	3.97
	93.000
	104.918
	34.97
	达标

	
	
	全时段
	0.7967
	0.4
	58.000
	58.797
	29.4
	达标

	
	海利得公寓
	1小时
	163.2471
	18.14
	93.000
	256.247
	28.47
	达标

	
	
	日平均
	34.7399
	11.58
	93.000
	127.740
	42.58
	达标

	
	
	全时段
	2.9881
	1.49
	58.000
	60.988
	30.49
	达标

	
	新场花苑
	1小时
	214.4065
	23.82
	93.000
	307.407
	34.16
	达标

	
	
	日平均
	32.5728
	10.86
	93.000
	125.573
	41.86
	达标

	
	
	全时段
	3.3
	1.65
	58.000
	61.300
	30.65
	达标

	
	印月府
	1小时
	180.8428
	20.09
	93.000
	273.843
	30.43
	达标

	
	
	日平均
	32.9489
	10.98
	93.000
	125.949
	41.98
	达标

	
	
	全时段
	2.2177
	1.11
	58.000
	60.218
	30.11
	达标

	
	绿城钱塘印月
	1小时
	195.5536
	21.73
	93.000
	288.554
	32.06
	达标

	
	
	日平均
	33.1387
	11.05
	93.000
	126.139
	42.05
	达标

	
	
	全时段
	2.6232
	1.31
	58.000
	60.623
	30.31
	达标

	
	绿港嘉苑
	1小时
	134.2207
	14.91
	93.000
	227.221
	25.25
	达标

	
	
	日平均
	24.1854
	8.06
	93.000
	117.185
	39.06
	达标

	
	
	全时段
	1.1706
	0.59
	58.000
	59.171
	29.59
	达标

	
	荷叶府
	1小时
	150.9213
	16.77
	93.000
	243.921
	27.1
	达标

	
	
	日平均
	15.7409
	5.25
	93.000
	108.741
	36.25
	达标

	
	
	全时段
	0.7837
	0.39
	58.000
	58.784
	29.39
	达标

	
	凤仪景苑
	1小时
	114.1074
	12.68
	93.000
	207.107
	23.01
	达标

	
	
	日平均
	24.4019
	8.13
	93.000
	117.402
	39.13
	达标

	
	
	全时段
	1.7229
	0.86
	58.000
	59.723
	29.86
	达标

	
	万像格林公寓
	1小时
	143.6765
	15.96
	93.000
	236.677
	26.3
	达标

	
	
	日平均
	30.7064
	10.24
	93.000
	123.706
	41.24
	达标

	
	
	全时段
	1.4268
	0.71
	58.000
	59.427
	29.71
	达标

	
	远景国际公馆
	1小时
	123.0735
	13.67
	93.000
	216.074
	24.01
	达标

	
	
	日平均
	20.8824
	6.96
	93.000
	113.882
	37.96
	达标

	
	
	全时段
	1.7942
	0.9
	58.000
	59.794
	29.9
	达标

	
	荷韵嘉苑南区
	1小时
	177.9292
	19.77
	93.000
	270.929
	30.1
	达标

	
	
	日平均
	16.832
	5.61
	93.000
	109.832
	36.61
	达标

	
	
	全时段
	0.676
	0.34
	58.000
	58.676
	29.34
	达标

	
	上峰华府
	1小时
	129.6696
	14.41
	93.000
	222.670
	24.74
	达标

	
	
	日平均
	22.3987
	7.47
	93.000
	115.399
	38.47
	达标

	
	
	全时段
	1.9248
	0.96
	58.000
	59.925
	29.96
	达标

	
	经都名庭
	1小时
	172.0162
	19.11
	93.000
	265.016
	29.45
	达标

	
	
	日平均
	25.7372
	8.58
	93.000
	118.737
	39.58
	达标

	
	
	全时段
	3.1493
	1.57
	58.000
	61.149
	30.57
	达标

	
	新家园香湖名邸
	1小时
	175.049
	19.45
	93.000
	268.049
	29.78
	达标

	
	
	日平均
	34.076
	11.36
	93.000
	127.076
	42.36
	达标

	
	
	全时段
	3.388
	1.69
	58.000
	61.388
	30.69
	达标

	
	丁家场
	1小时
	135.5817
	15.06
	93.000
	228.582
	25.4
	达标

	
	
	日平均
	14.3105
	4.77
	93.000
	107.311
	35.77
	达标

	
	
	全时段
	1.3503
	0.68
	58.000
	59.350
	29.68
	达标

	
	程家场
	1小时
	168.3029
	18.7
	93.000
	261.303
	29.03
	达标

	
	
	日平均
	16.5008
	5.5
	93.000
	109.501
	36.5
	达标

	
	
	全时段
	1.3028
	0.65
	58.000
	59.303
	29.65
	达标

	
	蒋家堰
	1小时
	130.9516
	14.55
	93.000
	223.952
	24.88
	达标

	
	
	日平均
	13.1437
	4.38
	93.000
	106.144
	35.38
	达标

	
	
	全时段
	1.5687
	0.78
	58.000
	59.569
	29.78
	达标

	
	木家桥
	1小时
	152.7087
	16.97
	93.000
	245.709
	27.3
	达标

	
	
	日平均
	9.8529
	3.28
	93.000
	102.853
	34.28
	达标

	
	
	全时段
	0.5059
	0.25
	58.000
	58.506
	29.25
	达标

	
	横墙里
	1小时
	108.5576
	12.06
	93.000
	201.558
	22.4
	达标

	
	
	日平均
	8.3812
	2.79
	93.000
	101.381
	33.79
	达标

	
	
	全时段
	0.3881
	0.19
	58.000
	58.388
	29.19
	达标

	
	新塘村
	1小时
	131.2425
	14.58
	93.000
	224.243
	24.92
	达标

	
	
	日平均
	17.7446
	5.91
	93.000
	110.745
	36.91
	达标

	
	
	全时段
	1.7137
	0.86
	58.000
	59.714
	29.86
	达标

	
	马家圈
	1小时
	190.2415
	21.14
	93.000
	283.242
	31.47
	达标

	
	
	日平均
	21.6692
	7.22
	93.000
	114.669
	38.22
	达标

	
	
	全时段
	1.6717
	0.84
	58.000
	59.672
	29.84
	达标

	
	麻泾桥
	1小时
	159.6315
	17.74
	93.000
	252.632
	28.07
	达标

	
	
	日平均
	27.5457
	9.18
	93.000
	120.546
	40.18
	达标

	
	
	全时段
	0.9528
	0.48
	58.000
	58.953
	29.48
	达标

	
	双学村
	1小时
	124.1475
	13.79
	93.000
	217.148
	24.13
	达标

	
	
	日平均
	11.409
	3.8
	93.000
	104.409
	34.8
	达标

	
	
	全时段
	0.5597
	0.28
	58.000
	58.560
	29.28
	达标

	
	钱家石桥
	1小时
	142.7997
	15.87
	93.000
	235.800
	26.2
	达标

	
	
	日平均
	14.4067
	4.8
	93.000
	107.407
	35.8
	达标

	
	
	全时段
	0.5878
	0.29
	58.000
	58.588
	29.29
	达标

	
	马家角
	1小时
	140.8676
	15.65
	93.000
	233.868
	25.99
	达标

	
	
	日平均
	16.9933
	5.66
	93.000
	109.993
	36.66
	达标

	
	
	全时段
	1.0409
	0.52
	58.000
	59.041
	29.52
	达标

	
	小庙头
	1小时
	144.049
	16.01
	93.000
	237.049
	26.34
	达标

	
	
	日平均
	26.2455
	8.75
	93.000
	119.246
	39.75
	达标

	
	
	全时段
	2.1454
	1.07
	58.000
	60.145
	30.07
	达标

	
	柴家兜
	1小时
	185.8392
	20.65
	93.000
	278.839
	30.98
	达标

	
	
	日平均
	24.5318
	8.18
	93.000
	117.532
	39.18
	达标

	
	
	全时段
	1.1534
	0.58
	58.000
	59.153
	29.58
	达标

	
	三官塘桥
	1小时
	139.3981
	15.49
	93.000
	232.398
	25.82
	达标

	
	
	日平均
	16.036
	5.35
	93.000
	109.036
	36.35
	达标

	
	
	全时段
	0.6373
	0.32
	58.000
	58.637
	29.32
	达标

	
	高地上
	1小时
	154.459
	17.16
	93.000
	247.459
	27.5
	达标

	
	
	日平均
	23.8712
	7.96
	93.000
	116.871
	38.96
	达标

	
	
	全时段
	1.5168
	0.76
	58.000
	59.517
	29.76
	达标

	
	应家圩里
	1小时
	154.2787
	17.14
	93.000
	247.279
	27.48
	达标

	
	
	日平均
	16.8475
	5.62
	93.000
	109.848
	36.62
	达标

	
	
	全时段
	1.0765
	0.54
	58.000
	59.077
	29.54
	达标

	
	胡家埭
	1小时
	126.2785
	14.03
	93.000
	219.279
	24.36
	达标

	
	
	日平均
	16.6085
	5.54
	93.000
	109.609
	36.54
	达标

	
	
	全时段
	1.2906
	0.65
	58.000
	59.291
	29.65
	达标

	
	球墩庙
	1小时
	140.4363
	15.6
	93.000
	233.436
	25.94
	达标

	
	
	日平均
	18.2227
	6.07
	93.000
	111.223
	37.07
	达标

	
	
	全时段
	2.4449
	1.22
	58.000
	60.445
	30.22
	达标

	
	网格点
	1小时
	387.7427
	43.08
	93.000
	480.743
	53.42
	达标

	
	
	日平均
	58.4601
	19.49
	93.000
	151.460
	50.49
	达标

	
	
	全时段
	15.7878
	7.89
	58.000
	73.788
	36.89
	达标

	HCl
	海宁市静安小学
	1小时
	0.0271
	0.05
	0.008
	7.285
	14.57
	达标

	
	
	日平均
	0.0034
	0.02
	0.008
	0.453
	3.02
	达标

	
	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	0.0334
	0.07
	0.008
	5.961
	11.92
	达标

	
	
	日平均
	0.0065
	0.04
	0.008
	0.540
	3.6
	达标

	
	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	0.026
	0.05
	0.008
	7.622
	15.24
	达标

	
	
	日平均
	0.0041
	0.03
	0.008
	1.393
	9.29
	达标

	
	海宁市文苑小学
	1小时
	0.0264
	0.05
	0.008
	8.066
	16.13
	达标

	
	
	日平均
	0.0044
	0.03
	0.008
	0.833
	5.55
	达标

	
	马桥中心小学
	1小时
	0.0344
	0.07
	0.008
	5.077
	10.15
	达标

	
	
	日平均
	0.0049
	0.03
	0.008
	1.074
	7.16
	达标

	
	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	0.0333
	0.07
	0.008
	6.790
	13.58
	达标

	
	
	日平均
	0.0075
	0.05
	0.008
	0.673
	4.49
	达标

	
	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	0.029
	0.06
	0.008
	7.744
	15.49
	达标

	
	
	日平均
	0.0043
	0.03
	0.008
	0.444
	2.96
	达标

	
	海宁康华医院
	1小时
	0.0222
	0.04
	0.008
	7.991
	15.98
	达标

	
	
	日平均
	0.002
	0.01
	0.008
	0.783
	5.22
	达标

	
	海宁市第二人民医院
	1小时
	0.0316
	0.06
	0.008
	5.821
	11.64
	达标

	
	
	日平均
	0.0072
	0.05
	0.008
	1.040
	6.93
	达标

	
	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	0.0262
	0.05
	0.008
	7.933
	15.87
	达标

	
	
	日平均
	0.0031
	0.02
	0.008
	1.423
	9.49
	达标

	
	先锋社区
	1小时
	0.0394
	0.08
	0.008
	9.653
	19.31
	达标

	
	
	日平均
	0.0053
	0.04
	0.008
	0.613
	4.09
	达标

	
	工联静悦府
	1小时
	0.0273
	0.05
	0.008
	7.429
	14.86
	达标

	
	
	日平均
	0.0034
	0.02
	0.008
	0.641
	4.27
	达标

	
	旺角未来公馆
	1小时
	0.024
	0.05
	0.008
	7.442
	14.88
	达标

	
	
	日平均
	0.0037
	0.02
	0.008
	0.956
	6.38
	达标

	
	桂语江南府
	1小时
	0.0296
	0.06
	0.008
	13.040
	26.08
	达标

	
	
	日平均
	0.0059
	0.04
	0.008
	1.027
	6.85
	达标

	
	华鸿万墅
	1小时
	0.0289
	0.06
	0.008
	7.610
	15.22
	达标

	
	
	日平均
	0.0038
	0.03
	0.008
	0.716
	4.77
	达标

	
	红郡府邸
	1小时
	0.0269
	0.05
	0.008
	8.449
	16.9
	达标

	
	
	日平均
	0.0043
	0.03
	0.008
	1.076
	7.17
	达标

	
	吉翔翡翠园
	1小时
	0.0303
	0.06
	0.008
	9.435
	18.87
	达标

	
	
	日平均
	0.0079
	0.05
	0.008
	1.182
	7.88
	达标

	
	蔚蓝名苑
	1小时
	0.0252
	0.05
	0.008
	8.515
	17.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0028
	0.02
	0.008
	0.825
	5.5
	达标

	
	中天锦宸府
	1小时
	0.03
	0.06
	0.008
	7.698
	15.4
	达标

	
	
	日平均
	0.0052
	0.03
	0.008
	0.834
	5.56
	达标

	
	鸿翔云锦院
	1小时
	0.0366
	0.07
	0.008
	7.599
	15.2
	达标

	
	
	日平均
	0.006
	0.04
	0.008
	0.833
	5.55
	达标

	
	鸿翔传承府
	1小时
	0.0285
	0.06
	0.008
	8.566
	17.13
	达标

	
	
	日平均
	0.0058
	0.04
	0.008
	1.047
	6.98
	达标

	
	新场花苑7区
	1小时
	0.0303
	0.06
	0.008
	6.377
	12.75
	达标

	
	
	日平均
	0.005
	0.03
	0.008
	0.466
	3.1
	达标

	
	荣盛上荣府
	1小时
	0.025
	0.05
	0.008
	7.312
	14.62
	达标

	
	
	日平均
	0.0026
	0.02
	0.008
	0.696
	4.64
	达标

	
	海利得公寓
	1小时
	0.0317
	0.06
	0.008
	8.958
	17.92
	达标

	
	
	日平均
	0.0073
	0.05
	0.008
	1.773
	11.82
	达标

	
	新场花苑
	1小时
	0.0496
	0.1
	0.008
	16.531
	33.06
	达标

	
	
	日平均
	0.0067
	0.04
	0.008
	0.893
	5.95
	达标

	
	印月府
	1小时
	0.0336
	0.07
	0.008
	8.852
	17.7
	达标

	
	
	日平均
	0.0063
	0.04
	0.008
	0.558
	3.72
	达标

	
	绿城钱塘印月
	1小时
	0.0324
	0.06
	0.008
	4.531
	9.06
	达标

	
	
	日平均
	0.0058
	0.04
	0.008
	0.715
	4.77
	达标

	
	绿港嘉苑
	1小时
	0.0293
	0.06
	0.008
	8.701
	17.4
	达标

	
	
	日平均
	0.0059
	0.04
	0.008
	0.908
	6.05
	达标

	
	荷叶府
	1小时
	0.0263
	0.05
	0.008
	7.516
	15.03
	达标

	
	
	日平均
	0.0031
	0.02
	0.008
	0.486
	3.24
	达标

	
	凤仪景苑
	1小时
	0.0348
	0.07
	0.008
	20.343
	40.69
	达标

	
	
	日平均
	0.0064
	0.04
	0.008
	1.750
	11.67
	达标

	
	万像格林公寓
	1小时
	0.0316
	0.06
	0.008
	8.497
	16.99
	达标

	
	
	日平均
	0.0072
	0.05
	0.008
	1.081
	7.21
	达标

	
	远景国际公馆
	1小时
	0.0249
	0.05
	0.008
	7.457
	14.91
	达标

	
	
	日平均
	0.0047
	0.03
	0.008
	1.537
	10.25
	达标

	
	荷韵嘉苑南区
	1小时
	0.0263
	0.05
	0.008
	7.136
	14.27
	达标

	
	
	日平均
	0.0035
	0.02
	0.008
	0.463
	3.09
	达标

	
	上峰华府
	1小时
	0.0261
	0.05
	0.008
	7.704
	15.41
	达标

	
	
	日平均
	0.0051
	0.03
	0.008
	1.587
	10.58
	达标

	
	经都名庭
	1小时
	0.0289
	0.06
	0.008
	8.355
	16.71
	达标

	
	
	日平均
	0.0055
	0.04
	0.008
	1.474
	9.83
	达标

	
	新家园香湖名邸
	1小时
	0.0363
	0.07
	0.008
	6.206
	12.41
	达标

	
	
	日平均
	0.0073
	0.05
	0.008
	0.745
	4.96
	达标

	
	丁家场
	1小时
	0.0279
	0.06
	0.008
	8.393
	16.79
	达标

	
	
	日平均
	0.0035
	0.02
	0.008
	0.516
	3.44
	达标

	
	程家场
	1小时
	0.0276
	0.06
	0.008
	4.535
	9.07
	达标

	
	
	日平均
	0.0037
	0.02
	0.008
	0.466
	3.11
	达标

	
	蒋家堰
	1小时
	0.0279
	0.06
	0.008
	6.834
	13.67
	达标

	
	
	日平均
	0.0029
	0.02
	0.008
	0.446
	2.97
	达标

	
	木家桥
	1小时
	0.0241
	0.05
	0.008
	7.194
	14.39
	达标

	
	
	日平均
	0.002
	0.01
	0.008
	0.413
	2.75
	达标

	
	横墙里
	1小时
	0.0211
	0.04
	0.008
	5.708
	11.42
	达标

	
	
	日平均
	0.0018
	0.01
	0.008
	0.489
	3.26
	达标

	
	新塘村
	1小时
	0.0267
	0.05
	0.008
	7.161
	14.32
	达标

	
	
	日平均
	0.0042
	0.03
	0.008
	0.553
	3.69
	达标

	
	马家圈
	1小时
	0.0324
	0.06
	0.008
	4.423
	8.85
	达标

	
	
	日平均
	0.0049
	0.03
	0.008
	0.495
	3.3
	达标

	
	麻泾桥
	1小时
	0.0309
	0.06
	0.008
	7.469
	14.94
	达标

	
	
	日平均
	0.0051
	0.03
	0.008
	0.413
	2.75
	达标

	
	双学村
	1小时
	0.0255
	0.05
	0.008
	6.429
	12.86
	达标

	
	
	日平均
	0.0025
	0.02
	0.008
	0.455
	3.03
	达标

	
	钱家石桥
	1小时
	0.028
	0.06
	0.008
	4.979
	9.96
	达标

	
	
	日平均
	0.0029
	0.02
	0.008
	0.328
	2.19
	达标

	
	马家角
	1小时
	0.027
	0.05
	0.008
	6.342
	12.68
	达标

	
	
	日平均
	0.0034
	0.02
	0.008
	0.439
	2.93
	达标

	
	小庙头
	1小时
	0.0319
	0.06
	0.008
	7.432
	14.86
	达标

	
	
	日平均
	0.0053
	0.04
	0.008
	0.667
	4.44
	达标

	
	柴家兜
	1小时
	0.0319
	0.06
	0.008
	5.140
	10.28
	达标

	
	
	日平均
	0.0039
	0.03
	0.008
	0.418
	2.79
	达标

	
	三官塘桥
	1小时
	0.0268
	0.05
	0.008
	6.745
	13.49
	达标

	
	
	日平均
	0.0035
	0.02
	0.008
	0.546
	3.64
	达标

	
	高地上
	1小时
	0.0279
	0.06
	0.008
	9.083
	18.17
	达标

	
	
	日平均
	0.0049
	0.03
	0.008
	0.565
	3.77
	达标

	
	应家圩里
	1小时
	0.03
	0.06
	0.008
	7.539
	15.08
	达标

	
	
	日平均
	0.0034
	0.02
	0.008
	0.365
	2.43
	达标

	
	胡家埭
	1小时
	0.0254
	0.05
	0.008
	6.324
	12.65
	达标

	
	
	日平均
	0.0035
	0.02
	0.008
	0.378
	2.52
	达标

	
	球墩庙
	1小时
	0.0276
	0.06
	0.008
	8.047
	16.09
	达标

	
	
	日平均
	0.0037
	0.02
	0.008
	1.162
	7.75
	达标

	
	网格点
	1小时
	0.1224
	0.24
	0.008
	31.945
	63.89
	达标

	
	
	日平均
	0.0168
	0.11
	0.008
	4.288
	28.59
	达标

	NMHC
	海宁市静安小学
	1小时
	23.5828
	1.18
	1.86
	23.5828
	1.27
	达标

	
	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	26.8323
	1.34
	1.86
	26.8323
	1.43
	达标

	
	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	19.6304
	0.98
	1.86
	19.6304
	1.07
	达标

	
	海宁市文苑小学
	1小时
	21.6824
	1.08
	1.86
	21.6824
	1.18
	达标

	
	马桥中心小学
	1小时
	24.8904
	1.24
	1.86
	24.8904
	1.34
	达标

	
	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	26.2839
	1.31
	1.86
	26.2846
	1.41
	达标

	
	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	27.6637
	1.38
	1.86
	27.6637
	1.48
	达标

	
	海宁康华医院
	1小时
	16.9654
	0.85
	1.86
	16.9654
	0.94
	达标

	
	海宁市第二人民医院
	1小时
	22.4438
	1.12
	1.86
	22.4438
	1.22
	达标

	
	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	19.8593
	0.99
	1.86
	19.8593
	1.09
	达标

	
	先锋社区
	1小时
	33.1138
	1.66
	1.86
	33.1138
	1.75
	达标

	
	工联静悦府
	1小时
	20.3417
	1.02
	1.86
	20.3417
	1.11
	达标

	
	旺角未来公馆
	1小时
	22.9837
	1.15
	1.86
	22.9837
	1.24
	达标

	
	桂语江南府
	1小时
	19.2825
	0.96
	1.86
	19.2825
	1.06
	达标

	
	华鸿万墅
	1小时
	22.6375
	1.13
	1.86
	22.6375
	1.22
	达标

	
	红郡府邸
	1小时
	20.0816
	1
	1.86
	20.0816
	1.1
	达标

	
	吉翔翡翠园
	1小时
	23.3828
	1.17
	1.86
	23.3828
	1.26
	达标

	
	蔚蓝名苑
	1小时
	19.5445
	0.98
	1.86
	19.5445
	1.07
	达标

	
	中天锦宸府
	1小时
	23.0767
	1.15
	1.86
	23.0767
	1.25
	达标

	
	鸿翔云锦院
	1小时
	27.1381
	1.36
	1.86
	27.1381
	1.45
	达标

	
	鸿翔传承府
	1小时
	21.1381
	1.06
	1.86
	21.1381
	1.15
	达标

	
	新场花苑7区
	1小时
	23.2525
	1.16
	1.86
	23.2525
	1.26
	达标

	
	荣盛上荣府
	1小时
	19.2168
	0.96
	1.86
	19.2168
	1.05
	达标

	
	海利得公寓
	1小时
	25.039
	1.25
	1.86
	25.039
	1.34
	达标

	
	新场花苑
	1小时
	35.5152
	1.78
	1.86
	35.5152
	1.87
	达标

	
	印月府
	1小时
	26.8706
	1.34
	1.86
	26.8706
	1.44
	达标

	
	绿城钱塘印月
	1小时
	26.9204
	1.35
	1.86
	26.9204
	1.44
	达标

	
	绿港嘉苑
	1小时
	21.5262
	1.08
	1.86
	21.5262
	1.17
	达标

	
	荷叶府
	1小时
	21.0454
	1.05
	1.86
	21.0454
	1.15
	达标

	
	凤仪景苑
	1小时
	21.1265
	1.06
	1.86
	21.1265
	1.15
	达标

	
	万像格林公寓
	1小时
	23.355
	1.17
	1.86
	23.355
	1.26
	达标

	
	远景国际公馆
	1小时
	19.4019
	0.97
	1.86
	19.4019
	1.06
	达标

	
	荷韵嘉苑南区
	1小时
	23.9739
	1.2
	1.86
	23.9739
	1.29
	达标

	
	上峰华府
	1小时
	20.3544
	1.02
	1.86
	20.3544
	1.11
	达标

	
	经都名庭
	1小时
	23.1297
	1.16
	1.86
	23.1297
	1.25
	达标

	
	新家园香湖名邸
	1小时
	27.9015
	1.4
	1.86
	27.902
	1.49
	达标

	
	丁家场
	1小时
	20.5611
	1.03
	1.86
	20.5611
	1.12
	达标

	
	程家场
	1小时
	22.9179
	1.15
	1.86
	22.9179
	1.24
	达标

	
	蒋家堰
	1小时
	20.58
	1.03
	1.86
	20.58
	1.12
	达标

	
	木家桥
	1小时
	21.0786
	1.05
	1.86
	21.0786
	1.15
	达标

	
	横墙里
	1小时
	16.2359
	0.81
	1.86
	16.2359
	0.9
	达标

	
	新塘村
	1小时
	20.1501
	1.01
	1.86
	20.1501
	1.1
	达标

	
	马家圈
	1小时
	26.1237
	1.31
	1.86
	26.1237
	1.4
	达标

	
	麻泾桥
	1小时
	24.653
	1.23
	1.86
	24.653
	1.33
	达标

	
	双学村
	1小时
	19.6446
	0.98
	1.86
	19.6446
	1.08
	达标

	
	钱家石桥
	1小时
	22.0866
	1.1
	1.86
	22.0866
	1.2
	达标

	
	马家角
	1小时
	21.8408
	1.09
	1.86
	21.8408
	1.19
	达标

	
	小庙头
	1小时
	23.3361
	1.17
	1.86
	23.3361
	1.26
	达标

	
	柴家兜
	1小时
	25.9794
	1.3
	1.86
	25.9794
	1.39
	达标

	
	三官塘桥
	1小时
	21.6341
	1.08
	1.86
	21.6341
	1.17
	达标

	
	高地上
	1小时
	21.3766
	1.07
	1.86
	21.3767
	1.16
	达标

	
	应家圩里
	1小时
	23.7536
	1.19
	1.86
	23.7536
	1.28
	达标

	
	胡家埭
	1小时
	19.8819
	0.99
	1.86
	19.8819
	1.09
	达标

	
	球墩庙
	1小时
	21.7883
	1.09
	1.86
	21.7883
	1.18
	达标

	
	网格点
	1小时
	66.4947
	3.32
	1.86
	66.4947
	3.42
	达标

	甲苯
	海宁市静安小学
	1小时
	26.2331
	13.12
	0.070
	26.303
	13.15
	达标

	
	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	30.4917
	15.25
	0.070
	30.562
	15.28
	达标

	
	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	21.2411
	10.62
	0.070
	21.311
	10.66
	达标

	
	海宁市文苑小学
	1小时
	24.8065
	12.4
	0.070
	24.877
	12.44
	达标

	
	马桥中心小学
	1小时
	25.5518
	12.78
	0.070
	25.622
	12.81
	达标

	
	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	25.6519
	12.83
	0.070
	25.722
	12.86
	达标

	
	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	32.3372
	16.17
	0.070
	32.407
	16.2
	达标

	
	海宁康华医院
	1小时
	16.3297
	8.16
	0.070
	16.400
	8.2
	达标

	
	海宁市第二人民医院
	1小时
	23.9023
	11.95
	0.070
	23.972
	11.99
	达标

	
	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	19.1858
	9.59
	0.070
	19.256
	9.63
	达标

	
	先锋社区
	1小时
	33.2977
	16.65
	0.070
	33.368
	16.68
	达标

	
	工联静悦府
	1小时
	19.6698
	9.83
	0.070
	19.740
	9.87
	达标

	
	旺角未来公馆
	1小时
	26.2644
	13.13
	0.070
	26.335
	13.17
	达标

	
	桂语江南府
	1小时
	20.5236
	10.26
	0.070
	20.594
	10.3
	达标

	
	华鸿万墅
	1小时
	25.3082
	12.65
	0.070
	25.378
	12.69
	达标

	
	红郡府邸
	1小时
	19.1787
	9.59
	0.070
	19.249
	9.62
	达标

	
	吉翔翡翠园
	1小时
	22.5834
	11.29
	0.070
	22.654
	11.33
	达标

	
	蔚蓝名苑
	1小时
	18.9419
	9.47
	0.070
	19.012
	9.51
	达标

	
	中天锦宸府
	1小时
	22.2239
	11.11
	0.070
	22.294
	11.15
	达标

	
	鸿翔云锦院
	1小时
	29.278
	14.64
	0.070
	29.348
	14.67
	达标

	
	鸿翔传承府
	1小时
	20.4434
	10.22
	0.070
	20.514
	10.26
	达标

	
	新场花苑7区
	1小时
	23.0638
	11.53
	0.070
	23.134
	11.57
	达标

	
	荣盛上荣府
	1小时
	18.5403
	9.27
	0.070
	18.610
	9.31
	达标

	
	海利得公寓
	1小时
	25.0323
	12.52
	0.070
	25.102
	12.55
	达标

	
	新场花苑
	1小时
	32.8779
	16.44
	0.070
	32.948
	16.47
	达标

	
	印月府
	1小时
	27.7306
	13.87
	0.070
	27.801
	13.9
	达标

	
	绿城钱塘印月
	1小时
	29.9863
	14.99
	0.070
	30.056
	15.03
	达标

	
	绿港嘉苑
	1小时
	20.5814
	10.29
	0.070
	20.652
	10.33
	达标

	
	荷叶府
	1小时
	23.1425
	11.57
	0.070
	23.213
	11.61
	达标

	
	凤仪景苑
	1小时
	17.4973
	8.75
	0.070
	17.567
	8.78
	达标

	
	万像格林公寓
	1小时
	22.0314
	11.02
	0.070
	22.102
	11.05
	达标

	
	远景国际公馆
	1小时
	18.8721
	9.44
	0.070
	18.942
	9.47
	达标

	
	荷韵嘉苑南区
	1小时
	27.2838
	13.64
	0.070
	27.354
	13.68
	达标

	
	上峰华府
	1小时
	19.8836
	9.94
	0.070
	19.954
	9.98
	达标

	
	经都名庭
	1小时
	26.3771
	13.19
	0.070
	26.447
	13.22
	达标

	
	新家园香湖名邸
	1小时
	26.8603
	13.43
	0.070
	26.930
	13.47
	达标

	
	丁家场
	1小时
	20.7902
	10.4
	0.070
	20.860
	10.43
	达标

	
	程家场
	1小时
	25.8077
	12.9
	0.070
	25.878
	12.94
	达标

	
	蒋家堰
	1小时
	20.0805
	10.04
	0.070
	20.151
	10.08
	达标

	
	木家桥
	1小时
	23.4167
	11.71
	0.070
	23.487
	11.74
	达标

	
	横墙里
	1小时
	16.6465
	8.32
	0.070
	16.717
	8.36
	达标

	
	新塘村
	1小时
	20.1248
	10.06
	0.070
	20.195
	10.1
	达标

	
	马家圈
	1小时
	29.1717
	14.59
	0.070
	29.242
	14.62
	达标

	
	麻泾桥
	1小时
	24.4779
	12.24
	0.070
	24.548
	12.27
	达标

	
	双学村
	1小时
	19.0368
	9.52
	0.070
	19.107
	9.55
	达标

	
	钱家石桥
	1小时
	21.8969
	10.95
	0.070
	21.967
	10.98
	达标

	
	马家角
	1小时
	21.6007
	10.8
	0.070
	21.671
	10.84
	达标

	
	小庙头
	1小时
	22.0886
	11.04
	0.070
	22.159
	11.08
	达标

	
	柴家兜
	1小时
	28.4967
	14.25
	0.070
	28.567
	14.28
	达标

	
	三官塘桥
	1小时
	21.3753
	10.69
	0.070
	21.445
	10.72
	达标

	
	高地上
	1小时
	23.6849
	11.84
	0.070
	23.755
	11.88
	达标

	
	应家圩里
	1小时
	23.6571
	11.83
	0.070
	23.727
	11.86
	达标

	
	胡家埭
	1小时
	19.3639
	9.68
	0.070
	19.434
	9.72
	达标

	
	球墩庙
	1小时
	21.5345
	10.77
	0.070
	21.605
	10.8
	达标

	
	网格点
	1小时
	59.4587
	29.73
	0.070
	59.529
	29.76
	达标

	丁酮
	海宁市静安小学
	1小时
	60.4601
	1.51
	0.000
	60.460
	1.51
	达标

	
	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	70.2749
	1.76
	0.000
	70.275
	1.76
	达标

	
	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	48.9548
	1.22
	0.000
	48.955
	1.22
	达标

	
	海宁市文苑小学
	1小时
	57.172
	1.43
	0.000
	57.172
	1.43
	达标

	
	马桥中心小学
	1小时
	58.8897
	1.47
	0.000
	58.890
	1.47
	达标

	
	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	59.1275
	1.48
	0.000
	59.128
	1.48
	达标

	
	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	74.5284
	1.86
	0.000
	74.528
	1.86
	达标

	
	海宁康华医院
	1小时
	37.6354
	0.94
	0.000
	37.635
	0.94
	达标

	
	海宁市第二人民医院
	1小时
	55.0881
	1.38
	0.000
	55.088
	1.38
	达标

	
	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	44.218
	1.11
	0.000
	44.218
	1.11
	达标

	
	先锋社区
	1小时
	76.7421
	1.92
	0.000
	76.742
	1.92
	达标

	
	工联静悦府
	1小时
	45.3335
	1.13
	0.000
	45.334
	1.13
	达标

	
	旺角未来公馆
	1小时
	60.5322
	1.51
	0.000
	60.532
	1.51
	达标

	
	桂语江南府
	1小时
	47.3011
	1.18
	0.000
	47.301
	1.18
	达标

	
	华鸿万墅
	1小时
	58.3283
	1.46
	0.000
	58.328
	1.46
	达标

	
	红郡府邸
	1小时
	44.2016
	1.11
	0.000
	44.202
	1.11
	达标

	
	吉翔翡翠园
	1小时
	52.0484
	1.3
	0.000
	52.048
	1.3
	达标

	
	蔚蓝名苑
	1小时
	43.6558
	1.09
	0.000
	43.656
	1.09
	达标

	
	中天锦宸府
	1小时
	51.2199
	1.28
	0.000
	51.220
	1.28
	达标

	
	鸿翔云锦院
	1小时
	67.4778
	1.69
	0.000
	67.478
	1.69
	达标

	
	鸿翔传承府
	1小时
	47.1163
	1.18
	0.000
	47.116
	1.18
	达标

	
	新场花苑7区
	1小时
	53.1556
	1.33
	0.000
	53.156
	1.33
	达标

	
	荣盛上荣府
	1小时
	42.7302
	1.07
	0.000
	42.730
	1.07
	达标

	
	海利得公寓
	1小时
	57.6925
	1.44
	0.000
	57.693
	1.44
	达标

	
	新场花苑
	1小时
	75.7748
	1.89
	0.000
	75.775
	1.89
	达标

	
	印月府
	1小时
	63.9112
	1.6
	0.000
	63.911
	1.6
	达标

	
	绿城钱塘印月
	1小时
	69.1102
	1.73
	0.000
	69.110
	1.73
	达标

	
	绿港嘉苑
	1小时
	47.4345
	1.19
	0.000
	47.435
	1.19
	达标

	
	荷叶府
	1小时
	53.337
	1.33
	0.000
	53.337
	1.33
	达标

	
	凤仪景苑
	1小时
	40.3265
	1.01
	0.000
	40.327
	1.01
	达标

	
	万像格林公寓
	1小时
	50.7763
	1.27
	0.000
	50.776
	1.27
	达标

	
	远景国际公馆
	1小时
	43.495
	1.09
	0.000
	43.495
	1.09
	达标

	
	荷韵嘉苑南区
	1小时
	62.8817
	1.57
	0.000
	62.882
	1.57
	达标

	
	上峰华府
	1小时
	45.8261
	1.15
	0.000
	45.826
	1.15
	达标

	
	经都名庭
	1小时
	60.792
	1.52
	0.000
	60.792
	1.52
	达标

	
	新家园香湖名邸
	1小时
	61.9108
	1.55
	0.000
	61.911
	1.55
	达标

	
	丁家场
	1小时
	47.9157
	1.2
	0.000
	47.916
	1.2
	达标

	
	程家场
	1小时
	59.4795
	1.49
	0.000
	59.480
	1.49
	达标

	
	蒋家堰
	1小时
	46.2802
	1.16
	0.000
	46.280
	1.16
	达标

	
	木家桥
	1小时
	53.9692
	1.35
	0.000
	53.969
	1.35
	达标

	
	横墙里
	1小时
	38.3656
	0.96
	0.000
	38.366
	0.96
	达标

	
	新塘村
	1小时
	46.3821
	1.16
	0.000
	46.382
	1.16
	达标

	
	马家圈
	1小时
	67.2328
	1.68
	0.000
	67.233
	1.68
	达标

	
	麻泾桥
	1小时
	56.4148
	1.41
	0.000
	56.415
	1.41
	达标

	
	双学村
	1小时
	43.8745
	1.1
	0.000
	43.875
	1.1
	达标

	
	钱家石桥
	1小时
	50.4663
	1.26
	0.000
	50.466
	1.26
	达标

	
	马家角
	1小时
	49.7835
	1.24
	0.000
	49.784
	1.24
	达标

	
	小庙头
	1小时
	50.908
	1.27
	0.000
	50.908
	1.27
	达标

	
	柴家兜
	1小时
	65.6769
	1.64
	0.000
	65.677
	1.64
	达标

	
	三官塘桥
	1小时
	49.2642
	1.23
	0.000
	49.264
	1.23
	达标

	
	高地上
	1小时
	54.5871
	1.36
	0.000
	54.587
	1.36
	达标

	
	应家圩里
	1小时
	54.5231
	1.36
	0.000
	54.523
	1.36
	达标

	
	胡家埭
	1小时
	44.6284
	1.12
	0.000
	44.628
	1.12
	达标

	
	球墩庙
	1小时
	49.6311
	1.24
	0.000
	49.631
	1.24
	达标

	
	网格点
	1小时
	137.0363
	3.43
	0.000
	137.036
	3.43
	达标

	DMF
	海宁市静安小学
	1小时
	19.1963
	12
	0.110
	19.306
	12.07
	达标

	
	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	22.3126
	13.95
	0.110
	22.423
	14.01
	达标

	
	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	15.5434
	9.71
	0.110
	15.653
	9.78
	达标

	
	海宁市文苑小学
	1小时
	18.1524
	11.35
	0.110
	18.262
	11.41
	达标

	
	马桥中心小学
	1小时
	18.6978
	11.69
	0.110
	18.808
	11.75
	达标

	
	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	18.7719
	11.73
	0.110
	18.883
	11.8
	达标

	
	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	23.6631
	14.79
	0.110
	23.773
	14.86
	达标

	
	海宁康华医院
	1小时
	11.9494
	7.47
	0.110
	12.059
	7.54
	达标

	
	海宁市第二人民医院
	1小时
	17.4907
	10.93
	0.110
	17.601
	11
	达标

	
	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	14.0394
	8.77
	0.110
	14.149
	8.84
	达标

	
	先锋社区
	1小时
	24.366
	15.23
	0.110
	24.476
	15.3
	达标

	
	工联静悦府
	1小时
	14.3936
	9
	0.110
	14.504
	9.06
	达标

	
	旺角未来公馆
	1小时
	19.2192
	12.01
	0.110
	19.329
	12.08
	达标

	
	桂语江南府
	1小时
	15.0183
	9.39
	0.110
	15.128
	9.46
	达标

	
	华鸿万墅
	1小时
	18.5195
	11.57
	0.110
	18.630
	11.64
	达标

	
	红郡府邸
	1小时
	14.0342
	8.77
	0.110
	14.144
	8.84
	达标

	
	吉翔翡翠园
	1小时
	16.5256
	10.33
	0.110
	16.636
	10.4
	达标

	
	蔚蓝名苑
	1小时
	13.8609
	8.66
	0.110
	13.971
	8.73
	达标

	
	中天锦宸府
	1小时
	16.2625
	10.16
	0.110
	16.373
	10.23
	达标

	
	鸿翔云锦院
	1小时
	21.4245
	13.39
	0.110
	21.535
	13.46
	达标

	
	鸿翔传承府
	1小时
	14.9596
	9.35
	0.110
	15.070
	9.42
	达标

	
	新场花苑7区
	1小时
	16.8772
	10.55
	0.110
	16.987
	10.62
	达标

	
	荣盛上荣府
	1小时
	13.5671
	8.48
	0.110
	13.677
	8.55
	达标

	
	海利得公寓
	1小时
	18.3177
	11.45
	0.110
	18.428
	11.52
	达标

	
	新场花苑
	1小时
	24.0588
	15.04
	0.110
	24.169
	15.11
	达标

	
	印月府
	1小时
	20.2921
	12.68
	0.110
	20.402
	12.75
	达标

	
	绿城钱塘印月
	1小时
	21.9428
	13.71
	0.110
	22.053
	13.78
	达标

	
	绿港嘉苑
	1小时
	15.0607
	9.41
	0.110
	15.171
	9.48
	达标

	
	荷叶府
	1小时
	16.9348
	10.58
	0.110
	17.045
	10.65
	达标

	
	凤仪景苑
	1小时
	12.8039
	8
	0.110
	12.914
	8.07
	达标

	
	万像格林公寓
	1小时
	16.1217
	10.08
	0.110
	16.232
	10.14
	达标

	
	远景国际公馆
	1小时
	13.8099
	8.63
	0.110
	13.920
	8.7
	达标

	
	荷韵嘉苑南区
	1小时
	19.9652
	12.48
	0.110
	20.075
	12.55
	达标

	
	上峰华府
	1小时
	14.55
	9.09
	0.110
	14.660
	9.16
	达标

	
	经都名庭
	1小时
	19.3017
	12.06
	0.110
	19.412
	12.13
	达标

	
	新家园香湖名邸
	1小时
	19.656
	12.28
	0.110
	19.767
	12.35
	达标

	
	丁家场
	1小时
	15.2135
	9.51
	0.110
	15.324
	9.58
	达标

	
	程家场
	1小时
	18.885
	11.8
	0.110
	18.995
	11.87
	达标

	
	蒋家堰
	1小时
	14.6942
	9.18
	0.110
	14.804
	9.25
	达标

	
	木家桥
	1小时
	17.1354
	10.71
	0.110
	17.245
	10.78
	达标

	
	横墙里
	1小时
	12.1812
	7.61
	0.110
	12.291
	7.68
	达标

	
	新塘村
	1小时
	14.7265
	9.2
	0.110
	14.837
	9.27
	达标

	
	马家圈
	1小时
	21.3467
	13.34
	0.110
	21.457
	13.41
	达标

	
	麻泾桥
	1小时
	17.912
	11.19
	0.110
	18.022
	11.26
	达标

	
	双学村
	1小时
	13.9304
	8.71
	0.110
	14.040
	8.78
	达标

	
	钱家石桥
	1小时
	16.0233
	10.01
	0.110
	16.133
	10.08
	达标

	
	马家角
	1小时
	15.8065
	9.88
	0.110
	15.917
	9.95
	达标

	
	小庙头
	1小时
	16.1635
	10.1
	0.110
	16.274
	10.17
	达标

	
	柴家兜
	1小时
	20.8527
	13.03
	0.110
	20.963
	13.1
	达标

	
	三官塘桥
	1小时
	15.6416
	9.78
	0.110
	15.752
	9.84
	达标

	
	高地上
	1小时
	17.3316
	10.83
	0.110
	17.442
	10.9
	达标

	
	应家圩里
	1小时
	17.3113
	10.82
	0.110
	17.421
	10.89
	达标

	
	胡家埭
	1小时
	14.1697
	8.86
	0.110
	14.280
	8.92
	达标

	
	球墩庙
	1小时
	15.7581
	9.85
	0.110
	15.868
	9.92
	达标

	
	网格点
	1小时
	43.5095
	27.19
	0.110
	43.620
	27.26
	达标

	氯乙烯
	海宁市静安小学
	1小时
	0.0416
	0.08
	0.06
	0.1754
	0.35
	达标

	
	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	0.0519
	0.1
	0.06
	0.1516
	0.3
	达标

	
	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	0.0399
	0.08
	0.06
	0.1809
	0.36
	达标

	
	海宁市文苑小学
	1小时
	0.0408
	0.08
	0.06
	0.1785
	0.36
	达标

	
	马桥中心小学
	1小时
	0.0514
	0.1
	0.06
	0.1582
	0.32
	达标

	
	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	0.0517
	0.1
	0.06
	0.1712
	0.34
	达标

	
	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	0.0453
	0.09
	0.06
	0.1872
	0.37
	达标

	
	海宁康华医院
	1小时
	0.0342
	0.07
	0.06
	0.182
	0.36
	达标

	
	海宁市第二人民医院
	1小时
	0.048
	0.1
	0.06
	0.1545
	0.31
	达标

	
	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	0.0403
	0.08
	0.06
	0.1774
	0.35
	达标

	
	先锋社区
	1小时
	0.062
	0.12
	0.06
	0.1923
	0.38
	达标

	
	工联静悦府
	1小时
	0.0418
	0.08
	0.06
	0.1754
	0.35
	达标

	
	旺角未来公馆
	1小时
	0.0372
	0.07
	0.06
	0.1753
	0.35
	达标

	
	桂语江南府
	1小时
	0.044
	0.09
	0.06
	0.2376
	0.48
	达标

	
	华鸿万墅
	1小时
	0.0443
	0.09
	0.06
	0.1784
	0.36
	达标

	
	红郡府邸
	1小时
	0.0412
	0.08
	0.06
	0.1921
	0.38
	达标

	
	吉翔翡翠园
	1小时
	0.0467
	0.09
	0.06
	0.1901
	0.38
	达标

	
	蔚蓝名苑
	1小时
	0.039
	0.08
	0.06
	0.1902
	0.38
	达标

	
	中天锦宸府
	1小时
	0.0463
	0.09
	0.06
	0.1837
	0.37
	达标

	
	鸿翔云锦院
	1小时
	0.0561
	0.11
	0.06
	0.1759
	0.35
	达标

	
	鸿翔传承府
	1小时
	0.0436
	0.09
	0.06
	0.1884
	0.38
	达标

	
	新场花苑7区
	1小时
	0.0467
	0.09
	0.06
	0.166
	0.33
	达标

	
	荣盛上荣府
	1小时
	0.0386
	0.08
	0.06
	0.177
	0.35
	达标

	
	海利得公寓
	1小时
	0.0491
	0.1
	0.06
	0.1997
	0.4
	达标

	
	新场花苑
	1小时
	0.0755
	0.15
	0.06
	0.3054
	0.61
	达标

	
	印月府
	1小时
	0.0523
	0.1
	0.06
	0.2026
	0.41
	达标

	
	绿城钱塘印月
	1小时
	0.0509
	0.1
	0.06
	0.1547
	0.31
	达标

	
	绿港嘉苑
	1小时
	0.0448
	0.09
	0.06
	0.1964
	0.39
	达标

	
	荷叶府
	1小时
	0.0403
	0.08
	0.06
	0.1758
	0.35
	达标

	
	凤仪景苑
	1小时
	0.0515
	0.1
	0.06
	0.3506
	0.7
	达标

	
	万像格林公寓
	1小时
	0.0484
	0.1
	0.06
	0.1896
	0.38
	达标

	
	远景国际公馆
	1小时
	0.0384
	0.08
	0.06
	0.172
	0.34
	达标

	
	荷韵嘉苑南区
	1小时
	0.0403
	0.08
	0.06
	0.1753
	0.35
	达标

	
	上峰华府
	1小时
	0.0403
	0.08
	0.06
	0.1763
	0.35
	达标

	
	经都名庭
	1小时
	0.0448
	0.09
	0.06
	0.191
	0.38
	达标

	
	新家园香湖名邸
	1小时
	0.0561
	0.11
	0.06
	0.1824
	0.36
	达标

	
	丁家场
	1小时
	0.0427
	0.09
	0.06
	0.1853
	0.37
	达标

	
	程家场
	1小时
	0.0427
	0.09
	0.06
	0.1442
	0.29
	达标

	
	蒋家堰
	1小时
	0.0428
	0.09
	0.06
	0.1671
	0.33
	达标

	
	木家桥
	1小时
	0.0371
	0.07
	0.06
	0.1769
	0.35
	达标

	
	横墙里
	1小时
	0.0326
	0.07
	0.06
	0.1576
	0.32
	达标

	
	新塘村
	1小时
	0.0409
	0.08
	0.06
	0.1711
	0.34
	达标

	
	马家圈
	1小时
	0.0506
	0.1
	0.06
	0.1419
	0.28
	达标

	
	麻泾桥
	1小时
	0.0481
	0.1
	0.06
	0.1791
	0.36
	达标

	
	双学村
	1小时
	0.0395
	0.08
	0.06
	0.1596
	0.32
	达标

	
	钱家石桥
	1小时
	0.0434
	0.09
	0.06
	0.1432
	0.29
	达标

	
	马家角
	1小时
	0.0421
	0.08
	0.06
	0.1752
	0.35
	达标

	
	小庙头
	1小时
	0.0488
	0.1
	0.06
	0.1727
	0.35
	达标

	
	柴家兜
	1小时
	0.0491
	0.1
	0.06
	0.1625
	0.32
	达标

	
	三官塘桥
	1小时
	0.0418
	0.08
	0.06
	0.1657
	0.33
	达标

	
	高地上
	1小时
	0.0428
	0.09
	0.06
	0.1994
	0.4
	达标

	
	应家圩里
	1小时
	0.0467
	0.09
	0.06
	0.1826
	0.37
	达标

	
	胡家埭
	1小时
	0.0393
	0.08
	0.06
	0.1582
	0.32
	达标

	
	球墩庙
	1小时
	0.0428
	0.09
	0.06
	0.1842
	0.37
	达标

	
	网格点
	1小时
	0.1776
	0.36
	0.06
	0.485
	0.97
	达标


根据上述预测结果可知，叠加环境本底和其他污染源后，各污染物短期浓度和年均浓度均可达到相应环境质量标准要求。
3、正常工况下主要污染物叠加本底和其他源后质量浓度分布图
根据前述预测结果，各污染物浓度等值线分布图如下：
表6-28   叠加现状及其他污染源后等值线分布
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	PM2.5第95百分位日均浓度分布图
	PM2.5年均浓度分布图
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	PM10第95百分位日均浓度分布图
	PM10年均浓度分布图
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	SO2第98百分位日均浓度分布图
	SO2年均浓度分布图
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	NO2第98百分位日均浓度分布图
	NO2年均浓度分布图
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	NMHC小时浓度分布图
	甲苯小时浓度分布图
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	丁酮小时浓度分布图
	DMF小时浓度分布图
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	氯乙烯小时浓度分布图
	HCl小时浓度分布图
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	HCl日均浓度分布图
	


4、非正常工况主要污染物贡献浓度预测结果
非正常工况下，RTO助燃废气不会因设备故障而出现处理效率降低的情况，故SO2、NOx贡献值与正常工况下一致，其他污染物贡献值具体如下。
表6-29   本项目非正常排放主要污染物贡献浓度预测结果
	污染物
	预测点
	平均时段
	贡献浓度μg/m3
	占标率%
	出现时间
	达标情况

	PM2.5
	海宁市静安小学
	1小时
	4.4359
	0.0197
	23010904
	达标

	
	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	5.0492
	0.0224
	23010307
	达标

	
	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	4.5765
	0.0203
	23021807
	达标

	
	海宁市文苑小学
	1小时
	4.6878
	0.0208
	23012922
	达标

	
	马桥中心小学
	1小时
	7.4872
	0.0333
	23081402
	达标

	
	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	8.6330
	0.0384
	23032103
	达标

	
	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	5.0188
	0.0223
	23123019
	达标

	
	海宁康华医院
	1小时
	4.4629
	0.0198
	23051304
	达标

	
	海宁市第二人民医院
	1小时
	8.8568
	0.0394
	23021423
	达标

	
	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	4.5947
	0.0204
	23071205
	达标

	
	先锋社区
	1小时
	7.4935
	0.0333
	23070123
	达标

	
	工联静悦府
	1小时
	4.5346
	0.0202
	23120519
	达标

	
	旺角未来公馆
	1小时
	4.3365
	0.0193
	23102223
	达标

	
	桂语江南府
	1小时
	6.7936
	0.0302
	23010318
	达标

	
	华鸿万墅
	1小时
	4.9397
	0.0220
	23012922
	达标

	
	红郡府邸
	1小时
	4.8841
	0.0217
	23051222
	达标

	
	吉翔翡翠园
	1小时
	5.9523
	0.0265
	23013003
	达标

	
	蔚蓝名苑
	1小时
	4.4031
	0.0196
	23110306
	达标

	
	中天锦宸府
	1小时
	5.6531
	0.0251
	23012901
	达标

	
	鸿翔云锦院
	1小时
	5.1016
	0.0227
	23092102
	达标

	
	鸿翔传承府
	1小时
	5.0162
	0.0223
	23062623
	达标

	
	新场花苑7区
	1小时
	5.2420
	0.0233
	23032503
	达标

	
	荣盛上荣府
	1小时
	4.2961
	0.0191
	23110405
	达标

	
	海利得公寓
	1小时
	5.1059
	0.0227
	23061324
	达标

	
	新场花苑
	1小时
	10.0437
	0.0446
	23021524
	达标

	
	印月府
	1小时
	5.0408
	0.0224
	23033102
	达标

	
	绿城钱塘印月
	1小时
	6.0409
	0.0268
	23061801
	达标

	
	绿港嘉苑
	1小时
	5.0136
	0.0223
	23110105
	达标

	
	荷叶府
	1小时
	4.3889
	0.0195
	23010904
	达标

	
	凤仪景苑
	1小时
	15.0506
	0.0669
	23101321
	达标

	
	万像格林公寓
	1小时
	5.0615
	0.0225
	23062605
	达标

	
	远景国际公馆
	1小时
	4.2832
	0.0190
	23120702
	达标

	
	荷韵嘉苑南区
	1小时
	4.8104
	0.0214
	23012903
	达标

	
	上峰华府
	1小时
	4.4642
	0.0198
	23120702
	达标

	
	经都名庭
	1小时
	6.0238
	0.0268
	23111919
	达标

	
	新家园香湖名邸
	1小时
	9.5521
	0.0425
	23022104
	达标

	
	丁家场
	1小时
	4.7669
	0.0212
	23021522
	达标

	
	程家场
	1小时
	4.5011
	0.0200
	23122324
	达标

	
	蒋家堰
	1小时
	4.7528
	0.0211
	23011722
	达标

	
	木家桥
	1小时
	4.1546
	0.0185
	23011904
	达标

	
	横墙里
	1小时
	3.2119
	0.0143
	23012607
	达标

	
	新塘村
	1小时
	4.4976
	0.0200
	23012723
	达标

	
	马家圈
	1小时
	4.8940
	0.0218
	23011719
	达标

	
	麻泾桥
	1小时
	4.8852
	0.0217
	23111722
	达标

	
	双学村
	1小时
	4.2891
	0.0191
	23011824
	达标

	
	钱家石桥
	1小时
	4.4551
	0.0198
	23111807
	达标

	
	马家角
	1小时
	4.2151
	0.0187
	23100904
	达标

	
	小庙头
	1小时
	5.7042
	0.0254
	23011322
	达标

	
	柴家兜
	1小时
	5.6831
	0.0253
	23043005
	达标

	
	三官塘桥
	1小时
	4.6847
	0.0208
	23110307
	达标

	
	高地上
	1小时
	5.1321
	0.0228
	23020102
	达标

	
	应家圩里
	1小时
	4.8239
	0.0214
	23112705
	达标

	
	胡家埭
	1小时
	4.2533
	0.0189
	23022606
	达标

	
	球墩庙
	1小时
	5.3732
	0.0239
	23120123
	达标

	
	网格点
	1小时
	38.5655
	17.14
	23020717
	达标

	PM10
	海宁市静安小学
	1小时
	8.8718
	1.97
	23010904
	达标

	
	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	10.0983
	2.24
	23010307
	达标

	
	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	9.1531
	2.03
	23021807
	达标

	
	海宁市文苑小学
	1小时
	9.3757
	2.08
	23012922
	达标

	
	马桥中心小学
	1小时
	14.9744
	3.33
	23081402
	达标

	
	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	17.2660
	3.84
	23032103
	达标

	
	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	10.0376
	2.23
	23123019
	达标

	
	海宁康华医院
	1小时
	8.9258
	1.98
	23051304
	达标

	
	海宁市第二人民医院
	1小时
	17.7136
	3.94
	23021423
	达标

	
	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	9.1893
	2.04
	23071205
	达标

	
	先锋社区
	1小时
	14.9869
	3.33
	23070123
	达标

	
	工联静悦府
	1小时
	9.0691
	2.02
	23120519
	达标

	
	旺角未来公馆
	1小时
	8.6731
	1.93
	23102223
	达标

	
	桂语江南府
	1小时
	13.5872
	3.02
	23010318
	达标

	
	华鸿万墅
	1小时
	9.8793
	2.2
	23012922
	达标

	
	红郡府邸
	1小时
	9.7683
	2.17
	23051222
	达标

	
	吉翔翡翠园
	1小时
	11.9045
	2.65
	23013003
	达标

	
	蔚蓝名苑
	1小时
	8.8061
	1.96
	23110306
	达标

	
	中天锦宸府
	1小时
	11.3062
	2.51
	23012901
	达标

	
	鸿翔云锦院
	1小时
	10.2032
	2.27
	23092102
	达标

	
	鸿翔传承府
	1小时
	10.0325
	2.23
	23062623
	达标

	
	新场花苑7区
	1小时
	10.4841
	2.33
	23032503
	达标

	
	荣盛上荣府
	1小时
	8.5923
	1.91
	23110405
	达标

	
	海利得公寓
	1小时
	10.2117
	2.27
	23061324
	达标

	
	新场花苑
	1小时
	20.0873
	4.46
	23021524
	达标

	
	印月府
	1小时
	10.0817
	2.24
	23033102
	达标

	
	绿城钱塘印月
	1小时
	12.0817
	2.68
	23061801
	达标

	
	绿港嘉苑
	1小时
	10.0273
	2.23
	23110105
	达标

	
	荷叶府
	1小时
	8.7778
	1.95
	23010904
	达标

	
	凤仪景苑
	1小时
	30.1011
	6.69
	23101321
	达标

	
	万像格林公寓
	1小时
	10.1231
	2.25
	23062605
	达标

	
	远景国际公馆
	1小时
	8.5664
	1.9
	23120702
	达标

	
	荷韵嘉苑南区
	1小时
	9.6207
	2.14
	23012903
	达标

	
	上峰华府
	1小时
	8.9283
	1.98
	23120702
	达标

	
	经都名庭
	1小时
	12.0475
	2.68
	23111919
	达标

	
	新家园香湖名邸
	1小时
	19.1043
	4.25
	23022104
	达标

	
	丁家场
	1小时
	9.5337
	2.12
	23021522
	达标

	
	程家场
	1小时
	9.0021
	2
	23122324
	达标

	
	蒋家堰
	1小时
	9.5057
	2.11
	23011722
	达标

	
	木家桥
	1小时
	8.3092
	1.85
	23011904
	达标

	
	横墙里
	1小时
	6.4237
	1.43
	23012607
	达标

	
	新塘村
	1小时
	8.9952
	2
	23012723
	达标

	
	马家圈
	1小时
	9.7880
	2.18
	23011719
	达标

	
	麻泾桥
	1小时
	9.7703
	2.17
	23111722
	达标

	
	双学村
	1小时
	8.5781
	1.91
	23011824
	达标

	
	钱家石桥
	1小时
	8.9103
	1.98
	23111807
	达标

	
	马家角
	1小时
	8.4301
	1.87
	23100904
	达标

	
	小庙头
	1小时
	11.4083
	2.54
	23011322
	达标

	
	柴家兜
	1小时
	11.3661
	2.53
	23043005
	达标

	
	三官塘桥
	1小时
	9.3694
	2.08
	23110307
	达标

	
	高地上
	1小时
	10.2642
	2.28
	23020102
	达标

	
	应家圩里
	1小时
	9.6478
	2.14
	23112705
	达标

	
	胡家埭
	1小时
	8.5067
	1.89
	23022606
	达标

	
	球墩庙
	1小时
	10.7463
	2.39
	23120123
	达标

	
	网格点
	1小时
	77.1310
	17.14
	23020717
	达标

	NMHC
	海宁市静安小学
	1小时
	5.0531
	0.25
	23101523
	达标

	
	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	6.0349
	0.30
	23010222
	达标

	
	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	5.4798
	0.27
	23021807
	达标

	
	海宁市文苑小学
	1小时
	5.4291
	0.27
	23012922
	达标

	
	马桥中心小学
	1小时
	10.3479
	0.52
	23021424
	达标

	
	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	10.8245
	0.54
	23032103
	达标

	
	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	4.5135
	0.23
	23072023
	达标

	
	海宁康华医院
	1小时
	5.4681
	0.27
	23051304
	达标

	
	海宁市第二人民医院
	1小时
	8.8604
	0.44
	23030402
	达标

	
	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	5.4104
	0.27
	23021807
	达标

	
	先锋社区
	1小时
	7.6355
	0.38
	23021707
	达标

	
	工联静悦府
	1小时
	5.4711
	0.27
	23120519
	达标

	
	旺角未来公馆
	1小时
	4.8711
	0.24
	23011023
	达标

	
	桂语江南府
	1小时
	7.6800
	0.38
	23010318
	达标

	
	华鸿万墅
	1小时
	5.7680
	0.29
	23012922
	达标

	
	红郡府邸
	1小时
	5.6417
	0.28
	23051222
	达标

	
	吉翔翡翠园
	1小时
	6.2427
	0.31
	23031307
	达标

	
	蔚蓝名苑
	1小时
	5.2568
	0.26
	23110306
	达标

	
	中天锦宸府
	1小时
	6.3685
	0.32
	23072021
	达标

	
	鸿翔云锦院
	1小时
	6.4627
	0.32
	23083023
	达标

	
	鸿翔传承府
	1小时
	5.6860
	0.28
	23062623
	达标

	
	新场花苑7区
	1小时
	5.8060
	0.29
	23102801
	达标

	
	荣盛上荣府
	1小时
	4.9477
	0.25
	23110405
	达标

	
	海利得公寓
	1小时
	6.1640
	0.31
	23091902
	达标

	
	新场花苑
	1小时
	12.6361
	0.63
	23092420
	达标

	
	印月府
	1小时
	5.8961
	0.29
	23012208
	达标

	
	绿城钱塘印月
	1小时
	6.9089
	0.35
	23011324
	达标

	
	绿港嘉苑
	1小时
	5.7663
	0.29
	23110105
	达标

	
	荷叶府
	1小时
	4.9238
	0.25
	23051220
	达标

	
	凤仪景苑
	1小时
	8.2905
	0.41
	23070303
	达标

	
	万像格林公寓
	1小时
	5.8098
	0.29
	23110824
	达标

	
	远景国际公馆
	1小时
	5.1136
	0.26
	23120702
	达标

	
	荷韵嘉苑南区
	1小时
	5.0311
	0.25
	23011823
	达标

	
	上峰华府
	1小时
	5.3240
	0.27
	23110404
	达标

	
	经都名庭
	1小时
	7.2807
	0.36
	23011204
	达标

	
	新家园香湖名邸
	1小时
	11.9974
	0.60
	23022104
	达标

	
	丁家场
	1小时
	5.5195
	0.28
	23052904
	达标

	
	程家场
	1小时
	5.5564
	0.28
	23011706
	达标

	
	蒋家堰
	1小时
	5.6357
	0.28
	23011722
	达标

	
	木家桥
	1小时
	4.7636
	0.24
	23011904
	达标

	
	横墙里
	1小时
	3.7444
	0.19
	23011904
	达标

	
	新塘村
	1小时
	5.4657
	0.27
	23012723
	达标

	
	马家圈
	1小时
	6.0828
	0.30
	23092424
	达标

	
	麻泾桥
	1小时
	5.6076
	0.28
	23020107
	达标

	
	双学村
	1小时
	5.0239
	0.25
	23122405
	达标

	
	钱家石桥
	1小时
	5.3812
	0.27
	23012604
	达标

	
	马家角
	1小时
	5.5041
	0.28
	23110703
	达标

	
	小庙头
	1小时
	7.4191
	0.37
	23011322
	达标

	
	柴家兜
	1小时
	6.1023
	0.31
	23042522
	达标

	
	三官塘桥
	1小时
	5.4937
	0.27
	23012506
	达标

	
	高地上
	1小时
	6.2920
	0.31
	23020102
	达标

	
	应家圩里
	1小时
	5.5377
	0.28
	23051003
	达标

	
	胡家埭
	1小时
	5.0836
	0.25
	23010321
	达标

	
	球墩庙
	1小时
	6.8278
	0.34
	23032703
	达标

	
	网格点
	1小时
	80.5103
	4.03
	23091707
	达标

	甲苯
	海宁市静安小学
	1小时
	0.2160
	0.11
	23031419
	达标

	
	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	0.3317
	0.17
	23010209
	达标

	
	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	0.3006
	0.15
	23062720
	达标

	
	海宁市文苑小学
	1小时
	0.2953
	0.15
	23123009
	达标

	
	马桥中心小学
	1小时
	0.4511
	0.23
	23093004
	达标

	
	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	0.3603
	0.18
	23071604
	达标

	
	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	0.2614
	0.13
	23051419
	达标

	
	海宁康华医院
	1小时
	0.1799
	0.09
	23091107
	达标

	
	海宁市第二人民医院
	1小时
	0.4641
	0.23
	23021904
	达标

	
	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	0.2959
	0.15
	23071301
	达标

	
	先锋社区
	1小时
	0.3553
	0.18
	23041801
	达标

	
	工联静悦府
	1小时
	0.2714
	0.14
	23122609
	达标

	
	旺角未来公馆
	1小时
	0.2517
	0.13
	23061924
	达标

	
	桂语江南府
	1小时
	0.4171
	0.21
	23031320
	达标

	
	华鸿万墅
	1小时
	0.3349
	0.17
	23123009
	达标

	
	红郡府邸
	1小时
	0.2578
	0.13
	23123009
	达标

	
	吉翔翡翠园
	1小时
	0.3623
	0.18
	23072319
	达标

	
	蔚蓝名苑
	1小时
	0.1978
	0.10
	23091107
	达标

	
	中天锦宸府
	1小时
	0.3217
	0.16
	23062923
	达标

	
	鸿翔云锦院
	1小时
	0.4318
	0.22
	23093004
	达标

	
	鸿翔传承府
	1小时
	0.2783
	0.14
	23123009
	达标

	
	新场花苑7区
	1小时
	0.3648
	0.18
	23092307
	达标

	
	荣盛上荣府
	1小时
	0.2531
	0.13
	23091107
	达标

	
	海利得公寓
	1小时
	0.3217
	0.16
	23091107
	达标

	
	新场花苑
	1小时
	0.4359
	0.22
	23080306
	达标

	
	印月府
	1小时
	0.2898
	0.14
	23010209
	达标

	
	绿城钱塘印月
	1小时
	0.3959
	0.20
	23032304
	达标

	
	绿港嘉苑
	1小时
	0.2804
	0.14
	23123009
	达标

	
	荷叶府
	1小时
	0.2154
	0.11
	23031419
	达标

	
	凤仪景苑
	1小时
	0.5430
	0.27
	23070421
	达标

	
	万像格林公寓
	1小时
	0.3218
	0.16
	23123009
	达标

	
	远景国际公馆
	1小时
	0.2560
	0.13
	23091107
	达标

	
	荷韵嘉苑南区
	1小时
	0.2613
	0.13
	23030904
	达标

	
	上峰华府
	1小时
	0.2664
	0.13
	23091107
	达标

	
	经都名庭
	1小时
	0.2261
	0.11
	23091507
	达标

	
	新家园香湖名邸
	1小时
	0.3561
	0.18
	23071604
	达标

	
	丁家场
	1小时
	0.2801
	0.14
	23091607
	达标

	
	程家场
	1小时
	0.2114
	0.11
	23122309
	达标

	
	蒋家堰
	1小时
	0.2901
	0.15
	23121809
	达标

	
	木家桥
	1小时
	0.2456
	0.12
	23070720
	达标

	
	横墙里
	1小时
	0.2332
	0.12
	23102508
	达标

	
	新塘村
	1小时
	0.3004
	0.15
	23010309
	达标

	
	马家圈
	1小时
	0.2690
	0.13
	23111719
	达标

	
	麻泾桥
	1小时
	0.3199
	0.16
	23032108
	达标

	
	双学村
	1小时
	0.2672
	0.13
	23070901
	达标

	
	钱家石桥
	1小时
	0.2603
	0.13
	23070724
	达标

	
	马家角
	1小时
	0.2675
	0.13
	23122309
	达标

	
	小庙头
	1小时
	0.3831
	0.19
	23121809
	达标

	
	柴家兜
	1小时
	0.4049
	0.20
	23101923
	达标

	
	三官塘桥
	1小时
	0.3143
	0.16
	23102508
	达标

	
	高地上
	1小时
	0.3082
	0.15
	23091607
	达标

	
	应家圩里
	1小时
	0.2933
	0.15
	23122309
	达标

	
	胡家埭
	1小时
	0.2074
	0.10
	23010209
	达标

	
	球墩庙
	1小时
	0.2307
	0.12
	23091507
	达标

	
	网格点
	1小时
	0.9365
	0.47
	23082819
	达标

	丁酮
	海宁市静安小学
	1小时
	0.5940
	0.01
	23031419
	达标

	
	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	0.9148
	0.02
	23010209
	达标

	
	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	0.8292
	0.02
	23062720
	达标

	
	海宁市文苑小学
	1小时
	0.8134
	0.02
	23123009
	达标

	
	马桥中心小学
	1小时
	1.2431
	0.03
	23093004
	达标

	
	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	0.9955
	0.02
	23071604
	达标

	
	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	0.7212
	0.02
	23051419
	达标

	
	海宁康华医院
	1小时
	0.4972
	0.01
	23091107
	达标

	
	海宁市第二人民医院
	1小时
	1.2770
	0.03
	23031801
	达标

	
	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	0.8171
	0.02
	23071301
	达标

	
	先锋社区
	1小时
	0.9818
	0.02
	23041801
	达标

	
	工联静悦府
	1小时
	0.7493
	0.02
	23122609
	达标

	
	旺角未来公馆
	1小时
	0.6944
	0.02
	23061924
	达标

	
	桂语江南府
	1小时
	1.1517
	0.03
	23031320
	达标

	
	华鸿万墅
	1小时
	0.9228
	0.02
	23123009
	达标

	
	红郡府邸
	1小时
	0.7123
	0.02
	23123009
	达标

	
	吉翔翡翠园
	1小时
	1.0005
	0.03
	23072319
	达标

	
	蔚蓝名苑
	1小时
	0.5469
	0.01
	23091107
	达标

	
	中天锦宸府
	1小时
	0.8868
	0.02
	23062923
	达标

	
	鸿翔云锦院
	1小时
	1.1908
	0.03
	23093004
	达标

	
	鸿翔传承府
	1小时
	0.7682
	0.02
	23123009
	达标

	
	新场花苑7区
	1小时
	1.0066
	0.03
	23092307
	达标

	
	荣盛上荣府
	1小时
	0.6990
	0.02
	23091107
	达标

	
	海利得公寓
	1小时
	0.8872
	0.02
	23091107
	达标

	
	新场花苑
	1小时
	1.2010
	0.03
	23080306
	达标

	
	印月府
	1小时
	0.7994
	0.02
	23010209
	达标

	
	绿城钱塘印月
	1小时
	1.0914
	0.03
	23032304
	达标

	
	绿港嘉苑
	1小时
	0.7748
	0.02
	23123009
	达标

	
	荷叶府
	1小时
	0.5927
	0.01
	23031419
	达标

	
	凤仪景苑
	1小时
	1.5069
	0.04
	23070421
	达标

	
	万像格林公寓
	1小时
	0.8886
	0.02
	23123009
	达标

	
	远景国际公馆
	1小时
	0.7070
	0.02
	23091107
	达标

	
	荷韵嘉苑南区
	1小时
	0.7223
	0.02
	23030904
	达标

	
	上峰华府
	1小时
	0.7358
	0.02
	23091107
	达标

	
	经都名庭
	1小时
	0.6226
	0.02
	23091507
	达标

	
	新家园香湖名邸
	1小时
	0.9797
	0.02
	23071604
	达标

	
	丁家场
	1小时
	0.7721
	0.02
	23091607
	达标

	
	程家场
	1小时
	0.5831
	0.01
	23122309
	达标

	
	蒋家堰
	1小时
	0.7997
	0.02
	23121809
	达标

	
	木家桥
	1小时
	0.6784
	0.02
	23070720
	达标

	
	横墙里
	1小时
	0.6436
	0.02
	23102508
	达标

	
	新塘村
	1小时
	0.8290
	0.02
	23010309
	达标

	
	马家圈
	1小时
	0.7417
	0.02
	23111719
	达标

	
	麻泾桥
	1小时
	0.8826
	0.02
	23032108
	达标

	
	双学村
	1小时
	0.7367
	0.02
	23070901
	达标

	
	钱家石桥
	1小时
	0.7168
	0.02
	23070724
	达标

	
	马家角
	1小时
	0.7377
	0.02
	23122309
	达标

	
	小庙头
	1小时
	1.0561
	0.03
	23121809
	达标

	
	柴家兜
	1小时
	1.1129
	0.03
	23101923
	达标

	
	三官塘桥
	1小时
	0.8662
	0.02
	23102508
	达标

	
	高地上
	1小时
	0.8510
	0.02
	23091607
	达标

	
	应家圩里
	1小时
	0.8092
	0.02
	23122309
	达标

	
	胡家埭
	1小时
	0.5709
	0.01
	23010209
	达标

	
	球墩庙
	1小时
	0.6383
	0.02
	23091507
	达标

	
	网格点
	1小时
	2.6013
	0.07
	23082819
	达标

	DMF
	海宁市静安小学
	1小时
	0.1758
	0.11
	23031419
	达标

	
	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	0.2705
	0.17
	23010209
	达标

	
	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	0.2451
	0.15
	23062720
	达标

	
	海宁市文苑小学
	1小时
	0.2406
	0.15
	23123009
	达标

	
	马桥中心小学
	1小时
	0.3677
	0.23
	23093004
	达标

	
	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	0.2941
	0.18
	23071604
	达标

	
	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	0.2132
	0.13
	23051419
	达标

	
	海宁康华医院
	1小时
	0.1469
	0.09
	23091107
	达标

	
	海宁市第二人民医院
	1小时
	0.3779
	0.24
	23021904
	达标

	
	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	0.2415
	0.15
	23071301
	达标

	
	先锋社区
	1小时
	0.2900
	0.18
	23041801
	达标

	
	工联静悦府
	1小时
	0.2214
	0.14
	23122609
	达标

	
	旺角未来公馆
	1小时
	0.2053
	0.13
	23061924
	达标

	
	桂语江南府
	1小时
	0.3403
	0.21
	23031320
	达标

	
	华鸿万墅
	1小时
	0.2730
	0.17
	23123009
	达标

	
	红郡府邸
	1小时
	0.2104
	0.13
	23123009
	达标

	
	吉翔翡翠园
	1小时
	0.2956
	0.18
	23072319
	达标

	
	蔚蓝名苑
	1小时
	0.1615
	0.10
	23091107
	达标

	
	中天锦宸府
	1小时
	0.2622
	0.16
	23062923
	达标

	
	鸿翔云锦院
	1小时
	0.3521
	0.22
	23093004
	达标

	
	鸿翔传承府
	1小时
	0.2270
	0.14
	23123009
	达标

	
	新场花苑7区
	1小时
	0.2975
	0.19
	23092307
	达标

	
	荣盛上荣府
	1小时
	0.2065
	0.13
	23091107
	达标

	
	海利得公寓
	1小时
	0.2623
	0.16
	23091107
	达标

	
	新场花苑
	1小时
	0.3553
	0.22
	23080306
	达标

	
	印月府
	1小时
	0.2363
	0.15
	23010209
	达标

	
	绿城钱塘印月
	1小时
	0.3227
	0.20
	23032304
	达标

	
	绿港嘉苑
	1小时
	0.2289
	0.14
	23123009
	达标

	
	荷叶府
	1小时
	0.1754
	0.11
	23031419
	达标

	
	凤仪景苑
	1小时
	0.4443
	0.28
	23070421
	达标

	
	万像格林公寓
	1小时
	0.2626
	0.16
	23123009
	达标

	
	远景国际公馆
	1小时
	0.2089
	0.13
	23091107
	达标

	
	荷韵嘉苑南区
	1小时
	0.2133
	0.13
	23030904
	达标

	
	上峰华府
	1小时
	0.2174
	0.14
	23091107
	达标

	
	经都名庭
	1小时
	0.1842
	0.12
	23091507
	达标

	
	新家园香湖名邸
	1小时
	0.2900
	0.18
	23071604
	达标

	
	丁家场
	1小时
	0.2283
	0.14
	23091607
	达标

	
	程家场
	1小时
	0.1724
	0.11
	23122309
	达标

	
	蒋家堰
	1小时
	0.2365
	0.15
	23121809
	达标

	
	木家桥
	1小时
	0.2004
	0.13
	23070720
	达标

	
	横墙里
	1小时
	0.1902
	0.12
	23102508
	达标

	
	新塘村
	1小时
	0.2451
	0.15
	23010309
	达标

	
	马家圈
	1小时
	0.2193
	0.14
	23111719
	达标

	
	麻泾桥
	1小时
	0.2609
	0.16
	23032108
	达标

	
	双学村
	1小时
	0.2178
	0.14
	23070901
	达标

	
	钱家石桥
	1小时
	0.2121
	0.13
	23070724
	达标

	
	马家角
	1小时
	0.2181
	0.14
	23122309
	达标

	
	小庙头
	1小时
	0.3123
	0.20
	23121809
	达标

	
	柴家兜
	1小时
	0.3296
	0.21
	23101923
	达标

	
	三官塘桥
	1小时
	0.2562
	0.16
	23102508
	达标

	
	高地上
	1小时
	0.2515
	0.16
	23091607
	达标

	
	应家圩里
	1小时
	0.2392
	0.15
	23122309
	达标

	
	胡家埭
	1小时
	0.1690
	0.11
	23010209
	达标

	
	球墩庙
	1小时
	0.1885
	0.12
	23091507
	达标

	
	网格点
	1小时
	0.7666
	0.48
	23082819
	达标

	氯乙烯
	海宁市静安小学
	1小时
	0.0273
	0.05
	23101523
	达标

	
	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	0.0326
	0.07
	23010222
	达标

	
	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	0.0296
	0.06
	23021807
	达标

	
	海宁市文苑小学
	1小时
	0.0294
	0.06
	23012922
	达标

	
	马桥中心小学
	1小时
	0.0559
	0.11
	23021424
	达标

	
	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	0.0583
	0.12
	23032103
	达标

	
	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	0.0244
	0.05
	23072023
	达标

	
	海宁康华医院
	1小时
	0.0296
	0.06
	23051304
	达标

	
	海宁市第二人民医院
	1小时
	0.0479
	0.10
	23030402
	达标

	
	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	0.0292
	0.06
	23071205
	达标

	
	先锋社区
	1小时
	0.0413
	0.08
	23021707
	达标

	
	工联静悦府
	1小时
	0.0296
	0.06
	23120519
	达标

	
	旺角未来公馆
	1小时
	0.0263
	0.05
	23011023
	达标

	
	桂语江南府
	1小时
	0.0411
	0.08
	23010318
	达标

	
	华鸿万墅
	1小时
	0.0312
	0.06
	23012922
	达标

	
	红郡府邸
	1小时
	0.0305
	0.06
	23051222
	达标

	
	吉翔翡翠园
	1小时
	0.0337
	0.07
	23031307
	达标

	
	蔚蓝名苑
	1小时
	0.0284
	0.06
	23110306
	达标

	
	中天锦宸府
	1小时
	0.0342
	0.07
	23072021
	达标

	
	鸿翔云锦院
	1小时
	0.0346
	0.07
	23083023
	达标

	
	鸿翔传承府
	1小时
	0.0307
	0.06
	23062623
	达标

	
	新场花苑7区
	1小时
	0.0314
	0.06
	23102801
	达标

	
	荣盛上荣府
	1小时
	0.0267
	0.05
	23110405
	达标

	
	海利得公寓
	1小时
	0.0333
	0.07
	23091902
	达标

	
	新场花苑
	1小时
	0.0683
	0.14
	23092420
	达标

	
	印月府
	1小时
	0.0318
	0.06
	23012208
	达标

	
	绿城钱塘印月
	1小时
	0.0373
	0.07
	23011324
	达标

	
	绿港嘉苑
	1小时
	0.0312
	0.06
	23110105
	达标

	
	荷叶府
	1小时
	0.0266
	0.05
	23051220
	达标

	
	凤仪景苑
	1小时
	0.0448
	0.09
	23070303
	达标

	
	万像格林公寓
	1小时
	0.0314
	0.06
	23110824
	达标

	
	远景国际公馆
	1小时
	0.0276
	0.06
	23120702
	达标

	
	荷韵嘉苑南区
	1小时
	0.0272
	0.05
	23011823
	达标

	
	上峰华府
	1小时
	0.0288
	0.06
	23110404
	达标

	
	经都名庭
	1小时
	0.0388
	0.08
	23030803
	达标

	
	新家园香湖名邸
	1小时
	0.0647
	0.13
	23020104
	达标

	
	丁家场
	1小时
	0.0298
	0.06
	23052904
	达标

	
	程家场
	1小时
	0.0300
	0.06
	23011706
	达标

	
	蒋家堰
	1小时
	0.0305
	0.06
	23011722
	达标

	
	木家桥
	1小时
	0.0258
	0.05
	23011904
	达标

	
	横墙里
	1小时
	0.0202
	0.04
	23011904
	达标

	
	新塘村
	1小时
	0.0295
	0.06
	23012723
	达标

	
	马家圈
	1小时
	0.0329
	0.07
	23092424
	达标

	
	麻泾桥
	1小时
	0.0303
	0.06
	23020107
	达标

	
	双学村
	1小时
	0.0272
	0.05
	23122405
	达标

	
	钱家石桥
	1小时
	0.0291
	0.06
	23012604
	达标

	
	马家角
	1小时
	0.0298
	0.06
	23110703
	达标

	
	小庙头
	1小时
	0.0401
	0.08
	23011322
	达标

	
	柴家兜
	1小时
	0.0330
	0.07
	23042522
	达标

	
	三官塘桥
	1小时
	0.0297
	0.06
	23012506
	达标

	
	高地上
	1小时
	0.0340
	0.07
	23020102
	达标

	
	应家圩里
	1小时
	0.0299
	0.06
	23051003
	达标

	
	胡家埭
	1小时
	0.0275
	0.05
	23010321
	达标

	
	球墩庙
	1小时
	0.0363
	0.07
	23032703
	达标

	
	网格点
	1小时
	0.4352
	0.87
	23091707
	达标

	HCl
	海宁市静安小学
	1小时
	0.0205
	0.04
	23101523
	达标

	
	马桥街道新丰幼儿园
	1小时
	0.0245
	0.05
	23010222
	达标

	
	海宁市文苑幼儿园
	1小时
	0.0222
	0.04
	23021807
	达标

	
	海宁市文苑小学
	1小时
	0.0220
	0.04
	23012922
	达标

	
	马桥中心小学
	1小时
	0.0420
	0.08
	23021424
	达标

	
	马桥街道中心幼儿园
	1小时
	0.0437
	0.09
	23032103
	达标

	
	马桥街道桐溪幼儿园
	1小时
	0.0183
	0.04
	23072023
	达标

	
	海宁康华医院
	1小时
	0.0222
	0.04
	23122604
	达标

	
	海宁市第二人民医院
	1小时
	0.0359
	0.07
	23030402
	达标

	
	鸿翔中南鸿樾府
	1小时
	0.0219
	0.04
	23021807
	达标

	
	先锋社区
	1小时
	0.0310
	0.06
	23021707
	达标

	
	工联静悦府
	1小时
	0.0222
	0.04
	23120519
	达标

	
	旺角未来公馆
	1小时
	0.0198
	0.04
	23011023
	达标

	
	桂语江南府
	1小时
	0.0308
	0.06
	23111823
	达标

	
	华鸿万墅
	1小时
	0.0234
	0.05
	23012922
	达标

	
	红郡府邸
	1小时
	0.0229
	0.05
	23051222
	达标

	
	吉翔翡翠园
	1小时
	0.0253
	0.05
	23071503
	达标

	
	蔚蓝名苑
	1小时
	0.0213
	0.04
	23110306
	达标

	
	中天锦宸府
	1小时
	0.0256
	0.05
	23072021
	达标

	
	鸿翔云锦院
	1小时
	0.0260
	0.05
	23083023
	达标

	
	鸿翔传承府
	1小时
	0.0231
	0.05
	23062623
	达标

	
	新场花苑7区
	1小时
	0.0235
	0.05
	23102801
	达标

	
	荣盛上荣府
	1小时
	0.0201
	0.04
	23110405
	达标

	
	海利得公寓
	1小时
	0.0250
	0.05
	23091902
	达标

	
	新场花苑
	1小时
	0.0512
	0.1
	23092420
	达标

	
	印月府
	1小时
	0.0239
	0.05
	23012208
	达标

	
	绿城钱塘印月
	1小时
	0.0280
	0.06
	23011324
	达标

	
	绿港嘉苑
	1小时
	0.0234
	0.05
	23110105
	达标

	
	荷叶府
	1小时
	0.0200
	0.04
	23051220
	达标

	
	凤仪景苑
	1小时
	0.0336
	0.07
	23070303
	达标

	
	万像格林公寓
	1小时
	0.0236
	0.05
	23110824
	达标

	
	远景国际公馆
	1小时
	0.0207
	0.04
	23120702
	达标

	
	荷韵嘉苑南区
	1小时
	0.0204
	0.04
	23011823
	达标

	
	上峰华府
	1小时
	0.0216
	0.04
	23110404
	达标

	
	经都名庭
	1小时
	0.0291
	0.06
	23011204
	达标

	
	新家园香湖名邸
	1小时
	0.0485
	0.1
	23022104
	达标

	
	丁家场
	1小时
	0.0224
	0.04
	23080222
	达标

	
	程家场
	1小时
	0.0225
	0.05
	23011706
	达标

	
	蒋家堰
	1小时
	0.0229
	0.05
	23011722
	达标

	
	木家桥
	1小时
	0.0193
	0.04
	23011904
	达标

	
	横墙里
	1小时
	0.0152
	0.03
	23011904
	达标

	
	新塘村
	1小时
	0.0222
	0.04
	23012723
	达标

	
	马家圈
	1小时
	0.0247
	0.05
	23092424
	达标

	
	麻泾桥
	1小时
	0.0227
	0.05
	23020107
	达标

	
	双学村
	1小时
	0.0204
	0.04
	23122405
	达标

	
	钱家石桥
	1小时
	0.0218
	0.04
	23012604
	达标

	
	马家角
	1小时
	0.0223
	0.04
	23110703
	达标

	
	小庙头
	1小时
	0.0301
	0.06
	23011322
	达标

	
	柴家兜
	1小时
	0.0247
	0.05
	23042522
	达标

	
	三官塘桥
	1小时
	0.0223
	0.04
	23012506
	达标

	
	高地上
	1小时
	0.0255
	0.05
	23020102
	达标

	
	应家圩里
	1小时
	0.0225
	0.04
	23051003
	达标

	
	胡家埭
	1小时
	0.0206
	0.04
	23010321
	达标

	
	球墩庙
	1小时
	0.0272
	0.05
	23032703
	达标

	
	网格点
	1小时
	0.3264
	0.65
	23091707
	达标


根据上述预测结果可知，非正常工况下，各污染物贡献浓度在保护目标和区域最大落地浓度点均未出现超标现象，但占标率明显增大。若因环保设备失效导致事故排放，则可能会导致区域大气环境受到污染。因此，企业要加强废气处理设施的管理和维护工作，确保废气处理设施正常运行，避免废气非正常或事故排放。
6.2.11 大气防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中大气环境防护距离确定原则，本项目设置网格点设置间距为20m，共计264个厂界预测点，对本项目污染物叠加现状后厂界预测值进行计算，具体预测结果如下。
表6-30   本项目厂界污染物预测值达标分析结果一览表
	序号
	污染物
	坐标
	出现时间
	厂界预测值
	浓度限值
	达标情况

	
	
	X
	Y
	
	μg/m3
	μg/m3
	

	1
	甲苯
	-72
	86
	23091507
	59.528
	20000
	达标

	2
	颗粒物
	-52
	66
	23091507
	220.3554
	1000
	达标

	3
	VOCs
	28
	86
	23091507
	68.3547
	4000
	达标

	4
	氯乙烯
	28
	86
	23091507
	0.425
	400
	达标

	5
	HCl
	-128
	86
	23122309
	31.9451
	200
	达标

	6
	DMF
	-72
	86
	23091507
	43.6196
	400
	达标


根据预测结果，项目实施后全厂所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度均无超标点，因此无需设置大气环境防护距离。
6.2.12 恶臭影响分析
本项目原料中表处剂成分较为复杂，其中含有甲苯、丁酮、乙酸酯类等具有刺激气味的物质，因此生产过程中会伴有一定的恶臭影响。
根据前述工程分析可知，本项目对生产线各环节均采取相应的密闭化措施，预计车间内的恶臭等级在3~4级，车间外的恶臭等级在2~3级，距离车间10~20m范围内恶臭等级在1~2级，距离车间30~40m范围内恶臭等级在0~1级，距离车间50m外无异味。
本评价要求建设单位日常生产过程中严格落实环评文件提出的废气收集及处理措施，提高生产废气及恶臭气体的收集效率，尽可能的减少废气的无组织排放，从而减轻对周边敏感点带来的不利影响。
6.2.14 小结
根据区域环境质量公报及评价基准年环境质量检测数据，2023年项目所在区属达标区。根据预测结果分析，主要结论如下：
1、项目新增废气污染物将按比例进行区域削减替代；
2、项目正常排放工况下，各污染物短期浓度最大贡献值占标率均小于100%；
3、项目正常排放工况下，各污染物年均浓度最大贡献值占标率小于30%(项目评价范围无大气一类区)；
4、项目环境影响符合环境功能区划。叠加现状浓度和其他污染源后，项目基本污染物保证率日均质量浓度和年均质量浓度均符合环境质量标准；特征污染物叠加后的短期浓度符合相应环境质量标准。
综上，项目的建设对区域大气环境的影响是可以接受的。
[bookmark: _Toc24982][bookmark: _Toc8166]6.3 地表水环境影响预测与评价
本项废水为间接排放，地表水环境影响评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)第7.1.2节有关规定：水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。因此本次评价仅对项目水污染物控制和水环境影响减缓措施的有效性、依托污水处理设施的环境可行性进行评价。
6.3.1 水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性
根据工程分析，项目废水主要为生活污水。
本项目生活污水经预处理后全部纳入海宁钱塘水务有限公司污水处理工程截污管网，经海宁市首创水务有限责任公司集中处理达标后排入钱塘江，废水纳管水质执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，氨氮、总磷参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013）中的间接排放限值。
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图6-2   本项目雨污管网图
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6.3.2 依托污水处理设施的环境可行性
1、水质接管可行性
海宁首创水务有限责任公司即丁桥污水处理厂废水接管标准为：pH 6~9、CODcr 500mg/L、NH3-N 35mg/L。
根据项目工程分析、污染防治对策，本项目废水经处理后，废水污染物浓度能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中表1标准；即：CODcr 500mg/L、NH3-N 35mg/L、SS 400mg/L、石油类20mg/L。因此，本项目废水排放水质是可以满足接管要求的。
2、项目废水水量接管可行性
经调查，海宁丁桥污水处理厂位于海宁大道与老01省道交叉口，厂区北面为老01省道，南面为钱塘江，主要包括污水处理厂、污水管网和污水排江工程三部分。工程近期截污区域为硖石街道、斜桥镇、丁桥镇、盐官镇、马桥街道范围内的工业和生活污水。其中斜桥、丁桥、盐官、马桥等镇、街道以工业废水为主，近期废水中工业废水占75%。污水处理厂一期工程（5万吨/日），2005年污水处理厂二期工程（5万吨/日）投产运行，2012年污水处理厂三期工程（5万吨/日）投产运行，使丁桥污水处理厂日处理能力达到15万m3/d，目前已投入正常运行，处理工艺采用SBR法，进水标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。目前污水站出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
本项目位于嘉兴市海宁市马桥街道镇北路2号，在其服务范围之内，区域道路配套的污水管网已建成。因此，本项目废水可纳入园区污水管网。根据调查，丁桥污水处理厂运行良好，出水水质基本稳定，目前实际处理水量约在11.2万m3/d左右，仍有3.8万m3/d余量，本项目生产废水排放量为16t/d（最大），厂区污水处理站设计处理量为20m3/d，本项目废水排放量约为26.95t/d，丁桥污水处理厂尚有一定余量接纳项目废水，因此在废水正常排放情况下，本次项目废水接入城市污水管网后送丁桥污水处理厂处理，不会对污水处理厂的正常运行产生不良影响。
3、污水处理厂尾水达标可行性
根据浙江省污染源自动监控信息管理平台的在线监测数据，海宁首创水务有限责任公司丁桥污水处理厂尾水中各监测因子均可达到相应控制标准。本项目废水主要为生活污水，经厂区化粪池处理达到纳管标准后，不会对污水处理厂造成冲击影响。
综上所述，本项目废水经处理后能够达到纳管标准，接收项目废水的污水处理厂尚有一定余量，废水接管后不会对污水处理厂产生不良影响；废水经治理后达标排放，不会对周围的地表水环境产生明显影响。
6.3.3 小结
根据区域地表水环境质量现状监测结果分析，项目所在区域地表水环境为达标区，项目废水采取相应治理措施后可做到达标纳管排放，依托的污水处理设施环境可行，因此，项目的地表水环境影响是可以接受的。
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根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，本项目废水污染源排放量核算详见下文。
表6-31   废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	生活污水
	CODCr、氨氮
	进入城市污水处理厂
	连续排放，流量不稳定
	TW001
	化粪池
	/
	DW001
	是
	一般排放口


表6-32   废水间接排放口基本信息表
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	经度
	纬度
	万t/a
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L)

	DW001
	120.410175
	30.280183
	0.8085
	进入城市污水处理厂
	连续排放，流量不稳定
	/
	丁桥污水处理厂
	pH
	6-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	CODCr
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	氨氮
	2(4)

	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10


表6-33   环境监测计划及记录信息表
	序号
	排放口编号
	污染物名称
	监测设施
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	手工监测频次
	手工测定方法

	1
	DW001
	pH
	自动
手工
	/
	/
	/
	/
	/
	《水质pH值的测定电极法》HJ1147

	2
	
	CODCr
	自动
手工
	/
	/
	/
	/
	/
	《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》HJ/T399

	3
	
	氨氮
	自动
手工
	/
	/
	/
	/
	/
	《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ535




[bookmark: _Toc29483][bookmark: _Toc19151]6.4 地下水环境影响预测与评价
6.4.1 区域水文地质概况
本项目位于海宁市马桥街道，场地地处长江三角洲太湖平原南缘，上海滨海平原西缘，场地地貌类型属于滨海平原。海宁市大地构造属扬于准地台钱塘江台拗的余杭—嘉兴台陷。经多次海进海退，约在7000年前，硖石、嘉兴、松江一带已出露为钱塘江中的一大岛屿，后海水渐退，钱塘江范围缩小，喇叭口形成，海宁成陆。海宁地貌南高北低，地势由南向北倾斜，除东北和东南部有少数山丘外，其余均为平原。场地以空地为主，局部浅部为砼层。场地地面标高(黄海高程)在3.31~4.56m左右。
本次评价引用硖石水文站多年水文资料统计，海宁市区内河道历史最高水位为4.87m，常年水位为2.83m，最低水位为1.78m。近年来由于长山河南排工程开通后，长山河流域水系排洪情况有所改善，1984年实测最高洪水水位为4.13m。海宁市地下水埋藏较浅，一般在0.5m左右，随地势及季节起伏变化。本环评收集了企业所在地东侧3.3km英德赛地块的地勘情况(同属海宁经济开发区尖山新区，地块性质类似)。
区域地下水水文情况如下：在钻探深度范围内，场地地层可分为5大层(含亚层)，自上而下层序及具体描述如下：
第1层素填土：灰褐黄、灰褐色，较松散。含植物根茎及有机质，土质疏松，粉性土回填，浅部含少量碎砖石块等，局部夹灰黑色淤填土，工程性质差，天然状态下不宜直接利用，该层土厚度较大，在周围环境变化(如采用轻型井点降水后)时，土层物理力学性质变化较大，具体参数须在土层环境变化稳定后现场重新测试确定。层厚5.3~0.5m左右，全场分布。
第2-1层粘质粉土：青灰黄色，稍密，中等压缩性。土面粗糙无光泽，摇振反应中等，干强度低，韧性低。含较多云母屑，整层土物理力学性质尚可。属中等透水性土。静探曲线呈多峰状跳动，幅值尚大。层顶埋深(黄海高程，下同)高程3.16~-1.51m，层厚6.8~2.3m，全场分布。
第2-2层砂质粉土：浅灰黄色，中密，中等偏低压缩性。土面粗糙无光泽，摇振反应中等，干强度低，韧性低。含较多云母屑，部分为粘质粉土，整层土物理力学性质尚好。属中等透水性土。静探曲线呈多峰状跳动，幅值较大。层顶埋深高程-1.9~-4.17m，层厚5.2~3.1m，全场分布。
第4层砂质粉土：浅灰色，中密至密实，中等偏低压缩性。土面粗糙无光泽，摇振反应迅速，干强度低，韧性低。含较多云母屑，部分为粉砂，整层土物理力学性质较好。属中等透水性土。静探曲线呈多峰状跳动，幅值大。层顶埋深高程-6.63~-8.42m，部分未钻穿，控制层厚12.2~10.2m，全场分布。
第5层粉质粘土：灰色，软塑至可塑，中等至高等压缩性。摇振反应无，干强度中等，韧性中等，土面稍有光泽，含有机质及云母碎屑，部分为软塑状粘质粉土，夹层状砂质粉土，土层物理力学性质一般。静探曲线呈多峰状，幅值较大。层顶埋深高程-17.84~-19.74m，该层未钻穿，控制层厚3.4~1.7m，全场分布。
[image: ]
图6-3   区域水文地质剖面图
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图6-4   典型钻孔柱状图
6.4.2 水文地质条件
海宁市属亚热带季风区，气候温和湿润，四季分明。年平均气温15.90℃，年平均降水量1258mm，最大降水量1683.2mm，最大日降水量167.6mm，年平均蒸发量为910.2mm左右。年降水量月份分配很不均匀，主要呈双峰型雨季和双峰型旱季的特征。第一个雨季出现在3月至6、7月，主要是春雨和梅雨，以梅雨为主，峰值基本在6月，俗称梅雨型。第二个雨季在8月至9月，俗称台风雨型。相应地在这两个雨季中，河网水位偏高，各地的河网最高水位也发生在这两个阶段。
场地浅部地下水属孔隙潜水类型，赋存于浅部土层中，勘察期间测得场地地下水位埋深一般在地表下1.8~2.47m左右，相当于黄海高程-2.32~-2.99m。
6.4.3 地下水补给径排条件
地下水位主要受大气降水和地表水控制，水位随季节和气候变化将会有所升降，其年变化幅度在1.00m左右，由于地下水位较浅，基槽开挖时，槽底可能出现积水现象，应及时采取排水措施。
6.4.4 地下水开发利用
经调查，附近居民由自来水厂供给自来水。项目所在地区域地下水尚未划分功能区，目前也无开发利用计划。
6.4.5 地下水污染源
据本次评价环境质量现状补充监测，除部分点位高锰酸盐指数、色度、氨氮和锰不能达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ标准外，其他各监测指标均符合Ⅲ标准。对基本阴阳离子进行平衡计算，各监测点位的阴阳离子总化合价基本平衡，高锰酸盐指数、色度、氨氮和锰的浓度较高主要与项目处于沿海地区部分指标地下水背景值较高有关。
项目所在区块主要为纺织染整、橡胶制品、塑料制品等企业为主，各生产企业均有相应的防腐防身措施，正常情况下对下水环境影响不大，未发现潜在的地下水污染源。
6.4.6 地下水污染途径
1、地下水污染源类型
根据对项目生产过程及存储方式等进行分析，本项目对地下水影响的污染源有：车间(含危废库)、仓库等单元，主要污染物为各类原辅材料(有机溶剂)、废液及固体废物。
2、地下水污染途径
项目可能对地下水造成污染的途径主要有：各种原辅材料堆放场所，液态或半固态固废堆放场所以及转运过程的跑、冒、滴、漏产生的液体下渗对地下水造成的污染。
6.4.7 地下水水影响预测分析
1、正常工况
本项目生产线以及危废暂存库、应急池、危化品库等功能单元将按照相关要求进行规范防渗处理。因此，正常状况下不会发生废水渗漏，根据导则要求可不进行正常状况下的预测。
2、非正常工况
结合导则对情景设置的要求，本次评价针对非正常状况下危化品仓库原料暂存区发生泄漏，导致污染物进入包气带并最终到达浅层地下水，因此本次评价对非正常状况下危化品仓库发生泄漏污染地下水的典型情景作定量分析和预测评价。
(1) 预测范围
依据导则要求，在划定评价区范围时已将评价范围考虑成一个较为独立的单元，故预测范围与评价范围一致。
(2) 预测因子
本次评价选择《地下水质量标准》（GB14848-2017）中现有环境质量标准，预测因子为甲苯及耗氧量。
(3) 预测时段
本次评价预测时段选取发生泄漏，污染发生后的第100d、1000d。
(4) 预测方法
本次评价采用解析法。
(5) 预测模型概化
①模型选取
根据前述分析，本次评价从最不利情况考虑，选取甲苯原料暂存桶发生泄漏的情景下进行预测。假设非正常状况下甲苯原料暂存桶破裂发生泄漏，进入地下水。泄漏后不久采取应急响应，截断污染物下渗，将污染情景概化为一维稳定流动一维水动力弥散问题，污染源为瞬时泄漏，本情景适合导则推荐解析法中的D.1.2.1.1一维无限长多孔介质柱体示踪剂瞬时注入模型，当取平行地下水流动的方向为x轴正方向时，污染物浓度分布模型如下。
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式中：x—距注入点的距离，m；
t—时间，d；
C(x，t)—t时刻点x处的示踪剂浓度，mg/L；
m—注入的示踪剂质量，kg;
u—水流速度，m/d；
DL—纵向弥散系数，m2/d；
ne—有效孔隙度，无量纲；
②参数选取
经查阅区域岩土工程勘查报告，本项目所在区域底层中，上部主要为素填土、粉质粘土层，中部为淤泥质粉质粘土、砂质粘土，下部为粉质粘土。参照HJ610-2016 附录B，渗透系数取0.5m/d，结合勘察实验成果中的水位信息和有效孔隙度等，采用达西定律计算得到地下水流速，并参考类似地质条件下的弥散系数等相关经验数据，作为本次地下水影响预测的计算参数，具体如下。
表6-34   地下水预测参数一览表
	DL
	k
	i
	n
	u

	0.01m2/d
	0.5m/d
	0.01
	0.48
	0.01m/d


③预测源强
根据本次预测情形，泄漏点位于危化品仓库，泄漏物料为甲苯，包装规格为250kg/桶，此次泄漏量按照包装桶全破裂计算，因危化品仓库已按照重点防渗区进行防渗，故对下渗物料有阻隔作用，入渗量按照泄漏量的1%计算，则甲苯渗漏量约为2.5kg。
基于甲苯完全氧化的化学反应式，通过摩尔质量比例计算理论COD浓度，甲苯于废水中折算为COD的理论浓度约为1:3.13，故CODMn渗漏量约为7.825kg。
④预测结果
非正常工况预测历时选取100d、1000d，预测结果如下。
表6-35   泄漏不同时间地下水CODMn、甲苯影响预测结果
	天数

距离m
	甲苯(mg/L)
	CODMn(mg/L)

	
	100天
	1000天
	100天
	1000天

	0
	1.14E+01
	3.81E-01
	3.58E+01
	1.19E+00

	5
	2.69E-01
	2.49E+00
	8.42E-01
	7.78E+00

	10
	2.36E-08
	4.65E+00
	7.38E-08
	1.45E+01

	15
	7.70E-21
	2.49E+00
	2.41E-20
	7.78E+00

	20
	9.38E-39
	3.81E-01
	2.93E-38
	1.19E+00

	25
	0.00E+00
	1.68E-02
	0.00E+00
	5.24E-02

	30
	0.00E+00
	2.11E-04
	0.00E+00
	6.60E-04

	35
	0.00E+00
	7.61E-07
	0.00E+00
	2.38E-06

	40
	0.00E+00
	7.86E-10
	0.00E+00
	2.46E-09

	45
	0.00E+00
	2.33E-13
	0.00E+00
	7.28E-13

	50
	0.00E+00
	1.97E-17
	0.00E+00
	6.18E-17

	55
	0.00E+00
	4.80E-22
	0.00E+00
	1.50E-21

	60
	0.00E+00
	3.34E-27
	0.00E+00
	1.05E-26

	65
	0.00E+00
	6.66E-33
	0.00E+00
	2.09E-32

	70
	0.00E+00
	3.81E-39
	0.00E+00
	1.19E-38

	75
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.40E-45

	80
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	85
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	90
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	95
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	100
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
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图6-5   泄漏后下游地下水中污染物浓度分布图
由上表可知，100天时，甲苯预测的最大值为14.69244mg/l，预测超标距离最远为4m；影响距离最远为7m，1000天时，甲苯预测的最大值为4.646157mg/l，预测超标距离最远为18m；影响距离最远为28m；100天时，CODMn预测的最大值为45.98733mg/l，预测超标距离最远为4m；影响距离最远为5m，1000天时，CODMn预测的最大值为14.54247mg/l，预测超标距离最远为17m；影响距离最远为24m。
本项目建成后如发生废液下渗事故且未采取及时有效地措施，将导致较大范围地下水环境受到影响。因此，建设单位应做好生产车间、管道沟、墙裙、原材料仓库等的防渗、防腐措施日常管理工作，针对破损地面，应及时发现，及时采取补救措施，避免污染物渗入地下。
[bookmark: _Toc12042][bookmark: _Toc19664]6.5 声环境影响预测与评价
6.5.1 噪声源强分析
项目噪声主要来自于生产设备和各类风机等设备的运行噪声，除废气治理设施风机外，其他主要设备均为厂房内，噪声强调查清单具体如下。

表6-36   本项目噪声源调查清单(室内声源)
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	
	声压级/距声源距离/(dB(A)/m)
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	涂层分切车间一
	表处线
	组合件
	75/1
	隔声罩减震基础、厂房隔声等
	3.5
	74.8
	1.2-4.5
	18.9
	53.4
	28.5
	14.9
	69
	64
	67
	66
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	48
	43
	46
	45
	1

	2
	涂层分切车间二
	上料
	/
	80/1
	
	5.4
	73.6
	1.2
	16.8
	53
	28.5
	13.8
	72
	62
	70
	73
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	51
	41
	49
	52
	1

	3
	
	涂层
	8m/min
	75/1
	
	66.1
	62.7
	1.2
	17.3
	40.3
	15.5
	26.2
	64
	60
	65
	64
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	43
	39
	44
	43
	1

	4
	
	烘干
	/
	85/1
	
	12.3
	69.8
	4.5
	10.5
	56.9
	36.2
	11.4
	71
	64
	70
	72
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	50
	43
	49
	51
	1

	5
	
	表面处理
	/
	75/1
	
	11.6
	70.4
	1.2
	10.8
	56.9
	35.9
	10.7
	67
	62
	66
	64
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	46
	41
	45
	43
	1

	6
	
	空压机1
	/
	90/1
	
	112.4
	2.5
	1.2
	4.2
	15.4
	124.4
	84.6
	68
	72
	71
	69
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	47
	51
	50
	48
	1

	7
	
	空压机2
	/
	90/1
	
	3.4
	2.5
	1.2
	123.4
	2.5
	2.5
	86.4
	69
	73
	72
	70
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	47
	52
	51
	49
	1

	8
	浆料制备间
	研磨机
	1.2t/h
	75/1
	
	10.7
	71
	1.2
	11.1
	56.9
	35.5
	10
	66
	61
	64
	63
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	45
	40
	43
	42
	1

	9
	
	搅拌机
	30T
	75/1
	
	9.8
	71.5
	1.2
	11.5
	56.8
	35.1
	9.5
	67
	64
	65
	65
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	46
	43
	44
	44
	1

	10
	
	分散机
	国产
	75/1
	
	6.8
	63.3
	1.2
	3.6
	48.4
	28.2
	18
	63
	62
	62
	62
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	42
	41
	41
	41
	1

	11
	锅炉房
	冷水机组
	COP
	75/1
	
	93.9
	42.8
	1.2
	32.2
	18.7
	13.2
	6.6
	68
	68
	68
	68
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	47
	47
	47
	47
	1

	12
	
	冷冻水泵1
	1450r/min
	85/1
	
	94.9
	59.4
	1.2
	23.4
	5
	22.3
	20.5
	75
	75
	75
	75
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	54
	54
	54
	54
	1

	13
	
	冷却水泵2
	1450r/min
	85/1
	
	86.9
	39.5
	1.2
	39.9
	18
	5.5
	7.2
	68
	68
	68
	68
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	47
	47
	47
	47
	1


表6-37   本项目噪声源调查清单(室外声源)
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声压级
	距声源
	
	

	
	
	
	
	
	
	/dB(A)
	距离/m
	
	

	1
	风机1
	7500m3/h
	27.6
	95.9
	1.2
	85
	1
	减震、隔声
	昼、夜

	2
	风机2
	36000m3/h
	15.3
	86.4
	1.2
	85
	1
	
	

	3
	风机3
	70000m3/h
	14.5
	146.1
	1.2
	85
	1
	
	

	4
	风机4
	65000m3/h
	48.9
	143.5
	1.2
	85
	1
	
	

	5
	风机5
	36000m3/h
	123.1
	204.4
	1.2
	85
	1
	
	

	6
	冷却水塔1
	200t/h
	60.5
	14.5
	1.2
	95
	1
	
	

	7
	冷却水塔2
	200t/h
	55.4
	351.1
	1.2
	95
	1
	
	

	注：以厂界西南角为坐标原点。


表6-38   现有项目噪声源调查清单(室内声源)
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	
	声压级/距声源距离/(dB(A)/m)
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	涂层车间
	上料
	/
	80/1
	隔声罩减震基础、厂房隔声等
	5.4
	102.4
	1.2-4.5
	34.6
	5.6
	5.4
	20.4
	70
	63
	65
	66
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	44
	39
	42
	41
	1

	2
	
	涂层
	8m/min
	75/1
	
	6.5
	98.5
	1.2-4.5
	33.5
	9.5
	6.5
	70.1
	64
	63
	64
	64
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	39
	38
	39
	39
	1

	3
	
	烘干
	/
	85/1
	
	5.4
	70.1
	1.2-4.5
	34.6
	37.9
	5.4
	98.5
	71
	66
	69
	68
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	46
	41
	44
	43
	1

	9
	
	表处线
	组合件
	75/1
	
	4.9
	20.4
	1.2-4.5
	35.1
	87.6
	4.9
	102.4
	62
	62
	64
	68
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	41
	41
	43
	47
	1

	10
	
	空压机
	/
	90/1
	
	3.3
	17.1
	1.2
	34.6
	35.9
	15.4
	98.5
	70
	69
	72
	72
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	49
	48
	51
	51
	1

	11
	涂层分切车间一
	上料
	/
	80/1
	
	2.4
	102.4
	1.2-4.5
	21.6
	24.5
	2.4
	24.5
	67
	68
	69
	68
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	46
	47
	48
	47
	1

	12
	
	涂层
	8m/min
	75/1
	
	2.5
	70.9
	1.2-4.5
	21.5
	30.1
	2.5
	70.9
	64
	63
	63
	64
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	43
	42
	42
	43
	1

	13
	
	烘干
	/
	85/1
	
	2.4
	24.5
	1.2-4.5
	21.6
	80.4
	2.4
	102.4
	70
	71
	69
	68
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	49
	50
	48
	47
	1

	14
	
	空压机1
	/
	90/1
	
	4.3
	17.1
	1.2
	15.4
	11.5
	3.4
	26.9
	70
	72
	72
	71
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	49
	51
	51
	50
	1

	15
	
	空压机2
	/
	90/1
	
	34.2
	17.1
	1.2
	12.1
	10.9
	4.0
	15.4
	69
	70
	71
	70
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	48
	49
	50
	49
	1

	16
	浆料制备间
	研磨机
	1.2t/h
	75/1
	
	9.2
	51
	1.2
	9.2
	2.1
	1.4
	51
	64
	63
	66
	61
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	43
	42
	45
	40
	1

	17
	
	搅拌机
	30T
	75/1
	
	10.8
	41.5
	1.2
	10.8
	9.5
	10.5
	41.5
	63
	63
	64
	63
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	42
	42
	43
	42
	1

	18
	
	分散机
	国产
	75/1
	
	6.8
	33.3
	1.2
	6.8
	17.7
	18.7
	33.3
	64
	65
	64
	61
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	43
	44
	43
	40
	1

	19
	锅炉房
	冷水机组
	COP
	75/1
	
	43.9
	39.8
	1.2
	43.9
	10.2
	12.2
	39.8
	63
	64
	62
	64
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	42
	43
	41
	43
	1

	20
	
	冷冻水泵
	1450r/min
	85/1
	
	34.9
	59.4
	1.2
	34.9
	6.6
	7.4
	47.4
	71
	72
	69
	69
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	50
	51
	48
	48
	1

	21
	
	导热油炉
	1450r/min
	80/1
	
	36.9
	39.5
	1.2
	36.9
	11.5
	12.5
	39.5
	67
	67
	69
	67
	昼、夜
	21
	21
	21
	21
	46
	46
	48
	46
	1


表6-39   现有项目噪声源调查清单(室外声源)
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强
	削减措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声压级
	距声源
	
	

	
	
	
	
	
	
	/dB(A)
	距离/m
	
	

	1
	风机1
	7500m3/h
	37.6
	295.9
	1.2
	85
	1
	1.废气处理风机加装减震垫；
2.生产车间一和生产车间二表处房增设吸声吊顶（吸声系数＞0.7）；
3.西侧厂界空置区域设置绿化带，种植隔声乔木；
4.室外冷却水塔定期紧固泵类底座、电机底座螺栓，减少共振。
	昼、夜

	2
	风机2
	30000m3/h
	35.3
	186.4
	1.2
	85
	1
	
	

	3
	风机3
	25000m3/h
	24.5
	146.1
	1.2
	85
	1
	
	

	4
	风机4
	30000m3/h
	48.9
	143.5
	1.2
	85
	1
	
	

	5
	风机5
	35000m3/h
	23.1
	204.4
	1.2
	85
	1
	
	

	6
	冷却水塔1
	200t/h
	60.5
	149.5
	1.2
	95
	1
	
	

	注：以厂界西南角为坐标原点。
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6.5.2 声环境影响预测分析
1、预测模式
评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的噪声预测模式。具体如下：
(1) 声源描述
广义的噪声源，例如路面和铁路交通或工业区(可能包括有一些设备或设施以及在场地内的交通往来)将用一组分区表示，每一个分区有一定的声功率及指向特性，在每一个分区内以一个代表点的声音所计算的衰减用来表示这一分区的声衰减。一个线源可以分为若干线分区，一个面积源可以分为若干面积分区，而每一个分区用处于中心位置的点声源表示。
另一方面，点声源组可以用处在组的中部的等效点声源来描述，特别是声源具有：
a)有大致相同的强度和离地面高度；
b)到接收点有相同的传播条件；
c)从单一等效点声源到接收点间的距离 d超过声源的最大尺寸Hmax二倍(d＞2Hmax)。
假若距离d较小(d≤2Hmax)，或分量点声源传播条件不同时，其总声源必须分为若干分量点声源。
等效点声源声功率等于声源组内各声源声功率的和。
点声源衰减计算公式：
[image: ]
式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；
Lw——由点声源产生的声功率级，dB；
r——预测点距声源的距离，；
Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定的方向的声级的偏差程度，dB；
A——各种因素引起的衰减量(包括几何发散、大气吸收、地面效应、障碍物屏蔽、其他多方面效应引起的衰减量)，dB。
室内声源等效室外声源声功率级计算方法
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下计算公式如下：
LP2=LP1-(TL+6)
式中：TL——隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB；
按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
[image: ]
式中：Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数，R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2，a为平均吸声系数；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。
[image: ]
式中：LP1i—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数；
然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(s)处的等效声源的倍频带声功率级。
LW=LP2+10lgS
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
工业企业噪声计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为：
[image: ]
式中：
Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T—用于计算等效声级的时间，S；
N—室外声源个数；
ti—在T时间内i声源工作时间，S；
M—等效室外声源个数；
tj—在T时间内j声源工作时间，S.
2、预测结果
通过预测计算可得采取相应降噪措施后厂界噪声预测结果如下。
表6-40   本项目厂界噪声预测结果表
	预测地点
	贡献值
	背景值
	预测值

	
	昼
	夜
	昼
	夜
	昼
	夜

	N1
	厂界东
	48.4
	48.4
	/
	/
	48.4
	48.4

	N2
	厂界南
	49.2
	49.2
	/
	/
	49.2
	49.2

	N3
	厂界西
	49.7
	49.7
	/
	/
	49.7
	49.7

	N4
	厂界北
	48.9
	48.9
	/
	/
	48.9
	48.9

	N5
	凤仪景苑
	47.2
	47.2
	53
	49
	54.1
	49.4


由上表可知，正常工况下，项目厂界叠加现有项目噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008)2类标准；敏感点噪声仍可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区的标准限值。
[bookmark: _Toc15843][bookmark: _Toc679]6.6 土壤环境影响预测与评价
6.6.1 项目类别
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录A附表“A.1 土壤环境影响评价项目类别”判定，本项目产品可对照“纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造”中的“使用有机溶剂的制鞋业”类，列入 Ⅱ 类项目，全厂占地规模为小型(2.15hm2)，周边有农用地，敏感程度为敏感，综合判定项目土壤环境评价等级为二级。
6.6.2 影响类型及途径
项目的预测与评价范围与调查范围一致(占地范围外0.2km)，预测与评价时段为项目运营期。根据项目工程分析，本项目所用原辅材料及产生的污染物中不涉及持久性有机污染物，但涉及易挥发有机物，主要污染途径为废气大气沉降、地面漫流、垂直入渗等形式进入周边土壤。
项目土壤环境影响源及影响因子识别如下表所示。
表6-41   本项目土壤环境影响类型及影响途径表
	不同时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	建设期
	-
	-
	-
	-

	运营期
	√
	√
	√
	-

	服务期满后
	-
	-
	-
	-


6.6.3 影响源及影响因子
结合项目特点及污染源强核定情况，项目土壤环境影响源及影响因子识别结果参见下表。
表6-42   本项目土壤环境影响类型及影响途径表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染物指标
	特征因子
	备注

	生产车间
	各生产区
	大气沉降垂直入渗
地面漫流
	氯乙烯、HCl、油雾、VOCs、丁酮、甲苯、DMF、NMHC、邻苯二甲酸酯类、锑
	甲苯、石油烃、邻苯二甲酸酯类、锑
	正常、连续。土壤环境敏感目标为长界周围0.2km范围内敏感目标。

	废气处理
	废气处理装置
	大气沉降
	氯乙烯、HCl、油雾、VOCs、丁酮、甲苯、DMF、NMHC、邻苯二甲酸酯类、锑
	甲苯、石油烃、邻苯二甲酸酯类、锑
	正常、连续。土壤环境敏感目标为长界周围0.2km范围内敏感目标。

	仓库
	原料泄漏
	地面漫流
垂直入渗
	丁酮、甲苯、DMF、二甲酸酯类、锑油类物质等
	石油烃、邻苯二甲酸酯类、锑
	事故、间断

	
	
	
	
	
	事故、间断


6.6.4 现状调查与评价
1、调查范围
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，结合项目特性，土壤现状调查范围为项目占地范围及占地范围外0.2km范围。
2、敏感目标
据调查，项目土壤环境评价范围内的敏感目标详见2.5.2小节。
6.6.5 土地利用类型调查
根据现场勘查，结合土地利用规划可知，项目周边土地类型有建设用地、农用地等。
6.6.6 土壤类型调查
经查阅“国家土壤信息服务平台”，本项目厂址中心坐标为东经120.80°，北纬 30.31°，根据查询结果，项目所在地及周边区域土壤类型为潴育水稻土。项目区域土壤类型图见下图。
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图6-6   区域土壤类型图
6.6.7 土壤理化特性调查
根据调查范围土壤类型分布情况，选取具有代表性的土壤样品进行理化特性调查，调查结果见下表，点位情况见表5-17。
表6-43   本项目土壤理化特性调查表
	点位
	T1

	坐标
	经度
	120°41′17.582″

	
	纬度
	30°28′17.514″

	层次
	表层（0-0.2m）

	现场
记录
	颜色
	棕

	
	结构
	团块

	
	质地
	粉土

	
	砂砾含量
	10%

	
	其他异物
	无

	实验室测定
	pH值
	7.64

	
	阳离子交换量（cmol+/kg）
	15.8

	
	氧化还原电位（mV）
	262

	
	饱和导水率（mm/min）
	0.480

	
	土壤容重（g/cm³）
	1.32

	
	孔隙度%
	50.4


6.6.8 影响源调查
根据前述周边污染源调查可知，调查范围内无同类生产项目，主要影响源为来自项目周边的工业企业，详见第5.8节。
6.6.9 土壤环境影响预测与评价
项目车间、危废库等单元均按要求采取防渗措施，在正常状况下废水/废液泄漏不会进入土壤。结合项目污染特征，本项目阻燃剂成分为三氧化二锑，以颗粒物形式经袋式除尘装置处理后排放。本评价选取大气沉降途径进行预测分析，预测因子选取有土壤环境质量标准且标准值相对较低的锑计算，预测情形选取大气沉降影响。
1、大气沉降
(1) 预测内容
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录E中预测方法对拟建项目大气沉降对区域土壤环境影响进行预测，预测模型采用E.1.3推荐的公式：
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式中：ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；
IS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；
LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g，按总量的10%；
RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g，按总量的20%；
ρb——表层土壤容重，kg/m3；
A——预测评价范围，m2，按土壤环境调查范围，约1.26×105m2；
D——表层土壤深度，取0.2m；
n——持续年份，按30年。
有关参数取值见下表：
表6-44   本项目土壤预测参数选取表
	污染物
	Is
	Ls
	Rs
	ρb
	A
	D
	n

	
	g/a
	g/a
	g/a
	kg/m3
	m2
	m
	a

	锑
	19800
	1980
	3960
	1320
	126000
	0.2
	30


根据物料平衡，本项目锑元素排放量为0.0396t/a。根据前述公式及相关参数计算可得单位质量表层土壤中锑的增量为0.028mg/kg；
(2) 预测结果
结合土壤环境质量现状监测结果可知，项目周边土壤环境中锑均未检出(<1.3μg/kg)，叠加上述贡献值(0.028mg/kg)后可知单位质量土壤中锑的预测值低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类筛选值(150mg/kg)，即项目持续运行30年，对区域土壤环境质量影响较小。
2、垂直入渗及地表漫流
本项目生产车间、危废库等区域均将采取严格的防腐防渗措施，厂区道路等均进行水泥路面硬化，在正常状况下不会发生废水/废液渗漏进入土壤；若发生泄漏导致地表漫流时可通过导流和应急收容设施进行收集，一般不会出现泄漏物大面积漫流至裸露地表的情况，因此地表漫流途径对土壤环境的影响有限，环评对此不做定量预测分析，要求企业做好废水/废液泄漏事故的应对措施。
6.6.10 小结
本项目各监测点土壤监测指标均可达标，项目所在区域土壤现状环境质量良好。本项目正常排放情况下的大气沉降影响较小；事故状态下液态物料通过地面漫流、入渗的形式渗入周边土壤，可能会造成土壤环境影响。正常情况下项目泄漏事故概率较小，同时企业拟在采取相应防渗措施，总体上对区域土壤环境影响较小。
本项目占地范围内的土壤环境质量无超标点位。对土壤可能产生影响的途径为液态物料、废液通过地面漫流的形式渗入周边土壤的土壤污染途径，重点防治区域为生产车间、危废库等。以上重点污染防治区均按相应标准设计、施工并做好防渗措施，能有效降低对土壤的污染影响。
建设单位在项目运行期还应充分重视其自身环保行为，将从源头控制、过程防控和跟踪监测方面进一步加强对土壤环境的保护措施，具体如下。
源头控制：在物料输送和贮存过程中，加强跑冒滴漏管理，降低物质泄漏和污染土壤环境的隐患。
过程防控：厂区内涉及化学品区域，均设置为硬化地面或围堰；根据分区防渗原则，厂区内各生产车间、危化品仓库、危废库等通过分区防渗和严格管理，地面防渗措施满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)规定的防渗要求。
跟踪监测：企业应定期进行装置区、原料区、危废区等区域的下游动态监测，保证项目建设不对土壤和地下水造成污染。此外，企业还应加强对防渗地坪的维护，保证防渗效果。
综上，正常情况下，项目在各不同阶段对土壤环境的影响均较小，评价范围内土壤环境敏感目标各因子均能满足相应环境质量标准要求；但若发生渗漏事故，土壤环境将会局部受到较大程度污染，同时由于土壤与地下水联系紧密，土壤的污染将直接导致地下水环境被污染，因此项目建设过程中，应严格切实按照有关规范落实防渗措施，加强对防渗措施的安全防护和日常监测，避免发生废水/废液渗漏事故。
[bookmark: _Toc3835][bookmark: _Toc24431]6.7 固体废物影响预测与评价
根据工程分析可知，本次项目正常营运过程中产生的固体废物主要为：废边角料、不合格品、一般废包装材料、沾染危险化学品废包装材料、除尘器收集粉尘、废润滑油、废油桶、废滤网、滤渣、废抹布、废劳保用品、废表处剂及生活垃圾。
其中沾染危险化学品废包装材料、废润滑油、废油桶、废滤网、滤渣、废抹布、废劳保用品、废表处剂等属于危险废物。根据国家对固体废物处置减量化、资源化和无害化的技术政策，本项目拟采取以下措施：
1、危险废物
本项目产生的各类危险废物，经分类收集后定期委托有危废处置资质的单位统一处置。危废在厂内暂存期间，企业在厂区内按危废贮存要求妥善保管、封存，并做好相应场所的防渗、防漏工作。
2、一般固体废物
各类边角料中能够综合利用的可作为废品外售，由下游厂商综合利用，无法利用的进行无害化处置。
3、生活垃圾
生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。
6.7.1 固体废物贮存场所(设施)合理性分析
1、危险废物贮存场所(设施)选择可行性
企业拟在现有项目用地内新建一处30m2危废仓库，车间内适当位置设置临时的危废暂存罐/桶，将产生的危废定期集输送运至厂区危废库。
企业危废库应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求进行了设计、建设，采用封闭式库房，满足基础防渗和防风、防雨、防晒要求。
2、危险废物贮存场所(设施)能力
根据前述分析，本项目各类危废产生量55.705t/a，日均产生量约0.186t。考虑到可回收包装桶产生量较大，暂存期间按危废管理，企业拟在厂区北侧设置一座面积30m2的危废库，能够满足暂存需要。
表6-45   本项目危险废物贮存场所(设施)基本情况表
	废物名称
	危废类别
	危废代码
	位置
	占地面积
	储存方式
	贮存能力
	贮存周期

	沾染危险化学品废包装材料
	HW49
	900-041-49
	厂区北侧
	30m2
	桶装
	30t
	3个月

	废油
	HW08
	900-217-08
	
	
	桶装
	
	

	废油桶
	HW08
	900-249-08
	
	
	/
	
	

	废滤网
	HW49
	900-041-49 
	
	
	桶装
	
	

	滤渣
	HW49
	900-041-49 
	
	
	桶装
	
	

	废抹布
	HW49
	900-041-49 
	
	
	桶装
	
	

	废劳保用品
	HW49
	900-041-49 
	
	
	桶装
	
	

	废表处剂
	HW49
	900-047-49 
	
	
	桶装
	
	

	废浆料
	HW08
	900-249-08
	
	
	桶装
	
	


3、一般固废贮存场所
本项目依托现有200m2一般固废暂存场所，主要用于存放一般包装物、废边角料等一般固废，企业在生产过程中应注意对一般固废的收集和储运，做好固废的分类及暂存工作。一般固废场所参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程需满足了相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
本环评对固废暂存提出如下措施：
①危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。
②危险废物暂存库设置专职管理人员进行规范化管理。
③危险废物暂存场所（设施）设立危险固废标识牌，用于存放危险废物的容器必须与所存放的危废具有良好的相容性，危险废物暂存场所（设施）地面按照标准进行相应的防渗漏处理，避免污染土壤和地下水环境。
综上，正常情况下，固废储存场所（设施）对周边大气、地表水、地下水、土壤环境的影响均不大。
6.7.2 危险废物贮存、转移过程环境影响分析
1、污染影响途径分析
根据工程分析可知，项目危废产生点较多，在从厂区内产生工艺环节运输到贮存场所过程中以及贮存期间，仍存在散落、泄漏、挥发等情形。
危废散落、泄漏若未能及时收集处置，则有可能进入雨水系统进而污染周边地表水，或下渗进入地下污染土壤和地下水；危废挥发则会导致周边大气环境受到一定影响。
2、污染影响分析
(1) 根据企业总图布局，项目各危废产生点至危废库之间的转运均在厂区内完成，因此转运路线上不涉及环境敏感点。
(2) 根据工程分析，项目产生的危险废物既有液态也有固态，各类危险废物在产生点及时收集后，采用密封桶/袋转运至危废库；正常情况下发生危废散落、泄漏和挥发的机率不大。厂区内拟设事故应急池，一旦发生散落、泄漏及时收集、处置，能够避免污染物对周边地表水、地下水、土壤及大气环境造成污染。
(3) 危废库内按规范设置渗滤液收集沟和集液槽，库房地坪采取必要的防渗、防腐措施后，能够避免污染物污染地下水和土壤环境。
(4) 项目各类危险废物委托专业有资质单位处置，厂外运输由有资质的运输机构负责，采用封闭车辆运输，对运输沿线环境影响较小。
综上分析，针对项目各类危险废物的转移(运输)和贮存采取必要的污染防治措施后，在贮存、转移过程对外环境的污染影响能够得到较好控制，总体上影响不大。
6.7.3 危险废物委托处置的环境影响分析
企业各类危险废物拟委托有资质单位进行处置或利用。本项目实施后企业可根据实际情况就近选择有相应危废处置资质的单位。
6.7.4 小结
本项目产生的所有固废均得到有效暂存与处置。另外，企业生产过程中要重点做好厂区内固废临时贮存措施，特别是生产过程产生的危险废物，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，用专用容器存放危险废物，不得与生活垃圾混放，并置于有防渗漏、防腐蚀处理的专门堆放场所内，堆放场所要做好防风、防雨、防晒措施，防止二次污染发生；堆放场所设置警示标志，同时危险废物转移应严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）的相关规定，执行危险废物转移联单制度。综上所述，只要严格执行本次环评提出的各项固废处置措施，本项目固废均能得到有效处置，实现零排放，对环境的影响较小。
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6.8.1 风险调查
6.8.1.1 建设项目风险源调查
本项目涉及的危险物质主要有：丁酮、表处剂、DOTP、导热油、润滑油、D60溶剂油、天然气、其他助剂（主要为三氧化二锑）、危险废物等，各类化学品均采用汽车运输，除DOTP、DINP增塑剂外，其他液体化学品采用桶装，固体化学品采用袋装，贮存于化学品库，各类物质贮存量详见下文。项目生产工艺中不涉《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C表C.1中所列的危险工艺，根据各类物料MSDS其主要理化性质汇总见表4-8。
6.8.1.2 环境敏感目标调查
本项目主要环境风险为化学品的泄漏、火灾爆炸及废气超标排放等事故，当发生环境风险事故后，各类污染物可能会通过大气扩散污染周边大气环境，或通过泄漏、入渗等途径污染地表水、地下水或土壤环境。结合项目特点，风险评价范围(距厂界3km)内的保护目标见表2-28。
6.8.2 环境风险潜势初判
6.8.2.1 危险物质及工艺系统危险性(P)
1、危险物质数量与临界量比值(Q)
根据项目所用危险化学品在厂内的最大贮存量，与风险导则附录B中的临界量进行计算，项目Q值计算结果如下：
表6-46   本项目环境风险Q值计算结果
	序号
	风险物质名称
	CAS号
	临界量t
	存在量t
	Q值

	
	
	
	
	在线量
	储存量
	合计
	

	1
	甲苯
	108-88-3
	10
	0.157 
	5.049 
	5.206 
	0.521

	2
	丁酮
	78-93-3
	10
	0.508 
	18.637 
	19.145 
	1.914

	3
	乙酸乙酯
	141-78-6
	10
	0.045 
	1.457 
	1.502 
	0.150

	4
	DMF
	68-12-2
	5
	0.110 
	3.544 
	3.655 
	0.731

	5
	甲烷(天然气)
	74-82-8
	10
	0.239 
	0.000 
	0.239 
	0.024

	6
	DOTP
	/
	10
	5.307 
	787.200 
	792.507 
	79.25

	7
	DINP
	/
	10
	6.477 
	1158.000 
	1164.477 
	116.45

	8
	DOP（现有）
	/
	10
	0.380
	10.00
	10.380
	1.038

	9
	导热油
	/
	2500
	60.000 
	0.500 
	60.500 
	0.024

	10
	润滑油
	/
	2500
	0.010 
	0.100 
	0.110 
	0.00004

	11
	D60溶剂油
	/
	2500
	0.213 
	5.000 
	5.213 
	0.002

	12
	三氧化二锑
	/
	0.25
	0.200 
	3.000 
	3.200 
	12.800

	13
	危险废物
	/
	50
	0.250 
	25.000 
	25.250 
	0.505

	14
	合计
	/
	/
	/
	/
	213.409

	备注：天然气（甲烷）的密度为0.7174kg/m3，企业管道天然气量按天然气1小时用量计；参照《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》，将储存的危险废物作为环境风险物质考虑，贮存周期为1年的危险废物最大存在量按其年产生量考虑，贮存周期少于1年的危险废物最大存在量按危废仓库最大贮存规模考虑。DOTP、DINP类增塑剂参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中邻苯二甲酸二辛脂物质，临界量按照10t计算。


由上计算可知，项目Q值为Q≥100。
2、行业及工艺(M)
分析项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。
表6-47   行业及生产工艺M判定结果一览表
	行业
	评估依据
	分值

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化)工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采(含净化)，气库(不含加气站的气库)，油库(不含加气站的油库)、油气管线(不含城市天然气管线)
	10

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5

	a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力(P)≥10.0 MPa；
b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，行业及生产工艺M划分为：(1)M＞20；(20)10＜M≤20；(3)5＜M≤10；(4)M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。
对照《重点监管的危险化工工艺目录》(2013年完整版)，本项目产品生产不涉及到高温、高压生产过程，M得分5分，本项目行业及生产工艺M值对应等级为M4。具体M值确定见下表。
表6-48   本项目M值确定表
	序号
	工艺单元名称
	M分值

	1
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5

	项目M值∑
	5


3、危险物质及工艺系统危险性(P)分级
根据危险物质数量与临界量比值Q值和行业及生产工艺M值，对照附录C中表C.2可知，本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P3。具体判定结果见下表。
表6-49   本项目P值确定表
	危险物质数量与临界量的比值Q
	行业及生产工艺

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


6.8.2.2 环境敏感程度(E)
1、大气环境
项目周边500m范围人口数（含周边企业职工）约为1340人，大于1000人，周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数约为37124人，大于1万小于5万人。项目大气环境属于高度敏感区(E1)。
2、地表水环境
本项目周边地表水麻泾港水域环境功能为Ⅲ类，地表水功能敏感性为较敏感(F2)；附近水体下游10km范围不涉各类保护区，环境敏感目标分级为S3。因此，地表水环境敏感程度为中度敏感区(E2)。
3、地下水环境
项目周边不涉及集中式饮用水水源准保护区、集中式饮用水水源准保护区以外等敏感点，地下水功能敏感性属不敏感(G3)；根据区域水文地质资料，项目拟建地包气带防污性能分级为D2。因此，则项目地下水环境敏感程度分级为低度敏感区(E3)。
综上，项目环境敏感性特征汇总见下表。
表6-50   本项目环境敏感特征表
	类别
	环境敏感特征

	环境空气
	厂址周边5km范围内

	
	序号
	敏感目标名称
(行政村)
	方位
	最近距离(m)
	属性
	人口数/人

	
	1
	先锋村
	北
	420
	村庄
	5100

	
	2
	新场村
	南
	1260
	村庄
	2910

	
	3
	柏士村
	西
	1290
	村庄
	4028

	
	4
	马桥集镇
	东南
	2335
	村庄
	3500

	
	5
	马桥村
	东
	2450
	村庄
	3236

	
	6
	正阳村
	南
	1300
	村庄
	2237

	
	7
	新塘村
	东南
	3130
	村庄
	3273

	
	8
	永胜村
	西南
	4490
	村庄
	2206

	
	9
	东长村
	北
	3470
	村庄
	8954

	
	10
	双合村
	东北
	4100
	村庄
	1680

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	1340

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	37124

	
	大气环境敏感程度E值
	E1

	地表水
	受纳水体

	
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24 h内流经范围/km

	
	1
	麻泾港
	Ⅲ类水功能区
	--

	
	内陆水体排放点下游10 km范围内敏感目标

	
	序号
	敏感目标名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与排放点距离/m

	
	1
	--
	--
	--
	--

	
	地表水环境敏感程度E值
	E2

	地下水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游厂界距离/m

	
	1
	无敏感区
	G3
	Ⅲ类
	D2
	--

	
	地下水环境敏感程度E值
	E3


6.8.2.3 环境风险潜势划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)划分依据，各环境要素风险潜势划分结果见下表。

表6-51   本项目环境风险潜势确定表
	类别
	环境敏感程度E
	危险物质及工艺系统危害性P

	
	
	极高危害P1
	高度危害P2
	中度危害P3
	轻度危害P4

	环境空气
	环境高度敏感区E1
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	环境中度敏感区E2
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	
	环境轻度敏感区E3
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	地表水
	环境高度敏感区E1
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	环境中度敏感区E2
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	
	环境轻度敏感区E3
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	地下水
	环境高度敏感区E1
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	环境中度敏感区E2
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	
	环境轻度敏感区E3
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ


由上可知，项目大气环境风险潜势为Ⅲ级，地表水环境风险潜势为Ⅲ，地下水环境风险潜势为Ⅱ。根据导则第6.4节规定，风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值；因此，项目风险潜势综合等级为Ⅲ级，风险评价等级为二级。
评价工作内容如下：
1、大气：选取最不利气象条件，给出风险事故情形下危险物质释放可能造成的大气环境影响范围与程度。
2、地表水：选取适当数值方法预测地表水环境风险，给出风险事故情形下可能造成的影响范围与程度。
3、地下水：根据HJ610及第6.4节影响预测结果进行分析说明(详见第6.4节)。
4、明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。
5、针对企业现有环境风险防范措施进行有效性评价。
6.8.3 环境风险识别
6.8.3.1 物质危险性识别
项目所涉及的主要危险化学品原料为甲苯、丁酮、表处剂、DOTP、润滑油、D60溶剂油、天然气、阻燃剂（主要为三氧化二锑）等，同时还将产生一定数量的危险废物，本项目涉及的物质危险性识别结果见下表。
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表6-52   主要危险物质危险性识别一览表
	序号
	名称
	性状
	闪点
	沸点
	爆炸极限
	LD50
	危险特性
	健康危害

	
	
	
	℃
	℃
	V%
	mg/kg
	
	

	1
	甲苯
	无色透明液体，有苯样气味
	4
	110.6
	1.27-7.0
	5000(大鼠经口)
	第3.2类中闪点易燃液体。该物质对环境有危害，但生物富集量不多。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂能发生强烈反应；流速过快，容易产生和积聚静电；其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
	对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短时间内吸入较高浓度可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合征，肝肿大。皮肤干燥、皲裂、皮炎。

	2
	丁酮
	无色透明液体，有类似丙酮的刺激性气味
	-9
	79.6
	1.7-11.4
	3400(大鼠经口)
	第 3.2 类中闪点易燃液体。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂能发生强烈反应；其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
	对眼、鼻、喉、粘膜有刺激性，高浓度吸入可引起恶心、呕吐、头痛、头晕、嗜睡、共济失调等；长期接触可致皮炎，对肝、肾有一定损害，反复接触可造成角膜混浊、继发性贫血等。

	3
	醋酸丁酯
	无色透明液体，有水果香
	27
	126.1
	1.4-7.5
	14130(大鼠经口)
	第3.2 类中闪点易燃液体。易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂能发生强烈反应；其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
	对眼及上呼吸道均有强烈的刺激作用，有麻痹作用；吸入高浓度会出现流泪、咽痛、咳嗽、胸闷、气短等，严重者出现心血管和神经系统症状。可引起结膜炎、角膜炎，角膜上皮有空泡形成，皮肤接触可引起皮肤干燥。

	4
	醋酸乙酯
	无色透明液体，有芳香气味
	-4
	77.1
	2.0-11.5
	5620(大鼠经口)
	第 3.2 类中闪点易燃液体。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂接触发生猛烈反应；其蒸气比空气重，能在较低处扩散至远处，遇火源会着火回燃。
	对眼、鼻、咽喉有刺激作用，高浓度吸入可引起麻醉作用，出现头痛、头晕、恶心、呕吐、倦睡、昏迷等；长期接触可致皮肤干燥、皲裂、皮炎，反复接触可能影响肝、肾等器官功能。

	5
	DMF
	无色透明液体，有轻微氨味
	58
	152.8
	2.2-15.2
	2800(大鼠经口)
	第 3.3 类高闪点易燃液体。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂能发生强烈反应；若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
	对眼、皮肤、粘膜有刺激性，高浓度吸入可引起头痛、恶心、呕吐、腹痛、抽搐等，严重者可出现肝肾功能损害、昏迷；长期接触可致皮肤干燥、皲裂，反复或大量接触可能造成肝、肾、胃等器官慢性损伤。

	6
	DOTP
	无色透明油状液体，无臭
	210
	400
	/
	＞10000(大鼠经口)
	第 9 类杂项危险物质，可燃液体（高闪点）；遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险；燃烧时会产生有害烟雾。
	对皮肤、眼睛有轻微刺激性，一般接触下毒性较低；长期或反复接触可能引起皮肤干燥、皲裂；高浓度吸入其蒸气可能引起头痛、头晕、乏力等不适，目前未见急性中毒的严重病例报告。

	7
	DINP
	无色或淡黄色透明油状液体，微具气味
	216
	405
	/
	＞10000(大鼠经口)
	第 9 类杂项危险物质，可燃液体（高闪点）；遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险；燃烧时会产生有害烟雾。
	对皮肤、眼睛有轻微刺激性，短期接触一般无明显中毒症状；长期或反复接触可能导致皮肤干燥、皲裂；作为邻苯二甲酸酯类增塑剂，具有潜在内分泌干扰风险，长期大量暴露可能影响生殖系统健康。

	8
	CO
	无色、无味、无臭的气体
	/
	-191.5
	12.5-74.2
	206（大鼠吸入，4h）
	易燃气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂、碱金属、碱土金属等接触会发生剧烈反应
	剧毒，经呼吸道吸入后与血红蛋白结合，形成碳氧血红蛋白，使血红蛋白丧失携氧能力，造成组织缺氧。轻度中毒出现头痛、头晕、恶心、呕吐、乏力等；中度中毒出现胸闷、心悸、呼吸困难、意识模糊；重度中毒可致昏迷、抽搐、呼吸衰竭，甚至死亡；长期反复接触可引起神经衰弱综合征，对心血管系统造成损害

	9
	D60溶剂油
	无色透明液体，几乎无臭，流动性好
	≥60
	180-230
	1.2~6.0
	＞5000（大鼠经口）
	第 33 类高闪点易燃液体。蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃烧爆炸；其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃；化学性质稳定，常温下不与酸、碱反应。
	低毒性，对皮肤、黏膜刺激性较弱；长期或反复接触可能引起皮肤干燥、脱脂；吸入高浓度蒸气可能出现头晕、乏力等轻微中枢神经抑制症状，脱离接触后可恢复；低芳烃特性降低了致癌风险，符合环保标准。
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6.8.3.2 生产系统危险性识别
根据项目总图布局情况分析，本项目涉及共2座生产厂房，新建一处危废库、一处浆料制备间，结合项目工艺流程分析，项目各危险单元潜在的风险源、存在条件和事故触发因素如下。
表6-53   生产系统危险性识别
	序号
	危险物质分布
	危险物质

	一
	生产装置

	1
	生产车间二
	1#线表处工序
	甲苯、丁酮、表处剂等

	2
	生产车间三
	7#线涂层+表处工序
	DOTP、甲苯、丁酮、表处剂等

	3
	
	6#线涂层工序
	DOTP、DINP、三氧化二锑等

	4
	浆料制备间
	搅拌研磨装置
	DOTP、DINP、三氧化二锑等

	二
	储运设施

	1
	化工料仓库
	D60溶剂油等

	2
	储罐区
	DOTP、DINP

	3
	危化品库
	甲苯、丁酮、表处剂等

	三
	管线工程

	1
	生产车间二
	甲苯、丁酮、表处剂等

	2
	生产车间三
	DOTP、甲苯、丁酮、表处剂、三氧化二锑等

	3
	浆料制备间
	DOTP、DINP、三氧化二锑等

	四
	环保工程

	1
	危废仓库
	危险废物

	2
	废气处理
	天然气、甲苯、丁酮、DMF等


本项目厂区危险单元分布图见下图。
[image: ]
图6-7   全厂主要危险单元分布图
6.8.3.3 环境风险类型及危害
项目环境风险类型包括废气超标排放、危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放等，以下从不同过程对风险事故类型进行分析。
1、生产过程环境风险
(1) 大气污染事故风险
物料在生产使用过程中因设备泄漏或操作不当等原因容易造成泄漏，另外废气收集处理设备故障(如系统失灵或停电事故、处理效率下降)也会造成大量非正常排放，有害气体大量散发将造成较为明显的大气污染。
项目所用的丁酮、DMF等若发生泄漏事故导致丁酮、DMF等废气排放，会对周边大气环境造成一定影响；部分化学品具有可燃性，一旦车间内浓度达到燃烧和爆炸极限，遇明火可造成燃烧甚至爆炸事故，从而可能对周边生产设施造成破坏性影响，并造成二次污染事件。
(2) 表面处理剂溶液配置、使用过程风险事故
本项目实际操作过程中均会根据当天生产需要现配现用，一般不会出现表面处理剂溶液剩余并搁置的情况，因此该过程发生风险事故的概率较低。
厂区做好相应的应急收集、处置措施后，一旦发现有超标现象，把超标废水导入应急池以待进一步处理。一般此类事故可以避免。
同时，项目废水若收集不当，则可能导致下渗，对土壤及地下水环境产生影响。企业做好废水的收集工作，对可能导致下渗的场地进行防渗、防腐硬化处理，则该类事故可以避免。
2、储存过程环境风险
(1) 大气污染事故风险
大气污染事故主要是物料在储运过程的泄漏。项目各类危化品均采用汽车运输。运输过程有发生交通事故的可能，如撞车、侧翻等，一旦发生此类事故，有可能导致包装物破损，发生物料泄漏事故。厂内储存过程中，由于设备开裂、阀门故障、管道破损、操作不当等原因，有可能导致物料泄漏。包装桶在存放过程有可能因意外而侧翻或破损，或温差过大造成盖子顶开，也可能发生泄漏。
一旦发生泄漏，挥发性物料产生的废气易造成大气污染。同时，项目所采用的有机物料有可燃性，一旦泄漏如不及时处理，遇到明火会造成燃烧甚至爆炸事故，从而可能对周边生产设施造成破坏性影响，并造成二次污染事件。
(2) 水污染事故风险
运输过程如发生泄漏，则泄漏物料有可能进入水体，从而污染地表水、地下水及土壤环境。厂内储存过程如发生泄漏，则泄漏物料会进入事故应急池。本项目在设置应急池的情况下，泄漏可以得到有效控制，不会发生较大的影响。
3、废气处理设施环境风险辨识
另高压静电装置收集风管如长期未检查清理，极易造成高压静电装置风管处油污堆积，高温油烟废气极易点燃堆积的油雾引发高压静电装置火灾，若生产设备与收集风管处未安装防火阀，若高压静电装置起火，因烟囱效应会迅速引发生产设备火灾，反之亦然。可能对周边生产设施造成破坏性影响，并造成二次污染事件。
RTO装置使用天然气为燃料，若在密闭空间或通风不良的环境，一旦发生燃气泄漏，达到一定程度后会引起火灾爆炸的风险；进入RTO装置废气中含有丁酮，丁酮易燃，若出现泄漏，达到爆炸极限会发生爆炸事故。可能对周边生产设施造成破坏性影响，并造成二次污染事件。
4、伴生/次生环境风险辨识
最危险的伴生/次生污染事故为泄漏导致爆炸，且由于爆炸事故对临近的设施造成连锁爆炸破坏，此类事故需要根据安全评价结果确保消防距离达标。
6.8.3.4 风险识别结果
根据上述分析，项目风险识别结果汇总见下表。
表6-54   项目环境风险识别表
	危险单元
	潜在风险源
	主要风险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的敏感目标

	单元
	生产线
	
	
	
	
	

	生产车间二
	1#线表处工序
	原材料使用
	甲苯、丁酮、表处剂等
	泄漏/火灾 爆炸
	进入地表水 /次生污染
	火灾爆炸等次生污染或废气超标排放事故主要会影响附近的凤仪景苑、下风向敏感点等；废液泄漏事故可能会影响附近的地表水体或入渗对土壤地下水造成污染

	生产车间三
	7#线涂层+表处工序
	原材料使用
	DOTP、甲苯、丁酮、表处剂等
	泄漏/火灾 爆炸
	进入地表水 /次生污染
	

	
	6#线涂层工序
	原材料使用
	DOTP、DINP、三氧化二锑等
	泄漏/火灾 爆炸
	进入地表水 /次生污染
	

	浆料制备间
	搅拌研磨装置
	原材料使用
	DOTP、DINP、三氧化二锑等
	泄漏/火灾 爆炸
	进入地表水 /次生污染
	

	储罐区
	原料储存
	DOTP、DINP
	泄漏/火灾 爆炸
	进入地表水 /次生污染
	

	危化品库
	危化品库
	原料储存
	甲苯、丁酮、表处剂等
	泄漏/火灾 爆炸
	进入地表水 /次生污染
	

	化工料仓库
	化工料仓库
	原料储存
	D60溶剂油等
	泄漏/火灾 爆炸
	进入地表水 /次生污染
	

	废气处理
	袋式除尘
	颗粒物
	超标排放
	进入大气环境
	

	
	冷凝+高压静电+除臭装置
	油雾、氯化氢、氯乙烯等
	
	
	

	
	RTO
	甲苯、丁酮、DMF、NMHC等
	
	
	


6.8.4 风险事故情形分析
6.8.4.1 风险事故情形设定
由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，本次评价在环境风险识别的基础上对事故情形进行筛选，确定最大可信事故并作为事故情形。
最大可信事故是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。一般而言，发生频率小于10-6/a的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。
参考导则附录E并根据同类企业的事故发生类型分析，该类企业中的最大可信事故为火灾爆炸导致的次生环境污染事故。
6.8.4.2 源项分析
(1) 大气污染事故源项
由于本项目使用较多的化学品，其中表处剂G-74468中含有10%-20%的DMF，根据查阅相关资料，DMF在不完全燃烧/分解时会产生有毒、有刺激性的二甲胺，本次评价假设危化品库表处剂G-74468（贮存量2t）包装桶泄露，泄漏量按照2t计算，发生火灾事故，则参与燃烧的DMF为0.4t，火灾历时3h，根据质量守恒原理1kgDMF不完全燃烧/分解产生二甲胺0.52kg，则该事故情形下，二甲胺的排放速率为1.16kg/min。具体源强见下表。
表6-55   本项目大气风险事故源强计算结果一览表
	风险事故情形描述
	危险单元
	危险物质
	影响途径
	排放速率/(kg/min)
	释放或泄漏时间/min
	最大释放或泄漏量/kg

	表处剂泄露引发火灾事故
	危化品库
	二甲胺
	DMF泄漏后火灾事故
	1.16
	180
	208


(2) 地表水污染事故源项
项目DOTP溶剂用量较大，采用储罐贮存，假设DOTP储罐发生泄漏，泄漏物料进入雨水管网并排入附近地表水体麻泾港，泄漏孔径取1cm2，根据风险导则附录F.1有关公式计算，泄漏速率为0.313kg/s，泄漏时间取30min，则泄漏量为563.4kg，其COD当量为1.2g/g。
6.8.5 风险预测及评价
6.8.5.1 有毒有害物质在大气中的扩散
1、预测模型及参数
根据导则附录G推荐的理查德森数计算公式计算，在风险设定条件下二甲胺的Ri大于等于1/6，属重质气体，采用SLAB模型进行风险预测。
预测气象采用最不利气象条件，即：F类稳定度、1.5m/s风速、大气环境温度25℃、相对湿度50%、全年主导风向SE。大气毒性终点浓度及模型参数具体如下。
表6-56   大气毒性终点浓度
	污染物
	大气毒性终点浓度(mg/m3)

	
	1级
	2级

	二甲胺
	460
	120


表6-57   大气预测模型主要参数表
	参数类型
	选项
	参数

	事故基本情况
	事故源经度/(°)
	120°41′29.74″

	
	事故源纬度/(°)
	30°28′18.03″

	
	事故源类型
	DMF火灾伴生二甲胺泄漏至大气

	气象参数
	气象条件类型
	最不利气象
	最常见气象

	
	风速/(m/s)
	1.5
	/

	
	环境温度(℃)
	25
	/

	
	相对湿度/%
	50
	/

	
	稳定度
	F
	/

	其他参数
	地表粗糙度/m
	0.03

	
	事故考虑地形
	不考虑

	
	地形数据精度/m
	/


2、预测结果
经预测计算，下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度及达到不同毒性终点浓度的最大影响范围如下。
表6-58   下风向不同距离二甲胺的最大浓度及达到不同毒性终点浓度的最大影响范围
	下风向距离m
	最大浓度及出现时间

	
	最不利气象条件下

	
	出现时间min
	最大浓度mg/m3

	10
	90.12 
	270.56 

	60
	90.74 
	468.43 

	110
	91.36 
	323.84 

	160
	91.97 
	224.79 

	210
	92.59 
	166.64 

	260
	93.21 
	129.47 

	310
	93.82 
	103.90 

	360
	94.44 
	85.69 

	410
	95.05 
	71.94 

	460
	95.67 
	61.47 

	510
	96.29 
	53.22 

	610
	97.52 
	41.33 

	710
	98.75 
	33.26 

	810
	99.98 
	27.46 

	910
	101.22 
	23.12 

	1010
	102.45 
	19.85 

	1210
	104.91 
	15.05 

	1310
	106.15 
	13.31 

	1410
	107.38 
	11.91 

	1510
	108.61 
	10.74 

	1610
	109.85 
	9.74 

	1710
	111.08 
	8.89 

	1810
	112.31 
	8.17 

	1910
	113.54 
	7.50 

	2010
	114.78 
	6.92 

	2110
	116.01 
	6.42 

	2210
	117.24 
	5.98 

	2310
	118.48 
	5.58 

	2410
	119.71 
	5.23 

	2510
	120.94 
	4.92 

	2610
	122.17 
	4.64 

	2710
	123.41 
	4.38 

	2810
	124.64 
	4.14 

	2910
	125.87 
	3.91 

	达到毒性浓度-1的最远距离(m)
	60

	达到毒性浓度-2的最远距离(m)
	270

	[image: ]

	[image: ]
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表6-59   各关心点二甲胺预测浓度随时间变化情况一览表
	序号
	关心点
	最大浓度
	出现时间
	超标持续时间min
	预测时刻min

	
	
	mg/m3
	min
	
	5
	25
	45
	65
	85
	105
	125
	145
	165
	185
	225
	265
	305
	360

	1
	海宁市静安小学
	23.90
	25
	/
	0.00
	23.90
	23.90
	23.90
	23.90
	23.90
	23.90
	23.90
	23.90
	23.90
	9.89
	2.74
	0.00
	0.00

	2
	马桥街道新丰幼儿园
	13.20
	25
	/
	0.00
	13.20
	13.20
	13.20
	13.20
	13.20
	13.20
	13.20
	13.20
	13.20
	6.89
	1.92
	0.00
	0.00

	3
	海宁市文苑幼儿园
	0.00
	25
	/
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	海宁市文苑小学
	0.00
	25
	/
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5
	马桥中心小学
	27.00
	25
	/
	0.00
	27.00
	27.00
	27.00
	27.00
	27.00
	27.00
	27.00
	27.00
	27.00
	10.70
	2.98
	0.00
	0.00

	6
	马桥街道中心幼儿园
	43.50
	25
	/
	0.00
	43.50
	43.50
	43.50
	43.50
	43.50
	43.50
	43.50
	43.50
	43.50
	14.90
	4.14
	1.20
	0.00

	7
	马桥街道桐溪幼儿园
	39.50
	25
	/
	0.00
	39.50
	39.50
	39.50
	39.50
	39.50
	39.50
	39.50
	39.50
	39.50
	13.90
	3.87
	0.00
	0.00

	8
	海宁康华医院
	0.00
	25
	/
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	9
	海宁市第二人民医院
	32.50
	25
	/
	0.00
	32.50
	32.50
	32.50
	32.50
	32.50
	32.50
	32.50
	32.50
	32.50
	12.20
	3.37
	0.00
	0.00

	10
	鸿翔中南鸿樾府
	0.00
	25
	/
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	11
	先锋社区
	0.00
	25
	/
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	12
	工联静悦府
	35.50
	25
	/
	0.00
	35.50
	35.50
	35.50
	35.50
	35.50
	35.50
	35.50
	35.50
	35.50
	12.90
	3.58
	0.00
	0.00

	13
	旺角未来公馆
	0.00
	25
	/
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	14
	桂语江南府
	0.00
	25
	/
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	15
	华鸿万墅
	0.00
	25
	/
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	16
	红郡府邸
	0.00
	25
	/
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	17
	吉翔翡翠园
	0.00
	25
	/
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	18
	蔚蓝名苑
	0.00
	25
	/
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	19
	中天锦宸府
	144.00
	25
	/
	144.00
	144.00
	144.00
	144.00
	144.00
	144.00
	144.00
	144.00
	144.00
	144.00
	36.60
	10.20
	2.96
	0.00

	20
	鸿翔云锦院
	22.50
	5
	/
	0.00
	22.50
	22.50
	22.50
	22.50
	22.50
	22.50
	22.50
	22.50
	22.50
	9.50
	2.64
	0.00
	0.00

	21
	鸿翔传承府
	342.00
	25
	/
	342.00
	342.00
	342.00
	342.00
	342.00
	342.00
	342.00
	342.00
	342.00
	342.00
	70.20
	19.60
	5.71
	0.00

	22
	新场花苑7区
	0.00
	5
	/
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	23
	荣盛上荣府
	0.00
	5
	/
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	24
	海利得公寓
	0.00
	5
	/
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	25
	新场花苑
	195.00
	5
	/
	195.00
	195.00
	195.00
	195.00
	195.00
	195.00
	195.00
	195.00
	195.00
	195.00
	46.10
	12.90
	3.74
	0.00

	26
	印月府
	13.60
	25
	/
	0.00
	13.60
	13.60
	13.60
	13.60
	13.60
	13.60
	13.60
	13.60
	13.60
	7.00
	1.95
	0.00
	0.00

	27
	绿城钱塘印月
	18.20
	25
	/
	0.00
	18.20
	18.20
	18.20
	18.20
	18.20
	18.20
	18.20
	18.20
	18.20
	8.32
	2.31
	0.00
	0.00

	28
	绿港嘉苑
	0.00
	25
	/
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	29
	荷叶府
	21.70
	25
	/
	0.00
	21.70
	21.70
	21.70
	21.70
	21.70
	21.70
	21.70
	21.70
	21.70
	9.27
	2.57
	0.00
	0.00

	30
	凤仪景苑
	78.80
	25
	/
	0.00
	78.80
	78.80
	78.80
	78.80
	78.80
	78.80
	78.80
	78.80
	78.80
	23.20
	6.44
	1.87
	0.00

	31
	万像格林公寓
	0.00
	25
	/
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	32
	远景国际公馆
	0.00
	25
	/
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	33
	荷韵嘉苑南区
	12.40
	25
	/
	0.00
	12.40
	12.40
	12.40
	12.40
	12.40
	12.40
	12.40
	12.40
	12.40
	6.65
	1.86
	0.00
	0.00

	34
	上峰华府
	0.00
	25
	/
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	35
	经都名庭
	0.00
	25
	/
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	36
	新家园香湖名邸
	55.20
	25
	/
	0.00
	55.20
	55.20
	55.20
	55.20
	55.20
	55.20
	55.20
	55.20
	55.20
	17.80
	4.93
	1.43
	0.00

	37
	丁家场
	0.00
	25
	/
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	38
	程家场
	5.73
	45
	/
	0.00
	0.00
	5.73
	5.73
	5.73
	5.73
	5.73
	5.73
	5.73
	5.73
	4.50
	1.31
	0.00
	0.00

	39
	蒋家堰
	48.40
	25
	/
	0.00
	48.40
	48.40
	48.40
	48.40
	48.40
	48.40
	48.40
	48.40
	48.40
	16.10
	4.48
	1.30
	0.00

	40
	木家桥
	7.01
	45
	/
	0.00
	0.00
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	7.01
	4.94
	1.41
	0.00
	0.00

	41
	横墙里
	4.79
	45
	/
	0.00
	0.00
	4.79
	4.79
	4.79
	4.79
	4.79
	4.79
	4.79
	4.79
	4.17
	1.23
	0.00
	0.00

	42
	新塘村
	11.80
	25
	/
	0.00
	11.80
	11.80
	11.80
	11.80
	11.80
	11.80
	11.80
	11.80
	11.80
	6.45
	1.81
	0.00
	0.00

	43
	马家圈
	8.90
	25
	/
	0.00
	8.90
	8.90
	8.90
	8.90
	8.90
	8.90
	8.90
	8.90
	8.90
	5.54
	1.57
	0.00
	0.00

	44
	麻泾桥
	7.22
	205
	/
	0.00
	7.21
	7.21
	7.21
	7.21
	7.21
	7.21
	7.21
	7.21
	7.21
	5.00
	1.43
	0.00
	0.00

	45
	双学村
	5.35
	45
	/
	0.00
	0.00
	5.35
	5.35
	5.35
	5.35
	5.35
	5.35
	5.35
	5.35
	4.37
	1.28
	0.00
	0.00

	46
	钱家石桥
	6.21
	45
	/
	0.00
	0.00
	6.21
	6.21
	6.21
	6.21
	6.21
	6.21
	6.21
	6.21
	4.67
	1.35
	0.00
	0.00

	47
	马家角
	5.33
	45
	/
	0.00
	0.00
	5.33
	5.33
	5.33
	5.33
	5.33
	5.33
	5.33
	5.33
	4.36
	1.28
	0.00
	0.00

	48
	小庙头
	94.00
	5
	/
	94.00
	94.00
	94.00
	94.00
	94.00
	94.00
	94.00
	94.00
	94.00
	94.00
	26.50
	7.36
	2.13
	0.00

	49
	柴家兜
	22.50
	25
	/
	0.00
	22.50
	22.50
	22.50
	22.50
	22.50
	22.50
	22.50
	22.50
	22.50
	9.50
	2.64
	0.00
	0.00

	50
	三官塘桥
	7.35
	25
	/
	0.00
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35
	5.05
	1.44
	0.00
	0.00

	51
	高地上
	295.00
	185
	/
	294.00
	294.00
	294.00
	294.00
	294.00
	294.00
	294.00
	294.00
	294.00
	295.00
	62.90
	17.60
	5.11
	0.00

	52
	应家圩里
	6.46
	45
	/
	0.00
	0.00
	6.46
	6.46
	6.46
	6.46
	6.46
	6.46
	6.46
	6.46
	4.75
	1.37
	0.00
	0.00

	53
	胡家埭
	5.39
	45
	/
	0.00
	0.00
	5.39
	5.39
	5.39
	5.39
	5.39
	5.39
	5.39
	5.39
	4.39
	1.28
	0.00
	0.00

	54
	球墩庙
	0.00
	45
	/
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
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由预测结果可知，在设定预测条件下，当危化品库表处剂泄露发生火灾事故时，DMF火灾事故伴生污染源下二甲胺风向的最大落地浓度为468.43mg/m3，距离泄漏源约60m；下风向达到二甲胺毒性浓度-1(460mg/m3)的最远距离约60m，达到毒性浓度-2(120mg/m3)的最远距离约270m。
根据预测结果分析，在设定预测条件下，凤仪景苑位于二甲胺毒性浓度-2(120mg/m3)的最远范围内。若事故期间风向变化，处于毒性终点浓度最远范围内的敏感点会受到不同程度的影响。
表6-60   大气风险评价事故源项及事故后果基础信息表
	代表性风险事故情形描述
	DMF不完全燃烧伴生污染物二甲胺

	环境风险类型
	伴生污染物二甲胺

	泄漏设备类型
	/
	操作温度/℃
	/
	操作压力MPa
	/

	泄漏危险物质
	二甲胺
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径mm
	/

	泄漏速率kg/s
	/
	泄漏时间min
	180
	泄漏量kg
	208

	泄漏高度/m
	/
	泄漏液体蒸发量kg
	/
	泄漏频率
	/

	事故后果预测

	大气
	危险
物质
	指标
	浓度值/(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	二甲胺
	大气毒性终点浓度-1
	460
	60
	90.74

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	120
	270
	90.12


6.8.5.2 有毒有害物质在地表水中的运移扩散
根据预测源项计算，假设泄漏物料全部进入地表水体，根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》(HJ 2.3-2018)附录E，选取瞬时排放源河流一维对流扩散方程浓度分布公式进行预测分析，具体计算公式如下：
[image: ]
其中t时刻距离污染源下游x=ut处的污染物浓度峰值为：
[image: ]
式中：C(x,t)——在距离排放口x处，t时刻的污染物浓度，mg/L；
x ——离排放口距离，m；
t——排放发生后的扩散历时，s；
M——污染物的瞬时排放总质量，g；
k——污染物综合衰减系数，s−1;
u——断面流速，m/s;
Ex——污染物纵向扩散系数，m2/s;
A——断面面积，m2。
有关参数选取如下：
表6-61   地表水风险事故源项参数表
	参数
	M(g，折COD)
	K(s−1)
	u(m/s)
	Ex(m2/s)
	A(m2)

	取值
	676080
	0.001
	0.5
	0.01
	5


根据上述参数，预测结果如下。
表6-62   DOTP泄漏事故COD在附近地表水中的污染物浓度分布
	出现峰值时间，s
	距泄漏源距离，m
	污染物浓度峰值，mg/L

	100
	50
	34514.05

	200
	100
	22082.66

	300
	150
	16314.6

	400
	200
	12784.32

	500
	250
	10346.49

	600
	300
	8546.199

	700
	350
	7159.294

	800
	400
	6059.611

	900
	450
	5169.387

	1000
	500
	4437.423

	1100
	550
	3828.292

	1200
	600
	3316.51

	1300
	650
	2883.174

	1400
	700
	2513.906

	1500
	750
	2197.546

	1600
	800
	1925.281

	1700
	850
	1690.052

	1800
	900
	1486.137

	1900
	950
	1308.847

	2000
	1000
	1154.307

	2100
	1050
	1019.289

	2200
	1100
	901.0858

	2300
	1150
	797.4147

	2400
	1200
	706.3389

	2500
	1250
	626.2085

	3000
	1500
	346.7217

	3500
	1750
	194.6976

	4000
	2000
	110.4632

	4500
	2250
	63.16765

	5000
	2500
	36.34685

	5900
	2950
	13.60407


由上可知，若DOTP发生泄漏事故，泄漏物料进入麻泾港，河流中COD贡献浓度在距离泄漏点下游约2.8km处可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准(20mg/L)，该断面处COD峰值浓度约为20mg/L，出现时刻为泄漏后5646s(1.57h)。超标范围内无地表水环境保护目标。
6.8.5.3 地下水环境风险分析
本项目地下水环境风险主要为储罐区、原料仓库、危废仓库和危化品库物料泄漏对地下水的影响，项目储罐区、原料仓库、危废仓库和危化品库采用防渗措施，物料泄漏后要求及时收集、处置泄漏物料，将废水/废液导入环境应急池，对地下水环境影响可以接受。
6.8.6 环境风险管理
6.8.6.1 环境风险管理目标
环境风险管理目标是采用最低合理可行原则(as low as reasonable practicable，ALARP)管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。
6.8.6.2 环境风险防范措施
为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。
1、三级防控措施建设要求
(1) 一级防控体系须建设涉水装置区围堰，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。
(2) 二级防控体系须建设应急事故水池及其配套设施(如事故导排系统)，防止较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染。
(3) 三级防控体系须建设末端事故缓冲设施及其配套设施，防控重大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染。
2、风险防范措施
(1) 大气环境风险防范措施
A、为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护；
B、要求企业委托有资质单位进行废气收集、治理、排放系统的设计、安装；
C、由于大部分废气经多级净化处理后排放，而一般情况下不可能多级装置共同失效。要求项目废气治理装置设计时需设置生产装置与废气治理装置的联控系统。生产期间废气治理装置先于生产装置启动，保证生产装置废气能够得以有效收集、治理；一旦废气收集风机发生事故或在线监测装置发现废气超标排放，装置立即自动报警，并启动应急停车程序，生产装置停止运行，对环保设施进行检修，查实事故原因做好相应记录；
D、企业应当合理规划应急疏散通道，当发生火灾爆炸以及由此引发的次生污染事故等污染较严重的风险事故时，确保厂内及周边人员尽快撤离事故点，保障人员生命安全。
(2) 废气处理设施风险防范
A、针对高压静电装置，进入高压静电装置废气要进行冷凝预处理，使其温度降低至50℃左右；经常维护高压静电装置，定期检查清理风管油污，确保风管干净无隐患；在生产设备和风管处安装防火阀，避免烟囱效应火灾；高压静电装置应严格按照相关规范进行设施实施；
B、针对RTO装置，要对废气吸入点可燃物进行浓度检测，控制废气吸入点的易燃物质浓度低于爆炸下限；当可燃物浓度超过安全浓度时，要改变工艺或设备，如补充新风或进行惰性化处理；设置在线可燃气体浓度检测报警器和新风补充设施，报警器和新风补充设施应连锁；RTO装置涉及管道天然气，燃烧器操作部位应设置可燃气浓度监测报警装置，并设置联锁。RTO装置的总图布置应参照GB50187规定执行。废气收集系统设计应符合GB50019、HJ2000和行业相关规定。RTO装置的设计、施工、运行维护应严格按照HJ1093-2020中相关要求进行实施。项目应针对RTO装置等环保设施开展安全风险评价。
(3) 废水风险防范措施
确保废水治理设施日常正常稳定运行，避免超标排放等突发环境事件的发生，必须要加强废水治理设施的维护和管理。如发现人为原因不开启废水、废气等末端治理措施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任及相应的法律责任。若末端治理措施因故不能运行或者检修，则生产必须停止。为确保处理效果，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。
(4) 事故废水风险防范措施
A、厂区应实施雨污分流制，确保清污分流。
B、设置事故废水收集(尽量采取非动力自留形式)和应急储存设施。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)以及《关于印发〈水体污染防控紧急措施设计导则〉的通知》(中国石化建标〔2006〕43号)相关要求，应急池总有效容积采用如下公式计算。
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V2=∑Q消·t消
V5=10q•f
q=qa/n
式中：
V1—收集系统范围内发生事故的物料量，m3，取储罐区最大容量储罐500m3，承装系数按照80%计，因围堰面积约为340m2，高度为1.2m，故可容纳单个储存泄漏物料量，V1按照0m3计；
V2—发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，m3；
Q消—发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区同时使用的消防设施给水量，m3/h，根据建设单位提供厂区消防设计方案，消防水量按照25L/s设置；
t消—消防设施对应的设计消防历时，h，本次按照3h计；
V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3，取0；
V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，取0；
V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；
q—降雨强度，按平均日降雨量，mm；
qa—年平均降雨量，mm，本次评价取1258mm；
n—年平均降雨日数，234天；
f—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，104m2，本次评价按照全厂计算，约为2.15×104m2。
根据厂内消防设计方案，全厂在同一时间内的火灾次数按一处计算，消防流量30L/s，持续时间1h，则厂内合计一次最大消防用水量为270m3。发生事故时可能进入该收集系统的降雨量按照公式计算约为115.59m3。
因此本项目所需事故储存设施总有效容积V总为385.59m3。本评价要求建设单位设置1座有效容积为400m3的事故应急池，本项目实施后，可以容纳全厂事故废水的收集。
C、事故应急池启用管理程序
①专人分管，定期维护、检修应急池集排系统各管道、阀门、泵的运行情况，建立台账，日常登记、备查；
②建议采取如下操作：
日常时开启雨排口的外排阀门，关闭事故应急池的阀门，清洁雨水通过雨排口排入景观水池。
发生事故时，立即关闭雨排口的外排阀门，开启事故应急池阀门，使事故废水进入事故应急池。待事故结束后，将应急池内收集的事故废水分批次排入污水处理站，处理达标后排放。
③建议企业在各应急阀门处加装自控装置，实现中控室远程操作，做到自动+手控双位操作，以提高事故处置效率。
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图6-8   事故废水收集管理示意图
D、事故应急池的其它要求
根据《水体污染防控紧急措施设计导则》，对环境突发事故废水收集系统的设计和管理也必须满足以下要求：
①企业需根据实际情况制订《污水阀的操作规程》，包括污水排放口和雨(清)水排放口的应急阀门开合，以及发生事故启动应急排污泵回收污水至污水应急池的程序等文件。以防止消防废水和事故废水进入外环境。
②事故处置过程中未受污染的排水不宜进入储存设施。
③应急池可能收集挥发性有害物质时应采取必要的防治措施，减少逸散。
④应急池非事故状态下不得占用，以保证事故期间事故废水有足够的容纳空间。
⑤自流进水的应急池内最高液位不应高于该收集系统范围内的最低地面标高，并留有适当的保护高度。
⑥当自流进入的应急池容积不能满足事故排水储存容量要求，须加压外排到其他储存设施时，用电设备的电源应满足现行国家标准《供配电系统设计规范》所规定的一级负荷供电要求。
⑦应根据防火堤等区域正常运行时污水、废水及事故时受污染排水和不受污染排水的去向，正常运行排水切换设施。
⑧应急池内部需进行防腐、防渗处理。
⑨当发生严重废水/废液泄漏事故，企业自身无法做到有效应急处置，或废水/废液进入附近水体时，应立即通知园区及当地生态环境部门，启动联动预案。
(5) 地下水风险防范措施
针对项目生产特性，地下水环境风险防范应重点采取源头控制和分区防渗措施(具体见第7章)，加强地下水环境的监控、预警。同时，生产废水管道采用架空管线或明管套明沟。加强对生产废水收集、治理系统的维护和检查，尤其是各架空管的连接处、汇水沟衬底、护边、流量计、管线，以及污水处理装置周边场地的防腐、防渗情况等。避免废水跑冒滴漏，对土壤及地下水产生污染影响。
(6) 运输过程风险防范措施
针对丁酮、甲苯、表处剂等化学品的运输过程风险防范包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范以及事故发生后的应急处理等，项目运输以汽车为主。
运输过程风险防范应从包装着手，有关包装的具体要求可以参照《危险货物分类和品名编号》(GB6944)、《危险货物包装标志》(GB190)、《危险货物运输包装通用技术条件》(GB12463)等规章制度进行，包装应严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行，并采用堆码试验、跌落试验、气密试验和气压试验等检验标准进行定期检验，运输包装件严格按规定印制提醒符号，标明危险品类别、名称及尺寸、颜色。
运输装卸过程也要严格按照国家有关规定执行，包括JT3130、JT3145、GB7258等，易燃易爆危险化学品的车辆必须办理“易燃易爆危险化学品三证”，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。危险化学品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。
每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。
(7) 贮存过程风险防范措施
贮存过程事故风险主要是因设备泄漏而造成的火灾爆炸、有毒气释放和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。
①危化品库区周围设置消防车道，装卸物料在外围进行，使运输车辆不进入贮存区域，便于管理及增加安全性。
②库区设一个危险介质浓度报警探头，并按消防要求配置消防灭火系统。
③危险化学品贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险化学品库房，露天堆放的必须符合防火防爆要求；爆炸物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品和一级易燃物品不能露天堆放。
④贮存危险化学品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。
⑤贮存的危险化学品必须没有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛炬。
⑥贮存危险化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。
⑦危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。
⑧要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》《建筑设计防火规范》《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。
⑨各类化学品不得露天贮存，贮存场地要求进行防渗处理，并做好清洗水和仓储空间废气的收集治理工作，不得随意无组织排放。
⑩桶装化学品及其使用后的空桶均不得倒放，避免物料泄漏引发事故。
(8) 环保设施安全生产
根据《关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础〔2022〕143号），企业需加强换环保设施源头管理：在立项阶段，依法依规对建设项目开展环境影响评价，不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺。
在环评技术审查等环节，必要时可邀请应急管理部门、行业专家参与科学论证。在设计阶段，企业应委托有相应资质（建设部门核发的综合、行业专项等设计资质）的设计单位对建设项目（含环保设施）进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，出具审查报告，并按审查意见进行修改完善。建设和验收阶段，施工单位应严格按照设计方案和相关施工技术标准、规范施工。建设项目竣工后，建设单位应当按照法律、法规规定的标准和程序，对环保设施进行验收，确保环保设施符合生产环境和安全生产要求，并形成书面报告。已建成的重点环保设施且未进行正规设计的，应委托有相应资质的设计单位开展设计诊断，并组织专家评审。根据诊断结果，对不符合生态环境和安全生产要求的，制定并落实整改措施，实行销号闭环管理。
要求企业把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。依法开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和联锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运行。
(9) 风险监控及应急监测系统
建议企业成立应急监测小组，建立废气、废水重点监测记录及汇报制度，确定企业废水排放口、雨水排放口、废气排放口监测频次、监测指标，做好记录，按照早发现、早报告、早处置的原则，对重点排污口进行例行监测，分析汇总数据。
应急监测小组成员定期进行应急监测演练。演练频率暂定1次/季度(若本季度有实战，则不再演习)；演练项目根据突发环境事件类型及企业监测分析能力确定，分别对水体中pH、COD、氨氮及大气特征污染物进行监测分析，确保应急小组成员熟悉并掌握监测使用的各项仪器、监测方法，以便完善应急监测仪器的各项管理制度以及应急监测工作程序，锻炼监测人员应急反应能力、现场分析能力、现场调查能力。
(10) 应急联动
由于事故触发具有不确定性，厂内环境风险防控系统应纳入园区/区域环境风险防控体系，落实风险防控设施，与园区/区域风险防控体系做好衔接。极端事故风险防控及应急处置应按分级响应要求及时启动园区/区域环境风险防范措施，与园区/区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。
6.8.7 风险应急预案
制定突发环境事件应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。
企业应根据《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）等文件的相关要求修订现有突发环境事件应急预案，完善各类应急措施、物资等，并结合实际情况，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练，发生或者可能发生突发环境事件时及时启动环境应急预案，如需进行试生产，要在项目试生产前完成评估与备案；在环境应急预案通过环境应急预案评估并由本单位主要负责人签署实施之日起20日内报所在地县级生态环境部门备案。至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。
根据《浙江锦达新材料股份有限公司突发环境事件应急预案》中调查内容，现有项目已配置环境风险应急物资具体如下。
表6-63   现有项目已配置环境风险应急物资一览表
	序号
	名称
	型号/规格
	储备数量/个
	主要功能

	1
	手电筒
	GD-25
	4
	应急救援

	2
	对讲机
	SL1M
	0
	应急通信

	3
	急救箱
	/
	2
	应急救援

	4
	吸附材料
	/
	0
	应急处理

	5
	应急处置工具箱
	/
	1
	应急处理

	6
	干粉灭火器
	MFZ/BC2
	194
	应急救援

	7
	安全警示背心
	/
	2
	安全防护

	8
	安全帽
	/
	15
	安全防护

	9
	扩音喇叭
	/
	0
	应急通信

	10
	橡胶手套
	/
	200
	安全防护

	11
	沙桶
	1T
	2
	应急处理

	12
	标识标牌
	/
	8
	安全防护

	13
	堵漏器材
	/
	1
	应急处理

	14
	防护服
	/
	5
	安全防护

	15
	防毒面罩
	/
	5
	安全防护

	16
	物料的备用暂存容器
	1000L
	2
	应急处理


6.8.8 评价结论与建议
6.8.8.1 项目危险因素
本项目涉及的危险物质主要有：甲苯、乙酸乙酯、丁酮、表处剂、DOTP、导热油、润滑油、D60溶剂油、天然气、三氧化二锑、危险废物等，各类化学品均采用汽车运输，各类化学品均采用汽车运输，液体化学品采用桶装，固体化学品采用袋装，贮存于化学品库。项目平面布局总体较为合理，生产工艺中不涉导则附录C表C.1中所列的危险工艺。
6.8.8.2 环境敏感性及事故影响
项目位于海宁市马桥镇，周边主要为工业用地及空杂地，附近地表水体主要为麻泾港等，区域大气环境、地表水环境均属于中度敏感区，地下水环境属于不敏感区。
火灾爆炸等次生污染或废气超标排放事故主要会影响附近的凤仪景苑及下风向敏感点等；废水、废液泄漏事故可能会影响附近的地表水体麻泾港等或入渗对土壤地下水造成污染；废水超标排放可能会对污水处理厂造成冲击影响。
本项目实施后，要求企业修订现有突发环境事件应急预案，并落实相关风险防范措施。
6.8.8.3 环境风险防范措施和应急预案
根据前述分析，区域环境敏感程度E2~E3级，环境敏感性相对不高，为使环境风险减小到最低限度，日常加强必须加强对各类生产设备和环保设备的管理维护，确保污染物达标排放。废气治理装置设计时需设置生产装置与废气治理装置的联控系统；废水收集采用架空管道或明沟套明管形式，雨水排放口、污水标排口等处设置应急阀门等切断系统，厂内设置事故应急池等应急收容设施，防治事故废水/废液排入地表水体；做好车间、仓库、罐区、危废暂存库、管沟等处的防腐防渗措施，防止废水/废液等对土壤和地下水造成污染。
事故发生后，根据应急指挥部的指令开展相应的应急停车、灭火及堵漏等工作，迅速切断污染源，必要时应组织周边人均有序撤离；根据污染物的扩散速度和事故发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围，根据污染物的相关监测条件，委托地方环境监测站或上级环境监测站进行监测。
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图6-9   撤离路线示意图
6.8.8.4 环境风险评价结论与建议
本项目营运过程中涉及使用的危险化学品的临时储量不大。项目风险类型为火灾、爆炸和有毒有害物质泄漏，污染物超标排放事故等。区域环境敏感性相对不高，事故发生后主要会对通过大气污染对附近1~3km范内的少数居民点等造成影响，或通过泄漏污染对麻泾港等地表水体造成影响。
企业应按有关要求修编有针对性的突发环境事件应急预案，落实各项风险防范措施，日常运营过程中加强安全管理，严格遵守各项安全操作规程和制度。
在采取相应措施后，企业发生的环境风险事故概率较小，事故后果影响有限。总体上，本项目环境风险是可防控的。
[bookmark: _Toc23841][bookmark: _Toc3215]6.9 碳排放影响评价
6.9.1 核算边界
本次核算项目地理边界位于嘉兴市海宁市马桥街道镇北路2号，本项目利用现有厂区部分预留场地新建浆料制备间、危废暂存库等，利用现有空置厂房新增生产设备。
项目边界核算范围包括本项目涉及的直接生产系统、辅助生产系统、以及直接为生产服务的附属生产系统，不包括现有项目的生产系统。其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统(厂部)和厂区内为生产服务的部门和单位(如行政办公等)。
6.9.2 本项目碳排放核算
1、核算范围
(1) 燃料燃烧排放：本项目新增天然气等燃料使用。
(2) 工业生产过程排放：本项目浆料制备过程会使用碳酸钙类原料，根据碳酸钙生成二氧化碳的原理，需要高温加热至600℃左右，本项目烘干温度未达到此条件，故本次碳排放评价不考虑工艺过程产生的二氧化碳。
(3) 二氧化碳回收利用：本项目未设置二氧化碳回收利用设施。
(4) 净购入的电力、热力产生的排放：本项目生产所购入的蒸气和电力生产环节会产生的二氧化碳排放。
(5) 输出的电力、热力：本项目不涉及电力和热力的输出。
(6) 碳排放核算范围汇总
表6-64   本项目碳排放源核算范围汇总信息表
	序号
	排放类型
	排放源
	温室气体种类
	界区
	备注

	1
	燃料燃烧排放
	RTO
	CO2
	本项目
	--

	2
	工业生产过程排放
	--
	--
	--
	不涉及

	3
	二氧化碳回收利用
	--
	--
	--
	不涉及

	4
	净购入的电力、热力产生的排放
	净购入电力、热力
	CO2
	本项目
	--

	5
	输出的电力、热力
	--
	--
	--
	不涉及


2、本项目碳排放源强核算
(1) 燃料燃烧排放核算
根据《温室气体排放核算与报告要求 第12部分：纺织服装企业》(GB/T32151.12-2018)，项目天然气燃烧时产生的碳排放量可按下式计算：
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式中：
i：化石燃料类型代号。
E燃烧：核算期消耗的化石燃料产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳(tCO2)；
ADi：核算期内消耗的第i种燃料的活动数据，单位为吉焦(GJ)；
EFi：第i种燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦(tCO2/GJ)。
其中，ADi的活动数据按照下式计算：
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式中：
ADi：核算期内消耗的第i种燃料的活动数据，单位为吉焦(GJ)；
NCVi：化石燃料品种i的低位发热量，对固体或液体燃料，单位为吉焦每吨(GJ/t)；对气体燃料，单位为吉焦每万标立方米(GJ/104Nm3)；
FCi：核算其内第i种化石燃料的净消耗量。对固体或液体燃烧，单位为吨(t)；对气体燃料，单位为万标立方米(104Nm3)。
二氧化碳排放因子EFi按照下式计算：
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式中：
EFi：第i种燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦(tCO2/GJ)；
CCi：第i种燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳每吉焦(tC/GJ)；
OFi：第i种燃料的碳氧化率，
44/12：二氧化碳与碳的相对分子质量之比。
具体参数取值见下表。
表6-65   本项目燃料燃烧排放核算参数取值表
	天然气用量
	低位发热量
	单位热值含碳量
	燃料碳氧化率

	万m3/a
	GJ/104Nm3
	tC/GJ
	%

	40
	389.31
	15.3×10-3
	99


由上表可见，本项目新增天然气用量约为40万m3/a，燃料燃烧排放的二氧化碳量为864.876t/a。
(2) 净购入电力引起的排放
项目净购入电力产生的碳排放量可按下式计算：
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式中：
E购入电：购入电力所产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；
AD购入电：核算其内购入的电量，单位为兆瓦时(MWh)；
EF电力：电力的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时(tCO2/MWh)，
根据行业核算规范，结合目前碳排放核复查工作实际，本评价EF电力应取华东区域电网平均供电CO2排放因子，即EF电力=0.7035 tCO2/MWh。
表6-66   本项目净购入的电力引起的排放计算参数表
	AD购入电
	EF电力
	E购入电

	MWh/a
	tCO2/MWh
	tCO2

	9209.9
	0.7035
	6479.165


由上表可知，本项目净购入的电力引起排放的二氧化碳量为6479.165t/a。
(3) 碳排放量汇总
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式中：
E：报告主体温室气体排放总量，单位为二氧化碳当量(tCO2e)；
E燃烧：报告主体燃料燃烧二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；
E过程：报告主体过程二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；
E废水：报告主体废水处理二氧化碳排放量，单位为二氧化碳当量(tCO2e)；
E购入电：报告主体购入的电力对应的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；
E购入热：报告主体购入的热力对应的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；
E输出电：报告主体输出的电力对应的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；
E输出热：报告主体输出的热力对应的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；
综上所述，本项目碳排放总量约为7344.040 tCO2e。
(4) 单位工业增加值碳排放
Q工增=E碳总÷G工增
式中：
Q工增—单位工业增加值碳排放，tCO2/万元；
E碳总—项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2/a；
G工增—项目满负荷运行时工业增加值，万元/a。
根据上述计算公式和参数选取，本项目单位工业增加值碳排放强度见下表。
表6-67   本项目单位工业增加值碳排放强度
	E碳总(tCO2/a)
	G工增(万元/a)
	Q工增(tCO2/万元)

	7344.040
	5915
	1.242


(5) 单位工业总产值碳排放
Q工总=E碳总÷G工总
Q工总—单位工业总产值碳排放，tCO2/万元；
E碳总—项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2/a；
G工总—项目满负荷运行时工业总产值，万元/a。
根据上述计算公式和参数选取，本项目单位工业总产值碳排放强度见下表。
表6-68   本项目单位工业总产值碳排放强度
	E碳总(tCO2/a)
	G工总(万元/a)
	Q工总(tCO2/万元)

	7344.040
	27000
	0.272


(6) 单位能耗碳排放
Q能耗=E碳总÷G能耗
Q能耗—单位能耗碳排放，tCO2/t标煤；
E碳总—项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2/a；
G能耗—项目满负荷运行时总能耗(以当量值计)，t 标煤。
根据项目节能评估报告，项目能源消耗折算标煤量为2384.89t/a。
单位能耗碳排放见下表。
表6-69   本项目单位能耗碳排放情况
	E碳总(tCO2/a)
	G能耗(t标煤)
	Q能耗(tCO2/t 标煤)

	7344.040
	2384.89
	3.079


6.9.3 企业温室气体和二氧化碳排放核算
根据分析，企业在生产过程中不会产生甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟碳化物、六氟化硫与三氟化氮等温室气体，本项目实施后企业温室气体和二氧化碳排放核算表见下表。
表6-70   企业温室气体和二氧化碳排放核算表
	序号
	核算指标
	拟实施建设项目

	
	
	产生量(t/a)
	排放量(t/a)

	1
	二氧化碳
	7344.040
	7344.040

	2
	温室气体
	0
	0


6.9.4 碳排放绩效核算
本项目碳排放绩效核算见下表。
表6-71   碳排放绩效核算表
	单位工业增加值碳排放
	单位工业总产值碳排放
	单位能耗碳排放

	t/万元
	t/万元
	t/t标煤

	1.242
	0.272
	3.079


6.9.5 碳排放评价
1、本项目碳排放绩效评价
本项目实施后，碳排放绩效评价见表6-71。
根据《浙江省建设项目碳排放评价编制指南(试行)》中“纺织业17”的单位工业增加值碳排放参考值3.46tCO2/万元。本项目单位工业增加值碳排放强度1.242tCO2/万元，单位工业增加值碳排放低于参考值。
2、对项目所在设区市碳排放强度考核的影响分析
本项目增加值碳排放对全市单位GDP碳排放影响比例按下式计算：
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式中：
α—项目增加值排放对设区市碳排放强度影响比例；
E碳总—拟建设项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2；
G项目—拟建设项目满负荷运行时年度工业增加值，万元；
Q市—设区市“十四五”末考核年碳排放强度；
目前海宁市尚未发布2025年（“十四五”末）全市单位GDP碳排放强度的最终核算数据，本评价暂时不分析。
3、对碳达峰的影响评价
碳排放量占区域达峰年年度碳排放总量比例按式：
β=(E碳总÷E市)×100%
β—碳排放量占区域达峰年年度碳排放总量比例；
E市—达峰年落实到设区市年度碳排放总量，tCO2；
E碳总—项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2。
由于目前无法获取达峰年落实到海宁市年度碳排放总量数据时，本评价暂时不核算β值。
6.9.6 碳减排措施及建议
1、积极开展源头控制
优先选择绿色节能工艺、产品和技术，降低化石燃料消费量。优化用能结构，鼓励采用天然气、生物质等低碳能源替代煤炭。鼓励重点行业从技术和设备选型、节能技术、污染物治理及碳捕捉等方面，使用大气污染物和温室气体正协同减排技术，替代或淘汰负协同减排技术，提出协同控制最优方案。
2、落实节能和提高能效技术
提高工业生产过程能源使用效率，对项目主体工程，提出降低能损，改进高能耗工艺，提高能源综合利用效率，实施碳减排工程等；对其它辅助措施，可提出采用低碳建筑等方式降低碳排放。
本项目在运营过程中应主要注重节能、加强循环利用；优先选用高效节能灯具、节能器具等节能新产品；本项目在天然气燃烧过程中，尽量提高天然气在生产工艺中的利用率、降低天然气消耗量，以达到二氧化碳的减排效果。
3、碳排放管理方面
设置能源及温室气体排放管理机构及人员等；配备能源计量/检测设备，开展碳排放监测、报告和核查工作；结合区域碳强度考核、碳市场交易、碳排放履约、排污许可与碳排放协同管理相关要求等提出管理措施，具体如下。
(1) 组织管理
建立制度：为规范企业碳管理工作，结合自身生产管理实际情况，建立碳管理制度，包括但不限于建立企业碳管理工作组织体系；明确各岗位职责及权限范围；明确战略管理、碳排放管理、碳资产管理、信息公开等具体内容；明确各事项审批流程及时限；明确管理制度的时效性。
能力培养：为确保企业碳管理工作人员具备相应能力，企业应开展以下工作：通过教育、培训、技能和经验交流，确保从事碳管理有关工作人员具备相应的能力，并保存相关记录；对与碳管理工作有重大影响的人员进行岗位专业技能培训，并保存培训记录；企业可选择外派培训、内部培训和横向交流等方式开展培训工作。
意识培养：企业应采取措施，使全体人员都意识到：实施企业碳管理工作的重要性；降低碳排放、提高碳排放绩效给企业带来的效益，以及个人工作改进能带来的碳排放绩效；偏离碳管理制度规定运行程序的潜在后果。
(2) 排放管理
监测管理：企业应根据自身的生产工艺以及国家相关部门发布的技术指南的有关要求，确保对其运行中的决定碳排放绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，关键特性至少应包括但不限于：排放源设施、各碳源流数据、具备实测条件的与排放因子相关的数据、碳排放相关数据和生产相关数据获取方式、数据的准确性。
企业应对监视和测量获取的相关数据进行分析，应开展以下工作：
a) 规范碳排放数据的整理和分析；
b) 对数据来源进行分类整理；
c) 对排放因子及相关参数的监测数据进行分类整理；
d) 对数据进行处理并进行统计分析；
e) 形成数据分析报告并存档。
报告管理：企业应基于碳排放核算的结果编写碳排放报告，并对其进行校核。核算报告编写应符合主管部门所规定的格式要求，对经过内部质量控制的核算结果进行确认形成最终企业盖章的碳排放报告，并按要求提交给主管部门1份，本企业存档1份。
企业碳排放报告存档时间宜与《企业碳排放核查工作规范》(DB50/T700)对于核查机构记录保存时间要求保持一致，不低于5年。
(3) 信息公开
企业应按照主管部门相关要求和规定，核算并上报企业碳排放情况。鼓励企业选择合适的自发性披露渠道和方式，面向社会发布企业碳排放情况。
6.9.7 小结
本项目以新增生产系统核算单位为边界，核算生产系统产生的温室气体排放。主要排放源为燃料燃烧排放、购入电力排放，碳排放总量为7344.040 tCO2/a。本项目在工艺设计、设备选型、建筑材料、电气系统、节能管理等方面，采用了一系列节能措施以实现节能降耗。本项目单位工业增加值碳排放强度为1.242 t/万元，低于《浙江省建设项目碳排放评价编制指南(试行)》中行业单位工业增加值碳排放参考值。综上所述，建设项目碳排放水平是可接受的。
[bookmark: _Toc24108][bookmark: _Toc17512]6.10 生态影响评价
项目营运期间的生态环境影响主要是企业运营过程中产生的污染物对周边生态环境、景观的影响，主要表现为以下几方面。
1、污染物排放对周边生态环境影响
本项目生活废水收集后经厂内化粪池预处理达标后送至丁桥污水处理厂。本项目废水不直接排入外环境水体。厂区内废水均能得到有效的收集和处理，基本不会对附近水生生态造成影响。根据地下水环境影响预测评价结果，本项目正常情况下不会发生废水泄漏事故影响区域地下水环境。结合现有地下水环境现状，可认为在切实落实各项地下水污染防治措施的基础上，本项目废水不会对区域地下水环境造成明显影响，也不会因地下水污染间接影响水生生态。本项目物料运输及固体废物运输期间，用专用设备运输，正常情况下不会造成物料泄漏。
根据预测，在保证废气处理设施正常运行的情况下，本项目排放的废气对周边植被影响不大，不会影响它们的生长，不会影响周边生态环境。厂区建设规范化的危险废物暂存场所和固废堆放场所，项目固废均得到妥善处理，不对外排放，因此不会影响周边生态环境。
要求企业严格落实“三废”处理措施，并加强污染物排放管理，确保项目产生的各污染物达标排放，在此基础上，项目建设对生态环境的影响不大。
2、植被生态环境影响
根据实地调查，本项目建设浆料制备间1座，新增用地不大，本项目的实施不会引起区域植被覆盖率大幅度下降。项目所在地及周边未发现国家、省级重点保护及区域特有珍惜植物和古树名木。项目建设对区域植被群落结构不会产生太大影响，对区域植物多样性影响较小。
3、动物生态环境影响
项目用地区域内受人为活动干扰较大，无大型兽类分布，征地范围内和周边无重点保护的珍稀野生动物，主要以一些常见种类为主，如蛇类、蛙类、鸟类和鼠类等，未发现国家和省级重点保护动物。
项目的建设将对动物生境造成一定的影响，施工过程中产生的振动、噪声和车辆运输过程产生的扬尘和噪声将对区域动物产生明显的干扰，会造成一定数量动物死亡。但项目用地范围及周边无国家和省级重点保护动物，且通过有序建设和文明施工，大多数动物可以迁往同类的生境。因此，项目拟建区域内的动物种群和数量不会受明显的影响。
4、区域景观影响
景观影响是长期的，通常具有不可逆性，因此对景观影响的问题必须予以重视。树木与草坪不仅对恶臭气体、粉尘等有吸附作用，而且对噪声也有一定的吸收和阻隔作用，应尽量做好绿化工作，增大绿化面积，尽可能营造一个美观舒适的工作环境，减少对外环境的影响。
建议企业加强绿化工程，改善厂区景观，对树木、草地种类的选择与布置在结合当地土壤与气候特征的基础上，重点考虑其绿化、美化及隔声降噪作用。
[bookmark: _Toc32071][bookmark: _Toc9437]6.11 退役期环境影响分析
项目退役后个别厂房或整个厂区转作他用，则需注重退役期的污染治理措施，尤其是土壤和地下水环境。由于具体场地使用功能、转换规模等暂无法确定，本环评仅对企业退役期可能存在的影响提出指导性的要求和建议，届时企业需根据需要编制退役期环境影响评价。
项目退役以后将不再进行生产，因此不再生产废水、废气、废渣、噪声等环境污染因素，留下的主要是厂房和废弃机器设备。
根据《企业拆除活动污染防治技术规定(试行)》(原环保部公告2017年第78号)等相关要求，工业企业关停或搬迁的，应当对原有场地遗留的有毒有害物质、工业固体废物等予以清除和处置；拆除生产经营和污染防治设施设备以及其他建(构)筑物的，应当采取有效措施，防止污染物泄漏造成场地土壤和地下水污染。原址场地拟开发利用的，应当对原有场地(包括周边一定范围内的土地)的土壤和地下水污染状况进行调查，评估环境风险；对经评估确认已受污染且需治理修复的场地，应当在再开发利用前进行治理修复，达到治理修复目标要求后，方可开发利用。
因此，为了有效预防和控制退役过程中的环境影响，必须落实以下措施：
1、企业在关停搬迁过程中应确保污染防治设施正常运行或使用，妥善处理遗留或搬迁过程中产生的污染物，待生产设备拆除完毕且相关污染物处理处置结束后方可拆除污染治理设施。如果污染防治设施不能正常运行或使用，企业在关停搬迁过程中应制定并实施各类污染物临时处理处置方案。对地上及地下的建筑物、构筑物、生产装置、管线、污染治理设施、有毒有害化学品储存设施等予以规范清理和拆除。
2、企业应对原有场地残留和关停搬迁过程中产生的有毒有害物质、危险废物、一般工业固体废物等进行处理处置。属危险废物的，应委托具有危险废物经营许可证的专业单位进行安全处置，并执行危险废物转移联单制度；属一般工业固体废物的，应按照国家相关环保标准制定处置方案；对不能直接判定其危险特性的固体废物，应按照《危险废物鉴别标准》的有关要求进行鉴别。
3、尚未用完的原料妥善包装后，可继续使用的转移至其他生产厂区原材料无法使用的应作为危险废物处置；及工艺废水分类存放，要有明显标记。重新利用。
4、在拆卸车间设备时，先将各设备用水冲洗干净，自然放置一周以上。可重复利用的生产设备可转售给其它企业，无法利用的经清洗后进行拆除。设备主要为金属，对设备材料作完全拆除，经分捡处理后回收利用。
5、对各类容器设备等拆卸过程中，先清洗干净、空气置换，然后装水至溢出才可动火。动火前要有专职消防安全员在现场指导。
6、在拆除仓库前将物料分门别类，搬走所有的物料到指定安全地点，然后打扫仓库，用水冲洗干净，不留死角，废水汇入污水处理系统处理。拆除仓库时注意安全，拆除产生的建筑废渣中，砖块可重新利用，其它可作填地材料。
7、暂不能处理却可回用的固废先拉至指定安全地点，固废分门别类，贴好标签，上车时小心轻放，不得随意散放，不得乱倒，要防晒防雨淋，送至危险废物有资质单位处置。
8、以上处理过程中产生的清洗废水收集后进入现废水处理系统处理达标后排放，不得随意排放污染环境。
9、根据前述要求，若原址场地拟开发利用，应当进行环境风险评估；对经评估确认已受污染且需治理修复的场地，应当在再开发利用前进行治理修复，达到治理修复目标要求后，方可开发利用。
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[bookmark: _Toc20755][bookmark: _Toc32018]第7章 环境保护措施及其经济、技术论证
[bookmark: _Toc23437][bookmark: _Toc29285]7.1 项目污染防治原则
1、严格贯彻污染预防原则，积极采取适用的清洁生产措施，从源头削减污染物的产生，以减少对人类和环境的风险性。
2、企业应根据清洁生产的原理，结合公司生产线的实际情况，尽可能降低物料和原辅材料的消耗，加强设备和生产过程的管理，避免污染物事故排放。
3、确保各项污染物达标排放。
[bookmark: _Toc12418][bookmark: _Toc1782]7.2 废气污染防治措施
本次评价期间，建设单位委托浙江环耀环境建设有限公司编制《浙江锦达膜材科技有限公司年产1800万平方米环境用高性能建筑膜材技改项目废气治理设计方案》，本项目具体废气方案设计内容如下。
7.2.1 废气排放特点及收集措施
根据项目工艺特性和设备情况，各废气产生点的排气特点及集气方式汇总如下。
表7-1   本项目废气排放特点及收集方式
	工序/单元
	点位/方式
	排放规律
	废气收集方式

	投料
	浆料制备间
	间歇
	粉料投料口设置集气罩，负压收集接入废气管路

	烘干
	烘箱
	连续
	烘箱进出口均设置半包围集气罩，负压收集接入废气管路

	表处
	表处剂配置房
	间歇
	表处剂配置房全密闭，整体换气方式接入废气管路，换气次数不小于40次/h

	
	表处房
	连续
	表处剂配置房全密闭，整体换气方式接入废气管路，换气次数不小于40次/h

	
	表处后烘干
	连续
	烘箱进出口均设置半包围集气罩，负压收集接入废气管路

	危废暂存库
	贮存废气
	连续
	危废暂存库全密闭，整体换气方式接入废气管路，换气次数不小于6次/h

	车间
	无组织逸散
	连续
	强制通风


由上表和工程分析可知，本项目所产生的废气排放如下特点：
1、废气排放点较少，废气种类多
本项目涉及生产线共计3条，其中新增2条涂层线（6#、7#），其中7#线设备后端自带表处工序；现有1#线后端新增1套表处设备，针对本行业特点，典型产污设备主要为烘箱、表处房及后端烘箱，因此本项目废气主要产生环节较少。
本项目使用的原料多达数十种，包括甲苯、丁酮、醋酸乙酯、PVC树脂、增塑剂DINP、DOTP等，其中PVC树脂及增塑剂均处于浆料中，常温条件下涂层不会产生废气，但本项目需涂层后烘干，随着工艺温度升高，原料中会挥发出有机废气，主要包括HCl、氯乙烯、油雾、VOCs等；表处工序会产生丁酮、甲苯、DMF、VOCs。因此，本项目废气污染因子种类较多。
2、废气产生量较大，浓度较低
由于本项目表处剂使用量较大，烘干温度约为160℃左右，故本次评价按照最不利因素，表处剂中挥发份全部挥发进行计算，故废气产生量较大。本项目除表处剂配置房、表处房可进行全密闭外，烘箱所在工段均无法做到全密闭，故为了较少生产废气的无组织排放，提高集气罩收集效率，本项目采用半包围式集气罩，气体流速按照大流速取值，且烘箱设备尺寸多为大尺寸，导致计算风量均为大风量，从而导致本项目废气产生浓度较低。
7.2.2 废气处理措施
1、风量设计
本项目合计3条生产线，除浆料需要集中配置外，各生产线均相互独立，不涉及设备共用，根据《浙江锦达膜材科技有限公司年产1800万平方米环境用高性能建筑膜材技改项目废气治理设计方案》，本项目废气风量设计见下表。
表7-2   本项目各生产线废气风量
	序号
	生产线
	设备
	数量
	计算参数
	理论计算风量
	实际风量

	
	
	
	
	集气罩尺寸
	罩口距污染源距离
	集气罩数量
	罩口流速
	
	

	
	
	
	
	m
	m
	个
	m/s
	m3/h
	m3/h

	1
	浆料制备间
	搅拌装置
	2
	1×1
	0.3
	2
	0.5
	6048
	7500

	2
	7#线
	烘箱
	3
	3.6×0.5
	0.2
	6
	0.6
	29756.16
	36000

	3
	
	表处剂配置房
	1
	占地面积30m2，高度为3m，换气次数不少于40次/h
	3600
	70000

	4
	
	表处房
	1
	占地面积150m2，高度为4m，换气次数不少于40次/h
	24000
	

	5
	
	烘箱
	1
	3.6×0.5
	0.3
	2
	1.2
	29756.16
	

	6
	危废暂存库
	1
	占地面积30m2，高度为4m，换气次数不少于6次/h
	540
	

	7
	1#线
	表处房
	1
	占地面积150m2，高度为4m，换气次数不少于40次/h
	24000
	65000

	8
	
	烘箱
	1
	3.6×0.5
	0.3
	2
	1.2
	29756.16
	

	9
	6#线
	烘箱
	3
	3.6×0.5
	0.2
	6
	0.6
	29756.16
	36000


由上可知，本项目涉及生产线实际运行过程中风量均可满足对应生产线的理论计算风量。
2、废气处理工艺
根据《浙江锦达膜材科技有限公司年产1800万平方米环境用高性能建筑膜材技改项目废气治理设计方案》，本项目具体废气处理流程见下文。
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图7-1   项目废气处理工艺流程图
本项目涂层线烘干废气采用“冷凝+高压静电+除臭装置”进行处理，主要设计参数见下表。
表7-3   本项目高压静电设备参数一览表（6#、7#线）
	型号
	LZD-40型

	数量（台）
	2（二级净化）

	主体设备尺寸(mm)
	6400×3000×8000

	电场收尘极管直径（mm）
	180

	电场收尘极管高度（mm）
	4000

	电场收尘极管数量（根）
	312

	高压电场用电功率(KW)
	16

	处理风量（m3/h）
	36000

	电场通风面积（㎡）
	3.96

	电场截面流速（米/秒）
	2.53

	烟气在电场内部停留时间（秒）
	2.85


本项目表处废气采用“三室RTO焚烧装置”进行处理，其主要处理流程及去除原理见下文。
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图7-2   项目RTO废气处理工艺流程示意图
三室RTO焚烧装置在工作时，经过以下两个过程。
(1) 冷启动预热状态
新鲜空气直接进入RTO主体进行预热，间隔一定时间T后，进出气阀门自动切换，气体在A、B、C床间变更流动方向。此过程操作排空可能滞留在RTO设备内部的残留有机废气，以免在点火时发生危险。
5-10 分钟后，通过PLC控制开启燃烧系统，燃烧器系统开始自动点火，蓄热陶瓷填充床的温度逐渐升高，约2~3小时后，陶瓷床顶部达到约780℃，中部达到约450℃，底部约100℃。此时，预热过程结束。
(2) 运行状态
预热过程结束后，RTO进入运行状态，有机废气经过陶瓷蓄热床C，被逐渐预热到其自燃温度，在燃烧室内发生氧化反应，生成CO2和H2O，再进入陶瓷蓄热床B放热，将热量积蓄在陶瓷蓄热床B，此时A床进行吹扫，C、B蓄热床温度在沿自上而下逐渐降低，C、B、A三床之间按照周期T进行切换，处理后的烟气进入排放烟囱。
本项目三室RTO焚烧装置主要设计参数见下表。
表7-4   本项目RTO设备参数一览表
	设计处理风量
	65000-70000Nm3/h

	加热方式
	天然气

	蓄热体换热效率
	95%

	废气净化效率
	≥98.5%

	MAXON
燃烧器（利用）
	型号
	BJ400

	
	最大功率
	700kw

	
	数量
	1台

	进气温度
	~20℃

	环境温度（平均）
	20℃

	RTO保温厚度
	250mm

	蓄热体材料
	型号
	MC-01

	
	装量
	8m3

	送风机
	型号
	BOZGF-710C

	
	风量
	7620-16520m3/h

	
	全压
	5920-4485Pa

	
	转速
	2400r/min

	
	功率
	37kw

	助燃风机
	型号
	JWC-5.5A

	
	风量
	800-1000m3/h

	
	全压
	9850-9200Pa

	
	转速
	2900r/min

	
	功率
	5.5kw

	安全形式
	防爆膜式

	系统控制
	PLC控制

	风机控制
	变频器

	系统操作模式
	自动/手动

	气动阀门操作模式
	自动-手动

	换向切换阀
	气动


7.2.3 废气达标排放分析
为了说明项目主要废气治理设施即RTO焚烧装置治理效果，本次评价收集了现有项目（3#、5#线）的RTO焚烧装置的例行检测数据进行类比判定，具体见下表。
表7-5   本项目RTO废气出口例行监测数据
	检测项目
	单位
	检测结果
	排放限值

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	

	甲苯实测浓度
	mg/m3
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	20

	VOCs实测浓度
	mg/m3
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	80

	DMF实测浓度
	mg/m3
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	20

	臭气浓度
	无量纲
	1.7
	2.2
	2.5
	300

	丁酮实测浓度①
	mg/m3
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	120

	丁酮排放速率
	kg/h
	＜2.17×10-3
	＜2.17×10-3
	＜2.17×10-3
	17

	备注：①丁酮实测浓度及排放速率数据引用《浙江锦达膜材科技有限公司年产1200万平方米高性能产业用新型建筑膜材技改项目竣工环境保护验收监测报告表》中验收监测数据，采样日期为2022年12月11日。


由上可知，本项目建成后表处废气污染物排采用RTO焚烧装置处理后可满足相应的废气污染物排放标准要求。
7.2.4 其它要求、建议
1、治理措施应先于产生废气的生产工艺设备开启，后于生产工艺设备停机，并实现连锁控制。
2、将治理设施纳入生产管理中，并配备专业管理人员和技术人员。企业应建立治理工程运行状况、设备维护等记录制度。
3、废气排气筒应设置规范化的标志牌和采样孔、检测平台。
4、废气处理装置的设计应符合相关技术规范要求。
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7.3.1 废水收集
1、严格执行清污分流、雨污分流；
2、各类给、排水管线采用不同颜色予以区分，并标识水的来源、流向、设计额定流量等信息，建立快查档案，以便生产和环保管理。
3、突发环境事故发生时，事故废水接入应急池，事故结束后对事故废水进行检测，根据其水质情况，委托处置。
7.3.2 废水处理措施
本项目仅生活污水排放，生活污水经预处理后全部纳入海宁钱塘水务有限公司污水处理工程截污管网，经海宁市首创水务有限责任公司集中处理达标后排入钱塘江。
化粪池处理生活污水的核心原理是“物理沉淀+厌氧生物降解”的组合工艺，利用重力分离去除悬浮固体，再通过厌氧微生物分解有机物，实现污水的初步净化。根据现有项目例行监测结果可知，生活污水采用化粪池预处理排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值的要求。
7.3.3 其他要求与建议
1、废水总排口应建设为标准化排放口，针对本项目废水只设一个标排口，排放口设置规范化的标志牌和采样口。
2、一旦厂区内污水收集管网出现爆裂等风险事故情况，公司须立即停车停产并启用应急预案，用事故应急池收集不能入管的废水，避免废水直排区域地表水体的污染事故。
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1、预防措施
企业拟采取以下措施，以减轻对地下水的污染。
(1) 源头控制措施：采取先进的生产工艺，生产过程中加强管理，尽量做到密闭化，封闭所有不必要的开口，减少“跑、冒、滴、漏”，采取严格的污染治理措施，减少污染物的排放量。
(2) 分区防治措施：厂区 生产车间、危化品库、危废仓库、罐区、应急池等单元进行地面硬化、防腐、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计，建立防渗设施的检漏系统。
厂区已设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水、生产区生产废水以及发生事故时可能进入该系统的降雨量。
(3) 地下水污染监控：
建立地下水污染监控制度(建议在厂区下游设日常地下水采样监测井，每年监测一次)和环境管理体系，配备废水中主要污染物的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。
(4) 风险事故应急响应：
制定地下水风险事故应急响应预案，风险事故状态下，厂区污染区排水口封闭截流至事故应急池。
鉴于项目不以地下水作为供水水源，采取上述措施后，预计项目的建设对周围地下水环境影响不大。
2、防渗措施
项目所在区域包气带岩土单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-6﹤k≤10-4cm/s，且连续分布稳定，防污性能为中等。因此本项目应按照分区防渗要求规范防渗处理。企业生产车间、罐区、仓库、危废库等区域污染控制难易程度、包气带防污性能、污染物类型等判断如下：
表7-6   企业各功能单元地下水污染相关情况现状判断
	功能单元
	污染控制难易程度
	包气带防污性能
	污染物类型

	涂层车间
	易
(泄漏后可及时发现处理)
	中
	其他类型
(无重金属、持久性有机物等污染物)

	涂层分切车间
	
	
	

	危化品仓库
	
	
	

	危废暂存库
	
	
	

	浆料制备间
	
	
	

	原料仓库
	
	
	

	应急池
	难
(泄漏后不能及时发现处理)
	中
	其他类型
(无重金属、持久性有机物等污染物)

	罐区
	
	
	


根据《环境影响评价导则 地下水环境》(HJ610-2016)，企业生产车间、危化品仓库、危废仓库、应急池、罐区等区域防渗要求如下：
表7-7   企业各功能单元分区已采取的防渗措施
	污染区域
	定义
	厂内分区
	防渗分区
	防渗等级

	非污染区
	除污染区的其余区域
	技术楼
	简单防渗区
	不需设置防渗等级

	污染区
	一般污染区
	无毒性或毒性小的生产装置区、室外区
	成品仓库等
	一般防渗区
	已进行地面硬化，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求进行建设，防渗系数达1.0×10-7cm/s。

	
	重点污染区
	危害性大、毒性较大的生产装置区、物料储存区、危化品库、危险固废暂存区等
	涂层车间、锅炉房、罐区、应急池、原料仓库、危废暂存库等
	重点防渗区
	已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)进行建设，防渗系数达1.0×10-7cm/s。


项目防渗分区图详见下图。
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图7-3   项目分区防渗图
3、服务期满
服务期满后，建设单位应与土地所有方协商，委托有资质单位对场地内地下水和土壤进行监测，并与建厂前本底值作比较，发现异常应及时与当地生态环境部门取得联系，采取必要的土壤和地下水修复措施。
综上，鉴于项目不以地下水作为供水水源，采取上述措施后，预计项目的建设对周围地下水环境影响不大。
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7.5.1 固体废物收集及贮存场所(设施)污染防治措施
1、一般工业固废收集暂存设施
企业需建立全厂统一的固废分类制度，设置统一的堆放场地。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)等要求建设规范化的一般工业固废暂存设施。
2、危险废物收集暂存措施
企业应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等相关标准规定，在厂区内设置相对独立的危险固废存放场地。并做好危险废物的收集、暂存工作。
(1) 危险废物的收集
危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、质量、成分、特性以及发生泄漏、扩散、污染事故时的应急措施和补救方法。
盛装危险废物的容器装置可以是钢桶、钢罐或塑料制品等，但必须符合以下要求：
①要有符合要求的包装容器、运输工具、收集人员的个人防护设备。
②危险废物收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。
③危险废物标签应表明下述信息：主要化学成分或商品名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生车间的名称、联系人、联系电话，以及发生泄漏、扩散、污染事故时的应急措施(注明紧急电话)。
④液体和半固体的危险废物应使用密闭防渗漏的容器盛装，固态危险废物应采用防扬散的包装或容器盛装。危险废物应按规定或下列方式分类分别包装：易燃性液体，易燃性固体，可燃性液体，腐蚀性物质(酸、碱等)，特殊毒性物质，氧化物，过氧化物等。
(2) 危废暂存场地建设要求
①库房内部各类危废划区堆放；同时应建有堵截泄漏的裙脚；地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造；应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。
②各类危废干湿分区，不同化学属性的固废间采用实体墙隔离，不同种类危废存放区域贴/挂标示标牌。
③干区进行地面硬化；湿区地面进行防腐、防渗处理，参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求设置防渗基础或防渗层。
④湿区出入口设置围挡，内部地面四周设渗滤液收集沟并汇流于一处收集槽，内置空桶，用于收集日常产生的少量渗滤液，收集后做危废处置。
⑤暂存区外围周边贴挂明显的标示标牌，注明主要暂存危废的种类、数量、危废编号等信息。
⑥合理选择危废包装物。危废贮存容器、材质满足相应的强度要求，日常确保完好无损；容器材质和衬里与危险废物相容(参考《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)附录B-表1)；盛装液体废物的桶开孔直径应不超过70mm，并有放气孔。
7.5.2 运输过程污染防治措施
本项目危险废物运输方式为汽车运输，危险废物运输应由具有从事危险废物运输经营许可性的运输单位完成，运输过程严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)进行。具体运输要求如下：
1、运输危险废物的车辆必须严格交通、消防、治安等法规并控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全；装载危废的车辆不得在居民集聚区、行人稠密地段、风景游览区停车；
2、运输危险废物必须配备随车人员在途中经常检查，不得搭乘无关人员，车上人员严禁吸烟；
3、根据车上废物性质，采取遮阳、控温、防火、防爆、防震、防水、防冻等措施；
4、危险废物随车人员不得擅自改变作业计划，严禁擅自拼装、超载。危险废物运输应优先安排；
5、危险废物装卸作业必须严格遵守操作规程，轻装、轻卸，严禁摔碰、撞击、重压、倒置。
7.5.3 固废处置措施
根据《危险废物污染防治技术政策》(环发〔2001〕199号)，国家技术政策的总原则是危险废物的减量化、资源化和无害化。即首先通过清洁生产减少废弃物的产生，在无法减量化的情况下优先进行废物资源化利用，最终对不可利用废物进行无害化处置。本项目必须按照这一技术政策要求进行固废处置，具体要求如下：
1、危险废物及其委托处置可行性分析
根据《国家危险废物名录(2025年本)》，本项目产生的沾染危险化学品废包装材料、废润滑油、废油桶、废滤网、滤渣、废抹布、废劳保用品、废表处剂属危险废物。
(1) 危险废物可委托有危废处置资质的单位进行处置。由于项目危废产生量不大，经查上述企业尚有足够的处置能力接纳项目产生的危废。
(2) 厂内暂存期间，企业在厂区内按危废贮存要求妥善保管、封存，并做好相应场所的防渗、防漏工作。
2、一般工业固废处置
对一般工业固废，可回收的统一收集后出售给废品回收单位综合利用，无法综合利用的，可进行填埋等无害化处置。
3、生活垃圾
项目员工产生的生活垃圾由环卫部门统一清运。
7.5.4 日常管理要求
项目固废处置时，尽可能采用减量化、资源化利用措施。委托处置的应与处置单位签订委托处理合同，报生态环境主管部门备案。危险废物转移需执行报批和转移联单等制度。各固废在外运处置前，须在厂内安全暂存，确保固废不产生二次污染。
1、要求企业履行申报的登记制度、建立危废管理台账制度，每种危废一本；及时登记各种危废的产生、转移、处置情况，每月报生态环境主管部门备案，台账至少保存3年。
2、根据《危险废物转移管理办法》(生态环境部令第23号)和《浙江省危险废物经营许可证管理暂行办法》(浙环发〔2001〕183号)，应将危险废物处置办法报请生态环境主管部门批准后才可实施，禁止私自处置危险废物。对危险废物的转移运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单(每种废物填写一份联单)，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余联交付运输单位，随危险废物转移运行。将第四联交接受单位，第五联交接受地生态环境主管部门。
3、本项目危险废物运输方式为汽车运输，危险废物运输应由具有从事危险废物运输经营许可性的运输单位完成。危险废物的运输要求。
[bookmark: _Toc32593][bookmark: _Toc11483]7.6 噪声污染防治措施
为了尽量降低生产噪声对厂界声环境的影响，要求企业结合项目生产装置特点，采取以下降噪措施：
1、生产设备噪声的治理必须遵循《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)等标准、规范中的规定，对高噪声源设备采用吸声、消声、隔声等控制措施，从而降低噪声源在传播途径中的声级值，噪声防治措施主要有以下几个方面：
(1) 设计阶段：
①尽量选用低噪声设备，无论是委托设计制造还是购买成品，都应提出相应的控制噪声措施和声级值控制指标，配套定购降噪、防噪设施；
②在满足生产工艺、安全生产的前提下合理布局，尽量将高噪声装置向厂区中央或车间中央集中，增大高噪声源与厂界的距离。
③在厂区周围种植乔灌草相结合的绿化带，设置绿化隔声带，以达到降噪目的。
(2) 建设与生产阶段：
①在设备安装和厂房建设过程中同步实施减震、隔声、吸声等降噪措施。
②对高噪声源设备采取封闭结构，如风机、泵、空压机等，相应站房应安装隔声窗、加装吸声材料。
③高噪生产车间运行时尽量关闭门窗，夜间生产尽量减少高噪类设备的运行。车间的天花板上敷设吸声材料，减少反射，降低车间混响声。
④针对废气净化系统风机噪声，加设隔声罩，并配备风机电机自身散热的消声进出通道。建议风机进风口装消声器，进风管内设吸声材料，此外对风机进行隔声和减震处理。
⑤电机除采用低噪机型，并可在其外壳涂覆隔声材料，并要严格按照规程操作，防止电机进入不稳定区工作。
⑥各类泵可采用内涂吸声材料，外覆隔声材料方式处理，并视条件进行减振和隔声处理。
2、在噪声较大的岗位设置隔声值班室，以保护操作工身体健康；对操作工人应加强个人防护，及时发放噪声防护用品。
3、在车间、厂区周围建筑一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外环境的影响。此外，靠近厂界一侧的生产车间尽量少设门窗，墙体应保持一定的墙壁厚度等。
4、厂区应加强厂区绿化，在四周厂界布置一定宽度的绿化带，种植灌木和乔木林，以加强吸音效果。另为在高噪声车间四周密植常绿植物以减小噪声污染。
5、为减轻项目原辅材料运输过程中车辆噪声对其集中通过区域的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆有良好的车况，要求机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段限制车速，禁止鸣笛，尽量避免夜间运输。
[bookmark: _Toc13471][bookmark: _Toc23845]7.7 污染防治措施汇总
根据前述分析，本项目污染防治措施汇总情况见下表。
表7-8   本项目污染防治措施汇总表
	分类
	污染源
	主要内容
	效果

	废气
	生产废气
	本项目浆料制备过程产生的投料粉尘经投料口设置集气罩收集，配套风量7500m3/h，汇入1套“袋式除尘器”处理后，经过1根15m高排气筒DA001达标排放。
本项目7#线涂层烘干过程产生的烘干废气，经半包围集气罩收集，配套风量36000m3/h，汇入1套“冷凝+高压静电+除臭装置”处理后，经过1根15m高排气筒DA002达标排放。
本项目危废暂存库、表处剂配置房、7#线表处房及表处后烘干工序产生的有机废气，通过表处房全密闭，整体换风、烘干废气采用半包围集气罩集中收集，配套风量70000m3/h，汇入1套“三室RTO焚烧装置”，经过1根15m高排气筒DA003达标排放。
本项目1#线表处工序产生的有机废气，通过表处房全密闭，整体换风、烘干废气采用半包围集气罩集中收集，配套风量65000m3/h，汇入1套“三室RTO焚烧装置”，经过1根15m高排气筒DA004达标排放。
本项目6#线涂层烘干过程产生的烘干废气，经半包围集气罩收集，配套风量36000m3/h，汇入1套“冷凝+高压静电+除臭装置”处理后，经过1根15m高排气筒DA005达标排放。
	本项目浆料制备过程产生的投料粉尘、涂层线烘干废气、表面处理有机废气，其废气排放参照执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中排放限值；乙酸酯类有组织排放参照执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表1中排放限值；氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值；RTO天然气助燃废气将按照浙环函〔2019〕315号进行管控。

	
	表处剂配置房
	表处剂配置房废气采用整体换风方式收集后引入上述RTO废气处理装置处理后高空排放。
	

	
	危废暂存库
	危废间库废气采用整体换风方式收集后引入上述RTO废气处理装置处理后高空排放。
	

	废水
	生活污水
	生活污水采用化粪池预处理后纳管排放
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值的要求

	
	全厂清污分流、雨污分流。
	--

	地下水
	1、事故应急池进行防渗、防腐处理。
2、设置规范的危废库，地面硬化、防腐、防渗处理。
3、生产车间、危化品库、危废仓库、罐区、应急池等防渗系数需达到1.0×10-7cm/s。
	不对土壤、地下水造成污染

	噪声
	1、选用先进的低噪设备。
2、采用“闹静分开”和合理布局的设计原则，尽量将高噪声源远离厂界。强厂界四周的绿化。
3、真空泵、空压机等高噪声设备避免露天布置，相应站房应安装隔声窗、加装吸声材料。
4、风机加设隔声罩，进风口装消声器，进风管内设吸声材料，此外对风机进行隔声和减震处理。
5、车间运行时尽量关闭门窗，夜间生产尽量减少高噪类设备的运行。
6、电机除采用低噪机型，并可在其外壳涂覆隔声材料，并要严格按照规程操作，防止电机进入不稳定区工作。
7、各类泵可采用内涂吸声材料，外覆隔声材料方式处理，并视条件进行减振和隔声处理。
	厂界达到GB12348-2008中相关标准要求

	固废及副产物
	危险废物
	委托有资质单位处置
	厂内暂存期间，企业在厂区内按危废贮存要求妥善保管、封存，并做好相应场所的防渗、防漏工作。
	资源化或
无害化

	
	一般工业固废
	资源化或无害化
	
	

	
	生活垃圾
	由当地环卫部门统一清运
	

	环境风险
	1、建立化学品环境风险管理制度，修订现有突发环境事件应急预案，建立应急救援队伍和物资储备。
2、定期开展预案演练，组织评估后向当地生态环境主管部门备案。
3、设置环境应急监测与预警制度，定期排查环境安全隐患并及时治理。
4、在应急处置与救援阶段，及时启动应急响应，采取有效处置措施，防止次生环境污染事件；
5、建立化学品环境管理台账和信息档案；
6、厂区设置有效容积400m3的事故应急池。
	环境风险可防控




[bookmark: _Toc19251][bookmark: _Toc15322][bookmark: _Toc478540119][bookmark: _Toc126068887]第8章 环境影响经济损益分析
本项目的建设必将促进项目周边区域的社会经济发展，但工程建设也必然会对所在地和周围环境产生一定的不利影响。在开发建设中采取必要的环境保护措施可以部分地减缓工程建设对环境所造成的不利影响和经济损失。这里通过对该项目的社会、经济、环境效益以及环境损失的分析，对其环境经济损益状况作简要分析。
[bookmark: _Toc18220][bookmark: _Toc15792]8.1 环保投资概算
本项目环保投资概算如下。
表8-1   本项目环保投资概算  单位：万元
	项目
	环保措施
	措施效果
	投资额
	运行费用

	废水
	依托现有排水体系，清污分流、雨污分流
	生活污水收集并经化粪池处理达标后纳管排放
	/
	/

	废气
	车间废气收集管线
	全厂有组织废气收集处理后达标排放。
	50
	/

	
	2台三室RTO焚烧装置
	
	300
	20

	
	2套冷凝+高压静电+除臭装置
	
	80
	10

	
	依托现有1套袋式除尘器
	
	/
	/

	
	加强生产工艺设备的密闭工作，表处剂配置房、表处房等
	减少无组织废气排放，做到厂界达标
	50
	/

	噪声
	对大型机械设备、风机、泵站等高噪声源采取消声、隔声等措施。
	做到厂界达标
	10
	/

	固废
	分类储存、管理及委托处置。
	确保不产生二次污染，实现工业固废零排放
	/
	/

	
	新建危废暂存库1处，并重点防渗
	
	30
	/

	环境风险
	依托现有事故应急池，防漏防渗、连接管线、阀门和设备等
	确保事故废水不外排
	/
	/

	
	配套建设车间应急设备，如灭火器等
	/
	5
	/

	监测
	添置部分必要的监测仪器，如车间气体报警系统等
	提高生产安全预警系统
	5
	/

	合计
	/
	530
	30

	
	/
	560


由概算可知，本项目新增环保投资约560万元，占项目总投资3400万元的16.47%。
[bookmark: _Toc22588][bookmark: _Toc10904]8.2 社会效益分析
建设项目的开发将有利于经济的发展，但同时也会产生相应的环境问题，只有解决好环境问题，保持环境与经济的协调发展，走可持续发展的道路，才能形成良性循环，该项目本着既要发展经济，又要保护环境，走可持续发展战略为宗旨，进行工程建设，使工程投产后具有一定的环境效益，经济效益和社会效益，努力做到环境与经济协调发展。
与项目相关的物流、储运等也会在一定程度繁荣当地经济，同时也将间接地促进厂区及周边地区的工业、服务业、运输业、房地产等相关产业的发展，提高居民的整体收入水平。
[bookmark: _Toc31388][bookmark: _Toc30462]8.3 经济效益分析
1、环保投资
根据前文分析，本项目新增环保投资约560万元，占总投资的16.47%，主要用于废气、环境风险等环保设施投资。
2、环保设施运行费用
(1) 环保设施经营支出
环保设施经营支出包括环保设施折旧费、运行费和环保管理费。
①环保设施折旧费C1
C1=a×C0/n
式中：
a——固定资产形成率，取95%；
C0——环保总投资(万元)；
N——折旧年限，取10年；
②环保设施运行费用C2
参照国内其它企业的有关资料，环保及综合利用设施的年运行费可按环保总投资的15%计算。
C2=C0×15%
③环保管理费用C3
C3=(C1+C2)×15%
④环保设施经营支出C
环保设施经营支出为上述C1、C2、C3三项费用之和。
C=C1+C2+C3
环保设施经营支出见下表。

表8-2   本项目环保设施经营支出费用
	序号
	项目
	计算方法
	费用/万元

	1
	环保设施折旧费C1
	C1=a×C0/n
	53.2

	2
	环保设施运行费C2
	C2=C0×15%
	84

	3
	环保管理费用C3
	C3=(C1+C2)×15%
	20.58

	4
	合计
	C=C1+C2+C3
	157.78


(2) 环保投资效益估算
由于直接评估环境损失所需的剂量-反应机理方面的数据获取较难，所以常常以防护费用等来间接评估污染物的环境价值。污染物的环境价值，可以用处理设施的经营防护费用来间接估算。污染物的单位环境价值，可由下式求得。


式中：
Ve1：单位环境价值估算值，万元/t；
α：调整系数，α≥1，本项目取1.5；
Ci：第i项工程的防护费用，万元；
Qi：第i项工程的减排量，t。
本项目废水主要为生活污水，且依托现有厂区化粪池处理后纳管排放，故本次环保投资效益不对现有废水处理设施进行计算，仅计算新增废气的环保投资效益，具体污染物的单位环境价值见下表。
表8-3   本项目污染物的单位环境价值
	序号
	项目
	Ci防护费用(万元)
	Qi减排量(t)

	1
	废气处理设施
	480
	VOC
	174.429

	2
	Ve1为单位环境价值估算值
	2.752万元/t


另外，由于环境影响评价的复杂性和不确定性，参照排污总量收费标准再确定一个单位环境价值估算值。根据有关专家估计，中国由于环境污染和环境资源的破坏所造成的损失至少为2000亿元(约占同期GDP的2.5%)。按照新的收费标准测算，每年排污收费仅500亿元，约占环境损失的25%。如果按照世界银行的估算数据，实际补偿费用会更低。
总量收费标准设计中要求对收费依据归一化。根据这个条件，可以作出以下推论：单项排污收费的补偿度基本上是相等的，均为25%。总量收费标准体系中单位环境价值计算方法如下：


式中：
Ve2：单位环境价值估算值，万元/t；
F：总量收费标准，万元/t；
β：对污染损失的补偿度，%。
根据计算，总量标准体系下的单位环境价值见下表。
表8-4   污染物的单位环境价值
	序号
	项目
	F (万元/t)
	β(%)
	Ve2(万元/t)

	1
	VOC
	2
	25%
	8.0


根据以上污染物的单位环境价值，由以下公式可得出环境效益。


式中：
B：环境效益，万元；
Vei：第i项污染物的环境价值单位，万元/t；
∆Qi：第i项污染物的减排量，t。
综上可知，本项目年环境效益为1395.432万元，具有较高的环境效益。
[bookmark: _Toc1763][bookmark: _Toc30654]8.4 环境效益分析
环境保护是我国的一项基本国策，近年来，国家在环保方面的投入也在逐年加大，目的就是为了不再走以牺牲环境来获取经济利益的老路。本项目涉及的废气种类较多，项目投产后若“三废”不经处理直接排入环境，将给周围环境造成一定的损害，从而导致种种负面影响(包括社会、经济、人文景观等)。
通过采取污染防治措施，项目废水可达标纳管排放，不会对周围的水环境产生不良影响；各类废气经处理后能够达标排放；各类固废均能落实妥善的处置途径；厂界噪声能够做到达标排放。
从表面上看，虽然环境保护的一次性投入影响了企业的经济收入，但从长远利益看，环保的投入可以维持企业周边较好的环境质量，有助于创建良好的生活空间，使周边居民均能安居乐业，有利于吸引优秀人才来周边工作、生活，有助于促进整个区域经济的发展，反过来区域经济的发展也有利于企业自身长期的、健康的发展，做到经济效益的可持续增长。
综上分析，本项目的建设具有较好的社会效益；在经济上也具有良好的可行性；通过项目自身环保治理，对周边的环境影响较小。因此，该项目的建设可实现在经济效益、社会效益和环境效益的统一。


[bookmark: _Toc27534][bookmark: _Toc9686]第9章 环境管理与环境监测
[bookmark: _Toc9205][bookmark: _Toc13819]9.1 环境管理机构和制度
环保工作的重要性已经越来越得到公众的认同，环保工作已成为企业生存和发展的重要环节。本项目实施后，须进一步完善公司的环保管理机构，由专职人员总负责，各级行政正职是本部门安全生产和环保工作的第一负责人，全面负责本部门的安全生产和环保工作，下设部门、班组安全员，负责部门、班组的安全和环保管理工作。公司每年与部门、员工签订“安全环保目标管理责任书”，确定各级责任及奖惩办法。制定《环境保护管理制度》，明确规定安环科负责全公司环保工作的管理和检查督促，并配备专职环保管理员，制定“环保经济责任制考核办法”。
9.1.1 运营期环保管理
在项目运营期间，应设计环境管理机构、环境监测机构，并配备相应的技术人员，作为环保专职管理和监测人员，负责全厂环保管理和环境监测工作。其主要环境管理职责如下：
1、认真贯彻国家有关环保法规、规范、建立健全本站各项规章制度。
2、完成主管部门规定的监测任务，负责监督环保设施运行状况，监督本厂各排放口污染物的排放状态。
3、整理、分析各项监测资料，负责填报环境统计报表、监测月报、环境指标考核资料及其它环境报告，建立环保档案。
4、加强环境监测仪器、设备的维护保养，确保监测工作正常进行。
5、参加本厂环境事件的调查、处理、协调工作。
6、参与本厂的环境科研工作。
在环境管理上建议可采取以下措施：
1、经济手段：采用职责计奖、签订包干合同等方式，将环境保护与经济效益结合起来；
2、技术手段：在制定产值标准、工艺条件、操作规程等工作中，把环境保护的要求考虑在内，这样既能促进生产发展，又能有效保护环境；
3、教育手段：加强环保教育，提高全体职工的环境意识，自觉减少人为造成的污染；
4、行政手段：将环境保护列入岗位责任制、纳入生产调度，以行政手段督促、检查、奖惩，促使各岗位按要求完成环境保护任务。
9.1.2 排污许可管理要求
本项目属于“C1789其他产业用纺织制成品制造”且涉及通用工序的，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目按照“表面处理-年使用10吨及以上有机溶剂的”，排污许可管理类别应属于简化管理。
根据《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》(环水体〔2016〕186号)、《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》(国办发〔2016〕81号)》、《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省排污许可证管理实施方案的通知》(浙政办发〔2017〕79号)等有关要求，企业应按时申领或变更排污许可证，并根据《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则(试行)》(HJ944-2018)等要求，建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。重点关注项目涉新污染物的原辅材料使用台账，严格落实台账记录制度。
9.1.3 污染物排放清单
根据工程分析，项目污染物排放清单汇总见下表。

表9-1   项目污染物排放清单
	时段
	工程组成
	原料组分要求
	环保措施
	排放的污染物
	日均环境标准
	风险防范措施
	环境监测

	营运期
	环境用高性能建筑膜材
	具体见表4-9
	措施名称
	主要参数
	种类
	浓度
	排放量
	总量指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	mg/m3
	t/a
	t/a
	μg/m3
	
	

	
	
	
	袋式除尘器
	设计风量7500m3/h，颗粒物去除效率≥99%
	颗粒物
	16.208 
	0.109
	0.109 
	150
	日常加强对环保设施的维护管理，编制有针对性突发环境事件应急预案，按规定定期进行有关安环方面的培训、演练，确保环境风险处于可接受水平。详见第6.8节相关内容。
	详见第9.3节。
同时，建议定期向公众公开污染物达标排放监测情况。

	
	
	
	冷凝+高压静电+除臭装置
	设计风量36000m3/h，HCl去除效率≥95%，有机废气去除效率≥90%
	HCl
	0.009 
	0.002 
	/
	15
	
	

	
	
	
	
	
	氯乙烯
	0.010 
	0.003 
	0.003 
	/
	
	

	
	
	
	
	
	油雾
	1.638 
	0.425 
	0.425 
	150
	
	

	
	
	
	
	
	VOCs
	0.566 
	0.147 
	0.147 
	/
	
	

	
	
	
	三室RTO焚烧装置
	设计风量70000m3/h，有机废气去除效率≥98.5%
	颗粒物
	0.170 
	0.057 
	0.057 
	150 
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	0.119 
	0.040 
	0.040 
	150 
	
	

	
	
	
	
	
	NOX
	31.494 
	10.582 
	10.582 
	100
	
	

	
	
	
	
	
	丁酮
	2.463 
	0.827 
	0.827 
	/
	
	

	
	
	
	
	
	甲苯
	0.811 
	0.273 
	0.273 
	/
	
	

	
	
	
	
	
	DMF
	0.669 
	0.225 
	0.225 
	/
	
	

	
	
	
	
	
	乙酸酯
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	VOCs
	0.651 
	0.219 
	0.219 
	/
	
	

	
	
	
	三室RTO焚烧装置
	设计风量65000m3/h，有机废气去除效率≥98.5%
	颗粒物
	0.365 
	0.057 
	0.057 
	150 
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	0.256 
	0.040 
	0.040 
	150 
	
	

	
	
	
	
	
	NOX
	42.378 
	6.611 
	6.611 
	100
	
	

	
	
	
	
	
	丁酮
	2.559 
	0.399 
	0.399 
	/
	
	

	
	
	
	
	
	甲苯
	1.389 
	0.217 
	0.217 
	/
	
	

	
	
	
	
	
	DMF
	0.932 
	0.145 
	0.145 
	/
	
	

	
	
	
	
	
	乙酸酯
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	VOCs
	0.695 
	0.108 
	0.108 
	/
	
	

	
	
	
	冷凝+高压静电+除臭装置
	设计风量36000m3/h，HCl去除效率≥95%，有机废气去除效率≥90%
	HCl
	0.009 
	0.002 
	/
	15 
	
	

	
	
	
	
	
	氯乙烯
	0.010 
	0.003 
	0.003 
	/
	
	

	
	
	
	
	
	油雾
	1.638 
	0.425 
	0.425 
	150
	
	

	
	
	
	
	
	VOCs
	0.566 
	0.147 
	0.147 
	/
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[bookmark: _Toc1038][bookmark: _Toc28313]9.2 环境监测
本项目建成后，应建立完善的安全环保管理网络，明确各环保职能部门的职责，完备环保管理人员编制。环境管理实施时，企业应该奖罚分明，不断提高企业职工的环保意识和环保人员的管理水平。
企业做好环境管理的同时，应进一步做好环保监测工作。
9.2.1 污染源监测
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范-纺织印染工业》(HJ861-2017)等，制定污染源监测方案如下。
1、监测项目及监测频率
表9-2   废水污染源监测计划
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	全厂标排口
	pH值、CODCr、氨氮、悬浮物、动植物油、BOD5
	1次/年

	雨水排放口
	pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物
	日a

	注：排放期间按日监测。


表9-3   有组织废气监测计划
	监测点
	废气类型
	监测项目
	监测频次

	DA001
	含尘废气
	颗粒物
	半年

	DA002
	烘干废气
	油雾、VOCs
	季度

	
	
	氯乙烯、HCl
	半年

	DA003
	表处废气
	VOCs
	季度

	
	
	丁酮、甲苯、DMF、SO2、NOx、烟粉尘、乙酸酯类
	半年

	DA004
	表处废气
	VOCs
	季度

	
	
	丁酮、甲苯、DMF、SO2、NOx、烟粉尘、乙酸酯类
	半年

	DA005
	烘干废气
	油雾、VOCs
	季度

	
	
	氯乙烯、HCl
	半年


表9-4   无组织废气监测计划
	监测项目
	监控点
	监测频次

	非甲烷总烃
	厂房外
	季度a

	颗粒物、丁酮、非甲烷总烃、臭气浓度、苯系物、氯乙烯、DMF、HCl、乙酸乙酯、乙酸丁酯
	厂界
	季度a

	备注：考虑周边敏感点距离较近，故本次评价要求建设单位适当增加监测频次。


表9-5   厂界噪声监测计划
	监测点
	监测项目
	监测频率

	各侧厂界
	等效连续A声级
	1次/季度，每次监测1天，分昼间、夜间进行


2、监测分析方法
监测的采样分析方法全部按照国家环保部制定的操作规范进行。
3、监测机构
监测工作由公司自行承担，也可委托当地有资质的监测机构完成。
4、监测费用
监测费用通过建设项目年度生产费用予以保证。
5、其他要求
(1) 应按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则(试行)》(HJ 944)要求建立台账，记录主要污染物产生、控制和排放等信息。台账保存期限不少于3年。
(2) 应按照有关法律、《环境监测管理办法》和《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819)、《排污许可证申请与核发技术规范-纺织印染工业》(HJ861-2017)等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。
(3) 应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。采样孔及采样平台的建设应满足采样的技术要求。
9.2.2 环境质量监测
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)及相关环评技术导则等有关要求，制定环境质量监测方案如下。
表9-6   本项目环境质量监测计划
	监测点
	监测项目
	监测频次

	环境空气
	厂界下风向敏感点
	非甲烷总烃、HCl、氯乙烯、TSP、丁酮、甲苯、DMF、乙酸酯类
	年

	声环境
	凤仪景苑
	敏感点声环境质量
	半年

	地下水
	厂区下游监控点
	pH、耗氧量、氨氮、石油烃等
	年

	土壤
	储罐区附近
	酸碱性指标：pH
重金属和无机物：铜、镍、铬(六价)、汞、铅、镉、砷
特征污染物：石油烃、锑、邻苯二甲酸酯类
	3年


9.2.3 竣工验收监测
根据《建设项目环境保护管理条例(2017年修订)》中环保设施竣工验收主体由环保部门转为建设单位，企业需开展自主验收。
本项目竣工后，建设单位应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息(除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告)，接受社会监督。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。
建议的具体监测项目及监测点位见下表。
表9-7   本项目“三同时”竣工验收监测内容建议
	监测类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	废水
	厂区总排口
	pH、CODcr、氨氮、SS、BOD5、动植物油等
	连续2天，每天4次

	
	雨水排放口
	pH、CODcr、氨氮、SS
	连续2天，每天1次

	废气
	废气处理设施
	袋式除尘器DA001出口
	颗粒物
	连续2天，每天3次

	
	
	冷凝+高压静电+除臭装置DA002进、出口
	HCl、氯乙烯、油雾、VOCs
	

	
	
	三室RTO焚烧装置DA003进、出口
	颗粒物、SO2、NOX、丁酮、甲苯、DMF、乙酸酯类、VOCs
	

	
	
	三室RTO焚烧装置DA004进、出口
	颗粒物、SO2、NOX、丁酮、甲苯、DMF、乙酸酯类、VOCs
	

	
	
	冷凝+高压静电+除臭装置DA005进、出口
	HCl、氯乙烯、油雾、VOCs
	

	
	厂界无组织
	HCl、NMHC、氯乙烯、油雾、VOCs、丁酮、甲苯、DMF、颗粒物、乙酸酯类
	连续2天，每天4次

	噪声
	厂界
	Leq
	连续2天，每天昼、夜各1次


[bookmark: _Toc14720][bookmark: _Toc14679]9.3 总量控制
9.3.1 总量控制指标要求
根据现行的环保管理要求，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：二氧化硫(SO2)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)和氮氧化物(NOx)及工业烟粉尘、挥发性有机物(VOCs)。
结合本项目的实际情况分析，本项目被纳入总量控制指标的有COD、氨氮，烟粉尘、NOx、SO2、VOCs。
9.3.2 总量控制指标替代比例
根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发〔2014〕197号)：实行排污权交易的地区，建设项目可通过排污权交易获取总量指标。用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)；细颗粒物(PM2.5)年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)。
2024年海宁市为达标区，因此项目新增的总量指标须按1:1的比例进行区域削减替代。
9.3.3 总量平衡方案
根据工程分析，本项目总量平衡方案具体见下表。
表9-8   本项目污染物总量平衡方案  单位：t/a
	项目
	现有审批总量
	现有排污权交易量
	本项目实施后全厂总量
	较排污权/原审批增减量
	总量替代比例
	区域平衡削减量

	废水
	COD
	0.344
	0.344
	0.392
	+0.048
	1:1
	0.048

	
	氨氮
	0.034
	0.034
	0.036
	+0.002
	1:1
	0.002

	废气
	颗粒物
	0.320
	0.320
	3.278
	+2.958
	/
	/

	
	SO2
	0.800
	0.800
	0.880
	+0.080
	1:1
	0.080

	
	NOx
	3.405
	3.405
	20.598
	+17.193
	1:1
	17.193

	
	VOCs
	22.910
	22.910
	34.744
	+11.834
	1:1
	11.834


企业须根据《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省排污权有偿使用和交易管理办法的通知》(浙政办发〔2023〕18号)相关规定对本项目新增COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs等总量指标进行排污权交易。
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[bookmark: _Toc1330][bookmark: _Toc10739]第10章 环境影响评价结论
[bookmark: _Toc13095][bookmark: _Toc15575]10.1 项目概况
浙江锦达膜材科技有限公司年产1800万平方米环境用高性能建筑膜材技改项目位于浙江省嘉兴市海宁市马桥街道镇北路2号，企业利用现有空余厂房，购置全自动涂层机生产线2条(6#线仅含涂层，7#线自带表处工序)，检验分卷机2台、搅拌机2台，空压机及相关配套设备，形成年产1800万平方米环境用高性能建筑膜材的生产能力。
[bookmark: _Toc9706][bookmark: _Toc8484]10.2 环境现状与主要环境问题
10.2.1 大气环境质量现状
根据2023年海宁市自动监测站连续一年的常规监测统计数据可知，海宁市2023 年各基本污染物均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单的二级标准，为达标区。
根据补充监测结果可知，项目所在区域大气环境中各特征污染物浓度均可满足相应环境空气质量标准要求。
10.2.2 地表水环境质量现状
根据引用地表水监测点位数据，本项目纳污水体钱塘江监测点处水质指标能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。
10.2.3 地下水环境质量现状
根据补充监测结果可知，除部分点位高锰酸盐指数、色度、氨氮和锰不能达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ标准外，其他各监测指标均符合Ⅲ标准。对基本阴阳离子进行平衡计算，各监测点位的阴阳离子总化合价基本平衡，高锰酸盐指数、色度、氨氮和锰的浓度较高主要与项目处于沿海地区部分指标地下水背景值较高有关。
10.2.4 声环境质量现状
根据对项目周边环境噪声的监测结果可知，项目四周厂界昼、夜间噪声，敏感点处声环境质量均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应声环境功能区标准要求。
10.2.5 土壤环境质量现状
根据监测结果可知，项目周边土壤环境监测指标含量均可满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB366002018)中相应筛选值；农用地采样点各监测指标含量均可满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)中筛选值。
[bookmark: _Toc23068][bookmark: _Toc10828]10.3 污染物排放情况
根据工程分析，项目污染物产排情况汇总如下。
表10-1   本项目污染物产排情况汇总
	[bookmark: _Toc20721][bookmark: _Toc1449]类别
	污染物名称
	产生量t/a
	削减量t/a
	排放量t/a

	废水
	废水量
	1200
	0
	1200

	
	COD
	0.420
	0.372
	0.048

	
	NH3-N
	0.042
	0.040
	0.002

	废气
	颗粒物
	13.789 
	10.831 
	2.958 

	
	SO2
	0.080 
	0.000 
	0.080 

	
	NOX
	17.193 
	0.000 
	17.193 

	
	VOCs
	179.519 
	168.981 
	10.538 

	
	油雾
	8.940 
	7.643 
	1.296 

	固体废物
	一般固废
	67.863
	67.863
	0

	
	危险废物
	55.705
	55.705
	0

	
	生活垃圾
	15
	15
	0


10.4 环境影响预测与评价结论
10.4.1 大气环境影响分析
 1、项目所在区域评价基准年大气环境为达标区。项目新增废气污染物将按比例进行区域削减替代；正常排放工况下，各污染物短期浓度最大贡献值占标率均小于100%，各污染物年均浓度最大贡献值占标率小于30%；叠加现状浓度后，项目SO2、NOx、PM10、PM2.5保证率日均质量浓度和年均质量浓度均符合环境质量标准；甲苯、丁酮、NMHC等废气叠加后的短期浓度符合环境质量标准。总体上，项目建设的大气环境影响是可以接受的。
2、根据大气环境防护距离计算结果，项目各废气排放源在厂界外无超标点，因此无需设置大气环境防护距离。
10.4.2 地表水环境影响分析
地表水环境影响分析结果表明，本项目在符合总量控制要求的前提下，废水经处理达标后排入海宁首创水务有限责任公司，不会对周围水环境产生明显影响。
10.4.3 地下水环境影响分析
由于项目不以地下水作为供水水源，采取必要的防护措施后，预计正常工况下项目的建设对周围地下水环境影响不大。
10.4.4 声环境影响分析
噪声环境影响分析结果表明，经采取相应噪声治理措施后，项目各厂界噪声及周边敏感点声环境质量均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应标准要求。
10.4.5 固废废物影响分析
固废处置环境影响分析结果表明，本项目固体废物处置符合国家技术政策要求，最终均可得到有效处置，因此总体上拟建项目废物处置不会对环境产生明显影响。
10.4.6 土壤环境影响分析
根据土壤预测分析结果可知，正常情况下，项目在各不同阶段，对土壤环境的影响均较小，占地范围及评价范围内土壤环境敏感目标各因子均能满足相应环境质量标准要求。
10.4.7 环境风险影响分析
根据对本项目生产涉及的物料种类分析可得，其环境风险主要表现为化学危险品运输和贮存事故等情况下突发的泄漏、火灾、爆炸事故导致的大气、水体及土壤的环境污染，同时在发生火灾爆炸等事故时会产生一些次生、伴生污染物的影响。
总体来说，在采取相应措施后，企业发生的环境风险事故概率较小，事故后果影响有限，项目环境风险是可防控的。
[bookmark: _Toc19747][bookmark: _Toc32387]10.5 公众参与意见采纳情况
根据《中华人民共和国环境影响评价法》《浙江省建设项目环境保护管理办法(2021年修正)》《浙江省环境保护厅关于印发建设项目环境影响评价信息公开相关法律法规解读的函》(浙环发〔2018〕10号)等相关要求，建设单位于2025年11月18日在建设单位网站(www.jinda.com.cn/index.php/news/info/134.html)发布了信息公示，同步在项目评价范围内的保护目标公示栏张贴了公示。公示张贴的地点包括：丁桥镇保胜村、海洲街道东长村、海洲街道新庄村、马桥街道柏士村、马桥街道马桥村、马桥街道先锋村、马桥街道新场村、马桥街道新塘村等地社区/村委的公示栏。
公示期间建设单位、环评单位均未收到反馈意见。本建设项目符合公众参与的相关要求。
[bookmark: _Toc9641][bookmark: _Toc25810]10.6 环境保护措施
本项目污染防治措施具体见下表。
表10-2   本项目污染防治措施汇总表
	分类
	污染源
	主要内容
	效果

	废气
	生产废气
	本项目浆料制备过程产生的投料粉尘经投料口设置集气罩收集，配套风量7500m3/h，汇入1套“袋式除尘器”处理后，经过1根15m高排气筒DA001达标排放。
本项目7#线涂层烘干过程产生的烘干废气，经半包围集气罩收集，配套风量36000m3/h，汇入1套“冷凝+高压静电+除臭装置”处理后，经过1根15m高排气筒DA002达标排放。
本项目危废暂存库、表处剂配置房、7#线表处房及表处后烘干工序产生的有机废气，通过表处房全密闭，整体换风、烘干废气采用半包围集气罩集中收集，配套风量70000m3/h，汇入1套“三室RTO焚烧装置”，经过1根15m高排气筒DA003达标排放。
本项目1#线表处工序产生的有机废气，通过表处房全密闭，整体换风、烘干废气采用半包围集气罩集中收集，配套风量65000m3/h，汇入1套“三室RTO焚烧装置”，经过1根15m高排气筒DA004达标排放。
本项目6#线涂层烘干过程产生的烘干废气，经半包围集气罩收集，配套风量36000m3/h，汇入1套“冷凝+高压静电+除臭装置”处理后，经过1根15m高排气筒DA005达标排放。
	本项目浆料制备过程产生的投料粉尘、涂层线烘干废气、表面处理有机废气，其废气排放参照执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中排放限值；乙酸酯类有组织排放参照执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表1中排放限值；氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值；RTO天然气助燃废气将按照浙环函〔2019〕315号进行管控。

	
	表处剂配置房
	表处剂配置房废气采用整体换风方式收集后引入上述RTO废气处理装置处理后高空排放。
	

	
	危废暂存库
	危废间库废气采用整体换风方式收集后引入上述RTO废气处理装置处理后高空排放。
	

	废水
	生活污水
	生活污水采用化粪池预处理后纳管排放
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值的要求

	
	全厂清污分流、雨污分流。
	--

	地下水
	1、事故应急池进行防渗、防腐处理。
2、设置规范的危废库，地面硬化、防腐、防渗处理。
3、生产车间、危化品库、危废仓库、罐区、应急池等防渗系数需达到1.0×10-7cm/s。
	不对土壤、地下水造成污染

	噪声
	1、选用先进的低噪设备。
2、采用“闹静分开”和合理布局的设计原则，尽量将高噪声源远离厂界。强厂界四周的绿化。
3、真空泵、空压机等高噪声设备避免露天布置，相应站房应安装隔声窗、加装吸声材料。
4、风机加设隔声罩，进风口装消声器，进风管内设吸声材料，此外对风机进行隔声和减震处理。
5、车间运行时尽量关闭门窗，夜间生产尽量减少高噪类设备的运行。
6、电机除采用低噪机型，并可在其外壳涂覆隔声材料，并要严格按照规程操作，防止电机进入不稳定区工作。
7、各类泵可采用内涂吸声材料，外覆隔声材料方式处理，并视条件进行减振和隔声处理。
	厂界达到GB12348-2008中相关标准要求

	固废及副产物
	危险废物
	委托有资质单位处置
	厂内暂存期间，企业在厂区内按危废贮存要求妥善保管、封存，并做好相应场所的防渗、防漏工作。
	资源化或
无害化

	
	一般工业固废
	资源化或无害化
	
	

	
	生活垃圾
	由当地环卫部门统一清运
	

	环境风险
	1、建立化学品环境风险管理制度，修订现有突发环境事件应急预案，建立应急救援队伍和物资储备。
2、定期开展预案演练，组织评估后向当地生态环境主管部门备案。
3、设置环境应急监测与预警制度，定期排查环境安全隐患并及时治理。
4、在应急处置与救援阶段，及时启动应急响应，采取有效处置措施，防止次生环境污染事件；
5、建立化学品环境管理台账和信息档案；
6、厂区设置有效容积400m3的事故应急池。
	环境风险可防控


[bookmark: _Toc10811][bookmark: _Toc10042]10.7 环境影响经济损益分析
项目新增环保投资总额为560万元，占项目总投资3400万元的16.47%。总体上，项目环保投入占投资额及营收额的比例在可承受范围。企业应切实落实各项环保投入，确保环保设施正常运行，做到社会、经济、环境效益相统一。
[bookmark: _Toc28719][bookmark: _Toc27087]10.8 环境管理与监测计划
1、企业在项目实施过程中须设立环保管理机构，建立健全各类环保管理制度和环境管理台帐。按照环评提出的环境监测计划(详见9.2章节)定期开展监测，同时厂内配备必要的监测仪器，对废水、废气等进行日常监测并做好记录。
2、要求企业严格执行环保“三同时”制度，落实环境监理制度。规范各类试运行和环保验收工作。
3、项目新增总量须按比例进行区域削减替代，在此基础上项目的建设符合总量控制要求。
[bookmark: _Toc7737][bookmark: _Toc21031]10.9 审批原则符合性
10.9.1 建设项目环保审批原则符合性分析
1、“三线一单”符合性
本项目位于“浙江省嘉兴市海宁市马桥街道产业集聚重点管控单元(ZH33048120008)”，由第1.4节分析可知，项目符合“三线一单”管控要求。
2、排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求
根据工程分析及环境影响预测分析，项目废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物均可得到妥善处置，区域环境功能可维持现状。项目建成后新增的污染物总量指标均可进行区域削减替代。
3、建设项目符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求
(1) 国土空间规划符合性
本项目位于海宁市马桥街道镇北路2号，经对照浙江省“三区三线”划定成果，项目位于城镇空间，所在区域不涉及基本农田和生态环保红线。
(2) 产业政策符合性
对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》，项目产品及装备未列入限制和淘汰类；对照《市场准入负面清单(2025年版)》《<长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)>浙江省实施细则》(浙长江办〔2022〕6号)本项目所属行业、规划选址及环境保护措施等均满足环境准入基本条件，未列入环境准入负面清单；项目用地不属于《浙江省限制用地项目目录(2014年本)》和《浙江省禁止用地项目目录(2014年本)》中的限制、禁止用地，不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中限制、禁止类用地。
因此，本项目符合相关产业政策要求。
10.9.2 建设项目环保审批要求符合性分析
表10-3   “四性”符合性分析汇总
	四性
	内容
	符合性

	环境保护行政主管部门审批环境影响报告书、环境影响报告表，应当重点审查建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性等
	建设项目的环境可行性。
	符合。根据预测分析，项目实施后区域环境质量可维持现状。

	
	环境影响分析预测评估的可靠性。
	符合。项目废水自行处理达标后纳管排放，不会对周边水环境造成不利影响；废气经专项评价预测各污染物最大落地浓度占标率均可达标；厂界噪声经预测分析可达标；各类固体废物可得到妥善处置。

	
	环境保护措施的有效性。
	符合。建设项目采取的污染防治措施属于行业可行性技术，能确保污染物排放达到国家和地方排放标准。

	
	环境影响评价结论的科学性。
	符合。经综合分析，从环保审批原则及建设项目其他环保要求符合性的角度分析，项目建设是可行的。



表10-4   “五不批”符合性分析汇总
	五不批
	内容
	符合性

	建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定
	建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划。
	符合。本项目符合环境保护法律法规和相关法定规划

	
	所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求。
	符合。建设项目拟采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求

	
	建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。
	符合。建设项目采取的污染防治措施能确保污染物排放达到国家和地方排放标准

	
	改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有污染和生态破坏提出有效防治措施。
	符合。现有项目为已批已建项目，配套建设有效的污染防治措施符合原环评审批要求且可以做到达标排放。

	
	建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。
	符合。本项目数据真实可靠，内容完善，环境影响评价合理。


[bookmark: _Toc3351][bookmark: _Toc14093]10.10 建议
1、切实做好“三废”污染物的治理工作，厂区部分重污染区域地面及相关构筑物均应做好防渗、防漏处理。
2、项目实施后，企业应根据《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》环发〔2015〕4号等的相关要求修订现有突发环境事件应急预案，配备各类应急措施、应急物资等。
3、本次环评仅针对浙江锦达膜材科技有限公司年产1800万平方米环境用高性能建筑膜材技改项目进行环境影响评价。企业今后有规模扩大、厂区移址、设备更换、产品变化等，需根据相关法律法规要求重新向有关部门申报。
[bookmark: _Toc25598][bookmark: _Toc11127]10.11 结论
浙江锦达膜材科技有限公司年产1800万平方米环境用高性能建筑膜材技改项目位于浙江省嘉兴市海宁市马桥街道镇北路2号。
[bookmark: _GoBack]经预测分析，项目实施后各类污染物均能做到达标排放，周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响；各项总量指标可通过区域削减替代，符合总量控制要求；项目选址符“三线一单”管控要求，符合区域总体规划要求；符合国家和地方产业政策；企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险可防控。
从环保审批原则及建设项目其他环保要求符合性的角度分析，项目的建设是可行的。

image46.png
AR LA
120801
1008401
800E400
500£400
2006400

2006400

0.00E+00
05101520 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 B0 85 90 95 100

—100% ——1000%




image47.png
CODy, HEJEE A [8]

4.00E+01
3.50E+01
3.00E+01
2.50E+01
2.00E+01
1.50E+01
1.00E+01
5.00E+00
0.00E+00

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

100 K em—1000£




image48.png
Ly(r)=Ly! De— (Agiy A+ At Avar - Anise)




image49.png
L, :Lw+101g(

Q

4z




image50.png
i T =
L, (= 101g[210“" ]

-




image51.png




image52.png
ELd Higk B S APPTR XTFAU

QEE- G AME wie LiE BEXEsie S0

S

nEAR
® LunmE
txzm
preey
D *miASEREEE
00 #@1:4005: WE2M
® LRESR
® LEEFRoNE

Pixel Value: 104
® LRERESE

count: 195376

e
=z
]
HRE
prees)

yalel: BRAIE

s




image53.png
AS =n(l;— Ly —Ry)/(pp x Ax D)




image54.png
50m

r

o

®
7

-

i

|

e
B

Hyn

BRET




image55.png
-

000€
(gu/3u) Fg

0002

o——

0004

[2] S

15000 20000

MR/ BbRARE-BE MK

10000

BEMm





image56.png




image57.png
M exp(—kt)exp [—

(x—ut)?
4AE 1

}




image58.png
M
Con(x)=————exp(—fx/u
) AJ4nE x/u o )




image59.png
V e=(Vi+ V2- V3)max + Va+ V5




image60.png
T 7k B

EHLE

HiisE j
mﬁmgmmﬁmm

4
/!





image61.png




image62.png
Egy = >,  (AD, X EF,)




image63.png
AD; =NCV,; X FC;




image64.png
EF,-=CC,-><()F,-><%




image65.png
Egyaw =ADgaw X EF gy




image66.png
Egue




image67.jpeg
—-Qm-l) *x100%




image68.png
REHIEE

THEBRTRES

RFIRER

THERLR

THERLEHTES —>

1EEREE —

HEREERTES—

CHEMTRES —>

VOCs

e ——
HClL |Z8%. FEEESE R
. VOCs
TE. FE, DMF| 220, EEHR
- ZE4FEZE. VOCs
THE. FE, DMF| 220, EEHR
+ NMHC
THE. B#%, DMF| ¥OEESE
- ZE4FEZE. VOCs
THE. FE, DMF| 220, EEHR
+ NMHC
—
THE. B#%, DMF| ¥OBEESE
+ NMHC
HClL |Z8%. ey
3. zmmx, [ TOEENE

KABRLE

ZE=RTORKEE

ZE=RTORKEE

AR BERERREE Q

]

AR EEBRERREE

15m, DA00L
7500m°/h

15m, DA002
36000m°/h

15m, DA003
70000m°/h

15m, DA004
65000m°/h

15m, DAQ0S
36000m°/h




image69.png
w154

Oran
Lidogk A Liless
o] [ ] [
%m 9% 402 | {-ws
Eiﬁ IR e Frrry T"ﬂl—! %—W—I H4R-3
N MM





image70.png
50m

r

LS
HIEH

m EsRE

Hyn

—HRsE




oleObject1.bin

image71.wmf
1

i

e

i

C

V

Q

a

=

å

å


oleObject2.bin

image72.wmf
2

/

e

VF

b

=


oleObject3.bin

image73.wmf
1

n

eii

i

BVQ

=

=·D

å


image1.png
Bin A
BN=P




image2.png
Pt

S| 8

peaiit

AR FH ORI S 2 B SR DA SO

1 BF TR KBRS R AAT KA
2 HEATHIE TR T
3 JFJEBIG IR SR A 7

1 SRBEEm UM A4 D 7
2 WA G RIERBEAR Y H bR
3 W TARSEY . PP AR bE b

e TR %

[ 1

ERBEHLR A A AEIH

WY TR

[ J

1 PR SRR S B 5 VP4
2 KA AL SV

1 B FREEARY G, DEATBORZHF ik
2 Gy IS RO
3 Sl B H R B A ik

G| BT wR  (D





image3.png
P 100%
Poi

P




image4.png
KEFRRP R

FRARERE





image5.png
BT HROEENAH

R AR

BT FAH |
e & W AR TR




image6.png
EBTHELZESAEME [2021-2035]

[E|1-=(8) 3 A B IR

Akt . s | E
e — .
. e FrLty [ LT . e
B omm -y E aavan —

-
e
RRARETS
o
v

[ s

AR SHTTHARBAF





image7.png
5%?]:5 j:E'AEI‘Eﬂ :'E‘.'\W%mﬂ [ 2021-2035 ] R E 1 2 E R R X E

W R
SRR
ARARERHE

KABARE—IE

T sEmgR

I — R

RERER

LRARHIBAL: BT ARBAT





image8.jpeg
5@ ? ﬁi :l:EEI‘Eﬂ E’s Wﬂt‘] ( 2021-2035 ] EE A RIE (S4)

W R
KARFRERPLL
CJusmsrzing
T AR
ARG SN FTHARBAF





image9.png
EEH

E-2)) 72 £10
Bk l
RENE ax





image10.png
pPvC

mama | RAEH
l E2]
rY
| BFES
s ——| W |  —% | BT
S

BBNE ] HR [ — A





image11.png
BRIEKGEDYE —>

] mf&l&ﬁmvﬁl

(220
25z 2 — 2323
RENE 23 [ — K&





image12.png
pPvC

BT mEs
l T
A
| prEs
w5 —— e #F #H
S
4 4
| RAES | BFES
FEME [ — RH B RH
4
| BFES
T
#H — 2 b BB BENE





image13.png
50m

r

L meTAE
[ wexs
B mawa
D ]
| BT Pty

ZES

o

'
wik

Hyn




image14.png
HLRH|
PVCHfE
w7 v
BN pEmR gade %
=8
D6OEF %

BT = - S— _

_____ 61-2
akil " nTES
@ik [ 160°C
2%/ A

61-3

akil ~ wrEa
@ik [ 160°C
2%/ A
G1-4
HTES

kv 3

TH| 4 615
Rx| | ERES

B wmnE





image15.png
AR

#atH
TH| 4 e21
m| | ERES
BETEY '
FHRE > KE4E
#F po--o >
Rk | 130C
EA o
%, W BB -





image16.png
Hak

30300

28800

1500

RIRAEHK

200t/h

g

HTERK

300

1200

it





image17.png
Hak

53306.25

43200

10106.25

BIRAEHK

200t/h

g

HTERK

/ 43200

20213

8085

Wit

8085





image18.png




image19.png
AR s/




image20.png




image21.png




image22.png
=

jcﬁ’

FHE

1}

Ll

1





image23.png




image24.png




image25.png




image26.png




image27.png




image28.png
2000 3000





image29.png
=)
S
I
<
=)
S
S
IS
o
S
S
~
o
S
=)

0

-1000

{ g Linig
000€ 000Z O000L O 000L- 000Z

-3000 -2000




image30.png
1000 2000

-3000




image31.png




image32.png
2000 3000





image33.png
1000 2000 3000

S)

000





image34.png
1000 2000 3000

o





image35.png
1000 2000 3000

0




image36.png
1000 2000 3000

o

-1000

-2000





image37.png
1000 2000 3000

0

-1000

-3000 -2000 -1000 O 1000 2000 3000 4000




image38.png
1000 2000 3000

o

-2000 -1000





image39.png
f=3
S
=3
@
o
=3
S
54
o
=3
1=

0 -2000 -1000 O 1000 2000 3000 4000




image40.png
000€ 0002 000} 0




image41.png




image42.png
I

il

[

wan

[RRERT

fG)

K
Fiiis W
e o

B A

LE3
e




image43.png
7]

CP)
[

:

SLLENOUL

LUt

TR

| Wikt

| vk

LT

LU

MRAERE

RN iR

LiEa U]

e 1_g 0
(=) 2007 081
b7 ey 10 55
e @ wEnt :
L4 (
-
o ; @temnt:
L b7 e 1S Kot —
v ]
on g by t
@ wEnL 4
on
'v-s:ul =
" ® mmEkL
0 W » emes )
S —rry Iy
= T 3 T





image44.png
- e —
(n) p79167. M 338 A @] 2500 [FFLER] | XL
i @] | e Vi @) (R @] || I
s | S8 (W] ars | mm [orse0 120 180 20 30 o)
» WI@|@] 0 | 1i0 fweg sz 1 2w oew)

At |2 |om|on | 2evaom

HABE |v1z] v | 6w | soniss

BERE |weluw|in]wons

BENL: |wn|20| 00| s

nEtt |nelswlan] Lonm

#1

WL EBRRONR LT B e I.' LR





image45.png




