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[bookmark: _Toc144140995]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	杭州天序药业有限公司研发中心建设项目

	项目代码
	2511-330113-07-02-101212

	建设单位联系人
	蒋佳莉
	联系方式
	15700191156

	建设地点
	浙江省杭州市临平区绿洲路99号20幢

	地理坐标
	（ 120  度14 分  58.637  秒， 30  度 26 分  10.809   秒）

	国民经济
行业类别
	M7340医学研究和试验
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十五、研究和试验发展98专业实验室、研发（试验）基地

	建设性质
	■新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	■首次申报项目            
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目   
□重大变动重新报批项目

	项目备案部门
	临平区发展和改革局
	项目备案文号
	2511-330113-07-02-101212

	总投资（万元）
	499.8
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	4
	施工工期
	9个月

	是否开工建设
	■否
是
	建筑面积（m2）
	3516.05

	专项评价设置情况
	无需设置专项评价，判定依据见下表。
表1-1  专项评价设置依据
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目
	设置
情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目排放废气含有二氯甲烷，厂界外500m范围内无环境空气保护目标。
	不设置

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目废水经厂区内废水处理站后纳管，不直排；不属于新增废水直排的污水集中处理厂项目
	不设置

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质未超过临界。
	不设置

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不属于取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
	不设置

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不向海排放污染物
	不设置

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。




	规划情况
	1、规划名称：《杭州余杭经济技术开发区（钱江经济开发区）总体规划（2017—2035年）》
审批机关：杭州市人民政府
审批时间：2018年1月2日
审批文号：杭政函【2018】3号
2021年，杭州余杭经济技术开发区管理委员会委托浙江省省直建筑设计院有限公司对2018年版总规进行修改完善，编制完成了《杭州余杭经济技术开发区总体规划修编（2020-2035年）》。

	规划环境影响评价情况
	1、规划环评名称：《杭州余杭经济技术开发区总体规划修编（2020-2035年）环境影响报告书》
审批机关：生态环境部
审批时间：2022年5月1日
审查文号：环审[2022]50号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、《杭州余杭经济技术开发区总体规划修编（2020-2035年）》符合性分析
（1）规划期限
本次规划期限为2020-2035年，其中近期为2020~2025年，远期为2026~2035年。规划基准年为2019年。
（2）规划范围
北至京杭大运河，南至星光街，东至京杭运河二通道，西至超山风景区-09省道，面积为76.94平方公里。
（3）产业发展定位
余杭经济技术开发区规划形成“4×1”产业体系，突出二、三产业融合发展，各产业体现差别化指引政策。“4”为四大主导产业，分别为高端智能装备产业、生物医药产业、高附加值家纺服装产业、现代服务业。其中两大战略新兴产业为高端智能装备产业、生物医药产业，传统提升产业为家纺服装产业，现代服务业重点突破发展新型培训、信息和科技服务、智慧供应链、新媒体营销等产业。
“1”为“互联网+”产业模式，发挥互联网对资源配置优化集成作用以及放大和乘数效应，推动四大产业与互联网的深度融合。
（4）符合性分析：项目位于余杭经济技术开发区内。根据《杭州余杭经济技术开发区（钱江经济开发区）总体规划--用地规划图（远期）》，本项目所在地为一类工业用地兼容商务用地（M1/B2）。本项目为研发项目，属于“四大主导产业”-“两大战略新兴产业”-“生物医药产业”。因此，本项目的建设符合《杭州余杭经济技术开发区总体规划修编（2020-2035年）》总体规划要求。
综上，本项目符合《杭州余杭经济技术开发区总体规划修编（2020-2035年）》。
[bookmark: _Hlk144193522]2、《杭州余杭经济技术开发区总体规划修编（2020-2035年）环境影响报告书》符合性分析
（一）6张清单符合性分析
根据《杭州余杭经济技术开发区总体规划修编（2020-2035年）环境影响报告书》中的相关内容，项目与规划环评6张清单符合性分析如下。
（1）生态空间管控清单符合性
本项目位于“余杭区杭州余杭经济技术开发区产业集聚重点管控单元（ZH33011020007）”，因此本项目符合生态空间管控清单的要求。
（2）现有问题整改措施清单
本项目为新建项目，对照规划环评现有问题清单，本项目不涉及现有问题整改措施中的内容，符合相关要求。
（3）污染物排放总量管控限值清单
本项目投产后，全厂排污总量为CODCr0.221t/a、NH3-N0.011t/a、VOCs0.0292t/a；本项目实施后新增污染物总量指标均可在区域内进行削减替代，不会导致区域污染物排放量突破总量管控限值。
（4）规划优化调整建议清单
[bookmark: _Hlk144193441]本项目拟租赁杭州市临平区绿洲路99号20幢实施，用地性质为一类工业用地兼容商务用地（M1/B2）地。距离最近敏感点约570米，且有道路和绿化带隔开；项目用地范围内不涉及永久基本农田，不在禁建区和限建区。本项目主要进行注射药剂的生产，属于医学研究和试验，不涉及化学合成反应，符合园区产业定位。本项目废水纳入临平净水厂处理。因此，项目符合开发区规划优化调整建议清单相关要求。
（5）环境准入条件清单
本项目位于杭州余杭经济技术开发区，从事试验、研发，属于四十五、研究和试验发展；对照规划环评，环境准入条件如下表所示。
表1-2  环境准入清单
	[bookmark: RANGE!A1]区域
	分类
	项目类别
	行业清单
	工艺清单
	产品清单

	杭州余杭经济技术开发区
	非主导产业
	禁止准入类
	四十五
	研究和试验发展(专业实验室、研发(试验)基地)
	/
	/
	1、P3、P4生物安全实验室；
2、转基因实验室

	
	
	限制准入类
	四十五
	研究和试验发展(专业实验室、研发(试验)基地)
	/
	1、涉及化学合成反应的(除创新药外)；
2、各类有机化学品总用量超过1t/a的；
3、涉及电镀、发蓝、磷化、有机涂层、热镀锌等工艺的
	/


[bookmark: _Hlk144193496]本项目属于医学研究和试验发展，主要进行研发、试验，属于小试阶段，不涉及研发中试，对照上表，研发应当列入研究和试验发展(专业实验室、研发(试验)基地)，又因研发不涉及P3、P4生物安全实验室以及转基因实验室，涉及化学合成反应，各类有机化学品总用量＞1t/a。因此本项目属于规划环评环境准入条件清单限制准入类项目，需通过开发区“一事一议”审批。
（6）环境标准清单
本项目研发过程中的废气排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）；废水纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、总磷参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)等相关标准限值）；厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类声环境功能区排放标准；一般固废厂内贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）。
本项目各类环境现状标准、污染物排放标准、行业准入标准等符合规划环评中确定的环境标准清单。
（二）规划环评审查意见符合性分析
表1-3  规划环评审查意见符合性分析
	序号
	审查意见
	符合性分析

	1
	坚持绿色发展和协调发展理念，加强《规划》引导。落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、集约高效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单)生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局和发展规模。
	本项目建设符合余杭经济技术开发区规划用地布局要求及开发区规划产业定位要求，符合“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单)生态环境分区管控要求。

	2
	根据国家及地方碳达峰行动方案、“十四五”应对气候变化专项规划和节能减排工作要求，推进经开区绿色低碳发展。优化能源结构、产业结构等规划内容，推动集中供热、装备制造、生物医药等重点碳排放行业燃料和原料替代、能源利用效率提升、绿色清洁能源利用、废弃物低碳化处置等，促进减污降碳协同增效。
	本项目建设符合余杭经济开发区规划用地布局要求及开发区规划产业定位要求。本项目使用水和电。

	3
	严格控制发展规模，合理安排开发时序。严格控制《规划》近期生物医药规模；根据资源环境禀赋条件、产业政策、能源双控等要求，审慎论证《规划》远期产业规模。在完成现有企业升级改造、关停退出等区域污染物排放总量削减措施的基础上，方能开展生物医药等新增挥发性有机污染物排放的项目建设，确保满足区域环境质量目标要求。
	本项目符合区域规划产业定位，符合区域环境准入清单要求。本项目废气经收集处理后可达标排放，废水纳管排放，各污染物总量可在区域内替代削减，不会影响区域环境质量持续改善目标。

	4
	严格空间管控，优化功能布局。做好《规划》控制，维护超山省级风景名胜区、古运河一丁山湖生态湿地、世界文化遗产大运河等周边生态功能及景观完整性，将古运河一丁山湖生态湿地环境控制区、大运河缓冲区内的工业用地调整为公园绿地，关停或搬迁大运河缓冲区内不符合《杭州市大运河世界文化遗产保护条例》、大运河遗产保护相关规划的现有企业；智能装备制造、生物医药、家纺服装片区内不应再布局居住用地，加强对各片区内及周边集中居住区的防护，确保经开区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。经开区开发范围和土地利用应符合国土空间相关规划，并严格控制在城镇开发边界内，规划实施不得占用林地、永久基本农田。
	本项目位于浙江省杭州市余杭经济技术开发区，不在该条意见所列区域内，且不涉及林地、永久基本农田。本项目符合区域规划用地性质。项目最近敏感点为西南侧570米临平区小林中心小学，之间有绿化带及道理隔离。

	5
	强化污染物排放总量管控。根据国家和浙江省污染防治规划和区域“三线一单”生态环境分区管控相关要求，落实经开区污染物减排措施和要求，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等特征污染物的排放量，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排，促进产业发展与生态环境保护相协调。
	本项目废气经收集处理后达标排放。废水纳管经杭州市临平净水厂处理后排放，不会影响环境质量改善目标。项目固体废物、危险废物均依法依规集中收集、处理处置。各类污染物经有效污染治理措施处理后均可达标排放。且污染物总量可在区域内削减替代。本项目符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案要求，具体分析见表1-4和表1-5。

	6
	严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展。按照《报告书》计划安排，尽快淘汰现有不符合经开区发展定位或用地规划的印染、食品、纺织服装等企业；落实《报告书》提出的各片区生态环境准入要求，禁止与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区，生物医药产业禁止新、扩建含化学合成反应工序的项目。执行最严格的行业废水、废气排放控制要求，引进项目的生产工艺和设备、资源能源利用效率、污染治理等均需达到同行业国际先进水平，现有企业不断提高清洁生产和污染治理水平，持续降低污染物排放量。
	本项目符合杭州余杭经济技术开发区总体规划。本项目为新建项目，生产工艺不涉及化学合成反应，各类污染物经可行的治理措施处理后均可达标排放。

	7
	加强环境基础设施建设。落实《报告书》提出的加快推进塘栖污水处理厂提标改造、临平第二净水厂及配套管网建设、生活污水截污纳管、再生水利用效率提升等要求，确保经开区各类污废水能够得到有效收集处理。一般工业固废、危险废物应依法依规收集、妥善安全处理处置。
	本项目废水纳管经杭州市临平净水厂处理后排放。一般工业固废出售综合利用；危险废物妥善收集后委托有资质单位处置。

	8
	健全环境监测体系，强化环境风险防范。统筹污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范等要求，完善涵盖各环境要素及挥发性有机物等特征污染物的环境监测体系，根据监测结果适时优化规划。加强大运河水环境、喜庵港饮用水水源地水质、超山省级风景名胜区等区域大气环境风险防范体系建设，提升区域环境风险预警、应急响应和联防联控能力。
	企业应按监测计划进行例行监测。要求企业编制应急预案，落实各项风险防范措施，与区域环境风险防控体系形成应急联动。

	9
	在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价。《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。
	不涉及。


综上分析可知，本项目符合《杭州余杭经济技术开发区总体规划修编（2020-2035年）环境影响报告书》中相关要求及审查意见相关要求。

	其他符合性分析
	[bookmark: _Toc652]1、审批原则符合性分析
对照《浙江省建设项目环境保护管理办法(2021年修正)》（浙江省人民政府令第388 号），本项目审批原则符合性分析如下。
（1）建设项目环保审批原则符合性
根据《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》（杭环发〔2024〕49号），本项目位于“临平区杭州临平经济技术开发区产业集聚重点管控单元（原杭州余杭经济技术开发区产业集聚重点管控单元）ZH33011320002”，属于重点管控单元。本项目与《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》符合性分析如下。
表1-4  与《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》符合性分析
	三线一单
	有关要求
	本项目情况
	符合性

	生态保护红线
	涉及的生态保护红线，严格按照国家和省生态保护红线管理相关规定进行管控。生态保护红线原则上按照禁止开发区域进行管理，禁止工业化和城镇化，确保生态保护红线内“生态功能不降低，面积不减少，性质不改变”。
	根据临平区三区三线图，本项目不涉及生态保护红线。
	符合

	环境质量底线
	大气环境质量底线目标
	2025年，全面消除重污染天气，基本消除中度污染天气，力争O3浓度达到拐点，PM2.5年均浓度稳定控制在28微克/立方米以下，努力实现环境空气质量稳定全面达标。
	根据《2024年杭州市临平区生态环境状况公报》，项目所在区域为环境空气质量不达标区域，超标因子为臭氧，本项目不涉及臭氧排放。同时，临平区已制订《临平区“十四五”生态环境保护规划》，随着规划的实施，区域环境空气质量将逐步改善。项目建设不会影响大气环境质量改善目标的实现。
	符合

	
	水环境质量底线目标
	到2025年，力争全市水生态环境质量实现“三无、两提升、三个百分百”，即：城市建成区无黑臭水体，地表无劣Ⅴ类水体，无断流（干涸）河流；市控以上地表水优良（达到或优于Ⅲ类）比例与水生生物完整性有不同程度的提升，县级以上城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例达到 100%，地表水市控以上断面水质达标率达到 100%，国家重要水功能区达标率达到 100%。
	项目周边地表水及纳污水体水质可满足相应标准要求。本项目研发废水经厂区自建污水处理系统预处理后纳管排放，生活污水经预处理后纳管排放，不会突破水环境质量底线。
	符合

	
	土壤环境风险防控底线目标
	2025 年，土壤环境质量稳中向好，受污染耕地安全利用率达到省下达目标，重点建设用地安全利用率达到 97%以上。
	本项目车间内地面采取必要的防腐防渗措施，土壤环境污染风险可控，不会突破土壤环境质量底线。
	符合

	资源利用上线
	能源（煤炭）资源上线目标
	通过一手抓能源供应保障，一手抓能源结构优化，到 2025年实现“三保两降两升”的主要发展目标。 
——“三保”：电力、天然气、油品等能源供应保障能力持续增强。到2025年，全市电网110千伏及以上变电容量达到11268万千伏安，天然气供应能力不小于 44 亿立方米，汽柴油供应能力不小于 420 万吨。 
——“两降”：即单位 GDP 能耗、煤炭消费量进一步下降。“十四五”期间，全市单位 GDP 能耗累计降幅不低于 15%，煤炭消费下降目标达到省要求。 
——“两升”：即清洁能源占比、非化石能源占比进一步提升。到 2025 年，全市清洁能源占比不低于 68%，非化石能源占比不低于 20%。 
	本项目所需能源为电、天然气等清洁能源，用量不大，不会突破区域能源利用上线。
	符合

	
	水资源利用上线目标
	到2025年，用水总量目标为32.68亿立方米（含非常水0.48亿立方米）、万元 GDP 用水量比 2020年下降16%、万元工业增加值用水量比2020年下降17%，农田灌溉水有效利用系数达到0.614。
	本项目用水量较小，不会突破区域水资源利用上线。
	符合

	
	土地资源利用上线目标
	到2025年，杭州市耕地保有量不少于1162.7 平方公里，永久基本农田面积控制在968平方公里以内，建设用地总规模不超过2152平方公里，城乡建设用地总规模不超过1752平方公里，人均城镇建设用地面积控制在94平方米以内，万元GDP 地耗不超过9.7平方米。
	本项目位于杭州市临平区经济技术开发区，用地性质为一类工业用地兼容商务用地（M1/B2）。项目在已建厂房内实施，无需新征用地。项目用地不会突破土地利用资源上线。
	符合

	生态环境准入清单
	本项目位于“临平区杭州临平经济技术开发区产业集聚重点管控单元ZH33011320002”，符合环境管控单元准入清单要求，具体见下表。
	符合


表1-5  生态环境准入清单符合性分析
	环境管控单元空间
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	编码
	名称
	分类
	
	
	

	ZH33011320002
	临平区杭州临平经济技术开发区产业集聚重点管控单元（原杭州余杭经济技术开发区产业集聚重点管控单元）
	重点管控单元
	空间布局引导
	根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。
	项目位于临平区杭州临平经济技术开发区产业集聚重点管控单元（ZH33011320002），最近的敏感目标为西侧双美嘉苑北区，约160m。企业与敏感点之间有道路和绿化带隔离。
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。
	企业已实现雨污分流；项目废水、废气、噪声经相应处理措施处理后均能达标排放。本项目新增总量由杭州市生态环境局临平分局总量调剂，符合总量控制要求。
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。
	企业后续将按要求编制有针对性的突发环境事件应急预案，落实各项风险防范措施，建设风险防控体系。符合环境风险防控要求。
	符合

	
	
	
	资源开发效率要求
	/
	/
	/


综上，项目建设符合《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》管控要求。
（2）排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求
根据工程分析及环境影响预测分析，项目废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维持现状。项目建成后排放的COD、NH3-N、烟粉尘、VOCs等污染物总量指标可在区域内进行替代削减。
（3）建设项目还应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求。
①规划符合性
本项目位于杭州余杭经济技术开发区。根据《杭州余杭经济技术开发区（钱江经济开发区）总体规划--用地规划图（远期）》，本项目所在地为一类工业用地兼容商务用地（M1/B2）。本项目为研发项目，规划用地性质符合。本项目主要从事研发、试验，与规划区域内的产业规划相符。
②产业政策符合性
a、根据《产业结构调整指导目录)》（2021年12月27日第20次委务会议审议通过），本项目设备和工艺不属于限制类和淘汰类。
b、项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。
d、对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止准入类项目。
c、项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》（浙长江办[2022]6号）中禁止建设的项目。
d、项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引(2019年本)》中的限制类和淘汰类项目。
因此，符合国土空间规划、国家和省产业政策要求。
2、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》（浙长江办[2022]6号）符合性分析
表1-6  《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉浙江省实施细则》符合性分析
	条例
	要求
	本项目情况
	结论

	第三条
	港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。
	本项目属于医学研究和试验，非港口码头项目。
	符合

	第四条
	禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。
	本项目属于医学研究和试验，非港口码头项目
	符合

	第五条
	禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。
禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。
自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。
	项目建设地址位于浙江省杭州市余杭经济技术开发区，项目所在地用地性质为一类工业用地兼容商务用地（M1/B2），不涉及自然保护区、森林公园、地质园、Ⅰ级林地、一级国家级公益林。
	符合

	第六条
	禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。
饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。
	项目所在地不在饮用水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。
	符合

	第七条
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。
水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。
	项目所在地不在水产种质资源保护区、长江流域河湖岸线保护区和保留区内。
	符合

	第八条
	在国家湿地公园的岸线和河段范围内：（一）禁止挖沙、采矿；（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；（四）禁止截断湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；（七）禁止引入外来物种；（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。
国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定。
	项目所在地用地性质一类工业用地兼容商务用地（M1/B2），并不在国家湿地公园的的岸线和河段范围内。
	符合

	第九条
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。
	本项目不涉及违法利用、占用长江流域河湖岸线。
	符合

	第十条
	禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。
	项目建设地不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区。
	符合

	第十一条
	禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	项目建设地不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。
	符合

	第十二条
	禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目产生的废水全部纳管排放，不新增排污口。
	符合

	第十三条
	禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
	本项目位于浙江省杭州市余杭经济技术开发区，不属于长江支流、太湖重要岸线一公里范围内，且项目不属于化工项目。
	符合

	第十四条
	禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。
	本项目为医学研究和试验，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设，且项目拟建地不属于长江支流、太湖重要岸线一公里范围内。
	符合

	第十五条
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。
	本项目为医学研究和试验，不属于高污染项目，不在《环境保护综合目录》中的高污染产品目录内。
	符合

	第十六条
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	本项目不属于石化、煤化工项目，且项目实施过程中仅涉及电力使用。 
	符合

	第十七条
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。
	本项目为医学研究和试验，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》项目，不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，不涉及新增土地。
	符合

	第十八条
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支援等业务。
	本项目为医学研究和试验，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
	符合

	第十九条
	禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目
	本项目为医学研究和试验，不属于高耗能、高排放项目。
	符合

	第二十条
	禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。
	本次环评要求企业针对一般固废、危险废物进行依法依规处置、利用，不得在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。
	符合


综上，本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》（浙长江办[2022]6号）中禁止建设的项目。
3、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析
为深入推进“十四五”挥发性有机物治理，进一步改善环境空气质量，浙江省生态环境厅发布了《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发〔2021〕10号），本项目符合性分析见下表。
表1-7  项目与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析
	项目
	方案要求（部分内容）
	本项目情况
	相符性

	优化产业结构
	引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。
	项目位于余杭经济技术开发区内，符合产业布局要求；项目不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。
	符合

	严格环境准入
	严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。
	项目符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求；项目不属于纺织印染、石化行业，COD、氨氮、烟粉尘和VOCs总量可在区域内削减替代。
	符合

	全面提升生产工艺绿色化水平
	石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。
	项目不属于该条所列行业，生产工艺先进，清洁生产水平高。
	符合

	大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代
	全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025 年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。
	本项目不涉及溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料。
	符合

	严格控制无组织排放
	在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。
	项目原辅料采取密封存储、密闭存放。项目有机废气通过管道收集，并根据相关规范设置通风量。
	符合

	建设适宜高效的治理设施
	企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级，石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上。
	企业委托有资质单位设计废气处理方案，生产废气采用活性炭吸附装置处理。环保装置和活性炭符合相关技术要求，并要求足量添加、定期更换活性炭，VOCs综合去除效率达到80%以上
	符合

	加强治理设施运行管理
	按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
	要求建设单位在运营过程中，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用。
	符合

	规范应急旁路排放管理
	推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含VOCs排放的旁路。因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。应急旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装监控（如流量、温度、压差、阀门开度、视频等）设施等加强监管，开启后应做好台账记录并及时向当地生态环境部门报告。
	项目废气处理设施未设置VOCs排放旁路，一旦废气处理设施发生故障，建设单位应立即停产。
	符合


由上表可知，本项目符合《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》要求。
4、“四性五不批”符合性分析
本项目与“四性五不批”相符性分析如下。
表1-8    “四性五不批”相符性分析
	审批要求
	符合性分析
	是否符合要求

	四性
	建设项目的环境可行性
	本项目符合产业政策、达标排放、用地规划、“三线一单”生态环境分区管控要求、总量控制原则及环境质量要求等，从环保角度看，本项目的建设满足环境可行性要求。
	符合

	
	环境影响分析预测评估的可靠性
	环境影响分析章节均依据国家相关规范及建设项目的设计资料进行影响分析，符合环境影响分析预测评估的可靠性。
	符合

	
	环境保护措施的有效性
	本项目工程性质较为简单，营运期各类污染物的治理技术较为成熟，且均属于排污许可技术规范或污染防治可行技术指南中明确的可行技术，因此从技术上分析，只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。
	符合

	
	环境影响评价结论的科学性
	本项目选址合理，采取的环境保护措施合理可行，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，因此本项目符合环境影响评价结论的科学性。
	符合

	五不批
	建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划
	本项目所在地规划用地性质为一类工业用地兼容商务用地（M1/B2），根据《不动产权证书》（浙（2022）杭州市不动产权第0135513号），地块用地性质为工业用地，符合用地规划，符合环境保护法律法规和相关法定规划。
	符合审批要求

	
	所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求
	本项目所在区域地表水环境质量符合国家标准，项目研发废水经厂区污水站处理达标后纳管排放，生活污水经化粪池处理达标后纳管排放，最终经临平净水厂处理达标后排放，不会影响区域水环境质量改善目标的实现；环境空气属于不达标区，超标因子为O3，随着区域大气污染防治工作的持续有效推进，预计区域整体环境空气质量将会有所改善。同时，本项目采取的污染防治措施可确保污染物排放达到国家和地方排放标准，且新增废气总量指标可进行区域倍量削减替代，因此，不会影响区域环境空气质量改善目标。
	符合审批要求

	
	建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏
	本项目采取的污染防治措施能确保污染物排放达到国家和地方排放标准要求，符合环境保护措施的有效性。
	符合审批要求

	
	改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施
	本项目为新建项目，不涉及现有项目环境污染情况。
	符合审批要求

	
	建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理的不予批准
	本项目数据真实可靠，内容完善，环境影响评价合理。
	符合审批要求


综上，本项目符合“四性五不批”相关要求。
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[bookmark: _Toc144140996]二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1建设内容
2.1.1项目由来
杭州天序药业有限公司成立于2024年8月26日，注册地位于浙江省杭州市临平区东湖街道新颜路22号15幢114号。杭州天序药业有限公司目前主要从事注射药剂的生产。
本项目拟租用临平区绿洲路99号20幢用于公司制剂类产品的研发、质检。研发中心规划布局：制剂实验室及分析实验室等，以及研发及部分管理人员办公，预计总容纳135人研发实验及办公使用。本项目严格按照安全生产、节能环保相关要求实施，并按照依法统计的要求做好项目投资入统工作。
项目已在临平区经济信息化和科学技术局备案，项目代码：2511-330113-07-02-101212。
依照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目需进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），项目属于 “四十五、研究和试验发展中98专业实验室、研发（试验）基地，其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外），需编制环境影响评价报告表。
根据《浙江省人民政府办公室关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》（浙政办发〔2017〕57号）、《关于进一步深化“区域环评+环境标准”改革、提升工程建设项目环评效能的通知》（杭建审改办〔2018〕34号）、《杭州市临平区人民政府办公室关于印发<临平区“区域环评+环境标准”改革实施方案>的通知》（临平政办〔2022〕48号），本项目不在《临平国家级经济技术开发区“区域环评+环境标准”改革实施方案》环评审批负面清单内，故降级为登记表。
表2-1 临平国家级经济技术开发区审批负面清单
	序号
	负面清单
	本项目
	本项目是否可降级

	1
	环评审批权限在生态环境部的项目；
	项目审批权限不在生态环境部
	是

	2
	需编制报告书的电磁类项目和核技术利用项目；
	本项目不涉及
	是

	3
	生活垃圾焚烧发电等高污染、高风险建设项目； 
	本项目不涉及
	是

	4
	有提炼、发酵工艺的生物医药项目；
	本项目属于医学研究和试验项目，不涉及提炼、发酵工艺。
	是

	5
	显示器件、印刷线路板及半导体材料、电子陶瓷、有机薄膜、荧光粉、贵金属粉等电子专用材料生产项目；
	本项目不涉及
	是

	6
	涉及重金属污染项目及酸洗或有机溶剂清洗等工艺项目；
	本项目不涉及
	是

	7
	涉及喷漆工艺且使用油性漆(含稀释剂）10吨/年及以上的项目；
	本项目不涉及
	是

	8
	城市污水集中处理、餐厨垃圾处置、生活垃圾焚烧等环保基础设施项目；
	本项目不涉及
	是

	9
	与敏感点防护距离不足，公众关注度高或投诉反响强烈的项目。
	本项目各类污染物均可做到达标排放，不涉及敏感点防护距离不足的情况，虽涉及二氯甲烷排放，但周边500m范围内不存在环境敏感保护目标，不属于公众关注度高的项目。
	是


2.1.2项目组成
表2-2 项目组成
	序号
	项目
	内容
	单位
	数量
	主要内容
	备注

	一
	主体工程

	1
	实验区
	1F
	m2
	50
	合成实验室
	/

	
	
	
	
	9.2
	冻干机室
	/

	
	
	
	
	71
	靶向实验室
	/

	
	
	
	
	55
	长效实验室
	/

	
	
	2F
	m2
	46
	常规仪器室
	/

	
	
	
	
	24.8
	溶出度实验室
稳定性实验室
	/

	
	
	
	
	39
	稳定性实验室
	/

	
	
	
	
	59.4
	液相室
	/

	
	
	
	
	10.5
	气相室
	/

	
	
	
	
	54
	理化区
	/

	
	
	
	
	7.1
	天平室
	/

	
	
	
	
	6.5
	水分检测室
	/

	
	
	
	
	6.1
	包材检测室
	/

	
	
	
	
	6.1
	微粒、内毒素检测室
	/

	
	
	
	
	6.2
	高温室
	/

	
	
	
	
	31.6
	溶出度实验室
	/

	二
	辅助工程

	1
	辅助办公
	1F
	m2
	35.4
	东北侧研发办公区
	/

	
	
	2F
	
	78.8
	东南侧开放办公区
	/

	2
	
	3~5F
	
	/
	均为办公区
	/

	三
	公用工程

	1
	供水
	自来水
	m³/a
	3200
	市政供给

	2
	供电
	电
	KW.h
	1000000
	园区电网供给

	3
	纯水制备
	纯水
	t/a.
	13.5
	其中外购1t纯水用于实验，剩余12.5纯水为纯水机制备用于清洗

	4
	空压机
	22kw
	台
	1
	/

	5
	密闭制冷加热循环装置
	尺寸550*850*1400mm，功率4.8kw
	个
	1
	/

	四
	环保工程

	1
	实验室废水处理系统
	t/d
	2
	实验室的废水通过实验室污水管道引至负一层污水处理设备间经污水处理设备（采用“调节+混凝沉降+臭氧氧化+催化微电解+多功能处理+过滤+紫外光催化氧化”，设计日处理能力2t/d）处理达标后，排至园区污水管网；

	
	生活污水
	
	/
	生活污水经园区内化粪池处理达标后排放

	2
	废气
	1F实验废气
	m³/h
	35000
	通风橱收集，经单级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放

	
	
	2F实验废气
	m³/h
	25000
	通风橱收集，经单级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA002）排放

	3
	一般固废仓库
	m2
	5
	位于1F楼梯间

	4
	危险废物仓库
	m2
	13.3
	位于2F东北侧

	5
	噪声
	/
	/
	减震基础，厂房隔声


2.1.3项目研发方案
本项目为新建项目，主要于公司制剂类产品的研发，研发方案具体如下：
表2-3 项目产品方案一览表
	序号
	名称
	规格
	年试验批次或用量
	备注

	1
	脂质体类制剂
	10ml/瓶或20ml/瓶
	1000批
	仅做工艺研发使用，无产能要求

	2
	微晶类制剂
	1ml/支
	1000批
	

	3
	纳米粒类制剂
	100mg/瓶
	500批
	

	4
	A08A
	25mg
	100批
	使用溶剂：二氯甲烷

	5
	A04A
	30mg
	100批
	使用溶剂：二氯甲烷、甲醇、正庚烷、二甲硅油、油酸山梨坦

	6
	A05A
	3.6mg
	50批
	使用溶剂：冰醋酸，甲醇

	7
	A03B
	11.25mg
	100批
	使用溶剂：二氯甲烷

	8
	M05A
	/
	100批
	溶剂：二氯甲烷、丙酮、庚烷、乙酸

	注：研发制剂进行质检实验过程后作为危废处置。


2.1.4生产设备
本项目生产设备具体如下：
表2-4 项目生产设备一览表单位：台/套
	[bookmark: _Toc16771]序号
	设备名称
	规格参数
	车间布置
	数量（台）

	1
	微射流均质机
	/
	靶向实验室
	2

	2
	挤出器
	/
	靶向实验室
	2

	3
	冻干机
	/
	冻干机室
	2

	4
	超滤系统
	/
	靶向实验室
	2

	5
	剪切乳化机
	/
	靶向实验室
	5

	6
	研磨机
	/
	靶向实验室
	1

	7
	循环喷雾干燥机
	/
	靶向实验室
	1

	8
	显微镜
	/
	靶向实验室
	1

	9
	蒸发系统
	/
	靶向实验室
	1

	10
	旋转蒸发仪
	/
	靶向实验室
	1

	11
	冰箱
	/
	冰箱室
	9

	12
	低温恒温液浴循环两用槽
	/
	靶向实验室
	8

	13
	蠕动泵
	/
	靶向实验室
	11

	14
	磁力搅拌加热锅
	/
	靶向实验室
	8

	15
	全自动洗瓶机
	/
	设备库房
	1

	16
	纯水超纯水一体机系统
	/
	设备库房
	1

	17
	pH计
	/
	靶向实验室
	1

	18
	电导率仪
	/
	靶向实验室
	2

	19
	制冰机
	/
	靶向实验室
	1

	20
	不溶性微粒仪
	设备尺寸：1000-500-350；
功率100W；
	不溶性微粒、内毒素检测室
	1

	21
	不溶性微粒仪
	设备尺寸：600-600-500；
功率80W；
	不溶性微粒、内毒素检测室
	1

	22
	超净台
	设备尺寸：1000-750-1800；
功率400W；
	不溶性微粒、内毒素检测室
	1

	23
	试管恒温仪
	设备尺寸：300-250-250；
功率75W；
	不溶性微粒、内毒素检测室
	1

	24
	差示量热扫描仪
	设备尺寸：2200-600-900；
功率450W；
	常规设备室
	1

	25
	医药包装性能测试仪
	设备尺寸：900-600-950；
功率60W；
	常规设备室
	1

	26
	激光粒度仪
	设备尺寸：1700-600-500；
功率200W；
	常规设备室
	1

	27
	氧气分析仪
	设备尺寸：700-500-400；
功率10W；
	常规设备室
	1

	28
	纳米粒度仪
	设备尺寸：1000-600-400；
功率200W；
	常规设备室
	1

	29
	多角度粒度与高灵敏度Zeta电位分析仪
	设备尺寸：800-500-250；
功率200W；
	常规设备室
	1

	30
	纳米粒度仪
	设备尺寸：320-600-250；
功率20W；
	常规设备室
	1

	31
	渗透压仪
	设备尺寸：350-500-350；
功率150W；
	常规设备室
	1

	32
	自动旋光仪
	设备尺寸：1100-400-250；
功率200W；
	常规设备室
	1

	33
	阿贝折射仪
	设备尺寸：200-200-300
	常规设备室
	1

	34
	全自动薄层色谱成像系统
	设备尺寸：420-400-720；
功率120W；
	常规设备室
	1

	35
	粘度计
	设备尺寸：1000-500-450；
功率150W；
	常规设备室
	1

	36
	高低温恒温循环水浴槽
	设备尺寸：400-500-650；
功率1500W；
	常规设备室
	1

	37
	浊度计
	设备尺寸：300-270-150；
功率15W；
	常规设备室
	1

	38
	比表面积与孔隙度分析仪
	设备尺寸：1500-600-750；
功率150W；
	常规设备室
	1

	39
	快速水分测定仪
	设备尺寸：500-400-150；
功率200W；
	常规设备室
	1

	40
	磁力搅拌电热套
	设备尺寸：350-350-250；
功率350W；
	常规设备室
	2

	41
	三用紫外线分析仪
	设备尺寸：200-200-400；
功率20W；
	常规设备室
	1

	42
	澄明度检测仪
	设备尺寸：700-180-520；
功率22W；
	常规设备室
	1

	43
	液体相对密度天平
	设备尺寸：200-200-200
	常规设备室
	1

	44
	紫外可见分光光度计
	设备尺寸：900-500-400；
功率140W；
	常规设备室
	1

	45
	精密恒温槽+制冷循环
	设备尺寸：1100-350-650；
功率2000W；
	常规设备室
	1

	46
	回旋振荡器
	设备尺寸：400-500-230；
功率60W；
	常规设备室
	1

	47
	精密强制对流烘箱
	设备尺寸：480-480-750；
功率700W；
	高温室
	1

	48
	精密鼓风干燥箱
	设备尺寸：670-700-950；
功率2500W；
	高温室
	1

	49
	马弗炉
	设备尺寸：430-540-540；
功率1800W；
	高温室
	1

	50
	药品阴凉柜
	设备尺寸：600-500-2000；
功率180W；
	备用室
	1

	51
	容声冰箱
	设备尺寸：600-600-1830；
功率740W；
	备用室
	1

	52
	西门子冰箱
	设备尺寸：900-700-1760；
功率1350W；
	备用室
	1

	53
	医用冷藏箱
	设备尺寸：800-450-1800；
功率235W；
	备用室
	1

	54
	医用冷藏箱
	设备尺寸：800-450-1800；
功率172W；
	备用室
	1

	55
	鼓风干燥箱
	设备尺寸：730-800-1150；
功率2500W；
	备用室
	1

	56
	玻璃器皿气流烘干器
	设备尺寸：420-420-400；
功率800W；
	备用室
	1

	57
	恒温培养箱
	设备尺寸：560-670-750；
功率550W；
	稳定性实验室
	2

	58
	稳定性试验箱
	设备尺寸：1000-820-1450；
功率2500W；
	稳定性实验室
	1

	59
	恒温恒湿箱
	设备尺寸：1000-820-1550；
功率2300W；
	稳定性实验室
	2

	60
	低温培养箱
	设备尺寸：1250-885-1925；
功率2300W；
	稳定性实验室
	1

	61
	恒温恒湿箱
	设备尺寸：1250-885-1925；
功率3100W；
	稳定性实验室
	1

	62
	光照培养箱
	设备尺寸：1250-885-1925；
功率3100W；
	稳定性实验室
	1

	63
	药品稳定性试验箱
	设备尺寸：1550-1080-1870；功率1000W；
	稳定性实验室
	3

	64
	紫外辐射计
	设备尺寸：200-200-100；
功率5W；
	稳定性实验室
	1

	65
	照度计
	设备尺寸：200-200-100；
功率5W；
	稳定性实验室
	1

	66
	UPS
	设备尺寸：600-720-1200；
功率60KVA/54KW；
	稳定性实验室
	1

	67
	UPS用电池组
	设备尺寸：800-920-1250
	稳定性实验室
	1

	68
	加热多点磁力搅拌器
	设备尺寸：200-650-70；
功率350W；
	理化室
	1

	69
	水浴氮吹仪
	设备尺寸：400-400-900；
功率1000W；
	理化室
	2

	70
	涡旋混合仪
	设备尺寸：130-130-150；
功率60W；
	理化室
	2

	71
	离心机
	设备尺寸：410-700-700；
功率1560W；
	理化室
	1

	72
	高速冷冻离心机
	设备尺寸：260-450-560；
功率320W；
	理化室
	2

	73
	离心机
	设备尺寸：470-570-400；
功率400W；
	理化室
	1

	74
	纯水仪
	设备尺寸：900-600-900；
功率72W；
	理化室
	1

	75
	超声波清洗机
	设备尺寸：400-250-300；
功率470W；
	理化室
	1

	76
	真空泵
	设备尺寸：400-400-700；
功率550W；
	理化室
	2

	77
	隔膜真空泵
	设备尺寸：300-250-200；
功率180W；
	理化室
	2

	78
	轨道式振荡器
	设备尺寸：370-230-200；
功率100W；
	理化室
	1

	79
	超声波清洗机
	设备尺寸：370-250-350；
功率470W；
	理化室
	1

	80
	不锈钢电热板
	设备尺寸：300-200-150；
功率800W；
	理化室
	1

	81
	超声波清洗仪
	设备尺寸：400-250-300；
功率470W；
	理化室
	1

	82
	电子万用电炉
	设备尺寸：200-200-200；
功率2000W；
	理化室
	2

	83
	台式封闭电炉
	设备尺寸：200-200-200；
功率1500W；
	理化室
	1

	84
	磁力搅拌器
	设备尺寸：200-200-400；
功率650W；
	理化室
	1

	85
	涡旋混合仪
	设备尺寸：200-200-200；
功率60W；
	理化室
	1

	86
	pH计
	设备尺寸：200-200-200；
功率10W；
	理化室
	1

	87
	多参数测试仪
	设备尺寸：500-400-400；
功率10W；
	理化室
	1

	88
	超声波清洗仪
	设备尺寸：600-320-30；
功率470W；
	理化室
	1

	89
	液氮罐
	设备尺寸：500-500-1000
	气瓶室
	2

	90
	低噪音空气泵
	设备尺寸：250-550-400；
功率150W；
	气相色谱室
	1

	91
	高纯氢气发生器
	设备尺寸：250-550-400；
功率150W；
	气相色谱室
	1

	92
	气相色谱仪
	设备尺寸：1700-700-950
	气相色谱室
	3

	93
	气相采集服务器
	设备尺寸：240-200-70
	气相色谱室
	1

	94
	气相采集服务器
	设备尺寸：150-300-400
	气相色谱室
	2

	95
	水浴锅
	设备尺寸：330-530-470；
功率1500W；
	溶出度实验室2
	3

	96
	经济型精密恒温水浴槽
	设备尺寸：330-550-320；
功率1500W；
	溶出度实验室2
	7

	97
	数显恒温水浴锅
	设备尺寸：500-350-250；
功率1200W；
	溶出度实验室2
	1

	98
	恒温振荡水浴槽
	设备尺寸：700-350-450；
功率2000W；
	溶出度实验室2
	1

	99
	恒温旋转仪
	设备尺寸：750-500-650；
功率1000W；
	溶出度实验室2
	4

	100
	LCD圆盘数控旋转混匀仪
	设备尺寸：200-300-320；
功率40W；
	溶出度实验室2
	2

	101
	垂直混匀仪
	设备尺寸：180-520-160；
功率16W；
	溶出度实验室2
	2

	102
	恒温循环水浴锅
	设备尺寸：400-360-520；
功率1500W；
	溶出度实验室2
	1

	103
	恒温水浴锅
	设备尺寸：600-400-500；
功率2000W；
	溶出度实验室2
	1

	104
	振荡水浴槽
	设备尺寸：700-380-430；
功率2000W；
	溶出度实验室2
	3

	105
	恒温水浴锅
	设备尺寸：600-350-500；
功率1800W；
	溶出度实验室2
	1

	106
	医用低温箱
	设备尺寸：750-875-1850；
功率1550W；
	溶出度实验室2
	1

	107
	医用冷藏箱
	设备尺寸：1180-900-1990；
功率900W；
	溶出度实验室2
	2

	108
	恒温恒湿箱
	设备尺寸：1250-885-1925；
功率3100W；
	溶出度实验室2
	2

	109
	自动取样器
	设备尺寸：460-650-670；
功率100W；
	溶出度实验室1
	1

	110
	溶出紫外联用仪
	设备尺寸：2300-800-1050；
功率100W；
	溶出度实验室1
	1

	111
	SOTAX溶出仪
	设备尺寸：1700-750-950；
功率1100W；
	溶出度实验室1
	2

	112
	溶媒制备仪
	设备尺寸：460-700-1600；
功率2300W；
	溶出度实验室1
	1

	113
	空气发生器
	设备尺寸：250-500-400；
功率150W；
	溶出度实验室1
	1

	114
	SOTAX溶出仪
	设备尺寸：1300-800-550；
功率1100W；
	溶出度实验室1
	1

	115
	振荡恒温水槽
	设备尺寸：1300-500-460；
功率1300W；
	溶出度实验室1
	2

	116
	恒温振荡器
	设备尺寸：1250-900-600；
功率950W；
	溶出度实验室1
	2

	117
	除湿机
	设备尺寸：320-300-600；
功率430W；
	水分检测室
	1

	118
	分析天平
	设备尺寸：600-600-400；
功率40W；
	水分检测室
	1

	119
	卡式水分仪
	设备尺寸：500-400-600；
功率36W；
	水分检测室
	1

	120
	水分电位滴定仪
	设备尺寸：1200-700-750；
功率350W；
	水分检测室
	1

	121
	分析天平
	设备尺寸：600-600-400；
功率40W；
	天平室
	4

	122
	除湿机
	设备尺寸：400-250-550；
功率320W；
	天平室
	1

	123
	空气发生器
	设备尺寸：320-600-400；
功率600W；
	液相色谱室
	1

	124
	蒸发光散射检测器
	设备尺寸：320-650-600；
功率1000W；
	液相色谱室
	1

	125
	电雾式检测器
	设备尺寸：430-530-230；
功率100W；
	液相色谱室
	1

	126
	柱后衍生系统
	设备尺寸：250-500-450；
功率1000W；
	液相色谱室
	1

	127
	离子色谱仪
	设备尺寸：850-600-900；
功率1500W；
	液相色谱室
	1

	128
	高效液相色谱仪
	设备尺寸：600-600-1030；
功率1500W；
	液相色谱室
	22

	129
	氮气发生器
	设备尺寸：420-540-560；
功率10W；
	液相色谱室
	3

	130
	液相采集服务器
	设备尺寸：240-200-70
	液相色谱室
	9

	131
	液相采集服务器
	设备尺寸：150-300-400
	液相色谱室
	6

	132
	UPS-1
	设备尺寸：250-500-620；
功率20KVA/18KW；
	USP机房室
	1

	133
	UPS用电池组-1
	设备尺寸：800-920-1250
	USP机房室
	1

	134
	UPS-2
	设备尺寸：420-640-970；
功率20KVA/18KW；
	USP机房室
	1

	135
	UPS用电池组-2
	设备尺寸：470-780-1230
	USP机房室
	1

	136
	UPS-3
	设备尺寸：420-720-900；
功率20KVA/18KW；
	USP机房室
	1

	137
	UPS用电池组-3
	设备尺寸：490-970-1230
	USP机房室
	2

	138
	磁力搅拌
	0~1500rpm
	/
	6

	139
	反应釜
	25L
	/
	2

	140
	干燥筛分机
	12””
	/
	1

	141
	恒温循环水浴槽
	-25~90℃
	/
	3

	142
	反应釜
	100L
	/
	1

	143
	过滤洗涤干燥机
	Φ120
	/
	1

	144
	真空泵
	60m3/h
	/
	1

	145
	高低温冷热一体机
	0~90℃
	/
	2

	146
	冻干机
	0.2平米
	/
	1

	147
	反应釜
	50L
	/
	2

	148
	顶置剪切机
	0~30000rpm
	/
	1

	149
	在线剪切机
	0~8000rpm
	/
	1

	150
	离心机
	0~8000rpm
	/
	1

	151
	流体泵
	0~20L/min
	/
	2

	152
	集热磁力搅拌器
	5L
	/
	4

	153
	真空干燥箱
	100L
	/
	2

	154
	空压机
	设备尺寸：1120-770-940
功率：22kw
	/
	1

	155
	密闭制冷加热循环装置
	设备尺寸：550-850-1400
功率：4.8kw
	/
	1


2.1.5主要原辅材料消耗
本项目主要原辅材料消耗具体如下：
表2-5 项目主要原辅材料消耗清单
	类别
	物料名称
	包装规格
	性状
	最大存储量
	实际年用量
	备注

	1
	各类原料药
	/
	固体
	/
	0.05t
	塑料袋

	2
	各类磷脂
	/
	固体
	/
	0.03t
	塑料袋或塑料瓶

	3
	二氯甲烷
	4L/瓶
	液体
	/
	0.1t
	玻璃瓶

	4
	三氯甲烷
	4L/瓶
	液体
	/
	0.02t
	玻璃瓶

	5
	无水乙醇
	2L/瓶
	液体
	/
	0.1t
	玻璃瓶

	6
	甲醇
	4L/瓶
	液体
	/
	0.05t
	玻璃瓶

	7
	氯化钠
	1000g/袋
	固体
	/
	0.04t
	塑料袋

	8
	葡萄糖
	25kg/袋
	固体
	/
	0.15t
	塑料袋

	9
	各类缓冲盐
	/
	固体
	/
	0.1t
	塑料瓶

	10
	去离子水
	/
	液体
	/
	2.5t
	/

	11
	API
	100g/包
	白色粉末
	2000g
	1000g
	/

	12
	PLGA
	100g/包
	透明颗粒
	15000g
	8000g
	/

	13
	二氯甲烷
	2.5L/桶
	无色透明液体
	50L
	50L
	/

	14
	甲醇
	5L/瓶
	无色透明液体
	50L
	50L
	/

	15
	二甲硅油
	25kg/桶
	无色黏稠液体
	50kg
	300kg
	/

	16
	正庚烷
	137L/桶
	无色挥发性液体
	137L
	140L
	/

	17
	油酸山梨坦
	25kg/桶
	黄色油状液体
	25kg
	10kg
	/

	18
	冰醋酸
	20L/桶
	无色液体
	20L
	20L
	/

	19
	芥酸
	500g/瓶
	蜡状物
	3kg
	10kg
	M05

	20
	甘油磷脂酰胆碱
	1000g/包
	白色粉末
	1kg
	500g
	

	21
	二环己基碳二亚胺
	1kg/瓶
	蜡状物
	2kg
	5kg
	

	22
	二甲氨基吡啶
	500g/瓶
	白色粉末
	1kg
	3kg
	

	23
	二氯甲烷
	2.5L/桶
	无色透明液体
	40L
	40L
	

	24
	丙酮
	5L/桶
	无色透明液体
	50L
	50L
	

	25
	庚烷
	180L/桶
	无色透明液体
	180L
	50L
	

	26
	乙酸
	25L/桶
	无色透明液体
	50L 
	30L
	

	分析检测

	1
	三氟化硼-甲醇
	500ml/瓶
	液体
	0.5L
	1L
	/

	2
	1,2-丙二醇
	500ml/瓶
	液体
	0.5L
	1L
	/

	3
	正丙醇
	4L/瓶
	液体
	4L
	4L
	/

	4
	4-甲基-2-戊醇
	500ml/瓶
	液体
	0.5L
	0.5L
	/

	5
	氢氧化钾
	500g/瓶
	固体
	500g
	1000g
	/

	6
	氨水
	500ml/瓶
	液体
	1L
	2L
	/

	7
	氯化锂
	500g/瓶
	固体
	500g
	500g
	/

	8
	苯
	500ml/瓶
	液体
	0.5L
	0.5L
	/

	9
	卡尔费休试剂
	500ml/瓶
	液体
	1.5L
	6L
	/

	10
	苯甲醇
	4L/瓶
	液体
	8L
	8L
	/

	11
	仲丁醇 （2-丁醇）
	500ml/瓶
	液体
	0.5L
	0.5L
	/

	12
	苯甲酸
	100g/瓶
	固体
	100g
	100g
	/

	13
	吡啶
	500ml/瓶
	液体
	0.5L
	0.5L
	/

	14
	环己酮
	500ml/瓶
	液体
	0.5L
	0.5L
	/

	15
	冰醋酸
	4L/瓶
	液体
	16L
	16L
	/

	16
	醋酸铵
	500g/瓶
	固体
	500g
	2500g
	/

	17
	醋酸钾
	500g/瓶
	固体
	500g
	500g
	/

	18
	磷酸二氢铵
	500g/瓶
	固体
	500g
	500g
	/

	19
	醋酸钠
	500g/瓶
	固体
	500g
	500g
	/

	20
	磷酸
	500ml/瓶
	液体
	1L
	3L
	/

	21
	碘化钾
	25g/瓶
	固体
	25g
	25g
	/

	22
	碳酸钙
	250g/瓶
	固体
	500g
	500g
	/

	23
	二甲基甲酰胺
	4L/瓶
	液体
	8L
	8L
	/

	24
	二甲基亚砜
	4L/瓶
	液体
	8L
	16L
	/

	25
	二氯甲烷
	4L/瓶
	液体
	16L
	32L
	/

	26
	磷酸二氢钠
	500g/瓶
	固体
	1000g
	5000g
	/

	27
	正丁醇
	4L/瓶
	液体
	12L
	12L
	/

	28
	碳酸氢铵
	500g/瓶
	固体
	500g
	1500g
	/

	29
	乙腈
	4L/瓶
	液体
	16L
	50L
	/

	30
	高碘酸钾
	100g/瓶
	固体
	100g
	100g
	/

	31
	高氯酸
	500ml/瓶
	液体
	0.5L
	0.5L
	/

	32
	甲醇
	4L/瓶
	液体
	16L
	50L
	/

	33
	碳酸氢铵
	250g/瓶
	固体
	500g
	1000g
	/

	34
	环己烷
	1L/瓶
	液体
	1L
	1L
	/

	35
	四丁基硫酸氢铵
	100g/瓶
	固体
	200g
	1200g
	/

	36
	氯化钠
	500g/瓶
	固体
	2000g
	6000g
	/

	37
	水合茚三酮
	25g/瓶
	固体
	50g
	50g
	/

	38
	乙酸钠(三水）
	500g/瓶
	固体
	500g
	500g
	/

	39
	甲醛
	500ml/瓶
	液体
	0.5L
	0.5L
	/

	40
	甲酸
	500ml/瓶
	液体
	0.5L
	2L
	/

	41
	十二烷基硫酸钠
	500g/瓶
	固体
	1000g
	3000g
	/

	42
	磷酸氢二钾
	500g/瓶
	固体
	1000g
	2000g
	/

	43
	磷酸二氢钾
	500g/瓶
	固体
	1000g
	2000g
	/

	44
	磷酸二氢钠
	500g/瓶
	固体
	1000g
	2000g
	/

	45
	磷酸氢二钠
	500g/瓶
	固体
	1000g
	2000g
	/

	46
	三乙胺
	1L/瓶
	液体
	1L
	2L
	/

	47
	磷酸氢二铵
	500g/瓶
	固体
	1000g
	2000g
	/

	48
	硫酸铵
	500g/瓶
	固体
	500g
	500g
	/

	49
	无水乙醇
	20kg/桶
	液体
	20kg
	300kg
	/

	50
	N-甲基吡咯烷酮
	4L/瓶
	液体
	4L
	4L
	/

	51
	氯化铵
	500g/瓶
	固体
	1000g
	2000g
	/

	52
	浓过氧化氢溶液
	500ml/瓶
	液体
	1L
	1.5L
	/

	53
	正庚烷
	4L/瓶
	液体
	4L
	4L
	/

	54
	氢氧化钠
	500g/瓶
	固体
	1000g
	5000g
	/

	55
	四丁基氢氧化铵
	50g/瓶
	固体
	150g
	800g
	/

	56
	无水硫酸钠
	500g/瓶
	固体
	500g
	500g
	/

	57
	无水碳酸钠
	500g/瓶
	固体
	500g
	1000g
	/

	58
	无水乙醇
	4L/瓶
	液体
	8L
	8L
	/

	59
	乙酸乙酯
	4L/瓶
	液体
	16L
	16L
	/

	60
	异丙醇
	4L/瓶
	液体
	16L
	32L
	/

	61
	碳酸氢钠
	500g/瓶
	固体
	1000g
	1500g
	/

	62
	三氟乙酸
	1L/瓶
	液体
	1L
	2L
	/

	63
	正己烷
	4L/瓶
	液体
	4L
	4L
	/

	64
	N-N-二甲基乙酰胺
	4L/瓶
	液体
	4L
	8L
	/

	65
	四氢呋喃
	4L/瓶
	液体
	16L
	16L
	/

	66
	丙酮
	4L/瓶
	液体
	4L
	4L
	/

	67
	高锰酸钾
	500g/瓶
	固体
	500g
	500g
	/

	68
	甲苯
	500ml/瓶
	液体
	2L
	2.5L
	/

	69
	浓硫酸
	500ml/瓶
	液体
	2L
	4L
	/

	70
	浓盐酸
	500ml/瓶
	液体
	2L
	4L
	/

	71
	浓硝酸
	500ml/瓶
	液体
	1L
	1L
	/

	72
	三氯甲烷
	4L/瓶
	液体
	16L
	16L
	/


表2-6 主要原辅料理化特性
	名称
	CAS号
	性质

	二氯甲烷
	75-09-2
	无色透明液体，有类似醚的刺激性气味；沸点39.8℃，熔点-97℃；微溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂；相对密度(水=1)1.33

	三氯甲烷
	67-66-3
	无色透明重质液体，有特殊气味；沸点61.2℃，熔点-63.5℃；不溶于水，溶于醇、醚、苯等；相对密度(水=1)1.48

	无水乙醇
	64-17-5
	无色透明液体，有酒香；沸点78.5℃，熔点-114.1℃；与水混溶，溶于多数有机溶剂；闪点12℃，易燃

	甲醇
	67-56-1
	无色透明液体，有刺激性气味；沸点64.7℃，熔点-97.8℃；与水混溶，溶于醇、醚等；闪点11℃，易燃，有毒

	氯化钠
	7647-14-5
	白色结晶性粉末；沸点1465℃，熔点801℃；易溶于水，微溶于乙醇；无臭，味咸

	葡萄糖
	50-99-7
	白色结晶或颗粒状粉末；熔点146℃（分解）；易溶于水，微溶于乙醇；有甜味

	去离子水
	7732-18-5
	无色无味液体；沸点100℃，熔点0℃；不导电，不含杂质离子

	二甲硅油
	9006-65-9
	无色黏稠液体，无臭无味；不溶于水、甲醇，溶于苯、乙醚等；耐热性、耐候性优良

	正庚烷
	142-82-5
	无色挥发性液体，有轻微气味；沸点98.4℃，熔点-90.6℃；不溶于水，溶于乙醇、乙醚；闪点-4℃，极度易燃

	油酸山梨坦（司盘80）
	1338-43-8
	黄色油状液体；不溶于水，溶于热油、有机溶剂；具有乳化性

	冰醋酸（乙酸）
	64-19-7
	无色液体，有刺激性酸味；沸点117.9℃，熔点16.6℃；与水、乙醇混溶；闪点39℃，易燃

	芥酸
	112-86-7
	蜡状物，常温下为白色结晶；熔点33-34℃，沸点381.5℃；不溶于水，溶于乙醇、乙醚等

	甘油磷脂酰胆碱
	28319-77-9
	白色粉末；易溶于水，微溶于有机溶剂；具有双亲性

	二环己基碳二亚胺
	538-75-0
	白色结晶或蜡状固体；熔点34-35℃，沸点154℃（2.7kPa）；溶于苯、乙醇、乙醚等；有刺激性

	二甲氨基吡啶
	1122-58-3
	白色结晶粉末；熔点113-115℃；溶于水、乙醇、乙醚等有机溶剂

	丙酮
	67-64-1
	无色透明液体，有特殊气味；沸点56.5℃，熔点-94.6℃；与水混溶，易燃，闪点-20℃

	庚烷（正庚烷）
	142-82-5
	同正庚烷理化特性

	胆固醇
	57-88-5
	白色结晶粉末；熔点148.5℃，沸点360℃（分解）；不溶于水，溶于乙醇、乙醚等；无味无臭

	正己烷
	110-54-3
	无色透明液体，有微弱特殊气味；沸点68.7℃，熔点-95.3℃；不溶于水，溶于乙醇、乙醚；闪点-22℃，极度易燃

	甘油
	56-81-5
	无色黏稠液体，有甜味；沸点290℃（分解），熔点18.17℃；与水、乙醇混溶，不溶于苯、氯仿；吸湿性强

	辛酸
	124-07-2
	无色透明液体，有汗臭；沸点239.7℃，熔点16.5℃；微溶于水，溶于乙醇、乙醚等

	三氟化硼-甲醇
	373-57-9（配合物）
	液体，有刺激性；溶于甲醇，遇水分解；具有腐蚀性

	1，2-丙二醇
	57-55-6
	无色黏稠液体，无臭；沸点188.2℃，熔点-59℃；与水、乙醇混溶；闪点99℃

	正丙醇
	71-23-8
	无色液体，有醇味；沸点97.2℃，熔点-127℃；与水混溶，溶于乙醇、乙醚；闪点15℃，易燃

	4-甲基-2-戊醇
	108-11-2
	无色液体，有特殊气味；沸点132℃，熔点-90℃；微溶于水，溶于乙醇、乙醚等；闪点41℃

	氢氧化钾
	1310-58-3
	白色结晶粉末，易潮解；熔点360.4℃，沸点1320℃；溶于水、乙醇，溶解时放热；强腐蚀性

	氨水
	1336-21-6
	无色透明液体，有刺激性氨味；溶于水、乙醇；易挥发，呈碱性

	氯化锂
	7447-41-8
	白色结晶粉末，易潮解；熔点605℃，沸点1350℃；易溶于水、乙醇、丙酮

	苯
	71-43-2
	无色透明液体，有芳香味；沸点80.1℃，熔点5.5℃；不溶于水，溶于乙醇、乙醚等；闪点-11℃，易燃，有毒

	苯甲醇
	108-95-2
	无色液体，有芳香味；沸点205.7℃，熔点-15.3℃；微溶于水，溶于乙醇、乙醚等；闪点100℃

	仲丁醇（2-丁醇）
	78-92-2
	无色液体，有类似葡萄酒的气味；沸点99.5℃，熔点-114.7℃；微溶于水，溶于乙醇、乙醚；闪点24℃，易燃

	苯甲酸
	65-85-0
	白色结晶粉末，有苯或甲醛气味；熔点122.13℃，沸点249℃；微溶于水，溶于乙醇、乙醚等

	吡啶
	110-86-1
	无色液体，有恶臭；沸点115.2℃，熔点-41.6℃；与水、乙醇混溶；闪点20℃，易燃，有毒

	环己酮
	108-94-1
	无色透明液体，有薄荷气味；沸点155.6℃，熔点-45℃；微溶于水，溶于乙醇、乙醚等；闪点44℃，易燃

	醋酸铵
	631-61-8
	白色结晶粉末；熔点114℃（分解）；易溶于水，微溶于乙醇；水溶液呈弱酸性

	醋酸钾
	127-08-2
	白色结晶粉末，易潮解；熔点292℃；易溶于水、乙醇，不溶于乙醚

	磷酸二氢铵
	7722-76-1
	白色结晶粉末；熔点190℃（分解）；易溶于水，微溶于乙醇；水溶液呈酸性

	醋酸钠
	127-09-3
	白色结晶粉末，易潮解；熔点324℃；易溶于水，微溶于乙醇

	磷酸
	7664-38-2
	无色黏稠液体，有刺激性气味；沸点158℃（分解），熔点42.35℃；与水混溶；强腐蚀性

	碘化钾
	7664-39-3
	白色结晶粉末；熔点681℃，沸点1330℃；易溶于水、乙醇；见光易分解

	碳酸钙
	471-34-1
	白色结晶粉末；熔点1339℃；不溶于水，溶于酸

	二甲基甲酰胺（DMF）
	68-12-2
	无色透明液体，有轻微氨味；沸点153℃，熔点-61℃；与水、乙醇混溶；闪点58℃，易燃

	二甲基亚砜（DMSO）
	67-68-5
	无色黏稠液体，有特殊气味；沸点189℃，熔点18.5℃；与水混溶，溶于多数有机溶剂；有吸湿性

	磷酸二氢钠
	7558-80-7
	白色结晶粉末；熔点60℃（分解）；易溶于水，微溶于乙醇；水溶液呈酸性

	正丁醇
	71-36-3
	无色液体，有酒味；沸点117.7℃，熔点-89.8℃；微溶于水，溶于乙醇、乙醚等；闪点35℃，易燃

	碳酸氢铵
	1066-33-7
	白色结晶粉末，有氨味；熔点107.5℃（分解）；易溶于水，不溶于乙醇；受热易分解

	乙腈
	75-05-8
	无色透明液体，有刺激性气味；沸点81.6℃，熔点-45℃；与水、乙醇混溶；闪点2℃，极度易燃，有毒

	高碘酸钾
	7790-21-8
	白色结晶粉末；熔点582℃（分解）；微溶于水，不溶于乙醇；强氧化性

	高氯酸
	7601-90-3
	无色透明液体，有刺激性气味；沸点130℃（爆炸），熔点-112℃；与水混溶；强氧化性、强腐蚀性

	环己烷
	110-82-7
	无色透明液体，有汽油味；沸点80.7℃，熔点6.5℃；不溶于水，溶于乙醇、乙醚等；闪点-16.5℃，极度易燃

	四丁基硫酸氢铵
	32503-27-8
	白色结晶粉末；易溶于水、乙醇；具有表面活性

	水合茚三酮
	485-47-2
	白色结晶粉末；熔点251℃（分解）；溶于水、乙醇，微溶于乙醚；遇氨基酸显紫色

	乙酸钠（三水）
	6131-90-4
	白色结晶粉末，易潮解；熔点58℃；易溶于水，微溶于乙醇

	甲醛
	50-00-0
	无色气体，有强烈刺激性气味；沸点-19.5℃，熔点-92℃；易溶于水、乙醇；易燃，有毒

	甲酸
	64-18-6
	无色液体，有刺激性气味；沸点100.8℃，熔点8.4℃；与水、乙醇混溶；闪点69℃，易燃，腐蚀性强

	十二烷基硫酸钠（SDS）
	151-21-3
	白色结晶粉末；易溶于水，微溶于乙醇；具有表面活性，水溶液呈碱性

	磷酸氢二钾
	7758-11-4
	白色结晶粉末；熔点340℃（分解）；易溶于水，不溶于乙醇；水溶液呈碱性

	磷酸二氢钾
	7778-77-0
	白色结晶粉末；熔点252.6℃；易溶于水，不溶于乙醇；水溶液呈酸性

	磷酸氢二钠
	7558-79-4
	白色结晶粉末；熔点34.6℃；易溶于水，不溶于乙醇；水溶液呈碱性

	三乙胺
	121-44-8
	无色液体，有强烈氨味；沸点89.5℃，熔点-114.8℃；微溶于水，溶于乙醇、乙醚等；闪点-7℃，易燃

	磷酸氢二铵
	7783-28-0
	白色结晶粉末；熔点155℃（分解）；易溶于水，不溶于乙醇；水溶液呈碱性

	硫酸铵
	7783-20-2
	白色结晶粉末；熔点280℃（分解）；易溶于水，不溶于乙醇、丙酮

	N-甲基吡咯烷酮
	872-50-4
	无色透明液体，有轻微氨味；沸点202℃，熔点-24℃；与水混溶，溶于多数有机溶剂；闪点95℃

	氯化铵
	12125-02-9
	白色结晶粉末，有刺激性气味；熔点340℃（升华）；易溶于水，微溶于乙醇；水溶液呈酸性

	浓过氧化氢溶液（双氧水）
	7722-84-1
	无色透明液体，有微弱特殊气味；沸点158℃（分解）；与水混溶；强氧化性，腐蚀性

	氢氧化钠
	1310-73-2
	白色结晶粉末，易潮解；熔点318.4℃，沸点1390℃；易溶于水、乙醇，溶解时放热；强腐蚀性

	四丁基氢氧化铵
	2052-49-5
	无色黏稠液体，有氨味；易溶于水、乙醇；强碱性，腐蚀性

	无水硫酸钠
	7757-82-6
	白色结晶粉末；熔点884℃，沸点1404℃；易溶于水，不溶于乙醇

	无水碳酸钠
	497-19-8
	白色结晶粉末；熔点851℃，沸点1600℃（分解）；易溶于水，不溶于乙醇；水溶液呈碱性

	乙酸乙酯
	141-78-6
	无色透明液体，有果香；沸点77.1℃，熔点-83.6℃；微溶于水，溶于乙醇、乙醚等；闪点-4℃，极度易燃

	异丙醇
	67-63-0
	无色透明液体，有醇味；沸点82.4℃，熔点-89.5℃；与水混溶，溶于乙醇、乙醚等；闪点12℃，易燃

	碳酸氢钠
	144-55-8
	白色结晶粉末；熔点270℃（分解）；易溶于水，不溶于乙醇；水溶液呈弱碱性

	三氟乙酸
	76-05-1
	无色液体，有刺激性气味；沸点72.4℃，熔点-15.4℃；与水、乙醇混溶；强腐蚀性

	N，N-二甲基乙酰胺
	127-19-5
	无色透明液体，有轻微氨味；沸点166℃，熔点-20℃；与水混溶，溶于多数有机溶剂

	四氢呋喃
	109-99-9
	无色透明液体，有醚味；沸点66℃，熔点-108.5℃；与水混溶，溶于乙醇、乙醚等；闪点-14℃，极度易燃

	高锰酸钾
	7722-64-7
	深紫色结晶粉末；熔点240℃（分解）；溶于水，不溶于乙醇；强氧化性

	甲苯
	108-88-3
	无色透明液体，有芳香味；沸点110.6℃，熔点-95℃；不溶于水，溶于乙醇、乙醚等；闪点4℃，易燃，有毒

	浓硫酸
	7664-93-9
	无色黏稠油状液体，无臭；沸点338℃，熔点10.5℃；与水混溶，溶解时放热；强腐蚀性、强氧化性

	浓盐酸
	7647-01-0
	无色透明液体，有刺激性气味；沸点108.6℃（20%），熔点-114.8℃；与水混溶；强腐蚀性

	浓硝酸
	7697-37-2
	无色透明液体，有刺激性气味；沸点83℃，熔点-42℃；与水混溶；强氧化性、强腐蚀性


2.1.6水平衡
[image: ]
图2-1  本项目水平衡图 单位：t/a
2.1.7劳动定员与生产班制
本项目定员135人。项目全年工作300天，日工作时间8h。厂内不设食堂和宿舍。
2.1.8公用工程
给排水：本项目供水依托园区现有，实验室废水经厂区内污水处理站预处理后纳管，生活污水经园区内化粪池处理后纳管。
纯水：企业配置2台纯水机。纯水制备设备采用“预处理+RO反渗透+EDI（电去离子）+抛光纯化柱”原理，制水能力为30L/h，产水率为50%，纯水用量约12.95t/a；同时企业外购纯化水0.85t/a用于质检过程中试剂的配置，质检后收集作为危险废物处置。
2.1.9厂区平面布置
[bookmark: _Hlk143845463]本项目位于浙江省杭州市临平区绿洲路99号20幢。厂区共5F，1~2F为实验区，3~5F为办公区，污水处理站位于-1F。危险废物仓库位于2F东北侧，一般固废仓库位于1F楼梯间。厂区平面图详见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	2.2工艺流程和产污环节
2.2.1生产工艺流程
本项目工艺流程如下：
1、脂质体类制剂
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图1 脂质体类制剂研发工艺流程图（1000批/年）
表2-7 单批次物料平衡表 单位：kg
	投料
	产出

	称量
	原料
	0.035
	废气
	乙醇
	0.0005
	脂质体类制剂1.5

	
	乙醇
	0.09
	
	三氯甲烷
	0.00001
	

	
	磷脂
	0.03
	
	二氯甲烷
	0.0001
	

	
	三氯甲烷
	0.01
	
	甲醇
	0.00005
	

	
	二氯甲烷
	0.09
	
	/
	/
	

	
	甲醇
	0.05
	
	/
	/
	

	除溶剂
	/
	/
	废液
	三氯甲烷
	0.00999
	

	
	/
	/
	
	二氯甲烷
	0.08
	

	
	/
	/
	
	甲醇
	0.049995
	

	超滤
	去离子水
	1.8
	废液
	去离子水
	0.374415
	

	
	氯化钠
	0.04
	
	氯化钠
	0.03
	

	
	葡萄糖
	0.15
	
	葡萄糖
	0.15
	

	
	/
	/
	
	乙醇
	0.08995
	

	
	/
	/
	
	二氯甲烷
	0.00999
	


工艺流程说明：
（1）乳化：将各类原辅料按一定比例称量后在配液罐内搅拌溶解，水相原料与油相原料混合搅拌后乳化，形成初乳。乳化过程是油相物料在均匀地分散在水相物料中形成乳状液，仅为物理过程。乳化在密闭罐中进行，无废气产生。
（2）除溶剂：初乳减压蒸发得到脂质体混悬液。蒸发冷凝回收产生废液，收集后作为危险废物处理。
（3）超滤：超滤透析置换脂质体外水相。置换过程产生废液，收集后作为危险废物处理。
（4）定容分装：脂质体分装成小瓶包装，加塞、轧盖。
2、纳米粒制剂
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图2：纳米粒制剂研发工艺流程图（500批/年）
表2-8 单批次物料平衡表 单位：kg
	投料
	产出

	称量
	原料
	0.01
	废气
	三氯甲烷
	0.00002
	纳米粒制剂0.01

	
	三氯甲烷
	0.02
	
	二氯甲烷
	0.00002
	

	
	二氯甲烷
	0.02
	
	
	
	

	除溶剂
	/
	/
	废液
	去离子水
	0.7
	

	
	/
	/
	
	三氯甲烷
	0.01998
	

	
	/
	/
	
	二氯甲烷
	0.01998
	

	水相
	去离子水
	1.3
	/
	/
	/
	

	冻干
	/
	/
	废液
	去离子水
	0.6
	


工艺流程说明：
（1）乳化均质：将各类原辅料按一定比例称量后在配液罐内搅拌溶解，水相原料与油相原料混合搅拌后乳化并均质，形成初乳。乳化过程是油相物料在均匀地分散在水相物料中形成乳状液，仅为物理过程。乳化在密闭罐中进行，无废气产生。
（2）除溶剂：初乳减压蒸发得到纳米粒混悬液。蒸发冷凝回收产生废液，收集后作为危险废物处理。
（3）定容分装：将得到的纳米粒混悬液根据含量分装至小瓶。
（4）冻干：将分装后的小瓶转移至冻干机，按预定程序完成冻干。产水的冷凝水收集后作为危险废物处理。
3、微晶制剂
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图3：微晶制剂研发工艺流程图（1000批/年）
表2-9 单批次物料平衡表 单位：kg
	投入
	产出

	称量
	原料
	0.01
	微晶制剂0.1

	
	缓冲盐
	0.03
	

	
	去离子水
	0.02
	

	定容
	原料
	0.01
	

	
	缓冲盐
	0.01
	

	
	去离子水
	0.02
	


工艺流程说明
（1）称量混合：将各类原辅料按一定比例称量后在配液罐内搅拌混合。混合仅为物理过程，在密闭罐中进行，无废气产生。
（2）研磨：将混后的物料研磨至目标粒径得到微晶，研磨为物理过程，在密闭罐中进行，无废气产生。
（3）定容：将得到的微晶混悬液根据含量定容至目标浓度。
（4）分装：分装成小瓶包装，加塞、轧盖。
4、A08A
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图4：A08A工艺流程图（100批/年）
表2-10 单批次物料平衡表 单位：kg
	投料
	产出

	油相溶液
	乙交酯丙交酯共聚物
	0.005
	/
	/
	/
	A08A
0.0073

	
	利培酮
	0.005
	/
	/
	/
	

	
	二氯甲烷
	0.05
	/
	/
	/
	

	水相溶液
	聚乙烯醇
	0.003
	/
	/
	/
	

	
	纯化水
	0.597
	/
	/
	/
	

	硬化
	纯化水
	3
	/
	/
	/
	

	过滤、收集
	/
	/
	废气
	二氯甲烷
	0.002
	

	
	/
	/
	废液
	/
	3.65
	

	洗涤
	25%乙醇
	0.5
	废液
	/
	0.5
	

	洗涤
	纯化水
	0.2
	废液
	/
	0.1
	

	干燥
	/
	/
	废液
	/
	0.1
	

	筛分
	/
	/
	废料
	/
	0.0005
	

	分装、暂存
	/
	/
	废料
	/
	0.0002
	


工艺流程说明：
（1）乳化：将各类原料按一定比例称量后在配液罐内搅拌溶解，水相原料与油相原料混合搅拌后乳化，形成初乳。乳化过程是油相物料在均匀地分散在水相物料中形成乳状液，仅为物理过程。乳化在密闭罐中进行，无废气产生。
（2）硬化：初乳用管道密闭转移至硬化液中，初乳硬化后形成悬浊液。该过程在密闭罐中进行，无废气产生。
（3）过滤干燥：悬浊液过滤后进行真空低温（3~5℃）干燥48小时以上，留下利培酮微球。过滤产生过滤废水，收集后进入污水站处理。
（4）分装：利培酮微球成品被分装成小支包装，加塞、轧盖。
5、 A04A
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图5：A04A工艺流程图（100批/年）
表2-11 单批次物料平衡表 单位：kg
	投料
	产出

	配液
	原料药
	0.001
	废气
	二氯甲烷
	0.002
	A04A
0.018

	
	PLGA
	0.014
	/
	/
	/
	

	
	甲醇
	0.025
	/
	/
	/
	

	
	二氯甲烷
	0.3
	/
	/
	/
	

	凝聚
	二甲硅油
	1
	/
	/
	/
	

	硬化
	正庚烷
	0.6
	废气
	正庚烷
	0.006
	

	
	油酸山梨坦
	0.03
	/
	/
	/
	

	
	纯化水
	0.5
	/
	/
	/
	

	收集
	/
	/
	废液
	正庚烷
	2.447
	

	
	/
	/
	
	纯化水
	
	

	
	/
	/
	
	甲醇
	
	

	
	/
	/
	
	二氯甲烷
	
	

	
	/
	/
	
	二甲硅油
	
	

	
	/
	/
	
	油酸山梨坦
	
	

	洗涤
	正庚烷
	0.2
	废液
	正庚烷
	0.207
	

	
	油酸山梨坦
	0.007
	
	油酸山梨坦
	
	

	冲洗
	正庚烷
	0.15
	废液
	正庚烷
	0.15
	

	预干燥
	氮气（L）
	400
	废气
	氮气
	400
	

	混粉
	甘露醇
	0.0035
	/
	/
	/
	

	干燥
	氮气（L）
	50
	废气
	氮气
	50
	

	
	/
	/
	废料
	甘露醇
	0.0005
	


工艺流程说明：
（1）配液：将各类原辅料按一定比例称量后在配液罐内搅拌溶解，油相与药液搅拌混合均匀。
（2）凝聚：将凝聚剂加入配液罐中，与油相、药液进行混合凝聚。该步骤在密闭罐中进行，无废气产生。
（3）硬化：凝聚混合液用管道密闭转移至硬化液中，硬化后形成悬浊液。该过程在密闭罐中进行，无废气产生。
（4）收集：采用过滤方式将硬化液进行过滤分离，收集滤网上的微球。
（5）洗涤：用配好的洗涤液洗涤微球，洗去微球中残留的有机物。洗涤后搅拌过滤。该过程在密闭罐中进行，无废气产生
（6）冲洗：用配好的冲洗液洗涤微球，洗去微球中残留的有机物。洗涤后搅拌过滤。该过程在密闭罐中进行，无废气产生。
（7）预干燥：微球转移至过滤洗涤干燥机，采用低温（5~15℃）干燥2~10小时。
（8）混粉：将甘露醇无菌转移至过滤洗涤干燥机，与微球进行混合。该过程在密闭罐中进行，无废气产生。
（9）干燥：混粉后微球真空高温干燥不少于24小时，此时基本无有机溶剂残留，得到微球成品。
（10）分装：微球成品被分装成小支包装，加塞、轧盖。
6、A05A
[image: ]
图6：A05A工艺流程图（50批/年）
表2-12 单批次物料平衡表 单位：kg
	投料
	产出

	药液配置
	醋酸戈舍瑞林
	0.004
	/
	/
	/
	A05A
0.02

	
	冰醋酸
	0.018
	/
	/
	/
	

	
	丙交酯乙交酯
	0.016
	/
	/
	/
	

	
	冰醋酸
	0.09
	/
	/
	/
	

	聚合物配置
	/
	/
	废气
	冰醋酸
	0.0002
	

	溶液混合
	冰醋酸
	0.072
	废气
	冰醋酸
	0.0002
	

	除菌过滤
	/
	/
	废气
	冰醋酸
	0.0002
	

	冷冻干燥
	/
	/
	废气
	冰醋酸
	0.0004
	

	
	/
	/
	废液
	冰醋酸
	0.1790 
	


工艺流程说明：
（1）溶液配制、除菌过滤
①称量：在隔离器内称量定量的 API、PLG 加入蓝盖瓶内，然后将规定量的冰醋酸加入蓝盖瓶内。
②溶解：将蓝盖瓶内的 API 和 PLG 搅拌溶解，使充分溶解在冰醋酸中。
③溶液混合：将完全溶解在冰醋酸中的 API 和 PLG 搅拌混合。
④除菌过滤：将混合均匀的物料通过 0.2 微米滤芯除菌过滤后用蓝盖瓶接收。
（2）冻干：将过滤除菌后的混合溶液转移至预冻的冻干盘后，放入冻干机，按照设定好的程序进行冻干。
（3）热熔挤出：将冻干平衡后的物料转移至自动喂料机，开启热熔挤出机，达到预设温度后，开启自动喂料机进行热熔挤出，挤出的样品通过牵引辊至自动切割机，完成植入剂的切割和剔废工作，收集合格的植入剂样品。
（4）分装：将合格的植入剂小棒进行手动分装，进行检验。
7、A03B
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图7：A03B工艺流程图（100批/年）
表2-13 单批次物料平衡表 单位：kg
	投料
	产出

	配液
	PLGA
	0.02
	废气
	二氯甲烷
	0.00001
	A03B
0.029

	
	二氯甲烷
	0.033
	
	/
	/
	

	
	醋酸亮丙瑞林
	0.002
	
	/
	/
	

	
	纯化水
	0.0024
	
	/
	/
	

	配液-复乳乳化
	聚乙烯醇
	0.005
	/
	/
	/
	

	
	纯化水
	5
	/
	/
	/
	

	液中干燥
	/
	/
	废气
	二氯甲烷
	0.02799
	

	离心
	/
	/
	废水
	/
	4.8024
	

	配液-冻干
	甘露醇
	0.002
	废气
	二氯甲烷
	0.005
	

	
	纯化水
	0.011
	废水
	/
	0.211
	


工艺流程说明：
（1）配液：称量处方量原辅物料及溶剂，分别搅拌溶解，配制油相及内水相。配液称量过程中产生10mg二氯甲烷废气；
（2）初乳乳化：将油相与内水相混合，剪切制备初乳；
（3）复乳乳化：将初乳与外水相溶液混合，进行第二次乳化，制备复乳；
（4）液中干燥：吹扫微球混悬液，去除分散相中的挥发性溶剂。此过程有二氯甲烷废气产生；
（5）离心：将微球混悬液转移至离心机离心，收集微球。离心过程有废水产生；
（6）冻干：向离心后的微球混悬液中加入甘露醇溶液，进行冻干，此过程产生废水及二氯甲烷废气；
（7）分装：将微球成品分装成小支包装。每批次生产周期约6天。
8、M05A
[image: ]
图8：M05A研发工艺流程图（100批/年）
表2-14 单批次物料平衡表 单位：kg
	投料
	产出

	酯化
	芥酸
	0.05
	/
	/
	/
	M05
0.01

	
	甘油磷脂酰胆碱
	0.005
	/
	/
	/
	

	
	二环己基碳二亚胺
	0.01
	/
	/
	/
	

	
	二甲氨基砒啶
	0.003
	/
	/
	/
	

	
	二氯甲烷
	0.264
	/
	/
	/
	

	过滤
	/
	/
	废料
	/
	0.013
	

	重结晶
	丙酮
	0.08
	废液
	/
	0.37
	

	过滤、干燥
	/
	/
	废液
	/
	0.0292
	

	
	/
	/
	废气
	丙酮
	0.001
	

	
	/
	/
	
	二氯甲烷
	0.001
	


工艺流程说明：
（1）芥酸、甘油磷脂酰胆碱在催化剂二甲氨基吡啶和二环己基碳二亚胺作用下酯化；
（2）过滤去除不溶物，取滤液旋干，加丙酮重结晶；
（3）过滤，干燥得到M05成品。
9、质检中心
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图11：质检工艺流程图
工艺流程简述：
（1）样品取样：将每批次需要检测的产品、原料样品依照实验要求进行取样。
（2）样品前处理：按照相应标准要求对取好的样品在通风橱或实验操作台进行消解、稀释或萃取等前处理，制成能直接进行检测的样品。
（3）分析检测：通过理化分析，采用气相、液相色谱等仪器测定样品有关物质含量。
（4）实验器具清洗：实验检测完毕后，先用自来水对实验器具进行清洗两次，清洗废水收集后作为废液，再用纯水进行清洗，清洗废水收集后进入污水处理站。
（5）数据统计：对实验数据进行记录、分析。
（6）检测报告单：对实验数据进行审核，出具检测报告单。
2.2.2公用工程产污分析
1、纯水制备浓水
项目水相、硬化、洗涤、配液、实验器具清洗均以出纯化水为原水，企业配备2套纯水制备设备，采用预处理+RO反渗透+EDI（电去离子）+抛光纯化柱原理，制水能力为30L/h，制水率为50%，制纯水过程产生浓水。
2.2.3环境影响因素分析
根据工艺流程可知，项目产污环节及污染因子分析如下：
表2-15 项目产污环节及污染因子一览表
	污染项目
	产污环节
	主要污染因子

	废水
	A03B离心、冻干废水
	A03B
	COD、NH3-N、二氯甲烷

	
	纯水制备浓水
	纯水制备
	COD、氨氮

	
	清洗废水
	实验器具清洗
	pH、COD、氨氮、SS、BOD5

	
	生活污水
	员工生活
	COD、氨氮

	废气
	称量废气
	称量
	甲醇、三氯甲烷、乙醇、冰醋酸、二氯甲烷、正庚烷

	
	过滤、收集废气
	A08A过滤、收集
	二氯甲烷

	
	干燥废气
	A04A干燥
	氮气

	
	投料废气
	A05A投料
	冰醋酸

	
	冷冻干燥废气
	A05A冷冻干燥
	冰醋酸

	
	配液废气
	A03B配液
	二氯甲烷

	
	液中干燥废气
	A03B液中干燥
	二氯甲烷

	
	冻干废气
	A03B冻干
	二氯甲烷

	
	过滤、干燥废气
	M05过滤、干燥
	丙酮、二氯甲烷

	
	质检废气
	质检
	甲醇、二氯甲烷、三氯甲烷、乙酸乙酯、苯、甲苯、乙腈、丙酮、非甲烷总烃、TVOC

	
	污水站废气
	废水处理
	H2S、NH3、臭气浓度

	固体废物
	一般废包装材料
	原料包装
	未沾染化学品的包装

	
	纯水系统过滤介质
	纯水制备
	滤膜

	
	化学原料包装材料
	原料包装
	沾染危险化学品的包装

	
	废滤芯
	过滤
	滤芯

	
	实验废液
	检验、研发
	废试剂

	
	废试剂瓶
	检验
	废试剂瓶

	
	废活性炭
	废气处理
	废活性炭、有机物

	
	污泥
	废水处理
	污泥

	
	废滤袋及滤渣
	废水处理
	滤袋、滤渣

	
	废实验耗材
	检验
	废实验耗材

	
	生活垃圾
	员工生活
	果皮纸屑等

	噪声
	设备运行噪声
	设备运行
	Leq（A）




	与项目有关的原有环境污染问题
	2.3与项目有关的原有环境污染问题
本项目为新建项目，不存在与拟建项目有关的现有污染情况及主要环境问题。
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3.1区域环境质量现状
3.1.1大气环境
1、大气环境质量现状
（1）达标区判定
为了了解评价基准年（2024年）项目所在区域环境质量情况，本次评价引用《2024年杭州市临平区生态环境状况公报》中的相关数据。
2024年，临平城区环境空气有效监测天数358天，优良天数280天，优良率为78.2%，同比下降0.8个百分点，首要污染物依次为臭氧（O3）、细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）。细颗粒物（PM2.5）年平均浓度为 34.0μg/m3 ，同比上升5.6%；可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度为55.4μg/m3，同比下降 7.2%；O3-90per浓度176μg/m3，同比上升1.7%，超过国家二级标准。
综上所述，项目所在区域大气环境质量为不达标区。本项目不涉及臭氧污染物排放。
根据《临平区“十四五”生态环境保护规划》文件，临平区计划“十四五”期间加强大气污染综合治理，提升区域环境空气质量，采取1）工业污染深度治理、2）推进移动源污染整治、3）加强扬尘污染防控、4）严格城乡废气精细化监管、5）做好重污染天气应对等措施，以改善空气质量为核心，全面深化“五气共治”，大力推进清新空气示范区建设，坚持精准治气、科学治气、依法治气、协同治气；以 PM2.5和O3协同控制为主线，强化大气多污染物协同控制和区域协同治理，抓好 VOCs 和 NOx 协同减排，推进空气质量全面达标。
综合上述分析，随着区域大气污染防治工作的持续有效推进，预计区域整体环境空气质量将会有所改善。
2、特征污染物环境质量现状分析
为了解区域特征污染物环境质量现状，本次环评非甲烷总烃、TSP引用浙江鸿博环境检测有限公司于2023.7.27~2023.7.29公园东侧边界（项目西南侧约2150米）和横塘新村西侧（项目西南侧约1750米）处的监测数据（报告编号：HJ20230875-BG001）进行评价。
监测点位基本信息见下表。
表3-1 污染物监测点位基本信息
	测点编号
	点位名称
	UTM坐标/m
	相对厂址方位
	与厂界距离（m）

	
	
	X
	Y
	
	

	Q1
	法兰公园东侧边界
	239364
	3371061
	西南
	2050

	Q2
	横塘新村西侧
	240117
	3370817
	西南
	1500


表3-2 污染物补充监测点位基本信息
	监测项目
	监测点位
	采样时间
	数据来源
	监测频次

	特征因子
	非甲烷总烃
	G1、G2
	2023.7.27~2023.7.29
	报告编号：HJ20230875-BG001
	每天至少4次（02、08、14、20时4个时段）

	
	TSP 
	
	
	
	24小时连续监测

	
	臭气浓度
	
	
	
	一次值


上述环境空气现状监测点特征污染物监测统计情况见下表。
表3-3 环境空气特征污染物监测结果
	点位
编号
	UTM坐标/m
	污染物
	平均
时间
	评价标准①
	浓度范围
	最大占标率
	超标率
	达标
情况

	
	X
	Y
	
	
	mg/m3
	mg/m3
	%
	%
	

	G1
	239364
	3371061
	TSP
	日均值
	0.3
	0.110~0.111
	37
	0
	达标

	
	
	
	非甲烷总烃
	1h平均
	2.0
	0.42~1.49
	74.5
	0
	达标

	
	
	
	臭气浓度
	一次值
	/
	＜10
	/
	0
	达标

	G2
	240117
	3370817
	TSP
	日均值
	0.3
	0.113
	37.7
	0
	达标

	
	
	
	非甲烷总烃
	1h平均
	2.0
	0.31~1.66
	83
	0
	达标

	
	
	
	臭气浓度
	一次值
	/
	＜10
	/
	0
	达标

	注：非甲烷总烃环境质量标准参照执行《大气污染物综合排放标准详解》有关规定；TSP执行GB3095 -2012《环境空气质量标准》及其修改单。


根据监测结果可知，监测期间内，各特征污染因子在监测点位的监测值均能够达到相应质量标准要求。
3.1.2地表水环境
根据《2024年杭州市临平区生态环境状况公报》，2024年，临平区8个区控以上断面水质功能区达标率为100%；Ⅲ类水比例为87.5%。其中，运河流域塘栖大桥、武林头、五杭运河大桥、博陆-桐乡等6个断面水质均为Ⅲ类，上塘河保障桥水质为Ⅲ类，星桥水质为Ⅳ类。
项目所在区域周边水体为小林港，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)，该水体属于杭嘉湖平原河网（杭嘉湖35），水环境功能区为景观娱乐用水区。水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。项目附近水功能区划具体见下表。
表3-4 区域水环境功能区划
	名称
	水功能区
	水环境功能区
	河流
	起始断面
	终止断面
	目标水质

	杭嘉湖35
	内排河余杭渔业用水区
	景观娱乐用水区
	内排河
	运河马家墩120°07′58.63″
30°25′44.53″
	塘栖镇
120°14′3.57″
30°29′11.02″
	Ⅳ

	
	
	
	
	
	
	


为了解项目所在地地表水水环境质量状况，本环评直接引用智慧河道云平台对小林港的水质监测结果。具体监测数据详见下表。
表3-5  地表水水质监测统计结果及评价  单位：mg/L，除pH外
	监测断面
	采样时间
	监测结果（月平均）(单位：mg/L，除pH外)

	
	
	pH
	DO
	CODMn
	NH3-N
	TP

	小林港（东湖街道段）
	2023.6
	7.5
	4.98
	7.2
	1.42
	0.28

	
	2023.7
	7.5
	5.92
	6.1
	1.04
	0.268

	Ⅳ类标准
	6～9
	≥3
	≤10
	≤1.5
	≤0.3

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


根据上述监测结果，监测期间内，项目附近河道小林港（东湖街道段）断面pH、DO、CODMn、NH3-N、TP各监测指标能够达到《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准。
项目废水处理达标后，送至临平净水厂统一处理达标后排放，最终纳污水体为钱塘江，目标水质为III 类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III 类标准。为了了解纳污水体水质现状，本环评采用杭州智慧河道云平台中钱塘江（下沙街道段）2023 年8-10 月的水质数据进行现状评价，具体监测数据详见下表。
表3-6  纳污水体环境现状监测统计结果及评价  单位：mg/L，除pH外
	监测断面
	采样时间
	监测结果（月平均） (单位：mg/L，除pH外)

	
	
	pH
	DO
	CODMn
	NH3-N
	TP

	钱塘江（下沙街道段）
	2023.8
	8
	6.5
	3.3
	0.02
	0.063

	
	2023.9
	7
	6.4
	2.2
	0.02
	0.05

	
	2023.10
	7
	7.8
	1.8
	0.11
	0.057

	III类标准
	6～9
	≥5
	≤6
	≤1.0
	≤0.2

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


由上表监测结果可知，纳污水体钱塘江水质能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。
3.1.3声环境
根据《杭州市临平区声环境功能区划分方案（2021~2025）》，本项目区域位于3类声环境功能区，且本项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需开展声环境质量现状监测。
3.1.4生态环境
企业拟在杭州市临平区东湖街道绿洲路99号20幢实施本项目，项目位于杭州临平经济技术开发区内，位于工业园区内，项目所在地不涉及生态环境保护目标；对照临平区三区三线图可知，本项目不在生态红线范围之内。故本次评价不进行生态现状调查。
3.1.5地下水、土壤环境
本项目废气主要为颗粒物和有机废气，主要污染物为二氯甲烷，虽然二氯甲烷的生物降解速度相对较慢，好氧生物降解需要168~672小时，厌氧生物降解需要672~2688小时，但它在自然环境中仍具有一定的生物降解能力，也可以通过光解等非生物降解方式分解。其光解最大光吸收波长范围为 220~250nm，在大气中光解速率较快，很少在大气中蓄积。因此二氯甲烷未被列入《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中的持久性有机污染物名单。
本项目不涉及重金属和持久性难降解挥发性有机物，经收集处理后均可达标排放，不会通过大气沉降对土壤造成影响。
本项目研发废水经厂区污水站处理达标后纳管排放，生活污水经隔油池、化粪池预处理后纳管排放；危险废物仓库、污水处理站等区域均要求采取防腐防渗措施，并合理设置导流沟、围堰等截流堵漏设施，防止泄露液体通过地表漫流或垂直入渗等途径进入土壤和地下水。
综上所述，本项目对区域土壤、地下水环境无明显污染途径，故不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境
保护
目标
	3.2环境保护目标
3.2.1大气环境
项目厂界外500m范围内无现状及规划大气环境保护目标。
3.2.2声环境
项目厂界外50m内无声环境保护目标。
3.2.3地下水环境
项目厂界外500 m无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
3.2.4生态环境
项目所在地不涉及生态环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	3.3污染物排放标准
3.3.1废气
1、有组织废气
本项目研发过程产生的有组织废气收集处理后经排气筒排放，执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB 33/310005-2021）中表1大气污染物基本项目最高允许排放限值及表2大气污染物特征项目最高允许排放限值。



表3-1 制药工业大气污染物排放标准单位：mg/ m3
	序号
	污染物项目
	排放限值
	污染物排放监控位置

	
	
	工艺废气
	

	1
	NMHC
	60
	车间或生产设施排气筒

	2
	TVOCa
	100
	

	3
	臭气浓度b
	1000（800e）
	

	
	二氯甲烷
	20（40c）
	

	4
	三氯甲烷
	20
	

	5
	乙酸乙酯
	40
	

	6
	丙酮d
	40
	

	7
	乙腈
	20
	

	8
	苯
	1
	

	9
	甲苯
	20
	

	10
	甲醇
	50（20f）
	

	a、根据3.10和3.11的定义筛选计入TVOC的有机物，除了所列已经发布监测方法测定的有机物外，其他符合挥发性有机物定义的物质，待国家发布污染物监测分析方法标准后纳入分析。
b、无量纲，为最大一次值。
c、适用于化学药品原料药制造、医药中间体制造。
d、待国家分析方法标准发布后执行。
e、适用于浙江省制药工业。
f、适用于浙江省的化学合成类制药。


2、无组织废气
颗粒物、甲醇、非甲烷总烃无组织排放限值应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的限值要求，厂区内VOCs 无组织排放限值应满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB 33/310005-2021）中表6规定的要求，企业边界臭气浓度无组织排放执行表7规定的限值，具体见下表。
表3-2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	序号
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	1
	甲醇
	周界外浓度最高点
	12

	2
	非甲烷总烃
	
	4.0

	3
	苯
	
	0.4

	4
	甲苯
	
	2.4

	5
	甲醇
	
	12


表3-3 厂区内VOCs无组织排放最高允许限值单位：mg/m3
	序号
	监控点限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	6
	监控点处1小时平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


表3-4 企业边界大气污染物浓度限值
	序号
	污染物项目
	限值

	1
	臭气浓度
	20无量纲


3.3.2废水
本项目实验室废水经厂区内污水处理站处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后汇同经化粪池处理达标后的生活污水一起排入城市污水管网（其中氨氮、总磷无三级排放标准，参照执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》），最终进入杭州市临平净水厂。
临平净水厂出水中化学需氧量、氨氮、总氮和总磷主要污染指标执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。
表3-5 废水排放标准单位：mg/L,除pH外
	指标
	pH
	COD
	氨氮
	总磷
	SS
	TN
	AOX

	GB8978-1996三级
	6~9
	500
	35①
	8①
	400
	70④
	8

	DB33/2169-2018
	
	40
	2（4）②
	0.3
	10③
	12
	/

	注：①氨氮、总磷参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)等相关标准限值；
②括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行；
③SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；
④承诺执行《污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015》总氮：70mg/L。


3.3.3噪声
项目营运期间，四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，具体标准值见下表。
表3-6 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB(A)
	类别
	等效声级Leq

	
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


3.3.4固体废物控制标准
采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，其他形式存放的固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量
控制
指标
	3.4总量控制指标
3.4.1总量控制指标
根据工程分析，本项目总量控制指标为工业烟粉尘、VOCs、CODCr、NH3-N。
3.4.2总量平衡方案
根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）、《关于印发杭州市2021年环境空气质量巩固提升实施计划的通知》(杭大气办[2021]3号)等文件相关规定，本项目属于研发项目，不需要进行总量调剂
项目实施后污染物总量平衡情况见下表。
表3-7 项目实施后污染物总量变化情况表单位：t/a
	项目
	本项目产生量
	削减量
	本项目排放量
	总量控制建议值
	区域削减比例
	新增区域削减替代量

	废水
	CODCr
	1.954
	1.733
	0.221
	0.221
	/
	0.221

	
	NH3-N
	0.097
	0.086
	0.011
	0.011
	/
	0.011

	废气
	VOCs
	0.073
	0.056
	0.0292
	0.0292
	/
	0.0292


本项目建成后，全厂废水量为2779.46t/a，全厂总量控制建议值CODCr0.221t/a、NH3-N0.011t/a、VOCs0.0292t/a。总量均为新增需按比例进行区域削减替代。
新增总量指标配额需按照有关规定通过排污权交易的方式获得，在未获取所需主要污染物排放配额前不得投产。
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四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	4.1施工期环境影响分析
项目位于现有已建建筑内，不涉及土建工程，施工期主要为简单装修及设备安装，对周围环境影响较小且工期较短，本次评价不对此进行详细分析。
为减少对周边企业的影响，企业施工时须做好噪声防治措施，具体如下：
①禁止夜间施工，白天施工时，尽量选用低噪声设备。
②加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。
③ 建设单位施工期间必须按《 建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工时间、施工噪声的控制。
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	4.2运营期环境影响和保护措施
4.2.1废气
1、源强
根据工程分析，本项目废气主要为称量废气，过滤、收集废气，干燥废气，投料废气，冷冻干燥废气，配液废气，液中干燥废气，冻干废气，过滤、干燥废气，质检废气和污水站废气。本项目各环节废气源强分析情况见下表：
表4-1   本项目废气产污环节表
	研发产品
	产生环节
	主要污染因子
	拟采取措施
	本环评源强分析

	脂质体类制剂
	称量
	乙醇、二氯甲烷、三氯甲烷、甲醇
	通风橱收集，经活性炭吸附处置后通过排气筒（DA001）高空排放
	定量分析

	纳米粒制剂
	称量
	二氯甲烷、三氯甲烷
	
	定量分析

	A08A
	过滤、收集
	二氯甲烷
	
	定性分析

	A04A
	配液、预干燥、干燥
	二氯甲烷、正庚烷
	
	定性分析

	A05A
	称量、投料、冷冻干燥
	冰醋酸
	
	定性分析

	A03B
	配液、液中干燥、冻干
	二氯甲烷
	
	定性分析

	M05A
	过滤、干燥
	丙酮、二氯甲烷
	
	定量分析

	实验
	质检实验
	甲醇、二氯甲烷、三氯甲烷、乙酸乙酯、苯、甲苯、乙腈、丙酮、非甲烷总烃、TVOC
	通风橱收集，经活性炭吸附处置后通过排气筒（DA002）高空排放
	定量分析

	废水处理站
	废水处理
	恶臭浓度
	加盖，站内无组织排放
	定性分析



[image: ]图4-1  废气处理流程图
（1）脂质体类制剂
脂质体类制剂研发过程中产生称量废气。
称量在密闭称量柜内进行，产生少量挥发性有机物，约为挥发性原料的0.1%，则称量废气产生量为乙醇0.5kg/a，三氯甲烷0.01kg/a，二氯甲烷0.1kg/a，甲醇0.05kg/a。
（2）纳米粒制剂
纳米粒制剂研发过程中产生称量废气。
称量在密闭称量柜内进行，产生少量挥发性有机物，约为挥发性原料的0.1%，则称量废气产生量为三氯甲烷0.01kg/a，二氯甲烷0.01kg/a。
（3）A08A
A08A研发过程中产生过滤、收集废气。
过滤、收集过程中产生少量挥发性有机物，根据工艺分析，二氯甲烷约为0.2kg/a。
（4）A04A
A04A研发过程中产生配液废气、预干燥废气和干燥废气。
配液在密闭柜内进行，产生少量挥发性有机物，约为挥发性原料的0.1%，则配液废气产生量为二氯甲烷0.2kg/a。
预干燥过程通入氮气，采用低温干燥2~10小时，产生预干燥废气氮气约50kg/a。
干燥过程通入氮气，采用真空高温干燥，此时基本无有机溶剂残留，产生干燥废气氮气约6.25kg/a。
（5） A05A
A05A研发过程中产生称量废气、投料废气和冷冻干燥废气。
聚合物配置、溶液混合和除菌过滤过程中产生称量废气和投料废气，称量废气冰醋酸约0.015kg/a，投料废气冰醋酸约0.015kg/a。
冷冻干燥在冻干机中进行，产生冷冻干燥废气冰醋酸约0.02kg/a
（6） A03B
A03B研发过程中产生配液废气、液中干燥废气和冻干废气。
配液在密闭柜内进行，产生少量挥发性有机物，约为挥发性原料的0.1%，这配液废气产生量为二氯甲烷0.001kg/a。
液中干燥去除分散相中的挥发性溶剂，产生液中干燥废气二氯甲烷约2.799kg/a。
向离心后的微球混悬液中加入甘露醇溶液，进行冻干，此过程产生冻干废气二氯甲烷约0.25kg/a。
（7） M05A
M05研发过程中产生过滤、干燥废气。
过滤去除不溶物，取滤液旋干，加丙酮重结晶，再进行过滤，干燥。此过程产生过滤、干燥废气，二氯甲烷产生量约0.1kg/a，丙酮产生量约0.1kg/a。
（8）小计
研发废气收集汇合后，经同一套单级活性炭吸附装置（TA001）处理后高空排放（DA001）。称量柜内废气收集效率90%，投料废气集气罩收集效率80%，其他生产废气在密闭设备内管道收集，收集效率99%。活性炭吸附对有机废气去除率70%。则废气排放情况如下。
表4-2   DA001废气处理设施风量统计表
	废气收集设施
	数量（套）
	单台所需风量（m3/h）
	预计风量（m3/h）
	合计风量（m3/h）
	本项目设计风量（m3/h）

	通风橱
	13
	2200
	28600
	31900
	35000

	房间排风
	3
	500
	1500
	
	

	通风试剂柜
	5
	300
	1500
	
	

	通风气瓶柜
	1
	300
	300
	
	






表4-3   DA001排气筒废气排放情况表
	生产线
	废气类型
	污染物
	年产生量 (t/a)
	收集效率
	活性炭吸附率
	风量 (m³/h)
	有组织
	无组织
	削减量 (t/a)
	合计排放量 (t/a)
	年工作时间 (h)

	
	
	
	
	
	
	
	排放量 (t/a)
	排放速率 (kg/h)
	排放浓度 (mg/m³)
	排放量 (t/a)
	排放速率 (kg/h)
	
	
	

	脂质体类制剂
	称量废气
	乙醇
	0.0005
	90%
	70%
	35000
	0.000135
	0.0027
	0.0771
	0.00005
	0.001
	0.000315
	0.000185
	50

	
	
	三氯甲烷
	0.00001
	90%
	70%
	
	0.0000027
	0.000054
	0.00154
	0.000001
	0.00002
	0.0000063
	0.0000037
	50

	
	
	二氯甲烷
	0.0001
	90%
	70%
	
	0.000027
	0.00054
	0.0154
	0.00001
	0.0002
	0.000063
	0.000037
	50

	
	
	甲醇
	0.00005
	90%
	70%
	
	0.0000135
	0.00027
	0.00771
	0.000005
	0.0001
	0.0000315
	0.0000185
	50

	纳米粒制剂
	称量废气
	三氯甲烷
	0.00001
	90%
	70%
	
	0.0000027
	0.000054
	0.00154
	0.000001
	0.00002
	0.0000063
	0.0000037
	50

	
	
	二氯甲烷
	0.00001
	90%
	70%
	
	0.0000027
	0.000054
	0.00154
	0.000001
	0.00002
	0.0000063
	0.0000037
	50

	A08A
	过滤、收集废气
	二氯甲烷
	0.0002
	99%
	70%
	
	0.0000594
	0.0000248
	0.000707
	0.000002
	8.33333E-07
	0.000139
	0.0000614
	2400

	A04A
	配液废气
	二氯甲烷
	0.0002
	99%
	70%
	
	0.0000594
	0.00119
	0.0339
	0.000002
	0.00004
	0.000139
	0.0000614
	50

	
	预干燥废气
	氮气（惰性气体）
	0.05
	99%
	不适用
	
	0.0495
	0.0206
	0.589
	0.0005
	0.000208
	0
	0.05
	2400

	
	干燥废气
	氮气（惰性气体）
	0.00625
	99%
	不适用
	
	0.00619
	0.00258
	0.0737
	6.25E-05
	2.60417E-05
	0
	0.00625
	2400

	A05A
	称量废气
	冰醋酸
	0.000015
	90%
	70%
	
	0.00000405
	0.000081
	0.00231
	0.0000015
	0.00003
	0.00000945
	0.00000555
	50

	
	投料废气
	冰醋酸
	0.000015
	80%
	70%
	
	0.0000036
	0.000072
	0.00206
	0.000003
	0.00006
	0.0000084
	0.0000066
	50

	
	冷冻干燥废气
	冰醋酸
	0.00002
	99%
	70%
	
	0.00000594
	0.00000495
	0.000141
	0.0000002
	1.66667E-07
	0.0000139
	0.00000614
	1200

	A03B
	配液废气
	二氯甲烷
	0.000001
	99%
	70%
	
	0.000000297
	0.00000594
	0.00017
	0.00000001
	0.0000002
	0.000000693
	0.000000307
	50

	
	液中干燥废气
	二氯甲烷
	0.0028
	99%
	70%
	
	0.000831
	0.000231
	0.0066
	0.000028
	7.775E-06
	0.00194
	0.000859
	3600

	
	冻干废气
	二氯甲烷
	0.00025
	99%
	70%
	
	0.0000743
	3.09375E-05
	0.000884
	0.0000025
	1.04167E-06
	0.000173
	0.0000768
	2400

	M05A
	过滤、干燥废气
	二氯甲烷
	0.0001
	99%
	70%
	
	0.0000297
	0.0000124
	0.000354
	0.000001
	4.16667E-07
	0.0000693
	0.0000307
	2400

	
	
	丙酮
	0.0001
	99%
	70%
	
	0.0000297
	0.0000124
	0.000354
	0.000001
	4.16667E-07
	0.0000693
	0.0000307
	2400

	合计
	冰醋酸
	0.00005
	/
	/
	35000
	0.0000136
	0.000158
	0.00451
	0.0000047
	9.01667E-05
	0.00003171
	0.0000183
	2400

	
	丙酮
	0.0001
	/
	/
	
	0.0000297
	0.0000124
	0.000354
	0.000001
	4.16667E-07
	0.0000693
	0.0000307
	2400

	
	二氯甲烷
	0.00366
	/
	/
	
	0.00108
	0.00209
	0.0596
	0.0000465
	0.00027
	0.00253
	0.00113
	2400

	
	甲醇
	0.00005
	/
	/
	
	0.0000135
	0.00027
	0.00771
	0.000005
	0.0001
	0.0000315
	0.0000185
	2400

	
	三氯甲烷
	0.00002
	/
	/
	
	0.0000054
	0.000108
	0.00309
	0.000002
	0.00004
	0.0000126
	0.0000074
	50

	
	乙醇
	0.0005
	/
	/
	
	0.000135
	0.0027
	0.0771
	0.00005
	0.001
	0.000315
	0.000185
	2400

	
	TVOCs
	0.00438
	/
	/
	
	0.00128
	0.00534
	0.152
	0.000109
	0.0015
	0.00299
	0.00139
	2400

	
	氮气（惰性气体）
	0.05625
	/
	/
	
	0.0557
	0.0232
	0.663
	0.000563
	0.000234
	0
	0.0563
	2400
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	（7）实验废气
本项目理化质检实验在通风橱中进行。质检实验过程中有少量有机废气，类比同类型实验项目，实验过程中挥发性有机试剂挥发量一般在1%~10%之间，本环评保守起见，按照挥发量10%进行计算。有机废气在通风橱中收集，经活性炭吸附装置处理后通过DA002排气筒高空排放。废气收集效率90%，活性炭吸附效率70%（不考虑对甲醇和丙酮去除率），质检实验时间2400h。则实验废气产排情况如下。
表4-4   DA002废气处理设施风量统计表
	废气收集设施
	数量（套）
	单台所需风量（m3/h）
	预计风量（m3/h）
	合计风量（m3/h）
	本项目设计风量（m3/h）

	万向罩
	36
	300
	10800
	21900
	25000

	通风橱
	3
	1500
	4500
	
	

	通风试剂柜
	2
	300
	600
	
	

	房间排风
	10
	600
	6000
	
	


表4-5   实验废气产排情况
	产物工序
	污染因子
	废气产生量（t/a）
	收集/吸附效率（%）
	风量（m3/h）
	有组织
	无组织
	削减量（t/a
	总排放量（t/a）

	
	
	
	
	
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	
	

	实验
	苯
	0.000044
	90/70
	25000
	0.0000119
	0.00000495
	0.000198
	0.0000044
	1.83333E-06
	0.0000277
	0.0000163

	
	二氯甲烷
	0.00426
	90/70
	
	0.00115
	0.000479
	0.0192
	0.000426
	0.000177
	0.00268
	0.00157

	
	乙腈
	0.00395
	90/70
	
	0.00107
	0.000444
	0.02928
	0.000395
	0.000165
	0.00249
	0.00146

	
	甲醇
	0.00395
	90
	
	0.00356
	0.00148
	0.0593
	0.000395
	0.000165
	0
	0.00395

	
	乙酸乙酯
	0.00144
	90/70
	
	0.000389
	0.000162
	0.00648
	0.000144
	0.00006
	0.000907
	0.000533

	
	丙酮
	0.000316
	90
	
	0.000284
	0.000119
	0.00474
	0.0000316
	1.31667E-05
	0
	0.000316

	
	甲苯
	0.000218
	90/70
	
	0.0000587
	2.44688E-05
	0.000979
	0.0000218
	9.0625E-06
	0.000137
	0.0000805

	
	三氯甲烷
	0.00238
	90/70
	
	0.000644
	0.000268
	0.0107
	0.000238
	9.93333E-05
	0.0015
	0.000882

	
	非甲烷总烃
	0.0514
	90/70
	
	0.0139
	0.00579
	0.231
	0.00514
	0.00214
	0.0324
	0.019

	
	VOCs
	0.068
	90/70
	
	0.0184
	0.00765
	0.306
	0.0068
	0.00283
	0.0428
	0.0252


（8）污水站废气
企业自建污水处理站用于处理研发废水。研发废水进入污水处理站，采取“调节+混凝沉降+臭氧氧化+催化微电解+多功能处理+过滤+紫外光催化氧化”处理后排放。污水处理过程中的臭气主要来自于污泥等。根据类比调查，污水站产生恶臭浓度较低，本次环评仅定性分析。在水池上加盖板密闭，仅在盖板上预留进、出气口。污水站恶臭对周边环境影响较小，环评中定性分析。
2、汇总



表4-6   项目废气产排汇总
	生产线
	产污工序
	废气因子
	产生量（t/a）
	收集率
	处理效率
	有组织排放
	无组织
	削减量（t/a）
	合计排放量t/a

	
	
	
	
	
	
	t/a
	kg/h
	t/a
	kg/h
	
	

	脂质体类制剂
	称量废气
	乙醇
	0.0005
	90%
	70%
	0.000135
	0.0027
	0.00005
	0.001
	0.000315
	0.000185

	
	
	三氯甲烷
	0.00001
	90%
	70%
	0.0000027
	0.000054
	0.000001
	0.00002
	0.0000063
	0.0000037

	
	
	二氯甲烷
	0.0001
	90%
	70%
	0.000027
	0.00054
	0.00001
	0.0002
	0.000063
	0.000037

	
	
	甲醇
	0.00005
	90%
	70%
	0.0000135
	0.00027
	0.000005
	0.0001
	0.0000315
	0.0000185

	纳米粒制剂
	称量废气
	三氯甲烷
	0.00001
	90%
	70%
	0.0000027
	0.000054
	0.000001
	0.00002
	0.0000063
	0.0000037

	
	
	二氯甲烷
	0.00001
	90%
	70%
	0.0000027
	0.000054
	0.000001
	0.00002
	0.0000063
	0.0000037

	A08A
	过滤、收集废气
	二氯甲烷
	0.0002
	99%
	70%
	0.0000594
	0.0000248
	0.000002
	8.33E-07
	0.000139
	0.0000614

	A04A
	配液废气
	二氯甲烷
	0.0002
	99%
	70%
	0.0000594
	0.00119
	0.000002
	0.00004
	0.000139
	0.0000614

	
	预干燥废气
	氮气（惰性气体）
	0.05
	99%
	不适用
	0.0495
	0.0206
	0.0005
	0.000208
	0
	0.05

	
	干燥废气
	氮气（惰性气体）
	0.00625
	99%
	不适用
	0.00619
	0.00258
	6.25E-05
	2.60E-05
	0
	0.00625

	A05A
	称量废气
	冰醋酸
	0.000015
	90%
	70%
	0.00000405
	0.000081
	0.0000015
	0.00003
	0.00000945
	0.00000555

	
	投料废气
	冰醋酸
	0.000015
	80%
	70%
	0.0000036
	0.000072
	0.000003
	0.00006
	0.0000084
	0.0000066

	
	冷冻干燥废气
	冰醋酸
	0.00002
	99%
	70%
	0.00000594
	0.00000495
	0.0000002
	1.67E-07
	0.0000139
	0.00000614

	A03B
	配液废气
	二氯甲烷
	0.000001
	99%
	70%
	0.000000297
	0.00000594
	0.00000001
	0.0000002
	0.000000693
	0.000000307

	
	液中干燥废气
	二氯甲烷
	0.002799
	99%
	70%
	0.000831
	0.000231
	0.000028
	7.78E-06
	0.00194
	0.000859

	
	冻干废气
	二氯甲烷
	0.00025
	99%
	70%
	0.0000743
	3.09E-05
	0.0000025
	1.04E-06
	0.000173
	0.0000768

	M05A
	过滤、干燥废气
	二氯甲烷
	0.0001
	99%
	70%
	0.0000297
	0.0000124
	0.000001
	4.17E-07
	0.0000693
	0.0000307

	
	
	丙酮
	0.0001
	99%
	70%
	0.0000297
	0.0000124
	0.000001
	4.17E-07
	0.0000693
	0.0000307

	实验
	实验质检
	苯
	0.000044
	90%
	70%
	0.0000119
	0.00000495
	0.0000044
	1.83E-06
	0.0000277
	0.0000163

	
	
	二氯甲烷
	0.004256
	90%
	70%
	0.00115
	0.000479
	0.000426
	0.000177
	0.00268
	0.00157

	
	
	乙腈
	0.00395
	90%
	70%
	0.00107
	0.000444
	0.000395
	0.000165
	0.00249
	0.00146

	
	
	甲醇
	0.00395
	90%
	0%
	0.00356
	0.00148
	0.000395
	0.000165
	0
	0.00395

	
	
	乙酸乙酯
	0.00144
	90%
	70%
	0.000389
	0.000162
	0.000144
	0.00006
	0.000907
	0.000533

	
	
	丙酮
	0.000316
	90%
	0%
	0.000284
	0.000119
	0.0000316
	1.32E-05
	0
	0.000316

	
	
	甲苯
	0.0002175
	90%
	70%
	0.0000587
	2.45E-05
	0.0000218
	9.06E-06
	0.000137
	0.0000805

	
	
	三氯甲烷
	0.002384
	90%
	70%
	0.000644
	0.000268
	0.000238
	9.93E-05
	0.0015
	0.000882

	
	
	非甲烷总烃
	0.0514425
	90%
	70%
	0.0139
	0.00579
	0.00514
	0.00214
	0.0324
	0.019

	
	
	VOCs
	0.068
	90%
	70%
	0.0184
	0.00765
	0.0068
	0.00283
	0.0428
	0.0252

	污水处理站
	恶臭
	恶臭
	少量
	/
	/
	/
	/
	少量
	/
	/
	少量

	总计
	苯
	0.000044
	/
	/
	0.0000119
	0.00000495
	0.0000044
	1.83333E-06
	0.0000277
	0.0000163

	
	二氯甲烷
	0.00792
	/
	/
	0.00223
	0.00257
	0.000473
	0.000447
	0.00521
	0.0027

	
	乙腈
	0.00395
	/
	/
	0.00107
	0.000444
	0.000395
	0.000165
	0.00249
	0.00146

	
	甲醇
	0.004
	/
	/
	0.00357
	0.00175
	0.0004
	0.000265
	0.0000315
	0.00397

	
	乙酸乙酯
	0.00144
	/
	/
	0.000389
	0.000162
	0.000144
	0.00006
	0.000907
	0.000533

	
	丙酮
	0.000416
	/
	/
	0.000314
	0.000131
	0.0000326
	1.35834E-05
	0.0000693
	0.000347

	
	甲苯
	0.000218
	/
	/
	0.0000587
	2.44688E-05
	0.0000218
	9.0625E-06
	0.000137
	0.0000805

	
	三氯甲烷
	0.0024
	/
	/
	0.000649
	0.000376
	0.00024
	0.000139
	0.00151
	0.000889

	
	乙醇
	0.0005
	/
	/
	0.000135
	0.0027
	0.00005
	0.001
	0.000315
	0.000185

	
	冰醋酸
	0.00005
	/
	/
	0.0000136
	0.000158
	0.0000047
	9.01667E-05
	0.0000318
	0.0000183

	
	非甲烷总烃
	0.0514
	/
	/
	0.0139
	0.00579
	0.00514
	0.00214
	0.0324
	0.019

	
	VOCs
	0.0723
	/
	/
	0.0223
	0.0141
	0.00691
	0.00433
	0.0431
	0.0292

	
	氮气（惰性气体）
	0.0563
	/
	/
	0.0557
	0.0232
	0.000563
	0.000234
	0
	0.05625


表4-7   项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	[bookmark: _Hlk146362031]工序/生产线
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放

	
	
	
	
	风量/(m3/h)
	产生浓度/（mg/m3）
	产生速率/（kg/h）
	工艺
	收集效率
	处理效率
	风量/(m3/h)
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率/（kg/h）

	研发
	生产线
	DA001
	冰醋酸
	35000
	0.000595
	2.08333E-05
	活性炭吸附
	称量柜90%、集气罩80%、研发线99%
	70%
	35000
	0.00451
	0.000158

	
	
	
	丙酮
	
	0.00119
	4.16667E-05
	
	
	
	
	0.000354
	0.0000124

	
	
	
	二氯甲烷
	
	0.0436
	0.00153
	
	
	
	
	0.0596
	0.00209

	
	
	
	甲醇
	
	0.00113
	3.95833E-05
	
	
	
	
	0.00771
	0.00027

	
	
	
	三氯甲烷
	
	0.0114
	0.0004
	
	
	
	
	0.00309
	0.000108

	
	
	
	乙醇
	
	0.00952
	0.000333
	
	
	
	
	0.0771
	0.0027

	
	
	
	TVOCs
	
	0.0582
	0.00204
	
	
	
	
	0.152
	0.00534

	
	
	
	氮气（惰性气体）
	
	0.67
	0.0234
	
	
	
	
	0.663
	0.0232

	
	
	无组织
	冰醋酸
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	9.00833E-05

	
	
	
	丙酮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	4.16667E-07

	
	
	
	二氯甲烷
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.000274

	
	
	
	甲醇
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0001

	
	
	
	三氯甲烷
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.00004

	
	
	
	乙醇
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.001

	
	
	
	VOCs
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.00151

	
	
	
	氮气（惰性气体）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.000234

	实验
	质检
	DA002
	苯
	25000
	0.000733
	1.83333E-05
	活性炭吸附
	90%
	70%
	25000
	0.000198
	0.00000495

	
	
	
	二氯甲烷
	
	0.0709
	0.00177
	
	
	
	
	0.0192
	0.000479

	
	
	
	乙腈
	
	0.0658
	0.00165
	
	
	
	
	0.02928
	0.000444

	
	
	
	甲醇
	
	0.065
	0.00165
	
	
	
	
	0.0593
	0.00148

	
	
	
	乙酸乙酯
	
	0.024
	0.0006
	
	
	
	
	0.00648
	0.000162

	
	
	
	丙酮
	
	0.00527
	0.000132
	
	
	
	
	0.00474
	0.000119

	
	
	
	甲苯
	
	0.00363
	0.0000906
	
	
	
	
	0.000979
	2.45E-05

	
	
	
	三氯甲烷
	
	0.0397
	0.000993
	
	
	
	
	0.0107
	0.000268

	
	
	
	非甲烷总烃
	
	0.857
	0.0214
	
	
	
	
	0.231
	0.00579

	
	
	
	VOCs
	
	1.133
	0.0283
	
	
	
	
	0.306
	0.00765

	
	
	无组织
	苯
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.83E-06

	
	
	
	二氯甲烷
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.000177

	
	
	
	乙腈
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.000165

	
	
	
	甲醇
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.000165

	
	
	
	乙酸乙酯
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.00006

	
	
	
	丙酮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.32E-05

	
	
	
	甲苯
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	9.06E-06

	
	
	
	三氯甲烷
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	9.93E-05

	
	
	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.00214

	
	
	
	VOCs
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.00283
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	本项目非正常工况可能性主要为废气处理系统发生非正常运行，即处理效率下降一半的情况计，则非正常工况下废气排放源强见下表。
表4-8   污染源非正常排放量核算表
	非正常排放源
	非正常排放原因
	非正常排放量
	单次持续时间
	年发生频次
	应对措施

	
	
	污染物名称
	排放浓度/mg/m3
	排放速率/kg/h
	h/次
	次/a
	

	DA001
	环保设备故障
	冰醋酸
	0.00978
	0.000342
	1~2
	0~2
	立即停产

	
	
	丙酮
	0.000766
	2.68125E-05
	1~2
	0~2
	立即停产

	
	
	二氯甲烷
	0.129
	0.00452
	1~2
	0~2
	立即停产

	
	
	甲醇
	0.0167
	0.000585
	1~2
	0~2
	立即停产

	
	
	三氯甲烷
	0.00669
	0.000234
	1~2
	0~2
	立即停产

	
	
	乙醇
	0.167
	0.00585
	1~2
	0~2
	立即停产

	
	
	VOCs
	0.33
	0.0116
	1~2
	0~2
	立即停产

	
	
	氮气（惰性气体）
	0.663
	0.0232
	1~2
	0~2
	立即停产

	DA002
	环保设备故障
	苯
	0.000429
	0.0000107
	1~2
	0~2
	立即停产

	
	
	二氯甲烷
	0.0415
	0.00104
	1~2
	0~2
	立即停产

	
	
	乙腈
	0.0385
	0.000963
	1~2
	0~2
	立即停产

	
	
	甲醇
	0.0593
	0.00148
	1~2
	0~2
	立即停产

	
	
	乙酸乙酯
	0.014
	0.000351
	1~2
	0~2
	立即停产

	
	
	丙酮
	0.00474
	0.000119
	1~2
	0~2
	立即停产

	
	
	甲苯
	0.00212
	5.30156E-05
	1~2
	0~2
	立即停产

	
	
	三氯甲烷
	0.0232
	0.000581
	1~2
	0~2
	立即停产

	
	
	非甲烷总烃
	0.502
	0.0125
	1~2
	0~2
	立即停产

	
	
	VOCs
	0.663
	0.0166
	1~2
	0~2
	立即停产

	注：非正常工况按处理效率下降至设计处理效率的50%计；


3、废气排放达标性分析
表4-9   项目废气达标排放情况表
	排放口编号
	污染物种类
	排放值
	排放标准
	是否达标

	
	
	kg/h
	mg/m³
	mg/m³
	

	研发废气
	DA001
	冰醋酸
	0.000158
	0.00451
	-
	-

	
	
	丙酮
	0.0000124
	0.000354
	40
	达标

	
	
	二氯甲烷
	0.00209
	0.0596
	20
	达标

	
	
	甲醇
	0.00027
	0.00771
	50
	达标

	
	
	三氯甲烷
	0.000108
	0.00309
	20
	达标

	
	
	乙醇
	0.0027
	0.0771
	-
	-

	
	
	TVOCs
	0.00534
	0.152
	100
	达标

	
	
	氮气（惰性气体）
	0.0232
	0.663
	-
	-

	实验废气
	DA002
	苯
	0.00000495
	0.000198
	1
	达标

	
	
	二氯甲烷
	0.000479
	0.0192
	20
	达标

	
	
	乙腈
	0.000444
	0.02928
	20
	达标

	
	
	甲醇
	0.00148
	0.0593
	50
	达标

	
	
	乙酸乙酯
	0.000162
	0.00648
	40
	达标

	
	
	丙酮
	0.000119
	0.00474
	40
	达标

	
	
	甲苯
	2.45E-05
	0.000979
	20
	达标

	
	
	三氯甲烷
	0.000268
	0.0107
	20
	达标

	
	
	非甲烷总烃
	0.00579
	0.231
	60
	达标

	
	
	VOCs
	0.00765
	0.306
	100
	达标


从上表可知，项目DA001~DA002排气筒各污染物排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 33/310005-2021）中表1及表2中相应标准。
4、可行性技术分析
本项目研发废气收集汇合后采用活性炭吸附装置处理，尾气经排气筒DA001高空排放。质检实验废气采用活性炭吸附处理，尾气经排气筒DA002高空排放。
本项目主要从事各类注射剂研发，属于医学研究和试验。该行业无专属排污许可证申请与核发技术规范，参照《排污许可证申请与核发技术规范制药工业-化学药品制剂制造》（HJ1063-2019）中表A.1废气治理可行技术参考表，本项目各类废气治理技术均属于规范中明确的可行技术。
5、环境影响分析
本项目采取的废气污染治理设施均为可行技术，污染物排放量不大且均可达标排放，对周边居民影响可接受。
6、监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的自行监测要求要求，对其周围环境质量影响开展监测，建议监测计划见下表。
表4-10   排放口基本情况及有组织污染源监测表
	排放口编号
	污染物
	监测指标
	监测频次

	DA001
	研发废气
	丙酮
	1次/年

	
	
	二氯甲烷
	1次/年

	
	
	甲醇
	1次/年

	
	
	三氯甲烷
	1次/年

	
	
	乙醇
	1次/年

	
	
	TVOCs
	1次/年

	DA002
	质检废气
	苯
	1次/年

	
	
	二氯甲烷
	1次/年

	
	
	乙腈
	1次/年

	
	
	甲醇
	1次/年

	
	
	乙酸乙酯
	1次/年

	
	
	丙酮
	1次/年

	
	
	甲苯
	1次/年

	
	
	三氯甲烷
	1次/年

	
	
	非甲烷总烃
	1次/年

	
	
	VOCs
	1次/年


表4-11   无组织污染源监测表
	类别
	监测指标
	监测频次

	厂界
	苯、甲醇、甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度
	1次/年


4.2.2废水
1、污染源核算
本项目废水主要为纯水制备浓水、A03B离心、冻干废水、实验室清洗废水和生活污水。
（1）纯水制备浓水
实验器具清洗用纯水消耗量约12t/a、研发用纯水消耗量约0.95t/a。自来水制备纯水的得水率约为50%，则制纯水产生的浓水量为12.95t/a。浓水收集后进入废水处理站。
本项目纯水制备设置2套纯水制备装置，利用“预处理+RO反渗透+EDI（电去离子）+抛光纯化柱”原理，每台设备制水能力为30L/h，能满足研发所需纯水用量。
（2）A03B离心、冻干废水
[bookmark: _Hlk142724212]根据工艺分析，产品研发过程中产生的A03B离心、冻干废水约0.51t/a，收集后进入废水处理站。类比《浙江圣兆药物科技股份有限公司总部及高端制剂类生产线建设项目环境影响登记表》A03A产品，A03B工艺流程、原辅用料与其基本一致，离心、冻干废水水质参照该项目废水水质进行评价。
（3）清洗废水
根据工艺分析，质检结束后，需用纯水对实验器具进行清洗，用纯水量约12t/a。收集后进入废水处理站。
（4）生活污水
企业定员135人，厂区内不设宿舍。员工生活用水量以80L/p·d计，年工作天数为300天，生活用水量为3240t/a。生活污水排放量以用水量的85%计，预计生活污水产生量2754t/a。废水水质参照城市生活污水水质COD350mg/L、NH3-N35mg/L。
本项目研发废水经污水管道引至负一层污水站处理达标后汇同经化粪池处理达标后的生活污水纳管排放。各类废水水质见下表。
表4-12   废水产生情况表
	废污染物
	纯水制备浓水
	A03B离心、冻干废水
	清洗废水
	研发废水合计
	生活污水

	废水量（t/a）
	12.95
	0.51
	12
	25.46
	2754

	CODcr
	mg/L
	150
	3091
	1500
	940
	454

	
	t/a
	0.002
	0.006
	0.018
	0.026
	1.251

	氨氮
	mg/L
	/
	24.6
	0.7
	0.83
	35

	
	t/a
	/
	少量
	少量
	少量
	0.097

	AOX
	mg/L
	/
	1
	/
	/
	/

	
	t/a
	/
	少量
	/
	/
	/


综上，项目研发废水排放量为25.46t/a，生活污水排放量为2754t/a。废水污染源源强核算结果下表。
表4-13   废水污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序/生产线
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间（h/a）

	
	
	
	
	核算方法
	产生废水量/(m3/a)
	产生浓度/（mg/L）
	产生量/（t/a）
	工艺
	效率/%
	核算方法
	排放废水量/(m3/a)
	排放浓度/（mg/L）
	排放量/（t/a）
	

	纯水制备
	--
	纯水制备浓水
	COD
	排污系数
法
	12.95
	150
	0.002
	调节+混凝沉降+臭氧氧化+催化微电解+多功能处理+过滤+紫外光催化氧化
	/
	达标排放
	12.95
	40
	0.0005
	2400

	A03B离心、冻干
	--
	A03B离心、冻干废水
	COD
	排污系数法
	0.51
	2490
	0.006
	
	
	达标排放
	0.51
	40
	少量
	2400

	
	
	
	氨氮
	
	
	24.6
	少量
	
	
	
	
	2
	少量
	

	
	
	
	AOX
	
	
	1
	少量
	
	
	达标排放量
	
	8
	少量
	

	实验室器具清洗
	--
	清洗废水
	COD
	排污系数法
	12
	1500
	0.018
	
	
	达标排放
	12
	40
	0.0005
	2400

	
	
	
	氨氮
	
	
	0.7
	少量
	
	
	达标排放
	
	2
	少量
	

	生活
	--
	生活污水
	COD
	排污系数法
	2754
	454
	1.928 
	化粪池
	
	达标排放
	5508
	40
	0.220
	2400

	
	
	
	氨氮
	
	
	35
	0.097
	
	
	
	
	2
	0.011
	

	合计
	COD
	/
	2779.46
	703
	1.954
	/
	/
	/
	2779.46
	40
	0.221
	2400

	
	氨氮
	
	
	35
	0.097
	
	
	
	
	2
	0.011
	


表4-14   废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	编号
	名称
	工艺
	
	
	

	1
	研发废水
	COD、NH3-N
	进入城市污水处理厂
	间歇排放
	TW001
	废水处理站
	调节+混凝沉降+臭氧氧化+催化微电解+多功能处理+过滤+紫外光催化氧化
	DW001
	是
	企业总排口

	2
	生活污水
	COD、NH3-N
	进入城市污水处理厂
	
	TW002
	化粪池
	化粪池
	
	
	


表4-15   废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口经纬度
	废水
(万t/a)
	排放规律
	间歇排
放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度°
	纬度°
	
	
	
	名称
	污染物
种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L)

	1
	DW001
	120.151195
	30.255320
	0.2780
	间歇
	--
	临平净水厂
	COD
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	总氮
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	总磷
	0.3


表4-16   废水达标排放执行标准表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值(mg/L)

	1
	DW001
	COD
	GB8978-1996《污水综合排放标准》 
	500

	2
	
	AOX
	
	8

	3
	
	SS
	
	400

	4
	
	氨氮
	DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》
	35

	5
	
	总磷
	
	8

	6
	
	总氮
	GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》
	70


2、环境影响分析
（1）废水达标纳管可行性
根据工程分析，本项目外排废水为研发废水和生活污水。
①研发废水日排放量约9.3m3/d。为保证本项目研发废水达标纳管，企业拟设置污水处理设施对研发废水进行预处理，处理规模为2m3/d，满足本项目要求。处理工艺流程见下图。
[image: ]
图4-1  污水处理工艺流程
根据企业提供废水处理设计方案，研发废水经污水处理站处理后，废水中各污染物指标浓度可达标纳管。
②生活污水经园区内化粪池处理达标后纳管。
（2）纳管可行性
A、水质接管可行性
临平净水厂废水接管标准为：COD500mg/L、NH3-N35mg/L、SS400mg/L、石油类20mg/L。
根据前述分析，本项目废水各类污染物能够达到临平净水厂接管标准要求，排入园区污水管网，送临平净水厂集中处理。
B、项目废水水量接管可行性
杭州临平净水厂位于杭州市余杭区南苑街道红联社区，沪杭高速南侧，东湖南路西侧，厂区建设用地面积约4.942公顷；服务范围为临平副城，包括6个街道(临平、东湖、南苑、星桥、乔司和运河街道)、2个开发区(余杭经济技术开发区、钱江经济开发区)的全部污水及塘栖镇和崇贤街道的部分污水。
临平净水厂规划远景（2030年）规模为60万m3/d，分期实施，一期工程建设规模为20万m3/d，选用全地埋式布置方式，污水处理工艺采用水解酸化+膜生物反应器(MBR)，出水标准执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准限值，纳污水体为钱塘江。
[image: ]
图4-3  杭州临平净水厂污水处理工艺流程图
临平净水厂于2016年12月开工建设，2018年底通水运行，2019年11月通过竣工环保验收。浙江省生态环境厅-浙江省污染源自动监控信息管理平台中临平净水厂2024年11月15日至2024年11月22日监督检测数据，具体见下表。
表4-17   临平净水厂污水监测数据
	监测时间
	pH
	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮

	
	无量纲
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L

	2024.11.22
	6.84
	15.19
	0.1985
	0.1514
	9.182

	2024.11.21
	6.81
	14.42
	0.147
	0.1628
	9.185

	2024.11.20
	6.79
	14.46
	0.1754
	0.1485
	9.307

	2024.11.19
	6.84
	14.03
	0.2987
	0.1563
	9.643

	2024.11.18
	6.89
	12.18
	0.1785
	0.1578
	10.072

	2024.11.17
	6.92
	11.69
	0.1151
	0.1628
	9.804

	2024.11.16
	6.93
	13.69
	0.1592
	0.1671
	8.98

	2024.11.15
	6.94
	12.83
	0.4056
	0.1411
	9.095

	标准限值
	6~9
	40
	4（2）
	0.3
	15（12）

	是否超标
	否
	否
	否
	否
	否


由上表监测结果可知，临平净水厂出水水质中CODCr、氨氮、总氮和总磷指标可达《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值。 
本项目位于浙江省杭州市临平区绿洲路99号20幢，位于杭州临平经济技术开发区，属于临平净水厂服务范围内，因此，本项目产生的废水经预处理达标后可通过污水管网排入临平净水厂。
临平净水厂目前可纳污水量为20万m3/d，目前实际日处理量约16万m3/d，目前剩余处理能力约4万m3/d，本项目实施后新增废水排放量约9.3m3/d，需处理水量在临平净水厂的余量范围之内，不会对污水处理厂正常运行产生不良影响。本项目废水污染因子主要为CODCr、氨氮等，污染物浓度均较低，对污水处理厂不会造成冲击影响。 
综上所述，本项目废水经处理后能够达到纳管标准，接收项目废水的污水处理厂尚有一定余量，废水接管后不会对污水处理厂产生不良影响；废水经治理后达标排放，不会对周围的地表水环境产生明显影响。
3、监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》HJ819-2017的自行监测要求，对其周围环境质量影响开展监测，建议监测计划见下表。
表4-18   废水监测计划
	类别
	检测点
	检测项目
	检测频率

	废水
	废水总排放口
	流量、pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、色度、五日生化需氧量、总磷、总氮、AOX
	1次/半年


4.2.3噪声
1、噪声源强
本项目噪声污染源主要来源于各类设备运行产生的机械噪声，主要噪声源主要为：超滤系统、研磨机、输送泵、离心机、真空泵等，主要为室内噪声源，室外声源主要为废气处理设施。类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，本项目主要设备噪声源强及降噪措施效果详见下表。
2、预测参数
①噪声源强
本项目生产设备及辅助设施产生的噪声声级在70~85dB之间，参照HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则声环境》，主要设备噪声源强调查清单详见下表。
表4-19   项目主要噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表-室外声源
	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	(声压级/距声源距离)/（dB(A)/m）
	
	

	1
	废气处理设施1
	-51.5
	33.5
	32
	85/1
	减振
	昼间

	2
	废气处理设施2
	-39.1
	42.1
	32
	85/1
	减振
	昼间





表4-20   
表4-21   工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	[bookmark: PT_6]序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	[bookmark: PT_10]建筑物插入损失 / dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1
	一层实验区
	合成实验室设备
	75
	减振、隔声
	-46.1
	21.6
	1
	50.2
	56.1
	46.7
	21.5
	52.6
	52.6
	52.6
	52.7
	昼间
	20.0
	16.0
	20.0
	20.0
	26.6
	36.6
	26.6
	26.7
	1

	2
	
	冻干机室设备
	60
	减振、隔声
	-28.3
	30.4
	1
	30.4
	50.8
	66.6
	22.4
	37.7
	37.6
	37.6
	37.7
	
	20.0
	16.0
	20.0
	20.0
	11.7
	21.6
	11.6
	11.7
	1

	3
	
	靶向实验室设备
	70（等效后：73.0)
	减振、隔声
	-12.6
	39.1
	1
	12.5
	53.2
	84.5
	22.4
	51.0
	50.6
	50.6
	50.7
	
	20.0
	16.0
	20.0
	20.0
	25.0
	34.6
	24.6
	24.7
	1

	4
	
	长效实验室设备
	70
	减振、隔声
	-5.1
	23.7
	1
	13.5
	36.8
	84.0
	39.5
	47.9
	47.6
	47.6
	47.6
	
	20.0
	16.0
	20.0
	20.0
	21.9
	31.6
	21.6
	21.6
	1

	5
	二层实验区
	常规仪器室设备
	75
	减振、隔声
	-54.7
	21.6
	3.9
	57.7
	63.1
	39.1
	17.3
	52.6
	52.6
	52.6
	52.8
	
	20.0
	16.0
	20.0
	20.0
	26.6
	36.6
	26.6
	26.8
	1

	6
	
	溶出度实验室/稳定性实验室设备
	75
	减振、隔声
	-34.2
	-15.1
	3.9
	57.9
	32.4
	40.3
	59.3
	52.6
	52.6
	52.6
	52.6
	
	20.0
	16.0
	20.0
	20.0
	26.6
	36.6
	26.6
	26.6
	1

	7
	
	稳定性实验室设备
	80
	减振、隔声
	-34.2
	32.4
	3.9
	34.6
	55.7
	62.3
	17.8
	57.6
	57.6
	57.6
	57.8
	
	20.0
	16.0
	20.0
	20.0
	31.6
	41.6
	31.6
	31.8
	1

	8
	
	液相室设备
	70（等效后：73.0)
	减振、隔声
	-13.1
	39
	3.9
	13.0
	53.2
	84.0
	22.3
	50.9
	50.6
	50.6
	50.7
	
	20.0
	16.0
	20.0
	20.0
	24.9
	34.6
	24.6
	24.7
	1

	9
	
	气相室设备
	73.0（等效后：73.0)
	减振、隔声
	-3.5
	2.2
	3.9
	22.7
	15.3
	75.5
	59.1
	50.7
	50.8
	50.6
	50.6
	
	20.0
	16.0
	20.0
	20.0
	24.7
	34.8
	24.6
	24.6
	1

	10
	
	理化区设备
	60
	减振、隔声
	-16.5
	-5.8
	3.9
	37.9
	16.3
	60.3
	59.8
	37.6
	37.8
	37.6
	37.6
	
	20.0
	16.0
	20.0
	20.0
	11.6
	21.8
	11.6
	11.6
	1

	11
	
	天平室设备
	75
	减振、隔声
	-53.9
	20.2
	3.9
	57.7
	61.7
	39.2
	18.9
	52.6
	52.6
	52.6
	52.8
	
	20.0
	16.0
	20.0
	20.0
	26.6
	36.6
	26.6
	26.8
	1

	12
	
	水分检测室设备
	75
	减振、隔声
	-35.7
	-13
	3.9
	58.2
	33.8
	39.9
	56.8
	52.6
	52.6
	52.6
	52.6
	
	20.0
	16.0
	20.0
	20.0
	26.6
	36.6
	26.6
	26.6
	1

	13
	
	包材检测室设备
	70
	减振、隔声
	-34.8
	30.9
	3.9
	35.8
	54.9
	61.0
	18.8
	47.6
	47.6
	47.6
	47.8
	
	20.0
	16.0
	20.0
	20.0
	21.6
	31.6
	21.6
	21.8
	1

	14
	
	微粒、内毒素检测室设备
	70（等效后：73.0)
	减振、隔声
	-12.9
	39.6
	3.9
	12.5
	53.7
	84.5
	21.8
	51.0
	50.6
	50.6
	50.7
	
	20.0
	16.0
	20.0
	20.0
	25.0
	34.6
	24.6
	24.7
	1

	15
	
	高温室设备
	70
	减振、隔声
	-7.2
	27.8
	3.9
	13.3
	41.1
	84.1
	34.9
	47.9
	47.6
	47.6
	47.6
	
	20.0
	16.0
	20.0
	20.0
	21.9
	31.6
	21.6
	21.6
	1

	16
	
	溶出度实验室设备
	70（等效后：73.0)
	减振、隔声
	-4
	3
	3.9
	22.7
	16.1
	75.4
	58.2
	50.7
	50.8
	50.6
	50.6
	
	20.0
	16.0
	20.0
	20.0
	24.7
	34.8
	24.6
	24.6
	1

	17
	污水站
	水泵
	85
	减振、隔声
	23.2
	73.4
	-1.5
	7.1
	13.6
	5.7
	11.7
	76.3
	76.3
	76.3
	76.3
	昼间
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	50.3
	50.3
	50.3
	50.3
	1
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	3、 污染防治措施
为保证项目噪声稳定达标排放，本项目提出以下措施：
①在满足生产需要的前提下，设备选购时应选用先进的、低噪声、高效设备。
②将高噪声设备安装减振垫或基础。
③合理布局，把生产设备集中在生产车间的中间。
④生产时关闭门窗。
⑤日常加强设备的维护保养，使设备处在最佳工作状态。
4、噪声环境影响
（1）预测计算模式
本项目主要是预测项目实施后厂界噪声是否达标。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，选择附录B.1中的工业噪声预测计算模式进行预测，具体公式如下：
①点声源衰减计算公式：
[image: ]
式中：
Lp(r)——预测点处声压级，dB；
Lw——由点声源产生的声功率级，dB；
r——预测点距声源的距离，；
Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定的方向的声级的偏差程度，dB；
A——各种因素引起的衰减量(包括几何发散、大气吸收、地面效应、障碍物屏蔽、其他多方面效应引起的衰减量)，dB。
②室内声源等效室外声源声功率级计算方法
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下计算公式如下：
LP2=LP1-(TL+6)
式中：TL——隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB；
按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
[image: ]
式中：Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数，R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2，a为平均吸声系数；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。
[image: ]
式中：LP1i—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数；
然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(s)处的等效声源的倍频带声功率级。
LW=LP2+10lgS
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
③工业企业噪声计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为：
[image: ]
式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T—用于计算等效声级的时间，S；
N—室外声源个数；
ti—在T时间内i声源工作时间，S；
M—等效室外声源个数；
tj—在T时间内j声源工作时间，S
（2）预测参数
根据建设单位提供的厂区平面布置图和本工程主要噪声源的分布位置，在总平面图上设置直角坐标系，以1m×1m间距布正方形网格，网格点为计算受声点，对各个噪声源做适当的简化(简化为点声源)，按照要求输入噪声源设备的坐标和声源源强，计算各受声点的噪声级。预测计算时考虑场内建筑的隔声效应。
（3）预测结果
本项目仅昼间生产，夜间不生产，故不对夜间噪声进行影响预测。通过预测计算可得采取相应降噪措施后厂界周围的噪声级如下表所示。
表4-22   厂界周围的噪声预测值单位：dB(A )
	预测方位
	空间相对位置/m
	昼间

	
	X
	Y
	Z
	预测值
	标准限值
	达标情况

	东侧
	83.7
	42.3
	1.2
	27.8
	65
	达标

	南侧
	34.2
	-66.5
	1.2
	20.3
	65
	达标

	西侧
	-62.3
	49.5
	1.2
	42.5
	65
	达标

	北侧
	-52
	55.6
	1.2
	42
	65
	达标


根据预测结果分析，采取必要的噪声防治措施后，项目四周厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准要求。
4.2.4固体废物
1、固废源强
本项目固体废物主要有一般废包装材料、纯水系统过滤介质、化学原料包装材料、废滤芯、实验废液、废试剂瓶、废活性炭、污泥、废实验耗材、废滤袋及滤渣和生活垃圾。
（1）一般废包装材料
研发过程中的各类包材采用纸箱、塑料袋等形式的包装，未沾染化学品，属于一般包装固废，可外售综合利用。根据包材用量，此类固废产生量约0.5t/a。
（2）纯水系统过滤介质
本项目设2套纯水制备设备，采用预处理+RO反渗透+EDI（电去离子）+抛光纯化柱原理制备纯水。滤芯每月更换一次，产生量0.01 t/年（含水率约65%），其他滤膜每五年更换一次，每次产生量0.001t，平均年产生量为0.0002t/a。因此本项目纯水制备设备产生的废滤芯、废滤膜约0.0102t/a。纯水制备设备产生的废滤芯、废膜作为一般固废进行处置。
（3）化学原料包装材料
根据化学试剂用量及包装规格，本项目化学原料包装材料产生量约为0.5t/a。该部分固废沾染化学试剂，属于危险废物，需分类收集后委托有资质单位集中处置。
（4）废滤芯
本项目在每批次产品生产过程中需要进行过滤，会产生废滤芯。根据过滤工序及批次，废滤芯产生量约550个，折算0.125t/a，属于危险废物，需委托有资质单位处置。
（5）实验废液
研发制剂进行质检实验过程后会产生废液（包含废研发制剂和废试剂），根据原料用量及物料平衡，废液产生量为4.24t/a，属于危险废物，需委托有资质单位处置。
（6）废试剂瓶
项目使用甲醇、乙腈等有机试剂，产生沾有毒性的废试剂瓶，年产生量约为1.2t/a。废试剂瓶属于《国家危险废物名录》（2025版）中“HW49 其他废物”，废物代码为 900-041-49。
（7）废活性炭
本项目实验废气处理过程中采用活性炭吸附，会产生废活性炭。本项目共设2套活性炭装置，对照《杭州市生态环境局关于加快 VOCs 治理活性炭吸附设施升级改造工作的通知》（杭环函[2023]53号），活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月。1t活性炭大约能吸附0.15t挥发性有机物，根据废气处理设计方案，废气处理设施活性炭箱最大装填量为0.87m3，均采用颗粒柱状活性炭，活性炭平均密度为0.5g/cm3，单次装填量为0.435t，则产生的废活性炭约1.74t/a，属于危险废物，类别HW49其他废物，编号900-039-49，其中废气处理设施产生的废活性炭后续将与绿岛单位签订处置协议。
（8）污泥
本项目废水处理过程中会产生污泥，产生量约为废水量的 0.5%计，压缩后污泥含水率60%，则污泥产生量约为0.32t/a，属于一般工业固废。
（9）废实验耗材
项目产生的废实验耗材主要包括废过滤器、废移液器枪头、废离心管、废培养皿、实验一次性手套等。根据建设单位提供的资料，产生量约为 0.25t/a。废实验耗材属于《国家危险废物名录》（2025版）中“HW49 其他废物”，废物代码为 900-041-49。
（10）废滤袋及滤渣
废水处理设施运行过程中有滤袋收集装置，滤袋更换后滤袋和滤渣属于危险废物，滤袋更换次数约1次/a，则年产生量约为0.25t/a。废滤袋及滤渣属于《国家危险废物名录》（2025版）中“HW49 其他废物”，废物代码为900-041-49。
（11）生活垃圾
本项目实施后全厂定员135人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则产生量约为20.25t/a，由当地环卫部门清运后，送生活垃圾填埋场进行卫生填埋。
综上，本项目各种副产物产生情况汇总如下：
表4-23   项目废物产生情况汇总表
	序号
	副产物名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	产生量（t/a）

	1
	一般废包装材料
	包装环节
	固体
	纸箱、塑料袋等未沾染化学品的包装材料
	0.5

	2
	纯水系统过滤介质
	纯水制备环节
	固体
	废活性炭、废石英砂、废滤膜
	0.0102

	3
	化学原料包装材料
	原料使用后包装回收
	固体
	沾染化学试剂的包装材料
	0.5

	4
	废滤芯
	生产过滤环节
	固体
	废过滤芯
	0.125

	5
	实验废液
	质检实验环节
	液体
	实验过程产生的废液
	4.24

	6
	废试剂瓶
	试剂使用后回收
	固体
	沾染甲醇、乙腈等的废试剂瓶
	1.2

	7
	废活性炭（废气处理）
	废气处理环节
	固体
	吸附 VOCs 的废活性炭
	1.74

	8
	污泥
	污水处理环节
	固体
	污泥
	0.32

	9
	废实验耗材
	实验过程
	固体
	废过滤器、移液器枪头、离心管等
	0.25

	10
	废滤袋及滤渣
	废水处理环节
	固体
	废水处理滤袋、滤渣
	0.25

	11
	生活垃圾
	员工办公生活
	固体
	日常生活垃圾
	20.25


根据《国家危险废物名录（2025年版）》以及《危险废物鉴别标准通则》，对上述固体废物是否属于危险废物进行判定，具体如下。
表4-24   项目危险废物属性判定
	序号
	废物名称
	产生工序
	是否属危险废物
	危险废物代码
	产生量(t/a)

	1
	一般废包装材料
	包装
	否
	--
	0.5

	2
	纯水系统过滤介质
	纯水制备
	否
	--
	0.0102

	3
	化学原料包装材料
	原料使用后包装回收
	是
	900-041-49
	0.5

	4
	废滤芯
	生产过滤
	是
	900-041-49
	0.125

	5
	实验废液
	质检实验
	是
	900-047-49
	4.24

	6
	废试剂瓶
	试剂使用后回收
	是
	900-041-49
	1.2

	7
	废活性炭
	废气处理
	是
	900-039-49
	1.74

	8
	污泥
	污水处理
	否
	--
	0.32

	9
	废实验耗材
	实验过程
	是
	900-041-49
	0.25

	10
	废滤袋及滤渣
	废水处理
	是
	900-041-49
	0.25

	11
	生活垃圾
	员工办公生活
	否
	--
	20.25


表4-25   项目危险废物工程分析汇总表
	序
号
	危险废物名称
	危险废物类别
	废物代码
	产生量t/a
	产生
工序
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废
周期
	危险
特性
	污染防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	收集
	运输
	贮存
	处置

	1
	化学原料包装材料
	HW49 其他废物
	900-041-49
	0.5
	原料使用后包装回收
	固体
	沾染化学试剂的包装材料
	残留化学试剂
	连续产生
	T/In
	车间收集
	密封转运
	危险废物库内分类、分区、包装存放
	委托有资质单位处置

	2
	废滤芯
	HW49 其他废物
	900-041-49
	0.125
	生产过滤
	固体
	废过滤芯
	残留物料
	批次产生
	T/In
	
	
	
	

	3
	实验废液
	HW49 其他废物
	900-047-49
	4.24
	质检实验
	液体
	实验过程产生的废液
	实验化学品
	连续产生
	T/C/I
	
	
	
	

	4
	废试剂瓶
	HW49 其他废物
	900-041-49
	1.2
	试剂使用后回收
	固体
	沾染甲醇、乙腈等的废试剂瓶
	残留甲醇、乙腈
	批次产生
	T/In
	
	
	
	

	5
	废活性炭（废气处理）
	HW49 其他废物
	900-039-49
	1.74
	废气处理
	固体
	吸附 VOCs 的废活性炭
	吸附的 VOCs
	3 个月 / 次
	T/In
	
	
	
	

	6
	废实验耗材
	HW49 其他废物
	900-041-49
	0.25
	实验过程
	固体
	废过滤器、移液器枪头、离心管等
	残留实验试剂
	连续产生
	T/In
	
	
	
	

	7
	废滤袋及滤渣
	HW49 其他废物
	900-041-49
	0.25
	废水处理
	固体
	废水处理滤袋、滤渣
	废水污染物
	半年 / 次
	T/In
	
	
	
	


表4-26   项目固废污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序/生产线
	装置/环节
	固体废物
	固废属性
	产生情况
	处置措施
	最终去向

	
	
	序号
	名称
	
	核算方法
	产生量（t/a）
	工艺
	处置量/（t/a）
	

	包装
	包装
	1
	一般废包装材料
	一般固废
	类比法
	0.5
	资源化
	0.5
	外售综合利用

	纯水制备
	纯水制备
	2
	纯水系统过滤介质
	一般固废
	产污系数法
	0.0102
	
	0.0102
	

	原料使用后包装回收
	原料使用后包装回收
	3
	化学原料包装材料
	危险废物
	产污系数法
	0.5
	无害化
	0.5
	委托有资质单位处置

	生产过滤
	生产过滤
	4
	废滤芯
	危险废物
	产污系数法
	0.125
	
	0.125
	

	质检实验
	质检实验
	5
	实验废液
	危险废物
	物料平衡法
	4.24
	
	4.24
	

	试剂使用后回收
	试剂使用后回收
	6
	废试剂瓶
	危险废物
	物料平衡法
	1.2
	
	1.2
	

	废气处理
	废气处理
	7
	废活性炭
	危险废物
	类比法
	1.74
	
	1.74
	

	实验过程
	实验过程
	8
	废实验耗材
	危险废物
	产污系数法
	0.25
	
	0.25
	

	废水处理
	废水处理
	9
	废滤袋及滤渣
	危险废物
	产污系数法
	0.25
	
	0.25
	

	废水处理
	废水处理
	10
	污泥
	一般废物
	产污系数法
	0.32
	资源化
	0.32
	相关单位处置

	职工生活
	职工生活
	11
	生活垃圾
	一般废物
	产污系数法
	20.25
	
	20.25
	环卫清运


2、危险废物贮存场所(设施) 
企业在厂区东北侧设置危险废物仓库，面积为13.3m2。企业危险废物仓库库具体情况如下，各车间内设置临时的危险废物暂存点，每天集中收运至厂区危险废物库。
表4-27   建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	贮存场所（设施）名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	废物代码
	年产生量
	最大暂存量
	位置
	占地面积/m2
	贮存方式
	贮存能力/t
	贮存周期

	危险废物仓库
	化学原料包装材料
	HW49 其他废物
	900-041-49
	0.5
	0.2
	厂区西侧
	13.3
	密封袋装
	5
	3个月

	
	废滤芯
	HW49 其他废物
	900-041-49
	0.125
	0.6
	
	
	密封袋装
	
	

	
	实验废液
	HW49 其他废物
	900-047-49
	4.24
	1
	
	
	密封桶装
	
	

	
	废试剂瓶
	HW49 其他废物
	900-041-49
	1.2
	0.5
	
	
	密封罐装
	
	

	
	废活性炭
	HW49 其他废物
	900-039-49
	1.74
	0.45
	
	
	密封袋装
	
	

	
	废实验耗材
	HW49 其他废物
	900-041-49
	0.25
	0.1
	
	
	密封袋装
	
	

	
	废滤袋及滤渣
	HW49 其他废物
	900-041-49
	0.25
	0.1
	
	
	密封袋装
	
	


危险废物仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行设计、建设，危险废物仓库采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施；地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
本项实施后全厂危险废物产生量为8.305t/a，储存周期为3个月，最大暂存量为2.8t，危险废物仓库储存能力约5t，满足贮存要求。
3、固体废物环境影响分析小结
根据国家对危险废物处置减量化、资源化和无害化的技术政策，本项目拟采取以下措施：
（1）一般工业固废
一般工业固废收集后在厂区东北角一般仓库内暂存，外卖给物资回收公司回收综合利用。
①企业应当参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)标准进行管理，要求建设一般固废暂存场所，做好防风、防雨、地面硬化等措施，并完善一般固废识别标志。
②企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息；注册并登录浙江省固体废物管理信息系统，实时填报工业固体废物产生、转移、利用和处置等数据。
③企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
（2）危险固废
①危险废物收集、贮存过程环境影响分析
A.污染影响途径分析
本项目产生的危险废物为固态、液态形式，危险废物从厂区产生环节运输到贮存场所过程中以及贮存期间，可能存在泄漏等情形。危险废物泄漏若未能及时收集处置，则有可能进入雨水系统进而污染周边地表水，或下渗进入地下污染土壤和地下水。
B.污染影响分析
项目危险废物产生点至危险废物仓库之间的转运均在厂区内完成，因此转运路线上不涉及环境敏感点。项目产生的各类危险废物在产生点及时收集后，采用密封桶/袋转运至危险废物仓库，正常情况下发生危险废物泄漏的机率不大。危险废物仓库内地面采取必要的防渗、防腐措施后，能够避免污染物污染地下水和土壤环境。
②危险废物委托处置过程管理要求
危险废物将委托有危险废物处置资质的单位进行处置。
根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号），危险废物转移应当执行危险废物转移联单制度，通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。
③危险废物运输管理要求
本项目危险废物运输方式为汽车运输，危险废物运输应由具有从事危险废物运输经营许可性的运输单位完成，运输过程严格按照HJ2025-2012《危险废物收集贮存运输技术规范》进行，对运输沿线环境影响较小。具体运输要求如下：
A、运输危险废物的车辆必须严格交通、消防、治安等法规并控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全；装载危险废物的车辆不得在居民集聚区、行人稠密地段、风景游览区停车；
B、运输危险废物必须配备随车人员在途中经常检查，不得搭乘无关人员，车上人员严禁吸烟；
C、根据车上废物性质，采取遮阳、控温、防火、防爆、防震、防水、防冻等措施；
D、危险废物随车人员不得擅自改变作业计划，严禁擅自拼装、超载。危险废物运输应优先安排；
E、危险废物装卸作业必须严格遵守操作规程，轻装、轻卸，严禁摔碰、撞击、重压、倒置。
④危险废物其他管理要求
要求企业履行申报的登记制度、建立危险废物管理台账制度，每种危险废物一本；及时登记各种危险废物的产生、转移、处置情况。登记资料至少保存5年。
危险废物的容器和包装物须设置符合规范的危险废物标签，危险废物贮存场所须设置危险废物警示标志；对操作工人进行安全操作和废弃物处理方面的培训，推行培训上岗制度。
综上分析，针对项目各类危险废物的收集、转移（运输）和贮存采取必要的污染防治措施后，在贮存、转移过程对外环境的污染影响能够得到较好控制，总体上影响不大。
综上所述，本项目各类固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到有效处置，因此总体上项目废物处置对环境的影响可以接受。
4.2.5地下水、土壤
1、污染途径分析
本项目研发过程均在密闭设备中进行，不涉及持久性难降解挥发性有机物，经收集处理后可达标排放，因此不考虑大气污染物沉降污染。
项目原料均采用袋装或密封瓶装、桶装，存放于原料仓库内；危险废物均密封包装后存放于危险废物仓库内。此外，厂区危险废物仓库、液体原料仓库等区域均采取防腐防渗措施，并设置必要的截流堵漏设施，可防止泄漏液体通过地表漫流或垂直入渗等途径进入土壤和地下水。污水处理站通过管控污水管网质量、定期检查、分区防渗等措施，可防止因管网破损等原因导致研发废水泄漏，进而通过地表漫流或垂直入渗等途径进入地下水和土壤。
综上所述，本项目对区域土壤、地下水环境无明显污染途径，基本不会对土壤和地下水造成污染。
2、污染防治措施
企业应做好日常地下水、土壤防护工作，厂区固废仓库进行地面硬化、防腐、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计，建立防渗设施的检漏系统。环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。
为防止本项目对地下水造成不利影响，应采取分区防渗措施。
表4-28   地下水污染防渗分区措施一览表
	序号
	防渗分区
	防渗技术要求

	1
	重点防渗区
	化学原料仓库、危险废物仓库、污水处理站
	基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。

	2
	一般防渗区
	研发区域
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

	3
	简单防渗区
	其他区域
	一般地面硬化


4.2.6环境风险
1、评价依据
（1）风险调查
项目主要风险物质为化学原料和危险废物。
（2）Q值计算
根据项目原料和危险废物在厂内的最大贮存量，与风险导则附录B中的临界量进行计算，项目Q值计算结果如下：
表4-29   临界量、实际储存量及Q值计算结果
	序号
	危险化学品名称
	CAS号
	临界量Q(t)
	最大储存量q(t)
	q/Q

	1
	二氯甲烷
	1975/9/2
	500
	0.1410 
	0.00028196

	2
	三氯甲烷
	67-66-3
	500
	0.0237 
	0.00004736

	3
	甲醇
	67-56-1
	500
	0.0837 
	0.00016748

	4
	正庚烷
	142-82-5
	500
	0.0959 
	0.00019176

	5
	冰醋酸（乙酸）
	64-19-7
	500
	0.0378 
	0.0000756

	6
	丙酮
	67-64-1
	500
	0.0427 
	0.00008532

	7
	庚烷（正庚烷）
	142-82-5
	500
	0.0027 
	0.00000544

	8
	正己烷
	110-54-3
	500
	0.0158 
	0.00003168

	9
	三氟化硼-甲醇
	373-57-9（配合物）
	100
	0.0006 
	0.000006

	10
	正丙醇
	71-23-8
	500
	0.0032 
	0.0000064

	11
	4-甲基-2-戊醇
	108-11-2
	500
	0.0004 
	0.00000081

	12
	氨水
	1336-21-6
	100
	0.0009 
	0.0000091

	13
	苯
	71-43-2
	50
	0.0004 
	0.0000088

	14
	仲丁醇（2-丁醇）
	78-92-2
	500
	0.0004 
	0.00000081

	15
	吡啶
	110-86-1
	500
	0.0005 
	0.00000098

	16
	环己酮
	108-94-1
	500
	0.0005 
	0.00000095

	17
	磷酸
	7664-38-2
	100
	0.0019 
	0.0000187

	18
	二甲基甲酰胺（DMF）
	1968/12/2
	500
	0.0076 
	0.0000152

	19
	正丁醇
	71-36-3
	500
	0.0097 
	0.00001944

	20
	乙腈
	1975/5/8
	500
	0.0125 
	0.00002496

	21
	高氯酸
	7601-90-3
	100
	0.0009 
	0.0000088

	22
	环己烷
	110-82-7
	500
	0.0008 
	0.00000156

	23
	甲醛
	50-00-0
	50
	0.0004 
	0.0000082

	24
	甲酸
	64-18-6
	100
	0.0006 
	0.00000615

	25
	三乙胺
	121-44-8
	500
	0.0007 
	0.00000146

	26
	浓过氧化氢溶液（双氧水）
	7722-84-1
	100
	0.0015 
	0.0000146

	27
	乙酸乙酯
	141-78-6
	500
	0.0144 
	0.0000288

	28
	异丙醇
	67-63-0
	500
	0.0126 
	0.00002528

	29
	三氟乙酸
	1976/5/1
	100
	0.0015 
	0.0000154

	30
	四氢呋喃
	109-99-9
	500
	0.0142 
	0.00002848

	31
	甲苯
	108-88-3
	500
	0.0017 
	0.00000348

	32
	浓硫酸
	7664-93-9
	100
	0.0037 
	0.0000368

	33
	浓盐酸
	7647-01-0
	100
	0.0024 
	0.0000238

	34
	浓硝酸
	7697-37-2
	100
	0.0014 
	0.0000142

	35
	二氯甲烷
	1975/9/2
	500
	0.1410 
	0.00028196

	36
	三氯甲烷
	67-66-3
	500
	0.0237 
	0.00004736

	37
	甲醇
	67-56-1
	500
	0.0837 
	0.00016748

	38
	正庚烷
	142-82-5
	500
	0.0959 
	0.00019176

	39
	冰醋酸（乙酸）
	64-19-7
	500
	0.0378 
	0.0000756

	40
	丙酮
	67-64-1
	500
	0.0427 
	0.00008532

	41
	危险废物
	--
	50
	2.8
	0.056

	42
	合计
	--
	--
	--
	0.058

	注：参照《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》，将储存的危险废物作为环境风险物质考虑，其实际储存量按年产生量考虑。


由上计算可知，项目Q值为Q＜1，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量无需开展环境风险专项评价。
2、环境风险结论与建议
企业营运过程中涉及使用的危险化学品的临时储量不大，项目风险类型为火灾、爆炸和有毒有害物质泄漏，污染物超标排放事故等。区域环境敏感性相对不高，事故发生后主要会对通过大气污染对项目附近的居民点等造成影响，或通过泄漏污染对周边地表水体造成影响。
企业应按有关要求编制有针对性的突发环境事件应急预案，落实各项风险防范措施，日常运营过程中加强安全管理，严格遵守各项安全操作规程和制度。
在采取相应措施后，企业发生的环境风险事故概率较小，事故后果影响有限。总体上，本项目环境风险可防控。



[bookmark: _Toc144140999][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	研发废气（DA001）
	冰醋酸、丙酮、二氯甲烷、甲醇、三氯甲烷、乙醇、正己烷、TVOCs、氮气
	通风橱收集，经单级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放
	《制药工业大气污染物排放标准》（33/310005-2021）

	
	实验废气（DA002）
	苯、二氯甲烷、乙腈、甲醇、乙酸乙酯、丙酮、甲苯、三氯甲烷、非甲烷总烃、VOCs
	通风橱收集，经单级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA002）排放
	

	
	污水站恶臭
	臭气浓度
	无组织排放
	

	地表水环境
	综合废水
	COD、氨氮
	研发废水经污水管道引至负一层污水站（采用“调节+混凝沉降+臭氧氧化+催化微电解+多功能处理+过滤+紫外光催化氧化”，设计日处理能力2t/d）处理达标后汇同经化粪池处理达标后的生活污水纳管排放
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	声环境
	噪声
	Leq（A）
	基础减震、隔声门窗。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准

	固体废物
	企业拟在1F楼梯间设置1个5m2的一般固废仓库，在2F东北侧设置1个13.3m2的危险废物仓库。一般工业固废（一般废包装材料、纯水系统过滤介质、污泥）出售综合利用；危险废物（化学原料包装材料、废滤芯、实验废液、废试剂瓶、废活性炭、废实验耗材、废滤袋及滤渣）委托有资质单位处置，厂内暂存期间，企业在厂区内按危险废物贮存要求妥善保管、封存，并做好相应场所的防渗、防漏工作；生活垃圾委托环卫部门清运。

	土壤及地下水
污染防治措施
	①应注意化学品、危险废物等包装的完好性和密封性。
②采取分区防渗措施，危险废物仓库、化学品仓库、污水处理站等区域设为重点防渗区，其他研发区域及仓库设为一般防渗区，办公区等非生产区域设为简单防渗区。
③企业应做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	①按规范要求运输物品，加强存储设施维护管理、设施线路检修；
②加强废气、废水处理设施的运行维护；
③化学品仓库、危险废物仓库等区域应严格落实防腐防渗和截堵泄漏措施；
④按照要求编制突发环境事件应急预案，与区域环境风险防控体系形成应急联动，并结合实际开展相关培训、宣传及应急演练。

	其他环境管理要求
	1、竣工环境保护验收
根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目建设完成后需由企业组织对配套建设的环保设施进行自主验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环保设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。
2、排污许可证管理
对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目不涉及该名录相关行业，无需申领排污许可证。
3、日常管理
①落实监测监控制度，按照监测要求开展废气、噪声监测；
②应建立环境管理台账制度，设置专人开展台账记录、整理、维护等管理工作，包括污染治理设施运行管理信息、危险废物管理信息、监测记录信息等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，台账保存期限不得少于五年。


[bookmark: _Toc144141000]
六、结论
	[bookmark: _Hlk143548760]杭州天序药业有限公司研发中心建设项目位于杭州市余杭经济技术开发区内，东至兴起路，南至结网路，西至相邻用地，北至规划支路。企业租赁厂房，拟购置配液系统、干燥机、灭菌器、清洗机、包装线等设备，建设杭州天序药业有限公司研发中心建设项目。
综合分析，项目选址符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，符合重点污染物排放总量控制要求，符合临平区相关规划要求，符合国家和地方产业政策要求。采取“三废”及噪声的治理措施经济技术可行，措施有效；项目建设对当地及区域环境质量影响较小。采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。
从环保审批原则及建设项目其他符合性角度分析，项目在建设地点实施是可行的。






















[bookmark: _Toc144141033]附表
[bookmark: _Toc69127396][bookmark: _Toc144141034]建设项目污染物排放量汇总表单位：t/a
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	VOCs
	0
	0
	0
	0.0292
	0
	0.0292
	+0.0292

	废水
	废水量
	0
	0
	0
	2779.46
	0
	2779.46
	+2779.46

	
	COD
	0
	0
	0
	0.221
	0
	0.221
	+0.221

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0.011
	0
	0.011
	+0.011

	一般工业
固体废物
	一般废包装材料
	0
	0
	0
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	
	纯水系统过滤介质
	0
	0
	0
	0.0102
	0
	0.0102
	+0.0102

	
	污泥
	0
	0
	0
	0.32
	0
	0.32
	+0.32

	危险废物
	化学原料包装材料
	0
	0
	0
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	
	废滤芯
	0
	0
	0
	0.125
	0
	0.125
	+0.125

	
	实验废液
	0
	0
	0
	4.24
	0
	4.24
	+4.24

	
	废试剂瓶
	0
	0
	0
	1.2
	0
	1.2
	+1.2

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	1.74
	0
	1.74
	+1.74

	
	废实验耗材
	0
	0
	0
	0.25
	0
	0.25
	+0.25

	
	废滤袋及滤渣
	0
	0
	0
	0.25
	0
	0.25
	+0.25


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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