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[bookmark: _Toc14357][bookmark: _Toc26614]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	杭州车身系统智能驱动部件产研一体化一期项目

	项目代码
	余发改北核﹝2026﹞1号

	建设单位联系人
	周燕
	联系方式
	

	建设地点
	浙江 省（自治区）杭州 市 余杭 区（县）良渚街道良渚新城东单元YH030801-04地块(勾陈路西、储运路北)

	地理坐标
	（东经： 120 度 05 分 34.708 秒，北纬： 30 度 22 分 51.041 秒）

	国民经济行业类别
	C3670汽车零部件及配件制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	三十三、汽车制造业36--71汽车零部件及配件制造367--其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

	建设
性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批备案部门
	余杭区发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	余发改北核﹝2026﹞1号

	总投资
（万元）
	68685.46
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比%
	0.07%
	施工工期
	36个月

	是否开工建设
	否
是：             
	用地（用海）面积（m2）
	67946

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，需要编制专项评价设置要求及本项目设置情况如下：
表1-1  本项目专项评价设置情况说明表
	专项评价类别
	设置原则
	本项目建设情况
	设置
情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	本项目无废气污染物排放。
	无

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目生活废水纳管排放。
	无

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目危险物质存储量未超过临界量
	无

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目供水来自园区供水管网，不涉及取水口
	无

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及向海排放污染物
	无

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。


依据表1-1，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《良渚新城重点区域详细规划》
审批机关：杭州市人民政府

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	对照《良渚新城重点区域详细规划》，项目所在地用地规划为一类工业用地M1，详见下图。本项目为汽车制造业(仅组装)，属于一类工业项目，因此本项目选址符合相关规划用地的相关要求。
[image: ]
图1-1  余杭区良渚新城重点区域详细规划土地利用规划图



2

	其他符合性分析
	1、审批原则符合性分析
一、建设项目环保审批原则
（1）生态环境分区管控动态更新方案符合性分析
对照《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》(杭环发[2024]49号)，本项目属于余杭区良渚组团城镇生活重点管控单元ZH33011020001，符合性分析见下表。
表1-2  生态环境分区管控动态更新方案符合性分析
	相关要求
	本项目情况
	是否符合

	空间布局约束
	除工业功能区（小微园区、工业集聚点）外，原则上禁止新建其他二类工业项目，现有二类工业项目改建、扩建，不得增加污染物排放总量。严格执行畜禽养殖禁养区规定。
	本项目不在产业集聚点内，属于汽车制造36（仅组装），为一类工业项目。
	符合

	污染物排放管控
	深化城镇“污水零直排区”建设。加强噪声和臭气异味防治，强化餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。
	本项目生活污水经化粪池预处理后纳管排放。
	符合

	环境风险防控
	加强环境风险防控，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染物排放。
	本项目实施后，严格落实环境风险防范措施及环保措施控制污染物排放。
	符合


综上，本项目符合《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》相关要求。
（2）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”符合性分析
根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正）等相关要求，本次环境影响评价与“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）进行对照分析，本项目符合性分析如下：
a、生态保护红线
本项目位于浙江省杭州市余杭区良渚街道良渚新城东单元YH030801-04地块(勾陈路西、储运路北)。根据余杭区“三区三线”图，本项目位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田和生态保护红线，满足生态保护红线要求。
b、环境质量底线
①大气环境质量现状：根据《2024年杭州市余杭区生态环境状况公报》，杭州市余杭区大气环境质量现状为不达标区，超标因子为臭氧。
本项目运营期无废气排放，不会对环境空气质量底线造成冲击。
②声环境质量现状：本项目运营期噪声设备安置在厂房内，同时通过采取安装减振装置等措施，能够确保厂界噪声达标排放，能够维持项目所在区域声环境质量。
③水环境质量现状：本项目附近水体各类监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中相应标准限值要求。
本项目运营期生活污水依托良渚污水处理厂处理，不会对地表水质量底线造成冲击。
综上，本项目实施后废气、废水、噪声经治理后均能达标排放，各类固废有效处置。根据环境影响分析，在采取本环评提出的相关防治措施后，各类污染物可达标排放，环境质量不会产生超标现象，本项目的实施不会对区域环境质量底线造成冲击。
c、资源利用上线
本项目用水来自市政供水管网。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。
d、环境准入负面清单
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》，本项目不属于负面清单内的项目。
综上，本项目符合“三线一单”控制要求。
（3）三区三线符合性分析
2022年9月30日，自然资源部同意浙江省启用“三区三线”划定成果，全省1652万亩永久基本农田、5514万亩生态保护红线以及1445万亩城镇开发边界的空间矢量数据全部上图落位，成为今后省域国土空间开发保护新格局的重要控制底线。
根据《关于启用"三区三线"划定成果的通知》及杭州市“三区三线”划定成果；本项目位于杭州市余杭区良渚街道良渚新城东单元YH030801-04地块(勾陈路西、储运路北)，属于余杭区良渚组团城镇生活重点管控单元，用地性质为工业用地。项目在生态空间划定的生态保护红线范围外，且周边无自然生态红线区，不触及生态保护红线。
二、排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求
根据环境影响分析，预计项目实施后，生活污水经化粪池预处理进入市政污水管网，排入良渚污水处理厂处理；噪声可达标排放，各类固废均能得到合理化处置。
因此本项目排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准。本项目污染物排放总量新增指标可通过区域削减等途径解决。因此，本建设项目排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制要求。
三、国土空间规划、国家和省产业政策符合性分析
①土地利用规划符合性
本项目位于良渚街道良渚新城东单元YH030801-04地块(勾陈路西、储运路北)。根据良渚新城重点区域详细规划土地利用规划图，本项目用地规划为工业用地，符合用地规划要求。
②产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止建设的项目；不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》(浙长江办[2022]6号)中禁止建设的项目；对照《杭州市产业发展导向目录（2024年本）》，本项目不属于淘汰、禁止及限制建设类项目。因此，本项目建设符合国家及地方的相关产业政策要求。
2、与其他政策符合性分析
一、“四性五不准”符合性分析
根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年07月16日修正版），本项目“四性五不准”符合性分析如下：
表1-3  “四性五不准”符合性分析
	内容
	本项目情况
	是否符合

	四性
	建设项目的环境可行性
	本项目符合产业政策、达标排放、选址规划、《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》、总量控制原则及环境质量要求等，从环保角度看，本项目在所选场地上实施是可行的。
	符合

	
	环境影响分析预测评估的可靠性
	本评价类比同类型企业并根据本项目设计产能、原辅材料消耗量等进行废水、废气环境影响分析预测，参考《环境影响评价技术导则 声环境》（HJT2.4-2021）要求，对噪声影响进行了预测分析，其环境影响分析预测评估具有可靠性。
	符合

	
	环境保护措施的有效性
	本项目只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放，因此其环境保护措施是可靠合理的。
	符合

	
	环境影响评价结论的科学性
	本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。
	符合

	五不准
	建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规定
	本项目的建设符合当地国土空间规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。
	符合

	
	所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求
	本项目所在区域除大气环境外，地表水、声环境质量指标均满足相应的环境质量标准，在采取相关污染防治措施基础上，项目建成后不会降低区域环境质量等级。
	符合

	
	建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏
	只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放，因此其环境保护措施是可靠合理的。
	符合

	
	改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施
	本项目属于新建项目，不涉及原有环境污染问题
	符合

	
	建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理
	本报告基础资料数据具有真实性。
	符合


二、关于印发太湖流域水环境综合治理总体方案的通知（发改地区〔2022〕959号）的符合性分析
根据发改地区〔2022〕959号关于印发《太湖流域水环境综合治理总体方案》的通知，本项目具体相符性分析如下：
表1-4  《太湖流域水环境综合治理总体方案》符合性分析
	序号
	文件要求
	本项目情况
	是否符合

	1
	督促企业依法持证排污、按证排污，严格落实总磷许可排放浓度和许可排放量要求。持续强化涉水行业污染整治，基于水生态环境质量改善需要，大力推进印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品(啤酒、味精)等重点行业企业废水深度处理。实施工业园区限值限量管理，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动园区生产废水应纳尽纳。推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理，鼓励有条件的园区实施化工企业废水分类收集、分质处理、一企一管、明管输送、实时监测。
	本项目处于环评阶段，将按照相关要求申领排污许可证，严格落实企业排污主体责任，本项目属一类工业项目，不属于重点行业企业，项目厂区实施雨污分流制。
	符合

	2
	加快城中村、老旧城区、新建小区、城乡结合部污水收集管网建设，加强洗车、洗衣等服务行业污水收集，加快补齐城镇污水收集管网短板。加快完善城镇污水管网修复改造，实施混错接、漏接、老旧破损管网更新修复，提升污水收集效能。加强新改建地区雨污分流，逐步推进雨污分流管网改造。因地制宜实施排水管网改造，降低溢流污染。到2025年，基本实现城市和县城污水管网全覆盖。因地制宜加快连接港区管网建设，做好船舶生活污水收集处理。
	本项目运营期污水依托良渚污水处理厂处理，项目所在区域污水管网已铺设到位，可以满足本项目废水纳管排放需求。
	符合

	3
	严禁落地国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类工艺、装备、产品与项目，依法推动污染企业退出。继续推进城市建成区内造纸、印染、化工等污染较重企业有序搬迁改造或依法关闭，推动环太湖生态环境敏感区内不符合产业发展政策、存在重大安全隐患且不具备整治条件的企业依法关闭或搬迁至合规工业园。推进太湖流域等重要饮用水水源地300米范围内重点排污企业逐步退出。除战略性新兴产业项目外，太湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。
	本项目属于一类工业项目；不属于国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类；不属于生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。
	符合


由上表可知，本项目的建设符合国家发展改革委等部门关于印发《太湖流域水环境综合治理总体方案》的通知（发改地区〔2022〕959号）中的要求。
三、与《太湖流域管理条例》符合性分析
《太湖流域管理条例》已经于2011年8月24日国务院第169次常务会议通过，自2011年11月1日起施行。该条例所称太湖流域，包括江苏省、浙江省、上海市(以下称两省一市)长江以南，钱塘江以北，天目山、茅山流域分水岭以东的区域，本项目所在的浙江省杭州市余杭区位于太湖流域内。项目与《太湖流域管理条例》相关要求符合性分析详见下表。
表1-5  《太湖流域管理条例》符合性分析
	序号
	相关要求
	本项目情况
	是否符合

	1
	排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。
	项目严格按照总量控制原则，并设置规范排污口；本项目实施后，在采取评价要求的环境保护措施的前提下，可以确保本项目外排污染物达标排放。项目不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀行业，符合太湖流域产业政策及清洁生产要求。
	符合

	2
	新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万m上溯至5万m河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为：
(一)新建、扩建化工、医药生产项目；
(二)新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；
(三)扩大水产养殖规模。
	本项目选址不属于太湖及主要入太湖河道相关岸线范围内。
	符合

	3
	太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：
(一)设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；
(二)设置水上餐饮经营设施；
(三)新建、扩建高尔夫球场；
(四)新建、扩建畜禽养殖场；
(五)新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；
(六)本条例第二十九条规定的行为。
	本项目选址不属于太湖及主要入太湖河道相关岸线范围内。
	符合


四、《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评〔2016〕190号）符合性分析
项目与《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》(环环评〔2016〕190号)有关要求符合性分析如下：
表1-6  项目与环环评〔2016〕190号有关内容符合性分析
	有关要求
	项目情况
	符合性

	对太湖流域新建原料化工、燃料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目，不予环境准入；实施江、湖一体的氮、磷污染控制，防范和治理江、湖富营养化。严格沿江港口码头项目环境准入，强化环境风险防范措施。
	本项目主要进行座椅电机成品组装，且项目不产生含氮磷的生产废水，生活污水经化粪池处理达标后纳管排放最终由良渚污水处理厂集中处理后达标排放。综上，项目不属于太湖流域不予环境准入项目。
	符合


由上可知，项目符合《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》有关要求。
五、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》符合性分析
对照文件要求，本项目符合性分析具体见下表。
表1-7  长江经济带发展负面清单符合性分析
	序号
	具体要求
	本项目情况
	是否符合

	1
	港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。
	本项目不属于港口码头项目。
	符合

	2
	禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》《全国内河航道与港口布局规划》《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。
	本项目不属于港口码头项目。
	符合

	3
	禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。
	本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内，不在I级林地、一级国家级公益林内。
	符合

	4
	禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。
	本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。
	符合

	5
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。
	本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。
	符合

	6
	在国家湿地公园的岸线和河段范围内：
（一）禁止挖沙、采矿；
（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；
（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；
（四）禁止截断湿地水源；
（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；
（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；
（七）禁止引入外来物种；
（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；
（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。
国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定。
	本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。
	符合

	7
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。
	本项目不在长江流域河湖岸线。
	符合

	8
	禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。
	本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。
	符合

	9
	禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。
	符合

	10
	禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口
	本项目不在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	符合

	11
	禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
	本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。
	符合

	12
	禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。
	本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。
	符合

	13
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。
	本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目
	符合

	14
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目
	本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	符合

	15
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。
	本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。
	符合

	16
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。
	本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
	符合

	17
	禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目不属于高耗能高排放项目。
	符合

	18
	禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。
	项目不在水库和河湖等水利工程管理范围内。
	符合


六、与《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单》符合性分析
本项目选址于杭州市余杭区良渚街道，距离京杭运河约2.65km，不在其核心监控区范围内；但距离京杭运河支流西塘河约1.45km，核心监控区范围为京杭大运河浙江段和浙东运河主河道两岸起始线至同岸终止线距离2000米，因此项目位于大运河核心监控区范围内。本项目与《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单》符合性分析详见下表。
表1-8  浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单符合性分析
	序号
	具体要求
	本项目情况
	是否符合

	1
	核心监控区内历史文化空间严格按照相关法律法规规章、保护管理规定和专项保护规划进行管控。
	项目严格按照相关法律法规规章、保护管理规定和专项保护规划进行管控。
	符合

	2
	核心监控区河道管理范围内禁止建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动；禁止建设住宅、商业用房、办公用房、厂房等与河道保护和水工程运行管理无关的建筑物、构筑物；禁止利用船舶、船坞等水上设施侵占河道水域从事餐饮、娱乐等经营活动；禁止弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物。大运河河道管理范围由县（市、区）人民政府划定。
	本项目所在区域不属于核心监控区河道管理范围内。
	符合

	3
	核心监控区水文监测环境保护范围内禁止从事《中华人民共和国水文条例》《浙江省水文管理条例》《水文监测环境和设施保护办法》规定的对水文监测有影响的活动。
	本项目实施后，生活污水纳入市政污水管网，对核心监控区水文监测环境无影响。
	符合

	4
	核心监控区内禁止建设不符合设区市及以上港航相关规划的航道及码头项目。
	本项目不属于航道及码头项目。
	符合

	5
	核心监控区内产业项目准入必须依据《产业结构调整指导目录（2019年本）》《市场准入负面清单（2022年版）》《浙江省限制用地项目目录（2014年本）》和《浙江省禁止用地项目目录（2014年本）》等文件相关要求。对列入国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。禁止企业扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类项目。项目选址空间上必须符合各级国土空间规划、《大运河（浙江段）岸线保护与利用规划》《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》和浙江省“三线一单”编制成果相关规定。
	本项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》《市场准入负面清单（2025年版）》《浙江省限制用地项目目录（2014年本）》和《浙江省禁止用地项目目录（2014年本）》等文件相关要求，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类建设项目，不涉及落后生产工艺装备、落后产品，项目选址符合《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》等文件要求。
	符合

	6
	核心监控区内一律不得新建、扩建不符合《浙江省工业等项目建设用地控制指标（2014）》的项目。
	根据本项目可行性研究报告，项目属于汽车制造业，其投资强度、容积率等均满足《浙江省工业等项目建设用地控制指标（2014）》中相关要求。
	符合

	7
	核心监控区内对列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。
	本项目不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》中所列项目。
	符合

	8
	核心监控区内禁止新建、扩建高风险、高污染、高耗水的建设项目。除位于产业园区内且符合园区主导产业的建设项目外，不得新建《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》需要编制环境影响报告书的建设项目。在大运河沿线，污水处理厂管网所在范围内禁止新增排污口。
	本项目不属于高风险、高污染、高耗水的建设项目，不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》需要编制环境影响报告书的建设项目，不新增排污口。
	符合

	9
	核心监控区内确需投资建设的重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目、交通港航设施建设维护项目、水利设施建设维护项目、当地居民基本生活必要的重大民生项目以及防洪调度、工程抢险等特殊情况，不受第九条约束，但应确保建设项目实施前后大运河河道、堤岸、历史遗存和文物古迹“功能不降低、性质不改变、风貌有改善”。
	本项目不属于左列项目。
	符合

	10
	核心监控区内的非建成区严禁大规模新建、扩建房地产、大型及特大型主题公园等项目；城镇建成区老城改造限制各类用地调整为大型工商业项目、商务办公、仓储物流和住宅商品房用地。国土空间用途管制、景观风貌和空间形态的管控依照《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》执行。
	本项目不属于左列项目。
	符合

	11
	核心监控区滨河生态空间（原则上除城镇建成区外，京杭大运河浙江段和浙东运河主河道两岸各1000米，具体边界由各设区市人民政府依据《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》划定），除符合国土空间规划的村民宅基地、乡村公共设施、公益事业用途以及符合保护利用要求的休闲农业、乡村旅游、乡村康养、休闲体育、历史文化空间更新用途外，严控新增非公益用途的用地。禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等。严禁占用耕地绿化造林、超标准建设绿色通道、挖田造湖造景、违规从事非农建设，禁止利用永久基本农田种植苗木花卉草皮、水果茶叶等多年生经济作物、挖塘养殖、闲置荒芜。
	本项目不属于左列项目。
	符合

	12
	核心监控区范围内纳入生态保护红线的区域除执行本清单外，还需执行《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》以及生态保护红线相关法律法规。
	本项目所在区域不在生态保护红线区域内。
	符合






[bookmark: _Toc30081]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
杭州胜华波汽车电器有限公司成立于2026年3月23日，注册地位于浙江省杭州市余杭区良渚街道平高创业城，主要从事汽车零部件及配件制造。
为响应市场发展需求，杭州胜华波汽车电器有限公司拟选址于杭州市余杭区良渚街道良渚新城东单元YH030801-04地块(勾陈路西、储运路北)，建设杭州车身系统智能驱动部件产研一体化一期项目。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（环境保护部令第16号），本项目类别为“三十三、汽车制造业 36”——汽车零部件及配件制造 367“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”。故本项目应编制环境影响报告表。因此，杭州胜华波汽车电器有限公司委托浙江百诺数智环境科技股份有限公司承担该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织相关专业技术人员进行了现场勘查、资料收集，在此基础上，按照国家相关环保法律、法规及有关技术规范要求，编制完成了《杭州胜华波汽车电器有限公司杭州车身系统智能驱动部件产研一体化一期项目环境影响报告表》。
2、建设内容
(1) 主要工程组成情况
杭州车身系统智能驱动部件产研一体化一期项目选址位于杭州市余杭区良渚街道良渚新城东单元YH030801-04地块(勾陈路西、储运路北)，总用地面积约为101.919亩，总建筑面积约为119412m2，新建生产厂房4栋，购置调角电机自动装配线、后抬高电机自动装配线、静音房、前抬高电机自动装配线、水平电机自动装配线、腿托电机自动装配线等主要生产设备。
项目主要建设内容见表2-1。
表2-1  项目主要建设内容一览表
	工程类别
	工程名称
	本项目工程内容及规模

	主体工程
	1栋4层
(H=4.5m)
	装配车间一
	占地面积约为7597m2，新增调角电枢自动线、调角机壳自动线、调角刷架自动线等生产线。

	
	
	装配车间二
	占地面积约为7597m2，新增前抬高电机自动装配线、前抬高电枢自动线、前抬高刷架自动线、前抬机壳自动线、腿托电机自动装配线、头枕电机自动装配线等生产线。

	
	
	试制
车间
	占地面积约为6741m2，新增后抬高电枢自动线、后抬高刷架自动线、后抬机壳自动线、水平电机自动装配线等生产线。

	辅助工程
	1F
	车间办公室
	位于试制车间内部一层，占地面积约为2000m2，区域隔间设置为办公区、会议室等，主要用于人员办公。

	
	1F
	临时实验间
	位于试制车间内部一层，占地面积约为200m2，设置绝缘和耐压测试仪、刮臂攻击角测试仪、刮臂性能测试台、刮臂压力测试仪等实验设备，主要用于成品检测。

	公用工程
	给水
	全厂生活用水主要来自区域自来水管网，厂内建立完善的管网系统，项目新鲜水用量约为21600t/a。

	
	排水
	厂区排水采用雨污分流，排水系统分为雨水和废水两个系统。生活污水纳管排放。雨水排入厂区雨水管网，最终排至周边道路市政雨水管网。

	
	供电
	本项目用电由园区供电管网提供，本项目年用电量约为200万度。

	
	空压机房
	位于装配车间一内部，设置5台空压机，单台供气量约为200Nm3/min。

	储运工程
	1栋4层
(H=4.5m)
	仓储物流车间
	占地面积约为7597m2，用于本项目外购成品零部件及电机等原料、成品座椅电机等产品的暂存。

	环保工程
	[bookmark: _GoBack]废水
	本项目产生的生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，经良渚污水处理厂集中处理后外排。

	
	固体废物
	一般固废暂存间位于仓储物流车间1F，占地面积为50m2，用于项目一般固废的存放。

	
	
	厂区设置危险废物暂存间1座，位于仓储物流车间1F，占地面积为5m2，按照重点防渗要求建设。

	
	环境风险
	厂房内设置防火报警系统等配套相关风险防范措施，编制应急预案，配备各类消防器具、应急设施。



3、产品方案
本项目实施后，产品方案见表2-2。
表2-2  产品方案一览表
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



4、主要原辅材料
根据设计方案，本项目主要消耗的原辅材料具体见表2-3。
表2-3  本项目主要原辅材料消耗一览表
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



5、主要设备
本项目主要生产设备及检测设备明细见表2-4。
表2-4  本项目主要设备一览表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	型号
	备注

	生产设备

	1
	调角电机自动装配线
	条
	8
	定制
	装配车间一

	2
	后抬高电机自动装配线
	条
	5
	定制
	试制车间

	3
	静音房
	个
	24
	定制
	试制车间

	4
	前抬高电机自动装配线
	条
	4
	定制
	装配车间二

	5
	水平电机自动装配线
	条
	5
	定制
	试制车间

	6
	腿托电机自动装配线
	条
	2
	定制
	装配车间二

	7
	调角电枢自动线
	条
	8
	定制
	装配车间一

	8
	调角机壳自动线
	条
	5
	定制
	装配车间一

	9
	调角刷架自动线
	条
	5
	定制
	装配车间一

	10
	后抬高电枢自动线
	条
	5
	定制
	试制车间

	11
	后抬高刷架自动线
	条
	4
	定制
	试制车间

	12
	后抬机壳自动线
	条
	4
	定制
	试制车间

	13
	前抬高电枢自动线
	条
	4
	定制
	装配车间二

	14
	前抬高刷架自动线
	条
	3
	定制
	装配车间二

	15
	前抬机壳自动线
	条
	3
	定制
	装配车间二

	16
	水平电枢自动线
	条
	5
	定制
	试制车间

	17
	水平机壳自动线
	条
	4
	定制
	试制车间

	18
	水平刷架自动线
	条
	2
	定制
	试制车间

	19
	腿托电枢自动线
	条
	2
	定制
	装配车间二

	20
	腿托机壳自动线
	条
	2
	定制
	装配车间二

	21
	腿托刷架自动线
	条
	2
	定制
	装配车间二

	22
	头枕电机自动装配线
	条
	2
	定制
	装配车间二

	23
	空压机
	台
	5
	200Nm3/min
	装配车间一

	检测设备

	1
	绝缘和耐压测试仪
	台
	3
	XS-1200
	试制车间

	2
	刮臂攻击角测试仪
	台
	2
	SL-232
	试制车间

	3
	刮臂性能测试台
	台
	2
	XR
	试制车间

	4
	刮臂压力测试仪
	台
	2
	/
	试制车间

	5
	三综合振动台
	台
	1
	/
	试制车间

	6
	齿轮蜗杆测试中心
	台
	2
	/
	试制车间

	7
	矢量网络分析仪及治具
	套
	1
	/
	试制车间

	8
	阻抗分析仪及治具
	套
	1
	/
	试制车间

	9
	耐久控制器
	台
	3
	103R
	试制车间

	10
	耐久测试台
	台
	2
	NJ-500
	试制车间

	11
	频谱分析仪及治具
	套
	1
	/
	试制车间

	12
	手持式频谱分析仪
	套
	1
	/
	试制车间

	13
	其他检测设备
	套
	若干
	/
	试制车间



6、生产组织及劳动定员
本项目建成后，劳动定员600人，三班制，年工作300天，年工作7200h。
7、公用工程
供水：本项目用水由余杭区市政自来水管道接入，年用水量约为21600t/a。
排水：采用雨、污分流，雨水收集后排入市政雨水管网。员工的生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，经良渚污水处理厂集中处理后外排。
供电：项目所需用电由余杭区供电电网接入供电，项目建成后年用电量约为200万kW·h。
静音房：本项目车间内部设置静音房，隔音室的框架结构由方形钢管制成。周围和顶部外壳由钢板+低频阻尼材料+高密度吸声玻璃岩棉+无纺布+强化龙骨+穿孔吸声铝板制成，总厚度为100毫米。底由钢板+低频阻尼材料+高密度吸声玻璃岩棉+无纺布+防滑图案钢板+地毯制成。底部龙骨由槽钢制成，流水线静音房底座周围采用槽钢制作，每隔500mm用槽钢制作地龙，槽钢底部铺设钢板，中间填充高密度吸声玻璃岩棉，上部采用防滑花纹板作为地板。经设计单位提供数据，通过上述噪声控制措施，静音房整体隔声量约45dB(A)。
8、厂区平面布置及总图设计
根据总图设计方案，本项目一期用地约为101.919亩，建筑规模约为119412m2，主要建设为4栋生产车间。
根据厂区平面布置图可知，本项目仓储物流车间位于厂区东南角，主要用于原料及成品暂存，主要产噪车间布设与厂区北侧，距离周边敏感点较远一侧，主要生产设备位于厂区内中部区域，距离厂房边界预留物流通道，本项目整体设备布局较为紧凑，且产噪设备尽量远离周边敏感点，故本项目厂区布置较为合理。



	工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程及说明
本项目主要产品为座椅电机，外购成品零部件及电机驱动等，于车间内进行组装测试，本项目实施后，可形成年产座椅电机成品。
本项目座椅电机按照产品种类分别有水平电机、调角电机、前抬高电机、后抬高电机、腿托电机、头枕电机，其生产工艺流程基本一致，主要为零部件及电机组件的组装，具体分析如下。
[image: ]
图2-2  本项目生产工艺流程及产污节点图
工艺流程简述:外购成品电机组件、零部件进厂后进行人工检验，选出不合格零部件，进厂检验不合格零部件，直接退回供应商:合格零部件进入部件组装生产线上料端，部件(电机组件、支架等)通过螺母连接紧固到一起，组装完成后，将机壳或其他注塑件通过螺钉装配到设备上，进行充磁工序，整机通过磁线圈，对磁瓦进行充磁，充磁后将蜗杆装入电机前端，加装成品减速箱，进行综合测试，主要为通电测试，检测是否可以正常启动，运行过程是否有异响等，经测试后的不合格品进行返工组装，直至合格。
产污环节：本项目座椅电机组装工序无生产废气、废水产生，整体生产流程，在检测工序会分别产生S1不合格品及S2不合格品，其中S1不合格零部件由厂家返厂回收，S2不合格品厂内返工，直至合格后包装入库。
二、主要污染因子分析
(1) 项目营运期主要污染工序如下：
①废水
本项目产生的废水主要为生活污水，主要污染因子为COD、NH3-N等。
②废气
本项目无工艺废气产生。
③噪声
本项目产生的噪声主要为各类机械加工设备的运行噪声（N）。
④固废
本项目产生的固废主要为不合格品（S1、S2）、一般包装材料、废劳保用品、废润滑油、废油桶、生活垃圾等。
(2) 具体产污环节及污染因子
本项目产污环节及污染因子见表2-5。
表2-5  本项目产污环节及污染因子一览表
	污染类型
	污染环节
	污染物名称
	主要污染因子
	排放去向

	废水
	员工生活
	生活污水
	COD、NH3-N
	员工的生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，经良渚污水处理厂集中处理后外排

	噪声
	设备运行
	设备噪声
	等效声级
	达标排放

	固废
	检验
	不合格品
	不合格零部件等
	由供货厂家返厂回收

	
	原料包装
	一般包装废物
	包装袋、纸箱等
	外售综合利用

	
	综合测试
	不合格品
	半成品电机
	返工组装，直至合格

	
	设备维护
	废润滑油
	油类物质等
	收集后暂存于厂区危废间，委托有资质单位进行处置

	
	
	废油桶
	
	

	
	
	废劳保用品
	油类物质等
	

	
	日常生产
	生活垃圾
	/
	委托环卫部门统一清运




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。



[bookmark: _Toc25829][bookmark: _Toc2930]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、大气环境质量现状
(1) 基本污染物环境质量现状
①达标区判定
根据《2024年杭州市余杭区生态环境状况公报》，2024年，余杭区环境空气优良率83.7%，同比下降3.6个百分点；PM2.5平均浓度29.0μg/m3，同比下降2.3μg/m3，降幅7.3%；PM10平均浓度43.7μg/m3，同比下降9.7μg/m3，降幅18.2%；O3-90 per浓度为164μg/m3，同比上升6μg/m3，降幅3.8%。2024年，余杭区SO2和NO2年平均浓度达到一级标准，PM2.5、PM10年平均浓度达到二级标准。
2024年余杭区全区12个镇街，环境空气质量优良率算术均值为82.8%，各镇街优良率为76.1%～88.1%；PM2.5浓度算术均值为29.0μg/m3，各镇街PM2.5年均值为25.4μg/m3~34.5μg/m3，所有镇街均达到环境空气质量二级标准。
综上所述，余杭区属于臭氧不达标区。
②区域减排计划
根据《余杭区环境空气质量提质进位三年行动方案（2024-2026年）》，为提升区域大气环境质量，拟采取以下措施：
（1）工业源减排：完成207个省市减排任务、142个区级项目，淘汰3台2蒸吨生物质锅炉，推进活性炭集中再生与氮氧化物深度治理。
（2）扬尘源管控：技术赋能：部署公交车移动监测、无人机巡查、走航车监测等设备，建立工地扬尘预警处置机制；长效管理：实现颗粒物异常的快速闭环处置，良渚论坛保障期间创同期PM2.5最优水平。
（3）移动源治理：淘汰国四及以下柴油车327辆、老旧非道机械301台。
（4）生活源整治：安装餐饮油烟在线监测189套，119家汽修企业纳入活性炭“绿岛”再生体系；建成62个高位瞭望设施，落实“1530”秸秆焚烧闭环处置机制。
2、地表水环境
根据《2024年度杭州市生态环境状况公报》地表水环境质量状况：全市水环境质量状况总体稳定，市控以上断面水环境功能区达标率以及水质达到或优于Ⅲ类标准比例均为100%。
钱塘江水环境功能达标率为100%，干、支流水质达到或优于Ⅲ类标准比例为100%。运河、苕溪水环境功能达标率为100%，水质达到或优于Ⅲ类标准的比例为100%。西湖平均透明度为1.30米，湖区内监测点位水质均达到Ⅲ类及以上水质标准。千岛湖平均透明度为3.73米，湖区内监测点位水质均达到Ⅱ类及以上水质标准。
因此，本项目所在区域地表水2024年为达标区。
3、声环境
本项目厂界外50m范围有规划声环境保护目标1，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）需开展现状调查。本次评价委托浙江鸿博检测技术有限公司于2026年3月31日-4月1日对周边敏感点进行补充监测，其中才英璟庭距离本项目厂界距离约为55m，本次评价对其进行补充监测，留作背景值。具体监测结果如下。
表3-1  区域声环境质量现状监测结果
	测点名称
	测点位号
	昼间最大值(dB(A))
	夜间最大值(dB(A))

	
	
	测量时间
	监测结果(Leq)
	测量时间
	监测结果(Leq)

	规划保护目标1
	N1
	3月31日13:49-14:49
	58
	3月31日23:56-00:16
	48

	才英璟庭
	N2一层
	3月31日14:26-14:46
	58
	3月31日23:28-23:48
	47

	
	N2三层
	
	58
	
	47

	
	N2五层
	
	58
	
	48

	
	N2七层
	
	59
	
	48

	规划保护目标1
	N1
	4月1日13:49-14:49
	58
	4月1日23:56-00:16
	48

	才英璟庭
	N2一层
	4月1日14:26-14:46
	56
	4月1日23:28-23:48
	48

	
	N2三层
	
	54
	
	47

	
	N2五层
	
	57
	
	49

	
	N2七层
	
	58
	
	48


根据本项目声环境质量监测结果可知，项目周边敏感点噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值。
4、生态环境
本项目位于杭州市余杭区良渚街道良渚新城东单元YH030801-04地块(勾陈路西、储运路北)，占地范围内不含生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。
5、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射影响。
6、地下水、土壤环境
本项目产生的危险废物贮存于厂区危废间内。危废间等重点防渗区域做防腐防渗处理，无地下水、土壤环境污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境
保护
目标
	1、大气环境保护目标
根据现场勘查，项目厂界外500m范围有住宅用地。项目周边环境概况图见附图。大气环境保护目标见表3-2。
表3-2  大气环境保护目标
	保护目标名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	才英璟庭
	120.093821
	30.379782
	居民
	约500户1500人
	二类
	S
	55

	才景和府
	120.096530
	30.380383
	居民
	约400户1200人
	
	SE
	70

	赞成赞城
	120.099384
	30.380040
	居民
	约1800户5400人
	
	SE
	300

	名城博园
	120.096783
	30.378393
	居民
	约2200户6600人
	
	SE
	190

	规划居住用地1
	120.095189
	30.381386
	居民
	/
	
	E
	25

	规划居住用地2
	120.098553
	30.383087
	居民
	/
	
	E
	339

	行宫塘新苑西区
	120.093215
	30.374922
	居民
	约1800户5400人
	
	S
	480

	孟家湾
	120.090501
	30.383473
	居民
	约25户75人
	
	NW
	220

	李家塘
	120.095093
	30.385780
	居民
	约30户90人
	
	NE
	229

	良渚第二小学
	120.094063
	30.378956
	师生
	约150人
	
	S
	130

	良渚肇和幼儿园
	120.094857
	30.379428
	师生
	约1700人
	
	S
	125


3、声环境
根据现场勘查，厂界外50米范围内有声环境保护目标。
表3-3  声环境保护目标
	声环境保护目标名称
	空间相对位置/m
	距厂界最近距离/m
	方位
	执行标准/功能区类别
	声环境保护目标情况说明

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	规划保护目标1
	345
	97
	/
	25
	E
	2类区
	因属于规划保护目标，暂未建设

	以厂界西南角为坐标原点。


4、地下水环境
根据现场勘查，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
5、生态环境
本项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	1、废水
本项目员工的生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，经良渚污水处理厂集中处理后外排，纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中的A级标准。
良渚污水处理厂尾水CODCr、氨氮、总氮、总磷主要污染指标执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1排放限值，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目废水污染物排放标准具体见下表3-4。
表3-4  项目废水污染物排放标准  单位：mg/L，pH除外
	纳管标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准
纳管去向：良渚污水处理厂

	污染物
	pH值
	COD
	NH3-N
	SS
	TP
	动植物油

	标准限值
	≤
	6-9
	500
	45*1
	400
	8*1
	100

	外排环境标准：CODCr、氨氮、总氮、总磷主要污染指标执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1排放限值，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

	污染物
	pH值
	COD
	NH3-N
	SS
	TP
	动植物油

	标准限值
	≤
	6-9
	40
	2(4)*2
	10
	0.3
	1

	注1：《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中的A级标准。注2：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。



2、废气
本项目无生产废气排放。
3、噪声
根据《杭州市余杭区声环境功能区划方案》，企业处于噪声2类声环境功能区，因此项目四周厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见表3-5。
表3-5  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	类别
	等效声级Leq

	
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


4、固废
固体废物污染防治及其监督管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，但其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

	总量控制指标
	1、总量控制指标
根据现行的环保管理要求，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：二氧化硫（SO2）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）及重金属、挥发性有机物（VOCs）。
结合本项目的实际情况分析，本项目被纳入总量控制指标的有COD、氨氮。
2、污染物排放总量
根据工程分析，本项目污染物排放总量情况见下表。
表3-6  本项目污染物产排情况汇总  单位t/a
	污染物
	产生量
	削减量
	排放量

	废水
	废水量
	17280
	0
	17280

	
	COD
	5.184
	4.493
	0.691

	
	氨氮
	0.432
	0.397
	0.035

	注：括号外按《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1排放限值，即COD按40mg/L、氨氮按2mg/L计算污染物排放量。






四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	1、施工期废气防治措施
（1）施工现场应沿工地四周连续设置围墙；
（2）工地出入口、作业区、生活区等场内主干道应采用混凝土硬化，对暂无条件硬化的，应当采取其它有效措施，保证道路平整、坚实。洁净、无扬尘；
（3）工地出入口应设置车辆冲洗池，配备高压冲洗设备，冲洗池四周必须设置排水沟和沉淀池，运输车辆必须冲洗干净后方可出场，并建立车辆冲洗台；
（4）施工现场的施工料具须按照施工现场平面布置图确定的位置放置，水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料，应当在库内、池内存放，并严密遮盖；
（5）施工现场的建筑垃圾、渣土应当及时清理。建筑垃圾、渣土等未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施；
（6）施工现场容易产生尘埃的物料装卸、物料堆放等作业环节、必须采取遮盖、封闭、洒水等降尘措施，控制施工扬尘。
（7）脚手架外侧应当使用密目式安全网封闭，密目式安全网应保持干净、整齐、牢固、无破损，防止和减少施工中的灰尘外逸；
（8）楼层内的建筑垃圾等物料，必须采用相应容器清运或管道清运，严禁凌空抛掷和乱倒乱卸；
（9）当大气重污染应急指挥部发布红色预警后，施工工地停止土石方作业。
2、施工期水污染防治措施
（1）施工场地设置临时厕所，施工人员生活污水经预处理后委托环卫部门清运。
（2）施工废水经收集后集中进行沉淀处理后用作场地洒水，禁止排放。3、施工期噪声污染防治措施
（1）合理安排施工时间。一般情况下，禁止夜间施工，如因特殊需要必须要进行夜间施工，必须有关主管部门的证明许可；
（2）合理使用施工设备。选用设备时优先选择噪声较低的设备，禁止使用陈旧落后污染严重的设备；加强设备的维修、养护，减少因部件松动或消声器损坏而增加噪声。
（3）加强施工管理。不用哨子等噪声较大的方式指挥施工，代之以现代化通讯设备；暂不使用的施工设备应及时关闭；运输车辆在途经敏感目标时，应注意适度减速并禁止鸣笛；避免在同一施工区域内，同时使用大量高噪声设备。施工过程中产生高噪声的设备应尽量置于项目中部，远离场界。
4、施工期固废污染防治措施
为防止施工期固体废物对环境造成不利影响，应采取如下措施：
（1）建筑固体废物分类堆放，回收部分和不可回收部分分开，无机垃圾与有机垃圾分开，及时清运。
（2）对于施工垃圾、维修垃圾，要求进行分类收集处理，其中可利用的物料(如纸质、木质、金属性和玻璃质的垃圾等)可由废品收购站回收；对不能利用的，应按要求运送到指定地点。
（3）施工人员生活垃圾应采取定点收集的方式。在施工营地设置垃圾桶，按时清运；施工场地内，也应设置一些分散的垃圾收集装置，并派专人定时打扫清理。施工场地的生活垃圾交由环卫部门统一进行处理。
（4）施工开挖的表层土应单独存放，并采取相应的防护措施，防止雨水冲刷，以备施工结束后绿化和复垦用。
（5）工程建设中尽量做到挖填平衡，施工过程中应边开挖、边回填、边碾压、边采取护坡措施；尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开雨季和汛期。
5、施工期生态防治措施
项目建设过程中应丰富植物景观。项目周边尽量保持原有的景观效应，在原有植物的基础上，可以适当点缀常绿、乔灌木花卉树种，这样既能保持生态植被林的完整性、改善树种结构，又可丰富其绿化景观。待项目建成后还将实施合理的绿化，进行一定的生态补偿，保护自然生态环境。

	运营期环境影响和保护措施
	一、废气
本项目座椅电机生产工序仅组装，无生产废气排放。
2、 水环境影响及防治措施
本项目废水主要为生活污水，其中生产过程中，车间保洁采用干式保洁方式，不涉及车间保洁废水。
1、废水产排情况及源强核算
本项目劳动定员600人，年生产天数300天，采用24h三班制。厂区内不设食堂及宿舍。参考《浙江省用（取）水定额》(2025年版)中城市居民生活用水定额，全厂人员平均的生活用水定额按120L/（人·天）计算，则员工生活用水量约为72m³/d，即全年用水量为21600t/a。生活污水排污系数按80%计算，则本项目员工生活污水排放量为17280t/a。生活污水COD浓度约300mg/L、NH3-N浓度约25mg/L。
本项目废水产排情况见下表。
2、废水产排情况汇总




	
	表4-1  本项目废水产排情况汇总表
	产排污环节
	废水类别
	污染物种类
	产生量t/a
	产生浓度mg/L
	污染治理设施
	纳管排放情况
	外排环境情况
	纳管排放标准

	
	
	
	
	
	设施名称
	处理效率%
	排放量t/a
	排放浓度mg/L
	排放量t/a
	排放浓度mg/L
	标准
	限值mg/L

	员工生活
	生活污水
	废水量
	17280
	/
	化粪池
	/
	17280
	/
	17280
	/
	/
	/

	
	
	CODCr
	5.184
	300
	
	20
	4.147 
	240
	0.691 
	40
	GB8978-1996
	500

	
	
	NH3-N
	0.432
	25
	
	/
	0.432
	25
	0.035 
	2
	GB/T 31962-2015
	45



表4-2  本项目废水污染治理设施信息表
	产污环节
	废水种类
	污染物种类
	治理设施
	排放方式
	排放去向
	排放规律
	排放口名称
	排放口类型

	
	
	
	设施编号
	治理工艺
	处理能力t/d
	治理效率%
	是否为可行技术
	
	
	
	
	

	员工生活
	生活污水
	CODCr、氨氮
	TW001
	化粪池
	100
	CODCr:20%
	是
	间歇排放
	良渚污水处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放
	废水排放口
	一般排放口-总排口






	
	3、废水排放口基本情况
表4-3  本项目废水排放口基本情况
	编号
	名称
	坐标
	类型

	
	
	经度
	纬度
	

	DW001
	生活废水排放口
	120.093561
	30.381508
	一般排放口



4、废水监测要求
本项目参照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)中的监测要求，建议废水监测计划如下表4-4。
表4-4  本项目废水监测要求
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	废水排放口
	流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量
	1次/年



5、生活废水处理可行性分析
化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫。悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度CODCr在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除20%~50%的悬浮物。
厂区内设置1个化粪池，单个日处理废水量为100m3，本项目生活污水排放量约为57.6m3/d，能够容纳本项目产生的全部生活污水。因此，本项目生活污水经化粪池处理后纳管可行。
综上，项目产生的生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，经良渚污水处理厂处理后排放至良渚港，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮可满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中其他企业的排放限值。
①废水纳管可行性分析
企业所在区域具备纳管条件，企业建成后与现有市政管道衔接，即可实现污水纳管。根据前述分析，预计项目外排废水中各类污染物能够达到良渚污水处理厂接管标准要求，可以接管。
②项目废水对污水处理厂冲击影响分析
良渚污水处理厂位于良渚街道良渚村范围内，良渚港、潘塘河交叉口东侧，良渚污水系统主要包括良渚西片污水干管系统、勾庄片区污水干管系统、仁和片区污水干管系统、瓶窑污水干管系统。
良渚污水处理厂一期工程规模为2万m3/d，2007年初基本完成污水主干系统，并投入试运行，出水水质达到国家一级B标准；在原有一期工程预留地实施良渚污水处理厂二期扩建工程，扩建工程规模为1.9万m3/d，在2010年10月底正式开工建设，2012年10月深度处理工艺顺利投产。2014年在原有良渚污水处理厂的规划空地上实施了良渚污水处理厂三期扩建工程，扩建工程规模为3万m3/d，其中预处理及部分配套附属建构筑物规模为6万m3/d，2018年3月，良渚污水处理厂四期工程项目通过原余杭区环境保护局审批（《杭州市良渚污水处理厂四期工程环境影响报告书（报批稿）》）。四期工程扩建3.0万m3/d污水处理能力，污水处理工艺采用二级生化处理+深度处理，设计出厂水质优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准（不包括对现有一、二、三期工程的提标改造）。目前良渚污水处理厂一、二、三、四期工程均已正式运行，良渚污水处理厂总规模为9.9万m3/d。根据2023年2月杭州市人民政府发布的《杭州市人民政府关于报送城镇污水处理厂主要水污染物排放标准执行情况的函》，良渚污水厂已于2020年完成提升改造，目前尾水排放执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）。良渚污水处理厂设计工艺见下图。
[image: ]
图4-1  良渚污水处理厂一、二期工程污水处理工艺流程图
[image: ]
图4-2  良渚污水处理厂三期工程工程污水处理工艺流程图
[image: ]
图4-3  良渚污水处理厂四期工程工程污水处理工艺流程图
③达标可行性分析
根据浙江省生态环境厅——浙江省污染源自动监控信息管理平台提供的数据，良渚污水处理厂2025年1月6日~10日污水监测数据如下表。
表4-5  良渚污水处理厂污水监测数据
	序号
	监测时间
	pH值
	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮
	废水瞬时流量

	
	
	无量纲
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	L/S

	1
	1月6日
	6.52
	8.74
	0.1581
	0.1164
	7.323
	859.23

	2
	1月7日
	6.53
	9.38
	0.0189
	0.1117
	8.34
	861.79

	3
	1月8日
	6.54
	9.53
	0.032
	0.1132
	7.363
	847.59

	4
	1月9日
	6.54
	9.3
	0.0568
	0.1214
	8.091
	877.16

	5
	1月10日
	6.5
	10.41
	0.4012
	0.1219
	7.287
	837.44

	7
	标准限值
	6-9
	40
	2（4）
	0.3
	12（15）
	/

	8
	是否超标
	否
	否
	否
	否
	否
	否


良渚污水处理厂受纳水体为良渚港，其设计日处理量为99000m3/d，结合最大废水瞬时流量计算可知，目前工况负荷约76.55%，富余处理能力约23213.28m3/d。由上表可知，良渚污水处理厂尾水排放能达到CODCr、NH3-N、总氮、总磷排放满足《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1标准，其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。项目废水排放量约57.6m3/d，需处理水量尚在良渚污水处理厂的余量范围之内，不会对污水处理厂正常运行产生不良影响。
综上所述，本项目废水纳管排放依托良渚污水处理厂处理可行。
3、 噪声
1、噪声源强及排放情况
本项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声，厂区设备源强详见表4-8。（坐标系以项目所在车间西南侧地面中心为基点，设0，0，0；西向东为X轴，南向北为Y轴）。



	
	表4-6  主要噪声设备源强调查清单（室内设备）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	（声压级/距离声源距离）/（dB(A)/m）
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外 距离m

	1
	装配车间一
	调角电机自动装配线
	75/1
	砖混/墙体结构/隔声
	10-95
	5-65
	1.2
	12
	5
	10
	6
	64
	66
	65
	66
	昼间、夜间
	21
	21
	21
	21
	43
	45
	44
	45
	1

	2
	
	调角电枢自动线
	75/1
	
	10-95
	5-65
	5.7
	12
	5
	10
	6
	64
	66
	65
	66
	
	21
	21
	21
	21
	43
	45
	44
	45
	1

	3
	
	调角机壳自动线
	75/1
	
	10-95
	5-65
	10.2
	12
	5
	10
	6
	64
	66
	65
	66
	
	21
	21
	21
	21
	43
	45
	44
	45
	1

	4
	
	调角刷架自动线
	75/1
	
	10-95
	5-65
	14.7
	12
	5
	10
	6
	64
	66
	65
	66
	
	21
	21
	21
	21
	43
	45
	44
	45
	1

	5
	装配车间二
	前抬高电机自动装配线
	75/1
	
	7-100
	3-68
	1.2
	7
	3
	7
	3
	65
	66
	65
	66
	
	21
	21
	21
	21
	44
	45
	44
	45
	1

	6
	
	腿托电机自动装配线
	75/1
	
	7-100
	3-68
	5.7
	7
	3
	7
	3
	65
	66
	65
	66
	
	21
	21
	21
	21
	44
	45
	44
	45
	1

	7
	
	前抬高电枢自动线
	80/1
	
	7-100
	3-68
	10.2
	7
	3
	7
	3
	69
	71
	69
	71
	
	21
	21
	21
	21
	48
	50
	48
	50
	1

	8
	
	前抬高刷架自动线
	80/1
	
	7-100
	3-68
	14.7
	7
	3
	7
	3
	69
	71
	69
	71
	
	21
	21
	21
	21
	48
	50
	48
	50
	1

	9
	
	前抬机壳自动线
	80/1
	
	7-100
	3-68
	14.7
	7
	3
	7
	3
	69
	71
	69
	71
	
	21
	21
	21
	21
	48
	50
	48
	50
	1

	10
	试制车间
	后抬高电机自动装配线
	80/1
	
	3-102
	3-60
	1.2
	5
	3
	3
	3
	72
	73
	73
	73
	
	21
	21
	21
	21
	51
	52
	52
	52
	1

	11
	
	水平电机自动装配线
	80/1
	
	3-102
	3-60
	5.7
	5
	3
	3
	3
	72
	73
	73
	73
	
	21
	21
	21
	21
	51
	52
	52
	52
	1

	12
	
	后抬高电枢自动线
	75/1
	
	3-102
	3-60
	10.2
	5
	3
	3
	3
	65
	66
	66
	66
	
	21
	21
	21
	21
	44
	45
	45
	45
	1

	13
	
	后抬高刷架自动线
	75/1
	
	3-102
	3-60
	10.2
	5
	3
	3
	3
	65
	66
	66
	66
	
	21
	21
	21
	21
	44
	45
	45
	45
	1

	14
	
	后抬机壳自动线
	80/1
	
	3-102
	3-60
	14.7
	5
	3
	3
	3
	72
	73
	73
	73
	
	21
	21
	21
	21
	51
	52
	52
	52
	1

	15
	
	水平电枢自动线
	75/1
	
	3-102
	3-60
	14.7
	5
	3
	3
	3
	65
	66
	66
	66
	
	21
	21
	21
	21
	44
	45
	45
	45
	1

	16
	
	水平机壳自动线
	75/1
	
	3-102
	3-60
	19.2
	5
	3
	3
	3
	65
	66
	66
	66
	
	21
	21
	21
	21
	44
	45
	45
	45
	1

	17
	
	水平刷架自动线
	75/1
	
	3-102
	3-60
	19.2
	5
	3
	3
	3
	65
	66
	66
	66
	
	21
	21
	21
	21
	44
	45
	45
	45
	1

	18
	空压机房
	空压机组
	90/1
	
	45-55
	20-30
	1.2
	52
	20
	45
	16
	74
	77
	73
	79
	
	21
	21
	21
	21
	53
	56
	52
	58
	1






	
	2、预测方法与结果
本环评按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）噪声导则推荐的预测模式，噪声衰减因素中考虑了几何发散、空气吸收、地面吸收和屏障衰减等的影响。输入相关声源、敏感点以及周边建筑物、屏障、地面等数据后进行预测。
本次预测经厂房隔声、距离衰减及采取降噪措施后，各噪声源对各厂界的影响预测结果见表4-7。
表4-7  厂界声环境影响预测结果  单位：dB（A）
	预测点位
	贡献值
	背景值
	预测值
	标准值
	达标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	东厂界
	48
	48
	/
	/
	48
	48
	60
	50
	达标

	西厂界
	45
	45
	/
	/
	45
	45
	
	
	达标

	北厂界
	48
	48
	/
	/
	48
	48
	
	
	达标

	南厂界
	46
	46
	/
	/
	46
	46
	
	
	达标

	规划保护目标1
	44
	44
	58
	48
	59
	49
	
	
	达标



由预测结果可知，经过隔声、减振和障碍物的衰减作用，项目四周厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求；声环境保护目标叠加背景值后噪声可满足《声环境质量标准》中2类区的标准限值。
四、固体废物
(1) 固体废物产生及处置情况
本项目产生的固废主要为不合格品、一般包装废物、废润滑油、废油桶、废劳保用品、生活垃圾等。
①不合格品
本项目不合格品分为进厂零部件不合格品及座椅电机不合格品，本项目不合格零部件等产生量约为5t/a，由供货厂家返厂回收利用；座椅电机不合格品主产生量约为20t/a，由生产人员回收后重新组装，直至合格。
②一般包装废物
本项目一般包装废物主要为废纸箱、废包装袋等，经类比同类型生产企业，本项目一般包装废物产生量约10t/a。经收集后暂存于一般固废库，外售综合利用。
③废润滑油
本项目设备日常维护过程会产生废润滑油，经类比同类型企业运行数据，本项目废润滑油产生量约为0.1t/a，属HW49类危险废物，经收集后暂存于厂区危废间，交由有资质的单位回收处置。
④废油桶
本项目设备日常维护过程会产生废油桶，经类比同类型企业运行数据，本项目废润滑油产生量约为0.01t/a，属HW08类危险废物，经收集后暂存于厂区危废间，交由有资质的单位回收处置。
⑤废劳保用品
本项目日常生产过程会产生废劳保用品，经类比同类型企业运行数据，本项目废劳保用品产生量约为0.01t/a，属HW08类危险废物，经收集后暂存于厂区危废间，交由有资质的单位回收处置。
⑥生活垃圾
本项目劳动定员600人，生活垃圾按0.5kg/人·天计，则项目生活垃圾产生量约为90t/a。生活垃圾分类收集后由环卫部门清运处理。
根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2025)中相关要求进行判定，本项目固体废物产生情况具体如下。
表4-8  固体废物属性判定一览表
	序号
	副产物名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	是否固体废物
	判定依据

	1
	零部件不合格品
	检验
	固态
	零部件
	是
	4.1g

	2
	座椅电机不合格品
	综合测试
	固态
	座椅电机
	是
	4.1g

	3
	一般包装废物
	拆包
	固态
	纸塑
	是
	4.1c

	4
	废润滑油
	设备维护
	液态
	油类物质
	是
	4.1f

	5
	废油桶
	设备维护
	固态
	油类物质
	是
	4.1c

	6
	废劳保用品
	日常生产
	固态
	油类物质
	是
	4.1c

	7
	生活垃圾
	员工生活
	固态
	生活垃圾
	是
	4.1a







	
	表4-9  副产物产生情况汇总表
	序号
	副产物名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	属性
	代码
	预计产生量（t/a）

	1
	零部件不合格品
	检验
	固态
	零部件等
	一般固废
	/
	5

	2
	座椅电机不合格品
	综合测试
	固态
	座椅电机
	一般固废
	/
	20

	3
	一般包装废物
	包装
	固态
	纸塑
	一般固废
	SW17 900-005-S17
	10

	4
	废润滑油
	设备维护
	液态
	油类物质
	危险废物
	HW08 900-214-08
	0.1

	5
	废油桶
	设备维护
	固态
	油类物质
	危险废物
	HW08 900-249-08
	0.01

	6
	废劳保用品
	日常生产
	固态
	油类物质
	危险废物
	HW49 900-041-49
	0.01

	7
	生活垃圾
	员工生活
	固态
	生活垃圾
	一般固废
	SW64 900-099-S64
	90



表4-10  固废产生及贮存、利用处置情况
	产生环节
	名称
	属性
	主要有毒有害物质名称
	物理性状
	环境危险特性
	产生量 /t/a
	贮存方式
	利用处置方式
	去向
	利用处置量/t/a

	检验
	零部件不合格品
	一般固废
	/
	固态
	/
	5
	自行贮存
	委托处置
	供应商
	5

	综合测试
	座椅电机不合格品
	一般固废
	/
	固态
	In
	20
	/
	直接返工
	/
	20

	包装
	一般包装废物
	一般固废
	/
	固态
	
	10
	自行贮存
	委托处置
	物资回收单位
	10

	设备维护
	废润滑油
	危险废物
	油类物质
	液态
	T,I
	0.1
	自行贮存
	委托处置
	危废处置单位
	0.1

	设备维护
	废油桶
	危险废物
	油类物质
	固态
	T,I
	0.01
	自行贮存
	委托处置
	危废处置单位
	0.01

	日常生产
	废劳保用品
	危险废物
	油类物质
	固态
	T/In
	0.01
	自行贮存
	委托处置
	危废处置单位
	0.01

	员工生活
	生活垃圾
	一般固废
	生活垃圾
	固态
	/
	90
	自行贮存
	委托处置
	环卫部门
	90






	
	(2) 固体废物临时贮存设施的管理要求
①一般工业固废
本项目一般工业固体废物收集后外售综合利用。
②生活垃圾
生活垃圾经在厂内设垃圾收集桶，由环卫部门统一清运。
③危险固废
A、环境影响分析
I、危险废物贮存场所(设施)
本项目新建危废暂存间1处，位于仓储物流车间内部一层，总面积约5m2，用于储存废润滑油、废油桶等危险废物，危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中要求，设置防腐防渗等措施。
危废暂存场所应严格落实“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)控制措施，危废暂存间储存液态危废量较少，设备用储存桶，各危险废物暂存过程中对区域地表水影响较小，对环境空气产生的影响较小，事故状态下的危险废物经收集后可得到有效处置，对地下水和土壤不会造成明显的不利影响。
II、运输过程的环境影响分析
本项目危废收集时置于密闭桶内，确保车间转移至危废仓库时不会发生散落、泄漏等状况。
III、委托处置的环境可行分析
针对于本项目的危险废物，根据《国家危险废物名录》(2025年版)，本项目的废润滑油、废油桶等危险废物，收集后暂存于危废库暂存，定期交由有危废处置资质的单位代为处理。
B、污染防治措施
I、贮存场所(设施)
本项目危废暂存场所基本情况见下表。
表4-11  本项目设置危险废物贮存场所(设施)基本情况表
	序号
	贮存场所名称
	危险废物名称
	危废
类别
	废物代码
	位置
	面积
	贮存
方式
	贮存
能力
	贮存
周期

	1
	危废暂存库
	废润滑油
	HW08
	900-214-08
	仓储物流车间内部一层
	5m2
	桶装
	10t
	3个月

	2
	
	废油桶
	HW08
	900-249-08
	
	
	桶装
	
	

	3
	
	废劳保用品
	HW49
	900-041-49
	
	
	桶装
	
	



危废库设置要求：
根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，建设单位对危险固废暂存场所应做到以下几点：
①贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
②贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物〈简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。
③危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。
④贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)的要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
⑤危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。
⑥贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染;还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。
⑦在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。
II运输过程的污染防治措施
根据《危险废物转移管理办法》《浙江省工业固体废物电子转移联单管理办法（试行）》有关规定，本项目危险废物委托资质单位进行运输，在运输过程中要采用专用的车辆，密闭运输，严格禁止“跑、冒、滴、漏”，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。
①转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度；
②转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息；
③运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。
建设单位在危险废物转移过程中，还应履行以下义务：
①对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；
②制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；
③建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息；
④填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；
⑤及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。
(3)环境管理要求
①一般固体废物
不合格品、一般包装废物等一般固废必须按照一般固废要求贮存与运输，及时收集，妥善堆放、专人管理。厂内设置一般固废暂存场所，分类收集暂存，禁止和生活垃圾混入，同时应进行防雨防流失处理，建设单位应建立检查维护制度、检查维护制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅；贮存、处置场的环境保护图形标志，应按GB15562.2规定进行检查和维护。
②危险废物
废润滑油、废油桶、废劳保用品等必须按照危险废物要求贮存与运输，及时收集，妥善堆放、专人管理。厂内必须设置独立危废暂存间，危废暂存间的设置及危险废物在厂内暂存时必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行，具体要求如下：
A、暂存场所内地面和裙脚需进行防腐、防渗、防漏处理，可根据废物特征选择合适的防腐防渗措施，如可采用环氧地坪进行防腐防渗处理等，防腐防渗措施应包括 地面和裙脚，裙角高度为0.2m。同时在地面四周设置导流槽，导流槽应通过阀门连接事故应急系统。
B、场所需设置门和锁，各类危险废物需根据种类和数量合理分区堆放，每个分区之间建议设置挡墙间隔，同时危废名称、管理制度等各类标识标牌上墙（具体按照GB15562.2等标准要求实施）
C、安排专人要求做好危险废物的管理、贮存、交接、外运等登记工作，对危险废物进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，严格执行转移联单制（建立信息台账，危险废物的记录和货单在危险废物接收后继续保留至少5年），确保固废得到有效处置，危险废物运输过程中严格执行相关安全要求，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中，危险废物贮存期限原则上不得超过一年；同时制定相应的检查维护制度、管理人员岗位制度等，进一步加强管理。
五、地下水
(1) 地下水环境影响分析
拟建项目按照规范和要求对危废库采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对固体废物和危险化学品的管理，运营期正常状况下项目不会对地下水造成较大的不利影响。
但在非正常状况或事故状态下，如危险废物管理不善或危险废物暂存场所发生泄漏等情况下，污染物会渗入地下对地下水造成影响。
(2) 地下水环境保护措施
针对可能发生的地下水污染，项目营运期地下水污染防治措施应按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。
一、源头控制
项目实施期间应从以下几个角度开展地下水的源头控制：
①优先选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，并对产生的各类废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物的产生和排放。
②严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库、污水储存和处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低程度。
③危险废物临时存放场所要按照国家相关规范要求，采取严格的防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施，严格危险化学品和危险废物的管理。
④对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。
二、分区防渗措施
本项目已按照不同防渗要求进行分区防渗。其中危废库采用重点防渗措施，装配车间、试制车间等采用一般防渗措施，办公室采用简单防渗措施，相关措施技术指标如下：
重点防渗区：防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤≤10-7cm/s。其中危废暂存区间还需要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。
一般防渗区：防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤≤10-7cm/s。
简单防渗区：地面硬化。
表4-12  本项目分区防渗情况一览表
	序号
	单元名称
	污染控制难易程度
	类别
	防渗系数要求

	1
	生产车间
	易
	一般防渗
	等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB16889执行

	2
	办公区
	易
	简单防渗
	＜10-5cm/s

	3
	危废暂存间
	难
	重点防渗
	等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤≤10-7cm/s、GB18597相关要求



六、土壤
(1) 土壤环境影响分析
本项目运营期产生的各类危险废物采用相应包装容器密闭暂存于危险废物暂存库，各类危险废物等能得到妥善处置，不外排，因此不会受到雨水淋溶或风力作用而进入外环境。
(2) 土壤环境保护措施
一、源头控制措施
①项目应选择新技术、新工艺，尽可能从源头上减少污染物的产生和排放；
②企业在废水收集处理和治理过程中应从严要求，管道尽量采用材质较好的管道，从源头控制废水下渗污染土壤。
二、过程防控措施
①厂区内应加大绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物为主；
②根据地形特点，优化地面布局，以防止土壤环境污染；
③严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库和处理构筑物采取相应防腐、防渗措施，防止废水渗漏到地下污染土壤。
④危险废物临时存放场所要按照国家相关规范要求，采取严格的防泄漏、防溢流、防腐蚀、防雨淋等措施，严防污染物下渗到土壤中污染土壤。
⑤固废不得露天堆放，危险废物暂存库需设置防雨措施，防治雨水冲刷过程将有毒有害污染物带入土壤中而污染环境。
七、生态环境
本项目杭州市余杭区良渚街道良渚新城东单元YH030801-04地块(勾陈路西、储运路北)，用地范围内无生态环境保护目标。
八、环境风险
环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏及所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
(1) 危险物质
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B突发环境事件风险物质，本项目原辅材料中无风险物质，其中危险废物属于《浙江省企业环境风险评估技术指南》中的环境风险物质，Q值如下。
表4-13  全厂Q值确定表
	序号
	化学品名称
	CAS号
	储存量qn/t
	临界量Qn/t
	折算后Q值

	1
	危险废物
	/
	0.03
	50
	0.0006

	项目Q值∑
	0.0006

	备注：参照《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》，将储存的危险废物作为环境风险物质考虑，本次计算按照全厂危险废物暂存3个月情况核算。



结合风险物质调查及识别过程结果，本项目建成后全厂危险物质数量与临界量比值Q值为0.0006，Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
(2) 危险物质及风险源分布情况
本项目危险物质主要为厂区暂存的危险废物及危化品库中暂存少量原辅材料。
(3) 可能影响途径
环境风险识别结果应包括危险单元、风险源、主要危险物质、环境风险类型、环境影响途径、可能受影响的环境敏感目标。
综上所述，通过物质危险性识别、生产系统危险性识别和环境风险类型识别，汇总拟建项目环境风险识别结果见下表所示。
表4-14  风险源分布情况及可能影响途径
	危险单位
	风险源
	主要风险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	危废暂存间
	危险废物
	废润滑油、废油桶等
	泄露
	地表径流
	附近地表水

	
	
	
	
	土壤渗漏
	附近土壤、地下水



(4) 风险防范措施
①制定完善的生产操作规程，最大限度预防事故发生。
②严格执行企业的各项安全管理制度；组织专门人员每天多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁生产线带病生产。
③加强操作工人培训，通过测试和考核后持证上岗；制定操作规程卡片张贴在显要地方；安排生产负责人定期、不定期监督检查，对于违规操作进行及时更正，并进行相应处罚。
④车间地面、危废暂存间等区域进行必要的防渗处理。
⑤危废暂存间、危化品库应进行防渗处理，并设置托盘离地设施；油类物质发生泄漏事故时事故废液不能直接排放到污水处理厂进行处理。发生泄漏后，首先要控制事故规模，对泄漏试剂进行堵漏并将泄漏的物料转移到空桶中以确保事故规模不进一步扩大。然后根据泄漏物料的性质，选择合适的方式进行处理，处理后的废液委托有资质单位进行处置，事故结束后，委托相关单位进行运输、处置，严禁泄漏废液不经处理直接外排。安排专人进行管理，配备消防栓和消防灭火器材等灭火装置，定期检查设备有效性，预留安全疏散通道，禁止员工在原辅料仓库等区域吸烟点火。
⑥环保设施风险辨识和隐患排查要求：企业原辅材料暂存区存在发生火灾、爆炸事故、泄漏的安全风险，此类事故可能会导致较为严重的后果，企业应重点加强环保治理设施的安全管理。
根据《关于加强工业企业环保设备设施设备安全生产工作的指导意见》(浙应急基础〔2022〕143号，浙江省应急管理厅，浙江省生态环境厅)，企业要把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和联锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运行。
⑦为避免各类固废在暂存过程中有危险物料滴落、溢洒或产生渗滤液下渗污染土壤和地下水，产生的各种废物应采用容器进行收集。
⑧建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防止出现超标排放。
(5) 风险结论
根据《中华人民共和国安全生产法》等国家有关法律法规，要求项目建成后对厂区环保设备设施及危废仓库进行安全评估，判断工程系统发生事故的可能性极其严重程度，并有针对性地制定防范措施和控制危险的对策。
本项目建设完成后，不可避免仍会存在一定的环境风险。对此，建设单位必须高度重视，做到风险防范警钟长鸣，环境安全管理常抓不懈；严格落实各项风险防范措施，不断完善风险管理体系，有效降低风险事故发生概率、杜绝事故的发生隐患。



[bookmark: _Toc13964]五、环境保护措施监督检查清单
	      内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	
	
	
	
	

	地表水环境
	生活污水
	COD
	员工的生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，经良渚污水处理厂集中处理后外排。
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015中排放限值

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	NH3-N
	
	

	声环境
	生产设备
	噪声
	减振、隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般工业固废收集后进行综合利用。
危险废物收集后厂内危废库暂存，委托资质单位进行处置；
生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	分区防渗

	
	

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	①管道施工时应对施工材料加强质量检查，严禁使用不合格产品。对焊接质量严格检验，防止焊接缺陷造成泄漏事故的发生。
②按规定进行设备维修、保养、更换易损及老化部件。
③加强对管线阀门、泄漏检测报警系统检修维护保养工作，确保阀门、泄漏检测报警系统正常运行。
④加强防火安全管理：杜绝明火，需动用电焊、气焊作业时，严格根据动火审批程序办事，采取一切必要的预防措施，施工作业时车间专职安全员和主要领导要在现场监护，房内禁止堆放任何易燃物品和杂物。

	
	

	其他环境管理要求
	1、项目环境管理要求
建设项目的环境管理工作应由专人负责，为加强环境管理提供组织保证，配合环境保护主管部门依法对企业进行环境监督、管理、考核，以及接受生态环境分局在具体业务上给予技术指导。环境管理机构主要职责如下：
（1）根据公司规模、性质、特点和国家法律、法规，制定全公司环保规划和环境方针，并负责以多种形式向相关方面宣传；
（2）负责获取、更新使用于本企业的与环境相关的法律、法规，负责把适用的法律、法规发放到相关部门；
（3）协助各车间制定车间的环保规划，并协调和监督各单位具体实施；
（4）负责制定和实施公司的年度环保培训计划；
（5）负责公司内外部的环境工作信息交流；
（6）监督检查各部门环保设施的运行管理，尤其是了解污染治理设备的运行状况以及治理效率；
（7）监督检查各生产工艺设备的运行情况，确保无非正常工况生产事故的发生；
（8）负责对新、改、扩建项目环保工程及其“三同时”执行情况进行环境监测、数据分析、验收评估；
（9）负责应急计划的监督、检查；负责应急事故的协调处理；指导各单位对环保设施的管理；指导各单位应急与预防工作；对公司范围内重点危险区域部署监控措施；
（10）负责公司环境监测技术数据统计管理；
（11）负责全公司环保管理工作的监督和检查；组织实施全公司环境年度评审工作；
（12）负责公司的环境教育、培训、宣传，让环境保护意识深入职工心中。
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），建设单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，编制监测方案。监测方案内容主要包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。建设单位应当在投入生产并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制。
2、项目排污管理类别分析
(1) 国民经济行业类别判定
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为C3670汽车零部件及配件制造。
(2) 排污许可管理类别判定
根据项目的国民经济行业类别，按《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》进行判定，可知：本项目属于“三十一、汽车制造业 36”中的“其他”，实行登记管理。

	
	



[bookmark: _Toc8748]六、结论
	杭州胜华波汽车电器有限公司杭州车身系统智能驱动部件产研一体化一期项目位于杭州市余杭区良渚街道良渚新城东单元YH030801-04地块(勾陈路西、储运路北)。
项目选址符合杭州市余杭区生态环境分区管控动态更新方案要求；项目经采取环评提出的各项环保措施后，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求；符合国家和地方产业政策以及区域规划等要求。企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。
从环境保护角度，项目建设是可行的。




[bookmark: _Toc25886][bookmark: _Toc31986]附表
[bookmark: _Toc13522]建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
	现有工程
	在建工程
	本项目
	以新带老削减量
	本项目建成后
	变化量⑦

	
	
	排放量（固体废物产生量）①
	许可排放量②
	排放量（固体废物产生量）③
	排放量（固体废物产生量）④
	（新建项目不填）⑤
	全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	

	废水
	CODcr
	/
	/
	/
	0.691t/a
	/
	0.691t/a
	+0.691t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.035t/a
	/
	0.035t/a
	+0.035t/a

	一般工业固体废物
	零部件不合格品
	/
	/
	/
	5t/a
	/
	5t/a
	+5t/a

	
	座椅电机不合格品
	/
	/
	/
	20t/a
	/
	20t/a
	+20t/a

	
	一般包装废物
	/
	/
	/
	10t/a
	/
	10t/a
	+10t/a

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	90t/a
	/
	90t/a
	+90t/a

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	废劳保用品
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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