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1、 [bookmark: _Toc1653984549]建设项目基本情况
	建设项目名称
	年产26000吨绿色数字化环保型植物保护制剂产品项目

	项目代码
	2511-330523-07-01-650238

	建设单位联系人
	李晓龙
	联系方式
	[bookmark: _GoBack]

	建设地点
	浙江 省（自治区）湖州 市 安吉 县（区）梅溪镇临港园区

	地理坐标
	（东经： 119 度 44 分 50.922 秒，北纬： 30 度 49 分 26.811 秒）

	国民经济行业类别
	C2631化学农药制造
	建设项目
行业类别
	二十三、化学原料和化学制品制造业26--44基础化学原料制造261；农药制造263；涂料、油墨、颜料及类似产品制造264；合成材料制造265；专用化学产品制造266；炸药、火工及焰火产品制造267--单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批备案部门
	安吉县经济和信息化局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资
（万元）
	36000
	环保投资
（万元）
	550

	环保投资占比（%）
	1.53
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	否
是：              
	用地（用海）面积（m2）
	26808

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，需要编制专项评价设置要求及本项目设置情况如下：
  本项目专项评价设置情况说明表
	专项评价类别
	设置原则
	本项目建设情况
	设置
情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	本项目排放废气不涉及涉有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，无需设置大气专项评价。
	无

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目废水均纳管排放，不属于工业废水直排建设项目。
	无

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目各类原药、助剂等危险物质存储总量Q＞1，超过临界量
	有

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目供水来自园区供水管网，不涉及取水口
	无

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及向海排放污染物
	无

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。


依据表1-1，本项目已设置环境风险专项评价，详见下文。

	规划情况
	文件名称：《安吉经济开发区总体规划（2023-2035年）》
审查机关：/
审批名称、文号及日期：/

	规划环境影响评价情况
	文件名称：《安吉经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》
审查机关：浙江省生态环境厅
审查文件名称、文号及日期：《安吉经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》于2025年5月27日通过专家组审查。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、《安吉经济开发区总体规划（2023-2035年）》符合性分析
本项目位于安吉经济开发区梅溪区块中的精细化工产业区，用地性质为工业用地，符合土地利用规划要求；项目生产农药制剂(仅复配)，属于化工产业，符合区域产业发展定位。项目建设符合《安吉经济开发区总体规划（2023-2035年）》。
2、《安吉经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》符合性分析
本项目为新建，主要对照《安吉经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》中项目涉及的空间清单及环境准入清单进行分析，具体如下。
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	(1) 生态空间清单符合性分析
  生态空间清单
	规划区块
	生态空间名称及编号
	安吉县生态环境分区管控动态更新方案生态环境分区叠图
	管控要求
	符合性分析

	产业集聚重点管控单元
	湖州市安吉县梅溪镇产业集聚重点管控单元
ZH33052320008
	[image: ]
	空间布局约束：优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。加强“两高”项目源头防控。综合条件较好的重点行业率先开展节能降碳技术改造。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。土壤污染重点监管单位新（改、扩）建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。重点行业按照规范要求开展建设项目碳排放评价。
	符合。项目属于二类工业，同时，不属于“两高”项目；项目与敏感目标有隔离带；项目用地符合建设用地土壤风险管控标准；根据相关要求，项目无需开展碳排放评价。

	
	
	
	污染物排放管控：实施污染物总量控制制度，严格执行地区削减目标。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。推进工业集聚区“零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，现有工业集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。
	符合。项目新增总量可在区域内削减替代；项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平；厂区实现雨污分流，废水纳管排放。

	
	
	
	环境风险防控：严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。重点管控新污染物环境风险。定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。强化工业集聚区应急预案和风险防控体系建设，防范重点企业环境风险。
	符合。项目采取措施后环境风险可控。项目不涉及新污染物。项目建立应急预案和风险防控体系，降低环境风险。

	
	
	
	资源开发效率要求：推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水标杆园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。
	符合。项目实施清洁生产工艺，采用电力作为能源，能源利用效率高。


符合性分析：本项目位于湖州市安吉县梅溪镇产业集聚重点管控单元（ZH33052320008）内，厂界与最近环境保护目标之间设置了防护绿地、生活绿地等隔离带；项目新增污染物总量可在区域内削减替代，不会改变所在地的环境质量水平；企业严格落实环境风险防范设施，并将及时编制应急预案，加强风险防控，本项目符合生态空间管控要求。



	
	(2) 环境准入清单符合性
  环境准入负面清单
	分区
	分类
	行业清单
	工艺清单
	产品清单
	符合性分析

	化工园区
	禁止准入类产业
	医药化工产业
	C26化学原料和化学制品制造业
	/
	1、生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的；
2、一级重大危险源项目；
3、反应工艺危险度等级为3级以上的项目；
4、列入《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》和《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的；
5、涉及“两重点一重大”生产装置，储存设施且无法实现自动化控制、系统无紧急停车功能的新建、扩建化工建设项目；
6、涉及重点监管危险化工艺且上下游配套设施未实现全程自动化控制的新建、扩建化工建设项目
	1、列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类的产品；
2、列入《市场准入负面清单》《长江经济带发展负面清单指南（试行）》及《〈长江经济带发展负面清单指南（试行）〉浙江省实施细则》限制的项目；
3、列入《环境保护综合名录》中的高风险、高污染产品；
4、高污染、高能耗的农药原药；
5、高污染、危险度大的化学原料药、剧毒化学品；使用剧毒气体作为主要原料的新进危险化学品项目；
6、列入《浙江省禁止危险化学品目录（第一批）》中相关物料的
	项目不涉及工艺清单、产品清单中的内容。

	
	
	
	C27医药制造业
	
	
	
	

	
	
	
	C28化学纤维制造业
	
	
	
	

	
	
	
	C29橡胶和塑料制品业
	
	
	
	

	
	限制准入类产业
	医药化工产业
	C26化学原料和化学制品制造业
	/
	1、涉及氯气、氨气等有毒气体，硝酸铵、氯酸铵等爆炸危险性化学品的；2、重大危险源新建项目；3、国内首次使用的化工工艺项目
	1、使用剧毒化学品作为主要原料的新进危险化学品企业；2、园区内无上下游产业关联度、两头（原料、产品销售）在外的基础化工原料项目；
	项目不涉及工艺清单、产品清单中的内容。

	
	
	
	C27医药制造业
	
	
	
	

	
	
	
	C28化学纤维制造业
	
	
	
	

	
	
	
	C29橡胶和塑料制品业
	
	
	
	


符合性分析：本项目属于C26化学原料和化学制品制造业，不属于禁止、限制准入产业，符合环境准入条件清单要求。




	其他符合性分析
	（1）生态环境分区管控动态更新方案符合性分析
对照《安吉县人民政府关于印发安吉县生态环境分区管控动态更新方案的通知》（安政发〔2024〕7号），本项目位于湖州市安吉县梅溪镇产业集聚重点管控单元，单元编码：ZH33052320008，其具体管控要求以及符合性分析如下表。
  生态环境分区管控动态更新方案符合性分析
	项目
	有关要求
	本项目情况
	符合性

	[bookmark: OLE_LINK726]生态环境准入清单
	空间布局约束
	优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。
	本项目属于二类工业项目。
	符合

	[bookmark: OLE_LINK728]
	
	加强“两高”项目源头防控。综合条件较好的重点行业率先开展节能降碳技术改造。
	本项目不属于“两高”项目，企业采用节能降碳要求进行建设。
	符合

	
	
	在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。
	项目不与居住区毗邻，最近的敏感目标约468m。
	符合

	
	
	土壤污染重点监管单位新（改、扩）建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。
	项目属于土壤污染重点监管单位，项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。
	符合

	
	
	重点行业按照规范要求开展建设项目碳排放评价。
	项目无需开展碳排放评价。
	符合

	
	污染物排放管控
	实施污染物总量控制制度，严格执行地区削减目标。
	项目实施后新增总量不大，可在区域内削减替代。
	符合

	[bookmark: OLE_LINK727]
	
	新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。
	项目采用单纯混合分装工艺生产农药，属于二类工业，采取一系列污染防治措施，污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。
	符合

	
	
	推进工业集聚区“零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，现有工业集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。
	项目厂区按照雨污分流及污水零直排建设，废水纳管排放。
	符合

	
	环境风险防控
	严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。重点管控新污染物环境风险。定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。强化工业集聚区应急预案和风险防控体系建设，防范重点企业环境风险。
	项目属于化学原料和化学制品制造，采取风险防范措施，环境风险可接受。
	符合

	
	资源开发效率要求
	推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水标杆园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。
	项目采用清洁生产技术，实现节水、节能。
	符合


综上，本项目符合《安吉县生态环境分区管控动态更新方案》相关要求。
（3）三区三线符合性分析
2022年9月30日，自然资源部同意浙江省启用“三区三线”划定成果，全省1652万亩永久基本农田、5514万亩生态保护红线以及1445万亩城镇开发边界的空间矢量数据全部上图落位，成为今后省域国土空间开发保护新格局的重要控制底线。
根据《关于启用"三区三线"划定成果的通知》及湖州市“三区三线”划定成果；本项目位于湖州市安吉县梅溪镇产业集聚重点管控单元，用地性质为工业用地。项目在生态空间划定的生态保护红线范围外。
二、关于印发太湖流域水环境综合治理总体方案的通知（发改地区〔2022〕959号）的符合性分析
根据发改地区〔2022〕959号关于印发《太湖流域水环境综合治理总体方案》的通知，本项目具体相符性分析如下。
  《太湖流域水环境综合治理总体方案》符合性分析
	序号
	文件要求
	本项目情况
	是否符合

	1
	督促企业依法持证排污、按证排污，严格落实总磷许可排放浓度和许可排放量要求。持续强化涉水行业污染整治，基于水生态环境质量改善需要，大力推进印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品(啤酒、味精)等重点行业企业废水深度处理。实施工业园区限值限量管理，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动园区生产废水应纳尽纳。推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理，鼓励有条件的园区实施化工企业废水分类收集、分质处理、一企一管、明管输送、实时监测。
	本项目处于环评阶段，将按照相关要求申领排污许可证，严格落实企业排污主体责任，本项目属二类工业项目，项目新建厂区建设，实施雨污分流制。
	符合

	2
	加快城中村、老旧城区、新建小区、城乡结合部污水收集管网建设，加强洗车、洗衣等服务行业污水收集，加快补齐城镇污水收集管网短板。加快完善城镇污水管网修复改造，实施混错接、漏接、老旧破损管网更新修复，提升污水收集效能。加强新改建地区雨污分流，逐步推进雨污分流管网改造。因地制宜实施排水管网改造，降低溢流污染。到2025年，基本实现城市和县城污水管网全覆盖。因地制宜加快连接港区管网建设，做好船舶生活污水收集处理。
	本项目所在区域污水管网已铺设到位，可以满足本项目废水纳管排放需求。
	符合

	3
	严禁落地国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类工艺、装备、产品与项目，依法推动污染企业退出。继续推进城市建成区内造纸、印染、化工等污染较重企业有序搬迁改造或依法关闭，推动环太湖生态环境敏感区内不符合产业发展政策、存在重大安全隐患且不具备整治条件的企业依法关闭或搬迁至合规工业园。推进太湖流域等重要饮用水水源地300米范围内重点排污企业逐步退出。除战略性新兴产业项目外，太湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。
	本项目属于二类工业项目；不属于国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类，视为允许类项目；本项目不涉及含氮磷生产废水排放。
	符合


由上表可知，本项目的建设符合国家发展改革委等部门关于印发《太湖流域水环境综合治理总体方案》的通知（发改地区〔2022〕959号）中的要求。
三、与《太湖流域管理条例》符合性分析
《太湖流域管理条例》已经于2011年8月24日国务院第169次常务会议通过，自2011年11月1日起施行。该条例所称太湖流域，包括江苏省、浙江省、上海市(以下称两省一市)长江以南，钱塘江以北，天目山、茅山流域分水岭以东的区域，本项目所在区域位于太湖流域内。项目与《太湖流域管理条例》相关要求符合性分析详见下表。
  《太湖流域管理条例》符合性分析
	序号
	相关要求
	本项目情况
	是否符合

	1
	排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。
	项目严格按照总量控制原则，并设置规范排污口；本项目实施后，在采取评价要求的环境保护措施的前提下，可以确保本项目外排污染物达标排放。项目不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀行业，符合太湖流域产业政策及清洁生产要求。
	符合

	2
	新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万m上溯至5万m河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为：
(一)新建、扩建化工、医药生产项目；
(二)新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；
(三)扩大水产养殖规模。
	本项目选址不属于太湖及主要入太湖河道相关岸线范围内。
	符合

	3
	太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：
(一)设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；
(二)设置水上餐饮经营设施；
(三)新建、扩建高尔夫球场；
(四)新建、扩建畜禽养殖场；
(五)新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；
(六)本条例第二十九条规定的行为。
	本项目选址不属于太湖及主要入太湖河道相关岸线范围内。
	符合


四、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》符合性分析
对照文件要求，本项目符合性分析具体见下表。

  长江经济带发展负面清单符合性分析
	序号
	具体要求
	本项目情况
	是否符合

	1
	港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。
	本项目不属于港口码头项目。
	符合

	2
	禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》《全国内河航道与港口布局规划》《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。
	本项目不属于港口码头项目。
	符合

	3
	禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。
	本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内，不在I级林地、一级国家级公益林内。
	符合

	4
	禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。
	本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。
	符合

	5
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。
	本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。
	符合

	6
	在国家湿地公园的岸线和河段范围内：
（一）禁止挖沙、采矿；
（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；
（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；
（四）禁止截断湿地水源；
（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；
（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；
（七）禁止引入外来物种；
（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；
（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。
国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定。
	本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。
	符合

	7
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。
	本项目不在长江流域河湖岸线。
	符合

	8
	禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。
	本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。
	符合

	9
	禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。
	符合

	10
	禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口
	本项目不在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	符合

	11
	禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
	本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。
	符合

	12
	禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。
	本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。
	符合

	13
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。
	本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目
	符合

	14
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目
	本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	符合

	15
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。
	本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。
	符合

	16
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。
	本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
	符合

	17
	禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目不属于高耗能高排放项目。
	符合

	18
	禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。
	项目不在水库和河湖等水利工程管理范围内。
	符合


五、与《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》符合性分析
项目与《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》(环环评〔2016〕190号)有关要求符合性分析如下。
  环环评〔2016〕190号符合性分析
	序号
	有关要求
	项目情况
	符合性

	1
	对太湖流域新建原料化工、燃料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目，不予环境准入；实施江、湖一体的氮、磷污染控制，防范和治理江、湖富营养化。严格沿江港口码头项目环境准入，强化环境风险防范措施。
	项目不属于原料化工、颜料行业，项目生产过程中不涉及含氮磷生产废水排放。
	符合









	
	六、与《湖州市化工行业污染整治提升规范》符合性分析
本项目产品为农药制剂，本评价就项目建设与《湖州市化工行业污染整治提升工作方案》（湖州市重点行业污染整治提升工作专班办公室2024年7月29日）符合性分析见下表。
  《湖州市化工行业污染整治提升规范》符合性分析
	评价内容
	指标
	评分内容
	项目情况
	得分情况

	
	名称
	分值
	赋分要求
	分项
分值
	
	

	工艺装备
（5分）
	产业先进性
	0.5
	①企业投资项目属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类
	0.5
	项目不属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类
	0

	
	工艺先进性
	1.0
	①不存在产业政策和规范文件中规定的要求淘汰、限制使用的产品、工艺、设备等情形
	0.4
	项目不存在淘汰、限制使用的产品、工艺、设备等情形
	0.4

	
	
	
	②实现工艺流程密闭化、物料输送管道化、生产车间垂直流或压力流
	0.4
	项目实现工艺流程密闭化、物料输送管道化、生产车间垂直流或压力流
	0.4

	
	
	
	③实现物料、污水、废气各种管线架空
	0.2
	项目实现物料、污水、废气各种管线架空
	0.2

	
	自动化水平
	0.5
	①生产区域建立DCS、PLC等自动控制系统
	0.5
	生产区域建立DCS、PLC等自动控制系统
	0.5

	
	储存、装卸及包装
	1.2
	①储罐选型、浮顶罐密封方式合适，符合GB39727、GB37824、GB37822 及环大气〔2021〕65号要求
	0.3
	储罐选型、浮顶罐密封方式合适，符合GB39727、GB37824、GB37822及环大气〔2021〕65号要求
	0

	
	
	
	②涉 VOCs 物料储罐呼吸气经有效收集、处理，储罐废气收集采用直连式密闭集气系统的，应通过采用压力监控与风机或排气控制阀联动等方式实现各储罐废气管线的压力平衡，避免超压放空或负压过抽。采用“带帽”收集方式的，应定期检测帽内气体流速，确保废气流方向与废气收集方向一致且密闭罩控制风速不低于0.3m/s
	0.3
	储罐废气收集采用直连式密闭集气系统。
	0

	
	
	
	③涉及VOCs的液体物料采用储罐储存（日使用量少于630L除外）
	0.3
	项目涉及VOCs的液体物料采用200L桶装或吨桶装，不涉及储罐
	0

	
	
	
	④液体产品采用储罐储存的；若涉及桶装产品，液体产品装桶线达到半自动包装水平以上，且包装桶口设置密封罩和废气收集设施
	0.3
	液体产品采用瓶装/桶装，液体产品装桶线达到自动包装水平以上，且包装桶口设置密封罩和废气收集设施
	0.3

	工艺装备
（5分）
	主体工艺装备水平要求
	1.8
	①固体料采用密闭式投料，且配备粉尘过滤和必要的尾气收集处理设施；桶装液体物料采用隔间打料，配置废气收集和处理设施
	0.2
	固体料采用密闭式投料，且配备粉尘过滤和必要的尾气收集处理设施；桶装液体物料采用隔间打料，配置废气收集和处理设施
	0.2

	
	
	
	②涉VOCs物料采样实现密闭化
	0.2
	涉VOCs物料采样实现密闭化
	0.2

	
	
	
	③涉 VOCs 物料的压缩机和泵全面采用双端面机械密封或屏蔽式、磁力式、隔膜式等无泄漏机泵，未全面采用的按比例赋分
	0.3
	涉VOCs物料的泵全面采用隔膜式泵
	0.3

	
	
	
	④不存在使用负压的方式输送易燃及有毒、有害液体化工物料；未使用水冲泵、上出料离心机、明流式压滤机、非密闭抽滤设备、电热式鼓风烘干和老式热风循环干燥等落后设备。水环真空泵水箱必须密闭，尾气经收集处理
	0.5
	不存在使用负压的方式输送易燃及有毒、有害液体化工物料
	0.5

	
	
	
	⑤反应、精馏工序不存在敞开式卸出残渣残液的情形，卸料工序设置废气收集和处理设施
	0.3
	不存在敞开式卸出残渣残液的情形
	0.3

	
	
	
	⑥物料分散、研磨过程不使用移动缸等落后设备（豁免情形的除外），无此工序的直接赋分
	0.3
	物料分散、研磨过程不使用移动缸等落后设备
	0.3

	
	大气污染治理
	有组织废气治理
	1.7
	①全部采用管道、密闭设备或全密闭集气罩收集废气，或者有部分采用外部集气罩收集废气且集气罩合理包围、靠近污染源，集气罩控制风速不低于 0.3m/s
	0.3
	全部采用管道、密闭设备或全密闭集气罩收集废气
	0.3

	
	
	
	
	②工艺废气应优先考虑回收利用，难以回收利用的进行收集处理，非水溶性、不含卤代烃的VOCs废气处理应采用焚烧或与之等效工艺，去除率应满足标准或管理要求；依托锅炉、导热油炉等辅助生产设施进行废气处理的，应确保在生产负荷波动、装置减负荷停工期间废气得到有效处理
	0.3
	粉尘废气采用滤筒+水膜除尘处理，收集粉尘部分回用于生产，部分以沉淀物作危废处置；VOCs产生量较少，采用二级活性炭吸附处理，满足标准或管理要求
	0.3

	
	
	
	
	③恶臭气体采用水喷淋、碱喷淋、生物吸收、低温等离子、光催化氧化等组合工艺处理；酸性气体采用水喷淋、碱喷淋等多级处理方式
	0.3
	恶臭气体采用水膜除尘+活性炭吸附工艺处理
	0.3

	
	
	
	
	④储罐、装载、污水处理站、有机废气排放口，NMHC浓度连续稳定不高于20mg/Nm3（燃烧法）或40mg/Nm3（非燃烧法）
	0.3
	有机废气排放口NMHC浓度连续稳定不高于40mg/Nm3（非燃烧法）
	0.3

	工艺装备
（5分）
	
	
	
	⑤采用焚烧、催化氧化、吸附、吸收等工艺治理设施，重要设计及运行参数应符合相应规范和指南要求，特别关注温度、停留时间、流速、活性炭选型及装填量、更换频次等参数的合理性
	0.3
	采用吸附工艺治理设施，重要设计及运行参数应符合相应规范和指南要求，特别关注温度、停留时间、流速、活性炭选型及装填量、更换频次等参数的合理性
	0.3

	
	
	
	
	⑥非必要不得设置旁路。对于必须设置的旁路，增设流量计或其他感应设备，对旁路起到有效监管作用。严禁正常工况下废气通过旁路排放，或通过旁路补风现象发生
	0.2
	项目不设置旁路
	0.2

	
	
	无组织排放控制
	1.1
	①载有气态、液态VOCs物料设备与管线组件密封点大于等于2000个的，严格按照DB33/T 310007标准要求开展LDAR工作；小于2000个的直接赋分
	0.3
	密封点小于2000个
	0.3

	
	
	
	
	②日常设备冲洗水、排凝排液应通过管道收集，不存在通过地漏、地沟收集和排放的情形
	0.3
	日常设备冲洗水、排凝排液通过管道收集
	0.3

	
	
	
	
	③废水废液废渣收集、储存、处理处置过程中，已对逸散 VOCs 和产生异味的主要环节采取有效的密闭与收集措施。
	0.5
	废水废液废渣收集、储存、处理处置过程中，已对逸散VOCs和产生异味的主要环节采取有效的密闭与收集措施
	0.5

	
	
	开停工及检维修期间环境管理
	0.4
	①采用密闭式退料、清洗
	0.2
	采用密闭式退料、清洗
	0.2

	
	
	
	
	②密闭退料、清洗和吹扫作业，产生的 VOCs 废气进行收集处理。
	0.2
	密闭退料、清洗和吹扫作业，产生的 VOCs 废气进行收集处理
	0.2

	
	水污染治理
	1.0
	①装置或车间内工艺废水（含设备冲洗水）采用明管化收集，不得采用地埋管道或明沟；厂区生产废水管网采用明管化或架空敷设
	0.2
	装置或车间内工艺废水（含设备冲洗水）采用明管化收集；厂区生产废水管网采用明管化或架空敷设
	0.2

	
	
	
	②装置或车间内用于收集地面冲洗等非工艺废水的导流沟、地沟，应满足防腐、防渗要求
	0.1
	不涉及地面冲洗
	0.1

	
	
	
	③装置或车间内废水储存设施推荐采用地上罐，现有已采用地下水池的，应在池中套罐作为废水收集设施。
	0.2
	装置或车间内废水储存设施采用地上罐
	0.2

	
	
	
	④全厂雨污分流清晰，初期雨水收集系统覆盖范围设置合理，配备雨水自动切换闸阀
	0.1
	全厂雨污分流清晰，初期雨水收集系统覆盖范围设置合理，配备雨水自动切换闸阀
	0.1

	
	
	
	⑤雨水排放口安装有智能化监控设施（在线监测或留样监测）
	0.1
	雨水排放口安装有智能化监控设施
	0.1

	工艺装备
（5 分）
	
	
	⑥含有第一类污染物的废水排放口和全厂总排放口出水各项污染物稳定达到排放标准要求
	0.2
	全厂总排放口出水各项污染物稳定达到排放标准要求
	0.2

	
	
	
	⑦污水收集、输运、治理设施等存在污水泄漏风险的重点区域设置有地下水监测井
	0.1
	污水收集、输运、治理设施等存在污水泄漏风险的重点区域设置要求设置地下水监测井
	0.1

	
	固废管理与污染防治
	0.8
	①规范填报工业固废管理台账，如实记录有关固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息
	0.2
	规范填报工业固废管理台账，如实记录有关固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息
	0.2

	
	
	
	②建设有足够面积的危废贮存设施和一般工业固废贮存设施，有完善的防雨、防散、防渗和废水废液收集系统，分类收集和存放，标识、标志、标签设置规范
	0.3
	建设有足够面积的危废贮存设施和一般工业固废贮存设施，有完善的防雨、防散、防渗和废水废液收集系统，分类收集和存放，标识、标志、标签设置规范
	0.3

	
	
	
	③委托有资质单位处置工业固废，执行电子转移联单，处置合同齐全、电子联单正常运行
	0.2
	委托有资质单位处置工业固废，执行电子转移联单
	0.2

	
	
	
	④执行危险废物数字化监管要求，落实“浙固码”使用，在厂区出入口、危废贮存区、产废区安装符合参数要求的视频监控信息设备，并按要求联网
	0.1
	执行危险废物数字化监管要求，落实“浙固码”使用，在厂区出入口、危废贮存区、产废区安装符合参数要求的视频监控信息设备，并按要求联网
	0.1

	节能降耗
（5分）
	清洁生产水平
	1
	①按照要求定期开展清洁生产审核
	1
	按照要求定期开展清洁生产审核
	1

	
	源头替代
	1
	①按照环境友好型企业建设的要求，使用具有环境标志的原辅材料，达到行业内先进水平
	1
	按照环境友好型企业建设的要求，使用具有环境标志的原辅材料，达到行业内先进水平
	1

	
	资源化利用情况
	2
	①消纳利用园区或本企业产生的副产物或废弃物（处置途径的除外）
	1
	不涉及
	0

	
	
	
	②企业建设有完善的用电、用水计量体系并进行控制核算
	1
	企业建设有完善的用电、用水计量体系并进行控制核算
	1

	
	非道路移动机械清洁化
	1
	①厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或新能源机械比例合计高于 80%
	1
	厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或新能源机械比例合计高于 80%
	1

	环境管理
（5 分）
	管理制度体系
	1.2
	①制定有完善的生态环境保护制度，明确责任人及各自职责
	0.3
	制定有完善的生态环境保护制度，明确责任人及各自职责
	0.3

	
	
	
	②已建立内部环保考核体系，HSE 部门有权对生产等部门的环保违规行为进行考核，并有考核记录留存
	0.4
	建立内部环保考核体系，HSE 部门有权对生产等部门的环保违规行为进行考核，并有考核记录留存
	0.4

	
	
	
	③环保管理台账齐全、规范，包括但不限于原辅材料及燃料消耗、生产设施运行、非正常工况、污染防治设施运行、危险废物和一般工业固体废物、日常巡检记录等
	0.5
	环保管理台账齐全、规范，包括但不限于原辅材料及燃料消耗、生产设施运行、非正常工况、污染防治设施运行、危险废物和一般工业固体废物、日常巡检记录等
	0.5

	
	环境监测
	2.2
	①按排污许可证要求开展自行监测，监测频次、因子符合规范要求
	0.8
	按排污许可证要求开展自行监测，监测频次、因子符合规范要求
	0.8

	
	
	
	②属于大气重点排污单位，已按要求落实建设烟气自动监控系统（CEMS）、VOCs在线监测设备；非大气重点排污单位，已安装用电监控或纳入活性炭再生中心统一监管
	0.6
	非大气重点排污单位，已安装用电监控或纳入活性炭再生中心统一监管
	0.6

	
	
	
	③企业配备便携式VOCs检测仪的
	0.3
	企业配备便携式VOCs检测仪的
	0.3

	
	
	
	④采用燃烧法、吸附再生法等废气治理设施应安装自控系统，记录温度、压差、启停或脱附操作等重要参数；化学吸收、活性炭分散吸附等设施可依托设施自控系统、企业DCS系统或活性炭再生中心管理系统，保存pH值/ORP值、运行时间等关键信息。
上述内容保存时间不少于5年，均达到的赋分。
	0.5
	活性炭分散吸附设施可依托设施自控系统、企业DCS系统或活性炭再生中心管理系统，保存pH值/ORP值、运行时间等关键信息。上述内容保存时间不少于5年，均达到的赋分。
	0.5

	
	信访投诉及守法情况
	1.6
	①近两年内无各级巡视、督查及公共媒体通报、曝光的生态环境问题，未被生态环境主管部门立案处罚
	0.8
	近两年内无各级巡视、督查及公共媒体通报、曝光的生态环境问题，未被生态环境主管部门立案处罚
	0.8

	
	
	
	②近一年内没有被公众信访投诉且属实的环境违法违规行为
	0.8
	近一年内没有被公众信访投诉且属实的环境违法违规行为
	0.8

	环境风险
（5分）
	应急预案
	1
	①依规备案突发环境事件应急预案
	0.5
	依规备案突发环境事件应急预案
	0.5

	
	
	
	②按照应急预案要求定期开展应急演练
	0.5
	按照应急预案要求定期开展应急演练
	0.5

	
	应急设施、物资
	2.2
	①按要求配备处理环境应急事故所需要的设备、设施以及其他物资，包括个人防护类、检测仪器类、污染处置类、交通通讯类、生活保障类等
	0.2
	按要求配备处理环境应急事故所需要的设备、设施以及其他物资，包括个人防护类、检测仪器类、污染处置类、交通通讯类、生活保障类等
	0.2

	
	
	
	②建设有完善的事故废水收集和储存设施，可确保事故废水自流进入储存设施；采用地上储罐作为储存设施的，应配备双回路供电等可靠电源设施；储存设施容积满足规
范核算要求
	1.2
	建设有完善的事故废水收集和储存设施，可确保事故废水自流进入储存设施；采用地上储罐作为储存设施的，应配备双回路供电等可靠电源设施；储存设施容积满足规范核算要求
	1.2

	
	
	
	③企业雨水口安装有自动闸阀
	0.8
	企业雨水口安装有自动闸阀
	0.8

	
	环保设施风险管理
	1.1
	①已开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，并对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展专项安全培训教育
	1.1
	开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，并对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展专项安全培训教育
	1.1

	
	周边应急联动
	0.7
	①与周边企业已签订事故应急救援联防互助协议，明确风险防控设施、管理的衔接联动
	0.2
	与周边企业已签订事故应急救援联防互助协议，明确风险防控设施、管理的衔接联动
	0.2

	
	
	
	②企业所在园区已按照“浙环发〔2023〕25号”要求完成突发水污染事件多级防控体系建设
	0.5
	企业所在园区已按照“浙环发〔2023〕25 号”要求完成突发水污染事件多级防控体系建设
	0.5

	合计
	25
	
	25
	
	22.6


对照《湖州市化工行业污染整治提升工作方案》，本项目建成后，按照方案中相关要求严格落实，得分预计为22.6，项目先进程度较高。



	
	七、与《湖州市“十四五”节能减排综合工作方案》符合性分析
对照《湖州市“十四五”节能减排综合工作方案》(湖政发〔2023〕5号)，项目与其中相关要求符合性分析如下。
  《湖州市“十四五”节能减排综合工作方案》符合性分析
	序号
	相关内容
	项目情况
	符合性

	[bookmark: OLE_LINK745]1
	深入实施细颗粒物和臭氧“双控双减”，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。加强大气面源污染防治，推进国土绿化和生态修复、扬尘综合治理、农业面源治理、餐饮油污治理。推进西苕溪和东苕溪中下游、頔塘、京杭运河、合溪等重点河流水污染防治和生态修复，开展入河排污口排查溯源，实施排污口分类整治。加强码头污水垃圾收集转运设施建设与运营监管，推动内河通航水域运输船舶水污染物实现应收尽收。到2025年，全市PM2.5浓度稳定控制在25微克/立方米以内，空气质量优良率达90%以上，全面建成清新空气示范区。深入实施国家节水行动，推进重点区域和高耗水行业节水减排，实现省级节水型城市全覆盖，争创国家级区域再生水循环利用试点。
	项目新增颗粒物可在区域内削减替代，不会对区域细颗粒物控制目标产生不利影响；废水纳管排放。
	符合

	2
	建设环太湖地区（湖州片区）城乡有机废弃物处理利用示范区，加强电气机械和器材制造业、纺织业、化学原料和化学制品制造业、包装印刷等重点行业挥发性有机物污染治理，推行原辅材料和产品源头替代工程。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。加强挥发性有机物无组织排放控制，建设适宜高效的末端治理设施，持续开展低效治理设施提升改造，提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。重点加强高活性挥发性有机物治理，以芳香烃为重点，有序推进涉甲苯、二甲苯等高活性挥发性有机物治理，实现全过程管理，减少排放量50%以上。加强生活源挥发性有机物综合治理。加强油船和原油、成品油码头油气回收治理。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低20%。
	项目不涉及涂料使用，各类VOCs废气采用高效收集措施收集，同时选用高效措施处理，减少VOCs排放量。
	符合


八、与《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》符合性分析
经对照分析，本项目符合《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》中的相关要求，详见下表。
  《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》符合性分析
	序号
	异味管控措施
	项目情况
	符合性

	[bookmark: OLE_LINK746]1
	企业依据自身情况、行业特征、现有技术，对涉异味的原辅材料开展源头替代，采用低挥发性、异味影响较低的物料，从源头上减少自身异味排放。
	项目使用的原料属于异味影响较低的物料。
	符合

	[bookmark: OLE_LINK747]2
	企业优先对储存、运输、生产设施等异味产生单元进行密闭，封闭不必要的开口。由于生产工艺需求及安全因素无法密闭的，可采用局部集气措施，确保废气收集风量最小化、处理效果最优化。有条件的企业可通过废气循环化利用实现异味气体“减风增浓”。对异味影响较大的污水处理系统实施加盖或密闭措施，使用合理的废气管网设计，密闭区域实现微负压，确保异味气体不外泄。
	企业优先对储存、运输、生产设施等异味产生单元进行密闭，封闭不必要的开口。
	符合

	3
	企业实现异味气体“分质分类”治理。氨、硫化氢、酸雾等无机废气采用吸收等工艺处 理，水溶性有机废气采用氧化吸收、吸附等工艺处理，非水溶性有机废气采用冷凝、吸附、燃烧等工艺处理，实现废气末端治理水平进一步提升。
	本项目采用二级活性炭处理VOCs废气，采用滤筒除尘+水喷淋处理投料粉尘。
	符合

	[bookmark: OLE_LINK749]4
	企业对废气治理设施进行有效的运行管理，定期检查设施工作状态，吸收类治理设施需定期更换循环液并添加药剂，吸附类治理设施需定期更换或再生吸附剂，燃烧类治理设施需设定有效的氧化温度和停留时间，确保设施运行效果。重点企业运用在线监测系统、视频监控等智慧化手段管理废气治理设施。
	要求企业建立废气治理设施运行管理台账制度，记录设施运行、加药、电耗、维修、耗材更换等情况。
	符合

	5
	企业合理设置异味气体排气筒的位置、高度等参数，降低异味对周边区域影响。
	企业主要的异味气体为VOCs废气、投料粉尘，经收集处理后经排气筒高空排放，对周边区域影响不大。
	符合

	[bookmark: OLE_LINK748]6
	企业设置专业环保管理人员，并建立完善的环保管理制度，对产生异味的重点环节加强管理，按照HJ 944、HJ 861的要求建立台账。
	要求企业配备专职、专业人员负责日常环境管理，做好相应台账记录。
	符合


九、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》符合性分析
经对照分析，本项目不属于“两高”行业，对比《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》中的相关要求，详见下表。
  “两高”行业指导意见符合性分析
	[bookmark: _Hlk129602639]相关要求
	本项目情况
	符合性

	严格“两高”项目环评审批
	1
	严把建设项目环境准入关：新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。
	本项目选址符合环保法律法规、总体规划、土地利用规划及产业规划等相关规划要求，其污染物排放符合总量控制要求，符合区域碳排放达峰目标要求，也符合规划环评准入条件、《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》等相关要求。
	符合

	
	2
	落实区域削减要求：新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。
	1、项目实施后废气污染物经相应的防治措施处理后能有效控制污染，废水废气污染物排放量将按比例进行区域替代削减，符合《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》相关要求。
2、本项目不涉及燃煤。
	符合

	
	3
	合理划分事权：省级生态环境部门应加强对基层“两高”项目环评审批程序、审批结果的监督与评估，对审批能力不适应的依法调整上收。对炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。
	1、依据《省生态环境主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2024年本）》等相关文件，确定本项目的审批权限在湖州市生态环境局安吉分局。
2、本项目不属于炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目。
	符合

	
	4
	提升清洁生产和污染防治水平：新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。
	1、企业在设备选型上，认真贯彻国家产业政策、国家和行业节能设计标准，不采用已公布淘汰的机电产品。
2、项目设备的配置与生产工艺、产能规模总体适应，技术先进、性能可靠、经济适用，提高产品的生产效率，减少能源消耗量。
3、项目清洁生产水平较高，污染物排放水平处于同行业国内先进水平，采取严格的污染防控措施防止污染地下水与土壤环境。项目不采用自备锅炉。物料运输以陆运为主。
4、根据项目节能评估报告，本项目万元工业增加值能耗0.1879吨标准煤/万元，低于浙江省能效控制标准。
	符合

	
	5
	将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系:各级生态环境部门和行政审批部门应积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。
	参照《浙江省生态环境厅关于印发实施<浙江省建设项目碳排放评价编制指南(试行)>的通知》(浙环函[2021]179)，本项目不开展碳排放专项评价。
	符合


十、与《浙江省空气质量持续改善行动计划》符合性分析
经对照《浙江省空气质量持续改善行动计划》(浙政发〔2024〕11号)，项目与其中相关要求符合性分析如下。
  《浙江省空气质量持续改善行动计划》符合性分析
	序号
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	1
	源头优化产业准入。坚决遏制“两高一低”（高耗能、高排放、低水平）项目盲目上马，新改扩建“两高一低”项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，一般应达到大气污染防治绩效A级（引领性）水平、采用清洁运输方式。新改扩建项目应对照《工业重点领域能效标杆水平和基准水平》中的能效标杆水平建设实施。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新改扩建项目方可投产。推动石化产业链“控油增化”。
	项目不属于“两高一低”项目，不涉及《工业重点领域能效标杆水平和基准水平》相关要求及产能置换要求
	符合

	2
	推进产业结构调整。严格落实《产业结构调整指导目录（2024年本）》，进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，依法依规加快退出重点行业落后产能。鼓励现有高耗能项目参照标杆水平要求实施技术改造，加大涉气行业落后工艺装备淘汰和限制类工艺装备的改造提升。
	项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类，不属于落后产能。
	符合

	3
	深化VOCs综合治理。持续开展低效失效VOCs治理设施排查整治，除恶臭异味治理外，全面淘汰低温等离子、光氧化、光催化废气治理设施。推进储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。污水处理场所高浓度有机废气单独收集处理，含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气密闭收集处理。石化、化工、化纤、油品仓储等企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气；不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染治理设施。2024年底前，石化、化工行业集中的县（市、区）实现统一的泄漏检测与修复（LDAR）数字化管理，各设区市建立VOCs治理用活性炭集中再生监管服务平台。
	项目VOCs产生量少，采用活性炭吸附工艺处理VOCs；要求企业定期开展储罐密封性检测；企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗等作业产生的VOCs废气。
	符合


十一、与《浙江省农药产业环境准入指导意见》符合性分析
对照《浙江省生态环境厅关于印发<浙江省生活垃圾焚烧产业环境准入指导意见>等15个环境准入指导意见的通知》(浙环发〔2025〕6号)中的《浙江省农药产业环境准入指导意见》，项目与其中相关要求符合性分析如下。
  《浙江省农药产业环境准入指导意见》符合性分析
	序号
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	1
	空间准入要求
	项目选址应符合国土空间规划、生态环境分区管控等要求。新（迁）建、扩建农药制造项目原则上应布设在产业园区，并符合园区规划环评要求。涉及重点监管危险化工工艺、构成重大危险源的农药制造项目原则上应进入一般或较低安全风险的化工园区，安全、环保、节能和智能化改造项目除外。
	项目位于《浙江省经济和信息化厅等六部门关于公布2023年浙江省化工园区复核认定（第二批）通过名单的通知》（浙经信材料[2023]140号）中的安吉县化工园区，同时，符合国土空间规划、生态环境分区管控等要求。项目不涉及重点监管危险化工工艺、不构成重大危险源。
	符合

	2
	工艺与装备
	（一）鼓励发展水基化、纳米化、超低容量、缓释等制剂，严格控制粉剂和有毒有害助剂的加工使用。
	项目主要生产水基农药制剂，严格控制有毒有害助剂的使用。
	符合

	
	
	（二）鼓励采用反应选择性好、工艺流程短、连续化和自动化水平高的产品生产技术和过程资源化程度高的工艺，鼓励使用微通道反应、高效催化、反应精馏成套技术，提高产品收得率，推进减污降碳。
	项目采用混合分装工艺，连续化、自动化程度高，不涉及反应。
	符合

	
	
	（三）鼓励采用先进输送设备和输送工艺。采用干式真空泵、液环（水环）真空泵，不得使用压缩空气、真空压吸的方式输送易燃及有毒、有害化工物料（物料特性和工艺无法替代时除外）。
	项目采用先进输送设备和输送工艺，不涉及压缩空气、真空压吸的方式输送。
	符合

	
	
	（四）采用密闭生产工艺，强化涉挥发性有机物（VOCs）物料的过程管控。固体投料应采用自动投料机或在密闭空间内操作；液态物料投加应采用密闭管道，鼓励采用计量泵等给料方式密闭投加，减少高位槽、计量罐等使用；物料的离心、过滤及干燥操作应采用密闭式离心机、压滤机及密闭干燥设备，或在密闭空间内操作。
	项目采用密闭生产工艺；固体投料设密闭投料装置；液态物料投加采用密闭管道；不涉及离心及干燥操作，过滤采用密闭式篮式过滤器。
	符合

	
	
	（五）涉及VOCs 的固液分离过程应采用密闭的分离装置，不得采用真空抽滤设备和敞口的固液分离装置，确因产品物料属性等原因无法采用密闭分离装置的，应对相关生产区域进行密闭隔离，采用负压排气将无组织废气收集至VOCs 废气处理系统。
	项目采用密闭的过滤器进行过滤。
	符合

	
	
	（六）物料装卸、生产流程中的物料输送原则上应使用刚性管道。
	物料装卸、生产流程中的物料输送使用刚性管道。
	符合

	
	
	（七）涉VOCs物料的干燥单元采用密闭干燥设备，鼓励采用耙式干燥、单锥干燥、双锥干燥、真空烘箱等先进干燥设备。
	项目采用双锥干燥工序。
	符合

	
	
	（八）优先采用低毒、低臭、低挥发性的原料替代高毒、恶臭、高挥发性原辅材料，减少在生产流程中使用辅助物质（如溶剂、分离剂等）、消耗性的材料，尽量选择可再生材料。
	项目主要采用低毒、低臭、低挥发性的原料，不涉及高毒、恶臭原料。
	符合

	3
	污染防治措施
	（一）水污染防治措施
废水应分质收集，做到“清污分流、雨污分流、污污分流”，初期雨水应收集并排至污水处理设施；工艺废水采用密闭管道输送，工艺废水管线应采取地上明渠明管或架空敷设。生产区所有废水，包括生产、储运、公用工程等可能受污染区域的工艺废水、循环水排污水、纯化水制水排污水、蒸汽冷凝水、初期雨水等须分类收集、分质处理、监控排放；应合理设置废水排放口和雨水排放口；配备雨水自动切换系统，雨水排放口宜实施智能化监控。
应配套合适的农药生产废水预处理措施和设施，污水处理工艺的设计应考虑生产过程使用或产生的高毒害或生物抑制性强、难降解有机物的处理单元，高氨氮、高磷酸盐、高盐分、高浓度难降解等废水应配套单独的预处理措施，高盐分母液应配套脱盐设施或采取其他先进技术进行处理。鼓励高浓度、难降解有机废水（液）采用焚烧方式处理。
项目排放的废水污染物应符合《农药工业水污染物排放标准》（GB 21523-2024）等要求。
	项目废水分质收集，做到“清污分流、雨污分流、污污分流”，初期雨水应收集并排至污水处理设施混凝沉淀处理；设备清洗废液暂存于厂区危废间，优先回用于生产；质检废液、除尘废水作为危废处置，生活污水、餐饮废水经化粪池、隔油池预处理达标后与纯水制备废水冷却废水纳管排放；合理设置废水排放口和雨水排放口；配备雨水自动切换系统，雨水排放口宜实施智能化监控。
项目不涉及工艺废水处理。
项目排放的废水污染物符合《农药工业水污染物排放标准》（GB 21523-2024）等要求。
	符合

	
	
	（二）大气污染防治措施
应采取分类分质、适用技术处理各类废气污染物。酸/碱性废气可采用水吸收、碱/酸吸收；配料、反应、分离、提取、精制、干燥、溶剂回收等工艺有机废气全部密闭收集，采用冷凝、吸附回收、浓缩、焚烧等多个工艺综合治理，废水储存、处理设施在曝气池之前加盖密闭或采取其他等效措施，有关废气通过VOCs处理设施或脱臭设施等进行处理。挥发性有机液体储罐应符合《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）中相关要求；VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的规定。按照要求建立泄漏检测与修复（LDAR）体系，定期开展LDAR 工作并及时修复泄漏点，减少无组织排放。
项目排放的废气污染物应符合《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB 39727-2020）等要求。
	项目采取分类分质、适用技术处理各类废气污染物。工艺有机废气全部密闭收集，采用二级吸附工艺进行处理。挥发性有机液体储罐符合《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）中相关要求；VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的规定。按照要求建立泄漏检测与修复（LDAR）体系，定期开展LDAR 工作并及时修复泄漏点，减少无组织排放。
项目排放的废气污染物符合《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB 39727-2020）等要求。
	符合

	
	
	（三）固废污染防治措施
应根据“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行分类收集、规范处置。厂区内应设置危险废物贮存设施，危险废物应由有资质的单位进行综合利用或处置。落实高盐废水分类收集、提盐后分质预处理，降低废盐产生量和危害性，鼓励废盐资源化利用。
危险废物和一般工业固体废物贮存和处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）等要求。
	厂区内设置危险废物贮存设施，危险废物应由有资质的单位进行综合利用或处置。危险废物和一般工业固体废物贮存和处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等要求。
	符合

	
	
	（四）土壤及地下水污染防治措施
按照“源头控制、分区防控、污染监控”的原则确定防治措施。
罐区和固体废物贮存场所的地面应做硬化、防渗处理，污水收集和处理池（包括应急池）应进行防腐防渗处理。对存放涉及有毒有害物质的场所采取防腐蚀、防渗漏、防泄漏、防流失、防扬散、防水等防止污染环境的措施。
严格控制二氯甲烷、三氯甲烷等新污染物的产生与排放，按照重点管控新污染物清单要求，采取禁止、限制、限排等环境风险管控措施。
	固体废物贮存场所的地面做硬化、防渗处理，污水收集和处理池（包括应急池）应进行防腐防渗处理。对存放涉及有毒有害物质的场所采取防腐蚀、防渗漏、防泄漏、防流失、防扬散、防水等防止污染环境的措施。
项目不涉及二氯甲烷、三氯甲烷等新污染物的产生与排放。
	符合

	
	
	（五）噪声污染防治措施
优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）要求。
	项目优化厂区平面布置，选用低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）要求。
	符合

	4
	环境风险防范
	应提出合理有效的环境风险防范措施，严控项目环境风险。
按规定提出突发环境事件应急预案编制要求，并设置事故应急池，防止事故废水外溢。
	项目提出合理有效的环境风险防范措施，严控项目环境风险。
按规定提出突发环境事件应急预案编制要求，并设置事故应急池，防止事故废水外溢。
	符合

	5
	温室气体排放
	编制环境影响报告书的农药制造项目须将碳排放评价内容纳入建设项目环境影响评价。推进减污降碳协同增效，推动减碳技术创新示范应用。
	项目环评属于环境影响报告表，无需将碳排放评价内容纳入建设项目环境影响评价。
	符合

	6
	总量控制
	项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物，还应关注氰化氢、氯气、苯系物、总氮等污染因子。
项目所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的因子，原则上其对应的国家实施排放总量管控的重点污染物实行区域等量削减。项目所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的因子，其对应的主要污染物须进行区域2倍削减。二氧化氮超标的，对应削减氮氧化物；细颗粒物超标的，对应削减二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物；臭氧超标的，对应削减氮氧化物和挥发性有机物。实施环杭州湾区域沿海城市新（改、扩）建涉氮建设项目总氮等量和减量替代制度，未完成入海河流总氮考核目标的流域，实行总氮1.2 倍减量替代。
	项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮、颗粒物、挥发性有机物。新增污染物总量按相关要求替代削减。

	符合


十二、与《浙江省化工园区评价认定管理办法》符合性分析
浙江省经济和信息化厅等六部门已于2026年5月7日下发关于印发《浙江省化工园区评价认定管理办法》的通知，对化工项目入园提出了要求，本项目与其符合性如下。
  浙江省化工园区评价认定管理办法符合性分析
	类别
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	项目入园要求
	（二十六）化工园区应当依据总体规划和产业规划，制定并落实适应区域特点、地方实际的产业“禁限控”目录和化工项目入园标准，建立入园项目评估（评审）制度。
	项目符合园区产业发展规划，符合入园要求。
	符合

	
	（二十七）危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区；危险化学品使用取证项目应进入一般或较低安全风险的化工园区；涉及重点监管危险化工工艺或构成重大危险源的化工和医药项目原则上应进入一般或较低安全风险的化工园区。安全、环保、节能和智能化改造项目除外。
其中液化天然气冷能利用项目，不涉及重点监管危险化工工艺且不构成重大危险源的生物医药、中药提取、林产化学产品制造项目，以及经专家论证确需为省级及以上园区配套建设的工业气体生产项目，可不进入化工园区。
	本项目生产的产品不属于危险化学品，不涉及化学反应，不涉及其中的重点监管危险化工工艺，不构成重大危险源。
	符合

	
	（二十八）本办法第二十七条规定外的下列化工和医药项目依法依规可在化工园区外建设：
1.不构成重大危险源的单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的非危险化学品生产项目；
2.不涉及生产使用危险化学品和铅、汞、镉、铬、砷、铊、锑等重点防控重金属的无机酸、无机碱、无机盐项目；
3.有机肥料及微生物肥料制造项目；
4.医药制剂加工及放射性药物项目。
	项目位于《浙江省经济和信息化厅等六部门关于公布2023年浙江省化工园区复核认定（第二批）通过名单的通知》（浙经信材料[2023]140号）中的安吉县化工园区。
	符合

	
	（二十九）引导其他化工和医药项目在化工园区发展。非化工和医药企业自用配套建设含化学工序的项目，其生产的主要化学品全部为本企业自身配套使用的，及可再生能源发电制氢一体化项目，按项目所属行业管理，不进入化工园区，按环保、安全等有关政策法规执行，法律法规另有规定的除外。
	项目位于化工园区（安吉县化工园区）内。
	符合

	
	（三十）化工园区实施化工项目应严格遵守相关法律法规，符合国家产业政策，鼓励发展科技含量高、产出效益高、能源消耗低、污染物排放低、安全风险低的项目。
	项目采用混合分装工艺，产出效益高、能源消耗低、污染物排放低、安全风险低。
	符合

	
	（三十一）除安全环保节能、公共基础设施类项目以及省内搬迁入园项目外，化工园区内原则上不再新建与园区产业规划中主导产业无关的项目。
	项目符合园区产业规划中主导产业。
	符合

	
	（三十二）化工重点监控点的管理应满足《浙江省化工重点监控点评价认定管理办法》（浙经信材料〔2021〕207号）要求，项目管理参照化工园区内企业执行，可在不新增供地的情况下实施化工项目新建、改建、扩建，优化产品结构，提升工艺技术水平。
	项目位于化工园区（安吉县化工园区）内。
	符合


十三、与《湖州市经济和信息化局 湖州市生态环境局 湖州市应急管理局关于印发加快推进化工园区提升改造指导意见的通知》符合性分析
对照《湖州市经济和信息化局 湖州市生态环境局 湖州市应急管理局关于印发加快推进化工园区提升改造指导意见的通知》（湖经信发〔2021〕6号），本项目与其符合性如下。
  湖经信发〔2021〕6号符合性分析
	序号
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	1
	新建化工项目必须全部进入化工园区，严禁在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目；
	项目位于化工园区（安吉县化工园区）内。
	符合

	2
	严禁构成一、二级危险化学品重大危险源及反应工艺风险等级三级以上生产项目落地；
	项目不构成重大危险源。
	符合

	3
	严禁新增涉及光气、氯气等剧毒气体和硝酸铵、硝基胍、氯酸铵等爆炸危险性化学品的生产、储存建设项目入园；
	项目不涉及光气、氯气等剧毒气体和硝酸铵、硝基胍、氯酸铵等爆炸危险性化学品的生产、储存。
	符合

	4
	严禁涉及硝化工艺、氯化、氟化、过氧化、光气化等危险化工工艺项目入园；
	项目不涉及硝化工艺、氯化、氟化、过氧化、光气化等危险化工工艺。
	符合

	5
	严禁不符合安全生产标准规范和不成熟工艺的危险化学品建设项目入园；
	项目符合安全生产标准规范，采用成熟工艺。
	符合

	6
	严禁已淘汰落后工艺（项目）入园；
	项目生产工艺不属于淘汰落后工艺。
	符合

	7
	严禁发生重大突发环境事件（三年内）园区准入化工项目；
	项目所在园区三年内未发生重大突发环境事件。
	符合

	8
	严禁不符合“三线一单”管控要求项目入园；
	项目符合安吉县生态环境分区管控动态更新方案要求。
	符合

	9
	严禁未依法编制规划环评的园区准入化工项目；
	项目所在园区已编制规划环评。
	符合

	10
	限制未落实产业、安全、规划环评相关整改要求的园区准入化工项目。
	项目所在园区不涉及相关整改。
	符合


十四、与《湖州市化工产业禁限控目录》（湖发改产业〔2021〕154号）符合性分析
对照《湖州市发展和改革委员会、湖州市经济和信息化局、湖州市应急管理局关于印发《湖州市化工产业禁限控目录》（2021年本）的通知》（湖发改产业〔2021〕154号），本项目不属于限制、淘汰、禁止类建设项目，本项目与其符合性如下。
  湖发改产业〔2021〕154号符合性分析
	类别
	农药生产相关内容
	本项目情况
	符合性

	限制类
	新建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（包括氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲拌磷、特丁磷、杀扑磷、溴甲烷、灭多威、涕灭威、克百威、敌鼠钠、敌鼠酮、杀鼠灵、杀鼠醚、溴敌隆、溴鼠灵、肉毒素、杀虫双、灭线磷、磷化铝，有机氯类、有机锡类杀虫剂，福美类杀菌剂，复硝酚钠（钾）、氯磺隆、胺苯磺隆、甲磺隆等）生产装置。
	项目不涉及所列高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置。
	符合

	
	新建草甘膦、毒死蜱（水相法工艺除外）、三唑磷、百草枯、百菌清、阿维菌素、吡虫啉、乙草胺（甲叉法工艺除外）、氯化苦生产装置。
	项目不涉及所列农药生产装置。
	符合

	淘汰类
	钠法百草枯生产工艺，敌百虫碱法敌敌畏生产工艺，小包装（1公斤及以下）农药产品手工包（灌）装工艺及设备，雷蒙机法生产农药粉剂，以六氯苯为原料生产五氯酚（钠）装置。
	项目采用全自动灌装工艺及设备。
	符合

	
	高毒农药产品：六六六、二溴乙烷、丁酰肼、敌枯双、除草醚、杀虫脒、毒鼠强、氟乙酰胺、氟乙酸钠、二溴氯丙烷、治螟磷（苏化203）、磷胺、甘氟、毒鼠硅、甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、硫环磷（乙基硫环磷）、福美胂、福美甲胂及所有砷制剂、汞制剂、铅制剂、10%草甘膦水剂，甲基硫环磷、磷化钙、磷化锌、苯线磷、地虫硫磷、磷化镁、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷、三氯杀螨醇。
	项目不涉及所列高毒农药产品生产。
	符合

	
	根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰的产品：氯丹、七氯、溴甲烷、滴滴涕、六氯苯、灭蚁灵、林丹、毒杀芬、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、硫丹、氟虫胺、十氯酮、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷、多氯联苯、五氯苯、六溴联苯、四溴二苯醚和五溴二苯醚、六溴二苯醚和七溴二苯醚、六溴环十二烷（特定豁免用途为限制类）、全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟（可接受用途为限制类）。
	项目不涉及所列产品生产。
	符合

	禁止类
	禁止在化工园区（集聚区）外新建、扩建化工高污染项目（详见环境保护综合目录2017版）、危险化学品生产项目以及有化学合成反应的新建化工项目。
	项目位于项目位于化工园区（安吉县化工园区）内。
	符合

	
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	项目不属于国家石化、现代煤化工。
	符合

	
	禁止涉及硝化工艺、氯化、氟化、过氧化、光气化等危险化工工艺项目入化工园区（集聚区）。
	项目不涉及危险化工工艺。
	符合

	
	湖州市范围内主要入太湖河道（参照《太湖流域管理条例》附则第六十八条），自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止新建、扩建化工、医药生产项目。
	项目不在主要入太湖河道自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内。
	符合

	
	太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，其他主要入太湖河道（参照《太湖流域管理条例》附则第六十八条）自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场等行为。
	项目不在主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内。
	符合

	
	对太湖流域新建原料化工、燃料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目，不予环境准入。
	项目不排放氮磷生产废水。
	符合

	
	禁止新增涉及光气、氯气等剧毒气体和硝酸铵、硝基胍、氯酸铵等爆炸危险性化学品的生产、储存建设项目入化工园区。
	项目不涉及所列爆炸危险性化学品的生产、储存。
	符合


十五、与《湖州市生态环境分区减污降碳协同管控方案（试行）》符合性分析
根据湖州市生态环境局、湖州市发展和改革委员会、湖州市经济和信息化局、湖州市统计局《关于印发<湖州市生态环境分区减污降碳协同管控方案（试行）>的通知》（湖环发〔2024〕17号），本项目属于C263农药制造，仅含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的，不纳入碳排放纳入建设项目；本项目位于本项目位于湖州市安吉县梅溪镇产业集聚重点管控单元（ZH33052320008），本项目符合《湖州市生态环境分区减污降碳协同管控方案》（试行）相关要求，本项目与其符合性如下。
  湖环发〔2024〕17号符合性分析
	新增减污降碳管控要求
	本项目情况
	符合性

	1、推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。鼓励火电项目使用洁净煤以及高热值煤，提高煤电用煤利用效率，降低电厂自用电率和碳排放量，实现火电平均供电标煤耗不断下降。鼓励发展冷热电三联供，提高能源使用效率。持续实施煤改气工程，有序推进天然气分布式发展，提高天然气覆盖率和气化率。
2、新建工业炉窑必须使用清洁低碳能源；对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑的改扩建项目，优先采用天然气和电厂热力等清洁能源替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。禁燃区范围内禁止以煤炭及其制品、石油焦、油页岩、渣油、原油、重油、煤焦油等为燃料的工业炉窑。
3、新建铸造企业应选择低污染、低排放、低能耗、高效高质的铸造工艺，采用粘土砂工艺批量生产铸件的现有企业不应采用手工造型，新建粘土砂型铸造项目应采用自动化造型。熔炼炉的能耗符合《铸造企业规范条件》（T/CFA 0310021）规定。严禁铸造行业低水平重复建设；新建项目必须采用国际先进或国内领先的熔炼、自动造型、制芯、砂处理等设备和低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺等。
4、鼓励项目绿色低碳化和产品升级。推进快速成型、一体化压铸成形、砂型3D 打印技术应用，鼓励从粗加工向精加工、从单件产品向组合式产品、从配套产品向整机产品延伸，提高铸件精深加工水平，提升产品附加值。
	1、项目不涉及热电，不涉及天然气使用。
2、项目不涉及工业炉窑。
3、项目不涉及铸造。
	符合


十六、与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》符合性分析
根据《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）文件要求，本项目属于重点行业，但对照原辅材料及产污环节分析，本项目不涉及重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》附件中已发布环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物，故无需开展相关工作。



2、 [bookmark: _Toc1489988275]建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
浙江兴辰生物药业有限公司成立于2025年08月28日，注册地位于浙江省湖州市安吉县梅溪镇石龙村，经营范围主要为农药制剂生产等活动。
鉴于农药市场良好的市场前景，浙江兴辰生物药业有限公司拟投资36000万元在安吉县梅溪镇临港园区（安吉县化工园区）新增工业用地约40亩，新建生产厂房及辅助用房45000平方米，购置油相釜、前混均质釜、后混均质釜、成品釜等生产及辅助设备，形成年产26000吨绿色数字化环保型植物保护制剂的生产能力。项目已通过安吉县经济和信息化局备案（项目代码：2511-330523-07-01-650238）。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，项目应进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，本项目产品属于“C2631化学农药制造”，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，生态环境部令第16号），本项目环境影响评价分类判定结果见下表。
表2-1   项目环境影响评价分类判定表
	环评类别
项目类别
	报告书
	报告表
	登记表

	二十三、化学原料和化学制品制造业26

	44
	基础化学原料制造261；农药制造263；涂料、油墨、颜料及类似产品制造264；合成材料制造265；专用化学产品制造266；炸药、火工及焰火产品制造267
	全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）
	单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）
	/


故本项目应编制环境影响报告表。因此，浙江兴辰生物药业有限公司委托浙江百诺数智环境科技股份有限公司承担该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织相关专业技术人员进行了现场勘查、资料收集，在此基础上，按照国家相关环保法律、法规及有关技术规范要求，最终编制完成了《浙江兴辰生物药业有限公司年产26000吨绿色数字化环保型植物保护制剂产品项目环境影响报告表》，现呈报生态环境部门审批。
另对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可证类别判定见下表。
表2-2   项目排污许可证类别判定表
	文件要求
	本项目情况
	本项目类别

	项目类别
	重点管理
	简化管理
	登记管理
	
	

	二十一、化学原料和化学制品制造业26
	47、农药制造263
	化学农药制造2631（包含农药中间体，不含单纯混合或者分装的），生物化学农药及微生物农药制造2632（有发酵工艺的）
	化学农药制造2631（单纯混合或者分装的），生物化学农药及微生物农药制造2632（无发酵工艺的）
	/
	本项目产品为化学农药制造，采用单纯混合或者分装工艺
	简化管理


2、建设内容
浙江兴辰生物药业有限公司年产26000吨绿色数字化环保型植物保护制剂产品项目选址位于浙江省湖州市安吉县梅溪镇临港园区（安吉县化工园区），新增农药生产设备500余台，项目建成后预计形成年产26000吨绿色数字化环保型植物保护制剂产品生产能力。项目主要建设内容见表2-3。
表2-3   项目主要建设内容一览表
	工程类别
	工程名称
	本项目工程内容及规模
	备注

	主体工程
	丙类车间一
	4F，占地面积约为2380m2，H=22.5m，购置前混均质釜、后混均质釜、篮式过滤器等主要生产设备，设置14条生产线，主要产品为悬浮剂（SC）、悬浮种衣剂(FS)、微乳剂(ME)、悬乳剂（SE）、可分散油悬浮剂(OD)、水乳剂(EW)、微囊悬浮剂（CS）、、微囊悬浮剂-悬浮剂（ZC）、超低量液剂（UL)、环保乳油等。
	新建

	
	丙类车间二
	4F，占地面积约为2210m2，H=22.5m，购置前混均质釜、混合釜、后混均质釜、篮式过滤器等主要生产设备，设置20条生产线，主要产品为可溶液剂（SL）、环保乳油、悬浮剂（SC）、水剂（AS）、水乳剂(EW)等。
	新建

	
	丙类车间三
	1F，占地面积约为1820m2，H=13m，购置双锥混合机、沸腾制粒机等主要生产设备，设置7条生产线，主要产品为可湿性粉剂（WP）、可溶性粉剂（SP）、湿拌种剂(WS)、可分散粒剂(WG)、可溶粒剂(SG)、颗粒剂（GR）、浓饵剂（CB）、饵剂（RB）、水分散剂（ET）等。
	新建

	辅助工程
	综合楼
	5F，占地面积约为738m2，H=23.5m，其中一层设置食堂、二层用于质检实验室，其余用于人员办公。
	新建

	
	配电室
	2F，占地面积约为400m2，H=9m，用于厂区供配电。
	新建

	
	消防泵房
	2F，占地面积约为200m2，H=9m，用于厂区消防水泵存放。
	新建

	公用工程
	给水
	全厂生产、生活主要来自园区自来水管网，园区已建立完善的管网系统。管网系统由两部分组成，一部分供给各主要生产工段，另一部分用于生活用水，本项目全厂用水量为11364.583t/a。
	依托园区管网

	
	排水
	厂区排水采用雨污分流，排水系统分为雨水和废水两个系统。初期雨水经混凝沉淀处理后汇同纯水制备浓水纳管排放，生活污水、餐饮废水经预处理后纳管排放。雨水排入厂区雨水管网，最终排至周边道路市政雨水管网。全厂废水合计排放量约为11710.845t/a。
	依托园区管网

	
	供电
	来自梅溪镇市政电网，年新增用电量120万kW·h/a。
	新建

	
	供热
	项目供热配置1套电加热模温机，不采用管道蒸汽。
	新建

	
	制冷
	本项目设置2套制冷机组，制冷机采用乙二醇。冷冻工艺条件最低零下5-7℃。
	新建

	
	空压系统
	全厂配置5台空压机进行供气，排气压力0.8MPa，单台排气量5.3m3/min。
	新建

	
	纯水制备
	本项目设置2套纯水制备系统，主要用于产品生产，单套制备规模约为1t/h，制备工艺为“过滤预处理+2级RO”，纯水制备效率约为70%。
	新建

	
	循环冷却
	本项目制冷机组配套循环冷却系统，循环水来自于制冷机组水箱，采用闭式循环方式间接冷却，基本无损耗。
	新建

	储运工程
	丙类仓库一
	4F，占地面积约为713m2，H=22.5m，用于项目成品暂存。
	新建

	
	丙类仓库三
	2F，占地面积约为1449m2，H=13m，用于项目丙类原辅材料暂存。
	新建

	
	甲类仓库
	1F，占地面积约为208m2，H=9m，用于项目甲类原辅材料暂存。
	新建

	环保工程
	废水
	生活污水
	员工的生活污水经化粪池处理、餐饮废水经隔油池预处理后纳入市政污水管网，经污水处理厂集中处理后外排。本项目全厂生活污水排放量约为2400t/a。
	依托园区管网

	
	
	生产废水
	本项目外排生产废水主要为初期雨水、纯水制备浓水，其中初期雨水经收集后经混凝沉淀处理后纳管排放，纯水制备浓水直接经厂区总排口纳管排放，合计排放量约为9310.845t/a。
	新建

	
	废气
	本项目丙类车间一投料粉尘、工艺废气设置1套“滤筒+水膜除尘+除湿+二级活性炭吸附装置”处理后，经1根25m高排气筒DA001排放
	新建

	
	
	本项目丙类车间二投料粉尘、工艺废气设置1套“滤筒+水膜除尘+除湿+二级活性炭吸附装置”处理后，经1根25m高排气筒DA002排放
	新建

	
	
	本项目丙类车间三投料粉尘设置1套“滤筒除尘+水膜除尘装置”处理后通过1根15m高排气筒DA003排放
	新建

	
	
	本项目危废暂存库废气设置1套“二级活性炭吸附装置”处理后通过1根25m高排气筒DA004排放
	新建

	
	
	本项目质检实验室废气设置1套“二级活性炭吸附装置“处理后通过1根25m高排气筒DA005排放
	新建

	
	
	食堂油烟经油烟净化设施处理后，通过附壁式排气筒DA006由食堂屋顶达标排放
	新建

	
	固体废物
	一般固废暂存间位于丙类仓库一内部，占地面积为50m2，主要用于本项目产生的一般固废暂存。
	新建

	
	
	危险废物暂存间位于丙类仓库一内部，占地面积为120m2。用于全厂危险废物暂存。
	新建

	
	环境风险
	设置1座700m3的初期雨水池、1座1000m3的事故应急池。
	新建

	
	
	厂房内设置防火报警系统等配套相关风险防范措施，编制应急预案，配备各类消防器具、应急设施。
	新建






	
	3、产品方案
根据产品剂型划分，本项目主要产品为可湿性粉剂（WP）、可溶性粉剂（SP）、湿拌种剂(WS)、悬浮剂(SC)、可分散油悬浮剂(OD)、悬浮种衣剂(FS)、环保乳油、超低容量液剂(UL)等共计21大类，合计产能为26000吨制剂产品。本项目产品方案具体情况见下表。
表2-4   项目产品方案一览表
	序号
	产品种类
	年产量t/a
	产品名称及其有效成分
	年产量t/a
	包装规格
	产品用途

	1
	可湿性粉剂（WP）
	1650
	20%吗胍·乙酸铜可湿性粉剂
	100
	500g/瓶
	杀虫杀菌剂

	2
	
	
	50%噻苯隆可湿性粉剂
	100
	500g/瓶
	植物生长调节剂

	3
	
	
	42.5%吡·井·杀虫单可湿性粉剂
	100
	500g/瓶
	杀虫杀菌剂

	4
	
	
	32000IU/mg苏云金杆菌可湿性粉剂
	100
	500g/瓶
	杀虫杀菌剂

	5
	
	
	50%苯丁锡可湿性粉剂
	100
	500g/瓶
	杀虫杀菌剂

	6
	
	
	70%甲基硫菌灵可湿性粉剂
	200
	500g/瓶
	杀虫杀菌剂

	7
	
	
	25%苯丁锡可湿性粉剂
	100
	500g/瓶
	杀虫杀菌剂

	8
	
	
	58%甲霜·锰锌可湿性粉剂
	100
	500g/瓶
	杀虫杀菌剂

	9
	
	
	64%噁霜·锰锌可湿性粉剂
	200
	500g/瓶
	杀虫杀菌剂

	10
	
	
	50%联苯肼酯可湿性粉剂
	50
	500g/瓶
	杀虫杀菌剂

	11
	
	
	75%百菌清可湿性粉剂
	200
	500g/瓶
	杀虫杀菌剂

	12
	
	
	25%三唑锡可湿性粉剂
	200
	500g/瓶
	杀虫杀菌剂

	13
	
	
	10%高效氯氟氰菊酯可湿性粉剂
	100
	500g/瓶
	杀虫杀菌剂

	14
	可溶性粉剂（SP）
	100
	20%啶虫脒可溶粉剂
	100
	500g/瓶
	杀虫杀菌剂

	15
	湿拌种剂（WS）
	100
	30%吡醚·咯·噻虫种子处理可分散粉剂
	100
	500g/瓶
	杀虫杀菌剂

	16
	悬浮剂（SC）
	7900
	480克/升噻虫啉悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	17
	
	
	48%噻虫胺悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	18
	
	
	50%百菌清悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	19
	
	
	250 克/升嘧菌酯悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	20
	
	
	40%多菌灵悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	21
	
	
	325克/升苯醚甲环唑.嘧菌酯悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	22
	
	
	5%联苯菊酯悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	23
	
	
	5%己唑醇悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	24
	
	
	33.6%井冈霉素.嘧菌酯悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	25
	
	
	250 克/升多效唑悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	26
	
	
	350 克/升吡虫啉悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	27
	
	
	22%噻嗪·高氯氟悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	28
	
	
	240 克/升多杀霉素悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	29
	
	
	150克/升伏虫隆悬浮剂
	100
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	30
	
	
	20%联苯·噻虫胺悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	31
	
	
	240 克/升噻虫啉悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	32
	
	
	50%烯酰吗啉悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	33
	
	
	150 克/升乙螨唑悬浮剂
	100
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	34
	
	
	240 克/升螺螨酯悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	35
	
	
	12.5%高效氟氯氰菊酯悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	36
	
	
	100 克/升顺式氯氰菊酯悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	37
	
	
	38%吡唑醚菌酯·啶酰菌胺悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	38
	
	
	40%吡唑醚菌酯·戊唑醇悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	39
	
	
	50%甲基硫菌灵悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	40
	
	
	10%虫螨腈悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	41
	
	
	240克/升虫螨腈悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	42
	
	
	240克/升多杀霉素悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	43
	
	
	10%虫螨·茚虫威悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	44
	
	
	13%噻呋·己唑醇悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	45
	
	
	50%克菌丹悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	46
	
	
	10%虱螨脲悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	47
	
	
	250克/升阿维·乙螨唑悬浮剂
	100
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	48
	
	
	50%醚菌酯悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	49
	
	
	38%啶氧·丙硫菌唑悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	50
	
	
	28%啶氧·戊唑醇悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	51
	
	
	30%茚虫威悬浮剂
	100
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	52
	
	
	20%氟啶虫酰胺悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	53
	
	
	125 克/升氟环唑悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	54
	
	
	5%阿维菌素悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	55
	
	
	43%联苯肼酯悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	56
	
	
	20%叶菌唑悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	57
	
	
	5%甲氨基阿维菌素悬浮剂
	100
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	58
	可分散油悬浮剂（OD）
	300
	20%呋虫胺可分散油悬浮剂
	100
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	59
	
	
	300克/升螺虫乙酯·呋虫胺可分散油悬浮剂
	100
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	60
	
	
	10%噻虫啉+1%溴氰菊酯可分散油悬浮剂
	100
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	61
	悬浮种衣剂（FS）
	400
	600g/L 吡虫啉种子处理悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	62
	
	
	30%苯醚·咯·噻虫种子处理悬浮剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	63
	环保乳油
	10850
	250g/L丙环唑乳油
	300
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	64
	
	
	5%氯氰菊酯乳油
	100
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	65
	
	
	10%氯氰菊酯乳油
	300
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	66
	
	
	200克/升氯氰菊酯乳油
	50
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	67
	
	
	4.5%高效氯氰菊酯乳油
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	68
	
	
	15%哒螨灵乳油
	1000
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	69
	
	
	40%毒死蜱乳油
	300
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	70
	
	
	25%咪鲜胺乳油
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	71
	
	
	20%甲氰菊酯乳油
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	72
	
	
	2%阿维·高氯乳油
	100
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	73
	
	
	25克/升溴氰菊酯乳油
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	74
	
	
	50克/升溴氰菊酯乳油
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	75
	
	
	250克/升戊唑醇乳油
	300
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	76
	
	
	25 克/升联苯菊酯乳油
	500
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	77
	
	
	100 克/升联苯菊酯乳油
	300
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	78
	
	
	400 克/升联苯菊酯乳油
	800
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	79
	
	
	20%氰戊菊酯乳油
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	80
	
	
	1.8%阿维菌素乳油
	650
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	81
	
	
	5%阿维菌素乳油
	100
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	82
	
	
	30%氰戊·辛硫磷乳油
	50
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	83
	
	
	3%高氯·吡虫啉乳油
	50
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	84
	
	
	15%阿维·辛硫磷乳油
	50
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	85
	
	
	34%哒螨灵·矿物油乳油
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	86
	
	
	100 克/升吡丙醚乳油
	100
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	87
	
	
	2%甲氨基阿维菌素乳油
	300
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	88
	
	
	57%炔螨特乳油
	100
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	89
	
	
	40克/升联苯菊酯·啶虫脒乳油
	700
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	90
	
	
	30克/升溴氰菊酯·啶虫脒乳油
	500
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	91
	
	
	40克/升氯氰菊酯·啶虫脒乳油
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	92
	
	
	500克/升氯菊酯乳油
	100
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	93
	
	
	10%氰氟草酯乳油
	400
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	94
	
	
	8%炔草酯乳油
	200
	1000mL/瓶
	除草剂

	95
	
	
	180克/升氰氟草酯乳油
	200
	1000mL/瓶
	除草剂

	96
	
	
	45%敌稗乳油
	100
	1000mL/瓶
	除草剂

	97
	
	
	10%精喹禾灵乳油
	200
	1000mL/瓶
	除草剂

	98
	
	
	108 克/升高效氟吡甲禾灵乳油
	500
	1000mL/瓶
	除草剂

	99
	
	
	100 克/升精噁唑禾草灵乳油
	500
	1000mL/瓶
	除草剂

	100
	
	
	20%氰氟·噁唑酰乳油
	200
	1000mL/瓶
	除草剂

	101
	
	
	24%乙氧氟草醚乳油
	200
	1000mL/瓶
	除草剂

	102
	超低容量液剂（UL）
	200
	5%氯菊酯超低量液剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	103
	水乳剂（EW）
	1000
	25%戊唑醇水乳剂
	100
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	104
	
	
	2.5%高效氯氟氰菊酯水乳剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	105
	
	
	450 克/升咪鲜胺水乳剂
	100
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	106
	
	
	30%啶虫脒.毒死蜱水乳剂
	100
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	107
	
	
	5%阿维菌素水乳剂
	100
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	108
	
	
	69g/L 精噁禾草灵水乳剂
	200
	1000mL/瓶
	除草剂

	109
	
	
	8%炔草酯水乳剂
	100
	1000mL/瓶
	除草剂

	110
	
	
	57%炔螨特水乳剂
	100
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	111
	微乳剂（ME）
	400
	2%甲氨基阿维菌素微乳剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	112
	
	
	40%炔螨特微乳剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	113
	微囊悬浮剂（CS）
	100
	2.5%高效氯氟氰菊酯微囊悬浮剂
	100
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	114
	微囊悬浮剂-悬浮剂（ZC）
	100
	20%联苯菊酯·溴氰虫酰胺微囊悬浮-悬浮剂
	100
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	115
	可分散粒剂（WG）
	1200
	5.7%甲氨基阿维菌素水分散粒剂
	500
	500g/瓶
	杀虫杀菌剂

	116
	
	
	25%噻虫嗪水分散粒剂
	500
	500g/瓶
	杀虫杀菌剂

	117
	
	
	10%氟啶虫酰胺水分散粒剂
	100
	500g/瓶
	杀虫杀菌剂

	118
	
	
	50%噻嗪酮水分散粒剂
	100
	500g/瓶
	杀虫杀菌剂

	119
	可溶粒剂（SG）
	100
	20%呋虫胺可溶粒剂
	100
	500g/瓶
	杀虫杀菌剂

	120
	颗粒剂（GR）
	100
	10%四聚乙醛颗粒剂
	100
	500g/瓶
	杀虫杀菌剂

	121
	悬乳剂（SE）
	300
	40%氯氰·吡虫啉悬乳剂
	100
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	122
	
	
	40%戊唑·咪鲜胺悬乳剂
	100
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	123
	
	
	40%丙环·嘧菌酯悬乳剂
	50
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	124
	
	
	18.3%吡唑·氟环唑悬乳剂
	50
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	125
	浓饵剂（CB）
	50
	0.05%多杀霉素浓饵剂
	50
	500g/瓶
	杀虫杀菌剂

	126
	饵剂（RB）
	100
	0.05%氟虫腈饵剂
	100
	500g/瓶
	杀虫杀菌剂

	127
	水分散剂（WT）
	50
	0.18% 1-甲基环丙烯水分散片剂
	50
	500g/瓶
	植物生长调节剂

	128
	水剂（AS）
	300
	30%草甘膦水剂
	300
	1000mL/瓶
	除草剂

	129
	可溶液剂（SL）
	700
	20%吡虫啉可溶液剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	130
	
	
	20%啶虫脒可溶液剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	131
	
	
	225克/升啶虫脒可溶液剂
	200
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	132
	
	
	40%乙烯利可溶液剂
	100
	1000mL/瓶
	杀虫杀菌剂

	合计
	26000
	合计
	26000
	/
	/






	
	4、主要设备及产能匹配性
①主要生产及质检设备
按照车间内部设置产线编号划分，本项目主要设备设置情况见下表。
表2-5   项目主要生产设备一览表
	序号
	车间名称
	产线编号
	设备名称
	规格型号
	材质
	数量

	
	
	
	
	
	
	台/套

	1
	丙类车间一
	1#
	前混均质釜
	5000L
	不锈钢
	1

	2
	
	
	后混均质釜
	5000L
	不锈钢
	1

	3
	
	
	篮式过滤器
	/
	不锈钢
	1

	4
	
	
	砂磨机
	100型
	不锈钢
	3

	5
	
	
	中间罐
	200L带过滤网
	不锈钢
	2

	6
	
	
	中间罐
	500L带过滤网
	不锈钢
	1

	7
	
	
	原料输送泵
	L5m³/h ,H10m
	不锈钢
	1

	8
	
	
	砂磨液输送泵
	L1m³/h,H10m
	不锈钢
	1

	9
	
	
	半成品输送泵
	L5m³/h ,H10m
	不锈钢
	1

	10
	
	2#
	前混均质釜
	5000L
	不锈钢
	1

	11
	
	
	后混均质釜
	5000L
	不锈钢
	1

	12
	
	
	篮式过滤器
	/
	不锈钢
	1

	13
	
	
	砂磨机
	100型
	不锈钢
	3

	14
	
	
	中间罐
	200L带过滤网
	不锈钢
	2

	15
	
	
	中间罐
	500L带过滤网
	不锈钢
	1

	16
	
	
	原料输送泵
	L5m³/h ,H10m
	不锈钢
	1

	17
	
	
	砂磨液输送泵
	L1m³/h,H10m
	不锈钢
	1

	18
	
	
	半成品输送泵
	L5m³/h ,H10m
	不锈钢
	1

	19
	
	3#
	前混均质釜
	5000L
	不锈钢
	1

	20
	
	
	后混均质釜
	5000L
	不锈钢
	1

	21
	
	
	篮式过滤器
	/
	不锈钢
	1

	22
	
	
	砂磨机
	100型
	不锈钢
	3

	23
	
	
	中间罐
	200L带过滤网
	不锈钢
	2

	24
	
	
	中间罐
	500L带过滤网
	不锈钢
	1

	25
	
	
	原料输送泵
	L5m³/h ,H10m
	不锈钢
	1

	26
	
	
	砂磨液输送泵
	L1m³/h,H10m
	不锈钢
	1

	27
	
	
	半成品输送泵
	L5m³/h ,H10m
	不锈钢
	1

	28
	
	4#
	油相釜
	5000L
	不锈钢
	2

	29
	
	
	前混均质釜
	5000L
	不锈钢
	1

	30
	
	
	后混均质釜
	5000L
	不锈钢
	1

	31
	
	
	篮式过滤器
	/
	不锈钢
	1

	32
	
	
	砂磨机
	100型
	不锈钢
	3

	33
	
	
	中间罐
	200L带过滤网
	不锈钢
	2

	34
	
	
	中间罐
	500L带过滤网
	不锈钢
	1

	35
	
	
	原料输送泵
	L5m³/h ,H10m
	不锈钢
	1

	36
	
	
	砂磨液输送泵
	L1m³/h,H10m
	不锈钢
	1

	37
	
	
	半成品输送泵
	L5m³/h ,H10m
	不锈钢
	1

	38
	
	5#
	前混均质釜
	5000L
	不锈钢
	1

	39
	
	
	后混均质釜
	5000L
	不锈钢
	1

	40
	
	
	篮式过滤器
	/
	不锈钢
	1

	41
	
	
	砂磨机
	100L
	不锈钢
	3

	42
	
	
	中间罐
	200L带过滤网
	不锈钢
	2

	43
	
	
	中间罐
	500L带过滤网
	不锈钢
	1

	44
	
	
	原料输送泵
	L5m³/h ,H10m
	不锈钢
	1

	45
	
	
	砂磨液输送泵
	L1m³/h,H10m
	不锈钢
	1

	46
	
	
	半成品输送泵
	L5m³/h ,H10m
	不锈钢
	1

	47
	
	6#
	油相釜
	5000L
	不锈钢
	2

	48
	
	
	均质釜
	5000L
	不锈钢
	1

	49
	
	
	原料输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	1

	50
	
	
	半成品输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	1

	51
	
	
	篮式过滤器
	/
	不锈钢
	1

	52
	
	7#
	油相釜
	5000L
	不锈钢
	2

	53
	
	
	均质釜
	5000L
	不锈钢
	1

	54
	
	
	原料输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	1

	55
	
	
	半成品输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	1

	56
	
	
	篮式过滤器
	/
	不锈钢
	1

	57
	
	8#
	油相釜
	5000L
	不锈钢
	2

	58
	
	
	成囊釜
	5000L
	不锈钢
	1

	59
	
	
	原料输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	1

	60
	
	
	半成品输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	1

	61
	
	
	篮式过滤器
	/
	不锈钢
	1

	62
	
	9#
	混合釜
	5000L
	不锈钢
	1

	63
	
	
	原料输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	1

	64
	
	
	半成品输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	1

	65
	
	
	篮式过滤器
	/
	不锈钢
	1

	66
	
	
	沉降罐
	30m³
	不锈钢
	2

	67
	
	10#、11#
	混合釜
	5000L
	不锈钢
	2

	68
	
	
	原料输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	2

	69
	
	
	半成品输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	2

	70
	
	
	篮式过滤器
	/
	不锈钢
	2

	71
	
	
	沉降罐
	30m³
	不锈钢
	2

	72
	
	12#、13#、14#
	混合釜
	3000L
	不锈钢
	3

	73
	
	
	原料输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	3

	74
	
	
	半成品输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	3

	75
	
	
	篮式过滤器
	
	不锈钢
	3

	76
	
	分装设备
	液体瓶装灌装线
	50-1000ml
	/
	5

	77
	
	
	液体桶装灌装线
	5L-50L
	/
	5

	78
	
	
	激光喷码机
	/
	/
	10

	79
	
	
	袋装分装机（液体）
	RBZ180型
	不锈钢
	8

	80
	
	公用工程
	空气压缩机
	5.35m³/0.7Mpa
	碳纲
	1

	81
	
	
	纯水机组
	
	玻璃钢
	1

	82
	
	
	冷却机组
	SCH-445WSH5
	碳钢
	2

	83
	
	
	溶剂计量罐
	5m³卧罐
	碳钢
	4

	84
	
	
	水计量罐
	5m³卧罐
	碳钢
	2

	85
	丙类车间二
	1#
	初混合釜
	5000L
	不锈钢
	1

	86
	
	
	混合釜
	5000L
	不锈钢
	1

	87
	
	
	原料输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	1

	88
	
	
	半成品输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	1

	89
	
	
	篮式过滤器
	
	不锈钢
	1

	90
	
	2#、3#、4#
	初混合釜
	5000L
	不锈钢
	3

	91
	
	
	混合釜
	5000L
	不锈钢
	3

	92
	
	
	原料输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	3

	93
	
	
	半成品输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	3

	94
	
	
	篮式过滤器
	
	不锈钢
	3

	95
	
	5#、6#、7#、8#
	混合釜
	5000L
	不锈钢
	4

	96
	
	
	原料输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	4

	97
	
	
	半成品输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	4

	98
	
	
	篮式过滤器
	
	不锈钢
	4

	99
	
	9#
	前混均质釜
	5000L
	不锈钢
	1

	100
	
	
	后混均质釜
	5000L
	不锈钢
	1

	101
	
	
	篮式过滤器
	/
	不锈钢
	1

	102
	
	
	砂磨机
	100型
	不锈钢
	3

	103
	
	
	中间罐
	200L带过滤网
	不锈钢
	2

	104
	
	
	中间罐
	500L带过滤网
	不锈钢
	1

	105
	
	
	原料输送泵
	L5m³/h ,H10m
	不锈钢
	1

	106
	
	
	砂磨液输送泵
	L1m³/h,H10m
	不锈钢
	1

	107
	
	
	半成品输送泵
	L5m³/h ,H10m
	不锈钢
	1

	108
	
	10#
	前混均质釜
	5000L
	不锈钢
	1

	109
	
	
	后混均质釜
	5000L
	不锈钢
	1

	110
	
	
	篮式过滤器
	/
	不锈钢
	1

	111
	
	
	砂磨机
	100型
	不锈钢
	3

	112
	
	
	中间罐
	200L带过滤网
	不锈钢
	2

	113
	
	
	中间罐
	500L带过滤网
	不锈钢
	1

	114
	
	
	原料输送泵
	L5m³/h ,H10m
	不锈钢
	1

	115
	
	
	砂磨液输送泵
	L1m³/h,H10m
	不锈钢
	1

	116
	
	
	半成品输送泵
	L5m³/h ,H10m
	不锈钢
	1

	117
	
	11#
	前混均质釜
	5000L
	不锈钢
	1

	118
	
	
	后混均质釜
	5000L
	不锈钢
	1

	119
	
	
	篮式过滤器
	/
	不锈钢
	1

	120
	
	
	砂磨机
	100型
	不锈钢
	3

	121
	
	
	中间罐
	200L带过滤网
	不锈钢
	2

	122
	
	
	中间罐
	500L带过滤网
	不锈钢
	1

	123
	
	
	原料输送泵
	L5m³/h ,H10m
	不锈钢
	1

	124
	
	
	砂磨液输送泵
	L1m³/h,H10m
	不锈钢
	1

	125
	
	
	半成品输送泵
	L5m³/h ,H10m
	不锈钢
	1

	126
	
	12#、13#
	初混合釜
	5000L
	不锈钢
	2

	127
	
	
	混合釜
	5000L
	不锈钢
	2

	128
	
	
	原料输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	2

	129
	
	
	半成品输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	2

	130
	
	
	篮式过滤器
	/
	不锈钢
	2

	131
	
	14#
	初混合釜
	5000L
	不锈钢
	1

	132
	
	
	混合釜
	5000L
	不锈钢
	1

	133
	
	
	原料输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	1

	134
	
	
	半成品输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	1

	135
	
	
	篮式过滤器
	/
	不锈钢
	1

	136
	
	15#
	油相釜
	5000L
	不锈钢
	1

	137
	
	
	均质釜
	5000L
	不锈钢
	1

	138
	
	
	原料输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	1

	139
	
	
	半成品输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	2

	140
	
	
	篮式过滤器
	/
	不锈钢
	1

	141
	
	16#、17#、18#
	混合釜
	3000L
	不锈钢
	3

	142
	
	
	原料输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	3

	143
	
	
	半成品输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	3

	144
	
	
	篮式过滤器
	/
	不锈钢
	3

	145
	
	19#、20#
	混合釜
	3000L
	不锈钢
	2

	146
	
	
	原料输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	2

	147
	
	
	半成品输送泵
	5m³/h
	不锈钢
	2

	148
	
	
	篮式过滤器
	/
	不锈钢
	2

	149
	
	分装设备
	液体瓶装灌装线
	50-1000ml
	/
	5

	150
	
	
	液体桶装灌装线
	5L-50L
	/
	5

	151
	
	
	激光喷码机
	/
	/
	10

	152
	
	
	袋装分装机（液体）
	RBZ180型
	不锈钢
	8

	153
	
	公用工程
	冷却机组
	SCH-445WSH5
	碳钢
	2

	154
	
	
	纯水机组
	
	玻璃钢
	1

	155
	
	
	空气压缩机
	5.35M³/0.7Mpa
	碳纲
	2

	156
	
	
	溶剂计量罐
	5m³卧罐
	碳钢
	4

	157
	
	
	水计量罐
	5m³卧罐
	碳钢
	2

	158
	
	
	模温机
	/
	组合
	1

	159
	丙类车间三
	1#、2#、3#
	气流粉碎机
	QSF-600
	不锈钢
	3

	160
	
	
	旋风分离器
	XF-500
	不锈钢
	3

	161
	
	
	除尘器
	DMC-7.5
	不锈钢
	3

	162
	
	
	除尘器
	DMC-30
	不锈钢
	3

	163
	
	
	双锥混合机
	3m3
	不锈钢
	3

	164
	
	
	双锥混合机
	4m3
	不锈钢
	3

	165
	
	
	出料阀
	BGFY(II)-W-3L-59
	不锈钢
	3

	166
	
	
	出料阀
	BGFY(II)-W-3L-35
	不锈钢
	3

	167
	
	
	出料阀
	BGFY(II)-W-6L-35
	不锈钢
	9

	168
	
	
	投料箱
	TLX-400
	不锈钢
	3

	169
	
	
	空气压缩机
	21.8m³/1.0Mpa
	定制
	3

	170
	
	
	储气罐
	2m³/1.0Mpa
	定制
	3

	171
	
	
	冷冻干燥机
	28m³/1.0Mpa
	定制
	3

	172
	
	
	除油器
	25m³/1.0Mpa
	碳钢
	3

	173
	
	
	精密过滤器
	25m³/1.0Mpa
	碳钢
	3

	174
	
	
	精密过滤器
	25m³/1.0Mpa
	不锈钢
	3

	175
	
	4#、5#
	沸腾干燥制粒机
	/
	不锈钢
	2

	176
	
	
	干燥机引风机
	/
	碳钢
	2

	177
	
	
	加热器
	/
	不锈钢
	2

	178
	
	
	空气过滤器
	/
	不锈钢
	2

	179
	
	6#
	粉体真空上料机
	400-1200KG/h
	不锈钢
	1

	180
	
	
	脉冲除尘器
	/
	不锈钢
	1

	181
	
	
	高速混合捏合机
	200KG/批
	不锈钢
	1

	182
	
	
	液体加料系统
	200KG
	不锈钢
	1

	183
	
	
	物料分配器
	300KG/批
	不锈钢
	1

	184
	
	
	旋转挤压造粒机
	150-500KG/h
	不锈钢
	4

	185
	
	
	连续式沸腾干燥机
	400-800KG/h
	不锈钢
	1

	186
	
	
	流化床除尘器
	/
	不锈钢
	1

	187
	
	
	震动筛分机
	300-1000KG/h
	不锈钢
	1

	188
	
	
	真空上料机
	400-1200KG/h
	不锈钢
	1

	189
	
	
	沸腾床鼓风机
	/
	不锈钢
	1

	190
	
	
	加热器
	72KW
	不锈钢
	1

	191
	
	
	干燥机引风机
	/
	定制
	1

	192
	
	
	地磅秤
	/
	定制
	1

	193
	
	7#
	压片机
	/
	定制
	1

	194
	
	分装设备
	料仓
	1m³
	不锈钢
	8

	195
	
	
	激光喷码机
	/
	/
	8

	196
	
	
	袋装分装机（固体）
	/
	不锈钢
	8

	197
	
	公用工程
	空气压缩机
	5.35m³/0.7Mpa
	碳纲
	1

	备注：油相釜、均质釜、混合釜等规格均为不含封头的有效容积。


表2-6   项目质检设备一览表  单位：台/套
	序号
	名称
	型号
	数量

	1
	液相色谱仪
	岛津LC20AT
	6

	2
	液相色谱仪
	岛津SPD15C
	1

	3
	液相色谱仪
	岛津LC10AT
	1

	4
	气相色谱仪
	岛津GC-2020pro
	1

	5
	全自动闭杯闪点仪
	HCR1011
	1

	6
	全自动水分测定仪
	AKF-V1
	2

	7
	自动纯水蒸馏器
	/
	1

	8
	恒温干燥箱
	DHG-9146A
	1

	9
	恒温干燥箱
	SD101-3
	1

	10
	电子天平
	赛多利斯GL124L-1SCN
	2

	11
	粒径分布测定仪
	百特
	1

	12
	低温稳定性试验仪
	/
	1

	13
	粉尘测定仪
	/
	1

	14
	颗粒耐磨性测定仪
	/
	2

	15
	恒温水浴箱
	/
	2

	16
	试验通风柜
	/
	6

	17
	酸度计
	梅特勒-托利多FE-28
	2

	18
	紫外-可见分光光度计
	/
	3

	19
	电子台秤
	/
	5

	20
	实验室新风系统
	/
	1

	21
	化学试剂储存柜
	/
	3

	22
	冰箱
	/
	1






	
	②产品与产线划分情况及产能匹配性分析
表2-7   项目产能匹配性一览表
	车间名称
	产线编号
	产品种类
	设备名称
	生产能力
	年生产批次
	年运行时间h

	
	
	
	
	t/批次
	
	单批次工时
	总工时

	丙类车间一
	1#
	480 克/升噻虫啉悬浮剂
	前混均质釜
	5
	40
	6
	4320

	
	
	48%噻虫胺悬浮剂
	
	
	40
	6
	

	
	
	50%百菌清悬浮剂
	
	
	40
	6
	

	
	
	250 克/升嘧菌酯悬浮剂
	
	
	40
	10
	

	
	
	40%多菌灵悬浮剂
	
	
	40
	10
	

	
	
	325克/升苯醚甲环唑.嘧菌酯悬浮剂
	
	
	40
	10
	

	
	
	5%联苯菊酯悬浮剂
	
	
	40
	10
	

	
	
	5%己唑醇悬浮剂
	
	
	40
	10
	

	
	
	33.6%井冈霉素.嘧菌酯悬浮剂
	
	
	40
	10
	

	
	
	250 克/升多效唑悬浮剂
	
	
	40
	10
	

	
	
	350 克/升吡虫啉悬浮剂
	
	
	40
	10
	

	
	
	22%噻嗪·高氯氟悬浮剂
	
	
	40
	10
	

	
	2#
	240 克/升多杀霉素悬浮剂
	前混均质釜
	5
	40
	10
	3600

	
	
	150克/升伏虫隆悬浮剂
	
	
	20
	10
	

	
	
	20%联苯·噻虫胺悬浮剂
	
	
	40
	10
	

	
	
	240 克/升噻虫啉悬浮剂
	
	
	40
	10
	

	
	
	50%烯酰吗啉悬浮剂
	
	
	40
	10
	

	
	
	150 克/升乙螨唑悬浮剂
	
	
	20
	10
	

	
	
	240 克/升螺螨酯悬浮剂
	
	
	40
	10
	

	
	
	12.5%高效氟氯氰菊酯悬浮剂
	
	
	40
	10
	

	
	
	100 克/升顺式氯氰菊酯悬浮剂
	
	
	40
	10
	

	
	
	38%吡唑醚菌酯·啶酰菌胺悬浮剂
	
	
	40
	10
	

	
	3#
	600g/L 吡虫啉种子处理悬浮剂
	前混均质釜
	5
	40
	14
	1120

	
	
	30%苯醚·咯·噻虫种子处理悬浮剂
	
	
	40
	14
	

	
	4#
	40%吡唑醚菌酯·戊唑醇悬浮剂
	前混均质釜
	5
	40
	9
	3060

	
	
	50%甲基硫菌灵悬浮剂
	
	
	40
	9
	

	
	
	10%虫螨腈悬浮剂
	
	
	40
	9
	

	
	
	240克/升虫螨腈悬浮剂
	
	
	40
	9
	

	
	
	240克/升多杀霉素悬浮剂
	
	
	40
	9
	

	
	
	10%虫螨·茚虫威悬浮剂
	
	
	40
	9
	

	
	
	40%氯氰·吡虫啉悬乳剂
	
	
	25
	9
	

	
	
	40%戊唑·咪鲜胺悬乳剂
	
	
	25
	9
	

	
	
	40%丙环·嘧菌酯悬乳剂
	
	
	25
	9
	

	
	
	18.3%吡唑·氟环唑悬乳剂
	
	
	25
	9
	

	
	5#
	20%呋虫胺可分散油悬浮剂
	前混均质釜
	5
	20
	7
	580

	
	
	300克/升螺虫乙酯·呋虫胺可分散油悬浮剂
	
	
	20
	12
	

	
	
	10%噻虫啉+1%溴氰菊酯可分散油悬浮剂
	
	
	20
	12
	

	
	6#
	2%甲氨基阿维菌素微乳剂
	均质釜
	5
	40
	6
	480

	
	
	40%炔螨特微乳剂
	
	
	40
	6
	

	
	7#
	25%戊唑醇水乳剂
	均质釜
	5
	20
	9
	960

	
	
	2.5%高效氯氟氰菊酯水乳剂
	
	
	40
	9
	

	
	
	450 克/升咪鲜胺水乳剂
	
	
	20
	9
	

	
	
	30%啶虫脒.毒死蜱水乳剂
	
	
	20
	4
	

	
	
	5%阿维菌素水乳剂
	
	
	20
	4
	

	
	
	57%炔螨特水乳剂
	
	
	20
	4
	

	
	8#
	2.5%高效氯氟氰菊酯微囊悬浮剂
	成囊釜
	5
	20
	12
	420

	
	
	20%联苯菊酯·溴氰虫酰胺微囊悬浮-悬浮剂
	
	
	20
	9
	

	
	9#
	57%炔螨特乳油
	混合釜
	5
	60
	6
	720

	
	
	500克/升氯菊酯乳油
	
	
	20
	6
	

	
	
	5%氯菊酯超低量液剂
	
	
	40
	6
	

	
	10#
	250g/L丙环唑乳油
	混合釜
	5
	60
	6
	840

	
	
	5%氯氰菊酯乳油
	
	
	20
	6
	

	
	
	10%氯氰菊酯乳油
	
	
	60
	6
	

	
	11#
	250克/升戊唑醇乳油
	混合釜
	5
	60
	6
	1170

	
	
	100 克/升联苯菊酯乳油
	
	
	60
	6
	

	
	
	20%氰戊菊酯乳油
	
	
	50
	6
	

	
	
	100 克/升吡丙醚乳油
	
	
	25
	6
	

	
	12#
	25 克/升溴氰菊酯乳油
	混合釜
	3
	67
	4
	267

	
	13#
	50 克/升溴氰菊酯乳油
	混合釜
	3
	67
	4
	267

	
	14#
	200克/升氯氰菊酯乳油
	混合釜
	3
	17
	4
	333

	
	
	4.5%高效氯氰菊酯乳油
	
	
	67
	4
	

	丙类车间二
	1#
	40%乙烯利可溶液剂
	混合釜
	5
	20
	4
	80

	
	2#
	30%氰戊·辛硫磷乳油
	混合釜
	5
	25
	4
	400

	
	
	3%高氯·吡虫啉乳油
	
	5
	25
	4
	

	
	
	15%阿维·辛硫磷乳油
	
	3
	25
	4
	

	
	
	34%哒螨灵·矿物油乳油
	
	5
	25
	4
	

	
	3#
	2%阿维·高氯乳油
	混合釜
	5
	20
	6
	120

	
	4#
	40%毒死蜱乳油
	混合釜
	5
	160
	6
	640

	
	5#
	25%咪鲜胺乳油
	混合釜
	5
	100
	4
	400

	
	6#
	20%甲氰菊酯乳油
	混合釜
	3
	167
	6
	1000

	
	7#
	25 克/升联苯菊酯乳油
	混合釜
	5
	75
	4
	300

	
	8#
	25 克/升联苯菊酯乳油
	混合釜
	5
	50
	4
	200

	
	9#
	13%噻呋·己唑醇悬浮剂
	前混均质釜
	5
	40
	7
	1260

	
	
	50%克菌丹悬浮剂
	
	
	40
	7
	

	
	
	10%虱螨脲悬浮剂
	
	
	40
	7
	

	
	
	250克/升阿维·乙螨唑悬浮剂
	
	
	20
	7
	

	
	
	50%醚菌酯悬浮剂
	
	
	40
	7
	

	
	10#
	38%啶氧·丙硫菌唑悬浮剂
	前混均质釜
	5
	40
	7
	980

	
	
	28%啶氧·戊唑醇悬浮剂
	
	
	40
	7
	

	
	
	30%茚虫威悬浮剂
	
	
	20
	7
	

	
	
	20%氟啶虫酰胺悬浮剂
	
	
	40
	7
	

	
	11#
	125 克/升氟环唑悬浮剂
	前混均质釜
	5
	40
	7
	1260

	
	
	5%阿维菌素悬浮剂
	
	
	40
	7
	

	
	
	43%联苯肼酯悬浮剂
	
	
	40
	7
	

	
	
	20%叶菌唑悬浮剂
	
	
	40
	7
	

	
	
	5%甲氨基阿维菌素悬浮剂
	
	
	20
	7
	

	
	12#
	20%氰氟·噁唑酰乳油
	混合釜
	5
	50
	4
	600

	
	
	24%乙氧氟草醚乳油
	
	
	100
	4
	

	
	13#
	108 克/升高效氟吡甲禾灵乳油
	混合釜
	5
	100
	4
	800

	
	
	100 克/升精噁唑禾草灵乳油
	
	
	100
	4
	

	
	14#
	30%草甘膦水剂
	混合釜
	5
	60
	3
	180

	
	15#
	69g/L 精噁禾草灵水乳剂
	均质釜
	5
	40
	3
	180

	
	
	8%炔草酯水乳剂
	
	
	20
	3
	

	
	16#
	10%氰氟草酯乳油
	混合釜
	3
	133
	4
	533

	
	17#
	8%炔草酯乳油
	混合釜
	3
	100
	4
	800

	
	
	180克/升氰氟草酯乳油
	
	
	100
	4
	

	
	18#
	45%敌稗乳油
	混合釜
	3
	50
	4
	600

	
	
	10%精喹禾灵乳油
	
	
	100
	4
	

	
	19#
	15%哒螨灵乳油
	混合釜
	3
	250
	3
	2025

	
	
	400 克/升联苯菊酯乳油
	
	
	200
	3
	

	
	
	1.8%阿维菌素乳油
	
	
	125
	3
	

	
	
	5%阿维菌素乳油
	
	
	25
	3
	

	
	
	2%甲氨基阿维菌素乳油
	
	
	75
	3
	

	
	20#
	40克/升联苯菊酯·啶虫脒乳油
	混合釜
	3
	167
	3
	1926

	
	
	30克/升溴氰菊酯·啶虫脒乳油
	
	3
	125
	3
	

	
	
	40克/升氯氰菊酯·啶虫脒乳油
	
	3
	50
	3
	

	
	
	20%吡虫啉可溶液剂
	
	3
	100
	3
	

	
	
	20%啶虫脒可溶液剂
	
	2.5
	100
	3
	

	
	
	225克/升啶虫脒可溶液剂
	
	2.5
	100
	3
	

	丙类车间三
	1#
	20%吗胍·乙酸铜可湿性粉剂
	双锥混合机
	2
	50
	5
	1500

	
	
	50%噻苯隆可湿性粉剂
	
	2
	50
	5
	

	
	
	42.5%吡·井·杀虫单可湿性粉剂
	
	2
	50
	5
	

	
	
	32000IU/mg苏云金杆菌可湿性粉剂
	
	2
	50
	5
	

	
	
	50%苯丁锡可湿性粉剂
	
	2
	50
	5
	

	
	
	30%吡醚·咯·噻虫种子处理可分散粉剂
	
	2
	50
	5
	

	
	2#
	70%甲基硫菌灵可湿性粉剂
	双锥混合机
	2
	250
	5
	1750

	
	
	25%苯丁锡可湿性粉剂
	
	2
	50
	5
	

	
	
	58%甲霜·锰锌可湿性粉剂
	
	2
	50
	5
	

	
	3#
	64%噁霜·锰锌可湿性粉剂
	双锥混合机
	2
	100
	5
	2375

	
	
	50%联苯肼酯可湿性粉剂
	
	2
	25
	5
	

	
	
	75%百菌清可湿性粉剂
	
	2
	100
	5
	

	
	
	25%三唑锡可湿性粉剂
	
	2
	100
	5
	

	
	
	10%高效氯氟氰菊酯可湿性粉剂
	
	2
	50
	10
	

	
	
	20%啶虫脒可溶粉剂
	
	2
	50
	5
	

	
	4#
	10%氟啶虫酰胺水分散粒剂
	沸腾干燥制粒机
	2
	50
	10
	750

	
	
	50%噻嗪酮水分散粒剂
	
	2
	50
	5
	

	
	5#
	10%四聚乙醛颗粒剂
	沸腾干燥制粒机
	2
	50
	4
	525

	
	
	0.05%氟虫腈饵剂
	
	2
	50
	4
	

	
	
	0.05%多杀霉素浓饵剂
	
	2
	25
	5
	

	
	6#
	5.7%甲氨基阿维菌素水分散粒剂
	沸腾干燥制粒机
	2
	250
	8
	4200

	
	
	25%噻虫嗪水分散粒剂
	
	2
	250
	8
	

	
	
	20%呋虫胺可溶粒剂
	
	2
	50
	4
	

	
	7#
	1-甲基环丙烯水分散片剂
	压片机
	2
	25
	6
	150


本项目年最大运行时间为4800h，根据上表可知，本项目所使用的生产设备，最大生产时间为4320h。故本项目生产设备可以满足年产26000吨绿色数字化环保型植物保护制剂的生产能力。



	
	5、原辅材料及理化性质
本项目原辅材料及年用量见表2-8，质检使用试剂情况见表2-9，项目原辅材料理化性质详见表2-11。
表2-8   项目主要原辅材料及年用量一览表  单位t/a
	序号
	原辅材料名称
	年耗量(t/a)
	包装形式
	厂内最大暂存量(t)

	1
	1-甲基环丙烯原药
	0.124
	袋装
	0.05

	2
	三唑锡原药
	51.954
	袋装
	2.6

	3
	丙环唑原油
	79.051
	200L桶装
	4

	4
	丙环唑原药
	12.384
	袋装
	0.65

	5
	丙硫菌唑原药
	58.797
	袋装
	2.95

	6
	乙氧氟草醚原药
	50.665
	袋装
	2.55

	7
	乙螨唑原药
	36.112
	袋装
	1.85

	8
	乙酸铜原药
	10.478
	袋装
	0.55

	9
	井冈霉素原药
	30.594
	袋装
	1.55

	10
	代森锰锌原药
	165.446
	袋装
	8.3

	11
	克菌丹原药
	103.184
	袋装
	5.2

	12
	叶菌唑原药
	41.282
	袋装
	2.1

	13
	吡丙醚原药
	10.578
	袋装
	0.55

	14
	吡唑醚菌酯原药
	63.890
	袋装
	3.2

	15
	吡虫啉原药
	259.953
	袋装
	13

	16
	呋虫胺原药
	56.872
	袋装
	2.85

	17
	呋虫隆原药
	15.807
	袋装
	0.8

	18
	咪鲜胺原油
	97.494
	200L桶装
	5

	19
	咪鲜胺原药
	13.731
	200L桶装
	0.8

	20
	咯菌腈原药
	7.395
	袋装
	0.4

	21
	哒螨灵原药
	161.945
	袋装
	8.1

	22
	啶氧菌酯原药
	34.090
	袋装
	1.75

	23
	啶虫脒原药
	268.876
	袋装
	13.45

	24
	啶酰菌胺原药
	52.002
	袋装
	2.65

	25
	嘧菌酯原药
	145.739
	袋装
	7.3

	26
	噁唑酰草胺原药
	20.712
	袋装
	1.05

	27
	噁霜灵原药
	16.828
	袋装
	0.85

	28
	噻呋酰胺原药
	5.174
	袋装
	0.3

	29
	噻嗪酮原药
	78.179
	袋装
	3.95

	30
	噻苯隆原药
	51.752
	袋装
	2.6

	31
	噻虫啉原药
	158.933
	袋装
	7.95

	32
	噻虫嗪原药
	180.783
	袋装
	9.05

	33
	噻虫胺原药
	138.420
	袋装
	6.95

	34
	四聚乙醛原药
	10.478
	袋装
	0.55

	35
	多效唑原药
	51.601
	袋装
	2.6

	36
	多杀霉素原药
	99.155
	袋装
	5

	37
	多菌灵原药
	82.547
	袋装
	4.15

	38
	己唑醇原药
	32.004
	袋装
	1.65

	39
	戊唑醇原药
	234.624
	袋装
	11.75

	40
	敌稗原药
	46.486
	袋装
	2.35

	41
	杀虫单原药
	36.744
	袋装
	1.85

	42
	毒死蜱原药
	152.647
	袋装
	7.65

	43
	氟啶虫酰胺原药
	51.660
	袋装
	2.6

	44
	氟环唑原药
	28.229
	袋装
	1.45

	45
	氟虫腈原药
	0.184
	袋装
	0.05

	46
	氯氰菊酯原油
	48.022
	200L桶装
	2.6

	47
	氯氰菊酯原药
	56.384
	200L桶装
	3

	48
	氯菊酯原药
	63.345
	200L桶装
	3.2

	49
	氰戊菊酯原药
	44.879
	袋装
	2.25

	50
	氰氟草酯原药
	115.949
	袋装
	5.8

	51
	溴氰菊酯原药
	67.724
	袋装
	3.45

	52
	溴氰虫酰胺原药
	12.904
	袋装
	0.65

	53
	炔草酯原药
	8.265
	袋装
	0.45

	54
	炔螨特原药
	209.448
	袋装
	14.55

	55
	烯酰吗啉原药
	103.184
	袋装
	5.2

	56
	甲基硫菌灵原药
	247.918
	袋装
	12.4

	57
	甲氨基阿维菌素原药
	5.162
	袋装
	0.3

	58
	甲氰菊酯原油
	42.177
	200L桶装
	2.2

	59
	甲维盐原药
	40.593
	袋装
	2.05

	60
	甲霜灵原药
	10.478
	袋装
	0.55

	61
	百菌清原药
	258.228
	袋装
	12.95

	62
	盐酸吗啉胍原药
	10.588
	袋装
	0.55

	63
	精喹禾灵原药
	20.715
	袋装
	1.05

	64
	精噁唑禾草灵原药
	66.046
	袋装
	3.35

	65
	联苯肼酯原药
	114.613
	袋装
	5.75

	66
	联苯菊酯原药
	423.735
	袋装
	21.2

	67
	苏云金杆菌原药
	64.202
	袋装
	3.25

	68
	苯丁锡原药
	77.724
	袋装
	3.9

	69
	苯醚甲环唑原药
	31.012
	袋装
	1.6

	70
	茚虫威原药
	36.142
	袋装
	1.85

	71
	草甘膦原药
	92.895
	袋装
	4.65

	72
	虫螨腈原药
	85.673
	袋装
	4.3

	73
	虱螨脲原药
	20.645
	袋装
	1.05

	74
	螺虫乙酯原药
	15.508
	袋装
	0.8

	75
	螺螨酯原药
	49.529
	袋装
	2.5

	76
	辛硫磷原油
	84.300
	200L桶装
	4.4

	77
	醚菌酯原药
	103.184
	袋装
	5.2

	78
	阿维菌素原药
	38.820
	袋装
	1.95

	79
	顺式氯氰菊酯原药
	20.648
	袋装
	1.05

	80
	高效氟吡甲禾灵原药
	56.944
	袋装
	2.85

	81
	高效氯氟氰菊酯原药
	75.300
	袋装
	3.85

	82
	乙烯利原药
	40.888
	袋装
	2.05

	83
	NNO
	50.357
	袋装
	2.55

	84
	乳化剂
	1426.585
	200L桶装
	72

	85
	十二烷基苯磺酸钠
	61.988
	袋装
	3.1

	86
	润湿分散剂
	752.397
	200L桶装
	37.2

	87
	白炭黑
	95.558
	袋装
	4.8

	88
	硅酸镁铝
	322.203
	袋装
	16.15

	89
	硫酸钠
	34.582
	袋装
	1.75

	90
	硫酸铵
	126.774
	袋装
	6.35

	91
	聚羧酸盐分散剂
	41.383
	袋装
	2.1

	92
	高岭土
	1876.181
	袋装
	93.85

	93
	黄原胶
	46.203
	袋装
	2.35

	94
	27%氨水
	90.115
	200L桶装
	4.6

	95
	N,N-二甲基乙酰胺
	122.166
	200L桶装
	6.2

	96
	N,N-二甲基甲酰胺
	27.447
	200L桶装
	1.4

	97
	丙二醇甲醚
	30.083
	200L桶装
	1.6

	98
	乙二醇
	487.353
	200L桶装
	24.4

	99
	二甲基亚砜
	5.011
	200L桶装
	0.4

	100
	二甲基癸酰胺
	20.029
	200L桶装
	1.2

	101
	二甲苯
	100.406
	吨桶装
	10

	102
	吡咯烷酮
	610.112
	200L桶装
	30.6

	103
	囊皮材料
	20.020
	200L桶装
	1.2

	104
	有机膨润土
	11.126
	袋装
	0.6

	105
	木质素磺酸钠
	39.883
	袋装
	2

	106
	油酸甲酯
	202.236
	200L桶装
	10.2

	107
	淀粉水溶液
	0.534
	袋装
	0.05

	108
	溶剂油150#
	7592.595
	吨桶装
	380

	109
	滑石粉
	1.034
	袋装
	0.1

	110
	甲醇
	70.413
	200L桶装
	3.6

	111
	糖苷（AGP)
	30.115
	200L桶装
	1.6

	112
	红色素
	7.138
	袋装
	0.4

	113
	葡萄糖
	17.383
	袋装
	0.9

	114
	环己酮
	80.530
	200L桶装
	4.4


表2-9   项目质检试剂使用情况一览表
	序号
	试剂名称
	年耗量
	包装形式
	厂内最大暂存量

	1
	正己烷
	2L
	500mL/瓶
	500mL

	2
	乙醇
	50L
	2L/桶
	4L

	3
	丙酮
	1L
	500mL/瓶
	500mL

	4
	氢氧化钠
	2kg
	500g/瓶
	500g

	5
	丁酮
	1L
	500mL/瓶
	500mL

	6
	乙酸乙酯
	1L
	500mL/瓶
	500mL

	7
	乙腈
	1L
	500mL/瓶
	500mL

	8
	酚酞
	1L
	500mL/瓶
	500mL

	9
	甲基红
	1kg
	500g/瓶
	500g

	10
	冰乙酸
	1L
	500mL/瓶
	500mL


表2-10   项目主要能源消耗量一览表
	序号
	名称
	单位
	年耗量

	1
	水
	m3/a
	11364.583

	2
	电
	万kW·h/a
	120


表2-11   本项目原辅材料理化性质一览表
	序号
	原料名称
	理化性质

	1
	盐酸吗啉胍原药
	白色结晶性粉末，熔点242-243(分解)℃，蒸气压不挥发，水易溶；溶于乙醇，酸碱中稳定

	2
	乙酸铜原药
	深绿色结晶，熔点115℃，沸点240℃，密度1.88g/cm³，蒸气压不挥发，水7.2g/100mL；溶于乙醇，干燥空气中风化

	3
	噻苯隆原药
	白色结晶，熔点212.5-214.5℃，密度1.50g/cm³，蒸气压8.6×10⁻⁸Pa，水20mg/L(25°C)；溶于有机溶剂，稳定

	4
	吡虫啉原药
	白色晶体，熔点143-144℃，密度1.53g/cm³，蒸气压4×10⁻⁷Pa，水0.51g/L(20°C)；溶于丙酮、二氯甲烷，pH5-11稳定

	5
	井冈霉素原药
	白色至微黄色粉末，熔点102-104(分解)℃，蒸气压不挥发，水易溶(>50g/L)，酸性和中性条件下稳定

	6
	杀虫单原药
	白色至微黄色固体，熔点142-143℃，密度1.42g/cm³，蒸气压不挥发，水易溶(1335g/L)，碱性溶液中稳定

	7
	苏云金杆菌原药
	黄褐色粉末，水悬浮液，干燥条件下稳定

	8
	苯丁锡原药
	白色结晶固体，熔点138-139℃，密度1.36g/cm³，蒸气压极低，水不溶；溶于苯、甲苯，碱性溶液中不稳定

	9
	甲基硫菌灵原药
	白色固体粉末，熔点177℃，蒸气压不适用，水26.6mg/L(25°C)；溶于丙酮、甲醇，闪点不适用℃，正确储存条件下稳定

	10
	甲霜灵原药
	白色至浅黄色固体，熔点72-73℃，密度1.21g/cm³，蒸气压5.7×10⁻⁴Pa，水8.4g/L(20°C)；溶于有机溶剂，酸碱中稳定

	11
	代森锰锌原药
	灰黄色粉末，熔点分解>160℃，密度1.92g/cm³，蒸气压极低，水中溶解度6-20mg/L，潮湿和高温下分解

	12
	噁霜灵原药
	白色至浅黄色结晶，熔点104-105℃，密度1.27g/cm³，蒸气压3.3×10⁻⁵Pa，水3.4g/L(20°C)；溶于有机溶剂，稳定

	13
	联苯肼酯原药
	白色固体结晶，熔点126-128℃，密度1.25g/cm³，蒸气压3.0×10⁻⁶Pa，水<0.04mg/L(25°C)；溶于有机溶剂，中性及弱酸性条件下稳定

	14
	百菌清原药
	白色无味结晶，熔点250-251℃，密度1.8g/cm³，蒸气压1.6×10⁻⁵Pa，水0.6mg/L(25°C)；微溶于丙酮，碱性溶液中分解

	15
	三唑锡原药
	白色至浅黄色粉末，熔点218-218.5℃，密度1.41g/cm³，蒸气压极低，水0.12mg/L(20°C)；溶于有机溶剂，碱性介质中分解

	16
	高效氯氟氰菊酯原药
	白色固体，熔点49.2℃，密度1.36g/cm³，蒸气压1.5×10⁻⁷Pa，水5×10⁻³mg/L(25°C)；溶于有机溶剂，对光稳定

	17
	啶虫脒原药
	白色晶体，熔点98.9℃，密度1.33g/cm³，蒸气压1.7×10⁻⁶Pa，水4.2g/L(25°C)；溶于丙酮、甲醇，中性及碱性介质中稳定

	18
	吡唑醚菌酯原药
	白色至浅棕色固体，熔点63.7-65.2℃，密度1.37g/cm³，蒸气压2.6×10⁻⁸Pa，水3.7mg/L(20°C)；溶于有机溶剂，碱性溶液中水解

	19
	咯菌腈原药
	白色至浅黄色固体，熔点199.6-200.5℃，密度1.67g/cm³，蒸气压3.9×10⁻⁶Pa，水1.8mg/L(20°C)；溶于有机溶剂，稳定

	20
	噻虫胺原药
	白色结晶，熔点176.8℃，密度1.61g/cm³，蒸气压1.4×10⁻⁸Pa，水0.327g/L(20°C)；溶于丙酮，pH4-9范围内稳定

	21
	噻虫啉原药
	白色结晶粉末，熔点136℃，密度1.47g/cm³，蒸气压2.5×10⁻⁶Pa，水0.184g/L(20°C)，pH5-9稳定

	22
	嘧菌酯原药
	白色固体，熔点116℃，密度1.34g/cm³，蒸气压1.1×10⁻⁷Pa，水6.7mg/L(20°C)；溶于丙酮、甲苯，光降解半衰期约2周

	23
	多菌灵原药
	白色至浅棕色固体，熔点306(分解)℃，密度1.45g/cm³，蒸气压1.3×10⁻⁷Pa，水29mg/L(24°C)；溶于稀酸，碱性溶液中分解

	24
	苯醚甲环唑原药
	白色至浅棕色固体，熔点78.7-80.5℃，密度1.32g/cm³，蒸气压3.3×10⁻⁵Pa，水15mg/L(20°C)；溶于有机溶剂，稳定

	25
	联苯菊酯原药
	白色固体结晶，熔点68-71℃，密度1.212g/cm³，蒸气压2.4×10⁻⁵Pa，水0.1mg/L；溶于丙酮、氯仿、乙醚、甲苯，闪点165℃，对光稳定

	26
	已唑醇原药
	白色至浅棕色固体，熔点110-112℃，密度1.29g/cm³，蒸气压2.0×10⁻⁴Pa，水17mg/L(20°C)；溶于有机溶剂，稳定

	27
	多效唑原药
	白色至浅黄色固体，熔点165-166℃，密度1.22g/cm³，蒸气压2.4×10⁻⁵Pa，水35mg/L(20°C)；溶于有机溶剂，稳定

	28
	噻嗪酮原药
	白色至浅黄色结晶，熔点104.5-105.5℃，密度1.23g/cm³，蒸气压1.3×10⁻⁵Pa，水0.46mg/L(25°C)；溶于有机溶剂，对酸碱稳定

	29
	多杀霉素原药
	白色至浅黄色结晶，熔点84-99.5℃，密度1.16g/cm³，蒸气压3.2×10⁻¹⁰Pa，水10-233mg/L；溶于有机溶剂，pH5-7稳定

	30
	呋虫隆原药
	白色固体，熔点144.6-146.2℃，密度1.19g/cm³，蒸气压1.7×10⁻⁵Pa，水0.013mg/L(25°C)；溶于有机溶剂，稳定

	31
	烯酰吗啉原药
	灰白色至棕色粉末，熔点127-148℃，密度1.25g/cm³，蒸气压2.4×10⁻⁶Pa，水<50mg/L(20°C)；溶于丙酮，稳定

	32
	乙螨唑原药
	白色固体，熔点101.1℃，密度1.22g/cm³，蒸气压3.4×10⁻⁶Pa，水0.049mg/L(25°C)；溶于有机溶剂，稳定

	33
	螺螨酯原药
	白色至浅黄色固体，熔点95℃，密度1.27g/cm³，蒸气压3.0×10⁻⁷Pa，水<0.05mg/L(20°C)；溶于有机溶剂，稳定

	34
	顺式氯氰菊酯原药
	白色至浅黄色固体，熔点78-82℃，密度1.24g/cm³，蒸气压2.5×10⁻⁷Pa，水极微溶；溶于有机溶剂，对光稳定

	35
	啶酰菌胺原药
	白色至浅棕色固体，熔点142.8-143.8℃，密度1.41g/cm³，蒸气压7.7×10⁻⁸Pa，水0.034mg/L(20°C)；溶于有机溶剂，对热和光稳定

	36
	戊唑醇原药
	无色至淡棕色固体，熔点102.6-104.8℃，密度1.25g/cm³，蒸气压1.0×10⁻⁷Pa，水36mg/L(20°C)；易溶于有机溶剂，酸碱介质中稳定

	37
	虫螨腈原药
	白色至浅黄色固体，熔点100-101℃，密度1.56g/cm³，蒸气压5.3×10⁻⁵Pa，水0.14mg/L(25°C)；溶于有机溶剂，碱性溶液中分解

	38
	茚虫威原药
	白色至浅黄色固体，熔点88.1℃，密度1.44g/cm³，蒸气压2.5×10⁻⁸Pa，水<0.5mg/L(20°C)；溶于有机溶剂，稳定

	39
	噻呋酰胺原药
	白色至浅灰色固体，熔点177.9-178.6℃，密度1.63g/cm³，蒸气压1.3×10⁻⁸Pa，水<0.001mg/L(25°C)，稳定

	40
	己唑醇原药
	白色至浅棕色固体，熔点110-112℃，密度1.29g/cm³，蒸气压2.0×10⁻⁴Pa，水17mg/L(20°C)；溶于有机溶剂，稳定

	41
	克菌丹原药
	白色至淡黄色结晶，熔点178℃，密度1.74g/cm³，蒸气压1.3×10⁻⁵Pa，水3.3mg/L(25°C)；溶于丙酮，碱性溶液中分解

	42
	虱螨脲原药
	白色至浅灰色固体，熔点164.7-167.7℃，密度1.64g/cm³，蒸气压2.5×10⁻¹⁰Pa，水<0.006mg/L；溶于有机溶剂，稳定

	43
	阿维菌素原药
	白色结晶或无定形粉末，熔点150-155℃，密度1.16g/cm³，蒸气压极低，水7.8µg/L；溶于丙酮、甲苯，强酸强碱和光照下分解

	44
	醚菌酯原药
	白色至浅棕色固体，熔点97.2-101.5℃，密度1.30g/cm³，蒸气压2.3×10⁻⁶Pa，水0.002g/L(20°C)；溶于有机溶剂，对光、热稳定

	45
	啶氧菌酯原药
	白色固体，熔点75℃，密度1.37g/cm³，蒸气压2.1×10⁻⁴Pa，水3.14mg/L(20°C)；溶于有机溶剂，稳定

	46
	丙硫菌唑原药
	白色至浅黄色固体，熔点73.4-76.1℃，密度1.35g/cm³，蒸气压2.6×10⁻⁶Pa，水5.5mg/L(20°C)；溶于有机溶剂，水中和日光下缓慢分解

	47
	氟啶虫酰胺原药
	白色固体，熔点157.5℃，密度1.68g/cm³，蒸气压1.6×10⁻⁵Pa，水5.2g/L(20°C)；溶于丙酮，稳定

	48
	氟环唑原药
	白色至浅棕色固体，熔点136.2℃，密度1.37g/cm³，蒸气压7.9×10⁻⁵Pa，水6.63mg/L(20°C)；溶于有机溶剂，稳定

	49
	叶菌唑原药
	白色至浅棕色固体，熔点112-114℃，密度1.27g/cm³，蒸气压2.5×10⁻⁵Pa，水15.3mg/L(20°C)；溶于有机溶剂，稳定

	50
	甲氨基阿维菌素原药
	白色至浅黄色粉末，熔点141-146℃，蒸气压极低，水24mg/L(25°C)；溶于甲醇，pH5-7稳定，光下分解

	51
	呋虫胺原药
	白色结晶，熔点107.5℃，密度1.35g/cm³，蒸气压5.5×10⁻⁷Pa，水39.8g/L(20°C)；溶于甲醇、丙酮，pH5-7稳定

	52
	螺虫乙酯原药
	白色至浅灰色固体，熔点141.8℃，密度1.16g/cm³，蒸气压2.6×10⁻⁵Pa，水29.9mg/L(20°C)；溶于有机溶剂，稳定

	53
	溴氰菊酯原药
	白色至浅黄色固体，熔点100-102℃，密度1.55g/cm³，蒸气压2.0×10⁻⁸Pa，水<2×10⁻⁴mg/L；溶于丙酮，对光稳定

	54
	噻虫嗪原药
	白色至浅黄色结晶，熔点139.1℃，密度1.57g/cm³，蒸气压6.6×10⁻⁹Pa，水4.1g/L(25°C)；溶于丙酮、二氯甲烷，pH5-7条件下稳定

	55
	高效氯氰菊酯原药
	白色至浅黄色固体，熔点65-75℃，密度1.33g/cm³，蒸气压1.5×10⁻⁷Pa，水极微溶；溶于有机溶剂，对光稳定

	56
	哒螨灵原药
	白色至微黄结晶，熔点111-112℃，密度1.23g/cm³，蒸气压2.5×10⁻⁴Pa，水0.012mg/L(25°C)；溶于丙酮、苯，热稳定，碱性溶液中不稳定

	57
	毒死蜱原药
	白色结晶固体，熔点41.5-42.5℃，密度1.398g/cm³，蒸气压2.5×10⁻³Pa，水1.4mg/L(25°C)；溶于丙酮、苯，闪点≥32℃，中性及酸性介质中稳定

	58
	吡丙醚原药
	白色粉末，熔点45-47℃，密度1.09g/cm³，蒸气压3.2×10⁻⁵Pa，水0.367mg/L(25°C)；溶于有机溶剂，稳定

	59
	甲维盐原药
	白色至浅黄色粉末，熔点141-146℃，蒸气压极低，水24mg/L(25°C)；溶于甲醇，pH5-7稳定，光下分解

	60
	炔螨特原药
	浅琥珀色粘稠液体，沸点454(估算)℃，密度1.16g/cm³，蒸气压1.3×10⁻³Pa，水0.5mg/L；溶于有机溶剂，闪点≥93℃，中性及微酸性介质中稳定

	61
	氯菊酯原药
	浅黄色至棕色固体，熔点34-35℃，密度1.19g/cm³，蒸气压4.5×10⁻⁹Pa，水<1×10⁻³mg/L；溶于有机溶剂，碱性溶液中水解

	62
	氰氟草酯原药
	淡棕色固体，熔点52-53℃，密度1.19g/cm³，蒸气压3.3×10⁻⁶Pa，水0.44mg/L(20°C)；易溶于有机溶剂，水中水解

	63
	敌稗原药
	白色至浅棕色固体，熔点92-93℃，密度1.41g/cm³，蒸气压1.3×10⁻³Pa，水225mg/L(25°C)；溶于丙酮、甲醇，碱性和高温下分解

	64
	精喹禾灵原药
	白色至浅棕色固体，熔点76.7-77.8℃，密度1.35g/cm³，蒸气压1.1×10⁻⁷Pa，水0.37mg/L(20°C)；溶于有机溶剂，碱性溶液中水解

	65
	高效氟吡甲禾灵原药
	白色固体，熔点54.8-55.6℃，密度1.46g/cm³，蒸气压2.2×10⁻⁷Pa，水9.3mg/L(20°C)；溶于有机溶剂，碱性溶液中分解

	66
	精噁唑禾草灵原药
	白色固体，熔点89-91℃，密度1.31g/cm³，蒸气压1.0×10⁻⁷Pa，水0.7mg/L(25°C)；溶于有机溶剂，碱性溶液中水解

	67
	噁唑酰草胺原药
	白色至浅黄色固体，熔点77.8-78.5℃，密度1.20g/cm³，蒸气压1.1×10⁻⁶Pa，水1.5mg/L(20°C)；溶于有机溶剂，稳定

	68
	乙氧氟草醚原药
	白色至橙色固体，熔点85℃，密度1.41g/cm³，蒸气压2.7×10⁻⁵Pa，水<1mg/L；溶于有机溶剂，紫外光照下分解

	69
	炔草酯原药
	白色至浅黄色固体，熔点57.8-58.5℃，密度1.28g/cm³，蒸气压2.2×10⁻⁶Pa，水4.2mg/L(20°C)；溶于有机溶剂，碱性溶液中水解

	70
	溴氰虫酰胺原药
	白色至浅黄色固体，熔点86.5-88℃，密度1.57g/cm³，蒸气压2.2×10⁻⁹Pa，水5.3mg/L(20°C)；溶于有机溶剂，稳定

	71
	四聚乙醛原药
	白色至灰白色固体，熔点246℃，密度1.27g/cm³，蒸气压极低，水200mg/L(17°C)，光和湿气下分解

	72
	咪鲜胺原药
	白色至浅棕色固体，熔点34.4-34.8℃，沸点200(分解)℃，密度1.34g/cm³，蒸气压2.2×10⁻⁴Pa，水34.4mg/L(25°C)；溶于有机溶剂，闪点≥120℃，酸性条件下稳定

	73
	丙环唑原药
	浅黄色至棕色固体，熔点69-72℃，密度1.27g/cm³，蒸气压1.3×10⁻⁴Pa，水100mg/L(20°C)；溶于有机溶剂，对光、热稳定

	74
	氟虫腈原药
	白色固体，熔点200-201℃，密度1.59g/cm³，蒸气压2.8×10⁻⁹Pa，水3.78mg/L(25°C)；溶于有机溶剂，水中缓慢降解

	75
	1-甲基环丙烯原药
	气体(常温)，熔点-135.8℃，沸点-6.9℃，密度1.001(气态)g/cm³，蒸气压约1.5atm(21°C)，水中溶解度低，常温下稳定

	76
	草甘膦原药
	白色固体，熔点189-190(分解)℃，密度1.74g/cm³，蒸气压不挥发，水12g/L(25°C)；不溶于一般有机溶剂，酸性溶液中稳定

	77
	乙烯利原药
	白色针状结晶，熔点70-72℃，沸点333.4℃，易溶于水、甲醇、丙酮、乙二醇、丙二醇，微溶于甲苯，不溶于石油醚。用作农用植物生长刺激剂。

	78
	二甲苯
	无色透明液体，熔点-47.8℃(邻二甲苯13.3℃)，沸点138-144℃，密度0.86g/cm³，蒸气压0.8kPa(20℃)，水不溶；溶于乙醇、乙醚、苯等有机溶剂，稳定

	79
	N,N-二甲基甲酰胺
	无色透明液体，有鱼腥味，熔点-61℃，沸点153℃，密度0.948g/cm³，蒸气压0.5kPa(25℃)，闪点58℃，与水及多数有机溶剂混溶，稳定

	80
	N,N-二甲基乙酰胺
	无色透明液体，熔点-20℃，沸点166.1℃，密度0.9366g/cm³，蒸气压0.17kPa(25℃)，闪点77℃，与水、醚、酯、酮等混溶，热稳定性好

	81
	异丁醇
	无色透明液体，有特殊气味，熔点-108℃，沸点107.9℃，密度0.803g/cm³，蒸气压1.17kPa(20℃)，闪点27.8℃，溶于水，易溶于乙醇和乙醚

	82
	甲醇
	无色透明液体，有刺激性气味，熔点-97.8℃，沸点64.7℃，密度0.791g/cm³，蒸气压12.3kPa(20℃)，闪点11.1℃，溶于水，可混溶于多数有机溶剂

	83
	丙二醇甲醚
	无色透明液体，有微弱醚味，熔点-97℃，沸点120℃，密度0.919-0.924g/cm³，闪点31.1℃，与水混溶，粘度1.75mPa·s(20℃)，稳定

	84
	乙二醇
	无色透明粘稠液体，味甜，熔点-12.9℃，沸点197.3℃，密度1.113g/cm³，蒸气压0.08mmHg(20℃)，闪点111.1℃，与水互溶，微溶于乙醚

	85
	NNO
	米棕色粉末，易溶于任何硬度的水中，pH值7-9(1%水溶液)，耐酸、耐碱、耐热、耐硬水、耐无机盐，阴离子型表面活性剂

	86
	油酸甲酯
	无色至淡黄色油状液体，熔点-19.9℃，沸点218.5℃(2.66kPa)，密度0.8739g/cm³，闪点>110℃，不溶于水，与乙醇、乙醚等有机溶剂互溶

	87
	环己酮
	无色透明液体，密度约‌0.947g/cm³‌，熔点约为‌-47℃‌，沸点约为‌155℃，微溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。

	88
	氨水
	无色透明液体，有微弱特殊气味，熔点-77℃，沸点38℃，密度0.91g/mL(20℃)，极易挥发的无色氨水溶液，有刺鼻气味

	89
	正己烷
	无色透明液体，有微弱特殊气味，熔点-95.3℃，沸点68℃，密度0.692g/mL(20℃)，闪点-23℃，不溶于水，溶于乙醚、氯仿、丙酮，极易燃，稳定

	90
	乙醇
	无色透明液体，有特殊气味，熔点-114.1℃，沸点78.37℃，密度0.789g/cm³(20℃)，闪点13℃，与水混溶，易溶于氯仿、乙醚、甲醇等，稳定

	91
	丙酮
	无色透明易挥发液体，有刺激性气味，熔点-94.9℃，沸点56.5℃，密度0.7899g/cm³(20℃)，闪点-17.8℃，与水、乙醇、乙醚、氯仿等混溶，稳定

	92
	氢氧化钠
	白色半透明结晶状固体，熔点323℃，沸点1388℃，密度2.13g/cm³(20℃)，易溶于水（溶解时放热），溶于乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚，易吸湿潮解

	93
	丁酮
	无色透明液体，有类似丙酮气味，熔点-85.9℃，沸点79.6℃，密度0.81g/cm³(20℃)，闪点-9℃，溶于水、乙醇、乙醚、苯、氯仿等，易燃，稳定

	94
	乙酸乙酯
	无色透明液体，有果香味，熔点-83.6℃，沸点77.1℃，密度0.900g/cm³(20℃)，闪点-4℃，微溶于水，与乙醇、乙醚、氯仿混溶，易燃，稳定

	95
	乙腈
	无色液体，有刺激性气味，熔点-45.7℃，沸点81-82℃，密度0.79g/cm³(20℃)，闪点6℃，与水、乙醇等混溶，易燃，稳定

	96
	酚酞
	白色至微黄色结晶性粉末，熔点258-263℃，沸点548.7℃，密度1.299g/cm³，溶于乙醇和碱溶液，略溶于乙醚，极微溶于氯仿，不溶于水，稳定

	97
	甲基红
	暗红色结晶性粉末，熔点178-182℃，沸点479.5℃，密度0.791g/cm³，溶于乙醇和乙酸，微溶于水，稳定

	98
	冰乙酸
	无色透明液体，有刺激性酸臭味，熔点16.6℃，沸点117.9℃，密度1.049g/cm³(20℃)，闪点39℃，与水、乙醇、乙醚、甘油等混溶，低于熔点时凝结为冰状晶体，稳定


6、劳动定员及工作制度
本项目新增劳动定员100人，年工作300天，主体生产采用双班制，单班8h工作制，设食堂、不设宿舍，年工作4800h。
7、公用工程
①给水：厂区用水水源取自园区市政供水管网。
②排水：项目生活污水（含餐饮废水）经厂区隔油池、化粪池预处理达标后纳入市政污水管网，初期雨水经混凝沉淀处理后汇同纯水制备浓水纳管排放，进入安吉金山污水处理有限公司集中处置后达标排放。
③供电：企业用电来由园区电力网统一供给，年用电306万kWh。
④供热：项目配置1套电加热模温机用于釜体升温。
⑤制冷：项目车间设置制冷机组为设备降温，制冷剂采用乙二醇，制冷条件可达-5~-7℃。
⑥纯水制备：本项目设置2套纯水制备系统，主要用于产品生产，制备规模约为1t/h，制备工艺为“过滤预处理+2级RO”，纯水制备效率约为70%。
⑦循环冷却：本项目制冷机组配套设置循环水箱，厂区内不设置循环冷却塔，用于混合釜、均质釜等降温。循环水采用闭式管道循环，间接冷却方式，基本无损耗且不排放；
⑧空压：本项目共设置5台空压机，单台规格为5.35m³/0.7Mpa。
8、平面布置
本项目位于浙江省湖州市安吉县梅溪镇临港工业园区，新增用地面积约为40亩，其总图经济技术指标见下表。

表2-12   本项目总图经济技术指标
	工厂总占地面积（m2）
	31048

	建筑密度%
	37.82

	容积率
	1.29

	建筑物类别
	长（m）
	宽（m）
	占地面积（m2）
	建筑层数

	丙类车间一
	70.00
	34.00
	2380.0
	4

	丙类车间二
	65.00
	34.00
	2210.00
	4

	丙类车间三
	65.00
	28.00
	1820.00
	1

	丙类仓库一
	31.00
	23.00
	713.00
	4

	丙类仓库二
	63.00
	23.00
	1449.00
	2

	甲类仓库
	16.00
	13.00
	208.00
	1

	综合楼
	41.00
	18.00
	738.00
	5

	消防泵房、配电室
	40.00
	15.00
	600.00
	2

	门卫
	5
	4
	20.00
	1


本项目生产车间内分区设置，主要产噪设备均位于车间内。本项目主要生产区距离厂界西侧敏感点约为468m，可有效降低生产对周围环境的影响，整个厂区和生产布局较为合理。
本项目厂区平面布置情况，见附图2。
9、项目平衡
（1）物料平衡
本项目根据制剂剂型可分为21大类，本次评价按照各大类中产品细分，物料平衡见下表。
①可湿性粉剂（WP）、可溶性粉剂（SP）、湿拌种剂(WS)物料平衡
表2-13   项目WP、SP、WS物料平衡表
	产品大类
	20%吗胍·乙酸铜可湿性粉剂

	可湿性粉剂（WP）
	投入（50批/a）
	产出（50批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	盐酸吗啉胍原药
	211.768
	10.588
	产品
	2000.006
	100.000

	
	乙酸铜原药
	209.568
	10.478
	粉尘（有组织）
	0.182
	0.009

	
	十二烷基苯磺酸钠
	63.368
	3.168
	粉尘（无组织）
	2.020
	0.101

	
	NNO
	43.368
	2.168
	固废（除尘废物）
	18.000
	0.900

	
	白炭黑
	63.368
	3.168
	
	
	

	
	高岭土
	1428.768
	71.438
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	2020.208
	101.010
	合计
	2020.208
	101.010

	
	50%噻苯隆可湿性粉剂

	
	投入（50批/a）
	产出（50批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	噻苯隆原药
	1035.040
	51.752
	产品
	1999.998
	100.000

	
	十二烷基苯磺酸钠
	64.040
	3.202
	粉尘（有组织）
	0.182
	0.009

	
	NNO
	44.040
	2.202
	粉尘（无组织）
	2.020
	0.101

	
	白炭黑
	64.040
	3.202
	固废（除尘废物）
	18.000
	0.900

	
	高岭土
	813.040
	40.652
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	2020.200
	101.010
	合计
	2020.200
	101.010

	
	42.5%吡·井·杀虫单可湿性粉剂

	
	投入（50批/a）
	产出（50批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	吡虫啉原药
	44.086
	2.204
	产品
	2000.000
	100.000

	
	井冈霉素原药
	105.886
	5.294
	粉尘（有组织）
	0.182
	0.009

	
	杀虫单原药
	734.886
	36.744
	粉尘（无组织）
	2.020
	0.101

	
	十二烷基苯磺酸钠
	62.886
	3.144
	固废（除尘废物）
	18.000
	0.900

	
	NNO
	42.886
	2.144
	
	
	

	
	白炭黑
	62.886
	3.144
	
	
	

	
	高岭土
	966.686
	48.334
	
	
	

	
	合计
	2020.202
	101.010
	合计
	2020.202
	101.010

	
	32000IU/mg苏云金杆菌可湿性粉剂

	
	投入（50批/a）
	产出（50批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	苏云金杆菌原药
	1284.040
	64.202
	产品
	1999.998
	100.000

	
	十二烷基苯磺酸钠
	64.040
	3.202
	粉尘（有组织）
	0.182
	0.009

	
	NNO
	44.040
	2.202
	粉尘（无组织）
	2.020
	0.101

	
	白炭黑
	64.040
	3.202
	固废（除尘废物）
	18.000
	0.900

	
	高岭土
	564.040
	28.202
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	2020.200
	101.010
	合计
	2020.200
	101.010

	
	50%苯丁锡可湿性粉剂

	
	投入（50批/a）
	产出（50批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	苯丁锡原药
	1035.040
	51.752
	产品
	1999.998
	100.000

	
	十二烷基苯磺酸钠
	64.040
	3.202
	粉尘（有组织）
	0.182
	0.009

	
	NNO
	44.040
	2.202
	粉尘（无组织）
	2.020
	0.101

	
	白炭黑
	64.040
	3.202
	固废（除尘废物）
	18.000
	0.900

	
	高岭土
	813.040
	40.652
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	2020.200
	101.010
	合计
	2020.200
	101.010

	
	70%甲基硫菌灵可湿性粉剂

	
	投入（250批/a）
	产出（250批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	甲基硫菌灵原药
	578.936
	144.734
	产品
	799.999
	200.000

	
	十二烷基苯磺酸钠
	25.616
	6.404
	粉尘（有组织）
	0.073
	0.018

	
	NNO
	17.616
	4.404
	粉尘（无组织）
	0.808
	0.202

	
	白炭黑
	25.616
	6.404
	固废（除尘废物）
	7.200
	1.800

	
	高岭土
	160.296
	40.074
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	808.080
	202.020
	合计
	808.080
	202.020

	
	25%苯丁锡可湿性粉剂

	
	投入（50批/a）
	产出（50批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	苯丁锡原药
	519.440
	25.972
	产品
	1999.998
	100.000

	
	十二烷基苯磺酸钠
	64.040
	3.202
	粉尘（有组织）
	0.182
	0.009

	
	NNO
	44.040
	2.202
	粉尘（无组织）
	2.020
	0.101

	
	白炭黑
	64.040
	3.202
	固废（除尘废物）
	18.000
	0.900

	
	高岭土
	1328.640
	66.432
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	2020.200
	101.010
	合计
	2020.200
	101.010

	
	58%甲霜·锰锌可湿性粉剂

	
	投入（50批/a）
	产出（50批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	甲霜灵原药
	209.568
	10.478
	产品
	2000.006
	100.000

	
	代森锰锌原药
	992.968
	49.648
	粉尘（有组织）
	0.182
	0.009

	
	十二烷基苯磺酸钠
	63.368
	3.168
	粉尘（无组织）
	2.020
	0.101

	
	NNO
	43.368
	2.168
	固废（除尘废物）
	18.000
	0.900

	
	白炭黑
	63.368
	3.168
	
	
	

	
	高岭土
	647.568
	32.378
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	2020.208
	101.010
	合计
	2020.208
	101.010

	
	64%噁霜·锰锌可湿性粉剂

	
	投入（100批/a）
	产出（100批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	噁霜灵原药
	168.283
	16.828
	产品
	1999.996
	200.000

	
	代森锰锌原药
	1157.983
	115.798
	粉尘（有组织）
	0.182
	0.018

	
	十二烷基苯磺酸钠
	63.383
	6.338
	粉尘（无组织）
	2.020
	0.202

	
	NNO
	43.383
	4.338
	固废（除尘废物）
	18.000
	1.800

	
	白炭黑
	63.383
	6.338
	
	
	

	
	高岭土
	523.783
	52.378
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	2020.198
	202.020
	合计
	2020.198
	202.020

	
	50%联苯肼酯可湿性粉剂

	
	投入（25批/a）
	产出（25批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	联苯肼酯原药
	1034.840
	25.871
	产品
	1999.998
	50.000

	
	十二烷基苯磺酸钠
	64.040
	1.601
	粉尘（有组织）
	0.182
	0.005

	
	NNO
	44.040
	1.101
	粉尘（无组织）
	2.020
	0.051

	
	白炭黑
	64.040
	1.601
	固废（除尘废物）
	18.000
	0.450

	
	高岭土
	813.240
	20.331
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	2020.200
	50.505
	合计
	2020.200
	50.505

	
	75%百菌清可湿性粉剂

	
	投入（100批/a）
	产出（100批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	百菌清原药
	1550.440
	155.044
	产品
	1999.998
	200.000

	
	十二烷基苯磺酸钠
	64.040
	6.404
	粉尘（有组织）
	0.182
	0.018

	
	NNO
	44.040
	4.404
	粉尘（无组织）
	2.020
	0.202

	
	白炭黑
	64.040
	6.404
	固废（除尘废物）
	18.000
	1.800

	
	高岭土
	297.640
	29.764
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	2020.200
	202.020
	合计
	2020.200
	202.020

	
	25%三唑锡可湿性粉剂

	
	投入（100批/a）
	产出（100批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	三唑锡原药
	519.540
	51.954
	产品
	1999.998
	200.000

	
	十二烷基苯磺酸钠
	64.040
	6.404
	粉尘（有组织）
	0.182
	0.018

	
	NNO
	44.040
	4.404
	粉尘（无组织）
	2.020
	0.202

	
	白炭黑
	64.040
	6.404
	固废（除尘废物）
	18.000
	1.800

	
	高岭土
	1328.540
	132.854
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	2020.200
	202.020
	合计
	2020.200
	202.020

	
	10%高效氯氟氰菊酯可湿性粉剂

	
	投入（50批/a）
	产出（50批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	高效氯氟氰菊酯原药
	210.240
	10.512
	产品
	1999.998
	100.000

	
	十二烷基苯磺酸钠
	124.040
	6.202
	粉尘（有组织）
	0.182
	0.009

	
	NNO
	84.040
	4.202
	粉尘（无组织）
	2.020
	0.101

	
	白炭黑
	124.040
	6.202
	固废（除尘废物）
	18.000
	0.900

	
	高岭土
	1477.840
	73.892
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	2020.200
	101.010
	合计
	2020.200
	101.010

	可溶性粉剂（SP）
	20%啶虫脒可溶粉剂

	
	投入（50批/a）
	产出（50批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	啶虫脒原药
	416.440
	20.822
	产品
	1999.998
	100.000

	
	十二烷基苯磺酸钠
	64.040
	3.202
	粉尘（有组织）
	0.182
	0.009

	
	NNO
	44.040
	2.202
	粉尘（无组织）
	2.020
	0.101

	
	白炭黑
	804.040
	40.202
	固废（除尘废物）
	18.000
	0.900

	
	高岭土
	691.640
	34.582
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	2020.200
	101.010
	合计
	2020.200
	101.010

	湿拌种剂(WS)
	30%吡醚·咯·噻虫种子处理可分散粉剂

	
	投入（50批/a）
	产出（50批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	吡唑醚菌酯原药
	209.086
	10.454
	产品
	2000.000
	100.000

	
	咯菌腈原药
	44.086
	2.204
	粉尘（有组织）
	0.182
	0.009

	
	噻虫胺原药
	374.086
	18.704
	粉尘（无组织）
	2.020
	0.101

	
	十二烷基苯磺酸钠
	62.886
	3.144
	固废（除尘废物）
	18.000
	0.900

	
	NNO
	42.886
	2.144
	
	
	

	
	白炭黑
	62.886
	3.144
	
	
	

	
	高岭土
	1224.286
	61.214
	
	
	

	
	合计
	2020.202
	101.010
	合计
	2020.202
	101.010


②可分散粒剂(WG)、可溶粒剂(SG)物料平衡
表2-14   项目WG、SG物料平衡表
	产品大类
	5.7%甲氨基阿维菌素水分散粒剂

	可分散粒剂(WG)
	投入（250批/a）
	产出（250批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	甲维盐原药
	118.807
	29.702
	产品
	1999.999
	500.000

	
	聚羧酸盐分散剂
	61.287
	15.322
	粉尘（有组织）
	0.088
	0.022

	
	木质素磺酸钠
	61.287
	15.322
	粉尘（无组织）
	0.973
	0.243

	
	葡萄糖
	21.287
	5.322
	固废（除尘废物）
	8.671
	2.168

	
	白炭黑
	61.287
	15.322
	水蒸汽（排放）
	198.765
	49.691

	
	高岭土
	1683.767
	420.942
	
	
	

	
	水
	200.772
	50.193
	
	
	

	
	合计
	2208.496
	552.124
	合计
	2208.496
	552.124

	
	25%噻虫嗪水分散粒剂

	
	投入（250批/a）
	产出（250批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	噻虫嗪原药
	516.767
	129.192
	产品
	1999.999
	500.000

	
	聚羧酸盐分散剂
	61.287
	15.322
	粉尘（有组织）
	0.088
	0.022

	
	木质素磺酸钠
	61.287
	15.322
	粉尘（无组织）
	0.973
	0.243

	
	葡萄糖
	21.287
	5.322
	固废（除尘废物）
	8.671
	2.168

	
	白炭黑
	61.287
	15.322
	水蒸汽（排放）
	198.765
	49.691

	
	高岭土
	1285.807
	321.452
	
	
	

	
	水
	200.772
	50.193
	
	
	

	
	合计
	2208.496
	552.124
	合计
	2208.496
	552.124

	
	10%氟啶虫酰胺水分散粒剂

	
	投入（50批/a）
	产出（50批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	氟啶虫酰胺原药
	207.486
	10.374
	产品
	1999.992
	100.000

	
	聚羧酸盐分散剂
	61.286
	3.064
	粉尘（有组织）
	0.088
	0.004

	
	木质素磺酸钠
	61.286
	3.064
	粉尘（无组织）
	0.973
	0.049

	
	葡萄糖
	21.286
	1.064
	固废（除尘废物）
	8.671
	0.434

	
	白炭黑
	61.286
	3.064
	水蒸汽（排放）
	66.255
	9.938

	
	高岭土
	1595.086
	79.754
	
	
	

	
	水
	66.924
	10.039
	
	
	

	
	合计
	2074.640
	110.424
	合计
	2075.978
	110.424

	
	50%噻嗪酮水分散粒剂

	
	投入（50批/a）
	产出（50批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	噻嗪酮原药
	1032.286
	51.614
	产品
	1999.992
	100.000

	
	聚羧酸盐分散剂
	61.286
	3.064
	粉尘（有组织）
	0.088
	0.004

	
	木质素磺酸钠
	61.286
	3.064
	粉尘（无组织）
	0.973
	0.049

	
	葡萄糖
	21.286
	1.064
	固废（除尘废物）
	8.671
	0.434

	
	白炭黑
	61.286
	3.064
	水蒸汽（排放）
	198.764
	9.938

	
	高岭土
	770.286
	38.514
	
	
	

	
	水
	66.924
	10.039
	
	
	

	
	合计
	2074.640
	110.424
	合计
	2208.488
	110.424

	可溶粒剂(SG)
	20%呋虫胺可溶粒剂

	
	投入（50批/a）
	产出（50批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	呋虫胺原药
	413.944
	20.697
	产品
	1999.997
	100.000

	
	聚羧酸盐分散剂
	61.544
	3.077
	粉尘（有组织）
	0.088
	0.004

	
	木质素磺酸钠
	41.544
	2.077
	粉尘（无组织）
	0.973
	0.049

	
	葡萄糖
	61.544
	3.077
	固废（除尘废物）
	8.670
	0.434

	
	硫酸铵
	1429.144
	71.457
	水蒸汽（排放）
	198.764
	9.938

	
	水
	200.772
	10.039
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	2208.492
	110.425
	合计
	2208.492
	110.425


③浓饵剂（CB）、饵剂（RB）物料平衡
表2-15   项目CB、RB物料平衡表
	产品大类
	0.05%多杀霉素浓饵剂

	浓饵剂（CB）
	投入（13批/a）
	产出（13批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	多杀霉素原药
	3.880
	0.097
	产品
	1999.999
	50.000

	
	NNO
	62.680
	1.567
	粉尘（有组织）
	0.099
	0.002

	
	高岭土
	1941.480
	48.537
	粉尘（无组织）
	1.004
	0.025

	
	水
	200.804
	5.020
	固废（除尘废物）
	8.946
	0.224

	
	
	
	
	水蒸汽（排放）
	198.796
	4.970

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	2208.844
	55.221
	合计
	2208.844
	55.221

	饵剂（RB）
	0.05%氟虫腈饵剂

	
	投入（50批/a）
	产出（50批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	氟虫腈原药
	3.680
	0.184
	产品
	1999.999
	100.000

	
	NNO
	62.680
	3.134
	粉尘（有组织）
	0.099
	0.005

	
	高岭土
	1941.680
	97.084
	粉尘（无组织）
	1.004
	0.050

	
	水
	200.804
	10.040
	固废（除尘废物）
	8.946
	0.447

	
	
	
	
	水蒸汽（排放）
	198.796
	9.940

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	2208.844
	110.442
	合计
	2208.844
	110.442


④水分散剂（WT）物料平衡
表2-16   项目WT物料平衡表
	投入（25批/a）
	产出（25批/a）

	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	1-甲基环丙烯原药
	4.976
	0.124
	产品
	1999.998
	50.000

	聚羧酸盐分散剂
	61.376
	1.534
	粉尘（有组织）
	0.087
	0.002

	木质素磺酸钠
	41.376
	1.034
	粉尘（无组织）
	0.963
	0.024

	葡萄糖
	61.376
	1.534
	固废（除尘废物）
	8.584
	0.215

	高岭土
	1777.776
	44.444
	
	
	

	滑石粉
	41.376
	1.034
	
	
	

	淀粉水溶液
	21.376
	0.534
	
	
	

	合计
	2009.632
	50.241
	合计
	2009.632
	50.241


⑤悬浮剂(SC)、可分散油悬浮剂(OD)、悬浮种衣剂(FS)物料平衡
表2-17   项目SC、OD、FS物料平衡表
	产品大类
	480克/升噻虫啉悬浮剂

	悬浮剂SC
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	噻虫啉原药
	2476.513
	99.061
	产品
	4999.992
	200.000

	
	润湿分散剂
	402.263
	16.091
	粉尘（有组织）
	0.120
	0.005

	
	黄原胶
	27.263
	1.091
	粉尘（无组织）
	1.328
	0.053

	
	乙二醇
	252.263
	10.091
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	硅酸镁铝
	152.263
	6.091
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	1703.013
	68.121
	VOCs(废气处理削减)
	0.204
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	11.833
	0.473

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5013.575
	200.543
	合计
	5013.575
	200.543

	
	48%噻虫胺悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	噻虫胺原药
	2476.513
	99.061
	产品
	4999.992
	200.000

	
	润湿分散剂
	402.263
	16.091
	粉尘（有组织）
	0.120
	0.005

	
	黄原胶
	27.263
	1.091
	粉尘（无组织）
	1.328
	0.053

	
	乙二醇
	252.263
	10.091
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	硅酸镁铝
	152.263
	6.091
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	1703.013
	68.121
	VOCs(废气处理削减)
	0.204
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	11.833
	0.473

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5013.575
	200.543
	合计
	5013.575
	200.543

	
	50%百菌清悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	百菌清原药
	2579.600
	103.184
	产品
	5000.001
	200.000

	
	润湿分散剂
	402.350
	16.094
	粉尘（有组织）
	0.124
	0.005

	
	黄原胶
	27.350
	1.094
	粉尘（无组织）
	1.380
	0.055

	
	乙二醇
	252.350
	10.094
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	硅酸镁铝
	152.350
	6.094
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	1600.100
	64.004
	VOCs(废气处理削减)
	0.204
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	12.293
	0.492

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5014.100
	200.564
	合计
	5014.100
	200.564

	
	250 克/升嘧菌酯悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	嘧菌酯原药
	1290.105
	51.604
	产品
	4999.989
	200.000

	
	润湿分散剂
	401.355
	16.054
	粉尘（有组织）
	0.071
	0.003

	
	黄原胶
	26.355
	1.054
	粉尘（无组织）
	0.784
	0.031

	
	乙二醇
	251.355
	10.054
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	硅酸镁铝
	251.355
	10.054
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	2787.605
	111.504
	VOCs(废气处理削减)
	0.204
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	6.985
	0.279

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5008.130
	200.325
	合计
	5008.130
	200.325

	
	40%多菌灵悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	嘧菌酯原药
	2063.670
	82.547
	产品
	5000.005
	200.000

	
	润湿分散剂
	401.920
	16.077
	粉尘（有组织）
	0.101
	0.004

	
	黄原胶
	26.920
	1.077
	粉尘（无组织）
	1.121
	0.045

	
	乙二醇
	251.920
	10.077
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	硅酸镁铝
	151.920
	6.077
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	2115.170
	84.607
	VOCs(废气处理削减)
	0.204
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	9.990
	0.400

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5011.520
	200.461
	合计
	5011.520
	200.461

	
	325克/升苯醚甲环唑.嘧菌酯悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	嘧菌酯原药
	1032.265
	41.291
	产品
	5000.009
	200.000

	
	苯醚甲环唑原药
	645.515
	25.821
	粉尘（有组织）
	0.086
	0.003

	
	润湿分散剂
	401.265
	16.051
	粉尘（无组织）
	0.953
	0.038

	
	黄原胶
	26.265
	1.051
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	乙二醇
	251.265
	10.051
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	硅酸镁铝
	201.265
	8.051
	VOCs(废气处理削减)
	0.204
	0.008

	
	水
	2451.015
	98.041
	固废（除尘废物）
	7.506
	0.300

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5008.855
	200.354
	合计
	5008.855
	200.354

	
	5%联苯菊酯悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	联苯菊酯原药
	255.495
	10.220
	产品
	5000.012
	200.000

	
	润湿分散剂
	400.495
	16.020
	粉尘（有组织）
	0.024
	0.001

	
	黄原胶
	25.495
	1.020
	粉尘（无组织）
	0.266
	0.011

	
	乙二醇
	250.495
	10.020
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	硅酸镁铝
	250.495
	10.020
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	3820.495
	152.820
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	2.368
	0.095

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5002.970
	200.119
	合计
	5002.970
	200.119

	
	5%己唑醇悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	已唑醇原药
	258.245
	10.330
	产品
	4999.998
	200.000

	
	润湿分散剂
	400.495
	16.020
	粉尘（有组织）
	0.024
	0.001

	
	黄原胶
	25.495
	1.020
	粉尘（无组织）
	0.267
	0.011

	
	乙二醇
	250.495
	10.020
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	硅酸镁铝
	250.495
	10.020
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	3817.745
	152.710
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	2.380
	0.095

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5002.970
	200.119
	合计
	5002.970
	200.119

	
	33.6%井冈霉素.嘧菌酯悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	井冈霉素原药
	632.510
	25.300
	产品
	4999.998
	200.000

	
	嘧菌酯原药
	1114.510
	44.580
	粉尘（有组织）
	0.087
	0.003

	
	润湿分散剂
	401.010
	16.040
	粉尘（无组织）
	0.962
	0.038

	
	黄原胶
	26.010
	1.040
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	乙二醇
	251.010
	10.040
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	硅酸镁铝
	151.010
	6.040
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.008

	
	水
	2431.010
	97.240
	固废（除尘废物）
	5.723
	0.229

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5007.070
	200.283
	合计
	5007.070
	200.283

	
	250 克/升多效唑悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	多效唑原药
	1290.025
	51.601
	产品
	5000.011
	200.000

	
	润湿分散剂
	401.275
	16.051
	粉尘（有组织）
	0.066
	0.003

	
	黄原胶
	26.275
	1.051
	粉尘（无组织）
	0.734
	0.029

	
	乙二醇
	251.275
	10.051
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	硅酸镁铝
	151.275
	6.051
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	2887.525
	115.501
	VOCs(废气处理削减)
	0.204
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	6.538
	0.262

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5007.650
	200.306
	合计
	5007.650
	200.306

	
	350 克/升吡虫啉悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	吡虫啉原药
	1651.075
	66.043
	产品
	5000.002
	200.000

	
	润湿分散剂
	401.575
	16.063
	粉尘（有组织）
	0.082
	0.003

	
	黄原胶
	26.575
	1.063
	粉尘（无组织）
	0.915
	0.037

	
	乙二醇
	251.575
	10.063
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	硅酸镁铝
	151.575
	6.063
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	2527.075
	101.083
	VOCs(废气处理削减)
	0.204
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	8.149
	0.326

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5009.450
	200.378
	合计
	5009.450
	200.378

	
	22%噻嗪·高氯氟悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	高效氯氟氰菊酯原药
	485.370
	19.415
	产品
	5000.000
	200.000

	
	噻嗪酮原药
	664.120
	26.565
	粉尘（有组织）
	0.060
	0.002

	
	润湿分散剂
	400.870
	16.035
	粉尘（无组织）
	0.663
	0.027

	
	黄原胶
	25.870
	1.035
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	乙二醇
	250.870
	10.035
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	硅酸镁铝
	150.870
	6.035
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.008

	
	水
	3028.120
	121.125
	固废（除尘废物）
	5.066
	0.203

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5006.090
	200.244
	合计
	5006.090
	200.244

	
	240 克/升多杀霉素悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	多杀霉素原药
	1238.230
	49.529
	产品
	5000.000
	200.000

	
	润湿分散剂
	401.230
	16.049
	粉尘（有组织）
	0.064
	0.003

	
	黄原胶
	26.230
	1.049
	粉尘（无组织）
	0.708
	0.028

	
	乙二醇
	251.230
	10.049
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	硅酸镁铝
	151.230
	6.049
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	2939.230
	117.569
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	6.307
	0.252

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5007.380
	200.295
	合计
	5007.380
	200.295

	
	150克/升伏虫隆悬浮剂

	
	投入（20批/a）
	产出（20批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	呋虫隆原药
	790.355
	15.807
	产品
	4999.994
	100.000

	
	润湿分散剂
	400.855
	8.017
	粉尘（有组织）
	0.044
	0.001

	
	黄原胶
	25.855
	0.517
	粉尘（无组织）
	0.484
	0.010

	
	乙二醇
	250.855
	5.017
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.0005

	
	硅酸镁铝
	150.855
	3.017
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	3386.355
	67.727
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.004

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	4.308
	0.086

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.001

	
	合计
	5005.130
	100.103
	合计
	5005.130
	100.103

	
	20%联苯·噻虫胺悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	联苯菊酯原药
	511.128
	20.445
	产品
	5000.005
	200.000

	
	噻虫胺原药
	516.378
	20.655
	粉尘（有组织）
	0.054
	0.002

	
	润湿分散剂
	400.878
	16.035
	粉尘（无组织）
	0.602
	0.024

	
	黄原胶
	25.878
	1.035
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	乙二醇
	250.878
	10.035
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	硅酸镁铝
	150.878
	6.035
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.008

	
	水
	3150.128
	126.005
	固废（除尘废物）
	5.181
	0.207

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5006.143
	200.246
	合计
	5006.143
	200.246

	
	240 克/升噻虫啉悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	噻虫啉原药
	1238.270
	49.531
	产品
	4999.990
	200.000

	
	润湿分散剂
	401.270
	16.051
	粉尘（有组织）
	0.066
	0.003

	
	黄原胶
	26.270
	1.051
	粉尘（无组织）
	0.733
	0.029

	
	乙二醇
	251.270
	10.051
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.0009

	
	硅酸镁铝
	201.270
	8.051
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	2889.270
	115.571
	VOCs(废气处理削减)
	0.204
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	6.530
	0.261

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5007.620
	200.305
	合计
	5007.620
	200.305

	
	50%烯酰吗啉悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	烯酰吗啉原药
	2579.600
	103.184
	产品
	5000.001
	200.000

	
	润湿分散剂
	402.350
	16.094
	粉尘（有组织）
	0.124
	0.005

	
	黄原胶
	27.350
	1.094
	粉尘（无组织）
	1.380
	0.055

	
	乙二醇
	252.350
	10.094
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.0009

	
	硅酸镁铝
	152.350
	6.094
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	1600.100
	64.004
	VOCs(废气处理削减)
	0.204
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	12.293
	0.492

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5014.100
	200.564
	合计
	5014.100
	200.564

	
	150 克/升乙螨唑悬浮剂

	
	投入（20批/a）
	产出（20批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	乙螨唑原药
	773.845
	15.477
	产品
	5000.016
	100.000

	
	润湿分散剂
	400.845
	8.017
	粉尘（有组织）
	0.043
	0.001

	
	黄原胶
	25.845
	0.517
	粉尘（无组织）
	0.475
	0.010

	
	乙二醇
	250.845
	5.017
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.0005

	
	硅酸镁铝
	150.845
	3.017
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	3402.845
	68.057
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.004

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	4.235
	0.085

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.001

	
	合计
	5005.070
	100.101
	合计
	5005.070
	100.101

	
	240 克/升螺螨酯悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	螺螨酯原药
	1238.230
	49.529
	产品
	5000.000
	200.000

	
	润湿分散剂
	401.230
	16.049
	粉尘（有组织）
	0.064
	0.003

	
	黄原胶
	26.230
	1.049
	粉尘（无组织）
	0.708
	0.028

	
	乙二醇
	251.230
	10.049
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	硅酸镁铝
	151.230
	6.049
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	2939.230
	117.569
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	6.307
	0.252

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5007.380
	200.295
	合计
	5007.380
	200.295

	
	12.5%高效氟氯氰菊酯悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	高效氯氟氰菊酯原药
	645.070
	25.803
	产品
	5000.011
	200.000

	
	润湿分散剂
	500.820
	20.033
	粉尘（有组织）
	0.041
	0.002

	
	黄原胶
	25.820
	1.033
	粉尘（无组织）
	0.461
	0.018

	
	乙二醇
	250.820
	10.033
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	硅酸镁铝
	250.820
	10.033
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	3331.570
	133.263
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	4.106
	0.164

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5004.920
	200.197
	合计
	5004.920
	200.197

	
	100 克/升顺式氯氰菊酯悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	顺式氯氰菊酯原药
	516.210
	20.648
	产品
	4999.996
	200.000

	
	润湿分散剂
	500.710
	20.028
	粉尘（有组织）
	0.036
	0.001

	
	黄原胶
	25.710
	1.028
	粉尘（无组织）
	0.396
	0.016

	
	乙二醇
	250.710
	10.028
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	硅酸镁铝
	250.710
	10.028
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	3460.210
	138.408
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	3.531
	0.141

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5004.260
	200.170
	合计
	5004.260
	200.170

	
	38%吡唑醚菌酯·啶酰菌胺悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	吡唑醚菌酯原药
	660.795
	26.432
	产品
	5000.000
	200.000

	
	啶酰菌胺原药
	1300.045
	52.002
	粉尘（有组织）
	0.096
	0.004

	
	润湿分散剂
	401.045
	16.042
	粉尘（无组织）
	1.069
	0.043

	
	黄原胶
	26.045
	1.042
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	乙二醇
	251.045
	10.042
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	硅酸镁铝
	151.045
	6.042
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.008

	
	水
	2217.295
	88.692
	固废（除尘废物）
	5.849
	0.234

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5007.315
	200.293
	合计
	5007.315
	200.293

	
	40%吡唑醚菌酯·戊唑醇悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	吡唑醚菌酯原药
	516.460
	20.658
	产品
	5000.001
	200.000

	
	戊唑醇原药
	1531.460
	61.258
	粉尘（有组织）
	0.100
	0.004

	
	润湿分散剂
	400.960
	16.038
	粉尘（无组织）
	1.112
	0.044

	
	黄原胶
	25.960
	1.038
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	乙二醇
	250.960
	10.038
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	硅酸镁铝
	150.960
	6.038
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.008

	
	水
	2129.960
	85.198
	固废（除尘废物）
	5.205
	0.208

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5006.720
	200.269
	合计
	5006.720
	200.269

	
	50%甲基硫菌灵悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	甲基硫菌灵原药
	2579.600
	103.184
	产品
	5000.001
	200.000

	
	润湿分散剂
	402.350
	16.094
	粉尘（有组织）
	0.124
	0.005

	
	黄原胶
	27.350
	1.094
	粉尘（无组织）
	1.380
	0.055

	
	乙二醇
	252.350
	10.094
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	硅酸镁铝
	152.350
	6.094
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	1600.100
	64.004
	VOCs(废气处理削减)
	0.204
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	12.293
	0.492

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5014.100
	200.564
	合计
	5014.100
	200.564

	
	10%虫螨腈悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	虫螨腈原药
	516.210
	20.648
	产品
	4999.996
	200.000

	
	润湿分散剂
	500.710
	20.028
	粉尘（有组织）
	0.036
	0.001

	
	黄原胶
	25.710
	1.028
	粉尘（无组织）
	0.396
	0.016

	
	乙二醇
	250.710
	10.028
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	硅酸镁铝
	250.710
	10.028
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	3460.210
	138.408
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	3.531
	0.141

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5004.260
	200.170
	合计
	5004.260
	200.170

	
	240克/升虫螨腈悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	虫螨腈原药
	1238.313
	49.533
	产品
	4999.994
	200.000

	
	润湿分散剂
	401.313
	16.053
	粉尘（有组织）
	0.068
	0.003

	
	黄原胶
	26.313
	1.053
	粉尘（无组织）
	0.758
	0.030

	
	乙二醇
	251.313
	10.053
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	硅酸镁铝
	251.313
	10.053
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	2839.313
	113.573
	VOCs(废气处理削减)
	0.204
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	6.754
	0.270

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5007.875
	200.315
	合计
	5007.875
	200.315

	
	240克/升多杀霉素悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	多杀霉素原药
	1238.230
	49.529
	产品
	5000.000
	200.000

	
	润湿分散剂
	401.230
	16.049
	粉尘（有组织）
	0.064
	0.003

	
	黄原胶
	26.230
	1.049
	粉尘（无组织）
	0.708
	0.028

	
	乙二醇
	251.230
	10.049
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	硅酸镁铝
	151.230
	6.049
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	2939.230
	117.569
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	6.307
	0.252

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5007.380
	200.295
	合计
	5007.380
	200.295

	
	10%虫螨·茚虫威悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	虫螨腈原药
	387.293
	15.492
	产品
	4999.991
	200.000

	
	茚虫威原药
	129.543
	5.182
	粉尘（有组织）
	0.031
	0.001

	
	润湿分散剂
	400.793
	16.032
	粉尘（无组织）
	0.347
	0.014

	
	黄原胶
	25.793
	1.032
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	乙二醇
	250.793
	10.032
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	硅酸镁铝
	150.793
	6.032
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.008

	
	水
	3660.293
	146.412
	固废（除尘废物）
	4.628
	0.185

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5005.298
	200.212
	合计
	5005.298
	200.212

	
	13%噻呋·己唑醇悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	噻呋酰胺原药
	129.357
	5.174
	产品
	5000.011
	200.000

	
	己唑醇原药
	541.857
	21.674
	粉尘（有组织）
	0.038
	0.002

	
	润湿分散剂
	400.607
	16.024
	粉尘（无组织）
	0.424
	0.017

	
	黄原胶
	25.607
	1.024
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	乙二醇
	250.607
	10.024
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	硅酸镁铝
	150.607
	6.024
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.008

	
	水
	3505.607
	140.224
	固废（除尘废物）
	3.477
	0.139

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5004.251
	200.170
	合计
	5004.251
	200.170

	
	50%克菌丹悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	克菌丹原药
	2579.600
	103.184
	产品
	5000.001
	200.000

	
	润湿分散剂
	402.350
	16.094
	粉尘（有组织）
	0.124
	0.005

	
	黄原胶
	27.350
	1.094
	粉尘（无组织）
	1.380
	0.055

	
	乙二醇
	252.350
	10.094
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	硅酸镁铝
	152.350
	6.094
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	1600.100
	64.004
	VOCs(废气处理削减)
	0.204
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	12.293
	0.492

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5014.100
	200.564
	合计
	5014.100
	200.564

	
	10%虱螨脲悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	虱螨脲原药
	516.128
	20.645
	产品
	5000.002
	200.000

	
	润湿分散剂
	400.628
	16.025
	粉尘（有组织）
	0.031
	0.001

	
	黄原胶
	25.628
	1.025
	粉尘（无组织）
	0.346
	0.014

	
	乙二醇
	250.628
	10.025
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	硅酸镁铝
	150.628
	6.025
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	3660.128
	146.405
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	3.085
	0.123

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5003.765
	200.151
	合计
	5003.765
	200.151

	
	250克/升阿维·乙螨唑悬浮剂

	
	投入（20批/a）
	产出（20批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	阿维菌素原药
	258.245
	5.165
	产品
	5000.008
	100.000

	
	乙螨唑原药
	1031.745
	20.635
	粉尘（有组织）
	0.070
	0.001

	
	润湿分散剂
	400.745
	8.015
	粉尘（无组织）
	0.783
	0.016

	
	黄原胶
	25.745
	0.515
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.000

	
	乙二醇
	250.745
	5.015
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	硅酸镁铝
	250.745
	5.015
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.004

	
	水
	2787.245
	55.745
	固废（除尘废物）
	4.053
	0.081

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.001

	
	合计
	5005.215
	100.104
	合计
	5005.215
	100.104

	
	50%醚菌酯悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	醚菌酯原药
	2579.600
	103.184
	产品
	5000.001
	200.000

	
	润湿分散剂
	402.350
	16.094
	粉尘（有组织）
	0.124
	0.005

	
	黄原胶
	27.350
	1.094
	粉尘（无组织）
	1.380
	0.055

	
	乙二醇
	252.350
	10.094
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	硅酸镁铝
	152.350
	6.094
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	1600.100
	64.004
	VOCs(废气处理削减)
	0.204
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	12.293
	0.492

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5014.100
	200.564
	合计
	5014.100
	200.564

	
	38%啶氧·丙硫菌唑悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	啶氧菌酯原药
	490.685
	19.627
	产品
	4999.989
	200.000

	
	丙硫菌唑原药
	1469.935
	58.797
	粉尘（有组织）
	0.096
	0.004

	
	润湿分散剂
	400.935
	16.037
	粉尘（无组织）
	1.069
	0.043

	
	黄原胶
	25.935
	1.037
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	乙二醇
	250.935
	10.037
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	硅酸镁铝
	150.935
	6.037
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.008

	
	水
	2217.185
	88.687
	固废（除尘废物）
	5.090
	0.204

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5006.545
	200.262
	合计
	5006.545
	200.262

	
	28%啶氧·戊唑醇悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	啶氧菌酯原药
	361.573
	14.463
	产品
	5000.004
	200.000

	
	戊唑醇原药
	1083.323
	43.333
	粉尘（有组织）
	0.077
	0.003

	
	润湿分散剂
	400.823
	16.033
	粉尘（无组织）
	0.861
	0.034

	
	黄原胶
	25.823
	1.033
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	乙二醇
	250.823
	10.033
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	硅酸镁铝
	250.823
	10.033
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.008

	
	水
	2632.573
	105.303
	固废（除尘废物）
	4.514
	0.181

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5005.758
	200.230
	合计
	5005.758
	200.230

	
	30%茚虫威悬浮剂

	
	投入（20批/a）
	产出（20批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	茚虫威原药
	1547.990
	30.960
	产品
	5000.009
	100.000

	
	润湿分散剂
	401.490
	8.030
	粉尘（有组织）
	0.078
	0.002

	
	黄原胶
	26.490
	0.530
	粉尘（无组织）
	0.863
	0.017

	
	乙二醇
	251.490
	5.030
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.0005

	
	硅酸镁铝
	151.490
	3.030
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	2629.990
	52.600
	VOCs(废气处理削减)
	0.204
	0.004

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	7.689
	0.154

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.001

	
	合计
	5008.940
	100.179
	合计
	5008.940
	100.179

	
	20%氟啶虫酰胺悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	氟啶虫酰胺原药
	1032.140
	41.286
	产品
	4999.992
	200.000

	
	润湿分散剂
	401.140
	16.046
	粉尘（有组织）
	0.059
	0.002

	
	黄原胶
	26.140
	1.046
	粉尘（无组织）
	0.655
	0.026

	
	乙二醇
	251.140
	10.046
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	硅酸镁铝
	251.140
	10.046
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	3045.140
	121.806
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	5.833
	0.233

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5006.840
	200.274
	合计
	5006.840
	200.274

	
	125 克/升氟环唑悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	氟环唑原药
	645.070
	25.803
	产品
	5000.011
	200.000

	
	润湿分散剂
	400.820
	16.033
	粉尘（有组织）
	0.041
	0.002

	
	黄原胶
	25.820
	1.033
	粉尘（无组织）
	0.461
	0.018

	
	乙二醇
	250.820
	10.033
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	硅酸镁铝
	250.820
	10.033
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	3431.570
	137.263
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	4.106
	0.164

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5004.920
	200.197
	合计
	5004.920
	200.197

	
	5%阿维菌素悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	阿维菌素原药
	258.373
	10.335
	产品
	5000.011
	200.000

	
	润湿分散剂
	400.623
	16.025
	粉尘（有组织）
	0.031
	0.001

	
	黄原胶
	25.623
	1.025
	粉尘（无组织）
	0.342
	0.014

	
	乙二醇
	250.623
	10.025
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	硅酸镁铝
	400.623
	16.025
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	3667.873
	146.715
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	3.050
	0.122

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5003.735
	200.149
	合计
	5003.735
	200.149

	
	43%联苯肼酯悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	联苯肼酯原药
	2218.550
	88.742
	产品
	5000.010
	200.000

	
	润湿分散剂
	402.050
	16.082
	粉尘（有组织）
	0.108
	0.004

	
	黄原胶
	27.050
	1.082
	粉尘（无组织）
	1.199
	0.048

	
	乙二醇
	252.050
	10.082
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	硅酸镁铝
	152.050
	6.082
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	1960.550
	78.422
	VOCs(废气处理削减)
	0.204
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	10.682
	0.427

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5012.300
	200.492
	合计
	5012.300
	200.492

	
	20%叶菌唑悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	叶菌唑原药
	1032.058
	41.282
	产品
	4999.998
	200.000

	
	润湿分散剂
	401.058
	16.042
	粉尘（有组织）
	0.054
	0.002

	
	黄原胶
	26.058
	1.042
	粉尘（无组织）
	0.605
	0.024

	
	乙二醇
	251.058
	10.042
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	硅酸镁铝
	151.058
	6.042
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	3145.058
	125.802
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.008

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	5.387
	0.215

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5006.345
	200.254
	合计
	5006.345
	200.254

	
	5%甲氨基阿维菌素悬浮剂

	
	投入（20批/a）
	产出（20批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	甲氨基阿维菌素原药
	258.120
	5.162
	产品
	4999.998
	100.000

	
	润湿分散剂
	400.620
	8.012
	粉尘（有组织）
	0.031
	0.001

	
	黄原胶
	25.620
	0.512
	粉尘（无组织）
	0.342
	0.007

	
	乙二醇
	250.620
	5.012
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.000

	
	硅酸镁铝
	400.620
	8.012
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	水
	3668.120
	73.362
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.004

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	3.049
	0.061

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.001

	
	合计
	5003.720
	100.074
	合计
	5003.720
	100.074

	可分散油悬浮剂(OD)
	20%呋虫胺可分散油悬浮剂

	
	投入（20批/a）
	产出（20批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	呋虫胺原药
	1033.345
	20.667
	产品
	4999.978
	100.000

	
	润湿分散剂
	402.345
	8.047
	粉尘（有组织）
	0.053
	0.001

	
	有机膨润土
	152.345
	3.047
	粉尘（无组织）
	0.593
	0.012

	
	油酸甲酯
	3421.345
	68.427
	VOCs(有组织)
	0.308
	0.006

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.342
	0.007

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	2.771
	0.055

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	5.282
	0.106

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.001

	
	合计
	5009.378
	100.188
	合计
	5009.378
	100.188

	
	300克/升螺虫乙酯·呋虫胺可分散油悬浮剂

	
	投入（20批/a）
	产出（20批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	螺虫乙酯原药
	775.395
	15.508
	产品
	5000.003
	100.000

	
	呋虫胺原药
	775.395
	15.508
	粉尘（有组织）
	0.077
	0.002

	
	润湿分散剂
	402.395
	8.048
	粉尘（无组织）
	0.852
	0.017

	
	有机膨润土
	152.395
	3.048
	VOCs(有组织)
	0.262
	0.005

	
	油酸甲酯
	2905.895
	58.118
	VOCs(无组织)
	0.291
	0.006

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	2.354
	0.047

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	7.588
	0.152

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.001

	
	合计
	5011.475
	100.230
	合计
	5011.475
	100.230

	
	10%噻虫啉+1%溴氰菊酯可分散油悬浮剂

	
	投入（20批/a）
	产出（20批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	噻虫啉原药
	517.085
	10.342
	产品
	4999.982
	100.000

	
	溴氰菊酯原药
	53.085
	1.062
	粉尘（有组织）
	0.037
	0.001

	
	润湿分散剂
	401.585
	8.032
	粉尘（无组织）
	0.411
	0.008

	
	有机膨润土
	251.585
	5.032
	VOCs(有组织)
	0.341
	0.007

	
	油酸甲酯
	3784.585
	75.692
	VOCs(无组织)
	0.378
	0.008

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	3.066
	0.061

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	3.661
	0.073

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.001

	
	合计
	5007.925
	100.159
	合计
	5007.925
	100.159

	悬浮种衣剂(FS)
	600g/L 吡虫啉种子处理悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	吡虫啉原药
	3095.153
	123.806
	产品
	5000.003
	200.000

	
	润湿分散剂
	402.403
	16.096
	粉尘（有组织）
	0.149
	0.006

	
	黄原胶
	27.403
	1.096
	粉尘（无组织）
	1.651
	0.066

	
	乙二醇
	252.403
	10.096
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	硅酸镁铝
	152.403
	6.096
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	红色素
	27.403
	1.096
	VOCs(废气处理削减)
	0.204
	0.008

	
	水
	1059.653
	42.386
	固废（除尘废物）
	14.712
	0.588

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5016.818
	200.673
	合计
	5016.818
	200.673

	
	30%苯醚·咯·噻虫种子处理悬浮剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	苯醚甲环唑原药
	129.785
	5.191
	产品
	5000.002
	200.000

	
	咯菌腈原药
	129.785
	5.191
	粉尘（有组织）
	0.079
	0.003

	
	噻虫嗪原药
	1289.785
	51.591
	粉尘（无组织）
	0.876
	0.035

	
	润湿分散剂
	401.035
	16.041
	VOCs(有组织)
	0.023
	0.001

	
	黄原胶
	26.035
	1.041
	VOCs(无组织)
	0.025
	0.001

	
	乙二醇
	251.035
	10.041
	VOCs(废气处理削减)
	0.203
	0.008

	
	红色素
	26.035
	1.041
	固废（除尘废物）
	7.807
	0.312

	
	硅酸镁铝
	151.035
	6.041
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	水
	2604.535
	104.181
	
	
	

	
	合计
	5009.065
	200.363
	合计
	5009.065
	200.363


⑥水乳剂(EW)、微乳剂(ME)物料平衡
表2-18   项目EW、ME物料平衡表
	产品大类
	25%戊唑醇水乳剂

	水乳剂(EW)
	投入（20批/a）
	产出（20批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	戊唑醇原药
	1289.960
	25.799
	产品
	5000.004
	100.000

	
	溶剂油150#
	501.460
	10.029
	粉尘（有组织）
	0.058
	0.001

	
	乳化剂
	501.460
	10.029
	粉尘（无组织）
	0.645
	0.013

	
	二甲基癸酰胺
	1001.460
	20.029
	VOCs(有组织)
	0.203
	0.004

	
	乙二醇
	251.460
	5.029
	VOCs(无组织)
	0.226
	0.005

	
	水
	1462.960
	29.259
	VOCs(废气处理削减)
	1.827
	0.037

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	5.747
	0.115

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.001

	
	合计
	5008.760
	100.175
	合计
	5008.760
	100.175

	
	2.5%高效氯氟氰菊酯水乳剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	高效氯氟氰菊酯原药
	129.138
	5.166
	产品
	4999.991
	200.000

	
	溶剂油150#
	500.388
	20.016
	粉尘（有组织）
	0.006
	0.000

	
	乳化剂
	500.388
	20.016
	粉尘（无组织）
	0.065
	0.003

	
	乙二醇
	250.388
	10.016
	VOCs(有组织)
	0.113
	0.005

	
	水
	3621.638
	144.866
	VOCs(无组织)
	0.125
	0.005

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	1.013
	0.041

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	0.575
	0.023

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5001.938
	200.078
	合计
	5001.938
	200.078

	
	450 克/升咪鲜胺水乳剂

	
	投入（20批/a）
	产出（20批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	咪鲜胺原油
	2320.325
	46.407
	产品
	5000.002
	100.000

	
	溶剂油150#
	1000.825
	20.017
	VOCs(有组织)
	0.367
	0.007

	
	乳化剂
	500.825
	10.017
	VOCs(无组织)
	0.407
	0.008

	
	乙二醇
	250.825
	5.017
	VOCs(废气处理削减)
	3.299
	0.066

	
	水
	931.325
	18.627
	固废（滤渣）
	0.050
	0.001

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	5004.125
	100.083
	合计
	5004.125
	100.083

	
	30%啶虫脒.毒死蜱水乳剂

	
	投入（20批/a）
	产出（20批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	啶虫脒原药
	53.095
	1.062
	产品
	5000.017
	100.000

	
	毒死蜱原药
	1496.595
	29.932
	粉尘（有组织）
	0.070
	0.001

	
	溶剂油150#
	1001.595
	20.032
	粉尘（无组织）
	0.775
	0.015

	
	乳化剂
	501.595
	10.032
	VOCs(有组织)
	0.158
	0.003

	
	乙二醇
	251.595
	5.032
	VOCs(无组织)
	0.175
	0.004

	
	水
	1705.095
	34.102
	VOCs(废气处理削减)
	1.421
	0.028

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	6.904
	0.138

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.001

	
	合计
	5009.570
	100.191
	合计
	5009.570
	100.191

	
	2%甲氨基阿维菌素微乳剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	甲维盐原药
	103.458
	4.138
	产品
	5000.012
	200.000

	
	乳化剂
	750.458
	30.018
	粉尘（有组织）
	0.005
	0.0002

	
	吡咯烷酮
	500.458
	20.018
	粉尘（无组织）
	0.052
	0.002

	
	水
	3647.458
	145.898
	VOCs(有组织)
	0.113
	0.005

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.125
	0.005

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	1.013
	0.041

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	0.461
	0.018

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5001.830
	200.073
	合计
	5001.830
	200.073

	
	5%阿维菌素水乳剂

	
	投入（20批/a）
	产出（20批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	阿维菌素原药
	258.120
	5.162
	产品
	5000.008
	100.000

	
	溶剂油150#
	1000.620
	20.012
	粉尘（有组织）
	0.012
	0.000

	
	乳化剂
	500.620
	10.012
	粉尘（无组织）
	0.129
	0.003

	
	乙二醇
	250.620
	5.012
	VOCs(有组织)
	0.158
	0.003

	
	水
	2993.120
	59.862
	VOCs(无组织)
	0.175
	0.004

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	1.419
	0.028

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	1.150
	0.023

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.001

	
	合计
	5003.100
	100.062
	合计
	5003.100
	100.062

	
	69g/L 精噁禾草灵水乳剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	精噁唑禾草灵原药
	356.465
	14.259
	产品
	4999.990
	200.000

	
	溶剂油150#
	1000.715
	40.029
	粉尘（有组织）
	0.016
	0.001

	
	乳化剂
	500.715
	20.029
	粉尘（无组织）
	0.178
	0.007

	
	乙二醇
	250.715
	10.029
	VOCs(有组织)
	0.158
	0.006

	
	水
	2894.965
	115.799
	VOCs(无组织)
	0.175
	0.007

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	1.419
	0.057

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	1.588
	0.064

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5003.575
	200.143
	合计
	5003.575
	200.143

	
	8%炔草酯水乳剂

	
	投入（20批/a）
	产出（20批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	炔草酯原药
	413.275
	8.266
	产品
	5000.006
	100.000

	
	溶剂油150#
	1000.775
	20.016
	粉尘（有组织）
	0.019
	0.000

	
	乳化剂
	500.775
	10.016
	粉尘（无组织）
	0.207
	0.004

	
	乙二醇
	250.775
	5.016
	VOCs(有组织)
	0.158
	0.003

	
	水
	2838.275
	56.766
	VOCs(无组织)
	0.175
	0.004

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	1.419
	0.028

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	1.841
	0.037

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.001

	
	合计
	5003.875
	100.078
	合计
	5003.875
	100.078

	
	57%炔螨特水乳剂

	
	投入（20批/a）
	产出（20批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	炔螨特原药
	3170.630
	63.413
	产品
	5000.008
	100.000

	
	乳化剂
	354.130
	7.083
	粉尘（有组织）
	0.143
	0.003

	
	溶剂油150#
	254.130
	5.083
	粉尘（无组织）
	1.585
	0.032

	
	水
	1237.630
	24.753
	VOCs(有组织)
	0.055
	0.001

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.061
	0.001

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	0.493
	0.010

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	14.125
	0.283

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.001

	
	合计
	5016.520
	100.330
	合计
	5016.520
	100.330

	微乳剂(ME)
	40%炔螨特微乳剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	炔螨特原药
	2064.658
	82.586
	产品
	5000.001
	200.000

	
	乳化剂
	752.908
	30.116
	粉尘（有组织）
	0.093
	0.0037

	
	吡咯烷酮
	502.908
	20.116
	粉尘（无组织）
	1.032
	0.041

	
	水
	1691.158
	67.646
	VOCs(有组织)
	0.113
	0.005

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.126
	0.005

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	1.017
	0.041

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	9.198
	0.368

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5011.630
	200.465
	合计
	5011.630
	200.465


⑦环保乳油、超低容量液剂(UL)、水剂(AS)、可溶液剂(SL)物料平衡
表2-19   项目环保乳油、UL、SL、AS物料平衡表
	产品大类
	250g/L丙环唑乳油

	环保乳油
	投入（60批/a）
	产出（60批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	丙环唑原油
	1317.517
	79.051
	产品
	4999.995
	300.000

	
	乳化剂
	501.683
	30.101
	VOCs(有组织)
	0.450
	0.027

	
	溶剂油150#
	3185.850
	191.151
	VOCs(无组织)
	0.501
	0.030

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	4.054
	0.243

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.003

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	5005.050
	300.303
	合计
	5005.050
	300.303

	
	5%氯氰菊酯乳油

	
	投入（20批/a）
	产出（20批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	氯氰菊酯原油
	267.685
	5.354
	产品
	5000.000
	100.000

	
	乳化剂
	501.685
	10.034
	VOCs(有组织)
	0.450
	0.009

	
	溶剂油150#
	4235.685
	84.714
	VOCs(无组织)
	0.501
	0.010

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	4.054
	0.081

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.001

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	5005.055
	100.101
	合计
	5005.055
	100.101

	
	10%氯氰菊酯乳油

	
	投入（60批/a）
	产出（60批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	氯氰菊酯原油
	533.517
	32.011
	产品
	4999.995
	300.000

	
	乳化剂
	501.683
	30.101
	VOCs(有组织)
	0.450
	0.027

	
	溶剂油150#
	3969.850
	238.191
	VOCs(无组织)
	0.501
	0.030

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	4.054
	0.243

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.003

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	5005.050
	300.303
	合计
	5005.050
	300.303

	
	200克/升氯氰菊酯乳油

	
	投入（17批/a）
	产出（17批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	氯氰菊酯原油
	626.871
	10.657
	产品
	2941.168
	50.000

	
	乳化剂
	295.106
	5.017
	VOCs(有组织)
	0.265
	0.005

	
	溶剂油150#
	2022.165
	34.377
	VOCs(无组织)
	0.294
	0.005

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	2.385
	0.041

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.029
	0.001

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	2944.141
	50.050
	合计
	2944.141
	50.050

	
	4.5%高效氯氰菊酯乳油

	
	投入（67批/a）
	产出（67批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	高效氯氰菊酯原药
	138.203
	9.260
	产品
	2985.067
	200.000

	
	乳化剂
	299.696
	20.080
	粉尘（有组织）
	0.006
	0.000

	
	溶剂油150#
	2550.740
	170.900
	粉尘（无组织）
	0.069
	0.005

	
	
	
	
	VOCs(有组织)
	0.257
	0.017

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.285
	0.019

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	2.309
	0.155

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	0.616
	0.041

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.030
	0.002

	
	合计
	2988.639
	200.239
	合计
	2988.639
	200.239

	
	15%哒螨灵乳油

	
	投入（250批/a）
	产出（250批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	哒螨灵原药
	613.866
	153.467
	产品
	4000.002
	1000.000

	
	乳化剂
	401.626
	100.407
	粉尘（有组织）
	0.028
	0.007

	
	二甲苯
	401.626
	100.407
	粉尘（无组织）
	0.307
	0.077

	
	溶剂油150#
	2589.386
	647.347
	VOCs(有组织)
	0.305
	0.076

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.339
	0.085

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	2.748
	0.687

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	2.735
	0.684

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.040
	0.010

	
	合计
	4006.504
	1001.626
	合计
	4006.504
	1001.626

	
	40%毒死蜱乳油

	
	投入（160批/a）
	产出（160批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	毒死蜱原药
	766.969
	122.715
	产品
	1875.002
	300.000

	
	乳化剂
	189.156
	30.265
	粉尘（有组织）
	0.035
	0.006

	
	溶剂油150#
	923.844
	147.815
	粉尘（无组织）
	0.383
	0.061

	
	
	
	
	VOCs(有组织)
	0.100
	0.016

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.111
	0.018

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	0.902
	0.144

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	3.417
	0.547

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.019
	0.003

	
	合计
	1879.969
	300.795
	合计
	1879.969
	300.795

	
	25%咪鲜胺乳油

	
	投入（100批/a）
	产出（100批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	咪鲜胺原油
	510.874
	51.087
	产品
	2000.000
	200.000

	
	乳化剂
	200.674
	20.067
	VOCs(有组织)
	0.180
	0.018

	
	溶剂油150#
	1290.474
	129.047
	VOCs(无组织)
	0.200
	0.020

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	1.622
	0.162

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.020
	0.002

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	2002.022
	200.202
	合计
	2002.022
	200.202

	
	20%甲氰菊酯乳油

	
	投入（167批/a）
	产出（167批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	甲氰菊酯原油
	252.559
	42.177
	产品
	1197.605
	200.000

	
	乳化剂
	120.164
	20.067
	VOCs(有组织)
	0.108
	0.018

	
	溶剂油150#
	826.092
	137.957
	VOCs(无组织)
	0.120
	0.020

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	0.971
	0.162

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.012
	0.002

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	1198.816
	200.202
	合计
	1198.816
	200.202

	
	2%阿维·高氯乳油

	
	投入（20批/a）
	产出（20批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	高效氯氰菊酯原药
	87.870
	1.757
	产品
	5000.004
	100.000

	
	阿维菌素原药
	17.370
	0.347
	粉尘（有组织）
	0.005
	0.000

	
	乳化剂
	501.370
	10.027
	粉尘（无组织）
	0.053
	0.001

	
	溶剂油150#
	4398.870
	87.977
	VOCs(有组织)
	0.441
	0.009

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.490
	0.010

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	3.969
	0.079

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	0.469
	0.009

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.001

	
	合计
	5005.480
	100.110
	合计
	5005.480
	100.110

	
	25 克/升溴氰菊酯乳油

	
	投入（67批/a）
	产出（67批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	溴氰菊酯菊酯原药
	77.228
	5.174
	产品
	2985.074
	200.000

	
	乳化剂
	299.616
	20.074
	粉尘（有组织）
	0.003
	0.000

	
	溶剂油150#
	2611.557
	174.974
	粉尘（无组织）
	0.039
	0.003

	
	
	
	
	VOCs(有组织)
	0.262
	0.018

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.291
	0.020

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	2.358
	0.158

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	0.344
	0.023

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.030
	0.002

	
	合计
	2988.401
	200.223
	合计
	2988.401
	200.223

	
	50 克/升溴氰菊酯乳油

	
	投入（67批/a）
	产出（67批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	溴氰菊酯菊酯原药
	153.448
	10.281
	产品
	2985.069
	200.000

	
	乳化剂
	299.716
	20.081
	粉尘（有组织）
	0.007
	0.000

	
	溶剂油150#
	2535.537
	169.881
	粉尘（无组织）
	0.077
	0.005

	
	
	
	
	VOCs(有组织)
	0.255
	0.017

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.284
	0.019

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	2.297
	0.154

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	0.684
	0.046

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.030
	0.002

	
	合计
	2988.701
	200.243
	合计
	2988.701
	200.243

	
	250克/升戊唑醇乳油

	
	投入（60批/a）
	产出（60批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	戊唑醇原药
	1278.043
	76.683
	产品
	5000.001
	300.000

	
	吡咯烷酮
	502.543
	30.153
	粉尘（有组织）
	0.058
	0.003

	
	乳化剂
	502.543
	30.153
	粉尘（无组织）
	0.639
	0.038

	
	溶剂油150#
	2727.043
	163.623
	VOCs(有组织)
	0.336
	0.020

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.373
	0.022

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	3.023
	0.181

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	5.694
	0.342

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.003

	
	合计
	5010.173
	300.610
	合计
	5010.173
	300.610

	
	25 克/升联苯菊酯乳油

	
	投入（125批/a）
	产出（125批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	联苯菊酯原药
	103.566
	12.946
	产品
	4000.000
	500.000

	
	乳化剂
	401.486
	50.186
	粉尘（有组织）
	0.005
	0.001

	
	溶剂油150#
	3499.406
	437.426
	粉尘（无组织）
	0.052
	0.006

	
	
	
	
	VOCs(有组织)
	0.351
	0.044

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.390
	0.049

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	3.160
	0.395

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	0.461
	0.058

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.040
	0.005

	
	合计
	4004.459
	500.557
	合计
	4004.459
	500.557

	
	100 克/升联苯菊酯乳油

	
	投入（60批/a）
	产出（60批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	联苯菊酯原药
	512.533
	30.752
	产品
	4999.993
	300.000

	
	乳化剂
	502.367
	30.142
	粉尘（有组织）
	0.023
	0.001

	
	溶剂油150#
	3992.200
	239.532
	粉尘（无组织）
	0.256
	0.015

	
	
	
	
	VOCs(有组织)
	0.405
	0.024

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.449
	0.027

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	3.641
	0.218

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	2.283
	0.137

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.003

	
	合计
	5007.100
	300.426
	合计
	5007.100
	300.426

	
	20%氰戊菊酯乳油

	
	投入（50批/a）
	产出（50批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	氰戊菊酯菊酯原药
	844.674
	42.234
	产品
	3999.996
	200.000

	
	乳化剂
	402.474
	20.124
	粉尘（有组织）
	0.038
	0.002

	
	溶剂油150#
	2760.274
	138.014
	粉尘（无组织）
	0.422
	0.021

	
	
	
	
	VOCs(有组织)
	0.285
	0.014

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.316
	0.016

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	2.562
	0.128

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	3.763
	0.188

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.040
	0.002

	
	合计
	4007.422
	200.371
	合计
	4007.422
	200.371

	
	400 克/升联苯菊酯乳油

	
	投入（200批/a）
	产出（200批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	联苯菊酯原药
	1635.298
	327.060
	产品
	3999.998
	800.000

	
	乳化剂
	402.648
	80.530
	粉尘（有组织）
	0.074
	0.015

	
	环己酮
	402.648
	80.530
	粉尘（无组织）
	0.818
	0.164

	
	溶剂油150#
	1569.998
	314.000
	VOCs(有组织)
	0.214
	0.043

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.238
	0.048

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	1.924
	0.385

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	7.285
	1.457

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.040
	0.008

	
	合计
	4010.590
	802.118
	合计
	4010.590
	802.118

	
	1.8%阿维菌素乳油

	
	投入（125批/a）
	产出（125批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	阿维菌素原药
	99.691
	12.461
	产品
	5200.000
	650.000

	
	N,N-二甲基甲酰胺
	105.131
	13.141
	粉尘（有组织）
	0.004
	0.001

	
	N,N-二甲基乙酰胺
	833.131
	104.141
	粉尘（无组织）
	0.050
	0.006

	
	乳化剂
	521.131
	65.141
	VOCs(有组织)
	0.460
	0.057

	
	溶剂油150#
	3646.571
	455.821
	VOCs(无组织)
	0.511
	0.064

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	4.136
	0.517

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	0.444
	0.056

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.052
	0.007

	
	合计
	5205.656
	650.707
	合计
	5205.656
	650.707

	
	5%阿维菌素乳油

	
	投入（25批/a）
	产出（25批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	阿维菌素原药
	211.376
	5.284
	产品
	3999.990
	100.000

	
	N,N-二甲基甲酰胺
	80.976
	2.024
	粉尘（有组织）
	0.010
	0.000

	
	N,N-二甲基乙酰胺
	720.976
	18.024
	粉尘（无组织）
	0.106
	0.003

	
	乳化剂
	400.976
	10.024
	VOCs(有组织)
	0.341
	0.009

	
	溶剂油150#
	2590.576
	64.764
	VOCs(无组织)
	0.379
	0.009

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	3.073
	0.077

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	0.942
	0.024

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.040
	0.001

	
	合计
	4004.880
	100.122
	合计
	4004.880
	100.122

	
	30%氰戊·辛硫磷乳油

	
	投入（25批/a）
	产出（25批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	氰戊菊酯菊酯原药
	105.816
	2.645
	产品
	2000.018
	50.000

	
	辛硫磷原油
	527.016
	13.175
	粉尘（有组织）
	0.005
	0.000

	
	乳化剂
	200.616
	5.015
	粉尘（无组织）
	0.053
	0.001

	
	溶剂油150#
	1169.016
	29.225
	VOCs(有组织)
	0.171
	0.004

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.190
	0.005

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	1.536
	0.038

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	0.471
	0.012

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.020
	0.001

	
	合计
	2002.464
	50.062
	合计
	2002.464
	50.062

	
	3%高氯·吡虫啉乳油

	
	投入（25批/a）
	产出（25批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	高效氯氰菊酯原药
	32.056
	0.801
	产品
	2000.004
	50.000

	
	吡虫啉原药
	31.256
	0.781
	粉尘（有组织）
	0.003
	0.0001

	
	二甲基亚砜
	200.456
	5.011
	粉尘（无组织）
	0.032
	0.001

	
	乳化剂
	200.456
	5.011
	VOCs(有组织)
	0.175
	0.004

	
	溶剂油150#
	1538.056
	38.451
	VOCs(无组织)
	0.194
	0.005

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	1.571
	0.039

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	0.282
	0.007

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.020
	0.001

	
	合计
	2002.280
	50.057
	合计
	2002.280
	50.057

	
	15%阿维·辛硫磷乳油

	
	投入（25批/a）
	产出（25批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	阿维菌素原药
	2.608
	0.065
	产品
	2000.000
	50.000

	
	辛硫磷原油
	316.208
	7.905
	粉尘（有组织）
	0.000
	0.000

	
	乳化剂
	200.608
	5.015
	粉尘（无组织）
	0.001
	0.000

	
	溶剂油150#
	1482.608
	37.065
	VOCs(有组织)
	0.180
	0.004

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.200
	0.005

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	1.620
	0.040

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	0.012
	0.000

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.020
	0.001

	
	合计
	2002.032
	50.051
	合计
	2002.032
	50.051

	
	34%哒螨灵·矿物油乳油

	
	投入（25批/a）
	产出（25批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	阿维菌素原药
	169.580
	8.479
	产品
	3999.997
	200.000

	
	辛硫磷原油
	1264.380
	63.219
	粉尘（有组织）
	0.008
	0.0004

	
	乳化剂
	401.180
	20.059
	粉尘（无组织）
	0.085
	0.004

	
	溶剂油150#
	2169.580
	108.479
	VOCs(有组织)
	0.345
	0.017

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.384
	0.019

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	3.106
	0.155

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	0.755
	0.038

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.040
	0.002

	
	合计
	4004.720
	200.236
	合计
	4004.720
	200.236

	
	100 克/升吡丙醚乳油

	
	投入（25批/a）
	产出（25批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	吡丙醚原药
	423.108
	10.578
	产品
	3999.986
	100.000

	
	乳化剂
	401.908
	10.048
	粉尘（有组织）
	0.019
	0.000

	
	溶剂油150#
	3180.708
	79.518
	粉尘（无组织）
	0.212
	0.005

	
	
	
	
	VOCs(有组织)
	0.322
	0.008

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.358
	0.009

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	2.902
	0.073

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	1.885
	0.047

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.040
	0.001

	
	合计
	4005.724
	100.143
	合计
	4005.724
	100.143

	
	2%甲氨基阿维菌素乳油

	
	投入（75批/a）
	产出（75批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	甲维盐原药
	90.036
	6.753
	产品
	4000.006
	300.000

	
	乳化剂
	401.103
	30.083
	粉尘（有组织）
	0.004
	0.0003

	
	丙二醇甲醚
	401.103
	30.083
	粉尘（无组织）
	0.045
	0.003

	
	溶剂油150#
	3112.169
	233.413
	VOCs(有组织)
	0.352
	0.026

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.391
	0.029

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	3.171
	0.238

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	0.401
	0.030

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.040
	0.003

	
	合计
	4004.411
	300.331
	合计
	4004.411
	300.331

	
	57%炔螨特乳油

	
	投入（60批/a）
	产出（60批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	炔螨特原药
	1057.473
	63.448
	产品
	1666.667
	100.000

	
	乳化剂
	168.640
	10.118
	粉尘（有组织）
	0.048
	0.003

	
	溶剂油150#
	446.473
	26.788
	粉尘（无组织）
	0.529
	0.032

	
	
	
	
	VOCs(有组织)
	0.055
	0.003

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.062
	0.004

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	0.498
	0.030

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	4.711
	0.283

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.017
	0.001

	
	合计
	1672.587
	100.355
	合计
	1672.587
	100.355

	
	40克/升联苯菊酯·啶虫脒乳油

	
	投入（167批/a）
	产出（167批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	联苯菊酯原药
	87.240
	14.569
	产品
	4191.614
	700.000

	
	啶虫脒原药
	87.240
	14.569
	粉尘（有组织）
	0.008
	0.0013

	
	甲醇
	210.413
	35.139
	粉尘（无组织）
	0.087
	0.015

	
	吡咯烷酮
	419.994
	70.139
	VOCs(有组织)
	0.362
	0.060

	
	乳化剂
	419.994
	70.139
	VOCs(无组织)
	0.402
	0.067

	
	溶剂油150#
	2971.671
	496.269
	VOCs(废气处理削减)
	3.258
	0.544

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	0.777
	0.130

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.042
	0.007

	
	合计
	4196.551
	700.824
	合计
	4196.551
	700.824

	
	30克/升溴氰菊酯·啶虫脒乳油

	
	投入（125批/a）
	产出（125批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	溴氰菊酯原药
	409.659
	51.207
	产品
	4000.003
	500.000

	
	啶虫脒原药
	826.219
	103.277
	粉尘（有组织）
	0.056
	0.0070

	
	甲醇
	201.499
	25.187
	粉尘（无组织）
	0.618
	0.077

	
	吡咯烷酮
	401.499
	50.187
	VOCs(有组织)
	0.250
	0.031

	
	乳化剂
	401.499
	50.187
	VOCs(无组织)
	0.277
	0.035

	
	溶剂油150#
	1768.619
	221.077
	VOCs(废气处理削减)
	2.246
	0.281

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	5.506
	0.688

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.040
	0.005

	
	合计
	4008.995
	501.124
	合计
	4008.995
	501.124

	
	40克/升氯氰菊酯·啶虫脒乳油

	
	投入（50批/a）
	产出（50批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	氯氰菊酯原药
	818.138
	40.907
	产品
	3999.999
	200.000

	
	啶虫脒原药
	826.538
	41.327
	粉尘（有组织）
	0.074
	0.0037

	
	甲醇
	201.738
	10.087
	粉尘（无组织）
	0.822
	0.041

	
	吡咯烷酮
	401.738
	20.087
	VOCs(有组织)
	0.213
	0.011

	
	乳化剂
	401.738
	20.087
	VOCs(无组织)
	0.237
	0.012

	
	溶剂油150#
	1360.738
	68.037
	VOCs(废气处理削减)
	1.916
	0.096

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	7.327
	0.366

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.040
	0.002

	
	合计
	4010.628
	200.531
	合计
	4010.628
	200.531

	
	500克/升氯菊酯乳油

	
	投入（20批/a）
	产出（20批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	氯菊酯原药
	2636.710
	52.734
	产品
	5000.017
	100.000

	
	乳化剂
	505.210
	10.104
	粉尘（有组织）
	0.119
	0.002

	
	溶剂油150#
	1873.710
	37.474
	粉尘（无组织）
	1.318
	0.026

	
	
	
	
	VOCs(有组织)
	0.214
	0.004

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.238
	0.005

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	1.927
	0.039

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	11.747
	0.235

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.001

	
	合计
	5015.630
	100.313
	合计
	5015.630
	100.313

	
	10%氰氟草酯乳油

	
	投入（133批/a）
	产出（133批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	氰氟草酯原药
	311.504
	41.430
	产品
	3007.517
	400.000

	
	乳化剂
	302.180
	40.190
	粉尘（有组织）
	0.014
	0.002

	
	溶剂油150#
	2398.120
	318.950
	粉尘（无组织）
	0.156
	0.021

	
	
	
	
	VOCs(有组织)
	0.243
	0.032

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.270
	0.036

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	2.187
	0.291

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	1.388
	0.185

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.030
	0.004

	
	合计
	3011.805
	400.570
	合计
	3011.805
	400.570

	
	8%炔草酯乳油

	
	投入（100批/a）
	产出（100批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	氰氟草酯原药
	165.796
	16.580
	产品
	2000.002
	200.000

	
	乳化剂
	200.896
	20.090
	粉尘（有组织）
	0.007
	0.001

	
	溶剂油150#
	1635.996
	163.600
	粉尘（无组织）
	0.083
	0.008

	
	
	
	
	VOCs(有组织)
	0.165
	0.017

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.184
	0.018

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	1.488
	0.149

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	0.739
	0.074

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.020
	0.002

	
	合计
	2002.688
	200.269
	合计
	2002.688
	200.269

	
	180克/升氰氟草酯乳油

	
	投入（100批/a）
	产出（100批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	氰氟草酯原药
	372.270
	37.227
	产品
	1999.997
	200.000

	
	乳化剂
	201.170
	20.117
	粉尘（有组织）
	0.017
	0.002

	
	溶剂油150#
	1430.070
	143.007
	粉尘（无组织）
	0.186
	0.019

	
	
	
	
	VOCs(有组织)
	0.147
	0.015

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.163
	0.016

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	1.321
	0.132

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	1.658
	0.166

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.020
	0.002

	
	合计
	2003.510
	200.351
	合计
	2003.510
	200.351

	
	45%敌稗乳油

	
	投入（50批/a）
	产出（50批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	敌稗原药
	929.716
	46.486
	产品
	2000.003
	100.000

	
	乳化剂
	201.916
	10.096
	粉尘（有组织）
	0.042
	0.002

	
	溶剂油150#
	874.116
	43.706
	粉尘（无组织）
	0.465
	0.023

	
	
	
	
	VOCs(有组织)
	0.097
	0.005

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.108
	0.005

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	0.872
	0.044

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	4.142
	0.207

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.020
	0.001

	
	合计
	2005.748
	100.287
	合计
	2005.748
	100.287

	
	10%精喹禾灵乳油

	
	投入（100批/a）
	产出（100批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	精喹禾灵原药
	207.149
	20.715
	产品
	1999.996
	200.000

	
	乳化剂
	200.949
	20.095
	粉尘（有组织）
	0.009
	0.001

	
	溶剂油150#
	1594.749
	159.475
	粉尘（无组织）
	0.104
	0.010

	
	
	
	
	VOCs(有组织)
	0.162
	0.016

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.180
	0.018

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	1.455
	0.145

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	0.923
	0.092

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.020
	0.002

	
	合计
	2002.847
	200.285
	合计
	2002.847
	200.285

	
	108 克/升高效氟吡甲禾灵乳油

	
	投入（100批/a）
	产出（100批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	高效氟吡甲禾灵原药
	569.444
	56.944
	产品
	4999.997
	500.000

	
	乳化剂
	1002.444
	100.244
	粉尘（有组织）
	0.026
	0.003

	
	溶剂油150#
	3435.444
	343.544
	粉尘（无组织）
	0.285
	0.028

	
	
	
	
	VOCs(有组织)
	0.399
	0.040

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.444
	0.044

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	3.595
	0.359

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	2.537
	0.254

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.005

	
	合计
	5007.332
	500.733
	合计
	5007.332
	500.733

	
	100 克/升精噁唑禾草灵乳油

	
	投入（100批/a）
	产出（100批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	精噁唑禾草灵原药
	517.875
	51.788
	产品
	4999.996
	500.000

	
	乳化剂
	752.375
	75.238
	粉尘（有组织）
	0.023
	0.002

	
	溶剂油150#
	3736.875
	373.688
	粉尘（无组织）
	0.259
	0.026

	
	
	
	
	VOCs(有组织)
	0.404
	0.040

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.449
	0.045

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	3.636
	0.364

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	2.307
	0.231

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.005

	
	合计
	5007.125
	500.713
	合计
	5007.125
	500.713

	
	20%氰氟·噁唑酰乳油

	
	投入（50批/a）
	产出（50批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	氰氟草酯原药
	414.240
	20.712
	产品
	3999.999
	200.000

	
	噁唑酰草胺原药
	414.240
	20.712
	粉尘（有组织）
	0.037
	0.0019

	
	乳化剂
	401.840
	20.092
	粉尘（无组织）
	0.414
	0.021

	
	溶剂油150#
	2777.040
	138.852
	VOCs(有组织)
	0.286
	0.014

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.318
	0.016

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	2.575
	0.129

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	3.691
	0.185

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.040
	0.002

	
	合计
	4007.360
	200.368
	合计
	4007.360
	200.368

	
	24%乙氧氟草醚乳油

	
	投入（100批/a）
	产出（100批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	乙氧氟草醚原药
	506.650
	50.665
	产品
	1999.999
	200.000

	
	乳化剂
	201.350
	20.135
	粉尘（有组织）
	0.023
	0.002

	
	溶剂油150#
	1296.050
	129.605
	粉尘（无组织）
	0.253
	0.025

	
	
	
	
	VOCs(有组织)
	0.135
	0.013

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.150
	0.015

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	1.213
	0.121

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	2.257
	0.226

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.020
	0.002

	
	合计
	2004.050
	200.405
	合计
	2004.050
	200.405

	超低容量液剂(UL)
	5%氯菊酯超低量液剂

	
	投入（40批/a）
	产出（40批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	氯菊酯原药
	265.285
	10.611
	产品
	4999.988
	200.000

	
	乳化剂
	502.035
	20.081
	粉尘（有组织）
	0.012
	0.000

	
	溶剂油150#
	4238.785
	169.551
	粉尘（无组织）
	0.133
	0.005

	
	
	
	
	VOCs(有组织)
	0.427
	0.017

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.474
	0.019

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	3.840
	0.154

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	1.182
	0.047

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.002

	
	合计
	5006.105
	200.244
	合计
	5006.105
	200.244

	可溶液剂SL
	20%吡虫啉可溶液剂

	
	投入（100批/a）
	产出（100批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	吡虫啉原药
	413.320
	41.332
	产品
	2000.003
	200.000

	
	N,N-二甲基甲酰胺
	40.920
	4.092
	粉尘（有组织）
	0.019
	0.002

	
	乳化剂
	200.920
	20.092
	粉尘（无组织）
	0.207
	0.021

	
	吡咯烷酮
	1348.520
	134.852
	VOCs(有组织)
	0.143
	0.014

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.159
	0.016

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	1.288
	0.129

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	1.841
	0.184

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.020
	0.002

	
	合计
	2003.680
	200.368
	合计
	2003.680
	200.368

	
	20%啶虫脒可溶液剂

	
	投入（100批/a）
	产出（100批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	啶虫脒原药
	413.320
	41.332
	产品
	2000.003
	200.000

	
	N,N-二甲基甲酰胺
	40.920
	4.092
	粉尘（有组织）
	0.019
	0.002

	
	乳化剂
	200.920
	20.092
	粉尘（无组织）
	0.207
	0.021

	
	吡咯烷酮
	1348.520
	134.852
	VOCs(有组织)
	0.143
	0.014

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.159
	0.016

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	1.288
	0.129

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	1.841
	0.184

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.020
	0.002

	
	合计
	2003.680
	200.368
	合计
	2003.680
	200.368

	
	225克/升啶虫脒可溶液剂

	
	投入（100批/a）
	产出（100批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	啶虫脒原药
	464.872
	46.487
	产品
	2000.005
	200.000

	
	N,N-二甲基甲酰胺
	40.972
	4.097
	粉尘（有组织）
	0.021
	0.002

	
	乳化剂
	200.972
	20.097
	粉尘（无组织）
	0.232
	0.023

	
	吡咯烷酮
	1297.072
	129.707
	VOCs(有组织)
	0.139
	0.014

	
	
	
	
	VOCs(无组织)
	0.154
	0.015

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	1.247
	0.125

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	2.071
	0.207

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.020
	0.002

	
	合计
	2003.888
	200.389
	合计
	2003.888
	200.389

	
	40%乙烯利可溶液剂

	
	投入（20批/a）
	产出（20批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	乙烯利原药
	2044.420
	40.888
	产品
	4999.988
	100.000

	
	润湿剂
	503.420
	10.068
	粉尘（有组织）
	0.092
	0.002

	
	水
	2462.420
	49.248
	粉尘（无组织）
	1.022
	0.020

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	9.108
	0.182

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.001

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	5010.260
	100.205
	合计
	5010.260
	100.205

	水剂AS
	30%草甘膦水剂

	
	投入（60批/a）
	产出（60批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	草甘膦原药
	1548.245
	92.895
	产品
	5000.006
	300.000

	
	糖苷（AGP)
	501.912
	30.115
	粉尘（有组织）
	0.081
	0.005

	
	硫酸铵
	251.912
	15.115
	粉尘（无组织）
	0.900
	0.054

	
	27%氨水
	1501.912
	90.115
	VOCs(有组织)
	0.045
	0.003

	
	水
	1205.578
	72.335
	VOCs(无组织)
	0.050
	0.003

	
	
	
	
	VOCs(废气处理削减)
	0.407
	0.024

	
	
	
	
	NH3(有组织)
	0.135
	0.008

	
	
	
	
	NH3(无组织)
	0.150
	0.009

	
	
	
	
	NH3(废气处理削减)
	1.217
	0.073

	
	
	
	
	固废（除尘废物）
	8.020
	0.481

	
	
	
	
	固废（滤渣）
	0.050
	0.003

	
	合计
	5009.558
	300.574
	合计
	5011.060
	300.664


⑧微囊悬浮剂（CS）、微囊悬浮剂-悬浮剂（ZC）物料平衡
表2-20   项目CS、ZC物料平衡表
	产品大类
	2.5%高效氯氟氰菊酯微囊悬浮剂

	微囊悬浮剂（CS）
	投入（50批/a）
	产出（50批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	高效氯氟氰菊酯原药
	129.288
	2.586
	产品
	4999.979
	100.000

	
	溶剂油150#
	500.288
	10.006
	粉尘（有组织）
	0.014
	0.0003

	
	润湿分散剂
	400.288
	8.006
	粉尘（无组织）
	0.152
	0.003

	
	黄原胶
	25.288
	0.506
	VOCs(有组织)
	0.068
	0.001

	
	囊皮材料
	500.288
	10.006
	VOCs(无组织)
	0.075
	0.002

	
	乙二醇
	250.288
	5.006
	VOCs(废气处理削减)
	0.608
	0.012

	
	硅酸镁铝
	150.288
	3.006
	固废（除尘废物）
	1.358
	0.027

	
	水
	3046.288
	60.926
	固废（滤渣）
	0.050
	0.0010

	
	合计
	5002.304
	100.046
	合计
	5002.304
	100.046

	微囊悬浮剂-悬浮剂（ZC）
	20%联苯菊酯·溴氰虫酰胺微囊悬浮-悬浮剂

	
	投入（50批/a）
	产出（50批/a）

	
	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	
	联苯菊酯原药
	387.215
	7.744
	产品
	5000.003
	100.000

	
	溴氰虫酰胺原药
	645.215
	12.904
	粉尘（有组织）
	0.054
	0.0011

	
	润湿分散剂
	400.715
	8.014
	粉尘（无组织）
	0.604
	0.012

	
	溶剂油150#
	500.715
	10.014
	VOCs(有组织)
	0.095
	0.002

	
	囊皮材料
	500.715
	10.014
	VOCs(无组织)
	0.105
	0.002

	
	乳化剂
	300.715
	6.014
	VOCs(废气处理削减)
	0.852
	0.017

	
	黄原胶
	25.715
	0.514
	固废（除尘废物）
	5.385
	0.108

	
	乙二醇
	250.715
	5.014
	固废（滤渣）
	0.050
	0.0010

	
	硅酸镁铝
	150.715
	3.014
	
	
	

	
	水
	1844.715
	36.894
	
	
	

	
	合计
	5007.150
	100.143
	合计
	5007.150
	100.143


⑨悬乳剂（SE）物料平衡
表2-21   项目SE物料平衡表
	40%氯氰·吡虫啉悬乳剂

	投入（25批/a）
	产出（25批/a）

	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	氯氰菊酯原药
	619.080
	15.477
	产品
	4000.004
	100.000

	吡虫啉原药
	1031.480
	25.787
	粉尘（有组织）
	0.034
	0.001

	溶剂油150#
	400.680
	10.017
	粉尘（无组织）
	0.380
	0.010

	润湿分散剂
	320.680
	8.017
	VOCs(有组织)
	0.169
	0.004

	乳化剂
	240.680
	6.017
	VOCs(无组织)
	0.187
	0.005

	黄原胶
	20.680
	0.517
	VOCs(废气处理削减)
	1.518
	0.038

	乙二醇
	200.680
	5.017
	固废（除尘废物）
	3.388
	0.085

	硅酸镁铝
	120.680
	3.017
	固废（滤渣）
	0.040
	0.001

	水
	1051.080
	26.277
	
	
	

	合计
	4005.720
	100.143
	合计
	4005.720
	100.143

	40%戊唑·咪鲜胺悬乳剂

	投入（25批/a）
	产出（25批/a）

	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	戊唑醇原药
	1102.052
	27.551
	产品
	4000.017
	100.000

	咪鲜胺原药
	549.252
	13.731
	粉尘（有组织）
	0.056
	0.001

	润湿分散剂
	320.852
	8.021
	粉尘（无组织）
	0.622
	0.016

	黄原胶
	20.852
	0.521
	VOCs(有组织)
	0.125
	0.003

	溶剂油150#
	400.852
	10.021
	VOCs(无组织)
	0.139
	0.003

	乳化剂
	240.852
	6.021
	VOCs(废气处理削减)
	1.127
	0.028

	乙二醇
	200.852
	5.021
	固废（除尘废物）
	5.541
	0.139

	硅酸镁铝
	120.852
	3.021
	固废（滤渣）
	0.040
	0.001

	水
	1051.252
	26.281
	
	
	

	合计
	4007.668
	100.192
	合计
	4007.668
	100.192

	40%丙环·嘧菌酯悬乳剂

	投入（25批/a）
	产出（25批/a）

	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	丙环唑原药
	495.348
	12.384
	产品
	2000.005
	50.000

	嘧菌酯原药
	330.548
	8.264
	粉尘（有组织）
	0.040
	0.001

	润湿分散剂
	160.548
	4.014
	粉尘（无组织）
	0.448
	0.011

	溶剂油150#
	200.548
	5.014
	VOCs(有组织)
	0.038
	0.001

	乳化剂
	120.548
	3.014
	VOCs(无组织)
	0.042
	0.001

	黄原胶
	10.548
	0.264
	VOCs(废气处理削减)
	0.342
	0.009

	乙二醇
	100.548
	2.514
	固废（除尘废物）
	3.996
	0.100

	硅酸镁铝
	60.548
	1.514
	固废（滤渣）
	0.020
	0.001

	水
	525.748
	13.144
	
	
	

	合计
	2004.932
	50.123
	合计
	2004.932
	50.123

	18.3%吡唑·氟环唑悬乳剂

	投入（25批/a）
	产出（25批/a）

	物料名称
	kg/批
	t/a
	物料名称
	kg/批
	t/a

	吡唑醚菌酯原药
	253.840
	6.346
	产品
	2000.001
	50.000

	氟环唑原药
	97.040
	2.426
	粉尘（有组织）
	0.015
	0.0004

	溶剂油150#
	200.240
	5.006
	粉尘（无组织）
	0.162
	0.004

	乳化剂
	120.240
	3.006
	VOCs(有组织)
	0.047
	0.001

	润湿分散剂
	160.240
	4.006
	VOCs(无组织)
	0.052
	0.001

	黄原胶
	10.240
	0.256
	VOCs(废气处理削减)
	0.419
	0.010

	乙二醇
	100.240
	2.506
	固废（除尘废物）
	1.445
	0.036

	硅酸镁铝
	60.240
	1.506
	固废（滤渣）
	0.020
	0.001

	水
	999.840
	24.996
	
	
	

	合计
	2002.160
	50.054
	合计
	2002.160
	50.054


（2）全厂生产工序VOCs平衡
表2-22   全厂生产工序VOCs物料平衡汇总表
	投入t/a
	产出t/a

	名称
	投料量
	VOCs量
	去向
	VOCs量

	丙环唑原油
	79.051
	0.079
	有组织排放
	1.003

	咪鲜胺原药
	13.731
	0.014
	无组织排放
	1.671

	氟环唑原药
	2.426
	0.002
	废气处理削减
	9.025

	咪鲜胺原油
	97.494
	0.097
	
	

	氯氰菊酯原油
	48.022
	0.048
	
	

	甲氰菊酯原油
	42.177
	0.042
	
	

	辛硫磷原油
	84.3
	0.084
	
	

	乳化剂
	1426.585
	1.427
	
	

	N,N-二甲基乙酰胺
	122.166
	0.122
	
	

	N,N-二甲基甲酰胺
	27.447
	0.027
	
	

	丙二醇甲醚
	30.083
	0.030
	
	

	乙二醇
	487.353
	0.487
	
	

	二甲基亚砜
	5.011
	0.005
	
	

	二甲基癸酰胺
	20.029
	0.020
	
	

	二甲苯
	100.406
	0.100
	
	

	吡咯烷酮
	610.112
	0.610
	
	

	油酸甲酯
	202.236
	0.202
	
	

	溶剂油150#
	7592.595
	7.593
	
	

	甲醇
	70.413
	0.070
	
	

	环己酮
	80.530
	0.081
	
	

	装置管线无组织
	11142.167
	0.557
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	11.699
	
	11.699


（3）项目水平衡
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图2-1  本项目水平衡图  单位：t/a

	工艺流程和产排污环节
	一、主要工艺流程及产污节点
本项目产品按照大类可分为可湿性粉剂（WP）、可溶性粉剂（SP）、湿拌种剂(WS)、悬浮剂(SC)、可分散油悬浮剂(OD)、悬浮种衣剂(FS)、环保乳油、超低容量液剂(UL)、水乳剂(EW)、微乳剂(ME)、微囊悬浮剂（CS）、微囊悬浮剂-悬浮剂（ZC）、可分散粒剂(WG)、可溶粒剂(SG)、颗粒剂(GR)、悬乳剂(SE)、浓饵剂（CB）、饵剂(RB)、水分散剂(WT)、水剂(AS)、可溶液剂(SL)合计21大类，按照主要有效成分及规格浓度划分，可分为132个小类。本次评价根据产品大类，将按照工艺相似性进行工程分析，合并同剂型、同工艺的产品，具体如下。
1、可湿性粉剂（WP）、可溶性粉剂（SP）、湿拌种剂(WS)生产工艺
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图2-2  可湿性粉剂（WP）、可溶性粉剂（SP）、湿拌种剂(WS)工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
袋装原料经计量装置称量后，人工转运至车间二层投料平台，于投料口处人工拆包，使用投料斗投入双锥混合机混合搅拌，混合完成后，打开双锥混合机出料阀，经密闭管道通过自重进入一层气流混合机粉碎，粉碎至物料目数＞300目，粉碎完毕后，经过气流粉碎机自带管道气力输送至双锥混合机进行再次混合，混合完成后，打开出料阀，取样检测，产品合格后进行放料，采用中间罐密闭转运至灌装线进行灌装，包装入库。
产污环节：本项目可湿性粉剂（WP）、可溶性粉剂（SP）、湿拌种剂(WS)生产过程中，拆包投料过程中会粉状原料投料会产生投料粉尘，主要污染因子为颗粒物；放料过程会产生放料粉尘，主要污染因子为颗粒物；本项目检验不合格指标后，继续混合搅拌、粉碎直至合格。
本项目可湿性粉剂（WP）、可溶性粉剂（SP）、湿拌种剂(WS)原辅材料消耗具体情况见下表。
表2-23   本项目可湿性粉剂（WP）、可溶性粉剂（SP）、湿拌种剂(WS)原辅材料消耗情况一览表
	产品大类
	产品小类
	年产量
	原辅材料名称
	规格
	年耗量
	单耗

	
	
	t/a
	
	
	t/a
	t-t

	可湿性粉剂（WP）
	20%吗胍·乙酸铜可湿性粉剂
	100
	盐酸吗啉胍原药
	96%
	10.588
	0.106

	
	
	
	乙酸铜原药
	97%
	10.478
	0.105

	
	
	
	十二烷基苯磺酸钠
	工业品
	3.168
	0.032

	
	
	
	NNO
	工业品
	2.168
	0.022

	
	
	
	白炭黑
	工业品
	3.168
	0.032

	
	
	
	高岭土
	工业品
	71.438
	0.714

	
	50%噻苯隆可湿性粉剂
	100
	噻苯隆原药
	97%
	51.752
	0.518

	
	
	
	十二烷基苯磺酸钠
	工业品
	3.202
	0.032

	
	
	
	NNO
	工业品
	2.202
	0.022

	
	
	
	白炭黑
	工业品
	3.202
	0.032

	
	
	
	高岭土
	工业品
	40.652
	0.407

	
	42.5%吡·井·杀虫单可湿性粉剂
	100
	吡虫啉原药
	97%
	2.204
	0.022

	
	
	
	井冈霉素原药
	97%
	5.294
	0.053

	
	
	
	杀虫单原药
	97%
	36.744
	0.367

	
	
	
	十二烷基苯磺酸钠
	工业品
	3.144
	0.031

	
	
	
	NNO
	工业品
	2.144
	0.021

	
	
	
	白炭黑
	工业品
	3.144
	0.031

	
	
	
	高岭土
	工业品
	48.334
	0.483

	
	32000IU/mg苏云金杆菌可湿性粉剂
	100
	苏云金杆菌原药
	50000IU/mg
	64.202
	0.642

	
	
	
	十二烷基苯磺酸钠
	工业品
	3.202
	0.032

	
	
	
	NNO
	工业品
	2.202
	0.022

	
	
	
	白炭黑
	工业品
	3.202
	0.032

	
	
	
	高岭土
	工业品
	28.202
	0.282

	
	50%苯丁锡可湿性粉剂
	100
	苯丁锡原药
	97%
	51.752
	0.518

	
	
	
	十二烷基苯磺酸钠
	工业品
	3.202
	0.032

	
	
	
	NNO
	工业品
	2.202
	0.022

	
	
	
	白炭黑
	工业品
	3.202
	0.032

	
	
	
	高岭土
	工业品
	40.652
	0.407

	
	70%甲基硫菌灵可湿性粉剂
	200
	甲基硫菌灵原药
	97%
	144.734
	0.724

	
	
	
	十二烷基苯磺酸钠
	工业品
	6.404
	0.032

	
	
	
	NNO
	工业品
	4.404
	0.022

	
	
	
	白炭黑
	工业品
	6.404
	0.032

	
	
	
	高岭土
	工业品
	40.074
	0.200

	
	25%苯丁锡可湿性粉剂
	100
	苯丁锡原药
	97%
	25.972
	0.260

	
	
	
	十二烷基苯磺酸钠
	工业品
	3.202
	0.032

	
	
	
	NNO
	工业品
	2.202
	0.022

	
	
	
	白炭黑
	工业品
	3.202
	0.032

	
	
	
	高岭土
	工业品
	66.432
	0.664

	
	58%甲霜·锰锌可湿性粉剂
	100
	甲霜灵原药
	97%
	10.478
	0.105

	
	
	
	代森锰锌原药
	97%
	49.648
	0.496

	
	
	
	十二烷基苯磺酸钠
	工业品
	3.168
	0.032

	
	
	
	NNO
	工业品
	2.168
	0.022

	
	
	
	白炭黑
	工业品
	3.168
	0.032

	
	
	
	高岭土
	工业品
	32.378
	0.324

	
	64%噁霜·锰锌可湿性粉剂
	200
	噁霜灵原药
	97%
	16.828
	0.084

	
	
	
	代森锰锌原药
	97%
	115.798
	0.579

	
	
	
	十二烷基苯磺酸钠
	工业品
	6.338
	0.032

	
	
	
	NNO
	工业品
	4.338
	0.022

	
	
	
	白炭黑
	工业品
	6.338
	0.032

	
	
	
	高岭土
	工业品
	52.378
	0.262

	
	50%联苯肼酯可湿性粉剂
	50
	联苯肼酯原药
	97%
	25.871
	0.517

	
	
	
	十二烷基苯磺酸钠
	工业品
	1.601
	0.032

	
	
	
	NNO
	工业品
	1.101
	0.022

	
	
	
	白炭黑
	工业品
	1.601
	0.032

	
	
	
	高岭土
	工业品
	20.331
	0.407

	
	75%百菌清可湿性粉剂
	200
	百菌清原药
	97%
	155.044
	0.775

	
	
	
	十二烷基苯磺酸钠
	工业品
	6.404
	0.032

	
	
	
	NNO
	工业品
	4.404
	0.022

	
	
	
	白炭黑
	工业品
	6.404
	0.032

	
	
	
	高岭土
	工业品
	29.764
	0.149

	
	25%三唑锡可湿性粉剂
	200
	三唑锡原药
	97%
	51.954
	0.260

	
	
	
	十二烷基苯磺酸钠
	工业品
	6.404
	0.032

	
	
	
	NNO
	工业品
	4.404
	0.022

	
	
	
	白炭黑
	工业品
	6.404
	0.032

	
	
	
	高岭土
	工业品
	132.854
	0.664

	
	10%高效氯氟氰菊酯可湿性粉剂
	100
	高效氯氟氰菊酯原药
	97%
	10.512
	0.105

	
	
	
	十二烷基苯磺酸钠
	工业品
	6.202
	0.062

	
	
	
	NNO
	工业品
	4.202
	0.042

	
	
	
	白炭黑
	工业品
	6.202
	0.062

	
	
	
	高岭土
	工业品
	73.892
	0.739

	可溶性粉剂（SP）
	20%啶虫脒可溶粉剂
	100
	啶虫脒原药
	97%
	20.822
	0.208

	
	
	
	十二烷基苯磺酸钠
	工业品
	3.202
	0.032

	
	
	
	NNO
	工业品
	2.202
	0.022

	
	
	
	硫酸铵
	工业品
	40.202
	0.402

	
	
	
	硫酸钠
	工业品
	34.582
	0.346

	湿拌种剂(WS)
	30%吡醚·咯·噻虫种子处理可分散粉剂
	100
	吡唑醚菌酯原药
	97%
	10.454
	0.105

	
	
	
	咯菌腈原药
	97%
	2.204
	0.022

	
	
	
	噻虫胺原药
	97%
	18.704
	0.187

	
	
	
	十二烷基苯磺酸钠
	工业品
	3.144
	0.031

	
	
	
	NNO
	工业品
	2.144
	0.021

	
	
	
	白炭黑
	工业品
	3.144
	0.031

	
	
	
	高岭土
	工业品
	61.214
	0.612


2、可分散粒剂(WG)、可溶粒剂(SG)生产工艺
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图2-3  项目可分散粒剂(WG)、可溶粒剂(SG)工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
袋装原料经计量装置称量后，人工转运至车间二层投料平台，于投料口处人工拆包，使用投料斗投入双锥混合机混合搅拌，混合完成后，打开双锥混合机出料阀，经密闭管道通过自重进入一层气流混合机粉碎，粉碎至物料目数＞300目，粉碎完毕后，经过气流粉碎机自带管道气力输送至高速混合捏合机进行捏合，捏合工序需要添加纯水，按照10%的比例经计量后泵入捏合机，物料捏合至块状后，经传送装置输送至旋转造粒机造粒，经造粒后的粒剂进入连续式多层沸腾干燥机进行干燥，该设备采用电加热方式，干燥温度根据其含水情况，控制在30-80℃左右，干燥后粒剂进入震动筛分机，筛分孔径控制在1-1.5mm，不满足粒径的产品返回至捏合工序，重新进行捏合造粒，合格产品可包装入库。
产污环节：本项目可分散粒剂(WG)、可溶粒剂(SG)拆包投料过程中会粉状原料投料会产生投料粉尘，主要污染因子为颗粒物；筛分工序会产生不符合粒径要求的产品全部回用于捏合工序，直至合格。
本项目可分散粒剂(WG)、可溶粒剂(SG)原辅材料消耗具体情况见下表。
表2-24   本项目可分散粒剂(WG)、可溶粒剂(SG)原辅材料消耗情况一览表
	产品大类
	产品小类
	年产量
	原辅材料名称
	规格
	年耗量
	单耗

	
	
	t/a
	
	
	t/a
	t-t

	可分散粒剂(WG)
	5.7%甲氨基阿维菌素水分散粒剂
	500
	甲维盐原药
	97%
	29.702
	0.059

	
	
	
	聚羧酸盐分散剂
	工业品
	15.322
	0.031

	
	
	
	木质素磺酸钠
	工业品
	15.322
	0.031

	
	
	
	葡萄糖
	工业品
	5.322
	0.011

	
	
	
	白炭黑
	工业品
	15.322
	0.031

	
	
	
	高岭土
	工业品
	420.942
	0.842

	
	
	
	水
	自制
	50.193
	0.100

	
	25%噻虫嗪水分散粒剂
	500
	噻虫嗪原药
	97%
	129.192
	0.258

	
	
	
	聚羧酸盐分散剂
	工业品
	15.322
	0.031

	
	
	
	木质素磺酸钠
	工业品
	15.322
	0.031

	
	
	
	葡萄糖
	工业品
	5.322
	0.011

	
	
	
	白炭黑
	工业品
	15.322
	0.031

	
	
	
	高岭土
	工业品
	321.452
	0.643

	
	
	
	水
	自制
	50.193
	0.100

	
	10%氟啶虫酰胺水分散粒剂
	100
	氟啶虫酰胺原药
	97%
	10.374
	0.104

	
	
	
	聚羧酸盐分散剂
	工业品
	3.064
	0.031

	
	
	
	木质素磺酸钠
	工业品
	3.064
	0.031

	
	
	
	葡萄糖
	工业品
	1.064
	0.011

	
	
	
	白炭黑
	工业品
	3.064
	0.031

	
	
	
	高岭土
	工业品
	79.754
	0.798

	
	
	
	水
	自制
	10.039
	0.100

	
	50%噻嗪酮水分散粒剂
	100
	噻嗪酮原药
	97%
	51.614
	0.516

	
	
	
	聚羧酸盐分散剂
	工业品
	3.064
	0.031

	
	
	
	木质素磺酸钠
	工业品
	3.064
	0.031

	
	
	
	葡萄糖
	工业品
	1.064
	0.011

	
	
	
	白炭黑
	工业品
	3.064
	0.031

	
	
	
	高岭土
	工业品
	38.514
	0.385

	
	
	
	水
	自制
	10.039
	0.100

	可溶粒剂(SG)
	20%呋虫胺可溶粒剂
	100
	呋虫胺原药
	97%
	20.697
	0.207

	
	
	
	聚羧酸盐分散剂
	工业品
	3.077
	0.031

	
	
	
	木质素磺酸钠
	工业品
	2.077
	0.021

	
	
	
	葡萄糖
	工业品
	3.077
	0.031

	
	
	
	硫酸铵
	工业品
	71.457
	0.715

	
	
	
	水
	自制
	10.039
	0.100


3、浓饵剂（CB）、饵剂（RB）生产工艺
本项目浓饵剂（CB）、饵剂（RB）工艺类似，主要区别为饵剂（RB）生产无气流粉碎、捏合工艺，经混合后直接造粒、干燥。
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图2-4  项目浓饵剂（CB）、饵剂（RB）工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
袋装原料经计量装置称量后，人工转运至车间二层投料平台，于投料口处人工拆包，使用投料斗投入双锥混合机混合搅拌，混合完成后，打开双锥混合机出料阀，经密闭管道通过自重进入一层气流混合机粉碎，粉碎至物料目数＞300目，粉碎完毕后，经过气流粉碎机自带管道气力输送至高速混合捏合机进行捏合，捏合工序需要添加纯水，按照10%的比例经计量后泵入捏合机，物料捏合至块状后，经传送装置输送至旋转造粒机造粒，经造粒后的粒剂进入连续式多层沸腾干燥机进行干燥，该设备采用电加热方式，干燥温度根据其含水情况，控制在30-80℃左右，干燥后粒剂进入检测工序，主要针对外观、硬度、有效成分含量、均匀性及稳定性检测，不合格品返回至气流粉碎工序，重新进行气流粉碎，合格产品直接包装入库。
产污环节：本项目浓饵剂（CB）、饵剂（RB）拆包投料过程中会粉状原料投料会产生投料粉尘，主要污染因子为颗粒物；检测工序会产生不合格品，全部回用于气流粉碎工序，直至合格。
本项目浓饵剂（CB）、饵剂（RB）原辅材料消耗具体情况见下表。
表2-25   本项目浓饵剂（CB）、饵剂（RB）原辅材料消耗情况一览表
	产品大类
	产品小类
	年产量
	原辅材料名称
	规格
	年耗量
	单耗

	
	
	t/a
	
	
	t/a
	t-t

	浓饵剂（CB）
	0.05%多杀霉素浓饵剂
	50
	多杀霉素原药
	97%
	0.097
	0.002

	
	
	
	NNO
	工业品
	1.567
	0.031

	
	
	
	高岭土
	工业品
	48.537
	0.971

	
	
	
	水
	自制
	5.020
	0.100

	饵剂（RB）
	0.05%氟虫腈饵剂
	100
	氟虫腈原药
	97%
	0.184
	0.002

	
	
	
	NNO
	工业品
	3.134
	0.031

	
	
	
	高岭土
	工业品
	97.084
	0.971

	
	
	
	水
	自制
	10.040
	0.100



4、水分散剂（WT）生产工艺
[image: ]
图2-5  项目水分散剂（WT）工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
袋装原料经计量装置称量后，人工转运至车间二层投料平台，于投料口处人工拆包，使用投料斗投入双锥混合机混合搅拌，混合完成后，打开双锥混合机出料阀，经密闭管道通过自重进入一层气流混合机粉碎，粉碎至物料目数＞300目，粉碎完毕后，经过气流粉碎机自带管道气力输送至双锥混合机进行再次混合，并投加滑石粉、淀粉水溶液作为黏结剂，混合完成后，打开出料阀，传送装置输送至压片机压片，包装入库。
产污环节：本项目水分散剂（WT）生产过程中，投料拆包过程中粉状原料会产生投料粉尘，主要污染因子为颗粒物。
本项目水分散剂（WT）原辅材料消耗具体情况见下表。
表2-26   本项目水分散剂（WT）原辅材料消耗情况一览表
	产品大类
	产品小类
	年产量
	原辅材料名称
	规格
	年耗量
	单耗

	
	
	t/a
	
	
	t/a
	t-t

	水分散剂（WT）
	0.18% 1-甲基环丙烯水分散片剂
	50
	1-甲基环丙烯原药
	97%
	0.124
	0.002

	
	
	
	聚羧酸盐分散剂
	工业品
	1.534
	0.031

	
	
	
	木质素磺酸钠
	工业品
	1.034
	0.021

	
	
	
	葡萄糖
	工业品
	1.534
	0.031

	
	
	
	高岭土
	工业品
	44.444
	0.889

	
	
	
	滑石粉
	工业品
	1.034
	0.021

	
	
	
	淀粉水溶液
	工业品
	0.534
	0.011


5、悬浮剂(SC)、可分散油悬浮剂(OD)、悬浮种衣剂(FS)生产工艺
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图2-6  项目悬浮剂(SC)、可分散油悬浮剂(OD)、悬浮种衣剂(FS)工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
将纯水或油酸甲酯加入高剪切搅拌机内，在微负压下，用气动隔膜泵按配方比例泵入分散剂、黄原胶、乙二醇等其他专业助剂，最后通过负压投料斗投入原药。投料完成后，开动搅拌、高剪切，常温常压密闭状态下运行30min，使物料为均匀的粘稠的悬浮液，将混合好的浆料用泵打入砂磨机磨砂，物料和筒体内的研磨介质一起被高速旋转的分散器搅动，使物料中的固体微粒和研磨介质相互间产生更加强烈的碰撞、摩擦、剪切作用，砂磨三遍，砂磨完成后物料再次混合后，泵入贮罐中。研磨颗粒细度达到工艺指标要求后，用余下的水冲洗高剪切搅拌机、砂磨机、管道等并入中间罐中（生产悬浮种衣剂FS时，在此加入红色素），再次混合搅拌，取样分析，合格后，送包装生产线进行自动包装。
产污环节：本项目悬浮剂(SC)、可分散油悬浮剂(OD)、悬浮种衣剂(FS)生产过程中，投料过程中会产生投料废气，主要污染因子为颗粒物、挥发性有机废气（以NMHC计），过滤工序会产生固体废物滤渣。
本项目悬浮剂(SC)、可分散油悬浮剂(OD)、悬浮种衣剂(FS)原辅材料消耗具体情况见下表。
表2-27   本项目悬浮剂(SC)、可分散油悬浮剂(OD)、悬浮种衣剂(FS)原辅材料消耗情况一览表
	产品大类
	产品小类
	年产量
	原辅材料名称
	规格
	年耗量
	单耗

	
	
	t/a
	
	
	t/a
	t-t

	悬浮剂SC
	480克/升噻虫啉悬浮剂
	200
	噻虫啉原药
	97%
	99.061
	0.495

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.091
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.091
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.091
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	6.091
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	68.121
	0.341

	
	48%噻虫胺悬浮剂
	200
	噻虫胺原药
	97%
	99.061
	0.495

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.091
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.091
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.091
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	6.091
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	68.121
	0.341

	
	50%百菌清悬浮剂
	200
	百菌清原药
	97%
	103.184
	0.516

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.094
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.094
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.094
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	6.094
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	64.004
	0.320

	
	250 克/升嘧菌酯悬浮剂
	200
	嘧菌酯原药
	97%
	51.604
	0.258

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.054
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.054
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.054
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	10.054
	0.050

	
	
	
	水
	工业品
	111.504
	0.558

	
	40%多菌灵悬浮剂
	200
	多菌灵原药
	97%
	82.547
	0.413

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.077
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.077
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.077
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	6.077
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	84.607
	0.423

	
	325克/升苯醚甲环唑.嘧菌酯悬浮剂
	200
	嘧菌酯原药
	97%
	41.291
	0.206

	
	
	
	苯醚甲环唑原药
	97%
	25.821
	0.129

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.051
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.051
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.051
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	8.051
	0.040

	
	
	
	水
	工业品
	98.041
	0.490

	
	5%联苯菊酯悬浮剂
	200
	联苯菊酯原药
	98%
	10.220
	0.051

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.020
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.020
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.020
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	10.020
	0.050

	
	
	
	水
	工业品
	152.820
	0.764

	
	5%己唑醇悬浮剂
	200
	已唑醇原药
	97%
	10.330
	0.052

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.020
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.020
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.020
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	10.020
	0.050

	
	
	
	水
	工业品
	152.710
	0.764

	
	33.6%井冈霉素.嘧菌酯悬浮剂
	200
	井冈霉素原药
	95%
	25.300
	0.127

	
	
	
	嘧菌酯原药
	97%
	44.580
	0.223

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.040
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.040
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.040
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	6.040
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	97.240
	0.486

	
	250 克/升多效唑悬浮剂
	200
	多效唑原药
	97%
	51.601
	0.258

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.051
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.051
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.051
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	6.051
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	115.501
	0.578

	
	350 克/升吡虫啉悬浮剂
	200
	吡虫啉原药
	97%
	66.043
	0.330

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.063
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.063
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.063
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	6.063
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	101.083
	0.505

	
	22%噻嗪·高氯氟悬浮剂
	200
	高效氯氟氰菊酯原药
	97%
	19.415
	0.097

	
	
	
	噻嗪酮原药
	95%
	26.565
	0.133

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.035
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.035
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.035
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	6.035
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	121.125
	0.606

	
	240 克/升多杀霉素悬浮剂
	200
	多杀霉素原药
	97%
	49.529
	0.248

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.049
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.049
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.049
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	6.049
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	117.569
	0.588

	
	150克/升伏虫隆悬浮剂
	100
	呋虫隆原药
	95%
	15.807
	0.158

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	8.017
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	0.517
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	5.017
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	3.017
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	67.727
	0.677

	
	20%联苯·噻虫胺悬浮剂
	200
	联苯菊酯原药
	98%
	20.445
	0.102

	
	
	
	噻虫胺原药
	97%
	20.655
	0.103

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.035
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.035
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.035
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	6.035
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	126.005
	0.630

	
	240 克/升噻虫啉悬浮剂
	200
	噻虫啉原药
	97%
	49.531
	0.248

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.051
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.051
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.051
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	8.051
	0.040

	
	
	
	水
	工业品
	115.571
	0.578

	
	50%烯酰吗啉悬浮剂
	200
	烯酰吗啉原药
	97%
	103.184
	0.516

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.094
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.094
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.094
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	6.094
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	64.004
	0.320

	
	150 克/升乙螨唑悬浮剂
	100
	乙螨唑原药
	97%
	15.477
	0.155

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	8.017
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	0.517
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	5.017
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	3.017
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	68.057
	0.681

	
	240 克/升螺螨酯悬浮剂
	200
	螺螨酯原药
	97%
	49.529
	0.248

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.049
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.049
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.049
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	6.049
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	117.569
	0.588

	
	12.5%高效氟氯氰菊酯悬浮剂
	200
	高效氯氟氰菊酯原药
	97%
	25.803
	0.129

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	20.033
	0.100

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.033
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.033
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	10.033
	0.050

	
	
	
	水
	工业品
	133.263
	0.666

	
	100 克/升顺式氯氰菊酯悬浮剂
	200
	顺式氯氰菊酯原药
	97%
	20.648
	0.103

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	20.028
	0.100

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.028
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.028
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	10.028
	0.050

	
	
	
	水
	工业品
	138.408
	0.692

	
	38%吡唑醚菌酯·啶酰菌胺悬浮剂
	200
	吡唑醚菌酯原药
	97%
	26.432
	0.132

	
	
	
	啶酰菌胺原药
	97%
	52.002
	0.260

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.042
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.042
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.042
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	6.042
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	88.692
	0.443

	
	40%吡唑醚菌酯·戊唑醇悬浮剂
	200
	吡唑醚菌酯原药
	97%
	20.658
	0.103

	
	
	
	戊唑醇原药
	98%
	61.258
	0.306

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.038
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.038
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.038
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	6.038
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	85.198
	0.426

	
	50%甲基硫菌灵悬浮剂
	200
	甲基硫菌灵原药
	97%
	103.184
	0.516

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.094
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.094
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.094
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	6.094
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	64.004
	0.320

	
	10%虫螨腈悬浮剂
	200
	虫螨腈原药
	97%
	20.648
	0.103

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	20.028
	0.100

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.028
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.028
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	10.028
	0.050

	
	
	
	水
	工业品
	138.408
	0.692

	
	240克/升虫螨腈悬浮剂
	200
	虫螨腈原药
	97%
	49.533
	0.248

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.053
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.053
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.053
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	10.053
	0.050

	
	
	
	水
	工业品
	113.573
	0.568

	
	240克/升多杀霉素悬浮剂
	200
	多杀霉素原药
	97%
	49.529
	0.248

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.049
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.049
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.049
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	6.049
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	117.569
	0.588

	
	10%虫螨·茚虫威悬浮剂
	200
	虫螨腈原药
	97%
	15.492
	0.077

	
	
	
	茚虫威原药
	97%
	5.182
	0.026

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.032
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.032
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.032
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	6.032
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	146.412
	0.732

	
	13%噻呋·己唑醇悬浮剂
	200
	噻呋酰胺原药
	97%
	5.174
	0.026

	
	
	
	己唑醇原药
	97%
	21.674
	0.108

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.024
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.024
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.024
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	6.024
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	140.224
	0.701

	
	50%克菌丹悬浮剂
	200
	克菌丹原药
	97%
	103.184
	0.516

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.094
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.094
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.094
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	6.094
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	64.004
	0.320

	
	10%虱螨脲悬浮剂
	200
	虱螨脲原药
	97%
	20.645
	0.103

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.025
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.025
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.025
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	6.025
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	146.405
	0.732

	
	250克/升阿维·乙螨唑悬浮剂
	100
	阿维菌素原药
	97%
	5.165
	0.052

	
	
	
	乙螨唑原药
	97%
	20.635
	0.206

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	8.015
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	0.515
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	5.015
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	5.015
	0.050

	
	
	
	水
	工业品
	55.745
	0.557

	
	50%醚菌酯悬浮剂
	200
	醚菌酯原药
	97%
	103.184
	0.516

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.094
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.094
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.094
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	6.094
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	64.004
	0.320

	
	38%啶氧·丙硫菌唑悬浮剂
	200
	啶氧菌酯原药
	97%
	19.627
	0.098

	
	
	
	丙硫菌唑原药
	97%
	58.797
	0.294

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.037
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.037
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.037
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	6.037
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	88.687
	0.443

	
	28%啶氧·戊唑醇悬浮剂
	200
	啶氧菌酯原药
	97%
	14.463
	0.072

	
	
	
	戊唑醇原药
	97%
	43.333
	0.217

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.033
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.033
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.033
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	10.033
	0.050

	
	
	
	水
	工业品
	105.303
	0.527

	
	30%茚虫威悬浮剂
	100
	茚虫威原药
	97%
	30.960
	0.310

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	8.030
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	0.530
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	5.030
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	3.030
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	52.600
	0.526

	
	20%氟啶虫酰胺悬浮剂
	200
	氟啶虫酰胺原药
	97%
	41.286
	0.206

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.046
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.046
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.046
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	10.046
	0.050

	
	
	
	水
	工业品
	121.806
	0.609

	
	125 克/升氟环唑悬浮剂
	200
	氟环唑原药
	97%
	25.803
	0.129

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.033
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.033
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.033
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	10.033
	0.050

	
	
	
	水
	工业品
	137.263
	0.686

	
	5%阿维菌素悬浮剂
	200
	阿维菌素原药
	97%
	10.335
	0.052

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.025
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.025
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.025
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	16.025
	0.080

	
	
	
	水
	工业品
	146.715
	0.734

	
	43%联苯肼酯悬浮剂
	200
	联苯肼酯原药
	97%
	88.742
	0.444

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.082
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.082
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.082
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	6.082
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	78.422
	0.392

	
	20%叶菌唑悬浮剂
	200
	叶菌唑原药
	97%
	41.282
	0.206

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.042
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.042
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.042
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	6.042
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	125.802
	0.629

	
	5%甲氨基阿维菌素悬浮剂
	100
	甲氨基阿维菌素原药
	97%
	5.162
	0.052

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	8.012
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	0.512
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	5.012
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	8.012
	0.080

	
	
	
	水
	工业品
	73.362
	0.734

	可分散油悬浮剂(OD)
	20%呋虫胺可分散油悬浮剂
	100
	呋虫胺原药
	97%
	20.667
	0.207

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	8.047
	0.080

	
	
	
	有机膨润土
	工业品
	3.047
	0.030

	
	
	
	油酸甲酯
	工业品
	68.427
	0.684

	
	300克/升螺虫乙酯·呋虫胺可分散油悬浮剂
	100
	螺虫乙酯原药
	97%
	15.508
	0.155

	
	
	
	呋虫胺原药
	97%
	15.508
	0.155

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	8.048
	0.080

	
	
	
	有机膨润土
	工业品
	3.048
	0.030

	
	
	
	油酸甲酯
	工业品
	58.118
	0.581

	
	10%噻虫啉+1%溴氰菊酯可分散油悬浮剂
	100
	噻虫啉原药
	97%
	10.342
	0.103

	
	
	
	溴氰菊酯原药
	97%
	1.062
	0.011

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	8.032
	0.080

	
	
	
	有机膨润土
	工业品
	5.032
	0.050

	
	
	
	油酸甲酯
	工业品
	75.692
	0.757

	悬浮种衣剂(FS)
	600g/L 吡虫啉种子处理悬浮剂
	200
	吡虫啉原药
	97%
	123.806
	0.619

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.096
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.096
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.096
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	6.096
	0.030

	
	
	
	红色素
	工业品
	1.096
	0.005

	
	
	
	水
	工业品
	42.386
	0.212

	
	30%苯醚·咯·噻虫种子处理悬浮剂
	200
	苯醚甲环唑原药
	97%
	5.191
	0.026

	
	
	
	咯菌腈原药
	97%
	5.191
	0.026

	
	
	
	噻虫嗪原药
	97%
	51.591
	0.258

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	16.041
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	1.041
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.041
	0.050

	
	
	
	红色素
	工业品
	1.041
	0.005

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	6.041
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	104.181
	0.521


6、水乳剂(EW)、微乳剂(ME)生产工艺
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图2-7  项目水乳剂(EW)、微乳剂(ME)生产工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
在微负压下，用气动隔膜泵按配方比例泵入溶剂油150#、乳化剂、乙二醇等专业助剂，最后通过负压投料斗投入原药。投料完成后，进行搅拌混合，使物料为均匀的粘稠的悬浮液，将混合好的物料用泵打入剪切釜，模温机采用电加热对釜内物料进行升温，运行温度控制在50℃左右，并加入纯水，剪切运行30min后，进行取样分析，合格后，送灌装生产线进行自动包装。
产污环节：本项目水乳剂(EW)、微乳剂(ME)生产过程中，投料过程中原料会产生投料废气，主要污染因子为颗粒物、挥发性有机废气（以NMHC计），过滤工序会产生固体废物滤渣。
本项目水乳剂(EW)、微乳剂(ME)原辅材料消耗具体情况见下表。
表2-28   本项目水乳剂(EW)、微乳剂(ME)原辅材料消耗情况一览表
	产品大类
	产品小类
	年产量
	原辅材料名称
	规格
	年耗量
	单耗

	
	
	t/a
	
	
	t/a
	t-t

	水乳剂(EW)
	25%戊唑醇水乳剂
	100
	戊唑醇原药
	97%
	25.799
	0.258

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	10.029
	0.100

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	10.029
	0.100

	
	
	
	二甲基癸酰胺
	工业品
	20.029
	0.200

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	5.029
	0.050

	
	
	
	水
	工业品
	29.259
	0.293

	
	2.5%高效氯氟氰菊酯水乳剂
	200
	高效氯氟氰菊酯原药
	97%
	5.166
	0.026

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	20.016
	0.100

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	20.016
	0.100

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.016
	0.050

	
	
	
	水
	工业品
	144.866
	0.724

	
	450 克/升咪鲜胺水乳剂
	100
	咪鲜胺原油
	97%
	46.407
	0.464

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	20.017
	0.200

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	10.017
	0.100

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	5.017
	0.050

	
	
	
	水
	工业品
	18.627
	0.186

	
	30%啶虫脒.毒死蜱水乳剂
	100
	啶虫脒原药
	97%
	1.062
	0.011

	
	
	
	毒死蜱原药
	97%
	29.932
	0.299

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	20.032
	0.200

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	10.032
	0.100

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	5.032
	0.050

	
	
	
	水
	工业品
	34.102
	0.341

	
	5%阿维菌素水乳剂
	100
	阿维菌素原药
	97%
	5.162
	0.052

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	20.012
	0.200

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	10.012
	0.100

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	5.012
	0.050

	
	
	
	水
	工业品
	59.862
	0.599

	
	69g/L 精噁禾草灵水乳剂
	200
	精噁唑禾草灵原药
	97%
	14.259
	0.071

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	40.029
	0.200

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	20.029
	0.100

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	10.029
	0.050

	
	
	
	水
	工业品
	115.799
	0.579

	
	8%炔草酯水乳剂
	100
	炔草酯原药
	97%
	8.266
	0.083

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	20.016
	0.200

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	10.016
	0.100

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	5.016
	0.050

	
	
	
	水
	工业品
	56.766
	0.568

	
	57%炔螨特水乳剂
	100
	炔螨特原药
	90%
	63.413
	0.634

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	7.083
	0.071

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	5.083
	0.051

	
	
	
	水
	工业品
	24.753
	0.248

	微乳剂(ME)
	2%甲氨基阿维菌素微乳剂
	200
	甲维盐原药
	97%
	4.138
	0.021

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	30.018
	0.150

	
	
	
	吡咯烷酮
	工业品
	20.018
	0.100

	
	
	
	水
	工业品
	145.898
	0.729

	
	40%炔螨特微乳剂
	200
	炔螨特原药
	97%
	82.586
	0.413

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	30.116
	0.151

	
	
	
	吡咯烷酮
	工业品
	20.116
	0.101

	
	
	
	水
	工业品
	67.646
	0.338


7、环保乳油、超低容量液剂(UL)、水剂(AS)、可溶液剂(SL)生产工艺
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图2-8  项目环保乳油、超低容量液剂(UL)、水剂(AS)、可溶液剂(SL)生产工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
在微负压下，用气动隔膜泵按配方比例泵入溶剂油150#、乳化剂专业助剂，最后通过负压投料斗投入原药或原油。投料完成后，进行搅拌混合，使物料为均匀的粘稠的悬浮液，进行取样分析，合格后，送灌装生产线进行自动包装。
产污环节：本项目环保乳油、超低容量液剂(UL)、水剂(AS)、可溶液剂(SL)生产过程中，投料过程中原料会产生投料废气，主要污染因子为颗粒物、挥发性有机废气（以NMHC计），过滤工序会产生固体废物滤渣。
本项目环保乳油、超低容量液剂(UL)、水剂(AS)、可溶液剂(SL)原辅材料消耗具体情况见下表。
表2-29   本项目环保乳油、超低容量液剂(UL)、水剂(AS)、可溶液剂(SL)原辅材料消耗情况一览表
	产品大类
	产品小类
	年产量
	原辅材料名称
	规格
	年耗量
	单耗

	
	
	t/a
	
	
	t/a
	t-t

	环保乳油
	250g/L丙环唑乳油
	300
	丙环唑原油
	95%
	79.051
	0.264

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	30.101
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	191.151
	0.637

	
	5%氯氰菊酯乳油
	100
	氯氰菊酯原油
	94%
	5.354
	0.054

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	10.034
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	84.714
	0.847

	
	10%氯氰菊酯乳油
	300
	氯氰菊酯原油
	94%
	32.011
	0.107

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	30.101
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	238.191
	0.794

	
	200克/升氯氰菊酯乳油
	50
	氯氰菊酯原油
	94%
	10.657
	0.213

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	5.017
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	34.377
	0.688

	
	4.5%高效氯氰菊酯乳油
	200
	高效氯氰菊酯原药
	98%
	9.260
	0.046

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	20.080
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	170.900
	0.854

	
	15%哒螨灵乳油
	1000
	哒螨灵原药
	98%
	153.467
	0.153

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	100.407
	0.100

	
	
	
	二甲苯
	工业品
	100.407
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	647.347
	0.647

	
	40%毒死蜱乳油
	300
	毒死蜱原药
	98%
	122.715
	0.409

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	30.265
	0.101

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	147.815
	0.493

	
	25%咪鲜胺乳油
	200
	咪鲜胺原油
	98%
	51.087
	0.255

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	20.067
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	129.047
	0.645

	
	20%甲氰菊酯乳油
	200
	甲氰菊酯原油
	95%
	42.177
	0.211

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	20.067
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	137.957
	0.690

	
	2%阿维·高氯乳油
	100
	高效氯氰菊酯原药
	98%
	1.757
	0.018

	
	
	
	阿维菌素原药
	95%
	0.347
	0.003

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	10.027
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	87.977
	0.880

	
	25 克/升溴氰菊酯乳油
	200
	溴氰菊酯菊酯原药
	98%
	5.174
	0.026

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	20.074
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	174.974
	0.875

	
	50 克/升溴氰菊酯乳油
	200
	溴氰菊酯菊酯原药
	98%
	10.281
	0.051

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	20.081
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	169.881
	0.849

	
	250克/升戊唑醇乳油
	300
	戊唑醇原药
	98%
	76.683
	0.256

	
	
	
	吡咯烷酮
	工业品
	30.153
	0.101

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	30.153
	0.101

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	163.623
	0.545

	
	25 克/升联苯菊酯乳油
	500
	联苯菊酯原药
	98%
	12.946
	0.026

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	50.186
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	437.426
	0.875

	
	100 克/升联苯菊酯乳油
	300
	联苯菊酯原药
	98%
	30.752
	0.103

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	30.142
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	239.532
	0.798

	
	400 克/升联苯菊酯乳油
	800
	联苯菊酯原药
	98%
	327.060
	0.409

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	80.530
	0.101

	
	
	
	环己酮
	工业品
	80.530
	0.101

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	314.000
	0.392

	
	20%氰戊菊酯乳油
	200
	氰戊菊酯菊酯原药
	95%
	42.234
	0.211

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	20.124
	0.101

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	138.014
	0.690

	
	1.8%阿维菌素乳油
	650
	阿维菌素原药
	95%
	12.461
	0.019

	
	
	
	N,N-二甲基甲酰胺
	工业品
	13.141
	0.020

	
	
	
	N,N-二甲基乙酰胺
	工业品
	104.141
	0.160

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	65.141
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	455.821
	0.701

	
	5%阿维菌素乳油
	100
	阿维菌素原药
	95%
	5.284
	0.053

	
	
	
	N,N-二甲基甲酰胺
	工业品
	2.024
	0.020

	
	
	
	N,N-二甲基乙酰胺
	工业品
	18.024
	0.180

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	10.024
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	64.764
	0.648

	
	30%氰戊·辛硫磷乳油
	50
	氰戊菊酯菊酯原药
	95%
	2.645
	0.053

	
	
	
	辛硫磷原油
	95%
	13.175
	0.264

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	5.015
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	29.225
	0.585

	
	3%高氯·吡虫啉乳油
	50
	高效氯氰菊酯菊酯原药
	95%
	0.801
	0.016

	
	
	
	吡虫啉原药
	97%
	0.781
	0.016

	
	
	
	二甲基亚砜
	工业品
	5.011
	0.100

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	5.011
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	38.451
	0.769

	
	15%阿维·辛硫磷乳油
	50
	阿维菌素原药
	95%
	0.065
	0.001

	
	
	
	辛硫磷原油
	95%
	7.905
	0.158

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	5.015
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	37.065
	0.741

	
	34%哒螨灵·矿物油乳油
	200
	哒螨灵原药
	95%
	8.479
	0.042

	
	
	
	辛硫磷原油
	95%
	63.219
	0.316

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	20.059
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	108.479
	0.542

	
	100 克/升吡丙醚乳油
	100
	吡丙醚原药
	95%
	10.578
	0.106

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	10.048
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	79.518
	0.795

	
	2%甲氨基阿维菌素乳油
	300
	甲维盐原药
	90%
	6.753
	0.023

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	30.083
	0.100

	
	
	
	丙二醇甲醚
	工业品
	30.083
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	233.413
	0.778

	
	57%炔螨特乳油
	100
	炔螨特原药
	90%
	63.448
	0.634

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	10.118
	0.101

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	26.788
	0.268

	
	40克/升联苯菊酯·啶虫脒乳油
	700
	联苯菊酯原药
	97%
	14.569
	0.021

	
	
	
	啶虫脒原药
	97%
	14.569
	0.021

	
	
	
	甲醇
	工业品
	35.139
	0.050

	
	
	
	吡咯烷酮
	工业品
	70.139
	0.100

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	70.139
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	496.269
	0.709

	
	30克/升溴氰菊酯·啶虫脒乳油
	500
	溴氰菊酯原药
	98%
	51.207
	0.102

	
	
	
	啶虫脒原药
	97%
	103.277
	0.207

	
	
	
	甲醇
	工业品
	25.187
	0.050

	
	
	
	吡咯烷酮
	工业品
	50.187
	0.100

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	50.187
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	221.077
	0.442

	
	40克/升氯氰菊酯·啶虫脒乳油
	200
	氯氰菊酯原药
	98%
	40.907
	0.205

	
	
	
	啶虫脒原药
	97%
	41.327
	0.207

	
	
	
	甲醇
	工业品
	10.087
	0.050

	
	
	
	吡咯烷酮
	工业品
	20.087
	0.100

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	20.087
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	68.037
	0.340

	
	500克/升氯菊酯乳油
	100
	氯菊酯原药
	95%
	52.734
	0.527

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	10.104
	0.101

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	37.474
	0.375

	
	10%氰氟草酯乳油
	400
	氰氟草酯原药
	97%
	41.430
	0.104

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	40.190
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	318.950
	0.797

	
	8%炔草酯乳油
	200
	氰氟草酯原药
	97%
	16.580
	0.083

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	20.090
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	163.600
	0.818

	
	180克/升氰氟草酯乳油
	200
	氰氟草酯原药
	97%
	37.227
	0.186

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	20.117
	0.101

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	143.007
	0.715

	
	45%敌稗乳油
	100
	敌稗原药
	97%
	46.486
	0.465

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	10.096
	0.101

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	43.706
	0.437

	
	10%精喹禾灵乳油
	200
	精喹禾灵原药
	97%
	20.715
	0.104

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	20.095
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	159.475
	0.797

	
	108 克/升高效氟吡甲禾灵乳油
	500
	高效氟吡甲禾灵原药
	97%
	56.944
	0.114

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	100.244
	0.200

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	343.544
	0.687

	
	100 克/升精噁唑禾草灵乳油
	500
	精噁唑禾草灵原药
	97%
	51.788
	0.104

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	75.238
	0.150

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	373.688
	0.747

	
	20%氰氟·噁唑酰乳油
	200
	氰氟草酯原药
	97%
	20.712
	0.104

	
	
	
	噁唑酰草胺原药
	97%
	20.712
	0.104

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	20.092
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	138.852
	0.694

	
	24%乙氧氟草醚乳油
	200
	乙氧氟草醚原药
	95%
	50.665
	0.253

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	20.135
	0.101

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	129.605
	0.648

	超低容量液剂(UL)
	5%氯菊酯超低量液剂
	200
	氯菊酯原药
	95%
	10.611
	0.053

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	20.081
	0.100

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	169.551
	0.848

	可溶液剂SL
	20%吡虫啉可溶液剂
	200
	吡虫啉原药
	97%
	41.332
	0.207

	
	
	
	N,N-二甲基甲酰胺
	工业品
	4.092
	0.020

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	20.092
	0.100

	
	
	
	吡咯烷酮
	工业品
	134.852
	0.674

	
	20%啶虫脒可溶液剂
	200
	啶虫脒原药
	97%
	41.332
	0.207

	
	
	
	N,N-二甲基甲酰胺
	工业品
	4.092
	0.020

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	20.092
	0.100

	
	
	
	吡咯烷酮
	工业品
	134.852
	0.674

	
	225克/升啶虫脒可溶液剂
	200
	啶虫脒原药
	97%
	46.487
	0.232

	
	
	
	N,N-二甲基甲酰胺
	工业品
	4.097
	0.020

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	20.097
	0.100

	
	
	
	吡咯烷酮
	工业品
	129.707
	0.649

	
	40%乙烯利可溶液剂
	100
	乙烯利原药
	98%
	40.888
	0.409

	
	
	
	润湿剂
	工业品
	10.068
	0.101

	
	
	
	水
	工业品
	49.248
	0.492

	水剂AS
	30%草甘膦水剂
	300
	草甘膦原药
	97%
	92.895
	0.310

	
	
	
	糖苷（AGP)
	工业品
	30.115
	0.100

	
	
	
	硫酸铵
	工业品
	15.115
	0.050

	
	
	
	27%氨水
	工业品
	90.115
	0.300

	
	
	
	水
	/
	72.335
	0.241


8、微囊悬浮剂（CS）、微囊悬浮剂-悬浮剂（ZC）生产工艺
本项目微囊悬浮剂-悬浮剂ZC主要由悬浮剂SC和微囊悬浮剂CS混合而成。两者生产工艺基本一致，主要区别为微囊悬浮剂-悬浮剂ZC需要两种剂型混合而成，工艺流程具体见下文。
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图2-9  项目微囊悬浮剂（CS）、微囊悬浮剂-悬浮剂（ZC）生产工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
在微负压下，用气动隔膜泵按配方比例泵入溶剂油150#，最后通过负压投料斗投入原药或原油、黄原胶、硅酸镁铝。投料完成后，进行初次搅拌混合，另将囊皮材料、助剂混合，搅拌均匀后备用，使初次混合后的物料密闭转移至分散釜，加入预先混合的囊皮材料、助剂，后添加纯水进行再次混合，进行取样分析，合格后，送灌装生产线进行自动包装。本项目成囊过程不涉及化学反应，主要原理为成囊材料中高分子材料对本项目悬浮剂的有效成分进行包裹，主要为物理过程。
产污节点：本项目微囊悬浮剂（CS）、微囊悬浮剂-悬浮剂（ZC）生产过程会产生投料废气，主要污染因子为颗粒物、挥发性有机废气（以NMHC计），过滤工序会产生固体废物滤渣。
本项目微囊悬浮剂（CS）、微囊悬浮剂-悬浮剂（ZC）原辅材料消耗具体情况见下表。
表2-30   本项目微囊悬浮剂（CS）、微囊悬浮剂-悬浮剂（ZC）原辅材料消耗情况一览表
	产品大类
	产品小类
	年产量
	原辅材料名称
	规格
	年耗量
	单耗

	
	
	t/a
	
	
	t/a
	t-t

	微囊悬浮剂（CS）
	2.5%高效氯氟氰菊酯微囊悬浮剂
	100
	高效氯氟氰菊酯原药
	97%
	2.586
	0.026

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	10.006
	0.100

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	8.006
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	0.506
	0.005

	
	
	
	囊皮材料
	工业品
	10.006
	0.100

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	5.006
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	3.006
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	60.926
	0.609

	微囊悬浮剂-悬浮剂（ZC）
	20%联苯菊酯·溴氰虫酰胺微囊悬浮-悬浮剂
	100
	联苯菊酯原药
	97%
	7.744
	0.077

	
	
	
	溴氰虫酰胺原药
	97%
	12.904
	0.129

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	8.014
	0.080

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	10.014
	0.100

	
	
	
	囊皮材料
	工业品
	10.014
	0.100

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	6.014
	0.060

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	0.514
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	5.014
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	3.014
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	36.894
	0.369


9、悬乳剂（SE）生产工艺
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图2-10  项目悬乳剂（SE）生产流程及产污节点图
工艺流程简述：
在微负压下，用气动隔膜泵按配方比例泵入溶剂油150#、乳化剂、分散剂等液体物料，另通过负压投料斗投入原药、黄原胶、硅酸镁铝等固体物料，与纯水混合。投料完成后，固体物料进入研磨机研磨，另将液体物料剪切搅拌后，与其混合，再次剪切搅拌，进行取样分析，合格后，送灌装生产线进行自动包装。
产污节点：本项目悬乳剂（SE）生产过程，投料过程会产生投料废气，主要污染因子为颗粒物、挥发性有机废气（以NMHC计），过滤工序会产生固体废物滤渣。
本项目悬乳剂（SE）原辅材料消耗具体情况见下表。
表2-31   本项目悬乳剂（SE）原辅材料消耗情况一览表
	产品大类
	产品小类
	年产量
	原辅材料名称
	规格
	年耗量
	单耗

	
	
	t/a
	
	
	t/a
	t-t

	悬乳剂（SE）
	40%氯氰·吡虫啉悬乳剂
	100
	氯氰菊酯原药
	97%
	15.477
	0.155

	
	
	
	吡虫啉原药
	97%
	25.787
	0.258

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	10.017
	0.100

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	8.017
	0.080

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	6.017
	0.060

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	0.517
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	5.017
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	3.017
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	26.277
	0.263

	
	40%戊唑·咪鲜胺悬乳剂
	100
	戊唑醇原药
	97%
	27.551
	0.276

	
	
	
	咪鲜胺原药
	97%
	13.731
	0.137

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	8.021
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	0.521
	0.005

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	10.021
	0.100

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	6.021
	0.060

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	5.021
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	3.021
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	26.281
	0.263

	
	40%丙环·嘧菌酯悬乳剂
	50
	丙环唑原药
	97%
	12.384
	0.248

	
	
	
	嘧菌酯原药
	97%
	8.264
	0.165

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	4.014
	0.080

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	5.014
	0.100

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	3.014
	0.060

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	0.264
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	2.514
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	1.514
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	13.144
	0.263

	
	18.3%吡唑·氟环唑悬乳剂
	50
	吡唑醚菌酯原药
	97%
	6.346
	0.127

	
	
	
	氟环唑原药
	97%
	2.426
	0.049

	
	
	
	溶剂油150#
	工业品
	5.006
	0.100

	
	
	
	乳化剂
	工业品
	3.006
	0.060

	
	
	
	润湿分散剂
	工业品
	4.006
	0.080

	
	
	
	黄原胶
	工业品
	0.256
	0.005

	
	
	
	乙二醇
	工业品
	2.506
	0.050

	
	
	
	硅酸镁铝
	工业品
	1.506
	0.030

	
	
	
	水
	工业品
	24.996
	0.500


10、其他工序
（1）过滤
本项目过滤工序仅针对液体物料，固体制剂车间生产的粉剂、粒剂产品无需过滤。本项目液体制剂采用篮式过滤器，设置单级滤网，去除原药、原油等原辅材料中带入的机械杂质。根据企业设计资料，本项目单次生产更换频次约为5-8批次更换一次，随产品切换生产需要另行更换一次。过滤工序产生的滤渣、废滤网属于危险废物，建设单位将分类收集，桶装暂存于厂区危废间，定期委托有资质的单位进行处置。
（2）包装
本项目固体制剂车间，粉剂、粒剂等采用中间罐密闭转运至灌装线，经全自动灌装机真空上料系统上料后，瓶装入库。
本项目液体制剂均采用密闭管道，由出料口直接输送至全自动灌装线进行灌装，且灌装线安装废气收集装置，经废气管道接入车间废气处理系统处理后达标排放。
（3）喷码
本项目设置激光喷码机一台，用于产品外包装喷码，不使用油墨类原辅材料，故激光喷码过程基本无废气排放。
（4）产品切换及设备清洗
项目主要生产设备（均质釜、成品釜、砂磨机等）均为农药制剂各产品专用，每天下班需进行清洗；灌装、包装设备为共用，每天下班或在更换加工产品时需进行清洗；清洗过程采用相应产品的溶剂（纯水或溶剂油150#等、固体制剂车间采用高岭土等惰性材料）通过隔膜泵输送至设备内部进行清洗，清洗后的水或溶剂在灌装工位收集后贮存于各产品的搅拌罐内分类暂存，在下次做相同产品时作为配液加入。当某种产品确定长时间不生产，则将清洗废水/废液排入密闭容器中进行暂存。
（5）质量检测
项目质量检测根据产品质量指标要求进行，主要检测pH值、原药的质量百分比、粒径大小、稳定度、成膜性等参数。检测合格的物料进入下一道工序，不合格的物料重新作为原料，返回生产中通过调节物料指标参数再利用。质量检测过程中使用极少量正己烷、乙醇、丙酮、氢氧化钠、硫酸、盐酸等试剂，会产生质检废液、质检废气。
二、主要产污环节
本项目主要产污环节见下表。
表2-32   本项目主要产污环节一览表
	污染项目
	产污工序
	主要污染因子

	废水
	纯水制备废水
	纯水制备
	CODcr、盐分

	
	初期雨水
	雨水
	CODcr、SS

	
	生活污水
	生活
	pH、CODcr、NH3-N、SS

	
	地坪保洁废水
	生产
	pH、CODcr、NH3-N、SS

	废气
	投料粉尘
	投料
	颗粒物、臭气浓度

	
	投料废气
	投料、灌装
	苯系物、NMHC、氨、VOCs（二甲基亚砜）、臭气浓度

	
	质检废气
	质检
	NMHC、臭气浓度

	
	危废仓库废气
	危废暂存
	NMHC、臭气浓度

	
	清洗废气
	设备清洗
	苯系物、NMHC、臭气浓度

	
	废水罐废气
	清洗废液暂存
	苯系物、NMHC、臭气浓度

	固体废物
	原料解包
	废一般包装材料
	废一般包装材料

	
	纯水制备
	废反渗透膜
	废反渗透膜

	
	原料解包
	沾染危险化学品废包装材料
	沾染危险化学品废包装材料

	
	除尘（滤筒除尘）
	除尘灰
	除尘灰

	
	除尘（水膜除尘）
	除尘沉淀物
	除尘沉淀物

	
	除尘
	废滤料
	废滤料

	
	废气处理
	废活性炭
	废活性炭

	
	设备清洗
	清洗废液
	清洗废液

	
	质检
	质检废物
	质检废物

	
	设备维护
	废润滑油
	废润滑油

	
	劳动保障
	废劳保用品
	废劳保用品

	
	过滤
	滤渣
	滤渣

	
	除尘（水膜除尘）
	除尘废液
	除尘废液

	
	食堂
	餐饮
	含油污泥及残渣

	
	生活
	生活垃圾
	生活垃圾

	噪声
	生产及辅助设备
	生产噪声
	生产噪声




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，新增工业40亩，地块内现状为空地，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。



3、 [bookmark: _Toc426130258]区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、大气环境质量现状
(1) 基本污染物环境质量现状
按照《湖州市环境空气质量功能区划》中的有关规定，项目所在地区域环境空气为二类功能区。为了解本项目所在区域环境空气质量现状，本环评引用2024年安吉县环境空气监测数据年度统计结果参见表3-1。
表3-1   区域环境空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率
	达标
情况

	
	
	μg/m3
	μg/m3
	%
	

	SO2
	年平均浓度
	5
	60
	8.3
	达标

	
	98百分位日均浓度
	8
	150
	5.3
	达标

	NO2
	年平均浓度
	20
	40
	50.0
	达标

	
	98百分位日均浓度
	44
	80
	55.0
	达标

	PM10
	年平均浓度
	43
	60
	71.7
	达标

	
	95百分位日均浓度
	99
	120
	82.5
	达标

	PM2.5
	年平均浓度
	28
	30
	93.3
	达标

	
	95百分位日均浓度
	70
	60
	116.7
	超标

	CO
	95百分位日均浓度
	900
	4000
	22.5
	达标

	O3
	90百分位8h平均浓度
	158
	160
	98.8
	达标


由上表可知，本项目所在区域SO2、NO2、PM10的年平均质量浓度值、CO日平均第95百分位数、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中二级标准限值；其中PM2.5第95百分位日均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中二级标准限值。
根据《2024年度安吉县生态环境状况公报》，本项目所在区域环境空气质量为不达标区，超标因子为PM2.5。
(2) 其他污染物环境质量现状评价
为了解项目周边总悬浮颗粒物环境空气质量现状，本环评引用《浙江惠荣环保新型材料有限公司年产8500万块混凝土标准砖建设项目环评报告表》中的相关检测数据，监测结果及评价结果见下表。
表3-2   大气环境质量监测点位及监测因子一览表
	监测时间
	监测点位
	方位
	距离m
	监测因子

	2023.12.21~2023.12.27
	1#
	SE
	2000
	TSP

	[image: ]


表3-3   TSP监测结果一览表
	监测点位
	监测因子
	评价标准
	监测浓度范围
	最大占标率
	达标情况

	
	
	μg/m3
	μg/m3
	%
	

	1#
	TSP
	300
	36~144
	48
	达标


由上表评价结果可知，项目所在区域TSP现状值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的二级标准限值要求。
2、地表水环境
(1) 区域地表水环境质量现状
根据《2024年安吉县环境质量公报》，2024年全县24个地表水监测断面中，符合Ⅰ类水标准的监测断面为8个，占监测断面总数的33.3%；符合Ⅱ类水标准的监测断面为16个，占监测断面总数的66.7%，全部达到水域功能要求，达标率为100%。
西苕溪干流（塘浦-荆湾）是安吉县较主要的一条水流。总评价河长71km，共设塘浦、柴潭埠、荆湾3个断面。塘浦、柴潭埠、荆湾水质均属Ⅱ类水体，均达到了水域功能区（Ⅲ类）的要求。
(2) 项目附近地表水环境现状
为了解本项目拟建区域及纳污水体地表水环境质量，本环评引用浙江鸿博环境检测有限公司(报告编号：HJ20240281-BG001)对西苕溪的监测数据进行分析评价。水质现状监测数据如下表所示。
表3-4   周边地表水环境质量现状监测统计结果 单位：mg/L，pH 值除外
	监测点名称
	采样日期
	pH
	高锰酸盐指数
	化学需氧量
	DO
	总磷
	氨氮
	五日生化需氧量

	西苕溪上游断面(1#)
	2024.4.7
	7.4
	2.44
	14
	5.1
	0.07
	0.283
	3.0

	
	2024.4.8
	7.5
	2.37
	12
	5.2
	0.09
	0.322
	2.9

	
	2024.4.9
	7.5
	2.21
	10
	5.4
	0.08
	0.341
	2.9

	西苕溪下游断面(2#)
	2024.4.7
	7.6
	2.22
	13
	5.4
	0.07
	0.271
	2.9

	
	2024.4.8
	7.6
	2.19
	10
	5.3
	0.08
	0.314
	2.7

	
	2024.4.9
	7.6
	2.18
	10
	5.2
	0.06
	0.323
	2.8

	Ⅲ类标准
	6~9
	≤6
	≤20
	≥5
	≤0.2
	≤1.0
	≤4

	是否达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
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根据监测结果，项目所在地西苕溪上下游断面各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值要求。
3、声环境
本项目厂界外50m范围无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）无需开展现状调查。
4、生态环境
本项目位于浙江省湖州市安吉县梅溪临港工业园区，占地范围内不含生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。
5、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射影响。
6、地下水、土壤环境
本项目产生的危险废物贮存于厂区危废间内。危废间做防腐防渗处理，无地下水、土壤环境污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境保护目标
	1、大气环境保护目标
根据现场勘查，项目厂界外500m范围有住宅用地。项目周边环境概况图见附图。大气环境保护目标见下表。
表3-5   大气环境保护目标一览表
	保护目标名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	甲子前村
	119.740988
	30.825622
	居民
	约50人
	二类
	W
	468

	甲子前村村委会
	119.741310
	30.823327
	办公
	约20人
	
	E
	481


2、声环境
根据现场勘查，厂界外50米范围内规划为工业用地，现状无声环境保护目标及规划保护目标。
3、地表水环境
项目附近地表水体为西苕溪(苕溪3河段)及其支流，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015版)》，西苕溪(苕溪3河段)蒋家塘—小溪口段水质功能要求为安吉农业用水区。该水环境功能区适用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
项目东南侧西苕溪属于“安吉县东西苕溪国家级水产种质资源保护区”，该区域在《安吉县生态环境分区管控动态更新方案》中编码“ZH33052310007”，为“安吉县东西苕溪国家级水产种质资源保护优先保护单元”。与项目厂界最近距离约2.5km。
根据《湖州市农业农村局关于印发<东西苕溪国家级水产种质资源保护区管理工作方案>的通知》（湖农发〔2024〕19号），与项目最近的西苕溪区域为东西苕溪国家级水产种质资源保护区中的实验区，本项目不占用水域，全厂废水均纳管排放，不会对水产种质资源造成不利影响。
4、地下水环境
根据现场勘查，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
5、生态环境
本项目位于梅溪镇临港工业园区，在产业园区内，用地范围内无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	1、废水
本项目生活污水（含食堂餐饮废水）经化粪池、隔油池预处理，初期雨水经混凝沉淀预处理，汇集与纯水制备废水纳入市政污水管网，进入安吉金山污水处理有限公司集中处理达标后排放。废水纳管水质执行《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）表1间接排放标准及金山污水处理有限公司废水接管限值中较严限值要求，本项目不涉及农药原药的生产，故不执行《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）中单位产品基准排水量相关要求。
安吉金山污水处理有限公司尾水CODCr、氨氮、总氮、总磷排放执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）中表1标准，其余指标仍执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准A标准。
表3-6   项目废水污染物排放标准  单位：mg/L，pH除外
	污染物
	pH
	CODCr
	BOD5
	SS
	总磷
	氨氮

	安吉金山污水处理有限公司废水接管限值
	6-9
	400
	200
	200
	2.5
	30

	GB21523-2024间接排放标准
	6-9
	500
	350
	400
	8
	45

	本项目执行标准
	6-9
	400
	200
	200
	2.5
	30


表3-7   安吉金山污水处理有限公司尾水排放标准  单位：mg/L，pH除外
	[bookmark: OLE_LINK626]污染物
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	总磷
	氨氮

	污水处理厂出水标准
	6~9
	40
	10
	10
	0.3
	2(4)


本项目除初期雨水外，清洁雨水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，具体标准见下表。
表3-8   项目清洁雨水排放标准 单位：mg/L，除pH外
	污染物
	pH
	CODCr
	SS

	排放标准
	6~9
	100
	70


2、废气
(1) 施工期
项目施工期的粉尘无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级排放标准，详见下表。
表3-9   《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	污染物
	无组织排放监控浓度值

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	周界外浓度最高
	1.0


(2) 运营期
本项目投料、灌装、质检等生产工序产生的废气，主要污染物为颗粒物、NMHC、苯系物、氨、臭气浓度等，排放执行《《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1大气污染物排放限值、表3企业边界大气污染物浓度限值。臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放限值，氨无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放控制限值，具体见下表。
表3-10   《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB 39727-2020） 单位：mg/m3
	[bookmark: OLE_LINK620]污染物项目
	发酵尾气及其它农药制造工艺废气
	无组织排放监控浓度限值

	颗粒物
	30（20a）
	周界外浓度最高点
	/

	NMHC
	100
	
	/

	TVOC
	150
	
	/

	苯系物b
	60c
	
	/

	氨
	30
	
	/

	a 适用于原药尘。
b 其中苯系物、氨参照化学原药制造、农药中间体制造和农药研发机构工艺废气排放标准执行。
c 苯系物包括苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、乙苯和苯乙烯，参考化学原药制造、农药中间体制造和农药研发机构工艺废气排放限值。


表3-11   《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	序号
	污染物
	最高允许排放速率kg/h
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒m
	标准值
	监控点
	浓度mg/m3

	1
	臭气浓度
	25
	6000
	周界外浓度最高点
	20（无量纲）

	2
	氨
	/
	/
	
	1.5


另根据《湖州市生态环境局关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通知》，自2023年12月1日起，湖州市全面实施《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A“厂区内VOCs无组织排放监控要求”，同时考虑到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放监控要求严于《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020），项目厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值，具体如下。
表3-12   《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	[bookmark: OLE_LINK621]污染物项目
	排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


本项目食堂设置灶头2个，餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2的小型排放标准，具体标准值详见下表。
表3-13   《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
	[bookmark: OLE_LINK623]规模
	小型

	基准灶头数
	≥1，＜3

	对应灶头总功率（108J/h）
	1.67，＜5.00

	对应排气罩灶面总投影面积（m2）
	≥1.1，＜3.3

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	净化设施最低去除效率（%）
	60

	注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000Nm3/h。


3、噪声
项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（12523-2025）中表1排放限值；运营期四周厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体标准值见下表。
表3-14   《建筑施工噪声排放标准》（12523-2025）
	昼间
	夜间

	70
	55


表3-15   《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	类别
	等效声级Leq

	
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


4、固废
固体废物污染防治及其监督管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，但其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

	总量控制指标
	1、总量控制指标
根据现行的环保管理要求，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：二氧化硫（SO2）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）及重金属、挥发性有机物（VOCs）。结合本项目的实际情况分析，本项目被纳入总量控制指标的有COD、氨氮、VOCs、工业烟粉尘。
2、污染物产排量
根据工程分析，本项目污染物排放总量情况见下表。
表3-16   本项目污染物排放总量情况  单位t/a
	污染类别
	污染物
	产生量
	削减量
	排外环境量
	总量控制建议值

	废气
	颗粒物
	41.928
	37.358
	4.570
	9.140

	
	VOCs
	11.148
	8.469
	2.684
	5.358

	废水
	废水量
	11710.845
	0
	11710.845
	/

	
	CODCr
	1.651
	1.183
	0.468
	0.468

	
	氨氮
	0.084
	0.061
	0.023
	0.023


3、总量平衡方案
根据湖州市生态环境局关于印发《2026年湖州市建设项目主要大气污染物总量调剂指导意见》的通知，本项目位于安吉县梅溪镇，且无本行业环保绩效分级指南可对照，故本次评价按照安吉县梅溪镇基础替代比例，VOCs、颗粒物排放量应按2倍进行区域削减替代。
本项目污染物总量控制指标情况见下表。
表3-17   本项目实施后总量指标一览表  单位t/a
	类型
	污染物
	本项目新增排放量
	区域替代削减比例
	区域削减替代量

	废水
	废水量
	11710.845
	/
	/

	
	COD
	0.468
	1:1
	0.468

	
	氨氮
	0.023
	1:1
	0.023

	废气
	VOCs
	2.684
	1:2
	5.368

	
	烟粉尘
	4.570
	1:2
	9.140


建设单位需按照生态环境等相关部门要求，根据区域总量控制要求通过调剂等方式落实所需新增CODcr、氨氮、工业烟粉尘、VOCs总量指标，其中，CODcr、氨氮有偿使用。



4、 [bookmark: _Toc113283461]主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目拟建地位于安吉县梅溪镇临港园区（安吉县化工园区），新增工业用地约40亩，新建生产厂房及辅助用房45000m2。现状为空地，建设期主要内容有：厂房建设、厂区道路浇筑、设备安装、辅助设施建设等。
建设期间的影响主要可分为施工废水、废气、噪声、固废及生态影响，具体防治措施如下。
1、施工期废气防治措施。
（1）施工现场应沿工地四周连续设置围墙；
（2）工地出入口、作业区、生活区等场内主干道应采用混凝土硬化，对暂无条件硬化的，应当采取其它有效措施，保证道路平整、坚实。洁净、无扬尘；
（3）工地出入口应设置车辆冲洗池，配备高压冲洗设备，冲洗池四周必须设置排水沟和沉淀池，运输车辆必须冲洗干净后方可出场，并建立车辆冲洗台；
（4）施工现场的施工料具须按照施工现场平面布置图确定的位置放置，水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料，应当在库内、池内存放，并严密遮盖；
（5）施工现场的建筑垃圾、渣土应当及时清理。建筑垃圾、渣土等未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施；
（6）施工现场容易产生尘埃的物料装卸、物料堆放等作业环节、必须采取遮盖、封闭、洒水等降尘措施，控制施工扬尘。
（7）脚手架外侧应当使用密目式安全网封闭，密目式安全网应保持干净、整齐、牢固、无破损，防止和减少施工中的灰尘外逸；
（8）当大气重污染应急指挥部发布红色预警后，施工工地停止土石方作业。
此外，根据现场踏勘，本项目最近的敏感目标约460m，但施工期尤其在大风和干燥天气情况下，将受到道路扬尘、施工场地粉尘的影响，局部环境空气TSP可能超标。因此要求施工时做好定时洒水、施工场地周围设置施工屏障如防尘网、围栏等，减小粉尘对周边环境的影响；垃圾、渣土要及时清运，超过2天以上的渣土堆、裸地应使用防尘布覆盖或固化等方式；对易散失冲刷的物资（石灰、水泥等）要求不能在露天堆放，同时在选择临时车道和建材加工场地时应尽量选择在敏感点下风向，作业车辆出场界时应对车轮进行清理或清泥，加强场地管理，减少人为粉尘。
粉尘是建设施工期的重要污染因素。为尽可能减少扬尘对本项目建设区域周围大气环境的污染程度，首先，要加强施工管理，对通行机动车的临时道路和施工场内裸露地面均应硬化处理，配置滞尘防护网，同时对扬尘发生量大的区域应采用喷水雾法降低扬尘，对运输机动车道路应及时洒水、清洒。再次，在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥沙运输车辆，必须采用封闭车辆运输。
2、施工期水污染防治措施
工程施工期间产生的废水主要为施工人员生活污水和少量施工废水。
施工人员的生活污水若任其随地横流，污水将通过地表径流向周边低洼处浸流进入附近水体，将会严重影响周围水环境，施工期生活废水应集中收集后，接入项目所在区域污水管网，并最终进入安吉金山污水处理有限公司进行处理。严禁未经收集处理的生活污水随意排入附近河沟和水域。
施工废水主要包括施工期混凝土废水、泄漏的工程用水、混凝土保养废水，施工开挖过程和基础施工中产生的泥浆水、地下涌水或渗水，以及施工过程建筑材料、挖方、填方、遇暴雨冲刷产生的废水等。
由于这部分施工废水随季节有一定变化，水量较难估算，但这部分废水含大量泥沙，浑浊度高，若不处理任意排放，会造成周围水体污染。建筑工地应设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施，防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和河道。项目施工废水经沉淀池充分沉淀处理后，上清液应尽可能回用于施工生产用水（如混凝土养护和场地洒水降尘等），多余废水应接入周边市政污水管网，不得直接排放，避免施工废水对附近河道产生的不利影响。沉淀池泥浆和沉淀下来的土石及钻渣等应作为建筑垃圾外运处置，严禁沿河堆放和直接倾入河中。
施工期产生的废水对环境的影响是短暂的，一旦施工结束，其影响即随之消失。
3、施工期噪声污染防治措施
（1）合理安排施工时间。一般情况下，禁止夜间施工，如因特殊需要必须要进行夜间施工，必须有关主管部门的证明许可；
（2）合理使用施工设备。选用设备时优先选择噪声较低的设备，禁止使用陈旧落后污染严重的设备；加强设备的维修、养护，减少因部件松动或消声器损坏而增加噪声。
（3）加强施工管理。不用哨子等噪声较大的方式指挥施工，代之以现代化通讯设备；暂不使用的施工设备应及时关闭；运输车辆在途经敏感目标时，应注意适度减速并禁止鸣笛；避免在同一施工区域内，同时使用大量高噪声设备。施工过程中产生高噪声的设备应尽量置于项目中部，远离场界。
4、施工期固废污染防治措施
本项目建设期产生的固体废物主要来源于施工人员日常生活产生的生活垃圾、场地建筑过程中产生的废方和建造期间残留的废弃建筑材料，这部分废弃物特别是废方，若处置不当，遇到降水则会污染水体，造成大量水土流失。从而对农田、植被及附近河道产生潜在危害。在运输过程中如散落等将影响运输道路；在堆放过程中也将影响堆放场地的生态环境。
因此，上述固废应采用封闭车辆运输，道路及时清扫，同时按城市卫生管理条例有关规定进行处置，不能随意抛弃、转移和扩散，部分弃土可回填用于绿化，其余送到指定地点或作辅路基等处置。同时建议施工单位在施工边界设置一定的围挡措施，避免施工固体废物等进入附近河道。
生活垃圾：设立临时垃圾收集点，由市政垃圾车定期收集进入填埋场，严禁随处丢弃。
建筑垃圾：原则上要求作为填方材料。废木材、废包装物品等不宜作填方材料的物质与生活垃圾共同收集处理。
危险废物：工地上产生的废油漆桶、废矿物油等危险废物必须全部收集并设立储存间，储存间要求“三防”即防扬散、防渗漏、防流失，定期送专业机构处理。
5、施工期生态防治措施
项目施工期生态环境的影响因素主要为水土流失。建设单位应加强水土保持措施，具体如下：
（1）挖出的表土，应在施工区域附近选择地形平坦的地点集中堆置，将来可用于绿化和地表恢复。堆置期间应有防雨设施覆盖，并设置相应的排水系统，以防止雨水冲刷和水土流失。不用于原地面恢复的，可直接覆盖至可供耕作的其它地域。
（2）挖、填方工程量过大的区域应避免雨季施工，避免雨季施工带来的严重水土流失。如不能避开雨季施工，应尽量减小施工面坡度，并做到填料的随取、随运、随铺、随压，以减少雨水冲刷侵蚀。
（3）开挖回填时应做好临时排水系统，雨季来临前应将开挖回填和弃方边坡处理完毕。
（4）施工前先做初步挡护再进行开挖或填土，防止土石进入周边河道影响水质和泄洪，挖填工序结束后再重新按设计要求修建挡墙。
（5）在工程施工期间，建设单位要加强对施工单位的管理，增强水土保持意识，减少和避免因施工建设的水土流失对当地景观及生态环境带来的不利影响。
（6）施工完成后应同时建设绿化，以减少对周围生态环境带来的负面影响，营造更舒适的工作环境。项目建设过程中应丰富植物景观。项目周边尽量保持原有的景观效应，在原有植物的基础上，可以适当点缀常绿、阔叶落叶树种，乔灌木花卉树种，这样既能保持生态植被林的完整性、改善树种结构，又可丰富其绿化景观。待项目建成后还将实施合理的绿化，进行一定的生态补偿，保护自然生态环境。

	运营期环境保护措施
	一、废气
本项目废气主要为投料废气（含粉尘和有机废气）、质检废气、危废仓库废气、废水罐废气、清洗废气和食堂油烟。
(一)正常工况
1、投料废气（粉尘）
在投料过程中，粉末状原料会产生少量粉尘废气，本次评价参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989年，张良璧等编译）中粉料装卸料、呼吸粉尘产污系数2.5kg-t原料，且考虑本项目投料、出料工序均会产生逸散粉尘，故本项目投料、出料过程颗粒物产污系数约为5kg/t (原料)，结合各产品粉末原料使用情况，各车间粉尘产生情况见表4-1。
废气收集风量计算：项目各车间采用多套投料斗进行投料，投料装置采用负压投料工艺，收集经各自滤筒式除尘器处理后汇集通过水膜除尘装置处理达标后高空排放，根据车间布置，拟按照车间设置3根排气筒（DA001、DA002、DA003）。类比同类设施，密闭负压投料方式粉尘收集效率可达90%以上，滤筒除尘+水膜除尘效率可达99%以上。
投料粉尘集气及产排情况表4-2。



	
	表4-1   本项目投料粉尘产生源强一览表
	车间
	产品
	原料名称
	用量（t/a）
	颗粒物产生量
	最小投料时间
	最大产生速率

	
	
	
	
	（t/a）
	（h/a）
	（kg/h）

	丙类车间一
	悬浮剂（SC）
	各类原药、黄原胶、硅酸镁铝等
	1754.938
	8.775
	1950
	4.500

	
	悬浮种衣剂(FS)
	各类原药、红色素、黄原胶等
	202.193
	1.011
	674
	1.500

	
	微乳剂(ME)
	甲维盐原药、炔螨特原药
	86.725
	0.434
	290
	1.495

	
	悬乳剂（SE）
	各类原药、黄原胶、硅酸镁铝等
	106.425
	0.532
	355
	1.499

	
	可分散油悬浮剂(OD)
	各类原药、有机膨润土等
	74.213
	0.371
	248
	1.496

	
	水乳剂(EW)
	各类原药
	130.534
	0.653
	436
	1.497

	
	微囊悬浮剂（CS）
	高效氯氟氰菊酯原药、黄原胶、硅酸镁铝等
	6.097
	0.030
	101.0
	1.499

	
	微囊悬浮剂-悬浮剂（ZC）
	各类原药、黄原胶、硅酸镁铝等
	24.177
	0.121
	
	

	
	超低量液剂（UL）
	氯菊酯原药
	10.611
	0.053
	139
	9.317

	
	环保乳油
	各类原药
	248.409
	1.242
	
	

	
	小计
	/
	2644.322
	13.222
	/
	22.803

	丙类车间二
	可溶液剂（SL）
	各类原药
	170.040
	0.850
	284
	2.994

	
	环保乳油
	各类原药
	1253.030
	6.265
	322
	19.457

	
	悬浮剂（SC）
	各类原药、黄原胶、硅酸镁铝等
	777.137
	3.886
	864
	4.497

	
	水剂（AS）
	草甘膦原药、硫酸铵
	108.009
	0.540
	361
	1.496

	
	水乳剂(EW)
	各类原药
	22.524
	0.113
	76
	1.482

	
	小计
	/
	2308.216
	11.541
	/
	29.926

	丙类车间三
	可湿性粉剂（WP）
	各类原药、NNO、高岭土等
	1666.666
	8.333
	2077
	4.499

	
	可溶性粉剂（SP）
	啶虫脒原药、十二烷基苯磺酸钠、NNO等
	101.010
	0.505
	
	

	
	湿拌种剂(WS)
	各类原药、NNO、高岭土等
	101.010
	0.505
	
	

	
	可分散粒剂(WG)
	各类原药、木质素磺酸钠等
	1167.861
	5.839
	2109
	2.999

	
	可溶粒剂(SG)
	呋虫胺原药、木质素磺酸钠等
	97.309
	0.487
	
	

	
	颗粒剂（GR）
	四聚乙醛原药、NNO、高岭土
	100.503
	0.503
	838
	1.499

	
	浓饵剂（CB）
	多杀霉素原药、NNO、高岭土
	50.201
	0.251
	
	

	
	饵剂（RB）
	氟虫腈原药、NNO、高岭土
	100.402
	0.502
	
	

	
	水分散剂（ET）
	各类原药、木质素磺酸钠等
	48.172
	0.241
	161
	1.496

	
	小计
	/
	3433.134
	17.166
	/
	2.995

	注：每台投料装置投料能力约0.3t/h，结合表4-2投料装置数量，计算最小投料时间。


表4-2   本项目投料粉尘风量计算一览表
	车间
	产品
	固体投料设备
	数量/个
	单套集气量m3/h
	理论计算风量m3/h
	集气方式

	丙类车间一
	悬浮剂（SC）
	投料斗
	3
	1050
	3150
	微负压收集

	
	悬浮种衣剂(FS)
	投料斗
	1
	1050
	1050
	

	
	微乳剂(ME)
	投料斗
	1
	1050
	1050
	

	
	悬乳剂（SE）
	
	
	
	
	

	
	可分散油悬浮剂(OD)
	投料斗
	1
	1050
	1050
	

	
	水乳剂(EW)
	投料斗
	1
	1050
	1050
	

	
	微囊悬浮剂（CS）
	投料斗
	1
	1050
	1050
	

	
	微囊悬浮剂-悬浮剂（ZC）
	
	
	
	
	

	
	环保乳油
	投料斗
	6
	1050
	6300
	

	
	小计
	14
	1050
	14700
	

	丙类车间二
	可溶液剂（SL）
	投料斗
	2
	1050
	2100
	

	
	环保乳油
	投料斗
	13
	1050
	13650
	

	
	悬浮剂（SC）
	投料斗
	3
	1050
	3150
	

	
	水剂（AS）
	投料斗
	1
	1050
	1050
	

	
	水乳剂(EW)
	投料斗
	1
	1050
	1050
	

	
	小计
	20
	1050
	21000
	

	丙类车间三
	可湿性粉剂（WP）
	投料斗
	3
	1050
	3150
	

	
	可溶性粉剂（SP）
	
	
	
	
	

	
	湿拌种剂(WS)
	
	
	
	
	

	
	可分散粒剂(WG)
	投料斗
	2
	1050
	2100
	

	
	可溶粒剂(SG)
	
	
	
	
	

	
	颗粒剂（GR）
	投料斗
	1
	1050
	1050
	

	
	浓饵剂（CB）
	
	
	
	
	

	
	饵剂（RB）
	
	
	
	
	

	
	水分散剂（ET）
	投料斗
	1
	1050
	1050
	

	
	其他
	放料口
	7
	600
	4200
	

	
	小计
	14
	/
	11550
	

	注：单套集气量来自投料斗设计参数，投料斗开口为660×400mm，集气风量为1050m3/h，开口断面风速为1.1m/s。


表4-3   本项目投料粉尘排放源强一览表
	车间
	排气筒
	产生量
	最大产生速率
	收集效率
	处理效率
	削减量
	有组织排放
	无组织排放
	合计排放量

	
	
	t/a
	kg/h
	%
	%
	t/a
	t/a
	kg/h
	t/a
	kg/h
	t/a

	丙类车间一
	DA001
	13.222
	22.803
	90
	99
	11.780
	0.119
	0.205
	1.322
	2.280
	1.441

	丙类车间二
	DA002
	11.541
	29.926
	
	
	10.283
	0.104
	0.269
	1.154
	2.993
	1.258

	丙类车间三
	DA003
	17.166
	10.493
	
	
	15.295
	0.154
	0.094
	1.717
	1.049
	1.871

	合计
	/
	41.928
	63.222
	/
	/
	37.358
	0.377
	/
	4.193
	/
	4.570






	
	2、投料废气（有机废气）
本项目油悬剂（OD）、悬乳剂（SE）、水乳剂（EW）、微乳剂（ME）、环保乳油等液体农药制剂生产过程中使用有机溶剂，在此过程中产生有机废气。
本项目桶装有机溶剂投料时需先开盖，会产生少量有机废气，所有溶剂全部使用隔膜泵通过管道进行输送，投料在投料间内进行；高剪切搅拌、砂磨、配置、储存均在密闭设备中进行，在生产加工过程中基本不会产生有机废气；取样采用密闭取样器，基本不产生有机废气；清洗时有机溶剂通过隔膜泵输送至密闭设备内部进行清洗并于分装工位收集后贮存，最终作为配液回用，因此有机废气主要在投料、灌装和清洗过程挥发产生。
项目所用有机溶剂为油酸甲酯、溶剂油150#、乳化剂、乙二醇等，均为高沸点类有机物，常温下不容易挥发，且各复配过程均在常温、密闭的设备内进行，因此在复配过程中有机废气的产生量不大，且成分复杂，因此项目产生的有机废气以苯系物（个别产品使用少量二甲苯）、非甲烷总烃计，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2661化学试剂和助剂制造行业系数手册可知，有机助剂化学合成或混合过程挥发性有机物产污系数为0.78kg-t产品，本项目考虑投料、灌装工序均会产生挥发性有机废气，故VOCs产生量向上取整，以1kg/t（原料）计。
本项目液体投料废气经釜上呼吸阀管道收集，集中采用DN32管道，接入废气总管，经收集的投料废气进入水膜除尘+除湿+二级活性炭吸附装置处理后，经2根25m高排气筒（DA001、DA002）排放。
各车间投料废气产生情况见表4-4，废气收集方式见表4-5。




	
	表4-4   本项目工艺废气产生源强一览表
	车间
	产品
	原料名称
	污染因子
	用量（t/a）
	产生量
	生产时间
	产生速率

	
	
	
	
	
	（t/a）
	（h/a）
	（kg/h）

	丙类车间一
	悬浮剂（SC）
	乙二醇
	NMHC
	271.395
	0.271
	304
	0.893

	
	悬浮种衣剂(FS)
	乙二醇
	NMHC
	20.138
	0.020
	112
	0.180

	
	微乳剂(ME)
	乳化剂
	NMHC
	11.541
	0.012
	48
	1.077

	
	
	吡咯烷酮
	NMHC
	40.135
	0.040
	
	

	
	悬乳剂（SE）
	咪鲜胺原药
	NMHC
	13.731
	0.014
	304
	0.216

	
	
	氟环唑原药
	NMHC
	2.426
	0.002
	
	

	
	
	溶剂油150#
	NMHC
	30.058
	0.030
	
	

	
	
	乳化剂
	NMHC
	18.058
	0.018
	
	

	
	
	乙二醇
	NMHC
	15.058
	0.015
	
	

	
	可分散油悬浮剂(OD)
	油酸甲酯
	NMHC
	202.236
	0.202
	58
	3.487

	
	水乳剂(EW)
	溶剂油150#
	NMHC
	95.186
	0.095
	96
	2.697

	
	
	咪鲜胺原油
	NMHC
	46.406
	0.051
	
	

	
	
	乳化剂
	NMHC
	67.188
	0.067
	
	

	
	
	二甲基癸酰胺
	NMHC
	20.029
	0.020
	
	

	
	
	乙二醇
	NMHC
	30.106
	0.030
	
	

	
	微囊悬浮剂（CS）
	溶剂油150#
	NMHC
	10.006
	0.010
	42
	0.858

	
	
	乙二醇
	NMHC
	5.006
	0.005
	
	

	
	微囊悬浮剂-悬浮剂（ZC）
	溶剂油150#
	NMHC
	10.014
	0.010
	
	

	
	
	乳化剂
	NMHC
	6.014
	0.006
	
	

	
	
	乙二醇
	NMHC
	5.014
	0.005
	
	

	
	环保乳油
	丙环唑原油
	NMHC
	79.051
	0.079
	192
	12.199

	
	
	氯氰菊酯原油
	NMHC
	48.022
	0.048
	
	

	
	
	吡咯烷酮
	NMHC
	30.153
	0.030
	
	

	
	
	乳化剂
	NMHC
	246.176
	0.246
	
	

	
	
	溶剂油150#
	NMHC
	1749.136
	1.749
	
	

	
	超低量液剂（UL)
	乳化剂
	NMHC
	20.081
	0.020
	
	

	
	
	溶剂油150#
	NMHC
	169.551
	0.170
	
	

	
	小计
	/
	NMHC
	3310.508
	3.311
	/
	22.664

	丙类车间二
	可溶液剂（SL）
	N,N-二甲基甲酰胺
	NMHC
	12.281
	0.012
	200
	2.360

	
	
	乳化剂
	NMHC
	60.281
	0.060
	
	

	
	
	吡咯烷酮
	NMHC
	399.411
	0.399
	
	

	
	环保乳油
	咪鲜胺原油
	NMHC
	51.087
	0.051
	200
	34.715

	
	
	辛硫磷原油
	NMHC
	84.300
	0.084
	
	

	
	
	甲氰菊酯原油
	NMHC
	42.177
	0.042
	
	

	
	
	乳化剂
	NMHC
	918.608
	0.919
	
	

	
	
	溶剂油150#
	NMHC
	5468.598
	5.469
	
	

	
	
	N,N-二甲基甲酰胺
	NMHC
	15.166
	0.015
	
	

	
	
	N,N-二甲基乙酰胺
	NMHC
	122.166
	0.122
	
	

	
	
	甲醇
	NMHC
	70.413
	0.070
	
	

	
	
	吡咯烷酮
	NMHC
	140.413
	0.140
	
	

	
	
	丙二醇甲醚
	NMHC
	30.083
	0.030
	
	

	
	
	二甲苯
	苯系物
	100.406
	0.100
	200
	0.502

	
	
	环己酮
	NMHC
	80.530
	0.081
	200
	0.403

	
	
	二甲基亚砜
	VOCs
	5.011
	0.005
	200
	0.025

	
	悬浮剂（SC）
	乙二醇
	NMHC
	125.592
	0.126
	126
	0.997

	
	水剂（AS）
	27%氨水
	NH3
	90.115
	0.090
	18
	5.006

	
	水乳剂(EW)
	溶剂油150#
	NMHC
	60.044
	0.060
	18
	5.841

	
	
	乳化剂
	NMHC
	30.044
	0.030
	
	

	
	
	乙二醇
	NMHC
	15.044
	0.015
	
	

	
	小计
	/
	NMHC
	7.421
	/
	42.789

	
	
	
	苯系物
	0.181
	
	0.905

	
	
	
	VOCs
	0.005
	
	0.025

	
	
	
	NH3
	0.090
	
	5.006

	注：生产时间按照产品年计划总生产时间的10%计算，包括液体投料、灌装工序操作时间。
二甲基亚砜按照VOCs计算，不包括其他物质产生的NMHC。


表4-5   本项目工艺废气风量计算一览表
	车间
	产品
	集气点位
	数量/个
	单套集气量m3/h
	理论计算风量m3/h
	集气方式

	丙类车间一
	悬浮剂（SC）
	前混均质釜
	3
	15
	45
	管道收集

	
	悬浮种衣剂(FS)
	前混均质釜
	1
	15
	15
	

	
	微乳剂(ME)
	均质釜
	1
	15
	15
	

	
	悬乳剂（SE）
	
	
	
	
	

	
	可分散油悬浮剂(OD)
	前混均质釜
	1
	15
	15
	

	
	水乳剂(EW)
	均质釜
	1
	15
	15
	

	
	微囊悬浮剂（CS）
	成囊釜
	1
	15
	15
	

	
	微囊悬浮剂-悬浮剂（ZC）
	
	
	
	
	

	
	环保乳油
	混合釜
	6
	15
	90
	

	
	灌装
	灌装线
	10
	500
	5000
	设备密闭收集

	
	小计
	24
	/
	5210
	/

	丙类车间二
	可溶液剂（SL）
	混合釜
	2
	15
	30
	管道收集

	
	环保乳油
	混合釜
	13
	15
	195
	

	
	悬浮剂（SC）
	前混均质釜
	3
	15
	45
	

	
	水剂（AS）
	混合釜
	1
	15
	15
	

	
	水乳剂(EW)
	均质釜
	1
	15
	15
	

	
	灌装
	灌装线
	10
	500
	5000
	设备密闭收集

	
	小计
	30
	/
	5300
	/


表4-6   本项目工艺废气排放源强一览表
	车间
	排气筒
	污染因子
	产生量
	产生速率
	收集效率
	处理效率
	削减量
	有组织排放
	无组织排放
	合计排放量

	
	
	
	t/a
	kg/h
	%
	%
	t/a
	t/a
	kg/h
	t/a
	kg/h
	t/a

	丙类车间一
	DA001
	NMHC
	3.311
	22.664
	90
	90
	2.682
	0.298
	2.040
	0.331
	2.266
	0.629

	丙类车间二
	DA002
	NMHC
	7.726
	44.315
	
	
	6.258
	0.695
	3.988
	0.773
	4.432
	1.468

	
	
	苯系物
	0.100
	0.502
	
	
	0.081
	0.009
	0.045
	0.010
	0.050
	0.019

	
	
	VOCs
	0.005
	0.025
	
	
	0.004
	0.0005
	0.002
	0.001
	0.003
	0.001

	
	
	NH3
	0.090
	5.006
	
	
	0.073
	0.008
	0.451
	0.009
	0.501
	0.017

	合计
	VOCs
	11.142
	67.506
	/
	/
	9.025
	1.003
	6.076
	1.114
	6.751
	2.117

	注：合计VOCs包括所有挥发性有机废气。







	
	此外，本项目在生产过程中由于装备水平原因不可避免会有无组织废气从管道、阀门等连接处挥发出来，主要的无组织废气为溶剂废气，无组织废气排放量与设备磨损情况、压力、设备和管道内部容积、溶剂物性、工艺温度等均有一定的关系，考虑到生产过程均在常温常压下进行，且有机溶剂蒸汽压低，不易挥发，生产车间装置无组织废气产生量按照溶剂用量的0.005%计，全部以NMHC表征，项目年用各类挥发性物料11142.167t/a，则生产装置无组织排放NMHC：0.557t/a。
3、危废暂存废气
本项目危废仓库设置在仓库1层，占地面积约为120m2，内部隔间层高3米，其中，危险废物中的废液可能会产生少量臭气和挥发性有机物，由于废气产生量受废液浓度、暂存量、暂存方式等因素影响较大，源强较难确定，考虑到项目危废中溶剂量不大，且废液均密闭暂存，因此环评不做定量分析，但要求建设单位针对危废暂存废气进行废气收集处理，收集方式为危废库整体密闭，换气次数按照6h/次，则本项目危废暂存废气设置风机风量为2200m3/h，废气经收集后进入一套“二级活性炭吸附装置”处理后，通过1根25m高排气筒（DA004）达标排放。
4、质检废气
本项目质检实验室主要对生产的产品进行质检，在此过程中产生质检废气，主要来源于实验试剂，结合质检原料的使用，主要污染因子为NMHC、臭气浓度等。类比同类实验室一般经验，最大挥发量约占溶剂使用量的10%，本项目质检所用的丁酮、丙醇等均属于挥发性物质。质检涉及有机溶剂高峰使用时间按1h/d、300h/a计。质检废气产生情况如下。
表4-7   本项目质检废气产生情况一览表
	污染物
	涉及原料
	用量（t/a）
	产污系数
	产生量（t/a）

	NMHC
	冰乙酸、丙酮、乙酸乙酯、乙腈、正己烷、乙醇等挥发性有机物
	0.057
	10%
	0.006


项目质检中心设有通风橱，涉及挥发性物质的配制操作均在通风橱内进行，产生的质检废气由通风橱捕集，同时配备若干万向罩、伞形罩进行收集，废气综合收集效率以70%计，根据企业提供的资料，合计风量合计为4000m3/h。具体计算过程见下表。
表4-8   本项目质检废气收集情况表
	废气收集设施
	数量（台/个）
	单台风量（m3/h）
	合计风量（m3/h）

	通风橱
	1
	1500
	1500

	万向罩
	10
	220
	2200

	伞形罩
	5
	60
	300

	合计
	/
	/
	4000


质检废气收集经1套“二级活性炭吸附装置”处理后通过1根25m高排气筒（DA005）楼顶排放，风量设计为4000m3/h，主要污染物为NMHC、臭气浓度等，考虑到废气产生浓度低，废气处理装置去除效率可忽略不计。
本项目质检废气排放情况见下表。
表4-9   本项目质检废气排放情况一览表
	排气筒
	污染物
	产生情况
	有组织排放
	无组织排放

	
	
	t/a
	kg/h
	t/a
	kg/h
	mg/m3
	t/a
	kg/h

	DA005
	NMHC
	0.006
	0.02
	0.004
	0.014
	3.5
	0.002
	0.006


5、清洗废气、废水罐废气
项目主要生产设备（混合釜、均质釜、砂磨机等）涉及共用，每天下班需进行清洗；清洗过程为密闭清洗，采用相应产品的溶剂（纯水、自来水或有机溶剂）通过隔膜泵输送至设备内部进行清洗，清洗后的水或溶剂在灌装工位收集后贮存于各产品的包装桶内，在下次做相同产品时作为配液加入。当某种产品确定长时间不生产，则将清洗废水/废液排入中间罐中进行暂存。清洗过程整体密闭，清洗废水/废液通过管道输送，其中采用有机溶剂清洗过程主要由溶剂油150#、乳化剂清洗会产生挥发性有机废气，以NMHC计算。
本项目清洗废气源强参考参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2661化学试剂和助剂制造行业系数手册可知，有机助剂化学合成或混合过程挥发性有机物产污系数为0.78kg-t产品，根据建设单位提供数据，丙类车间一清洗溶剂用量约为20t、丙类车间二清洗溶剂用量约为30t，不考虑清洗过程的损耗，则丙类车间一清洗废气产生量约为0.016t/a，丙类车间一清洗废气产生量约为0.023t/a，本评价要求建设单位清洗过程保持密闭，清洗废气经釜上排气阀收集后，接入废气管道，进入车间废气处理系统处理后排放。
6、食堂油烟
项目职工定员100人，食堂用油约15g/p·d，则耗油量约1.5kg/d，年消耗食用油0.450t，一般油烟挥发量总占耗油量的2~4%，平均为3%，则食堂油烟产生量0.014t/a。食堂厨房配套油烟去除率75%的油烟净化器，油烟排放量约为0.004t/a。企业食堂设置2个基准灶头，油烟机风量合计为4000m3/h，运行高峰时间约4h/d，油烟排放速率为0.003kg/h，排放浓度0.833mg/m3。食堂油烟经油烟净化设施处理后，通过附壁式排气筒DA006由综合楼顶部达标排放。
(二)非正常工况
从环境保护的角度，非正常工况主要是指环境污染物的非正常排放。本次项目的非正常工况主要有大气污染物，即废气处理效率下降至50%的情况计，则非正常工况废气排放源强见表4-12。
(三)废气源强汇总
表4-10   本项目废气排放量汇总
	污染源
	污染物
	产生量
	削减量
	排放量

	
	
	t/a
	t/a
	t/a

	投料粉尘
	颗粒物
	41.928
	37.358
	4.570

	工艺废气
	NMHC
	11.076
	8.975
	2.101

	
	VOCs
	0.006
	0.005
	0.001

	
	苯系物
	0.110
	0.091
	0.019

	
	NH3
	0.090
	0.073
	0.017

	质检废气
	NMHC
	0.006
	0
	0.006

	装置管线
	NMHC
	0.557
	0
	0.557

	合计
	颗粒物
	41.928
	37.358
	4.570

	
	VOCs
	11.644
	8.979
	2.665

	
	苯系物
	0.110
	0.091
	0.019

	
	NH3
	0.090
	0.073
	0.017

	注：工艺废气中VOCs仅指代二甲基亚砜，不包括其他非甲烷总烃；合计VOCs包括其他非甲烷总烃。






	
	表4-11   本项目废气产生及排放一览表
	车间名称
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放

	
	
	
	浓度
	产生量
	治理措施
	收集率
	去除率
	风量
	浓度
	排放量

	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	
	%
	%
	m3/h
	mg/m3
	kg/h
	t/a

	丙类车间一
	DA001
	颗粒物
	114.771
	22.803
	13.222
	滤筒+水膜除尘+除湿+二级活性炭吸附
	90
	99
	24000
	1.033
	0.205
	0.119

	
	
	NMHC
	28.876
	22.664
	3.327
	
	
	90
	
	2.586
	2.040
	0.300

	
	车间无组织
	颗粒物
	/
	2.280
	1.322
	/
	/
	/
	/
	/
	2.280
	1.322

	
	
	NMHC
	/
	2.266
	0.331
	/
	/
	/
	/
	/
	2.266
	0.331

	丙类车间二
	DA002
	颗粒物
	75.137
	29.926
	11.541
	滤筒+水膜除尘+除湿+二级活性炭吸附
	90
	99
	32000
	0.676
	3.952
	0.104

	
	
	NMHC
	50.451
	43.912
	7.749
	
	
	90
	
	4.527
	0.045
	0.698

	
	
	苯系物
	0.654
	0.502
	0.100
	
	
	
	
	0.059
	0.002
	0.009

	
	
	VOCs
	0.033
	0.025
	0.005
	
	
	
	
	0.003
	0.451
	0.000

	
	
	NH3
	0.587
	5.006
	0.090
	
	
	
	
	0.053
	6.076
	0.008

	
	车间无组织
	颗粒物
	/
	2.993
	1.154
	/
	/
	/
	/
	/
	2.993
	1.154

	
	
	NMHC
	/
	4.391
	0.765
	/
	/
	/
	/
	/
	4.391
	0.765

	
	
	VOCs
	/
	0.050
	0.001
	/
	/
	/
	/
	/
	0.050
	0.001

	
	
	苯系物
	/
	0.003
	0.010
	/
	/
	/
	/
	/
	0.003
	0.010

	
	
	NH3
	/
	0.501
	0.009
	/
	/
	/
	/
	/
	0.501
	0.009

	丙类车间三
	DA003
	颗粒物
	255.442
	10.493
	17.166
	滤筒+水膜除尘
	90
	99
	14000
	2.299
	0.094
	0.154

	
	车间无组织
	/
	/
	1.049
	1.717
	/
	/
	/
	/
	/
	1.049
	1.717

	危废暂存库
	DA004
	NMHC
	/
	/
	少量
	二级活性炭吸附
	95
	90
	2200
	/
	/
	少量

	
	车间无组织
	NMHC
	/
	/
	少量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	少量

	质检实验室
	DA005
	NMHC
	5.000
	0.020
	0.006
	二级活性炭吸附
	70
	忽略不计
	4000
	3.500
	0.014
	0.004

	
	无组织
	NMHC
	/
	0.006
	0.002
	/
	/
	/
	/
	/
	0.006
	0.002

	注：VOCs仅指代二甲基亚砜，不包括其他非甲烷总烃。


表4-12   非正常工况废气产生及排放一览表
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放速率
	排放浓度
	单次持续时间
	年发生频次
	应对措施

	
	
	
	kg/h
	mg/m3
	h/次
	次/a
	

	DA001
	设备故障
	颗粒物
	10.261
	51.647
	1-2
	0-2
	停止生产，直至污染防治设施修复

	
	
	NMHC
	10.199
	12.994
	
	
	

	DA002
	设备故障
	颗粒物
	13.467
	33.812
	1-2
	0-2
	

	
	
	NMHC
	19.942
	22.703
	
	
	

	
	
	苯系物
	0.226
	0.294
	
	
	

	
	
	VOCs
	0.011
	0.015
	
	
	

	
	
	NH3
	2.253
	0.264
	
	
	

	DA003
	设备故障
	颗粒物
	4.722
	64.371
	1-2
	0-2
	






	
	(四)环境影响分析
表4-13   项目废气达标排放情况一览表
	污染源
	污染物
	排放速率
	排放浓度
	排放限值
	达标情况

	
	
	kg/h
	mg/m3
	mg/m3
	

	DA001
	颗粒物
	0.205
	1.033
	20
	达标

	
	NMHC
	2.040
	2.600
	100
	达标

	DA002
	颗粒物
	0.269
	0.676
	20
	达标

	
	NMHC
	3.988
	4.542
	100
	达标

	
	苯系物
	0.045
	0.059
	60
	达标

	
	VOCs
	0.002
	0.003
	150
	达标

	
	NH3
	0.451
	0.053
	30
	达标

	DA003
	颗粒物
	0.094
	2.299
	20
	达标

	DA005
	NMHC
	0.014
	3.500
	100
	达标

	注：颗粒物中含原药尘，环评从严以20mg/m3排放标准计；VOCs主要为二甲基亚砜，执行TVOC150mg/m3排放标准。


由上表可知，由上表可知，本项目DA001~DA005排气筒颗粒物、苯系物、氨、NMHC排放浓度符合《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）中的相关标准限值要求。
(五)污染防治技术可行性分析
工艺有机废气、质检废气主要污染物为苯系物、NMHC等，产生浓度低（＜100mg/m3），采用二级活性炭吸附装置处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ862-2017）、《农药制造工业污染防治可行技术指南》中可行性技术。
表4-14   项目废气处理措施可行性分析
	[bookmark: OLE_LINK287]废气种类
	污染物
	可行技术
	本项目措施
	是否为可行技术

	工艺废气
	颗粒物
	采用清洁燃料、除尘(袋式除尘、电袋复合除尘、旋风除尘、多管除尘，滤筒除尘、电除尘、湿式除尘、水浴除尘)
	滤筒除尘+水膜除尘
	是

	
	挥发性有机物
	冷凝、吸收、吸附、生物处理、直接燃烧、热力燃烧、催化燃烧、等离子法、光催化氧化、电氧化
	二级活性炭吸附
	是


二、废水
本项目废水主要包括除尘废水、地坪保洁废水、质检废水、纯水制备废水、初期雨水和生活污水等，其中，地坪保洁废水、除尘废水、质检废水拟作为危废处置，不外排。项目废水具体情况如下：
(一)废水产排源强
1、生活污水
本项目全厂劳动定员100人，厂区内设置食堂，不设置宿舍，生活用水按100L/(人·天)计，年生产300天，则生活用水量为3000m3/a(10m3/d)。生活污水排污系数按0.8计，则该项目生活污水产生量为2400m3/a(8m3/d)。生活污水（含食堂废水）经厂区隔油池、化粪池预处理后纳管排放。
2、纯水制备浓水
本项目配置1套2t/h的纯水制备装置，采用“2级RO”制备工艺，制备效率为70%。根据物料平衡，本项目纯水年使用量约为5587.808t/a，所需新鲜水量为7982.583t/a，则纯水制备浓水产生量约为2394.775t/a，此股废水水质较为清洁，类比同类纯水制备废水水质，CODCr＜50mg/L，可直接纳管排放。
3、地坪保洁废水
本项目地坪保洁需要使用新鲜水，根据建设单位提供资料，全厂需要保洁车间的有效面积约为10000m2，地坪保洁废水用量按照0.01L/m2计算，保洁频次为10次/年，地坪保洁过程中损耗率按照20%计算，则本项目地坪保洁用水量约为10t/a，地坪保洁废水产生量约为8t/a，该部分废水经收集后，暂存于厂区危废间，作危废处置。
4、初期雨水
项目生产线均设置在车间内，丙类仓库、甲类仓库等均单独设置；桶装/袋装含氮磷物料均密闭暂存和转运；为了避免含氮磷物料进入初期雨水，项目拟采取以下措施：
①在仓库设置导流沟和收集池，如有物料泄漏，收集后作为危险废物处置；②制作专门的托盘，厂内转运时将包装桶置于托盘内避免泄漏物料洒落；③在室外物流通道（硬化道路）设置廊道及围堰，避免雨水进入物流通道，确保原料进厂后均处于室内条件下转运。
综上，项目采取措施后可避免含氮磷物料进入初期雨水。
本项目对厂区内初期雨水进行收集。初期雨水的量由径流系数、汇水面积、设计暴雨强度、降雨时间来确定的，具体公式如下：
Q=ψ×q×F×t
式中：ψ——径流系数，本项目取0.85；
q——暴雨强度（升/秒·公顷），根据《暴雨强度计算标准》（DB33/T1191-2020），安吉地区取338.6升/秒·公顷；
F——汇水面积（公顷），取项目全厂占地面积约2.67公顷；
t——降雨时间，本项目取15min。
根据上述公式，项目单次初期雨水量691.607m3，初期雨水池容量约700m3，能满足初期雨水收集要求。考虑区域降雨时主要呈集中连雨天气，初期雨水产生量有限，按照能够收集到初期雨水的情况，取每年10次暴雨计算，则初期雨水量为6916.07t/a。初期雨水在初期雨水池中暂存，泵入厂区混凝沉淀池预处理达标后纳管。类比同类初期雨水水质，CODCr：100mg/L、SS：200mg/L。
5、循环冷却
本项目均质釜、混合釜等生产设备采用循环冷却水降温，根据建设单位设计资料，本项目冷冻水箱配置循环水，采用闭式冷却方式，基本无损耗。
6、废水汇总
项目初期雨水经厂区混凝沉淀池预处理达标后纳入市政污水管网，生活污水（含食堂废水）经隔油池、化粪池预处理达标后与纯水制备浓水纳入市政污水管网，进入安吉金山污水处理有限公司处理达标后排放，废水产排情况见下表。
表4-15   项目废水产生情况一览表
	工序/生产线
	污染源
	污染物
	废水量
	产生浓度
	产生量

	
	
	
	t/a
	mg/L
	t/a

	纯水制备
	浓水
	COD
	2394.775
	50
	0.120

	
	
	SS
	
	30
	0.072

	初期雨水
	初期雨水
	COD
	6916.070
	100
	0.692

	
	
	SS
	
	200
	1.383

	办公生活
	生活污水
	COD
	2400.000
	350
	0.840

	
	
	NH3-N
	
	35
	0.084

	
	
	动植物油
	
	50
	0.120


(二)废水处理可行性分析
本项目所在地污水管网已可接管，外排废水最终汇至安吉金山污水处理厂处理；外排废水为纯水制备浓水、冷却废水、初期雨水和生活污水，主要污染物为CODcr、氨氮、SS，经相应处理后可以达到《农药工业水污染物排放标准》（GB 21523-2024）及安吉金山污水处理厂纳管要求。
(三)废水自行监测要求
本项目参考《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》(HJ862-2017)、《排污单位自行监测技术指南 农药制造工》(HJ987-2018)中相关要求。具体监测要求如下。
表4-16   项目废水自行监测指标一览表
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	厂区总排口
	流量、pH值、氨氮、CODcr
	月

	
	SS
	季度

	
	动植物油
	半年


(四)废水接管可行性分析
①废水纳管可行性分析
企业所在区域具备纳管条件，处于安吉金山污水处理厂收水范围内。企业建成后与现有市政管道衔接，即可实现污水纳管。根据前述分析，预计项目外排废水中各类污染物能够达到《农药工业水污染物排放标准》（GB 21523-2024）及安吉金山污水处理厂接管要求，故本项目废水纳管可行。
②项目废水对污水处理厂冲击影响分析
A、安吉金山污水处理有限公司位于安吉县梅溪镇工业园区，该污水处理厂总投资5585万元，占地38.85亩，总规模20000m3/d，分二期建设。一期工程建设规模10000m3/d，位于梅溪镇晓墅工业区，2008年5月7日奠基开工，2009年9月完工，2010年9月正式运行。一期工程主要收集梅溪镇（含晓墅、梅溪2个组团）和昆铜乡城镇的生活污水和工业废水，污水处理厂排放口设置在西苕溪南岸，采用岸边淹没放流方式排放。《安吉县安吉金山污水处理有限公司二期工程环境影响报告书（报批稿）》于2014年10月由浙江环境环科咨询有限公司编制完成，二期工程建设规模10000m3/d。二期工程新增城市纳污管网10km，沿线包括梅溪村、甲子村、板桥村、龙口村、华光村、晓墅村、石龙村、独山头村、路西村共9个村，并与现有梅溪村、晓墅村、石龙村的污水管网相连。二期新建排放管与现有排放管并行，排放点与现有排放口位于同处。目前项目一、二期工程均已通过“项目竣工环保验收”。
B、安吉县梅溪镇污水处理设施工业废水处理系统（金山污水处理厂三期）设计处理规模为0.5万m³/d。按照亩均类比，临港化工园区规划范围内工业废水纳管需求约为3228m³/d，本系统设计规模 5000m³/d，具有充足的处理余量，有能力接纳本项目排放废水。
安吉县梅溪镇污水处理设施工业废水处理系统（金山污水处理厂三期）目前正在积极推进建设，具体建设现状如下：土建方面，所有单体结构已全部完成并已开展中间结构验收工作，各池体内壁防腐工程已完成约70%，池体顶部栏杆已全部安装完成，下一步将全面铺开墙体粉刷、装饰装修及工艺管线埋设等工作。设备安装方面，02、03单体导轨安装已完成，05、08单体罐体安装已完成，13单体除臭装置设备已全部安装完成，16、17、18单体设备已全部安装完成，其余单体配套设备正在加快安装推进中。
根据上述建设现状，安吉县梅溪镇污水处理设施工业废水处理系统（金山污水处理厂三期）工程建设进展顺利，各项建设工作有序推进，预计将于2026年12月完成建设并投产使用，届时可满足本项目生产废水的接纳处理需求。
该污水厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准中的A标准（其中CODcr、氨氮、总氮、总磷，2023年6月起排放执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1标准限值要求。一二期工程均采用MSBR工艺，污泥处理采用一体式离心浓缩脱水工艺。主要工艺为“粗格栅-细格栅-沉砂池-初沉池-ABR水解池-MSBR活性污泥池-折板反应池-滤池+消毒”。
[image: ]
图4-1  安吉金山污水处理有限公司污水处理工艺流程图
③达标可行性分析
因金山污水处理厂三期暂未投入运行，故本次评价针对安吉金山污水处理有限公司现状运行状况，收集该污水处理厂2026年4月1日~2026年4月7日在线监测数据进行分析，监测数据见下表（数据来源：浙江省污染源自动监控信息管理平台）。
表4-17   安吉金山污水处理有限公司污水监测数据
	序号
	监测时间
	pH值
	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮
	流量

	
	
	无量纲
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	m3/h

	1
	2026/4/1
	7.15~7.46
	22.2
	0.030
	0.074
	4.340
	778.43

	2
	2026/4/2
	7.19~7.59
	22.5
	0.029
	0.117
	3.885
	690.66

	3
	2026/4/3
	7.26~7.48
	22.0
	0.029
	0.128
	3.199
	779.54

	4
	2026/4/4
	7.28~7.48
	20.5
	0.030
	0.124
	3.029
	736.16

	5
	2026/4/5
	7.22~7.51
	21.0
	0.030
	0.128
	3.171
	667.91

	6
	2026/4/6
	6.87~8.96
	23.0
	0.032
	0.131
	2.965
	662.33

	7
	2026/4/7
	7.26~7.44
	23.9
	0.037
	0.128
	2.413
	721.98

	7
	标准限值
	6-9
	40
	4
	0.3
	15
	/

	8
	是否超标
	否
	否
	否
	否
	否
	否


根据监测数据可知，安吉金山污水处理有限公司尾水排放水质各项指标均可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮污水处理排放浓度能达到浙江省地方标准《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）中表1的排放限值。根据在线监控数据，2026年4月1日至2026年4月7日安吉金山污水处理有限公司实际污水处理最大量为1.87万m3/d，尚有余量约1300m3/d。本项目实施后企业新增废水排放量（含初期雨水）为39.036m3/d，纳入安吉金山污水处理厂三期新增处理规模中，因此安吉金山污水处理有限公司能够接纳本项目废水。
综上所述，本项目废水纳管排放依托安吉金山污水处理有限公司处理可行。本项目废水排放情况具体见下表。
表4-18   本项目废水污染物排放信息表（新建项目）
	[bookmark: OLE_LINK163]序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度
	日排放量
	年排放量

	[bookmark: OLE_LINK162]
	
	
	mg/L
	kg/d
	t/a

	1
	DW001
	CODcr
	40
	1.561
	0.468

	2
	
	氨氮
	2
	0.078
	0.023

	3
	
	SS
	10
	0.390
	0.117

	4
	
	动植物油
	1
	0.039
	0.012

	全厂排放口合计
	CODcr
	0.468

	
	氨氮
	0.023

	
	SS
	0.117

	
	动植物油
	0.012

	备注：排放浓度指排外环境浓度。






	
	表4-19   本项目废水产生、排放一览表  单位：pH无量纲
	产污环节
	类别
	污染物种类
	产生源强
	治理工艺
	是否为可行技术
	处理效率（%）
	废水排放量(t/a)
	因子
	（外环境）排放源强
	排放方式
	排放去向
	排放规律
	排放口基本情况
	排放标准

	
	
	
	主要污染物产生量(t/a)
	污染物产生浓度(mg/L)
	
	
	
	
	
	污染物排放量(t/a)
	污染物排放浓度(mg/L)
	
	
	
	编号
	名称
	类型
	(mg/L)

	纯水制备
	制备浓水
	pH
	/
	6-9
	/
	/
	/
	2394.775
	pH
	/
	6-9
	间接排放
	进入安吉金山污水处理有限公司
	间续排放
	DW001
	厂区污水总排口
	一般排放口
	6~9

	
	
	COD
	0.120
	50
	
	
	
	
	COD
	0.468
	40
	
	
	
	
	
	
	40

	
	
	SS
	0.072
	30
	
	
	
	
	NH3-N
	0.023
	2
	
	
	
	
	
	
	2

	初期雨水
	初期雨水
	pH
	/
	6-9
	混凝沉淀
	是
	/
	6916.070
	SS
	0.117
	10
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	COD
	0.692
	100
	
	
	20%
	
	动植物油
	0.012
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	SS
	1.383
	200
	
	
	20%
	
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	/

	生活办公
	生活污水
	pH
	/
	6~9
	化粪池、隔油池
	是
	/
	2400.000
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	COD
	0.840
	350
	
	
	20%
	
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	氨氮
	0.084
	35
	
	
	/
	
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	动植物油
	0.120
	20
	
	
	50%
	
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	/


表4-20   废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	[bookmark: OLE_LINK160]序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	编号
	名称
	工艺
	
	
	

	1
	生活污水
	CODcr、氨氮、SS
	城市污水处理厂
	间断排放，排放期间流量稳定但无规律，但不属于冲击型排放
	TW001
	化粪池、隔油池
	隔油、化粪池
	DW001
	是
	企业总排口/一般排放口

	2
	初期雨水
	CODcr、SS
	城市污水处理厂
	间断排放，排放期间流量稳定但无规律，但不属于冲击型排放
	TW002
	沉淀池
	沉淀
	
	
	


表4-21   废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量（万t/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	最终受纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	排放标准（mg/L）

	[bookmark: OLE_LINK805]1
	DW001
	119.748577
	30.823546
	1.171
	进入城市污水处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	/
	安吉金山污水处理有限公司
	CODcr
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨氮
	2（4）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	动植物油
	1


表4-22   废水达标排放执行标准表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值

	1
	DW001
	CODcr
	《农药工业水污染物排放标准》（GB 21523-2024）及安吉金山污水处理厂纳管标准中较严标准要求
	450

	2
	
	氨氮
	
	30

	3
	
	SS
	
	200

	4
	
	动植物油
	
	/






	
	三、噪声
1、噪声产排情况
本项目室内噪声主要为生产设备运转过程中产生的噪声。
表4-23   本项目主要生产设备噪声源强一览表(室内源强)
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失 / dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	声压级/dB(A)/m
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	丙类车间一
	前混均质釜组
	80/1
	选用低噪声设备，设置减振基座，厂房隔声
	-28
	-11
	6.2
	2
	5
	2
	5
	65.5
	65.5
	67.4
	68.7
	昼、夜运行
	21
	44.5
	44.5
	46.4
	47.7
	1

	
	后混均质釜组
	80/1
	
	39.5
	39.2
	6.2
	16.4
	28.3
	114.7
	11.3
	67.7
	67.7
	67.7
	67.8
	
	
	41.7
	41.7
	41.7
	41.8
	1

	
	砂磨机组
	80/1
	
	27.8
	38.2
	11.2
	28. 1
	28.6
	103
	10.9
	62.7
	62.7
	62.7
	62.8
	
	
	41.7
	41.7
	41.7
	41.8
	1

	
	原料输送泵
	90/1
	
	31.7
	38.7
	6.2
	24.2
	28.7
	106.9
	10.9
	62.7
	62.7
	62.7
	62.8
	
	
	41.7
	41.7
	41.7
	44.6
	1

	
	砂磨液输送泵
	90/1
	
	39.7
	48.5
	6.2
	15.2
	37.5
	115.9
	2. 1
	62.7
	62.7
	62.7
	65.6
	
	
	41.8
	41.7
	41.7
	44.4
	1

	
	半成品输送泵
	90/1
	
	42.4
	48.8
	6.2
	12.5
	37.5
	118.6
	2.2
	62.8
	62.7
	62.7
	65.4
	
	
	41.7
	41.7
	41.7
	41.8
	1

	
	空气压缩机
	90/1
	
	7.6
	-51.9
	16.2
	33
	11.5
	37.6
	24.7
	67.5
	67.6
	67.5
	67.5
	
	
	46.5
	46.6
	46.5
	46.5
	1

	
	纯水机组
	90/1
	
	4.3
	-49.8
	16.2
	29.7
	13.6
	40.9
	22.6
	81.4
	81.5
	81.4
	81.4
	
	
	60.4
	60.5
	60.4
	60.4
	1

	
	冷却机组
	90/1
	
	6.6
	-48.2
	16.2
	32
	15.2
	38.6
	21
	81.4
	81.5
	81.4
	81.4
	
	
	60.4
	60.5
	60.4
	60.4
	1

	丙类车间二
	混合釜组
	80/1
	
	-1.7
	-49.8
	1.2
	23.7
	13.6
	46.9
	22.6
	77.3
	77.4
	77.3
	77.3
	
	
	56.3
	56.4
	56.3
	56.3
	1

	
	前混均质釜组
	80/1
	
	1.8
	-67.4
	13.2
	27.2
	14.1
	43.4
	22.1
	71.9
	72
	71.9
	71.9
	
	
	50.9
	51
	50.9
	50.9
	1

	
	后混均质釜组
	80/1
	
	-0.3
	-46.4
	13.2
	25.1
	17
	45.5
	19.2
	71.9
	71.9
	71.9
	71.9
	
	
	50.9
	50.9
	50.9
	50.9
	1

	
	砂磨机组
	80/1
	
	22.2
	-71.4
	1.2
	26.7
	22.4
	43.9
	1.8
	78.5
	78.6
	78.5
	81.2
	
	
	57.5
	57.6
	57.5
	60.2
	1

	
	原料输送泵
	90/1
	
	28.5
	-88.3
	1.2
	33
	5.5
	37.6
	18.7
	68.7
	69
	68.7
	68.7
	
	
	47.7
	48
	47.7
	47.7
	1

	
	砂磨液输送泵
	90/1
	
	25.2
	-86.2
	1.2
	29.7
	7.6
	40.9
	16.6
	82.6
	82.8
	82.6
	82.6
	
	
	61.6
	61.8
	61.6
	61.6
	1

	
	半成品输送泵
	90/1
	
	27.5
	-84.6
	1.2
	32
	9.2
	38.6
	15
	82.6
	82.7
	82.6
	82.6
	
	
	61.6
	61.7
	61.6
	61.6
	1

	
	空气压缩机
	90/1
	
	19.2
	-86.2
	1.2
	23.7
	7.6
	46.9
	16.6
	78.4
	78.6
	78.4
	78.4
	
	
	57.4
	57.6
	57.4
	57.4
	1

	
	纯水机组
	90/1
	
	22.7
	-103.8
	13.2
	27.2
	12.1
	43.4
	12.1
	72.9
	73
	72.9
	73
	
	
	51.9
	52.0
	51.9
	52.0
	1

	丙类车间三
	气流粉碎机组
	90/1
	
	20.6
	-82.8
	13.2
	25.1
	11
	45.5
	13.2
	72.9
	73
	72.9
	72.9
	
	
	51.9
	52
	51.9
	51.9
	1

	
	双锥混合机组
	90/1
	
	-22.9
	-10.6
	1.2
	29.7
	7.6
	40.9
	16.6
	82.6
	82.8
	82.6
	82.6
	
	
	61.6
	61.8
	61.6
	61.6
	1

	
	空气压缩机
	90/1
	
	-20.6
	-9
	1.2
	32
	9.2
	38.6
	15
	82.6
	82.7
	82.6
	82.6
	
	
	61.6
	61.7
	61.6
	61.6
	1

	
	沸腾干燥制粒机组
	90/1
	
	-28.9
	-10.6
	1.2
	23.7
	7.6
	46.9
	16.6
	78.4
	78.6
	78.4
	78.4
	
	
	57.4
	57.6
	57.4
	57.4
	1

	
	高速混合捏合机
	90/1
	
	-25.4
	-28.2
	13.2
	27.2
	-10
	43.4
	34.2
	72.9
	73
	72.9
	72.9
	
	
	51.9
	52
	51.9
	51.9
	1

	
	空气过滤器组
	90/1
	
	-27.5
	-7.2
	13.2
	25.1
	11
	45.5
	13.2
	73.3
	73.4
	73.3
	73.3
	
	
	52.3
	52.4
	52.3
	52.3
	1

	表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；本项目厂房外墙采用单层实墙，参考《环保工程手册 环境噪声控制卷》单层实墙的最小隔声可达43dB，但考虑厂房外墙局部分布有玻璃窗和门，本次环评厂房平均隔声取15-20dB。根据导则B.4计算公式，本表中“建筑插入损失”为平均隔声量+6dB，即21-26dB。


表4-24   本项目主要生产设备噪声源强一览表(室外源强)
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置
	声压级/距声源距离）/（dB(A)
	声源控制措施
	运行时段/d

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	DA001废气处理设施（风机+循环泵）
	24000m3/h
	58.6
	23.4
	23.7
	90/1
	消声、减振
	昼、夜连续运行
6：00-22：00

	2
	DA002废气处理设施（风机+循环泵）
	32000m3/h
	33.9
	51.2
	23.7
	90/1
	
	

	3
	DA003废气处理设施（风机）
	14000m3/h
	57.4
	48.2
	14.2
	90/1
	
	

	4
	DA004废气处理设施（风机）
	2200m3/h
	32.7
	31.7
	23.7
	90/1
	
	

	5
	DA005废气处理设施（风机）
	4000m3/h
	32.7
	43.5
	23.7
	90/1
	
	







	
	2、预测结果
经预测，预测结果见下表。
表4-25   噪声预测结果  单位：dB(A)
	预测点位
	贡献值
	标准值
	达标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	厂界
	北厂界
	48.5
	48.5
	65
	50
	达标

	
	南厂界
	45.2
	45.2
	
	
	达标

	
	西厂界
	47.9
	47.9
	
	
	达标

	
	东厂界
	48.5
	48.5
	
	
	达标


预测结果表明，在采取相应的减振降噪措施处理后，运行过程中新增设备运转产生的噪声，对厂界噪声的贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准的要求。
因此，本评价认为，项目运行过程中的噪声不会对区域声环境造成明显不利影响。
3、噪声监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）并结合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），项目监测点位设置、监测频次及最低监测频次按下表执行。
表4-26   噪声污染源监测计划表
	类别
	监测点位
	检测项目
	检测频率
	检测单位
	标准

	噪声
	厂界外1m
	连续等效声Leq(A)
	1次/季度
	委托有资质的环境监测单位进行监测
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准


四、固体废物
本项目产生的固体废物主要为废一般包装材料、废反渗透膜、沾染危险化学品废包装材料、除尘灰、除尘沉淀物、废滤网、废活性炭、清洗废液、质检废物、废润滑油、废劳保用品、滤渣和生活垃圾。
1、固废产生情况
①废一般包装材料
项目部分固态原药、助剂的外包装为铁桶、纸板桶（内包装为薄膜袋）。根据原料消耗量及包装方式估算，使用完毕的铁桶、纸板桶的产生量约为250t/a。该废物属于一般固体废物，集中收集后出售综合利用。
②废反渗透膜
项目制水设备使用一段时间后RO膜会逐渐失效，会产生废膜，每两年更换一次，项目设置2套纯水装置，单套RO膜重量以100kg估算，则废膜平均产生量为0.1t/a。该废物属于一般固体废物，集中收集后出售综合利用。
③沾染危险化学品废包装材料
项目部分固态原药、助剂的内包装为薄膜袋（外包装为铁桶、纸板桶），部分固态原药、助剂使用编织袋包装，液态原药、助剂和溶剂使用铁桶包装。根据原料消耗量及包装方式估算，使用完毕的废薄膜袋、编织袋和铁桶的产生量约为30t/a。对照《国家危险废物名录（2025年版）》，该废物属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，集中收集后委托有资质单位进行处置。
④除尘沉淀物
项目采用滤筒除尘+水膜除尘工艺对投料粉尘进行处理，根据废气章节的计算，除尘灰产生量约37.358t/a，其中，滤筒除尘产生的除尘灰以95%计（35.49t/a）全部回用于产品生产，剩余1.868t/a进入水膜除尘装置。
项目定期清理沉入水膜除尘水池底部的粉尘，经压滤后的沉淀物含水率约80%，则除尘沉淀物产生量约为9.34t/a。对照《国家危险废物名录（2025年版）》，该废物属于危险废物，废物类别为HW04农药废物，废物代码为263-011-04，集中收集后委托有资质单位进行处置。
⑤废滤料
项目投料粉尘主要采用滤筒+水膜除尘进行处理，滤料定期更换，一般每年更换一次，类比同类型生产企业，废滤料产生量约1t/a，废滤料含原料药等除尘灰，对照《国家危险废物名录（2025年版）》，该废物属于危险废物，废物类别为HW04农药废物，废物代码为263-010-04，集中收集后委托有资质单位进行处置。
⑥废活性炭
本项目有机废气设置多套二级活性炭吸附装置进行处理，活性炭采用颗粒活性炭，技术指标应满足LY/T3284规定的优级品颗粒活性炭的技术要求。活性炭按照《浙江省分散吸附-集中再生活性炭挥发性有机物治理体系建设技术指南(试行)》相关要求进行运行，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500h。更换活性炭，产生废活性炭。本项目废活性炭产生情况如下表所示。
表4-27   本项目废活性炭产生情况表
	废气名称
	VOCs削减量
	活性炭理论用量
	装置数量
	单台风量
	单次活性炭填装量
	运行时间
	年更换次数
	活性炭用量
	废活性炭产生量

	
	(t/a)
	(t/a)
	套
	(m3/h)
	t
	(h/a)
	(次)
	(t/a)
	(t/a)

	丙类车间一工艺废气
	2.682
	17.877
	1
	24000
	2
	4800
	10
	20
	22.682

	丙类车间二工艺废气
	6.344
	42.291
	1
	32000
	2
	4800
	10
	20
	48.635 

	危废库暂存废气
	少量
	/
	1
	2200
	0.5
	4800
	10
	5
	5

	质检废气
	少量
	/
	1
	4000
	0.5
	300
	1
	0.5
	0.5

	注：活性炭理论用量按1t活性炭吸附0.15t有机废气估算；活性炭填装量按《浙江省分散吸附-集中再生活性炭挥发性有机物治理体系建设技术指南(试行)》要求进行设计；本项目废活性炭产生量取两者最高值计算。


根据上表可知，本项目废活性炭产生量约为76.82t/a。对照《国家危险废物名录（2025年版）》，该废物属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49。废活性炭集中收集后优先委托可再生资质单位进行再生，不可再生则委托有资质单位处置。
⑦清洗废液
本项目清洗废液分为设备清洗废液和地坪保洁废水，均作危废处置。
项目主要生产设备（前混均质釜、混合釜、砂磨机等）涉及产品共用，单批次生产完毕后或在更换加工产品时需进行清洗；清洗过程采用相应产品的溶剂（纯水或有机溶剂）通过隔膜泵输送至设备内部进行清洗，清洗后的水或溶剂在灌装工位收集后贮存于各产品的搅拌罐内，在下次做相同产品时作为配液加入。当某种产品确定长时间不生产，则将清洗废水/废液排入污水罐中进行暂存。根据建设单位估算，设备清洗废液及地坪保洁废液产生量88t/a（其中水性清洗废液30t、溶剂型清洗废液50t、地坪保洁废水8t），由于清洗废液中含大量有机溶剂、农药原药，CODcr、氨氮浓度较高，同时列入环境风险物质，项目按照危废委托有资质单位进行处置。对照《国家危险废物名录（2025年版）》，该废物属于危险废物，废物类别为HW04农药废物，废物代码为263-009-04，集中收集后委托有资质单位进行处置。
⑧质检废物
本项目综合楼配套建设质检室，主要分析各产品的质量指标，运行过程中会产生少量的废水（主要为仪器清洗水）及废液，含有物质包括酸、有机试剂及被检测物料。根据企业提供的资料，质检废物产生量约为10t/a，作为危废委托有资质单位处置，不外排。对照《国家危险废物名录（2025年版）》，该废物属于危险废物，废物类别为HW04农药废物，废物代码为263-009-04，集中收集后委托有资质单位进行处置。
⑨废润滑油及废油桶
企业在设备维修、保养过程中会产生一定量的废润滑油，设备润滑油每年约更换1次，装入原润滑油桶内，产生量约为0.2t/a。对照《国家危险废物名录（2025年版）》，该废物属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，集中收集后委托有资质单位处置。
⑩废劳保用品
项目采用口罩、手套、抹布等劳保用品，使用后产生废劳保用品，类比同类型生产企业，废劳保用品产生量约3t/a，废劳保用品沾染农药等有害物质，对照《国家危险废物名录（2025年版）》，该废物属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，集中收集后委托有资质单位进行处置。
⑪滤渣
项目液剂生产过程中过滤工序产生滤渣，根据物料平衡，滤渣产生量约0.227t/a，滤渣含农药、溶剂等有害物质，对照《国家危险废物名录（2025年版）》，该废物属于危险废物，废物类别为HW04农药废物，废物代码为263-008-04，集中收集后委托有资质单位进行处置。
⑫除尘废液
本项目设置3套水膜除尘进行处理，水膜除尘水重复使用，该部分除尘用水对水质要求较低（SS≤1000mg/L），定期清理沉入循环水池底部的沉淀物后循环使用，每年更换一次，根据废气方案设计，水膜除尘循环槽单台容积约12m3，更换量以槽容积的80%计，则除尘废液产生量约19.2t/a。对照《国家危险废物名录（2025年版）》，该废物属于危险废物，废物类别为HW04农药废物，废物代码为263-009-04，集中收集后委托有资质单位进行处置。
‌⑬含油污泥及残渣
项目配置食堂餐饮，隔油池废水定期产生含油污泥及残渣，经类比同类型企业，本项目隔油池含油污泥及残渣产生量约为0.5t/a。经收集后委托油脂公司定期清运。
⑭‌生活垃圾
本项目全厂劳动定员100人，生活垃圾按0.5kg/人/d计算，则项目生活垃圾年产量为50kg/d(15t/a)。生活垃圾经厂内垃圾筒（箱）收集后由当地环卫部门统一清运。
根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025），本项目副产物属性判定见下表。
表4-28   项目副产物属性判定表
	序号
	副产物名称
	产生工序
	形态
	是否属于固体废物
	判定依据

	1
	废一般包装材料
	原料解包
	固
	是
	4.1c）

	2
	废反渗透膜
	纯水制备
	固
	是
	4.1d）

	3
	沾染危险化学品废包装材料
	原料解包
	固
	是
	4.1d）

	4
	除尘沉淀物
	水膜除尘
	半固
	是
	5.2j）

	5
	废滤料
	除尘
	固
	是
	5.2j）

	6
	废活性炭
	废气处理
	液
	是
	5.2j）

	7
	清洗废液
	设备清洗
	液
	是
	4.1d）

	8
	质检废物
	质检
	液
	是
	5.2i）

	9
	废润滑油
	设备维护
	固
	是
	4.1d）

	10
	废劳保用品
	员工操作
	固
	是
	4.1d）

	11
	滤渣
	过滤
	液
	是
	4.1d）

	12
	除尘废液
	水膜除尘
	固
	是
	5.2j）

	13
	含油污泥及残渣
	食堂餐饮
	半固
	是
	5.2k）

	14
	生活垃圾
	生活
	固
	是
	A.1b）


根据《固体废物分类与代码目录》以及《国家危险废物名录(2025)》的规定，判断每种废物类别。
表4-29   危险废物属性判定表  单位t/a
	序号
	副产物名称
	是否属于危险废物
	危废代码
	产生量
	危险特性

	1
	废一般包装材料
	否
	/
	250
	/

	2
	废反渗透膜
	否
	/
	0.1
	/

	3
	沾染危险化学品废包装材料
	是
	HW49/900-041-49
	30
	T/In

	4
	除尘沉淀物
	是
	HW04/263-010-04
	9.34
	T

	5
	废滤料
	是
	HW49/900-039-49
	1
	T

	6
	废活性炭
	是
	HW04/263-009-04
	76.82
	T

	7
	清洗废液
	是
	HW04/263-009-04
	88
	T

	8
	质检废物
	是
	HW08/900-249-08
	10
	T，I

	9
	废润滑油
	是
	HW49/900-041-49
	0.2
	T/In

	10
	废劳保用品
	是
	HW04/263-008-04
	3
	T

	11
	滤渣
	是
	HW04/263-009-04
	0.227
	T

	12
	除尘废液
	是
	HW04/263-009-04
	19.2
	/

	13
	含油污泥及残渣
	是
	HW08/900-210-08
	0.5
	T，I

	14
	生活垃圾
	否
	/
	15
	/


根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环境保护部公告2017年第43号），项目各类危险废物的污染防治措施等内容汇总见下表。



	
	表4-30   项目危险废物工程分析汇总表
	序号
	危废名称
	危废类别
	废物代码
	产生量(t/a)
	产生工序
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废
周期
	危险
特性
	污染防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	收集
	运输
	贮存
	处置

	[bookmark: OLE_LINK341][bookmark: OLE_LINK342][bookmark: OLE_LINK331]1
	沾染危险化学品废包装材料
	HW49
	900-041-49
	30
	原料解包
	固
	纸箱、塑料、铁、农药等
	农药
	每天
	T/In
	密封桶、密封袋收集
	密封
转运
	危废库内分类、分区、包装存放
	委托有资质单位处置

	2
	除尘沉淀物
	HW04
	263-011-04
	9.34
	滤筒除尘
	半固
	农药
	农药
	每天
	T
	
	
	
	

	3
	废滤料
	HW49
	900-041-49
	1
	水膜除尘
	固
	滤料、农药
	农药
	每年
	T/In
	
	
	
	

	4
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	76.82
	废气处理
	固
	活性炭、有机物
	有机物
	每月
	T
	
	
	
	

	5
	清洗废液
	HW04
	263-009-04
	88
	设备清洗
	液
	农药
	农药
	每天
	T
	
	
	
	

	6
	质检废物
	HW04
	263-009-04
	10
	质检
	液
	农药
	农药
	每天
	T
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK339]7
	废润滑油
	HW08
	900-249-08
	0.2
	设备维护
	液
	矿物油
	矿物油
	每天
	T，I
	
	
	
	

	8
	滤渣
	HW04
	263-008-04
	0.227
	过滤
	固
	农药、杂质
	农药
	每天
	T
	
	
	
	

	9
	除尘废液
	HW04
	263-009-04
	19.2
	水膜除尘
	液
	农药、水
	农药
	每年
	T
	
	
	
	

	10
	含油污泥及残渣
	HW08
	900-210-08
	0.5
	隔油
	半固
	油类
	油类
	每年
	T，I
	
	
	
	

	11
	废劳保用品
	HW49
	900-041-49
	3
	日常生产
	固
	纤维、农药
	农药
	每天
	T/In
	
	
	
	


表4-31   项目固废污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序/生产线
	装置
	固体废物名称
	固废属性
	产生情况
	处置措施
	最终去向

	
	
	
	
	核算方法
	产生量（t/a）
	工艺
	处置量/（t/a）
	

	原料解包
	/
	废一般包装材料
	一般固废
	类比法
	250
	资源化
	250
	出售综合利用

	纯水制备
	/
	废反渗透膜
	一般固废
	类比法
	0.1
	资源化
	0.1
	出售综合利用

	[bookmark: OLE_LINK874]原料解包
	/
	沾染危险化学品废包装材料
	危险废物
	类比法
	30
	无害化
	30
	委托有危险废物处置资质的单位处置

	滤筒除尘
	/
	除尘沉淀物
	危险废物
	物料衡算
	9.34
	无害化
	9.34
	委托有危险废物处置资质的单位处置

	水膜除尘
	/
	废滤料
	危险废物
	类比法
	1
	无害化
	1
	委托有危险废物处置资质的单位处置

	废气处理
	/
	废活性炭
	危险废物
	类比法
	76.82
	无害化
	76.82
	委托有危险废物处置资质的单位处置

	设备清洗及地坪保洁
	/
	清洗废液
	危险废物
	类比法
	88
	无害化
	88
	委托有危险废物处置资质的单位处置

	质检
	/
	质检废物
	危险废物
	类比法
	10
	无害化
	10
	委托有危险废物处置资质的单位处置

	设备维护
	/
	废润滑油
	危险废物
	类比法
	0.2
	无害化
	0.2
	委托有危险废物处置资质的单位处置

	员工操作
	/
	[bookmark: OLE_LINK705]废劳保用品
	危险废物
	类比法
	3
	无害化
	3
	委托有危险废物处置资质的单位处置

	过滤
	/
	滤渣
	危险废物
	类比法
	0.227
	无害化
	0.227
	委托有危险废物处置资质的单位处置

	水膜除尘
	/
	除尘废液
	危险废物
	类比法
	19.2
	无害化
	19.2
	委托有危险废物处置资质的单位处置

	食堂
	/
	含油污泥及残渣
	危险废物
	类比法
	0.5
	无害化
	0.5
	委托油脂回收单位处置

	生活
	/
	生活垃圾
	一般固废
	类比法
	15
	无害化
	15
	环卫部门统一清运







	
	2、固体废物临时贮存设施的管理要求
①一般工业固废
本项目一般工业固体废物主要为废一般包装材料、废反渗透膜，经收集后全部外售，综合利用。
②生活垃圾
生活垃圾经在厂内设垃圾收集桶，由环卫部门清运；含油污泥及浮渣委托油脂公司定期清运。
③危险固废
A、环境影响分析
I、危险废物贮存场所(设施)
本项目危废暂存于厂区危废库，总面积约120m3，用于储存沾染危险化学品废包装材料、除尘沉淀物、废滤料、废活性炭等危险废物，危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中要求，设置防腐防渗等措施。
危废暂存场所应严格落实“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)控制措施，危废暂存间储存液态危废量较少，设备用储存桶，各危险废物暂存过程中对区域地表水影响较小，对环境空气产生的影响较小，事故状态下的危险废物经收集后可得到有效处置，对地下水和土壤不会造成明显的不利影响。
II、运输过程的环境影响分析
本项目危废收集时置于密闭桶内，确保车间转移至危废仓库时不会发生散落、泄漏等状况。
III、委托处置的环境可行分析
针对于本项目的危险废物，收集后暂存于危废库暂存，定期交由有危废处置资质的单位处置。
B、污染防治措施
I、贮存场所(设施)
危废库设置要求：
根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，建设单位对危险固废暂存场所应做到以下几点：
①贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
②贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物〈简称渗漏液）、粉尘、VOCs和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。
③危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。
④贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)的要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
⑤危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。
⑥贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染;还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。
⑦在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。
表4-32   危险废物贮存场所(设施)基本情况表
	废物名称
	危废类别
	危废代码
	位置
	占地面积
	储存方式
	贮存能力
	贮存周期

	沾染危险化学品废包装材料
	HW49
	900-041-49
	丙类仓库一层
	120m2
	/
	100t
	3个月

	除尘沉淀物
	HW04
	263-011-04
	
	
	桶装
	
	

	废滤料
	HW49
	900-041-49
	
	
	桶装
	
	

	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	
	
	桶装
	
	

	清洗废液
	HW04
	263-009-04
	
	
	桶装
	
	

	质检废物
	HW04
	263-009-04
	
	
	桶装
	
	

	废润滑油
	HW08
	900-249-08
	
	
	桶装
	
	

	滤渣
	HW04
	263-008-04
	
	
	桶装
	
	

	除尘废液
	HW04
	263-009-04
	
	
	桶装
	
	

	含油污泥及残渣
	HW08
	900-210-08
	
	
	桶装
	
	

	废劳保用品
	HW49
	900-041-49
	
	
	/
	
	


II运输过程的污染防治措施
根据《危险废物转移管理办法》《浙江省工业固体废物电子转移联单管理办法（试行）》有关规定，本项目危险废物委托资质单位进行运输，在运输过程中要采用专用的车辆，密闭运输，严格禁止“跑、冒、滴、漏”，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。
①转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度；
②转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息；
③运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。
建设单位在危险废物转移过程中，还应履行以下义务：
①对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；
②制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；
③建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息；
④填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；
⑤及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。
3、环境管理要求
针对本项且正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求：履行申报登记制度；建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别；委托处置应执行报批和转移联单等制度；定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换；直接从事收集、贮存、输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。
固废贮存(处置)场所规范化设置，固体废物贮存(处置)场所应在醒目处设置标志牌。采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置。
五、地下水
1、地下水环境影响分析
拟建项目按照规范和要求对危废库采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对固体废物和危险化学品的管理，运营期正常状况下项目不会对地下水造成较大的不利影响。
但在非正常状况或事故状态下，如危险废物管理不善或危险废物暂存场所发生泄漏等情况下，污染物会渗入地下对地下水造成影响。
2、地下水环境保护措施
针对可能发生的地下水污染，项目营运期地下水污染防治措施应按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。
2.1、源头控制
项目实施期间应从以下几个角度开展地下水的源头控制：
①优先选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，并对产生的各类废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物的产生和排放。
②严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库、污水储存和处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低程度。
③危险废物临时存放场所要按照国家相关规范要求，采取严格的防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施，严格危险化学品和危险废物的管理。
④对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。
2.2、分区防渗措施
本项目按照不同防渗要求进行分区防渗。其中危废库、主要生产车间采用重点防渗措施，综合楼、生产车间（2层及以上）、仓库（2层及以上）等采用一般防渗措施，办公室采用简单防渗措施，相关措施技术指标如下：
重点防渗区：防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤≤10-7cm/s。其中危废暂存区间还需要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。
一般防渗区：防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤≤10-7cm/s。
简单防渗区：地面硬化。
表4-33   本项目分区防渗情况一览表
	序号
	单元名称
	污染控制难易程度
	类别
	防渗系数要求
	拟采取的防渗措施

	1
	综合楼、丙类车间一、二、三（2层及以上）、甲类仓库、丙类仓库一、二（2层及以上）等
	易
	一般防渗
	等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB16889执行
	本项目拟采取采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，采用高密度聚乙烯膜，按照GB18597-2023中要求建设。

	2
	办公等
	易
	简单防渗
	＜10-5cm/s
	

	3
	初期雨水池、事故应急池、甲类仓库、危废仓库、丙类车间一、二、三（第1层）、丙类仓库一、三（第1层）、危废间等
	难
	重点防渗
	等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤≤10-7cm/s、GB18597相关要求
	


六、土壤
1、土壤环境影响分析
拟建项目运营期产生的各类危险废物采用相应包装容器密闭暂存于危险废物暂存库，各类危险废物等能得到妥善处置，不外排，因此不会受到雨水淋溶或风力作用而进入外环境。
2、土壤环境保护措施
一、源头控制措施
①项目应选择新技术、新工艺，尽可能从源头上减少污染物的产生和排放；
②企业在废水收集处理和治理过程中应从严要求，管道尽量采用材质较好的管道，从源头控制废水下渗污染土壤。
二、过程防控措施
①厂区内应加大绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物为主；
②根据地形特点，优化地面布局，以防止土壤环境污染；
③严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库和处理构筑物采取相应防腐、防渗措施，防止废水渗漏到地下污染土壤。
④危险废物临时存放场所要按照国家相关规范要求，采取严格的防泄漏、防溢流、防腐蚀、防雨淋等措施，严防污染物下渗到土壤中污染土壤。
⑤固废不得露天堆放，危险废物暂存库需设置防雨措施，防治雨水冲刷过程将有毒有害污染物带入土壤中而污染环境。
七、生态环境
本项目位于浙江省湖州市安吉县梅溪镇临港园区，用地范围内无生态环境保护目标。
八、环境风险分析
本项目营运过程中涉及使用的危险化学品的储量不大，风险类型为火灾、爆炸和有毒有害物质泄漏，污染物超标排放事故等。事故发生后主要通过大气污染对附近居民点等造成影响，或通过泄漏污染对地表水体、地下水、土壤造成影响。
企业应按有关要求编制有针对性的突发环境事件应急预案，落实各项风险防范措施，日常运营过程中加强安全管理，严格遵守各项安全操作规程和制度。在采取相应措施后，企业发生的环境风险事故概率较小，事故后果影响有限。总体上，本项目环境风险是可控的。
环境风险详见环境风险专项评价。
九、监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》(HJ 987-2018)等相关要求，本项目废气、废水环境监测计划如下。
表4-34   本项目污染源监测计划
	项目
	监测因子
	监测频率

	类别
	编号
	
	

	[bookmark: RANGE!F10]废气
	[bookmark: RANGE!G10]丙类车间一
	DA001
	颗粒物、NMHC、臭气浓度
	1次/季度

	
	丙类车间二
	DA002
	颗粒物、苯系物、NMHC、NH3、臭气浓度
	1次/季度

	
	丙类车间三
	DA003
	颗粒物
	1次/季度

	
	危废暂存库
	DA004
	NMHC、臭气浓度
	1次/季度

	
	质检室
	DA005
	NMHC、臭气浓度
	1次/季度

	
	厂界
	颗粒物、氨、NMHC、臭气浓度
	1次/半年

	
	厂区内
	NMHC
	1次/半年

	[bookmark: RANGE!F17]废水
	厂区综合污水总排口
	pH、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮
	1次/a

	雨水
	雨水排放口
	pH、化学需氧量、悬浮物
	日

	注：雨水排放口有流动水排放时按日监测，若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。







5、 [bookmark: _Toc1284617785]环境保护措施监督检查清单
	      内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	
	
	
	
	

	大气环境
	DA001
	颗粒物、NMHC、臭气浓度
	收集经滤筒除尘+水膜除尘+除湿+二级活性炭吸附装置处理后通过1根25m高排气筒排放
	DA001~DA005排气筒废气排放执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂区内NMHC排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、DA006排气筒废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	
	DA002
	颗粒物、苯系物、NMHC、NH3、臭气浓度
	收集经滤筒除尘+水膜除尘+除湿+二级活性炭吸附装置处理后通过1根25m高排气筒排放
	

	
	DA003
	颗粒物
	收集经滤筒除尘+水膜除尘装置处理后通过1根15m高排气筒排放
	

	
	DA004
	NMHC、臭气浓度
	收集经二级活性炭吸附装置处理后通过1根25m高排气筒排放
	

	
	DA005
	NMHC、臭气浓度
	收集经二级活性炭吸附装置处理后通过1根25m高排气筒排放
	

	
	DA006
	油烟
	食堂油烟经油烟净化设施处理后，通过附壁式排气筒由食堂屋顶达标排放
	

	地表水环境
	生产废水及生活污水
	COD
	生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理后，初期雨水经1套30t/d混凝沉淀处理，然后与纯水制备废水、初期雨水纳入污水管网，进入安吉金山污水处理有限公司处理后排放
	《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	动植物油
	
	

	
	
	NH3-N
	
	

	
	
	TP
	
	

	声环境
	生产设备
	噪声
	减振、隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	设置1座50m2一般固废库，一般工业固废收集后进行综合利用。
设置1座120m2危废暂存间，危险废物收集后厂内危废库暂存，委托资质单位进行处置；
生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	分区防渗

	
	

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	①管道施工时应对施工材料加强质量检查，严禁使用不合格产品。对焊接质量严格检验，防止焊接缺陷造成泄漏事故的发生。
②按规定进行设备维修、保养、更换易损及老化部件。
③加强对管线阀门、泄漏检测报警系统检修维护保养工作，确保阀门、泄漏检测报警系统正常运行。
④加强防火安全管理：杜绝明火，需动用电焊、气焊作业时，严格根据动火审批程序办事，采取一切必要的预防措施，施工作业时车间专职安全员和主要领导要在现场监护，房内禁止堆放任何易燃物品和杂物。
⑤生产车间及危废库的可燃/有毒气体泄漏报警装置。
⑥生产车间及仓库设置防泄漏围堰、导流沟。
⑦设置1座1000m³事故应急池及配套的导流管网、防腐防渗措施。
⑧设置1座700m³初期雨水池，配套建设雨污管网自动切换阀门及联锁控制系统。

	
	

	其他环境管理要求
	1、项目环境管理要求
建设项目的环境管理工作应由专人负责，为加强环境管理提供组织保证，配合环境保护主管部门依法对企业进行环境监督、管理、考核，以及接受生态环境分局在具体业务上给予技术指导。环境管理机构主要职责如下：
（1）根据公司规模、性质、特点和国家法律、法规，制定全公司环保规划和环境方针，并负责以多种形式向相关方面宣传；
（2）负责获取、更新使用于本企业的与环境相关的法律、法规，负责把适用的法律、法规发放到相关部门；
（3）协助各车间制定车间的环保规划，并协调和监督各单位具体实施；
（4）负责制定和实施公司的年度环保培训计划；
（5）负责公司内外部的环境工作信息交流；
（6）监督检查各部门环保设施的运行管理，尤其是了解污染治理设备的运行状况以及治理效率；
（7）监督检查各生产工艺设备的运行情况，确保无非正常工况生产事故的发生；
（8）负责对新、改、扩建项目环保工程及其“三同时”执行情况进行环境监测、数据分析、验收评估；
（9）负责应急计划的监督、检查；负责应急事故的协调处理；指导各单位对环保设施的管理；指导各单位应急与预防工作；对公司范围内重点危险区域部署监控措施；
（10）负责公司环境监测技术数据统计管理；
（11）负责全公司环保管理工作的监督和检查；组织实施全公司环境年度评审工作；
（12）负责公司的环境教育、培训、宣传，让环境保护意识深入职工心中。
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），建设单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，编制监测方案。监测方案内容主要包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。建设单位应当在投入生产并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制。
2、项目排污管理类别分析
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十一、化学原料和化学制品制造业，47、农药制造，化学农药制造2631（单纯混合或者分装的）”，为简化管理。

	
	



6、 [bookmark: _Toc1918009204]结论
	浙江兴辰生物药业有限公司年产26000吨绿色数字化环保型植物保护制剂产品项目位于梅溪镇临港工业园区。项目的实施符合规划及规划环评的要求，符合“三线一单”相关要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求；建设项目符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求。
项目实施过程中，企业应加强环境质量管理，认真落实环境保护措施，采取相应的污染防治措施，能使废水、废气、噪声达标排放，固废得到安全处置，则本项目的建设对环境影响较小，能基本维持当地环境质量现状。
从环境保护角度，项目建设是可行的。



[bookmark: _Toc103666511]附表
[bookmark: _Toc13522]建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
	现有工程
	在建工程
	本项目
	以新带老削减量
	本项目建成后
	变化量⑦

	
	
	排放量（固体废物产生量）①
	许可排放量②
	排放量（固体废物产生量）③
	排放量（固体废物产生量）④
	（新建项目不填）⑤
	全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	

	废气
	VOCs
	/
	/
	/
	2.684t/a
	/
	2.684t/a
	+2.684t/a

	
	工业烟粉尘
	/
	/
	/
	4.570t/a
	/
	4.570t/a
	+4.570t/a

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	11710.845t/a
	/
	11710.845t/a
	+11710.845t/a

	
	COD
	/
	/
	/
	0.468t/a
	/
	0.468t/a
	+0.468t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.023t/a
	/
	0.023t/a
	+0.023t/a

	一般工业固体废物
	废一般包装材料
	/
	/
	/
	250t/a
	/
	250t/a
	+250t/a

	
	废反渗透膜
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	15t/a
	/
	15t/a
	+15t/a

	危险废物
	沾染危险化学品废包装材料
	/
	/
	/
	30t/a
	/
	30t/a
	+30t/a

	
	除尘沉淀物
	/
	/
	/
	9.34t/a
	/
	9.34t/a
	+9.34t/a

	
	废滤料
	/
	/
	/
	1t/a
	/
	1t/a
	+1t/a

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	76.82t/a
	/
	76.82t/a
	+76.82t/a

	
	清洗废液
	/
	/
	/
	88t/a
	/
	88t/a
	+88t/a

	
	质检废物
	/
	/
	/
	10t/a
	/
	10t/a
	+10t/a

	
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废劳保用品
	/
	/
	/
	3t/a
	/
	3t/a
	+3t/a

	
	滤渣
	/
	/
	/
	0.227t/a
	/
	0.227t/a
	+0.227t/a

	
	除尘废液
	/
	/
	/
	19.2t/a
	/
	19.2t/a
	+19.2t/a

	
	含油污泥及残渣
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	+0.5t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
[bookmark: _Toc16820][bookmark: _Toc713812660]环境风险专项评价
环境风险评价是以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
本次评价依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行。
1 风险调查
1.1 建设项目风险源调查
本项目涉及的危险物质主要有：各类农药制剂原药、N,N-二甲基甲酰胺、二甲苯、甲醇、危险废物等，各类原药、助剂等均采用汽车运输，液体化学品采用桶装（200L铁通、吨桶），固体化学品采用袋装，贮存于丙类仓库，甲类物质贮存于甲类仓库。各类物质贮存量详见下文。项目生产工艺中不涉《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C表C.1中所列的危险工艺，根据各类物料MSDS其主要理化性质汇总见表2-10。
根据导则中附录B识别危险物质，对未列入表B.1，根据风险调查需要分析计算的危险物质，其临界量可按表B.2中推荐值选取，具体推荐值见表。
表1   其他危险物质临界量推荐值
	序号
	物质
	推荐临界量/t

	1
	健康危险急性毒性物质（类别1）
	5

	2
	[bookmark: OLE_LINK945]健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）
	50

	3
	[bookmark: OLE_LINK944][bookmark: OLE_LINK890][bookmark: OLE_LINK896][bookmark: OLE_LINK895]危害水环境物质（急性毒性类别1）
	100

	[bookmark: OLE_LINK948]注：健康危险急性毒性物质分类见GB30000.18，危害水环境物质分类见GB30000.28。该类物质临界量参照欧盟《塞维索指令Ⅲ》（2012/18/EU）。


1.2 环境敏感目标调查
本项目主要环境风险为原药、助剂等物料的泄漏、火灾爆炸及废气超标排放等事故，当发生环境风险事故后，各类污染物可能会通过大气扩散污染周边大气环境，或通过泄漏、入渗等途径污染地表水、地下水或土壤环境。结合项目特点，风险评价范围内的保护目标见下文。
2 环境风险潜势初判
2.1 危险物质及工艺系统危险性(P)
1、危险物质数量与临界量比值(Q)
根据项目所用危险化学品在厂内的最大贮存量，与风险导则附录B中的临界量进行计算，其中在线量按照车间日用量计算，包括设备及管道内在线量。本项目所涉及物质同时具有健康危险急性毒性、危害水环境的，取两者最严临界值。项目Q值计算结果见下表。
表2   本项目环境风险Q值计算结果
	序号
	风险物质名称
	CAS号
	临界量
	存在量t
	Q值

	
	
	
	t
	在线量
	储存量
	合计
	

	1
	乙酸铜原药
	142-71-2
	100
	0.03
	0.55
	0.58
	0.006

	2
	联苯肼酯原药
	149877-41-7
	100
	0.38
	5.75
	6.13
	0.061

	3
	百菌清原药
	1897-45-6
	100
	0.86
	12.95
	13.81
	0.138

	4
	三唑锡原药
	41083-11-8
	50
	0.17
	2.60
	2.77
	0.055

	5
	高效氯氟氰菊酯原药
	1820573-27-0
	50
	0.25
	3.85
	4.10
	0.082

	6
	吡唑醚菌酯原药
	175013-18-0
	100
	0.21
	3.20
	3.41
	0.034

	7
	咯菌腈原药
	131341-86-1
	100
	0.02
	0.40
	0.42
	0.004

	8
	噻虫胺原药
	210880-92-5
	100
	0.46
	6.95
	7.41
	0.074

	9
	嘧菌酯原药
	131860-33-8
	100
	0.49
	7.30
	7.79
	0.078

	10
	多菌灵原药
	10605-21-7
	100
	0.28
	4.15
	4.43
	0.044

	11
	苯醚甲环唑原药
	119446-68-3
	100
	0.10
	1.60
	1.70
	0.017

	12
	联苯菊酯原药
	82657-04-3
	50
	1.41
	21.20
	22.61
	0.452

	13
	乙螨唑原药
	153233-91-1
	100
	0.12
	1.85
	1.97
	0.020

	14
	顺式氯氰菊酯原药
	67375-30-8
	100
	0.07
	1.05
	1.12
	0.011

	15
	虫螨腈原药
	122453-73-0
	100
	0.29
	4.30
	4.59
	0.046

	16
	茚虫威原药
	144171-61-9
	50
	0.12
	1.85
	1.97
	0.039

	17
	噻呋酰胺原药
	130000-40-7
	100
	0.02
	0.30
	0.32
	0.003

	18
	虱螨脲原药
	103055-07-8
	100
	0.07
	1.05
	1.12
	0.011

	19
	阿维菌素原药
	71751-41-2
	50
	0.13
	1.95
	2.08
	0.042

	20
	醚菌酯原药
	143390-89-0
	100
	0.34
	5.20
	5.54
	0.055

	21
	啶氧菌酯原药
	117428-22-5
	100
	0.11
	1.75
	1.86
	0.019

	22
	丙硫菌唑原药
	178928-70-6
	100
	0.20
	2.95
	3.15
	0.031

	23
	溴氰菊酯原药
	52918-63-5
	50
	0.17
	2.65
	2.82
	0.056

	24
	噻虫嗪原药
	153719-23-4
	100
	0.60
	9.05
	9.65
	0.097

	25
	毒死蜱原药
	2921-88-2
	50
	0.51
	7.65
	8.16
	0.163

	26
	氰戊菊酯原药
	51630-58-1
	50
	0.15
	2.25
	2.40
	0.048

	27
	吡丙醚原药
	95737-68-1
	100
	0.04
	0.55
	0.59
	0.006

	28
	甲维盐原药
	155569-91-8
	50
	0.14
	2.05
	2.19
	0.044

	29
	炔螨特原药
	2312-35-8
	50
	0.97
	14.55
	15.52
	0.310

	30
	氯菊酯原药
	52645-53-1
	100
	0.21
	3.20
	3.41
	0.034

	31
	氰氟草酯原药
	122008-85-9
	100
	0.39
	5.80
	6.19
	0.062

	32
	精喹禾灵原药
	94051-08-8
	100
	0.07
	1.05
	1.12
	0.011

	33
	高效氟吡甲禾灵原药
	95977-29-0
	100
	0.19
	2.85
	3.04
	0.030

	34
	精噁唑禾草灵原药
	62850-32-2
	100
	0.00
	3.35
	3.35
	0.034

	35
	噁唑酰草胺原药
	256412-89-2
	100
	0.07
	1.05
	1.12
	0.011

	36
	乙氧氟草醚原药
	42874-03-3
	100
	0.17
	2.55
	2.72
	0.027

	37
	炔草酯原药
	105512-06-9
	100
	0.03
	0.45
	0.48
	0.005

	38
	氟虫腈原药
	120068-37-3
	50
	0.00
	0.05
	0.05
	0.001

	39
	二甲苯
	1330-20-7
	10
	0.60
	10.00
	10.60
	1.060

	40
	N,N-二甲基甲酰胺
	68-12-2
	5
	0.09
	1.40
	1.49
	0.298

	41
	甲醇
	67-56-1
	10
	0.23
	3.60
	3.83
	0.383

	42
	油酸甲酯
	112-62-9
	100
	0.67
	10.20
	10.87
	0.109

	43
	正己烷
	110-54-3
	10
	/
	0.0005
	0.0005
	0.0001

	44
	丙酮
	67-64-1
	10
	/
	0.0005
	0.0005
	0.0001

	45
	丁酮
	78-93-3
	10
	/
	0.0005
	0.0005
	0.0001

	46
	乙酸乙酯
	141-78-6
	10
	/
	0.0005
	0.0005
	0.0001

	47
	乙腈
	1975/5/8
	10
	/
	0.0005
	0.0005
	0.0001

	48
	冰乙酸
	64-19-7
	10
	/
	0.0005
	0.0005
	0.0001

	49
	氨水（≥20%）
	1336-21-6
	10
	0.30
	4.60
	4.90
	0.490

	50
	危险废物
	/
	50
	/
	20.00
	20.00
	0.400

	51
	清洗废液
	/
	5
	/
	2.40
	2.40
	0.480

	52
	油类物质（含各类原油、乳化剂、溶剂油150#等）
	/
	2500
	31.27
	470.20
	501.47
	0.201

	53
	合计
	/
	/
	/
	/
	5.685

	备注：参照《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》，将储存的危险废物作为环境风险物质考虑，贮存周期为1年的危险废物最大存在量按其年产生量考虑，贮存周期少于1年的危险废物最大存在量按危废仓库最大贮存规模考虑。


由上计算可知，项目Q值为Q＞1。
2、行业及工艺(M)
分析项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。
表3   行业及生产工艺M判定结果一览表
	行业
	评估依据
	分值

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化)工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采(含净化)，气库(不含加气站的气库)，油库(不含加气站的油库)、油气管线(不含城市天然气管线)
	10

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5

	a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力(P)≥10.0 MPa；
b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


本项目为其他—涉及危险物质使用、贮存的项目，M值=5，判别为M4。
3、危险物质及工艺系统危险性(P)分级
根据危险物质数量与临界量比值Q值和行业及生产工艺M值，对照附录C中表C.2可知，本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4。具体判定结果见下表。
表4   本项目P值确定表
	危险物质数量与临界量的比值Q
	行业及生产工艺

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


2.2 环境敏感程度(E)
1、大气环境
项目周边500m范围人口数（含周边企业职工）约为330人，小于500人，周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数约为40514人，大于1万小于5万人。项目大气环境属于中度敏感区(E2)。分级原则见下表。
表5   大气环境敏感程度分级
	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人


2、地表水环境
本项目位于梅溪镇临港园区（安吉县化工园区），附近地表水体为西苕溪，水环境功能为Ⅲ类，地表水环境敏感特征为较敏感F2；排放点下游（顺水流向）10km范围内存在安吉县东西苕溪国家级水产种质资源保护区，环境敏感目标分级为S1。因此，地表水环境敏感程度为环境高度敏感区(E1)。分级原则见下表。
表6   地表水体环境敏感程度分级
	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


表7   地表水功能敏感性分区
	敏感性
	地表水环境敏感特征

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围跨国界的

	[bookmark: OLE_LINK490]较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类及以上，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围跨省界的

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区


表8   地表水环境敏感目标分级
	分级
	地表水环境敏感特征

	[bookmark: OLE_LINK489]S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境敏感受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境敏感受体：水产养殖区、天然渔场、森林公园、地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标


3、地下水环境
本项目位于梅溪镇临港园区（安吉县化工园区），项目所在地不涉及相关地下水敏感目标，地下水环境敏感特征为G3低敏感；包气带岩土的渗透性能为D2。综上所述，地下水环境敏感性为E3环境低度敏感区。分级原则见下表。
表9   地下水体环境敏感程度分级
	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


表10   地下水功能敏感性分区
	敏感性
	地表水环境敏感特征

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区

	低敏感G3
	上述地区之外的其他地区


表11   包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤K＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定
Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。


综上，项目环境敏感性特征汇总见下表。
表12   本项目环境敏感特征表
	类别
	环境敏感特征

	环境空气
	厂址周边5km范围内

	
	序号
	敏感目标名称
	方位
	最近距离(m)
	属性
	人口数/人

	
	1
	甲子村
	W
	462
	自然村
	1986

	
	2
	梅溪村
	S
	1999
	自然村
	4250

	
	3
	章湾村
	N
	626
	自然村
	1240

	
	4
	红庙村
	NW
	2622
	自然村
	3500

	
	5
	龙口村
	SW
	1676
	自然村
	3120

	
	6
	板桥村
	SE
	3253
	自然村
	1820

	
	7
	华光村
	S
	3295
	自然村
	2310

	
	8
	紫梅社区
	SE
	2231
	社区
	1658

	
	9
	龙翔社区
	SE
	2754
	社区
	3383

	
	10
	畎桥村
	NE
	3811
	自然村
	3227

	
	11
	吴山村
	E
	4878
	自然村
	2306

	
	12
	南淙村
	E
	4855
	自然村
	1022

	
	13
	晓墅社区
	SE
	4453
	社区
	1920

	
	14
	石英村
	N
	4518
	自然村
	2412

	
	15
	马村村
	S
	3317
	自然村
	4260

	
	16
	梅溪中学
	SE
	4772
	学校
	2100

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	330

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	40514

	
	大气环境敏感程度E值
	E2

	地表水
	受纳水体

	
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24 h内流经范围/km

	
	1
	西苕溪
	Ⅲ类水功能区
	--

	
	内陆水体排放点下游10 km范围内敏感目标

	
	序号
	敏感目标名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与排放点距离/m

	
	1
	西苕溪国家级水产种质资源保护区
	水产种质资源保护区
	--
	2500

	
	地表水环境敏感程度E值
	E1

	地下水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游厂界距离/m

	
	1
	--
	--
	--
	D2
	--

	
	地下水环境敏感程度E值
	E3



[image: ]
图1  环境风险保护目标分布图

2.3 环境风险潜势划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)划分依据，各环境要素风险潜势划分结果见下表。
表13   本项目环境风险潜势确定表
	类别
	环境敏感程度E
	危险物质及工艺系统危害性P

	
	
	极高危害P1
	高度危害P2
	中度危害P3
	轻度危害P4

	环境空气
	环境高度敏感区E1
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	环境中度敏感区E2
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	
	环境轻度敏感区E3
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	地表水
	环境高度敏感区E1
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	环境中度敏感区E2
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	
	环境轻度敏感区E3
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	地下水
	环境高度敏感区E1
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	环境中度敏感区E2
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	
	环境轻度敏感区E3
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ


根据前述各项判定因子识别结果，各环境风险要素风险潜势判定结果如下。
表14   项目环境风险潜势判定结果
	类别
	危险物质及工艺系统危险性(P)
	环境敏感程度(E)
	风险潜势

	
	
	
	单项
	综合

	[bookmark: OLE_LINK497][bookmark: OLE_LINK498][bookmark: OLE_LINK500][bookmark: OLE_LINK462]大气环境
	P4
	E2
	Ⅱ
	Ⅲ

	地表水环境
	
	E1
	Ⅲ
	

	地下水环境
	
	E3
	Ⅰ
	


根据上述分析，项目环境风险综合潜势为Ⅲ。
2.4 评价工作等级和范围
根据风险导则，风险评价工作等级划分详见下表。
表15   风险评价工作等级划分依据
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅴ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A


表16   本项目各环境要素评价等级一览表
	环境要素
	大气环境
	地表水环境
	地下水环境

	评价工作等级
	三
	二
	简要分析

	评价工作综合等级
	二


本项目评价工作等级为二级，大气环境评价工作等级为三级，大气环境评价范围为距建设项目边界3km的区域，定性分析说明大气环境影响后果；地表水环境评价为二级，应选择适用的数值方法预测地表水环境风险，给出风险事故情形下可能造成的影响范围与程度；地下水环境影响进行简要分析。
3 环境风险识别
3.1 物质危险性识别
项目所涉及的主要危险化学品原料为各类原药、N,N-二甲基甲酰胺、二甲苯、异丁醇、甲醇等，同时还将产生一定数量的危险废物，本项目涉及的物质危险性识别结果见下表。
表17   本项目危险物质特性表
	序号
	原料名称
	相态
	燃点
	闪点
	沸点
	爆炸极限
	危险性类别
	急性毒性

	
	
	
	℃
	℃
	℃
	%
	
	mg/kg

	1
	乙酸铜原药
	固
	/
	40
	240
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	501

	2
	联苯肼酯原药
	固
	/
	/
	
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	＞5000

	3
	百菌清原药
	固
	/
	/
	350
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	＞10000

	4
	三唑锡原药
	固
	/
	/
	165
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	76-180

	5
	高效氯氟氰菊酯原药
	固
	/
	/
	/
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	＜56

	6
	吡唑醚菌酯原药
	固
	/
	132
	/
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	2000-5000

	7
	咯菌腈原药
	固
	/
	208
	420
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	＞5000

	8
	噻虫胺原药
	固
	/
	/
	/
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	＞5000

	9
	嘧菌酯原药
	固
	/
	305
	581
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	5000

	10
	多菌灵原药
	固
	/
	199
	406
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	6400

	11
	苯醚甲环唑原药
	固
	/
	/
	220
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	3160

	12
	联苯菊酯原药
	固
	/
	/
	/
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	42.5

	13
	乙螨唑原药
	固
	/
	457
	449
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	＞5000

	14
	顺式氯氰菊酯原药
	固
	/
	80
	/
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	4932

	15
	虫螨腈原药
	固
	/
	/
	/
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	441

	16
	茚虫威原药
	固
	/
	299
	571
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	268

	17
	噻呋酰胺原药
	固
	/
	/
	/
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	＞5000

	18
	虱螨脲原药
	固
	/
	/
	/
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	/

	19
	阿维菌素原药
	固
	/
	150
	/
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	7.30-17.3

	20
	醚菌酯原药
	固
	/
	/
	429
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	＞5000

	21
	啶氧菌酯原药
	固
	/
	/
	/
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	/

	22
	丙硫菌唑原药
	固
	/
	/
	/
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	/

	23
	溴氰菊酯原药
	固
	/
	/
	/
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	300

	24
	噻虫嗪原药
	固
	/
	369
	485
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	/

	25
	毒死蜱原药
	固
	/
	110
	160
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	82

	26
	氰戊菊酯菊酯原药
	液
	/
	/
	/
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	70.2

	27
	吡丙醚原药
	固
	/
	/
	/
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	＞5000

	28
	甲维盐原药
	固
	400
	/
	/
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	63

	29
	炔螨特原药
	液
	/
	/
	/
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	300

	30
	氯菊酯原药
	固
	/
	159
	465
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	1200 - 2000

	31
	氰氟草酯原药
	固
	/
	122
	
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	1611

	32
	精喹禾灵原药
	固
	/
	256
	503
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	3074

	33
	高效氟吡甲禾灵原药
	固
	/
	100
	280
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	545

	34
	精噁唑禾草灵原药
	固
	/
	/
	/
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	1150

	35
	噁唑酰草胺原药
	固
	/
	/
	/
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	＞2000

	36
	乙氧氟草醚原药
	固
	/
	187
	387
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	＞5000

	37
	炔草酯原药
	固
	/
	215
	432
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	/

	38
	氟虫腈原药
	固
	/
	262
	510
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	100

	39
	二甲苯
	液
	/
	32
	146
	/
	/
	4300

	40
	N,N-二甲基甲酰胺
	液
	/
	136
	153
	/
	/
	4000

	41
	甲醇
	液
	464
	11.1
	48
	6-36.5
	/
	7300

	42
	油酸甲酯
	液
	/
	92
	351
	
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	＞5000

	43
	正己烷
	液
	/
	-23
	68
	1.1-7.5
	/
	＞5000

	44
	丙酮
	液
	/
	-18
	56.5
	/
	/
	＞5000

	45
	硫酸
	液
	/
	/
	338
	/
	/
	2140

	46
	盐酸
	液
	/
	/
	48
	/
	/
	900

	47
	丁酮
	液
	/
	-9
	79.6
	/
	/
	3300

	48
	乙酸乙酯
	液
	/
	-3.3
	73.9
	/
	/
	＞5000

	49
	乙腈
	液
	/
	2
	81
	3-16
	/
	2460

	50
	冰乙酸
	液
	/
	40
	117
	5.4-16
	/
	3530

	51
	27%氨水
	液
	/
	/
	38
	/
	危害水环境物质（急性毒性类别1）
	43



3.2 生产系统危险性识别
根据项目总图布局情况分析，项目生产装置设置在生产厂房内，配套建设丙类仓库、甲类仓库、危废仓库、废气处理设施等。结合项目工艺流程分析，项目各危险单元潜在的风险源、存在条件和事故触发因素见下表。
表18   各风险单元危险性识别
	[bookmark: OLE_LINK504]危险单元
	潜在风险源
	存在条件
	事故触发因素

	单元
	工序/生产线
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK513][bookmark: OLE_LINK520][bookmark: OLE_LINK509][bookmark: OLE_LINK899]丙类车间一
	悬浮剂（SC）、悬浮种衣剂(FS)、微乳剂(ME)、悬乳剂（SE）、可分散油悬浮剂(OD)、水乳剂(EW)、微囊悬浮剂（CS）、、微囊悬浮剂-悬浮剂（ZC）、超低量液剂（UL)、环保乳油
	均质罐、高位罐、中间罐等
	常温常压
	均质釜、设备破裂原料泄漏

	[bookmark: OLE_LINK514]丙类车间二
	可溶液剂（SL）、环保乳油、悬浮剂（SC）、水剂（AS）、水乳剂(EW)
	混合罐、高位罐、中间罐等
	常温常压
	均质釜、设备破裂原料泄漏

	[bookmark: OLE_LINK515]丙类车间三
	可湿性粉剂（WP）、可溶性粉剂（SP）、湿拌种剂(WS)、可分散粒剂(WG)、可溶粒剂(SG)、颗粒剂（GR）、浓饵剂（CB）、饵剂（RB）、水分散剂（ET）
	双锥混合机、气流粉碎机等
	常温常压
	[bookmark: OLE_LINK517]双锥混合机、设备破裂原料泄漏

	质检实验室
	质检
	操作台、试剂暂存区
	常温常压
	人工误操作、试剂存放泄露

	甲类仓库、丙类仓库一、二
	包装桶/袋
	常温常压
	[bookmark: OLE_LINK516]包装桶/袋破损，原料泄漏

	[bookmark: OLE_LINK508]危废仓库
	危废包装桶
	常温常压
	[bookmark: OLE_LINK518]防渗不当导致渗滤液泄/渗漏/着火

	废气处理设施
	滤筒除尘器、水膜除尘、活性炭吸附箱
	常温常压
	滤筒除尘器、水膜除尘、活性炭吸附箱不正常运行，活性炭吸附箱着火
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图2  各风险单元危险性识别图
3.3 环境风险类型及危害
项目环境风险类型主要为危险物质泄漏事故，以下从不同过程对风险事故类型进行分析。
1、生产过程环境风险
物料在生产使用过程中因设备泄漏或操作不当等原因容易造成泄漏，有害气体大量散发将造成较为明显的大气污染。
2、储运过程环境风险辨识
(1)大气污染事故风险
大气污染事故主要是物料在储运过程的泄漏。项目各类危化品均采用汽车运输。运输过程有发生交通事故的可能，如撞车、侧翻等，一旦发生此类事故，有可能罐体或包装桶盖子被撞开或桶被撞破，则有可能导致物料泄漏。厂内储存过程中，由于设备开裂、阀门故障、管道破损、操作不当等原因，有可能导致物料泄漏。包装桶在存放过程有可能因意外而侧翻或破损，或温差过大造成盖子顶开，也可能发生泄漏。
一旦发生泄漏，易挥发物料产生的废气易造成大气污染。溶剂油150#、其他助剂等物料属于易燃品，一旦泄漏如不及时处理，遇到明火或还原性物质会造成燃烧甚至爆炸事故，从而可能对周边生产设施造成破坏性影响，并造成二次污染事件。
(2)水污染事故风险
运输过程如发生泄漏，则泄漏物料有可能进入水体，从而污染地表水、地下水及土壤环境。厂内储存过程如发生泄漏，则泄漏物料会进入污水处理系统。在设置应急池的情况下，泄漏可以得到有效控制，不会发生较大的影响。
3、伴生/次生环境风险辨识
最危险的伴生/次生污染事故为泄漏导致爆炸，且由于爆炸事故对邻近的设施造成连锁爆炸破坏，企业所用原辅材料中具有可燃性的物质不多，因此此类事故发生的概率较小。
3.4 环境风险识别结果
根据上述分析，项目风险识别结果汇总见下表。
表19   项目环境风险识别表
	危险单元
	潜在风险源
	主要风险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的敏感目标

	单元
	生产线
	
	
	
	
	

	丙类车间一
	悬浮剂（SC）、悬浮种衣剂(FS)、微乳剂(ME)、悬乳剂（SE）、可分散油悬浮剂(OD)、水乳剂(EW)、微囊悬浮剂（CS）、、微囊悬浮剂-悬浮剂（ZC）、超低量液剂（UL)、环保乳油
	原材料使用
	各类原药、油酸甲酯等
	泄漏/火灾 爆炸
	进入地表水 /次生污染
	火灾爆炸等次生污染或废气超标排放事故主要会影响下风向敏感点；废液泄漏事故可能会影响附近的地表水体或入渗对土壤地下水造成污染

	丙类车间二
	可溶液剂（SL）、环保乳油、悬浮剂（SC）、水剂（AS）、水乳剂(EW)
	原材料使用
	各类原药、二甲苯、甲醇等
	泄漏/火灾 爆炸
	进入地表水 /次生污染
	

	丙类车间三
	可湿性粉剂（WP）、可溶性粉剂（SP）、湿拌种剂(WS)、可分散粒剂(WG)、可溶粒剂(SG)、颗粒剂（GR）、浓饵剂（CB）、饵剂（RB）、水分散剂（ET）
	原材料使用
	各类原药
	泄漏/火灾 爆炸
	进入地表水 /次生污染
	

	质检实验室
	质检
	试剂使用与暂存
	硫酸、盐酸、丁酮、乙酸乙酯等
	泄漏/火灾 爆炸
	进入地表水 /次生污染
	

	甲类仓库、丙类仓库一、二
	原料储存
	各类原药、二甲苯、油酸甲酯等
	泄漏/火灾 爆炸
	进入地表水 /次生污染
	

	危废仓库
	危废暂存
	各类清洗废液、危废等
	泄漏/火灾 爆炸
	进入地表水 /次生污染
	

	废水收集
	初期雨水池、事故应急池
	废水
	泄漏
	进入地表水
	

	废气处理
	袋式除尘器、喷淋塔、活性炭吸附箱
	废气
	超标排放
	进入大气环境
	


4 环境风险分析
4.1 泄漏事故后果的大气环境影响分析
项目废气事故性排放主要是设备、原料及危险废物包装破损导致物料泄漏，易挥发物质（溶剂油150#、二甲苯、甲醇等）挥发污染周边大气环境，或者发生火灾、爆炸，燃烧废气污染周边大气环境，或者是袋式除尘器、水膜除尘喷淋塔、活性炭吸附装置故障，废气超标排放污染周边大气环境。从一般情况看，发生这种事故的可行性较小，一旦事故发生，将直接导致废气污染物未经处理直接排放至大气环境，对周边敏感目标产生一定的影响。因此，企业须定期检查企业的废气收集处理系统，及时更换除尘器滤料及活性炭，确认废气处理设施正常运行，坚决杜绝废气事故性排放。
项目将建立完善的环境风险应急设施，厂内建设事故废水截留系统，事故状态下泄漏的易挥发物质能收集入事故池，减少无组织排放。此外，泄漏事故发生后，启动应急预案，及时开展大气环境风险应急监测，疏散厂内及周边人员。
4.2 泄漏事故后果的地表水环境影响分析
以项目原料桶于丙类仓库泄漏为例，假设单个溴氰菌酯原油包装桶发生泄漏导致废水进入雨水管网并排入附近地表水体西苕溪，单桶溴氰菌酯原油取0.2m3，混入雨水浓度以10000mg/L计，则溴氰菌酯原油泄漏量为2kg，全部进入地表水体，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）附录E，选取瞬时排放源河流一维对流扩散方程浓度分布公式进行预测分析，具体计算公式如下：
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中度可信度描述已自动生成]
其中t时刻距离污染源下游x=ut处的污染物浓度峰值为：
[image: 文本

描述已自动生成]
式中：C( x, t) ——在距离排放口x处，t时刻的污染物浓度，mg/L；
x ——离排放口距离，m；
t——排放发生后的扩散历时，s；
M ——污染物的瞬时排放总质量，g；
k——污染物综合衰减系数，s−1;
u——断面流速，m/s;
Ex——污染物纵向扩散系数，m2/s;
A——断面面积，m2。
有关参数选取如下。
表20   项目地表水预测参数选取一览表
	参数
	M(g，溴氰菌酯)
	K(s−1)
	u(m/s)
	Ex(m2/s)
	A(m2)

	取值
	10000
	0.001
	1.5
	0.05
	40


根据上述参数，预测结果如下：
表21   废水泄漏事故溴氰菌酯在附近地表水中的污染物浓度分布
	出现峰值时间，s
	距泄漏源距离，m
	污染物浓度峰值，mg/L

	33.3
	50
	105.67

	66.7
	100
	72.27

	100.0
	150
	57.08

	133.3
	200
	47.81

	166.7
	250
	41.36

	200.0
	300
	36.52

	233.3
	350
	32.70

	266.7
	400
	29.58

	300.0
	450
	26.98

	333.3
	500
	24.76

	366.7
	550
	22.83

	400.0
	600
	21.14

	433.3
	650
	19.65

	466.7
	700
	18.31

	500.0
	750
	17.11

	533.3
	800
	16.02

	566.7
	850
	15.04

	600.0
	900
	14.13

	633.3
	950
	13.30

	666.7
	1000
	12.54

	700.0
	1050
	11.84

	733.3
	1100
	11.19

	766.7
	1150
	10.58

	800.0
	1200
	10.02

	833.3
	1250
	9.50

	866.7
	1300
	9.01

	900.0
	1350
	8.55

	933.3
	1400
	8.12

	966.7
	1450
	7.72

	1433.3
	2300
	0.019


由上可知，若含原药桶发生泄漏事故，进入西苕溪，河流中溴氰菌酯原油贡献浓度在距离泄漏点下游约2300m处可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准(0.02mg/L)，该断面处溴氰菌酯原油峰值浓度0.019mg/L，出现时刻为泄漏后1433.3s(0.4h)。超标范围内地表水环境保护目标为西苕溪国家级水产种质资源保护区。
4.3 泄漏事故后果的地下水环境影响分析
1、进入地下水环境的方式
项目地下水产生污染的途径主要是渗透污染，可能来自项目产生的污水或泄漏的原料排入周边水体中进而渗入补给地下水含水层中、固体废物渗滤液或井雨水产生的淋滤液渗入地下水含水层中、由于废水收集及输送埋地管道发生破损进而渗透污染地下水、由于废水处理池池体及防渗层出现破损发生泄漏进而污染地下水等四种情势。
2、地下水风险分析
企业应按规范做好废水收集、储存、输送及管路的防渗、防沉降处理，以防范对地下水环境质量的可能影响；切实落实好建设项目的事故风险防范措施，同时做好厂内的地面硬化防渗，特别是对公司各生产单元、生产装置区、储存单元等的地面防渗工作。因此，在此前提下，可认为本项目地下水风险可接受。
5 环境风险管理
5.1 环境风险管理目标
环境风险管理目标是采用最低合理可行原则(as low as reasonable practicable，ALARP)管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。
5.2 环境风险防范措施
1、大气环境风险防范措施
(1) 为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。
(2) 要求企业委托有资质单位进行废气收集、治理、排放系统的设计、安装。
要求项目废气治理装置设计时需设置生产装置与废气治理装置的联控系统。生产期间废气治理装置先于生产装置启动，保证生产装置废气能够得以有效收集、治理；一旦废气收集风机发生事故或在线监测装置发现废气超标排放，装置立即自动报警，并启动应急停车程序，生产装置停止运行(冷却系统持续运行至应急导容结束)，对环保设施进行检修，查实事故原因做好相应记录。
(3) 企业应当合理规划应急疏散通道，当发生火灾爆炸以及由此引发的次生污染事故等污染较严重的风险事故时，确保厂内及周边人员尽快撤离事故点，保障人员生命安全。
2、事故废水环境风险防范措施
(1) 各车间、生产工段应制定严格的废水分类收集制度，确保清污分流，浓污分流。
(2) 设置事故废水收集(尽量采取非动力自流形式)和应急储存设施。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)以及《关于印发〈水体污染防控紧急措施设计导则〉的通知》(中国石化建标〔2006〕43号)相关要求，事故应急池总有效容积采用如下公式计算。
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V2=∑Q消·t消
V5=10q•f
q=qa/n
式中：V1—收集系统范围内发生事故的物料量，m3，取全厂容量最大加工釜（环保乳油生产线）容积，V1按照20m3计；
V2—发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，m3；
Q消—发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区同时使用的消防设施给水量，m3/h，根据厂区消防设计方案，消防水量按照50L/s设置；
t消—消防设施对应的设计消防历时，h，本次按照3h计；
V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3，取0；
V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，取0；
V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；
q—降雨强度，按平均日降雨量，mm；
qa—年平均降雨量，mm，本次评价取1478mm；
n—年平均降雨日数，143天；
根据上述公式计算，本项目V1=20m3、V2=540m3、V3=0、V4=0、V5=275.96m3，故建设单位至少需要设置有效容积V=20+540+275.96=835.96m3的事故应急池一座，本评价要求建设单位厂区内设置1座1000m3的事故应急池，可以满足事故状态下的应急需求。
(3) 应急阀门设置具体情况
应急阀门设置要求见下表。
表22   厂区各应急阀门设置要求
	事故点
	事故类型
	应急阀门位置
	用途

	生产车间
	物料泄漏物外排
	车间排水管道
	事故废水、废液切入应急池

	雨水系统
	事故废水、废液进入雨水管网
	雨水总排口前
	受污染雨水切入应急池

	--
	--
	应急池
	事故结束后应急池废水外运处理


(4) 事故应急池启用管理程序
①专人分管，定期维护、检修应急池集排系统各管道、阀门、泵的运行情况，建立台账，日常登记、备查；
②建议采取如下操作：
日常时开启雨排口的外排阀门1，关闭事故应急池的阀门2，清洁雨水通过雨排口排放。
发生事故时，立即关闭雨排口的外排阀门1，开启事故应急池阀门2，使事故废水进入事故应急池，防止事故废水进入外环境。
待事故结束后，将应急池内收集的事故废水外运处理。
③建议企业在各应急阀门处加装自控装置，实现中控室远程操作，做到自动+手控双位操作，以提高事故处置效率。
具体管理方式参见下图：
初期雨水池
事故应急池
（1000立方米）
平时空置
外运处理
事故废水
阀门2
附近河道
厂区雨水管网
洁净雨水
阀门1

图3  防止事故水进入外环境的控制、封堵系统图
(5) 事故应急池的其它要求
根据《水体污染防控紧急措施设计导则》，对环境突发事故废水收集系统的设计和管理也必须满足以下要求：
①企业需根据实际情况制订《污水阀的操作规程》，包括污水排放口和雨(清)水排放口的应急阀门开合，以及发生事故启动应急排污泵回收污水至污水应急池的程序等文件。以防止消防废水和事故废水进入外环境。
②事故处置过程中未受污染的排水不宜进入储存设施。
③应急池可能收集挥发性有害物质时应采取必要的防治措施，减少逸散。
④应急池非事故状态下不得占用，以保证事故期间事故废水有足够的容纳空间。
⑤自流进水的应急池内最高液位不应高于该收集系统范围内的最低地面标高，并留有适当的保护高度。
⑥当自流进入的应急池容积不能满足事故排水储存容量要求，须加压外排到其他储存设施时，用电设备的电源应满足现行国家标准《供配电系统设计规范》所规定的一级负荷供电要求。
⑦应根据防火堤等区域正常运行时污水、废水及事故时受污染排水和不受污染排水的去向，正常运行排水切换设施。
⑧应急池内部需进行防腐、防渗处理。
⑨当发生严重废水/废液泄漏事故，企业自身无法做到有效应急处置，或废水/废液进入附近水体时，应立即通知园区及当地环保部门，启动联动预案。
3、地下水环境风险防范措施
针对项目生产特性，地下水环境风险防范应重点采取源头控制和分区防渗措施，加强地下水环境的监控、预警。加强生产车间、原料仓库、危废仓库等场地的防腐、防渗，避免对土壤及地下水产生污染影响。
4、贮存过程环境风险防范措施
贮存过程事故风险主要是因化学品泄漏而造成的火灾爆炸、毒气释放等事故，是安全生产的重要方面。危化品库区周围设置消防车道，装卸物料在外围进行，使运输车辆不进入贮存区域，便于管理及增加安全性。
(1) 库区设一个危险介质浓度报警探头，并按消防要求配置消防灭火系统。
(2) 危险化学品贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险化学品库房。
(3) 贮存危险化学品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。
(4) 贮存的危险化学品必须没有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。
(5) 贮存危险化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。
(6) 危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。
(7) 要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。
(8) 各种危化品不得露天堆存，贮存区设置一定高度的围堰，贮存场地要求进行防腐防渗处理。同时，贮备一定数量的有盖空桶，用于收集意外泄漏的物料。
(9) 各类危险废物实行出入库登记制度，严格参照相关物料特性进行搬运、装卸，危废库内采取必要的隔离分区，严禁不同属性混装或混放，可能产生渗滤液的危废暂存点需进行地面防腐、防渗处理，并配备渗滤液收集设施，必要时设置围堰等，以防危废及其渗滤液外溢。
(10) 针对本项目各类原药水生生物毒性拟采取的贮存、转运过程风险防范措施：①在仓库设置导流沟和收集池，如有物料泄漏，收集后作为危险废物处置；②制作专门的托盘，厂内转运时将包装桶置于托盘内避免泄漏物料洒落；③在室外物流通道（硬化道路）设置廊道及围堰，避免雨水进入物流通道，确保原料进厂后均处于室内条件下转运。
5、风险监控及应急监测系统
建议企业成立应急监测小组，建立废气重点监测记录及汇报制度，确定企业废水排放口、雨水排放口、废气排放口监测频次、监测指标，做好记录，按照早发现、早报告、早处置的原则，对重点排污口进行例行监测，分析汇总数据。
应急监测小组成员定期进行应急监测演练。演练频率暂定1次/季度(若本季度有实战，则不再演习)；演练项目根据突发环境事件类型及企业监测分析能力确定，分别对大气特征污染物进行监测分析，确保应急小组成员熟悉并掌握监测使用的各项仪器、监测方法，以便完善应急监测仪器的各项管理制度以及应急监测工作程序，锻炼监测人员应急反应能力、现场分析能力、现场调查能力。
6、应急联动
考虑事故触发具有不确定性，厂内环境风险防控系统应纳入开发区、区域环境风险防控体系，明确风险防控设施、管理的衔接要求。极端事故风险防控及应急处置应结合所在开发区、区域环境风险防控体系统筹考虑，按分级响应要求及时启动园区/区域环境风险防范措施，实现厂内与园区/区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。企业的应急系统分为多级联动：包括车间级、厂区级、安吉县级。
车间级：事故出现在企业的生产单元，影响到局部地区，但限制在装置区域。厂区级：事故限制在企业内的现场周边地区，影响到相邻的车间或单元。区级：事故产生巨大的连锁反应，影响事故现场之外的周围地区。
7、三级应急防控体系建设
针对化工类企业污染物来源及其特性，以实现达标排放和满足应急处置为原则，建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制。
一级防控措施：将污染物控制在生产车间、装置区；
二级防控措施：将污染物控制在排水系统事故缓冲池；
三级防控措施：将污染物控制在终端污水处理站，确保生产非正常状态下不发生污染事件。
第一级防控措施是设置装置区、中间罐围堰等，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，使泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染；
第二级防控措施是在产生剧毒或者污染严重污染物的装置或厂区设置事故缓冲池，切断污染物与外部的通道、导入污水处理系统，将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染；
第三级防控措施是在进入江、河、湖、海的总排放口前或污水处理厂终端建设终端事故缓冲池，作为事故状态下的储存与调控手段，将污染物控制在区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。
本项目三级防控体系具体要求如下：
（1）一级防控措施
各生产车间装置界区增设围堤、环形沟，并设置清污、雨污切换系统；
（2）二级防控措施
各生产车间装置区外建设一定容积的事故缓冲池、拦污坝及其配套设施（如事故导排系统），防止单套生产装置较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染。
（3）三级防控措施
①对厂区污水及雨水总排口设置切断措施，防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水水体；
②作为终端防控措施，需建设事故应急水池，一方面作为污水处理站的事故贮池，另一方面风险事故情况下，二级防控措施不能满足使用要求时，将物料及消防水等引入该事故贮池，防止污染物进入地表水体。
8、环保设施风险防范措施
根据《关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础〔2022〕143号），企业在营运过程中须建立完善的危险作业、环保设施运维等管理制度，加强职工劳动保护，确保员工身体健康和生命安全，保证废气、废水等末端治理设施日常正常稳定运行，避免超标排放等突发环境污染事故的发生。
①加强环保设施源头管理
企业应当委托有相应资质的设计单位对建设项目进行设计，落实安全生产相关技术要求；施工期企业应要求施工方严格按照设计方案和相关施工技术标准、规范施工；建设项目竣工后企业应及时按照法律、法规规定的标准和程序，对环保设施进行验收。
②落实安全管理责任
企业须建立环保设施台账管理制度，对环保设施操作人员开展安全培训，定期对环保设施进行维护，尤其是喷淋液需按设计要求及时更换；严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保厂内各环保设施安全、稳定、有效运行。
③严格执行治理设施运维制度
若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止，并及时对故障的治理措施进行检修；加强治理措施日常维护，如在车间设备检修期间，对应末端处理系统也应同时进行检修。
④加强第三方专业机构合作
企业在开展环境保护管理过程中，可以加强与第三方专业机构合作，定期委托对应领域专业机构协助落实安全风险辨识和隐患排查治理。
9、应急疏散通道
企业应当合理规划应急疏散通道，当发生火灾爆炸以及由此引发的次生污染事故等污染较严重的风险事故时，确保厂内及周边人员尽快撤离事故点，保障人员生命安全。
各类人群的疏散、撤离路线可参照下表进行。
表23   各类人群疏散、撤离方式
	撤离人群
	步骤
	撤离方式、方法与撤离路线图

	--
	--
	应急指挥部根据事故发生的场所，设施及周围情况，以及当时的风向等气象情况确定疏散、撤离路线。向上风或侧向风方向转移。

	事故现场人员
	1
	现场救援组设专人对抢险、救援人员进行监护，一旦有异常情况(如抢险救援人员晕倒、建筑或构件有垮塌、掉落危险、风向变化、灾情扩大等)可能危及抢险救援人员安全时，通过高音喇叭、对讲机等有效信息传输方式，指挥和帮助抢险救援人员沿安全路线撤离。

	
	2
	撤离过程中，由监护人对抢险救援人员随时清点，确保全部安全撤离。

	
	3
	若发现有人未及时撤离，应由佩戴适宜防护装备的救援组人员两人一组进入现场搜寻，并实施救助。

	非事故现场人员
	1
	保障组划出警戒线，并在各路口派保卫人员设岗执勤，实行交通管制，阻止无关人员及车辆进入，保持急救道路畅通。

	
	2
	保障组在疏散和撤离的路线上可设立指示牌，指明方向，人员不要在低洼处滞留，要查清是否有人留在泄漏区或污染区。

	影响区域内人群
	1
	当事故可能威胁到周边地区的群众时，应急指挥部及时向上级环保部门、当地政府部门报告，说明事故的危害特性和涉及或影响范围，由当地政府决定是否需要向周边地区发布信息及对周边区域的村落进行疏散。

	
	2
	由公安、民政部门、乡镇组织抽调力量负责组织实施。
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6 风险应急预案
1、原则性要求
制定风险事故应急预案的目是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。
企业应根据《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）等的相关要求编制应急预案，并结合实际情况，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练，在发生或者可能发生突发环境事件时及时启动环境应急预案，如需进行试生产，需要在项目试生产前完成评估与备案；在环境应急预案通过环境应急预案评估并由本单位主要负责人签署实施之日起20日内报所在地县级生态环境部门备案，至少每三年对环境应急预案进行一次修订。
由于项目尚未建成，在实施过程中可能会发生一定变化，因此严格的应急预案应当在项目建成试生产前编制完成，在项目投产运行过程中不断充实完善，且应急预案由于需要内容详细，便于操作。本次环评仅对应急预案提出要求，并对主要风险提纲挈领的提出应急措施和设施要求。
2、预案管理与演练
风险事故的应急救援预案必须进行科学分析和论证；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。
公司的内部员工培训可以采取开培训班、上课等形式。对于公众的培训可以采取广播、黑板报和宣传画等各种方式。培训应对于不同人员进行不同内容的应急培训，并且具有一定的周期性(一般至少一年进行2次)，同时定期开展应急演练(原则上至少一年一次)。
企业在日常工作中，应及时关注应急处置领域中的一些新思路、新措施，结合自身发展过程中的变化情况和应急演练的结果，根据《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）等文件相关要求，及时对预案进行修订(每三年至少修订一次)。
7 评价结论和建议
本项目营运过程中涉及使用的危险化学品的厂内暂存量不大，风险类型为火灾、爆炸和有毒有害物质泄漏，污染物超标排放事故等。事故发生后主要通过大气污染对附近居民点等造成影响，或通过泄漏污染对地表水体、地下水、土壤造成影响。
企业应按有关要求编制有针对性的突发环境事件应急预案，落实各项风险防范措施，日常运营过程中加强安全管理，严格遵守各项安全操作规程和制度。
在采取相应措施后，企业发生的环境风险事故概率较小，事故后果影响有限。总体上，本项目环境风险是可控的。
本项目环境风险自查表如下。

表24   环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	[bookmark: OLE_LINK576][bookmark: OLE_LINK575][bookmark: OLE_LINK929]风险调查
	危险物质
	名称
	乙酸铜原药
	联苯肼酯原药
	百菌清原药
	三唑锡原药
	高效氯氟氰菊酯原药
	吡唑醚菌酯原药
	咯菌腈原药
	噻虫胺原药

	
	
	存在总量/t
	0.58
	6.13
	13.81
	2.77
	4.1
	3.41
	0.42
	7.41

	
	
	名称
	嘧菌酯原药
	多菌灵原药
	苯醚甲环唑原药
	联苯菊酯原药
	乙螨唑原药
	顺式氯氰菊酯原药
	虫螨腈原药
	茚虫威原药

	
	
	存在总量/t
	7.79
	4.43
	1.7
	22.61
	1.97
	1.12
	4.59
	1.97

	
	
	名称
	噻呋酰胺原药
	虱螨脲原药
	阿维菌素原药
	醚菌酯原药
	啶氧菌酯原药
	丙硫菌唑原药
	溴氰菊酯原药
	噻虫嗪原药

	
	
	存在总量/t
	0.32
	1.12
	2.08
	5.54
	1.86
	3.15
	2.82
	9.65

	[bookmark: OLE_LINK580]
	
	名称
	毒死蜱原药
	氰戊菊酯原药
	吡丙醚原药
	甲维盐原药
	炔螨特原药
	氯菊酯原药
	氰氟草酯原药
	精喹禾灵原药

	
	
	存在总量/t
	8.16
	2.4
	0.59
	2.19
	15.52
	3.41
	6.19
	1.12

	
	
	名称
	高效氟吡甲禾灵原药
	精噁唑禾草灵原药
	噁唑酰草胺原药
	乙氧氟草醚原药
	炔草酯原药
	氟虫腈原药
	二甲苯
	N,N-二甲基甲酰胺

	
	
	存在总量/t
	3.04
	3.35
	1.12
	2.72
	0.48
	0.05
	10.6
	1.49

	
	
	名称
	甲醇
	油酸甲酯
	正己烷
	丙酮
	硫酸
	盐酸（≥37%）
	丁酮
	乙酸乙酯

	
	
	存在总量/t
	3.83
	10.87
	0.0005
	0.0005
	0.0005
	0.0005
	0.0005
	0.0005

	
	
	名称
	乙腈
	冰乙酸
	氨水（≥20%）
	危险废物
	清洗废液
	油类物质（含乳化剂、溶剂油150#等）
	
	

	
	
	存在总量/t
	0.0005
	0.0005
	4.9
	20
	2.4
	501.47
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500 m 范围内人口数 330人
	5 km 范围内人口数 4.05万人

	
	
	
	每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大）
	[bookmark: OLE_LINK577]人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1 □
	F2  ☑
	F3  

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1 ☑
	S2  □
	S3  

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1 □
	G2  □
	G3  

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 □
	D2  
	D3  □

	[bookmark: OLE_LINK930]物质及工艺
系统危险性
	Q 值
	Q＜1 □
	1≤Q＜10 
	10≤Q＜100 □
	Q＞100 □

	
	M 值
	M1 □
	M2 □
	M3  □
	M4  

	
	P 值
	P1  □
	P2  □
	P3   □
	P4  

	[bookmark: OLE_LINK582]环境敏感程度
	大气
	[bookmark: OLE_LINK581]E1  □
	E2  
	E3  

	
	地表水
	E1  ☑
	E2  
	E3  

	
	地下水
	E1  □
	E2  □
	E3  

	[bookmark: OLE_LINK931][bookmark: OLE_LINK583]环境风险潜势
	Ⅳ+ □
	Ⅳ□
	Ⅲ☑
	Ⅱ□
	I  □

	评价等级
	一级 □
	二级 ☑
	三级□
	简单分析□

	[bookmark: OLE_LINK932]风险识别
	物质危险性
	有毒有害√
	易燃易爆√

	
	环境风险类型
	泄漏√
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 √

	
	影响途径
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