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1、 [bookmark: _Toc4759]建设项目基本情况
	建设项目名称
	浙江三基色新材料有限公司新增注塑设备打样测试技改项目

	项目代码
	2503-330110-07-02-804773

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	浙江 省（自治区）杭州 市 余杭 县（区）仁和街道三星路4号

	地理坐标
	（东经： 120 度 04 分 50.325 秒，北纬： 30 度 25 分 45.915 秒）

	国民经济行业类别
	C2929 塑料零件及其他塑料制品制造
	建设项目
行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业 29塑料制品业292

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批备案部门
	余杭区经济和信息化局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资
（万元）
	500
	环保投资
（万元）
	10

	环保投资占比
（%）
	2.0
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	否
是：              
	用地（用海）面积（m2）
	4636.57

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，需要编制专项评价设置要求及本项目设置情况如下：
  本项目专项评价设置情况说明表
	专项评价类别
	设置原则
	本项目建设情况
	设置
情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	本项目厂界外500米范围内有环境空气保护目标，排放废气不涉及指南规定的废气污染物
	无

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目生活污水进入良渚污水处理厂处理，循环冷却水定期补充，不外排。
	无

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目危险物质存储量未超过临界量
	无

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目供水来自园区供水管网，不涉及取水口
	无

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及向海排放污染物
	无

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。


依据表1-1，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《余杭区钱开区单元（YH02）详细规划》
审批机关：杭州市人民政府办公厅
审批文件名称及文号：《杭州市人民政府关于杭州市滨江区西兴单元（BJ03）等8个单元详细规划的批复》（杭政函〔2024〕1号）

	规划环境影响评价情况
	因本项目所在区域《余杭区钱开区单元（YH02）详细规划》规划环评暂未编制，故本次评价对照原《仁和先进制造业基地总体规划(2012-2030)环境影响报告书“六张清单”修订说明》等文件进行分析。
1、规划文件名称：《仁和先进制造业基地（暂定名）总体规划(2012-2030)
环境影响报告书》，杭州市余杭区环境保护局，余环函〔2014〕4号；
2、《仁和先进制造业基地（暂定名）总体规划(2012-2030)规划调整环境
影响补充报告》，杭州市余杭区环境保护局，余环函〔2016〕1号。
3、《仁和先进制造业基地总体规划(2012-2030)环境影响报告书“六张清单”修订说明》。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、余杭区钱开区单元（YH02）详细规划符合性分析
（1）规划范围
钱开区单元位于杭州市余杭区仁和街道。具体界线东至杭宁高速，南至仁和街道边界，西至东苕溪、仁和街道界限，北至杭州与德清交界处，单元面积约34.65平方公里。
（2）产业定位
长三角智能制造产业示范区、长三角创新发展总部基地引领区、杭州产城人文融合发展样板区。
（3）用地布局
以杭州市国土空间总体规划、余杭区国土空间分区规划等上位规划为指导，结合现状情况，尊重在建和已建项目，充分挖掘土地开发潜力。秉承产城融合发展理念，充分发挥钱江经济开发区产业平台价值；聚焦产业发展和生产生活服务需求，充分保障创新产业发展空间，提升创新创业人群生活就业环境品质；完善田园融合的蓝绿网络；加强内外道路交通组织及市政基础设施保障。
（4）符合性分析
项目位于浙江省杭州市余杭区仁和街道三星路4号，项目用地属于工业用地，符合用地规划。综上，项目建设符合《余杭区钱开区单元（YH02）详细规划》中用地性质要求。
2、规划环评符合性分析
本次评价对照原《仁和先进制造业基地总体规划(2012-2030)补充环境影响报告书》《仁和先进制造业基地总体规划(2012-2030)环境影响报告书“六张清单”修订说明》，符合性分析如下。





	
	(1) 生态空间清单符合性分析
  生态空间清单
	规划区块
	生态空间名称及编号
	生态空间范围示意图
	管控要求
	用地规划

	余杭区钱江经济开发区产业集聚重点管控单元ZH33011020010
	产业集聚重点管控单元
	[image: ]
	（1）根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。
（2）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 所有企业实现雨污分流。
（3）强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。
	工业、居住、村庄等


符合性分析：本项目位于余杭区钱江经济开发区产业集聚重点管控单元内，厂界与最近环境保护目标距离为218米，居住区和企业之间设置了防护绿地、生活绿地等隔离带；项目新增污染物总量可在区域内削减替代，不会改变所在地的环境质量水平；企业严格落实环境风险防范设施，并将及时编制应急预案，加强风险防控，本项目符合生态空间管控要求。




	规划及规划环境影响评价符合性分析
	(2) 现有问题整改措施清单符合性分析
  现有问题整改措施清单
	类别
	存在的环保问题及主要原因
	整改建议/解决方案
	符合性分析

	产业结构与布局
	产业结构
	基地内非核心区块即远期开发区域内现有工业企业主要集中在装备制造、五金建材和纺织服装等加工行业，多属劳动密集型产业，产业结构层次还处于较低水平，产品结构较为单一，技术含量较低，尚无显著的优势主导产业，产业规模均较小且较为分散，未能形成集聚效应，对环境有一定的影响。
	①通过本次规划实施，一方面对基地内传统纺织服装等产业进行转型升级，拓展设计研发，优化产业结构；另一方面对先期入区的污染较重、能耗过高、产出效率低以及不符合基地产业定位的企业，引导其进行改造提升，并要求其在限定期限内按改造提升目标进行投资开发，对达不到要求的，责令企业退出。②禁止引进和建设负面清单中禁止类项目，限制发展低水平及其他重污染行业项目，重点发展高附加值、高科技含量、低污染的先进装备制造产业。
	本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，挤出、注塑废气采用水喷淋+水雾过滤器+活性炭吸附装置处理后可达标排放，不属于污染较重、能耗过高、产出效率低的企业，不属于禁止引进和建设负面清单中禁止类项目，因此符合要求。

	
	空间布局
	仁和老镇区发展片区(二类居住用地为主)位于仁和北产业发展片区(二类工业用地为主)和仁和中产业发展片区(一类工业用地为主)之间。仁和老镇区原为獐山和云会集镇的居住用地，地处新老建设区域中间地带，规划实施后可能受到周边工业企业的污染影响。
	①通过本次规划的实施，一方面对居民区周边的部分工业企业实施转型升级，开展环境治理，将周边的工业用地调整为一类工业用地、研发产业用地或商业商务用地，并在工业用地与居住用地之间进行绿化阻隔；另一方面对部分村庄实施搬迁整合，促使工业用地和居住用地实现“块状布局”。
②区域内引进项目空间布局应符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》中各片区管控要求。
	本项目所在地用地性质为工业用地，与周边最近敏感点距离为218m。企业与居民区之间设置了绿化带进行阻隔。

	污染防治与环境保护
	环境质量
	地表水环境：根据历年常规监测数据统计分析，随着“五水共治”工作的推进，基地纳污水体运河及良渚港水质指标虽然有逐年好转的趋势，但目前仍不能满足稳定达到相应水环境功能区划要求，主要超标因子为溶解氧、氨氮。造成水质超标的原因主要和上游来水水质较差、河流水体自净能力弱，沿河尚有部分零散分布的农居点生活污水未经处理直接排入，以及受到农业面源的污染等因素有关。
	①持续深入推进“五水共治”，加快完善污水管网的铺设、连接以及污水提升泵站建设，尽快完成区域内污水全收集的目标；继续落实河道清淤治理等措施，将其作为常态化工作进行运行和管理；②开展“海绵城市”建设，开展城市初期径流雨水治理；③逐步在内河水系开展水生态修复工程，重建水生态系统；④对污水管网进行巡检，检查管道沉降、渗漏等情况，并及时进行检修；⑤现有农居在拆迁安置时，排水体制采用雨污分流制；⑥加强对生产企业的监督力度，确保企业废水治理设施正常运转，杜绝偷排漏排现象；有条件的企业逐步引导开展中水回用措施。
	本项目废水纳管达标排放，不会对运河和良渚港水质造成影响。

	
	
	声环境：基地内杭宁高速、杭宁铁路、东西大道等交通干线横穿全境。由现状监测结果可知，目前基地内部分交通干线两侧夜间噪声不能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准要求。而随着城镇人口、车流量不断增加，若不采取必要的噪声防治措施，铁路、高速公路等交通干线噪声势必对基地内住宅、学校、医院等敏感点产生干扰。
	为减少城市快速路、主干道等设施对基地内居民生活、居住环境的影响，建议参照《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》，在规划红线控制时，设置必要的噪声防护距离，在该防护距离内不建设噪声敏感建筑物。同时，应加强交通噪声源控制，合理设置防护绿地，并考虑对受交通噪声影响的敏感建筑物安装隔声门窗等，保证其室内适宜的声环境质量。
	本项目不涉及。

	
	风险防范
	基地目前尚未编制区域环境污染事故应急预案，未成立环境风险应急小组。
	以本次规划环评为契机，制定完善基地层面突发环境事件应急预案，成立环境风险应急小组，完善应急设施建设，并定期组织开展应急演练。
	本项目环境风险较低，将按照相关要求编制突发环境事件应急预案，采取必要的环境风险防范措施，成立环境风险应急小组。

	资源利用
	土地资源
	基地内部原有工业用地与未经改造的村庄建设用地普遍存在用地集约化不高的现象，老工业项目盲目圈地现象较为明显，土地集约利用率较低，单位面积土地产出率不高。
	在现状建设的基础上，加强老工业园区以及园中村等存量用地的改造利用，鼓励企业利用现有厂房、土地开展腾笼换鸟、
提升改造，并利用地下空间等途径提高建筑容积率和密度，加强土地高效集约利用。同时，通过产业结构优化升级提高土地产出率，并进一步提升基地功能和环境品质。
	项目选址位于杭州市余杭区仁和街道三星路4号，属于工业用地。


(3) 污染物排放总量控制限值清单符合性
本项目排放的烟粉尘、VOCs按1:2替代削减，不会突破园区污染物总量管控限值。因此，项目符合污染物排放总量控制清单中的相关要求。






	
	(4) 规划优化调整建议清单符合性
  规划优化调整建议清单
	调整类型
	规划期限
	规划内容
	调整建议
	符合性分析

	规划规模
	建设用地规模
	规划近期(至2020年)
	规划近期即基地核心区范围涉及永久基本农田共约6.71公顷；规划建设用地未占用永久基本农田指标。主要集中在核心区饮用水源保护区陆域范围退让区内。
	除法律规定的能源、交通、水利、军事设施等国家重点建设项目的选址，及国家高速公路、省级政府及其投资主管部门审批(核准)的地方铁路选址无法避让的外，坚决防止永久基本农田“非农化”，不得占用保护永久基本农田为建设用地。
	本项目用地性质为工业用地，不涉及永久基本农田。

	规划产业定位
	仁和先进制造业基地形成以主导产业为引领，培育产业为特色，提升产业为补充，配套产业为支撑的“4+2+2+3”的现代产业体系。
	根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。
	本项目不属于禁止类项目。

	环保基础设施规划
	污水集中处理规划
	规划近期(至2020年)
	近期接入良渚污水厂处理，远期待良渚污水厂满负荷后，改为接入新规划的污水再生水厂；东北部区块污水仍属于塘栖污水系统。
规划区块分属于良渚污水系统、塘栖污水系统，污水接入良渚污水处理厂及塘栖污水处理厂。
远期仁和东北部区块污水仍属于塘栖污水系统，污水经收集后向东输送至塘栖污水处理厂处理；远期待良渚厂满负荷后，其余区块的污水接入新规划的污水再生水厂，经过处理后加以回用。
再生水厂规模为12万立方米/日。
	上层规划新建仁和污水处理厂，收集处理仁和片区污水子系统的污水，处理尾水再生利用，近期污水处理规模2万m3/d，远期5万m3/d，未明确再生水厂的规模。本规划未考虑新建仁和污水处理厂，但提出再生水厂规模为12万立方米/日。建议根据上层规划修编增加仁和污水处理厂建设计划、规模等相关内容，并加快仁和污水处理厂和再生水厂的建设。
	本项目位于良渚污水处理厂收水范围内，且该污水处理厂尚有余量接受本项目外排废水。

	
	
	规划远期(至2030年)
	
	
	






	
	(5) 环境准入清单符合性
  环境准入负面清单
	分区
	分类
	行业类别
	工艺清单
	产品清单

	余杭区钱江经济开发区产业集聚重点管控单元及余杭区临平副城产业集聚重点管控单元
	禁止准入类
	橡胶和塑料制品业
	橡胶制品业
	/
	橡胶制品生产项目

	
	
	
	塑料制品制造
	/
	1、超薄型(厚度低于0.025mm)塑料袋生产项目2、聚氯乙烯食品保鲜包装膜生产项目3、不可降解的一次性塑料制品项目

	
	限制准入类
	橡胶和塑料制品业
	橡胶制品业
	全部
	全部

	
	
	
	塑料制品制造
	人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；有电镀工艺的
	纯挤塑、注塑加工建设项目


符合性分析：本项目为C2929 塑料零件及其他塑料制品制造业，采用挤出、注塑生产工艺生产塑料粒子，但本项目实施后，对原有老旧设备进行更新淘汰，设备自动化程度得到提升，可确保本项目三废排放可以稳定达标。对照环境准入负面清单，本项目不属于禁止类准入项目，属于限制类准入项目，根据《浙江余杭经济开发区管委会投资促进处和产业发展处联审会议纪要》同意本项目实施，本项目建成后不新增现有工程塑料产品产能，故本项目符合环境准入负面清单中的相关要求。
综上所述，本项目符合原《仁和先进制造业基地总体规划(2012-2030)补充环境影响报告书》《仁和先进制造业基地总体规划(2012-2030)环境影响报告书“六张清单”修订说明》中相关要求。



	
	3、仁和先进制造业基地（暂定名）总体规划（2012-2030）环境影响报告书审查意见及仁和先进制造业基地（暂定名）总体规划（2012-2030）调整环境影响补充报告审查意见符合性分析
根据《关于仁和先进制造业基地（暂定名）总体规划（2012-2030）环境影响报告书审查意见的函》（余环函[2014]4号）和《仁和先进制造业基地（暂定名）总体规划（2012-2030）调整环境影响补充报告审查意见的函》（余环函[2016]1号），项目与其相符性见表1-6。
  规划环评审查意见相符性分析情况一览表
	审查意见
	本项目
	符合性分析

	进一步优化空间和规划布局。应合理规划居民住宅区、公共服务设施和商业网点等的建设。基地近期开发区域西面紧邻东苕溪饮用水源一级、二级保护区，须做好水源保护和风险防范措施。规划区域内良獐线等六级(含六级)以下内河航道禁止货运，以减少对饮用水源地的安全隐患。同时规划的实施须符合国家土地政策要求和其他上位规划要求。
	根据《余杭区钱开区单元（YH02）详细规划》及国土空间规划，本项目用地性质属于工业用地。与敏感点之间设置绿化隔离带，项目周边不涉及饮用水源保护区。
	符合

	强化产业转型升级。严格项目环境准入，严格执行规划环评中提出的产业导向目录，并符合各级产业导向目录要求。推进区域内现有污染较大的电镀、印染类企业采用先进生产工艺和生产设备，实行清洁生产，尽可能减少企业生产过程中各类污染物的排放，对现有三类企业进行优化升级或者提升整治。
	本项目符合环境准入清单，不在规划环评中产业导向目录中的禁止发展类目中。不属于电镀、印染类等三类企业，并按要求进行清洁生产。
	符合

	严格落实污染物总量控制要求。区域应以天然气作为主要能源，大力强化基地内企业的无组织排放控制，建立区内VOCs排放清单申报管理制度，对企业无组织排放建立相应环保制度进行源削减，提升VOCs控制水平，削减排放量。
	项目严格落实污染物总量控制要求，使用清洁能源，废气经收集处理后均能达标排放。
	符合

	进一步深化污染整治，完善环境基础设施建设。严格实施清污分流、雨污分流，加快仁和北产业发展片区的配套污水管网等基础设施的建设，确保工业废水达标纳管排放，提高生活污水截污率，改善区域地表水环境质量;开展河道综合整治;加强农业面源污染防治;加快基地内其他区块的现有企业自备燃煤锅炉的治理工作，逐步实施煤改气工程；区内企业应尽可能实施固废综合利用，对不具有综合利用价值的危险废物必须委托有资质单位实施集中处理，固体废物安全处置率达100%。
	企业排水实施雨污分流，本项目废水经处理后纳管排放。项目使用清洁能源天然气进行供热，一般固废均委托综合利用，危险废物收集后均委托有资质单位处置，危废处置率能达到100%。
	符合

	加强环境风险防范。基地须建立和完善事故风险应急救援管理体系。编制区域风险应急预案，形成区域联动，并定期进行检查演练。重点企业按要求配置相应的环境风险防范措施和事故应急设施。防范事故发生后引发的次生环境污染影响。
	按照要求建立环境事故风险管控和应急救援体系，降低环境风险。
	符合

	建立环境监管体系和跟踪评价机制。基地应加强环境监管体系的建设，建立污染物排放对受保护区域与环境功能的跟踪监测与评价体系;规划区须每隔5年一次或视规划实际变化情况及时进行环境影响跟踪评价。
	按要求执行。
	符合

	规划包含的近期建设项目需重点关注的问题:规划区需严格建设项目环境准入门槛，该规划中所包含的近期建设项目在开展环境影响评价时，涉及区域环境概况、环境质量现状监测等方面可适当简化，但应特别注意用地性质，重视环境污染物排放总量、地面水污染防治、大气环境影响等制约作用，重视项目选址对规划区总体结构与功能布局的影响，以及规划区环保基础设施对项目建设的支撑，强化污染防治和风险防范措施的落实。
	本项目符合环境准入清单，根据《余杭区钱开区单元（YH02）详细规划》及国土空间规划，用地性质属于工业用地。项目将采取严格的污染防治对策，确保废水、废气、噪声等达标排放，固废得到安全合理地处理处置。
	符合

	规划调整后，仁和先进制造业基地在规划近期、远期内各类污染物产排总量预测值基本不变，规划实施过程中通过全面落实各项污染防治措施，加强环境管理与监控，可有效控制规划实施所产生的不良影响，确保污染物排放总量满足区域环境容量控制限值要求，规划的实施可满足所在区域环境功能区要求。
	项目将采取严格的污染防治对策，确保
废水、废气、噪声等达标排放，固废得到安全合理地处理处置，污染物排放总量满足区域环境容量控制限值要求，满足区域环境功能区要求。
	符合

	结论：综上所述，本项目在严格落实本评价提出的总量控制要求、风险防控措施等相关环保措施的前提下，符合仁和先进制造业基地（暂定名）总体规划（2012-2030）调整环境影响补充报告及其审查意见的相关要求。






	其他符合性分析
	1、审批原则符合性分析
一、建设项目环保审批原则
（1）生态环境分区管控动态更新方案符合性分析
项目位于浙江省杭州市余杭区仁和街道三星路4号，对照《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》，本项目属于余杭区浙江余杭经济开发区产业集聚重点管控单元（原余杭区钱江经济开发区产业集聚重点管控单元）ZH33011020009，符合性分析见下表。
  生态环境分区管控动态更新方案符合性分析
	相关要求
	本项目情况
	是否符合

	空间布局约束
	根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。
	本项目位于工业区内，厂区周边设置绿化带，与周边居住用地形成有效隔离，符合空间布局要求。
	符合

	污染物排放管控
	严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。
	本项目会严格实施污染物总量控制制度，且本项目排放的污染物均达标排放。
	符合

	环境风险防控
	强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。
	本项目排放的污染物均达标排放，要求企业建成后做好风险防范措施，加强环境风险防控。
	符合


综上，本项目符合《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》相关要求。
（2）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”符合性分析
根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正）等相关要求，本次环境影响评价与“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）进行对照分析，本项目符合性分析如下：
a、生态保护红线
本项目位于余杭区仁和街道三星路4号。根据余杭区“三区三线”图，本项目位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田和生态保护红线，满足生态保护红线要求。
b、环境质量底线
①大气环境质量现状：根据《2024年杭州市余杭区生态环境状况公报》，杭州市余杭区大气环境质量现状为不达标区。
本项目运营期产生的废气经废气处理装置处理后能够达标排放，不会对环境空气质量底线造成冲击。
②声环境质量现状：本项目运营期噪声设备安置在厂房内，同时通过采取安装减振装置等措施，能够确保厂界噪声达标排放，能够维持项目所在区域声环境质量。
③水环境质量现状：本项目附近水体及最终纳污水体良渚港各类监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中相应标准限值要求。
本项目运营期污水依托良渚污水处理厂处理，不会对地表水质量底线造成冲击。
综上，本项目实施后废气、废水、噪声经治理后均能达标排放，各类固废有效处置。根据环境影响分析，在采取本环评提出的相关防治措施后，各类污染物可达标排放，环境质量不会产生超标现象，本项目的实施不会对区域环境质量底线造成冲击。
c、资源利用上线
本项目用水来自市政供水管网。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。
d、环境准入负面清单
根据《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》，本项目符合准入要求。
综上，本项目符合“三线一单”控制要求。
（3）三区三线符合性分析
2022年9月30日，自然资源部同意浙江省启用“三区三线”划定成果，全省1652万亩永久基本农田、5514万亩生态保护红线以及1445万亩城镇开发边界的空间矢量数据全部上图落位，成为今后省域国土空间开发保护新格局的重要控制底线。
根据《关于启用"三区三线"划定成果的通知》及杭州市“三区三线”划定成果；本项目位于杭州市余杭区仁和街道三星路4号，属于余杭区产业集聚重点管控区，用地性质为工业用地。项目在生态空间划定的生态保护红线范围外，且周边无自然生态红线区，不触及生态保护红线。
二、排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求
根据环境影响分析，预计项目实施后，废气经处理后可实现达标排放，排入良渚污水处理厂处理；噪声可达标排放，各类固废均能得到合理化处置。
因此本项目排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准。本项目污染物排放总量新增指标可通过区域削减等途径解决。因此，本建设项目排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制要求。
三、国土空间规划、国家和省产业政策符合性分析
①土地利用规划符合性
本项目位于杭州市余杭区仁和街道三星路4号。根据余杭区国土空间规划及本项目不动产权证，项目用地性质为工业用地，符合用地规划要求。
②产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止建设的项目；不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》(浙长江办〔2022〕6号)中禁止建设的项目；对照《杭州市产业发展导向目录（2024年本）》，本项目不属于淘汰、禁止及限制建设类项目。因此，本项目建设符合国家及地方的相关产业政策要求。
2、与其他政策符合性分析
一、“四性五不准”符合性分析
根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年07月16日修正版），本项目“四性五不准”符合性分析如下：
  “四性五不准”符合性分析
	内容
	本项目情况
	是否符合

	四性
	建设项目的环境可行性
	本项目符合产业政策、达标排放、选址规划、《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》、总量控制原则及环境质量要求等，从环保角度看，本项目在所选场地上实施是可行的。
	符合

	
	环境影响分析预测评估的可靠性
	本评价类比同类型企业并根据本项目设计产能、原辅材料消耗量等进行废水、废气环境影响分析预测，参考《环境影响评价技术导则 声环境》（HJT2.4-2021）要求，对噪声影响进行了预测分析，其环境影响分析预测评估具有可靠性。
	符合

	
	环境保护措施的有效性
	本项目只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施是可靠合理的。
	符合

	
	环境影响评价结论的科学性
	本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。
	符合

	五不准
	建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规定
	本项目的建设符合当地国土空间规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。
	符合

	
	所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求
	本项目所在区域地表水、声环境及大气环境指标均满足相应的环境质量标准，在采取相关污染防治措施基础上，项目建成后不会降低区域环境质量等级。
	符合

	
	建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏
	只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放，因此其环境保护措施是可靠合理的。
	符合

	
	改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施
	本项目属于改建项目，涉及原有环境污染问题已在下文现有工程章节进行补充分析
	符合

	
	建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理
	本报告基础资料数据具有真实性。
	符合


二、关于印发太湖流域水环境综合治理总体方案的通知（发改地区〔2022〕959号）的符合性分析
根据发改地区〔2022〕959号关于印发《太湖流域水环境综合治理总体方案》的通知，本项目具体相符性分析如下。
  《太湖流域水环境综合治理总体方案》符合性分析
	序号
	文件要求
	本项目情况
	是否符合

	1
	督促企业依法持证排污、按证排污，严格落实总磷许可排放浓度和许可排放量要求。持续强化涉水行业污染整治，基于水生态环境质量改善需要，大力推进印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品(啤酒、味精)等重点行业企业废水深度处理。实施工业园区限值限量管理，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动园区生产废水应纳尽纳。推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理，鼓励有条件的园区实施化工企业废水分类收集、分质处理、一企一管、明管输送、实时监测。
	本项目处于环评阶段，将按照相关要求申领排污许可证，严格落实企业排污主体责任，本项目属二类工业项目，不属于重点行业企业，项目依托现有雨污管网，实施雨污分流制。
	符合

	2
	加快城中村、老旧城区、新建小区、城乡结合部污水收集管网建设，加强洗车、洗衣等服务行业污水收集，加快补齐城镇污水收集管网短板。加快完善城镇污水管网修复改造，实施混错接、漏接、老旧破损管网更新修复，提升污水收集效能。加强新改建地区雨污分流，逐步推进雨污分流管网改造。因地制宜实施排水管网改造，降低溢流污染。到2025年，基本实现城市和县城污水管网全覆盖。因地制宜加快连接港区管网建设，做好船舶生活污水收集处理。
	本项目所在区域污水管网已铺设到位，可以满足本项目废水纳管排放需求。
	符合

	3
	严禁落地国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类工艺、装备、产品与项目，依法推动污染企业退出。继续推进城市建成区内造纸、印染、化工等污染较重企业有序搬迁改造或依法关闭，推动环太湖生态环境敏感区内不符合产业发展政策、存在重大安全隐患且不具备整治条件的企业依法关闭或搬迁至合规工业园。推进太湖流域等重要饮用水水源地300米范围内重点排污企业逐步退出。除战略性新兴产业项目外，太湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。
	本项目属于二类工业项目；不属于国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类；不属于生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。
	符合


由上表可知，本项目的建设符合国家发展改革委等部门关于印发《太湖流域水环境综合治理总体方案》的通知（发改地区〔2022〕959号）中的要求。
三、与《太湖流域管理条例》符合性分析
《太湖流域管理条例》已经于2011年8月24日国务院第169次常务会议通过，自2011年11月1日起施行。该条例所称太湖流域，包括江苏省、浙江省、上海市(以下称两省一市)长江以南，钱塘江以北，天目山、茅山流域分水岭以东的区域，本项目所在的浙江省杭州市余杭区位于太湖流域内。项目与《太湖流域管理条例》相关要求符合性分析详见下表。
  《太湖流域管理条例》符合性分析
	序号
	相关要求
	本项目情况
	是否符合

	1
	排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。
	项目严格按照总量控制原则，并设置规范排污口；本项目实施后，在采取评价要求的环境保护措施的前提下，可以确保本项目外排污染物达标排放。项目不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀行业，符合太湖流域产业政策及清洁生产要求。
	符合

	2
	新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万m上溯至5万m河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为：
(一)新建、扩建化工、医药生产项目；
(二)新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；
(三)扩大水产养殖规模。
	本项目选址不属于太湖及主要入太湖河道相关岸线范围内。
	符合

	3
	太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：
(一)设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；
(二)设置水上餐饮经营设施；
(三)新建、扩建高尔夫球场；
(四)新建、扩建畜禽养殖场；
(五)新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；
(六)本条例第二十九条规定的行为。
	本项目选址不属于太湖及主要入太湖河道相关岸线范围内。
	符合


4、 与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析
为深入推进“十四五”挥发性有机物治理，进一步改善环境空气质量，浙江省生态环境厅发布了《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发〔2021〕10号），本项目符合性分析见下表。
  《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析
	项目
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	优化产业结构
	引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。
	项目为C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，不属于石化、化工、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等行业；本项目不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，不涉及限制类工艺和装备。
	符合

	严格环境准入
	严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。
	本项目实施后不新增VOCs总量指标。该厂区现有项目已审批年排放VOCs可以满足本项目的生产需求，企业具体需经当地主管部门审核同意后方可投入生产。
	符合

	全面提升生产工艺绿色化水平
	石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。
	项目不属于石化、化工、包装印刷行业。
	符合

	大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代
	全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。
	项目不使用溶剂型工业涂料、油墨。
	符合

	严格控制无组织排放
	在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。
	项目注塑机设置密闭的通道，减小VOCs无组织排放量，挤出机采用集气罩软帘收集，且废气收集采用软管收集，进一步加强VOCs收集效率。
	符合

	建设适宜高效的治理设施
	企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级，石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上。
	项目注塑废气采用水喷淋+水雾过滤器+活性炭吸附处理，属于组合工艺，本项目将严格按照《关于加强低效挥发性有机物治理设施改造升级工作的通知》（杭环便函[2022]192号）中相关要求，采用LY/T3284规定的优级品颗粒活性炭，碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳化碳吸附率不低于60%，本项目水喷淋+水雾过滤器+活性炭吸附处理效率综合按照90%计算。
	符合

	加强治理设施运行管理
	按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
	要求项目生产期间，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用。
	符合

	规范应急旁路排放管理
	推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含VOCs排放的旁路。因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。应急旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装监控（如流量、温度、压差、阀门开度、视频等）设施等加强监管，开启后应做好台账记录并及时向当地生态环境部门报告。
	项目废气处理设施未设置VOCs排放旁路，一旦废气处理设施发生故障，建设单位应立即停产。
	符合


五、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》符合性分析
对照文件要求，本项目符合性分析具体见下表。
  长江经济带发展负面清单符合性分析
	序号
	具体要求
	本项目情况
	是否符合

	1
	港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。
	本项目不属于港口码头项目。
	符合

	2
	禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》《全国内河航道与港口布局规划》《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。
	本项目不属于港口码头项目。
	符合

	3
	禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。
	本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内，不在I级林地、一级国家级公益林内。
	符合

	4
	禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。
	本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。
	符合

	5
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。
	本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。
	符合

	6
	在国家湿地公园的岸线和河段范围内：
（一）禁止挖沙、采矿；
（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；
（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；
（四）禁止截断湿地水源；
（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；
（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；
（七）禁止引入外来物种；
（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；
（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。
国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定。
	本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。
	符合

	7
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。
	本项目不在长江流域河湖岸线。
	符合

	8
	禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。
	本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。
	符合

	9
	禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。
	符合

	10
	禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口
	本项目不在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	符合

	11
	禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
	本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。
	符合

	12
	禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。
	本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。
	符合

	13
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。
	本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目
	符合

	14
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目
	本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	符合

	15
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。
	本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。
	符合

	16
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。
	本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
	符合

	17
	禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目不属于高耗能高排放项目。
	符合

	18
	禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。
	项目不在水库和河湖等水利工程管理范围内。
	符合


六、与《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单》符合性分析
对照文件要求，该负面清单适用于遗产区、缓冲区以外的核心监控区。核心监控区范围为京杭大运河浙江段和浙东运河主河道两岸起始线至同岸终止线距离2000米，具体边界由各设区市人民政府依据《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》划定。
本项目位于余杭区仁和街道三星路4号，距离京杭大运河同岸终止线距离约为4.35km，距离西塘河同岸终止线距离约为1.5km，故本项目所在区域属于大运河核心监控区内，具体分析内容如下。
  浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单符合性分析
	序号
	相关内容
	本项目情况
	是否符合

	1
	核心监控区河道管理范围内禁止建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动；禁止建设住宅、商业用房、办公用房、厂房等与河道保护和水工程运行管理无关的建筑物、构筑物；禁止利用船舶、船坞等水上设施侵占河道水域从事餐饮、娱乐等经营活动；禁止弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物。大运河河道管理范围由县（市、区）人民政府划定。
	本项目属于C2929 塑料零件及其他塑料制品制造业，不属于建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动；本项目不新增厂房，不新增与河道保护和水工程运行管理无关的建筑物、构筑物；不属于利用船舶、船坞等水上设施侵占河道水域从事餐饮、娱乐等经营活动；不属于弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物的生产活动。
	符合

	2
	核心监控区水文监测环境保护范围内禁止从事《中华人民共和国水文条例》《浙江省水文管理条例》《水文监测环境和设施保护办法》规定的对水文监测有影响的活动。
	本项目不属于《中华人民共和国水文条例》《浙江省水文管理条例》《水文监测环境和设施保护办法》规定的对水文监测有影响的活动。
	符合

	3
	核心监控区内禁止建设不符合设区市及以上港航相关规划的航道及码头项目。
	本项目不属于航道及码头项目。
	符合

	4
	核心监控区内产业项目准入必须依据《产业结构调整指导目录（2019年本）》《市场准入负面清单（2022年版）》《浙江省限制用地项目目录（2014年本）》和《浙江省禁止用地项目目录（2014年本）》等文件相关要求。对列入国家《产业结构调整指导目录2019年本》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。禁止企业扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类项目。项目选址空间上必须符合各级国土空间规划、《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》、浙江省“三线一单”编制成果和岸线保护与利用相关规划规定。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止建设的项目；不属于《浙江省禁止用地项目目录（2014年本）》中禁止建设的项目；本项目不属于淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，，本项目建设符合《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》及国土空间规划、浙江省“三线一单”编制成果和岸线保护与利用相关规划规定。
	符合

	5
	核心监控区内一律不得新建、扩建不符合《浙江省工业等项目建设用地控制指标（2014）》的项目。
	本项目利用现有厂房进行技改项目实施，故符合《浙江省工业等项目建设用地控制指标（2014）》中相关用地指标等要求。
	符合

	6
	核心监控区内对列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。
	本项目不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》中所列项目。
	符合

	7
	核心监控区内禁止新建、扩建高风险、高污染、高耗水的建设项目。除位于产业园区内且符合园区主导产业的建设项目外，不得新建《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》需要编制环境影响报告书的建设项目。在大运河沿线，污水处理厂管网所在范围内禁止新增排污口。
	根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》本项目需要编制环境影响报告表，且本项目不新增废水排污口。
	符合

	8
	核心监控区内确需投资建设的重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目、交通港航设施建设维护项目、水利设施建设维护项目、当地居民基本生活必要的重大民生项目以及防洪调度、工程抢险等特殊情况，不受第九条约束，但应确保建设项目实施前后大运河河道、堤岸、历史遗存和文物古迹“功能不降低、性质不改变、风貌有改善”。
	本项目不属于左列项目。
	符合

	9
	核心监控区内的非建成区严禁大规模新建、扩建房地产、大型及特大型主题公园等项目；城镇建成区老城改造限制各类用地调整为大型工商业项目、商务办公、仓储物流和住宅商品房用地。国土空间用途管制、景观风貌和空间形态的管控依照《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》执行
	本项目不属于左列项目。
	符合






2、 [bookmark: _Toc18275]建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
浙江三基色新材料有限公司成立于2005年10月24日，注册地位于浙江省杭州市余杭区仁和街道三星路4号。主要经营范围为塑料粒子生产。
本项目现有工程已审批规模为年产塑料粒子8000吨。因生产需要，为了与现有工程挤出线形成配套的生产布局，本次建设内容如下：
(1) 建设单位拟新增注塑机7台（根据塑料粒子颜色不同，每台注塑机只生产单一颜色色板），为挤出线提供不同颜色的塑料样板，色板加工量约50kg/a，用于对比存档，不对外销售且不新增现有项目已审批8000t的塑料粒子产能；
(2) 新增醇酸树脂、氟树脂、聚酰胺树脂、聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂等塑料粒子产品种类。本项目实施后，产品种类进一步细分，不新增现有项目已审批8000t的塑料粒子产能。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（环境保护部令第16号），拟建项目类别为“二十六、橡胶和塑料制品业 塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，故拟建项目应编制环境影响报告表。因此，浙江三基色新材料有限公司委托浙江百诺数智环境科技股份有限公司承担该项目环境影响评价工作。
我公司接受委托后，立即组织相关专业技术人员进行了现场勘查、资料收集，在此基础上，按照国家相关环保法律、法规及有关技术规范要求，最终编制完成了《浙江三基色新材料有限公司新增注塑设备打样测试技改项目环境影响报告表》。
2、建设内容
浙江三基色新材料有限公司新增注塑设备打样测试技改项目选址位于浙江省杭州市余杭区仁和街道三星路4号（现有厂房内），新增注塑机7台用于测试打样色板的生产；淘汰已审批的老旧设备，更新螺杆挤出机等主要生产设备用于塑料粒子生产，提升自动化程度，不新增塑料粒子的生产规模。项目主要建设内容见表2-1。
表2-1   项目主要建设内容一览表
	工程类别
	工程名称
	本项目工程内容及规模
	备注

	主体工程
	生产车间
	2F，总占地面积约为2500m2，车间一层内设置12条挤出线、布置双螺杆挤出机、空压设备等，形成年产8000t塑料粒子的生产规模。
	依托现有厂房，更新造粒机、双螺杆挤出机等主要生产设备，新增塑料粒子生产种类，不新增总体产能。

	
	打板房
(生产车间内)
	1F，占地面积120m2，位于生产车间内部，现有设置5台注塑机，新增注塑机7台，本项目实施后共计12台注塑机，为现有挤出线提供配套色板。
	依托现有打板房空置区域，新增注塑机，用于色板加工

	公用工程
	给水
	全厂生产、生活及消防用水主要来自区域自来水管网，厂内建立完善的管网系统。管网系统由三部分组成，一部分供给各主要生产工段，另一部分用于生活用水，本项目全厂用水量为2010t/a。
	维持现状

	
	排水
	厂区排水采用雨污分流，排水系统分为雨水和废水两个系统。生活污水纳管排放。雨水排入厂区雨水管网，最终排至周边道路市政雨水管网。
	维持现状

	
	供电
	市政电网供电，依托企业现有厂内电力系统，年新增用电量2万kW·h/a。
	新增用电量

	
	供热
	本项目均采用电加热，不使用其他能源。
	依托现有

	
	循环冷却系统
	现有挤出线内设置1套循环冷却系统，配置1座2t/h的冷却水塔。
	更新冷却水塔设备，循环量不变。

	
	空压系统
	全厂配置3台空压机进行供气，排气压力0.8MPa，合计排气量10m3/min。
	维持现状

	储运工程
	仓库
	占地面积约为1600m2，用于主要原辅材料、成品暂存。
	维持现状

	环保工程
	废水
	本项目员工的生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，经良渚污水处理厂集中处理后外排至良渚港，废气喷淋废水、循环冷却水定期补充，不外排。本项目全厂生活污水排放量约为1098t/a。
	本项目不新增废水

	
	废气
	挤出、注塑过程中产生的有机废气经集气罩收集后，进入“水喷淋+水雾过滤器+活性炭吸附”处理，通过1根15m高排气筒（DA001）排放。
	依托现有，配置风量24000m3/h

	
	
	投、配料及搅拌粉尘经集气罩收集后，进入脉冲滤筒除尘器净化处理，通过1根不低于15m高的排气筒（DA002）排放。
	依托现有，配置风量15000m3/h

	
	
	食堂油烟经“油烟净化装置”处理后，通过1根不低于15m高的排气筒（DA003）排放。
	维持现状

	
	固体废物
	一般固废暂存间位于生产车间内部，占地面积为20m2
	维持现状

	
	
	危险废物暂存间位于办公楼1层，占地面积为10m2。用于厂区内危险废物存放。
	维持现状

	
	环境风险
	厂房内设置防火报警系统等配套相关风险防范措施，编制应急预案，配备各类消防器具、应急设施。
	维持现状


3、产品方案
本项目项目实施前后，产品方案变化情况见下表。
表2-2   项目产品方案一览表  单位t/a
	序号
	名称
	型号规格
	现有工程
	本项目变化情况
	本项目实施后全厂

	
	
	
	原审批年产量
	已验收年产量
	
	

	1
	塑料粒子
	ABS
	640
	640
	-40
	600

	2
	
	PP
	3700
	3700
	0
	3700

	3
	
	PS
	70
	70
	-15
	55

	4
	
	PE
	3500
	3500
	0
	3500

	5
	
	PA
	40
	40
	0
	40

	6
	
	AS
	50
	50
	-10
	40

	7
	
	聚氨酯塑料
	0
	0
	+4
	4

	8
	
	丙烯酸塑料
	0
	0
	+1
	1

	9
	
	醇酸塑料
	0
	0
	+10
	10

	10
	
	聚苯醚塑料
	0
	0
	+30
	30

	11
	
	聚酰亚胺塑料
	0
	0
	+10
	10

	12
	
	聚醚醚酮塑料
	0
	0
	+3
	3

	13
	
	聚砜塑料
	0
	0
	+2
	2

	14
	
	聚苯硫醚塑料
	0
	0
	+2
	2

	15
	
	聚醚砜塑料
	0
	0
	+3
	3

	17
	合计
	8000
	8000
	/
	8000

	备注：本项目新增塑料粒子种类，不新增塑料粒子总体产能；原辅材料中约60kg用于色板生产。
本项目新增色板年加工量约50kg，不对外销售，故不列为本项目产品方案中。


4、主要生产设备
本项目实施前后，生产设备变化情况见下表。
表2-3   项目主要生产设备一览表  单位：台/套
	序号
	名称
	型号规格
	现有工程
	本项目
	建成后全厂
	备注

	
	
	
	已审批
	已验收
	变化量
	
	
	

	1
	螺杆挤出机
	52B
	4
	4
	0
	0
	4
	利旧

	2
	
	75
	1
	1
	0
	0
	1
	利旧

	3
	
	65
	1
	1
	0
	0
	1
	利旧

	4
	
	36
	4
	4
	0
	-4
	0
	淘汰

	5
	
	90
	1
	1
	0
	0
	1
	利旧

	6
	
	52
	1
	1
	0
	0
	1
	利旧

	7
	
	36B
	0
	0
	0
	4
	4
	更新

	8
	打粉机
	/
	2
	2
	0
	0
	2
	利旧

	9
	拌料机
	/
	15
	15
	0
	0
	15
	利旧

	10
	切粒机
	/
	15
	15
	0
	0
	15
	利旧

	5
	打水器
	/
	9
	9
	0
	0
	9
	利旧

	6
	破碎机
	/
	4
	4
	0
	0
	4
	利旧

	7
	注塑机
	/
	5
	5
	0
	7
	12
	新增

	8
	空气压缩机
	/
	1
	1
	0
	0
	1
	利旧

	9
	震动筛
	/
	6
	6
	0
	0
	6
	利旧

	10
	料仓
	/
	7
	7
	0
	0
	7
	利旧

	备注：本项目注塑机用于色板制造，螺杆挤出机全部用于塑料粒子生产，不共用。
本项目螺杆挤出机仅型号更新，自动化程度更高，产能未变化。


本项目产能匹配分析如下：
表2-4   项目产能匹配性分析一览表
	序号
	名称
	型号规格
	理论产能
	台套数
	年工作时间
	合计产能

	1
	螺杆挤出机
	52B
	0.15t/h
	4
	7200h
	9864t

	2
	
	52
	0.1t/h
	1
	
	

	3
	
	75
	0.3t/h
	1
	
	

	4
	
	65
	0.15t/h
	1
	
	

	5
	
	90
	0.1t/h
	1
	
	

	6
	
	36B
	0.03t/h
	4
	
	


根据本项目产能匹配性分析可知，本项目更新后主要生产设备可以满足年产8000吨塑料粒子的总体生产规模。采用12台注塑机，专色专用，可以满足测试打样生产所需色板。



	
	5、原辅材料及理化性质
本项目原辅材料及年用量见表2-5，项目原辅材料理化性质详见表2-6。原料经固定配方进行配比，单一树脂种类混合颜料、碳酸钙、钛白粉、聚乙烯蜡后进入螺杆挤出线进行生产。
表2-5   项目主要原辅材料及年用量一览表  单位t/a
	序号
	物料名称
	包装规格
	性状
	原验收年用量
	技改项目变化情况
	本项目实施后全厂
	厂内最大暂存量

	1
	ABS
	25kg/袋
	颗粒状
	500
	-50
	450
	50

	2
	PP
	25kg/袋
	颗粒状
	3500
	0
	3500
	300

	3
	PS
	25kg/袋
	颗粒状
	50
	0
	50
	5

	4
	PE
	25kg/袋
	颗粒状
	3290
	0
	3290
	300

	5
	PA
	25kg/袋
	颗粒状
	20
	-3
	17
	5

	6
	AS
	25kg/袋
	颗粒状
	30
	0
	30
	5

	7
	聚氨酯树脂
	25kg/袋
	颗粒状
	0
	0.8
	0.8
	0.2

	8
	丙烯酸树脂
	25kg/袋
	颗粒状
	0
	0.8
	0.8
	0.2

	9
	醇酸树脂
	25kg/袋
	颗粒状
	0
	4.5
	4.5
	1

	10
	聚苯醚树脂
	25kg/袋
	颗粒状
	0
	29
	29
	5

	11
	聚酰亚胺树脂
	25kg/袋
	颗粒状
	0
	9
	9
	1

	12
	聚醚醚酮树脂
	25kg/袋
	颗粒状
	0
	2.5
	2.5
	0.5

	13
	聚砜树脂
	25kg/袋
	颗粒状
	0
	1.8
	1.8
	1

	14
	聚苯硫醚树脂
	25kg/袋
	颗粒状
	0
	1.8
	1.8
	1

	15
	聚醚砜树脂
	25kg/袋
	颗粒状
	0
	2.8
	2.8
	1

	16
	颜料
	25kg/袋
	粉状
	10
	20
	30
	5

	17
	碳酸钙
	25kg/袋
	粉状
	500
	60
	560
	50

	18
	钛白粉
	25kg/袋
	粉状
	80
	0
	80
	20

	19
	聚乙烯蜡
	25kg/袋
	粉状
	20
	0
	20
	10

	20
	润滑油
	20kg/桶
	液体
	0.3
	0
	0.3
	0.1


表2-6   本项目新增原辅材料理化性质一览表
	序号
	原辅材料名称
	主要理化性质

	1
	聚氨酯树脂
	聚氨酯树脂（Polyurethane Resin，PU）是一种由多元醇与多异氰酸酯通过缩聚反应生成的高分子材料，其主链中含有重复的氨基甲酸酯基团（-NH-CO-O-），密度：1.0-1.25 g/cm³（泡沫可低至0.02 g/cm³）。断裂伸长率：100%-800%。导热系数（硬质泡沫）：0.02-0.03 W/(m·K)。对弱酸、弱碱、油脂及非极性溶剂（如汽油）有较好耐受性，但强酸、强碱或高温下易水解或降解，热分解温度一般在200°C以上。

	2
	丙烯酸树脂
	丙烯酸树脂（Acrylic Resin）是一类以丙烯酸酯或甲基丙烯酸酯为单体，通过自由基聚合或共聚反应生成的高分子材料。其理化性质因单体组成、分子量、交联度及改性方式的不同而变化，具有透明性高、耐候性好、加工灵活等特点，广泛应用于涂料、胶粘剂、塑料等领域。通常为透明或半透明的固体，分解温度约200-300°C，高温下易发生氧化降解或链断裂。密度：1.1-1.2 g/cm³（PMMA为1.18-1.20 g/cm³）。透光率：≥90%（波长400-800 nm）。拉伸强度：硬质树脂50-80 MPa，软质树脂1-10 MPa。

	3
	醇酸树脂
	醇酸树脂（Alkyd Resin）是一类由多元醇、多元酸（如邻苯二甲酸酐）与脂肪酸（通常来自植物油或合成脂肪酸）通过酯化缩聚反应制备的聚酯型树脂。其理化性质受油类型（干性油、半干性油、不干性油）、油长度（脂肪酸含量）及改性剂（如松香、苯乙烯）的影响显著，广泛应用于涂料、油墨等领域。分解温度约200-250°C，高温下易氧化分解或变色。油长度：30-70%（影响溶解性、柔韧性）。酸值：5-20 mg KOH/g（表征未反应羧基含量，影响耐水性）。粘度：500-5000 mPa·s（25°C，溶剂型树脂）。碘值：100-180（衡量脂肪酸不饱和度，决定氧化交联速度）。

	4
	聚苯醚树脂
	聚苯醚（Polyphenylene Oxide，简称PPO或PPE）是一种高性能工程塑料，属于五大工程塑料之一。其独特的分子结构（以2,6-二甲基苯酚为单体聚合而成）赋予其优异的综合性能，广泛应用于电子电器、汽车、医疗等领域。纯PPO的玻璃化转变温度（Tg）高达211℃，熔点约268℃，分解温度约330℃。改性后（如MPPO）的长期使用温度范围为-127℃至121℃，短期可耐受190℃以上的热变形温度（1.8 MPa载荷）。密度为1.06~1.10 g/cm³，轻量化优势显著；表面光滑且收缩率低（0.5%~1.0%），适合精密注塑成型。

	5
	聚酰亚胺树脂
	聚酰亚胺树脂（Polyimide, PI）是一类高性能聚合物，以其优异的耐高温性、机械强度和化学稳定性著称。主链含重复的酰亚胺环（-CO-NR’-CO-），通常由芳香族二酐（如均苯四甲酸二酐）与芳香族二胺（如4,4'-二氨基二苯醚）缩聚形成。在氮气中分解温度约500°C，空气中分解温度约450°C，高温下仍保持稳定性。

	6
	聚醚醚酮树脂
	聚醚醚酮（Polyetheretherketone，简称PEEK）树脂在空气中420℃下2小时失重仅2%，500℃时才显著分解，拉伸强度：100-300 MPa，弹性模量2-4 GPa（增强型可达10 GPa以上），常温下耐弱酸弱碱，高温下耐强酸（除浓硫酸）和强碱性能优异，在200-250℃高温蒸汽或高压水中长期使用仍保持性能稳定，吸湿率低（<1%）。

	7
	聚砜树脂
	聚砜树脂（Polysulfone，PSU）是一种高性能热塑性工程塑料，主链含砜基（—SO₂—）和芳环结构（苯核），通常由双酚A与4,4'-二氯二苯砜通过缩聚反应制备而成。分子式为(C₂₇H₂₂O₄S)ₙ，密度为1.24 g/mL，在420°C空气中2小时失重仅2%，分解温度约500°C，热膨胀系数低至3×10⁻⁶~5×10⁻⁶ K⁻¹，与金属接近，适合精密零部件，拉伸强度：71.54 MPa，弯曲强度105.8 MPa，压缩强度95.1 MPa，对弱酸、弱碱、盐、醇及脂肪烃稳定，但溶于二氯甲烷、氯仿、甲苯等氯化烃和芳香烃；浓硫酸、硝酸可使其分解，酯和酮类溶剂会导致溶胀。

	8
	聚苯硫醚树脂
	聚苯硫醚（Polyphenylene Sulfide，PPS）通常为白色或浅黄色颗粒，结晶度高，制品表面光滑。拉伸强度：纯PPS约60-80 MPa，玻璃纤维增强后可达150-200 MPa。热变形温度（1.8 MPa）：260℃以上，增强型可达260-270℃。对酸（如盐酸、硫酸）、碱、盐、有机溶剂（如醇、酮、烃类）有极强抵抗力。注塑、挤出、模压，需高温（300-350℃）。

	9
	聚醚砜树脂
	聚醚砜（Polyethersulfone，PES）是一种高性能无定形工程塑料，通常为透明或半透明材料，可着色，表面光滑颗粒，密度约为1.37 g/cm³，热变形温度为200-220℃，可通过注塑（310-390℃）、挤出、吹塑等工艺成型，拉伸强度约为80-100 MPa。






	
	6、劳动定员及工作制度
本项目不新增劳动定员，项目实施后全厂劳动定员70人，年工作300天，三班制，年工作7200h。
7、平面布置
本项目位于杭州市余杭区仁和街道三星路4号，该厂区构筑物总建筑面积约为4636.57m2，厂区西侧主要设置仓储区、办公楼，现有工程主要生产区位于厂区东部，设置打板房、生产区、分包房等。
本项目依托生产车间内打板房中现有空置区域，新增注塑机7台，厂房内部由西向东设置生产区、分包房、打板房等。本项目废气排气筒位于生产车间南侧，主要生产区距离厂界西侧敏感点约为218m，可有效降低生产对周围环境的影响，整个厂区和生产布局较为合理。
项目平面布置情况，见附图2。
8、水平衡
本项目不新增劳动定员，不新增塑料粒子总体产能，测试打样新增7台注塑机因色板产量极少，采用自然冷却，故本项目实施后不新增生活用水及循环冷却水。
[image: ]
图2-1  本项目建成后全厂水平衡图  单位t/d

	工艺流程和产排污环节
	1、主要工艺流程及产污节点
本项目新增主要生产设备注塑机7台仅用于色板生产；新增原辅材料种类，从而新增塑料粒子的产品种类，且不新增塑料粒子的总体产能。
(1) 塑料粒子生产工艺
[image: ]
图2-2  项目塑料粒子工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
根据树脂的不同，按照不同比例配比颜料、各类树脂、钛白粉、碳酸钙、聚乙烯蜡，配比后进行人工投料；
加入拌料机中混合搅拌均匀，通过密闭管道下料至双螺杆挤出机，原料在挤出机中加热塑化（各类塑料粒子加热温度见下表，加热方式为电加热）；
塑化后条状塑料进入冷却水槽，与产品直接接触冷却后进入切粒机切粒；切粒后经震动筛筛分后进入分包房，人工分包。本项目挤出工序开停机会产生条块状塑料，经收集后送入破碎工序，破碎成较小工序后全部回用于挤出工序。
产污环节：本项目含粉状原料，如钛白粉、颜料、碳酸钙等，在配料、投料、搅拌工序均会产生逸散粉尘G1-1，破碎工序产生的破碎废气G1-3，主要成分为颗粒物；本项目挤出工序会产生挥发性有机物，主要成分为NMHC及其他特征污染物，具体见下文；本项目循环冷却水定期补充，循环使用不外排，故无生产废水产生；本项目各工序均会产生噪声，来源于设备运转等生产工序；本项目挤出工序会产生S1-1废边角料，经破碎机破碎后全部回用。
表2-7   本项目挤出工序工艺参数一览表
	序号
	原料种类
	加热温度℃

	1
	ABS
	200-220

	2
	PP
	180-220

	3
	PS
	180-230

	4
	PE
	120-150

	5
	PA
	250-280

	6
	AS
	180-230

	7
	聚氨酯树脂
	120-150

	8
	丙烯酸树脂
	120-150

	9
	醇酸树脂
	150-180

	10
	聚苯醚树脂
	250-280

	11
	聚酰亚胺树脂
	250-280

	12
	聚醚醚酮树脂
	150-180

	13
	聚砜树脂
	250-280

	14
	聚苯硫醚树脂
	150-180

	15
	聚醚砜树脂
	300-330



(2) 色板生产工艺
[image: ]
图2-2  项目色板工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
根据树脂的不同，按照不同比例配比颜料、各类树脂、钛白粉、碳酸钙、聚乙烯蜡，配比后进行人工投料；
加入注塑机中，原料在注塑机中加热注塑（各类塑料粒子注塑温度见上表，加热方式为电加热）；
塑化后成型样板经自然冷却后即为成品色板。
产污环节：本项目含粉状原料，如钛白粉、颜料、碳酸钙等，在配料、投料工序均会产生极少量逸散粉尘G2-1，主要成分为颗粒物；本项目注塑工序会产生极少量挥发性有机物，主要成分为NMHC及其他特征污染物，具体见下文；本项目色板注塑采用电加热方式，冷却方式为自然冷却，不涉及循环冷却水的使用。
(3) 主要产污环节
本项目主要产污环节见表2-8。


表2-8   本项目主要产污环节一览表
	污染源类别
	工序名称
	产污节点
	主要污染因子

	废气
	配料
	G1-1、G2-1
	颗粒物

	
	投料
	
	

	
	搅拌
	
	

	
	挤出
	G1-2
	NMHC、臭气浓度、其他特征污染物

	
	注塑
	G2-2
	NMHC、臭气浓度、其他特征污染物

	
	破碎
	G1-3
	颗粒物

	废水
	生活污水
	/
	pH、COD、氨氮、BOD5、SS

	
	循环冷却水
	/
	pH、COD、SS等

	固废
	原料包装
	/
	包装材料

	
	挤出
	S1-1
	废边角料

	
	废气处理
	/
	废活性炭

	
	
	/
	除尘器收集的粉尘

	
	员工生活
	/
	生活垃圾

	备注：其他特征污染物包含TDI、MDI、IPDI、PAPI、丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、邻苯二甲酸酐、氟化氢、氨、四氢呋喃、酚类、二氧化硫、甲苯、硫化氢、氯苯，本次评价均以非甲烷总烃计算。




	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有项目概况
浙江三基色新材料有限公司（曾用名：杭州三基色塑胶染料有限公司）成立于2005年，注册地址位于浙江省杭州市余杭区仁和街道三星路4号，专业从事塑料粒子制造的生产企业。
(1) 现有环保手续履行情况
表2-9   本项目环保审批、验收情况汇总表
	序号
	项目名称
	产品方案
	审批文号
	验收文号

	1
	塑料粒子配制项目
	年产塑料粒子60吨
	登记表批复〔2009〕2768号
	/

	2
	迁扩建年产160吨塑料粒子生产线技改项目
	年产塑料粒子160吨
	环评批复〔2011〕348号
	已验收，验收意见编号〔2012〕3-046号

	3
	年产160吨塑料粒子生产线项目(迁建)
	整体搬迁至余杭区仁和街道三星路4号，年产塑料粒子60吨
	“零土地”备案编号：报告表2016-214号
	已验收，验收意见编号〔2016〕5-7号

	4
	杭州三基色塑胶燃料有限公司年产塑料粒子8000吨项目
	年产塑料粒子8000吨
	环评批复〔2017〕310号
	2018年5月自主验收


(2) 排污许可手续履行情况
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》规定，现有项目属于登记管理，并取得了登记回执（编号：9133011077928742XN001X），有效期2025年5月23日至2030年5月22日。
2、现有项目产品方案
根据企业生产台账，本项目厂区实际生产情况详见下表。
表2-10   本项目现有工程产品方案一览表  单位t/a
	序号
	产品种类
	原审批年产量
	已验收年产量
	2024年实际产量

	1
	ABS塑料粒子
	640
	640
	220

	2
	PP塑料粒子
	3700
	3700
	2400

	3
	PS塑料粒子
	70
	70
	25

	4
	PE塑料粒子
	3500
	3500
	1800

	5
	PA塑料粒子
	40
	40
	20

	6
	AS塑料粒子
	50
	50
	30

	合计
	8000
	8000
	4495

	因市场波动，订单数量减少，故2024年企业未能达到原环评审批的总体产能


3、现有项目主要生产设备
表2-11   本项目现有工程主要生产设备一览表  单位：台/套
	序号
	名称
	现有工程

	
	
	原审批
	已验收
	变化量

	1
	螺杆挤出机
	12
	12
	0

	2
	打粉机
	2
	2
	0

	3
	拌料机
	15
	15
	0

	4
	切粒机
	15
	15
	0

	5
	打水器
	9
	9
	0

	6
	破碎机
	4
	4
	0

	7
	注塑机
	5
	5
	0

	8
	空气压缩机
	1
	1
	0

	9
	震动筛
	6
	6
	0

	10
	料仓
	7
	7
	0


4、现有项目主要原辅材料消耗
表2-12   本项目现有工程主要原辅材料消耗一览表  单位：t/a
	序号
	物料名称
	包装规格
	已验收年用量
	2024年实际用量
	折达产量

	1
	ABS
	25kg/袋
	500
	200
	490

	2
	PP
	25kg/袋
	3500
	2230
	3350

	3
	PS
	25kg/袋
	50
	20
	44

	4
	PE
	25kg/袋
	3290
	1745
	3105

	5
	PA
	25kg/袋
	20
	17
	18

	6
	AS
	25kg/袋
	30
	25
	27

	7
	颜料
	25kg/袋
	10
	8
	8

	8
	碳酸钙
	25kg/袋
	500
	200
	490

	9
	钛白粉
	25kg/袋
	80
	40
	60

	10
	聚乙烯蜡
	25kg/袋
	20
	10
	14


5、现有项目主要生产工艺
本项目现有工程主要生产工艺与技改项目工艺一致，故不在此赘述，厂内实际生产工艺与原审批情况无变化。
6、现有项目主要环保措施及达标情况
(1)主要环保措施
表2-13   本项目现有工程主要环保措施落实情况一览表
	项目
	环评批复要求
	落实情况

	建设内容
	该项目属扩建工程，在杭州市余杭区仁和街道三星路4号建设。项目建设内容及规模为：年产8000吨塑料粒子。
	已落实
项目建设地点及建设内容与环评批复一致

	废水防治措施
	加强废水污染防治。挤出工序使用的冷却水及废气处理设施喷淋水循环使用；生活污水须经收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996 )中三级标准后纳入污水管网送良渚污水处理厂处理。
	已落实
企业挤出工序使用的冷却水及废气处理的喷淋水经沉淀处理后循环使用，定期添加新鲜水，不排放。企业没有生产废水，只产生生活污水。冲厕废水经化粪池处理后汇同其余生活污水纳管送良渚污水处理厂处理。

	废气防治措施
	加强废气污染防治。做好投料、搅拌及挤出工序产生的废气的收集处理工作，挤出车间须密闭，挤出废气须经收集处理达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996 )后高空排放；食堂油烟废气须经收集处理达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001 )后排放。
	已落实
①挤出废气：企业委托昆山菲特尔环保科技有限公司进行废气治理工程设计，在每台挤出机上方设置3个集气罩（熔体泵、抽真空结合部及出料口会有废气排放），有机废气收集并经水喷淋+水雾过滤器+活性炭吸附过滤器处理后通过15m高排气筒排放。经检测，非甲烷总烃有组织排放达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）要求。②配料及搅拌粉尘：设置密闭的配料室及搅拌室，在每个产尘点设置一个集气罩，收集并经脉冲滤筒除尘器处理后通过15m高排气筒排放。经检测，粉尘有组织排放达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）限值要求。经监测，厂界无组织废气中的非甲烷总烃、颗粒物浓度达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）限要求值。

	噪声防治措施
	加强噪声污染防治。优先选择低噪声的生产设备、合理布局并釆取减震、隔声等措施，使厂界噪声达标。厂界南、西、北噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008 )中2类标准，厂界东执行4类标准。
	已落实
经监测，东侧厂界昼间、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求；其余三侧厂界昼间、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

	固废防治措施
	加强固废污染防治。固体废弃物应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，危险废物和一般固废分类收集、堆放、分质处置，尽可能实现资源的综合利用。废活性炭须妥善收集委托有资质的单位进行处置；厂内危废暂存场所应按相关规范进行设置，做好危险废物的入库、存放、出库记录，严格执行转移联单制度，并设置危险废物识别标志，做好防雨、防渗、防漏等工作，杜绝对环境造成二次污染。颜料包装袋、边角料、收集的粉尘收集后回用生产；其他废包装收集后出售给废品回收单位做综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运无害化处理。
	已落实
建设单位已设置10m2危废暂存间1处，产生的危险废物收集后暂存于厂区危废间，委托有资质的单位进行处置，危废处置合同见附件。

	环境
管理
	加强项目的日常管理。设置专门的环保管理机构，专职负责环境管理工作，实行清洁生产，加强设备及环保设施的维护运行，确保各类污染物稳定达标排放。
	已落实


(2)现有项目污染物达标情况
①废气
本次评价引用杭州三基色新材料有限公司2024年10月31日的自行监测报告(报告编号：RA2024H2647)作为现状达标的评价依据，具体数据如下：
表2-14   本项目现有工程DA001废气检测结果一览表
	净化器名称及型号
	2#水喷淋+水雾过滤器+活性炭吸附

	排气筒高度（m）
	15

	排气筒编号
	DA001

	测试断面
	废气出口

	采样日期
	2024.10.31

	测点烟气温度 (℃)
	23.3
	23.4
	23.5

	烟气含湿量 (%)
	2.88
	2.88
	2.88

	测点烟气流速 (m/s)
	11.5
	11.6
	11.7

	实测烟气量 (m3/h)
	23560
	23771
	23838

	标态干烟气量（m3/h）
	21222
	21406
	21461

	管道截面积（m2）
	0.5674

	非甲烷总烃
	污染物排放浓度 (mg/m3)
	1.58
	1.97
	2.07

	
	排放限值 (mg/m3)
	60

	
	平均排放速率(kg/h)
	0.04


表2-15   本项目现有工程DA002废气检测结果一览表
	净化器名称及型号
	3#滤筒除尘器

	排气筒高度（m）
	15

	排气筒编号
	DA001

	测试断面
	废气出口

	采样日期
	2024.10.31

	测点烟气温度 (℃)
	25.2
	25.0
	24.9

	烟气含湿量 (%)
	2.57
	2.57
	2.57

	测点烟气流速 (m/s)
	8.2
	8.2
	8.3

	实测烟气量 (m3/h)
	14924
	14906
	14934

	标态干烟气量（m3/h）
	13383
	13372
	13400

	管道截面积（m2）
	0.5027

	颗粒物
	污染物排放浓度 (mg/m3)
	＜20
	＜20
	＜20

	
	排放限值 (mg/m3)
	20


表2-16   本项目现有工程厂界无组织废气检测结果一览表
	项目
	监测点位
	检测频次
	检测结果mg/m3
	标准限值mg/m3

	颗粒物
	上风向4#
	第一次
	0.194
	1.0

	
	
	第二次
	0.202
	

	
	
	第三次
	0.198
	

	
	
	平均值
	0.198
	

	
	下风向5#
	第一次
	0.224
	

	
	
	第二次
	0.231
	

	
	
	第三次
	0.219
	

	
	
	平均值
	0.225
	

	
	下风向6#
	第一次
	0.212
	

	
	
	第二次
	0.214
	

	
	
	第三次
	0.216
	

	
	
	平均值
	0.214
	

	
	下风向7#
	第一次
	0.219
	

	
	
	第二次
	0.233
	

	
	
	第三次
	0.222
	

	
	
	平均值
	0.225
	

	非甲烷总烃
	上风向4#
	第一次
	0.68
	4.0

	
	
	第二次
	0.69
	

	
	
	第三次
	0.68
	

	
	
	平均值
	0.68
	

	
	下风向5#
	第一次
	0.87
	

	
	
	第二次
	0.89
	

	
	
	第三次
	0.86
	

	
	
	平均值
	0.87
	

	
	下风向6#
	第一次
	0.84
	

	
	
	第二次
	0.80
	

	
	
	第三次
	0.85
	

	
	
	平均值
	0.83
	

	
	下风向7#
	第一次
	0.78
	

	
	
	第二次
	0.87
	

	
	
	第三次
	0.92
	

	
	
	平均值
	0.86
	


根据监测结果，现有项目有组织排放废气中非甲烷总烃、颗粒物排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5中二级排放限值要求；厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单））表9中无组织排放限值要求。
②废水
本项目现有工程生活废水根据自行监测数据，具体如下：
表2-17   本项目现有工程生活废水检测结果一览表
	来源
	采样时间
	样品性状
	检测结果mg/L

	
	
	
	pH值
	氨氮
	SS
	COD
	TP

	生活废水排放口
	2023.11.06
	无色微浊
	8.3
	7.53
	71
	90
	0.88

	排放标准
	/
	/
	6-9
	35
	400
	500
	8


根据监测结果，现有项目生活污水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放限值要求；其中氨氮、总磷排放符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值要求。
③噪声
本项目现有工程噪声根据自行监测数据，具体如下：
表2-18   本项目现有工程噪声检测结果一览表
	检测点位
	对应位置
	主要声源
	昼间Leq dB(A)

	
	
	
	测量时间
	测量值

	1#
	厂界东
	设备运转
	15:24
	62

	2#
	厂界南
	设备运转
	15:33
	53

	3#
	厂界西
	设备运转
	15:42
	54

	4#
	厂界北
	设备运转
	15:51
	56

	备注：监测时间为2024年10月31日，因建设单位实际夜间未生产，故未检测夜间噪声值。


根据监测结果，现有项目东厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类排放限值要求；其余厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类排放限值要求。
④固体废物
企业固体废物包括原辅材料的包装固废、边角料、滤筒捕集的粉尘、废活性炭和员工生活垃圾。
包装固废主要为来料的包装（尼龙袋：钛白粉包装袋、碳酸钙包装袋、树脂包装袋、聚乙烯蜡包装袋），企业经收集后由废品回收单位回收利用；颜料粉包装袋外售处置。废边角料由企业经回收后放入破碎机破碎成小块，然后与同类产品原料混合回用于生产。
企业设置危废暂存间，并做好防渗、防漏等措施，废滤网、废机油、废油桶、废活性炭等危险废物委托杭州立佳环境服务有限公司处置。脉冲滤筒除尘器捕集的粉尘外售综合利用。
生活垃圾企业委托当地环卫部门及时上门清运。
7、现有项目总量达标情况
根据企业提供的2024年用水量统计，企业年用水量为2100吨。企业用水量=冷却水+废气处理用水+生活用水，冷却水和废气处理用水循环使用，定期添加新鲜水，不排放。生活用水量约占总用水量的90%，则生活用水量约1890t/a，排水量以80%计，废水排放量约为1512t/a。
表2-19   本项目现有工程总量核算一览表
	类别
	污染物种类
	原审批排放量t/a
	实际排放量t/a
	是否超标

	生活废水
	废水量
	1531.5
	1512
	未超过

	
	COD
	0.061
	0.060
	未超过

	
	NH3-N
	0.003
	0.003
	未超过

	废气
	VOCs
	0.893
	0.790
	未超过

	备注：VOCs根据排气筒平均排放速率×年工作时间计算，检测工况按照90%计算，无组织排放量按照原环评核算量0.47t/a计算。


根据梳理分析，本项目污染物均未超出原环评审批总量指标。



3、 [bookmark: _Toc19366]区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、大气环境质量现状
(1) 基本污染物环境质量现状
①达标区判定
根据《2024年杭州市余杭区生态环境状况公报》，2024年，余杭区环境空气优良率83.7%，同比下降3.6个百分点；PM2.5平均浓度29.0uμg/m3，同比下降2.3μg/m3，降幅7.3%；PM10平均浓度43.7μg/m3，同比下降9.7μg/m3，降幅18.2%；O3-90per浓度为164μg/m3，同比上升6μg/m3，涨幅3.8%。SO2和NO2年平均浓度达到一级标准，PM2.5、PM10年平均浓度达到二级标准。综上所述，2024年余杭区环境空气质量为不达标区，超标污染物是臭氧。
根据《余杭区环境空气质量提质进位三年行动方案（2024-2026年）》，为提升区域大气环境质量，拟采取以下措施：
（1）工业源减排：完成207个省市减排任务、142个区级项目，淘汰3台2蒸吨生物质锅炉，推进活性炭集中再生与氮氧化物深度治理。​
（2）扬尘源管控：技术赋能：部署公交车移动监测、无人机巡查、走航车监测等设备，建立工地扬尘预警处置机制；长效管理：实现颗粒物异常的快速闭环处置，良渚论坛保障期间创同期PM₂.₅最优水平。​
（3）移动源治理：淘汰国四及以下柴油车327辆、老旧非道机械301台。
（4）生活源整治：安装餐饮油烟在线监测189套，119家汽修企业纳入活性炭“绿岛”再生体系；建成62个高位瞭望设施，落实“1530”秸秆焚烧闭环处置机制。
(2) 其他污染物环境质量现状评价
TSP引用《余杭区栅庄桥临时渣土码头扩建项目》大气环境监测数据进行分析评价，监测日期为2023年8月26日~9月2日(报告编号：HJ23480)。
监测点位及监测因子详见表3-1。
表3-1   大气环境质量监测点位及监测因子一览表
	监测时间
	监测点位
	方位
	距离m
	监测因子

	2023年8月26日~9月2日
	郎家坝
	SW
	3560
	TSP


[image: ]
图3-1  监测点位示意图
表3-2   TSP监测结果一览表
	监测点位
	监测因子
	评价标准
μg/m3
	监测浓度范围
μg/m3
	最大占标率
%
	达标情况

	郎家坝
	TSP
	300
	23-69
	23
	达标


由上表评价结果可知，TSP现状值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准限值要求。
2、地表水环境
为了解本项目拟建区域及纳污水体地表水环境质量，本环评引用2023年03月项目西侧水体东塘港（仁和街道段）断面监测数据，具体如下。
表3-3   东塘港监测点水质监测结果 单位：mg/L（pH除外）
	项目
	pH
	DO
	NH3-N
	CODMn
	总磷

	监测结果
	7.1
	6
	0.033
	2.3
	0.03

	Ⅲ类标准
	6~9
	≥5
	≤1.0
	≤6
	≤0.2

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标



从上表可知，东塘港（仁和街道段）监测断面水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，满足Ⅲ类水环境功能要求。
3、声环境
本项目厂界外50m范围无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》无需开展现状调查。
4、生态环境
本项目位于浙江省杭州市余杭区仁和街道三星路4号，占地范围内不含生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。
5、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射影响。
6、地下水、土壤环境
本项目产生的危险废物贮存于厂区危废间内。危废间做防腐防渗处理，无地下水、土壤环境污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境
保护
目标
	1、大气环境保护目标
根据现场勘查，项目厂界外500m范围有住宅用地。项目周边环境概况图见附图。大气环境保护目标见表3-5。
表3-4   大气环境保护目标一览表
	保护目标名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	美地兰庭
	120°04′57.41″
	30°25′58.32″
	居民
	约3000人
	二类
	NW
	300

	东风村
	120°04′45.86″
	30°26′2.34″
	居民
	约240人
	
	N
	491

	潘家角
	120°04′38.37″
	30°25′37.81″
	居民
	约150人
	
	SW
	218

	管家塘
	120°04′38.27″
	30°25′44.11″
	居民
	约180人
	
	W
	238

	西山
	120°04′59.92″
	30°25′29.59″
	居民
	约200人
	
	SE
	500



2、声环境
根据现场勘查，厂界外50米范围无声环境保护目标。
3、地下水环境
根据现场勘查，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境
本项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	1、废水
本项目员工的生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，经良渚污水处理厂集中处理后外排至良渚港。纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，良渚污水处理厂尾水CODCr、氨氮、总氮、总磷主要污染指标执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1排放限值，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目废水污染物排放标准具体见下表3-7。
表3-5   项目废水污染物排放标准  单位：mg/L，pH除外
	纳管标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准
纳管去向：良渚污水处理厂

	污染物
	pH值
	COD
	NH3-N
	SS
	TP
	动植物油

	标准限值
	≤
	6-9
	500
	35*1
	400
	8*1
	100

	外排环境标准：CODCr、氨氮、总氮、总磷主要污染指标执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1排放限值，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

	污染物
	pH值
	COD
	NH3-N
	SS
	TP
	动植物油

	标准限值
	≤
	6-9
	40
	2(4)*2
	10
	0.3
	1

	注1：氨氮、总量执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。
注2：括号内数值为每年11月1日至次年 3月31日执行。



2、废气
本项目生产工序中产生的挤出、注塑废气颗粒物、非甲烷总烃、其他特征污染物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中表5规定的大气污染物特别排放限值要求，详见下表3-6；
企业边界任何1小时大气污染物平均浓度执行《《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中表9规定的企业边界大气污染物浓度限值，详见下表3-7；
本项目厂界无组织氨、硫化氢、苯乙烯、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1厂界标准值，详见表3-8；
食堂油烟废气排放标准执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483－2001)中的小型标准，具体排放标准见下表3-9。
表3-6   《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）
	污染物
	排放限值mg/m3
	污染物排放监控位置

	非甲烷总烃
	60
	车间或生产设施排气筒

	颗粒物
	20
	

	苯乙烯
	20
	

	丙烯腈
	0.5
	

	1.3-丁二烯a
	1
	

	酚类
	15
	

	甲苯二异氰酸酯TDIa
	1
	

	二苯基甲烷二异氰酸酯MDIa
	1
	

	异氟尔酮二异氰酸酯IPDIa
	1
	

	多亚甲基多苯基异氰酸酯PAPIa
	1
	

	氨
	20
	

	二氧化硫
	50
	

	硫化氢
	5
	

	丙烯酸a
	10
	

	丙烯酸甲酯a
	20
	

	丙烯酸丁酯a
	20
	

	甲基丙烯酸甲酯a
	50
	

	乙苯
	50
	

	氯苯类
	20
	

	四氢呋喃a
	50
	

	邻苯二甲酸酐a
	5
	

	a.待国家污染物监测方法标准发布后实施。


表3-7   《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）
	污染物
	排放限值
	无组织排放监控位置

	非甲烷总烃
	4.0mg/m3
	企业边界

	颗粒物
	1.0mg/m3
	


表3-8   《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)
	污染物
	单位
	排气筒高度m
	有组织排放限值
	无组织排放限值

	臭气浓度
	无量纲
	15
	2000
	20

	氨
	mg/m3
	/
	/
	1.5

	硫化氢
	mg/m3
	/
	/
	0.06

	苯乙烯
	mg/m3
	/
	/
	5.0


表3-9   《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）
	饮食业单位规模
	小型

	基准灶头数
	≥1,<3

	对应灶头总功率（108J/h）
	1.67,<5.00

	对应排气罩灶面总投影面积（m2）
	≥1.1,<3.3

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2

	净化设施最低去除效率（%）
	60


3、噪声
根据《杭州市余杭区声环境功能区划方案》，企业处于噪声3类声环境功能区，因此项目四周厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，其中东厂界紧邻G302，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。具体标准值见表3-12。
表3-10   《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	类别
	等效声级Leq

	
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55

	4类
	70
	55


4、固废
固体废物污染防治及其监督管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，但其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

	总量控制指标
	1、总量控制指标
根据现行的环保管理要求，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：二氧化硫（SO2）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）及重金属、挥发性有机物（VOCs）。
结合本项目的实际情况分析，本项目被纳入总量控制指标的有COD、VOCs、工业烟粉尘、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）。
表3-16  本项目实施后总量指标一览表  单位t/a
	类型
	污染物
	原审批
	本项目实施后全厂
	变化量

	生活污水
	废水量
	1098
	1098
	无变化

	
	CODCr
	0.055
	0.055
	无变化

	
	NH3-N
	0.005
	0.005
	无变化

	废气
	VOCs
	0.893
	0.758
	-0.135

	
	烟粉尘
	1.52
	0.193
	-1.327


由上表可知，本项目实施后，全厂总量指标均未突破现有已审批总量，故无需进行总量平衡。



4、 [bookmark: _Toc16404]主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目施工期仅进行设备安装及调试，不涉及土建、厂房改造等施工程序，故不对施工期环境影响进行分析评价。

	运营期环境保护措施
	一、废气
本项目实施后，依托现有螺杆挤出机新增产品种类，涉及现有工程生产装置，故本次评价对项目实施后全厂污染物进行整体核算，
(一)正常工况
1、配料、投料、搅拌粉尘
本项目粉料配置过程，投料口、出料口等均有粉尘产生，经类比同类型企业，本项目粉尘产生量按照粉状原料的0.1%计算，根据表2-5，本项目颜料、碳酸钙、钛白粉、聚乙烯蜡粉状原料使用量约690t/a，则粉尘产生量约为0.69t/a。本项目现有工程已设置密闭配料室及搅拌室，在投料口、打粉机、拌料机等位置设置集气罩，合计风量为15000m3/h，粉尘收集后经脉冲滤筒除尘器处理后通过15m高排气筒排放。本次评价收集效率按照80%计算，处理效率为90%，则本项目有组织粉尘排放量约为0.055t/a，无组织排放粉尘量约为0.138t/a。
2、挤出废气
本项目原料树脂产生的其他特征污染物均以非甲烷总烃计算，因使用树脂原料量较少，故不再单独核算其源强。本项目产品为塑料粒子，塑料废气污染源强参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法(1.1版)》中塑料行业-塑料皮、板、管材制造行业产排污系数0.539kg/t原料计算，本项目树脂类原料使用量为7390t/a，挤出工序废边角料回料按照8t/a计算，则本项目挤出废气非甲烷总烃的产生量为3.988t/a。本项目有机废气处理措施为“水喷淋+水雾过滤器+活性炭吸附”，处理效率按照90%计算，集气罩收集效率按照90%计算，则本项目挤出工段废气有组织排放量为0.359t/a，无组织排放量为0.399t/a。
经现场踏勘，本项目单条挤出线设置3个集气罩（12条线，共设置36个集气罩），规格尺寸为0.2×0.3m，罩口距离污染源距离约为0.2m，罩口处气体流速按照0.5m/s计算，根据集气罩风量计算经验公式可知，本项目挤出线集气罩收集所需风量约为18144m3/h。
3、注塑废气
本项目设置打板房，主要用于每种产品对应的色板制造及留存使用。根据建设单位提供资料，本项目实施后，新增注塑机7台，色板产量约为50kg/a，不对外销售。故本项目注塑工序会产生极少量的有机废气，本次评价不与定量计算，仍需对注塑废气进行收集处理。
本项目注塑过程设置全密闭装置，密闭体积约为1m3，每小时换气次数按照6次计算，则新增7台注塑机所需风量合计约为42m3/h。注塑废气经密闭装置上方排气口，接入DN50废气软管，进入有机废气处理装置进行处理。本项目挤出、注塑工段废气及管道损耗，本项目有机废气设置风量为24000m3/h，可以满足本项目实际生产需求。
4、破碎粉尘
本项目开停机过程中，挤出工序会产生废边角料，主要为条状塑料，集中收集后，进入破碎工序破碎至颗粒状后，回用于挤出工序。根据工程分析，本项目废边角料产生量约为8t/a，因破碎至颗粒状，粒径较大，故本次破碎粉尘仅定性分析。
(二)非正常工况
从环境保护的角度，非正常工况主要是指环境污染物的非正常排放。本次项目的非正常工况主要有大气污染物，即废气处理效率下降50%的情况计，则非正常工况废气排放源强见表4-2。





	
	表4-1   本项目废气产生及排放一览表
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放

	
	
	浓度mg/m3
	产生量
	末端治理
	收集率
	去除率
	风量m3/h
	浓度mg/m3
	排放量kg/h

	
	
	
	kg/h
	t/a
	
	
	
	
	
	kg/h
	t/a

	DA002
	颗粒物
	6.389
	0.096
	0.690
	滤筒除尘器
	80%
	90%
	15000
	0.544
	0.008
	0.055

	无组织
	颗粒物
	/
	0.019
	0.138
	/
	/
	/
	/
	/
	0.019
	0.138

	DA001
	非甲烷总烃
	23.076
	0.554
	3.988
	水喷淋+水雾过滤器+活性炭吸附
	90%
	90%
	24000
	2.077
	0.050
	0.359

	无组织
	非甲烷总烃
	/
	0.055
	0.399
	/
	/
	/
	/
	/
	0.055
	0.399


表4-2   非正常工况废气产生及排放一览表
	编号
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放速率
	排放浓度
	单次持续时间
	年发生频次

	
	
	
	kg/h
	mg/m3
	h/次
	次/a

	DA002
	设备故障
	颗粒物
	0.042
	2.811
	1
	1

	DA001
	
	非甲烷总烃
	0.274
	11.423
	1
	1







	
	(三)环境影响分析
1、有组织达标分析
表4-3   项目废气达标排放情况一览表
	排气筒编号
	污染因子
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	排放标准
	是否达标

	
	
	
	
	排放浓度mg/m3
	

	DA002
	颗粒物
	0.008
	0.511
	20
	达标

	DA001
	非甲烷总烃
	0.050
	2.077
	60
	达标


由上表可知，本项目各工艺废气经收集处理后，有组织废气均能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中表5特别排放限值要求。
(四)污染防治技术可行性分析
本项目对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶与塑料制品工业》（HJ1122-2020）可知，项目废气处理措施可行性分析如下：
表4-4   项目废气处理措施可行性分析
	排污类别
	生产单元
	生产设施
	可行技术
	本项目情况
	是否符合

	塑料零件及其他塑料制品制造
	注塑、挤出
	挤出机、注塑机
	除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子、UV光氧化/光催化、生物法、以上组合技术
	水喷淋+水雾过滤器+活性炭吸附
	符合


本项目采用水喷淋+水雾过滤器+活性炭吸附装置去除挤出、注塑工序中产生的有机废气，水喷淋可降低挤出废气、注塑废气的温度，还可去除废气中可溶性有机物，水雾过滤器可有效去除废气中水分子，确保后端活性炭吸附装置的吸附能效。
二、废水
本项目不新增新鲜水使用量，故本项目实施后，不新增废水排放量。




	
	三、噪声
1、噪声产排情况
本项目室内噪声主要为新增注塑机机械设备运转过程中产生的噪声。
表4-5   本项目新增主要生产设备噪声源强一览表(室内源强)
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	型号
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	[bookmark: RANGE!AC11]建筑物插入损失 / dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	声压级/dB(A)
	
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	打板房
	注塑机组
	80/1
	/
	选用低噪声设备，设置减振基座，厂房隔声
	-28
	-11
	1.2
	2
	5
	2
	5
	65.5
	65.5
	67.4
	68.7
	昼、夜连续运行
	21
	44.5
	44.5
	46.4
	47.7
	1

	生产车间
	螺杆挤出机
	75/1
	36B
	
	10
	-5
	1.2
	10
	2
	27
	19
	64.1
	65.4
	62.4
	63.1
	
	21
	43.1
	43.4
	41.4
	42.1
	1

	表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；本项目厂房外墙采用单层实墙，参考《环保工程手册 环境噪声控制卷》单层实墙的最小隔声可达43dB，但考虑厂房外墙局部分布有玻璃窗和门，本次环评厂房平均隔声取15-20dB。根据导则B.4计算公式，本表中“建筑插入损失”为平均隔声量+6dB，即21-26dB。







	
	2、预测结果
经预测，预测结果见下表。
表4-6   噪声预测结果  单位：dB(A)
	预测点位
	贡献值
	背景值
	预测值
	标准值
	达标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	厂界
	北厂界
	52.5
	52.5
	53.2
	44.6
	54.9
	52.8
	65
	55
	达标

	
	南厂界
	45.2
	45.2
	53.4
	44.2
	53.7
	54.3
	
	
	达标

	
	西厂界
	47.9
	47.9
	56.6
	46.2
	57.5
	49.5
	
	
	达标

	
	东厂界
	48.5
	48.5
	50.5
	43.1
	52.1
	49.4
	70
	55
	达标

	本项目因订单波动等原因，现有工程夜间实际未生产，故本次评价采用原环评噪声预测贡献值，作为本项目噪声现状背景值进行叠加。


预测结果表明，在采取相应的减振降噪措施处理后，运行过程中新增设备运转产生的噪声，对北、南、西厂界噪声的贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准的要求，对东厂界噪声的贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类区标准的要求。
因此，本评价认为，项目运行过程中的噪声不会对区域声环境造成明显不利影响。
3、噪声监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）并结合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），项目监测点位设置、监测频次及最低监测频次按下表执行。
表4-7   噪声污染源监测计划表
	类别
	监测点位
	检测项目
	检测频率
	检测单位
	标准

	噪声
	北、南、西厂界外1m
	连续等效声Leq(A)
	1次/季度
	委托有资质的环境监测单位进行监测
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准

	
	东厂界外1m
	
	
	
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准


四、固体废物
1、固废产生情况
①废边角料
项目生产工序会产生废边角料，根据建设单位提供资料，项目废边角料产生量约为0.1%，则本项目废边角料产生量为8t/a，经收集后进入粉碎工序，全部回用于挤出工序。
②废活性炭
本项目注塑工序产生的注塑废气采用初过滤+两级活性炭吸附装置处理，根据《杭州市生态环境局关于加快VOCs治理活性炭吸附设施升级改造工作的通知》中废气收集参数和最少活性炭装填量参考表，本项目VOCs废气初始浓度(按照非甲烷总烃浓度换算为VOCs浓度)小于200mg/Nm3，且风量设置≥20000m3/h，本次活性炭最少装填量按照3t计算，年工作7200h，更换频次为4次/年(3个月更换一次)，VOCs削减量为3.23t/a，故本项目废活性炭年产生量约为15.23t/a，经收集后暂存于厂区危废间，委托有资质单位进行处置。
③废过滤网
本项目注塑工序产生的注塑废气采用水喷淋+水雾过滤器+活性炭吸附装置处理，会定期产生废滤网；本项目挤出工序产品切换及日常维护过程中，挤出口处会产生废滤网。根据建设单位提供实际运行数据，本项目废过滤网产生量约为0.5t/a，经收集后暂存于厂区危废间，委托有资质单位进行处置。
④废包装袋
项目主要原料采用袋装方式，根据建设单位实际运行经验，本项目废包装袋产生量约为0.1t/a，经收集后暂存于一般固废库，外售综合利用。
⑤废油桶及废润滑油
本项目生产运行过程中，设备维护保养使用机油会产生废润滑油桶，年产生量2个，折合质量约为2kg/a，废润滑油产生量约为0.1t/a。
⑥除尘器收集的粉尘
本项目投配料过程产生的粉尘经脉冲滤筒除尘器收集后排放，脉冲滤筒除尘装置收集的粉尘约为0.5t/a，经收集后全部回用。
⑦劳保用品
本项目日常生产、设备维护等过程中会产生废劳保用品，根据类别同类型企业，本项目废劳保用品产生量约为0.5t/a，集中收集后委托有资质单位进行处置。
⑧沉渣
本项目循环冷却定期补充不外排，根据现有项目实际运行经验，循环冷却水池直接冷却产品后会产生沉淀物，产生量约为0.5t/a。由建设单位定期清理，外售综合利用。
⑨生活垃圾
本项目全厂劳动定员70人，生活垃圾按0.5kg/人/d计算，则项目生活垃圾年产量为10.5t/a。
根据《固体废物分类与代码目录》以及《国家危险废物名录(2025)》的规定，判断每种废物类别，判定结果见下：
表4-8   本项目全厂产生的固体废弃物统计表
	序号
	固废名称
	产生环节
	形态
	产生量t/a
	种类判定

	
	
	
	
	
	类别
	类别代码
	判断依据

	1
	废边角料
	生产
	固体
	8
	/
	SW17
	《固体废物分类与代码目录》

	2
	废包装袋
	原料包装
	固体
	0.1
	/
	SW17
	

	3
	除尘器收集的粉尘
	废气处理
	固体
	0.5
	/
	/
	

	4
	沉渣
	循环冷却池
	固体
	0.5
	/
	/
	

	5
	废活性炭
	废气处理
	固体
	15.23
	危废
	HW49
	《国家危险废物名录》（2025年版）

	6
	废过滤网
	废气处理
	固体
	0.5
	危废
	HW49
	

	7
	废润油桶
	设备维护
	固体
	0.002
	危废
	HW08
	

	8
	废润滑油
	设备维护
	液体
	0.1
	危废
	HW08
	

	9
	废劳保用品
	生产
	固体
	0.5
	危废
	HW49
	

	10
	生活垃圾
	生活、办公
	固体
	10.5
	/
	/
	/


表4-9   本项目全厂产生的危险废弃物统计表
	序号
	名称
	类别
	代码
	产生量（t/a）
	有害物质
	产生周期
	危险特征
	污染防治措施

	1
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	15.23
	有机物
	月
	T
	采用符合要求危险废物的器具盛载,并贴危废标签
	置于危废暂存间，委托有资质单位处置,各类危废应分开放，并设隔断。

	2
	废劳保用品
	HW49
	900-039-49
	0.5
	
	日
	T/In
	
	

	3
	废过滤网
	HW49
	900-041-49
	0.01
	
	月
	T/In
	
	

	4
	废油桶
	HW08
	900-249-08
	0.002
	油类物质
	月
	T，I
	
	

	5
	废润滑油
	HW08
	900-217-08
	0.1
	
	半年
	T，I
	
	



2、固体废物临时贮存设施的管理要求
①一般工业固废
本项目一般工业固体废物主要为废边角料、废包装袋，其中废边角料经破碎机破碎后全部回用；废包装袋定期收集后外售综合利用。
②生活垃圾
生活垃圾经在厂内设垃圾收集桶，由环卫部门清运。
③危险固废
A、环境影响分析
I、危险废物贮存场所(设施)
本项目危废暂存于厂区现有危废库，总面积约10m2，用于储存废活性炭、废过滤棉、废油桶、废润滑油等危险废物，危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中要求，设置防腐防渗等措施。
危废暂存场所应严格落实“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)控制措施，危废暂存间储存液态危废量较少，设备用储存桶，各危险废物暂存过程中对区域地表水影响较小，对环境空气产生的影响较小，事故状态下的危险废物经收集后可得到有效处置，对地下水和土壤不会造成明显的不利影响。
II、运输过程的环境影响分析
本项目危废收集时置于密闭桶内，确保车间转移至危废仓库时不会发生散落、泄漏等状况。
III、委托处置的环境可行分析
针对于本项目的危险废物，根据《国家危险废物名录》，本项目的废活性炭、废过滤网、废油桶、废润滑油属于危险废物，收集后暂存于危废库暂存，定期交由有危废处置资质的单位代为处理。
B、污染防治措施
I、贮存场所(设施)
本项目危废暂存场所基本情况见下表。
表4-10   本项目项目依托的危险废物贮存场所(设施)基本情况表
	序号
	贮存场
所名称
	危险废物名称
	危废
类别
	废物代码
	位置
	面积
	贮存
方式
	贮存
能力
	贮存
周期

	1
	危废暂存库
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	现有厂区
	10m2
	桶装
	5t
	3个月

	2
	
	废过滤网
	HW49
	900-041-49
	
	
	桶装
	
	

	3
	
	废油桶
	HW08
	900-249-08
	
	
	/
	
	

	4
	
	废润滑油
	HW08
	900-217-08
	
	
	桶装
	
	

	5
	
	废劳保用品
	HW49
	900-041-49
	
	
	桶装
	
	


危废库设置要求：
根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，建设单位对危险固废暂存场所应做到以下几点：
①贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
②贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物〈简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。
③危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。
④贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)的要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
⑤危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。
⑥贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染;还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。
⑦在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。
II运输过程的污染防治措施
根据《危险废物转移管理办法》《浙江省工业固体废物电子转移联单管理办法（试行）》有关规定，本项目危险废物委托资质单位进行运输，在运输过程中要采用专用的车辆，密闭运输，严格禁止“跑、冒、滴、漏”，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。
①转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度；
②转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息；
③运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。
建设单位在危险废物转移过程中，还应履行以下义务：
①对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；
②制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；
③建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息；
④填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；
⑤及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。
3、环境管理要求
针对本项且正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求：履行申报登记制度；建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别；委托处置应执行报批和转移联单等制度；定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换；直接从事收集、贮存、输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。
固废贮存(处置)场所规范化设置，固体废物贮存(处置)场所应在醒目处设置标志牌。采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置。
五、地下水
1、地下水环境影响分析
拟建项目按照规范和要求对危废库采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对固体废物和危险化学品的管理，运营期正常状况下项目不会对地下水造成较大的不利影响。
但在非正常状况或事故状态下，如危险废物管理不善或危险废物暂存场所发生泄漏等情况下，污染物会渗入地下对地下水造成影响。
2、地下水环境保护措施
针对可能发生的地下水污染，项目营运期地下水污染防治措施应按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。
2.1、源头控制
项目实施期间应从以下几个角度开展地下水的源头控制：
①优先选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，并对产生的各类废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物的产生和排放。
②严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库、污水储存和处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低程度。
③危险废物临时存放场所要按照国家相关规范要求，采取严格的防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施，严格危险化学品和危险废物的管理。
④对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。
2.2、分区防渗措施
本项目已按照不同防渗要求进行分区防渗。其中危废库采用重点防渗措施，包装区、原料暂存区、成品暂存区等采用一般防渗措施，车间办公室采用简单防渗措施，相关措施技术指标如下：
重点防渗区：防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤≤10-7cm/s。其中危废暂存区间还需要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。
一般防渗区：防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤≤10-7cm/s。
简单防渗区：地面硬化。
表4-11   本项目现有分区防渗情况一览表
	序号
	单元名称
	污染控制难易程度
	类别
	防渗系数要求
	已采取的防渗措施

	1
	生产车间等
	易
	一般防渗
	等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB16889执行
	本项目已采取采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，采用高密度聚乙烯膜，已按照GB18597-2023中相关要求建设。

	2
	办公等
	易
	简单防渗
	＜10-5cm/s
	

	3
	危废间等
	难
	重点防渗
	等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤≤10-7cm/s、GB18597相关要求
	


六、土壤
1、土壤环境影响分析
拟建项目运营期产生的各类危险废物采用相应包装容器密闭暂存于危险废物暂存库，各类危险废物等能得到妥善处置，不外排，因此不会受到雨水淋溶或风力作用而进入外环境。
2、土壤环境保护措施
一、源头控制措施
①项目应选择新技术、新工艺，尽可能从源头上减少污染物的产生和排放；
②企业在废水收集处理和治理过程中应从严要求，管道尽量采用材质较好的管道，从源头控制废水下渗污染土壤。
二、过程防控措施
①厂区内应加大绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物为主；
②根据地形特点，优化地面布局，以防止土壤环境污染；
③严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库和处理构筑物采取相应防腐、防渗措施，防止废水渗漏到地下污染土壤。
④危险废物临时存放场所要按照国家相关规范要求，采取严格的防泄漏、防溢流、防腐蚀、防雨淋等措施，严防污染物下渗到土壤中污染土壤。
⑤固废不得露天堆放，危险废物暂存库需设置防雨措施，防治雨水冲刷过程将有毒有害污染物带入土壤中而污染环境。
7、生态环境
本项目位于浙江省杭州市余杭区仁和街道三星路4号，用地范围内无生态环境保护目标。
8、环境风险分析
环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏及所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
1、结合风险物质调查及识别过程结果，本项目建成后全厂危险物质数量与临界量比值Q值为0.317，Q＜1。具体判定结果见下表。
表4-12   本项目全厂Q值确定表
	序号
	化学品名称
	CAS号
	储存量qn/t
	在线量qn/t
	临界量Qn/t
	折算后Q值

	1
	油类物质
	/
	0.1
	/
	2500
	0.00004

	2
	危险废物
	/
	15.842
	/
	50
	0.317

	项目Q值∑
	0.317

	备注：参照《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》，将储存的危险废物作为环境风险物质考虑，贮存周期为1年的危险废物最大存在量按其年产生量考虑，贮存周期少于1年的危险废物最大存在量按危废仓库最大贮存规模考虑，详见表4-13，本次计算按照全厂危险废物暂存能力情况核算。


2、危险物质及风险源分布情况
本项目危险物质主要为厂区暂存的危险废物，其中油类物质来源于设备维护。
3、可能影响途径
环境风险识别结果应包括危险单元、风险源、主要危险物质、环境风险类型、环境影响途径、可能受影响的环境敏感目标。
综上所述，通过物质危险性识别、生产系统危险性识别和环境风险类型识别，汇总拟建项目环境风险识别结果见下表所示。
表4-13   本项目环境风险识别表
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的敏感目标

	原料暂存区、成品暂存区
	原料、成品
	塑料制品
	火灾
	次生污染
	废气超标排放和火灾等可能会对区域环境空气造成污染。

	危废仓库
	危险废物
	危险废物
	泄漏/火灾
	进入地表水、地下水/次生污染
	


4、环境风险防范措施
①储存防范措施
A、建立严格的出入库管理制度（如收发手续、装卸规定等），物品入库时，严格检查其数量、包装情况，发现包装破损泄漏的立即处理。
B、按物料理化特性，合理贮存，仓库内保持安全通道畅通。
C、保证仓库通风、换气正常运行，仓库运作做好通风、防尘措施。
D、装卸、搬运做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾斜和滚动，防止包装物、容器破损致物品外泄。
②物料泄漏事故的防范措施
泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目主要采取以下物料泄漏事故的预防：
A、危废储存区域采用重点防渗措施，避免物料泄漏。
B、严格执行安全和消防规范。厂房内设置人行通道，以利于消防和疏散。
C、所有废水管线集中收集，并妥善处理，防止随意流散。
D、对操作人员进行系统教育，严格按操作规程进行操作，严禁违章作业。
③火灾和爆炸事故的防范措施
A、设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。
B、生产车间内严格禁止明火产生，对主要原料进行分区存放，各库房进行良好通风、换气，配置安全、消防措施，杜绝火灾和爆炸事故的发生。
5、其他环境管理措施
根据《浙江省应急管理厅  浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》浙应急基础〔2022〕143号文中相关规定，本评价要求建设单位应委托有相应资质的设计单位对本项目环保设施进行设计，落实安全生产相关技术要求。
根据省安委会印发的《浙江省安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分工》（浙安委〔2024〕20号）中相关要求：在环评工作中提醒督促企业委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计、自行（或委托）开展安全风险评估。
本项目依托现有工程的重点环保设施主要有废气处理设施。建设单位应确保重点环保设施运行过程安全。
企业需建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和联锁保护，严格日常安全检查，配置应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效的运行。






5、 [bookmark: _Toc25495]环境保护措施监督检查清单
	       内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	
	
	
	
	

	大气环境
	DA002
	颗粒物
	脉冲滤筒除尘器
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值

	
	DA001
	非甲烷总烃
	水喷淋+水雾过滤器+活性炭吸附
	

	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2

	
	无组织
	颗粒物、非甲烷总烃等
	加强车间密闭，设置集中通排风
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9

	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1

	地表水环境
	生活污水
	COD
	经化粪池、隔油池处理后进入良渚污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值，其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中排放限值

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	动植物油
	
	

	
	
	NH3-N
	
	

	声环境
	厂区生产设备
	噪声
	减振、隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，其中东厂界执行4类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般工业固废收集后进行综合利用。
危险废物收集后厂内危废库暂存，委托资质单位进行处置；
生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	分区防渗

	
	

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	①管道施工时应对施工材料加强质量检查，严禁使用不合格产品。对焊接质量严格检验，防止焊接缺陷造成泄漏事故的发生。
②按规定进行设备维修、保养、更换易损及老化部件。
③加强对管线阀门、泄漏检测报警系统检修维护保养工作，确保阀门、泄漏检测报警系统正常运行。
④加强防火安全管理：杜绝明火，需动用电焊、气焊作业时，严格根据动火审批程序办事，采取一切必要的预防措施，施工作业时车间专职安全员和主要领导要在现场监护，房内禁止堆放任何易燃物品和杂物。

	
	

	其他环境管理要求
	1、项目环境管理要求
建设项目的环境管理工作应由专人负责，为加强环境管理提供组织保证，配合环境保护主管部门依法对企业进行环境监督、管理、考核，以及接受生态环境分局在具体业务上给予技术指导。环境管理机构主要职责如下：
（1）根据公司规模、性质、特点和国家法律、法规，制定全公司环保规划和环境方针，并负责以多种形式向相关方面宣传；
（2）负责获取、更新使用于本企业的与环境相关的法律、法规，负责把适用的法律、法规发放到相关部门；
（3）协助各车间制定车间的环保规划，并协调和监督各单位具体实施；
（4）负责制定和实施公司的年度环保培训计划；
（5）负责公司内外部的环境工作信息交流；
（6）监督检查各部门环保设施的运行管理，尤其是了解污染治理设备的运行状况以及治理效率；
（7）监督检查各生产工艺设备的运行情况，确保无非正常工况生产事故的发生；
（8）负责对新、改、扩建项目环保工程及其“三同时”执行情况进行环境监测、数据分析、验收评估；
（9）负责应急计划的监督、检查；负责应急事故的协调处理；指导各单位对环保设施的管理；指导各单位应急与预防工作；对公司范围内重点危险区域部署监控措施；
（10）负责公司环境监测技术数据统计管理；
（11）负责全公司环保管理工作的监督和检查；组织实施全公司环境年度评审工作；
（12）负责公司的环境教育、培训、宣传，让环境保护意识深入职工心中。
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），建设单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，编制监测方案。监测方案内容主要包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。建设单位应当在投入生产并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制。
2、项目排污管理类别分析
(1)国民经济行业类别判定
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C2929 塑料零件及其他塑料制品制造”。
(2)排污许可管理类别判定
根据项目的国民经济行业类别C2929，按《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》进行判定，可知：本项目属于固定污染源排污许可分类管理名录表中的“二十四、橡胶和塑料制品业29”中的“62 塑料制品业292”。按照排污许可填报“管理类别”应为“登记管理”；本项目不涉及通用工序，故本项目排污许可填报“管理类别”应为“登记管理”。

	
	



6、 [bookmark: _Toc10584]结论
	浙江三基色新材料有限公司新增注塑设备打样测试技改项目位于浙江省杭州市余杭区仁和街道三星路4号。
项目选址符合杭州市生态环境分区管控动态更新方案要求；项目经采取环评提出的各项环保措施后，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求；符合国家和地方产业政策以及区域规划等要求。企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。
从环境保护角度，项目建设是可行的。



[bookmark: _Toc28457][bookmark: _GoBack]附表
[bookmark: _Toc13522]建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
	现有工程
	在建工程
	本项目
	以新带老削减量
	本项目建成后
	变化量⑦

	
	
	排放量（固体废物产生量）①
	许可排放量②
	排放量（固体废物产生量）③
	排放量（固体废物产生量）④
	（新建项目不填）⑤
	全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	

	废气
	VOCs
	0.790t/a
	0.893t/a
	/
	0.758t/a
	0.790t/a
	0.758t/a
	-0.032t/a

	
	工业烟粉尘
	1.52t/a
	1.52t/a
	/
	0.193t/a
	1.52t/a
	0.193t/a
	-1.327t/a

	废水
	COD
	0.060t/a
	0.061t/a
	/
	/
	/
	0.060t/a
	0

	
	NH3-N
	0.003t/a
	0.003t/a
	/
	/
	/
	0.003t/a
	0

	一般工业固体废物
	废边角料
	8t/a
	/
	/
	8t/a
	8t/a
	8t/a
	0

	
	废包装袋
	0.05t/a
	/
	/
	0.1t/a
	0.05t/a
	0.1t/a
	+0.05

	
	除尘器收集的粉尘
	0.5t/a
	/
	/
	0.5t/a
	0.5t/a
	0.5t/a
	0

	
	沉渣
	0.5t/a
	/
	/
	0.5t/a
	0.5t/a
	0.5t/a
	0

	危险废物
	废活性炭
	2t/a
	/
	/
	15.23t/a
	2t/a
	15.23t/a
	+13.23t/a

	
	废过滤网
	0
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	废油桶
	0
	/
	/
	0.002t/a
	/
	0.002t/a
	+0.002t/a

	
	废润滑油
	0.1t/a
	/
	/
	0.1t/a
	0.1t/a
	0.1t/a
	0

	
	废劳保用品
	0
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	+0.5t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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