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[bookmark: _Toc28431]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	海宁市丰源过滤设备有限公司年产300台过滤机建设项目

	项目代码
	2507-330481-07-02-592949

	建设单位联系人
	李培荣
	联系方式
	13606733789

	建设地点
	浙江省嘉兴市海宁市周王庙镇华锦路9号6幢一层

	地理坐标
	（120度29分 29.463秒， 30 度 26分 9.115 秒）

	国民经济
行业类别
	环境保护专用设备制造（3591）
	建设项目
行业类别
	三十一、专用设备制造业 35：89环保、邮政、社会公共服务及其他
专用设备制造359

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目备案部门
	海宁市经济和信息化局
	项目备案文号
	2507-330481-07-02-592949

	总投资（万元）
	400
	环保投资（万元）
	4.5

	环保投占比（%）
	1.125%
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	■否
□是：
	用地面积（m2）
	1035

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《海宁市周王庙镇南部工业园、富邦区块工业聚集区、凤鸣区块及富升裘革区块工业聚集点总体规划》
审批机关：/
审批文件名称及文号：/

	规划的生态环境影响评价情况
	规划的生态环境影响评价名称：《海宁市周王庙镇南部工业园、富邦区块工业聚集区、凤鸣区块及富升裘革区块工业聚集点总体规划》
召集审查机关：/

	规划及规划的生态环境影响评价符合性分析
	1、《海宁市周王庙镇南部工业园、富邦区块工业聚集区、凤鸣区块及富升裘革区块工业聚集点总体规划》
根据《周王庙镇镇域规划》，本项目所在地属于“中片产业带动片区”，该片区规划以高端装备制造业、新能源制造业、新材料制造业、时尚产业为主导产业方向，高端装备制造业重点发展五金机械、汽车零部件制造等产业。本项目主要从事过滤机的生产制造，属于国民经济行业分类中其他专用设备制造（C3591），系典型的现代机械加工制造业。过滤机作为工业生产过程中的固液分离设备，广泛应用于新材料、新能源等行业，与片区规划重点发展的现代加工业具有较强的产业关联性和配套支撑关系，符合中片产业带动片区以现代加工业为主导的产业发展定位。
本项目位于华锦路9号6幢第一层，根据企业提供的厂房租赁合同及地块规划资料，项目所在地块规划用地性质为工业用地，与项目生产制造功能相符，项目用地符合规划要求。根据《浙江省生态环境分区管控动态更新方案》（浙环发〔2024〕18号）附件工业项目分类表，本项目属于二类工业项目，可在工业用地范围内布局，与规划用地性质要求相一致。
综上，本项目的产业类型、用地性质均与周王庙镇镇域规划要求相符，项目建设符合镇域规划要求。
2、《海宁市周王庙镇南部工业园、富邦区块工业聚集区、凤鸣区块及富升裘革区块工业聚集点总体规划》
（1）六张清单符合性分析
根据《海宁市周王庙镇南部工业园、富邦区块工业聚集区、凤鸣区块及富升裘革区块工业聚集点总体规划》，本项目与规划环评符合性分析如下：
①生态空间
对照调整后生态空间清单，项目位于“海宁市周王庙镇产业集聚重点管控单元（ZH33048120009）-周王庙镇工业园区区块”，项目建设符合空间布局约束、污染物排放管控、生态环境风险防控等要求，具体分析内容见表1-2。
②规划实施中存在的环境问题及整改方案清单
对照规划实施中存在的环境问题及整改方案清单，本项目不涉及清单内整改及解决的内容。
③周王庙镇污染物排放总量管控限值清单
本项目为新建项目，项目实施后总量控制建议值：CODCr约0.029 t/a、氨氮约0.003t/a、烟粉尘少量。本项目排放的CODCr、NH3-N来自生活污水，不需区域替代削减，另外海宁市暂未对烟粉尘进行总量平衡要求。危险废物委托有资质单位妥善处置，不对外排放。综上，项目新增总量未突破管控清单总量限值。
④规划优化调整建议清单
项目位于周王庙镇工业园区区块，租用已建工业厂房进行生产，用地性质为工业用地，符合用地规划布局及相关土地政策，本项目不涉及调整建议清单的相关内容。
⑤环境准入条件清单
周王庙镇工业园区区块禁止、限制准入类产业相关内容
	区域
	分类
	清单
	符合性分析

	海宁市周王庙镇产业集聚重点管控单元ZH3304812
0009周王庙镇工业园区区块
	禁止准入类产业
	1、禁止新增钢铁、铸造、水泥和平板玻璃等行业产能，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求和产能置换实施办法；
	本项目行业类别为其他专用设备制造（C3591），不属于禁止准入类产业

	
	限制准入类产业
	1、严格限制新、扩建医药、印染、化纤、合成革、工业涂装、包装印刷和塑料等涉VOCs重污染项目；
	本项目不属于VOCs重污染项目。

	
	其他
	1、 优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入条件。
2、 合理规划布局三类工业项目，控制三类工业项目布局范围和总体规模，鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升改造。
3、 提高电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业环保准入门槛，控制新增污染物排放量。
4、 新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。
5、 所有改、扩建耗煤项目，严格执行相关新增燃煤和污染物排放减量替代管理要求，且排污强度、能效和碳排放水平必须达到国内先进水平。
6、 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。
	1、本项目不属于禁止准入产业、限制准入产业，项目的实施满足《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《市场准入负面清单（2025年版）》的相关要求。
2、根据《浙江省生态环境分区管控动态更新方案》（浙环发[2024]18号）附件中工业项目分类表，该项目为二类工业项目，不属于三类工业项目。
3、本项目不属于电力、化工、印染、造纸、化纤等项目。
4、本项目不涉及VOCs排放。
5、项目使用能源为电能，不涉及煤炭的使用。
6、项目不毗邻敏感点，中间有道路及绿化带、河道阻隔，符合要求。


经对照所在区域环境准入条件清单，本项目符合准入要求。
⑥环境标准清单
空间准入标准：根据表1-2中项目“三线一单”符合性分析可知，项目符合污染物排放管控、生态环境风险防控、资源开发效率要求中的相关要求。
污染物排放标准：本项目废气、废水、噪声和固废均执行相应污染物排放标准，能够做到达标排放。
生态环境质量管控标准：本项目所在区域环境空气、水环境、声环境现状质量能够满足相应的生态环境质量标准要求，项目新增污染物总量满足区域总量管控限值，符合区域生态环境质量管控标准要求。
行业准入标准：建设项目符合《市场准入负面清单》（2025年版）、《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《关于进一步完善和加强海宁市工业投资项目准入管理实施意见》（海政办发[2017]167号）、《海宁市生态环境分区管控动态更新方案》（海政办发[2024]60号）等文件的要求。
（2）规划环评审查意见
《总体规划》在实施过程中，应依据《报告书》和审查意见，优化用地布局和产业结构，推进区域生态环境风险防控能力的建设，强化各项环境保护对策与措施的落实，有效控制、减缓规划实施可能产生的不良生态环境影响。《总体规划》实施过程中重点应关注的问题：
（1）加强上位规划的指导作用，园区应做好与国土空间规划和“三区三线”划定成果的协调衔接，对于规划范围内永久基本农田和城镇开发边界外用地，在其性质调整前，不得进行开发建设。
（2）进一步优化空间布局，做好生产、生活、生态空间之间的隔离和管控，确保产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调，加强规划区内及周边集中居住区的防护，逐步解决规划区局部的厂居混杂问题。
（3）严格入园项目环境准入，推动高质量发展。严禁不符合管控要求的各类开发建设活动。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用等均需达到同行业先进水平。鉴于规划区周边有居住区，园区应对挥发性有机物排放量较大、恶臭污染影响较明显的项目进行严格管控。
规划环评符合性分析：本项目位于浙江省嘉兴市海宁市周王庙镇华锦路9号6幢一层，属于重点管控类环境管控单元中的产业集聚区。本项目不属于《产业结构调整指导目录》等文件中禁止类及限制类项目，符合规划环评提出的环境准入条件清单；同时项目选址符合《海宁市生态环境分区管控动态更新方案》和《海宁市周王庙镇南部工业园、富邦区块工业聚集区、凤鸣区块及富升裘革区块工业聚集点总体规划》中的相关要求。此外，项目生产过程中的“三废”污染物均采取了合理有效的治理措施，在加强管理和监督的前提下，能够满足污染物总量控制要求。
综上所述，本项目的建设符合《海宁市周王庙镇南部工业园、富邦区块工业聚集区、凤鸣区块及富升裘革区块工业聚集点总体规划》与规划的生态环境影响评价结论及审查意见、“六张清单”修订稿中的相关要求。

	其他符合性分析
	1、《海宁市生态环境分区管控动态更新方案》符合性分析
①建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。
项目位于浙江省嘉兴市海宁市周王庙镇华锦路9号6幢一层，对照《海宁市生态环境分区管控动态更新方案》（海政办发[2024]60号），项目位于“海宁市周王庙镇产业集聚重点管控单元（ZH33048120009）”，属于产业集聚类重点管控单元，符合性分析如下：
 项目“环境准入清单”符合性分析
	准入清单
	有关要求
	本项目情况
	符合性

	生态环境准入清单
	空间布局约束
	1、优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入条件。
2、合理规划布局三类工业项目，控制三类工业项目布局范围和总体规模，鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升改造。
3、禁止新增钢铁、铸造、水泥和平板玻璃等行业产能，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求和产能置换实施办法；提高电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业环保准入门槛，控制新增污染物排放量。
4、严格限制新、扩建医药、印染、化纤、合成革、工业涂装、包装印刷和塑料等涉VOCs重污染项目，新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。
5、合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。
	1、本项目不属于禁止准入产业、限制准入产业，项目的实施满足《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《市场准入负面清单（2025年版）》的相关要求。
2、本项目不属于三类工业项目。
3、本项目不属于钢铁、铸造、水泥和平板玻璃等行业。也不属于电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业，项目新增污染物产生量少。
4、本项目不属于VOCs重污染项目，不涉及VOCs排放。
5、本项目选址为海宁市周王庙镇华锦路9号6幢一层，位于镇工业园区内。项目用地性质为工业用地，周围不毗邻敏感点，中间有道路及绿化带、河道阻隔，符合要求。
	符合

	
	污染物排放管控
	1、严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。
2、新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平，推动企业绿色低碳技术改造。
3、新建、改建、扩建高耗能、高排放项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，强化“两高”行业排污许可证管理，推进减污降碳协同控制。
4、加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，深化工业园区(工业企业)“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。
5、加强土壤和地下水污染防治与修复。
6、重点行业按照规范要求开展建设项目碳排放评价。
	1、本项目严格执行污染物总量控制，根据区域生态环境质量改善目标，削减污染物排放总量。
2、本项目各污染物排放水平能达到同行业国内先进水平。
3、项目不属于两高项目。
4、本项目为新建项目。试压废水采用密闭收集桶分类收集，沉淀后循环回用，无生产废水外排。生活污水纳入市政管网，由盐仓污水处理厂处理达标后纳管排放。
5、项目生产车间采取了必要的防腐防渗措施以减少对周边土壤及地下水环境的影响。
6、本项目暂不属于重点建设项目碳排放生态环境影响评价试点行业，不开展重点建设项目碳排放生态环境影响评价。
	符合

	
	生态环境风险防控
	1、定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。
2、强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控和企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。
	建议企业建立相应的风险防控体系。
	符合

	
	资源开发效率要求
	推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。
	项目所需能源为电能，符合能源开发效率要求。
	符合


综上可知，本项目的建设符合《海宁市生态环境分区管控动态更新方案》的相关要求。
2、“三区三线”符合性 
根据《自然资源部办公厅关于浙江等省(市)启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》(自然资办函[2022]2080号)、《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》(自然资办函[2022]12072号)，“三区三线”中“三区”是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间，“三线”分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。本项目位于海宁市周王庙镇华锦路9号6幢一层，经对照海宁市“三区三线”划定成果，项目所在区域位于城镇空间范围内，不涉及基本农田和生态环保红线（附图10）。
3、排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求
根据工程分析及生态环境影响分析，项目废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物均可得到妥善处置，对环境的影响可接受，环境功能可维持现状。
项目建成后新增总量指标均可在区域内进行替代削减，符合总量控制要求。
4、建设项目还应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求
①国土空间规划符合性
本项目位于浙江省海宁市周王庙镇华锦路9号6幢一层，位于工业园区内，用地性质为工业用地，符合规划要求；根据项目所在三区三线图，项目地不涉及永久基本农田和生态保护红线，在城镇开发边界范围内，符合国土空间规划要求。
②产业政策符合性分析
根据国家发展和改革委员会令2023年第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类；根据国土资源部《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024 年本）》，本项目用地不属于限制、禁止用地范围；根据《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号），本项目不属于禁止准入类。综上，本项目建设符合现行产业政策要求。
5、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》（浙长江办[2022]6号）相符性分析
项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》（浙长江办[2022]6号）符合性分析
	序号
	浙江省实施细则要求（部分内容）
	本项目情况
	是否符合

	1
	第三条 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定
	本项目不属于港口码头建设项目。
	符合

	2
	第四条 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行
	本项目不属于港口码头建设项目。
	符合

	3
	第五条 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐以及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定
	本项目不涉及自然保护地的岸线和河段范围和I级林地、一级国家级公益林；不涉及采石、采砂、采土、砍伐等改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。
	符合

	4
	第六条 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定
	本项目不在饮用水源一级、二级和准保护区的岸线和河段范围内。
	符合

	5
	第七条 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定
	本项目不在水产种质资源保护区岸线和河段范围内。
	符合

	6
	第八条 在国家湿地公园的岸线和河段范围内：（一）禁止挖沙、采矿；（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；（四）禁止截断湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；（七）禁止引入外来物种；（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）禁止其他破坏湿地及生态功能的活动
	本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。
	符合

	7
	第九条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线
	本项目不涉及违法利用、占用长江流域河湖岸线等行为。
	符合

	8
	第十条 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目
	本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。
	符合

	9
	第十一条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。
	符合

	10
	第十二条 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口
	本项目不涉及。
	符合

	11
	第十三条 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目
	本项目位于海宁市周王庙镇华锦路9号6幢一层，不属于长江支流、太湖重要岸线一公里范围内，且不属于化工项目。
	符合

	12
	第十四条 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外
	本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设，且项目拟建地不属于长江支流、太湖重要岸线一公里范围内。
	符合

	13
	第十五条  禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。
	本项目不属于《环境保护综合目录（2021年版）》中高污染项目。
	符合

	14
	第十六条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划项目
	本项目不属于石化、煤化工项目，且项目实施过程中仅涉及电能使用。
	符合

	15
	第十七条  禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。
禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。
	本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》项目，不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，不涉及新增土地。
	符合

	16
	第十八条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务
	本项目不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
	符合

	17
	第十九条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目
	本项目为新建项目，且不属于高耗能高排放。
	符合


由上表可知，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》（浙长江办[2022]6号）要求。
6、《嘉兴市人民政府办公室关于印发嘉兴市大运河核心监控区国土空间管控细则的通知》符合性分析
京杭大运河（嘉兴段）包含世界文化遗产河道和拓展河道，共127.9 公里。其中世界文化遗产河道包括苏州塘、嘉兴环城河、杭州塘、崇长港、上塘河，长度110公里；拓展河道（澜溪塘）长度17.9公里。京杭大运河（嘉兴段）世界文化遗产河道两岸起始线至同岸终止线距离2000米内的范围、拓展河道（澜溪塘）两岸起始线至同岸终止线距离1000米内的范围划定为核心监控区，面积约385平方公里。
本项目位于嘉兴市海宁市周王庙镇华锦路9号，距离南侧上塘河垂直距离为365 m，属于核心监控区，根据《嘉兴市人民政府办公室关于印发嘉兴市大运河核心监控区国土空间管控细则的通知》，本项目符合性分析见表1-4。
《嘉兴市人民政府办公室关于印发嘉兴市大运河核心监控区国土空间管控细则的通知》符合性分析
	序号
	相关要求
	本项目建设情况
	是否符合

	1
	核心监控区纳入国土空间规划予以统筹安排，实施严格的用途管控，开发建设活动应符合本细则要求。除符合国土空间规划的村民宅基地、乡村公共设施、教育文化设施和符合保护利用要求的休闲农业、乡村旅游、乡村康养、休闲体育用途以及以划拨方式取得土地使用权的用途外，滨河生态空间严控新增非公益用途的用地。
	本项目利用现有工业厂房实施生产，不涉及新增用地。
	符合

	2
	鼓励城镇建设空间和村庄建设空间的更新优先满足文化、公益性设施等相关用途需求，引导其他农林空间进行生态修复。
	本项目不涉及。
	符合

	3
	引导不符合相关规划要求的已有项目和设施，包括危害大运河生态安全、破坏大运河景观风貌的项目，违法建设的建(构)筑物，违规占压运河河道管理范围的建(构)筑物、码头等，通过整改、搬迁、关停、拆除等方式限期逐步有序退出。《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单（试行）》中明确大运河核心监控区内禁止新建、扩建的项目，其中位于产业园区内的，应进行提升改造，不得新增污染物排放总量，鼓励进行迁出、关闭；位于产业园区外的，应制定整改方案，进行提升改造，不得新增污染物排放总量，适时迁出或关闭。大运河核心监控区内现状低、小、散码头，应制定整改方案，并在国土空间规划中进行落实。
	本项目选址位于周王庙工业园区，利用现有工业厂房实施生产，项目不属于《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单（试行）》明确大运河核心监控区内禁止新建、扩建的项目；本项目已通过属地准入以及经信部门立项，符合准入要求；项目实施后符合总量控制要求。
	符合

	4
	加强大运河沿线及省际重点断面水环境监测预警，推进Ⅳ类以下水质河段污水垃圾处理，管控河湖排污口建设，限期提高省控断面水质达标率。
	本项目新增废水为压力测试废水，生活污水，仅预处理后达标纳管排放，对周边水体不会产生直接不利影响。
	符合

	5
	按照杭嘉湖地区圩区的分类整治要求，加固圩堤，修缮排涝建（构）筑物，完善排涝设施，提升圩区的排涝能力。
	本项目不涉及。
	符合

	6
	以沿河油库、工业集聚区为重点，加强安全、环境风险管控，强化安全、环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，强化专职消防队等应急队伍建设，建立常态化的隐患排查整治监管机制。
	本项目不涉及。
	符合


根据上表可知，本项目的实施符合《嘉兴市人民政府办公室关于印发嘉兴市大运河核心监控区国土空间管控细则的通知》相关规定要求。
7、《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单》符合性分析
本项目位于嘉兴市海宁市周王庙镇华锦路9号，距离南侧上塘河垂直距离为365 m，属于核心监控区，根据《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单》，本项目符合性分析见表1-5。
《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单》符合性分析
	序号
	相关要求
	本项目建设情况
	是否在负面清单内

	1
	核心监控区河道管理范围内禁止建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动；禁止建设住宅、商业用房、办公用房、厂房等与河道保护和水工程运行管理无关的建筑物、构筑物；禁止利用船舶、船坞等水上设施侵占河道水域从事餐饮、娱乐等经营活动；禁止弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物。大运河河道管理范围由县（市、区）人民政府划定。
	本项目利用现有租赁厂房，无需新建厂房。
	否

	2
	核心监控区水文监测环境保护范围内禁止从事《中华人民共和国水文条例》《浙江省水文管理条例》《水文监测环境和设施保护办法》规定的对水文监测有影响的活动。
	本项目主要从事专用设备制造，无需土建，不属于《中华人民共和国水文条例》《浙江省水文管理条例》《水文监测环境和设施保护办法》规定的对水文监测有影响的活动。
	否

	3
	核心监控区内禁止建设不符合设区市及以上港航相关规划的航道及码头项目。
	本项目不属于航道及码头项目。
	否

	4
	核心监控区内产业项目准入必须依据《产业结构调整指导目录（2024年本）》《市场准入负面清单（2025年版）》《浙江省限制用地项目目录（2014年本）》和《浙江省禁止用地项目目录（2014年本）》等文件相关要求。对列入国家《产 业结构调整指导目录2019年本》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。禁止企业扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类项目。项目选址空间上必须符合各级国土空间规划、《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》、浙江省“三线一单”编制成果和岸线保护与利用相关规划规定。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《市场准入负面清单（2025年版）》、《浙江省限制用地项目目录（2014年本）》和《浙江省禁止用地项目目录（2014年本）》中禁止及限制的项目，本项目已在海宁市经济和信息化局备案，且符合《海宁市生态环境分区管控动态更新方案》（海政办发[2024]60号）。
	否

	5
	核心监控区内一律不得新建、扩建不符合《浙江省工业等项目建设用地控制指标（2014）》的项目。
	本项目无需新建厂房，利用现有租赁厂房，本项目不属于《浙江省工业等项目建设用地控制指标（2014）》中禁止建设的项目。
	否

	6
	核心监控区内对列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021 年版）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。
	本项目不属于外商投资项目。
	否

	7
	核心监控区内禁止新建、扩建高风险、高污染、高耗水的建设项目。除位于产业园区内且符合园区主导产业的建设项目外，不得新建《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 版）》需要编制环境影响报告书的建设项目。在大运河沿线，污水处理厂管网所在范围内禁止新增排污口。
	本项目主要从事专用设备制造，不属于高风险、高污染、高耗水的建设项目，本项目位于周王庙工业园区，编制生态环境影响报告表，各污染物经处理后排放量较小，按要求处理达标入网。
	否

	8
	核心监控区内确需投资建设的重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目、交通港航设施建设维护项目、水利设施建设维护项目、当地居民基本生活必要的重大民生项目以及防洪调度、工程抢险等特殊情况，不受第九条约束，但应确保建设项目实施前后大运河河道、堤岸、历史遗存和文物古迹“功能不降低、性质不改变、风貌有改善”。
	本项目不属于重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目、交通港航设施建设维护项目、水利设施建设维护项目、当地居民基本生活必要的重大民生项目。
	否

	9
	核心监控区内的非建成区严禁大规模新建、扩建房地产、大型及特大型主题公园等项目；城镇建成区老城改造限制各类用地调整为大型工商业项目、商务办公、仓储物流和住宅商品房用地。国土空间用途管制、景观风貌和空间形态的管控依照《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》执行。
	本项目不属于房地产、大型及特大型主题公园等项目，本项目利用现有租赁厂房，厂房的用地性质为工业用地，且已在海宁市经济和信息化局备案。
	否

	10
	核心监控区滨河生态空间（原则上除城镇建成区外，京杭大运河浙江段和浙东运河主河道两岸起始线至同岸终止线距离1000 米，具体边界由各设区市人民政府依据《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》划定），除符合国土空间规划的村民宅基地、乡村公共设施、公益事业用途以及符合保护利用要求的休闲农业、乡村旅游、乡村康养、休闲体育、历史文化空间更新用途外，严控新增非公益用途的用地。禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等。严禁占用耕地绿化造林、超标准建设绿色通道、挖田造湖造景、违规从事非农建设，禁止利用永久基本农田种植苗木花卉草皮、水果茶叶等多年生经济作物、挖塘养殖、闲置荒芜。
	本项目利用现有租赁厂房，无需土建，厂房的用地性质为工业用地，不会占用耕地、永久基本农田。
	否

	11
	核心监控区范围内纳入生态保护红线的区域除执行本清单外，还需执行《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》以及生态保护红线相关法律法规、政策文件。
	本项目不在生态保护红线内。
	否


根据上表可知，本项目的实施符合《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单》相关规定要求。



  - 1 - 

[bookmark: _Toc18158][bookmark: _Toc29542][bookmark: _Toc80288176]二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1建设内容
[bookmark: _GoBack]2.1.1项目由来
海宁市丰源过滤设备有限公司经营范围包括不锈钢滤器、不锈钢桶、水处理设备制造、加工。海宁市丰源过滤设备有限公司总投资400万元，租赁海宁市钱塘新农村开发有限公司闲置的空余厂房（浙江省嘉兴市海宁市周王庙镇华锦路9号6幢），购置车床、铣床等机器设备，形成年产300台过滤机的生产能力。项目建成后，预计年可实现产值1230万元。该项目于2023年11月9日经海宁市经济和信息化局进行了备案，项目代码2311-330481-07-02-295776。
根据《中华人民共和国生态环境法典》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目需进行生态环境影响评价。本项目主要从事过滤机的制造加工，对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，本项目产品属于“专用设备制造业”中的“C3591环境保护专用设备制造”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（部令第16号），本项目需编制生态环境影响报告表。
表2-1 项目环评类别判定一览表
	文件要求
	本项目情况
	本项目环评类别

	

项目类别

环评类别
	报告书
	报告表
	
	

	三十一、专用设备制造业 35
	/
	/

	89
	环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359
	有电镀工序的；有含铬钝化工艺的

	其他（不含仅年用100吨以下低VOCs含量有机溶剂的； 不含仅年用10吨以下其他有机溶剂的；不含仅焊接的）

	本项目产品为过滤机，生产工艺涉及机加工、组装、表面抛光。
	报告表


受建设单位委托，浙江百诺数智环境科技股份有限公司承担了本项目的生态环境影响评价工作。我单位在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》等有关文件，编制了本项目的生态环境影响报告表，并交由项目建设单位报请生态环境主管部门审批。
2.1.2项目组成
本项目由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程组成，具体见下表：
表2-2 本项目工程组成一览表
	序号
	组成类别
	工程名称
	工程内容

	1
	主体工程
	生产区
	厂房共4层，一层6m，二、三、四层4.5m。本项目租用一层，高度6m。生产区位于车间东北部，含机加工区、焊接区、抛光区、装配区、质检区，占地面积约630 m2

	2
	辅助工程
	库存区
	位于车间的南侧，用于堆放原料，占地面积约230 m2

	
	
	办公室
	位于车间西南角，用于办公，占地面积约60 m2

	
	
	卫生间
	位于车间西侧，占地面积40 m2

	3
	公用工程
	供水系统
	由市政供水管网提供，供生活使用

	
	
	排水系统
	项目采用雨污分流制，雨水经雨水管道收集后排入厂外市政雨水管网；生活污水依托园区已建化粪池，经化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015B级标准后纳入市政污水管网，送海宁盐仓污水处理厂统一处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入钱塘江

	
	
	供电系统
	依托园区现有供电系统，企业直接接入使用

	4
	环保工程
	废水
	本项目试压废水采用密闭收集桶分类收集，沉淀后循环回用，无生产废水外排。生活污水依托出租方园区已建化粪池

	
	
	废气
	切割粉尘经激光切割机车间内无组织排放

	
	
	
	抛光粉尘经水帘处理装置处理后通过1根不低于25m高排气筒（DA001）排放

	
	
	
	焊接烟尘经移动式焊接烟尘收集装置处理后车间内无组织排放

	
	
	噪声
	生产设备合理布局，设置减震、隔震等措施

	
	
	固废
	一般固废仓库位于车间西北角，存放废包装材料，占地面积20 m2，危废仓库位于一般固废仓库东侧，存放沾染润滑油的废手套和抹布，面积 4 m2

	
	
	
	生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门处置


2.1.3产品方案
项目主要从事过滤机的生产，具体产品方案见下表：
表2-3 项目产品方案一览表
	产品名称
	单位
	年产量
	用途

	过滤机
	台/年
	300
	中水回用、化工废水脱色除悬浮物、电镀废水过滤。
槽液循环过滤、重金属回收过滤


2.1.4生产设备
本项目主要生产设备具体见下表：
表2-4 本项目生产设备一览表  单位：台/套
	序号
	设备名称
	规/型号
	单位
	数量
	使用工序

	1
	车床
	C6130
	台
	1
	车削加工

	2
	车床
	C6136
	台
	1
	车削加工

	3
	车床
	/
	台
	1
	车削加工

	4
	牛头刨床
	B665
	台
	1
	铣削加工

	5
	铣床
	X505
	台
	1
	铣削加工

	6
	铣床
	X501
	台
	1
	铣削加工

	7
	氩弧焊机
	WSM350
	台
	1
	焊接组装

	8
	立钻（立式钻床）
	X-50
	台
	4
	钻孔加工

	9
	锯床
	/
	台
	2
	车削加工

	10
	抛光机
	C6130
	台
	2
	表面抛光

	11
	四柱液压机
	/
	台
	1
	压弯加工

	12
	水帘除尘器
	/
	台
	2
	粉尘收集

	13
	移动式除尘器
	/
	台
	1
	废气收集


2.1.5主要原辅材料消耗
本项目各种原料用量具体见下表：
表2-5 本项目主要原辅材料消耗情况一览表
	序号
	原辅料名称
	单位
	年消耗量
	性状
	包装规格
	使用工序

	1
	不锈钢板
	t/a
	200
	固
	捆装，约2吨/捆
	制作过滤机筒体、封头等

	2
	法兰
	t/a
	10
	固
	箱装，50个/箱
	进出水口连接

	3
	半成品（滤芯/滤网/过滤机组件）
	套/a
	300
	固
	纸箱/气泡膜/木箱，1套/箱
	过滤机核心过滤元件/过滤机组件

	4
	氩气
	瓶/a
	120
	液化气
	钢瓶装，1瓶
	氩弧焊保护气体

	5
	焊丝
	kg/a
	500
	固
	盘装，15kg/盘
	焊接筒体、法兰

	6
	磨片
	个/a
	5
	固
	2.5kg/个
	抛光

	7
	砂轮
	片/a
	75
	固
	0.18kg/片
	抛光

	8
	润滑油
	kg/a
	20
	液
	桶装，
5 kg/桶
	仅用于设备保养


2.1.6公用工程
1、 给水
本项目用水由当地的市政供水管网供给，全厂用水量为173.7 t/a，主要用于补充水帘除尘设备的损耗和日常生活用水。
2、 排水
厂区排水采用雨污分流、清污分流制，雨水收集后排入市政雨水管网，生活污水经化粪池处理后纳管，送至海宁市盐仓污水处理厂集中处置后达标后排入钱塘江。
3、 供电
项目供电由市政电网接入，预计年用电量约为12.7万kWh。
表2-6 公用工程消耗表
	序号
	名称
	单位
	消耗量
	来源

	1
	水
	t/a
	173.7
	市政自来水管网供给

	2
	电
	万kwh/a
	12.7
	市政电网供给


2.1.7平面布置及合理性分析
本项目租用位于海宁市周王庙镇华锦路9号6幢一层闲置厂房进行生产。本项目车间北侧主要为生产区，车间中部为装配区；车间南侧为原材料堆放区和抛光区；车间西侧从北向南依次为固废存放、卫生间和办公室。
项目固废仓库设置在车间的西北角，占地面积20 m2，具体项目平面布置图见附图4。本项目平面布置均考虑了工艺流程及厂区内货物运输和消防、环保安全卫生的要求。项目布局考虑了项目与周围环境的协调关系，布局基本合理。
[image: ]
图2-1  车间平面布置图
2.1.8劳动定员与生产班制
本项目劳动定员6人，项目一班制生产，每班工作8小时，年生产330天，厂区不设置食宿及宿舍。
2.1.9水平衡分析
本项目实施后全厂水平衡见图2-2：


图2-2  项目水平衡图   单位：t/a 

	
	


	工艺流程和产排污环节
	2.2工艺流程和产排污环节
2.2.1生产工艺流程
本项目具体工艺流程见下图：



图2-3  自生产半成品工艺流程图和产排污环节


图2-4  过滤机成品工艺流程图和产排污环节
本项目生产过滤机，工艺分为两条并行线路：自生产半成品加工线和整机装配线，两条线路最终汇合于装配工序，形成过滤机成品。
1、自生产过滤机壳体加工线：
（1）钢板入库
外购不锈钢板材到货后，由叉车卸货，工人拆除外包装后将钢板按规格分类存放于原材料库。该环节产生废包装袋（S1）。
（2）切割工序
根据产品图纸要求，使用切割设备对不锈钢板材进行下料切割，将整张钢板切割为筒体板、封头坯料、管板坯料等所需形状和尺寸的零件毛坯。切割方式为机械干式切割，全程不使用切削液，不产生废水。切割过程中金属材料受刀具高速切削作用，产生细小金属颗粒物，即金属切割粉尘（G1），会受重力作用落至车间地面，企业会及时清理。切割产生的边角余料为不锈钢边角料（S2），收集后外卖综合利用。
（3）压弯工序
将切割后的板材坯料送入压弯设备，按照设计要求的弧度和角度进行冷压成型，制成过滤机筒体弧形壳板、封头等曲面构件。压弯为纯机械冷加工过程，不涉及加热或化学处理，无废气、废水产生。
（4）机加工工序（开槽、钻孔等）
将压弯成型的部件及切割后的管板、法兰等零件，使用车床、铣床、牛头刨床、立式钻床等设备进行精密加工，主要包括：在筒体上开设进出水口槽孔、在管板上钻制滤芯安装孔、对法兰连接面进行车削找平、对各连接部位进行螺纹加工等。上述加工均采用空气冷却，不产生生产废水。加工过程中刀具对金属材料的高速切削、钻削作用产生金属粉尘（G2），以无组织形式逸散至车间；同时产生少量金属切屑及边角余料（S3），收集后外卖综合利用。
（5）焊接工序
使用氩弧焊机对机加工后的各部件进行焊接组装，将筒体壳板、封头、管板、法兰座等部件依次焊接为完整的过滤机壳体组件。氩弧焊以高纯氩气（纯度99.99%）作为保护气体，在焊接区域形成惰性气体保护层，防止焊缝金属在高温下氧化，保证焊接质量。焊接过程中，高温电弧使焊接部位金属及焊丝局部气化、氧化，产生的焊接烟尘（G3）。车间内配置移动式焊接烟尘净化器，将焊接烟尘捕集净化后无组织排放。焊接完成后产生废焊丝头及少量焊渣（S4），收集后作为一般固废处理。
（6）抛光工序
焊接完成的壳体组件表面存在焊缝凸起、焊接飞溅及氧化色等缺陷，需使用密闭式抛光机对焊缝区域及产品整体表面进行打磨抛光，使表面粗糙度和光洁度达到卫生级或工业级过滤设备的要求。抛光机的砂轮、磨片对不锈钢表面的打磨过程产生的金属抛光粉尘（G4）经水帘除尘装置收集后接到排气筒有组织排放。抛光耗损的废砂轮、磨片（S5）定期更换，作为一般固废处置。
（7）质检（半成品）
对自生产半成品进行外观检查、焊缝目视检验、尺寸核对等质量检验，合格品转入装配工序，不合格品返回相应工序返工处理。该工序无污染物产生。
2、整机装配线：
（1）外购半成品入库质检
外购滤芯、滤网、过滤机组件等半成品到货后，拆除外包装（产生废包装袋S6），由质检人员对外观、材质、尺寸等进行核查验收，合格品入库备用，不合格品退货处理。该工序无其他污染物产生。
（2）装配工序
将自生产半成品（筒体壳体组件）与外购半成品（滤芯、滤网等过滤元件）、法兰、密封件、阀门等配件按照装配图纸要求进行手工组装，依次完成滤芯安装、密封件安装、法兰对接、阀门连接等操作，形成完整的过滤机产品。该工序为纯手工操作，无加热、化学处理等过程，无废气、废水产生。
（3）检验包装工序
对组装完成的过滤机进行压力测试和密封性检验，向过滤机内充入一定压力的水，保压一定时间后检查各焊缝、连接部位是否存在渗漏，合格后进行清洁、贴标、包装，入库待发。
2.2.2生态环境影响因素分析
根据工艺流程可知，项目产污环节及污染因子分析见下表：
表2-7 项目产污环节及污染因子一览表
	序号
	类别
	编号
	产生工序
	污染物名称
	主要污染因子

	1
	废气
	G1
	切割
	金属粉尘
	颗粒物

	
	
	G2
	机加工
	金属粉尘
	颗粒物

	
	
	G3
	焊接
	焊接烟尘
	颗粒物

	
	
	G4
	抛光
	抛光粉尘
	颗粒物

	2
	废水
	W1
	员工生活
	生活污水
	CODCr、NH3-N

	3
	噪声
	N
	切割机、冲床等设备运行
	设备运行噪声
	Leq（A）

	4
	固废
	S1
	原料包装
	废包装袋
	废塑料袋

	
	
	S2
	切割
	边角料
	边角料

	
	
	S3
	机加工
	边角料及碎屑
	边角料及碎屑

	
	
	S4
	焊接
	废焊料及焊渣
	焊料及焊渣

	
	
	S5
	抛光
	废砂轮及磨片
	砂轮及磨片

	
	
	S6
	外购半成品入库
	外购半成品包装袋
	废塑料袋

	
	
	S7
	废气处理
	收集的粉尘
	金属粉尘

	
	
	S8
	设备维护
	沾润滑油的手套
	矿物油

	
	
	S9
	设备维护
	润滑油包装桶
	矿物油

	
	
	S10
	员工生活
	生活垃圾
	生活垃圾




	与项目有关的原有生态环境污染问题
	2.3与项目有关的原有生态环境污染问题
本项目为新建项目，租赁闲置的空余厂房（浙江省嘉兴市海宁市周王庙镇华锦路9号6幢）进行生产，不存在与项目有关的原有生态环境污染问题。
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	3.1区域生态环境质量现状
3.1.1大气环境
1、环境空气达标区判定
根据《嘉兴市2024年生态环境状况公报》，2024年除桐乡市外其余县级城市环境空气质量均达到二级标准。各县（市）环境空气细颗粒物（PM2.5）年均值浓度范围为24-28μg/m3；臭氧（O3）最大8小时滑动平均90百分位浓度范围为134-154μg/m3。各县（市）优良天数比例范围为87.7-95.1%，桐乡市最低，平湖市最高。海宁市2024年度环境空气质量为达标区。
2025年度海宁市臭氧日最大8小时平均浓度第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准 160 μg/m³ 限值，全年臭氧轻度污染天数 41 天，臭氧污染为首要大气污染类型。2025年度海宁市臭氧浓度未达二级标准，为不达标区。根据《嘉兴市人民政府关于印发嘉兴市空气质量持续改善行动计划的通知》（2025年2月7日），随着嘉兴市空气质量持续改善行动计划的推进，最终所在区域生态环境质量达到相应的环境功能区划要求。
2、其他污染物生态环境质量现状分析
为了解其他污染物空气环境质量状况，本环评引用浙江鸿博环境检测有限公司对 TSP、非甲烷总烃的补充监测数据（报告编号：HJ20250768-BG001），监测信息及结果评价说明如下：
监测点位：之江村（王马闸），位于本项目西北方530m 处。
监测时间及频次：2025.7.7~2025.7.13，连续监测7 天，TSP 每天1 次连续24小时采样、非甲烷总烃每天监测 4 次。
监测评价因子：TSP。
评价标准：TSP 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。
表3-1 污染物监测点位基本信息
	点位名称
	监测点位
	监测因子
	平均时间
	评价标准/(mg/m3)
	监测浓度范围/(mg/m3)
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标情况

	G1
	之江村（王马闸）
	TSP
	日均值
	0.9
	0.033-0.048
	5.3
	0
	达标


根据监测结果可知，监测期间内，TSP在监测点位的监测值能够达到相应质量标准要求。
3.1.2地表水环境
本项目附近的水体为东侧150 m处的上塘河支流（新坝港南段），根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015年）》，项目所在河段水体编号为杭嘉湖41，起始断面为余杭-海宁交界，终止断面为盐官镇，该河段水功能区为上塘河海宁工业用水区（编号：F1203102403012），水环境功能区为工业用水区（编号：330481FM220115000540），目标水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准。
为了解项目周边地表水环境质量现状，本次评价引用《海宁市2025年上塘河流域水环境综合治理与水生态修复工程》编制期间的河段现状可研资料的数据进行评价，具体监测情况如下：
表3-2 水环境现状监测结果  单位：mg/L
	河道名称
	CODMn
	氨氮
	总磷

	新坝港南段
	4.4
	0.59
	0.14

	何马闸港
	4.2
	0.54
	0.09

	Ⅳ类标准限值
	≤10
	≤1.5
	≤0.3

	达标情况
	达标
	达标
	达标


监测结果表明，监测断面地表水各项水质均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准要求。
3.1.3声环境
根据《海宁市周王庙镇南部工业园、富邦区块工业聚集区、凤鸣区块及富升裘革区块工业聚集点总体规划》，项目位于3类声环境功能区，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目厂界外周边50 m范围内无声环境保护目标，故无需开展声环境质量现状监测。
3.1.4地下水、土壤环境
项目营运期废气主要为颗粒物，不涉及持久性难降解有机污染物和重金属，因此不考虑大气污染物沉降污染。项目不产生生产废水，外排生活污水纳管排放。项目液态原辅料均密封桶装，存放于库存区，区域均采取防腐防渗措施，项目正常生产情况下对区域土壤、地下水环境无明显污染途径，故不开展生态环境质量现状调查。
3.1.5生态环境
本项目租赁空余厂房（浙江省嘉兴市海宁市周王庙镇华锦路9号6幢一层），不新增用地，且项目所在地不涉及生态环境保护目标，故本次评价不进行生态现状调查。
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	3.2生态环境保护目标
3.2.1大气环境
根据现状调查，项目周边500 m范围内大气环境评价范围内保护目标见下表，环境保护目标分布情况详见附图3：
表3-3 大气环境保护目标
	序号
	名称
	坐标/经纬度
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	1
	之江村
	120.488906
	30.436084
	居民
	约200户
	人群健康、环境空气
	环境空气二类区
	西
	286

	2
	石井村
	120.492945
	30.431954
	居民
	约90户
	
	
	南
	418

	3
	周王庙镇钱塘江（明星）幼儿园
	120.493391
	30.431677
	学校
	约30人
	
	
	东南
	494

	4
	规划保护目标①
	120.494099
	30.433754
	/
	/
	
	
	东南
	317

	注：数据来源：《海宁市周王庙镇南部工业园、富邦区块工业聚集区、凤鸣区块及富升裘革区块工业聚集点总体规划》中二类住宅用地（R21）



3.2.2声环境
根据现状调查，项目厂界外50 m范围内无声环境保护目标。
3.2.3地下水环境
根据现状调查，项目厂界外500 m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。因此本项目不涉及地下水环境保护目标。
3.2.4生态环境
本项目不新增用地，项目所在地不涉及生态环境保护目标。
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	3.3污染物排放控制标准
3.3.1废气排放标准
本项目产生的废气主要为切割金属粉尘、抛光粉尘、焊接烟尘。
（1）有组织废气
本项目共设置1根排气筒，其中焊接后的产品进行抛光处理，抛光粉尘经水帘处理后由高度不低于25m的DA001排气筒有组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相应标准，具体详见下表。
表3-4 《大气污染物综合排放标准》
	污染物项目
	排放限值（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	污染物排放监控位置

	颗粒物
	120
	14.45①
	车间排气筒

	注：①根据内插法计算25m排气筒的排放速率。


（2）无组织废气
切割、机加工金属粉尘车间内直接排放，焊接烟尘经配置的移动式单臂焊烟除尘器处理后车间内直接排放，排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值，具体标准值见下表：
表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）单位：mg/m3
	污染物项目
	单位
	浓度限值
	无组织排放监控位置

	颗粒物
	mg/m3
	1.0
	周界外浓度最高点


3.3.2废水排放标准
本项目生产废水为水帘除尘系统产生的循环除尘废水和试压的循环废水。该废水经循环水池收集后，循环回用于水帘除尘装置，不向外部排放。运行过程中，循环水因携带颗粒物沉降损耗及自然蒸发等原因导致水量减少，通过定期补充新鲜水予以维持水量平衡，补充水量根据实际损耗量确定。试压废水采用密闭收集桶分类收集，沉淀后循环回用，无生产废水外排。整个生产过程中，生产废水实现零排放，不设外排口。外排废水仅生活污水，外排生活污水依托租用厂房现有的化粪池预处理达标后纳入市政污水管网，经海宁市盐仓污水处理厂处理后达标排放。废水纳管排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中的B级排放标准，海宁市盐仓污水处理厂出水中除化学需氧量、氨氮、总氮和总磷等4项主要污染指标执行DB33/2169-2018《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》中表1现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值外，其余指标执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准。具体标准值详见下表。
表3-6 污水排放标准  单位：均为mg/L（pH除外）
	指标
	pH
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N*
	TP
	总氮

	纳管标准
	6~9
	500
	350
	400
	45
	8
	70

	污水厂尾水排放标准
	
	40
	10
	10
	2（4）③
	0.3
	12（15）③

	*注：①括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。


3.3.3噪声排放标准
营运期项目四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，具体标准值见下表：
表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A)
	类别
	等效声级Leq

	
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


3.3.4固体废物控制标准
项目产生的固体废物均采用厂内库房暂存，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，同时应满足《中华人民共和国生态环境法典》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单中的相关要求。
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	3.4.1总量控制指标
根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号)，现阶段对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）、重点重金属污染物，实行排放总量控制计划管理。根据文件要求及项目特点，确定本项目总量控制因子为CODCr、氨氮、烟粉尘。
3.4.2 总量平衡方案
根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号），“上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2 倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行”。
根据《嘉兴市生态环境局关于修订护航经济稳进提质助力企业纾困解难若干措施的通知》（嘉环发[2023]7号）可知：“对上一年度环境空气质量年平均浓度达标、水环境质量达到要求的区域，挥发性有机物、化学需氧量和氨氨等三项污染物排放总量控制指标按所需替代总量指标的1:1进行削减替代。对于市级及以上重大项目，化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物排污权指标由市级储备库优先保障”。经核查，海宁市2025年环境空气质量现状评价结果显示，评价区域内PM₁₀、PM₂.₅、SO₂、NO₂、CO均达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，O₃年评价指标（O₃-8h第90百分位数浓度）超过二级标准限值，区域环境空气质量不达标因子为O₃。根据《关于加强重点行业建设项目污染物排放区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）相关规定，区域削减替代的对象应与超标污染物具有直接关联性。O₃属于二次污染物，其主要前体物为VOCs和NOₓ，工业烟粉尘与O₃超标无直接关联。
综合上述文件，本项目总量指标涉及化学需氧量、氨氮及烟粉尘，其中化学需氧量、氨氮总量仅来自生活污水，无需进行总量替代；另外，目前海宁市暂未对烟粉尘要求总量平衡，因此烟粉尘无需总量削减替代。
表3-8 项目污染物总量平衡方案一览表   单位：t/a
	项目
	污染物
	本项目排放量
	替代削减比例
	区域平衡替代削减量
	总量控制建议值

	废气
	工业烟粉尘
	0.147
	/
	/
	0.147

	废水
	废水量
	84.15
	/
	/
	84.15

	
	CODcr
	0.029
	/
	/
	0.029

	
	NH3-N
	0.003
	/
	/
	0.003


由上表可知，项目实施后总量控制建议值：工业烟粉尘0.147 t/a、废水量84.15 t/a、CODCr0.029 t/a、氨氮0.003 t/a。
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	4.1施工期环境保护措施
本项目为租赁已建厂房进行生产，根据现场踏勘，企业生产厂房已建成，因此，项目施工期影响主要为设备安装等过程产生的粉尘、噪声。但施工期周期较短、施工面较小，只要企业加强施工期管理，禁止夜间施工，减少对外界的噪声、粉尘的影响，则本项目施工期影响较小。
综上，本项目施工期生态环境影响较小，本环评主要针对运营期的生态环境影响进行分析、预测、评价。
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	4.2运营期生态环境影响和保护措施
4.2.1废气
1、 废气污染源强核算
本项目废气主要为切割金属粉尘G1、机加工粉尘G2、焊接烟尘G3、抛光烟尘G4。
（1）金属切屑G1
原料生产时在下料、切削、拉丝等机加工过程中会产生少量金属切屑。因金属比重较大，沉降性能好，大部分粉尘可在设备周围沉降，基本不会逸散，对周边生态环境影响不大，本次环评仅定性分析。要求企业对沉降金属粉尘及时清扫，避免二次扬尘。清扫的金属粉尘作为金属屑做一般固废处置。
（2） 机加工切屑G2
将压弯成型的部件及切割后的管板、法兰等零件，使用车床、铣床、牛头刨床、立式钻床等设备进行精密加工的过程中会有金属切屑产生，由于金属切屑的重量大会在设备周边沉降，对周边生态环境影响不大本次环评仅定性分析。要求企业对沉降金属粉尘及时清扫，避免二次扬尘。清扫的金属粉尘作为金属屑做一般固废处置。
（3）焊接烟尘G3
本项目焊接工序会产生焊接烟尘，主要成分为颗粒物。根据建设单位提供的资料，本项目采用的焊接形式为氩弧焊。参考《焊接车间环境污染及控制技术进展》（上海环境科学）中的经验数据，氩弧焊焊实心焊丝的发尘量为2~5g/kg（本项目取5g/kg）。
本项目设有1台氩弧焊机，焊接条使用量约为500 kg/a，则焊接烟尘产生量为2.5 kg/a、最大产生速率为0.01 kg/h。根据企业提供的信息，氩弧焊机每天约运行5 h，每年运行330天。
企业拟配备移动式单臂焊烟除尘器。焊接烟尘通过万向吸尘臂收集，经移动式单臂焊烟除尘器处理达标后通过除尘器排风口在车间内排放，焊接工作时，将万向吸尘臂近距离对准焊接部位，收集效率按80%，处理效率按95%计。未收集到的烟尘车间无组织排放。
（4）抛光粉尘G4
参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册(公告2021年第24号)》当中的“机械行业系数手册”，“钢材、铝材、铝合金、铁材及其他金属材料-抛丸、喷砂、打磨”过程颗粒物产污系数为2.19 kg/t原料，钢材的年消耗量为200 t/a，粉尘产生量约为0.438 t/a。
本项目抛光工序产生的粉尘经水帘除尘装置收集处理。该装置自带引风机，风量为24000m3/h，通过负压抽吸方式将抛光过程中产生的含尘气体引入水帘区域，利用水流对含尘气体进行洗涤，使颗粒物与水充分接触并随水流沉降，最终收集至底部颗粒物收集槽中统一处置。由于操作时敞口，收集效率按75%计，处理效率不低于为70%，经处理后通过不低于25m高的排气筒（DA001）排放。根据企业提供的信息，抛光机每天约运行5 h，每年运行330天。
（5）废气污染源强核算结果
表4-1 项目工艺废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序/生产线

	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间(h)

	
	
	
	
	核算方法
	风机风量(m3/h)
	产生浓度(mg/m3)
	产生量(kg/h)
	产生量（t/a)
	收集效率（%）
	处理工艺
	处理效率(%)
	废气排放量(m3/h)
	排放浓度(mg/m3)
	排放量(kg/h)
	排放量（t/a)
	

	焊接
	焊机
	移动式除尘器
	颗粒物
	产污系数法
	300
	4.040 
	0.001 
	0.002
	80.00%
	移动式单臂焊烟除尘器
	95.00%
	300
	0.202 
	0.0001
	0.00008
	1650

	
	
	无组织
	颗粒物
	产污系数法
	/
	/
	0.00030 
	0.0005
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0003
	0.0005
	/

	抛光
	抛光机
	DA001
	颗粒物
	产污系数法
	24000
	8.308 
	0.199 
	0.329
	75.00%
	水帘除尘器
	70.00%
	24000
	2.492 
	0.045 
	0.074 
	1650

	
	
	无组织
	颗粒物
	产污系数法
	/
	/
	0.067 
	0.11
	/
	/
	/
	/
	/
	0.053 
	0.088 
	1650

	合计
	DA001
	颗粒物
	产污系数法
	24000
	8.838 
	0.212 
	0.35
	75.00%
	水帘除尘器
	70.00%
	24000
	2.652 
	0.048 
	0.079 
	1650

	
	无组织
	颗粒物
	产污系数法
	/
	/
	0.067 
	0.110
	/
	/
	/
	/
	/
	0.067 
	0.110 
	1650


（6）非正常工况
本项目非正常工况主要是废气处理系统发生故障，净化效率降低50%，则非正常工况下废气源强见下表：
表4-2 非正常排放参数表
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物排放情况
	单次持续时间(h)
	年发生频次(次)
	应对措施

	
	
	污染物名称
	排放量(kg/h)
	排放浓度(mg/m3)
	
	
	

	DA001
	水帘除尘器故障(净化效率降低50%)
	抛光粉尘
	0.130
	5.540
	1
	1
	立即停止运行，及时进行废气处理装置维修


2、废气排放达标性分析
表4-3 项目废气达标排放情况表
	排放口编号
	废气种类
	污染物
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放标准
	是否达标

	
	
	
	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	

	DA001
	颗粒物
	抛光粉尘
	2.492
	0.045
	120
	14.45
	达标


从上表可知，本项目正常工况下，项目抛光粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求。企业在落实环评所提出的废气收集措施后，不会对周边环境造成较大影响。
3、废气治理可行性分析
本项目主要从事环保专用设备制造，属于专用设备制品业，主要工艺为切割、焊接、抛光、装配等。根据《环境保护产品技术要求工业粉尘湿式除尘装置》（HJ 285-2006）和《焊接烟尘净化装置技术要求》（HJ 2033-2013），本项目废气污染物中的颗粒物可以通过湿式除尘装置进行处理，焊接烟尘可以通过移动式废气收集装置收集处理。
4、生态环境影响分析
本项目采取的废气污染治理设施均为可行技术，项目污染物排放量不大；同时，项目距离居民区较远（最近居民区为西南侧约178m处的之江村村委会），预计项目废气正常排放对周边居民影响可接受。
当环保设施故障等非正常情况下，各排气筒污染物浓度明显增大，企业要加强废气处理设施的管理和维护工作，确保废气处理设施正常运行，杜绝废气非正常排放。
4.2.2废水
1、废水污染源强核算
本项目劳动定员6人，厂区不设食堂和宿舍。本项目生产废水仅为水帘除尘系统产生的循环冷却除尘废水。该废水经循环水池收集后，循环回用于水帘除尘装置，不向外部排放。运行过程中，循环水量为3m3/h，循环水因携带颗粒物沉降损耗及自然蒸发等原因导致水量减少，损耗取1.5%，损耗量为74.25t/a，通过定期补充新鲜水予以维持水量平衡。项目过滤机设备试压工序单台单次需消耗试验用水约30L，结合试压作业渗漏、蒸发等损耗情况，综合损耗率按5%计，经测算，项目试压工序每年产生损耗水量0.45吨。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中3.2.11，车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，宜采用30~50 L/人•班，本项目职工生活用水量按50 L/人.d计，每人年工作330天，则项目生活用水量为99 t/a。污水量按用水量的85%计，则生活污水产生量84.15 t/a。水质参考城市生活污水水质：CODCr 350 mg/L，NH3-N 35 mg/L，则主要污染因子产生量为CODCr 0.029 t/a，NH3-N 0.003 t/a。废气处理设施（水帘除尘器）产生的喷淋循环水经收集后循环利用，仅补充因蒸发损耗而减少的水量，不外排废水。本项目生产过程不产生生产废水。
项目生活污水经化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015B级标准后纳入污水管网，送海宁市盐仓污水处理厂集中处理，污水处理厂出水中除化学需氧量、氨氮、总氮和总磷等4项主要污染指标执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值外，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。本项目废水产排情况具体见下表：
表4-4 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序/生产线
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间(天)

	
	
	
	
	核算方法
	产生废水量(t/a)
	产生浓度(mg/L)
	产生量(t/a)
	工艺
	回用(t/a)
	核算方法
	排放废水量(t/a)
	排放浓度（mg/L）
	排放量(t/a)
	

	员工生活
	/
	生活污水W1
	CODCr
	类比法
	84.15
	350
	0.029 
	化粪池
	 /
	类比法
	84.15
	350
	0.029
	330

	
	
	
	NH3-N
	类比法
	
	35
	0.003 
	
	
	类比法
	
	35
	0.003
	330


表4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	编号
	名称
	工艺
	是否为可行技术
	
	
	

	1
	生活污水
	CODCr、NH3-N
	排至海宁市盐仓污水处理厂
	间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	TW001
	化粪池
	化粪池
	是
	DW001
	是
	一般排放口


表4-6 废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量（t/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	排放标准（mg/L）

	1
	DW001
	120°29′29.136″
	30°26′8.956″
	84.15
	城市污水处理厂
	间歇排放
	8:00~24:00
	海宁盐仓污水处理厂
	CODCr
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	2（4）1

	注1：括号内 11 月 1 日 — 次年 3 月 31 日 执行。


表4-7 废水污染物排放执行标准表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值(mg/L)

	1
	DW001
	CODCr
	《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015B级标准

	500

	2
	
	NH3-N
	
	45


表4-8 废水污染物排放信息表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	日排放量（kg/d）
	年排放量（t/a）

	1
	DW001
	CODCr
	350
	0.010
	0.029

	2
	
	NH3-N
	35
	0.001
	0.003

	全厂排放口合计
	CODCr
	0.029

	
	NH3-N
	0.003


2、水环境影响分析
厂区内雨污、清污分流。生活污水依托出工业园区现有的化粪池处理，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015B级标准后纳入市政污水管网，送海宁盐仓污水处理厂统一处理达标后排入钱塘江。
（1）水污染控制措施有效性评价
本项目生活污水产生量为84.15 t/a，CODcr浓度约为350 mg/L、NH3-N35 mg/L，污染因子较为简单，经化粪池预处理后可满足纳管标准。
（2）依托污水处理设施的环境可行性评价
海宁盐仓污水处理厂（海宁紫薇水务有限责任公司）位于海宁市高新产业园区新兴路1号，主要收集处理海宁西部盐官、周王庙、长安、许村、高新技术园区的制革、印染等污染行业的工业废水以及各乡镇的生活污水。本项目位于浙江省嘉兴市海宁市周王庙镇华锦路9号6幢，在其服务范围之内，区域道路配套的污水管网已建成，因此，本项目废水可纳入区域污水管网。
盐仓污水处理厂由海宁紫薇水务有限责任公司负责运营管理，该污水处理厂现状总设计能力为16万吨/日。项目按建设时间不同分为一期工程、二期工程、三期工程，其中一期工程设计能力1万吨/日、二期工程5万吨/日，目前已基本满负荷。盐仓污水处理厂三期工程设计规模为10万吨/日。
根据浙江省生态环境厅网站上浙江省企业自行检测信息公开平台上的数据，盐仓污水处理厂运行良好，出水水质基本稳定，污水排放浓度均符合相关标准。
表4-9 盐仓污水处理厂三期废水排放一览表
	监测时间
	pH值
	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮
	废水瞬时流量

	
	/
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	升/秒

	2025.12.2
	6.73
	17.64
	0.1846
	0.1161
	10.912
	393.54

	2025.12.1
	6.72
	17.61
	0.0160
	0.1451
	10.554
	401.41

	2025.11.30
	6.72
	17.20
	0.0154
	0.1371
	10.331
	426.93

	2025.11.29
	6.75
	16.90
	0.0147
	0.1188
	9.563
	415.17

	2025.11.28
	6.75
	16.99
	0.0144
	0.1045
	10.456
	368.90

	2025.11.27
	6.77
	17.49
	0.0145
	0.1402
	10.264
	354.96

	2025.11.26
	6.71
	17.06
	0.0146
	0.1279
	9.793
	484.73

	标准值
	6~9
	40
	2（4）
	0.3
	15
	/

	是否达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	/


从表中可以看出，海宁盐仓污水处理厂出水水质可以稳定达标。海宁盐仓污水处理厂一、二、三期工程已投入运行的设计处理能力为16万m3/d，目前一、二工程基本已经满负荷，三期工程实际处理废水量约9.4万m3/d，余量为6.6万m3/d。本项目所在地属于海宁盐仓污水处理厂纳污范围，项目新增废水排放量为0.255 t/d，故污水处理厂尚有足够的处理余量接纳本项目废水。
本项目废水污染因子主要为CODCr、NH3-N，污染物浓度均较低，对污水处理厂不会造成冲击影响。根据浙江省重点排污单位监督性监测信息公开平台，海宁盐仓污水处理厂出水水质可达标排放。
综上所述，项目废水采取相应治理措施后，废水达标纳管排放，依托的污水处理设施环境可行，因此，项目的地表水环境影响是可以接受的。
4.2.3噪声
1、噪声源强
本项目的噪声污染源主要为生产设备运行噪声，根据同类型生产企业类比调查以及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目主要设备噪声源强及降噪措施效果见下表：
表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	[bookmark: PT_6]序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界最近距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	[bookmark: PT_10]建筑物插入损失 / dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	
	
	
	声压级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	
	

	1
	生产车间
	车床1
	85/1
	基础减震、厂房隔声
	47.16
	16.97
	1.2
	1.90
	72.94
	昼间
	21
	51.94
	1

	2
	生产车间
	车床2
	85/1
	基础减震、厂房隔声
	45.29
	17.01
	1.2
	2.76
	72.78
	
	21
	51.78
	1

	3
	生产车间
	车床3
	85/1
	基础减震、厂房隔声
	43.5
	16.98
	1.2
	2.85
	72.77
	
	21
	51.77
	1

	4
	生产车间
	锯床1
	85/1
	基础减震、厂房隔声
	25.86
	10.5
	1.2
	9.86
	72.64
	
	21
	51.64
	1

	5
	生产车间
	锯床2
	85/1
	基础减震、厂房隔声
	29.15
	10.44
	1.2
	9.82
	72.64
	
	21
	51.64
	1

	6
	生产车间
	钻床1
	85/1
	基础减震、厂房隔声
	33.77
	17.06
	1.2
	3.07
	72.75
	
	21
	51.75
	1

	7
	生产车间
	钻床2
	85/1
	基础减震、厂房隔声
	31.69
	17.18
	1.2
	3.01
	72.75
	
	21
	51.75
	1

	8
	生产车间
	钻床3
	85/1
	基础减震、厂房隔声
	29.4
	17.06
	1.2
	3.20
	72.74
	
	21
	51.74
	1

	9
	生产车间
	钻床4
	85/1
	基础减震、厂房隔声
	38.3
	10.44
	1.2
	9.54
	72.64
	
	21
	51.64
	1

	10
	生产车间
	铣床1
	80/1
	基础减震、厂房隔声
	38.01
	17.29
	1.2
	2.71
	67.78
	
	21
	46.78
	1

	11
	生产车间
	铣床2
	80/1
	基础减震、厂房隔声
	34.83
	10.44
	1.2
	9.65
	67.64
	
	21
	46.64
	1

	12
	生产车间
	四柱液压机
	85/1
	基础减震、厂房隔声
	47.11
	11.85
	1.2
	1.95
	72.93
	
	21
	51.93
	1

	13
	生产车间
	牛头刨床
	85/1
	基础减震、厂房隔声
	40.97
	16.87
	1.2
	3.04
	72.75
	
	21
	51.75
	1

	14
	生产车间
	抛光机1
	80/1
	基础减震、厂房隔声
	43.55
	4.35
	1.2
	5.08
	67.67
	
	21
	46.67
	1

	15
	生产车间
	抛光机2
	80/1
	基础减震、厂房隔声
	40.35
	4.21
	1.2
	5.56
	67.28
	
	21
	46.51
	1

	16
	生产车间
	氩弧焊机
	75/1
	基础减震、厂房隔声
	23.39
	17.29
	1.2
	3.15
	62.74
	
	21
	41.74
	1

	17
	生产车间
	水帘除尘器1
	75/1
	基础减震、厂房隔声
	47.11
	4.16
	1.2
	1.95
	62.93
	
	21
	41.93
	1

	18
	生产车间
	水帘除尘器2
	75/1
	基础减震、厂房隔声
	39.05
	4.54
	1.2
	5.22
	62.67
	
	21
	41.67
	1

	19
	生产车间
	移动式除尘器
	85/1
	基础减震、厂房隔声
	23.4
	14.17
	1.2
	6.27
	72.65
	
	21
	51.65
	1

	注：①表中坐标以厂区西南角作为原点，以东向、北向分别作为X轴和Y轴；
②以噪声源最近受声的声压级做最不利情况考虑。


2、噪声污染防治措施
为了尽量降低噪声对周围环境的影响，建议企业采取如下措施：
（1） 选用噪声低、振动小的设备，对高噪声设备采取隔声、吸声/消声、减震等降噪措施。
（2）高噪声设备尽量布置在整个厂房的中间区域。
（3）生产车间安装隔声门窗，生产时尽可能保持门窗关闭状态。
（4）加强设备日常检修和维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
（5）加强厂区内交通管理，运输车辆限速行驶，禁鸣喇叭；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。
3、噪声环境影响分析
（1）预测模型
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
（2）预测参数
本项目噪声环境影响预测基础数据详见下表：
表4-11 噪声环境影响预测基础数据表
	[bookmark: PT_4]序号
	名称
	单位
	数据

	1
	年平均风速
	m/s
	2.1

	2
	主导风向
	/
	E（11.8%）

	3
	年平均气温
	℃
	16.1

	4
	年平均相对湿度
	%
	81

	5
	大气压强
	atm
	1


声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10 m。
4、预测结果
通过预测模型计算，本项目厂界噪声预测结果与达标分析详见下表：
表4-12 噪声影响预测结果
	预测方位
	最大值点空间相对位置/m
	时段
	贡献值（dB(A)）
	标准限值（dB(A)）
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	东侧
	49.05
	-0.83
	1.2
	昼间
	61.79
	65
	达标

	南侧
	29.05
	-0.57
	1.2
	昼间
	62.54
	65
	达标

	西侧
	-0.22
	-0.2
	1.2
	昼间
	61.48
	65
	达标

	北侧
	0.33
	21.07
	1.2
	昼间
	60.81
	65
	达标


根据预测结果分析，采取必要的噪声防治措施后，项目四周厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。
4.2.4固体废物
1、固废源强
本项目产生的固体废物包括：废包装袋、金属边角料及切割粉尘、废焊料及焊渣、废气装置收集的金属粉尘、废砂轮及磨片、生活垃圾、润滑油包装桶、沾润滑油的手套。根据企业提供的信息，本项目使用工业润滑油（少量，仅用于设备轴承等部位定期保养），用量极少，不产生废润滑油，润滑油不接触产品。
（1）钢板焊丝废包装袋
根据企业提供的信息，本项目钢板、焊丝等原辅料拆包产生的废包装袋产生量约为0.05 t/a。
（2）切割和机加工的边角料
本项目生产过程中需要对钢材进行切割、冲床等机加工，会产生金属边角料及金属粉尘，根据企业调查，约占原料使用量的1%，项目实施后，企业钢材使用量为200 t/a，则废钢材边角料产生量为2 t/a。
（3）废焊料及焊渣
企业焊接过程会产生一定量的废焊料、焊渣，根据同类型企业焊接情况，废焊料及焊渣的产生量约占焊丝年用量的10%，本项目焊接条年使用量约为0.5 t/a，则废焊料及焊渣产生量约为0.05 t/a。
（4）金属粉尘收集
根据废气污染源强分析，本项目焊接粉尘产生量为0.0019 t/a，抛光工序收集的粉尘产生量约为0.223 t/a，由于通过水帘除尘处理，含水量取80%，含水粉尘约1.115 t/a。收集后由物资回收单位综合利用。
（5）废砂轮及磨片
项目抛光过程会产生废砂轮、磨片，约为砂轮、磨片使用量的10%，算得项目废砂轮片、废砂带产生量约为0.0026 t/a。
（6）外购半成品包装袋
外购滤芯、滤网、过滤机组件等半成品到货后，拆除外包装后由质检人员对外观、材质、尺寸等进行核查验收，验收合格后入库，废包装袋的产生量约0.02t/a。
（7）生活垃圾S5
企业劳动定员6人，年工作330 d，生活垃圾产生量按1 kg/人.d计，则年产生量1.98 t/a，由环卫部门统一清运。
（8）废润滑油包装桶
本企业设备运维每年使用润滑油配套包装桶2个，单个空包装桶重量约 2kg，桶内残留润滑油无法完全清理，全年产生废润滑油包装桶总量约 4kg，为含油危险废物。
（9）沾润滑油的手套和抹布
设备润滑、检修保养作业过程中，使用手套、抹布擦拭设备油污后形成沾染润滑油的废劳保用品，全年产生量约 2kg，属于含油危险废物。
2、副产物属性判定
根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）的规定，对副产物进行判定结果见下表：
表4-13 项目生产过程副产物产生情况汇总表
	序号
	名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	预测产生量（t/a）
	是否属固体废物
	判定依据

	1
	钢板废包装材料
	原料使用
	固态
	塑料袋
	0.05
	是
	4.1h）

	2
	金属边角料及切屑
	切割、机加工
	固态
	金属边角料
	2.00
	是
	4.2a）

	3
	废焊料及焊渣
	焊接
	固态
	焊料及焊渣
	0.05
	是
	4.2a）

	4
	收集的粉尘
	废气处理
	固态
	金属粉尘
	1.117
	是
	4.3e）

	5
	废磨片和砂轮
	抛光
	固态
	磨片和砂轮
	0.0026
	是
	4.1h）

	6
	外购半成品废包装袋
	装配
	固态
	塑料袋
	0.02
	是
	4.1h）

	7
	废润滑油包装桶
	设备维护
	固态
	铁
	0.004
	是
	4.3a）

	8
	沾润滑油的手套及抹布
	设备维护
	固态
	棉
	0.002
	是
	4.3h）


3、危险废物属性判定
根据《国家危险废物名录（2025年版）》、《危险废物鉴别标准通则》以及《固体废物分类与代码目录》（公告2024年 第4号），判定本项目产生的固体废物是否属于危险废物，具体见下表：
表4-14 项目危险废物属性判定
	序号
	固体废物名称
	产生工序
	是否属于危险废物
	废物类别及代码
	危险特性

	1
	钢板废包装袋
	原料使用
	否
	SW17/900-003-S17
	/

	2
	金属边角料及切割粉尘
	切割等机加工
	否
	SW17/900-001-S17
	/

	3
	废焊料及焊渣
	焊接
	否
	SW59/900-099-S59
	/

	4
	收集的粉尘
	废气处理
	否
	SW59/900-099-S59
	/

	5
	废磨片和砂轮
	抛光
	否
	SW59/900-099-S59
	/

	6
	外购半成品废包装袋
	装配
	否
	SW17/900-003-S17
	/

	7
	生活垃圾
	员工生活
	否
	/
	/

	8
	废润滑油包装桶
	设备维护
	是
	HW08/900-249-08
	T，I

	9
	沾润滑油的手套及抹布
	设备维护
	是
	HW49/900-041-49
	T/In


表4-15 项目危险废物工程分析汇总表
	序
号
	危险废物名称
	危险废物类别
	废物代码
	产生量(t/a)
	产生工序
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废
周期
	危险
特性
	污染防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	收集
	运输
	贮存
	处置

	1
	废包装桶
	HW08其他废物
	900-249-08
	0.004
	原料使用
	固态
	沾有润滑油铁桶
	润滑油
	半年
	T，I
	密封桶收集
	密封转运
	危废暂存间密封包装存放
	委托有资质单位处理

	2
	沾润滑油的废手套、抹布
	HW49其他废物
	900-041-49
	0.002
	设备维护
	固态
	润滑油
	润滑油
	半年
	T，I
	
	
	
	



4、固废污染源源强核算结果
表4-16 项目固废污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序/生产线
	装置
	固体废物名称
	固废
属性
	产生情况
	处置措施
	最终去向

	
	
	
	
	核算
方法
	产生量(t/a)
	工艺
	处置量(t/a)
	

	原料使用
	/
	废包装袋
	一般固废
	类比法
	0.05
	资源化
	0.05
	外售综合利用

	切割等机加工
	切割机等设备
	金属边角料
	
	类比法
	2
	
	2
	

	焊接
	氩弧焊
	废焊料及焊渣
	
	类比法
	0.05
	
	0.05
	

	废气处理
	水帘除尘装置、移动式除尘装置
	金属粉尘
	
	物料平衡
	1.117
	
	1.117
	

	抛光
	废磨片和砂轮
	废磨片和砂轮
	
	类比法
	0.0026	Comment by MAHAOPING: 表2-5显示砂轮及磨片总用量为26 kg/a。正文4.2.4描述“废砂轮、磨片约为使用量的10%，产生量约为0.0026 t/a（即2.6 kg）”。	Comment by Nyh: 已修改
	
	0.0026
	

	装配
	外购半成品
	废包装袋
	
	类比法
	0.02
	
	0.02
	

	员工生活
	员工生活
	生活垃圾
	生活垃圾
	类比法
	1.98
	填埋
	1.98
	环卫统一清运

	设备维护
	润滑油包装桶
	包装桶
	危险废物
	类比法
	0.004
	无害化
	0.004
	委托有资质的单位处理

	设备维护
	沾润滑油的废手套
	废手套
	
	类比法
	0.002
	
	0.002
	


5、危险废物贮存场所(设施) 
本项目产生极少量的危险废物，企业在车间东北角通过密封桶进行收集，占地面积约为10m2，具体情况见下表：
表4-17 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	贮存场所(设施)名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	最大贮存规模(kg)
	贮存周期
	年贮存能力(kg/a)
	产生量(kg/a)

	危险废物暂存区
	废包装桶
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-249-08
	车间东北角
	4
	密封桶收集
	2
	半年
	4
	4

	
	沾润滑油的废手套
	HW49其他废物
	900-041-49
	
	
	
	1
	半年
	2
	2


根据上表可知，本项目实施后危废最大产生量为6 kg/a，以半年为贮存周期，则危险仓库可满足暂存需求。
危险仓库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行设计、建设，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他生态环境污染防治措施，危险废物标识根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置。
6、固体废物环境管理要求
（1）一般工业固废管理要求
一般工业固废收集后在一般固废暂存区内暂存，废包装材料外售综合利用。
①企业应当参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)标准进行管理，要求建设一般固废暂存场所，做好防风、防雨、地面硬化等措施，并完善一般固废识别标志。
②企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息；注册并登录浙江省固体废物管理信息系统，实时填报工业固体废物产生、转移、利用和处置等数据。
③企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
（2）危险废物管理要求
①危险废物收集、贮存过程管理要求
危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、质量、成分、特性以及发生泄漏、扩散、污染事故时的应急措施和补救方法。
项目危废产生点至危废库之间的转运均在厂区内完成，各类危险废物在产生点及时收集后，采用密封桶或袋进行包装，并转运至危废仓库。危废仓库内按规范设置渗滤液收集沟和集液槽，库房地坪采取必要的防渗、防腐措施。
②危险废物委托处置过程管理要求
根据《国家危险废物名录(2025年本)》，项目产生的废包装桶、沾润滑油的废手套均属于危险废物，企业委托有危废处置资质的单位进行处置。
根据《危险废物转移管理办法》（部令23号）规定，对于危险废物的转移，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接收人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的生态环境污染及生态破坏依法承担责任；建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发生态环境事件的防范措施等；及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。
③危险废物其他管理要求
要求企业履行申报的登记制度、建立危废管理台账制度，每种危废一本；及时登记各种危废的产生、转移、处置情况。登记资料至少保存5年。
危险废物的容器和包装物须设置符合规范的危废标签，危险废物贮存场所须设置危险废物警示标志；对操作工人进行安全操作和废弃物处理方面的培训，推行培训上岗制度。
综上所述，本项目各类固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到有效处置，因此总体上项目废物处置对环境的影响可以接受。
4.2.5土壤、地下水
1、地下水、土壤污染途径分析
根据工程分析，本项目生产主要采用机加工、焊接、抛光等工序，生产过程不涉及重金属、持久性难降解挥发性有机物，废气主要为颗粒物，各污染物排放量较小，且经收集处理后可达标排放，因此不考虑大气污染物沉降污染。
本项目涉及的危险废物废包装桶和沾润滑油的手套均为固态，不会进入土壤和地下水对其产生影响。
综上所述，本项目对区域土壤、地下水环境无明显污染途径，基本不会对土壤和地下水造成污染。
2、污染防治措施
本次环评从环境管理角度，要求建设单位在项目营运期充分重视其自身环保行为，从源头控制、过程防控等方面加强对土壤、地下水环境的保护。
（1）源头控制
日常营运过程中应注意原料、危险废物等包装的完好性和密封性，降低其转运、贮存过程中发生泄漏的隐患。
（2）过程防控
整个厂区地面进行硬化处理，按照下表防渗标准要求设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的生态环境风险事故降到最低限度。
表4-18 项目厂区内部分区防控措施一览表
	防渗分区
	厂内分区
	防渗等级

	重点防渗区
	危废仓库等
	等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行

	一般防渗区
	生产区、物料暂存区等
	等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，或参照GB16889执行

	简单防渗区
	办公区
	一般地面硬化


4.2.6生态环境风险
1、风险调查
根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目原辅材料中主要危险物质为润滑油包装桶、沾润滑油的手套，本项目生态环境风险识别情况见下表：
表4-19 建设项目生态环境风险识别表
	序号
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	生态环境风险类型
	生态环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	辅料
	原料堆放区
	润滑油
	泄漏、火灾
	地表水、地下水、土壤
	废水、废液等泄漏事故可能会影响附近的地表水体或入渗对土壤、地下水造成污染；废气超标排放和火灾爆炸等可能会对区域环境空气造成污染

	2
	沾润滑油的废手套和抹布
	危废仓库
	润滑油
	渗漏、火灾
	大气、地下水、土壤
	


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见下表：
表4-20 企业危险物质最大储存量与临界量的比值
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qn(t)
	临界量Qn(t)①
	该种危险物质Q值

	1
	润滑油
	/
	0.02
	2500
	0.000008

	2
	储存的危险物质
	/
	0.003②
	50
	0.00004

	项目Q值∑
	0.000048

	注：①参照HJ169-2018 《建设项目环境风险评价技术导则》；②参照《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》，将储存的危险废物作为生态环境风险物质考虑，危险废物最大存在量按其半年产生量考虑。


综上，本项目涉及的有毒有害和易燃易爆等危险物质Q值<1，即未超过临界量。
2、风险防范措施
为使生态环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目生态环境风险事故发生的概率。结合本项目风险情况，主要采取以下防范措施：
（1）总图布置安全措施
在总图布置上，严格执行《建筑设计防火规范》，结合场地自然环境，根据生产流程和火灾危险分类，按照功能分区要求进行集中布置。
（2）运输、输送过程的风险控制措施
要求运输途中司机进行安全及环保教育；由具有运输资质单位的专用车辆运输；运输前先检查包装是否完整、密封，运输过程中要确保包装桶不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏；运输车辆配备泄漏应急处理设备。
（3）储存、使用过程的风险控制措施
储存原料仓库，按照防火间距标准布置，对仓库及时检查；生产区、危废仓库严禁吸烟和使用明火，防止火源进入；设置明显标志；根据市场需求，制定生产计划，严格按计划采购、随用随购，严格控制储存量；安全设施、消防器材齐备；制定各种操作规范，加强监督管理，严格安全、环保检查制度，避免环境事件的发生。
（4）大气环境风险防范措施
为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。
生产期间废气治理装置先于生产装置启动，保证生产装置废气能够得以有效收集、治理；一旦废气收集风机发生事故，立即停止设备运行，并启动应急停车程序，对环保设施进行检修，查实事故原因做好相应记录。
（5）泄漏风险防范措施
通过在地面采取防腐防渗措施并设置导流沟等，能够及时收集、处置泄漏物料，避免泄漏物料进入周边地表水、土壤及地下水。
（6）火灾和爆炸风险防范措施
划定禁火区，设有明显警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。
加强设备的维护，对生产设备、电线线路等进行日常检修和维护，在废气处理设施风机总进口处加装阻火器，防止发生火灾、爆炸。
企业应当合理规划应急疏散通道，当发生火灾爆炸以及由此引发的次生污染事故等污染较严重的风险事故时，确保厂内及周边人员尽快撤离事故点，保障人员生命安全。
（7）应急联动
由于事故触发具有不确定性，厂内生态环境风险防控系统应纳入区域生态环境风险防控体系，落实风险防控设施，与区域风险防控体系做好衔接。极端事故风险防控及应急处置应按分级响应要求及时启动园区/区域生态环境风险防范措施，与区域生态环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控生态环境风险。
（8）应急预案编制
制定风险事故应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。
企业应根据环发[2015]4号《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》的相关要求编制有针对性的突发生态环境事件应急预案，完善各类应急措施、物资等，并结合实际情况，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练，在发生或者可能发生突发生态环境事件时及时启动环境应急预案。
（9）环保设施生态环境风险源分析和识别
根据《浙江省应急管理厅 浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础[2022]143号）中相关要求，企业不得采用淘汰的设备和工艺；在设计阶段，企业应委托有相应资质设计单位对环保设施进行设计，自行开展或组织环保、安全生产有关专家参与设计审查。在建设和验收阶段，严格按照设计方案和施工技术标准施工，组织环保设施竣工验收，形成书面报告。已建成的重点环保设施且未进行正规设计的，要委托第三方单位开展设计诊断，落实整改措施，实行销号闭环管理。生态环境部门、应急管理部门会对企业开展环保、安全风险辨识和隐患排查治理，定期组织安全环保联合检查，严厉打击企业违反环境保护和安全生产法律法规的行为。
3、生态环境风险分析结论
项目在落实生态环境风险防范措施及应急要求的情况下，本项目生态环境风险可控。
4.2.7 监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），建议本项目运营期监测计划见下表，监测可委托有资质单位进行。
表4-21 环境监测计划
	项目
	监测因子
	监测频率
	监测单位

	类别
	编号
	
	
	

	废气
	DA001
	颗粒物
	1次/年
	委托有资质单位的第三方监测

	
	厂界
	颗粒物
	1次/年
	

	废水
	废水总排口
	流量、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷
	1次/年
	

	噪声
	四周厂界
	LAeq
	1次/季度，昼间进行
	


4.2.8环保投资估算
项目总投资为400万元，其中环保投资4.5万元，占总投资的1.125%。项目环保投资估算具体见下表：
表4-22 项目环保设施与投资概算一览表
	治理项目
	环保措施名称
	投资额
(万元)
	备注

	废水
	化粪池
	/
	依托

	废气
	抛光粉尘：水帘除尘装置
	4
	新增

	
	焊接烟尘：移动式单臂焊烟除尘装置
	0.5
	新增

	合计
	4.5
	/


4.2.9全厂污染源强汇总
表4-23 项目污染源强一览表
	[bookmark: _Hlk111744544]污染类别
	污染物
	产生量(t/a)
	削减量(t/a)
	排放量(t/a)

	废水
	生活污水
	废水量
	84.15
	0
	84.15

	
	
	CODCr
	0.029
	0
	0.029

	
	
	NH3-N
	0.003
	0
	0.003

	废气
	焊接烟尘
	0.0025
	0.0019
	0.0006

	
	抛光粉尘
	0.438
	0.276
	0.162

	
	小计
	0.441
	0.278
	0.163

	固废
	一般固体废物
	废包装袋
	0.05
	0.05
	0

	
	
	金属边角料及切屑
	2
	2
	0

	
	
	废焊料及焊渣
	0.05
	0.05
	0

	
	
	收集的金属粉尘
	1.117
	1.117
	0

	
	
	废磨片和砂轮
	0.0026
	0.0026
	0

	
	
	外购半成品包装袋
	0.02
	0.02
	0

	
	危险废物
	废润滑油包装桶
	0.004
	0.004
	0

	
	
	沾润滑油的手套及抹布
	0.002
	0.002
	0

	
	生活垃圾
	1.98
	1.98
	0




	
	



[bookmark: _Toc80288179][bookmark: _Toc9253][bookmark: _Toc26339]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	无组织（厂界）
	颗粒物
	切割金属粉尘落于地面企业及时收集。焊接烟尘经移动式单臂焊烟除尘器处理后在车间无组织排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	排气筒DA001
	颗粒物
	抛光粉尘经水帘收集装置处理后通过1根不低于25m高排气筒DA001排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	水环境
	生活污水
	CODcr、NH3-N
	企业生活污水经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网，送海宁市盐仓污水处理厂集中处理达标后排放。
	《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015

	
	水帘除尘废水
	颗粒物
	企业的水帘除尘废水经循环水池收集后，循环回用于水帘除尘装置，不向外部排放。
	/

	
	试压废水
	颗粒物
	企业的试压废水采用密闭收集桶分类收集，沉淀后循环回用，无生产废水外排。
	/

	声环境
	噪声
	Leq（A）
	①选用噪声低、振动小的设备，对高噪声设备采取隔声、吸声/消声、减振等降噪措施。②高噪声设备尽量布置在整个厂房的中间区域。③生产车间安装隔声门窗，生产时尽可能保持门窗关闭状态。④加强设备日常检修和维护。
	四周厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准

	固体废物
	本项目产生的一般固废主要为一般金属边角料、收集的粉尘、废焊料及焊渣收集后外售综合利用；废润滑油包装桶属于危险废物，危险废物委托有资质单位处置，厂内暂存期间，企业在厂区内按危废贮存要求妥善保管、封存，并做好相应场所的防渗、防漏工作；生活垃圾委托环卫部门清运。

	土壤及地下水污染防治措施
	①日常营运过程中应注意原料、危险废物等包装的完好性和密封性，降低其转运、贮存过程中发生泄漏的隐患；
②整个厂区地面进行硬化处理，按照防渗标准要求设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的生态环境风险事故降到最低限度。

	生态环境风险防范措施
	加大安全、环保设施的投入，在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位，配备救护设备；按照国家、地方和相关部门的要求，及时组织修订应急预案；企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。

	生态保护措施
	无

	其他环境管理要求
	1、竣工环境保护验收
根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目建设完成后需由企业组织对配套建设的环保设施进行自主验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环保设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。
2、排污许可证管理
对照GB/T4754-2017《国民经济行业分类》，本项目行业类别属于“环境保护专用设备制造（3591）”。根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，本项目行业类别为“三十、专用设备制造业 35：环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359”的“其他”，应实施“登记管理”。要求企业在项目发生实际排污前完成排污许可证登记。
3、日常管理
①落实监测监控制度，按照监测要求开展废水、废气、噪声监测；
②应建立环境管理台账制度，设置专人开展台账记录、整理、维护等管理工作，包括污染治理设施运行管理信息、危险废物管理信息、监测记录信息等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，台账保存期限不得少于5年。
③项目建成后企业需持证排污、按证排污，严格执行排污许可制度；定期进行例行监测；需保证处理设施能够长期、稳定、有效地运行处理，不得擅自拆除或者闲置废气处理设施和废水处理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。
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六、结论
	海宁市丰源过滤设备有限公司拟在嘉兴市海宁市周王庙镇华锦路9号6幢一层厂房建设年产300台过滤机项目。
项目建设符合《海宁市生态环境分区管控动态更新方案》的要求；项目经采取环评提出的各项环保措施后，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放相应标准，符合总量控制指标要求；符合国家和地方产业政策以及区域规划等要求。企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目生态环境风险能够控制在可接受范围内。
从环保审批原则及建设项目其他要求符合性的角度分析，项目在建设地点实施是可行的。
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建设项目污染物排放量汇总表   单位：t/a
	     项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	0.163
	
	0.163
	+0.163

	废水
	废水量
	
	
	
	84.150
	
	84.150
	+84.150

	
	CODcr
	
	
	
	0.029
	
	0.029
	+0.029

	
	NH3-N
	
	
	
	0.003
	
	0.003
	+0.003

	一般工业
固体废物
	钢板废包装袋
	
	
	
	0.050
	
	0.050
	+0.050

	
	金属边角料
	
	
	
	2
	
	2
	+2

	
	废焊料及焊渣
	
	
	
	0.050
	
	0.050
	+0.050

	
	收集的粉尘
	
	
	
	1.117
	
	1.117
	+1.117

	
	废磨片和砂轮
	
	
	
	0.0026
	
	0.0026
	+0.0026

	
	外购半成品的废包装袋
	
	
	
	0.020
	
	0.020
	+0.020

	危险废物
	废润滑油包装桶
	
	
	
	0.004
	
	0.004
	+0.004

	
	沾润滑油的手套及抹布
	
	
	
	0.002
	
	0.002
	+0.002

	/
	生活垃圾
	
	
	
	1.980
	
	1.980
	+1.980


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①






 - 62 - 

image1.png
PR s
C=r
3 e ]
AR
(4= 3k pik] (RRFRRE)
% g #kBIE
#® #®
= £
E &
* ®
E 2
w =
k3 [
] . H
&
&
RAEGE
g
) & 4
T Ll <
=
®





水帘除尘用水
员工生活
隔油池、化粪池
损耗14.85
84.15
纳管
74.25
99
84.15
自来水
173.7
循环3m3/h
循环使用
损耗74.25
试压用水
循环使用
0.45
损耗0.45



image2.emf
水帘除尘用水

员工生活

隔油池、

化粪池

损耗

14.85

84.15

纳管

74.25

99

84.15

自来水

173.7

循环

3m3/h

循环

使用

损耗

74.25

试压用水

循环

使用

0.45

损耗

0.45


切割
钢板
机加工



焊接

压弯
抛光


S1废包装材料
G1金属粉尘
S2边角料
自检

G2金属粉尘
S3边角料
G3焊接烟尘
S4废焊料
G4抛光粉尘
S5废砂轮、废磨片

自加工半成品



image3.emf
切割

钢板

机加工

焊接

压弯

抛光

S1

废包装材料

G1

金属粉尘

S2

边角料

自检

G2

金属粉尘

S3

边角料

G3

焊接烟尘

S4

废焊料

G4

抛光粉尘

S5

废砂轮、废磨片

自加工半成品


质检
外购半成品 （滤网、滤芯、电机）
检验包装



过滤机成品

装配

S6废包装材料
自加工过滤机壳体



image4.emf
质检

外购半成品

（滤网、滤芯、

电机）

检验包装

过滤机成品

装配

S6

废包装材料

自加工过滤机壳体


