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 一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	杭州纳境光芯科技有限公司年产8000万片超表面透镜、50万个超表面模组技改项目

	项目代码
	2608-330110-07-02-473190

	建设单位联系人
	闫博
	联系方式
	15961765600

	建设地点
	浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路56号1幢厂房201室

	地理坐标
	（ 120  度  4  分  11.992 秒，  30  度  27  分  39.506 秒）

	国民经济

行业类别
	C4040光学仪器制造
	建设项目

行业类别
	三十七、仪器仪表制造业40；83光学仪器制造 404；其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目 

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目备案部门
	余杭区经济和

信息化局
	项目备案文号
	2608-330110-07-02-473190

	总投资（万元）
	2000
	环保投资（万元）
	10

	环保投占比（%）
	0.50
	施工工期
	/

	是否开工建设
	☑否

□是：         
	用地面积（m2）
	2658.05

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置原则表
专项评价的类别

设置原则

本项目执行情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目不涉及有毒有害废气排放，不开展专项评价

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目废水预处理达标后纳管排放，不开展专项评价
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目有毒有害的危险物质存储量未超过临界量，不开展专项评价
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及，不开展专项评价

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及，不开展专项评价

经上表分析可知，本项目无需开展专项。

	规划情况
	规划名称：《杭州市余杭区钱开区单元（YH02）详细规划》

审批部门：杭州市人民政府办公厅

审批文件名称及文号：《杭州市人民政府关于杭州市滨江区西兴单元（BJ03）等8个单元详细规划的批复》（杭政函[2024]1号）

	规划环境影响评价情况
	因本项目所在区域《杭州市余杭区钱开区单元（YH02）详细规划》规划环评暂未编制，故本环评对照原《仁和先进制造业基地总体规划（2012-2030）环境影响报告书“六张清单”修订说明》等文件进行分析。

表1-2  规划环境影响评价情况表
规划环境影响评价文件名称
召集审查机关
审查文件名称
审查 文号

审查  时间

《仁和先进制造业基地（暂定名）总体规划（2012-2030）环境影响报告书》
余杭区环境保护局
《关于仁和先进制造业基地（暂定名）总体规划（2012-2030）环境影响报告书审查意见的函》
余环函[2014]4号
2014年 7月9日
《仁和先进制造业基地（暂定名）总体规划（2012-2030）调整环境影响补充报告》
余杭区环境保护局
《关于仁和先进制造业基地（暂定名）总体规划（2012-2030）调整环境影响补充报告审查意见的函》
余环函[2016]1号
2016年11月9日
《仁和先进制造业基地总体规划（2012-2030）补充环境影响报告书》
/

/
/
2018年12月
《仁和先进制造业基地总体规划（2012-2030）环境影响报告书“六张清单”修订说明》
/

/
/
2021年 4月


	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.1《杭州市余杭区钱开区单元（YH02）详细规划》符合性分析
（1）规划背景

2010年，仁和先进制造业基地正式设立。2018年12月，经省政府批复，省级开发区—杭州钱江经济开发区区位调整至仁和先进制造业基地。目前更名为浙江余杭经济开发区。

（2）规划范围

东至杭宁高速公路—仁和街道界，南至仁和街道界，西至东苕溪—仁和街道界，北至德清县界，总用地面积为34.62平方千米。

（3）规划目标

浙江余杭经济开发区是杭州市城西科创大走廊北翼联动产业平台、先进制造业主平台和未来产业引领地。按照浙江余杭经济开发区打造距离杭州老城（中心城区）最近、服务品质最优、环境风貌最美的开发区的总体发展导向，通过区域统筹、产业升级、创新赋能、服务提质等举措，将本单元打造成为产业优势突出、配套功能完善、交通网络高效、环境景观优美的杭州“新制造业计划”的示范园区。

（4）规划定位

长三角智能制造产业示范区、长三角创新发展总部基地引领区、杭州产城人文融合发展样板区。

（5）规划结构

规划形成“一轴两带双心，北智中居南创”的空间结构。

“一轴”：依托杭德城际轨道形成的产城融合发展轴。

“两带”：生态景观带（东苕溪）、滨水景观带（獐山弄港）。

“双心”：生活服务中心、创新创业中心。

“北智”：北部智能制造片区。

“中居”：仁和老镇居住片区。

“南创”：南部创新创业片区。

（6）用地布局

规划工业用地577.61公顷。规划工业用地主要为工业兼容商业用地、一般一类工业用地和一般一类工业兼容二类工业用地。其中，工业兼容商务商业用地面积66.83公顷，主要位于仁和南站及东山漾周边，重点引入大型企业总部、小微创新型企业以及科研型企业等产业类型，打造公共创新创业服务载体；一般一类工业用地91.87公顷，主要位于仁河大道两侧，东山漾街以北区块，以发展中试生产、企业孵化、轻制造业等环境友好型产业为主；其他区域以一般一类工业兼容二类工业用地为主，用地面积418.91公顷，重点聚焦集成电路产业、人工智能产业和军民融合产业，瞄准价值链高端，突出招引相关产业的头部企业，锚固“一智三新”产业基础。

（7）项目规划符合性分析

本项目位于浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路56号1幢厂房201室，租用余杭经济开发区投资有限公司现有厂房进行生产。项目属于仪器仪表制造业，属于人工智能的配套产业，为二类工业项目，符合开发区产业发展定位，选址位于规划结构中的“北智”（北部智能制造）片区，用地性质为一类二类（M1/M2）工业用地；根据租赁方提供的不动产权证，项目所在地用地性质为工业用地。因此，本项目符合《杭州市余杭区钱开区单元（YH02）详细规划》要求。

1.2规划环评符合性分析
本评价重点对项目与《仁和先进制造业基地总体规划（2012-2030）环境影响报告书“六张清单”修订说明》中“六张清单”要求及规划环评审查意见符合性进行分析。

规划环评结论符合性分析

①生态空间清单

仁和先进制造业基地生态空间清单相关内容及符合性分析详见下表。

表1-3  项目与生态空间清单符合性分析
具体清单内容
本项目情况
符合性
类别

开发区内的规划区块
生态空间名称及编号
生态空间范围及示意图
管控要求
重点管控单元
余杭区钱江经济开发区产业集聚重点管控单元ZH33011020010
集聚重点管控单元
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（1）根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。

（2）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。

（3）强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。
（1）本项目属于仪器仪表制造业，为二类工业项目，距离最近的敏感点为东北侧80m处的茶锦公寓，间隔道路、绿地。（2）厂区内雨污分流。项目严格实施污染物总量控制制度，废气、废水经相应处理措施处理后均能达标排放。（3）项目拟建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防范。
符合
由上表可知，本项目建设符合仁和先进制造业基地生态空间清单管控要求。

②现有问题整改措施清单

仁和先进制造业基地现有问题整改措施清单相关内容及符合性分析详见下表。

表1-4  项目与现有问题整改措施清单符合性分析
具体清单内容
本项目情况

符合性

类别
存在的环保问题
主要原因

产业结构与布局

产业结构

基地内非核心区块即远期开发区域内现有工业企业主要集中在装备制造、五金建材和纺织服装等加工行业，多属劳动密集型产业，产业结构层次还处于较低水平，产品结构较为单一，技术含量较低，尚无显著的优势主导产业，产业规模均较小且较为分散，未能形成集聚效应，对环境有一定的影响。
①通过本次规划实施，一方面对基地内传统纺织服装等产业进行转型升级，拓展设计研发，优化产业结构；另一方面对先期入区的污染较重、能耗过高、产出效率低以及不符合基地产业定位的企业，引导其进行改造提升，并要求其在限定期限内按改造提升目标进行投资开发，对达不到要求的，责令企业退出。②禁止引进和建设负面清单中禁止类项目，限制发展低水平及其他重污染行业项目，重点发展高附加值、高科技含量、低污染的先进装备制造产业。
项目属于仪器仪表制造业，不属于负面清单中禁止、限制准入类项 目 ，不属于低水平及其他重污染行业项目。
符合

空间布局

仁和老镇区发展片区（二类居住用地为主）位于仁和北产业发展片区（二类工业用地为主）和仁和中产业发展片区（一类工业用地为主）之间。仁和老镇区原为獐山和云会集镇的居住用地，地处新老建设区域中间地带，规划实施后可能受到周边工业企业的污染影响。
①通过本次规划的实施，一方面对居民区周边的部分工业企业实施转型升级，开展环境治理，将周边的工业用地调整为一类工业用地、研发产业用地或商业商务用地，并在工业用地与居住用地之间进行绿化阻隔；另一方面对部分村庄实施搬迁整合，促使工业用地和居住用地实现“块状布局”。②域内引进项目空间布局应符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》中中各片区管控要求。
项目用地性质为工业用地，距离最近的敏感点为东北侧80m处的茶锦公寓，间隔道路、绿地，项目符合生态环境分区管控动态更新方案管控要求。
符合

污染防治与环境保护

环境质量
地表水环境：根据历年常规监测数据统计分析，随着“五水共治”工作的推进，基地纳污水体运河及良渚港水质指标虽然有逐年好转的趋势，但目前仍不能满足稳定达到相应水环境功能区划要求，主要超标因子为溶解氧、氨氮。造成水质超标的原因主要和上游来水水质较差、河流水体自净能力弱，沿河尚有部分零散分布的农居点生活污水未经处理直接排入，以及受到农业面源的污染等因素有关。
①持续深入推进“五水共治”，加快完善污水管网的铺设、连接以及污水提升泵站建设，尽快完成区域内污水全收集的目标；继续落实河道清淤治理等措施，将其作为常态化工作进行运行和管理；②开展“海绵城市”建设，开展城市初期径流雨水治理；③逐步在内河水系开展水生态修复工程，重建水生态系统；④对污水管网进行巡检，检查管道沉降、渗漏等情况，并及时进行检修；⑤现有农居在拆迁安置时，排水体制采用雨污分流制；⑥加强对生产企业的监督力度，确保企业废水治理设施正常运转，杜绝偷排漏排现象；有条件的企业逐步引导开展中水回用措施。
项目废水经预处理达标后纳管排至良渚污水处理厂处理 ，不会对周边水体造成不利影响。
符合

声环境：基地内杭宁高速、杭宁铁路、东西大道等交通干线横穿全境。由现状监测结果可知，目前基地内部分交通干线两侧夜间噪声不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求。而随着城镇人口、车流量不断增加，若不采取必要的噪声防治措施，铁路、高速公路等交通干线噪声势必对基地内住宅、学校、医院等敏感点产生干扰。
为减少城市快速路、主干道等设施对基地内居民生活、居住环境的影响，建议参照《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》，在规划红线控制时，设置必要的噪声防护距离，在该防护距离内不建设噪声敏感建筑物。同时，应加强交通噪声源控制，合理设置防护绿地，并考虑对受交通噪声影响的敏感建筑物安装隔声门窗等，保证其室内适宜的声环境质量。
本项目不涉及。
符合
风险防范
基地目前尚未编制区域环境污染事故应急预案，未成立环境风险应急小组。
以本次规划环评为契机，制定完善基地层面突发生态环境事件应急预案，成立环境风险应急小组，完善应急设施建设，并定期组织开展应急演练。
本项目不涉及。
符合
资源利用
土地资源
基地内部原有工业用地与未经改造的村庄建设用地普通存在用地集约化不高的现象，老工业项目盲目圈地现象较为明显，土地集约利用率较低，单位面积土地产出率不高。
在现状建设的基础上，加强老工业园区以及园中村等存量用地的改造利用，鼓励企业利用现有厂房、土地开展腾笼换鸟、提升改造，并利用地下空间等途径提高建筑容积率和密度，加强土地高效集约利用。同时，通过产业结构优化升级提高土地产出率，并进一步提升基地功能和环境品质。
本项目租赁已建厂房实施生产 ，不 新 增 建 设 用地。
符合
由上表可知，本项目建设符合仁和先进制造业基地现有问题整改措施清单要求。

③污染物排放总量管控限值清单

本项目废水、废气污染物排放量及危险废物产生量均不大，且新增污染物总量可得到区域削减替代，不会突破区域污染物排放总量管控限值。

④规划优化调整建议清单

项目用地范围内不涉及永久基本农田，符合规划产业定位，也不在基地禁止和限制准入类项目之列，符合区域产业准入条件。项目与距离最近的敏感点茶锦公寓之间间隔道路、绿地，生产、生活用水由市政自来水管网统一提供，废水经预处理达标后纳管排至良渚污水处理厂处理。综上，项目建设符合仁和先进制造业基地规划优化调整建议清单相关要求。

⑤环境准入条件清单

项目属于仪器仪表制造业，不属于负面清单中禁止、限制准入类项目，符合仁和先进制造业基地环境准入条件清单中的准入要求。
表1-5  环境准入条件清单
具体清单内容
分区
分类
行业类别

工艺清单
产品清单
余杭区钱江经济开发区产业集聚重点管控单元及余杭区临平副城产业集聚重点管控单元
禁止准入类
纺织业
纺织品制造
/
纯纺织品后整理加工项目（包含涂层、定型、复合、PVC压延，数码印花除外）
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
皮革、毛皮、羽毛（绒）制品
制（鞣）革项目
造纸和纸制品业
/
纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）
金属制品业
金属制品加工制造业
/
1、普通铸锻件项目；
金属制品表面处理及热处理加工
/
1、纯表面涂装（喷漆、喷塑、浸漆、电泳）加工建设项目2、电镀、发蓝、酸处理、磷化等金属表面处理项目
石油加工、炼焦业
原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品
全部
全部
煤化工（含煤炭液化、气化）
全部
全部
炼焦、煤炭热解、电石
全部
全部
化学原料和化学制品制造业
含有机化学合成反应的化工
重污染、高风险化工产品生产和储存项目、危险化学品的生产项目
橡胶和塑料制品业
橡胶制品业
/
橡胶制品生产项目
塑料制品制造
/
1、超薄型（厚度低于0.025mm）塑料袋生产项目 2、聚氯乙烯食品保鲜包装膜生产项目3、不可降解的一次性塑料制品项目
非金属矿物制品业
水泥制造
全部
全部
玻璃及玻璃制品中的平板玻璃制造
采用浮法生产工艺的除外
/
耐火材料及其制品（石棉制品）
全部
全部
石墨及其他非金属矿物制品（含焙烧的石墨、碳素制品）
全部
全部
黑色金属冶炼和压延加工业
有冶炼工艺
1、炼铁、球团、烧结2、炼钢3、铁合金制造；锰、铬冶炼
农副食品加工业
/
1、年产5000吨以下的淀粉生产建设项目，2、生产加工面积小于5000平方米的食品生产加工项目，3、动物油熬制建设项目
废弃资源综合利用业
/
进口固体废物处置利用项目
1、其他行业中纯表面涂装（喷漆、喷塑、浸漆、电泳）加工建设项目；2、水洗碗碟、被套、床单、衣服项目
限制准入类
纺织品制造业
有染整工段
化学原料和化学制品制造业
全部
全部
化学纤维制造业
化学纤维制造
除单纯纺丝外的
除单纯纺丝外的
生物质纤维素乙醇生产
全部
全部
橡胶和塑料制品业
橡胶制品业
全部
全部
塑料制品制造
人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；有电镀工艺的
纯挤塑、注塑加工建设项目
黑色金属冶炼和压

延加工业
有压延工艺
/
有色金属冶炼和压

延加工业
有冶炼和压延工艺
/
金属制品业
金属制品加工制造业
1、有电镀工艺的；2、使用有机涂层的（除喷粉、喷塑和电泳外）；3、有钝化工艺的热镀锌；4、涉及属GB8978中规定的第一类污染物的重金属排放的；5、使用化学方式进行热处理的；6、使用无芯工频感应电炉设备的
/
农副食品加工业
全部
全部
⑥环境标准清单

企业废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应标准，生活污水经园区化粪池预处理、生产废水经废水处理设施处理达标后纳管排放，危废委托有资质单位处置，一般固废外售综合利用。项目各污染物经采取相应的环境保护措施后，预计废气、废水、噪声、固废污染物排放满足环境标准清单要求。

综上，项目符合《仁和先进制造业基地总体规划（2012-2030）环境影响报告书“六张清单”修订说明》中相关要求。

规划环评审查意见符合性分析

本项目与《关于仁和先进制造业基地（暂定名）总体规划（2012-2030）环境影响报告书审查意见的函》（余环函[2014]4号）及《关于仁和先进制造业基地（暂定名）总体规划（2012-2030）调整环境影响补充报告审查意见的函》（余环函[2016]1号）中相关要求符合性分析详见下表。

表1-6  规划环评审查意见及符合性分析
序号
审查意见
本项目情况

符合性
1
进一步优化空间和规划布局。应合理规划居民住宅区、公共服务设施和商业网点等的建设。基地近期开发区域西面紧邻东苕溪饮用水源一级、二级保护区，须做好水源保护和风险防范措施。规划区域内良獐线等六级（含六级）以下内河航道禁止货运，以减少对饮用水源地的安全隐患。同时规划的实施须符合国家土地政策要求和其他上位规划要求。
本项目租赁已建厂房实施生产，其选址不涉及东苕溪饮用水水源保护区，不涉及河道运输。
符合
2
强化产业转型升级。严格项目环境准入，严格执行规划环评中提出的产业导向目录，并符合各级产业导向目录要求。推进区域内现有污染较大的电镀、印染类企业采用先进生产工艺和生产设备，实行清洁生产，尽可能减少企业生产过程中各类污染物的排放，对现有三类企业进行优化升级或者提升整治。
本项目属于仪器仪表制造业，为二类工业项目，符合仁和先进制造业基地规划产业定位，且不属于基地禁止和限制准入项目。
符合
3
严格落实污染物总量控制要求。区域应以天然气作为主要能源，大力强化基地内企业的无组织排放控制 ，建立区内VOCs排放清单申报管理制度，对企业无组织排放建立相应环保制度进行源削减，提升VOCs控制水平，削减排放量。
项目新增总量将按比例进行区域削减替代。项目采取有效的污染治理措施，污染物排放可以达到相应排放要求。
符合
4
进一步深化污染整治，完善环境基础设施建设。严格实施清污分流、雨污分流，加快仁和北产业发展片区的配套污水管网等基础设施的建设，确保工业废水达标纳管排放，提高生活污水截污率，改善区域地表水环境质量；开展河道综合整治；加强农业面源污染防治；加快基地内其他区块的现有企业自备燃煤锅炉的治理工作，逐步实施煤改气工程；区内企业应尽可能实施固废综合利用，对不具有综合利用价值的危险废物必须委托有资质单位实施集中处理，固体废物安全处置率达100%。
项目实施雨污分流，废水经预处理达标后纳管排至良渚污水处理厂处理。本项目不涉及自备锅炉，要求危险废物按相关要求进行收集、贮存、运输，实施全过程监管， 确保危废处置率达到100%。
符合
5
加强环境风险防范。基地须建立和完善事故风险应急救援管理体系。编制区域风险应急预案，形成区域联动，并定期进行检查演练。重点企业按要求配置相应的环境风险防范措施和事故应急设施。防范事故发生后引发的次生环境污染影响。
按要求建立事故风险应急管理体系，采取风险防范措施，环境风险可接受。
符合
6
建立环境监管体系和跟踪评价机制。基地应加强环境监管体系的建设，建立污染物排放对受保护区域与环境功能的跟监测与评价体系；规划区须每隔5年一次或视规划实际变化情况及时进行环境影响跟踪评价。
企业按要求进行监测。
符合
综上分析，本项目符合杭州余杭仁和先进制造业基地规划环评审查意见要求。

	其他符合性

分析
	1、审批原则符合性分析

（1）建设项目环保审批原则符合性

①建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求

项目位于浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路56号1幢厂房201室，对照《杭州市生态环境局关于印发<杭州市生态环境分区管控动态更新方案>的通知》（杭环发[2024]49号），属于“余杭区浙江余杭经济开发区产业集聚重点管控单元（原余杭区钱江经济开发区产业集聚重点管控单元）（ZH33011020009）”，项目与生态环境分区管控动态更新方案符合性分析如下：
表1-7  项目与生态环境分区管控动态更新方案符合性分析
三线一单

有关要求

本项目情况

符合性

生态保护红线

涉及的生态保护红线，严格按照国家和省生态保护红线管理相关规定进行管控。生态保护红线原则上按照禁止开发区域进行管理，禁止工业化和城镇化，确保生态保护红线内“生态功能不降低，面积不减少，性质不改变”。
根据余杭区三区三线图，本项目不涉及永久基本农田和生态保护红线。
符合

环境质量底线

大气环境质量底线目标

2025年，全面消除重污染天气，基本消除中度污染天气，力争O3浓度达到拐点，PM2.5年均浓度稳定控制在28微克/立方米以下，努力实现环境空气质量稳定全面达标。
根据《2025年杭州市余杭区生态环境状况公报》及当地监测站统计数据，本项目拟建区域环境空气质量不达标，区域已制定并持续推进大气环境改善措施。本项目废气量较少，不会影响大气环境质量改善目标的实现。
符合

水环境质量底线目标

到2025年，力争全市水生态环境质量实现“三无、两提升、三个百分百”，即：城市建成区无黑臭水体，地表无劣Ⅴ类水体，无断流（干涸）河流；市控以上地表水优良（达到或优于Ⅲ类）比例与水生生物完整性有不同程度的提升，县级以上城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例达到100%，地表水市控以上断面水质达标率达到100%，国家重要水功能区达标率达到100%。
本项目生活污水经园区化粪池处理、生产废水经废水处理设施处理达标后纳管排至良渚污水处理厂处理。项目废水最终均经良渚污水处理厂处理后达标排放，不会影响水环境质量改善目标。
符合
土壤环境风险防控底线目标

2025年，土壤环境质量稳中向好，受污染耕地安全利用率达到省下达目标，重点建设用地安全利用率达到97%以上。
本项目租赁已建厂房实施生产，采取必要防控措施后，土壤环境污染风险可控，不会突破土壤环境质量底线。
符合
资源利用上线

能源资源利用上线目标

通过一手抓能源供应保障，一手抓能源结构优化，到2025年实现“三保两降两升”的主要发展目标。

——“三保”：电力、天然气、油品等能源供应保障能力持续增强。到2025年，全市电网110千伏及以上变电容量达到11268万千伏安，天然气供应能力不小于44亿立方米，汽柴油供应能力不小于420万吨。

——“两降”：即单位GDP能耗、煤炭消费量进一步下降。“十四五”期间，全市单位GDP能耗累计降幅不低于15%，煤炭消费下降目标达到省要求。

——“两升”：即清洁能源占比、非化石能源占比进一步提升。到2025年，全市清洁能源占比不低于68%，非化石能源占比不低于20%。
本项目能源消耗量较小，且均为电能，不会突破区域能源利用上线。
符合
水资源利用上线目标

到2025年，用水总量目标为32.68亿立方米（含非常水0.48亿立方米）、万元GDP用水量比2020年下降16%、万元工业增加值用水量比2020年下降17%，农田灌溉水有效利用系数达到0.614。
本项目生产、生活用水量较少，并由市政自来水管网统一提供，不会突破区域水资源利用上线。
符合
土地资源利用上线目标

到2025年，杭州市耕地保有量不少于1162.7平方公里，永久基本农田面积控制在968平方公里以内，建设用地总规模不超过2152平方公里，城乡建设用地总规模不超过1752平方公里，人均城镇建设用地面积控制在94平方米以内，万元GDP地耗不超过9.7平方米。
本项目利用现有厂房，不新增建设用地，不占用永久基本农田，不会突破土地利用资源上线。
符合
生态环境准入清单

空间布局约束

根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。
本项目利用现有已建厂房实施生产，且在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、道路等隔离带。
符合
污染物排放管控

严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。
本项目实施后新增污染物总量可得到区域削减替代，不会导致区域环境质量降低。本项目厂区实施雨污分流。
符合
环境风险防控

强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。
本项目不属于重点企业，不涉及重大危险源，建成运营后通过加强环境风险防范工作，可预防和杜绝事故风险隐患。
符合
资源开发效率要求

/
/
/
综上可知，项目符合生态环境分区管控动态更新方案管控要求。

（2）排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求

根据工程分析及环境影响分析，项目废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物均可得到妥善处置，对环境的影响可接受，环境功能可维持现状。

项目建成后新增总量指标均可在区域内进行削减替代，符合总量控制要求。

（3）建设项目还应当符合土地规划、国家和省产业政策等要求。

①土地规划符合性

本项目位于杭州市余杭区仁和街道临港路56号1幢厂房201室，用地性质为工业用地。根据余杭区三区三线图，项目地不涉及永久基本农田和生态保护红线，在城镇开发边界范围内，符合规划要求。
②产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2023年第7号令），本项目不属于限制类和淘汰类项目。
项目用地不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024 年本）》中的限制、禁止用地。
C、项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规[2025]466号）中的禁止准入类。

D、项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（浙长江办[2022]6号）浙江省实施细则中禁止建设的项目。

E、项目不属于《杭州市产业发展导向目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类项目。
综上，本项目符合土地规划、国家和省相关产业政策要求。

《太湖流域管理条例》符合性分析

《太湖流域管理条例》于2011年8月24日经国务院第169次常务会议通过，自2011年11月1日起施行，项目与其中有关条款的符合性分析如下。

表1-8  项目与《太湖流域管理条例》有关规定符合性分析

条款

内容

本项目情况
符合性

第八条

禁止在太湖流域饮用水水源保护区内设置排污口、有毒有害物品仓库以及垃圾场；已经设置的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。

项目不在饮用水水源保护区范围，废水纳管排放，不单独设置排污口。

符合

第二十八条
排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。

禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。

在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。
项目采取先进的设备和技术工艺进行生产，符合清洁生产要求。外排废水纳入市政污水管网，并严格执行总量控制制度。
符合
第二十九条
新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：

（一）新建、扩建化工、医药生产项目；

（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；

（三）扩大水产养殖规模。

本项目属于仪器仪表制造业，废水纳管排放，不新增排污口。不在主要入太湖河道岸线内及其岸线两侧1000米范围内。
符合
第三十条
太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：

（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； 

（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；

（六）本条例第二十九条规定的行为。

本项目不涉及该条款所列禁止行为。
符合
由上可知，项目符合《太湖流域管理条例》有关要求。
《太湖流域水环境综合治理总体方案》符合性分析
根据《太湖流域水环境综合治理总体方案》（发改地区[2022]959号）相关规定：除战略性新兴产业项目外，太湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。对照《太湖流域水环境综合治理总体方案》，本项目符合性分析见下表。

表1-9  《太湖流域水环境综合治理总体方案》有关规定符合性分析

序号
有关要求
本项目情况
符合性

1
督促企业依法持证排污、按证排污，严格落实总磷许可排放浓度和许可排放量要求。持续强化涉水行业污染整治，基于水生态环境质量改善需要，大力推进印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品（啤酒、味精）等重点行业企业废水深度处理。实施工业园区限值限量管理，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动园区生产废水应纳尽纳。推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理，鼓励有条件的园区实施化工企业废水分类收集、分质处理、一企一管、明管输送、实时监测。
本项目建成后企业需持证排污、按证排污，严格执行排污许可证制度；项目不属于水污染物重点行业企业，厂区实行雨污分流，外排废水经预处理后纳管排放。
符合

2
推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化，推动工业废水资源化利用。积极推进清洁生产，引导工业园区、开发区尤其是耗水量大的企业新建中水回用设施和环保循环设施，推行尾水循环再生利用。开展造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范，率先在纺织印染、化工材料等工业园区探索建设“污水零直排区”，实施环境信息依法披露、生态环境损害赔偿、环境污染责任保险等制度。
本项目生活污水经园区化粪池预处理、生产废水经废水处理设施处理后纳管排放。
符合
3
严禁落地国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类工艺、装备、产品与项目，依法推动污染企业退出。继续推进城市建成区内造纸、印染、化工等污染较重企业有序搬迁改造或依法关闭，推动环太湖生态环境敏感区内不符合产业发展政策、存在重大安全隐患且不具备整治条件的企业依法关闭或搬迁至合规工业园。推进太湖流域等重要饮用水水源地300米范围内重点排污企业逐步退出。除战略性新兴产业项目外，太湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。
项目生活污水经化粪池预处理、生产废水经废水处理设施处理后纳管排放，本项目不涉及新增氮磷污染物的生产废水。
符合
项目与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

表1-10  《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

内容

序号

判断依据

本项目情况

符合性
推动产业结构调整，助力绿色发展 

1

优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。

本项目不涉及石化、化工、工业涂装等行业，使用的胶水符合满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）相关要求。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于限制类和淘汰类，符合政策要求。

符合

2

严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。

本项目符合生态环境分区管控动态更新方案管控要求。项目项目新增VOCs总量实行等量削减替代。
符合

大力推进绿色生产，强化源头控制

3

全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。

本项目不属于石化、化工、工业涂装等行业，不涉及印刷。
/
4

全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料。严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。

本项目不涉及工业涂装。
/
5

大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录（见附件1），制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求

本项目使用的胶粘剂为低VOCs胶水，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）相关标准要求。
符合
严格生产环节控制，减少过程泄漏

6
严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、 转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。

本项目使用低VOCs胶水，产生极少量VOCs，经加强车间通风后无组织排放。
符合
升级改造治理设施，实施高效治理

7
建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上。

本项目使用低VOCs胶水，产生极少量VOCs，经加强车间通风后无组织排放。
符合

8

加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。

本项目使用低VOCs胶水，产生极少量VOCs，经加强车间通风后无组织排放。
符合

9

规范应急旁路排放管理。推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含VOCs排放的旁路。 因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。应急旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装监控（如流量、温度、压差、阀门开度、视频等）设施等加强监管，开启后应做好台账记录并及时向当地生态环境部门报告。

本项目不设应急旁路排放口。

符合

项目与《浙江省2026年空气质量持续改善行动计划》（浙美丽办[2026]21号）符合性分析

表1-11  《浙江省2026年空气质量持续改善行动计划》符合性分析
序号

相关要求

符合性分析

符合性
1

迭代实施煤炭总量控制攻坚

依法依规落实新改扩建用煤项目煤炭减量替代要求。实施新一代煤电升级行动，有序推进老旧机组关停替代，加快10万千瓦及以下燃煤机组（背压除外）关停整合。大力发展清洁低碳能源，全省新增非化石能源装机1000万千瓦以上，非化石能源装机占新增电力装机比重达到55%。天然气消费量达到220亿立方米，非化石能源消费比重达到20%。

本项目采用电能，不涉及煤炭能源。

/
2
迭代实施产业准入源头优化攻坚
坚决遏制高能耗、高排放项目盲目建设，对存量“两高”项目分批实施“一项一策”绿色转型方案。新建及具备条件的改、扩建“两高”项目，应达到大气环境绩效A级和能效标杆水平，采用清洁运输方式。空气质量未达标城市新、改、扩建项目严格落实主要大气污染物倍量削减。严控基础石化产品产能和新增化工园区，原则上不再新建生产和使用含高挥发性有机物（VOCs）涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加大重点行业低（无）VOCs原辅料替代力度，持续推动汽车制造、工程机械、车辆零部件等行业涂装工段、包装印刷、纺织后整理以及皮革制品、制鞋、板材制造等胶粘过程的低（无）VOCs原辅材料替代，全年完成1000家以上企业低（无）VOCs源头替代。

对照《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函[2021]495号），项目不在“高污染”产品名录内；对照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号），项目不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别，不属于“两高”项目。
符合

3
迭代实施产业绿色升级攻坚
严格落实国家产业结构调整指导目录和省级政策要求，有序推动限制类涉气行业工艺和装备淘汰退出，完成4条2500吨/日及以下水泥熟料生产线整合或退出。严格落实国家《化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案》，推进8套石化化工行业老旧装置整治提升。金华市开展烧结砖生产线整合提升示范，完成9条6000万块标砖/年以下烧结砖生产线整合提升；推动全省6000万块标砖/年以下烧结砖生产线整合提升，鼓励1亿块标砖/年以下的烧结砖生产线参照实施。加快推进传统产业集群大气污染综合治理，以涂装、纺织染整、包装印刷、制鞋、合成革、橡塑制品等行业为重点，完成20个以上涉气集群整治。加强工业园区VOCs综合治理、完善省级以上经开区VOCs环境监测监控设施，主要工业园区VOCs平均浓度下降2%。

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于限制类和淘汰类。

符合

4

迭代实施环保绩效提级攻坚
制订实施全省重点行业大气环境绩效提级行动方案。加快煤电、热电、钢铁、水泥、玻璃、石化、化工、生活垃圾焚烧、纺织、化纤等十大行业开展全口径绩效A级提升改造;积极推进制药、工业涂装、包装印刷、电子制造等其他重点行业培育绩效先进企业。2026年，全省培育绩效先进企业1000家以上，建成400家以上（其中A级企业70家以上）。

本项目不属于所列行业。

/

5

迭代实施低效失效治理设施整改提升攻坚
结合国家和地方新制（修）订的涉气行业标准要求，完成低效失效治理设施整治提升项目1000个以上，其中涉VOCs治理设施900个以上，锅（窑）炉治理100个以上。开展储油库及石化、化工企业储罐存储、装卸、转运等环节无组织排放治理，对照《立式圆筒形钢制焊接储罐附件》（SY/T0511-2024）等规范要求，完成500座以上储罐整治提升。因地制宜建设集中钣喷中心等“绿岛”项目，新增5000家中小微企业纳入活性炭集中再生“绿岛”设施。

本项目不属于涉气行业。
/
6

迭代实施恶臭异味治理攻坚
聚焦信访投诉集中的工业园区、重点企业、市政设施和畜禽养殖领域，推进臭气治理设施迭代更新，减少臭气异味扰民，完成100个异味治理项目。开展大型规模化养殖场氨排放全过程控制，提升畜禽养殖规模化、集约化水平，在大型规模化猪场开展氨排放全过程控制试点。加强餐饮业空间布局管控与源头防治，推动开展第三方运维管理，探索商业综合体餐饮油烟集中治理模式。

本项目仅在使用胶水时产生少量臭气。

符合

7

迭代实施夏季污染防治攻坚
以降低臭氧浓度为重点，强化夏季臭氧污染削峰，协同控制细颗粒物和臭氧。以石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业为重点，规范环保耗材更新更换。引导市政工程、工业企业涉VOCs施工、加油站装卸油避开臭氧易发时段（10:00-17:00）。露天喷涂作业优先采用低挥发性水性涂料，无法使用水性涂料的，应满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》含量限值。强化环杭州湾区域石化、化工行业VOCs协同治理。

项目不属于所列行业。

/

8

迭代实施秋冬季污染防治攻坚
以降低PM2.5浓度为重点，强化氮氧化物等大气主要污染物排放管控。分区分级分类实施污染减排措施，根据企业大气污染防治绩效水平，依法依规开展重点企业协商减排，迭代重污染天气应急减排清单。强化县级应对重污染天气能力水平，切实发挥减排实效。加强空气质量预报预警，及时督促相关城市依法启动重污染天气预警和应急响应。建立完善省内跨行政区联防联控机制，重点强化杭湖嘉、杭绍、甬绍、金衢等交界县区污染天气应对和跨区域联合执法。严防因烟花爆竹燃放造成的污染天气。加强长三角区域应急联动，强化进博会、乌镇峰会等重大活动保障，严防严控重污染天气。抢抓时机开展人工影响天气作业。

项目不涉及氮氧化物等污染物排放，颗粒物产生量极少。

符合

6、项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》（浙长江办[2022]6号）符合性分析
表1-12  《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》符合性分析

序号

浙江省实施细则要求（部分内容）
本项目情况
符合性
1
第三条 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定
本项目不属于港口码头建设项目。
/
2
第四条 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行
本项目不属于港口码头建设项目。
/
3
第五条 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐以及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定
本项目不涉及自然保护地的岸线和河段范围和I级林地、一级国家级公益林；不涉及采石、采砂、采土、砍伐等改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。
/
4
第六条 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定
本项目不在饮用水水源一级、二级和准保护区的岸线和河段范围内。
符合
5
第七条 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定
本项目不在水产种质资源保护区岸线和河段范围内。
符合
6
第八条 在国家湿地公园的岸线和河段范围内：（一）禁止挖沙、采矿；（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；（四）禁止截断湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；（七）禁止引入外来物种；（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）禁止其他破坏湿地及生态功能的活动
本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。
符合
7
第九条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线
本项目不涉及。
/
8
第十条 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目
本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。
符合
9
第十一条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。
符合
10
第十二条 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口
本项目不涉及。
/
11
第十三条 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目
本项目不属于长江支流、太湖重要岸线一公里范围内，且不属于化工项目。
符合
12
第十四条 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外
本项目为不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设，且项目拟建地 不属于长江支流、太湖重要岸线一公里范围内。
/
13
第十五条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。
项目位于杭州市余杭区仁和先进制造业基地，不属于《环境保护 综合目录（2021版）》 中高污染项目。
符合
14
第十六条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划项目
本项目不属于石化、煤化工项目，且项目实施过程中仅涉及电力使用。
符合
15
第十七条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。
本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于《市场准入负面清 单（2025年版）》项目，不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，不涉及新增土地。
符合
16
第十八条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务
本项目不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
符合
17
第十九条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目
本项目不属于高耗能高排放项目。
符合
7、项目与《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）“四性五不批”要求符合性分析
表1-13  “四性五不批”符合性分析

建设项目环境保护管理条例

项目情况

是否符合
四性

建设项目的环境可行性

本项目符合产业政策、达标排放、用地规划、《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》、总量控制原则及环境质量要求等，从环保角度看，本项目的建设满足环境可行性要求。

符合

环境影响分析预测评估的可靠性

本评价严格遵循相关国家法律、相关地方法规、相关技术规范、相关产业政策，从实际出发，环境影响分析预测评估是可靠的。

符合

环境保护措施的有效性

本项目工程性质较为简单，营运期各类污染物的治理技术较为成熟，只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施是可靠合理的。

符合

环境影响评价结论的科学性

本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。

符合

五不批

建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合生态环境法律法规规定和相关法定规划
本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。

不属于不予批准的情形
所在区域、流域、海域生态环境质量未达到生态环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足生态环境质量改善目标管理要求；
本项目所在区域环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量均符合国家标准，企业切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。

不属于不予批准的情形
建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；
只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或不对外直接排放。

不属于不予批准的情形
改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；
本项目为新建项目。

不属于不予批准的情形
建设项目的生态环境影响报告书、生态环境影响报告表存在基础资料明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假，生态环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题。
建设项目生态环境影响报告表的基础资料数据真实可靠，内容不存在缺陷、遗漏，生态环境影响评价结论明确、合理。

不属于不予批准的情形
由上表分析可知，本项目符合“四性五不批”要求。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1.1项目由来

杭州纳境光芯科技有限公司成立于2026年4月，专业从事超表面透镜及超表面透镜模组制造，企业拟投资2000万元，租赁浙江余杭经济开发区投资有限公司（曾用名：杭州钱江开发区投资发展有限公司）位于杭州市余杭区仁和街道临港路56号1幢厂房201室的现有厂房作为生产加工场所，购置分选机、扩膜机等设备，采用分片、减薄、检测等工艺，进行超表面透镜、超表面模组的生产。项目建成后，预计年产8000万片超表面透镜、50万个超表面模组。项目于2026年8月14日在余杭区经济和信息化局赋码备案，项目代码为2608-330110-07-02-473190。
传统光学元件基于光的吸收、折射和反射特性，通过介质中光程的累积来调控光的相位、振幅和偏振态，因此传统光学元件通常体积大、重量沉，无法适应当前光学组件微型化的发展趋势。为此，人工微纳光学器件与材料的研发成为人类探索光的新起点，并衍生出两大研究领域：超材料与超表面。本项目生产的超表面透镜和超表面模组是利用半导体工艺实现新一代的光学产品，具备体积小、重量轻、成本低、成像性能优的优势。

依照《中华人民共和国生态环境法典》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目需进行生态环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于“C40 仪器仪表制造业”中的“C4040光学仪器制造”。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目不涉及电镀工艺、溶剂型涂料，需编制生态环境影响报告表。
表2.1-1  项目环评类别判定一览表

      环评类别

项目类别
报告书
报告表
登记表
三十七、仪器仪表制造业40
83 光学仪器制造 404
有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的
其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）
/
受建设单位委托，浙江百诺数智环境科技股份有限公司承担了本项目的生态环境影响评价工作。我单位在现场踏勘、资料收集等的基础上，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》等有关文件，编制了本项目的生态环境影响报告表。

2.1.2项目建设内容和规模

项目名称：杭州纳境光芯科技有限公司年产8000万片超表面透镜、50万个超表面模组技改项目
建设单位：杭州纳境光芯科技有限公司
建设地点：杭州市余杭区仁和街道临港路56号1幢厂房201室
建设性质：新建

建设内容及规模：企业拟投资2000万元，租赁浙江余杭经济开发区投资有限公司位于杭州市余杭区仁和街道临港路56号1幢厂房201室的现有厂房作为生产加工场所。项目建成后，将形成年产8000万片超表面透镜、50万个超表面模组的生产能力。
2.1.3工程内容

项目位于2层（H=15.6m），具体工程内容见下表：

表2.1-3  项目建设工程一览表

工程组成

建设内容

主体工程

生产区
位于厂房西侧，为洁净车间，包括分片区、抛光区、减薄区等，占地面积约2000m2。
辅助工程

办公区
位于厂房东侧，用于行政、办公等，占地面积约40m2。
储运工程
原料仓库
库位于厂房东南侧，用于存储原料，占地面积约30m2。
成品仓库
位于原料仓库西侧，用于成品，占地面积约25m2。
氮气柜
生产区、原料仓库、成品仓库均配有氮气柜（共8个，单个尺寸120*190*70cm）。
运输
原料及产品均采用汽车运输。
公用工程

给水系统

自来水由市政管网集中供应。
排水系统
项目采用雨污分流制，雨水经雨水管道收集后排入厂外市政雨水管网。生活污水经园区化粪池预处理、生产废水经废水处理设施（混凝沉淀）处理达标后纳管，由良渚污水处理厂统一处理达排放标准后排放。
供电系统
由市政电网供电。
压缩空气
依托园区现有空压机提供压缩空气，园区配备3台32m3/min水冷螺杆空压机、3个5m3储气罐、3台36m3/min冷冻式干燥机，空气经空压机加压后，经前置过滤器去除大颗粒油雾杂质、进入储气罐缓冲稳压并沉降液态水，再经两级精密过滤器深度净化，随后进入冷冻式干燥机去除水汽，最后经后置精密过滤器截留残余杂质，净化后的压缩空气通过总管输送至车间用气设备。
氮气
依托园区现有氮气储罐提供氮气，园区配备2个20m3液氮储罐，液态氮经空温式气化器汽化为常温氮气，再通过自力式调压阀将氮气压力稳定调节至1.0-1.2MPa后，接入园区氮气管网，输送至本项目的氮气柜。
空调机房
设置一台MAU机组，用于保持生产区洁净车间恒温、恒湿。
环保工程

废气
胶水废气：加强车间通风。
废水

生活污水经园区化粪池预处理、生产废水经废水处理设施（混凝沉淀）处理达标后纳管，由良渚污水处理厂统一处理达排放标准后排放。
噪声

设置减震、隔震等措施。

固废

危废仓库：建在生产区东北侧，占地面积3m2，存放胶桶等。
一般固废仓库：建在生产区东北侧，占地面积10m2，存放不合格品、一般废包装材料等。
依托工程
依托出租方已建供电、供水设施以及雨污排水管网、化粪池、氮气储罐等配套基础设施。

2.1.4产品方案

项目产品方案详见下表。
表2.1-4  项目产品方案

序号

产品名称

产量

单位

规格

1

NJ-N-LEN-062/超表面透镜
1000
万片/a
1.6*1.16*0.3mm
2

NJ-N-LEN-047/超表面透镜
500
万片/a
1.6*1.308*0.3mm
3

NJ-N-LEN-093/超表面透镜
500
万片/a
1.6*1.308*0.3mm
4

NJ-N-DOE-057/超表面透镜
1500
万片/a
1.8*1.4*0.35mm
5

NJ-N-DOE-064/超表面透镜
1500
万片/a
2.52*2.22*0.3mm
6

NJ-N-DOE-063/超表面透镜
3000
万片/a
3.3*2.4*0.3mm
合计
8000
万片/a
/
7

NJ-N-LEN-102/超表面透镜模组
20
万个/a
约5*10*3mm
8

NJ-N-DOE-127/超表面透镜模组
20
万个/a
约5*10*3mm
9

NJ-V-OTH-127/超表面透镜模组
10
万个/a
约10*15*5mm
合计
50
万个/a
/
注：项目加工8050万片超表面透镜，其中8000万片超表面透镜外售，50万片超表面透镜继续加工为50万个模组后外售。

2.1.5生产设备

项目主要生产设施详见下表。

表2.1-5  项目生产设备一览表   单位：台/套

序号
设备名称
规格/型号
数量（台/个）
备注

1
激光切割机
SD1241型
2
用于分片、切割
2
减薄机
1300*2800*1800mm
1
用于减薄
3
抛光机

3000*1750*3210mm

1
用于减薄
4
贴膜机
8330型
1
用于贴膜
5
裂片机
WS1200型
2
用于裂片
6
扩膜机
EF1201型
1
用于扩膜
7
解UV机
8530型
1
用于UV照射
8
分选机
17-Plus型
8
用于分选
9
旋洗机
850*650*1250mm
1
用于清洗
10
超声波清洗机
清洗槽：600 * 300 * 400 mm
1
用于清洗
11
无尘烤箱
180H型
3
用于烘干、固化

12
固晶机
/
2
用于固晶
13
焊线机
/
2
用于打线
14
点胶机
/
2
用于点胶
15
AA对准机
/
2
用于点胶、固化
16
壳体组装机
/
2
用于组装
17
真空包装机
800B型
2
用于包装
18
标签打印机
4503E型
1
用于包装
19
晶圆检测平台
自研
4
用于检测

20
AOI外观检测设备
自研
4
21
体视显微镜
660V型
4
22
测量显微镜
300D型
1
23
激光共聚焦显微镜

/
1
24

模组性能检测设备

/
2
25
氮气柜
1452-4型
8
辅助设备
2.1.6主要原辅材料消耗
1、原辅材料及能源消耗
本项目主要原辅材料消耗情况详见表2.1-6。
表2.1-6  项目主要原辅材料消耗情况一览表

序号

物料名称

包装规格

年用量
最大暂存量
单位
备注

1
晶圆基片
25片/盒
4050
100
片/a
外购半成品
2
抛光粉
5kg/桶
81
10
kg/a
3
UV胶
100g/支
6.328
1.5
kg/a
4
封装胶
100g/支
6.328
1.5
kg/a
5
UV膜
100m/卷
486
50
卷/a
6
保护膜
100m/卷
486
50
卷/a
7
铜线
100m/卷
5
1
卷/a
8
金线
100m/卷
5
1
卷/a
9
真空包装材料
/
4050
/
套/a
10

基板
/
50.5万
/
片/a
外购成品
11

芯片

/
50.5万
/
颗/a
外购成品
12
组装部件
/
50.6万
/
套/a
13
壳体
/
50.6万
/
套/a
14
氮气
/
24300
L/a
15
自来水
/
675
/
t/a
16
纯水
/
21.06
/
t/a
外购成品
17
电
/

186300
/
kWh
2、主要原辅材料成分及理化性质

表2.1-7  项目主要原辅材料成分及理化性质一览表

序号

物料名称

主要成分及理化性质

1
晶圆基片
硅晶片，项目外购的晶圆为半成品，每片晶圆上已刻蚀约2万左右超表面透镜。
2
抛光粉
主要成分：氧化铈60%~85%、氧化镧15%~40%。白色粉末，不溶于水。
3
UV胶

主要成分：丙烯酸酯低聚物60%、丙烯酸单体30%、助剂5%、光引发剂5%，密度：1.08g/cm3。根据项目UV胶水VOC含量检测报告，VOCs含量为6g/kg，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中VOCs限值≤200g/kg的要求。
4
封装胶
主要成分：环氧树脂10%~15%、固化剂5-10%、促进剂0.1%~1%、色浆1%~2%、填料60%~80%，密度1.76g/cm3。根据项目封装胶水VOC含量检测报告，VOCs含量为27g/kg，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中VOCs限值≤100g/kg的要求。
5
UV膜
PET基材+PU压敏胶层+带硅油PET离型膜，用于固定晶圆，未照射紫外线前粘性高，照射后粘性降低，便于剥离且不易残胶。
6
保护膜
PVC基材+丙烯酸酯共聚物压敏胶层+带离型剂、二氧化硅的PET离型膜，用于保护晶圆表面，防止转运、加工过程刮花、沾灰，加工完直接撕掉，不需要UV照射。
2.1.7平面布置及合理性分析

项目厂界东侧隔道路为在建工地，南侧隔道路为仁和菜鸟网络园，西侧为在建工地，北侧为工业企业，地理位置图、周边环境示意图见附图1、附图2。

企业使用闲置厂房进行生产，共1层（201室），厂房西侧为生产区（洁净车间），包括分片区、抛光区、减薄区等，厂房东侧包括办公区、包装区、原料仓库、成品仓库等，一般固废仓库、危废仓库位于生产区东北侧。项目全厂平面布置图见附图4。

2.1.8劳动定员与生产班制

项目劳动定员50人，年生产270天，实行3班24小时制，不设食堂和宿舍。

2.1.9水平衡
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图2-1 项目水平衡图   单位t/a

	工艺流程和产排污环节
	2.2工艺流程和产排污环节

2.2.1生产工艺流程


[image: image3.emf]分片

减薄

晶圆

减薄废水

检测 不合格品

贴膜

切割

裂片

扩膜

检测

UV

照射

不合格品

分选

不合格品废

UV

膜

清洗

UV

膜

纯水 清洗废水

甩干

/

烘干

固晶、打线、

点胶、固化

点胶、固

化、组装

胶水、组织

部件、外壳

检测 不合格品

抛光粉

、纯水

保护膜 废保护膜

来料检验

清洗 纯水 清洗废水

8000

万片超表面透镜

50

万个超表面模组

1%

99%

40%

60%

40%

60%

甩干

检测

不合格品

胶水、基板、芯

片、金线

/

铜线

胶水废气、废基板、

废芯片、废胶桶、废

针头、胶水废气


图2-2  超表面透镜、超表面模组生产工艺及产污流程图
超表面透镜、超表面模组生产工艺流程说明：

来料检验：对外购晶圆半成品（每片晶圆上已刻蚀约2万左右超表面透镜）进行检验，主要检查晶圆数量及是否有破损，若发现破碎，退回厂家。
分片、切割：采用激光隐形切割工艺，激光不直接将晶圆完全切穿，而是将激光聚焦于晶圆材料内部，沿预设分割轨迹造成材料内部改性、生成微裂纹，形成易断裂的分割路径；晶圆本体外观上仍保持整片相连状态，芯片并未完全分离。后续裂片工序依靠外力，沿着激光加工形成的损伤轨迹将晶圆掰开，实现芯片彻底分离。
减薄：根据订单要求，约1%的产品需要减薄，先使用减薄机（减薄的同时采用纯水进行冲洗，洗掉研磨残留的硅颗粒物）对晶圆背面进行研磨减薄，此时减薄面较为粗糙，需用抛光机（在抛光机内加入抛光粉、纯水，配比为抛光粉：水=1:10）对减薄面进行抛光，抛光后用旋洗机清洗（采用纯水），此过程中会产生减薄废水。

贴膜：在晶圆下表面粘贴UV膜，利用UV膜自带PU胶将晶圆牢固固定，为后续切割工序提供支撑。切割后在晶圆上表面粘贴保护膜，保护晶圆上表面不在加工过程中划伤。
裂片：裂片机通过机械施加张力/弯折应力，使晶圆沿着激光预制的内部微裂纹产生应力集中，裂纹向外扩展直至贯穿晶圆厚度，芯片沿着预设分割线整齐断裂分开，分离出单颗超表面透镜晶粒。
清洗、甩干：部分产品基于裂片后外观情况（比如存在碎屑），选择是否进行清洗，在裂片后约60%晶圆需要清洗（使用纯水），使用纯水在旋洗机内进行清洗、甩干，此过程中会产生清洗废水。
扩膜：晶圆经过激光切割、裂片之后，所有芯片（晶粒）依旧紧密排布、粘附在 UV 膜（蓝膜）表面，晶粒之间间隙极小，容易发生磕碰、粘连，不利于后续的分选工序。扩膜机依靠机械结构，从径向均匀拉伸UV膜：设备将承载晶圆的膜环夹紧固定，通过向下撑开、径向扩胀，使整张UV膜发生均匀塑性延展。UV膜被拉伸之后面积变大，粘附在膜面上每一颗晶粒随之被向四周拉动，晶粒之间的间距被均匀拉大。
UV照射：使用解UV机进行照射，解除晶粒与蓝膜粘接胶，便于晶粒分离。
分选：使用分选机自动对合格超表面透镜按需排布，并挑出不合格品，撕掉UV膜。
清洗、甩干、烘烤：根据产品外观情况（比如存在脏污、灰尘等），选择是否进行清洗，在分选后约40%晶圆需要清洗（使用纯水），60%晶圆直接进入下一工序。需要清洗的晶圆中，约90%晶圆使用旋洗机清洗（晶圆高速旋转，纯水自上而下喷淋冲洗，依靠离心力把表面颗粒、研磨碎屑甩离晶圆表面），旋洗机自带甩干功能，大部分芯片甩干即可满足工艺（约99%产品），少部分芯片为去除微结构缝隙内残留水分，同时释放激光切割、裂片工序带来的加工残余应力，防止后续出现微裂痕，需送入无尘烘箱烘干（约1%产品，电加热，80~150℃、30~120min）；约10%晶圆使用超声波清洗（晶圆浸泡在水槽内，利用超声波空化效应，纯水内产生微小冲击波，轰击工件表面，剥离吸附牢固的微小颗粒），清洗后送入无尘烘箱烘干（电加热，80~150℃、30~120min）。此过程中会产生清洗废水。
固晶、打线、点胶、固化：固晶机自带点胶功能，配置双吸嘴：一个吸嘴吸取封装胶并点涂在基板支架上，另一吸嘴拾取芯片，将芯片放置于胶点位置，此时固晶机仅完成拾取、贴压作业，胶水尚未完全固化；贴装完成的基板流转至无尘烘箱加热（电加热，100~150℃，时间1-2h），使封装胶交联固化，实现芯片在基板上永久牢固固定。使用焊线机，以金/铜线为引线，通过热超声键合技术连接芯片电极和引线框架的内引线，构成电回路。项目焊线机焊接原理为利用超声波摩擦原理来实现不同介质的表面焊接，是一种物理变化过程。首先金/铜线的首段必须经过处理形成球形(采用负电子高压成球)，并且对焊接的金属表面先进行预热处理；接着金/铜丝球在时间和压力的共同作用下，在金属焊接表面产生塑性变形，使两种介质达到可靠的接触，并通过超声波摩擦振动，两种金属原子之间在原子亲和力的作用下形成金属键，实现金/铜丝的焊接。该工序无需利用锡焊接材料（如锡条、锡膏、助焊剂等）进行焊接，直接利用热压效应使得金属表面变形，从而利用金属原子的亲和力形成金属键从而达到焊接目的，故焊线过程中无焊接烟尘废气的产生。再通过点胶机使用封装胶对芯片和引线进行封装，封装后送入无尘烘箱加热（电加热，100~150℃，时间1-2h），使封装胶交联固化。此过程中会产生胶水废气。
点胶、固化、组装、检测：使用AA对准机（机内自带精密点胶模组和UV-LED点光源固化模块）对准超表面透镜进行点胶（UV胶）固定，与经检验合格的超表面透镜、外购组织部件、壳体进行组装，检测合格后即为超表面透镜模组成品。此过程中会产生胶水废气。
包装入库：对检验合格的成品进行贴标、包装入库。标签打印采用热敏打印，此过程中无废气产生（热敏打印的工作原理是利用热敏纸和内置于打印头中的半导体加热元件。当打印头加热并接触到热敏打印纸时，会发生化学反应，从而在纸上显示出文字或图案。这种化学反应是基于热敏材料的特性，而不是通过物理沉积或使用墨水，因此热敏打印机不需要加墨水或碳粉）。
2.2.2环境影响因素分析

根据工艺流程可知，项目产污环节及污染因子分析如下表：

表2.2-1  项目产污环节及污染因子一览表
类别

编号

产生工序

污染物名称

主要污染因子

废气
G1
固晶、点胶、固化
胶水废气
非甲烷总烃
废水

W1
减薄
减薄废水
CODCr、SS
W2
清洗
清洗废水
CODCr、SS
W3
员工生活
生活污水
CODCr、NH3-N、总氮、总磷、SS
噪声
N
设备运行
噪声
Leq（A）
固废

S1

裂片、分选
废膜
废保护膜、废UV膜
S2

检测、分选
不合格品
不合格品
S3

固晶、点胶
废胶桶、废针头
废胶桶、废针头
S4
固晶
废基板、废芯片
废基板、废芯片
S5
包装
一般废包装材料
一般废包装材料
S6
废水处理
污泥
污泥
S7
员工生活
生活垃圾
生活垃圾


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目属于新建项目，租赁浙江余杭经济开发区投资有限公司（曾用名：杭州钱江开发区投资发展有限公司）位于杭州市余杭区仁和街道临港路56号1幢厂房201室的现有厂房作为生产营业场所，不涉及土建，因此不存在与本项目有关的原有污染情况。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	3.1区域环境质量现状

3.1.1大气环境

根据功能区划，项目所在地环境空气为二类环境功能区。为了了解评价项目所在区域环境空气质量情况，本次评价引用《2025年浙江省生态环境状况公报》中的相关数据：11个设区城市中，宁波市、温州市、绍兴市、金华市、衢州市、舟山市、台州市和丽水市8个设区城市环境空气质量达到国家二级标准；日环境空气质量（AQI）优良天数比例为82.2%～99.2%，平均为92.4%，较上年上升2.3个百分点。细颗粒物（粒径小于等于2.5微米，PM2.5）年均浓度范围为15.5～31.0微克/立方米，平均为24.9微克/立方米，较上年下降4.6%；各城市均达到国家二级标准。可吸入颗粒物（粒径小于等于10微米，PM10）年均浓度范围为29～51微克/立方米，平均为42微克/立方米，与上年持平；各城市均达到国家二级标准。二氧化硫（SO2）年均浓度范围为4～7微克/立方米，平均为6微克/立方米，与上年持平；各城市均达到国家一级标准。二氧化氮（NO2）年均浓度范围为17～30微克/立方米，平均为23微克/立方米，较上年下降4.2%；各城市均达到国家一级标准。一氧化碳（CO）日均值第95百分位数浓度范围为0.7～0.9毫克/立方米，平均为0.8毫克/立方米，与上年持平；各城市均达到国家一级标准。臭氧（O3）日最大8小时平均值第90百分位数浓度范围为131～175微克/立方米，平均为149微克/立方米，较上年上升2.1%；8个设区城市达到国家二级标准，杭州市、湖州市和嘉兴市未达到国家二级标准。

综上所述，项目所在区域大气环境质量为不达标区，超标因子为臭氧。

3.1.2地表水环境

项目附近地表水体为东侧233m处的獐山港（参照杭嘉湖36，运河武林头—上牵埠闸断面）和西侧1.3km处的东苕溪（苕溪61，东苕溪北窑坞大桥下游1.1km—杭宁高速下游200m断面），良渚污水处理厂纳污水体为良渚港（杭嘉湖34，西塘河魏塘—余杭塘河长桥断面），水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

综上，本项目拟建地附近水体及纳污水体环境功能区划详见下表。

表3.1-2  区域水环境功能区划情况
名称
水功能区
水环境功能区
流域
水系
范围
目标
水质
编号
名称
编号
名称
起始断面
终止断面
苕溪61

东苕溪

F1201200303021

东苕溪余杭饮用水源区

330110FM210201000220

饮用水水源一级保护区

太湖

苕溪

上纤埠
北窑坞大桥下游0.7km
Ⅱ

陆域：两岸纵深50m(一级保护区以外为二级保护区450m，涉及余杭仁和先进制造业基地区块的区域东岸为150m)
饮用水水源准保护区

北窑坞大桥下游0.7km
北窑坞大桥下游1.1km
Ⅱ
陆域：东岸纵深200m，西岸纵深500m
饮用水水源二级保护区

北窑坞大桥下游1.1km
杭宁高速下游200m
Ⅲ

陆域：两岸纵深500m(涉及余杭仁和先进制造业基地区块的区域东岸为200m)
杭嘉湖36

东塘港
F1203102203013

东塘港余杭农业用水区

330110FM220106000150

农业用水区

太湖

杭嘉湖平原河网

运河武林头

上牵埠闸

Ⅲ

杭嘉湖34

良渚港（含毛家漾港、九曲港）

F1203102003013

良渚港（含毛家漾港、九曲港）余杭农业、工业用水区
330110FM220107000150

农业、工业用水区

太湖

杭嘉湖平原河网

西塘河魏塘

余杭塘河长桥

Ⅲ

本项目与东苕溪东岸水源保护区位置关系：厂界与西侧一级保护区陆域最近距离约1.4km，与二级保护区陆域最近距离约1.1km，与准保护区最近距离约1.1km；故本项目拟建地不在饮用水水源保护区范围内，与饮用水水源保护区位置范围关系详见下图。
[image: image4.png]



图3-1  本项目与饮用水源保护区位置关系图
为了解项目拟建区域周边地表水及纳污水体环境质量现状，本环评引用2023年11月~12月东苕溪（仁和街道段）、獐山港（仁和街道段）和良渚港（仁和街道段）地表水常规监测断面水质监测数据对项目附近水体进行现状评价。详见下表。
表3.1-3  地表水水质监测结果一览表   单位：mg/L（除pH外）
监测断面

采样时间

监测结果（月平均）

pH

DO

COD

TP

NH3-N

东苕溪（仁和街道段）

2023.11
7.6

6.7

2.1
0.04

0.123

2023.12

7.5

7.4

3.9

0.08

0.418

Ⅲ类标准
6～9

≥5

≤20

≤0.2

≤1.0

达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

獐山港（仁和街道段）
2023.11
7.7

4.1

3.8

0.08

0.209

2023.12

7.7

5.3

3.1
0.04

0.372

Ⅲ类标准
6～9

≥5

≤20

≤0.2

≤1.0

达标情况
达标

超标

达标

达标

达标

良渚港（良渚街道段）
2023.11
7.5

4.6

2

0.05

0.118

2023.12
7.8

4.8

3.2

0.09

0.858

Ⅲ类标准
6～9

≥5

≤20

≤0.2

≤1.0

达标情况
达标

超标

达标

达标

达标

根据上述监测结果，监测期间内，项目附近河道东苕溪（仁和街道）各类指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，獐山港（仁和街道）、良渚港（良渚街道段）水质监测指标除DO外，其他各类指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。水质超标原因主要可能与天气有关，随着“污水零直排区”、“美丽河湖”“幸福河湖”推进，《余杭区重点流域水生态环境“十四五”规划》实施，水环境质量将全面改善、水生态健康全面恢复。

3.1.3声环境

项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，无需监测声环境质量现状。

3.1.4地下水、土壤环境

本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，在采取源头控制和分区防渗等措施后，正常生产时不存在土壤、地下水污染途径，故无需开展地下水、土壤环境现状调查。

3.1.5生态环境

本项目位于杭州市余杭区仁和街道临港路56号1幢厂房201室，用地性质为工业用地，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，根据余杭区“三区三线”图，本项目不在划定的生态保护红线内，且用地范围内无生态环境保护目标，故本次评价不开展生态现状调查。

3.1.6电磁辐射

本项目不属于电磁辐射类项目，无需监测电磁辐射现状。

	环境保护目标
	3.2环境保护目标

3.2.1大气环境

项目周边500m范围内大气环境评价范围内保护目标见下表：
表3.2-1  大气环境保护目标

序号

名称

坐标

保护对象

保护  内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m
经度E
纬度N
1

茶锦公寓
120°4'15.082"
30°27'42.585"
居民
人群健康、环境空气
环境空气二类区
东北
80
3.2.2声环境

项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3.2.3地下水环境

项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。因此本项目不涉及地下水环境保护目标。

3.2.4生态环境

本项目位于杭州市余杭区仁和街道临港路56号1幢厂房201室，用地性质为工业用地，并租赁现有闲置厂房实施生产，不新增用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	3.3污染物排放控制标准

3.3.1废气排放标准

本项目产生的废气为胶水废气，非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，详见表3.3-1。
表3.3-1  厂界无组织废气污染物排放标准

序号

污染物

厂界标准

标准来源

1

非甲烷总烃
4.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
3.3.2废水

项目生活污水经园区化粪池预处理、生产废水经废水处理设施处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管排放，其中氨氮、总氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2025）中相关标准。最终经良渚污水处理厂处理后外排，尾水中的CODCr、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂主要污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值，其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，具体标准见下表：

表3.3-2  良渚污水处理厂污水纳管及排放标准  单位：除pH外mg/L

污染物

pH

SS
CODcr
氨氮

BOD5
总氮
总磷
石油类
动植物油

纳管标准

6～9

≤400

≤500

≤35

≤300

≤70
≤8
≤20
≤100
排放标准
6～9
≤10
≤40
≤2（4）
≤10
≤12（15）
≤0.3
≤1.0
≤1
注：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。
3.3.3噪声

根据《关于印发<杭州市余杭区声环境功能区划分方案（2021年修订版）>的通知》（杭环余发[2022]1号），本项目所在地位于3类声环境功能区；项目东侧为临港路（距离约30m），南侧为洛阳路（距离约65m），距离均大于25m。故厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见下表：

表3.3-3  工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB（A）
      时段

厂界外声环境功能区类别

昼间

夜间

3类

65
55
3.3.3固体废物控制标准

项目产生的一般固体废物均采用厂内库房暂存，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，同时应满足《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）；日常办公、生活产生的生活垃圾由环卫部门统一清运。

	总量控制指标
	3.4.1总量控制指标

根据现行的环保管理要求，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：二氧化硫（SO2）、化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）及工业烟粉尘、重金属、挥发性有机物（VOCs）。

根据《浙江省排污权有偿使用和交易管理办法》(浙政办发[2023]18号)、《杭州湾海域生态修复提升行动方案》（浙美丽办[2024]43号）等文件规定，结合本项目的实际情况分析，被纳入总量控制指标的有：CODCr、NH3-N、总氮、VOCs。

3.4.2.总量平衡方案

1、总量控制指标调剂要求
根据《杭州市建设项目和排污权交易总量审核管理暂行规定》（浙政办发[2023]18号）、《关于印发余杭区环境空气质量提质进位三年行动方案（2024-2026年）的通知》（“美丽余杭”办[2024]10号）等文件相关规定，根据2025年环境质量达标情况，本项目新增的COD、NH3-N排放量应按1：1的比例进行区域削减替代，VOCs排放量应按1：2的比例进行区域削减替代。
2、本项目总量控制平衡方案
本项目污染物总量平衡方案见下表：
表3.4-1  项目总量平衡方案   单位：t/a

项目

本项目排放量
区域削减替代比例
区域削减替代量
总量控制建议值
废气

VOCs
少量
/
/
/
废水

废水量
599.177
/
/
/
CODcr
0.024
1:1

0.024
0.024
NH3-N
0.001

1:1

0.001

0.001
总氮
0.007
/
/
/
由上表可知，本项目建成后全厂总量控制建议值为：COD0.024t/a、氨氮0.001t/a。本项目外排废水纳管输送至良渚污水处理厂处理，最终纳入运河，运河属于太湖流域，不会对杭州湾有影响，不需要执行总氮减量替代制度。建设单位需按照生态环境等相关部门要求，COD、氨氮总量指标有偿使用，通过排污权交易方式落实。



四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目租赁现有厂房实施，不新增建设用地，无土建施工。项目施工期建设内容主要为车间室内装修以及生产及辅助设备安装、调试等。由于室内装修、设备安装以及调试时间较短，施工期生态环境影响不大，本环评主要对运营期进行生态环境影响分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2.1废气

1、废气污染源强核算

本项目废气主要为固晶、点胶、固化过程中产生的胶水废气。

项目UV胶、封装胶年用量分别为6.328kg/a、6.328kg/a，根据胶水VOC含量检测报告，UV胶、封装胶VOCs含量分别为6g/kg、27g/kg，则项目胶水年用量较少且胶水中VOCs含量较少，胶水废气产生量很小，本环评不进行定量分析。加强车间通风后无组织排放。
2、环境影响分析
项目固晶、点胶、固化过程中使用UV胶、封装胶，废气产生量较少，经加强车间通风后无组织排放。与项目距离最近的敏感目标为东北侧80米处的茶锦公寓，间隔企业、道路、绿化，预计项目废气排放对周边环境及敏感点影响可接受。
3、废气监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目废气自行监测计划详见下表。
表4.2-1  废气污染源监测计划
项目
监测点位
监测指标
监测频次
执行排放标准
无组织废气
厂界无组织废气
非甲烷总烃
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值
4.2.2废水
1、废水污染源强核算

项目营运期产生的废水主要为减薄废水W1、清洗废水W2、生活污水W3。（1）减薄废水W1
项目约1%的晶圆需进行减薄（约40.5张晶圆），使用减薄机（减薄的同时采用纯水进行冲洗，洗掉研磨残留的硅颗粒物）、抛光机（在抛光机内加入抛光粉、纯水，配比为抛光粉：水=1:10）、旋洗机（采用纯水清洗）进行减薄时会产生减薄废水。根据企业提供资料，单台减薄机用水量为8L/min，每片晶圆减薄需15min，排水系数按0.9计，则废水产生量为4.374t/a；项目抛光（单张晶圆抛光约需20L水）使用的抛光粉年用量约81kg/a、纯水年用量约810L，排水系数按0.9计，则废水产生量为0.729t/a；旋洗机（单张晶圆清洗约需20L水）清洗用水量约为810L，排水系数按0.9计，则废水产生量为0.729t/a。则减薄废水产生量为5.832t/a。
（2）清洗废水W2
项目裂片后约2430张晶圆需要使用旋洗机清洗，采用纯水清洗，单张晶圆清洗约需3.6L水，排水系数按0.9计，则清洗废水产生量为7.873t/a。
项目分选后约1620张晶圆需要清洗，其中约1458张晶圆需要使用旋洗机清洗，采用纯水清洗，单张晶圆清洗约需3.6L水，排水系数按0.9计，则清洗废水产生量为4.724t/a；约162张晶圆需要使用超声波清洗机清洗，晶圆浸泡在水槽进行清洗，清洗槽（600 * 300 * 400 mm）容量约为0.072m3，储水量按容积的40%计，更换频率按1次/天计，工作时间按270d/a计，排水系数按0.9计，则清洗废水产生量为6.998t/a。
综上，项目清洗废水产生量为19.595t/a。
项目减薄废水、清洗废水参考《浙江芯测半导体有限公司晶圆测试和晶圆重构生产线项目技术改造一期》中对磨划废水（晶圆进料检验、贴膜后进行背部磨薄，此过程中需要纯水进行冲洗，产生磨划废水）的相关检测数据，废水中主要污染物浓度按CODCr110mg/L、SS208mg/L。
生活污水W3

本项目劳动定员50人，不设食堂和宿舍，用水量按50 L/人·d计算，年工作270天，则项目生活用水量为2.5t/d（675t/a）。污水量按用水量的85%计，则生活污水排放量约573.75t/a。生活污水中主要污染物质为CODCr、NH3-N等。生活污水主要污染物浓度按CODCr350mg/L、NH3-N30mg/L、总氮40mg/L、总磷8mg/L、SS200mg/L计。

2、项目废水产排情况汇总

项目生活污水经园区化粪池预处理、生产废水经废水处理设施处理达标后纳管排放，本项目废水源强核算情况详见下表：

表4.2-2  废水污染源源强核算结果及相关参数一览表
排放源
污染物
污染物产生
治理措施
污染物排放
排放时间h
核算方法
产生废水量t/a
产生浓度mg/L
产生量t/a
工艺

效率%
核算方法
排放废水量t/a
排放浓度mg/L
排放量t/a
减薄废水W1、清洗废水W2
CODCr
类比法
25.427
110
0.003
混凝沉淀
/
达标排放
25.427
40

0.001
6480
SS
208
0.005
10
0.0002
生活污水W3
CODCr
类比法
573.75
350
0.201
化粪池
/
达标排放
573.75
40
0.023
6480
NH3-N

30
0.017
2
0.001
总氮
40
0.023
12
0.007
总磷
8
0.005
0.3
0.0002
SS
200
0.115
10
0.006
综合废水
CODCr
/
599.177
340
0.204
/
/
达标排放
599.177
40

0.024
6480
NH3-N
29
0.017
2
0.001
总氮

39
0.023
12
0.007
总磷

8
0.005
0.3

0.0002
SS

200
0.120
10

0.006
3、废水排放口基本信息
表4.2-3  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

编号

名称

工艺

生产废水
CODCr、
SS
良渚污水处理厂
连续排放、流量稳定
TW001
废水处理设施
混凝沉淀
DW001

是

企业总排口

生活污水

CODCr、NH3-N、

总氮、总磷、SS

良渚污水处理厂
连续排放、流量稳定
TW002
/
化粪池
表4.2-4  废水间接排放口基本情况表
序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

排放标准（mg/L）

1

DW001

120°4'8.585"
30°27'44.146"
0.060
城镇污水处理厂
连续排放，流量不稳定，但不属于冲击型排放

--

良渚污水处理厂
CODCr
40
NH3-N
2（4）
总氮
12（15）
总磷
0.3
SS
10
表4.2-5  废水污染物纳管排放执行标准表
序号
排放口编号
污染物种类
名称
浓度限值/（mg/L）
1
DW001
CODCr
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（其中氨氮、总氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2025）
500
2
NH3-N
35
3
总氮
70
4
总磷
8
5
SS
400
表4.2-6  废水污染物排放信息表
序号
排放口编号
污染物种类
排放浓度/ （mg/L）
日排放量/ （kg/d）
年排放量/ （t/a）
1
DW001
CODCr
340
0.756
0.204
2
NH3-N
29
0.063
0.017
3
总氮
39
0.085
0.023
4
总磷
8
0.019
0.005
5
SS
200
0.444
0.120
4、废水污染治理措施可行性分析
项目生活污水经园区化粪池预处理、生产废水（减薄废水、清洗废水）经废水处理设施处理达标后纳管排放。
本项目生产废水产生量约为0.094t/d（25.427t/a），主要污染因子为COD、SS，项目采用混凝沉淀能有效去除水中的悬浮物，去除效率不低于50%，出水中SS浓度可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，满足良渚污水处理厂接管要求。

参考《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031—2019），厂区综合污水的污染防治设施为厂内综合污水处理设施（中和调节法、生化法、其他），生活污水的污染防治设施为生活污水处理设施（隔油池+化粪池、其他），参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），混凝沉淀属于生产类排污单位废水预处理常用工艺，因此项目生产废水处理采用混凝沉淀工艺、生活污水采用化粪池处理是可行的。
5、依托城镇污水处理厂可行性
（1）污水处理厂概况

杭州余杭净水有限公司良渚污水处理厂（简称良渚污水处理厂）位于良渚街道良渚村，良渚港、潘塘河交叉口东侧，良渚污水系统主要包括良渚西片污水干管系统、勾庄片区污水干管系统、仁和片区污水干管系统、瓶窑污水干管系统。

良渚污水处理厂一期工程规模为2万m3/d，2007年初基本完成污水主干系统，并投入试运行，出水水质达到国家一级B标准；在原有一期工程预留地实施良渚污水处理厂二期扩建工程，扩建工程规模为1.9万m3/d，在2010年10月底正式开工建设，2012年10月深度处理工艺顺利投产。2014年在原有良渚污水处理厂的规划空地上实施了良渚污水处理厂三期扩建工程，扩建工程规模为3万m3/d，其中预处理及部分配套附属建构筑物规模为6万m3/d，于2016年12月顺利通水。三期工程建成后，良渚污水处理厂总处理规模达到6.9万m3/d。
2018年3月，《杭州市良渚污水处理厂四期工程环境影响报告书（报批稿）》通过杭州市生态环境局审批，四期工程扩建3.0万m3/d污水处理能力，污水处理工艺采用二级生化处理+深度处理，设计出厂水质优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准（不包括对现有一、二、三期工程的提标改造，尾水利用污水处理厂现状排污口排放良渚港，良渚污水处理厂总规模为9.9万m3/d（约10万m3/d），均已竣工验收，处理尾水排入良渚港。
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图4-1 良渚污水处理厂一期、二期工程污水处理工艺流程图
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图4-2 良渚污水处理厂三期工程污水处理工艺流程图
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图4-3 良渚污水处理厂四期工程污水处理工艺流程图

（2）日常监测数据

根据浙江生态环境厅《浙江省污染源自动监控信息管理平台》（https://zxjk.sthjt.zj.gov.cn/zxjk/ywgl/index2.jsp）公布的2026年1月25日~1月31日监测数据，具体见下表：
表4.2-7  良渚污水处理厂日常监测数据
序号
监测时间
pH值
化学需氧量
氨氮
总磷
总氮
废水瞬时流量
水温
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
m3/h
℃
1

2026-01-31
6.62~6.67
7.3
0.015
0.072
8.991
3335.69
15.60
2

2026-01-30
6.60~6.72
8.0
0.026
0.075
8.412
3166.81
16.20
3

2026-01-29
6.53~6.65
12.8
0.223
0.123
8.283
3177.07
16.20
4

2026-01-28
6.59~6.67
6.1
0.091
0.085
8.404
3268.48
16.20
5

2026-01-27
6.59~6.64
8.1
0.046
0.080
8.648
3151.40
16.20
6

2026-01-26
6.56~6.63
6.9
0.144
0.111
8.637
3212.50
16.20
7

2026-01-25
6.56~6.65
5.7
0.022
0.094
9.016
3227.76
16.00
出水标准

6~9

40
2（4）
0.3

12（15）
/

/

是否达标

达标

达标

达标

达标

达标

/

/

由上表监测数据可知，良渚污水处理厂出水水质中CODCr、氨氮、总氮、总磷可以达到《城镇污水处理厂主要污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值。

（3）纳管可行性分析

本项目位于杭州市余杭区仁和街道临港路56号1幢厂房201室，在良渚污水处理厂服务范围之内，项目所在区域管网已接通，废水可纳管纳入良渚污水处理厂，具备废水纳管条件。

根据日常监测数据可知，良渚污水处理厂目前日处理约现阶段各项污染物均能稳定达标排放；良渚污水处理厂设计能力为9万m3/d，目前日平均水量约为7.6万m3/d~8.0万m3/d，设计总规模9.9万m3/d，尚有余量。本项目投产后，废水排放量约2.219m3/d（599.177m3/a），污水厂有足够余量接纳项目废水。因此在废水正常排放情况下，本次项目废水接入城市污水管网后送良渚污水处理厂处理，不会对污水处理厂的正常运行产生不良影响。
综上所述，本项目废水经处理后能够达到纳管标准，接收项目废水的污水处理厂尚有一定余量，废水接管后不会对污水处理厂产生不良影响；废水经治理后达标排放，不会对周围的地表水环境产生明显影响。因此，本项目的地表水环境影响是可以接受的。
6、废水监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目废水自行监测计划详见下表。

表4.2-8  废水污染源监测计划
项目
监测点位
监测指标
监测频次
执行排放标准
生产废水
DW001
COD、氨氮、总氮、总磷、SS
1次/年
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2025）
4.2.3噪声

1、噪声源强

项目运营期噪声主要来源于设备作业噪声，噪声源强详见下表：
表4.2-9  工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 
序号

建筑物名称

声源

名称

声源源强

声源控制措施

相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行

时段

建筑物插入损失/dB（A）

建筑物

外噪声

源强声压级dB（A）/1m

X

Y

Z

声压级/dB（A）

建筑物外距离

1

生产车间

激光切割机
78.0
定期检查，暂不使用的设备应立即关闭；对高噪声设备安装减震装置；加强设备管理和维护，及时检修

46.4
4.5
9.0
东

39.6
46.1
24h

21

25.1
1m

南

4.5
64.9
43.9
西

46.4
44.7
23.7
北

25.5
49.9
28.9
2

减薄机
70.0
17.1
5.0
9.0
东

68.9
33.2
12.2
南

5.0
56.0
35.0
西

17.1
45.4
24.4
北

25.0
42.0
21.0
3

抛光机
70.0
12.3
5.3
9.0
东

73.7
32.7
11.7
南

5.3
55.5
34.5
西

12.3
48.2
27.2
北

24.7
42.2
21.2
4

贴膜机
65.0
65.7
4.4
9.0
东

20.3
38.8
17.8
南

4.4
52.2
31.2
西

65.7
28.7
7.7
北

25.6
36.8
15.8
5

裂片机
68.0
40.3
5.0
9.0
东

45.7
34.8
13.8
南

5.0
54.0
33.0
西

40.3
35.9
14.9
北

25.0
40.1
19.1
6

扩膜机
65.0
34.8
4.9
9.0
东

51.2
30.8
9.8
南

4.9
51.3
30.3
西

34.8
34.2
13.2
北

25.1
37.0
16.0
7
解UV机
65.0
65.7
6.4
9.0
东
20.3
38.9
17.9
南
6.4
48.8
27.8
西
65.7
28.6
7.6
北
23.6
37.6
16.6
8
分选机
74.0
18.0
12.6
9.0
东
68.0
37.4
16.4
南
12.6
52.1
31.1
西
18.0
48.9
27.9
北
17.5
49.2
28.2
9
旋洗机
70.0
29.2
4.9
9.0
东
56.9
34.9
13.9
南
4.9
56.3
35.3
西
29.2
40.7
19.7
北
25.1
42.0
21.0
10
无尘烤箱
69.8
23.0
5.2
9.0
东
63.0
33.8
12.8
南
5.2
55.5
34.5
西
23.0
42.5
21.5
北
24.8
41.9
20.9
11

固晶机
68.0
40.3
19.3
9.0
东

45.7
34.8
13.8
南

19.3
42.3
21.3
西

40.3
35.9
14.9
北

10.7
47.4
26.4
12

焊线机
68.0
48.0
18.5
9.0
东

38.0
36.4
15.4
南

18.5
42.7
21.7
西

48.0
34.4
13.4
北

11.5
46.8
25.8
13

点胶机
68.0
24.8
19.6
9.0
东

61.3
32.3
11.3
南

19.6
42.2
21.2
西

24.8
40.1
19.1
北

10.4
47.7
26.7
14

AA对准机
68.0
36.1
19.3
9.0
东

49.9
34.0
13.0
南

19.3
42.3
21.3
西

36.1
36.9
15.9
北

10.7
47.4
26.4
15

壳体组装机
68.0
18.2
19.5
9.0
东

67.9
31.4
10.4
南

19.5
42.2
21.2
西

18.2
42.8
21.8
北

10.5
47.6
26.6
16

真空包装机
68.0
69.8
11.8
9.0
东

16.2
43.8
22.8
南

11.8
46.6
25.6
西

69.8
31.1
10.1
北

18.2
42.8
21.8
17

标签打印机
65.0
69.8
9.1
9.0
东

16.2
40.8
19.8
南

9.1
45.8
24.8
西

69.8
28.1
7.1
北

20.9
38.6
17.6
18

检测设备
72
65.0
14.3
9.0
东

21.1
45.6
24.6
南

14.3
48.9
27.9
西

65.0
35.8
14.8
北

15.7
48.1
27.1
19
废水处理站
废水处理设施

80
20.0
63.8
-3.0
东
66.0
43.6
24h
21
22.6
1m
南
63.8
43.9
22.9
西
20.0
54.0
33.0
北
68.0
43.3
22.3
注：①以厂界西南角作为坐标系（0,0,0）点，经纬度坐标（东经120°4'10.707"，北纬30°27'38.539"），以西向东为X轴，以南向北为Y轴，地面垂直向上为Z轴。②同一区域布置多台设备的，等效为1个点源，空间相对位置为多台设备中心点位置。③声源强度为多台设备叠加后的强度。④项目属于厂中厂，废水处理设施位于地下室，不在本项目生产车间范围内，项目噪声厂界按整幢厂房（项目生产车间位于厂房2F南侧）计算。
2、噪声污染防治措施

为了尽量降低噪声对周围环境的影响，建议企业采取如下措施：

（1）在设计和设备采购阶段，选用先进的低噪设备。

（2）对高噪声设备设置隔声、减震等降噪措施。

（3）在厂房内部合理布置相关的生产设备。

（4）平时生产中需要加强对各设备的维修、保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪音现象。

（5）加强日常运营管理，生产作业时尽量关好门窗。

3、噪声环境影响分析

（1）预测模型

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，釆用环安噪声环境影响评价系统。该软件计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

（2）预测结果

通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析和声环境保护目标噪声预测结果与达标分析见下表：

表4.2-10  厂界噪声预测结果与达标分析表       单位：dB（A）
预测点位
东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
昼间

贡献值
31.6
46.5
36.3
31.6
标准

65
65
65
65
达标/超标情况

达标
达标
达标

达标

夜间
贡献值
31.6
46.5
36.3
31.6
标准
55
55
55
55
达标/超标情况
达标
达标
达标
达标
根据预测结果分析，采取必要的噪声防治措施后，正常情况下，项目四周昼间、夜间厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4、噪声监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目噪声自行监测计划详见下表。

表4.2-11  噪声监测计划
项目
监测点位
监测指标
监测频次
执行排放标准
噪声
厂界噪声
Leq
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 
4.2.4固体废物

1、副产物产生情况

本项目产生的副产物主要为废膜S1、不合格品S2、废胶桶、废针头S3、废基板、废芯片S4、一般废包装材料S5、生活垃圾S6。
（1）废膜S1
项目使用UV膜和保护膜过程中会产生废膜，废膜产生量约为1.62t/a，经妥善收集后外售综合利用。
（2）不合格品S2
项目检测、分选过程中会产生不合格品，不合格品产生量约为0.8t/a，经妥善收集后外售综合利用。
（3）废胶桶、废针头S3

胶水使用过程中会产生废胶桶、废针头，废胶桶、废针头产生量约1.5kg/a，经妥善收集暂存于危废仓库，定期委托有资质单位进行处置。
（4）废基板、废芯片S4

项目外购的基板、芯片使用过程中会产生少量不合格品，废基板、废芯片产生量约2kg/a，由于沾染了胶水，经妥善收集暂存于危废仓库，定期委托有资质单位进行处置。
（5）一般废包装材料S5
项目原料拆包、成品包装过程会产生一般废包装材料，一般废包装材料产生量约为1.0t/a，经妥善收集后外售综合利用。
污泥S6

混凝沉淀单元污泥由废水中去除的悬浮物及PAC混凝药剂水解产生的沉淀物组成。项目生产废水处理量为25.427t/a，进水SS浓度约208mg/L，出水SS浓度约104mg/L），PAC投加量约30mg/L，PAC转化为SS的量约12mg/L，则项目干污泥产生量约2.95kg/a，折成80%含水率的污泥产生量为14.75kg/a，经妥善收集后外售综合利用。
（7）生活垃圾S7
本项目职工人数为50人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，年工作时间为270天，生活垃圾产生量约6.75t/a，由环卫部门统一清运处理。

综上，项目副产物产生情况统计表见下表。
表4.2-13  建设项目副产物分析结果汇总表
序号
副产物名称
产生工序
形态
主要成分
产生量
1
废膜
裂片、UV照射
固态
废保护膜、废UV膜
1.62t/a
2
不合格品
检测、分选
固态
不合格品
0.8t/a
3
废胶桶、废针头
固晶、点胶
固态
废胶桶、废针头
1.5kg/a
4
废基板、废芯片

固晶
固态

废基板、废芯片
2kg/a
5
一般废包装材料
包装
固态
一般废包装材料
1.0t/a
6
污泥
废水处理
半固态
污泥
14.75kg/a
7

生活垃圾
员工生活
固态
生活垃圾
6.75t/a
2、副产物属性判定
根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）的规定，对副产物进行判定结果见下表。

表4.2-14  项目废物属性判定
序号
副产物名称
形态
判断依据
是否属固废
1
废膜
固态
4.1c）生产、生活和其他活动中使用过的一次性物品，以及其他不能按原有用途使用的非耐久性日常用品
是

2
不合格品
固态
4.1c）生产、生活和其他活动中使用过的一次性物品，以及其他不能按原有用途使用的非耐久性日常用品
是
3
废胶桶、废针头
固态
4.1d)生产活动使用过程中，因沾染、掺入、混杂无用或有害物质，或发生化学变化，使得其物质组成不能满足原使用者使用要求的生产物料
是
4
废基板、废芯片
固态
4.1d)生产活动使用过程中，因沾染、掺入、混杂无用或有害物质，或发生化学变化，使得其物质组成不能满足原使用者使用要求的生产物料
是
5
一般废包装材料
固态
5.2a）从商品整体上剥离下的包装物和使用后剩余的包装容器（不包括设计重复使用的周转容器）
是
6
污泥
半固态
5.2k）水净化和废水、废液处理产生的残余产物
是
7

生活垃圾
固态
4.1a）生活垃圾
是
根据《国家危险废物名录（2025年版）》、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）判定结果见下表。

表4.2-15  项目危险废物属性判定
序号
固体废物名称
产生工序
是否属危险废物
废物类别及代码
危险特性
1
废膜
裂片、UV照射
否

/

/
2
不合格品
检测、分选
否
/
/
3
废胶桶、废针头
固晶、点胶
是
HW49/900-041-49
T/In
4
废基板、废芯片
固晶
是
HW49/900-041-49
T/In
5
一般废包装材料
包装
否
/
/
6
污泥

废水处理
否
/
/
7

生活垃圾
员工生活
否
/
/
危险废物汇总表详见下表。

表4.2-16  危险废物汇总表
序号
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
产生量kg/a
产生工序
形态
主要成分
产废周期
危险

特性
污染防治措施
1
废胶桶、废针头
HW49
900-041-49
1.5
固晶、点胶
固态
废胶桶、废针头
每天
T/In
要求做好“四防”措施，在危废仓库暂存后，及时委托有资质单位安全处置
2
废基板、废芯片
HW49
900-041-49
2
固晶
固态

废基板、废芯片
每天
T/In
综上，本项目固废具体分析情况汇总见下表。

表4.2-17  项目固废污染源源强核算结果及相关参数一览表
工序/生产线
固体废物名称
固废属性
产生情况
处置措施
最终去向
核算方法
产生量t/a
工艺
处置量t/a
裂片、UV照射
废膜
一般固废
类比法
1.62
资源化

1.62
综合利用
检测、分选
不合格品
一般固废
类比法
0.8
资源化

0.8

包装
一般废包装材料
一般固废
类比法
1.0
资源化

1.0

废水处理
污泥
一般固废
产污系数法
0.015
资源化
0.015
固晶、点胶
废胶桶、废针头
危险固废
类比法

0.0015
无害化

0.0015

委托有资质单位处置
固晶
废基板、废芯片
危险固废
类比法
0.002
无害化
0.002
职工生活
生活垃圾
生活垃圾
产污系数法

6.75
无害化
6.75
环卫部门统一清运
3、环境管理要求
（1）一般工业固废

废膜、不合格品、一般废包装材料、污泥等一般工业固废收集后在仓库内暂存，外卖给物资回收公司回收综合利用。

①要求建设一般固废暂存场所，做好防风、防雨、地面硬化等措施，并完善一般固废识别标志。

②企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息；注册并登录浙江省固体废物管理信息系统，实时填报工业固体废物产生、转移、利用和处置等数据。

③企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

（2）危险废物

①危险废物收集、贮存过程环境影响分析

A.污染影响途径分析

本项目产生的危废为固态形式，危险废物从厂区内产生环节运输到贮存场所过程中以及贮存期间，可能存在泄漏等情形。危废泄漏若未能及时收集处置，则有可能进入雨水系统进而污染周边地表水，或下渗进入地下污染土壤和地下水。

B.污染影响分析

项目危废产生点至危废仓库之间的转运均在厂区内完成，因此转运路线上不涉及环境敏感点。项目产生的各类危险废物在产生点及时收集后，采用密封桶/袋转运至危废仓库，正常情况下发生危废泄漏的机率不大。危废仓库内地面采取必要的防渗、防腐措施后，能够避免污染物污染地下水和土壤环境。

②危险废物委托处置过程管理要求

根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废胶桶、废针头、废基板、废芯片等危险废物将委托有危废处置资质的单位进行处置。

根据《危险废物转移管理办法》（部令23号）规定，对于危险废物的转移，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任；制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息；填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发生态环境事件的防范措施等；及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

表4.2-18  项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表
贮存场所名称
危险废物名称
危险废物类别
废物代码
位置
占地面积/m2
贮存

方式

贮存能力/t/a
产生量/t/a

危废

仓库

废胶桶、废针头

HW49

900-041-49

车间东北侧
3
密闭防渗容器
1
0.0015

废基板、废芯片
HW49
900-041-49

密闭防渗容器
0.002
③危险废物运输管理要求

本项目危险废物运输方式为汽车运输，危险废物运输应由具有从事危险废物运输经营许可性的运输单位完成，运输过程严格按照HJ2025-2012《危险废物收集 贮存 运输技术规范》进行，对运输沿线环境影响较小。具体运输要求如下：

A、运输危险废物的车辆必须严格交通、消防、治安等法规并控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全；装载危废的车辆不得在居民集聚区、行人稠密地段、风景游览区停车；

B、运输危险废物必须配备随车人员在途中经常检查，不得搭乘无关人员，车上人员严禁吸烟；

C、根据车上废物性质，采取遮阳、控温、防火、防爆、防震、防水、防冻等措施；

D、危险废物随车人员不得擅自改变作业计划，严禁擅自拼装、超载。危险废物运输应优先安排；

E、危险废物装卸作业必须严格遵守操作规程，轻装、轻卸，严禁摔碰、撞击、重压、倒置。

④贮存场所（设施）污染防治措施

企业按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）对危险废物仓库进行建设。

A、危险废物贮存的一般要求

贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
B、贮存库要求

贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
贮存易产生VOCs、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB 16297 要求。
C、容器和包装物污染控制要求

容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。

D、贮存过程污染控制要求一般规定

在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。

液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。

E、贮存设施运行环境管理要求

危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

F、贮存点环境管理要求

贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。企业需做好危险废物台账，并于全国固体废物和化学品管理信息系统填报危险废物电子管理台账。

G、危险废物识别标志设置

企业应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置危险废物识别标志，同时危废仓库需按照《关于建立危险废物管理周知卡制度的通知》（浙环固函[2013]45 号）设置周知卡。

4.2.5土壤、地下水
1、地下水、土壤污染途径分析
根据工程分析，本项目生产主要采用减薄、切割等，生产过程不涉及重金属、持久性难降解挥发性有机物。主要生产废气为非甲烷总烃，因此不考虑大气污染物沉降污染。

本项目液体原料均采用密封桶装，存放于仓库内，破损后若进入土壤和地下水会对其产生影响。本项目危废仓库等区域均要求采取防腐防渗措施，并设置导流沟、围堰等截流堵漏设施，防止泄露液体通过地表漫流或垂直入渗等途径进入土壤和地下水。
综上所述，本项目对区域土壤、地下水环境无明显污染途径，基本不会对土壤和地下水造成污染。

2、污染防治措施

本次环评从环境管理角度，要求建设单位在项目营运期充分重视其自身环保行为，从源头控制、过程防控等方面加强对土壤、地下水环境的保护。

（1）源头控制

①为了减少废水的跑冒滴漏，要求项目生产废水采用明沟明管，并对沟渠、管道采取防沉降、防折断以及防渗、防腐措施，同时做好收集系统的维护工作。
②各类工艺废水采用专管收集、输移，以便检查、维护，不同废水的收集管采用不同颜色标出，便于对废水管道有无破损等进行检查。
③应注意药剂、危险废物等包装的完好性和密封性，降低其转运、贮存过程发生泄漏的隐患。
（2）过程防控
整个厂区进行硬化处理，按照下表防渗标准要求分区设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。
表4.2-19  项目厂区内部分区防控措施一览表
防渗分区
厂内分区
防渗技术要求
重点防渗区
危废仓库、减薄区、清洗区、废水处理设施
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照 GB 18598 执行
一般防渗区
其他车间、原料仓库、成品仓库等
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB16889 执行
简单防渗区
办公区

一般地面硬化
4.2.6生态

本项目所在地位于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。项目建成后，废水、废气、噪声均达标排放，固体废物妥善处置，对周边生态环境影响较小。
4.2.7环境风险

1、风险调查

根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目原辅材料中主要危险物质为危险废物，本项目环境风险识别情况见下表：
表4.2-20  企业危险物质最大储存量与临界量的比值
序号
危险物质名称
CAS号
最大存在总量qn（t）
临界量Qn（t）
该种危险物质Q值
1

胶水
/
0.003
50
0.00006
2
危险废物
/

0.0035

50

0.00007
项目Q值∑
0.0001
注：胶水、危险废物临界量参考《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》中确定临界存储量为50t。

综上所述，Q=0.0001＜1，风险潜势为I，因此项目风险评价等级确定为简单分析。
环境风险识别

表4.2-21  风险源分布及可能影响途径一览表
危险单元
主要风险物质
环境风险类型
环境影响途径
可能受影响的敏感目标
危废仓库
危险废物
泄漏/火灾
进入地表水/次生污染
火灾爆炸等次生污染或废气超标排放事故主要会影响附近的居民；液态危险废物泄漏事故可能会影响附近的地表水体或入渗对土壤地下水造成污染。地表水污染/次生污染
废水处理
废水处理设施
废水
泄漏
3、环境风险防范措施
为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。结合本项目风险情况，主要采取以下防范措施：

（1）总图布置安全措施

在总图布置上，严格执行《建筑设计防火规范》，结合场地自然环境，根据生产流程和火灾危险分类，按照功能分区要求进行集中布置。根据规范要求满足建构筑物间的防火间距，确保消防车道畅通。

（2）运输、输送过程的风险控制措施

要求运输途中司机进行安全及环保教育；由具有运输资质单位的专用车辆运输；运输前先检查包装是否完整、密封，运输过程中要确保包装桶不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏；运输时严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运；运输车辆配备泄漏应急处理设备；运输途中防曝晒、雨淋，防高温。

（3）储存、使用过程的风险控制措施

储存原料仓库，按照防火间距标准布置，对仓库及时检查；生产区、油类储存仓库、危废仓库严禁吸烟和使用明火，防止火源进入；设置明显标志；根据市场需求，制定生产计划，严格按计划采购、随用随购，严格控制储存量；安全设施、消防器材齐备；制定各种操作规范，加强监督管理，严格安全、环保检查制度，避免环境事件的发生。

（4）泄漏风险防范措施

通过在危废仓库内建有堵截泄漏的裙脚，地面采取防腐防渗措施并设置导流沟等，能够及时收集、处置泄漏物料，避免泄漏物料进入周边地表水、土壤及地下水。

（5）火灾和爆炸风险防范措施

划定禁火区，设有明显警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。

加强设备的维护，生产设备、电线线路等进行日常检修和维护。

企业应当合理规划应急疏散通道，当发生火灾爆炸以及由此引发的次生污染事故等污染较严重的风险事故时，确保厂内及周边人员尽快撤离事故点，保障人员生命安全。

（6）应急联动

由于事故触发具有不确定性，厂内环境风险防控系统应纳入区域环境风险防控体系，落实风险防控设施，与区域风险防控体系做好衔接。极端事故风险防控及应急处置应按分级响应要求及时启动园区/区域环境风险防范措施，与区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。
（7）环保设施环境风险源分析和识别
根据《浙江省应急管理厅 浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础[2022]143号）中相关要求，企业不得采用淘汰的设备和工艺；在设计阶段，企业应委托有相应资质设计单位对环保设施进行设计，自行开展或组织环保、安全生产有关专家参与设计审查。在建设和验收阶段，严格按照设计方案和施工技术标准施工，组织环保设施竣工验收，形成书面报告。已建成的重点环保设施且未进行正规设计的，要委托第三方单位开展设计诊断，落实整改措施，实行销号闭环管理。生态环境部门、应急管理部门会对企业开展环保、安全风险辨识和隐患排查治理，定期组织安全环保联合检查，严厉打击企业违反环境保护和安全生产法律法规的行为。

4、环境风险分析结论

项目落实环境风险防范措施及应急要求的情况下，本项目环境风险可控。
4.2.8电磁辐射
本项目生产设备不涉及电磁辐射，因此无相关影响产生。



五、环境保护措施监督检查清单

	 内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物  项目
	环境保护措施
	执行标准

	环境 空气
	无组织（厂界）
	非甲烷总烃
	加强车间通排风
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	水环境
	DW001
	生产 废水
	CODCr、SS
	生活污水经园区化粪池预处理、生产废水经废水处理设施处理达标后纳入市政污水管网，送良渚污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准（氨氮、总氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2025）中相关标准）

	
	
	生活 污水
	CODCr、NH3-N、SS、总氮、总磷
	
	

	声环境
	噪声
	Leq（A）
	①在设计和设备采购阶段，选用先进的低噪设备。②对高噪声设备设置隔声、减震等降噪措施。③在厂房内部合理布置相关的生产设备。④平时生产中需要加强对各设备的维修、保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪音现象。⑤加强日常运营管理，生产作业时尽量关好门窗。
	四周厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固体废物
	一般工业固废暂存于一般工业固废暂存库，定期交由物资回收单位回收利用；生活垃圾交由环卫指定的部门统一清运；危险废物存放在危废暂存库，委托资质单位定期处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	①生产废水采用明沟明管收集，并对沟渠、管道采取防沉降、防折断以及防渗、防腐措施，同时做好收集系统的维护工作。

②工艺废水采用专管收集、输移，废液输送泵建议采用耐腐蚀泵；不同废水的收集管采用不同颜色标出。

③应注意药剂、危险废物等包装的完好性和密封性。
④采取分区防渗措施。

	环境风险防范措施
	①划定禁火区，设有明显警示标志，各项配置符合安全要求，加强安全管理，完善灭火系统；

②加强原辅料和危险废物泄漏风险防范；

③危废仓库等区域应严格落实防腐防渗措施；

④建议企业建立健全各级管理机制和机构，全面落实安全生产。同时，严格执行安全监督检查制度、防火制度，认真做好安全检查。

	生态保护措施
	无

	其他环境

管理要求
	1、竣工环境保护验收

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目建设完成后需由企业组织对配套建设的环保设施进行自主验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环保设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

2、排污许可证管理

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于“三十五、仪器仪表制造业 40”中的“91 光学仪器制造 404”的“其他”，排污许可管理类别应为登记管理，项目应在启动发生实际排污之前完成排污许可证申领。

3、日常管理

落实监测监控制度，按照监测要求开展废水、废气、噪声监测；应建立环境管理台账制度，设置专人开展台账记录、整理、维护等管理工作，包括污染治理设施运行管理信息、危险废物管理信息、监测记录信息等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，台账保存期限不得少于5年。


六、结论
	杭州纳境光芯科技有限公司年产8000万片超表面透镜、50万个超表面模组技改项目位于杭州市余杭区仁和街道临港路56号1幢厂房201室，项目建成后将形成年产8000万片超表面透镜、50万个超表面模组的生产能力。

项目建设符合《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》的要求；项目经采取环评提出的各项环保措施后，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放相应标准，符合总量控制指标要求；符合国家和地方产业政策以及区域规划等要求。企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。

从环保审批原则及建设项目其他要求符合性的角度分析，项目在建设地点实施是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）
	项目
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	VOCs
	0
	0
	0
	少量
	0
	少量
	少量

	废水
	废水量
	0
	0
	0
	599.177
	0
	599.177
	+599.177

	
	CODCr
	0
	0
	0
	0.024
	0
	0.024
	+0.024

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.001
	0
	0.001
	+0.001

	
	总氮
	0
	0
	0
	0.007
	0
	0.007
	+0.007

	
	总磷
	0
	0
	0
	0.0002
	
	0.0002
	+0.0002

	
	SS
	0
	0
	0
	0.006
	0
	0.006
	+0.006

	危险废物
	废胶桶、废针头
	0
	0
	0
	0.0015
	0
	0.0015
	+0.0015

	
	废基板、废芯片
	0
	0
	0
	0.002
	0
	0.002
	+0.002

	一般工业固体废物
	废膜
	0
	0
	0
	1.62
	0
	1.62
	+1.62

	
	不合格品
	0
	0
	0
	0.8
	0
	0.8
	+0.8

	
	一般废包装材料
	0
	0
	0
	1.0
	0
	1.0
	+1.0

	
	污泥
	0
	0
	0
	0.015
	0
	0.015
	+0.015

	生活垃圾
	0
	0
	0
	6.75
	0
	6.75
	+6.75


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
生活用水
生活污水
化粪池
废水处理站
损耗101.25
675
573.75
573.75
纯水21.06
减薄用水
6.48
抛光粉0.081
损耗0.729
清洗用水
损耗1.458
清洗废水
减薄废水
5.832
14.58
13.122
18.954
纳管排放
592.704
自来水675




分片
减薄
晶圆
减薄废水
检测
不合格品
贴膜
切割
裂片
扩膜
检测
UV照射
不合格品
分选
不合格品废UV膜
清洗
UV膜
纯水
清洗废水
甩干/烘干
固晶、打线、点胶、固化

点胶、固化、组装
胶水、组织部件、外壳
检测
不合格品
抛光粉
、纯水
保护膜
废保护膜
来料检验
清洗
纯水
清洗废水
8000万片超表面透镜
50万个超表面模组
1%
99%
40%
60%
40%
60%
甩干
检测
不合格品

胶水、基板、芯片、金线/铜线
胶水废气、废基板、废芯片、废胶桶、废针头、胶水废气



