海盐县武原街道乐园路南、海福路东居住地块土壤污染状况初步调查（公示）
海盐县武原街道乐园路南、海福路东居住地块位于嘉兴市海盐县武原街道，地块四至范围：东至规划支路，南至规划支路，西至海福路，北至乐园路。根据地块红线图及规划条件（详见附件1），地块总占地面积142879m2，规划用地性质为二类城镇住宅用地。

地块历史上一直为农田及农居房，规划调整为住宅用地，属于08公共管理与公共服务用地，属于浙环发〔2021〕21号文中甲类用地。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号)、《浙江省人民政府关于印发浙江省土壤污染防治工作方案的通知》(浙政发[2016]47号)及《嘉兴市土壤污染防治工作方案的通知》(嘉政发[2017]15号)等文件要求，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。

(1)地块描述

地块历史上一直为农田和农居房，于2016年左右被政府征迁收储，随后地块一直闲置，2017年地块内农居房陆续拆除，2019年地块东北侧部分区域平整后建设杭州湾融创文旅城办公生活区，其余区域一直闲置。

地块内未发生过工业固废等堆放或填埋情况，无家庭小作坊等工业企业，无明显疑似污染区域，未发生过泄漏和污染事故，无地下设施。

(2)地块内污染识别情况

根据前期资料收集调查、现场人员访谈及实地踏勘，地块历史上一直为农用地和农居房，地块内主要的污染源为早期的农业污染和生活污染，相对污染较轻，考虑早期可能使用的高残留农药六六六、滴滴涕等可能对表层土壤有一定影响。

(3)地块周边污染识别情况

通过查阅地块历史卫星影像资料、现场踏勘及人员访谈，地块周边500m范围内历史上均无工业企业，周边地块历史上主要为农居房和农田，总体对本地块影响较小。

(4)土壤及地下水采样监测工作

根据现场踏勘、人员访谈及资料收集情况，本次调查采用系统布点法进行布点。本次调查在地块内设置20个土壤采样点，地块外1个对照点，1个底泥采样点和1个地表水采样点，2个堆土采样点。每个土壤点位选取4个样品送检，共计送检 86 个土壤样品(地块内82个土样品，4个对照点样品)，另现场采集并送检9个土壤平行样，土壤合计监测95个样品，1个底泥样品，1个底泥现场平行样。调查地块内设5个地下水水井，地块外1个对照点，每个水井送检1个地下水样品，另现场采集1个地下水平行样，共计监测7个地下水样品(含1个对照点地下水样品及1个地下水平行样)，1个地表水样品及1个地表水现场平行样。

 (5)评价标准

根据规划条件，本次调查地块规划用地性质为居住用地，本次调查土壤环境质量采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的第一类用地筛选值进行评价，

本地块周边无饮用水源保护区，地下水不涉及地下水饮用水源补给径流区和保护区，因此，本地块地下水质量采用《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中IV类标准进行评价，对于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）之外的指标，可以参照《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土）[2020]62号中上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标或美国EPA通用筛选值中饮用水标准。

(6)调查结果分析

根据前期调查及检测数据分析，地块内各点位土壤样品中各检测指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》第一类用地筛选值要求。

地块内地下水受检样品中除个别点位氨氮略超过《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) IV类水质标准限值外，其余点位各检测指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) IV类水质标准限值，标准中未涉及的其他指标均低于上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标中第一类用地筛选值，氯甲烷满足《美国EPA通用筛选值》中饮用水标准。

结论

本地块不属于污染地块，本次初步调查可结束，无需开展详细调查，满足第一类用地开发建设要求，可安全开发利用。
