武原街道鱼鳞塘路东（B-20-1）住宅地块土壤污染状况初步调查
武原街道鱼鳞塘路东（B-20-1）住宅地块位于嘉兴市海盐县武原街道鱼鳞塘路东，四至范围：地块西侧为鱼鳞塘路、东侧为近海河，北侧为在建小区朗逸苑，南侧为空杂地。占地面积约42037m2，规划为二类居住用地。
本次调查地块历史上原用途为海塘及滩涂围垦地，规划调整为二类居住用地。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号)、《浙江省人民政府关于印发浙江省土壤污染防治工作方案的通知》(浙政发[2016147号)及《嘉兴市土壤污染防治工作方案的通知》(嘉政发[2017]15号)等文件要求，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。
(1)地块描述
武原街道鱼鳞塘路东（B-20-1）住宅地块位于嘉兴市海盐县武原街道鱼鳞塘路东，四至范围：地块西侧为鱼鳞塘路、东侧为近海河，北侧为在建小区朗逸苑，南侧为空杂地。地块总占地面积约42037m2。调查地块历史上为武原街道海塘及滩涂围垦地，现状为空杂地，地块内堆放了东侧映月里建设小区建设开挖的土壤，堆土深度约1.0~2.0m，最北侧一角堆土深度较高，约3.8m，地块北侧有道路及项目部办公生活，项目部附近有建筑材料堆放。本次采样区域内堆土已清理完成，剩余堆土预计三月底清运出地块。地块内未发生过工业固废等堆放或填埋情况，无家庭小作坊等工业企业，无明显疑似污染区域，未发生过泄露和污染事故，无地下设施。
(2) 地块内污染识别情况
根据前期资料收集调查、现场人员访谈及实地踏勘，武原街道鱼鳞塘路东（B-20-1）住宅地块历史上为海塘，2008年进行了围垦，地块内多为滩涂地，2015年后地块进行了人工填土，填土为海堤外海塘土，填土完成后一直闲置，2020年，地块内大部分区域堆放了1.0~2.0m深度的堆土（仅最北侧土堆较高，约3.8m），堆土来自东侧映月里小区建设开挖土壤，采样前小区建设堆土会及时清运。地块内北侧区域有项目部办公生活，项目部附近有建筑材料堆放。因此，地块内主要关注意原海塘土填土及堆土、建筑材料可能带来的污染，关注污染物主要为pH、重金属类，项目部区域主要关注职工办公生活造成的生活污染，关注污染物为生活污水中的COD、氨氮。
(3) 地块周边污染识别情况
通过查阅地块历史卫星影像资料、现场踏勘及人员访谈，地块周边原为明珠村农居点及海塘，后期围垦填土后，地块外西侧明珠村农居点拆除，地块外北侧为在建小区朗逸苑，东侧为在建小区映月里及近海河，南侧为空杂地，无工业企业，无外源污染影响。
(4)土壤及地下水采样监测工作
根据现场踏勘、人员访谈及资料收集情况，本次调查采用分区布点法进行布点。本次调查在地块内设置10个土壤采样点，3个堆土点位，地块外1个对照点。每个土壤点位选取4个样品送检，每个堆土点位根据堆土深度送检2或3个样品，共计送检 52 个土壤样品(含8个堆土样品，4个对照点样品)，另现场采集并送检6 个土壤平行样，土壤合计监测58个样品。调查地块内设4个地下水水井，地块外1个对照点，每个水井送检1个地下水样品，另现场采集1个地下水平行样，共计监测6个地下水样品(含1个对照点地下水样品及1个地下水平行样)。
地块内土壤主要检测《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)>(GB36600-2018)中表1所列 45项基本项目。地下水主要为《地下水质量标准》(GBT14848-2017)表1中35项常规指标(总大肠菌群、细菌总数、放射性指标除外)。
(5)评价标准
根据规划条件，本次调查地块规划用地性质为二类居住用地(R2)，本次调查土壤环境质量采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的第一类用地筛选值进行评价，
本次调查地块西侧地表水为白洋河，水功能区为白洋河海盐景观娱乐用水区，水环境功能区为景观娱乐用水区，目标水质为V类，因此，参照周边地表水目标水质类别，本次地下水质量评估参考《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中V类标准执行。
(6)调查结果分析
本次调查共检测了52个土壤样品(不含平行样)，检测结果表明，地块内及对照点所有土壤样品中27种挥发性有机物(VOCs)、11种半挥发性有机物(SVOCs)六价铬均未检出，镉、汞、砷铅、铜、镍共6种重金属及pH 有检出，且其含量均未超过GB36600-2018中的第一类用地筛选值。即所有检测指标浓度均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》第一类用地筛选值。
本次调查共采集并送检地下水样品6个(地块内4个，对照点1个，平行样1个)，所有样品均进行了35项地下水常规指标检测分析，检测结果表明，地块内及对照点所有地下水样品中17项指标检出浓度均未超过《地下水质量标准》(GBT14848-2017)中Ⅳ类标准，各项指标检出浓度与地块外对照点相差不大，地下水总体能达到Ⅳ类水质。
（7） 结论和建议
根据前期调查及检测数据分析，地块内各点位土壤样品中各污染物浓度均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第一类用地筛选值，地下水各检测指标均未超过《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) IV类水质标准限值，地块区域地下水达到Ⅳ类水质。综上，本地块不属于污染地块，无需开展详细调查，满足二类居住用地开发建设要求，可安全开发利用。
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