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[bookmark: _Toc5408]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	杭州矩正医疗科技有限公司年产封堵止血器30万套以及球囊导管15万套项目及封堵止血器和球囊导管研发项目

	项目代码
	2601-330110-07-02-888778

	建设单位联系人
	蔡文婧
	联系方式
	19906612103

	建设地点
	浙江省杭州市余杭区中泰街道铜山溪路2号南湖未来科学院5号楼301-302室

	地理坐标
	（119度54分11.597秒，30度14分56.497秒）

	国民经济行业类别
	C3589 其他医疗设备及器械制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	三十二、专用设备制造业 35；医疗 仪器设备及器械制造 358；其他；四十五、研究和试验发展；专业实验室、研发（试验）基地；其他

	建设性质
	■新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	■首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	余杭区经济和信息化局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2601-330110-07-02-888778

	总投资（万元）
	1464.91
	环保投资（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	2.05
	施工工期
	两个月

	是否开工建设
	■否
是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	3400

	专项评价设置情况
	本项目专项评价设置分析如表1-1所示：
表1-1  专项评价设置原则表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目执行情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目厂界500米范围内有规划居住用地，排放废气中含有三氯甲烷，但无对应排放标准，不开展专项评价

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目废水纳管排放，不涉及工业废水直排，不开展专项评价

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目有毒有害的危险物质存储量未超过临界量，不开展专项评价

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不涉及，不开展专项评价

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及，不开展专项评价


经分析可知，本项目不需要进行专项评价。

	规划情况
	规划名称：《杭州市余杭区南湖单元（YH10）控制性详细规划》
审批机关：杭州市人民政府办公厅
审批文件名称及文号：《关于杭州城西科创大走廊14个单元详细规划的批复》（杭政函〔2023〕87号）

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价名称：《杭州未来科技城高新技术产业开发区总体规划(2024-2035)环境影响报告书》
审查机关：浙江省生态环境厅
审查文件名称及文号：《浙江省生态环境厅关于<杭州未来科技城高新技术产业开发区总体规划(2024-2035)环境影响报告书>的审查意见》（浙环函〔2026〕63号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.1  《杭州市余杭区南湖单元（YH10）控制性详细规划》符合性分析
（1）规划范围
南湖单元规划范围西至杭州绕城高速西复线，东至运溪路，北至南苕溪，南至杭瑞高速，规划范围面积约25.7平方千米。
（2） 发展目标
以“科技创新”为发展方向，充分依托高能级的研、学平台和优质山水资源，突出科技、生态、文化、服务等创新要素的复合，增强南湖的策源创新能力。联动周边，完善 “研-学-产-用”功能体系，构筑以南湖为中心的“泛南湖”创新圈，打造引领未来的科学中心标杆区；以“创新赋能”为转型动力，培育发展新兴产业，加快推动传统产业转型升级，优化产业创新水平，打造上下合力的产业转型实践区；以“人文之链”为特色营造，利用好南湖历史文化资源和良好的自然山水本底，打造东方风韵的千年湖城样板区。
（3）空间结构
规划形成“一链双心、山水组群、多点链接”的单元布局结构。
“一链”——大走廊湿地湖链；
“三片”——西侧创新策源片、临湖人文宜居片、东侧数智发展片；
“一链双心”——湿地湖链，特色双心。以大走廊“湿地湖链”为脉络，串联南湖生态绿心、湖西科创核心，强化地区创新与风景赋能。
“山水组群”——3个功能板块、12个组团。以山水网络为联系，形成西侧创新策源片、临湖人文宜居片、东侧数智发展片。
“多片区”——网络化链接的多中心。依托各个功能片区，形成多个相互联系的生活中心及产业服务中心。
（4）规划符合性分析
本项目为新建项目，租用传嘉科技（杭州）有限公司现有厂房（位于余杭区中泰街道铜山溪路2号南湖未来科学院5号楼301-302室），不新增用地，位于“科创核心”-“达摩科创策源聚落”。根据不动产权证，本项目选址用地规划为工业用地。综上，项目建设符合所在区域中用地性质要求。
1.2  规划环评符合性分析
1.2.1  规划环评结论清单符合性分析
本次评价对照原《杭州未来科技城高新技术产业开发区总体规划(2024-2035)环境影响报告书》，符合性分析如下。
①生态空间清单
项目与规划环评中生态空间清单符合性分析如下表所示：
表1-2  项目与生态空间清单符合性分析
	规划区块
	生态空间名称及编号
	生态空间范围及示意图
	管控要求
	现状用地类型

	南湖科学中心
	余杭区南湖科学中心(ZH33011020010)
	[image: ]
高新区范围内蓝色区域
	空间布局引导：根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。
污染物排放管控：严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。
环境风险防控：强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。
	南湖科学中心铜山溪路以东现状主要为工业用地、公共管理与公共服务用地(杭州狄邦文理学校)、公园绿地和少量商业服务业用地，另有部分耕地、林地、草地和陆地水域等非建设用地；铜山溪路以西现状主要为耕地、园地、草地和陆地水域等非建设用地，另有部分公共管理与公共服务用地(之江实验室、浙里橙长托育园)和少量公共设施用地、商业服务业用地。


符合性分析：
（1）本项目国标行业为C3589 其他医疗设备及器械制造，属于二类工业项目；项目和附近的中桥村距离约为700米；和西侧的规划居住用地距离约140米；中间有道路和防护绿地隔离。根据相关文件要求，符合准入。
（2）本项目属于二类工业项目，需要按照相关要求进行总量区域内削减替代。项目依托园区现有厂房，园区内已采取雨污分流相关措施，能够有效防止土壤和地下水污染。
（3）本项目严格做好安全生产工作，严格遵守各项操作规程和制度，落实各项风险防范措施，减少对周围环境的影响，因此符合环境风险防控要求。
综上，本项目建设符合生态空间清单要求。
②现有问题整改措施清单
项目与现有问题整改措施清单符合性分析如下表所示：
表1-3  项目与现有问题整改措施清单符合性分析
	类别
	存在的环保问题及主要原因
	解决方案
	本项目情况

	产业结构与布局
	产业结构
	目前，高新区内现有工业生产型企业已基本形成以装备制造、电子电器两大支柱产业为主导，人工智能、生物医药等战略性新兴产业为特色的工业产业体系。但由于部分工业区块(如瓶窑产业园、闲林工业园等)起步较早且缺乏严格的规划指引，导致园区内现状产业门类众多，行业较为分散，企业间关联度不高，并且存在一些低效用地，同时有部分企业与高新区规划产业定位不符，产业链仍有待进一步完善。
	①高新区应严格工业项目准入，根据规划产业发展方向，聚焦互联网和相关服务业、软件和信息技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业三大主导产业，积极谋划布局数字经济、生命健康、智能制造及未来信息、未来空间、未来健康等产业，重点引进符合产业导向及准入条件的鼓励性企业。
②有序推动园区有机更新，盘活利用低效用地和存量资产。对高新区内现有不符合产业定位、用地布局规划和环保要求的企业，可根据产业用地综合效益评估，制定保留优化、整治提升、刚性清退等更新策略，推动现状低效工业用地整治，构建产业发展新生态。
	符合。本项目生产球囊导管和封堵止血器等医疗器械，符合产业导向。

	
	空间布局
	由于早期城市规模的迅速扩张等历史原因，高新区内存在局部地块开发时序不当等情况，从而导致规划区域内存在部分居民点与工业企业紧邻或距离较近的情况，也是近年来涉气、噪声信访等投诉较为突出的区域。典型区块包括：位于余杭义桥工业园内的义桥村，位于瓶窑产业园内的凤都村，以及位于闲林工业园内的联荣村等。
	本轮规划总体上已结合上位国土空间总体规划及相关单元详规用地布局要求，将与工业企业紧邻或距离较近的零散居住用地调整为工业用地，规划实施过程中，应加快推进分散居民拆迁安置，从根本上解决工居混杂带来的厂群矛盾问题。在居民待拆迁过渡期内，应加大区域环境监管力度，确保企业废气、噪声稳定达标排放。
	符合，本项目位于南湖未来科技园内，废气、噪声排放量较小，与附近的中桥村有道路和防护绿地相隔。

	
	
	瓶窑产业园与良渚遗址重点保护区(ZBH-CZ)和一般保护区(YHB-CN1)重叠区域均为已建成区，其中重点保护区现状用地类型为工业用地和城镇住宅用地，现状工业企业有杭州泛利实业有限公司、浙江川崎茶业机械有限公司、浙江致腾电气成套设备有限公司等；一般保护区现状用地类型为工业用地，现状工业企业有杭州飞华环保器材厂、杭州利富豪科技有限公司、杭州余杭振华日化玻璃有限公司、杭州宝航机械有限公司、杭州博大生物技术有限公司、杭州力程建筑五金有限公司、杭州欧贝尔塑业有限公司、杭州浦悦金属夹芯板工厂、杭州飞华环保器材厂等。本次规划在用地布局上衔接已经依法批准的《杭州市余杭区瓶窑新城单元详细规划》，其中重点保护区、一般保护区规划用地性质均为工业用地，且建设用地规模保持现状不变，不符合《良渚遗址和鲤鱼山-老虎岭水坝遗址保护总体规划(2021-2035)》中提出的重点保护区和一般保护区内的遗址安全范围内“应减少建设用地规模，应逐步削减与遗址保护管理研究、遗址展示服务无关的建设用地”、“本区内的居民和企业，以及与遗址保护管理研究、遗址展示服务无关的建、构筑物应分期、分批外迁和拆除”，以及一般保护区(除遗址安全范围外)内“应消减工矿用地、仓储用地”的管理规定，规划实施存在较大制约。
	为加强与良渚遗址保护总体规划的衔接，建议本次高新区规划综合考虑文物安全、环境协调、功能协同等因素，对瓶窑产业园与良渚遗址重点保护区、一般保护区重叠区域的用地布局进行调整，合理确定土地用途。其中，对重点保护区和一般保护区内的遗址安全范围内的现状企业和居民，应分期、分批外迁和拆除，腾退用地应调整为与遗址保护管理研究、遗址展示服务相关的用地类型，有条件的应逐步征收为国有并变更为“文物古迹用地”；对除遗产安全范围外的一般保护区，应逐步消减现状工业用地，腾退用地应调整为与遗址保护展示、良渚遗址文化产业导向、民生服务需求相符的用地类型，同时该区内的建设项目应满足总体拆建比不大于0.8的管控要求。此外，瓶窑产业园位于良渚遗址保护范围(包括重点保护区和一般保护区)内的现有企业和居民在腾退前，仅可保留现状，不得进行改建或扩建。
	本项目不涉及。

	污染防治与环境保护
	企业污染防治
	根据近三年来环境信访投诉调查统计，近年来随着生态环境部门不断加强环境执法监管力度，高新区内环境信访投诉量有效降低，但局部区域仍有工业企业废气异味扰民、噪音扰民等现象存在。被投诉企业多数与周边居民区距离较近，且以实行登记管理的小规模排污单位为主。主要投诉原因与部分小企业源头控制力度不够、废气收集效率偏低、日常管理不到位等问题有关。
	高新区应充分利用环保管家管理模式，在建立“一企一档”，制定适合企业的解决方案的基础上，深入推进入园企业环保整治，从VOCs和粉尘等废气减排入手，从污染源头进行控制；改善生产操作条件，提高废气收集效率，降低废气无组织逸散限制污染物产生，对照VOCs等行业整治的要求，落实整改，提高废气处理效率，减少对周边居民影响。同时，当地生态环境部门应加大对废气排放较大企业的检查和监测频次，加大处罚力度，对监测结果超标企业从严查处，减少事故性排放及环境风险。
	本项目的VOCs废气产量小，采取有效收集处理措施，并按相关要求由企业自行定期监测。

	
	环境质量
	环境空气：根据《2024年杭州市余杭区生态环境状况公报》，规划所在区域大气环境中臭氧(O3)浓度较2023年有所上升，未达到国家二级标准，属于不达标区。2025年，余杭区各因子能达到国家标准过渡阶段二级标准限值。区域空气质量巩固改善基础尚不稳固，特别是臭氧污染问题凸显，主要与区域发展过程中臭氧污染前体物挥发性有机物(VOCs)和氮氧化物(NOx)排放量过大有关，具有大气复合污染特征，也是目前全省治气的首要问题。
	(1)杭州市、余杭区层面，贯彻落实《关于深入践行绿水青山就是金山银山理念 加快建设更高水平生态省的实施意见》、《浙江省空气质量持续改善行动计划》及《杭州市空气质量持续改善行动计划》等文件要求，“十五五”时期重点调整优化能源结构、产业结构和交通结构，落实减污降碳协同增效总要求，持续开展清新空气行动以及臭氧污染防治行动。
(2)高新区层面，考虑规划区域主要为轻污染产业，主要能源来自天然气和电力。建议一是重点推进交通领域协同减排，聚焦建筑工地、物流配送、工矿企业等重点领域推动清洁运输，拓展新能源货车使用场景，完善充换电服务网络，优化新能源货车充换电站布点规划，推动国四及以下柴油货车淘汰。二是抓好施工场地扬尘、城市餐饮油烟治理。提标落实施工工地扬尘“八个百分百”要求，加大工地出入口保洁力度，严禁车辆带泥上路，推动电动化施工机械等规模化应用，城市施工扬尘污染防控评价一类项目占比达70%。提升高效油烟净化设备安装率、油烟在线监测设备安装率，在住宅集中区域推广实施餐饮油烟二次净化治理。
	本项目不涉及。

	
	
	地表水环境：近年来，规划所在区域地表水环境质量状况虽呈现出逐年好转趋势，但目前仍有部分河段水质未能稳定达标，特别是区域纳污水体余杭塘河、良渚港等水质容易波动，主要超标因子为氨氮、溶解氧等。超标原因主要与局部地区由于历史原因导致城镇污水管网破损、雨污分流不彻底，沿线部分农村生活污水处理设施存在建设标准低、处理模式选择不合理、预处理不到位、达标排放率低等问题，以及受到农业面源的污染和河道水体自净能力弱等因素有关。
	①余杭区应持续深入推进“五水共治”、“污水零直排区”建设及工业园区“水污染整治专项行动”等各项工作，进一步加强城镇污水收集管网建设、老旧管网修复及雨污分流改造，全面提升污水收集能力。
②加大高新区内及周边农村生活污水处理设施建设和改造力度，统筹推进城镇污水管网向农村延伸和村庄内雨污分流改造，确保于2027年底前完成瓶窑镇崇化村城乡一体化污水纳厂行政村改造。
③加快推进良渚古城遗址公园周边水环境提升项目实施，对瓶窑镇域内下金村港等8条河道进行清淤，并同步实施截污纳管、流域配水、生态修复等工程，计划到2026年底完成全部河道清淤，使水质基本达到Ⅳ类水标准，到2028年底实现水质全面优于Ⅳ类标准。
④余杭污水处理厂应适时启动一二三期改扩建项目，拆除现状一二三期污水厂后原址进行提升改造。项目启动后，建议结合污水厂环评及入河排污口设置论证工作开展情况，合理选择纳污水体，并进一步提升尾水排放标准，确保实现区域水环境质量改善目标。
	符合。本项目所在区域污水管网已建成，新增生产废水、生活污水经预处理后纳管排入余杭污水处理厂处理达标后排放。

	
	
	地下水环境：规划所在区域现状地下水环境未达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类水质标准，超标因子为pH、高锰酸盐指数、色度、溶解性总固体、总硬度、氨氮、硝酸盐氮、锰、菌落总数、总大肠菌群等。主要超标原因可能为区域历史开发过程中存在农村生活污水散乱排放以及污水管网的渗漏，导致地下水受到污染，以及与区域地表矿物质含量偏高有关。
	高新区应严格控制地下水的开采和使用，并结合“五水共治”、“污水零直排区”建设等工作，加快城镇排污管网的排查与修复。同时，强化工业企业地面硬化等防渗、防漏措施，确保生活污水、生产废水全部纳管排放，定期对污水管网和危废仓库等进行检修，严禁向周边地表水体和地下水排放污染物，防止地下水水质进一步恶化。
	符合。本项目厂区地面做好防渗，危废仓库严格按照相关标准进行建设和管理，避免地下水污染。

	
	
	土壤环境：闲林工业园及附近区域部分监测点位及深度土壤样品中砷浓度超过GB36600-2018中相应风险筛选值，分析其原因，主要是受区域内土壤类型及地质背景中砷本底较高影响所致。
河道底泥：瓶窑产业园内现状河道(下金村港)底质未达到农用地风险管控标准要求，超标因子为镉、砷、锌，可能原因为历史上管理不善，历史发展过程中存在垃圾散落掉落河道、废水无序排放入河等情况，且河道底质经过长期堆积，没有及时清淤处理，导致河道底质超标。
局部区域土壤环境、河道底泥超标，对上述两个园区未来引进企业的环境风险防范提出了更高要求。
	①闲林工业园及周边区域石灰(岩)土属于砷高背景土壤，在园区土地开发过程中，应对此类土壤进行有效管理，减少扰动，防止二次污染。场地开挖过程中，砷含量高的石灰(岩)土，应明确去向，加强监管，尽可能减少外运，以阻断砷污染。
②加快推进良渚古城遗址公园周边水环境提升项目实施，对瓶窑镇域内下金村港等8条河道进行清淤，并同步实施截污纳管、流域配水、生态修复等工程。
③高新区内企业(特别是闲林工业园和瓶窑产业园入驻企业)应做好截污纳管工作，加强风险防范措施，涉及重大风险源的，严格按照相关要求做好事故应急措施，防止土壤和地下水污染。
	符合。本项目厂区地面做好防渗，危废仓库严格按照相关标准进行建设和管理，避免渗漏造成的土壤污染。

	
	环境管理
	高新区内各区块现有企业均已按要求落实环评审批和排污许可申报手续，但仍有个别企业因自主意识不足，未能及时开展竣工环保验收，存在“未验先投”的情形。
	依据相关法律法规，高新区需进一步强化环保管理的系统性和规范性，建立健全环境管理制度。建议管委会与当地生态环境主管部门加大日常监督力度，督促“未验先投”项目依法依规完成竣工环保验收，不断提升建设项目“三同时”制度的执行率与验收率，确保企业持证排污、按证排污，实现环境管理的全面规范化。
	符合。本项目按照相关法律法规要求进行环境管理。

	
	风险防范
	目前高新区未编制园区层面的突发环境事件应急预案，也未成立环境应急管理领导小组，区域应急能力、应急资源配备等有待加强。
	高新区应以本次规划环评为契机，加快编制园区层面的突发环境事件应急预案，组建环境应急管理领导小组，在现有基础上强化环境风险防范措施，深化区域应急联动机制，有效管控和降低环境风险。
	本项目不涉及。


由上表可知，本项目的建设符合现有问题整改措施清单中的相关要求。
③污染物排放总量管控限值清单
项目与污染物排放总量管控限值清单符合性分析如下表所示。
表1-4  污染物排放总量管控限值清单及符合性分析
	规划期
	规划近期(2030年)
	规划远期(2035年)

	
	总量(t/a)
	环境质量变化趋势，能否达环境质量底线
	总量(t/a)
	环境质量变化趋势，能否达环境质量底线

	
	工业源
	生活源
	合计
	
	工业源
	生活源
	合计
	

	水污染物总量管控限值(t/a)
	CODCr
	现状排放量
	116.992 
	428.719 
	545.710 
	随着“五水共治”、“污水零直排”深入推进，配套管网建设不断完善，水环境综合治理方案的实施，区域地表水水质总体趋于改善，环境质量底线具有可达性
	116.992 
	428.719 
	545.710 
	随着“五水共治”、“污水零直排”深入推进，配套管网建设不断完善，水环境综合治理方案的实施，区域地表水水质总体趋于改善，环境质量底线具有可达性

	
	
	总量管控限值
	130.052 
	603.172 
	733.224 
	
	108.600 
	772.695 
	881.295 
	

	
	
	增减量
	+13.061 
	+174.453 
	+187.514 
	
	-8.392 
	+343.976 
	+335.584 
	

	
	NH3-N
	现状排放量
	5.850 
	26.155 
	32.004 
	
	5.850 
	26.155 
	32.004 
	

	
	
	总量管控限值
	6.546 
	30.159 
	36.704 
	
	5.454 
	33.177 
	38.631 
	

	
	
	增减量
	+0.696 
	+4.004 
	+4.700 
	
	-0.395 
	+7.022 
	+6.626 
	

	
	TP
	现状排放量
	0.938 
	4.179 
	5.117 
	
	0.938 
	4.179 
	5.117 
	

	
	
	总量管控限值
	1.051 
	5.170 
	6.221 
	
	0.878 
	5.687 
	6.565 
	

	
	
	增减量
	+0.113 
	+0.991 
	+1.104 
	
	-0.060 
	+1.508 
	+1.448 
	

	大气污染物总量管控限值(t/a)
	SO2
	现状排放量
	14.835 
	0.002 
	14.836 
	随着高新区产业转型升级与布局优化调整，以及空气质量持续改善行动的深入推进，区域环境空气质量总体趋于改善，环境质量底线可达
	14.835 
	0.002 
	14.836 
	随着高新区产业转型升级与布局优化调整，以及空气质量持续改善行动的深入推进，区域环境空气质量总体趋于改善，环境质量底线可达

	
	
	总量管控限值
	16.860 
	0.010 
	16.870 
	
	14.378 
	0.011 
	14.389 
	

	
	
	增减量
	+2.026 
	+0.008 
	+2.034 
	
	-0.457 
	+0.009 
	-0.448 
	

	
	NOx
	现状排放量
	62.388 
	3.705 
	66.093 
	
	62.388 
	3.705 
	66.093 
	

	
	
	总量管控限值
	70.908 
	22.127 
	93.035 
	
	60.466 
	24.342 
	84.808 
	

	
	
	增减量
	+8.520 
	+18.423 
	+26.942 
	
	-1.922 
	+20.637 
	+18.715 
	

	
	烟粉尘
	现状排放量
	133.966 
	0.340 
	134.305 
	
	133.966 
	0.340 
	134.305 
	

	
	
	总量管控限值
	150.127 
	2.028 
	152.156 
	
	125.331 
	2.231 
	127.562 
	

	
	
	增减量
	+16.161 
	+1.689 
	+17.850 
	
	-8.635 
	+1.892 
	-6.743 
	

	
	VOCs
	现状排放量
	251.835 
	
	251.835 
	
	251.835 
	
	251.835 
	

	
	
	总量管控限值
	282.216 
	
	282.216 
	
	235.603 
	
	235.603 
	

	
	
	增减量
	+30.381 
	
	+30.381 
	
	-16.233 
	
	-16.233 
	

	危险废物管控总量限值(万t/a)
	现状产生量
	1.61 
	
	1.61 
	区域危废处置能力可满足要求，环境质量底线可达
	1.61 
	
	1.61 
	区域危废处置能力可满足要求，环境质量底线可达

	
	总量管控限值
	1.81 
	
	1.81 
	
	1.51 
	
	1.51 
	

	
	增减量
	+0.19 
	
	+0.19 
	
	-0.10 
	
	-0.10 
	


本项目废水中CODCr、NH3-N，废气污染物中VOCs排放量及危险废物产生量均不大，不会突破区域污染物排放总量管控限值，项目建设符合污染物排放总量管控限值清单要求。
④规划优化调整建议清单
项目与规划优化调整建议清单符合性分析如下表所示。
表1-5  项目与规划优化调整建议清单符合性分析
	优化调整类型
	规划内容
	调整建议
	调整依据
	预期环境效益
	符合性

	规划产业定位
	规划提出了高新区积极谋划布局数字经济、生命健康、智能制造及未来信息、未来空间、未来健康等产业，并列表给出了各片区规划产业导向门类。
	按照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)(2019年修订版)，进一步明确各片区规划产业导向涉及的具体国民经济行业分类，以便于不同细分领域方向产业引进。
	高新区产业发展规划要求
	有效指导各片区产业准入
	符合。本项目进行医疗器械制造，符合产业导向。

	规划产业布局
	规划工业用地以一类工业用地为主，仅在瓶窑产业园设置少量二类工业用地，另在余杭义桥工业园和南湖科学中心布局部分一类工业用地兼容二类工业用地，不涉及三类工业用地。
	目前，高新区内各区块已入驻企业均以二类工业项目为主，但大部分企业用地已规划为一类工业用地，建议对此类企业加强监管并鼓励进行腾笼换鸟，限期实施整厂或污染工艺退出。同时，建议高新区内新增一类工业用地在项目引进时，原则上应优先入驻基本无污染和环境风险的一类工业项目，同时在确保对周边居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患的前提下可适当考虑引进二类工业项目，严禁三类工业项目建设。
	高新区规划工业用地布局要求
	减少入园企业对环境的干扰和污染程度
	符合。项目为二类工业项目，根据相关文件要求可进驻一类工业用地项目。

	规划用地布局
	规划衔接落实《杭州市余杭区瓶窑新城单元详细规划》用地布局要求，将高新区内瓶窑产业园与良渚遗址重点保护区(ZBH-CZ)和一般保护区(YHB-CN1)重叠区域全部规划为工业用地，与《良渚遗址和鲤鱼山-老虎岭水坝遗址保护总体规划(2021-2035)》中提出的重点保护区和一般保护区内的遗址安全范围内“应减少建设用地规模，应逐步削减与遗址保护管理研究、遗址展示服务无关的建设用地”、“本区内的居民和企业，以及与遗址保护管理研究、遗址展示服务无关的建、构筑物应分期、分批外迁和拆除”，以及一般保护区(除遗址安全范围外)内“应消减工矿用地、仓储用地””的管理规定存在冲突。
	为加强与良渚遗址保护总体规划的衔接，建议本次高新区规划综合考虑文物安全、环境协调、功能协同等因素，对瓶窑产业园与良渚遗址重点保护区和一般保护区重叠区域的用地布局进行优化调整，合理确定土地用途。其中，对重点保护区和一般保护区内的遗址安全范围内的现状企业和居民，应分期、分批外迁和拆除，腾退用地应调整为与遗址保护管理研究、遗址展示服务相关的用地类型，有条件的应逐步征收为国有并变更为“文物古迹用地”；对除遗产安全范围外的一般保护区，应逐步消减现状工业用地，腾退用地应调整为与遗址保护展示、良渚遗址文化产业导向、民生服务需求相符的用地类型，同时该区内的建设项目应满足总体拆建比不大于0.8的管控要求。
	良渚遗址和鲤鱼山-老虎岭水坝遗址保护总体规划
	加强良渚遗址保护与遗产地可持续发展
	本项目不涉及。

	污水工程规划
	余杭净水厂远期拟扩建至35万t/d，尾水排入余杭塘河；城西污水处理厂近期拟扩建至30万吨/日(并规划10万t/d再生水利用量)，远期拟扩建至40万t/d(并规划15万t/d再生水利用量)，尾水排入余杭塘河。
	鉴于余杭塘河现状水质尚未稳定达标，环境容量存在短板，建议充分论证近期、远期城西污水处理厂及配套再生水利用工程建设进度和规模、排水去向、再生水利用方式，以及远期余杭净水厂建设进度和规模、排水去向，以确保实现区域水环境质量改善目标，提升水环境容量承载能力。
	降低基础设施建设的环境负面影响
	满足环境容量要求
	本项目不涉及。

	燃气工程规划
	规划用气量预测中，仅核算了近远期居民用户燃气需求量，未明确工业、商业用户等其他用户需求量。
	根据《杭州市燃气专项规划(2021-2035)》，结合高新区规划产业定位，补充预测近远期工业用户、商业用户等燃气需求量。
	高新区规划产业定位、上位燃气工程专项规划
	确保规划区域燃气供需平衡
	本项目不涉及。


由上表可知，本项目的建设符合规划优化调整建议清单中的相关要求。
⑤环境准入条件清单
项目与环境准入条件清单-南湖科学中心的符合性分析如下表所示。
表1-6  项目与环境准入条件清单符合性分析
	本环评主要参考《杭州未来科技城南湖科学中心中泰工业园有机更新方案环境影响报告书》中确定的环境准入条件清单要求，并结合《杭州城西科创大走廊发展规划(2021-2035年)环境影响报告书》对规划区域发展提供的生态环境保护方向引导，制定本次高新区南湖科学中心(含南湖科创半岛)区块环境准入条件清单。

	分类
	项目类别
	行业清单
	工艺清单
	产品清单
	制订依据

	重点发展产业
	禁止准入类
	三十
	金属制品业33
	/
	1、有电镀工艺的(为省、市、区重点项目配套的必需工艺环节除外)；
2、有钝化工艺的热镀锌(为省、市、区重点项目配套的必需工艺环节除外)
	单纯表面处理及涂装加工项目
	《产业结构调整指导目录(2024年本)》；《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》；《浙江省化工园区评价认定管理办法》；《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》；《杭州市产业发展导向目录(2024年本)》；控制涉重废水排放，防止土壤、地下水污染；控制VOC废气、酸雾及恶臭污染隐患；以及本次高新区规划产业定位等

	
	
	三十一
	通用设备制造业34
	/
	
	/
	

	
	
	三十二
	专用设备制造业35
	/
	
	/
	

	
	
	三十五
	电气机械和器材制造业38
	/
	
	铅蓄电池制造
	

	
	
	三十六
	计算机、通信和其他电子设备制造业39
	/
	
	/
	

	
	
	三十七
	仪器仪表制造业40
	/
	
	
	

	
	限制准入类
	三十
	金属制品业33
	/
	1、涉及铸造工艺的；
2、涉及酸洗、磷化工艺的；
3、涉及属GB8978中规定的第一类污染物的重金属排放的；
4、年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的
	/
	

	
	
	三十一
	通用设备制造业34
	/
	
	/
	

	
	
	三十二
	专用设备制造业35
	/
	
	/
	

	
	
	三十五
	电气机械和器材制造业38
	/
	
	/
	

	
	
	三十六
	计算机、通信和其他电子设备制造业39
	电子元件及电子专用材料制造398(半导体材料制造；电子化工材料制造)
	
	激光视盘机生产线(VCD系列整机产品)
	

	
	
	三十七
	仪器仪表制造业40
	/
	
	/
	

	非主导产业
	禁止准入类
	十
	农副食品加工业13
	全部
	

	
	
	十一
	食品制造业14
	/
	有发酵工艺的
	/
	

	
	
	十二
	酒、饮料制造业15
	/
	有发酵工艺的
	/
	

	
	
	十三
	烟草制造业16
	全部
	

	
	
	十四
	纺织业17
	/
	1、有洗毛、脱胶、缫丝工艺的；
2、染整工艺有前处理、染色、印花(喷墨印花和数码印花的除外)工序的；
3、有使用有机溶剂的涂层工艺的
	/
	

	
	
	十五
	纺织服装、服饰业18
	/
	1、有染色、印花(喷墨印花和数码印花的除外)工序的；
2、有水洗、砂洗工艺的
	/
	

	
	
	十六
	皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19
	/
	1、有鞣制、染色工艺的；
2、有橡胶硫化工艺的；
3、使用溶剂型胶黏剂或处理剂的
	/
	

	
	
	十七
	木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20
	/
	1、有电镀工艺的；
2、使用溶剂型涂料(含稀释剂)的
	/
	

	
	
	十八
	家具制造业21
	/
	1、有电镀工艺的；
2、使用溶剂型涂料(含稀释剂)的
	/
	

	
	
	十九
	造纸和纸制品业22
	纸浆制造221、造纸222(含废纸造纸)
	不含手工纸制造；不含有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的加工纸制造
	/
	

	
	
	二十
	印刷和记录媒介复制业23
	/
	使用溶剂型油墨、胶粘剂或清洗剂的
	/
	

	
	
	二十一
	文教、工美、体育和娱乐用品制造业24
	/
	1、有电镀工艺的；
2、有橡胶硫化工艺的；
3、使用溶剂型涂料(含稀释剂)的
	/
	

	
	
	二十二
	石油、煤炭及其他燃料加工业25
	全部
	

	
	
	二十三
	化学原料和化学制品制造业26
	全部
	

	
	
	二十四
	医药制造业27
	化学药品原料药制造271、兽用药品制造275(除单纯药品复配外的)
	1、涉及重点监管危险化工工艺或构成重大危险源的医药项目；
2、危险化学品使用取证项目(不涉及重点监管危险化工工艺且不构成重大危险源的生物医药、中药提取项目除外)
	/
	

	
	
	二十五
	化学纤维制造业28
	全部(单纯纺丝制造、单纯丙纶纤维制造的除外)
	

	
	
	二十六
	橡胶和塑料制品业29
	橡胶制品业291
	/
	1、有电镀工艺的；
2、以再生塑料为原料生产的；
3、使用溶剂型胶粘剂或溶剂型涂料(含稀释剂)的
	轮胎制造；再生橡胶制造(常压连续脱硫工艺除外)
	

	
	
	
	
	塑料制品业292
	/
	
	/
	

	
	
	二十七
	非金属矿物制品业30
	/
	/
	水泥、石灰和石膏制造；石膏、水泥制品及类似制品制造(国家鼓励和扶持的绿色建材等除外)；砖瓦、石材等建筑材料制造；平板玻璃；陶瓷制品；石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品
	

	
	
	二十八
	黑色金属冶炼和压延加工业31
	全部
	

	
	
	二十九
	有色金属冶炼和压延加工业32
	全部(铝压延除外)
	

	
	
	三十三
	汽车制造业36
	/
	1、有电镀工艺的(为省、市、区重点项目配套的必需工艺环节除外)；
2、有钝化工艺的热镀锌(为省、市、区重点项目配套的必需工艺环节除外)
	/
	

	
	
	三十四
	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37
	/
	
	/
	

	
	
	三十八
	其他制造业41
	/
	
	/
	

	
	
	四十
	金属制品、机械和设备修理业43
	/
	
	/
	

	
	
	三十九
	废弃资源综合利用业42
	全部
	

	
	
	四十五
	研究和试验发展
	P3、P4生物安全实验室；转基因实验室
	

	
	限制准入类
	二十四
	医药制造业27
	/
	1、生物药品制品制造276：涉及化学合成反应的；有发酵工艺的；
2、中药饮片加工273、中成药生产274：有提炼工艺的(仅醇提、水提的除外)
3、药用辅料及包装材料制造278：含有机合成反应的
	单纯中药熬制项目
	

	
	
	三十三
	汽车制造业36
	/
	1、涉及铸造工艺的；
2、涉及酸洗、磷化工艺的；
3、涉及属GB8978中规定的第一类污染物的重金属排放的；
4、年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的
	/
	

	
	
	三十四
	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37
	/
	
	/
	

	
	
	四十五
	研究和试验发展
	医药中间体研发及化学合成药研发(除创新药外)；各类有机化学品合计使用量超过5t/a的；涉及电镀、发蓝、磷化、有机涂层、热镀锌等工艺的
	

	说明：1、禁止准入类主要是指不符合法律法规和生态环境分区管控规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，危害人民群众身体健康和公共安全，需要淘汰的落后工艺技术、产品和服务。虽然未列入本次禁止类清单目录但属于有关法律、法规、政策和规划(包括今后国家和地方发布的相关文件)禁止或淘汰类的产业和项目，均归为禁止准入类。相关依据文件发生更新时，相应条款按照最新要求执行。
2、限制准入类主要涉及符合高新区规划产业发展导向，但含有一定环境污染隐患的，污染较大、环境风险较高、能耗较高的工艺、产品和服务，以及不符合区域产业布局和导向，不利于区域产业结构优化升级的工艺技术和产品。虽未列入本次限制准入类清单但属于有关法律、法规、政策和规划(包括今后国家和地方发布的相关文件)限制类的产业和项目，均归为限制准入类。相关依据文件发生更新时，相应条款按照最新要求执行。同时，限制类项目入园的，需经管委会主任办公会议审议通过，其中污染较重的项目建议先经专家评估论证通过。
3、输油、输气管线项目，电力、热力生产和供应业，储油储气项目，水的生产和供应业，生态保护和环境治理业等基础设施类工业项目，以及矿产资源开发项目不纳入工业项目范畴。
4、《产业结构调整指导目录(2024年本)》、《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》、《工业战略性新兴产业分类目录(2023)》、《杭州市产业发展导向目录(2024年本)》等文件如有更新，以最新文件为准。


项目位于余杭区南湖科学中心(ZH33011020010)重点管控单元，属于C3589其他医疗设备及器械制造。对照基地环境准入条件清单，本项目不属于禁止准入类和限制准入类，项目的建设符合环境准入条件清单中的准入要求。
⑥环境标准清单符合性
项目与环境标准清单符合性分析如下表所示。
表1-7  项目与环境标准清单符合性分析
	序号
	类别
	主要内容

	1
	空间准入标准
	生态空间清单
	具体详见清单1 生态空间清单。

	
	
	环境准入条件清单
	具体详见清单5 环境准入条件清单。

	2
	污染物排放标准
	废气排放标准
	综合标准：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、《锅炉大气污染物排放标准》(DB33/1415—2025)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)等；
行业标准：《制药工业大气污染物排放标准》(DB33/310005-2021)、《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024年修改单、《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)、《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)、《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)、《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)等。

	
	
	废水排放标准
	综合标准：《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及2025年修改单、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2025)、《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)。
行业标准：《生物制药工业污染物排放标准》(DB33/923-2014)、《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)、《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)、《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)等。

	
	
	噪声排放标准
	工业企业厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)；营业性文化娱乐场所、商业经营活动中使用的向环境排放噪声的设备、设施产生的噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)；施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)。

	
	
	固废控制标准
	固体废物鉴别执行《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2025)，危险废物鉴别执行《危险废物鉴别技术规范》(HJ298-2019)，危险废物分类执行《国家危险废物名录(2025年版)》；一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，处置执行《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2019)和《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)等有关规定。

	3
	环境质量管控标准
	污染物排放总量管控限值
	类别
	水污染物总量管控限值(t/a)
	大气污染物总量管控限值(t/a)
	危险废物管控总量限值(万t/a)

	
	
	
	污染因子
	CODCr
	NH3-N
	TP
	SO2
	NOx
	烟粉尘
	VOCs
	

	
	
	
	近期(2030)
	工业源
	130.052 
	6.546 
	1.051 
	16.860 
	70.908 
	150.127 
	282.216 
	1.81 

	
	
	
	
	生活源
	603.172 
	30.159 
	5.170 
	0.010 
	22.127 
	2.028 
	
	

	
	
	
	
	合计
	733.224 
	36.704 
	6.221 
	16.870 
	93.035 
	152.156 
	282.216 
	1.81 

	
	
	
	远期(2035)
	工业源
	108.600 
	5.454 
	0.878 
	14.378 
	60.466 
	125.331 
	235.603 
	1.51 

	
	
	
	
	生活源
	772.695 
	33.177 
	5.687 
	0.011 
	24.342 
	2.231 
	
	

	
	
	
	
	合计
	881.295 
	38.631 
	6.565 
	14.389 
	84.808 
	127.562 
	235.603 
	1.51 

	
	
	大气环境质量标准
	环境空气中基本污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中的过渡阶段二级标准；GB3095-2012中无规定的特殊因子参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值，乙酸乙酯按《大气污染物综合排放标准详解》中有关公式计算。

	
	
	水环境质量标准
	地表水环境按照功能区划要求相应执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类、Ⅲ类水质标准；地下水参照执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。

	
	
	声环境质量标准
	声环境按照功能区划要求相应执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类、3类、4a、4b类标准。

	
	
	土壤环境质量标准
	土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)中相应标准；河道底泥参照执行GB15618-2018中的“其他”风险筛选值。

	4
	行业准入标准
	《产业结构调整指导目录(2024年本)》、《市场准入负面清单(2025年版)》、《鼓励外商投资产业目录(2025年版)》、《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2024年版)》、《产业发展与转移指导目录(2018年本)》、《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录(2024年本)》、《<长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)>浙江省实施细则》、《杭州市产业发展导向目录(2024年本)》、《杭州市人民政府办公厅关于加快生物医药产业高质量发展的若干意见》等(其中国家和地方颁布的产业目录均以最新版本为准)。


本项目符合相关行业准入标准；采取各类环保措施后，污染物均可达标排放，符合环境标准清单要求。
1.2.2  规划环评审查意见符合性分析
项目与规划环评审查意见符合性如下表所示。
表1-8  项目与规划环评审查意见符合性分析
	序号
	内容
	符合性分析

	1
	严格空间管控，优化功能布局。加强《规划》引导，坚持生态优先、高效集约，衔接国土空间规划，落实生态环境分区管控、饮用水水源保护、湿地保护、文物保护等相关要求进行有序开发。严格落实《中华人民共和国文物保护法》《浙江省文物保护管理条例》《良渚遗址和鲤鱼山-老虎岭水坝遗址保护总体规划（2021-2035）》，瓶窑产业园区内位于良渚遗址保护范围和建设控制地带内的修缮和建设行为须符合文物保护相关要求，现状与保护要求不相符的建（构）筑物、企业、居民等应分期、分批外迁或拆除。加快解决余杭义桥工业园、瓶窑产业园以及闲林工业园涉及的工居混杂问题，推进分散居民拆迁安置。南湖科学中心、瓶窑产业园区域涉及饮用水水源准保护区，应进一步明确产业布局定位和控制要求。
	项目位于南湖单元（YH10），从事医疗器械制造，符合用地规划和产业布局要求。

	2
	严守环境质量底线，强化污染物排放管控。根据国家和浙江省大气、水、土壤污染防治要求，强化污染物排放管控。针对大气臭氧超标问题，要进一步强化源头治理，加强规划区内废气污染较为突出区域的环境综合整治和监管，全面提升企业废气收集率和治理效率；涉及使用涂料、油墨、胶粘剂的工序全面推行低挥发性有机物含量原辅材料替代，从源头控制VOCs产生，推动重点企业大气污染防治绩效达到A级水平。
	项目产生的VOCs量不大并能得到妥善处理，环境影响较小。

	3
	完善配套基础设施建设，提升环境治理能力。持续深入推进“污水零直排区”建设及工业园区“水污染整治专项行动”等各项工作，提升区域水环境质量。加快解决城镇管网破损、雨污分流不彻底等问题，加大管网的排查频次与修复力度，强化工业企业地面硬化等防渗、防漏措施，进一步提高地下水、土壤污染风险防控工作质效。加快落实余杭污水处理厂提升改造、城西污水处理厂扩建及配套再生水利用工程建设，加快推进良渚供水厂建设进程。
	园区实行雨污分流，地面做好防渗，避免对于地下水和土壤的污染。

	4
	严格生态环境准入，助推高质量发展。严格落实《报告书》提出的生态环境准入要求、禁止类的工艺和产品清单要求，严格限制与主导产业不相关且排污负荷大以及高污染、高环境风险项目。构建循环型生态产业链，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用等均需达到同行业先进水平。针对高新区内现有不符合主导产业定位、用地布局规划的企业，应加快制定保留优化、整治提升、刚性清退等更新策略，推动现状低效工业用地整治，构建产业发展新生态。
	项目不属于高污染、高环境风险项目，生产工艺和设备先进，符合园区产业定位。

	5
	强化环境风险防控，提升环境管理水平。落实国家、省新污染物治理方案的要求，严格涉新污染物建设项目准入管理。积极推动工业固体废物源头减量，一般工业固体废物、危险废物应依法依规收集、妥善安全处理处置。加强对环境风险源企业的管控，强化环境应急物资配备和应急救援队伍建设，提升环境风险防控和应急处置能力。重污染企业退役场地应严格落实土壤污染状况调查、风险管控、修复等管理要求。
	项目投产前要求企业建立环境风险管理制度，编制突发环境事件应急预案，建立应急救援队伍和物资储备。

	6
	健全环境监测体系，跟踪区域变化情况。结合高新区产业布局、重点企业分布、污染物排放、环境保护目标分布等，持续开展区域内地表水、地下水、大气、土壤、噪声等环境要素的长期跟踪监测、管理与评价。在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价。《规划》在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，应当重新编制环境影响报告书。
	本项目不涉及。


综上分析可知，本项目符合《杭州未来科技城高新技术产业开发区总体规划(2024-2035)环境影响报告书》六张清单及审查意见的相关要求。

	其他符合性分析
	1.3  审批原则符合性分析
1.3.1  建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求
项目位于杭州市余杭区中泰街道铜山溪路2号南湖未来科学院5号楼301-302室，对照根据《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》（杭环发〔2024〕49号），均位于余杭区南湖科学中心(ZH33011020010)”，属于重点管控单元，项目符合性分析如下表所示。
表1-9  生态保护红线、环境质量底线及资源利用上线符合性分析
	管控类型
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	生态保护红线
	生态功能不降低、面积不减少、性质不改变
	本项目所在地位于城镇开发边界内，不涉及生态保护红线、永久基本农田。
	符合

	环境质量底线
	大气环境质量底线目标
	2025年，全面消除重污染天气，基本消除中度污染天气，力争O3浓度达到拐点，PM2.5年均浓度稳定控制在28微克/立方米以下，努力实现环境空气质量稳定全面达标。
	本项目地块所在区域2025年属于环境空气质量不达标区，超标因子为臭氧。本项目废气量较少，可达标排放，不会影响大气环境质量改善目标的实现。
	符合

	
	水环境质量底线目标
	到2025年，力争全市水生态环境质量实现“三无、两提升、三个百分百”，即：城市建成区无黑臭水体，地表无劣Ⅴ类水体，无断流（干涸）河流；市控以上地表水优良（达到或优于Ⅲ类）比例与水生生物完整性有不同程度的提升，县级以上城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例达到100%，地表水市控以上断面水质达标率达到100%，国家重要水功能区达标率达到100%。
	本项目废水最终受纳水体附近地表水2023年月均水质有超标现象，超标因子为DO、NH3-N。随着 “污水零直排区”、“美丽河湖”“幸福河湖”推进，《余杭区重点流域水生态环境“十四五”规划》实施，区域水环境质量将得到持续改善。本项目生产废水与经化粪池处理后的生活污水一同纳管排放，最终经余杭污水处理厂处理达标后排放。不会突破水环境质量底线，不会影响区域环境质量改善目标的实现。
	符合

	
	土壤环境风险防控底线目标
	2025年，土壤环境质量稳中向好，受污染耕地安全利用率达到省下达目标，重点建设用地安全利用率达到97%以上。
	本项目租用传嘉科技（杭州）有限公司现有厂房，不占用耕地，在采取防腐防渗措施的情况下，对土壤环境影响不大，不会突破土壤环境风险防控底线。
	符合

	资源利用上线
	能源利用上线目标
	通过一手抓能源供应保障，一手抓能源结构优化，到2025年实现“三保两降两升”的主要发展目标。
——“三保”：电力、天然气、油品等能源供应保障能力持续增强。到2025年，全市电网110千伏及以上变电容量达到11268万千伏安，天然气供应能力不小于44亿立方米，汽柴油供应能力不小于420万吨。
——“两降”：即单位GDP能耗、煤炭消费量进一步下降。“十四五”期间，全市单位GDP能耗累计降幅不低于15%，煤炭消费下降目标达到省要求。
——“两升”：即清洁能源占比、非化石能源占比进一步提升。到2025年，全市清洁能源占比不低于68%，非化石能源占比不低于20%。
	本项目所用能源为电能，能源消耗量较少，不会突破区域能源利用上线。
	符合

	
	水资源利用上线目标
	到2025年，用水总量目标为32.68亿立方米（含非常水0.48亿立方米）、万元GDP用水量比2020年下降16%、万元工业增加值用水量比2020年下降17%，农田灌溉水有效利用系数达到0.614。
	本项目用水量不大，不会突破区域水资源利用上线。
	符合

	
	土地资源利用上线目标
	到2025年，杭州市耕地保有量不少于1162.7平方公里，永久基本农田面积控制在968平方公里以内，建设用地总规模不超过2152平方公里，城乡建设用地总规模不超过1752平方公里，人均城镇建设用地面积控制在94平方米以内，万元GDP地耗不超过9.7平方米。
	项目租用传嘉科技（杭州）有限公司现有厂房，未新增用地，不会突破土地利用资源上线。
	符合

	环境管控单元准入要求
	本项目位于“余杭区南湖科学中心重点管控单元(ZH33011020010)”，符合环境管控单元分类准入要求，具体见表1-2。
	符合


本项目与环境管控单元准入清单的符合性分析如下表所示。
表1-10  项目环境管控单元准入清单符合性分析
	生态环境准入清单
	有关要求
	本项目情况
	符合性

	空间布局引导
	[bookmark: hmcheck_6c6be3ae01764451bc00ab2f7ceae401]根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。
	本项目属于二类工业项目，根据规划和规划环评分析可知，符合区域产业准入条件；项目与周边保护目标之间隔有防护绿地等隔离带，距离最近的敏感目标为西侧约140米处的规划居住用地。
	符合

	污染物排放管控
	严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。
	项目废水、废气、噪声均能达标排放，严格执行污染物总量控制，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量，不会导致区域环境质量降低。项目实行雨污分流。
	符合

	环境风险防控
	强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。
	本项目属于二类工业项目，严格做好安全生产工作，严格遵守各项操作规程和制度，操作规程和制度，落实各项风险防范措施，减少对周围环境的影响。因此符合环境风险防控要求。
	符合


综上，项目符合《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》管控要求。
1.3.2  排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求
根据工程分析及环境影响分析，项目废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物均可得到妥善处置，对环境的影响可接受，环境功能可维持现状。
项目建成后新增总量指标均可在区域内进行替代削减，符合总量控制要求。
1.3.3  建设项目还应符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求
①国土空间规划符合性
本项目位于杭州市余杭区中泰街道铜山溪路2号南湖未来科学院5号楼301-302室，根据建设单位提供的不动产权证（详见附件），地块为工业用地，符合用地规划；根据项目所在地三区三线图，项目所在地位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田和生态保护红线，符合国土空间规划。
②产业政策符合性
（1）国家产业政策
根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》（2023年第7号令），本项目不属于该目录中限制和淘汰类。对照《市场准入负面清单(2025年版)》（发改体改规〔2025〕466号），本项目不在其负面清单范围内。对照《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资发〔2024〕273号），本项目不属于该目录中限制类和禁止类。对照《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函〔2021〕495号），项目不涉及“高污染、高环境风险”产品。
（2）地方产业政策
对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号），本项目不在其负面清单范围内。对照《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2024年本）》，项目不属于其中限制类和淘汰类项目。
因此，项目符合相关产业政策要求。
1.4  太湖流域相关政策符合性分析
1.4.1  《太湖流域管理条例》符合性分析
《太湖流域管理条例》于2011年8月24日国务院第169次常务会议通过，自2011年11月1日起施行。项目与其中有关条款的符合性分析如下表所示。
表1-11  项目与《太湖流域管理条例》有关内容符合性分析
	条款
	有关要求
	本项目情况
	符合性

	第八条
	禁止在太湖流域饮用水水源保护区内设置排污口、有毒有害物品仓库以及垃圾场；已经设置的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。
	项目不在饮用水水源保护区范围，废水纳管排放，不单独设置排污口。
	符合

	第二十八条
	排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。
禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的应当依法关闭。
在太湖流域新设的企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。
	本项目后期运营过程中水污染物排放量不得超过本报告核定量。将设置便于检查、采样的规范化排污口，并按要求悬挂标志牌。
本项目不涉及条例中禁止设置的不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的行业。
	符合

	第二十九条
	新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：(一)新建、扩建化工、医药生产项目；(二)新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；(三)扩大水产养殖规模。
	项目不在河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内。项目不属于第二十九条所列行业。
	符合

	第三十条
	太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：(一)设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；(二)设置水上餐饮经营设施；(三)新建、扩建高尔夫球场;(四)新建、扩建畜禽养殖场；(五)新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；(六)本条例第二十九条规定的行为。
	项目不在上述水体及周边范围内。项目不涉及第三十条所列行业。
	符合


综上，本项目符合《太湖流域管理条例》有关要求。
1.4.2  《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评〔2016〕190号）符合性分析
项目与相关文件的符合性分析如下表所示。
表1-12  项目与《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》有关内容符合性分析
	条款
	有关要求
	本项目情况
	符合性

	三、不同区域差别化环境准入的指导意见；（五）优化开发区。
	长江三角洲地区。落实《长江经济带取水口排污口和应急水源布局规划》，沿江地区进一步严格石化、化工、印染、造纸等项目环境准入，对干流两岸一定范围内新建相关重污染项目不予环境准入，推进石化化工企业向尚有一定环境容量的沿海地区集中、绿色发展。对太湖流域新建原料化工、燃料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目，不予环境准入；实施江、湖一体的氮、磷污染控制，防范和治理江、湖富营养化。严格沿江港口码头项目环境准入，强化环境风险防范措施。
	本项目使用不含氮磷的洗涤剂，不涉及氮磷工业废水排放。
	符合


综上，项目符合《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》有关要求。
1.4.3  《太湖流域水环境综合治理总体方案》符合性分析
2022年7月，国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、水利部、农业农村部等六部门联合印发新一轮《太湖流域水环境综合治理总体方案》(发改地区〔2022〕959号)。本项目与其中相关要求的符合性分析如下表所示。
表1-13  [bookmark: _Toc115077733][bookmark: _Toc115077436]项目与《太湖流域水环境综合治理总体方案》有关内容符合性分析
	类型
	有关要求
	本项目情况
	符合性

	深化工业污染治理
	督促企业依法持证排污、按证排污，严格落实总磷许可排放浓度和许可排放量要求。持续强化涉水行业污染整治，基于水生态环境质量改善需要，大力推进印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品(啤酒、味精)等重点行业企业废水深度处理。实施工业园区限值限量管理，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动园区生产废水应纳尽纳。推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理，鼓励有条件的园区实施化工企业废水分类收集、分质处理、一企一管、明管输送、实时监测。
	本项目建成后企业需持证排污、按证排污，严格执行排污许可证制度；项目不属于水污染物重点行业企业，厂区实行雨污分流，外排废水经预处理后纳管排放。
	符合

	
	推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化，推动工业废水资源化利用。积极推进清洁生产，引导工业园区、开发区尤其是耗水量大的企业新建中水回用设施和环保循环设施，推行尾水循环再生利用。开展造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范，率先在纺织印染、化工材料等工业园区探索建设“污水零直排区”，实施环境信息依法披露、生态环境损害赔偿、环境污染责任保险等制度。
	本项目耗水量为1055.07 t/a，生产废水经预处理后与经化粪池预处理的生活污水一并纳管排放。
	符合

	推动流域高质量发展
	除战略新兴产业项目外，太湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。
	本项目不涉及含氮磷生产废水排放。
	符合


综上，本项目符合《太湖流域水环境综合治理总体方案》中相关要求。
1.5  与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析
经对照分析，本项目符合《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发〔2021〕10号）的相关要求，符合性分析如下表所示：
表1-14  项目与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》有关内容符合性分析
	相关条例要求
	本项目情况
	符合性

	推动产业结构调整，助力绿色发展
	优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。
	本项目UV胶符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372-2020)的要求；油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB 38507-2020)的要求。对照《产业结构调整指导目录》、《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，本项目不涉及淘汰、限制类。
	符合

	
	严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。
	项目符合《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》相关要求；项目新增VOCs总量区域内实行2倍削减替代。
	符合

	大力推进绿色生产，强化源头控制
	全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。
	项目采用自动亲水涂层机等自动化、智能化设备进行涂覆工序；项目产品涂覆面积小，亲水涂层使用量小。

	符合

	严格控制无组织排放，减少过程泄漏
	严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。
	本项目生产采用密闭设备和在密闭空间中操作的方式，并根据相关规范合理设置通风量。
	符合

	升级改造治理设施，实施高效治理
	建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025 年，完成5000家低效VOCs 治理设施改造升级，石化行业的 VOCs 综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的 VOCs 综合去除效率达到 60% 以上。
	本项目产生的非甲烷总烃，通过密闭车间收集、通风橱收集等方式收集，经过一级活性炭吸附后，通过多个15 m高排气筒排放。少量无收集条件车间，加强车间通风。
	符合

	
	加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留 VOCs 收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs 治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
	本项目将加强设施运行管理，建立监控和应急响应机制，确保故障及时发现及时检修。
	符合


1.6  《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）符合性分析
本项目不属于重点行业，且不在不予审批环评的项目类别范围内。综上，不执行上述意见的要求。
1.7  《浙江省“十五五”空气质量改善规划》（环环评〔2026〕13号）符合性分析
本项目不属于重点行业，所使用的胶粘剂为符合国家标准的低VOCs含量产品，符合上述意见的要求。
1.8  《浙江省2026年空气质量持续改善行动计划》（浙美丽办〔2026〕21号）符合性分析
本项目所使用的胶粘剂为符合国家标准的低VOCs含量产品，符合上述意见的要求。
1.9  “四性五不批”符合性分析
根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号），本项目“四性五不批”符合性分析如下表所示。
表1-15  项目与“四性五不批”符合性分析
	建设项目环境保护管理条例
	项目情况
	符合性

	四性
	建设项目的环境可行性
	本项目符合产业政策、达标排放、用地规划、“三线一单”生态环境分区管控要求、总量控制原则及环境质量要求等，从环保角度看，本项目的建设满足环境可行性要求。
	符合

	
	环境影响分析预测评估的可靠性
	本评价严格遵循相关国家法律、相关地方法规、相关技术规范、相关产业政策，从实际出发，环境影响分析预测评估是可靠的。
	符合

	
	环境保护措施的有效性
	本项目建成后，只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放，因此其环境保护措施是可靠合理的
	符合

	
	环境影响评价结论的科学性
	本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。
	符合

	五不批
	建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划
	本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。
	符合

	
	所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求
	本项目拟采取的措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求。
	符合

	
	建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏
	只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有限控制并能做到达标排放或不对外直接排放。
	符合

	
	改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施
	本项目为新建项目，无项目原有环境污染和生态破坏问题。
	符合

	
	建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理
	建设项目环境影响报告表的基础资料数据真实可靠，内容不存在缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。
	符合


综上分析可知，本项目符合“四性五不批”要求。
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	建设内容
	[bookmark: _Toc11604][bookmark: _Toc26869]2.1  建设内容
2.1.1  项目由来
[bookmark: OLE_LINK196][bookmark: OLE_LINK197]杭州矩正医疗科技有限公司成立于2021年8月3日，主要从事第二类、第三类医疗器械生产销售。企业现有项目位于浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2622号5幢2层201室，因所在厂区拆迁，计划整体搬迁至浙江省杭州市余杭区中泰街道铜山溪路2号南湖未来科学院5号楼301-302室。现有项目的生产能力为年产球囊导管10万套。目前，现有项目已全面拆迁关停。
因搬迁要求和企业自身发展需要，企业拟投资1464.91万元，租用传嘉科技（杭州）有限公司闲置厂房，更换、购置球囊成型机、拉伸机、焊接机、亲水涂层机等设备，项目建成后计划年产封堵止血器30万套以及球囊导管15万套，并进行球囊导管项目、封堵止血器的生产工艺参数的试验研发工作。
依照《中华人民共和国生态环境法典》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)，本项目属于“C3589 其他医疗设备及器械制造”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目包括“三十二、专用设备制造业 35；医疗仪器设备及器械制造 358；其他”，以及“四十五、研究和试验发展；专业实验室、研发（试验）基地；其他”。本项目涉及新污染物，不纳入《杭州市产业园区规划环评与项目环评联动改革实施方案(修订)》，需要编制生态环境影响报告表。判定情况如下表所示。
表2-1 环评类别判定表
	文件要求
	本项目情况
	本项目环评类别

	项目类别
	报告书
	报告表
	
	

	三十二、专用设备制造业 35
	医疗仪器设备及器械制造 358
	有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀 释剂）10吨及以上的
	其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）
	不含电镀工艺；年用溶剂型涂料（含稀 
释剂）低于10吨
	报告表

	四十五、研究和试验发展
	专业实验室、研发（试验）基地
	P3、P4生物安全实验室；转基因实验室
	其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）
	不属于P3、P4和转基因实验室
	报告表


[bookmark: _Toc17504][bookmark: _Toc21169]受建设单位委托，浙江百诺数智环境科技股份有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。我单位在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其他相关文件，编制了本项目的生态环境影响报告表，并交由项目建设单位报请生态环境主管部门审批。
2.1.2  项目组成
本项目基本情况见下表。
表2-2 [bookmark: _Toc24353][bookmark: _Toc23848]项目工程组成一览表
	序号
	工程类别
	建设内容

	1
	主体工程
	生产车间
	建筑面积约800 m2，位于三楼，层高5 m，主要布置组装车间、涂层车间、冻干室等。

	2
	
	检测实验室
	建筑面积约240 m2，位于三楼，层高5 m，主要布置微生物培养室、无菌室、阳性对照室、理化检测室、更衣室等。

	3
	辅助工程
	办公区
	建筑面积约480 m2，位于三楼，层高5 m，主要布置办公室、会议室、休息区等。

	4
	
	原料库
	建筑面积约100 m2，位于三楼，层高5 m，主要储存生产原辅料

	5
	
	包材库
	建筑面积约100 m2，位于三楼，层高5 m，主要储存包装材料

	6
	
	成品库
	建筑面积约130 m2，位于三楼，层高5 m，主要储存产品。

	7
	
	其他物品库
	建筑面积约120 m2，位于三楼，层高5 m，主要布置样品库、文件库等。

	8
	
	化学品库
	建筑面积约12 m2，位于三楼，层高5 m，主要储存生产和检测所需化学品。

	9
	公用工程
	供水
	由市政供水管网提供，供生产生活使用。

	10
	
	纯水制备系统
	项目设置两套RO纯水系统：实验室用产量0.05 t/h，运行100 h/a；车间用产量0.5 t/h，运行300 h/a。

	11
	
	循环冷却系统
	项目设置5台冷水机，总循环流量为4.6 m3/h，运行2000 h/a。

	12
	
	排水
	雨污分流，生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排放至余杭污水处理厂。

	13
	
	供电
	由园区电网供给。

	14
	
	供热
	由空调统一供热。

	15
	
	通风系统
	本项目设置洁净车间，外界空气经过滤后由高效送风口送入，新风比例约占15%，车间循环空气被抽往楼顶通风井排放。

	16
	
	压缩空气系统
	设置一台DH07VSD-8A 无油水润滑变频螺杆空压机，功率为8 kW。

	17
	环保工程
	废气
	亲水涂层、药物涂层生产车间废气在封闭洁净车间收集，经过1套一级活性炭吸附后，通过15 m高排气筒排放。

	18
	
	
	两个实验室废气，分别通过通风橱、密闭车间整体收集后，再分别经过1套一级活性炭吸附后，分别通过15 m高排气筒排放；微生物气溶胶经过生物安全柜收集，经过1套HEPA高效过滤器去除，通过15 m高排气筒排放。危化品仓库和化学品仓库废气在封闭房间收集，经过1套一级活性炭吸附后，通过15 m高排气筒排放。

	19
	
	废水
	生活污水经化粪池预处理后，与生产废水一同纳管至余杭污水处理厂。

	20
	
	固废
	一般工业固废暂存间占地面积约20 m2，存放废包装材料等。

	21
	
	
	危险仓库占地面积12 m2，主要用于储存实验废液、沾染化学品包装、废活性炭等危险废物


2.1.3  产品方案
[bookmark: _Toc21871][bookmark: _Toc20514]本项目建成后，拟年产封堵止血器30万套以及球囊导管15万套，如下表所示。企业还拟根据市场需求，进行新规格球囊导管和封堵止血器的开发、工艺流程和工艺参数的优化试验。研发规模约为200套/a，研发产品作为废边角料按一般固体废物处理。和生产规模相比，研发过程三废产生量极小，本次环评不作定量分析。

表2-3 项目产品方案一览表
	序号
	产品名称
	单位
	产量
	规格

	1
	封堵止血器
	套/年
	300000
	M0505/M0567/M0508

	2
	球囊导管
	套/年
	150000
	球囊直径2.50~4.00 mm
球囊有效长度8/12/16 mm


2.1.4  生产设备
本项目生产设备如下表所示。
表2-4 项目生产设备一览表

2.1.5  主要原辅材料消耗
本项目主要原辅材料消耗情况如下表所示。
表2-5 项目主要原辅材料消耗一览表

表2-6 项目主要生产原材料消耗对比表

本项目部分原辅材料理化性质如下表所示。
表2-7 项目部分原辅材料理化性质一览表
	序号
	名称
	CAS号
	理化性质

	1
	紫杉醇
	33069-62-4
	白色晶体，分子式C47H51NO14、分子量853.92。熔点：213℃，沸点：957.1℃，密度：1.39 g/cm3，闪点：532.6℃，水溶性：难溶于水，易溶于甲醇、乙腈、氯仿、丙酮等有机溶剂。

	2
	雷帕霉素
	53123-88-9
	白色至类白色粉末，分子式C51H79NO17、分子量914.17。熔点：183～185℃，沸点：1009.4℃（估算值），密度：1.27 g/cm3，闪点：561.6℃（估算值），水溶性：极难溶于水（约2.6 μg/mL），易溶于甲醇、乙醇、丙酮、氯仿等有机溶剂。

	3
	医用亲水润滑涂液
	各组分含量及理化性质见下。由此可知，亲水涂层中挥发份为乙醇，体积分数约为75%。

	
	聚维酮
	9003-39-8
	Polyvidone，PVP，分子式为(C6H9NO)n，白色粉末，熔点130℃，化学性质稳定。

	
	乙醇
	64-17-5
	作为溶剂。

	4
	UV胶
	各组分含量及理化性质见下。根据物料MSDS，属于本体型胶粘剂，丙烯酸酯类，VOCs含量<80 g/kg

	
	异冰片基丙烯酸酯
	5888-33-5
	含量30~50%，无色至淡黄色透明液体，分子式C13H20O2，分子量208.30。熔点：约-50℃，沸点：约265～270℃，密度：1.006 g/cm3，闪点：约105℃，不溶于水，溶于有机溶剂，具有低气味、低挥发性特点。

	
	N,N,-二甲基丙烯酰胺
	2680-03-7
	含量10~20%，无色至淡黄色液体，分子式C5H9NO，分子量99.13。熔点：约-10℃，沸点：约171～175℃，密度：1.044 g/cm3，闪点：约71℃，与水混溶，易溶于有机溶剂，具有一定刺激性。

	
	2,2-二甲氧基-苯基乙酮
	24650-42-8
	含量2.5~10%，白色至类白色结晶，分子式C16H16O3，分子量256.30。熔点：64～67℃，沸点：约335℃，密度：1.09 g/cm3，闪点：约149℃，不溶于水，溶于多数有机溶剂。

	
	硅烷类
	/
	含量1~2.5%，有机硅烷偶联剂，通常为含硅氧烷结构的有机化合物，分子量100～500，性状多为无色或淡黄色液体，密度约0.9～1.1 g/cm3，沸点因具体品种不同差异较大（约100～250℃），遇水易水解。

	
	光引发剂
	/
	含量1~2.5%，通用型UV光引发剂，具体品种未明确，通常为固体或液体，分子量200～500，沸点多在300℃以上，常温挥发性普遍较低，UV照射后分解产生自由基。

	
	莰烯
	79-92-5
	含量0.1~0.25%，白色固态结晶，分子式C10H16，分子量136.23。熔点：48～52℃，沸点：159～160℃，密度：0.842 g/cm3，闪点：约35～38℃，不溶于水，溶于有机溶剂，具有松香气味，常温下具有明显升华性。

	
	1,7,7-三甲基三环[2.2.1.02,6]庚烷
	508-32-7
	含量0.1~0.25%，白色蜡状固体，分子式C10H16，分子量136.23。熔点：158～162℃，沸点：约175～180℃，密度：约0.87 g/cm3，闪点：约50℃，不溶于水，溶于有机溶剂，具有类似萜烯气味。

	
	丙烯酸-2-羟乙基酯
	818-61-1
	含量0.1~0.2%，无色透明液体，分子式C5H8O3，分子量116.12。熔点：约-60℃，沸点：约191℃，密度：1.107 g/cm3，闪点：约85℃，与水混溶，溶于有机溶剂，具有刺激性和皮肤致敏性，属有害物质。

	5
	异丙醇
	67-63-0
	无色透明液体，有轻微醇香气味，分子式C₃H₈O、分子量60.10。熔点：-88℃，沸点：82.5℃，密度：0.786 g/cm³（20℃），闪点：12℃（闭杯），水溶性：与水混溶，可溶于乙醇、乙醚、氯仿等多种有机溶剂。

	6
	无水乙醚
	60-29-7
	无色透明液体，具有特殊芳香气味，分子式C₄H₁₀O、分子量74.12。熔点：-116.3℃，沸点：34.6℃，密度：0.713 g/cm³（20℃），闪点：-45℃（闭杯），水溶性：微溶于水（6.9 g/100 mL，20℃），与乙醇、苯、氯仿等有机溶剂混溶。

	7
	丙酮
	67-64-1
	无色透明液体，有辛辣气味，分子式C₃H₆O、分子量58.08。熔点：-94.7℃，沸点：56.1℃，密度：0.791 g/cm³（20℃），闪点：-20℃（闭杯），水溶性：与水、乙醇、乙醚等混溶。

	8
	甲苯
	108-88-3
	无色透明液体，有芳香气味，分子式C₇H₈、分子量92.14。熔点：-95℃，沸点：110.6℃，密度：0.867 g/cm³（20℃），闪点：4℃（闭杯），水溶性：不溶于水（0.052 g/100 mL，20℃），与乙醇、乙醚、丙酮等有机溶剂混溶。

	9
	氯仿
	67-66-3
	无色透明液体，有特殊甜味，分子式CHCl₃、分子量119.38。熔点：-63.5℃，沸点：61.2℃，密度：1.48 g/cm³（20℃），闪点：不可燃，无闪点，水溶性：微溶于水（0.8 g/100 mL，20℃），与乙醇、乙醚、苯、丙酮等有机溶剂混溶。

	10
	盐酸
	7647-01-0
	无色至淡黄色透明液体（浓盐酸），具有强烈刺激性气味，分子式HCl（气态）/HCl·H₂O（溶液），分子量36.46（HCl）。熔点：-27.32℃（38%溶液），沸点：108.6℃（20.2%恒沸溶液），密度：1.19 g/cm³（37%溶液，20℃），闪点：不可燃，无闪点，水溶性：与水混溶，极易溶于水。

	11
	硫酸
	7664-93-9
	无色至淡黄色油状液体，无气味（纯品），分子式H₂SO₄、分子量98.08。熔点：10.36℃（纯品），沸点：337℃（纯品），密度：1.84 g/cm³（98%，20℃），闪点：不可燃，无闪点，水溶性：与水任意比例混溶，溶解时放出大量热。

	12
	硝酸
	7697-37-2
	无色至淡黄色液体，有强烈刺激性气味，分子式HNO₃、分子量63.01。熔点：-41.6℃（纯品），沸点：121.9℃（68%恒沸液），密度：1.51 g/cm³（纯品，20℃），闪点：不可燃，无闪点，水溶性：与水任意比例混溶。

	13
	高氯酸
	7601-90-3
	无色透明液体，有强烈刺激性气味，分子式HClO₄、分子量100.46。熔点：-112℃（无水品），沸点：203℃（72%溶液），密度：1.67 g/cm³（70%溶液，20℃），闪点：不可燃，无闪点，水溶性：与水任意比例混溶。

	14
	氢氧化钠
	1310-73-2
	白色固体（片状、粒状或棒状），无气味，分子式NaOH、分子量40.00。熔点：318℃，沸点：1388℃，密度：2.13 g/cm³（固体，20℃），闪点：不可燃，无闪点，水溶性：极易溶于水（111 g/100 mL，20℃），溶解时放出大量热，可溶于乙醇、甘油，不溶于乙醚。

	15
	氢氧化钾
	1310-58-3
	白色固体（片状或粒状），无气味，分子式KOH、分子量56.11。熔点：360℃，沸点：1327℃，密度：2.044 g/cm³（固体，20℃），闪点：不可燃，无闪点，水溶性：极易溶于水（121 g/100 mL，20℃），溶解时放出大量热，可溶于乙醇，微溶于乙醚。

	16
	过氧化氢
	7722-84-1
	无色透明液体（纯品），略有刺激性气味，分子式H₂O₂、分子量34.01。熔点：-0.43℃（纯品），沸点：150.2℃（纯品），密度：1.45 g/cm³（纯品，20℃），闪点：不可燃，无闪点（但为强氧化剂，可助燃），水溶性：与水任意比例混溶。

	17
	硅油
	各组分含量及理化性质见下。由此可知，硅油中挥发分含量约为50%。

	
	二甲基端基[[[3-[(2-氨乙基)氨基]丙基]二甲氧硅基]氧基](硅氧烷与聚硅氧烷)
	71750-80-6
	含量47~49%，淡黄色至琥珀色黏稠液体，为氨基改性聚硅氧烷，分子量约500～5000（聚合度不同），密度约0.98～1.02 g/cm³，沸点：>200℃，闪点：>100℃，微溶于水，溶于有机溶剂。

	
	中级脂肪族溶剂石脑油(石油)
	64742-88-7
	含量35~36%，无色至淡黄色透明液体，为C9~C11脂肪烃混合物，分子量约128～156，沸点范围：约160～220℃，密度：约0.75～0.80 g/cm³，闪点：约40～62℃，不溶于水，溶于有机溶剂，具有烃类特征气味。

	
	异丙醇
	67-63-0
	含量15~16%，无色透明液体，分子式C3H8O，分子量60.10。熔点-89.5℃，沸点82.5℃，密度：0.785 g/cm3，闪点：11.7℃

	
	甲醇
	67-56-1
	含量0.5~2.0%，无色透明液体，分子式CH3OH，分子量32.04。熔点-97.6℃，沸点64.7℃，密度：0.792 g/cm³。

	
	胺基烷基甲氧基硅烷的低聚体
	/
	含量0.18~0.2%，无色至淡黄色液体，为含氨基和甲氧基的低聚硅烷偶联剂，分子量约300～800（低聚度），密度约0.90～1.05 g/cm³，沸点：约150～250℃，微溶于水、

	18
	硅脂
	/
	SDS编号：1765613-00010，熔点320℃，分解温度300℃，密度1.89~1.93 g/cm³。



2.1.6  总平面布置
本项目租用传嘉科技（杭州）有限公司闲置厂房，地址为杭州市余杭区中泰街道铜山溪路2号南湖未来科学院5号楼301-302室，建筑面积为3400平方米。平面图东部为办公区，设置有办公室、会议室、茶水间、休息间、前台及展柜等。办公区西侧仓储区，设置有原料库、包材库、成品库、样品库、文件库等。平面图中间区域设置有检测实验室，内部包括更衣室、微生物培养室、无菌室、阳性对照室、理化室等。平面图西部为生产车间，设置有更衣室、组装车间、冻干室、涂层车间、总包车间等。生产车间东侧设置有危废暂存间、一般固废暂存间和化学品室。本项目平面布置均考虑了工艺流程及厂区内货物运输和消防、环保安全卫生的要求。项目布局考虑了项目与周围环境的协调关系，布局基本合理。项目平面图如下图所示：
[image: 矩正平面图 v1]
图2-1 项目平面布置图
2.1.7  劳动定员和生产班制
企业劳动定员60人，实行单班制，每班生产8小时，年工作天数为250天。企业不设食堂和宿舍。
2.1.8  项目水平衡图和VOC平衡图
本项目水平衡如下图所示。
[image: 水平衡图0521修改]
图2-2 项目水平衡图（单位：t/a）

本项目VOC平衡如下图所示：
[image: VOC平衡图0527]
图2-3 项目VOC平衡图（以非甲烷总烃计，单位：t/a）


	工艺流程和产排污环节
	[bookmark: _Toc17522][bookmark: _Toc27144]2.2  生产工艺流程及产排污环节
2.2.1  工艺流程
本项目具体工艺流程如下图所示。

图2-4 本项目球囊导管生产工艺流程图

图2-5 本项目封堵止血器生产工艺流程图
工艺流程说明：
1、 球囊导管生产工艺流程
2、 封堵止血器生产工艺流程
3、 实验室检测
定期抽取产品进行理化性质检测和微生物检测。
（1） 物理检测（以爆破压测试为例）
① 产品准备：产品取样准备；
② 装夹产品：把准备好产品装夹至爆破压测试仪上；
③ 得出结果：启动设备，开启程序运行，得出数值在22atm以下为合格。
（2） 化学检测（以EO残留量为例）
① 产品处理：取产品球囊到导管部分，剪成0.5cm称取1克放入顶空瓶
② 标准品曲线：配置标准品曲线，得出方程
③ 得出结果：气相摄谱仪顶空进样，得出EO残留在10 μg/g以下为合格
（3） 微生物检测（以无菌测试为例）
① 培养基准备：预先准备微生物生长所需培养基
② 产品取样接种：将封装好的产品，在无菌室浸润到生理盐水中，随后取接种后的溶液，滴加到培养基上，刮匀。
③ 阳性对照：取标准菌株，按照同样流程接种培养。
④ 观察检验：培养一定时间后，观察产品接种培养基上微生物的种类和数量，判断是否达到安全标准。
实验室检测环节产生实验室废气G7、微生物气溶胶G8；实验室清洗废水W3；实验室废物S4、废一次性耗材S5、废抹布S6、废洁净服S7、实验室废液S8。
2.2.2  产排污环节分析
根据工艺流程可知，项目产污环节及污染因子分析如下表所示：
表2-8 项目产污环节及污染因子一览表
	类别
	编号
	产生工序/环节
	污染物名称
	主要污染因子

	废气
	G1
	球囊导管生产
	球囊成型、焊接
	管料受热废气
	VOCs

	
	G2
	
	焊接
	UV胶废气
	VOCs

	
	G3
	
	涂覆
	涂覆废气
	VOCs

	
	G4
	
	球囊折叠、内包装
	封口废气
	VOCs

	
	G1
	动脉封堵器生产
	球囊成型、焊接、固化
	管料受热废气
	VOCs

	
	G2
	
	固化
	UV胶废气
	VOCs

	
	G3
	
	涂覆
	涂覆废气
	VOCs

	
	G4
	
	内包装
	封口废气
	VOCs

	
	G5
	
	盐酸配置
	配液酸雾
	氯化氢

	
	G6
	印刷
	印刷
	印刷废气
	VOCs

	
	G7
	实验室检测
	检测
	实验室废气
	苯胺类、甲苯、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃

	
	G8
	
	检测
	微生物气溶胶
	微生物

	
	G9
	储存
	危废、化学品仓库
	仓库废气
	苯胺类、甲苯、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃

	废水
	W1
	实验室检测
	衣物清洗
	洗衣废水
	CODCr、LAS

	
	W2
	
	纯水制备
	纯水制备浓水
	CODCr、盐类

	
	W3
	
	实验室清洗
	清洗废水
	CODCr

	
	W4
	员工生活
	员工生活
	生活污水
	CODCr、NH3-N

	固废
	S1
	产品生产
	裁切
	废边角料
	废塑料管材

	
	S2
	
	总装
	废包装材料
	废包装材料

	
	S3
	实验室检测
	纯水制备
	废反渗透膜
	废反渗透膜

	
	S4
	
	检测
	实验室废物
	酸、碱、有机溶剂、废培养基

	
	S5
	
	检测
	废一次性耗材
	酸、碱、有机溶剂、微生物

	
	S6
	
	检测
	废抹布
	酸、碱、有机溶剂、微生物

	
	S7
	
	检测
	废洁净服
	酸、碱、有机溶剂、微生物

	
	S8
	
	检测
	实验室废液
	酸、碱、有机溶剂

	
	S9
	拆包
	拆包
	沾染化学品包装
	废包装材料

	
	S10
	环保措施
	废气处理
	废HEPA过滤器
	废HEPA过滤器

	
	S11
	
	废气处理
	废活性炭
	废活性炭

	
	S12
	设备维保
	设备维保
	废润滑油
	废润滑油

	
	S13
	设备维保
	设备维保
	废油桶
	废油桶

	
	S14
	员工生活
	员工生活
	生活垃圾
	生活垃圾




	与项目有关的原有环境污染问题
	2.3  与项目有关的原有环境问题
2.3.1  企业现有项目审批、验收及排污许可情况
本项目为迁建项目，租用传嘉科技（杭州）有限公司闲置厂房（杭州市余杭区中泰街道铜山溪路2号南湖未来科学院5号楼301-302室）。该厂房之前并无生产项目运行，企业现有项目（位于浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2622号5幢2层201室）于2026年3月彻底拆除。
企业现有项目的《年产球囊导管10万根技改项目环境影响评价报告表降级登记表》，已于2022年10月12日通过备案，审批文号为杭环余改备〔2022〕35号。企业已于2023年3月28日完成自主验收。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目属于“三十、专用设备制造业 35 --84、医疗仪器设备及器械制造 358”，且本项目不涉及通用工序，因此本项目为登记管理，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。企业已完成固定污染源排污登记，登记编号为：91330108MA2KJELQ7X001W。
2.3.2  企业现有项目情况
根据调查，企业老厂区已于2026年3月停止生产，相关设备均已拆除，因此现有项目根据环评资料介绍下已审批的工程内容。
1、现有项目审批产品方案
企业现有项目审批产品方案见下表：
表2-9 企业现有审批产品方案
	序号
	产品名称
	单位
	产量
	规格

	1
	球囊导管
	套/年
	100000
	球囊直径2.50~4.00 mm
球囊有效长度8/12/16 mm



2、 现有项目审批生产设备
企业现有项目审批生产设备及与搬迁后的对比情况见表2-4。
3、 现有项目审批原辅材料消耗情况
企业现有项目审批主要原辅材料消耗及与搬迁后的对比情况情况见表2-6。
4、 现有项目审批生产工艺流程
企业现有项目球囊导管生产工艺流程如图所示：
[bookmark: _GoBack]
图2-6 现有项目球囊导管生产工艺流程图

5、 现有项目审批污染防治措施
企业现有项目审批污染防治措施如下表所示：
表2-10 现有项目审批污染防治措施
	类别
	排放口
	污染物
	生态环境保护措施

	废气
	有机废气排放口DA001
	非甲烷总烃（0.015 t/a）
	经活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放。

	
	实验室废气排放口DA002
	硫酸雾、氯化氢
	硫酸雾、氯化氢收集后与经HEPA高效过滤器过滤后的微生物气溶胶通过同一根15米高排气筒排放。

	
	
	微生物气溶胶
	

	废水
	废水排放口DW001
	COD（0.041 t/a）、NH3-N（0.004 t/a）
	经化粪池处理的生活污水与洗衣废水、纯水制备废水混合达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准后纳管，最终汇至余杭污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后外排。

	噪声
	机械设备运行
	LAeq
	合理布局、安装减震器、加装隔声罩、定期监测。

	固体废物
	废边角料、废包装材料、废反渗透膜由废品公司回收；废HEPA过滤器、实验室废物、废一次性耗材、废抹布、废洁净服、废液、废原料包装、废活性炭、废润滑油、废油桶属于危险固废，收集后委托有危废处理资质的单位做无害化安全处置；生活垃圾由环卫部门统一收集。


6、 现有项目审批污染源强
企业现有项目审批污染源强如下表所示：
表2-11 现有项目审批污染源强  单位：t/a
	污染物
	审批排放量（固体废物产生量）

	废气
	非甲烷总烃
	0.015

	
	硫酸雾
	少量

	
	氯化氢
	少量

	
	微生物气溶胶
	少量

	废水
	废水量
	814.9

	
	CODCr
	0.041 (0.029)

	
	NH3-N
	0.005 (0.002)

	一般工业固体废物
	废边角料
	0.05

	
	废包装材料
	0.1

	
	废反渗透膜
	0.01

	危险废物
	废HEPA过滤器
	0.05

	
	实验室废物
	0.02

	
	废一次性耗材
	0.05

	
	废抹布
	0.005

	
	废洁净服
	0.01

	
	废液
	11.1

	
	废原料包装
	0.02

	
	废活性炭
	1.562

	
	废润滑油
	0.006

	
	废油桶
	0.002


2.3.2  企业现有项目存在问题及整改措施
企业现有项目（位于浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2622号5幢2层201室）于2026年3月彻底拆除，故不存在与本项目相关的原有环境问题。
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	3.1  区域环境质量现状
3.1.1  环境空气质量现状
1、环境空气质量达标区判定
[bookmark: _Hlk131175006]根据功能区划，项目所在地环境空气为二类环境功能区。为了了解评价项目所在区域环境空气质量情况，本次评价引用《2025年浙江省生态环境状况公报》中的相关数据：11个设区城市中，宁波市、温州市、绍兴市、金华市、衢州市、舟山市、台州市和丽水市8个设区城市环境空气质量达到国家二级标准；日环境空气质量（AQI）优良天数比例为82.2%～99.2%，平均为92.4%，较上年上升2.3个百分点。
细颗粒物（粒径小于等于2.5微米，PM2.5）年均浓度范围为15.5～31.0微克/立方米，平均为24.9微克/立方米，较上年下降4.6%；各城市均达到国家二级标准。
可吸入颗粒物（粒径小于等于10微米，PM10）年均浓度范围为29～51微克/立方米，平均为42微克/立方米，与上年持平；各城市均达到国家二级标准。
二氧化硫（SO2）年均浓度范围为4～7微克/立方米，平均为6微克/立方米，与上年区域环境质量现状持平；各城市均达到国家一级标准。
二氧化氮（NO2）年均浓度范围为17～30微克/立方米，平均为23微克/立方米，较上年下降4.2%；各城市均达到国家一级标准。
一氧化碳（CO）日均值第95百分位数浓度范围为0.7～0.9毫克/立方米，平均为0.8毫克/立方米，与上年持平；各城市均达到国家一级标准。
臭氧（O3）日最大8小时平均值第90百分位数浓度范围为131～175微克/立方米，平均为149微克/立方米，较上年上升2.1%；8个设区城市达到国家二级标准，杭州市、湖州市和嘉兴市未达到国家二级标准。
综上所述，项目所在区域大气环境质量为不达标区，超标因子为臭氧。
根据《余杭区环境空气质量提质进位三年行动方案（2024—2026年）》，为提升区域大气环境质量，拟采取以下措施：
（1）工业源减排：完成207个省市减排任务、142个区级项目，淘汰3台2蒸吨生物质锅炉，推进活性炭集中再生与氮氧化物深度治理。​
（2）扬尘源管控：技术赋能：部署公交车移动监测、无人机巡查、走航车监测等设备，建立工地扬尘预警处置机制；长效管理：实现颗粒物异常的快速闭环处置，良渚论坛保障期间创同期PM2.5最优水平。​
（3）移动源治理：淘汰国四及以下柴油车327辆、老旧非道机械301台。
（4）生活源整治：安装餐饮油烟在线监测189套，119家汽修企业纳入活性炭“绿岛”再生体系；建成62个高位瞭望设施，落实“1530”秸秆焚烧闭环处置机制。
2、其他特征污染物环境质量现状
为了解项目所在区域大气环境中其他特征污染物环境质量现状，本环评引用《杭州未来科技城高新技术产业开发区总体规划（2024-2035）环境影响报告书》（批复文号：浙环函〔2026〕63号）中的相关污染物近三年历史监测数据进行评价。污染物监测点位信息如3-1表所示（详见附图10），结果统计如表3-2所示。
表3-1  污染物监测点位基本信息
	监测点名称
	经纬度/°
	相对方位
	距本项目距离
	备注
	监测项目
	采样频次
	采样时间

	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	
	

	杭州狄邦文理学校
	119.921
	30.245
	东
	1.66 km
	下风向
	非甲烷总烃
	小时均值
	2024.3.6~2024.3.11


表3-2 大气污染物环境质量现状（监测结果）一览表
	监测点位
	污染物
	平均
时间
	评价标准
	浓度范围
	最大占标率
	超标概率
	达标
情况

	
	
	
	mg/m3
	mg/m3
	%
	%
	

	杭州狄邦文理学校
	非甲烷总烃
	1h平均
	2
	0.17~0.9
	45.0
	0
	达标


注：数据有效性要求每天至少4次(02、08、14、20时4个时段，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》的要求。
3.1.2  地表水环境
项目拟建地附近水体为北侧2.3 km处的南苕溪；项目污水最终纳管到余杭污水处理厂，纳污水体为余杭污水处理厂北侧临近的杭嘉湖28。本项目拟建地附近水体及纳污水体环境功能区划详见下表：
表3-3  区域水环境功能区划
	名称
	水功能区
	水环境功能区
	流域
	水系
	范围
	目标水质

	
	编号
	名称
	编号
	名称
	
	
	起始断面
	终止断面
	

	苕溪59
	南苕溪
	F1201200203071
	南苕溪余杭饮用、农业用水区
	330110FM210202010820
	饮用水水源准保护区
	太湖
	苕溪
	汪家埠
	余杭街道
	II

	
	
	
	
	
	
	
	
	汪家埠
	石门桥
	III

	
	
	
	
	
	
	
	
	陆域：两岸沿岸纵深1000m以内范围（11.6km2）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	石门桥
	余杭街道
	II

	
	
	
	
	
	
	
	
	陆域：南岸自西险大塘堤顶纵深200m，北岸纵深1000m（2.64km2）
	

	杭嘉湖28
	余杭塘河
	F1203101703013
	余杭塘河余杭农业、工业用水区
	330110FM220114000250
	农业、工业用水区
	太湖
	杭嘉湖平原河网
	余杭闸
	绕城公路桥
	III


根据《2025年杭州市余杭区生态环境状况公报》，2025年，余杭区两大流域苕溪、运河总体水质分别为II类、Ⅲ类，均达到功能区要求。区控及以上12个断面水质Ⅰ-Ⅲ类比例为100%，断面达到功能区要求为100%，保持稳定。2025年，全区41条乡镇交接断面河流水质为Ⅲ类及以上的有24条（占比58.5％），Ⅳ类有7条（占比17.1％），Ⅴ类有7条（占比17.1％），劣Ⅴ类有3条（占比7.3％）。2025年，全区饮用水水源地水质保持良好，集中式饮用水水源地东苕溪杭州、闲林水库、四岭水库（千吨万人饮用水水源地）水质达标率均为100%。
由于区域部分老城区、老旧小区、城中村、城郊结合部等因历史原因，截污纳管不彻底，雨污合流情况依然存在；部分区块虽已完成雨污管网全覆盖，但存在建设标准不一、底数不清、档案不齐、覆盖不足、破损渗漏、年久失修等问题，导致区域水质容易波动，偶尔个别因子出现超标现象。随着“污水零直排区”、“美丽河湖”、“幸福河湖”推进，《余杭区重点流域水生态环境“十四五”规划》实施，水环境质量将全面改善、水生态健康全面恢复。
3.1.3  声环境
根据《杭州市余杭区声环境功能区划分方案（修订）》（2021年版），本项目区域位于2类声环境功能区，且厂界周边50 m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需开展声环境质量现状监测。
3.1.4  生态环境
本项目位于南湖未来科技园范围内，租用传嘉科技（杭州）闲置厂房，不新增用地面积，不涉及生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不开展生态环境现状调查。
3.1.5  电磁辐射
本项目不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要对电磁辐射现状开展监测与评价。
3.1.6  地下水、土壤环境
项目营运期工艺废气主要为少量粉尘、有机废气，不涉及重金属、持久性难降解挥发性有机物，不会通过大气沉降对土壤造成影响。
本项目实行雨污分流制，清污分流。雨水经厂区雨水收集系统收集后纳入周边市政雨水管排放；本项目生活污水经化粪池预处理后，与生产废水一并纳管，最终汇至余杭污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后外排。相应管道均做好防渗措施，建设项目对土壤、地下水环境基本不存在污染途径，故不开展现状调查。
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	3.2  环境保护目标
3.2.1  大气环境
根据调查，项目周边500 m范围大气环境保护目标如下表所示。
表3-4  大气环境保护目标
	序号
	名称
	坐标/经纬度
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	1
	规划居住用地
	119.899
	30.249
	居民
	约1.6 km2
	二类
	西
	140



3.2.2  声环境
根据调查，项目厂界外50 m范围无声环境保护目标。
3.2.3  地下水环境
根据调查，项目厂界外500 m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
3.2.4  生态环境
本项目位于南湖未来科技园范围内，租用传嘉科技（杭州）闲置厂房，不新增用地面积，不涉及生态环境保护目标。
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	[bookmark: _Hlk137821131]3.3  污染物排放控制标准
3.3.1  废气
本项目产生的废气主要为管料受热废气、UV胶固化废气、涂覆废气、印刷废气、实验室废气、危废及化学品仓库废气等。亲水涂层、药物涂层生产车间废气在封闭洁净车间收集，经过1套一级活性炭吸附后，通过15 m高排气筒排放。印刷废气及两个实验室产生的废气，分别通过通风橱、密闭车间整体收集后，再分别经过1套一级活性炭吸附后，分别通过15 m高排气筒排放；微生物气溶胶经过生物安全柜收集，经过1套HEPA高效过滤器去除，通过15 m高排气筒排放。危化品仓库和化学品仓库废气在封闭房间收集，经过1套一级活性炭吸附后，通过15 m高排气筒排放。
（1） 有组织废气排放标准
本项目设置多个15 m高排气筒，有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2的二级标准排放限值。具体标准值见下表。
表3-5  有组织排放限值  单位：mg/m3
	污染物
	有组织排放标准

	
	最高允许排放浓度（mg/m³）
	排气筒高度（m）
	最高允许排放速率（kg/h）
	严格50%（kg/h）①

	氯化氢
	100
	15
	0.26
	0.13

	硫酸雾
	45
（其他）
	15
	1.5
	0.75

	甲苯
	40
	15
	3.1
	1.55

	苯胺类
	20
	15
	0.52
	0.26

	非甲烷总烃
	120
（使用溶剂汽油或其他混合烃类物质）
	15
	10
	5

	备注：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.1条：排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。本项目已进行相应折算。


（2） 厂区内无组织废气排放标准
厂区内车间外无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织排放限值，详见下表。
表3-6  厂区内无组织排放限值  单位：mg/m3
	污染物项目
	特别排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	非甲烷总烃
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


（3） 厂界无组织废气排放标准
生产车间废气排放污染因子为非甲烷总烃，实验室废气包括甲苯废气、非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，详见下表。
表3-7  企业边界大气污染物浓度限值  单位：mg/m3
	序号
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	监控点
	浓度

	1
	氯化氢
	周界外浓度最高点
	0.20

	2
	硫酸雾
	周界外浓度最高点
	1.2

	3
	甲苯
	周界外浓度最高点
	2.4

	4
	苯胺类
	周界外浓度最高点
	0.40

	5
	非甲烷总烃
	周界外浓度最高点
	4.0



3.3.2 废水
本项目生活污水经化粪池预处理后，与生产废水一并纳管排入余杭污水处理厂。其中，纳管废水的pH、SS、BOD5、LAS、石油类、CODCr等污染物需要满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4的三级标准排放浓度限值，氨氮、总磷、总氮等污染物需要满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB 33/ 887-2025）中表1的间接排放限值。
余杭污水处理厂出水中，pH、SS、BOD5、LAS、石油类等污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中表1的一级A标准排放浓度限值，CODCr、氨氮、总磷、总氮等污染物执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/ 2169-2018）中表1的排放限值。根据相关管理要求，CODCr、NH3-N外排环境量，按照余杭污水处理厂一二三期和四期排放口的排放限值的平均值进行计算，即CODCr 35 mg/L、NH3-N 1.75 mg/L。具体标准值见下表。
表3-8 本项目废水排放标准
	污染物
	去向
	浓度限值mg/L
	执行标准
	去向
	浓度限值
mg/L
	执行标准

	pH
	纳管

	6~9
	GB 8978-1996
	污水处理厂排放
	6~9
	GB 18918-2002

	SS
	
	400
	
	
	10
	

	BOD5
	
	300
	
	
	10
	

	LAS
	
	20
	
	
	0.5
	

	石油类
	
	20
	
	
	1
	

	CODCr
	
	500
	
	
	40②
	DB 33/ 2169-2018

	氨氮
	
	35
	DB 33/ 887-2025
	
	2(4)①②
	

	总磷
	
	8
	
	
	0.3
	

	总氮
	
	70
	
	
	12(15)①
	


注：① 括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。②CODCr、NH3-N排环境量，按照余杭污水处理厂一二三期和四期排放口的排放限值的平均值进行计算，即CODCr 35 mg/L、NH3-N 1.75 mg/L。
3.3.3 噪声
项目营运期间，四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体标准值见下表。
表3-9 本项目噪声排放标准
	类别
	等效声级Leq/dB(A)

	
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


3.3.4固体废物控制标准
本项目一般工业固体废物采用库房储存，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中适用范围可知，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，其贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，企业应按照《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置场)(含2023修改单)》(GB15562.2-1995)的要求标注一般固废贮存场所；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）。
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3.4.1 总量控制指标
根据现行的环保管理要求，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：二氧化硫（SO2）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）及工业烟粉尘、重金属、挥发性有机物（VOCs）。
根据文件要求及工程分析，本项目总量控制指标为化学需氧量、氨氮、VOCs。
3.4.2  总量平衡方案
根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号），“上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行”。
根据《关于印发余杭区环境空气质量提质进位三年行动方案（2024-2026年）的通知》（“美丽余杭”办〔2024〕10号），全区工业项目新增VOCs排放量实行2倍替代削减。
表3-10 项目污染物总量平衡方案  单位：t/a
	项目
	搬迁前审批量
	本项目排放量
	以新代老削减量
	搬迁后全厂总量控制建议值
	变化量
	区域削减比例
	新增区域削减替代量

	废气
	VOCs
	0.015
	0.092
	0.015
	0.092
	+0.077
	1:2
	0.154

	废水
	废水量
	814.9
	821.4
	814.9
	821.4
	+6.5
	/
	/

	
	CODCr
	0.041
	0.029
	0.041
	0.029
	-0.012
	/
	/

	
	氨氮
	0.005
	0.001
	0.005
	0.001
	-0.004
	/
	/


[bookmark: _Hlk136878304]结合以上本项目实施前后总量排放变化分析，本项目实施后废水污染物总量控制指标较现有项目总量控制要求减少，不需要进行替代削减；本项目总量指标VOCs按1:2进行削减替代。项目搬迁后全厂污染物总量控制建议值为：VOCs 0.092 t/a、CODCr 0.029 t/a、氨氮 0.001t/a。新增VOCs总量指标需按照有关规定进行削减替代，并拟从杭州时进印务有限公司调剂。
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四、主要环境影响和保护措施
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	[bookmark: _Toc168895921][bookmark: _Toc146340904][bookmark: _Toc167868829][bookmark: _Toc165189875][bookmark: _Toc217286893]4.1  施工期环境影响保护措施
本项目利用的现有闲置厂房进行生产和研发，项目施工期影响主要为设备安装等过程产生的噪声。但施工期周期较短，施工面较小，只要企业加强施工期管理，禁止夜间施工，减少对外界的噪声、粉尘的影响，则本项目施工期影响较小。
综上，本项目施工期环境影响较小，本环评主要针对营运期的环境影响进行分析、预测、评价。
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	4.2  运营期环境影响保护措施
4.2.1  废气
1、废气污染源强核算
本项目运营期废气包括管料受热废气G1、UV胶废气G2、涂覆废气G3、封口废气G4、配液酸雾G5、印刷废气G6、实验室废气G7、微生物气溶胶G8、危废及化学品仓库废气G9。
（1） 管料受热废气G1
外购的不同规格管件在成型、焊接、折叠过程中受热（50-80℃左右），根据工艺流程分析，球囊成型等工序均属于对塑料零部件局部加热进行加工，废气产生原理与注塑工序类似。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 292 塑料制品业系数手册》中，2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表，配料-混合-挤出/注塑工艺，产污系数取值2.7 千克/吨-产品。项目年产球囊导管15万套、封堵止血器30万套，折合质量约50吨，局部加热面积按照20%计算，则管料受热废气非甲烷总烃产生量为50 t×2.7 kg/t-产品=0.027 t/a。该工序VOC产生量较小，无组织排放浓度达标，拟加强车间换气，车间内无组织排放。
（2） UV胶废气G2
本项目生产时需要使用UV胶进行粘接，粘接后使用UV光源控制器固化，UV胶年使用量0.15 t。本项目使用UV胶属于丙烯酸酯类本体型胶粘剂，具体各组分含量见表2-6；根据MSDS，挥发性组分含量≤80 g/kg，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中表3对VOC含量不应超过200 g/kg限值的规定。本次环评按最不利情况计算，挥发性组分全部挥发，则本项目UV胶废气产生量为0.15 t×80 g/kg=0.012 t/a。根据《浙江省低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指南 总则（试行）》，使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，无组织排放浓度达标的，可不要求采取VOCs无组织排放收集措施。该工序所使用UV胶VOC含量约为8%，VOC产生量较小，车间内无组织排放。
（3） 涂覆废气G3
① 球囊导管生产
球囊导管涂覆环节需要使用医用亲水润滑涂层、紫杉醇和雷帕霉素，亲水涂层在涂覆过程中产生挥发性有机废气。亲水涂层的组分如表2-7所示，年用量150 L/a，按照最不利情况计算，酒精全部挥发，则核算后球囊导管生产涂覆环节产生的涂覆废气为150 L×75%×0.789 g/cm3=0.09 t/a。该工序在亲水涂层车间操作，车间整体收集，收集效率按80%计。
② 封堵止血器生产
封堵止血器涂覆环节需要使用硅油、硅脂，原料本身VOC含量较低，但其涂覆液中含少量挥发性稀释剂及助剂，在烘干过程中挥发产生少量VOCs废气。硅油主要成分见表2-7，本项目硅油使用量极小，涂覆环节产生VOCs废气量极小，本次评价不作定量分析。废气通过车间整体收集，收集效率按80%计。
（4） 封口废气G4
包装材料封口时受热会产生少量有机废气，本项目封口面积小，产生的有机废气量极少，故本次评价对封口废气不作定量分析，车间内无组织排放。
（5） 配液酸雾G5
封堵止血器生产过程中需要配置溶液，产生少量酸雾，此环节在通风橱内进行，使用盐酸量极少，产生的配液酸雾本次评价不作定量分析，通过通风橱收集。
（6） 印刷废气G6
本项目在部分配件（导管等）上印刷标记带，产生印刷废气。根据MSDS，油墨属于溶剂油墨-网印油墨，VOC含量（质量分数）为32.9%，符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB 38507-2020)中相关要求。本项目油墨、稀释剂和固化剂合计使用量1.6 kg/a，产生废气量极小，本次评价不作定量分析。该工序在油墨车间进行，车间整体收集，收集效率按80%计。
（7） 实验室废气G7
本项目实验室检测过程中使用酸性、有机溶剂等，在使用过程中挥发、产生酸性气体和有机废气。项目各类有机溶剂年使用量约为0.03 t/a，其中，用于研发实验车间的检测试剂量约占40%，用于理化室及气相室的检测试剂量约占60%。按最不利情况核算，使用试剂全部挥发，则VOCs总产生量为0.03 t/a。各类无机酸中，硫酸使用量为5 L/a，盐酸使用量为2 L/a，高氯酸使用量为1 L/a，硝酸使用量为0.5 L/a，二苯胺使用量为0.5 kg/a。因其使用量很小，在通风橱内操作，常温操作不易挥发，产生的酸性气体和其他特征污染物量极小，本次环评不作定量分析。废气通过通风橱和车间整体收集，收集效率按80%计。
（8） 微生物气溶胶G8
本项目实验室检测过程需要进行浮游菌检测，在检测过程中可能有少量微生物以气溶胶状态逸散，要求企业在生物安全柜内进行操作。企业设置符合国际生物安全分级标准的专用生物安全柜，生物安全柜内环境呈负压状态，微生物气溶胶不会排放到实验室空气环境中，二级生物安全柜一般设有空气过滤系统（HEPA过滤器），其中HEPA过滤器能过滤空气中的细菌和病毒有机体，且HEPA保证拦截空中疾病传输，对于直径0.3 μm的颗粒，HEPA过滤器可以截留99.97%，而对于更大或更小的颗粒则可以截留99.99%。本次环评不对微生物气溶胶废气进行定量分析。废气通过专用生物安全柜负压收集，收集效率按100%计。
（9） 危废、化学品仓库废气G9
实验前使用试剂储存在化学品仓库中；废弃试剂瓶、实验废液储存在危化品仓库中，可能产生少量废气。由于本项目所有试剂均密闭保存，危险废物通过瓶、桶、袋等容器密闭保存，此部分废气量极小，且产生量、产生浓度难以估计，本次环评不定量分析。

2、 废气污染处理措施
集气管道和排气筒布置，综合考虑了各车间的平面布置和送、排风需求。根据设计，化学品仓库和危废仓库采用密闭洁净车间整体收集，经过一级活性炭吸附后，通过15 m高排气筒（DA001）排放。部分车间采用密闭洁净车间整体收集，经过一级活性炭吸附后，通过15 m高排气筒（DA002~DA004）有组织排放。阳性对照室废气，经过通风橱收集后，经过1套高效HEPA过滤器后，通过15 m高排气筒（DA005）有组织排放。主要生产车间（万级洁净车间）的组装、包装等区域，采用车间通风系统无组织排放。
项目主要废气污染防治措施汇总见下表：





表4-1  项目废气收集及处理措施
	序号
	车间
	污染源种类
	污染因子
	废气收集措施
	收集效率
	处理措施
	排气筒

	1
	危废、化学品仓库①
	/
	苯胺类、甲苯、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃
	车间整体收集
	/
	一级活性炭吸附
	DA001

	2
	油墨、研发试验②
	实验室废气
	苯胺类、甲苯、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃
	车间整体收集
	80%
	一级活性炭吸附
	DA002

	3
	气相室、理化室③
	实验室废气
	苯胺类、甲苯、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃
	车间整体收集、通风橱收集
	80%
	一级活性炭吸附
	DA003

	4
	药物涂层、亲水涂层
	涂覆废气
	非甲烷总烃
	车间整体收集
	80%
	一级活性炭吸附
	DA004

	6
	阳性室
	微生物气溶胶
	微生物气溶胶
	通风橱收集
	100%
	高效HEPA过滤
	DA005

	备注：①根据相关管理要求，危废仓库、化学品仓库设计了废气收集处理设施，但本次环评不对此环节废气进行定量分析；②油墨室进行印刷，废气不定量分析；研发试验室主要进行实验室检测等操作，各类试剂用量约占总用量40%；③主要进行实验室检测等操作，各类试剂用量约占总用量60%。



根据上表描述，本次环评中定量进行源强核算的污染源为DA002（实验室废气）、DA003（实验室废气）、DA004（涂覆废气），以及车间无组织排放（管料受热废气、UV胶废气）。
3、 废气污染源强核算结果
项目废气污染源源强核算结果见下表：
表4-2  项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序
	装置/产污环节
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间/h

	
	
	
	
	核算方法
	废气产生量
	产生浓度
	产生量
	产生速率
	工艺
	收集效率
	处理效率
	核算方法
	废气排放量
	排放浓度
	排放量
	排放速率
	

	
	
	
	
	
	m³/h
	mg/m³
	t/a
	kg/h
	
	
	
	
	m³/h
	mg/m³
	t/a
	kg/h
	

	产品生产
	球囊成型、焊接、
固化、热交联
	G1管料受热废气
	无组织
	NMHC
	产污系数
	/
	/
	0.027 
	0.014 
	/
	/
	/
	产污系数
	/
	/
	0.027 
	0.014 
	2000

	
	焊接、固化
	G2 UV胶废气
	无组织
	NMHC
	物料衡算
	/
	/
	0.012 
	0.006 
	/
	/
	/
	物料衡算
	/
	/
	0.012 
	0.006 
	2000

	
	涂覆
	G3涂覆废气
	DA004
	NMHC
	物料衡算
	4000
	9
	0.072 
	0.036 
	密闭房间收集+
一级活性炭吸附
	80%
	70%
	物料衡算
	4000
	2.7
	0.022 
	0.011 
	2000

	
	
	
	无组织
	NMHC
	物料衡算
	/
	/
	0.018 
	0.009 
	/
	/
	/
	物料衡算
	/
	/
	0.018 
	/
	2000

	产品检测
	检测
	G6实验室废气
	DA002
	NMHC
	物料衡算
	4000
	1.2
	0.010 
	0.005 
	密闭房间收集+
一级活性炭吸附
	80%
	70%
	物料衡算
	4000
	0.36
	0.003 
	0.001 
	2000

	
	
	
	无组织
	NMHC
	物料衡算
	/
	/
	0.002 
	0.001 
	/
	/
	/
	物料衡算
	/
	/
	0.002 
	/
	2000

	
	
	
	DA003
	NMHC
	物料衡算
	4000
	1.8
	0.014 
	0.007 
	密闭房间收集+
一级活性炭吸附
	80%
	70%
	物料衡算
	4000
	0.54
	0.004 
	0.002 
	2000

	
	
	
	无组织
	NMHC
	物料衡算
	/
	/
	0.004 
	0.002 
	/
	/
	/
	物料衡算
	/
	/
	0.004 
	/
	2000

	合计
	有组织
	DA002
	NMHC
	/
	4000
	1.2
	0.010 
	0.005 
	/
	/
	/
	/
	4000
	0.36
	0.003 
	0.001 
	2000

	
	
	DA003
	NMHC
	/
	4000
	1.8
	0.014 
	0.007 
	/
	/
	/
	/
	4000
	0.54
	0.004 
	0.002 
	2000

	
	
	DA004
	NMHC
	/
	4000
	9
	0.072 
	0.036 
	/
	/
	/
	/
	4000
	2.7
	0.022 
	0.011 
	2000

	
	无组织
	NMHC
	/
	/
	/
	0.063 
	0.032 
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.063 
	0.032 
	2000
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	4、 非正常工况分析
本项目各类生产设施开启以后，配套通风系统同步开启，基本可以确保密闭车间废气收集并及时排放。本项目非正常工况可能性主要是各类废气污染物处理设施故障，净化效率降低50%。环评要求企业一旦发现非正常运行情况，必须立即停止生产，排除故障，防止污染物对车间工人健康造成伤害。非正常工况下，废气污染源排放如下表。
表4-3  项目废气污染源非正常工况排放一览表
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度/（mg/m3）
	非正常排放速率/（kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频次

	DA002
	废气处理装置故障（净化效率降低50%）
	NMHC
	0.8
	0.003
	2~3
	1

	DA003
	
	
	1.2
	0.005
	
	

	DA004
	
	
	5.9
	0.023
	
	



5、 废气达标排放分析
经采取相应的污染防治措施后，项目主要废气污染物排放情况见下表。
表4-4  项目废气达标排放分析一览表
	污染源
	污染物
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	是否达标

	
	
	本项目
	标准值
	标准严格50%
	本项目
	标准值
	

	DA002
	NMHC
	0.001 
	10
	5
	0.36 
	120
	达标

	DA003
	
	0.002 
	
	
	0.54 
	
	

	DA004
	
	0.011 
	
	
	2.70 
	
	



6、 废气污染防治措施可行性分析
本项目含VOCs废气采用一级活性炭吸附装置处理，结合项目低浓度工况，及《主要污染物总量减排核算技术指南（2022 年修订）》（环办综合函〔2022〕350 号）、《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）保守取值要求，VOCs去除效率取值70%，该取值可支撑废气达标排放，符合环保管理要求。
本项目拟配设的排风过滤器采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对直径0.3μm 的颗粒去除效率达到99.97%，具有人员安全性（用碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于 1×105）、产品安全性（菌落数≤5 CFU/次）和交叉污染安全性（菌落数≤2 CFU/次）。
7、 环境影响分析
项目产生的有机废气排放强度低，其中部分工序有机废气通过密闭车间收集后，经过一级活性炭吸附后，经过15 m高排气筒排放；实验室废气经密闭车间、通风橱收集后，经过一级活性炭吸附后，经过15 m高排气筒排放；生物气溶胶经生物安全柜高效过滤后经过15 m高排气筒排放；其他车间少量有机废气经过通风系统无组织排放。各种措施能够有效防治废气污染，不会突破环境质量底线，对周边大气环境的环境影响可接受。
8、 废气监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，本项目废气监测要求如下表所示：
表4-5  项目废气监测要求一览表
	排放形式
	污染源
	类型
	监测要求

	
	
	
	点位
	因子
	频率

	有组织
	DA002
	一般排放口
	排气筒出口
	NMHC
	1次/年

	
	DA003
	
	
	
	

	
	DA004
	
	
	
	

	无组织
	/
	/
	厂界
	
	



4.2.2 废水
1、废水源强核算
本项目废水主要为洗衣废水W1、纯水制备浓水W2、生活污水W3、实验室清洗废水W4、仪器废水W5，以及作为危险废物处理的实验室废液。
（1） 洗衣废水W1
企业每周使用滚筒洗衣机用纯水对洁净服进行一次清洗。根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）中表3.2.2 公共建筑生活用水定额及小时变化系数，洗衣房额定用水为40~80 L/kg干衣，本环评按照80 L/kg干衣计算，每套衣约0.75 kg，每次清洗60套，年清洗次数40次，则洗衣用水量约为144 t/a，污水排放系数以85%计，则洗衣废水排放量为122.4 t/a。洁净服一般不会沾染化学品，企业制定生产区域操作流程规范，要求工作人员在洁净服沾染化学品后及时妥善收集作为固废处置。企业选用不含氮磷的洗衣液，洗衣废水类比生活污水：CODCr 340 mg/L、LAS 10 mg/L。洗衣废水经过化粪池预处理后纳管排放。
（2） 纯水制备浓水W2
本项目纯水用于溶液配制、实验室器皿清洗、实验室桌面-地面清洗、设备清洗、洁净服清洗等。项目设置两套纯水系统：一套小型用于实验室用水，产量0.05 t/h，产率50%，年运行100 h；一套用于洁净服清洗和设备清洗，产量0.5 t/h，产率75%，年运行300 h。经核算，项目纯水制备量为155 t/a，浓水产生量为55 t/a。根据同类型水质调查，该部分排水中主要有盐类，CODCr浓度小于50 mg/L，纳管排放。
（3） 员工生活污水W3
企业劳动定员60人，不设食堂，不设宿舍，实行单班制，每班生产8小时，年工作日250天。根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）中3.2.11相应内容“工业企业建筑管理人员、车间工人最高日生活用水定额取30-50 L/（人·班）”，本项目取50 L/（人·班），则用水量为3 t/d（750 t/a），污水排放系数以85%计，生活污水产生量为2.55 t/d（637.5 t/a），水质类比城市生活污水：CODCr 340 mg/L，NH3-N 35 mg/L。生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网。
（4） 实验室废水
①实验室废液：
各类实验试剂废液，以及使用部分试剂器皿的第一遍淋洗液，按照有关规定分类收集，作为危险废物处置。根据以往生产经验，实验室废液产生量为0.4 t/a。
②实验室清洗废水W4：
器皿清洗：第二遍及之后淋洗液作为废水，倒入实验室水槽，纳管排放。淋洗使用纯水。据企业生产经验，实验室平均用水量为8 L/d，则该部分废水产生量为2 t/a。水质类比检测指标和使用试剂类似项目《通瑞生物医药（上海）有限公司新建实验室项目环境影响报告表》（沪浦环保许评[2023]125号）：CODCr 300 mg/L，NH3-N 20 mg/L
③仪器废水W5
定氮仪循环冷却和直连自来水管道，作为间接循环冷却水，需要持续进行补水。仪器内废水每2周排放1次，250 L/次，企业年工作时间250（约合36周），则经核算，仪器废水产生量约为4.5 t/a。水质较好，CODCr浓度小于50 mg/L，纳管排放。
（5） 废水汇总
[bookmark: OLE_LINK267][bookmark: OLE_LINK268][bookmark: OLE_LINK412][bookmark: OLE_LINK413]生活污水经化粪池预处理后，与生产废水共同纳管排放，最终送余杭污水处理厂集中处理达标后外排。本项目废水污染源源强核算结果、废水类别、污染物及污染治理设施信息、间接排放情况见下表。



表4-6  废水污染源源强核算结果及相关参数一览表
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放环境
	排放时间（天）

	
	
	核算方法
	产生废水量/（t/a）
	产生浓度/（mg/L）
	产生量/（kg/a）
	工艺
	效率/%
	核算方法
	排放废水量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）
	排放量/（kg/a）
	

	洗衣废水W1
	CODCr
	类比
	122.4
	340
	41.62 
	化粪池
	/
	类比
	122.4
	35
	4.28 
	250

	
	LAS
	类比
	
	10
	1.22 
	
	/
	类比
	
	0.5
	0.06 
	250

	纯水制备浓水W2
	CODCr
	类比
	55
	50
	2.75 
	
	/
	类比
	55
	35
	1.93 
	250

	生活污水W3
	CODCr
	产污系数
	637.5
	340
	216.75 
	
	/
	产污系数
	637.5
	35
	22.31 
	250

	
	NH3-N
	
	
	35
	22.31 
	
	/
	
	
	1.75
	1.12 
	250

	实验室清洗废水W4
	CODCr
	类比
	2
	300
	0.60 
	
	/
	类比
	2
	35
	0.07 
	250

	
	NH3-N
	类比
	
	20
	0.04
	
	/
	类比
	
	1.75
	0.00 
	250

	仪器废水W5
	CODCr
	类比
	4.5
	50
	0.23 
	
	/
	类比
	4.5
	35
	0.16 
	250

	合计
	CODCr
	/
	821.4
	318.90 
	261.94 
	/
	/
	/
	821.4
	35
	28.75 
	250

	
	NH3-N
	/
	
	27.21 
	22.35 
	/
	/
	/
	
	1.75
	1.12 
	250

	
	LAS
	/
	
	1.49 
	1.22 
	/
	/
	/
	
	0.5
	0.06 
	250

	备注：CODCr、NH3-N排环境量，按照余杭污水处理厂一二三期和四期排放口CODCr、NH3-N排放限值的平均值进行计算。



表4-7  废水类别、污染物及污染治理设施信息一览表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置
是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	编号
	名称
	工艺
	
	
	

	1
	生产废水
	COD、LAS
	余杭污水处理厂
	间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	/
	/
	/
	DW001
	是
	企业总排口

	2
	生活污水
	COD、氨氮
	
	
	TW001
	化粪池
	
	
	
	


表4-8  废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口经纬度
	废水/(t/a)
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度/°
	纬度/°
	
	
	
	名称
	污染物
	排放标准(mg/L)

	1
	DW001
	119.904
	30.249
	821.4 
	间断排放
	/
	余杭污水处理厂
	CODCr
	35

	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	1.75

	
	
	
	
	
	
	
	
	LAS
	0.5

	备注：CODCr、NH3-N排环境量，按照余杭污水处理厂一二三期和四期排放口CODCr、NH3-N排放限值的平均值进行计算。
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	2、 水环境影响分析
（1） 水污染控制措施有效性评价
根据园区排水许可证，余杭污水处理厂废水接管标准为：化学需氧量≤500 mg/L、氨氮（以N计）≤45 mg/L。根据前述分析，预计本项目各类废水中的污染物经过预处理后均能达到余杭污水处理厂接管标准要求，可以接管。
（2） 污水处理厂依托可行性
项目所在区域的污水管网已建成，项目污水从空间上具备进入余杭污水处理厂的条件。根据浙江省生态环境厅网站上浙江省企业自行检测信息公开平台上的数据，余杭污水处理厂（北控（杭州）环境工程有限公司污水排放口）运行良好，出水水质基本稳定，污水排放浓度均符合相关标准。
表4-9  余杭污水处理厂废水排放一览表
	监测时间
	pH值
	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮
	废水瞬时流量

	
	/
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	升/秒

	2025/7/2
	6.63
	13.04
	0.5518
	0.0597
	8.786
	1580.72

	2025/7/1
	6.65
	13.11
	0.5382
	0.0507
	8.625
	1637.3

	2025/6/30
	6.7
	13.88
	0.6427
	0.0727
	8.341
	1671.83

	2025/6/29
	6.73
	12.04
	0.6318
	0.0604
	7.59
	1722.27

	2025/6/28
	6.75
	12.4
	0.4393
	0.0729
	6.982
	1731.64

	2025/6/27
	6.79
	12
	0.2758
	0.0729
	6.774
	1738.18

	2025/6/26
	6.81
	12.14
	0.279
	0.0925
	7.08
	1736.89

	标准值
	6~9
	40
	2
	0.3
	12
	/

	是否达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	/


从表中可以看出，余杭污水处理厂出水水质可以稳定达标。余杭污水处理厂设计污水处理能力为21万t/d（其中一~三期6万t/d，四期15万t/d），根据排污许可证公开平台的余杭污水处理厂2024年二季度季报，余杭污水处理厂一~三期日均处理量约4.7万t/d，四期日均处理量约13.7万t/d，合计尚有2.1万t/d余量。本项目新增废水排放量约为3.3 t/d，故污水处理厂尚有足够的处理余量接纳本项目废水。
综上所述，项目废水采取相应治理措施后，废水达标纳管排放，依托的污水处理设施环境可行，因此，项目的地表水环境影响是可以接受的。
3、 废水监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ 942-2018)，本项目废水污染源自行监测计划如下：
表4-10 [bookmark: OLE_LINK84]废水污染源监测计划
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	厂区废水总排口
	流量、pH值、COD、BOD、氨氮、总氮
	一次/年



4.2.3 噪声
1、噪声源强
本项目噪声主要来自生产设备运转产生的噪声，噪声值在65 dB(A)~80 dB(A)之间，生产设备运转产生的噪声其防护措施主要通过建筑物隔声、基础减振等降噪措施以及加强车间门窗密闭性，定期保养和维护设备，避免设备在不良状态下运行，通过以上措施可使其噪声强度降低10~20 dB(A)；噪声源强详见下表：
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表4-11  工业企业噪声源强调查清单
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声/dB(A)
	建筑物外距离/m

	
	
	
	
	1米处声压级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	东
	南
	西
	北
	

	1
	组装一
	料管拉伸机-1
	BSM-450
	70
	基础减震、建筑隔声
	-90.8
	44.77
	1
	3.27
	18.70
	99.51
	14.35
	62.00
	61.80
	61.79
	61.81
	昼间
	21
	41.00
	40.80
	40.79
	40.81
	1

	2
	
	料管拉伸机-2
	BSM-450
	70
	
	-89.22
	44.39
	1
	4.89
	18.76
	97.88
	14.29
	61.89
	61.80
	61.79
	61.81
	昼间
	21
	40.89
	40.80
	40.79
	40.81
	1

	3
	
	球囊成型机
	BFM-3300
	65
	
	-87.69
	44.02
	1
	6.47
	18.82
	96.31
	14.24
	56.85
	56.80
	56.79
	56.81
	昼间
	21
	35.85
	35.80
	35.79
	35.81
	1

	4
	
	冷水机-1
	CZ-1000
	70
	
	-85.69
	43.49
	1
	8.54
	18.84
	94.24
	14.21
	61.83
	61.80
	61.79
	61.81
	昼间
	21
	40.83
	40.80
	40.79
	40.81
	1

	5
	
	冷水机-2
	CZ-1000
	70
	
	-84.29
	43.18
	1
	9.97
	18.92
	92.81
	14.13
	61.82
	61.80
	61.79
	61.81
	昼间
	21
	40.82
	40.80
	40.79
	40.81
	1

	6
	
	激光焊接机-1
	CZCL4100
	65
	
	-82.59
	42.7
	1
	11.73
	18.92
	91.04
	14.14
	56.81
	56.80
	56.79
	56.81
	昼间
	21
	35.81
	35.80
	35.79
	35.81
	1

	7
	
	激光焊接机-2
	LBS 5300A
	65
	
	-81.2
	42.37
	1
	13.16
	18.97
	89.62
	14.08
	56.81
	56.80
	56.79
	56.81
	昼间
	21
	35.81
	35.80
	35.79
	35.81
	1

	8
	
	3#热风焊接机
	FM-HOTBOX-300
	65
	
	-79.34
	41.89
	1
	15.08
	19.01
	87.69
	14.04
	56.80
	56.80
	56.79
	56.81
	昼间
	21
	35.80
	35.80
	35.79
	35.81
	1

	9
	
	2#热风焊接机
	CZRF800
	65
	
	-77.5
	41.39
	1
	16.99
	19.02
	85.79
	14.03
	56.80
	56.80
	56.79
	56.81
	昼间
	21
	35.80
	35.80
	35.79
	35.81
	1

	10
	
	1#标记环锻造机
	MBS140CRE
	65
	
	-75.39
	40.77
	1
	19.19
	18.99
	83.59
	14.06
	56.80
	56.80
	56.79
	56.81
	昼间
	21
	35.80
	35.80
	35.79
	35.81
	1

	11
	
	2#球囊折叠机
	FFS475-300
	65
	
	-91.73
	41.52
	1
	3.25
	15.32
	99.53
	17.73
	62.01
	61.80
	61.79
	61.80
	昼间
	21
	41.01
	40.80
	40.79
	40.80
	1

	12
	
	亲水涂层机
	CZTC2900
	60
	
	-89.47
	40.88
	1
	5.60
	15.31
	97.18
	17.74
	51.87
	51.80
	51.79
	51.80
	昼间
	21
	30.87
	30.80
	30.79
	30.80
	1

	13
	
	冷水机-3
	CWUL-05AH
	70
	
	-86.09
	39.95
	1
	9.10
	15.33
	93.67
	17.73
	51.82
	51.80
	51.79
	51.80
	昼间
	21
	30.82
	30.80
	30.79
	30.80
	1

	14
	
	热定型炉
	CZDX
	60
	
	-84.61
	39.62
	1
	10.62
	15.41
	92.16
	17.65
	51.81
	51.80
	51.79
	51.80
	昼间
	21
	30.81
	30.80
	30.79
	30.80
	1

	15
	
	点胶机-1
	UltimusTMI
	60
	
	-81.31
	38.75
	1
	14.03
	15.46
	88.75
	17.60
	56.81
	56.80
	56.79
	56.80
	昼间
	21
	35.81
	35.80
	35.79
	35.80
	1

	16
	
	点胶机-2
	UltimusTMI
	60
	
	-94.47
	33.34
	1
	2.82
	6.71
	99.97
	26.35
	57.07
	56.84
	56.79
	56.80
	昼间
	21
	36.07
	35.84
	35.79
	35.80
	1

	17
	
	面光源UV固化机
	DX-1000
	65
	
	-90.98
	32.42
	1
	6.42
	6.76
	96.36
	26.30
	61.85
	61.84
	61.79
	61.80
	昼间
	21
	40.85
	40.84
	40.79
	40.80
	1

	18
	
	球囊折叠机
	CZBW-V3/V5
	65
	
	-78.31
	37.88
	1
	17.15
	15.43
	85.62
	17.63
	56.80
	56.80
	56.79
	56.80
	昼间
	21
	35.80
	35.80
	35.79
	35.80
	1

	19
	组装二
	气动压握机
	Model GPJ
	60
	
	-76.1
	37.33
	1
	19.43
	15.49
	83.35
	17.56
	56.80
	56.80
	56.79
	56.80
	昼间
	21
	35.80
	35.80
	35.79
	35.80
	1

	20
	
	1#球囊成型机
	BFM-3300
	65
	
	-87.7
	40.34
	1
	7.45
	15.27
	95.33
	17.78
	61.83
	61.80
	61.79
	61.80
	昼间
	21
	40.83
	40.80
	40.79
	40.80
	1

	21
	
	1#冷水机
	CZ-1000
	70
	
	-88.59
	31.92
	1
	8.86
	6.92
	93.92
	26.13
	61.82
	61.84
	61.79
	61.80
	昼间
	21
	40.82
	40.84
	40.79
	40.80
	1

	22
	
	1#激光焊接机
	CZCL4100
	65
	
	-85.81
	31.23
	1
	11.72
	7.00
	91.06
	26.05
	56.81
	56.84
	56.79
	56.80
	昼间
	21
	35.81
	35.84
	35.79
	35.80
	1

	23
	
	球囊折叠机
	CZBW-V3/V5
	65
	
	-82.66
	30.44
	1
	17.83
	7.20
	84.96
	25.85
	56.80
	56.84
	56.79
	56.80
	昼间
	21
	35.80
	35.84
	35.79
	35.80
	1

	24
	
	1#热风焊接机
	CZRF800
	65
	
	-79.88
	29.78
	1
	17.83
	7.20
	84.96
	25.85
	56.80
	56.84
	56.79
	56.80
	昼间
	21
	35.80
	35.84
	35.79
	35.80
	1

	25
	
	热定型炉
	CZDX
	60
	
	-76.98
	28.97
	1
	20.84
	7.20
	81.95
	25.85
	51.80
	51.84
	51.79
	51.80
	昼间
	21
	30.80
	30.84
	30.79
	30.80
	1

	26
	
	正压测试仪
	LC-APOB
	60
	
	-77.77
	25.74
	1
	20.95
	3.88
	81.84
	29.18
	51.80
	51.94
	51.79
	51.80
	昼间
	21
	30.80
	30.94
	30.79
	30.80
	1

	27
	
	负压测试仪
	Raptor
	60
	
	-79.14
	26.03
	1
	19.55
	3.79
	83.24
	29.27
	51.80
	51.95
	51.79
	51.80
	昼间
	21
	30.80
	30.95
	30.79
	30.80
	1

	28
	
	爆破压测试仪
	PT1000
	60
	
	-81.28
	26.69
	1
	17.31
	3.85
	85.48
	29.21
	51.80
	51.95
	51.79
	51.80
	昼间
	21
	30.80
	30.95
	30.79
	30.80
	1

	29
	
	冷水机
	CWUL-05AH
	70
	
	-83.89
	27.31
	1
	14.63
	3.74
	88.16
	29.31
	61.80
	61.95
	61.79
	61.80
	昼间
	21
	40.80
	40.95
	40.79
	40.80
	1

	30
	
	1#点胶机
	RA02076
	60
	
	-86.57
	28.07
	1
	11.84
	3.76
	90.94
	29.30
	51.81
	51.95
	51.79
	51.80
	昼间
	21
	30.81
	30.95
	30.79
	30.80
	1

	31
	
	1#UV固化机
	DX-1000
	65
	
	-88.88
	28.64
	1
	9.47
	3.68
	93.32
	29.37
	56.82
	56.96
	56.79
	56.80
	昼间
	21
	35.82
	35.96
	35.79
	35.80
	1

	32
	配置
	搅拌机
	VM0181
	70
	
	-65
	44.5
	1
	28.19
	25.38
	74.58
	7.67
	61.80
	61.80
	61.79
	61.83
	昼间
	21
	40.80
	40.80
	40.79
	40.83
	1

	33
	
	高速台式离心机
	H1850
	70
	
	-64.79
	45.14
	1
	28.22
	26.05
	74.55
	7.00
	61.80
	61.80
	61.79
	61.84
	昼间
	21
	40.80
	40.80
	40.79
	40.84
	1

	34
	
	1#超声波清洗机
	FRQ-1010DHT
	60
	
	-66.75
	44.94
	1
	26.38
	25.33
	76.39
	7.72
	51.80
	51.80
	51.79
	51.83
	昼间
	21
	30.80
	30.80
	30.79
	30.83
	1

	35
	冻干
	冷冻干燥机
	SCIENTZ-50F/A
	70
	
	-66.98
	43.8
	1
	26.47
	24.17
	76.30
	8.88
	61.80
	61.80
	61.79
	61.82
	昼间
	21
	40.80
	40.80
	40.79
	40.82
	1

	36
	
	真空干燥箱
	DZF-6210D
	65
	
	-65.13
	43.35
	1
	28.37
	24.24
	74.40
	8.82
	56.80
	56.80
	56.79
	56.82
	昼间
	21
	35.80
	35.80
	35.79
	35.82
	1

	37
	检测实验室
	封闭式可调电炉-1
	DDF-1KW
	65
	
	-53.65
	24.03
	1
	44.63
	8.72
	58.15
	24.34
	56.79
	56.82
	56.80
	56.80
	昼间
	21
	35.80
	35.82
	35.79
	35.80
	1

	38
	
	封闭式可调电炉-2
	DDF-1KW
	65
	
	-54.33
	21.19
	1
	44.75
	5.80
	58.04
	27.25
	56.79
	56.83
	56.80
	56.80
	昼间
	21
	35.80
	35.86
	35.79
	35.80
	1

	39
	
	立式压力蒸汽灭菌器
	LDZM-60L-Ⅰ
	70
	
	-54.98
	18.7
	1
	44.79
	3.23
	58.00
	29.83
	61.79
	61.86
	61.79
	61.80
	昼间
	21
	35.80
	36.01
	35.79
	35.80
	1

	40
	机房
	压缩空气系统
	DH07VSD-8A
	80
	
	-38.58
	21.46
	1
	59.84
	10.30
	42.94
	22.76
	66.80
	66.88
	66.79
	66.80
	昼间
	21
	35.79
	35.82
	35.80
	35.80
	1

	41
	
	无油隔膜真空泵
	HP-01PB
	65
	
	-39.28
	18.75
	1
	59.90
	7.50
	42.89
	25.56
	56.80
	56.82
	56.79
	56.80
	昼间
	21
	35.79
	35.83
	35.80
	35.80
	1

	42
	
	隔膜真空泵-1
	GM-0.33A
	65
	
	-51.86
	20.58
	1
	47.29
	5.88
	55.50
	27.18
	56.80
	56.86
	56.79
	56.80
	昼间
	21
	40.79
	40.86
	40.79
	40.80
	1

	43
	
	隔膜真空泵-2
	GM-0.5B
	65
	
	-57.33
	21.27
	1
	41.83
	5.07
	60.95
	27.98
	56.80
	57.01
	56.79
	56.80
	昼间
	21
	45.80
	45.88
	45.79
	45.80
	1


备注：表中坐标以厂界东南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。


	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	2、 基础数据
进行噪声预测的参数设置见下表。
表4-12  项目噪声环境影响预测基础数据表
	序号
	名称
	单位
	数据

	1
	年平均风速
	m/s
	2.0

	2
	主导风向
	/
	ENE（9.0%）

	3
	年平均气温
	℃
	16.7

	4
	年平均相对湿度
	%
	75.2

	5
	大气压强
	atm
	1


声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。
3、 预测结果
厂界噪声预测结果及达标分析情况见下表。
表4-13  厂界噪声估测结果与达标分析一览表
	预测方位
	最大值点空间相对位置/m
	时段
	贡献值/dB(A)
	标准限值/dB(A)
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	东侧
	-98.89
	31.72
	1.2
	昼间
	58.05
	60
	达标

	南侧
	-3.86
	0.15
	1.2
	昼间
	59.03
	60
	达标

	西侧
	8.95
	27.73
	1.2
	昼间
	58.04
	60
	达标

	北侧
	-86.02
	59.29
	1.2
	昼间
	59.26
	60
	达标


备注：表中坐标以厂界东南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

根据预测结果分析，采取必要的噪声防治措施后，正常情况下，项目四周厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。综上所述，项目在采取必要的噪声治理措施后，各种设备生产运行噪声对周围环境影响较小。
4、 噪声监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的自行监测要求，本项目噪声污染源自行监测计划如下：
表4-14 项目噪声污染源监测计划表
	类别
	监管要求
	监测项目
	监测频次

	四周厂界昼间噪声
	达标监督管理
	Leq（A）
	一次/季度



4.2.4 固体废物
1、副产物产生情况
本项目副产物主要为废边角料S1、废包装材料S2、废反渗透膜S3、实验室废物S4、废一次性耗材S5、废抹布S6、洁净服S7、实验室废液S8、沾染化学品包装S9、废HEPA过滤器S10；废活性炭S11、废润滑油S12；废油桶S13；生活垃圾S14。
（1） 废边角料S1
管材切割过程中产生少量废边角料，产生量约为0.2t/a，妥善收集后出售给物资回收公司。
（2） 废包装材料S2
本项目原料拆包及包装过程中会产生废包装材料，预计产生量为0.4 t/a，妥善收集后出售给物资回收公司。
（3） 废反渗透膜S3
本项目纯水制备过程中产生废反渗透膜，产生量约为0.01 t/a，妥善收集后出售给物资回收公司。
（4） 实验室废物S4
实验室检测过程中会产生废培养基、废样品等；根据企业提供资料，实验室废物产生量约为0.02 t/a，属于危险固废，经立式压力蒸汽灭菌器灭活灭菌后由有资质的单位处置。
（5） 废一次性耗材S5
实验室检测过程中产生废一次性塑料试管、废一次性乳胶手套、废一次性移液枪头、废一次性塑料离心管、废玻片等，据企业提供资料，产生量约为0.05 t/a。以上废弃一次性耗材可能含有生物活性物质，属于危险固废，需要立式压力蒸汽灭菌器灭活灭菌后交由有资质的单位处理。
（6） 废抹布S6
生产过程中需要用抹布擦拭不小心滴落的化学品，废抹布产生量约为0.005 t/a，属于危险固废，妥善收集后交由有资质的单位处理。
（7） 废洁净服S7
本项目中，洁净服一般不会沾染化学品，若不慎发生，废实验服需要妥善收集处置。废实验服产生量约为0.01 t/a，属于危险固废，妥善收集后交由有资质的单位处理。
（8） 实验室废液S8
实验室试剂配置、检测过程中产生少量废液，产生量约为0.4 t/a，属于危险固废，妥善收集后交由有资质的单位处理。
（9） 沾染化学品包装S9
实验室废试剂瓶、部分溶剂型原料（胶水等）的包装物，产生量约为0.1 t/a，沾染化学品，属于危险固废，收集后交由有资质的单位处置。
（10） 废HEPA过滤器S10
过滤器约半年更换一次，产生量约为0.05 t/a，经立式压力蒸汽灭菌器灭活灭菌由有资质的单位回收处置。
（11） 废活性炭S11
项目设置多套一级活性炭装置用于吸附废气中的非甲烷总烃。根据源强核算，活性炭的非甲烷总烃吸附量为0.067 t/a，动态吸附容量取值15%，则活性炭最少用量约为0.5 t/a。根据《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》，本项目各排气筒风量小于5000 m3/h，VOCs初始浓度小于200 mg/m3，则每个活性炭箱的装填量至少为0.5 t，共计4个活性炭箱（DA001~DA004）；活性炭更换周期不应不超过累计500 h，则一年更换四次，总用量为8 t/a。活性炭每年更换。废活性炭属于危险废物，经妥善收集暂存于危废仓库，定期委有资质单位进行处置。
（12） 废润滑油S12
空气压缩设备每年更换一次润滑油，废油量约0.006 t/a，属于危险固废，由资质单位处置。
（13） 废油桶S13
废油桶年产生1 个，单重2 kg，总重0.002 t/a，属于危险固废，妥善收集后由有资质单位处置 
（14） 生活垃圾S14
企业劳动定员60人，实行单班制，每班生产8小时，年工作日250天。生活垃圾产生量按0.5 千克/（人·天）计，则生活垃圾产生量7.5 t/a，定期由环卫部门统一清运。




2、 副产物属性判定
根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330—2025）的规定，对副产物进行判定结果见下表：
表4-15 项目生产过程副产物产生情况汇总表
	序号
	产生工序
	名称
	形态
	主要成分
	预测产生量（t/a）
	是否属固体废物
	判定依据

	S1
	产品生产
	裁切
	废边角料
	固
	废塑料管材
	0.2
	是
	5.2 a)

	S2
	
	总装
	废包装材料
	固
	废包装材料
	0.4
	是
	5.2 a)

	S3
	/
	纯水制备
	废反渗透膜
	固
	废反渗透膜
	0.01
	是
	4.1 g)

	S4
	实验室检测
	检测
	实验室废物
	固
	酸、碱、有机溶剂、废培养基
	0.02
	是
	5.2 i)

	S5
	
	检测
	废一次性耗材
	固
	酸、碱、有机溶剂、微生物
	0.05
	是
	5.2 i)

	S6
	
	检测
	废抹布
	固
	酸、碱、有机溶剂、微生物
	0.005
	是
	5.2 a)

	S7
	
	检测
	废洁净服
	固
	酸、碱、有机溶剂、微生物
	0.01
	是
	5.2 a)

	S8
	
	检测
	实验室废液
	液
	酸、碱、有机溶剂
	0.4
	是
	5.2 i)

	S9
	/
	拆包
	沾染化学品包装
	固
	废包装材料
	0.1
	是
	5.2 a)

	S10
	
	废气处理
	废HEPA过滤器
	固
	废HEPA过滤器
	0.05
	是
	4.1 g)

	S11
	/
	废气处理
	废活性炭
	固
	废活性炭
	8
	是
	4.1 d)

	S12
	/
	设备维保
	废润滑油
	液
	废润滑油
	0.006
	是
	4.1 e)

	S13
	/
	设备维保
	废油桶
	固
	废油桶
	0.002
	是
	5.2 a)

	S14
	/
	员工生活
	生活垃圾
	固
	生活垃圾
	7.5
	是
	4.1 a)









3、固废属性判定
根据《国家危险废物名录（2025年版）》、《危险废物鉴别标准》（GB5085.7-2019）和《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）、《固体废物分类与代码目录》(公告2024年第4号)中的相关规定，判定结果见下表：
表4-16  项目固废属性判定情况一览表
	序号
	产生工序
	名称
	是否属于危险废物
	废物类别及代码
	危险特性

	S1
	产品生产
	裁切
	废边角料
	否
	SW06/900-002-S06
	/

	S2
	
	总装
	废包装材料
	否
	SW06/900-002-S06
	/

	S3
	/
	纯水制备
	废反渗透膜
	否
	SW59/900-009-S59
	/

	S4
	实验室检测
	检测
	实验室废物
	是
	HW49/900-047-49
	T/In

	S5
	
	检测
	废一次性耗材
	是
	HW49/900-047-49
	T/In

	S6
	
	检测
	废抹布
	是
	HW49/900-041-49
	T

	S7
	
	检测
	废洁净服
	是
	HW49/900-041-49
	T

	S8
	
	检测
	实验室废液
	是
	HW49/900-047-49
	T/C

	S9
	/
	拆包
	沾染化学品包装
	是
	HW49/900-047-49
	T/C/I/R

	S10
	
	废气处理
	废HEPA过滤器
	是
	HW49/900-039-49
	T/In

	S11
	/
	废气处理
	废活性炭
	是
	HW49/900-039-49
	T

	S12
	/
	设备维保
	废润滑油
	是
	HW49/900-214-08
	T

	S13
	/
	设备维保
	废油桶
	是
	HW49/900-041-49
	T

	S14
	/
	员工生活
	生活垃圾
	否
	SW64/900-099-S64
	/








4、固废污染源源强核算结果
本项目固体废物污染源源强核算结果如下表所示。
表4-17  项目固废污染源源强核算结果及相关参数一览表
	序号
	产生工序
	名称
	固废属性
	产生情况
	处置措施
	最终去向

	
	
	
	
	核算方法
	产生量(t/a)
	工艺
	处置量(t/a)
	

	S1
	产品生产
	裁切
	废边角料
	一般固废
	类比
	0.2
	资源化
	0.2
	委托处置

	S2
	
	总装
	废包装材料
	一般固废
	类比
	0.4
	资源化
	0.4
	

	S3
	/
	纯水制备
	废反渗透膜
	一般固废
	类比
	0.01
	资源化
	0.01
	

	S4
	实验室检测
	检测
	实验室废物
	危险废物
	类比
	0.02
	资源化、无害化
	0.02
	委托有资质单位处置

	S5
	
	检测
	废一次性耗材
	危险废物
	类比
	0.05
	资源化、无害化
	0.05
	

	S6
	
	检测
	废抹布
	危险废物
	类比
	0.005
	资源化、无害化
	0.005
	

	S7
	
	检测
	废洁净服
	危险废物
	类比
	0.01
	资源化、无害化
	0.01
	

	S8
	
	检测
	实验室废液
	危险废物
	类比
	0.4
	资源化、无害化
	0.4
	

	S9
	/
	拆包
	沾染化学品包装
	危险废物
	类比
	0.1
	资源化、无害化
	0.1
	

	S10
	
	废气处理
	废HEPA过滤器
	危险废物
	类比
	0.05
	资源化、无害化
	0.05
	

	S11
	/
	废气处理
	废活性炭
	危险废物
	类比
	8
	资源化、无害化
	8
	

	S12
	/
	设备维保
	废润滑油
	危险废物
	类比
	0.006
	资源化、无害化
	0.006
	

	S13
	/
	设备维保
	废油桶
	危险废物
	类比
	0.002
	资源化、无害化
	0.002
	

	S14
	/
	员工生活
	生活垃圾
	一般固废
	类比
	7.5
	资源化
	7.5
	环卫清运








5、危险废物贮存场所（设施）
企业设有1间危废暂存间，具体情况下表：
表4-18  项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	贮存场所(设施)名称
	危险废物名称
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	最大贮存规模(t)
	贮存周期
	年贮存能力(t/a)
	产生量(t/a)

	危废暂存间
	实验室废物
	HW49/900-047-49
	危废仓库
	12 m2
	密封袋装
	0.1
	一年
	0.1
	0.02

	
	废一次性耗材
	HW49/900-047-49
	
	
	密封袋装
	0.1
	一年
	0.1
	0.05

	
	废抹布
	HW49/900-041-49
	
	
	密封袋装
	0.1
	一年
	0.1
	0.005

	
	废洁净服
	HW49/900-041-49
	
	
	密封袋装
	0.1
	一年
	0.1
	0.01

	
	实验室废液
	HW49/900-047-49
	
	
	密封桶装，下接托盘
	0.5
	一年
	0.5
	0.4

	
	沾染化学品包装
	HW49/900-041-49
	
	
	密封袋装
	0.1
	一年
	0.1
	0.1

	
	废HEPA过滤器
	HW49/900-039-49
	
	
	密封袋装
	0.1
	一年
	0.1
	0.05

	
	废活性炭
	HW49/900-039-49
	
	
	密封袋装
	4
	半年
	8
	8

	
	废润滑油
	HW49/900-214-08
	
	
	密封桶装，下接托盘
	1
	一年
	1
	0.006

	
	废油桶
	HW49/900-041-49
	
	
	密封袋装
	0.05
	一年
	0.05
	0.002
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	根据上表可知，本项目实施后危废最大产生量约为8.643 t/a，最大贮存规模约为6.15 t，危废仓库占地面积12 m2，废活性炭需每半年委托处理，危废仓库可满足其他危险废物一年的暂存需求。
危废仓库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行设计、建设，危险废物标识根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置。具体污染控制要求如下：
①贮存设置污染控制要求
A.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
B.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
C.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
②容器和包装物污染控制要求
A.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。
B.针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
C.硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。
D.柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。
E.使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
F.容器和包装物外表面应保持清洁。
③贮存过程污染控制要求
A.在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。
B.液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 
C.半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 
D.具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 
E.易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。
F.危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。
6、 固体废物环境管理要求
（1）一般工业固废
一般工业固废收集后暂存，委托处置综合利用。
①企业应当参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准进行管理，要求建设一般固废暂存场所，做好防风、防雨、地面硬化等措施，并完善一般固废识别标志。
②企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》，建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息；注册并登录浙江省固体废物管理信息系统，实时填报工业固体废物产生、转移、利用和处置等数据。并按照《浙江省工业固体废物电子转移联单管理办法（试行）》（浙环发〔2023〕28号）中要求落实。
③企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
（2）危险废物
企业应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等相关标准规定，在厂区内设置相对独立的危险废物存放场地。并做好危险废物的收集、暂存工作。
①危险废物收集、贮存过程环境影响分析
A.污染影响途径分析
本项目产生的危废为固态、液态等形式，危险废物从厂区内产生环节运输到贮存场所过程中以及贮存期间，可能存在遗撒、泄漏等情形。危废泄漏若未能及时收集处置，则有可能进入雨水系统进而污染周边地表水，或下渗进入地下污染土壤和地下水。
B.污染影响分析
项目危废产生点至危废仓库之间的转运均在厂区内完成，因此转运路线上不涉及环境敏感点。项目产生的各类危险废物在产生点及时收集后，采用密封桶/袋转运至危废仓库，正常情况下发生危废泄漏的机率不大。危废仓库内地面采取必要的防渗、防腐措施后，能够避免污染物污染地下水和土壤环境。
②危险废物委托处置过程管理要求
根据《国家危险废物名录(2025年本)》，项目产生的废包装材料、废油属危险废物，企业委托有危废处置资质的单位进行处置。
根据《危险废物转移管理办法》（部令23号）规定，对于危险废物的转移，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任；制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息；填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。
③危险废物运输管理要求
本项目危险废物运输方式为汽车运输，危险废物运输应由具有从事危险废物运输经营许可性的运输单位完成，运输过程严格按照HJ2025-2012《危险废物收集 贮存 运输技术规范》进行。具体运输要求如下：
A、运输危险废物的车辆必须严格交通、消防、治安等法规并控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全；装载危废的车辆不得在居民集聚区、行人稠密地段、风景游览区停车；
B、运输危险废物必须配备随车人员在途中经常检查，不得搭乘无关人员，车上人员严禁吸烟；
C、根据车上废物性质，采取遮阳、控温、防火、防爆、防震、防水、防冻等措施；
D、危险废物随车人员不得擅自改变作业计划，严禁擅自拼装、超载。危险废物运输应优先安排；
E、危险废物装卸作业必须严格遵守操作规程，轻装、轻卸，严禁摔碰、撞击、重压、倒置。
④危险废物管理计划和台账制定要求
企业应当遵循《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）的有关要求，制定危险废物管理计划，内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处理措施；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料；企业应当按照实际情况填写记录的有关内容，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。
要求企业履行申报的登记制度、建立危废管理台账制度，每种危废一本；及时登记各种危废的产生、转移、处置情况。登记资料至少保存5年。
危险废物的容器和包装物须设置符合规范的危废标签，危险废物贮存场所须设置危险废物警示标志；对操作工人进行安全操作和废弃物处理方面的培训，推行培训上岗制度。
综上所述，本项目各类固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到有效处置，因此总体上项目废物处置对环境的影响可以接受。
4.2.5地下水、土壤
1、 地下水、土壤污染途径分析
本项目地下水、土壤环境影响源及影响因子识别见下表：
表4-19  本项目地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染指标
	特征因子
	备注

	生产车间
	涂覆、UV胶固化
	地面漫流、垂直入渗
	亲水涂层溶液、UV胶、紫杉醇、雷帕霉素等
	CODCr、VOCs
	事故

	实验室
	理化检测、微生物检测、试剂配置
	地面漫流、垂直入渗
	酸、碱）、有机溶剂、微生物
	CODCr、VOCs
	事故

	化学品库、危废仓库
	化学品储存、危废储存
	垂直入渗
	有机溶剂、酸碱试剂、UV胶、亲水涂层溶液等；实验室废液、废活性炭、废润滑油、废试剂瓶等
	苯胺类、甲苯、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃
	事故

	通风系统
	密闭车间换风
	大气沉降
	生产废气（管料受热废气、UV胶废气）
	VOCs
	事故

	废气处理设施
	活性炭吸附
	大气沉降
	生产废气（涂覆废气）和实验室废气
	VOCs
	事故

	危废暂存间
	危险废物贮存
	地面漫流、垂直入渗
	实验室废液、清洗废水、废润滑油、沾染化学品的废包装物等
	CODCr、石油类
	事故

	清洗工序
	实验室器皿清洗、设备清洗
	地面漫流、垂直入渗
	清洗废水（含多种有机溶剂残留、药物残留）
	CODCr、VOCs
	事故



2、污染防治措施
本次环评从环境管理角度，要求建设单位在项目营运期充分重视其自身环保行为，从源头控制、过程防控等方面加强对土壤、地下水环境的保护。
（1）源头控制
日常营运过程中应注意原料、危险废物等包装的完好性和密封性，降低其转运、贮存过程发生泄漏的隐患。
（2）过程防控
整个厂区地面进行硬化处理，按照下表防渗标准要求设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。本项目防渗措施见下表。
表4-20 项目厂区部分防控措施一览表
	防渗分区
	厂内分区
	防渗等级

	简单防渗区
	办公场所
	一般地面硬化，不需设置防渗等级

	一般防渗区
	一般原材料仓库、一般固废仓、生产车间
	进行地面硬化，参照GB18599-2020《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求进行建设或等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。

	重点防渗区
	危废仓库、化学品库、实验室
	参照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》进行建设或等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。



4.2.6 环境风险
1、风险调查
根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目原辅材料中主要危险物质为酸、碱、有机溶剂、微生物活性物质、危险废物等，本项目环境风险识别情况见下表：
表4-21  建设项目环境风险识别表
	危险单元
	潜在风险源
	主要风险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的敏感目标

	球囊导管生产
	球囊成型、焊接设备
	管料受热废气（VOCs）
	泄露
	大气
	火灾爆炸等次生污染或通风系统故障事故主要会影响附近的员工及；废水、废液泄漏事故可能会影响附近的地表水体，或入渗对土壤地下水造成污染；废水超标排放可能会对污水处理厂造成冲击影响。

	
	涂覆工序
	涂覆废气（VOCs）
	泄漏/火灾
	大气
	

	封堵止血器生产
	配置工序
	盐酸、氢氧化钠
	泄漏/腐蚀
	大气、地表水、地下水
	

	
	热交联、焊接
	管料受热废气（VOCs）
	泄露
	大气
	

	实验室检测
	检测
	酸、碱、甲苯等
	泄漏/火灾爆炸/中毒
	大气、地表水、地下水
	

	物料储存
	危险化学品柜
	上述风险物质
	泄漏/火灾
	大气、地表水、地下水
	

	环保设施
	废气处理装置
	废HEPA过滤器、废活性炭
	泄露
	大气、地表水、地下水
	

	危废储存
	危废暂存间
	实验室废物、废液、废润滑油等
	泄漏/火灾
	大气、地表水、地下水
	



根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见表下表：
表4-22  项目危险物质Q值计算一览表
	序号
	风险物质名称
	最大存在量qn（t）
	临界量Qn（t）
	qn/Qn

	1
	盐酸（氯化氢）
	0.005 
	5
	0.001 

	2
	氢氧化钠
	0.004 
	5
	0.001 

	3
	氢氧化钾
	0.002 
	5
	0.000 

	4
	2-氯乙醇
	0.001 
	1
	0.001 

	5
	硫酸
	0.009 
	10
	0.001 

	6
	无水乙醚
	0.001 
	10
	0.000 

	7
	甲苯
	0.004 
	500
	0.000 

	8
	氯仿（三氯甲烷）
	0.001 
	20
	0.000 

	9
	高氯酸
	0.002 
	10
	0.000 

	10
	过氧化氢
	0.006 
	50
	0.000 

	11
	硝酸
	0.002 
	15
	0.000 

	12
	危险废物
	8.643
	50
	0.173

	合计
	Q=（q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn）
	Q值≈
	0.177



综上，本项目涉及的有毒有害和易燃易爆等危险物质Q值<1，即未超过临界量。
2、 风险防范措施
为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。结合本项目风险情况，主要采取以下防范措施：
（1）总图布置安全措施
在总图布置上，严格执行《建筑设计防火规范》，结合场地自然环境，根据生产流程和火灾危险分类，按照功能分区要求进行集中布置。根据规范要求满足建构筑物间的防火间距，确保消防车道畅通。
（2）运输、输送过程的风险控制措施
要求运输途中司机进行安全及环保教育；由具有运输资质单位的专用车辆运输；运输前先检查包装是否完整、密封，运输过程中要确保包装桶不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏；运输时严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运；运输车辆配备泄漏应急处理设备；运输途中防曝晒、雨淋，防高温。
（3）储存、使用过程的风险控制措施
储存原料仓库，按照防火间距标准布置，对仓库及时检查；生产区、危废仓库严禁吸烟和使用明火，防止火源进入；设置明显标志；根据市场需求，制定生产计划，严格按计划采购、随用随购，严格控制储存量；安全设施、消防器材齐备；制定各种操作规范，加强监督管理，严格安全、环保检查制度，避免环境事件的发生。
（4）大气环境风险防范措施
为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。
建议项目废气治理装置设置生产装置与废气治理装置的联控系统。生产期间废气治理装置先于生产装置启动，保证生产装置废气能够得以有效收集、治理；一旦废气收集风机发生事故，装置立即自动报警，并启动应急停车程序，对环保设施进行检修，查实事故原因做好相应记录。
（5）泄漏风险防范措施
通过在危废仓库内建有堵截泄漏的裙脚，地面采取防腐防渗措施并设置导流沟等，能够及时收集、处置泄漏物料，避免泄漏物料进入周边地表水、土壤及地下水。
（6）火灾和爆炸风险防范措施
划定禁火区，设有明显警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。
加强设备的维护，生产设备、电线线路等进行日常检修和维护，针对危废仓库设置危险介质浓度报警探头和应急排风口，在废气处理设施风机总进口处加装阻火器，防止发生火灾、爆炸。
企业应当合理规划应急疏散通道，当发生火灾爆炸以及由此引发的次生污染事故等污染较严重的风险事故时，确保厂内及周边人员尽快撤离事故点，保障人员生命安全。
（7）应急联动
由于事故触发具有不确定性，厂内环境风险防控系统应纳入区域环境风险防控体系，落实风险防控设施，与区域风险防控体系做好衔接。极端事故风险防控及应急处置应按分级响应要求及时启动园区/区域环境风险防范措施，与区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。
（8）应急预案编制
制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。
本项目应当按照《浙江省环境保护厅关于公布2018年度突发环境事件应急预案备案重点行业目录（指导性意见）的通知》（浙环办函〔2018〕46号）和《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》（环发〔2015〕4号）的相关要求编制有针对性的突发环境事件应急预案，完善各类应急措施、物资等。
（9）环保设施环境风险源分析和识别
根据《浙江省应急管理厅 浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础〔2022〕143号）中相关要求，企业不得采用淘汰的设备和工艺；在设计阶段，企业应委托有相应资质设计单位对环保设施进行设计，自行开展或组织环保、安全生产有关专家参与设计审查。在建设和验收阶段，严格按照设计方案和施工技术标准施工，组织环保设施竣工验收，形成书面报告。已建成的重点环保设施且未进行正规设计的，要委托第三方单位开展设计诊断，落实整改措施，实行销号闭环管理。生态环境部门、应急管理部门会对企业开展环保、安全风险辨识和隐患排查治理，定期组织安全环保联合检查，严厉打击企业违反环境保护和安全生产法律法规的行为。
3、环境风险分析结论
项目落实环境风险防范措施及应急要求的情况下，本项目环境风险可控。
4.2.7 环保投资估算
该项目总投资为1464.91万元，其中环保投资30万元，占总投资额的2.05%。项目环保投资估算具体见下表：
表4-23  项目环保设施与投资概算一览表
	项目
	环保措施名称
	投资(万元)
	备注

	废气
	通风系统及1套二级生物安全柜
	15
	新增

	废水
	/
	/
	新增

	固体废物
	修建1间一般固体废物暂存仓库
	5
	新增

	
	修建1间危险废物暂存间
	5
	新增

	噪声治理
	隔声降噪装置
	5
	新增

	环保投资合计
	30
	/

	占项目总投资的百分比
	2.05%
	/


4.2.8 全厂污染源强汇总
本项目污染源源强汇总如下表。
表4-24  项目污染源源强汇总一览表  单位：t/a
	序号
	类别
	污染物名称
	产生量
	削减量
	排放量

	1
	废气
	非甲烷总烃
	0.159 
	0.067 
	0.092 

	2
	废水
	废水量
	821.4
	0
	821.4

	3
	
	CODCr
	0.262
	0.233
	0.029

	4
	
	NH3-N
	0.022
	0.021
	0.001

	5
	
	LAS
	少量
	少量
	少量

	6
	固体废物
	废边角料
	0.2
	0.2
	0

	7
	
	废包装材料
	0.4
	0.4
	0

	8
	
	废反渗透膜
	0.01
	0.01
	0

	9
	
	实验室废物
	0.02
	0.02
	0

	10
	
	废一次性耗材
	0.05
	0.05
	0

	11
	
	废抹布
	0.005
	0.005
	0

	12
	
	废洁净服
	0.01
	0.01
	0

	13
	
	实验室废液
	0.4
	0.4
	0

	14
	
	沾染化学品包装
	0.1
	0.1
	0

	15
	
	废HEPA过滤器
	0.05
	0.05
	0

	16
	
	废活性炭
	8
	8
	0

	17
	
	废润滑油
	0.006
	0.006
	0

	18
	
	废油桶
	0.002
	0.002
	0

	19
	
	生活垃圾
	7.5
	7.5
	0






[bookmark: _Hlk54167917]五、生态环境保护措施监督检查清单
	内容/要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染源项目
	生态环境保护措施
	执行标准

	环境空气
	DA001
	苯胺类、甲苯、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃
	危废、化学品密闭储存；化学品仓库和危废仓库采用密闭洁净车间整体收集，经过一级活性炭吸附后，通过15 m高排气筒（DA001）排放。部分车间采用密闭洁净车间整体收集，经过一级活性炭吸附后，通过15 m高排气筒（DA002~DA004）有组织排放。阳性对照室废气，经过通风橱收集后，经过1套高效HEPA过滤器后，通过15 m高排气筒（DA005）有组织排放。主要生产车间（万级洁净车间）的组装、包装等区域，采用车间通风系统无组织排放。
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准；

	
	DA002
	
	
	

	
	DA003
	
	
	

	
	DA004
	非甲烷总烃
	
	

	
	DA005
	微生物气溶胶
	
	/

	
	无组织（厂界）
	苯胺类、甲苯、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃
	
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2

	
	无组织（厂区内）
	非甲烷总烃
	
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A

	地表水环境
	DW001
	CODCr、NH3-N、LAS
	生活污水经化粪池预处理、与生产废水纳管至余杭污水处理厂集中处理。
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》(DB33/887-2025)

	声环境
	噪声
	Leq(A)
	①在设计和设备采购阶段，选用先进的低噪设备。②对高噪声设备设置隔声、减震等降噪措施。③在厂房内部合理布置相关的生产设备。④平时生产中需要加强对各设备的维修、保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪音现象。⑤加强日常运营管理，生产作业时尽量关好门窗。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准

	固体废物
	一般工业固体废物分类收集后委托处置；危险废物规范化收集暂存后委托有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

	土壤及地下水污染防治措施
	①日常营运过程中应注意原料、危险废物等包装的完好性和密封性，降低其转运、贮存过程发生泄漏的隐患；
②整个厂区地面进行硬化处理，按照防渗标准要求设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

	环境风险防范
	加大安全、环保设施的投入，在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位，配备救护设备；按照国家、地方和相关部门的要求，及时组织修订应急预案；企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。

	生态保护措施
	无

	其他环境管理要求
	1、竣工环境保护验收
根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目建设完成后需由企业组织对配套建设的环保设施进行自主验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环保设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。
2、排污许可证管理
本项目主要为二类工业项目，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，应实施排污许可管理“登记管理”，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。
3、日常管理
①落实监测监控制度，按照监测要求开展废水、废气、噪声监测；
②应建立环境管理台账制度，设置专人开展台账记录、整理、维护等管理工作，包括污染治理设施运行管理信息、危险废物管理信息、监测记录信息等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，台账保存期限不得少于5年。
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六、结论
	综合分析，项目选址符合《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》要求；项目经采取环评提出的各项环保措施后，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放相应标准，符合总量控制指标要求；符合国家和地方产业政策以及区域规划等要求。企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。
从环保审批原则及建设项目其他要求符合性的角度分析，在全面落实本报告提出的各项污染防治措施、风险防范措施，并确保污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护的角度看，项目在建设地点实施是可行的。
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[bookmark: _Toc20676][bookmark: _Toc2522][bookmark: _Toc236][bookmark: _Toc12464][bookmark: _Toc23033]建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a
	分类/项目
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0.015
	0.015
	/
	0.092
	0.015
	0.092
	+0.077

	废水
	废水量
	814.9
	814.9
	/
	821.4
	814.9
	821.4
	+6.5

	
	CODCr
	0.041
	0.041
	/
	0.029
	0.041
	0.029
	-0.012

	
	NH3-N
	0.005
	0.005
	/
	0.001
	0.005
	0.001
	-0.004

	一般工业固体废物
	废边角料
	0 (0.05)
	0 (0.05)
	/
	0 (0.2)
	0 (0.05)
	0 (0.2)
	+0.15

	
	废包装材料
	0 (0.1)
	0 (0.1)
	/
	0 (0.4)
	0 (0.1)
	0 (0.4)
	+0.3

	
	废反渗透膜
	0 (0.01)
	0 (0.01)
	/
	0 (0.01)
	0 (0.01)
	0 (0.01)
	0

	危险废物
	实验室废物
	0 (0.02)
	0 (0.02)
	/
	0 (0.02)
	0 (0.02)
	0 (0.02)
	0

	
	废一次性耗材
	0 (0.05)
	0 (0.05)
	/
	0 (0.05)
	0 (0.05)
	0 (0.05)
	0

	
	废抹布
	0 (0.005)
	0 (0.005)
	/
	0 (0.005)
	0 (0.005)
	0 (0.005)
	0

	
	废洁净服
	0 (0.01)
	0 (0.01)
	/
	0 (0.01)
	0 (0.01)
	0 (0.01)
	0

	
	实验室废液
	0 (11.1)
	0 (11.1)
	/
	0 (0.4)
	0 (11.1)
	0 (0.4)
	-10.7

	
	沾染化学品包装
	0 (0.02)
	0 (0.02)
	/
	0 (0.1)
	0 (0.02)
	0 (0.1)
	+0.08

	
	废HEPA过滤器
	0 (0.05)
	0 (0.05)
	/
	0 (0.05)
	0 (0.05)
	0 (0.05)
	0

	
	废活性炭
	0 (1.562)
	0 (1.562)
	/
	0 (8)
	0 (1.562)
	0 (8)
	+6.438

	
	废润滑油
	0 (0.006)
	0 (0.006)
	/
	0 (0.006)
	0 (0.006)
	0 (0.006)
	0

	
	废油桶
	0 (0.002)
	0 (0.002)
	/
	0 (0.002)
	0 (0.002)
	0 (0.002)
	0

	/
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0 (7.5)
	/
	0 (7.5)
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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