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	建设项目名称
	聚思创能钠离子电池NaSICON结构聚阴离子正极材料研发

	项目代码
	2511-330110-07-02-261474

	建设单位联系人
	史金山
	联系方式
	15518187444

	建设地点
	浙江省杭州市余杭区仁和街道獐山北路9号东恒肽康医药园6幢9楼

	地理坐标
	（ 120 度 4 分 46.713 秒，30度 27 分25.545秒）

	国民经济行业类别
	M7320 工程和技术研究和试验发展
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十五、研究和试验发展中；98 专业实验室、研发（试验）基地；其他

	建设性质
	■新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	■首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	余杭区经济和信息化局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2511-330110-07-02-261474

	总投资（万元）
	596.5
	环保投资（万元）
	21

	环保投资占比（%）
	3.52
	施工工期
	两个月

	是否开工建设
	■否
是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	1346.61

	专项评价设置情况
	本项目专项评价设置分析如表1-1所示：
表1-1  专项评价设置原则表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目执行情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目排放废气不涉及有毒有害污染物，不开展专项评价

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目废水纳管排放，不涉及工业废水直排，不开展专项评价

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目有毒有害的危险物质存储量未超过临界量，不开展专项评价

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不涉及，不开展专项评价

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及，不开展专项评价


经分析可知，本项目不需要进行专项评价。


	规划情况
	规划名称：《余杭区钱开区单元（YH02）详细规划》
审批机关：杭州市人民政府办公厅
审批文件名称及文号：《杭州市人民政府关于杭州市滨江区西兴单元（BJ03）等8个单元详细规划的批复》（杭政函〔2024〕1 号）

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价名称：《仁和先进制造业基地（暂定名）总体规划(2012-2030)环境影响报告书》
审查机关：杭州市生态环境局余杭分局
审查文件名称及文号：《关于仁和先进制造业基地（暂定名）总体规划(2012-2030)环境影响报告书审查意见的函》（余环函[2014]4号）
规划环境影响评价名称：《仁和先进制造业基地（暂定名）总体规划(2012-2030)规划调整环境影响补充报告》
审查机关：杭州市生态环境局余杭分局
审查文件名称及文号：《关于仁和先进制造业基地（暂定名）总体规划(2012-2030)调整环境影响补充报告审查意见的函》（余环函[2016]1号）
补充文件：《仁和先进制造业基地总体规划(2012-2030)环境影响报告书“六张清单”修订说明》

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.1  《杭州市余杭区钱开区单元（YH02）详细规划》符合性分析
（1）规划范围：东至杭宁高速公路—仁和街道界，南至仁和街道界，西至东苕溪—仁和街道界，北至德清县界，总用地面积为34.62平方千米。
（2） 规划目标：本单元以创建国家级经济技术开发区为总体目标，突出产业特色、门户优势、山水人文特质，着力打造长三角智能制造产业示范区、长三角创新发展总部基地引领区、杭州产城人文融合发展样板区。
（3）规划结构：规划形成“一轴两带双心、北智中居南创”的总体格局。一轴：依托杭德城际轨道、仁河大道形成链接杭州主城的产城融合发展轴。两带：东苕溪生态景观带、獐山弄港滨水景观带。双心：仁和老集镇生活服务中心、东山漾—仁和南站创新创业中心。北智中居南创：形成北部智能制造片区、中部仁和老镇居住片区和南部创新创业片区三大片区。
（4）规划符合性分析：本项目为新建项目，租用浙江东恒肽康医药有限公司现有厂房（位于仁和街道獐山北路9号东恒肽康医药园6幢9楼），不新增用地，位于“北部智能制造片区”。根据不动产权证，本项目选址用地规划为工业用地。综上，项目建设符合所在区域中用地性质要求。

1.2  规划环评符合性分析
1.2.1  规划环评结论清单符合性分析
本次评价对照原《仁和先进制造业基地总体规划(2012-2030)补充环境影响报告书》《仁和先进制造业基地总体规划(2012-2030)环境影响报告书“六张清单”修订说明》，符合性分析如下。
①生态空间清单
项目与规划环评中生态空间清单符合性分析如表1-2所示：
表1-2  项目与生态空间清单符合性分析
	类别
	基地内的规划区块
	生态空间名称及编号
	生态空间范围及示意图
	管控要求

	重点管控单元
	余杭区钱江经济开发区产业集聚重点管控单元ZH33011020009
	集聚重点管控单元
	[image: 余杭区钱开区产业集聚重点管控单元]
	（1）根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。
（2）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。
（3）强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。


符合性分析：（1）本项目属于研发项目，不属于工业项目，不在该管控单元负面清单内；项目距离最近的敏感点为西北侧220米处荼锦公寓，有道路相隔且设置绿地隔离带；（2）本项目不属于工业项目，无需进行总量区域内削减替代。项目依托园区现有厂房，园区内已采取雨污分流相关措施，能够有效防止土壤和地下水污染；（3）本项目为研发项目，不属于工业企业，且已实施安全预评价。项目严格做好安全生产工作，严格遵守各项操作规程和制度，落实各项风险防范措施，减少对周围环境的影响，因此符合环境风险防控要求。
综上，本项目建设符合生态空间清单要求。
②现有问题整改措施清单
项目与现有问题整改措施清单符合性分析如表1-3所示：
表1-3  项目与现有问题整改措施清单符合性分析
	类别
	存在的环保问题及主要原因
	整改建议/解决方案
	符合性

	产业结构与布局
	产业结构
	基地内非核心区块即远期开发区域内现有工业企业主要集中在装备制造、五金建材和纺织服装等加工行业，多属劳动密集型产业，产业结构层次还处于较低水平，产品结构较为单一，技术含量较低，尚无显著的优势主导产业，产业规模均较小且较为分散，未能形成集聚效应，对环境有一定的影响。
	①通过本次规划实施，一方面对基地内传统纺织服装等产业进行转型升级，拓展设计研发，优化产业结构；另一方面对先期入区的污染较重、能耗过高、产出效率低以及不符合基地产业定位的企业，引导其进行改造提升，并要求其在限定期限内按改造提升目标进行投资开发，对达不到要求的，责令企业退出。②禁止引进和建设负面清单中禁止类项目，限制发展低水平及其他重污染行业项目，重点发展高附加值、高科技含量、低污染的先进装备制造产业。
	符合。本项目不属于工业生产类项目，不属于负面清单中禁止和限制准入类项目，项目投资强度、产值、单位产值能耗、水耗、容积率等符合准入指标要求。

	
	空间布局
	仁和老镇区发展片区(二类居住用地为主)位于仁和北产业发展片区(二类工业用地为主)和仁和中产业发展片区(一类工业用地为主)之间。仁和老镇区原为獐山和云会集镇的居住用地，地处新老建设区域中间地带，规划实施后可能受到周边工业企业的污染影响。
	①通过本次规划的实施，一方面对居民区周边的部分工业企业实施转型升级，开展环境治理，将周边的工业用地调整为一类工业用地、研发产业用地或商业商务用地，并在工业用地与居住用地之间进行绿化阻隔；另一方面对部分村庄实施搬迁整合，促使工业用地和居住用地实现“块状布局”。②域内引进项目空间布局应符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》中各片区管控要求。
	符合。本项目用地性质为一类/二类工业用地，距离最近的敏感点为西北侧220米处荼锦公寓，有道路相隔且设置绿地隔离带。此外，项目符合《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》相关要求。

	污染防治与环境保护
	环境质量
	地表水环境：根据历年常规监测数据统计分析，随着“五水共治”工作的推进，基地纳污水体运河及良渚港水质指标虽然有逐年好转的趋势，但目前仍不能满足稳定达到相应水环境功能区划要求，主要超标因子为溶解氧、氨氮。造成水质超标的原因主要和上游来水水质较差、河流水体自净能力弱，沿河尚有部分零散分布的农居点生活污水未经处理直接排入，以及受到农业面源的污染等因素有关。
	①持续深入推进“五水共治”，加快完善污水管网的铺设、连接以及污水提升泵站建设，尽快完成区域内污水全收集的目标；继续落实河道清淤治理等措施，将其作为常态化工作进行运行和管理；②开展“海绵城市”建设，开展城市初期径流雨水治理；③逐步在内河水系开展水生态修复工程，重建水生态系统；④对污水管网进行巡检，检查管道沉降、渗漏等情况，并及时进行检修；⑤现有农居在拆迁安置时，排水体制采用雨污分流制；⑥加强对生产企业的监督力度，确保企业废水治理设施正常运转，杜绝偷排漏排现象；有条件的企业逐步引导开展中水回用措施。
	符合。本项目所在区域污水管网已建成，新增生产废水、生活污水经预处理后纳管排入良渚污水处理厂，不会对运河水质造成影响。

	
	
	声环境：基地内杭宁高速、杭宁铁路、东西大道等交通干线横穿全境。由现状监测结果可知，目前基地内部分交通干线两侧夜间噪声不能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准要求。而随着城镇人口、车流量不断增加，若不采取必要的噪声防治措施，铁路、高速公路等交通干线噪声势必对基地内住宅、学校、医院等敏感点产生干扰。
	为减少城市快速路、主干道等设施对基地内居民生活、居住环境的影响，建议参照《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》，在规划红线控制时，设置必要的噪声防护距离，在该防护距离内不建设噪声敏感建筑物。同时，应加强交通噪声源控制，合理设置防护绿地，并考虑对受交通噪声影响的敏感建筑物安装隔声门窗等，保证其室内适宜的声环境质量。
	本项目不涉及。

	
	风险防范
	基地目前尚未编制区域环境污染事故应急预案，未成立环境风险应急小组。
	以本次规划环评为契机，制定完善基地层面突发环境事件应急预案，成立环境风险应急小组，完善应急设施建设，并定期组织开展应急演练。
	本项目不涉及。

	资源利用
	土地资源
	基地内部原有工业用地与未经改造的村庄建设用地普通存在用地集约化不高的现象，老工业项目盲目圈地现象较为明显，土地集约利用率较低，单位面积土地产出率不高。
	在现状建设的基础上，加强老工业园区以及园中村等存量用地的改造利用，鼓励企业利用现有厂房、土地开展腾笼换鸟、提升改造，并利用地下空间等途径提高建筑容积率和密度，加强土地高效集约利用。同时，通过产业结构优化升级提高土地产出率，并进一步提升基地功能和环境品质。
	符合。本项目租用浙江东恒肽康医药有限公司现有厂房（位于仁和街道獐山北路9号东恒肽康医药园6幢9楼）进行研发，不新增用地。


由上表可知，本项目的建设符合现有问题整改措施清单中的相关要求。
③污染物排放总量管控限值清单
项目与污染物排放总量管控限值清单符合性分析如表1-4所示。
表1-4  污染物排放总量管控限值清单及符合性分析
	具体清单内容
	本项目情况
	符合性

	规划期
	规划近期
	规划远期
	
	

	
	总量
	环境质量变化趋势，能否达环境质量底线
	总量
	环境质量变化趋势，能否达环境质量底线
	
	

	水污染物总量管控限值
	CODCr
(t/a)
	现状排放量
	178.74
	在持续推进“五水共治”基础上，规划区域水环境质量呈变好趋势，能达到环境质量底线要求
	178.74
	在持续推进“五水共治”基础上，规划区域水环境质量呈变好趋势，能达到环境质量底线要求
	本项目为研发项目，废水、废气污染物排放量及危险废物产生量均不大，不会突破区域污染物排放总量管控限值。
	符合

	
	
	总量管控限值
	388.73
	
	1396.13
	
	
	

	
	
	增减量
	+209.99
	
	+1217.39
	
	
	

	
	NH3-N
(t/a)
	现状排放量
	18.56
	
	18.56
	
	
	

	
	
	总量管控限值
	38.87
	
	139.61
	
	
	

	
	
	增减量
	+20.31
	
	+121.05
	
	
	

	
	TP
(t/a)
	现状排放量
	1.93
	
	1.93
	
	
	

	
	
	总量管控限值
	3.89
	
	13.96
	
	
	

	
	
	增减量
	+1.96
	
	+12.03
	
	
	

	大气污染物总量管控限值
	SO2
(t/a)
	现状排放量
	57.65
	在实现大区域环境治理基础上，规划区域大气环境质量呈变好趋势，能达到环境质量底线要求
	57.65
	在实现大区域环境治理基础上，规划区域大气环境质量呈变好趋势，能达到环境质量底线要求
	
	符合

	
	
	总量管控限值
	40.52
	
	77.09
	
	
	

	
	
	增减量
	-17.13
	
	+19.44
	
	
	

	
	NOx
(t/a)
	现状排放量
	80.33
	
	80.33
	
	
	

	
	
	总量管控限值
	57.72
	
	112.57
	
	
	

	
	
	增减量
	-22.61
	
	+32.24
	
	
	

	
	烟粉尘
(t/a)
	现状排放量
	115.47
	
	115.47
	
	
	

	
	
	总量管控限值
	156.51
	
	181.18
	
	
	

	
	
	增减量
	+41.04
	
	+65.71
	
	
	

	
	VOCs
(t/a)
	现状排放量
	84.4
	
	84.4
	
	
	

	
	
	总量管控限值
	138.31
	
	140.96
	
	
	

	
	
	增减量
	+53.91
	
	+56.56
	
	
	

	危险废物管控总量限值(万t/a)
	现状产生量
	0.262
	能得到合理处置，土壤环境质量能满足相应标准要求
	0.262
	能得到合理处置，土壤环境质量能满足相应标准要求
	
	符合

	
	总量管控限值
	0.127
	
	0.333
	
	
	

	
	增减量
	-0.135
	
	+0.071
	
	
	


由上表可知，本项目建设符合仁和先进制造业基地污染物排放总量管控限值清单要求。
④规划优化调整建议清单
项目与规划优化调整建议清单符合性分析如表1-5所示。
表1-5  项目与规划优化调整建议清单符合性分析
	调整类型
	规划期限
	规划内容
	调整建议
	符合性

	规划规模
	建设用地规模
	规划近期(至2020年)
	规划近期即基地核心区范围涉及永久基本农田共约6.71公顷；规划建设用地未占用永久基本农田指标。主要集中在核心区饮用水源保护区陆域范围退让区内。
	除法律规定的能源、交通、水利、军事设施等国家重点建设项目的选址，及国家高速公路、省级政府及其投资主管部门审批(核准)的地方铁路选址无法避让的外，坚决防止永久基本农田“非农化”，不得占用保护永久基本农田为建设用地。
	符合。本项目租用浙江东恒肽康医药有限公司现有厂房进行研发，不新增用地，不涉及永久基本农田。

	规划产业定位
	仁和先进制造业基地形成以主导产业为引领，培育产业为特色，提升产业为补充，配套产业为支撑的“4+2+2+3”的现代产业体系。
	根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。
	符合。本项目不属于负面清单中禁止和限制准入类项目。

	规划用地布局
	基地大运河工业片区与规划村庄建设用地相邻。
	建议在居住区和工业区之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。
	符合。本项目用地性质为一类/二类工业用地，距离最近的敏感点为西北侧220米处荼锦公寓，有道路相隔且设置绿地隔离带。

	环保基础设施规划
	供水工程
	规划近期(至2020年)
	由仁和水厂、獐山水厂、瓶窑水厂及祥符水厂共同供水。水源为东苕溪和千岛湖引水双水源。
	上层规划要求工业用水和生活用水分质供给，工业用水由塘栖水厂、獐山水厂供应，其他生活用水由瓶窑水厂、仁和水厂联合供应。要求本次规划根据上层规划进行修编。
	符合。本项目生产、生活用水由市政自来水管网统一提供。

	
	
	规划远期(至2030年)
	
	
	

	
	污水集中处理规划
	规划近期(至2020年)
	近期接入良渚污水厂处理，远期待良渚污水厂满负荷后，改为接入新规划的污水再生水厂；东北部区块污水仍属于塘栖污水系统。
规划区块分属于良渚污水系统、塘栖污水系统，污水接入良渚污水处理厂及塘栖污水处理厂。
远期仁和东北部区块污水仍属于塘栖污水系统，污水经收集后向东输送至塘栖污水处理厂处理；远期待良渚厂满负荷后，其余区块的污水接入新规划的污水再生水厂，经过处理后加以回用。再生水厂规模为12万立方米/日。
	上层规划新建仁和污水处理厂，收集处理仁和片区污水子系统的污水，处理尾水再生利用，近期污水处理规模2万m3/d，远期5万m3/d，未明确再生水厂的规模。本规划未考虑新建仁和污水处理厂，但提出再生水厂规模为12万立方米/日。建议根据上层规划修编增加仁和污水处理厂建设计划、规模等相关内容，并加快仁和污水处理厂和再生水厂的建设。
	符合。本项目废水达标纳管排至良渚污水处理厂处理。本次项目实施后新增废水排放量约0.8 t/d，污水处理厂尚有余量接纳项目废水，因此在废水正常排放情况下，不会对污水处理厂的正常运行产生不良影响。


	
	
	规划远期(至2030年)
	
	
	


由上表可知，本项目的建设符合规划优化调整建议清单中的相关要求。
⑤环境准入条件清单
项目与环境准入条件清单符合性分析如表1-6所示。
表1-6  项目与环境准入条件清单符合性分析
	分区
	分类
	行业类别
	工艺清单
	产品清单

	余杭区钱江经济开发区产业集聚重点管控单元及余杭区临平副城产业集聚重点管控单元
	禁止准入类
	纺织业
	纺织品制造
	/
	纯纺织品后整理加工项目（包含涂层、定型、复合、PVC压延，数码印花除外）

	
	
	皮革、毛皮、羽毛
及其制品和制鞋业
	皮革、毛皮、羽毛（绒）制品
	
	制（鞣）革项目

	
	
	造纸和纸制品业
	/
	纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）

	
	
	金属制品业
	金属制品加工制造业
	/
	1、普通铸锻件项目；

	
	
	
	金属制品表面处理及热处理加工
	/
	1、纯表面涂装（喷漆、喷塑、浸漆、电泳）加工建设项目2、电镀、发蓝、酸处理、磷化等金属表面处理项目

	
	
	石油加工、炼焦业
	原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品
	全部
	全部

	
	
	
	煤化工（含煤炭液化、气化）
	全部
	全部

	
	
	
	炼焦、煤炭热解、电石
	全部
	全部

	
	
	化学原料和化学制品制造业
	含有机化学合成反应的化工
	重污染、高风险化工产品生产和储存项目、危险化学品的生产项目

	
	
	橡胶和塑料制品业
	橡胶制品业
	/
	橡胶制品生产项目

	
	
	
	塑料制品制造
	/
	1、超薄型(厚度低于0.025mm)塑料袋生产项目 2、聚氯乙烯食品保鲜包装膜生产项目3、不可降解的一次性塑料制品项目

	
	
	非金属矿物制品业
	水泥制造
	全部
	全部

	
	
	
	玻璃及玻璃制品中的平板玻璃制造
	采用浮法生产工艺的除外
	/

	
	
	
	耐火材料及其制品（石棉制品）
	全部
	全部

	
	
	
	石墨及其他非金属矿物制品（含焙烧的石墨、碳素制品）
	全部
	全部

	
	
	黑色金属冶炼和压
延加工业
	有冶炼工艺
	1、炼铁、球团、烧结2、炼钢3、铁合金制造；锰、铬冶炼

	
	
	农副食品加工业
	/
	1、年产5000吨以下的淀粉生产建设项目，2、生产加工面积小于5000平方米的食品生产加工项目，3、动物油熬制建设项目

	
	
	废弃资源综合利用业
	/
	进口固体废物处置利用项目

	
	
	1、其他行业中纯表面涂装（喷漆、喷塑、浸漆、电泳）加工建设项目；2、水洗碗碟、被套、床单、衣服项目

	
	限制准入类
	纺织品制造业
	有染整工段
	

	
	
	化学原料和化学制品制造业
	全部
	全部

	
	
	化学纤维制造业
	化学纤维制造
	除单纯纺丝外的
	除单纯纺丝外的

	
	
	
	生物质纤维素乙醇生产
	全部
	全部

	
	
	橡胶和塑料制品业
	橡胶制品业
	全部
	全部

	
	
	
	塑料制品制造
	人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；有电镀工
艺的
	纯挤塑、注塑加工建设项目

	
	
	黑色金属冶炼和压
延加工业
	有压延工艺
	/

	
	
	有色金属冶炼和压
延加工业
	有冶炼和压延工艺
	/

	
	
	金属制品业
	金属制品加工制造业
	1、有电镀工艺的；2、使用有机涂层的(除喷粉、喷塑和电泳外)；3、有钝化工艺的热镀锌；4、涉及属GB8978中规定的第一类污染物的重金属排放的；5、使用化学方式进行热处理的；6、使用无芯工频感应电炉设备的
	/

	
	
	农副食品加工业
	全部
	全部


项目位于余杭区钱江经济开发区产业集聚重点管控单元，属于M7320工程和技术研究和试验发展。对照基地环境准入条件清单，本项目不属于禁止准入类和限制准入类，项目的建设符合环境准入条件清单中的准入要求。
⑥环境标准清单符合性
项目与环境标准清单符合性分析如表1-7所示。
表1-7  项目与环境标准清单符合性分析
	序号
	类别
	主要内容
	符合性

	1
	空间准入标准
	具体详见清单1生态空间清单、清单5环境准入条件清单。
	符合。详见表1-2、表1-6。

	2
	污染物排放标准
	废水：①综合排放标准：基地纳管废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；良渚污水处理厂、塘栖污水处理厂尾水排放均执行GB18918-2002中的一级A标准。
②行业排放标准：基地内印染企业废水排放执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)及其修改单(公告2015年第19号)；电镀企业废水排放执行《电镀水污染物排放标准》(DB33 2260-2020)；合成树脂企业废水纳管排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表1规定的间接排放限值；含酸洗工序的企业废水中总铁排放执行《酸洗废水排放总铁浓度限值》(DB33/ 844-2011)中二级标准。
废气：①综合排放标准：基地内工业企业废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准；GB16297-1996中无标准限值的，根据环函[2003]363号，有组织废气排放浓度参照执行GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》中8小时加权平均容许浓度，场界无组织监控浓度按照居住区标准的4倍执行；恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的新改扩建二级标准；企业自备锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3规定的大气污染物特别排放限值；工业炉窑废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中二级标准，同时根据《浙江省生态环境厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省经济和信息化厅 浙江省财政厅关于印发浙江省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案的通知》(浙环函[2019]315号)“暂未制订行业排放标准的，重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造”。
②行业排放标准：基地内印染企业定型废气排放执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962-2015)中表1规定的新建企业排放限值；涂装企业涂装工序废气执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33 2146-2018)中表1规定的大气污染物排放限值；电镀企业废气排放执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中新建企业大气污染物排放限值和单位产品基准排气量；合成树脂企业工艺废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5规定的大气污染物特别排放限值。
③生活类废气污染源：基地内宾馆、酒店等自备锅炉燃料废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的表3规定的大气污染物特别排放限值；餐饮业单位及企事业食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的相应规模标准。
噪声：基地内工业企业厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)；营业性文化娱乐场所、商业经营活动中使用的向环境排放噪声的设备、设施产生的噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。
固废：一般工业固体废物厂内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)；危险废物厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及修改单；危险废物处置执行《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2019)或《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)等有关规定。
	符合。本项目废水达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管；废气排放可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)相关要求；采取隔声降噪措施后，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的相应标准；各类固废均能妥善收集、处置。

	3
	环境质量管控标准
	大气环境：基地所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；对于GB3095-2012中无规划的特殊空气污染物，参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，若该标准中没有规定的，参照执行前苏联 “居民区大气中有害物质最高允许浓度” (CH-245-71)；非甲烷总烃以《大气污染物综合排放标准详解》中Cm取值规定作为质量标准参考值。
地表水环境：基地内及周边的东苕溪(苕溪61)水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅱ类(上纤埠—北窑坞大桥下游1.1公里)、Ⅲ类(北窑坞大桥下游1.1公里—杭宁高速下游800米)水质标准，京杭运河(杭嘉湖14)、西塘河(杭嘉湖31)、良渚港(杭嘉湖34)、东塘港(杭嘉湖36)执行Ⅲ类水质标准，京杭运河(杭嘉湖13)执行Ⅳ类水质标准。
地下水环境：基地所在区域地下水质参照执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。
土壤环境：基地内居住用地等第一类建设用地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第一类用地筛选值，工业用地等第二类建设用地土壤环境执行GB36600-2018中第二类用地筛选值；农用地土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)中相应风险筛选值，底泥参照执行GB15618-2018中“其他”标准。
声环境：基地内声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准：大运河工业片区、仁和北产业发展片区、仁和中产业发展片区等工业区块为3类标准，交通干线两侧区域及京杭运河等河道两岸为4类标准，商业居住等其他区块执行2类标准。
	符合。项目实施后各类污染物均可达标排放。

	4
	总量
控制
		规划期
	规划近期(2020年)
	规划远期(2030年)

	
	总量
	总量

	水污染物总量管控限值(t/a)
	CODCr
	388.73
	1396.13

	
	NH3-N
	38.87
	139.61

	
	TP
	3.89
	13.96

	大气污染物总量管控限值(t/a)
	SO2
	40.52
	77.09

	
	NOx
	57.72
	112.57

	
	烟粉尘
	156.51
	181.18

	
	VOCs
	138.31
	140.96

	危险废物管控总量限值(万t/a)
	0.127
	0.333



	符合。本项目实施后新增污染物总量较少，不会突破区域总量管控限值。

	5
	行业准入标准
	[bookmark: _Hlk529710486]《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》(环保部公告2013年第31号)、《浙江省印染产业环境准入指导意见(修订)》(浙环发[2016]12号)、《浙江省电镀产业环境准入指导意见(修订)》(浙环发[2016]12号)、《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》(浙环函[2015]402号)等。
	无相关行业准入标准。


本项目采取各类环保措施后，污染物均可达标排放，全厂不新增污染物排放量，符合基地环境标准清单要求。
1.2.2 规划环评审查意见符合性分析
本项目与规划环评审查意见符合性分析情况如表1-8所示。



表1-8  项目与规划环评审查意见符合性分析
	序号
	审查意见
	符合性分析

	1
	进一步优化空间和规划布局。应合理规划居民住宅区、公共服务设施和商业网点等的建设。基地近期开发区域西面紧邻东苕溪饮用水源一级、二级保护区，须做好水源保护和风险防范措施。规划区域内良獐线等六级（含六级）以下内河航道禁止货运，以减少对饮用水源地的安全隐患。同时规划的实施须符合国家土地政策要求和其他上位规划要求。
	符合。根据《余杭区钱开区单元（YH02）详细规划》及国土空间规划，本项目用地性质属于工业用地。与敏感点之间设置绿化隔离带，项目周边不涉及饮用水源保护区。

	2
	强化产业转型升级。严格项目环境准入，严格执行规划环评中提出的产业导向目录，并符合各级产业导向目录要求。推进区域内现有污染较大的电镀、印染类企业采用先进生产工艺和生产设备，实行清洁生产，尽可能减少企业生产过程中各类污染物的排放，对现有三类企业进行优化升级或者提升整治。
	符合。经对照规划环评，本项目不属于区域禁止或限制类产业。

	3
	严格落实污染物总量控制要求。区域应以天然气作为主要能源，大力强化基地内企业的无组织排放控制，建立区内VOCs排放清单申报管理制度，对企业无组织排放建立相应环保制度进行源削减，提升VOCs控制水平，削减排放量。
	符合。本项目全部采用电能，能源消耗较少；本项目为研发项目，实施后新增污染物总量较少，无需进行区域削减替代。

	4
	进一步深化污染整治，完善环境基础设施建设。严格实施清污分流、雨污分流，加快仁和北产业发展片区的配套污水管网等基础设施的建设，确保工业废水达标纳管排放，提高生活污水截污率，改善区域地表水环境质量；开展河道综合整治；加强农业面源污染防治；加快基地内其他区块的现有企业自备燃煤锅炉的治理工作，逐步实施煤改气工程；区内企业应尽可能实施固废综合利用，对不具有综合利用价值的危险废物必须委托有资质单位实施集中处理，固体废物安全处置率达100%。
	符合。项目实施清污分流、雨污分流，废水可实现纳管排放；项目不涉及锅炉使用；项目产生的固体废物均可妥善处置或综合利用。

	5
	加强环境风险防范。基地须建立和完善事故风险应急救援管理体系。编制区域风险应急预案，形成区域联动，并定期进行检查演练。重点企业按要求配置相应的环境风险防范措施和事故应急设施。防范事故发生后引发的次生环境污染影响。
	符合。本项目为实验室项目，不属于工业企业。实验室严格做好安全生产工作，严格遵守各项操作规程和制度， 操作规程和制度， 落实各项风险防范措施，减少对周围环境的影响。因此符合环境风险防控要求。

	6
	建立环境监管体系和跟踪评价机制。基地应加强环境监管体系的建设，建立污染物排放对受保护区域与环境功能的跟监测与评价体系；规划区须每隔5年一次或视规划实际变化情况及时进行环境影响跟踪评价。
	符合。要求企业根据相关规范文件及环评要求定期开展污染源监测。


由上表可知，本项目的建设符合规划环评审查意见的相关要求。
[bookmark: _Hlk97069739]综上分析可知，本项目符合《仁和先进制造业基地（暂定名）总体规划(2012-2030)环境影响报告书》、《仁和先进制造业基地（暂定名）总体规划(2012-2030)规划调整环境影响补充报告》及《仁和先进制造业基地总体规划(2012-2030)环境影响报告书“六张清单”修订说明》中相关要求及审查意见相关要求。

	其他符合性分析
	1.3  审批原则符合性分析
1.3.1  建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求
项目位于仁和街道獐山北路9号东恒肽康医药园6幢9楼，对照根据《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》（杭环发[2024]49号），均位于“余杭区浙江余杭经济开发区产业集聚重点管控单元（原余杭区钱江经济开发区产业集聚重点管控单元）(ZH33011020009)”，属于重点管控单元，项目符合性分析如表1-9所示。
表1-9  生态保护红线、环境质量底线及资源利用上线符合性分析
	管控类型
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	生态保护红线
	生态功能不降低、面积不减少、性质不改变
	本项目所在地位于城镇开发边界内，不涉及生态保护红线、永久基本农田。
	符合

	环境质量底线
	大气环境质量底线目标
	2025年，全面消除重污染天气，基本消除中度污染天气，力争O3浓度达到拐点，PM2.5年均浓度稳定控制在28微克/立方米以下，努力实现环境空气质量稳定全面达标。
	项目所在地环境空气质量为不达标区，通过《杭州市大气环境质量限期达标规划》实施，区域环境空气将有所改善，项目废气通过采取有效的污染防治措施后能达标排放，不会使环境空气质量出现降级情况。
	符合

	
	水环境质量底线目标
	到2025年，力争全市水生态环境质量实现“三无、两提升、三个百分百”，即：城市建成区无黑臭水体，地表无劣Ⅴ类水体，无断流（干涸）河流；市控以上地表水优良（达到或优于Ⅲ类）比例与水生生物完整性有不同程度的提升，县级以上城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例达到100%，地表水市控以上断面水质达标率达到100%，国家重要水功能区达标率达到100%。
	2025年，余杭区两大流域苕溪、运河总体水质分别为II类、Ⅲ类，均达到功能区要求。区控及以上12个断面水质Ⅰ-Ⅲ类比例为100%，断面达到功能区要求为100%，保持稳定。本项目生产废水经预处理后与经化粪池处理后的生活污水一同纳管排放，最终经良渚污水处理厂处理达标后排至良渚港。不会突破水环境质量底线，不会影响区域环境质量改善目标的实现。
	符合

	
	土壤环境风险防控底线目标
	2025年，土壤环境质量稳中向好，受污染耕地安全利用率达到省下达目标，重点建设用地安全利用率达到97%以上。
	本项目租用东恒肽康医药有限公司现有厂房，不占用耕地，采取防腐防渗措施的情况下，对土壤环境影响不大，不会突破土壤环境风险防控底线。
	符合

	资源利用上线
	能源利用上线目标
	通过一手抓能源供应保障，一手抓能源结构优化，到2025年实现“三保两降两升”的主要发展目标。
——“三保”：电力、天然气、油品等能源供应保障能力持续增强。到2025年，全市电网110千伏及以上变电容量达到11268万千伏安，天然气供应能力不小于44亿立方米，汽柴油供应能力不小于420万吨。
——“两降”：即单位GDP能耗、煤炭消费量进一步下降。“十四五”期间，全市单位GDP能耗累计降幅不低于15%，煤炭消费下降目标达到省要求。
——“两升”：即清洁能源占比、非化石能源占比进一步提升。到2025年，全市清洁能源占比不低于68%，非化石能源占比不低于20%。
	本项目所用能源为电能，能源消耗量较少，不会突破区域能源利用上线。
	符合

	
	水资源利用上线目标
	到2025年，用水总量目标为32.68亿立方米（含非常水0.48亿立方米）、万元GDP用水量比2020年下降16%、万元工业增加值用水量比2020年下降17%，农田灌溉水有效利用系数达到0.614。
	本项目用水量不大，不会突破区域水资源利用上线。
	符合

	
	土地资源利用上线目标
	到2025年，杭州市耕地保有量不少于1162.7平方公里，永久基本农田面积控制在968平方公里以内，建设用地总规模不超过2152平方公里，城乡建设用地总规模不超过1752平方公里，人均城镇建设用地面积控制在94平方米以内，万元GDP地耗不超过9.7平方米。
	项目租用东恒肽康医药有限公司现有厂房，未新增用地，不会突破土地利用资源上线。
	符合




本项目与环境管控单元准入清单的符合性分析如表1-10所示。
表1-10  项目环境管控单元准入清单符合性分析
	生态环境准入清单
	有关要求
	本项目情况
	符合性

	空间布局引导
	[bookmark: hmcheck_6c6be3ae01764451bc00ab2f7ceae401]根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。
	本项目非工业项目，根据规划和规划环评分析可知，符合区域产业准入条件；项目与周边保护目标之间隔有防护绿地等隔离带，距离最近的敏感目标为西北侧220米处荼锦公寓。
	符合

	污染物排放管控
	严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。
	项目废水、废气、噪声均能达标排放，不属于工业项目，无需进行总量区域削减，不会导致区域环境质量降低。项目实行雨污分流。
	符合

	环境风险防控
	强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。
	本项目为研发项目，不属于工业企业。实验室严格做好安全生产工作，严格遵守各项操作规程和制度， 落实各项风险防范措施，减少对周围环境的影响。因此符合环境风险防控要求。
	符合


综上，项目符合《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》管控要求。
1.3.2  排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求
根据工程分析及环境影响预测分析，项目废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维持现状。
1.3.3  建设项目还应符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求
①国土空间规划符合性
根据前述分析，项目符合用地规划；项目所在地位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田和生态保护红线，符合国土空间规划。
②产业政策符合性
（1）国家产业政策：根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》（2023年第7号令），本项目不属于该目录中限制和淘汰类。对照《市场准入负面清单(2025年版)》（发改体改规〔2025〕466号），本项目不在其负面清单范围内。对照《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资发〔2024〕273号），本项目不属于该目录中限制类和禁止类。
（2）地方产业政策：对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》（浙长江办[2022]6号），本项目属于研究和试验发展，不在其负面清单范围内。对照《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2024年本）》，项目不属于其中限制类和淘汰类项目。因此，项目符合相关产业政策要求。
1.4  《太湖流域管理条例》符合性分析
《太湖流域管理条例》于2011年8月24日国务院第169次常务会议通过，自2011年11月1日起施行。项目与其中有关条款的符合性分析如表1-11所示。
表1-11  项目与《太湖流域管理条例》有关内容符合性分析
	条款
	有关要求
	本项目情况
	符合性

	第八条
	禁止在太湖流域饮用水水源保护区内设置排污口、有毒有害物品仓库以及垃圾场；已经设置的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。
	项目不在饮用水水源保护区范围，废水纳管排放，不单独设置排污口。
	第八条

	第二十八条
	排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。
禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的应当依法关闭。
在太湖流域新设的企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。
	本项目后期运营过程中水污染物排放量不得超过本报告核定量。将设置便于检查、采样的规范化排污口，并按要求悬挂标志牌。
本项目为实验室研发项目，不属于工业类项目，不涉及条例中禁止设置的不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的行业。
	第二十八条

	第二十九条
	新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：(一)新建、扩建化工、医药生产项目；(二)新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；(三)扩大水产养殖规模。
	项目距离东苕溪1.8 km。项目不属于第二十九条所列行业。
	第二十九条

	第三十条
	太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：(一)设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；(二)设置水上餐饮经营设施；(三)新建、扩建高尔夫球场;(四)新建、扩建畜禽养殖场；(五)新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；(六)本条例第二十九条规定的行为。
	项目距离太湖53km，距离东苕溪1.8 km。项目不涉及第三十条所列行业。
	第三十条


综上，本项目符合《太湖流域管理条例》有关要求。
1.5  《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单》符合性分析
根据《浙江省大运河核心监控区建设项目准负面清单》（浙发改社会[2023]100号），负面清单适用于遗产区、缓冲区以外的核心监控区。根据《杭州市大运河世界文化遗产保护规划（成果稿）》，本项目位于环境控制区，属于遗产区、缓冲区以外的核心监控区，项目符合性分析如表1-12所示。
表1-12  项目与《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单》有关内容符合性分析
	序号
	有关要求
	项目情况
	符合性

	1
	核心监控区河道管理范围内禁止建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动；禁止建设住宅、商业用房、办公用房、厂房等与河道保护和水工程运行管理无关的建筑物、构筑物；禁止利用船舶、船坞等水上设施侵占河道水域从事餐饮、娱乐等经营活动；禁止弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物。大运河河道管理范围由县(市、区)人民政府划定。
	本项目为研发项目，不新增用地，不新增建筑物，不涉及所列活动。
	符合

	2
	核心监控区内产业项目准入必须依据《产业结构调整指导目录（2019年本）》《市场准入负面清单（2022 年版）》《浙江省限制用地项目目录（2014年本）》和《浙江省禁止用地项目目录（2014年本）》等文件相关要求。对列入国家《产业结构调整指导目录2019年本》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。禁止企业扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类项目。项目选址空间上必须符合各级国土空间规划、《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》、浙江省“三线一单”编制成果和岸线保护与利用相关规划规定。
	本项目为研发项目，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《市场准入负面清单(2025年版)》、《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》等文件相关要求，项目不属于限制发展和禁止发展项目；项目不新增用地，符合国土空间规划；项目符合《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》相关要求。
	符合

	3
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]核心监控区内一律不得新建、扩建不符合《浙江省工业等项目建设用地控制指标（2014）》的项目。
	本项目为研发项目，不属于工业项目。
	符合

	4
	核心监控区内禁止新建、扩建高风险、高污染、高耗水的建设项目。除位于产业园区内且符合园区主导产业的建设项目外，不得新建《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》需要编制环境影响报告书的建设项目。在大运河沿线，污水处理厂管网所在范围内禁止新增排污口。
	项目为研发项目，污染物排放量较低，不属于高风险、高污染、高耗水的建设项目。本项目仅需编制环境影响报告表。项目废水纳管排放，不新增排污口。
	符合

	5
	核心监控区滨河生态空间(原则上除城镇建成区外，京杭大运河浙江段和浙东运河主河道两岸起始线至同岸终止线距离1000米，具体边界由各设区市人民政府依据《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》划定),除符合国土空间规划的村民宅基地、乡村公共设施、公益事业用途以及符合保护利用要求的休闲农业、乡村旅游、乡村康养、休闲体育、历史文化空间更新用途外，严控新增非公益用途的用地。禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等。严禁占用耕地绿化造林、超标准建设绿色通道、挖田造湖造景、违规从事非农建设，禁止利用永久基本农田种植苗木花卉草皮、水果茶叶等多年生经济作物、挖塘养殖、闲置荒芜。
	本项目不新增用地，不占用耕地。
	符合


1.6  《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）符合性分析
本项目不属于重点行业，不涉及新污染物的使用，且不在不予审批环评的项目类别范围内。综上，不执行上述意见的要求。
1.7  “四性五不批”符合性分析
根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号），本项目“四性五不批”符合性分析如表1-13所示。
表1-13  项目与“四性五不批”符合性分析
	建设项目环境保护管理条例
	项目情况
	符合性

	四性
	建设项目的环境可行性
	本项目符合产业政策、达标排放、用地规划、“三线一单”生态环境分区管控要求、总量控制原则及环境质量要求等，从环保角度看，本项目的建设满足环境可行性要求。
	符合

	
	环境影响分析预测评估的可靠性
	本评价严格遵循相关国家法律、相关地方法规、相关技术规范、相关产业政策，从实际出发，环境影响分析预测评估是可靠的。
	符合

	
	环境保护措施的有效性
	本项目不属于工业类项目，项目建成后，只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放，因此其环境保护措施是可靠合理的
	符合

	
	环境影响评价结论的科学性
	本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。
	符合

	五不批
	建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划
	本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。
	符合

	
	所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求
	本项目拟采取的措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求。
	符合

	
	建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏
	只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有限控制并能做到达标排放或不对外直接排放。
	符合

	
	改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施
	本项目为新建项目，无项目原有环境污染和生态破坏问题。
	符合

	
	建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理
	建设项目环境影响报告表的基础资料数据真实可靠，内容不存在缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。
	符合


综上分析可知，本项目符合“四性五不批”要求。
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[bookmark: _Toc9246][bookmark: _Toc11756][bookmark: _Toc21212][bookmark: _Toc16315][bookmark: _Toc10769]二、建设项目工程分析
	建设内容
	[bookmark: _Toc11604][bookmark: _Toc26869]2.1  建设内容
2.1.1  项目由来
[bookmark: OLE_LINK196][bookmark: OLE_LINK197]浙江聚思创能新材料有限公司成立于2025年5月9日，主要从事新材料技术推广服务；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售等。企业拟投资596.5万元，租用浙江东恒肽康医药有限公司园区闲置厂房（余杭区仁和街道獐山北路9号东恒肽康医药园6幢9楼），进行钠离子电池聚阴离子正极材料研发项目。项目建成后，将对进行正极材料的制备工艺参数进行试验，包括材料研磨、喷雾干燥、烧结、气流粉碎、振动筛分等工序；随后对正极材料进行性能测试工作，包括基础表征测试、粒径测试；并在每批次材料中抽取少量用于组装纽扣电池进行电化学性能测试。
依照《生态环境法典》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)，本项目属于“M7320工程和技术研究和试验发展”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目归入“四十五、研究和试验发展、98专业实验室、研发（试验）基地-其他”，需编制环境影响报告表。判定情况如表2-1所示。
表2-1 环评类别判定表
	文件要求
	本项目情况
	本项目环评类别

	项目类别
	报告书
	报告表
	
	

	四十五、研究和试验发展
	98、专业实验室、研发（试验）基地
	P3、P4生物安全实验室；转基因实验室
	其他(不产生实验废气、废水、危险废物的除外)
	从事工艺研发，不涉及P3、P4生物安全实验室和转基因实验室
	环境影响报告表


受建设单位委托，浙江百诺数智环境科技股份有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。我单位在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其他相关文件，编制了本项目的环境影响报告表，并交由项目建设单位报请生态环境主管部门审批。
[bookmark: _Toc17504][bookmark: _Toc21169]2.1.2  项目组成
本项目基本情况见表2-2。
表2-2 [bookmark: _Toc24353][bookmark: _Toc23848]项目工程组成一览表
	序号
	工程类别
	主要内容
	规模/参数
	备注

	1
	主体工程
	研磨房
	进行精细研磨工序，设置1台砂磨机等。
	200 m²
	新建

	2
	
	喷雾干燥房
	进行喷雾干燥工序，设置2台喷雾干燥器。
	100 m²
	新建

	3
	
	窑炉房
	进行烧结工序，设置4台箱式炉。
	250 m²
	新建

	4
	
	气流粉碎房
	进行气流粉碎工序，设置气流粉碎机等。
	200 m²
	新建

	5
	
	扣电实验室
	进行扣电组装，千级洁净车间。
	80 m²
	新建

	6
	
	检测实验室
	进行正极材料理化性质及扣电性能测试。
	30 m²
	新建

	7
	辅助工程
	办公区
	包括2个独立办公室、1个公共办公室，以及休息间、会议室、备用房间、前台区域等若干。
	270 m²
	新建

	8
	公用工程
	供水
	依托企业现有厂区已建供水设施。
	328.23 t/a
	依托

	9
	
	纯水制备系统
	项目新建一套“一级RO+EDI”纯水制备设施，按实际需求运行，年纯水制备量为12 t/a。
	0.25 t/h
	新建

	10
	
	排水
	雨、污分流，雨水经雨水管网收集后排入厂外市政管网；生产废水经处理后，与经化粪池预处理的生活污水一并纳管，送良渚污水处理厂集中处理。
	199t/a
	依托

	11
	
	循环水系统
	设置1台常温冷水机，运行时间约4 h/d，用于砂磨、喷雾干燥工序间接冷却；循环水定期补充损耗，定期外排。
	9.2 m³/h
	新建

	12
	
	供电
	由市政电网统一配送，项目设置1个强弱电间，位于平面图左上方。
	10万 kWh/a
	依托

	13
	
	压缩空气系统
	项目设置一台无油螺杆空压机。
	6 m³/min
	新建

	14
	
	氮气供应系统
	设置氮气制备设施，GN2（普通氮气）由变压吸附制备，PN2（工艺纯化氮气）由GN2经过小型纯化器纯化后供应。
	40 m³/h
	新建

	15
	
	新风系统
	本项目布置洁净车间（千级），每层楼单独设置新风系统和回风系统，送风中新风占比约15%。外界空气经新风系统抽取过滤后送入洁净车间，绝大部分进入内部，小部分进入灰区。进入洁净车间空气通过废气收集装置抽往楼顶处理后排放，未收集的废气和洁净车间环境空气、灰区和回风夹道空气通过回风系统重新进入新风系统进行过滤，最终无组织排放。
	/
	新建

	16
	
	消防设施
	配备消防栓和灭火器。
	/
	

	17
	储运工程
	原料仓库
	用于储存原料。
	40 m²
	新建

	18
	
	危险化学品储存
	本项目使用危险化学品量极少，故仅在扣电实验室设置危险化学品柜，双锁管理，配有相关标识。
	
	新建

	19
	
	成品库
	用于暂存制备完成的成品。
	45 m²
	新建

	20
	环保工程
	废气处理设施
	喷雾干燥器、气流粉碎机设有布袋除尘装置；废气由密闭管道收集，经过1套“水喷淋+除雾除湿+一级活性炭吸附”装置处理，由50 m高排气筒排放。
	/
	新建

	21
	
	废水处理设施
	设置1个1.2×0.8×0.8 m沉淀水箱。
	/
	新建

	22
	
	固废堆放区
	位于平面图右下角，位于房间内部。
	40 m²
	新建

	23
	
	危废暂存间
	位于平面图右下角，位于房间内部，做好地面防渗措施和标识管理。
	10 m²
	新建



2.1.3  研发方案
[bookmark: _Toc21871][bookmark: _Toc20514]本项目主要进行钠离子电池NaSICON结构聚阴离子正极材料加工、测试等方面实验。测试完正极材料去向，作为固体废物处置。测试材料的制备量如表2-3所示。
表2-3 项目研发方案一览表
	序号
	制备内容
	单位
	制备量
	备注

	1
	钠离子电池正极材料
	kg/a
	1000
	用于粒径分布测试和组装钠离子扣式电池

	2
	钠离子扣式电池
	个/a
	2000
	用于恒流充放电测试


2.1.4  研发设备
本项目制备材料、测试所需设备如表2-4所示。
表2-4 项目研发设备一览表

2.1.5  主要原辅材料消耗
本项目主要原辅材料消耗情况如表2-5所示。
表2-5 项目主要原辅材料消耗一览表

本项目主要原辅材料组分及理化性质如表2-6所示

表2-6 项目主要原辅材料组分及理化性质一览表


2.1.6  公用工程
供水：项目总用水量约为328.23 t/a，用水由市政供水管网提供，提托企业现有厂区已建供水设施。
排水：厂区实行雨、污分流，雨水经雨水管网收集后排入厂外市政管网；生产废水经处理后，与经化粪池预处理的生活污水一并纳管，送良渚污水处理厂集中处理。
纯水制备系统：项目新建一套纯水制备设施，制备能力为0.25 t/h，按需求运行，年纯水制备量为 12 t/a。
循环水系统：设置1台冷水机，规格为9.2 m3/h，运行时间约4 h/d，用于砂磨、喷雾干燥工序间接冷却；循环水定期补充损耗、外排。
供电系统：项目总用电量约10万 kWh/a，用电由市政管网统一供应。厂房西北侧设置1间强弱电间。
2.1.7  总平面布置
本项目租用浙江东恒肽康医药有限公司闲置厂房，地址为浙江省杭州市余杭区仁和街道獐山北路9号，东恒肽康医药园6幢9楼，共一层，建筑面积为1346.61平方米。平面图左下方为办公区域，设置有办公室、会议室、茶水间、休息间、前台及展柜等。平面图左上方设置卫生间，布置空调、步梯、电梯、强弱电间等。平面图中间区域，从左向右依次设置成品库、研磨房、喷雾干燥房、窑炉房、气流粉碎房、公辅车间；平面图下方为扣电实验室和检测实验室，平面图右方为一般固废堆放区和危废暂存间。
本项目平面布置均考虑了工艺流程及厂区内货物运输和消防、环保安全卫生的要求。项目布局考虑了项目与周围环境的协调关系，布局基本合理。
2.1.8  劳动定员和生产班制
企业劳动定员13人，实行单班制，每班生产8小时，年工作天数为248天。企业不设食堂和宿舍。



2.1.9  项目水平衡图和VOC平衡图
本项目水平衡如图2-1所示。
[image: 水平衡图v3]
图2-1 项目水平衡图（单位：t/a）
本项目VOC平衡如图2-2所示：
[image: VOC平衡图20260907]
图2-2 项目VOC平衡图（以非甲烷总烃计，单位：kg/a）


	工艺流程和产排污环节
	[bookmark: _Toc27144][bookmark: _Toc17522]2.2  生产工艺流程及产排污环节
2.2.1  研发工艺流程
本项目具体工艺流程如图2-3所示。：

图2-3 本项目工艺流程图
工艺流程说明：
2.2.2  产排污环节分析
根据工艺流程可知，项目产污环节及污染因子分析如表2-7所示：
表2-7 项目产污环节及污染因子一览表
	类别
	编号
	产生工序/环节
	污染物名称
	主要污染因子

	废气
	G1
	正极材料制备
	原材料投料
	解包投料粉尘
	颗粒物

	
	G2
	
	喷雾干燥
	干燥粉尘
	颗粒物

	
	G3
	
	气氛烧结
	煅烧废气
	颗粒物、非甲烷总烃

	
	G4
	
	粗破
	投料粉尘
	颗粒物

	
	G5
	
	粗破
	粗破粉尘
	颗粒物

	
	G6
	
	气流粉碎
	投料粉尘
	颗粒物

	
	G7
	
	气流粉碎
	气粉粉尘
	颗粒物

	
	G8
	
	振动筛分
	投料粉尘
	颗粒物

	
	G9
	
	振动筛分
	筛分粉尘
	颗粒物

	
	G10
	扣电组装测试
	涂布干燥
	涂布废气
	非甲烷总烃

	废水
	W1
	/
	砂磨机清洗
	清洗废水
	CODCr、SS、TP、盐类

	
	W2
	
	喷雾干燥器清洗
	清洗废水
	CODCr、SS、TP、盐类

	
	W3
	
	纯水制备
	纯水制备浓水
	CODCr、盐类

	
	W4
	
	循环冷却
	冷却水外排
	CODCr、盐类

	
	W5
	
	废气处理
	喷淋塔废水
	CODCr、SS

	
	W6
	
	员工生活
	生活污水
	CODCr、NH3-N

	固体废物
	S1
	正极材料制备
	原材料投料
	废包装材料
	物料包装袋

	
	S2
	
	混合、研磨
	废弃研磨介质
	废锆珠、氧化铝珠

	
	S3
	
	喷雾干燥
	集尘
	集尘

	
	S4
	
	喷雾干燥
	不合格粉体
	废正极材料粉体

	
	S5
	
	气流粉碎
	集尘
	集尘

	
	S6
	
	振动筛分
	不合格粉体
	废正极材料粉体

	
	S7
	扣电组装测试
	粉体理化性质测定
	测试废料
	废正极材料

	
	S8
	
	制胶、匀浆
	沾染化学品的废包装材料
	Super P、PVDF、NMP、电解液等

	
	S9
	
	扣电性能测试
	测试废电池
	废纽扣电池

	
	S10
	/
	废气处理
	废活性炭
	废活性炭

	
	S11
	/
	废水处理
	沉淀污泥
	不溶性金属氧化物、磷酸盐

	
	S12
	/
	纯水制备
	纯水制备过滤介质
	废树脂

	
	S13
	/
	设备运行
	设备废滤料
	废滤网、滤芯、碳分子筛

	
	S14
	/
	设备运行
	废布袋
	废布袋

	
	S15
	
	员工生活
	生活垃圾
	生活垃圾




	与项目有关的原有环境污染问题
	2.3  与项目有关的原有环境问题
本项目为新建项目，租用浙江东恒肽康医药有限公司闲置厂房（浙江省杭州市余杭区仁和街道獐山北路9号，东恒肽康医药园6幢9楼）进行研发项目。该厂房之前并无生产项目运行，故不存在与本项目有关的原有环境污染问题。




[bookmark: _Toc19781][bookmark: _Toc17715][bookmark: _Toc4997][bookmark: _Toc16646][bookmark: _Toc7969]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	3.1  区域环境质量现状
3.1.1  环境空气质量现状
1、环境空气质量达标区判定
[bookmark: _Hlk131175006]根据功能区划，项目所在地环境空气为二类环境功能区。为了了解评价项目所在区域环境空气质量情况，本次评价引用《2025年浙江省生态环境状况公报》中的相关数据：11个设区城市中，宁波市、温州市、绍兴市、金华市、衢州市、舟山市、台州市和丽水市8个设区城市环境空气质量达到国家二级标准；日环境空气质量（AQI）优良天数比例为82.2%～99.2%，平均为92.4%，较上年上升2.3个百分点。
细颗粒物（粒径小于等于2.5微米，PM2.5）年均浓度范围为15.5～31.0微克/立方米，平均为24.9微克/立方米，较上年下降4.6%；各城市均达到国家二级标准。
可吸入颗粒物（粒径小于等于10微米，PM10）年均浓度范围为29～51微克/立方米，平均为42微克/立方米，与上年持平；各城市均达到国家二级标准。
二氧化硫（SO2）年均浓度范围为4～7微克/立方米，平均为6微克/立方米，与上年区域环境质量现状持平；各城市均达到国家一级标准。
二氧化氮（NO2）年均浓度范围为17～30微克/立方米，平均为23微克/立方米，较上年下降4.2%；各城市均达到国家一级标准。
一氧化碳（CO）日均值第95百分位数浓度范围为0.7～0.9毫克/立方米，平均为0.8毫克/立方米，与上年持平；各城市均达到国家一级标准。
臭氧（O3）日最大8小时平均值第90百分位数浓度范围为131～175微克/立方米，平均为149微克/立方米，较上年上升2.1%；8个设区城市达到国家二级标准，杭州市、湖州市和嘉兴市未达到国家二级标准。
综上所述，项目所在区域大气环境质量为不达标区，超标因子为臭氧。
根据《余杭区环境空气质量提质进位三年行动方案（2024—2026年）》，为提升区域大气环境质量，拟采取以下措施：
（1）工业源减排：完成207个省市减排任务、142个区级项目，淘汰3台2蒸吨生物质锅炉，推进活性炭集中再生与氮氧化物深度治理。​
（2）扬尘源管控：技术赋能：部署公交车移动监测、无人机巡查、走航车监测等设备，建立工地扬尘预警处置机制；长效管理：实现颗粒物异常的快速闭环处置，良渚论坛保障期间创同期PM2.5最优水平。​
（3）移动源治理：淘汰国四及以下柴油车327辆、老旧非道机械301台。
（4）生活源整治：安装餐饮油烟在线监测189套，119家汽修企业纳入活性炭“绿岛”再生体系；建成62个高位瞭望设施，落实“1530”秸秆焚烧闭环处置机制。
2、其他特征污染物环境质量现状
为了解项目所在区域大气环境中其他特征污染物环境质量现状，本环评引用《余政工出【2022】3号地块医药制造业项目环境影响报告书》（批复文号：环评批复[2025]16号），委托浙江鸿博环境检测有限公司开展的大气环境监测数据（报告编号：HJ20240971-BG001）进行评价。污染物监测点位信息如表3-1所示。
表3-1  污染物监测点位基本信息
	监测点名称
	UTM坐标/m
	相对本项目方位
	据本项目距离
	备注
	监测项目
	采样频次
	采样时间

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	西宅斗村
	219828
	3373526
	东
	677 m
	下风向
	TSP
	日均值
	2024.11.4~2024.11.10

	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	小时均值
	



[image: d72d25c8-1adb-4f11-8f11-ef5ef028eb48]
图3-1 监测点位示意图
上述环境空气现状监测点特征污染物监测统计情况如表3-2所示。
表3-2  大气污染物环境质量现状（监测结果）一览表
	监测点位
	污染物
	平均
时间
	评价标准
	浓度范围
	最大占标率
	超标概率
	达标
情况

	
	
	
	mg/m3
	mg/m3
	%
	%
	

	西宅斗村
	TSP
	日平均
	0.3
	0.082~0.091
	30.3
	0
	达标

	
	非甲烷总烃
	1h平均
	2
	0.16~0.27
	13.5
	0
	达标

	注：TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》的要求。



3.1.2  地表水环境
项目附近地表水体为西侧约1.8 km处的东苕溪，西侧约120 m处的獐山弄港、东北侧约400 m处的长塘河。
根据《浙江省水功能区 水环境功能区划分方案（2015）》，东苕溪在项目附近河段地表水体的编号为“苕溪61”，起始断面为北窑坞大桥下游1.1km，终止断面为杭宁高速下游800m，水功能区为东苕溪余杭饮用水源区（编号：F1201200303021），水环境功能区为饮用水水源二级保护区（编号：330110FM210201000220）。该河段在北窑坞大桥下游1.1km、杭宁高速下游800m两处断面之间的陆域范围为：两岸纵深500 m，其中涉及德清临杭经济开发区、余杭仁和先进制造业基地区块的区域东岸为200 m，共3.54 km2，目标水质为Ⅲ类。本项目距离东苕溪约1.8 km，不在上述陆域保护范围内。
獐山弄港位于项目西侧约120 m，长塘河位于项目东北侧约400 m，均未划定水环境功能区，建议参考“杭嘉湖36”：起始断面为运河武林头，终止断面为上牵埠闸，水功能区为东塘港余杭农业用水区（编号：F1203102203013），水环境功能区为农业用水区（编号：330110FM220106000150），目标水质为Ⅲ类。
本项目废水纳入良渚污水处理厂进一步处理，良渚污水处理厂的纳污水体为良渚港，附近河段地表水体的编号为“杭嘉湖34”，起始断面为西塘河魏塘，终止断面为余杭塘河长桥，水功能区为良渚港（含毛家漾港、九曲港）余杭农业、工业用水区（编号：F1203102003013），水环境功能区为农业、工业用水区（编号：330110FM220107000150），目标水质为Ⅲ类。
综上，本项目拟建地附近水体及纳污水体环境功能区划详见表3-3：
表3-3  区域水环境功能区划
	名称
	水功能区
	水环境功能区
	流域
	水系
	范围
	目标水质

	
	编号
	名称
	编号
	名称
	
	
	起始断面
	终止断面
	

	苕溪61
	东苕溪
	F1201
2003
03021
	东苕溪余杭饮用水源区
	330110F
M21020
1000220
	饮用水水源一级保护区
	太湖
	苕溪
	上纤埠
	北窑坞大桥下游1.1km
	Ⅱ

	
	
	
	
	
	
	
	
	陆域：两岸纵深50m(一级保护区以外为二级保护区450m，涉及余杭仁和先进制造业基地区块的区域东岸为150m)
	

	
	
	
	
	
	饮用水水源二级保护区
	
	
	北窑坞大桥下游1.1公里
	杭宁高速下游800米
	Ⅲ

	
	
	
	
	
	
	
	
	陆域：两岸纵深500米（涉及德清临杭经济开发区、余杭仁和先进制造业基地区块的区域东岸为200米，共3.54km2）
	

	杭嘉湖36
	东塘河
	F1203
1022
03013
	东塘港余杭农业用水区
	330110F
M22010
6000150
	农业用水区
	太湖
	杭嘉湖平原河网
	运河武林头
	上牵埠闸
	Ⅲ

	杭嘉湖34
	良渚港（含毛家漾港、九曲港）
	F1203
1020
03013
	良渚港（含毛家漾港、九曲港）余杭农业、工业用水区
	330110F
M22010
7000150
	农业、工业用水区
	太湖
	杭嘉湖平原河网
	西塘河魏塘
	余杭塘河长桥
	Ⅲ



为了解项目拟建区域周边地表水及纳污水体环境质量现状，本环评引用杭州市生态环境局余杭分局发布的《2025年杭州市余杭区生态环境状况公报》的相关结论如下：
（一）两大流域水系
2025年，余杭区两大流域苕溪、运河总体水质分别为II类、Ⅲ类，均达到功能区要求。区控及以上12个断面水质Ⅰ-Ⅲ类比例为100%，断面达到功能区要求为100%，保持稳定。
（二）乡镇交接断面河流
2025年，全区41条乡镇交接断面河流水质为Ⅲ类及以上的有24条（占比58.5％），Ⅳ类有7条（占比17.1％），Ⅴ类有7条（占比17.1％），劣Ⅴ类有3条（占比7.3％）。
（三）饮用水水源地
2025年，全区饮用水水源地水质保持良好，集中式饮用水水源地东苕溪杭州、闲林水库、四岭水库（千吨万人饮用水水源地）水质达标率均为100%。
3.1.3  声环境
根据《杭州市余杭区声环境功能区划定方案（2021年修订版）》，本项目所在地为3类声环境功能区；且厂界周边50m范围内的声环境保护目标为南侧相邻的洛山社区党群服务中心，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，需要开展声环境质量现状监测。监测布点方案见附图11，监测结果见表3-4。
表3-4  声环境质量现状监测结果一览表
	测点名称
	测点位号
	主要声源
	检测日期
	昼间(dB(A))

	
	
	
	
	测量时间
	等效声级（Leq）

	厂界东
	N1
	交通噪声
	2026.2.25
	10:57~11:17
	53

	厂界南
	N4
	工业噪声
	
	11:44~11:54
	50

	厂界西
	N3
	工业噪声
	
	11:32~11:42
	52

	厂界北
	N2
	工业噪声
	
	11:19~11:29
	53

	洛山社区党群服务中心
	N5
	交通噪声
	
	10:44~10:54
	53

	厂界东
	N1
	交通噪声
	2026.2.26
	12:30~12:50
	60

	厂界南
	N4
	工业噪声
	
	13:16~13:26
	56

	厂界西
	N3
	工业噪声
	
	13:05~13:15
	55

	厂界北
	N2
	工业噪声
	
	12:53~13:03
	55

	洛山社区党群服务中心
	N5
	工业噪声
	
	12:16~12:26
	56

	备注：1、本报告仅对本次测试负责；2、检测期间气象参数为：2026.2.25：风速1.1 m/s，天气多云；2026.2.26：风速0.9 m/s，天气阴。


3.1.4  生态环境
本项目位于仁和先进制造业基地范围内，租用闲置厂房，不新增用地面积，不涉及生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不开展生态环境现状调查。
3.1.5  电磁辐射
本项目不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要对电磁辐射现状开展监测与评价。
3.1.6  地下水、土壤环境
项目营运期工艺废气主要为少量粉尘、有机废气，不涉及重金属、持久性难降解挥发性有机物，不会通过大气沉降对土壤造成影响。
本项目实行雨污分流制，清污分流。雨水经厂区雨水收集系统收集后纳入周边市政雨水管排放；本项目生产废水经预处理、生活污水经化粪池预处理后纳管，最终汇至良渚污水处理厂处理达标后外排。相应管道均做好防渗措施，建设项目对土壤、地下水环境基本不存在污染途径，故不开展现状调查。
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	3.2  环境保护目标
3.2.1  大气环境
根据调查，项目周边500m范围内大气环境评价范围内保护目标见表3-5。
表3-5  大气环境保护目标基本情况
	保护目标名称
	UTM坐标/m
	保护
对象
	规模
	保护内容
	环境功能区
	方位
	与厂界
距离(m)

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	荼锦公寓
	218878.45
	3373629.56
	居民
	约616户
	环境空气
人群健康
	环境空气二类区
	西北
	220

	洛山社区党群服务中心
	219185.99
	3373538.47
	文化
	约10人
	
	
	南
	15



[image: bb3d402c-4ec6-43e1-a0bf-e328bd97d09d]
图3-1 项目大气环境保护目标图
3.2.2  声环境
根据现状调查，项目厂界外50m范围内声环境保护目标见表3-6。
表3-6  声环境保护目标基本情况
	序号
	声环境保护目标
	空间相对位置/m
	据厂界最近距离/m
	方位
	执行标准/功能区类别
	声环境保护目标情况说明

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	1
	洛山党群服务中心
	9.02
	-31.16
	1.2
	15
	南
	2类
	单层弧形建筑，周围有绿化带

	备注：表中坐标以厂界东南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。


3.2.3  地下水环境
根据调查，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
3.2.4  生态环境
本项目位于仁和先进制造业基地（余杭区钱江经济开发区）范围内，租用浙江东恒肽康医药有限公司园区闲置厂房（余杭区仁和街道獐山北路9号东恒肽康医药园6幢9楼），不新增用地面积，不涉及生态环境保护目标。
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	[bookmark: _Hlk137821131]3.3  污染物排放控制标准
3.3.1  废气
本项目中颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中表2的二级标准排放限值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)中表1的二级-新改扩建厂界标准值，以及表2的排放标准值。具体标准值见表3-7。
表3-7 本项目废气排放标准
	污染物
	有组织排放标准
	无组织排放监控浓度限值
	执行标准

	
	最高允许排放浓度（mg/m³）
	排气筒高度（m）
	最高允许排放速率（kg/h）
	监控点
	浓度（mg/m³）
	

	颗粒物
	120
（其他）
	50
	60
	周界外浓度最高点
	1.0
	GB 16297-1996

	非甲烷总烃
	120
（使用溶剂汽油或其他混合烃类物质）
	50
	≈156.25②
	周界外浓度最高点
	4.0
	

	臭气浓度
	/
	50
	40000（无量纲）
	厂界下风向侧或臭气方位边界线上
	20
（无量纲）
	GB 14554-93


注：①、②项目排气筒高度为50 m，《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2对应污染物表列排气筒最高高度为40 m，按照附录B外推法计算最高允许排放速率。

3.3.2 废水
本项目生产废水包括清洗废水和纯水制备废水，经预处理后纳管；生活污水经化粪池预处理后纳管排入良渚污水处理厂，处理达标后排入良渚港。其中，纳管废水的pH、SS、BOD5、CODCr等污染物需要满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4的三级标准排放浓度限值，氨氮、总磷、总氮等污染物需要满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB 33/ 887-2025）中表1的间接排放限值。
良渚污水处理厂出水中，pH、SS、BOD5等污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中表1的一级A标准排放浓度限值，CODCr、氨氮、总磷、总氮等污染物执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/ 2169-2018）中表1的排放限值。具体标准值见表3-8。
表3-8 本项目废水排放标准
	污染物
	去向
	浓度限值mg/L
	执行标准
	去向
	浓度限值
mg/L
	执行标准

	pH
	纳管
	6~9
	GB 8978-1996
	排放环境
	6~9
	GB 18918-2002

	SS
	
	400
	
	
	10
	

	BOD5
	
	300
	
	
	10
	

	CODCr
	
	500
	
	
	40
	DB 33/ 2169-2018

	氨氮
	
	35
	DB 33/ 887-2025
	
	2(4)①
	

	总磷
	
	8
	
	
	0.3
	

	总氮
	
	70
	
	
	12(15)①
	


注：① 括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。

3.3.3 噪声
项目营运期间，四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的3类标准，具体标准值见表3-9。
表3-9 本项目噪声排放标准
	类别
	等效声级Leq/dB(A)

	
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55



3.3.4固体废物控制标准
本项目一般工业固体废物采用库房储存，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中适用范围可知，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，其贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，企业应按照《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置场)(含2023修改单)》(GB 15562.2-1995)的要求标注一般固废贮存场所；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)。
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3.4.1 总量控制指标
根据现行的环保管理要求，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：二氧化硫（SO2）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）及工业烟粉尘、重金属、挥发性有机物（VOCs）。
根据文件要求及工程分析，本项目总量控制指标为化学需氧量、氨氮、烟粉尘、VOCs。
3.4.2  总量平衡方案
根据《关于印发<重点区域大气污染防治“十二五”规划>的通知》(环发[2012]130号)，新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代。根据《关于印发<杭州市建设项目和排污权交易总量审核管理暂行规定>的通知》(杭环发[2015]143号)，本项目属于研发项目，不需要进行总量调剂。因此本项目实施后，企业全厂污染物排放总量详见表3-10。



表3-10 项目实施后全厂污染物排放总量情况表  单位：t/a
	类别
	污染物
	本项目排放量
	现有项目审批量
	本项目建成后全厂排放量
	全厂总量控制建议值

	废水
	废水量
	199
	0
	199
	199

	
	CODCr 
	0.008
	0
	0.008
	0.008

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0

	废气
	VOCs
	0.004
	0
	0.004
	0.004

	
	颗粒物
	0.008
	0
	0.008
	0.008


由上表可知，本项目污染物排放总量为CODCr 0.008 t/a、VOCs 0.004 t/a、颗粒物0.008 t/a。
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四、主要环境影响和保护措施
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	[bookmark: _Toc168895921][bookmark: _Toc217286893][bookmark: _Toc146340904][bookmark: _Toc165189875][bookmark: _Toc167868829]4.1  施工期环境影响保护措施
本项目利用的现有闲置厂房进行研发，项目施工期影响主要为设备安装等过程产生的噪声。但施工期周期较短，施工面较小，只要企业加强施工期管理，禁止夜间施工，减少对外界的噪声、粉尘的影响，则本项目施工期影响较小。
综上，本项目施工期环境影响较小，本环评主要针对营运期的环境影响进行分析、预测、评价。
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	4.2  运营期环境影响保护措施
4.2.1  废气
1、废气污染源强核算
本项目运营期废气包括原材料解包投料粉尘G1、喷雾干燥粉尘G2、煅烧废气G3、粗破投料粉尘G4、粗破粉尘G5、气流粉碎投料粉尘G6、气粉粉尘G7、振动筛分投料粉尘G8、震动筛分粉尘G9、涂布废气G10。
（1） 原材料解包投料粉尘G1、粗破投料粉尘G4、气流粉碎投料粉尘G6、振动筛分投料粉尘G8
产生源强：正极材料制备工序中，由人工进行各环节之间的物料转移，产生投料废气。考虑到本项目原料使用量极小，单批次投料量约为10~30 kg，并且原料以密度较大的金属盐、金属氧化物晶体为主，不易产生浮尘，故各环节投料粉尘不进行定量计算，仅做定性分析。
（2） 喷雾干燥粉尘G2
产生源强：精细研磨后的浆料通过密闭管道泵入离心式喷雾干燥塔，雾化成液滴后经热风干燥为球形前驱体颗粒。此环节产生部分雾化过程中夹带的未干燥的原料混合粉体。根据《年产10000吨锰锌铁氧体磁性元器件项目环境影响报告表》（审批意见索引号320923100047/2021-00336），该项目与本项目在原辅材料、工序、设备等方面相似，可类比参考，喷雾干燥工段粉尘产生量取值约为浆料的0.1%。每批次正极材料制备研磨用水80 L，年制备100批次，则该环节年用水8 t/a；原材料用量4.36 t/a，按最不利情况计算，全部进入喷雾干燥工序，则此工序浆料量为12.36 t/a，产生粉尘12.36 kg/a。
收集处理措施：喷雾干燥器整体封闭，粉尘先在设备内部收集，经过内置布袋除尘器处理后，除尘尾气再经密闭管道收集，与其他设备废气一同汇集后接入末端“水喷淋+除雾除湿+一级活性炭吸附”装置处理后排放。因粉尘浓度较低，布袋除尘效率取值70%，设备内收集、密闭管道收集效率取值100%，水喷淋塔除尘效率忽略不计。
（3） 煅烧废气G3
产生源强：
①颗粒物
干燥后前驱体在坩埚中，置于电加热气氛烧结炉（氮气惰性气氛，常压）进行固相反应合成目标正极材料，烧结温度500~700 ℃，保温时间2~8 h。据企业经验资料，烟气温度约为60-80℃。此环节产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 30-40电子电气行业系数手册》中的烧结工段，颗粒物产污系数取值5.785×10-1 克/千克-原料。项目原材料使用量为4.36 t/a，按保守计算，全部进入煅烧工序，则此环节产生颗粒物2.52 kg/a。
②非甲烷总烃
葡萄糖等有机物在高温无氧条件下，发生裂解副反应，生成C-C烃类或醛、酮类小分子有机物，据企业工程经验，往往伴随异味，污染物以非甲烷总烃计算。由于煅烧过程反应复杂，难以根据反应方程式计算污染物，且无可参考产污系数，因此类比同类型项目（审批时间：2024年1月15日；审批文号：锡署环审书[2024]3号）中的相关内容。该项目与本项目在原辅材料、烧结参数、产品等方面相似，可类比参考得此环节非甲烷总烃产生量为5.82 kg/a。
收集处理措施：烧结炉末端设置密闭管道收集，烟气与其他设备废气一同汇集后经水喷淋塔除去水溶性的醛、酮（异味主要来源）和颗粒物，然后经除雾除湿后，通过一级活性炭吸附处理后排放。密闭管道收集效率取值100%，因煅烧烟气中污染物浓度较小，末端处理装置对煅烧废气中颗粒物、非甲烷总烃的综合去除效率均取值50%。
（4） 粗破粉尘G5
源强核算：使用对辊机对粒径较大的烧结材料进行粗破。由于无其他可参考行业手册，此环节产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册》中的破碎工段，颗粒物产污系数取值1.13千克/吨-产品，项目正极材料制备量为1 t/a，则此环节产生颗粒物1.13 kg/a。
（5） 气粉粉尘G7
源强核算：使用气流粉碎机，通过高速气流碰撞将粉料细化至目标粒径。由于无其他可参考行业手册，此环节产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册》中的粉磨工段，颗粒物产污系数取值1.19千克/吨-产品，项目正极材料制备量为1 t/a，则此环节产生颗粒物1.19 kg/a。
收集处理措施：气流粉碎机整体封闭，粉尘先在设备内部收集，经过内置布袋除尘器处理后，除尘尾气再经密闭管道收集，与其他设备废气一同汇集后接入末端“水喷淋+除雾除湿+一级活性炭吸附”装置处理后排放。因粉尘浓度较低，布袋除尘效率取值70%，设备内部收集、密闭管道收集效率均取值100%，水喷淋塔除尘效率忽略不计。
（6） 筛分粉尘G9
源强核算：使用超声波振动筛筛粉碎料，去除大颗粒杂质。由于无其他可参考行业手册，此环节产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册》中的筛分工段，颗粒物产污系数取值1.13千克/吨-产品，项目正极材料制备量为1 t/a，则此环节产生颗粒物1.13 kg/a。
（7） 涂布废气G10
源强核算：在扣电实验室内，使用刮刀涂布机，将电极浆料涂覆在铝箔表面，在烘箱内烘干，此过程中NMP全部挥发，产生涂布废气G10。据企业提供资料，每批次仅使用约5 g正极材料、制备扣电约20个进行充放电测试，NMP使用量约为1 L/a，则此环节产生NMP废气（以非甲烷总烃计）1.03 kg/a。
收集处理措施：实验室为洁净车间，此环节在通风橱内操作，废气由通风橱收集，接入末端“水喷淋+除雾除湿+一级活性炭吸附”装置处理后排放。通风橱收集效率取值80%，末端处理装置对涂布废气中的非甲烷总烃去除效率取值50%。
2、 废气污染处理措施
项目废气处理示意图如图4-1所示。
[image: 废气处理措施20260907]
图4-1 项目废气处理去向示意图

项目主要废气污染防治措施汇总见表4-1：




表4-1  项目废气收集及处理措施
	工序
	设备
	产污环节
	污染物种类
	废气收集措施
	收集效率
	处理措施
	处理效率
	风量
	排放口编号

	正极材料制备
	喷雾干燥器
	喷雾干燥
	颗粒物
	设备内收集处理，后接直连管道密闭收集
	100%
	布袋除尘器（TA001）①
	70%
	喷淋塔自带风机，设计风量2000 m3/h
	DA001

	
	气流粉碎机
	气流粉碎
	颗粒物
	设备内收集处理，后接直连管道密闭收集
	100%
	布袋除尘器（TA002）②
	70%
	
	

	
	箱式炉
	气氛烧结
	颗粒物、VOCs（非甲烷总烃计）
	直连管道密闭收集
	100%
	水喷淋+除雾除湿+一级活性炭吸附（TA003）
	50%
	
	

	扣电组装
	通风橱
	涂布
	VOCs（非甲烷总烃计）
	通风橱内收集
	80%
	水喷淋+除雾除湿+一级活性炭吸附（TA003）
	50%
	
	


注：①、②喷雾干燥器、气流粉碎机内部均设置布袋除尘器，设备内收集效率取值100%，除尘效率取值70%；尾气再与煅烧废气一同汇集至管道中，通过水喷淋+除雾+活性炭吸附处理后由排气筒DA001排放。因经过布袋除尘的粉尘尾气浓度较低，故不考虑水喷淋+除雾+活性炭吸附（TA003）装置对干燥粉尘G2、气粉粉尘G7的处理效果。

3、 废气污染源强核算结果
项目废气污染源源强核算结果见表4-2：
表4-2  项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序
	装置/产污环节
	污染源
	污染物
	污染物产生
	污染物排放
	排放时间/h

	
	
	
	
	核算方法
	废气产生量/（m³/h）
	产生浓度/（mg/m³）
	产生量/（kg/a）
	产生速率/ (kg/h)
	核算方法
	废气排放量/（m³/h）
	排放浓度/（mg/m³）
	排放量/（kg/a）
	排放速率/（kg/h）
	

	正极材料制备
	喷雾干燥器
	干燥粉尘G2
	DA001
	颗粒物
	类比
	/
	/
	12.36 
	0.015 
	类比
	2000
	5.0 
	8.03 
	0.010 
	800

	
	箱式炉
	煅烧废气G3
	
	颗粒物
	产污系数、类比
	/
	/
	2.52 
	0.003 
	产污系数、类比
	
	1.2 
	1.89 
	0.002 
	

	
	
	
	
	非甲烷总烃
	类比
	/
	/
	5.82 
	0.007 
	类比
	
	2.7 
	4.36 
	0.005 
	

	
	气流粉碎机
	气粉粉尘G7
	
	颗粒物
	产污系数
	/
	/
	1.19 
	0.001 
	产污系数
	
	0.5 
	0.77 
	0.0010 
	

	扣电组装测试
	平板涂覆机
	涂布废气G10
	
	非甲烷总烃
	物料衡算
	/
	/
	0.82 
	0.001 
	物料衡算
	
	0.4 
	0.62 
	0.001 
	

	正极材料制备
	对辊机
	粗破粉尘G5
	无组织
	颗粒物
	产污系数
	/
	/
	1.13 
	0.001 
	产污系数
	/
	/
	1.13 
	0.001 
	800

	
	振动筛分机
	筛分粉尘G9
	无组织
	颗粒物
	产污系数
	/
	/
	1.13 
	0.001 
	产污系数
	/
	/
	1.13 
	0.001 
	800

	[bookmark: _GoBack]扣电组装测试
	平板涂覆机
	涂布废气G10
	无组织
	非甲烷总烃
	物料衡算
	/
	/
	0.21 
	0.0003 
	物料衡算
	/
	/
	0.21 
	0.0003 
	800

	合计
	DA001
	颗粒物
	/
	/
	/
	16.07 
	0.020 
	/
	2000
	6.7 
	10.70 
	0.013 
	800

	
	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	6.64 
	0.008 
	/
	
	3.1 
	4.98 
	0.006 
	800

	
	无组织
	颗粒物
	/
	/
	/
	2.26 
	0.003 
	/
	/
	/
	2.26 
	0.003 
	800

	
	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.21 
	0.0003 
	/
	/
	/
	0.21 
	0.0003 
	800
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	4、 非正常工况分析
本项目各类生产设施开启以后，配套废气处理装置同步开启，基本可以确保废气收集及处理。本项目非正常工况可能性主要是各类废气处理设施发生故障，净化效率降低50%，则非正常工况下废气源强见表4-3。
表4-3  项目污染源非正常排放量核算表
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度/（mg/m3）
	非正常排放速率/（kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频次

	DA001
	废气处理装置故障（净化效率降低50%）
	颗粒物
	6.7
	0.013
	1
	1

	
	
	非甲烷总烃
	3.1
	0.006
	1
	1


环评要求企业一旦发现非正常运行情况，必须立即停止生产，防止污染物非正常排放。
5、 废气达标排放分析
经采取相应的污染防治措施后，项目主要废气污染物排放情况见表4-4。
表4-4  项目废气达标性分析一览表
	排气筒编号
	污染物
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	是否达标

	
	
	本项目
	标准值
	本项目
	标准值
	

	DA001
	颗粒物
	0.007
	30
	3.3
	120
	达标

	
	非甲烷总烃
	0.004
	78.125
	2.1
	120
	


综上所知，本项目正常工况下，各排气筒均能做到达标排放。
6、 废气污染防治措施可行性分析
由于无钠离子电池生产可参考的相关标准，本项目参照《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ 967-2018）中表19、表24“锂锰电池”的相关要求，项目废气处理措施可行性分析见表4-5：
表4-5  项目废气处理措施与无组织控制要求可行性分析一览表
	排放形式
	主要污染物
	废气污染防治可行技术/无组织控制要求
	本项目采取的措施
	可行性分析

	有组织排放
	颗粒物
	袋式除尘；静电除尘；旋风除尘+袋式除尘
	喷雾干燥、气流粉碎设备内置袋式除尘；随后密闭收集，经水喷淋-除雾除湿-一级活性炭吸附处理
	可行

	
	非甲烷总烃
	活性炭吸附
	烧结过程中物料分解产生的少量VOCs经过密闭收集；NMP挥发废气经通风橱收集；末端处理装置为水喷淋-除雾除湿-一级活性炭吸附
	可行

	无组织排放
	颗粒物
	加强密闭；收集送除尘处理装置处理（旋风除尘、袋式除尘、旋风+袋式除尘）
	项目使用原料量较少，且物料密度大，无组织粉尘产生量极少
	可行



7、 恶臭影响及防治措施可行性分析
根据企业工程经验，气氛烧结中会产生恶臭，主要来源为物料热分解产生的酮类、醛类等物质。参照《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》，附件中表D.15，项目恶臭防治措施可行性分析见表4-6：
表4-6  项目恶臭防治措施可行性一览表
	排查重点
	防治措施
	本项目措施
	可行性

	设施密闭性
	加强生产装置、车间的密封或密闭，或收集废气经处理后排放
	箱式炉废气由管道密闭收集处理
	可行

	废气处理能力
	实现废气“分质分类”、“应收尽收”，治理设施运行与生产设备“同启同停”，分类配套燃烧、生物处理、氧化吸收或其他高效废气处理设施进 行治理，确保废气稳定达标排放
	煅烧废气经“水喷淋+除雾除湿+一级活性炭吸附”处理，可有效吸收、吸附恶臭物质
	可行


8、 环境影响分析
根据工程分析，本项目各环节投料、粗破、筛分粉尘车间无组织排放；喷雾干燥、气流粉碎粉尘先经过设备内置布袋除尘器处理，再由管道密闭收集后，经过1套“水喷淋+除雾除湿+一级活性炭吸附”处理后达标排放；煅烧废气由管道密闭收集后，经过1套“水喷淋+除雾除湿+一级活性炭吸附”处理后达标排放；涂布废气由通风橱收集，接入末端设施“水喷淋+除雾除湿+一级活性炭吸附”处理后达标排放。
项目采取的废气污染治理设施为可行技术，企业落实上述污染防治措施后预计项目废气正常排放对周边居民等影响可接受。当环保设施故障等非正常工况下，排气筒污染物浓度明显增大，企业要加强废气处理设施的管理和维护工作，确保废气处理设施正常运行，杜绝废气非正常排放。
9、 监测计划
根据《排污单位自行检测技术指南 总则》(HJ 819-2017)要求，企业自行监测计划如表4-7所示：
表4-7  大气污染物监测计划
	排放形式
	排气筒编号
	类型
	监测要求

	
	
	
	点位
	因子
	频率

	有组织
	DA001
	一般排放口
	排气筒出口
	颗粒物、非甲烷总烃
	1次/年

	无组织
	/
	/
	厂界四周
	颗粒物、非甲烷总烃
	1次/年



4.2.2 废水
1、废水源强核算
本项目产生废水主要为砂磨机清洗废水W1、喷雾干燥器清洗废水W2、纯水制备浓水W3、循环冷却水外排W4、喷淋塔废水W5、生活污水W6。
（1） 砂磨机清洗废水W1
每批次研磨后，对砂磨机进行清洗，每次清洗需要自来水5 kg，用于冲洗、溶解残存的原料粉末。根据企业工程经验，清洗废水W1产生量为0.5 t/a，废水水质为CODCr 65 mg/L、总磷 50 mg/L、SS 10 g/L（主要为不溶性金属氧化物），经预处理满足限值后纳管。
（2） 喷雾干燥器清洗废水W2
每批次干燥后，对喷雾干燥器进行清洗，每次清洗需要自来水30 kg，用于冲洗或溶解残存的原料粉末。根据企业工程经验，清洗废水W2产生量为3 t/a，废水水质为CODCr 30 mg/L、总磷 30 mg/L、SS 10 g/L（主要为不溶性正极材料粉体），经预处理满足限值后纳管。
（3） 纯水制备浓水W3
项目设置一套0.25 t/h一级RO+EDI超纯水制备系统，制备纯水量为12 t/a。一级RO回收率取值70%，EDI回收率取值90%，则总进水约为19.05 t/a，浓水排放约为7.05 t/a。浓水主要为RO浓水和EDI浓水混合，盐分和硬度增加，主要污染物溶解性总固体，浓水CODCr浓度小于50 mg/L，可直接纳管。
（4） 循环冷却水外排W4
项目设置一台冷水机，循环水量为9.2 m3/h，运行时间4 h/d，年工作248天，循环水量为9126.4 t/a。定期排水量计算取值循环水量的0.3%，则循环冷却水外排量W4为0.11 t/d（27.38 t/a），主要污染物为CODCr，浓度小于50 mg/L，可直接纳管。
（5） 喷淋塔废水W5
喷淋塔外形尺寸Φ800×2300 mm，处理风量为2000 m3/h，循环水量为4 m3/h。根据企业提供设计参数，循环水箱的设计尺寸为1500×1500×2000 mm，有效容积为2 m3，每月更换喷淋废水，则喷淋塔废水量为24 m3，水质类比同类型项目：CODC 100 mg/Lr、SS 50 mg/L。
（6） 员工生活污水W6
企业劳动定员13人，实行单班制，每班生产8小时，年工作日248天。根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）中3.2.11相应内容“工业企业建筑管理人员、车间工人最高日生活用水定额取30-50 L/（人·班）”，本项目取50 L/（人·班），则用水量为0.65 t/d（161.2 t/a）；根据《生活污染源产排污系数手册》表1-1相应内容，浙江省折污系数取0.85，则生活污水产生量为0.55 t/d（137.02 t/a），水质为：CODCr340 mg/L，氨氮32.6 mg/L。
（7） 废水汇总
[bookmark: OLE_LINK267][bookmark: OLE_LINK268][bookmark: OLE_LINK412][bookmark: OLE_LINK413]生产废水经化学除磷-沉淀预处理、生活污水经化粪池预处理后共同纳管排放，最终送良渚污水处理厂集中处理达标后外排。本项目废水污染源源强核算结果见表4-8，废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-9，间接排放情况见表4-10。




表4-8  废水污染源源强核算结果及相关参数一览表
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间(天)

	
	
	
	核算方法
	产生废水量(t/a)
	产生浓度(mg/L)
	产生量(kg/a)
	工艺
	回用(t/a)
	核算方法
	排放废水量(t/a)
	排放浓度（mg/L）
	排放量(kg/a)
	

	砂磨机
	砂磨机清洗废水W1
	CODCr
	物料衡算
	0.50 
	65
	0.03 
	化学除磷+沉淀
	/
	物料衡算
	0.50 
	40
	0.02 
	250

	
	
	TP
	物料衡算
	
	50
	0.03 
	
	/
	物料衡算
	
	0.3
	少量
	250

	
	
	SS
	物料衡算
	
	10000
	5.00 
	
	/
	物料衡算
	
	10
	0.01 
	250

	喷雾干燥器
	喷雾干燥器清洗废水W2
	CODCr
	物料衡算
	3.00 
	30
	0.09 
	
	/
	物料衡算
	3.00 
	40
	0.12 
	250

	
	
	TP
	物料衡算
	
	30
	0.09 
	
	/
	物料衡算
	
	0.3
	少量
	250

	
	
	SS
	物料衡算
	
	10000
	30.00 
	
	/
	物料衡算
	
	10
	0.03 
	250

	纯水制备装置
	纯水制备浓水W3
	CODCr
	类比
	7.05 
	50
	0.35 
	/
	/
	类比法
	7.05 
	40
	0.28 
	250

	冷水机
	循环冷却水外排W4
	CODCr
	类比
	27.38 
	50
	1.37 
	/
	/
	类比法
	27.38 
	40
	1.10 
	250

	喷淋塔
	喷淋塔废水W5
	CODCr
	类比
	24.00 
	100
	2.40 
	/
/
	/
	类比
	24
	40
	0.96 
	250

	
	
	SS
	类比
	
	50
	1.20 
	
	/
	类比
	
	10
	0.24 
	250

	员工生活
	生活污水W6
	CODCr
	产污系数
	137.02 
	340
	46.59 
	化粪池
	/
	产污系数
	137.02 
	40
	5.48 
	250

	
	
	NH3-N
	产污系数
	
	32.6
	4.47 
	
	/
	产污系数
	
	2 (4)
	0.27
(0.54) 
	250

	合计
	CODCr
	/
	198.95 
	255.50 
	50.83 
	/
	/
	/
	198.95 
	40
	7.96 
	250

	
	TP
	/
	
	0.58 
	0.12 
	/
	/
	/
	
	0.3
	0.06 
	250

	
	SS
	/
	
	181.96 
	36.20 
	/
	/
	/
	
	10
	1.99 
	250

	
	NH3-N
	/
	
	22.45 
	4.47 
	/
	/
	/
	
	2 (4)
	0.4
(0.8) 
	250



表4-9  废水类别、污染物及污染治理设施信息一览表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置
是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	编号
	名称
	工艺
	
	
	

	1
	生产废水
	COD、SS、TP
	良渚污水处理厂
	间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	TW001
	1.2×0.8×0.8 m沉淀池
	化学除磷+沉淀
	DW001
	是
	企业总排口

	2
	生活污水
	COD、氨氮
	
	
	TW002
	化粪池
	/
	
	
	


表4-10  废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口经纬度
	废水/(t/a)
	排放规律
	间歇排放时段
	污染物间接排放信息
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度/°
	纬度/°
	
	
	
	污染物种类
	纳管浓度/(mg/L)
	平均日排放量/(kg/d)
	年排放量/(kg/a)
	名称
	污染物
	国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	种类
	

	1
	DW001
	120.079
	30.460
	198.95 
	间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	/
	CODCr
	255.5 
	0.21 
	50.83 
	良渚污水处理厂
	CODCr
	40

	
	
	
	
	
	
	
	TP
	0.6 
	0.00 
	0.12 
	
	TP
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	SS
	182.0 
	0.15 
	36.20 
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	22.5 
	0.02 
	4.47 
	
	NH3-N
	2(4)
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	2、 水环境影响分析
（1） 水污染控制措施有效性评价
根据园区排水许可证，良渚污水处理厂废水接管标准为：化学需氧量≤500 mg/L、悬浮物≤400 mg/L、氨氮（以N计）≤45 mg/L，总磷≤8 mg/L。根据签署分析，预计本项目各类废水中的污染物经过预处理后均能达到良渚污水处理厂接管标准要求，可以接管。
（2） 污水处理厂依托可行性
良渚污水处理厂位于良渚港、潘塘河交叉口东侧，良渚污水系统主要包括良渚西片污水干管系统、勾庄片区污水干管系统、仁和片区污水干管系统、瓶窑污水干管系统。本项目位于仁和街道，在其服务范围之内，区域道路配套的污水管网已建成，因此，本项目废水可纳入区域污水管网。
目前良渚污水处理厂一、二、三、四期工程均已正式运行，出水水质中CODCr、氨氮、总氮和总磷指标可达《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值。良渚污水处理厂受纳水体为良渚港，其设计日处理量为9.9万t/d，结合最大废水瞬时流量计算可知，目前工况负荷约74.4%，富余处理能力约2.5万t/d，本项目实施后新增废水排放量约0.8 t/d，需处理水量尚在良渚污水处理厂的余量范围之内，不会对污水处理厂正常运行产生不良影响。本项目废水污染因子主要为pH、CODCr、氨氮、SS、TP等，污染物浓度均较低，对污水处理厂不会造成冲击影响。
综上所述，本项目废水水质简单，均能够达到纳管标准，接收项目废水的污水处理厂尚有一定余量，废水接管后不会对污水处理厂产生不良影响；废水经治理后达标排放，不会对周围的地表水环境产生明显影响。因此，本项目的地表水环境影响是可以接受的。
3、 监测计划
根据《排污单位自行检测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，企业自行监测计划如下表4-11所示：
表4-11  废水污染源监测计划
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	厂区废水总排口
	CODCr、TP、SS、NH3-N
	1次/年



4.2.3 噪声
1、噪声源强
本项目噪声主要来自生产设备运转产生的噪声，噪声值在65 dB(A)~90 dB(A)之间，生产设备运转产生的噪声其防护措施主要通过建筑物隔声、基础减振等降噪措施以及加强车间门窗密闭性，定期保养和维护设备，避免设备在不良状态下运行，通过以上措施可使其噪声强度降低10~20 dB(A)；噪声源强详表4-12：
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表4-12  工业企业噪声源强调查清单
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声/dB(A)
	建筑物外距离/m

	
	
	
	
	1米处声压级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	东
	南
	西
	北
	

	1
	研磨房
	纯水制备设备
	0.25 t/h
	65
	基础减震、建筑隔声
	-37.11
	9.76
	45
	21.38
	22.69
	30.89
	3.37
	58.08
	58.08
	58.08
	58.22
	昼间
	21
	37.08
	37.08
	37.08
	37.22
	1

	2
	
	工业冷水机
	JLSF-15HP
	70
	
	-35.48
	5.41
	45
	21.69
	18.05
	30.66
	8.01
	63.08
	63.08
	63.08
	63.10
	
	21
	42.08
	42.08
	42.08
	42.10
	1

	3
	
	砂磨机
	KZN6SM-VR
	85
	
	-32.4
	7.29
	45
	25.18
	18.90
	27.16
	7.13
	78.08 
	78.08 
	78.08 
	78.11 
	
	21
	57.08
	57.08
	57.08
	57.11
	1

	4
	喷雾干燥房
	喷雾干燥器1
	ZH10L
	75
	
	-28.03
	13.71
	45
	31.21
	23.67
	21.04
	2.31
	68.08
	68.08
	68.08
	68.38
	
	21
	47.08
	47.08
	47.08
	47.38
	1

	5
	
	喷雾干燥器2
	ZH10L
	75
	
	-26.8
	9.68
	45
	31.23
	19.46
	21.10
	6.53
	68.08
	68.08
	68.08
	68.12
	
	21
	47.08
	47.08
	47.08
	47.12
	1

	6
	窑炉房
	箱式炉1
	AK2111N
	70
	
	-22.98
	15.6
	45
	36.59
	23.93
	15.66
	2.02
	63.08
	63.08
	63.08
	63.47
	
	21
	42.08
	42.08
	42.08
	42.47
	1

	7
	
	箱式炉2
	AK2111N
	70
	
	-22.33
	12.5
	45
	36.32
	20.78
	15.98
	5.17
	63.08
	63.08
	63.08
	63.14
	
	21
	42.08
	42.08
	42.08
	42.14
	1

	8
	
	箱式炉3
	AK2111N
	70
	
	-18.38
	16.99
	45
	41.39
	23.84
	10.85
	2.07
	63.08
	63.08
	63.09
	63.46
	
	21
	42.08
	42.08
	42.09
	42.46
	1

	9
	
	箱式炉4
	AK2111N
	70
	
	-17.97
	13.85
	45
	40.89
	20.73
	11.42
	5.18
	63.08
	63.08
	63.09
	63.14
	
	21
	42.08
	42.08
	42.09
	42.14
	1

	10
	气流粉碎房
	对辊机
	50 kg/h
	75
	
	-15.7
	3.3
	45
	40.03
	9.99
	12.46
	15.93
	68.08
	68.09
	68.09
	68.08
	
	21
	47.08
	47.09
	47.09
	47.08
	1

	11
	
	气流粉碎机
	RJ-10L
	80
	
	-19.61
	3.26
	45
	36.28
	11.15
	16.20
	14.80
	73.08
	73.09
	73.08
	73.08
	
	21
	52.08
	52.09
	52.08
	52.08
	1

	12
	
	超声波振动筛
	1000-2S
	75
	
	-16.17
	4.83
	45
	40.02
	11.59
	12.44
	14.33
	68.08
	68.09
	68.09
	68.08
	
	21
	47.08
	47.09
	47.09
	47.08
	1

	13
	公辅房间
	变频螺杆空气压缩机
	QGNV45-10.5
	75
	
	-10.51
	13.4
	45
	47.90
	18.01
	4.45
	7.84
	68.08
	68.08
	68.16
	68.10
	
	21
	47.08
	47.08
	47.16
	47.10
	1

	14
	
	螺杆空气压缩机
	EV37A
	75
	
	-9.09
	15.82
	45
	49.96
	19.88
	2.36
	5.96
	68.08
	68.08
	68.37
	68.12
	
	21
	47.08
	47.08
	47.37
	47.12
	1

	15
	
	PSA变压吸附制氮机
	40 Nm3/h
	75
	
	-13.22
	18.29
	45
	46.71
	23.50
	5.54
	2.37
	68.08
	68.08
	68.13
	68.37
	
	21
	47.08
	47.08
	47.13
	47.37
	1

	16
	扣电实验室
	平板涂覆机
	MSK-AFA-SC200
	70
	
	-20.64
	-3.13
	45
	33.45
	5.38
	19.12
	20.59
	63.08
	63.13
	63.08
	63.08
	
	21
	42.08
	42.13
	42.08
	42.08
	1

	17
	
	电动对辊机（220V）
	MSK-2150
	65
	
	-19.39
	-5.22
	45
	34.05
	3.01
	18.57
	22.96
	58.08
	58.26
	58.08
	58.08
	
	21
	37.08
	37.26
	37.08
	37.08
	1

	18
	
	真空干燥箱
	DZF-6020
	70
	
	-22.52
	-3.7
	45
	31.49
	5.41
	21.09
	20.57
	63.08
	63.13
	63.08
	63.08
	
	21
	42.08
	42.13
	42.08
	42.08
	1

	19
	
	鼓风干燥箱
	DHG-9240A
	70
	
	-21.77
	-6.05
	45
	31.53
	2.95
	21.09
	23.04
	63.08
	63.27
	63.08
	63.08
	
	21
	42.08
	42.27
	42.08
	42.08
	1

	20
	
	离心机
	MSK-PCE-V2300
	70
	
	-21.53
	-3.38
	45
	32.53
	5.41
	20.05
	20.56
	63.08
	63.13
	63.08
	63.08
	
	21
	42.08
	42.13
	42.08
	42.08
	1

	21
	楼顶（室外）
	风机
	2000 m3/h
	75
	
	-7.65
	13.63
	50
	/
	
	/


备注：表中坐标以厂界东南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
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	2、 基础数据
进行噪声预测的参数设置见表4-13。
表4-13  项目噪声环境影响预测基础数据表
	序号
	名称
	单位
	数据

	1
	年平均风速
	m/s
	2.0

	2
	主导风向
	/
	ENE（9.0%）

	3
	年平均气温
	℃
	16.7

	4
	年平均相对湿度
	%
	75.2

	5
	大气压强
	atm
	1


声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。
3、 预测结果
根据建设项目内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，本项目采用的为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1 工业噪声计算预测模型”。厂界噪声预测结果及达标分析情况见表4-14。
表4-14  厂界噪声估测结果与达标分析一览表
	预测方位
	最大值点空间相对位置/m
	时段
	贡献值
	背景值
	叠加值
	声环境功能区
	噪声排放标准限值/dB(A)
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	dB(A)
	
	
	

	东侧
	38.29
	10.88
	1.2
	昼间

	62.51
	/
	/
	4a
	70
	达标

	南侧
	24.43
	2.85
	1.2
	
	62.86
	
	
	3
	65
	达标

	西侧
	-1.15
	-1.37
	1.2
	
	62.56
	
	
	3
	65
	达标

	北侧
	8.28
	32.81
	1.2
	
	62.56
	
	
	3
	65
	达标

	洛山社区党群服务中心
	9.02
	-31.16
	1.2
	
	54.08
	56
	58.16
	2
	60
	达标


备注：表中坐标以厂界东南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
根据预测结果分析，采取必要的噪声防治措施后，正常情况下，项目东侧靠近道路厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准限值要求，其余厂界满足3类标准限值要求；声环境保护目标处满足2类标准限值要求。综上所述，项目采取必要的噪声治理措施后，各种生产运行噪声对周围环境影响较小。
4、 监测计划
根据《排污单位自行检测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，企业自行监测计划如下表4-15所示：
表4-15  噪声污染源监测计划
	类别
	监管要求
	监测项目
	监测频次

	四周厂界噪声
	达标监督管理
	Leq（A）
	1次/季度


4.2.4 固体废物
1、副产物产生情况
本项目副产物主要为废包装材料S1；废弃研磨介质S2；集尘S3、S5；不合格粉体S4、S6；正极材料理化性质测试废料S7；沾染化学品的废包装材料S8；测试废电池S9；废活性炭S10；沉淀污泥S11；纯水制备过滤介质S12；设备废滤料S13；废布袋S14；生活垃圾S15。
（1） 废包装材料S1
项目粉料等原料使用产生的塑料袋、编织袋等一般废包装材料，根据物料平衡，产生量约40 kg/a，集中收集后委托处置。
（2） 废弃研磨介质S2
砂磨机内锆珠、氧化珠等研磨介质因长期磨损产生碎屑、破损珠体，需定期清理更换。根据企业工程经验，废弃研磨介质产生量约为5 kg/a。为一般工业固废，收集后委托处置。
（3） 集尘S3、S5
喷雾干燥器、气流粉碎机内置布袋除尘器，根据工程分析，集尘产生量为12.87 kg/a。集尘主要成分为原物料和烧结后的正极材料，为一般工业固废，收集后委托处置。
（4） 不合格粉体S4、S6
喷雾干燥环节中，粒径、含水率不达标的半成品粉体，因无法进入后续煅烧工序，需要筛除；振动筛分工序中，粒径不达标的成品也需要筛除。根据企业工程经验，不合格粉体约为原料投料量的3%~5%，按保守计算取值5%，则产生量为218 kg/a，不含危险化学品，为一般工业固废，收集后委托处置。
（5） 测试废料S7
每批次制备的正极材料经过理化性质测试、记录数据后，全部作为一般固体废物收集后委托处理，产生量为1 t/a。
（6） 沾染化学品的废包装材料S8
项目NMP、电解液等原料使用会产生沾染化学品的废试剂瓶，导电炭黑（Super P）、PVDF等原料使用会产生沾染化学品的废塑料里衬。根据企业工程经验，沾染化学品的废包装材料总产生量约10 kg/a，属于危险废物，经妥善收集暂存于危废仓库，定期委有资质单位进行处置。
（7） 测试废电池S9
组装好的扣式电池用于恒流充放电性能测试并记录数据，随后全部作为危险废物处理，产生量约为2000个/a，按照危险废物进行管理，经妥善收集暂存于危废仓库，定期委有资质单位进行处置。
（8） 废活性炭S10
项目设置一套“水喷淋+除雾除湿+一级活性炭吸附”装置用于去除原料煅烧分解过程中产生的少量VOCs和恶臭。根据企业提供设计方案，活性炭吸附箱中并联设置两个吸附单元，每个尺寸为1000×600×200 mm，活性炭堆积密度取450 kg/m3，填充系数取0.9，每3个月更换一次，则废活性炭预计产生量为0.389 t/a。
根据《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南(试行)》，吸附剂为活性炭时，吸附容量（饱和点）可按每克活性炭吸附VOCs量为0.15克进行估算确定。本项目非甲烷总烃产生量约为0.007 t/a，理论需要活性炭量为0.047 t/a。另外，根据该指南附录A，活性炭最小装填量为0.5 t，每500 h更换一次，则根据排放时间计算，每年需要更换两次，废活性炭预计产生量为1 t/a。
综上，取上述计算中的最大值，废活性炭产生量为1 t/a，属于危险废物，经妥善收集暂存于危废仓库，定期委有资质单位进行处置。
（9） 沉淀污泥S11
砂磨机、喷雾干燥器清洗废水收集到研磨房中的沉淀池处理，沉淀池尺寸为1.2×0.8×0.8 m，使用PAC化学除磷+沉淀，去除清洗废水中的磷酸盐和不溶性金属氧化物。根据工程分析，污泥（含水率80%）产生量约为100 kg/a，属于一般固废，收集后委托处置。
（10） 纯水制备过滤介质S12
项目纯水制备过程产生废RO膜，据企业提供资料，约2年更换一次，每次更换产生量约2 kg，属于一般固废，收集后委托处置。
（11） 设备废滤料S13
项目设置1台除湿机、1台制氮机、2台空压机，滤料需定期更换。据企业资料，上述设备的固体废物主要为废滤网、废碳分子筛、废滤芯等，产生量约为80 kg/a，属于一般固体废物，收集后委托处置。
（12） 废布袋S14
喷雾干燥器、气流粉碎机内置布袋除尘器，每年需要定期更换，产生量约15 kg/a，项目过滤粉尘中不含危险化学品，故废布袋不沾染危险物质，属于一般固废，收集后委托处置。
（13） 生活垃圾S15
企业劳动定员13人，实行单班制，每班生产8小时，年工作日248天。生活垃圾产生量按0.5 千克/（人·天）计，则生活垃圾产生量1.612 t/a，定期由环卫部门统一清运。
2、 副产物属性判定
根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330—2025）的规定，对副产物进行判定结果见表4-16：



表4-16  项目生产过程副产物产生情况汇总表
	序号
	生产线
	产生工序
	名称
	形态
	主要成分
	预测产生量（kg/a）
	是否属固体废物
	判定依据

	S1
	正极材料制备
	原材料投料
	废包装材料
	固
	塑料袋、编织袋等
	40
	是
	5.2 a)

	S2
	
	混合、研磨
	废弃研磨介质
	固
	废锆珠、氧化铝珠
	5
	是
	4.1 e)

	S3
	
	喷雾干燥
	集尘
	固
	原料
	12.8725
	是
	5.2 e)

	S4
	
	喷雾干燥
	不合格粉体
	固
	废正极材料粉体
	109
	是
	4.1 f)

	S5
	
	气流粉碎
	集尘
	固
	烧结后的正极材料
	1.1305
	是
	5.2 e)

	S6
	
	振动筛分
	不合格粉体
	固
	废正极材料粉体
	109
	是
	4.1 f)

	S7
	扣电组装测试
	粉体理化性质测定
	测试废料
	固
	废正极材料
	1000
	是
	5.2 i)

	S8
	
	制胶、匀浆
	沾染化学品的废包装材料
	固
	Super P、PVDF、NMP、电解液等
	10
	是
	5.2 a)

	S9
	
	扣电性能测试
	测试废电池
	固
	废纽扣电池
	2000个/年
	是
	5.2 i)

	S10
	/
	废气处理
	废活性炭
	固
	废活性炭
	1000
	是
	4.1 d)

	S11
	/
	废水处理
	沉淀污泥
	液
	不溶性金属氧化物、磷酸盐
	100
	是
	5.2 k)

	S12
	/
	纯水制备
	纯水制备过滤介质
	固
	废RO膜
	1
	是
	4.1 g)

	S13
	/
	设备运行
	设备废滤料
	固
	废滤网、滤芯、碳分子筛
	80
	是
	4.1 g)

	S14
	/
	设备运行
	废布袋
	固
	废布袋
	15
	是
	4.1 g)

	S15
	/
	员工生活
	生活垃圾
	固
	生活垃圾
	1612
	是
	4.1 a)


3、固废属性判定
根据《国家危险废物名录（2025年版）》、《危险废物鉴别标准》（GB5085.7-2019）和《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）、《固体废物分类与代码目录》(公告2024年第4号)中的相关规定，判定结果见表4-17：
表4-17  项目固废属性判定情况一览表
	序号
	生产线
	产生工序
	名称
	是否属于危险废物
	废物类别及代码
	危险特性

	S1
	正极材料制备
	原材料投料
	废包装材料
	否
	SW17/900-003-S17
	/

	S2
	
	混合、研磨
	废弃研磨介质
	否
	SW17/900-013-S17
	/

	S3
	
	喷雾干燥
	集尘
	否
	SW17/900-012-S17
	/

	S4
	
	喷雾干燥
	不合格粉体
	否
	SW17/900-012-S17
	/

	S5
	
	气流粉碎
	集尘
	否
	SW17/900-012-S17
	/

	S6
	
	振动筛分
	不合格粉体
	否
	SW17/900-012-S17
	/

	S7
	扣电组装测试
	粉体理化性质测定
	测试废料
	否
	SW17/900-012-S17
	/

	S8
	
	制胶、匀浆
	沾染化学品的废包装材料
	是
	HW49/900-041-49
	T

	S9
	
	扣电性能测试
	测试废电池
	是
	HW49/900-047-49
	T/C/I/R

	S10
	/
	废气处理
	废活性炭
	是
	HW49/900-039-49
	T

	S11
	/
	废水处理
	沉淀污泥
	否
	SW07/397-004-S07
	/

	S12
	/
	纯水制备
	纯水制备过滤介质
	否
	SW59/900-009-S59
	/

	S13
	/
	设备运行
	设备废滤料
	否
	SW59/900-009-S59
	/

	S14
	/
	设备运行
	废布袋
	否
	SW59/900-009-S59
	/

	S15
	/
	员工生活
	生活垃圾
	否
	SW64/900-099-S64
	/


4、固废污染源源强核算结果
本项目固体废物污染源源强核算结果如表4-18所示。
表4-18  项目固废污染源源强核算结果及相关参数一览表
	序号
	生产线
	产生工序
	名称
	固废属性
	产生情况
	处置措施
	最终去向

	
	
	
	
	
	核算方法
	产生量(t/a)
	工艺
	处置量(t/a)
	

	S1
	正极材料制备
	原材料投料
	废包装材料
	一般废物
	类比
	0.040 
	资源化
	0.040 
	委托处置

	S2
	
	混合、研磨
	废弃研磨介质
	一般废物
	类比
	0.005 
	资源化
	0.005 
	

	S3
	
	喷雾干燥
	集尘
	一般废物
	物料衡算
	0.012 
	资源化
	0.013
	

	S4
	
	喷雾干燥
	不合格粉体
	一般废物
	物料衡算
	0.109 
	资源化
	0.109 
	

	S5
	
	气流粉碎
	集尘
	一般废物
	物料衡算
	0.001 
	资源化
	0.001 
	

	S6
	
	振动筛分
	不合格粉体
	一般废物
	物料衡算
	0.109 
	资源化
	0.109 
	

	S7
	扣电组装测试
	粉体理化性质测定
	测试废料
	一般废物
	物料衡算
	1.000 
	资源化、无害化
	1.000 
	

	S8
	
	制胶、匀浆
	沾染化学品的废包装材料
	危险废物
	类比
	0.010 
	资源化、无害化
	0.010 
	委托有资质单位处置

	S9
	
	扣电性能测试
	测试废电池
	危险废物
	物料衡算
	2000个/年
	资源化、无害化
	2000个/年
	

	S10
	
	废气处理
	废活性炭
	危险废物
	物料衡算
	1
	资源化、无害化
	1
	

	S11
	
	废水处理
	沉淀污泥
	一般废物
	物料衡算
	0.100 
	资源化
	0.100 
	委托处置

	S12
	
	纯水制备
	纯水制备过滤介质
	一般废物
	类比
	0.001 
	资源化
	0.001 
	

	S13
	
	设备运行
	设备废滤料
	一般废物
	类比
	0.080 
	资源化
	0.080 
	

	S14
	
	设备运行
	废布袋
	一般废物
	类比
	0.015 
	资源化
	0.015 
	

	S15
	
	员工生活
	生活垃圾
	一般废物
	产污系数
	1.612 
	资源化
	1.612 
	环卫清运
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	5、危险废物贮存场所（设施）
企业设有1间危废暂存间，具体情况见表4-19：
表4-19  项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	贮存场所(设施)名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	最大贮存规模(t)
	贮存周期
	年贮存能力(t/a)
	产生量(t/a)

	危废暂存间
	沾染化学品的废包装材料
	HW49其他废物
	900-041-49
	厂房东南角
	10 m2
	密封袋装
	0.1
	一年
	0.15
	0.010 

	
	测试废电池
	HW49其他废物
	900-047-49
	
	
	密封盒装
	4000个
	一年
	4000个
	2000个/年

	
	废活性炭
	HW49其他废物
	900-039-49
	
	
	密封袋装
	1
	一年
	1
	1 


根据上表可知，本项目实施后危废最大产生量约为1.01 t/a，最大贮存规模约为1.1 t，危废仓库占地面积10m2，危废仓库可满足一年的暂存需求。
危废仓库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行设计、建设，危险废物标识根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置。具体污染控制要求如下：
①贮存设置污染控制要求
A.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
B.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
C.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
②容器和包装物污染控制要求
A.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。
B.针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
C.硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。
D.柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。
E.使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
F.器和包装物外表面应保持清洁。
③贮存过程污染控制要求
A.在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。
B.液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 
C.半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 
D.具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 
E.易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。
F.危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。

6、 固体废物环境管理要求
（1）一般工业固废
一般废包装材料、集尘、废滤料、废布袋、不合格粉体、测试后废弃正极材料等，委托处置综合利用。
①企业应当参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准进行管理，要求建设一般固废暂存场所，做好防风、防雨、地面硬化等措施，并完善一般固废识别标志。
②企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》，建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息；注册并登录浙江省固体废物管理信息系统，实时填报工业固体废物产生、转移、利用和处置等数据。并按照《浙江省工业固体废物电子转移联单管理办法（试行）》（浙环发[2023]28号）中要求落实。
③企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
（2）危险废物
企业应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等相关标准规定，在厂区内设置相对独立的危险废物存放场地。并做好危险废物的收集、暂存工作。
①危险废物收集、贮存过程环境影响分析
A.污染影响途径分析
本项目产生的危废为固态、液态等形式，危险废物从厂区内产生环节运输到贮存场所过程中以及贮存期间，可能存在遗撒、泄漏等情形。危废泄漏若未能及时收集处置，则有可能进入雨水系统进而污染周边地表水，或下渗进入地下污染土壤和地下水。
B.污染影响分析
项目危废产生点至危废仓库之间的转运均在厂区内完成，因此转运路线上不涉及环境敏感点。项目产生的各类危险废物在产生点及时收集后，采用密封桶/袋转运至危废仓库，正常情况下发生危废泄漏的机率不大。危废仓库内地面采取必要的防渗、防腐措施后，能够避免污染物污染地下水和土壤环境。
②危险废物委托处置过程管理要求
根据《国家危险废物名录(2025年本)》，项目产生的废包装材料、废油属危险废物，企业委托有危废处置资质的单位进行处置。
根据《危险废物转移管理办法》（部令23号）规定，对于危险废物的转移，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任；制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息；填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。
③危险废物运输管理要求
本项目危险废物运输方式为汽车运输，危险废物运输应由具有从事危险废物运输经营许可性的运输单位完成，运输过程严格按照HJ2025-2012《危险废物收集 贮存 运输技术规范》进行。具体运输要求如下：
A、运输危险废物的车辆必须严格交通、消防、治安等法规并控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全；装载危废的车辆不得在居民集聚区、行人稠密地段、风景游览区停车；
B、运输危险废物必须配备随车人员在途中经常检查，不得搭乘无关人员，车上人员严禁吸烟；
C、根据车上废物性质，采取遮阳、控温、防火、防爆、防震、防水、防冻等措施；
D、危险废物随车人员不得擅自改变作业计划，严禁擅自拼装、超载。危险废物运输应优先安排；
E、危险废物装卸作业必须严格遵守操作规程，轻装、轻卸，严禁摔碰、撞击、重压、倒置。
④危险废物管理计划和台账制定要求
企业应当遵循《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）的有关要求，制定危险废物管理计划，内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处理措施；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料；企业应当按照实际情况填写记录的有关内容，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。
要求企业履行申报的登记制度、建立危废管理台账制度，每种危废一本；及时登记各种危废的产生、转移、处置情况。登记资料至少保存5年。
危险废物的容器和包装物须设置符合规范的危废标签，危险废物贮存场所须设置危险废物警示标志；对操作工人进行安全操作和废弃物处理方面的培训，推行培训上岗制度。
综上所述，本项目各类固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到有效处置，因此总体上项目废物处置对环境的影响可以接受。
4.2.5地下水、土壤
1、 地下水、土壤污染途径分析
本项目地下水、土壤环境影响源及影响因子识别见表4-20：
表4-20  本项目地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染指标
	特征因子
	备注

	砂磨机、喷雾干燥器、箱式炉、气流粉碎机
	正极材料制备
	大气沉降
	粉尘
	颗粒物
	事故

	扣电实验室
	扣电组装
	地面漫流、垂直入渗
	NMP、电解液、导电剂、粘接剂等
	CODCr、氨氮
	事故

	废气处理设施
	喷淋等
	大气沉降
	生产废气
	恶臭、颗粒物
	事故

	危废仓库
	固废储存
	地面漫流、垂直入渗
	危险废物
	废扣式电池、废活性炭等
	事故


本次环评从环境管理角度，要求建设单位在项目营运期充分重视其自身环保行为，从源头控制、过程防控等方面加强对土壤、地下水环境的保护。
（1）源头控制
日常营运过程中应注意原料、危险废物等包装的完好性和密封性，降低其转运、贮存过程发生泄漏的隐患。
（2）过程防控
整个厂区地面进行硬化处理，按照下表防渗标准要求设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。本项目防渗措施见表4-21。
表4-21 项目厂区部分防控措施一览表
	防渗分区
	厂内分区
	防渗等级

	简单防渗区
	办公场所
	一般地面硬化，不需设置防渗等级

	一般防渗区
	一般原材料仓库、一般固废仓、生产车间
	进行地面硬化，参照GB18599-2020《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求进行建设或等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。

	重点防渗区
	危废仓库
	参照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》进行建设或等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。



4.2.6 环境风险
1、风险调查
根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目主要风险物质为含锰物质、NMP、电解液和危险废物，本项目环境风险识别情况见表4-22：
表4-22  建设项目环境风险识别表
	危险单元
	潜在风险源
	主要风险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的敏感目标

	单元
	工序/生产线
	
	
	
	
	

	正极材料制备
	研磨
	砂磨机
	锰及其氧化物
	泄露
	地下水
	火灾爆炸等次生污染或废气超标排放事故主要会影响附近的员工等；废水、废液泄漏事故可能会影响附近的地表水体等，或入渗对土壤地下水造成污染；废水超标排放可能会对污水处理厂造成冲击影响。

	
	喷雾干燥
	喷雾干燥器
	锰及其氧化物
	泄露/火灾爆炸
	大气
	

	
	气氛烧结
	箱式炉
	锰及其氧化物
	火灾爆炸
	大气
	

	
	气流粉碎
	气流粉碎机
	锰及其氧化物
	火灾爆炸
	大气
	

	
	涂布干燥
	平板涂覆机
	NMP
	泄露/火灾爆炸/中毒
	大气
	

	扣电组装测试
	扣电性能测试
	扣点测试机
	NMP、电解液
	火灾爆炸
	大气
	

	物料储存
	NMP储存
	NMP溶剂瓶
	NMP
	泄露/火灾爆炸/中毒
	大气、地表水、地下水
	

	
	含锰物料储存
	物料袋
	锰及其氧化物
	泄露/火灾爆炸/中毒
	大气、地表水、地下水
	

	环保措施
	污水处理
	沉淀池
	锰及其氧化物、含磷污泥
	泄露
	地表水、地下水
	

	
	废气处理
	处理装置
	颗粒物、恶臭
	火灾/爆炸/超标排放
	大气、地下水
	

	
	危废储存
	危废暂存间
	沾染化学品的包装、废活性炭、废电池
	泄露/火灾爆炸/中毒
	大气、地表水、地下水
	


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见表4-23：
表4-23  项目危险物质Q值计算一览表
	单元名称
	主要危险物质
	最大存在量/在线量qn (t)
	临界量Qn (t)
	Q值

	正极材料制备
	含锰物料①
	化合物
	以锰计
	0.25
	/

	
	四氧化三锰
	0.05
	0.036 
	
	/

	
	二氧化锰
	0.05
	0.032 
	
	/

	
	碳酸锰
	0.05
	0.024 
	
	/

	
	磷酸锰
	0.05
	0.018 
	
	/

	
	硫酸锰
	0.05
	0.018 
	
	/

	
	草酸锰
	0.05
	0.016 
	
	/

	
	合计
	0.35
	0.144
	
	0.576

	扣电组装测试
	NMP②
	0.001
	10
	0.0001 

	
	电解液③
	0.0001
	200
	0.0000 

	危废储存
	危险废物④
	1
	50
	0.02 

	合计
	Q=（qi/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn）
	0.5961


注：①参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中序号240：锰及其化合物（以锰计）；②参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中序号53：CODCr浓度≥10000 mg/L的有机废液；③参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中表2，按照W11分类，临界量取200 t；④参照《浙江省企业环境风险评估技术指南（第二版）》（浙环办函[2015]54号）表1，储存的危险废物临界量为50 t。

综上，本项目涉及的有毒有害和易燃易爆等危险物质Q值<1，即未超过临界量。
2、 风险防范措施
为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。结合本项目风险情况，主要采取以下防范措施：
（1）总图布置安全措施
在总图布置上，严格执行《建筑设计防火规范》，结合场地自然环境，根据生产流程和火灾危险分类，按照功能分区要求进行集中布置。根据规范要求满足建构筑物间的防火间距，确保消防车道畅通。
（2）运输、输送过程的风险控制措施
要求运输途中司机进行安全及环保教育；由具有运输资质单位的专用车辆运输；运输前先检查包装是否完整、密封，运输过程中要确保包装桶不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏；运输时严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运；运输车辆配备泄漏应急处理设备；运输途中防曝晒、雨淋，防高温。
（3）储存、使用过程的风险控制措施
储存原料仓库，按照防火间距标准布置，对仓库及时检查；生产区、危废仓库严禁吸烟和使用明火，防止火源进入；设置明显标志；根据市场需求，制定生产计划，严格按计划采购、随用随购，严格控制储存量；安全设施、消防器材齐备；制定各种操作规范，加强监督管理，严格安全、环保检查制度，避免环境事件的发生。
（4）大气环境风险防范措施
为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。
建议项目废气治理装置设置生产装置与废气治理装置的联控系统。生产期间废气治理装置先于生产装置启动，保证生产装置废气能够得以有效收集、治理；一旦废气收集风机发生事故，装置立即自动报警，并启动应急停车程序，对环保设施进行检修，查实事故原因做好相应记录。
（5）泄漏风险防范措施
通过在危废仓库内建有堵截泄漏的裙脚，地面采取防腐防渗措施并设置导流沟等，能够及时收集、处置泄漏物料，避免泄漏物料进入周边地表水、土壤及地下水。
（6）火灾和爆炸风险防范措施
划定禁火区，设有明显警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。
加强设备的维护，生产设备、电线线路等进行日常检修和维护，针对危废仓库设置危险介质浓度报警探头和应急排风口，在废气处理设施风机总进口处加装阻火器，防止发生火灾、爆炸。
企业应当合理规划应急疏散通道，当发生火灾爆炸以及由此引发的次生污染事故等污染较严重的风险事故时，确保厂内及周边人员尽快撤离事故点，保障人员生命安全。
（7）应急联动
由于事故触发具有不确定性，厂内环境风险防控系统应纳入区域环境风险防控体系，落实风险防控设施，与区域风险防控体系做好衔接。极端事故风险防控及应急处置应按分级响应要求及时启动园区/区域环境风险防范措施，与区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。
（8）应急预案编制
制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。
本项目属于实验室研发项目，对照《浙江省环境保护厅关于公布2018年度突发环境事件应急预案备案重点行业目录（指导性意见）的通知》（浙环办函[2018]46号），本项目不在应急预案备案重点行业目录中，考虑企业生产会产生危险废物，根据环发[2015]4号《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》的相关要求编制有针对性的突发环境事件应急预案，完善各类应急措施、物资等。
（9）环保设施环境风险源分析和识别
根据《浙江省应急管理厅 浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础[2022]143号）中相关要求，企业不得采用淘汰的设备和工艺；在设计阶段，企业应委托有相应资质设计单位对环保设施进行设计，自行开展或组织环保、安全生产有关专家参与设计审查。在建设和验收阶段，严格按照设计方案和施工技术标准施工，组织环保设施竣工验收，形成书面报告。已建成的重点环保设施且未进行正规设计的，要委托第三方单位开展设计诊断，落实整改措施，实行销号闭环管理。生态环境部门、应急管理部门会对企业开展环保、安全风险辨识和隐患排查治理，定期组织安全环保联合检查，严厉打击企业违反环境保护和安全生产法律法规的行为。
3、环境风险分析结论
项目落实环境风险防范措施及应急要求的情况下，本项目环境风险可控。
4.2.7 环保投资估算
该项目总投资为596.5万元，其中环保投资21万元，占总投资额的3.52%。项目环保投资估算具体见表4-24：
表4-24  项目环保设施与投资概算一览表
	项目
	环保措施名称
	投资(万元)
	备注

	废气
	2套布袋除尘装置
	/
	设备自带①

	
	1套水喷淋+除雾+活性炭吸附装置
	5
	新增

	废水
	修建1座小型沉淀池，PAC化学除磷+沉淀
	3
	新增

	固体废物
	修建1间一般固体废物暂存仓库
	2
	依托

	
	修建1间危险废物暂存间
	5
	新增

	噪声治理
	隔声降噪装置
	6
	新增

	环保投资合计
	21
	/

	占项目总投资的百分比
	3.52%
	/


注：① 设备内自带布袋除尘装置，计入设备采购成本，不计入新增环保投资。
4.2.8 全厂污染源强汇总
本项目污染源源强汇总如表4-25。
表4-25  项目污染源源强汇总一览表  单位：t/a
	序号
	类别
	污染物名称
	产生量
	削减量
	排放量

	1
	废气
	颗粒物
	0.018
	0.01 
	0.008

	2
	
	非甲烷总烃
	0.007
	0.003
	0.004

	3
	废水
	废水量
	199
	0.00 
	199 

	4
	
	CODCr
	0.051
	0.043
	0.008 

	5
	
	TP (kg/a)
	0.12 
	0.06 
	0.06 

	6
	
	SS
	0.036
	0.034 
	0.002

	7
	
	NH3-N
	0.004
	0.004
	0 

	8
	固体废物
	废包装材料
	0.04
	0.04
	0

	9
	
	废弃研磨介质
	0.005
	0.005
	0

	10
	
	集尘
	0.013
	0.013
	0

	11
	
	不合格粉体
	0.218
	0.218
	0

	14
	
	测试废料
	1
	1
	0

	15
	
	沾染化学品的废包装材料
	0.01
	0.01
	0

	16
	
	测试废电池（个/年）
	2000
	2000
	0

	17
	
	废活性炭
	1
	1
	0

	18
	
	沉淀污泥
	0.1
	0.1
	0

	19
	
	纯水制备过滤介质
	0.001
	0.001
	0

	20
	
	设备废滤料
	0.08
	0.08
	0

	21
	
	废布袋
	0.015
	0.015
	0

	22
	
	生活垃圾
	1.612
	1.612
	0







[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容/要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染源项目
	环境保护措施
	执行标准

	环境空气
	DA001
	干燥粉尘、煅烧废气、气粉粉尘、涂布废气
	颗粒物、非甲烷总烃
	喷雾干燥器、气流粉碎机内置布袋除尘器；废气收集经“水喷淋+除雾除湿+一级活性炭吸附”后50 m排气筒排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1、表2二级标准

	
	无组织（厂界）
	颗粒物、非甲烷总烃
	原料密闭储存；解包投料粉尘经新风系统排放
	

	地表水环境
	DW001
	CODCr、NH3-N、TP、SS
	清洗废水在沉淀池中沉淀除磷；生活污水经化粪池预处理；所有废水纳管至良渚污水处理厂集中处理。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB 33/ 887-2025）

	声环境
	噪声
	Leq(A)
	①在设计和设备采购阶段，选用先进的低噪设备。②对高噪声设备设置隔声、减震等降噪措施。③在厂房内部合理布置相关的生产设备。④平时生产中需要加强对各设备的维修、保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪音现象。⑤加强日常运营管理，生产作业时尽量关好门窗。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准

	固体废物
	废包装材料、废弃研磨介质、集尘、不合格粉体、正极材料理化性质测试废料、沉淀污泥、纯水制备过滤介质、设备废滤料、废布袋等一般工业固体废物分类收集后委托处置；测试废电池、沾染化学品的废包装材料、废活性炭等危险废物规范化收集暂存后委托有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

	土壤及地下水污染防治措施
	①日常营运过程中应注意原料、危险废物等包装的完好性和密封性，降低其转运、贮存过程发生泄漏的隐患；
②整个厂区地面进行硬化处理，按照防渗标准要求设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

	环境风险防范
	加大安全、环保设施的投入，在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位，配备救护设备；企业应按照国家、地方和相关部门的要求，根据实际情况，不断充实和完善应急措施，并定期组织演练。

	生态保护措施
	无

	其他环境管理要求
	1、竣工环境保护验收
根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目建设完成后需由企业组织对配套建设的环保设施进行自主验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环保设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。
2、排污许可证管理
本项目主要从事实验室研发，不涉及通用工序，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，不纳入排污许可管理。
3、日常管理
①新增废气排气筒应设置规范化的标志牌和采样孔、检测平台；
②落实监测监控制度，按照监测要求开展废水、废气、噪声监测；
③应建立环境管理台账制度，设置专人开展台账记录、整理、维护等管理工作，包括污染治理设施运行管理信息、危险废物管理信息、监测记录信息等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，台账保存期限不得少于5年。
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六、结论
	浙江聚思创能新材料有限公司租用浙江东恒肽康医药有限公司现有厂房（位于仁和街道獐山北路9号东恒肽康医药园6幢9楼）进行研发项目，不新增土地。
综合分析，项目选址符合《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》要求；项目经采取环评提出的各项环保措施后，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放相应标准，符合总量控制指标要求；符合国家和地方产业政策以及区域规划等要求。企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。
从环保审批原则及建设项目其他要求符合性的角度分析，在全面落实本报告提出的各项污染防治措施、风险防范措施，并确保污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度看，项目在建设地点实施是可行的。
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[bookmark: _Toc2522][bookmark: _Toc23033][bookmark: _Toc20676][bookmark: _Toc12464][bookmark: _Toc236]建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a
	分类/项目
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.008
	/
	0.008 
	0.008 

	
	VOCs（非甲烷总烃计）
	/
	/
	/
	0.004 
	/
	0.004
	0.004

	废水
	废水量（t/a）
	/
	/
	/
	199
	/
	199 
	199

	
	CODCr
	/
	/
	/
	0.008
	/
	0.008
	0.008

	
	TP
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0 

	
	SS
	/
	/
	/
	0.002
	/
	0.002
	0.002

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	一般工业固体废物
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.04
	/
	0.04
	0.04

	
	废弃研磨介质
	/
	/
	/
	0.005
	/
	0.005
	0.005

	
	集尘
	/
	/
	/
	0.013
	/
	0.013
	0.013

	
	不合格粉体
	/
	/
	/
	0.218
	/
	0.218
	0.218

	
	测试废料
	/
	/
	/
	1
	/
	1
	1

	
	沉淀污泥
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	0.1

	
	纯水制备过滤介质
	/
	/
	/
	0.001
	/
	0.001
	0.001

	
	设备废滤料
	/
	/
	/
	0.08
	/
	0.08
	0.08

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.015
	/
	0.015
	0.015

	危险废物
	沾染化学品的废包装材料
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	0.01

	
	测试废电池（个/年）
	/
	/
	/
	2000
	/
	2000
	2000

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	1
	/
	1
	1

	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.612
	/
	1.612
	1.612


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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