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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产5000吨五金件及喷涂生产线技改提升项目

	项目代码
	2510-330521-07-02-400394

	建设单位联系人
	周炳昌
	联系方式
	13906829590

	建设地点
	浙江省湖州市德清县禹越镇东港工业区曙光路83号

	地理坐标
	（ 120 度 16 分 13.898秒， 30 度 30 分 44.377 秒）

	国民经济

行业类别
	C3360金属表面处理及热处理加工
	建设项目

行业类别
	三十、金属制品业33、67金属表面处理及热处理加工

	建设性质
	□新建（迁建）

☑改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目备案部门
	德清县经济和信息化局
	项目备案文号
	2510-330521-07-02-400394

	总投资

（万元）
	2000
	环保投资（万元）
	60

	环保投资占比（%）
	3%
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否

□是
	用地（用海）

面积（m2）
	0，未新增用地面积

	专项评价设置情况
	专项评价设置判定情况

专项评价的类别

涉及项目类别

本项目情况分析

是否设置

大气

排放废气含有毒有害污染物①、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标②的建设项目

本项目排放的废气不涉及《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目产生的废水经预处理后达标纳管排放，不直接外排

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目

本项目实施后全厂有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不属于左侧所列污染类建设项目

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程建设项目

否

注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）；②生态环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；③临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

综上，项目不设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《浙江德清经济开发区核心区（含新材料产业园）总体规划（2021-2035）》

规划编制单位：浙江德清经济开发区管理委员会

	规划生态环境影响评价情况
	规划环评名称：《浙江德清经济开发区核心区（含新材料产业园）总体规划（2021-2035）环境影响报告书》

审查机关：浙江省生态环境厅

审查文件名称及文号：《浙江省生态环境厅关于〈浙江德清经济开发区核心区（含新材料产业园）总体规划（2021-2035）环境影响报告书>的审查意见》（浙环函〔2023〕172号）

	规划及规划生态环境影响评价符合性分析
	1.1《浙江德清经济开发区核心区（含新材料产业园）总体规划（2021-2035）》符合性分析

1、规划范围：浙江德清经济开发区核心区（含新材料产业园）总规划面积约9.15平方公里，其中新市区块（含化工园区）规划面积4.33平方公里，钟管区块规划面积1.81平方公里，禹越区块规划面积2.33平方公里，新安区块规划面积0.68平方公里。

各区块四至范围如下：

其中新市区块（含化工园区）规划面积为4.33平方公里，四至范围：东至京杭运河，南至德桐公路、京杭运河，西至百墩港，北至喜新河港、规划303省道。

钟管区块：面积1.81平方公里，四至范围：东至东横港、西代舍路，南至钟新湖中路，西至南湖路，北至环城南路、寺前路。

禹越区块：面积2.33 平方公里，分为东、西两个地块，东地块四至范围：东至大东港，南至德清边界，西至荡郎港，北至米湾港；西地块四至范围：东至新五公路、石屑斗河以东，南至规划临杭大道、西港村毛羊斗，西至立航塑业有限公司及东侧规划道路，北至杨禹线、九里港河、振兴路。

新安区块：面积0.68平方公里，四至范围：东至京杭运河，南至新安大道、规划十号路，西至临港产业园连通港，北至临港产业园、舍北村漾角郎。

2、规划年限：近期2021年-2025年，远期2026年-2035年。

3、规划规模

人口规模：预计规划实施后总人口数约12.7万人。

用地规模：开发区核心区（含新材料产业园）规划总用地面积为914.51公顷，其中城乡建设用地面积866.62公顷，占总用地面积的94.76%；城市建设用地面积828.11公顷， 占总用地面积90.55%；非建设用地47.89公顷，占总用地面积的5.24%。城市建设用地中规划工业用地面积约670.37公顷，占城市建设用地的80.95%；其中规划三类工业用地面积99.09公顷，占城市建设用地的11.97%，规划三类工业用地均规划在化工园区范围内。

4、发展定位：对接德清县“国际化现代山水田园城市”的定位，结合德清开发区核心区（含新材料产业园）功能定位与产业基础，充分发挥自身文化旅游资源优势，打造杭嘉湖一体化发展桥头堡、县域东部经济增长主引擎、园区治理体制现代化先行地，推动德清开发区核心区（含新材料产业园）建设成为“具有卓越竞争力的临杭智造新城”。

5、规划布局

（1）产业定位：坚持一体化、网络化、绿色化、差异化的空间布局导向，充分发挥新市县域副中心的牵引作用，形成以新市区块为产业尖峰，以钟管区块、禹越区块、新安区块为产业高原，以大运河及主要交通廊道为产业廊道的“尖峰－高原－廊道”的空间总体格局。

各区块重点发展产业见下表。
各区块重点发展产业
区域

重点产业

新市区块

以高新材料、高端装备、电子信息为重点产业，协同发展文化旅游、绿色食品等产业。

钟管区块

以高端装备为重点产业，协同发展生物医药、绿色家居等产业。

禹越区块

以高端装备为重点产业，协同发展高新材料、现代纺织等产业。

新安区块

以高端装备为重点产业，协同发展现代纺织等产业。

（2）产业布局：开发区核心区（含新材料产业园）总体规划空间结构确定为“三廊、四区块”。三廊：杭州二绕智能制造产业廊道、融杭协同创新廊道和大运河新文旅产业廊道；四区块：四大产业区块分别为新市产业区块、钟管产业区块、新安产业区块、禹越产业区块。

符合性分析：本项目位于浙江省湖州市德清县禹越镇曙光路83号，位于浙江德清经济开发区核心区禹越区块。项目行业类别为C3360金属表面处理及热处理加工，不与禹越区块高端装备、高新材料、现代纺织等主导产业相冲突，可作为产业链配套环节融入区域产业体系，且废水、废气满足相关排放标准要求，符合产业规划；项目用地性质为工业用地（土地证文件见附件4），符合用地规划。企业所在区域已铺设雨污管网，各类配套基础设施较为完善，符合供水、排水、供电等相关规划。

因此，项目建设符合《浙江德清经济开发区核心区（含新材料产业园）总体规划（2021-2035）》要求。

1.2与《浙江德清经济开发区核心区（含新材料产业园）总体规划（2021-2035）环境影响报告书》符合性分析

对照《浙江德清经济开发区核心区（含新材料产业园）总体规划（2021-2035）环境影响报告书》中与本项目相关管控内容，其符合性分析如下。

（1）生态空间清单符合性分析

生态空间清单符合性分析
类别

管控要求

项目情况

符合性
空间布局约束

除化工集中区和县域内现有三类企业搬迁外（搬迁不新增排放总量），禁止新建其他三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带 。土壤污染重点监管单位新（改、扩）建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。

本项目位于浙江省湖州市德清县禹越镇东港工业区曙光路83号，为改建的二类工业项目，项目四周为企业，不属于土壤污染重点监管单位。

符合

污染物

排放管

控

实施污染物总量控制制度，严格执行地区削减目标。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。推进规划区“零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。

本项目严格执行污染物总量控制制度。本项目属于改建二类工业项目，污染影响程度较低。本项目厂区将实行雨污分流制，生活污水经化粪池处理后纳管至湖州水艺诚邦环境科技有限公司集中处理，生产废水通过“隔油+pH调节+2级混凝沉淀+A/O+气浮+芬顿氧化+沉淀”处理后纳管至湖州水艺诚邦环境科技有限公司集中处理。

符合

环境风险防控

严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。强化工业集聚区应急预案和风险防控体系建设，防范重点企业环境风险。

项目为金属表面处理项目，无危险化学品，风险等级较低。同时企业将严格控制环境风险，将积极落实各项环境风险防控措施，环境风险可接受。

符合

资源开发效率要求

推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。

项目建成将严格执行清洁生产要求，通过更新设备，降低能耗。

符合

（2）现有问题整改措施清单

现有问题整改措施清单符合性分析

类别

存在的主要环保问题

项目情况

符合性
产业结构、布局及现状

产业结构

①加快推进印染、合成革、造纸等传统产业转型步伐，淘汰一批高能耗、高污染的企业。从有利于延长产业链、推动产业升级的角度，深入分析产业发展上下游关系，利用开发区核心区现有产业基础，大力提升高新材料、高端装备制造业，重点推动电子信息、生物医药战略性新兴产业，积极培育生产性服务业，做长产业链、做大产业规模，建立内部有机联系、对外整体竞争的产业集群。

②加强中小企业的整合，以绿色食品、绿色家居、现代纺织等传统优势产业为重点，支持头部企业做大做强，构建循环型生态产业链，提升传统产业向规模化发展；树立品牌意识，培育若干具有知名度的产品。

③要将科技创新作为首要抓手，积极推进企业自主创新平台建设，加大研发设计力度，创新企业生产技术，丰富产品功能，提高附加值和科技含量，推动产业科技竞争力。

④按照“布局优化、产业成链、企业集群、物质循环、创新管理、集约发展”的要求，加快对现有入区企业进行循环化改造，延伸产业链，提高产业关联度，特别是对污染较重的企业按照传统产业转型升级要求进行技术改造或搬迁，通过淘汰落后产能实现优化开发区核心区产业结构。

本项目行业类别为金属表面处理，不属于高污染企业。本项目建成后，淘汰原有的酸洗磷化生产线，替换成更加环保的硅烷化生产线。

符合
布局

①对邻近居住区的重污染企业，开展技术改造、限时搬迁或关闭等措施，加快开发区内企业的转型升级，优化产业结构。

②对距开发区核心区（含新材料产业园）内敏感点较近的工业企业强化污染防治措施，并鼓励企业实施产业转型升级。

③优化空间布局，二三类工业与居住区规划缓冲空间。

本项目位于浙江省湖州市德清县禹越镇曙光路83号，企业四周均为其他工业企业，不与居住区直接相邻，距最近的敏感点约66m。

符合
现有问题整改措施清单
①由于早期区缺乏规划统筹，产业定位不清晰，导致现状行业种类繁多，空间分布杂而散。

②部分企业环保理念有待加强，废气收集处理不到位，废水处理设施落后，不能满足企业废水处理的需要。

③早期污水管网建设不完善。

①本项目利用厂区现有生产车间进行建设。

②本项目生活污水经化粪池处理后纳管，生产废水通过“隔油+pH调节+2级混凝沉淀+A/O+气浮+芬顿氧化+沉淀”处理后纳管。
符合
（3）污染物排放总量管控限值清单

污染物排放总量管控限值清单符合性分析

类别

管控要求

项目情况

符合性
污染物排放总量管控限值清单

区域水污染物、大气污染物满足环境质量底线要求；危险废物总量在区域处理能力之内。

根据工程分析，本项目运营过程各污染物均可实现达标排放，新增污染物排放实施总量控制制度， 严格执行地区削减目标，项目对当地生态环境质量影响较小，项目投运后，所在地生态环境仍可维持现有水平，因此项目建设符合维持环境质量底线的要求。危险废物妥善处置，不排放。在德清县内就能得到接收处置，将就近委托县内有相关资质的处置单位进行妥善处置，在区域处理能力之内。

符合

（4）规划方案的优化调整建议清单符合性分析

规划方案的优化调整建议清单符合性分析

类别
优化调整建议
项目情况
符合性
规划布局
建议通过将与居住区直接相邻的二类工业用地调整为一类工业用地、设置绿化隔离带等方式进行防护。
本项目位于浙江省湖州市德清县禹越镇曙光路83号，企业四周均为其他工业企业，不与居住区直接相邻，距最近的敏感点河东村约66m，不属于规划环评中建议调整地块。
符合
规划区涉及大运河核心监控区，建议规划区涉及大运河核心监控区且在城镇集中建设区外（城镇建设空间非建成区）的区域，现状为农林用地的保留现状用途或调整为公园绿地等公益性用途用地。
不涉及
符合
基础设施
目前各区块已推进实施污水处理厂扩建及提标改造工程、提标改造后污水处理厂尾水化学需氧量、氨氮、总氮和总磷等4项主要水污染物控制项目执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1限值，其余污染物控制项目仍执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中一级A标准；建议各区块加快推进提标改造工程建设及省级排放标准执行进度。
本项目生活污水经化粪池处理后纳管，生产废水通过“隔油+pH调节+2级混凝沉淀+A/O+气浮+芬顿氧化+沉淀”处理后纳管，湖州水艺诚邦环境科技有限公司已进行提标改造，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）及2006年、2025年修改单，其中pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂主要水污染排放标准》（DB33/2169-2018）。
符合
（5）环境准入条件清单符合性分析

环境准入条件负面清单

区域

行业

行业清单

工艺清单

2#区域（产业重点管控单元）

德清县经济开发区产业集聚重点管控单元

禁止准入

17纺织业

/

①涉及新增洗毛、脱胶、缫丝工艺的；

②涉及新增染整工艺的；

18纺织服装、服饰业

/

涉及新增染整工艺的

19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业

/

仅含制革、毛皮鞣制工艺的新建项目

22造纸和纸制品业

221纸浆制造、222造 纸的新建项目（园区外搬迁入园项目除外）

/

25石油、煤炭及 其他燃料加工业

全部

/

26化学原料和化学制品制造业

261基本化学原料制造；263农药制造；264 涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；265 合成材料制造；266 专用化学品制造；267 炸药、火工及焰火产品制造；

全部（不含无化学反应的）新建项目

262肥料制造

涉及化学肥料制造（不含单纯混合和分装的）的新建项目

27医药制造业

/

全部（不含无化学反应的）新建项目

28化学纤维制造业

281纤维素纤维原料及纤维制造、282合成纤 维制造及2831生物基化学纤维制造

全部（无化学合成工艺的项目、园区外三类工业项 目搬迁改扩建为有化学合成工艺的项目除外）新建项目。

29橡胶和塑料制品业

/

①涉及轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工 、橡胶制品制造（无硫化工艺的除外）及翻新的新建项目；

②涉及（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；有电镀工艺的）新建项目

30非金属矿物制品业

3011水泥制造、3041 平板玻璃制造、3081石棉制品制造中的全部新建项目

涉及石墨、碳素制品（用于航空航天等高端产品的除外）的新建项目

31黑色金属冶炼和压延加工业

311炼铁、312炼钢和 314铁合金冶炼中的新建项目

/

32有色金属冶炼和压延加工业

321常用有色金属冶炼、322贵金属冶炼、323稀有稀土金属冶炼和324有色金属合金制造中的新建项目

/

33金属制品业

/

涉及新增电镀工艺、钝化工艺的热镀锌的

限制准入

27医药制造业

272化学药品制剂制造、275兽用药品制造、276生物药品制品制造中全部（无化学反应的除外）新建项目

/

34通用设备制造业

/

新增电镀工艺的
35专用设备制造业

/

新增电镀工艺的
36汽车制造业

/

新增电镀工艺的
37铁路、船舶、航空航天和其 他运输设备制造业

/

新增电镀工艺的
38电气机械和器材制造业

/

新增电镀工艺的
39计算机、通信和其他电子设备制造业

/

新增电镀工艺的（化学镀除外）
40仪器仪表制造业

/

新增电镀工艺的
本项目行业类别为C3360金属表面处理及热处理加工，不属于禁止和限制准入的行业，符合规划环评的要求。

（6）环境标准清单符合性分析

环境标准清单符合性分析

清单

管控要求

项目情况

符合性
环境标准清单

1、空间准入标准；

2、污染物排放标准；

3、环境质量管控标准；

4、行业准入标准。

以上标准具体见《浙江德清经济开发区核心区（含新材料产业园）总体规划（2021-2035）环境影响报告书》总结论清单6

本项目符合规划环评中的环境标准清单要求。

符合

综上所述，本项目符合《浙江德清经济开发区核心区（含新材料产业园）总体规划（2021-2035）环境影响报告书》要求。

（7）规划环评审查意见符合性分析
对照《浙江德清经济开发区核心区（含新材料产业园）总体规划（2021-2035）环境影响报告书》的审查意见中与本项目相关内容，其符合性分析见下表。

规划环评审查意见符合性分析
序号

主要内容

项目情况

符合性

1

严格生态空间管控要求。优化空间布局和开发时序，按照“节约优先、循序渐进、滚动开发”的原则，提高土地集约利用效率。进一步优化用地布局和工业用地的开发时序，及早解决部分区块工业企业与居住点混杂而产生的环境问题。落实省、市关于化工园区布局要求，严格控制化工产业用地规模和范围，做好规划控制和防护带的建设。

本项目利用现有厂房进行建设，无土建工程，设备安装调试后即可投入生产。项目位于浙江省湖州市德清县禹越镇曙光路83号，企业四周均为其他工业企业，不与居住区直接相邻。

符合

2

优化开发区产业结构。按照开发区规划和省、市环境管理要求，结合自身资源环境禀赋，严格控制“两高”行业发展规模，着力推动开发区产业转型升级和结构优化。做好全过程环境管控，现有不符合环境管理要求的企业应加快提升改造或限期搬迁、淘汰。

本项目行业类别为金属表面处理，不属于高污染企业。项目为改建项目，更新生产工艺，淘汰原有的酸洗磷化生产线，替换成更加环保的硅烷化生产线。

符合

3

强化污染物排放总量管控。根据国家和浙江省关于大气、水、土壤污染防治相关要求，制定区域污染物允许排放总量管控要求及污染减排方案，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，加强重金属和新污染物的管控，确保区域环境质量的持续改善，严守环境质量底线。

项目建成后将严格实施与执行污染物总量控制制度和地区削减目标。本项目采用的污染防治措施技术都为可行技术。

符合

4

完善区域环境基础设施建设。提高污水收集率，建设有污水排放的项目必须以污水纳管为前提。完善区域各类废水处理能力建设，加快建设专业化工生产废水集中处理设施，深化雨污分流改造和管网运维长效管理，提升“污水零直排区”建设质效。固体废物应依法依规处理处置，危险废物须交有资质的单位统一收集处理，确保安全处置率达 100%。

厂区雨污分流，生活污水经化粪池预处理后纳管排放，生产废水经厂内污水处理站处理后部分回用于生产，剩余部分纳管排放。本项目实施后各项固废分类收集，均能得到妥善处置，不排入自然环境，对周围环境无影响。

符合

综上所述，本项目符合《浙江德清经济开发区核心区（含新材料产业园）总体规划（2021-2035）环境影响报告书》审查意见要求。

	其他符合性分析
	1.3其他符合性分析

1、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的规定，本项目不属于“鼓励类”“限制类”“淘汰类”项目，属于允许建设项目，已取得备案证明（项目代码：2510-330521-07-02-400394），符合国家产业政策。

2、空间规划符合性分析

本项目厂址在浙江省湖州市德清县禹越镇东港工业区曙光路83号，用地类型及产业定位均符合《浙江德清经济开发区核心区（含新材料产业园）总体规划（2021-2035）》要求；项目地理位置见附图1。

3、建设项目德清县生态环境分区管控动态更新方案符合性分析
对照《浙江省建设项目环境保护管理办法（2021年修正）》（浙江省人民政府令第388号），本项目审批原则符合性分析如下。

（1）建设项目应当符合生态保护红线、生态环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求

①生态保护红线

本项目位于浙江省湖州市德清县禹越镇东港工业区曙光路83号，为工业用地，不在生态保护红线范围内，不涉及永久基本农田，位于“三区三线”集中建设区，符合生态保护红线要求，见附图4。

②生态环境质量底线

生态环境质量底线要求大气环境质量、水环境质量、土壤环境质量等均符合国家标准，确保人民群众的安全健康。污染物排放总量控制红线要求全面完成减排任务，有效控制和削减污染物排放总量。

地表水环境质量现状：本项目最终纳污水体—德清运河东线（含百亩漾）水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。本项目废水经厂区处理达标后纳管进入湖州水艺诚邦环境科技有限公司处理达标后排放，预计对项目所在地周边地表水环境质量影响较小。

空气环境质量现状：依照德清县2025年全年监测数据，项目所在地目前SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3等污染因子可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值，属于达标区。本项目建成后废气均能做到达标排放，对环境空气影响很小。

本项目只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对生态环境影响不大，污染物排放总量按要求进行削减替代，环境风险很小，项目实施不会改变所在地的生态环境质量水平和生态环境功能。

③资源利用上线

资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破的最高限值。

本项目相关用水、用能、用地手续齐全。项目运营过程中消耗一定量的电能、天然气、水资源等；用水来自市政供水管网；用电来自国家电网；天然气来自市政燃气管网。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，有效地控制污染。本项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

④生态环境准入清单

根据《德清县生态环境分区管控动态更新方案》（德环〔2024〕4号），本项目位于湖州市德清县产业集聚重点管控单元（ZH33052120004）内，见附图3，对照生态环境分区管控方案，该单元环境管控要求分析见下表。
项目生态环境管控单元准入清单符合性分析
序号

要求

项目情况

结论

1

除化工集中区和单元内现有三类企业搬迁外，禁止新建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。土壤污染重点监管单位新（改、扩）建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。

项目属于二类工业项目，属于改建项目，利用现有生产厂房，对现有生产工艺进行提升改造，产能不变，已建厂房组织生产，为工业用地，不新增用地，不影响地区现有的规划布局；项目与周边居住区距离较远，且与周边工业企业有道路、绿化带等作为隔离带；企业不属于土壤重点监管单位。

符合

2

实施污染物总量控制制度，严格执行地区削减目标。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。推进工业集聚区“零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，现有工业集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。

本项目实施污染物总量控制制度。本项目实施雨污分流，废水经厂内污水处理站处理达标后纳管。

符合

3

严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。强化工业集聚区应急预案和风险防控体系建设，防范重点企业环境风险。

本项目不属于左侧行业，企业严格控制环境风险；项目将积极落实各项环境风险防控措施，环境风险可接受。

符合

4

推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。

本项目按照清洁生产的要求进行设计，资源利用率高。

符合

综上所述，本项目符合区域生态环境分区管控要求。

⑤《湖州市生态环境分区减污降碳协同管控方案（试行）》

根据《湖州市生态环境分区减污降碳协同管控方案（试行）》，本项目位于湖州市德清县经济开发区产业集聚重点管控单元（ZH33052120004）内，其符合性分析见下表。

重点减污降碳单元管控措施
编号

管控单元名称

管控单元分类
新增减污降碳管控要求
本项目情况

符合性

ZH3305

2120004

湖州市德清县经济开发区产业集聚重点管控单元

产业集聚重点管控单元

1、以非金属矿物制品、纺织等高碳行业作为工业领域减碳重点，严格控制重点行业二氧化碳排放，从严控制重点行业新增产能，实施用能预算管理，强化节能审查，实施行业产能置换政策，推进高碳低效企业退出。引导非金属矿物制品业向轻型化、集约化、制品化转型，推进“上大压小”、减量发展；加快推动现代纺织等传统优势产业有序改造提升，实现数字化、集群化、绿色化转型。

本项目行业为C3360金属表面处理及热处理加工，不属于碳排放重点行业。
符合

2、鼓励非金属矿物制品业新改扩项目开展固体废物资源化利用，推动水泥窑协同处置生活垃圾、污泥等城市固废和工业固废。

本项目不属于非金属矿物制品业。
符合

3、新建工业炉窑必须使用清洁低碳能源；对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑的改扩建项目，优先采用天然气和电厂热力等清洁能源替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。禁燃区范围内禁止以煤炭及其制品、石油焦、油页岩、渣油、原油、重油、煤焦油等为燃料的工业炉窑。

本项目使用天然气作为热源。

符合

4、燃煤锅炉等辅助设施通过煤改气/电、余热利用等方式推动能源结构调整，提高能源使用效率。

本项目使用天然气作为燃料。

符合

5、鼓励提高化学产品质量标准及资源废料回收利用比例，延长产品使用寿命，减少原辅材料浪费。

企业将按规范实施。
符合

6、鼓励使用绿色染整技术、装备，鼓励新材料研发，推广染料助剂自动配送系统等高端智能生产设备、免水洗染料与低温冷漂助剂制备、数码印花、无水印花等先进适用节能降碳技术；推行小浴比染色、无聚乙烯醇上浆织造、再生纤维素纤维绿色制浆、针织物平幅染色、涤纶织物少水连续式染色等技术和装备改造。

本项目行业为C3360金属表面处理及热处理加工，不涉及左侧技术。
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7、鼓励工业节水减排，推广高效冷却、洗涤、循环用水和废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术，推进重点行业应用先进节水工艺装备；推进工业废水分质回用、梯级利用，提升废水综合利用效率，减少污水处理运行负荷。新改扩建项目单位产品能耗（电耗）需达到国家、省行业能耗准入标准（没有准入标准的，执行限额标准）；国家、省标准难以覆盖的，参照执行地方行业能效指南。

企业将按规范实施。
符合

综上所述，本项目符合《湖州市生态环境分区减污降碳协同管控方案（试行）》的重点减污降碳单元管控措施的要求。
5、行业相关政策文件符合性分析

（1）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析

对照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，本项目符合性对比分析见下表。

项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

序号

要求

企业相应情况

符合性

1

大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度：化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。
本项目塑粉属于低VOCs原辅材料，VOCs含量为12.6g/L，使用比例为100%，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中的相关要求（VOCs≤60g/L），使用的脱脂剂VOCs含量为48.4g/L，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中的相关要求（VOCs≤50g/L）。

符合

2

全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。

加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。

推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少

工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系

统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。
项目含VOCs物料均采用密封桶装或袋装储存于密闭危险物质仓库内，使用过程均在车间内，并采取废气收集措施。项目喷涂工艺在密闭车间内进行，固化在密闭设备内。项目密闭化程度较高，无组织排放较少。

符合

3

推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理：高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理：生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。

规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催

化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理

工艺的，应按相关技术规范要求设计。

本项目喷塑固化废气VOCs产生量较少，收集后高空排放。

符合

4

强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂：金属家具制造大力推广使用粉末涂料：软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水辐射固化等涂料。

本项目塑粉VOCs含量为12.6g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）无溶剂涂料中VOCs≤60g/L要求。

符合

5

加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。汽车制造整车生产推广使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。汽车金属零配件企业鼓励采用粉末静电喷涂技术。集装箱制造一次打砂工序钢板处理采用辊涂工艺。木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。电子产品制造推广使用静电喷涂等技术。

项目喷塑采用静电喷涂方式。

符合

6

有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。

项目塑粉密闭存储于原料袋中，喷塑在密闭车间内进行，喷塑、烘干工序均配备有效的废气收集系统。

符合

7
推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采

用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。

喷涂粉尘经自带旋风+滤筒+布袋除尘装置处理后通过一根15m的排气筒高空排放；固化废气收集后通过一根15m的排气筒高空排放。

（2）《浙江省金属表面处理（电镀除外）行业污染整治提升技术规范》符合性分析

经对照分析，本项目符合《浙江省金属表面处理（电镀除外）行业污染整治提升技术规范》（浙环发〔2018〕19号）的相关要求，详见下表。

项目与《浙江省金属表面处理（电镀除外）行业污染整治提升技术规范》符合性分析

类别

内容

序号

判断依据

本项目情况

是否

符合

政策

法规
生产

合法性

1

严格执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度

企业将严格执行生态环境影响评价制度和“三同时”验收制度。

符合

2

依法申领排污许可证，严格落实企业排污主体责任

项目环评报批后依法开展排污许可登记。
符合

工艺装备/生产现场

工艺装备水平

3

淘汰产业结构调整指导目录中明确的落后工艺与设备

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》等文件对照分析，本项目不属于限制、禁止、淘汰类。
符合

4

鼓励使用先进的或环保的表面处理工艺技术和新设备，减少酸、碱等原料用量

本项目前处理工序采用更为环保的硅烷处理工艺代替传统的酸洗磷化工艺。
符合

5

鼓励酸洗设备采用自动化、封闭性较强的设计

本项目改建后不涉及酸洗。
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清洁生产

6

酸洗磷化鼓励采取多级回收、逆流漂洗等节水型清洗工艺

本项目改建后不涉及酸洗磷化，各道工序用水循环使用后定期排放。

符合

7

禁止采用单级漂洗或直接冲洗等落后工艺

本项目不采用单级漂洗或直接冲洗等落后工艺，漂洗水均循环利用，定期排放。
符合

8

鼓励采取工业污水回用、多级回收、逆流漂洗等节水型清洁生产工艺

本项目采取循环用水等节水清洗工艺。

符合

9

完成强制性清洁生产审核

要求企业委托有资质单位编制清洁生产。
符合

生产现场

10

生产现场环境清洁、整洁、管理有序；危险品有明显标识

要求企业在生产过程中加强生产管理，保持生产现场环境清洁、整洁、管理有序；要求各类药剂参照危险品管理要求进行管理。

符合

11

生产过程中无跑冒滴漏现象

要求企业在生产过程中加强生产管理，减少生产过程中的跑冒滴漏。
符合

12

车间应优化布局，严格落实防腐、防渗、防混措施

企业针对脱脂、硅烷喷淋及水洗区域落实防腐、防渗、防混措施。

符合

13

车间实施干湿区分离，湿区地面应敷设网格板，湿件加工作业必须在湿区进行

企业车间内干湿分区，脱脂、硅烷喷淋及水洗区域敷设有网格板。

符合

14

建筑物和构筑物进出水管应有防腐蚀、防沉降、防折断措施

建筑物和构筑物进出水管采取防腐蚀、防沉降、防折断措施。

符合

15

酸洗槽必须设置在地面上，新建、搬迁、整体改造企业须执行酸洗槽架空改造

本项目改建后不涉及酸洗工艺，脱脂槽、硅烷化处理槽、水洗槽等均架空设置。

符合

16

酸洗等处理槽须采取有效的防腐防渗措施

项目各类处理槽均采取防腐防渗措施。

符合

17

废水管线采取明管套明沟（渠）或架空敷设，废水管道（沟、渠）应满足防腐、防渗漏要求；废水收集池附近设立观测井

项目废水管道采用明管套明渠的方式敷设，且满足防腐、防渗要求；废水收集池要求设立观测井。

符合

18

废水收集和排放系统等各类废水管网设置清晰，有流向、污染物种类等标示

要求企业废水收集和排放系统等各类废水管网设置清晰，有流向、污染物种类等标示。

符合

污染治理

废水处理

19

雨污分流、清污分流、污水分质分流，建有与生产能力配套的废水处理设施

本项目雨污分流、污水分质分流，配套废水处理设施设计处理规模满足废水处理规模要求。
符合

20

含第一类污染物的废水须单独处理达标后方可并入其他废水处理

本项目无第一类污染物产生。

/

21

污水处理设施排放口及污水回用管道需安装流量计

要求企业在污水处理设施排放口和污水回用管道安装流量计。

符合

22

设置标准化、规范化排污口

要求设置标准化、规范化排污口。

符合

23

污水处理设施运行正常，实现稳定达标排放

要求污水处理设施运行正常，实现稳定达标排放。

符合

废气处理

24

酸雾工段有专门的收集系统和处理设施，设施运行正常，实现稳定达标排放

本项目无酸雾产生。

符合

25

废气处理设施安装独立电表，定期维护，正常稳定运行

要求废气处理设施安装独立电表，并保证正常稳定运行。

符合

26

锅炉按照要求进行清洁化改造，污染物排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求

本项目不涉及锅炉。
/
固废处理

27

危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）要求，一般工业固废暂存处置分别满足《一般工业废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599）要求。危险废物贮存场所必须按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中的规定设置警示标志，危险废物运输应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）技术要求

本项目实施后，要求企业按照相关对危险废物进行贮存和运输。
符合

28

建立危险废物、一般工业固体废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况

本项目实施后，要求企业建立危险废物、一般工业固体废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况。
符合

29

进行危险废物申报登记，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料

本项目实施后，要求企业进行危险废物申报登记，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

符合

30

危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移联单制度

本项目实施后，要求企业与有危废处置资质的单位签订处置协议，并严格执行危险废物转移联单制度。
符合

环境

监管

水平

环境

应急

管理

31

切实落实雨、污排放口设置应急阀门

要求企业在实施过程中切实落实雨、污排放口设置应急阀门。

符合

32

建有规模合适的事故应急池，应急事故水池的容积应符合相关要求且能确保事故废水能自流导入

要求企业建设事故应急池，容积应符合相关要求且能确保事故废水能自流导入。

符合

33

制定环境污染事故应急预案，具备可操作性并及时更新完善

要求企业制定可操作性强的生态环境污染事故应急预案，并及时更新完善。

符合
34

配备相应的应急物资与设备

要求企业在实施过程中配备相应的应急物资与设备。

符合
35

定期进行环境事故应急演练

要求企业项目投产运营后定期进行环境事故应急演练。

符合
环境

监测

36

制定监测计划并开展排污口、雨水排放口及周边环境的自行监测

要求企业按照相关要求制定监测计划并开展排污口、雨水排放口及周边环境的自行监测。

符合
内部

管理

档案

37

配备专职、专业人员负责日常环境管理和“三废”处理

要求企业配备专职、专业人员负责日常环境管理和“三废”处理。

符合
38

建立完善的环保组织体系、健全的环保规章制度

要求企业建立完善的环保组织体系、健全的环保规章制度。

符合
39

完善相关台帐制度，记录每天的废水、废气处理设施运行、加药、电耗、维修情况；污染物监测台帐规范完备；制定危险废物管理计划，如实记录危险废物的产生、贮存及处置情况

要求企业建立完善的相关台帐制度，记录每天的废水、废气处理设施运行、加药、电耗、维修情况；要求污染物监测台帐规范完备；要求企业制定危险废物管理计划，如实记录危险废物的产生、贮存及处置情况。

符合
（3）《湖州市机械涂装重点行业污染整治提升规范》符合性分析

经对照分析，本项目符合《湖州市机械涂装重点行业污染整治提升规范》的相关要求，详见下表。

《湖州市机械涂装重点行业污染整治提升规范》符合性分析
指标

污染整治提升规范要求

项目情况

符合性

源头替代

使用粉末、水性、高固份、辐射固化等低VOCs含量涂料。

本项目使用的塑粉属于低VOCs含量涂料。

符合

金属制品、工程机械和钢结构等制造行业使用水性、粉末和高固体分涂料。船舶制造行业使用高固份涂料，机舱内部、上建内部推广使用水性涂料。

含有机溶剂的化学品密闭储存。

符合

涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，有效控制无组织排放。调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。

本项目使用含有机溶剂的化学品密闭储存和输送。

符合

鼓励企业采用高效的水帘喷台或在水帘循环水中添加漆雾凝聚剂，从源头大幅削减漆雾产生量。

本项目无喷漆工艺，不产生漆雾。

/

过程管控

重点使用紧凑式涂装工艺，采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等效率高、VOCs排放少的涂装工艺和废气热能回收-烘干一体化的清洁生产设备。

本项目采用静电喷涂工艺，VOCs排放少。

符合

采用密闭型生产成套装置，采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂。钢结构等大件喷涂可采用组件拆分、分段喷涂方式，兼用滑轨运输、可移动喷涂房等装备。

本项目采用自动化喷涂生产线，固化等VOCs产生工段密闭。

符合

规范原辅料调配与转运。溶剂型涂料、稀释剂等调配作业宜在设置负压集气的密闭间内进行。溶剂型涂料（包括稀释剂）年使用量大于5吨的企业须配备自动调漆设施。

本项目不使用溶剂型涂料、稀释剂。

/

规范喷枪清洗。喷枪清洗宜在设置负压集气的密闭清洗间内进行，无密闭清洗间时，可在喷漆房内完成。

本项目无喷漆工艺。

/

污染物收集

所有废气实现“应收尽收”，各废气产生点采用密闭隔离、局部排风、就近捕集等措施，所有产生VOCs污染物的装置须配备有效的废气收集系统，总收集效率不低于90%。

本项目VOCs排放主要在烘干工序，采用烘道密闭收集，收集效率不低于90%。

符合

废气收集后，无组织废气达标排放。

本项目固化工序VOCs产生量较小，且密闭收集，收集效率不低于90%，收集后无组织排放量较小，可达标排放。

符合

厂区必须配套污水管网，所有企业厂区应实行雨污分流，清污分流。生产废水符合纳管要求后纳入城镇污水管网。

本项目厂区实施雨污分流，清污分流，生产废水经预处理达到纳管标准后接入市政污水管网。

符合

按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固废进行分类收集、规范处置。

本项目各类固废分类收集，危险废物委托有资质单位进行无害化处置，其余固体废物外卖综合利用或委托处置。

符合

污染物处理

使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气处理效率高于90%；收集废气中非甲烷总烃初始排放浓度≥2kg/h时，VOCs处理效率高于80%。废气达标排放并满足环评相关要求。

本项目不使用溶剂型涂料，固化废气净化效率可达90%，净化后可达标排放。

符合

建立工业固废和危废管理台账，如实记录危废贮存、利用处置情况，委托资质单位处置，严格执行危废转移联单制度。

要求企业投产后，建立规范的固废和危废管理台账并如实记录，委托有资质单位处置，并严格执行危废转移联单制度。

符合

日常管理

完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度等。

要求企业建立并完善各类生态环境保护管理制度。

符合

工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，主要排污口安装自动监控设施，并与生态环境部门联网。

本项目VOCs排放量较小，后续若纳入重点排污单位名录，企业需根据要求安装自动监控设施并与生态环境部门联网。

符合

健全各类台帐并严格管理，系统梳理VOCs排放主要环节和工序，健全内部考核制度。记录生产和治污设施运行的关键参数，在线监控相关台账记录至少保存三年。

要求企业制定各类台账管理制度，各类台帐规范填写并妥善保存。

建立非正常工况申报管理制度，包括停产、废气处理设施停运、突发环保事故等，应及时向当地环保部门报告备案。

要求企业建立非正常工况申报管理制度，并及时申报备案非正常工况。

符合

具备条件可委托环保设计治理资质单位承担环保治理服务工作。

建议企业投产后可委托环保设计治理资质单位承担环保治理服务工作。

符合

（4）《德清县金属表面处理（非电镀）行业污染整治提升实施方案》符合性分析

经对照分析，本项目符合《德清县金属表面处理（非电镀）行业污染整治提升实施方案》的相关要求，详见下表。

项目与《德清县金属表面处理（非电镀）行业污染整治提升实施方案》符合性分析
类别

内容

序号

污染整治提升规范

项目情况

符合行

相关

政策

相关手续

1

严格执行环境影响评价制度

企业将严格执行生态环境影响评价制度和“三同时”验收制度。

符合
2

依法办理排污许可证，依法进行排污许可证登记

项目环评报批后依法开展排污许可登记。
符合
工艺装备/生产现场

工艺装备水平

3

淘汰产业结构调整指导目录中明确的落后工艺与设备

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》等文件对照分析，本项目不属于限制、禁止、淘汰类。
符合
4

鼓励使用先进的或环保的表面处理工艺技术和新设备，减少酸、碱等原料用量

本项目前处理工序采用更为环保的硅烷处理工艺代替传统的酸洗磷化工艺。
符合
清洁生产

5

采取多级回收、逆流漂洗等节水型清洗工艺

本项目采取循环用水等节水清洗工艺。

符合
6

废水回用率原则上不低于50%

项目生产废水经处理后回用至水洗等环节，回用率可达50%。

符合
7

完成强制性清洁生产审核

要求企业委托有资质单位编制清洁生产。
符合
生产现场

8

表面处理车间应优化布局，严格落实防腐、防渗、防混措施

企业针对脱脂、水洗、硅烷化喷淋区域落实防腐、防渗、防混措施。

符合
9

实施干湿区分离，湿件加工作业必须在湿区进行，湿区废水/液单独收集

企业车间干湿分区，脱脂、水洗、硅烷化喷淋区域敷设有网格板。

符合
10

酸洗等表面处理槽须采取有效的防腐防渗措施

项目各类处理槽均采取防腐防渗措施。

符合
11

位于地上但未架空，并且与地面之间未采取有效防腐措施的酸洗槽及其他表面处理槽，以及位于地下的所有表面处理槽须进行架空改造，并采取有效的防腐防渗措施。

本项目脱脂槽、硅烷化处理槽、水洗槽等均架空设置，槽体及地面均进行防腐防渗处理。

符合
12

新建、搬迁、整体改造企业（作坊）须执行表面处理槽架空改造

本项目表面处理槽体均架空。

符合
13

工艺废水管线采取明管套明沟或架空敷设

项目废水管道采用明管套明渠的方式敷设。

符合
14

废水管道应满足防腐、防渗漏要求，各类管线设置清晰

废水管道采取防腐、防渗漏措施，各类管线做好流向、污染物种类等标示。

符合
15

生产过程中无跑冒滴漏现象，保持环境整洁

对设备及管线进行定期检修，保证生产过程中无跑冒滴漏现象，保持环境整洁。

符合
16

厂区内必须实行雨污分流、清污分流

厂区实行雨污分流、清污分流。

符合
污染

治理设施

废水处理

17

生产车间内废水必须进行分质、分流

废水分别收集后进入废水处理设施。

符合
18

含一类污染物的废水须单独收集预处理

本项目无第一类污染物产生。

符合
19

生产废水与生活污水分别处理，建有与生产能力配套的废水处理设施

本项目生产废水与生活污水分开处理，建有1套5m3/d的废水处理设施，可满足生产废水处理要求。

符合
20

废水处理设计单位具有相应的设计资质，污水处理设施实现稳定达标排放

企业委托有资质的废水处理设计单位进行污水处理设施施工设计，保障污水处理设施稳定达标排放。

符合
21

污水处理设施排放口及污水回用管道需安装流量计

要求企业在污水处理设施排放口和污水回用管道安装流量计。

符合
22

pH值调节采用pH计连锁自动投加

pH值调节采用pH计连锁自动投加。

符合
废气处理

23

酸雾工段有专门的收集系统和处理设施

本项目无酸雾产生。

符合
24

酸雾废气处理系统，安装自动加药控制系统

本项目无酸雾产生。

符合
25

酸雾及油雾废气稳定达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

本项目无酸雾和油雾废气，产生有机废气、颗粒物等经处理后可达标排放。

符合
26

含有喷涂工序的，有机废气的收集、处理应符合《浙江省涂装业挥发性有机物污染整治规范》，并达标排放

本项目有机废气的收集、处理后符合《浙江省涂装业挥发性有机物污染整治规范》要求，并能达标排放。

符合
27

废气处理设施安装独立电表，定期维护，正常稳定运行

要求废气处理设施安装独立电表，并保证正常稳定运行。

符合
28

锅炉（炉窑）按照要求淘汰改造

项目无需淘汰改造的锅炉。

符合
29

锅炉烟气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）特别排放限值

本项目不涉及锅炉。
符合
30

炉窑（钢带企业除外）烟气排放达到：颗粒物≤30mg/m3，二氧化硫≤200mg/m3，氮氧化物≤300mg/m3，烟气黑度≤1级

本项目烘道烟气排放可满足相应要求。

符合
31

钢带企业（作坊）废气排放达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665—2012）特别排放限值

本项目不属于钢带企业。

符合
固废处理

32

按照危险废物特性分类进行收集、贮存

本项目实施后，对危险废物进行分类收集、贮存。

符合
33

废物贮存场所应采取防渗防雨防漏措施

要求危废仓库落实防渗防雨防漏措施。

符合
34

贮存场所外设置危险废物警示标志，危险废物容器和包装物上设置危险废物标签

要求在危废仓库外设置警示标志，在危废包装容器外设置危废标签。

符合
35

产生危险废物的单位应当建立工业危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况

本项目实施后，要求企业建立危险废物、一般工业固体废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况。

符合
36

进行危险废物申报登记，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料

本项目实施后，要求企业进行危险废物申报登记，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

符合
37

危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度
本项目实施后，要求企业与有危废处置资质的单位签订处置协议，并严格执行危险废物转移联单制度。

符合
环境

应急

建设

环境应急设施

38

切实落实雨、污排放口设置应急阀门

要求企业在实施过程中切实落实雨、污排放口设置应急阀门。

符合
39

设有合理规模的初期雨水收集池

企业厂区实施雨污分流，生产区均设置在厂房内，无露天的生产区和原料堆放区，雨水可经雨水井收集后排入市政雨水管网，因此无需设置初期雨水收集池。

符合
40

设有事故应急水池，其中事故应急水池应不小于12h废水量，且能确保事故废水能自流导入

要求企业建设事故应急池，容积应符合相关要求且能确保事故废水能自流导入。

符合
环境应急管理

41

制定了环境污染事故应急预案并备案

要求企业制定可操作性强的生态环境污染事故应急预案，并及时更新完善。

符合
42

预案具备可操作性，并及时更新完善

符合
43

按照预案要求配备相应的应急物资与设备

要求企业在实施过程中配备相应的应急物资与设备。

符合
管理

制度

规范排放口

44

一个企业（作坊）只设一个雨水排放口与一个污水排放口

企业设有一个雨水排放口，生产废水设置一个污水排放口。

符合
45

必须建成标准化、规范化排污口，设置标识牌

要求企业建设标准化、规范化排污口，并设置标识牌。

符合
内部管理档案

46

健全环保规章制度，落实责任人，配备专职环保人员负责日常环保管理

要求健全环保规章制度，落实责任人，配备专职环保人员负责日常环保管理。

符合

47

相关档案齐全，每日的废水、废气处理设施运行、加药、电耗及维修记录、污染物监测台帐规范完备

要求企业建立完善的相关台帐制度，记录每天的废水、废气处理设施运行、加药、电耗、维修情况；要求污染物监测台帐规范完备

符合

其他

48

浙江省金属表面处理行业（非电镀）整治技术规范的其他整治要求

详见表1-10。

符合

（5）与《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南 （试行）》符合性分析

为加强工业企业恶臭异味管控，改善群众身边的环境空气质量，浙江省生态环境厅发布了《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》（2021年11月），本项目符合性分析见下表。

项目与《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》符合性分析

序号

排查重点

防治措施

本项目

符合性
一、工业涂装行业

1

高污染原辅

料替代、生

产工艺环保

先进性

①采用水性涂料、UV固化涂料、粉末喷涂、高固体分涂料等环保型涂料替代技术；

②采用高压无气喷涂、静电喷涂、流水线自动涂装等环保性能较高的涂装工艺；
本项目采用粉末喷涂，采用静电喷涂工艺。
符合

2

物料调配与

运输方式

①涂料、稀释剂、固化剂、清洗剂等VOCs物料密闭储存；
②涂料、稀释剂、固化剂等VOCs物料的调配过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，并设置专门的密闭调配间，调配废气排至收集处理系统；无法密闭的，采取局部气体收集措施；
③含VOCs物料转运和输送采用集中供料系统，实现密闭管道输送；若采用密闭容器的输送方式，在涂装作业后将剩余的涂料等原辅材料送回调漆室或储存间；
本项目涉VOCs物料为塑粉，不涉及调配。含VOCs物料均采用密封桶装或袋装储存于密闭危险物质仓库内，使用过程均在车间内。
符合

3

生产、公用

设施密闭性

①除进出料口外，其余生产线须密闭；
②废涂料、废稀释剂、废清洗剂、废漆渣、废活性炭等含VOCs废料（渣、液）以及VOCs物料废包装物等危险废物密封储存于危废储存间；
③其中液态危废采用储罐、防渗的密闭地槽或外观整洁良好的密闭包装桶等，固态危废采用内衬塑料薄膜袋的编织袋密闭包装，半固态危废综合考虑其性状进行合理包装；
本项目喷塑工艺在密闭车间内进行，烘干在密闭烘箱内，涉VOCs废料以及物料包装物等危废采取密封储存方式；按要求采用合理包装方式。
符合

4

废气收集方式

①在不影响生产操作的同时，尽量减小密闭换风区域，提高废气收集处理效率，降低能耗；
②因特殊原因无法实现全密闭的，采取有效的局部集气方式，控制点位收集风速不低于0.3m/s；
本项目喷塑粉尘和喷塑固化废气采取有效的局部集气方式，控制点位收集风速不低于0.3m/s。
5

污水站高浓

池体密闭性

①污水处理站产生恶臭气体的区域加罩或加盖，使用合理的废气管网设计，密闭区域实现微负压；
②投放除臭剂，收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放；

本项目污水处理站废气产生量少，污泥池等加盖密闭，加强车间通风。

符合

6

危废库异味

管控

①涉异味的危废采用密闭容器包装并及时清理，确保异味气体不外逸；
②对库房内异味较重的危废库采取有效的废气收集、处理措施；
项目对产生的危废采用闭口容器包装并及时清理。

符合

7

废气处理工

艺适配性

高浓度VOCs废气优先采用冷凝、吸附回收等技术对废气中的VOCs回收利用，并辅以催化燃烧热力燃烧等治理技术实现达标排放及VOCs减排。中、低浓度VOCs废气有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩-燃烧技术处理。

本项目固化废气VOCs产生量较少，收集处理后高空排放。

符合
8

环境管理措

施

根据实际情况优先采用污染预防技术，并采用适合的末端治理技术。按照H944的要求建立台账，记录含VOCs原辅材料的名称、采购量、使用量、回收量、废弃量、去向、VOCs含量，污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，过滤材料更换时间和更换量，吸附剂脱附周期、更换时间和更换量，催化剂更换时间和更换量等信息。台账保存期限不少于三年。

要求企业按照HJ944的要求建立台账，记录含VOCs原辅材料的名称、采购量、使用量、回收量、废弃量、去向、VOCs含量，台账保存期限五年。
符合
二、一般要求

1

原辅料替代

采用低毒、低害、低挥发性、低异味阈值的原料进行源头替代，减少废气的产生量和废气异味污染。

本项目使用的粉末涂料属于低VOCs含量原辅料。
符合
2

设备或工艺

革新

推广使用自动化、连续化、低消耗等环保性能较高的设备或生产工艺。

本项目采用低消耗设备。
符合
3

设施密闭性

①加强装卸料、输运设备的密封或密闭，或收集废气经处理后排放；
②加强生产装置、车间的密封或密闭，或收集废气经处理后排放；
③存储设备（罐区）加强密封或密闭、加强检测，或收集废气经处理后排放；
④暂存危废参照危险化学品进行良好包装。其中液态危废采用储罐、防渗的密闭地槽或外观整洁良好的密闭包装桶等，固态危废采用内衬塑料薄膜袋的编织袋密闭包装，半固态危废综合考虑其性状进行合理包装；
⑤污水处理站产生恶臭气体的区域加罩或加盖，投放除臭剂，收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放。

按要求落实。
符合
4

废气处理能

力

实现废气“分质分类”、“应收尽收”，治理设施运行与生产设备“同启同停”，分类配套燃烧、生物处理、氧化吸收或其他高效废气处理设施进行治理，确保废气稳定达标排放。

本项目废气均得到有效收集和治理。
符合
由上表可知，本项目符合《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》要求。

（6）与《浙江省2026年空气质量持续改善行动计划》符合性分析
《浙江省2026年空气质量持续改善行动计划》符合性分析见下表。

《浙江省2026年空气质量持续改善行动计划》符合性分析

内容
具体要求
本项目情况
符合性
迭代实施煤炭总量控制攻坚
依法依规落实新改扩建用煤项目煤炭减量替代要求。实施新一代煤电升级行动，有序推进老旧机组关停替代，加快10万千瓦及以下燃煤机组（背压除外）关停整合。大力发展清洁低碳能源，全省新增非化石能源装机1000万千瓦以上，非化石能源装机占新增电力装机比重达到55%。天然气消费量达到220亿立方米，非化石能源消费比重达到20%。
本项目不使用煤炭、项目燃料使用天然气。
符合
迭代实施锅炉窑炉整治提升攻坚
原则上不再建设自备燃煤机组以及除集中供暖外的燃煤锅炉。加快推进30万千瓦级别热电厂供热半径30公里范围内的燃煤锅炉退出或整合，绍兴市制定滨海热电供热半径30公里范围内燃煤锅炉整合方案。有序推进65蒸吨/小时及以下工业燃煤锅炉、10蒸吨/小时及以下生物质锅炉改气、改电或集中供热，加快40蒸吨/小时及以下工业燃煤锅炉、6蒸吨/小时及以下生物质锅炉的整合退出或清洁能源改造。开展35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉、2蒸吨/小时及以下生物质锅炉淘汰改造“ 回头

看”行动。全力实施工业炉窑改造提升，完成化工、玻璃等行业现有石油焦、重油、渣油、煤焦油等高污染燃料工业炉窑淘汰或清洁能源替代，杭州市完成12台煤气发生炉淘汰、嘉兴市完成7台玻璃炉窑清洁能源替代。烧结砖隧道窑外投燃料为煤及其制品、生物质的，力争50%以上改用天然气等清洁能源或拆除外投装置，推动以煤为燃料的工业炉窑实施煤改气、改电等改造。新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。
本项目依托现有天然气桥式炉，不涉及新建锅炉。
符合
迭代实施产业准入源头优化攻坚
坚决遏制高能耗、高排放项目盲目建设，对存量“两高”项目分批实施“一项一策”绿色转型方案。新建及具备条件的改、扩建“两高”项目，应达到大气环境绩效A级和能效标杆水平，采用清洁运输方式。空气质量未达标城市新、改、扩建项目严格落实主要大气污染物倍量削减。严控基础石化产品产能和新增化工园区，原则上不再新建生产和使用含高挥发性有机物（VOCs）涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加大重点行业低（无）VOCs原辅料替代力度，持续推动汽车制造、工程机械、车辆零部件等行业涂装工段、包装印刷、纺织后整理以及皮革制品、制鞋、板材制造等胶粘过程的低（无）VOCs原辅材料替代，全年完成1000家以上企业低（无）VOCs源头替代。
根据《环境保护综合名录》（2021年版），本项目不属于高污染产品，根据《浙江省固定资产投资项目能耗平衡和煤炭消费减量替代管理办法（试行）》本项目不属于高耗能行业。本项目行业类别为C3360金属表面处理及热处理加工。
符合
迭代实施产业绿色升级攻坚
严格落实国家产业结构调整指导目录和省级政策要求，有序推动限制类涉气行业工艺和装备淘汰退出，完成4条2500吨/日及以下水泥熟料生产线整合或退出。严格落实国家《化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案》，推进8套石化化工行业老旧装置整治提升。金华市开展烧结砖生产线整合提升示范，完成9条6000万块标砖/年以下烧结砖生产线整合提升；推动全省6000万块标砖/年以下烧结砖生产线整合提升，鼓励1亿块标砖/年以下的烧结砖生产线参照实施。加快推进传统产业集群大气污染综合治理，以涂装、纺织染整、包装印刷、制鞋、合成革、橡塑制品等行业为重点，完成20个以上涉气集群整治。加强工业园区VOCs综合治理、完善省级以上经开区VOCs环境监测监控设施，主要工业园区VOCs平均浓度下降2%。
本项目不属于水泥行业，不属于石化化

工行业，本项目天然气热风炉通过低氮燃烧措施后与固化烘干废气合并通过水喷淋+两级活性炭吸附处理后经排气筒排放；喷涂粉尘收集通过旋风+滤筒+布袋除尘器处理后通过排气筒排放。
符合
迭代实施清洁运输提升攻坚
推进多式联运和清洁集疏港，宁波舟山港、温州港、嘉兴港、台州港等沿海主要港口及杭州港、湖州港、嘉兴内河港等内河主要港口，新增场内新能源重卡100辆以上，公路运输优先采用新能源货车，加快新能源集卡应用推广。内河干线航道通达48%以上省级及以上产业平台，内河港口集装箱吞吐量、集装箱多式联运量分别达260万标箱、570万标箱，全年铁水货运周转量比2025年增长3%、力争集装箱海铁联运量增长10%以上。沿海主要港口大宗货物清洁运输比例达到86%，其中铁矿石、煤炭等集疏港清洁运输比例达到88%。火电、钢铁、水泥、有色行业清洁运输比例达到83%，玻璃、化纤、水泥粉磨行业比例达到30%，造纸、印染行业清洁运输比例达到20%，推动砂石骨料等其他建材清洁运输。全省运输车辆门禁监管系统安装联网累计达到600家，实现大气环境绩效A/B级和重点行业企业联网全覆盖，推动港口码头、铁路货场、物流园区等重要清洁运输场景安装运输车辆门禁监管系统。持续推动运输车辆新能源替代，力争国六及以上排放标准货车与新能源货车保有量占比超过50% ，新能源中重型货车保有量占比达到2.5% ，全省淘汰国四及以下排放标准柴油货车5万辆以上。指导各地制修订国四柴油货车限行政策，沿海港口区域于2026年10月15日起实施国四排放标准柴油货车限行。
本项目不使用燃柴油运输设备。
符合
迭代实施城市交通绿色转型攻坚
优先发展绿色出行和公交，新能源汽车在新车销售中的占比达到50%以上。新增和更新新能源公交车550辆、新能源出租车（含网约车）2.6万辆，新增和更新车辆中新能源化比例超过95% 。推动新增或更新的生活垃圾运输车、校车、通勤车、机场巴士等车辆新能源化，鼓励建筑垃圾运输车辆采用清洁动力。杭州市、义乌市深化新车准入、在用车管理、老旧车淘汰、新能源更新、车辆检验等机动车污染防治全流程监管试点，各市县参照实施。完善绿色交通补能设施规划布局，推进大功率充（换）电站、加气站、加氢站、甲醇加注站等设施建设，支持工矿企业和运输单位自建新能源重卡补能设施。
本项目不涉及。
符合
迭代实施非道路移动机械清洁提升攻坚
推动港口机场、物流园区、工矿企业、施工工地新增或更新的作业车辆和非道路移动机械优先采用新能源。加快新能源船舶替代以及配套新能源补能网络建设，推进货运船舶电动化先行区建设，新能源综合服务中心、充换电中心及联运枢纽改造。全年新增新能源或清洁能源船舶50艘（其中内河货船35艘），淘汰老旧运输船舶400艘。支持湖州市加快推进全域船舶电动化。设区城市建成区开展“全电工地”建设试点，施工周期内所有机械设备和运输车辆实现全面电动化。基本实现港口、机场全部纳入禁止使用高排放非道路移动机械区域，推动将施工工地、矿山、物流园区等重点场所纳入禁止使用高排放非道路移动机械区域。水泥行业推广实施“全电运输”，因地制宜建设封闭廊道，规模化应用新能源运输车辆和非道路移动机械。基本消除非道路移动机械、船舶及重点区域铁路机车“冒黑烟”现象。推动淘汰老旧非道路移动机械1万辆以上。
本项目不涉及。
符合
迭代实施重点行业超低排放改造攻坚
持续推进生活垃圾焚烧企业超低排放改造，全年：新增完成20座以上垃圾焚烧厂生产环节超低排放：改造，提升清洁运输水平。加快水泥行业全流程：超低排放改造和评估监测，力争60%以上的熟料产能完成国家评估监测公示、50家以上水泥粉磨：站实现全流程超低排放改造。统调燃煤发电企业于2026年6月底前制定60万千瓦以上煤电机组“十五五”超超低排放改造计划，12月底前完成10台以上改造任务；加快浙能六横等电厂煤场封闭改造，推动燃煤热电企业和工业燃煤锅炉实施全流程超：低排放改造；加强火电机组全负荷脱硝系统运行：管理，推动煤电机组改用等离子点火，确保机组：在低负荷或启停等工况下稳定达标排放。巩固钢：铁行业超低排放改造成效，推进振石集团东方特：钢异地技改项目开展超低排放监测评估。
本项目不属于需进行超低排放改造的行业。
符合
迭代实施环保绩效提级攻坚
制订实施全省重点行业大气环境绩效提级行动方案。加快煤电、热电、钢铁、水泥、玻璃、石化、化工、生活垃圾焚烧、纺织、化纤等十大行业开展全口径绩效A级提升改造；积极推进制药、工业涂装、包装印刷、电子制造等其他重点行业培育绩效先进企业
本项目不属于煤电、热电、钢铁、水泥、玻璃、石化、化工、生活垃圾焚烧、纺织、化纤行业。
符合
迭代实施低效失效治理设施整改提升攻坚
结合国家和地方新制（修）订的涉气行业标准要求，完成低效失效治理设施整治提升项目1000个以上，其中涉VOCs治理设施900个以上，锅（窑）炉治理100个以上。开展储油库及石化、化工企业储罐存储、装卸、转运等环节无组织排放治理，

对照《立式圆筒形钢制焊接储罐附件》（SY/T0511—2024）等规范要求，完成500座以上储罐整治提升。因地制宜建设集中钣喷中心等“绿岛”项目，新增5000家中小微企业纳入活性炭集中再生“绿岛”设施。

本项目天然气热风炉通过低氮燃烧措施后与固化烘干废气合并通过水喷淋+两级活性炭吸附处理后经排气筒排放；喷涂粉尘收集通过旋风+滤筒+布袋除尘器处理后通过排气筒排放，不属于低效设施。

符合
迭代实施扬尘管控强化攻坚
开展“扬尘大整治”行动，推进建筑工地、线性工程、堆场、裸露土地等扬尘精细化管控。按季度开展施工扬尘防控评价，年平均房屋市政工程施工扬尘污染防控评价为一类项目的占比达70%以上。开展施工工地“基坑气膜”试点。城市中心城区新建项目优先采用装配式建筑，装配式建筑占新建建筑面积比例达39%以上。提高城乡道路机械化清扫率，设区城市建成区道路机械化清扫率达92%以上，县（市）建成区达87%以上。聚焦港口码头、工业园区等重点区域，强化堆场扬尘整治，深化煤炭、砂石等大型物料堆场的封闭化改造和高效抑尘设施建设。
本项目不涉及施工

扬尘。

符合
迭代实施秸秆综合利用和露天禁烧攻坚
持续做好秸秆综合利用和露天禁烧，全年秸秆综合利用率达到97%，其中秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化等“五化”离田利用率达40%以上。加强露天禁烧管控，用好高位瞭望设施和视频监控平台，及时发现、处置火点。
本项目不涉及。

符合
迭代实施恶臭异味治理攻坚

聚焦信访投诉集中的工业园区、重点企业、市政设施和畜禽养殖领域，推进臭气治理设施迭代更新，减少臭气异味扰民，完成100个异味治理项目。开展大型规模化养殖场氨排放全过程控制，提升畜禽养殖规模化、集约化水平，在大型规模化猪

场开展氨排放全过程控制试点。加强餐饮业空间布局管控与源头防治，推动开展第三方运维管理，探索商业综合体餐饮油烟集中治理模式。

本项目不涉及。

符合
迭代实施夏季污染防治攻坚

以降低臭氧浓度为重点，强化夏季臭氧污染削峰，协同控制细颗粒物和臭氧。以石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业为重点，规范环保耗材更新更换。引导市政工程、工业企业涉VOCs施工、加油站装卸油避开臭氧易发时段（10：00—17：00）。露天喷涂作业优先采用低挥发性水性涂料，无法使用水性涂料的，应满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》含量限值。强化环杭州湾区域石化、化工行业VOCs协同治理。

本项目属于C3360金属表面处理及热处理加工行业，使用塑粉涂料，项目塑粉属于低VOCs原辅材料，VOCs含量为12.6g/L，使用比例为100%，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中的相关要求（VOCs≤60g/L）。
符合
迭代实施秋冬季污染防治攻坚

以降低PM2.5浓度为重点，强化氮氧化物等大气主要污染物排放管控。分区分级分类实施污染减排措施，根据企业大气污染防治绩效水平，依法依规开展重点企业协商减排，迭代重污染天气应急减排清单。强化县级应对重污染天气能力水平，切实发挥减排实效。加强空气质量预报预警，及时督促相关城市依法启动重污染天气预警和应急响应。建立完善省内跨行政区联防联控机制，重点强化杭湖嘉、杭绍、甬绍、金衢等交界县区污染天气应对和跨区域联合执法。严防因烟花爆竹燃放造成的污染天气。加强长三角区域应急联动，强化进博会、乌镇峰会等重大活动保障，严防严控重污染天气。抢抓时机开展人工影响天气作业。

本项目产生氮氧化物，主要来源于天然气燃烧，项目实施后将按管理部门要求开展减排。

符合
由上表可知，项目符合《浙江省2026年空气质量持续改善行动计划》有关要求。
（7）与《浙江省“十五五”空气质量改善规划》符合性分析
本项目与《浙江省生态环境厅关于印发《浙江省“十五五” 空气质量改善规划》的通知》（浙环发〔2026〕13号）符合性分析见下表。

《浙江省“十五五”空气质量改善规划》符合性分析

内容

具体要求

本项目情况

符合性

（一）加快实施能源结构调整

1、大力发展清洁低碳能源。
加快发展海上风电，大力发展集中式光伏和分布式光伏，积极安全有序发展核电，科学布局抽水蓄能和新型储能。到2030年，风电、光伏、核电装机规模分别达到3000万千瓦左右、9000万千瓦左右、1600万千瓦以上，新增装机中非化石能源装机占比75%以上。推动建设新型电力系统，加快建设外来电通道，提高现有输送电通道利用率。到2030年，新增用电量60%以上来自非化石能源，非化石能源消费比重达25%以上。
本项目使用天然气作为能源。
符合
2、加强煤炭消费总量控制。
严格用煤项目准入，新改扩建用煤项目依法落实煤炭减量替代。原则上不再建设自备燃煤机组以及除集中供暖外的燃煤锅炉。提高现有用煤设施能效，对供电煤耗300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组加快实施节能降碳改造。推动现役30万千瓦级别的燃煤发电机组服役期满后有序退出，推动10万千瓦以下非背压燃煤热电机组淘汰退出或改造提升。严格实施重点用能单位化石用能预算管理，加强煤炭消费监测预警。
本项目不使用煤炭。
符合
3、推进锅炉窑炉清洁能源替代。
充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能

力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。有序推动65蒸吨/小时及以下燃煤锅炉、10蒸吨/小时及以下生物质锅炉改气、改电或集中供热。禁止新建35蒸吨/小时及以下固定炉排式生物质锅炉。化工、玻璃行业完成石油焦、重油、渣油、煤焦油等高污染燃料工业炉窑淘汰或清洁能源替代，持续推进烧结砖及其他工业炉窑清洁能源替代。新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。
本项目依托现有桥式炉进行加热，燃料为天然气。
符合
（二）深入推进产业结构调整

1、源头优化产业准入。
严格落实国家产业结构调整指导目录，强化建设项目准入管理，深化生态环境分区管控。坚决遏制高能耗、高排放项目盲目无序上马，对存量“两高”项目实行“一项一策”绿色转型方案。新上“两高”项目应达到能效标杆水平和大气环境绩效A级水平。严控炼油、基础化工原料产能规模，严控新增化工园区，推动化工、医药项目向化工园区集聚发展。
本项目行业类别为C3360金属表面处理及热处理加工，不属于两高项目。
符合
2、淘汰压减低效产能。
强化安全生产、环境保护、产品质量、节能降耗等标准约束，倒逼落后产能出清和改造提升。有序推动限制类涉气行业工艺和装备淘汰退出，加快老旧石化化工装置淘汰退出和更新改造，整合提升6000万标砖/年以下的烧结砖及烧结空心砌块生产线，完成2500吨/日及以下水泥熟料生产线退出。
本项目不涉及需淘汰工艺和设备。
符合
3、大力推动产业集群和园区绿色低碳发展。
大力推进制造业数字化转型，提高企业生产线和环保设施自动化管理水平。开展新一轮省级及以上开发区绿色低碳循环化改造，加强工业园区VOCs综合治理，推进园区减污降碳协同。深入推进工业涂装、纺织染整、包装印刷、制鞋、合成革、铸造、橡塑制品等涉气产业集群整治提升，到2030年，全省累计完成100个产业集群整治。
本项目固化烘干VOCs废气通过水喷淋+两级活性炭吸附处理后经排气筒排放。
符合
（三）持续深化运输结构调整

1、着力推进重点领域清洁运输
持续推进“公转水”“公转铁”，加快推进铁路专支线接入沿海主要港口和大宗货物年运量150万吨以上的大型工矿企业、物流园区，打通铁路疏港入园“最后一公里” 。宁波舟山港、温州港、嘉兴港、台州港等主要沿海港口及杭州港、湖州港、嘉兴内河港等主要内河港口，公路运输优先采用新能源货车。推动港口码头、铁路货场、物流园区等重点清洁运输场景安装运输车辆门禁监管系统。到2030年，火电、钢铁、水泥、有色等行业清洁运输比例达到90%以上，推动其他重点用车单位和城市内部物流（含冷链）、生活和建筑垃圾、商砼、砂石骨料清洁运输。
本项目运营过程无需使用道路运输车辆，物料的进出厂道路运输优先采用新能源货车。
符合
2、深入推进机动车结构优化。
加快推动公共服务领域车辆电动化，新增或更新的生活垃圾运输车、环卫车、校车、通勤车、机场巴士等优先使用新能源。加速新能源中重型货车规模化应用，积极发展绿色低碳货运车队。2026年10月15日起，沿海港口区域实施国四排放标准柴油货车限行；到2028年，全省域实施国四排放标准柴油货车限行。到2030年，基本淘汰国四排放标准柴油货车，国六及新能源货车保有量占比达到75%，新能源中重型货车保有量占比力争达到12%。
项目不涉及。
符合
3、大力推动非道路移动源清洁化。
大力推广新能源清洁能源货运船舶，支持湖州市推进全域船舶电动化，打造内河货运船舶电动化先行区。探索开展“全电工地”建设，推动施工工地电动机械规模化应用。港口码头、机场、物流园区、工业园区、工矿企业、施工工地、搅拌站等新增或更新的作业车辆和非道路移动机械，优先采用纯电动、绿氢、绿醇等新能源清洁能源。加快推动老旧非道路移动机械和船舶淘汰更新。到2030年，基本淘汰国二及以下非道路移动机械，淘汰老旧运输船舶1200艘以上，新能源清洁能源内河货运船舶保有量占比达到6%以上。
项目检验过程使用的运输工具为航吊，使用电作为能源。
符合
4、加快建设绿色补能基础设施。
完善新能源补能网络规划布局，打造义甬舟、金丽温、环杭州湾等零碳公路运输通道，加快推进通道沿线、城市出入口、物流枢纽园区等大功率充（换）电站、加氢站、甲醇加注站等设施建设。推动“长兴—乍浦”“镇海—滨海”等新能源示范航线建设，在主要航道沿线建设新能源清洁能源加注及充换电设施。到2030年，建设大功率充（换） 电站、加氢站、加醇站不少于500个。
项目不涉及
符合
（四）全力推进重点行业深度治理

1、推进重点行业超低排放改造。
加快推进水泥行业超低排放改造和评估监测，2026年6月底前，全省水泥熟料生产企业完成全流程超低排放改造；2027年底前，全省86家水泥粉磨站企业完成全流程超低排放改造。有序推进生活垃圾焚烧厂超低排放改造，2027年底前，全省生活垃圾焚烧厂基本完成全流程超低排放改造任务。开展统调燃煤发电机组超超低排放改造，2030年底前，全省60万千瓦以上发电机组基本完成改造。
项目不属于水泥行业，不属于需进行超低排放改造的行业。
不涉及
2、开展工业炉窑深度治理。
以玻璃、陶瓷、石灰、有色、耐火材料、铸造、砖瓦等行业为重点，推进工业炉窑大气污染深度治理。加快推进低效失效的脱硫、脱硝、除尘等设施更新改造。加强厂区无组织排放管控，规范治理设施日常运维及台账管理，确保污染治理设施稳定高效运行。到2030年，完成500台以上工业炉窑治理提升任务。
项目不属于玻璃、陶瓷、石灰、有色、耐火材料、铸造、砖瓦行业。
不涉及
3、深化VOCs综合治理。
汽车、工程机械、家具制造、汽修、地坪等行业领域全面推广使用符合国家标准的低VOCs含量产品，推动2500家以上企业实施低VOCs原辅材料替代。持续开展低效失效治理设施提升改造，强化无组织废气收集治理。加强油品、化学品储运销环节VOCs治理。因地制宜建设集中喷涂等“绿岛”设施，推动中小微企业纳入活性炭集中再生服务网络，加强活性炭集中再生中心运营监管。
项目不属于汽车、工程机械、家具制造、汽修、地坪行业。项目废气经"水喷淋+高压静电除尘+活性炭吸附"处理设施处理后高空排放。项目运营后将纳入活性炭集中再生服务网络。
符合
4、推进重点行业绩效提级。
大力实施重点行业大气环境绩效提升行动，培育一批绩效先进企业。着力推动煤电、热电、钢铁、水泥、玻璃、石化、化工、纺织、化纤、生活垃圾焚烧等十大行业企业绩效创A，积极推进工业涂装等29个其他重点行业企业绩效提级，到2030年，累计培育绩效先进企业2000家，建成绩效A级企业400家。
项目不属于煤电、热电、钢铁、水泥、玻璃、石化、化工、纺织、化纤、生活垃圾焚烧行业，项目未纳入重污染天气重点行业绩效分级及减排措施行业。
符合
（五）加强面源污染治理

1、加强扬尘精细化管控。
加强施工场地、道路、堆场、裸露土地、矿山等扬尘精细化管控。城市施工扬尘污染防控一类项目占比达70%以上，推动基坑气膜在施工扬尘防控中的应用。大力发展装配式建筑，到2030年，装配式建筑占新建建筑面积比例达50%以上。提高城乡道路机械化清扫率，到2030年，设区城市建成区达95%以上、县（市）建成区达90%以上。加强干散货码头、物料堆场、裸露土地扬尘排查治理，推动封闭式抑尘设施建设。
项目不涉及施工扬尘。
符合
2、加强秸秆综合利用与禁烧管控。
健全秸秆收储运体系，推进秸秆肥料化、饲料化、

能源化、基料化和原料化等“五化”离田利用，到2030年，秸秆“五化”离田利用率达到45%。落实秸秆露天焚烧“1530”闭环处置机制，用好高位瞭望设施和视频监控平台，精准发现和处置火点。
项目不涉及
符合
3、加强重点领域恶臭异味治理。
深化涉恶臭异味重点行业废气收集治理，鼓励工业园区开展溯源识别。加强污水、垃圾处理等市政设施恶臭异味治理。控制农业源氨排放，提升畜禽养殖粪污资源化利用和无害化处理水平。加强对餐饮服务业布局和设置的引导，探索商业综合体餐饮油烟集中治理模式。
项目不属于恶臭异味重点行业，不涉及畜禽养殖粪污和商业综合体餐饮油烟集。
符合
4、加强多污染协同控制
加强涉消耗臭氧层物质企业备案管理，开展履约成效评估与监测预警评估体系研究，推动构建管控物质全生命周期管理体系。加强氮肥、纯碱等行业含氨工艺废气收集治理，严控无组织氨逸散，强化烟气脱硝系统氨逃逸控制。
项目不涉及
不涉及
（六）健全大气环境管理机制

1、完善标准规范体系。
制修订省大气污染物综合排放标准以及汽修、生活垃圾焚烧、纺织、工业涂装、燃煤电厂等行业排放标准。制定生活垃圾焚烧等行业大气污染防治绩效分级技术指南和VOCs吸附活性炭再生技术规范。研究制订市政设施、畜禽养殖场所恶臭异味防控技术规范。推动一批可行技术指南转化为地方标准。
项目不涉及
不涉及
2、深化大气污染防治协作。
深化长三角区域大气污染联防联控，加强空气质量联合会商，强化环杭州湾区域石化、化工行业VOCs协同治理，协同推进老旧车辆限行、淘汰与新能源车推广。建立完善省内跨行政区联防联控机制，重点强化杭湖嘉、杭绍、 甬绍、金衢等交界县区污染天气应对和联合执法，协同改善区域空气质量。
项目不涉及
不涉及
3、完善污染天气应对机制。
以环杭州湾地区、金衢盆地为重点，强化夏季臭氧污染削峰和秋冬季颗粒物污染应对，依法依规开展重点企业协议减排、错峰生产。落实重污染天气应急预案，动态更新重污染天气应急减排清单。完善污染天气应对和人工影响天气作业联动机制，提升协同作业能力。
项目实施后按管理部门要求进行重污染天气减排。
符合
4、加大经济政策支持力度。
积极争取“美丽蓝天” 中央大气资金支持，加大地方财政投入，重点用于超低排放改造、绩效提级、产业集群整治、老旧移动源淘汰及新能源替代、大气监测监管能力提升等领域。研究落实VOCs和扬尘环保税、差别化电价、环保电价等环境经济政策。强化绿色金融支持，推动将企业大气环境绩效水平作为信贷决策的重要依据，在贷款审批、授信额度等方面实行差异化激励。
项目不涉及
不涉及
（七）提升大气监测监管能力

1、健全大气环境监测网络。
更新迭代大气复合污染立体监测网络，建设集地面监测、走航巡测、雷达探测、梯度塔观测、空间遥感和数字模拟为一体的新一代大气环境感知体系。优化环境空气监测布点，实现县（市、区）、省级以上开发区（园区）、重点区域乡镇（街道）空气质量监测全覆盖，加强城市主城区道路扬尘监测，逐步完善消耗臭氧层物质（ODS）以及氢氟碳化物（HFCs）监测网络。
项目不涉及
不涉及
2、强化大气污染监管执法。
加快推进市、县两级生态环境部门大气执法装备现代化、标准化建设，深化走航监测、卫星遥感、无人机、高位瞭望、视频监控、在线监测、工况监控、门禁监控等非现场监管手段应用，提升大气污染实时监控和快速溯源能力。持续加强机动车排放检验机构和重点用车单位监管。加强柴油货车等移动源排放监测诊断体系建设。强化油品储运销油气回收监管，严格执行船舶排放控制区要求，强化沿海、内河船舶油品及污染排放监管。
项目检验过程中使用的运输工具为航吊，使用电作为能源。
符合
3、提升大气智治水平。
依托数字生态文明建设省域试点，持续迭代升级大气智治平台。加强空气质量、气象、污染排放等多源异构数据融合分析，推进人工智能等数字技术在实时感知、预测预报、综合评价、应急预警等环节深度应用。加强大气环境动态评估与智慧化决策体系建设，提升大气污染治理科学化、精准化、智能化水平。
项目不涉及
不涉及
4、加强决策科技支撑。
持续开展大气污染成因分析、来源解析和多污染物协同防控技术研究，加强城市通风廊道分析和对策研究。开展重点行业源排放成分谱和排放系数实测研究，逐年更新完善城市大气污染物与温室气体融合排放清单。推进低VOCs含量原辅材料源头替代关键技术研发和产业化应用。推进恶臭污染评估、溯源和治理技术方法研究。
项目不涉及
不涉及
由
（6）与《太湖流域管理条例》符合性分析

《太湖流域管理条例》于2011年8月24日经国务院第169次常务会议通过，自2011年11月1日起施行，项目与其中有关条款的符合性分析如下。
项目与太湖流域管理条例有关规定符合性分析

条款

内容

项目情况

符合性

第八条

禁止在太湖流域饮用水水源保护区内设置排污口、有毒有害物品仓库以及垃圾场；已经设置的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。

项目不在饮用水水源保护区范围，废水纳管排放，不单独设置排污口。

符合

第二十八条

排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。

禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的应当依法关闭。

在太湖流域新设的企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。

本项目主要从事金属表面处理，不属于太湖流域禁止项目。

本项目采取先进的设备和技术工艺进行生产，符合清洁生产要求，并严格执行总量控制制度。

符合

第二十九条

新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：

(一)新建、扩建化工、医药生产项目；

(二)新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；

(三)扩大水产养殖规模。

项目位于条例第29条划定的禁建范围之外，也不属于禁止类别。

符合

第三十条

太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：

(一)设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；

(二)设置水上餐饮经营设施；

(三)新建、扩建高尔夫球场；

(四)新建、扩建畜禽养殖场；

(五)新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；

(六)本条例第二十九条规定的行为。

项目位于条例第30条划定的禁建范围之外，也不属于禁止类别。

符合

第三十四条
太湖流域县级以上地方人民政府应当合理规划建设公共污水管网和污水集中处理设施，实现雨水、污水分流。自本条例施行之日起5年内，太湖流域县级以上地方人民政府所在城镇和重点建制镇的生活污水应当全部纳入公共污水管网并经污水集中处理设施处理。太湖流域县级人民政府应当为本行政区域内的农村居民点配备污水、垃圾收集设施，并对收集的污水、垃圾进行集中处理。

企业厂区内实施雨污分流。项目生产废水经场内污水处理站处理后纳管，生活污水经化粪池预处理后纳管至湖州水艺诚邦环境科技有限公司处理。
符合

由上表可知，项目符合《太湖流域管理条例》有关要求。

（7）与《太湖流域水环境综合治理总体方案》(发改地区[2022]959号)符合性分析

项目与《太湖流域水环境综合治理总体方案》(发改地区[2022]959号)有关要求符合性分析如下：

项目与《太湖流域水环境综合治理总体方案》符合性分析

类型

有关要求

项目情况

符合性

深化工业污染治理

督促企业依法持证排污、按证排污，严格落实总磷许可排放浓度和许可排放量要求。持续强化涉水行业污染整治，基于水生态环境质量改善需要，大力推进印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品(啤酒、味精)等重点行业企业废水深度处理。实施工业园区限值限量管理，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动园区生产废水应纳尽纳。推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理，鼓励有条件的园区实施化工企业废水分类收集、分质处理、一企一管、明管输送、实时监测。
项目建成后企业需持证排污、按证排污，严格执行排污许可证制度；企业不属于水污染物重点行业企业，厂区实行雨污分流，废水经预处理后纳管排放。

符合

推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化，推动工业废水资源化利用。积极推进清洁生产，引导工业园区、开发区尤其是耗水量大的企业新建中水回用设施和环保循环设施，推行尾水循环再生利用。开展造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范，率先在纺织印染、化工材料等工业园区探索建设“污水零直排区”，实施环境信息依法披露、生态环境损害赔偿、环境污染责任保险等制度。

项目污水经处理后纳管排放。

符合

推动流域高质量发展

除战略新兴产业项目外，太湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。

项目属于改建项目，改建后不新增含氮磷生产废水排放。

符合

由上表可知，项目符合《太湖流域水环境综合治理总体方案》有关要求。

（8）《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》符合性分析
项目与《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》(环环评[2016]190号)有关要求符合性分析如下：

项目与环环评[2016]190号有关内容符合性分析

序号

有关要求

项目情况

符合性

1

对太湖流域新建原料化工、燃料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目，不予环境准入；实施江、湖一体的氮、磷污染控制，防范和治理江、湖富营养化。严格沿江港口码头项目环境准入，强化环境风险防范措施。

本项目不属于化工、燃料、颜料类工业项目；本项目属于改建项目，改建后废水量未增加，未新增含氮磷的生产废水排放。

符合

由上表可知，项目符合《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》有关要求。

（9）《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）>浙江省实施细则》符合性分析

经对照分析，本项目符合《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉浙江省实施细则》（浙长江办[2022]6号）的相关要求，详见下表。
项目与《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉浙江省实施细则》（浙长江办[2022]6号）符合性分析

序号

要求

项目情况

是否符合

1

港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。

本项目不涉及港口、码头建设内容。

符合
2

禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划的港口码头项目。

本项目不涉及港口、码头建设内容。

符合
3

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在森林公园的岸线和河段范围内毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。禁止在地质公园的岸线和河段范围内以及可能对地质公园造成影响的周边地区采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其他对保护对象有损害的活动。禁止在I 级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区核心景区、森林公园、地质公园等由林业主管部门会同相关管理机构界定。

本项目位于湖州市德清县禹越镇东港工业区，不涉及各类敏感区域。

符合
4

在海洋特别保护区内：禁止擅自改变海岸、海底地形地貌及其他自然生态条件，严控炸岛、炸礁、采砂、围填海、采伐林木等改变海岸、海底地形地貌或严重影响海洋生态环境的开发利用行为；重点保护区内禁止实施与保护无关的工程建设活动，预留区内禁止实施改变自然生态条件的生产活动和任何形式的工程建设活动；海洋公园内禁止建设宾馆、招待所、疗养院等工程设施，禁止开设与海洋公园保护目标不一致的参观、旅游项目。

本项目不在海洋特别保护区内。

符合
5

在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内：禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目；禁止网箱养殖、投饵式养殖、旅游、使用化肥和农药等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止游泳、垂钓以及其他可能污染水源的活动；禁止停泊与保护水源无关的船舶。

项目不涉及饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围。
符合
6

在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内：禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止网箱养殖、使用高毒、高残留农药等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止设置排污口，禁止危险货物水上过驳作业；禁止贮存、堆放固体废物和其他污染物，禁止排放船舶洗舱水、压载水等船舶污染物，禁止冲洗船舶甲板；从事旅游活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。

项目不涉及饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围。
符合
7

在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内：禁止新建、扩建水上加油站、油库、规模化畜禽养殖场等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目；禁止设置装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头；禁止运输剧毒物品、危险废物以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。

项目不涉及饮用水水源准保护区的岸线和河段范围。
符合
8

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围垦河道、围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。因江河治理确需围垦河道的，须论证后经省水利厅审查同意，报省人民政府批准。已经围湖造田的，须按照国家规定的防洪标准进行治理，有计划退田还湖。

本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。

符合
9

在国家湿地公园的岸线和河段范围内：禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源；禁止挖沙、采矿；禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；禁止从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；禁止引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。

本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。

符合
10

禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内。

符合
11

在生态保护红线和永久基本农田范围内，准入条件采用正面清单管理，禁止投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，禁止不符合主导功能定位、对生态系统功能有扰动或破坏的各类开发活动，禁止擅自建设占用和任意改变用途。

本项目不在生态保护红线和永久基本农田范围内。

符合
12

禁止新建化工园区。禁止合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。

本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。

符合

13

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。原则上禁止新建露天矿山建设项目。

本项目不属于国家石化、现代煤化工项目。

符合

14

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《国家产业结构调整指导目录（2011年本2013年修正版）》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。

本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。

符合

15

禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。

本项目不属于严重过剩产能行业新增产能项目。

符合

16

禁止新建、扩建不合格要求的高能耗高排放的项目

本项目不属于高能耗高排放的项目。

符合

17

禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。

本项目不涉及。

符合

（10）《中华人民共和国生态环境法典》符合性分析

本项目《中华人民共和国生态环境法典》的符合性见下表

项目与《中华人民共和国生态环境法典》符合性分析
序号

要求

项目情况

是否符合

第八十三条
编制有关开发利用规划，建设对生态环境有影响的项目，应当依法进行生态环境影响评价。

未依法进行生态环境影响评价的开发利用规划，不得组织实施；未依法进行生态环境影响评价的建设项目，不得开工建设。

本项目依法编制生态环境影响报告表，尚未开工建设。
符合
第八十四条
生态环境影响评价应当客观、公开、公正，综合考虑规划或者建设项目实施后对各种生态环境因素及其所构成的生态系统可能造成的影响，为决策提供科学依据。

本项目评价客观、公开、公正。
符合
第一百条
建设单位应当对建设项目生态环境影响报告书、生态环境影响报告表的内容和结论负责，接受委托编制建设项目生态环境影响报告书、生态环境影响报告表的技术单位对其编制的建设项目生态环境影响报告书、生态环境影响报告表承担相应责任。

本项目内容真实，无造假。

符合
第一百零六条
建设项目的生态环境影响报告书、生态环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的生态环境影响报告书、生态环境影响报告表。
若项目后期建设过程中存在的，需重新报批。

符合
第一百零八条
建设项目建设、运行过程中，建设单位应当实施生态环境影响报告书、生态环境影响报告表及其审批部门审批意见中提出的生态环境保护对策措施。
项目后期按照生态环境影响报告表及其审批部门审批意见中提出的生态环境保护对策措施进行建设。
符合
由上表可知，项目符合《中华人民共和国生态环境法典》有关要求。

（11）《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单》符合性分析

本项目《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单》的符合性见下表
项目与《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单》符合性分析
序号

要求

项目情况

是否符合

1

本负面清单适用于遗产区、缓冲区以外的核心监控区。核心监控区范围为京杭大运河浙江段和浙东运河主河道两岸起始线至同岸终止线距离 2000米，具体边界由各设区市人民政府依据《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》划定。

本项目距离南侧杭州塘1.1km，位于核心监控区。
符合
2

核心监控区内历史文化空间严格按照相关法律法规规章、保护管理规定和专项保护规划进行管控。

本项目按照相关法律法规规章、保护管理规定和专项保护规划进行管控
符合
3

核心监控区河道管理范围内禁止建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动；禁止建设住宅、商业用房、办公用房、厂房等与河道保护和水工程运行管理无关的建筑物、构筑物；禁止利用船舶、船坞等水上设施侵占河道水域从事餐饮、娱乐等经营活动；禁止弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物。大运河河道管理范围由县(市、区)人民政府划定。

本项目利用现有车间进行建设，未新增建筑，不妨碍河道行洪和和河堤安全。

符合
4

核心监控区水文监测环境保护范围内禁止从事《中华人民共和国水文条例》《浙江省水文管理条例》《水文监测环境和设施保护办法》规定的对水文监测有影响的活动。

本项目不属于对水文监测有影响的活动。

符合
5

核心监控区内禁止建设不符合设区市及以上港航相关规划的航道及码头项目。

项目不涉及。
符合
6

核心监控区内产业项目准入必须依据《产业结构调整指导目录(2019年本)》《市场准入负面清单(2022年版)》《浙江省限制用地项目目录(2014年本)》和《浙江省禁止用地项目目录(2014年本)》等文件相关要求。对列入国家《产业结构调整指导目录2019年本》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。禁止企业扩建《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的限制类项目。项目选址空间上必须符合各级国土空间规划、《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》、浙江省“三线一单”编制成果和岸线保护与利用相关规划规定。

项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，符合三线一单及及相关规定要求。
符合
7

核心监控区内一律不得新建、扩建不符合《浙江省工业等项目建设用地控制指标(2014)》的项目。

项目符合《浙江省工业等项目建设用地控制指标(2014)》要求。
符合
8

核心监控区内对列入《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2021年版)》的外商投资项目，一律不得核准、备案。

本项目不涉及外商投资。

符合
9

核心监控区内禁止新建、扩建高风险、高污染、高耗水的建设项目。除位于产业园区内且符合园区主导产业的建设项目外，不得新建《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021版)》需要编制环境影响报告书的建设项目。在大运河沿线，污水处理厂管网所在范围内禁止新增排污口。

本项目污染物均能达标排放，属于生态环境报告表项目，未新增排放口。

符合
10

核心监控区内确需投资建设的重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目、交通港航设施建设维护项目、水利设施建设维护项目、当地居民基本生活必要的重大民生项目以及防洪调度、工程抢险等特殊情况，不受第九条约束，但应确保建设项目实施前后大运河河道、堤岸、历史遗存和文物古迹“功能不降低、性质不改变、风貌有改善”。

本项目在现有厂区内建设，对大运河河道、堤岸、历史遗存和文物古迹影响较小。

符合
11

核心监控区内的非建成区严禁大规模新建、扩建房地产、大型及特大型主题公园等项目；城镇建成区老城改造限制各类用地调整为大型工商业项目、商务办公、仓储物流和住宅商品房用地。国土空间用途管制、景观风貌和空间形态的管控依照《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》执行。

本项目依托现有厂区内车间建设。

符合
12

核心监控区滨河生态空间(原则上除城镇建成区外，京杭大运河浙江段和浙东运河主河道两岸起始线至同岸终止线距离1000米，具体边界由各设区市人民政府依据《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》划定)，除符合国土空间规划的村民宅基地、乡村公共设施、公益事业用途以及符合保护利用要求的休闲农业、乡村旅游、乡村康养、休闲体育、历史文化空间更新用途外，严控新增非公益用途的用地。禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等。严禁占用耕地绿化造林、超标准建设绿色通道、挖田造湖造景、违规从事非农建设，禁止利用永久基本农田种植苗木花卉草皮、水果茶叶等多年生经济作物、挖塘养殖、闲置荒芜。

本项目依托现有厂区内车间建设，不新增用地。
符合
13

核心监控区范围内纳入生态保护红线的区域除执行本清单外，还需执行《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》以及生态保护红线相关法律法规、政策文件。

本项目符合《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》等文件的要求。

符合
由上表可知，项目符合《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单》有关要求。

1.4 “四性五不批”符合性分析

根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）“四性五不批”要求，本项目符合性分析具体见下表。

“四性五不批”符合性分析
建设项目环境保护管理条例

项目情况

符合性

四性

建设项目的环境可行性

本项目符合产业政策、达标排放、用地规划、《德清县生态环境分区管控动态更新方案》要求、总量控制原则及生态环境质量要求等，从环保角度看，本项目的建设满足环境可行性要求。

符合

环境影响分析预测评估的可靠性

本评价严格遵循相关国家法律、相关地方法规、相关技术规范、相关产业政策，从实际出发，生态环境影响分析预测评估是可靠的。

符合

环境保护措施的有效性

本项目工程性质较为简单，营运期各类污染物的治理技术较为成熟，且均属于排污许可技术规范或污染防治可行技术指南中明确的可行技术，因此从技术上分析，只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其生态环境保护措施是可靠合理的。

符合

环境影响评价结论的科学性

本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。

符合

五不批

建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划

本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对生态环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的生态环境质量水平和生态环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合生态环境保护法律法规和相关法定规划。

符合

所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求

本项目所在区域大气环境质量、地表水环境质量、声环境质量均符合国家标准，只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或不对外直接排放，对生态环境影响不大，环境风险可控，项目实施不会影响区域生态环境质量改善。

符合

建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏

只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到控制并能做到达标排放或不对外直接排放。

符合

改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施

本项目为改建项目，现有项目部分污染物未进行例行监测，已提出整改要求。

基本符合

建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理

建设项目生态环境影响报告表的基础资料数据真实可靠，内容不存在缺陷、遗漏，生态环境影响评价结论明确、合理。

符合

由上表可知，本项目符合“四性五不批”要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1建设内容

2.1.1项目由来

德清县翔鹰金属制品有限公司成立于2004年，企业经营范围为五金件、金属家具（除贵稀金属）、普通机械零部件、家用电器配件制造，喷塑加工等。企业于2004年建设了“年产5000t五金件及喷涂生产线项目”，现有项目生产工艺为“剪板+下料+配件成型+点焊+焊接+表面处理+装配+检验”，其中表面处理工艺为“碱洗+水洗+酸洗（盐酸）+水洗+中和+磷化+水洗+烘干+喷涂+烘干+装配”，年产五金及金属喷涂件5000t/a，于2018年完成环保竣工验收，见附件6。为响应环保要求，同时优化产品生产工艺，企业拟投资2000万元，利用现有厂房，对现有表面处理工艺进行技改，购置喷粉涂装生产线、硅烷喷淋塔、高压静电喷涂机、螺旋式空压机、手工喷台、大旋风喷房等设备，表面处理生产工艺改造为“预脱脂+主脱脂+两级水洗+硅烷喷淋+水洗+烘干+喷塑+烘干固化”，技改后五金件总产能仍为5000t/a不变，喷涂件产能由140t/a增加至5000t/a。

根据《中华人民共和国生态环境法典》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规的规定，本项目需要进行生态环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目行业类别为C3360金属表面处理及热处理加工，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十、金属制品业33、67金属表面处理及热处理加工”，项目为喷塑工艺，应编制生态环境影响报告表。具体判断见下表。

建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）

建设项目环境影响评价分类管理名录要求

本项目情况

环评类别判定

项目类别

报告书

报告表

登记表

三十、金属制品业 33

67、金属表面处理及热处理加工

有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）

其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

/

本项目为喷塑工艺，需编制报告表

生态环境影响报告表

受建设单位委托，浙江百诺数智环境科技股份有限公司承担了本项目的生态环境影响评价工作。根据国家和浙江省建设项目管理的有关规定，按照建设单位提供的项目技术资料、国家产业政策、地方相关规划和《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，在我公司技术人员赴现场踏勘调查、收集项目所在区域相关资料的基础上，编制完成了本项目的生态环境影响报告表。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），排污许可类别如表2-2所示。拟建项目属于“二十八、金属制造业33—81、金属表面处理及热处理加工336”及“五十一、通用工序—110、工业炉窑”，本项目无电镀、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、浸镀（溶剂法）、火或者无铬钝化等工序，有机溶剂年用量小于10t/a，且使用的加热炉以天然气为能源，本项目排污许可管理类别为登记管理。
拟建项目排污许可类别判定表
序号

行业类别

重点管理

简化管理

登记管理

三十 金属制品业33
81
金属表面处理及热处理加工336
纳入重点排污单位名录的，专业电镀企业（含电镀园区中电镀企业），专门处理电镀废水的集中处理设施，有电镀工序的，有含铬钝化工序的
除重点管理以外的有酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、浸镀（溶剂法）、火或者无铬钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的
其他
五十一、通用工序
101
工业炉窑
纳入重点排污单位名录的
除纳入重点排污单位名录的，除以天然气或者电为能源的加热户、热处理炉、干燥炉（窑）以外的其他工业炉窑
除纳入重点排污单位名录的，以天然气或者电为能源的加热炉、热处

理炉或者干燥炉（窑）
企业目前已申领排污许可证（编号913305217639347414001Q）。排污许可证在有效期内，排污登记信息发生变动的，应当自发生变动之日起20日内进行变更登记。企业应在排污信息发生变动之日起20日内进行变更登记。
2.1.2项目组成

项目组成情况见下表。

项目组成情况一览表
序号

工程类别

工程规模及建设内容

备注

1

主体工程

喷涂车间

共一层，高10m，占地面积约2000m2，新建一条喷涂生产线，年产金属喷涂件5000t
依托现有车间，新增生产设备
2

辅助工程

办公室

共一层，高10m，位于厂区西北侧，占地面积约500m2
依托现有
3

储运工程

原料成品仓库

共一层，高10m，位于冲压车间与喷涂车间中间，占地面积约为1600m2
依托现有
4

公用工程
供水

自来水由市政供水管网供应
依托现有
排水

雨污分流，员工生活污水经厂区化粪池预处理后达标纳管，生产废水最终由湖州水艺诚邦环境科技有限公司处理排放

依托现有
供电
当地供电局供应
依托现有

供热
金属表面处理工序设置一台桥式炉供热，原料为天然气
依托现有
空压系统
设置1台空压机
依托现有
5

环保工程

废气处理

天然气热风炉通过低氮燃烧措施后与固化烘干废气合并通过水喷淋+两级活性炭吸附处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放；喷涂粉尘收集通过旋风+滤筒+布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。
部分依托现有，新建一套喷塑粉尘处理排放措施
废水处理
水洗废水、脱脂废水、硅烷喷淋废水、水喷淋废水合并排入厂内污水处理站达标后纳管，生活污水经化粪池处理后纳管，输送至湖州水艺诚邦环境科技有限公司处理，厂内污水处理工艺为“隔油+pH调节+2级混凝沉淀+A/O+气浮+芬顿氧化+沉淀”，处理能力为5m3/d。
新建
危废仓库
共一层，高3m，面积约30m2，位于厂区西南侧，污水处理站西侧，最大存储量为30t。
依托现有
2.1.3项目产品方案

企业产品方案具体如下：

项目产品方案一览表

序号

产品名称

单位

现有年产量

改建后年产量

备注

1

金属零部件

t/a

5000（其中需要进入喷涂工序的五金件为140t/a）

5000（其中需要进入喷涂工序的五金件为5000t/a）
技改前喷涂面积为54444m2/a，技改后喷涂面积为1944444m2/a

2.1.4生产设备

本项目主要生产设备情况详见下表。

本项目生产设备一览表

序号

位置

设备名称

设备型号

单位

数量

备注

验收
现有

技改后
对比现有
一、预处理工序
1

喷涂车间

喷塑前处理水池
8.8m3
座

1

1

0
-1

现有工艺前处理设备，技改后拆除
2

喷塑前处理水池
5.6m3
座

12

12

0
-12

3
前处理喷淋生产线
L40000*W1200*H2400

台
0

0

1

+1
现有
4
悬挂链输送系统
QXT-200
套
0

0

1

+1
输送
二、喷涂工序
5
喷涂车间
喷粉涂装生产线
L3000*W600*H2000
条
1
1
1
+1
喷塑
6
空压机
21kW

台
1
1
1
+0
动力
7
二级回收系统
LY-00456
套
0

0

1

+1
脱脂
8
手工喷台
LY-00457
个
1
1
1

+1
喷塑
9
大旋风喷房
LY-00458，L6500*W1400*H3500mm

内设自动高压静电喷涂机8台，出粉量为80~120g/min
间

0

0

1

+1
喷塑
10
手工喷塑房
共设置手动高压静电喷涂机6台，出粉量为50~200g/min

间

3

3

2
-1

喷塑
11
包装流水线
/
台
0
0

2
+2
包装
12
自动封箱机
/
台
0
0

1
+1
包装
三、辅助
13
喷涂车间
燃油预烘道
/
条
1

0
0
0
验收阶段设备，现状已拆除
14
燃油主烘道
/
条
1

0
0
0
15
热风循环单行程桥式炉
L3000*W600*H2000
台

0

1
1
0
现状烘干、固化设备
16
燃气烘道
36.5*1.8*1.8
条
0

0
2
+2
金属表面预处理设备配置情况一览表
生产线

槽体名称

循环水箱规格
循环水箱有效容积（m3）

数量（台/个）

备注

金属表面预处理
预脱脂
L1700×W1000×H1000
1.5
1
喷淋
脱脂
L1700×W1000×H1000

1.5
1
喷淋
水洗1
L1200×W1000×H1000

1
1
喷淋
水洗2

L1200×W1000×H1000

1
1

喷淋

硅烷喷淋

L1700×W1000×H1000

1.5
1

喷淋

水洗3
L1200×W1000×H1000

1
1

喷淋
烘道

L30×W600×H2000
/
1

设计排气量2000m3/h
2.1.5主要原辅材料消耗

环保验收阶段采用柴油作为热源进行烘干固化，2024年改为使用天然气作为热源，本项目主要原辅材料消耗具体如下。
本项目主要原辅材料用量表

序号

原辅材料名称

单位
年用量
性状

包装规格

最大储存量

备注

验收
现状

技改后
对比验收

对比现状
1

各类钢材
吨

5880
5880
5880
0

0
/
/
/
/
2

氢氧化钠
吨

1.6
1.6
0
-1.6

-1.6
固体
50kg/袋
/
碱洗
3
碳酸钠

吨

2
2
0
-2

-2
固体
50kg/袋
/
碱洗
4
盐酸
吨

1.7
1.7
0
-1.7

-1.7
液态
200L/桶

/
酸洗

5
磷化液
吨

2
2
0
-2

-2
液态

200L/桶
/

磷化

6
塑粉
吨

7
7
250
+243

+243
固体

50kg/袋
50
喷涂
7
脱脂剂

吨

0

0

9.08

+9.08

+9.08

液态

25kg/桶
2

脱脂

8
硅烷剂

吨

0

0

8.9

+8.9

+8.9

液态

25kg/桶
0.5

硅烷喷淋

9
轻质柴油

吨
3
0
0
0

0
液体

200L/桶
/
烘干
10
天然气

万m3
0
0.6
21.36

+21.36

+20.76
/
管道输送
/
烘干
1、主要原辅材料组分及理化性质

项目主要原辅材料组分及理化性质

原料名称

主要成分名称

成分占比

环评取值

原料说明

危险特性
脱脂剂

氢氧化钠
25-35%

30%

熔点318.4℃，沸点1390℃，蒸气压0.13KPa，无色至白色固体，相对密度2.13g/cm³，易溶于水；常温稳定性较好；不燃，具有强腐蚀性、强刺激性。

LD₅₀小鼠腹腔40mg/kg；兔经口500 mg/kg(10%溶液)，遇水大量放热；不燃。

三乙醇胺

2-5%

4%

熔点21.2℃，沸点335.4℃，几乎不挥发，无色至淡黄色黏稠液体，相对密度1.12~1.13g/cm³，可与水混溶；常温稳定性较好；可燃，具有腐蚀性、刺激性。

LD₅₀大鼠经口5000–9000mg/kg；兔经皮2000 mg/kg，弱碱，可燃。

葡萄糖酸钠

3-5%
4%

206~209℃分解，白色结晶性粉末，水溶液无色，固体相对密度1.35g/cm³，易溶于水；稳定性优良；不燃，低刺激，基本无强腐蚀

LD₅₀大鼠经口>2000–6060 mg/kg，基本无毒、不燃。

硅烷剂

氨基硅烷
1~10%

5%

熔点-70℃，沸点217℃，易水解，无色至淡黄色透明液体，相对密度 0.94~1.00g/cm³，可适度水解溶于水；遇水易缓慢水解，储存稳定性一般；可燃，具有腐蚀性、刺激性。

LD₅₀大鼠经口1780 mg/kg；小鼠经口4000 mg/kg；兔经皮3800 mg/kg，可燃

有机胺

0.5-3%

1.8%

熔点-115℃，沸点89.5℃，蒸气压7.2KPa，无色至浅黄色液体，相对密度 0.80~1.05，多数可溶于水；常温稳定性尚可；可燃，具有腐蚀性、强刺激性。

LD₅₀大鼠经口>5000 mg/kg（本体）

有机硅树脂

0.5-1%

0.8%

无色至浅琥珀色液体，相对密度 1.05~1.25，一般不溶于水，可溶于有机溶剂；热稳定性优良；可燃，低刺激性，无强腐蚀性。

LD₅₀大鼠经口>2000 mg/kg

塑粉
聚酯树脂

55%

55%

无色至淡黄色透明固体（片状或颗粒），相对密度 1.15~1.30，不溶于水，可溶于酯类、酮类及芳烃等有机溶剂；热稳定性良好；可燃，低刺激性，无腐蚀性。

LD₅₀大鼠经口>2000 mg/kg

环氧树脂

15%

15%

无色至淡黄色透明固体或半固体，相对密度 1.10~1.25，不溶于水，可溶于酮类、酯类及芳烃等有机溶剂；热稳定性良好；可燃，低刺激性，无强腐蚀性。

LD₅₀大鼠经口11400 mg/kg

固化剂TGIC

9%

9%

熔点95~98℃，白色结晶粉末，相对密度约 1.63，微溶于水，可溶于有机溶剂；热稳定性良好；可燃，有刺激性，无强腐蚀性。

LD₅₀大鼠经口100–200 mg/kg；经皮>2000；吸入LC₅₀>650 mg/m³/4h

金红石型钛白粉

11.5%

11.5%

熔点1830℃，白色粉末，相对密度约 4.26，不溶于水、稀酸及大多数有机溶剂，溶于热浓硫酸；热稳定性优良；不燃，无刺激性，无腐蚀性。

LD₅₀大鼠经口>10000–12000 mg/kg

硫酸钡

8%

8%

熔点1580℃，白色粉末，相对密度 4.3～4.5，难溶于水；化学稳定性优良；不燃，基本无腐蚀性、刺激性。

LD₅₀大鼠经口≈307000 mg/kg（极难溶

安息香

0.3%

0.3%

熔点134~138℃，沸点343℃，白色至淡黄色结晶或粉末，相对密度约1.10，微溶于水，可溶于醇、酮及芳烃等有机溶剂；热稳定性一般，对光敏感；可燃，低刺激性，无腐蚀性。

LD₅₀大鼠经口10000 mg/kg；兔经皮8870 mg/kg

流平剂

1.2%

1.2%

约50~100℃，白色至淡黄色粉末或粘稠液体，相对密度 1.00~1.30，不溶于水，可溶于有机溶剂；热稳定性良好；可燃，低刺激性，无腐蚀性。

LD₅₀大鼠经口33750 mg/kg

根据塑粉组分等相关参数计算其中的VOCs含量情况见下表。

塑粉VOCs含量情况一览表
涂料用途

所含物质名称

含量

含量计算

限值

限值依据

金属件喷塑

VOCs

12.6g/L

根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中“8标准的实施”-“粉末涂料、无机建筑涂料（含建筑无机粉体涂装材料）、建筑用有机粉体涂料产品中VOC含量通常很少，属于低挥发有机化合物含量涂料产品。”本项目使用的塑粉为粉末涂料，VOCs含量计算参照《关于印发〈浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法>的通知》（浙环发〔2017〕30号）中“附表1B集装箱及金属包装容器涂装工艺物料中VOC含量参考值”：粉末涂料的VOCs含量按树脂量的2%计，则本项目塑粉实际密度1.4g/cm3，烘干使用状态下的膨胀密度约0.9g/cm3，树脂含量为70%，VOCs含量为12.6g/L

60g/L
《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表3-无溶剂涂料中VOC含量的要求

项目采用脱脂剂喷淋金属部件，主要成分为氢氧化钠、三乙醇胺、葡萄糖酸钠，属于水基清洗剂，VOC含量为48.4g/L，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）相关要求，属于低VOCs含量清洗剂，具体如下。
《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）

项目

GB38508-2020 水基清洗剂限值要求

本项目脱脂剂

VOC含量/（g/L）

≤50

48.4

二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯总和/%

≤0.5

无

甲醛/（g/kg）

≤0.5

无

苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和/%

≤0.5

无

本项目塑粉平衡情况见下表。

项目塑粉平衡表

投入t/a

产出t/a
物质名称

投入量

去向

物质名称

产出量

备注

新购塑粉

164.68
进产品

涂层

159
扣除烘干过程VOCs后的净剩量

回收塑粉

85.32
喷涂粉尘

除尘后排放

0.43
旋风+滤筒除尘，除尘效率≥99.5%

无组织排放

1.75
喷房+防尘室密闭收集，收集率≥98%

回收塑粉

85.32
旋风除尘收集量

烘干废气

VOCs

3.5
合计

250

合计

250

根据上述分析，塑粉综合利用率约为98%。

结合产品涂装面积和建设单位经验数据，本项目涂料用量核算见下表。
喷涂面积核算
工序
涂料种类
产品
喷涂类型
规格
喷涂面积（m2/件）
喷涂次数
数量（件/年）

喷涂面积

喷涂
塑粉
金属件
组装床架
组装件，不规则形状
7.8
1
20378

158948 
直边支撑板

1290*201.5*1.5
0.524
1
683225

358010 
斜支撑

1036.5*235.5*1.5
0.492
1
1204646

592686 
11号周转箱
1100*2130*1000
22.29
1
20000

445800

12号周转箱
1100*2130*780
19.45
1
20000

389000

合计
1944444
项目涂料用量核算表

涂料种类

总涂装面积

单次喷涂厚度

干膜密度

塑粉理论用量

综合利用率

项目塑粉用量

m2
μm2
g/cm³

t/a

%

t/a

塑粉

1944444
（60~120）本次取90
1.4
245
98
250

根据核算结果，塑粉理论年消耗量合计约250t/a，因此，塑粉原料使用量基本合理。

2.1.6厂区平面布置

本项目对现有喷涂车间进行改造，原有的磷化、碱洗、酸洗、水洗池弃用，在喷涂车间内设置新的喷涂生产线。厂区内西侧从南向北依次为喷涂车间、原料成品仓库、冲压车间，东侧从南向北依次为污水处理站、危废暂存间、停车棚、办公区域，废气处理设施位于喷涂车间南侧。
平面布置情况详见附图7。

2.1.7劳动定员与生产班制

厂内现有员工103人，本项目员工数量不变，年生产300天，实行三班制生产，每班工作8小时。
2.1.8公用工程

1、给水

本项目用水来自当地供水管网，本项目未新增员工，不涉及职工生活废水，用水主要为员工生产用水，均为新鲜水，依托现有供水管网进行供水，现有管网供水能力能满足本项目用水需求。喷涂车间去除酸洗、碱洗、酸化等工序，地面仅进行清扫，不涉及地面冲洗。
①脱脂、硅烷喷淋用水

生产工序中，硅烷剂、脱脂剂需要加入水中使用，脱脂工序中脱脂剂浓度约为3%，脱脂剂年用量为9.08t/a，脱脂剂配料用水量为293.59t/a，硅烷喷淋工序中硅烷剂浓度约为5%，硅烷剂年用量为8.9t/a，硅烷剂配料用水量为169.1t/a。收集后进入厂区污水处理站处理。
②水洗用水

生产工序中共设置3道水洗工序，每道水洗工序用水量为200m3/a，则本项目水洗工序总用水量为600m3/a。收集后进入厂区污水处理站处理。
③水喷淋用水

本项目废气处理装置用水主要为1级水喷淋塔，项目水喷淋塔需要定期更换新鲜水。喷淋塔填装量为0.5m3，每5天需更换一次，本项目年运行300天，需要更换60次/a，水喷淋用水量为30m3/a。收集后进入厂区污水处理站处理。

2、排水

厂区排水采用雨污分流、清污分流制，雨水收集后排入市政雨水管网，生活废水经化粪池处理后纳管排放，脱脂废水、硅烷喷淋废水、水洗废水、水喷淋废水经厂内污水处理设施处理达标后50%回用至水洗工序，其余纳入市政污水管网，送至湖州水艺诚邦环境科技有限公司集中处置后达标排放。

3、供电

企业用电依托现有供电设施，由禹越镇电网统一供给。

4、供热

本项目烘干、固化工序采用热风循环单行程桥式炉直接供热，燃料为天然气，天然气用量为21.36万m3/a。
2.1.9项目水平衡

现有项目用水主要包括前处理用水、地面冲洗用水、职工生活用水、水喷淋用水和淬火用水，改建后喷涂车间去除酸洗、碱洗、酸化等工序，地面仅进行清扫，不涉及地面冲洗；员工数量未增加，未新增职工生活废水；喷涂工序年生产时间增加，水喷淋用水量增加；前处理工段的酸洗、碱洗、磷化后的水洗废水变为脱脂废水、硅烷喷淋废水、水洗废水。
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图2-1 技改后喷涂工序水平衡图 单位：m3/a
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图2-2 技改后全厂水平衡图 单位：m3/a

	工艺流程和产排污环节
	2.2生产工艺及流程说明

2.2.1生产工艺流程

本项目针对现有表面处理部分进行改建，现有表面处理工艺为“碱洗+清水洗+酸洗+清水洗+中和+磷化+清水洗+烘干+喷涂+固化”，改建后为“预脱脂+主脱脂+两级水洗+硅烷喷淋+水洗+烘干+喷涂+检测（不合格的人工补喷）+固化”，具体流程图见下图，现有项目工艺流程图见图2-4。
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图2-3 项目工艺流程图
喷涂生产工艺流程说明如下：

1、预脱脂

喷涂件悬挂到悬架上，通过预脱脂喷淋区域，初步去除工件表面的油污、油脂、灰尘等污物。此工序产生脱脂废水和槽渣。
2、主脱脂

喷涂件通过主脱脂喷淋区域，深度清除残留油污，确保表面清洁度达到涂装要求。此工序产生脱脂废水和槽渣。
3、两级水洗

脱脂后的喷涂件经两道水喷淋漂洗，彻底洗去工件表面残留的脱脂剂及皂化产物，防止药剂带入下道工序。此工序产生水洗废水。
4、硅烷喷淋

水洗后的喷涂件进行硅烷喷淋，在金属表面形成一层超薄的有机硅烷转化膜（硅烷化处理），提高涂层附着力和耐腐蚀性。此工序产生硅烷喷淋废水和槽渣。
5、水洗

完成硅烷喷淋的喷涂件进行水洗喷淋，去除硅烷残液，避免影响后续涂层质量。此工序产生水洗废水。
6、烘干

使用热风炉产生热风进行烘干，燃料为天然气，通过温度传感器和比例调节阀控制天然气燃烧量，将炉温稳定在工艺要求范围（180～220℃），风机将热风经风道均匀送入烘干工序，鼓入部分空气，调整温度至100~140℃，以强制对流方式掠过工件表面，使工件表面水分受热汽化蒸发，确保工件表面水分完全烘干，避免针孔、气泡等涂层缺陷。此工序产生天然气燃烧废气。
7、喷涂

使用塑粉（粉末涂料），通过自动高压静电喷涂方式均匀附着在工件表面。此工序产生喷塑废气。

8、检验

对固化后的产品进行检验，不合格品进行人工补喷，合格产品进入固化工序，此工序产生喷塑废气。

9、人工补喷

在手工喷塑房内对静电喷涂后的工件进行人工补喷，重点覆盖工件边角、内腔及静电喷涂不易到达的死角部位，确保涂层均匀完整。此工序产生喷塑粉尘。

10、固化

使用热风炉产生热风进行固化，燃料为天然气，通过温度传感器和比例调节阀控制天然气燃烧量，将炉温稳定在工艺要求范围（180～220℃），风机将热风经风道均匀送入固化工序，以强制对流方式掠过工件表面，使工件表面粉末涂料受热熔融、流平并发生交联固化反应。此工序产生天然气燃烧废气和固化废气。

11、成品

固化后冷却下线，取冲压车间进行装配，包装入库。

喷涂线主要工艺参数

主要设备

工艺参数

工序名称

槽体/水箱个数(个)

单槽/水箱有效容积(m3)

用水

类型

加药情况

处理方式

工艺

温度

处理时间(min)

预脱脂

1
1.25
自来水

脱脂剂3%，水97%

喷淋

常温

1
主脱脂

1
1.31
自来水

脱脂剂3%，水97%

喷淋

常温

3
水洗1

1
1
自来水
--

喷淋

常温

1

水洗2

1
1
自来水
--

喷淋

常温

1

硅烷处理

1
1.23
自来水
硅烷剂5%，水95%

喷淋

常温

2
水洗

1
1
自来水

--

喷淋
常温
1

烘道

1
/

--

--

间接加热

100-140℃
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2.2.2生态环境影响因素分析

根据上述分析可知，项目产排污环节及污染因子分析如下：
项目产污环节及污染因子一览表

污染类型

名称

产生工序

主要污染物

废气

喷塑粉尘
喷涂
颗粒物

固化废气

固化
VOCs
天然气燃烧废气
烘干、固化
二氧化硫、氮氧化物
污水处理站废气

污水治理

氨、硫化氢、臭气浓度

废水

生活污水

职工生活

COD、氨氮

脱脂废水

预脱脂、主脱脂

SS、COD、石油类、LAS

硅烷喷淋废水

硅烷喷淋

SS、COD、石油类、LAS

水洗废水

水洗

SS、COD、石油类、LAS

固废

废包装桶

原料使用

塑料

废挂具
产品生产
金属
废包装材料

原料使用

塑料袋、纸筒

边角料及不合格品

裁剪、质检

金属、塑料
废油

废气处理

废油

废活性炭

废气处理

活性炭、有机物

槽渣
脱脂工序
杂质、浮油
废润滑油

设备维护

润滑油

废油桶

设备维护

沾染润滑油的包装桶

普通废包装材料
原辅料包装
金属、塑料
其他有害废包装材料

原辅料包装
金属、塑料
污泥
废水处理
有机物
生活垃圾

员工生活

生活垃圾

噪声

设备运转产生的机械噪声。
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	德清县翔鹰金属制品有限公司成立于2004年，2004年开始实施“年产5000t五金件及喷涂生产线项目”，该项目生态环境影响报告表于2004年6月30日通过湖州市生态环境局德清分局审查（德环建审〔2004〕25号），项目于2018年3月完成环保竣工验收。
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1、现有项目产品方案

产品方案详见下表。

现有项目产品方案一览表

序号

产品名称

单位

原审批产量

现有产量

1

金属零部件
t/a

5000（其中进入喷涂工序的五金件为140t/a）
4980（其中进入喷涂工序的五金件为140t/a）
2、现有项目主要设备
根据现场踏勘，现有部分设备在验收后发生变化，现有项目验收期间及现状实际设备清单见下表。

现有项目设备情况一览表
序号

位置

设备名称

设备型号

单位

验收数量

现有数量

较验收设备增减情况
1
冲压

车间

激光切割下料机
2000w
台
0
1
+1
2
光纤激光切割机
3000w
台
0
2
+2
3
光纤激光切割机
6000w
台
1
1
0
4
数控折弯机
100T
台

2
2
0
5
数控折弯机
60T
台
0
2
+2
6
油压机
315T
台
2
1
-1
7
高速冲床
260T/110T/25T/160T/45T
台
13
13
0
8
普通冲床
63T
台
7
4
-3
9
剪板机
6x2500
台
1
1
0
10
自动切管机
XSK-425CNC
台
0
1
+1
11
激光切管机
AK-4
台
0
1
+1
12
热熔钻攻丝机
DNC-3030DT
台
5
1
-4
13
机器人焊机

DM-350-OTC

台

2
3

+1
14
中频点焊机
/
台
1
1
0
15
激光焊接机
WW-300C
台
0
3
+3
16
手持式激光焊机
PLT-1000W
台
1
1
0
17
四轴激光焊机
BY-LW2000
台
0
1
+1
18
机械手焊机
/
台
2
0
-2
19
高频焊机
/
台
2
0
-2
20
电焊机
/
台
14
0
-14
21
精雕机
/
台
9
9
+0
22
普通冲床
6.3
台
4
2
-2
23
送料机
/
台
2
3
+1
24
半自动切管机
/
台
0
1
+0
25
自动切铝机
DF-300M
台
0
1
+1
26
双头弯管机
SW38
台
2
1
-1
27
冲弧机
21110404
台
0
1
+1
28
DTN点焊机
DTN-100
台
1
1
0
29
点焊机
/
台
4
1
-3
30
磨床
M7130H
台
1
1
0
31
万象摇臂钻床
ZW3725
台
1
1
0
32
空压机
11
台
1
1
0
33
空压机
45kW
台
1
1
0
34
车床
6240
台
1
1
0
35
钻攻机
/
台
2
2
0
36
钻床
ZS4120
台
10
3
-7
37
多头攻牙机
JT-6516
台
0
1
+1
38
多头攻牙机
/
台
0
1
+1
39
多头攻牙机
GTZ-223
台
0
1
+1
40
多头攻牙机
/
台
0
1
+1
41
气动压铆机
LX8-500A
台
1
1
0
42
250二保焊机

/
台
0
8
+8
43
U型条成型设备

/
台
0
1
0
44
行车

5T
台
3
1
-2
45
淬火炉

/
台
0
1
+1
46
液压机（车）

/
台
10
8
-2
47
热缩机

/
台
0
1
+1
48
铝焊机

/
台
0
3
+3
49
氩焊机

/

台
4

4

0
50
卷圆机

/

台
2

1

-1
51
数控车床

/

台
3

3

0
52
6231A车床

6132

台
0

1

+1
53
框架式多工位连体液压机

/

台
1

1

0
54
多工位伺服二次元机械手

/

台
0

1

+1
56
铣床

/

台

2

0

-2

57
精雕下料机
/
台
1
0
-1
58
抛光机
/
台

5
0
-5
59
研磨机
/
台

1
0
-1
60
压块机
/
台

1
0
-1
57
喷涂车间
燃油预烘道
/
条
1
0
-1

58
燃油主烘道
/
条
1
0
-1

59
热风循环单行程桥式炉
L3000*W600*H2000
台
0
1
+1

60
螺旋式空压机
21kW
台
2
2
0

61
手工喷塑房
/
间
3
3
0

62
喷塑前处理水池
8.8m3
座
1
1
0

63
喷塑前处理水池
5.6m3
座
12
12
0

3、现有项目主要原辅料消耗

原辅料使用情况见下表。

现有项目主要原辅材料用量表

序号

原辅材料名称

单位
年用量

性状

包装规格

备注

验收
2025年用量
对比验收
1

各类钢材
吨

5880
5852
-28
/
/
/
2

氢氧化钠
吨

1.6
1.59
-0.01
固体
袋装
碱洗
3
碳酸钠

吨

2
1.99
-0.01
固体
袋装
碱洗
4
盐酸
吨

1.7
1.69
-0.01
液态
桶装

酸洗

5
磷化液
吨

2
1.99
-0.01
液态

桶装

磷化

6

塑粉

吨

7

6.97
-0.03
固体
袋装
喷涂

7
轻质柴油

吨
3
0
-3
液体

桶装
烘干
8
天然气

万m3
0
0.6
+0.6
/
管道输送
烘干
4、现有项目工艺流程
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图2-4  现有项目工艺流程及产污环节图
5、现有项目产污环节及污染防治措施

原审批主要污染防治措施一览表
内容

要素

排放口（编号、名称）/污染源

污染物项目

污染防治措施
验收阶段

现状

对比情况
大气环境

固化烘干废气
VOCs、SO2、NOx、颗粒物

经收集后引入柴油炉窑处理，尾气与柴油燃烧废气一同排放经15m高排气筒排放。
经水喷淋+两级活性炭吸附处理后高空排放。
柴油炉窑改为天然气供热，废气处理措施改变
喷塑废气
颗粒物

经收集后通过布袋除尘器处理，无组织排放。
经收集后通过布袋除尘器处理，无组织排放。

无变化
食堂油烟废气
油烟
经油烟净化器处理后高空排放。
经油烟净化器处理后高空排放。
无变化
焊接烟气

颗粒物
加强车间通风，无组织形式排放。
加强车间通风，无组织形式排放。
无变化
污水处理站
氨、硫化氢、臭气浓度

无组织形式排放。
无组织形式排放。
无变化
废水
生活污水
CODcr、氨氮、SS

经厂内污水处理站处理后纳管。
经化粪池处理后纳管。
由场内污水处理站处理改为化粪池处理
前处理废水

pH、CODCr、SS、NH3-N、总磷、总氮

经厂内污水处理站处理后纳管。
经厂内污水处理站处理后纳管。
无变化
地面冲洗水

CODCr、NH3-N、SS、总磷、总氮

经厂内污水处理站处理后纳管。
经厂内污水处理站处理后纳管。
无变化
噪声
噪声

Leq（A）

车间门窗采用隔声门窗；生产时保持车间基本封闭；平时加强设备的管理维护。
车间门窗采用隔声门窗；生产时保持车间基本封闭；平时加强设备的管理维护。
无变化
固体废物
边角料出售综合利用；污泥委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。
边角料出售综合利用；污泥、油淬废液委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。
增加油淬废液
土壤及地下水污染防治措施
①生产工艺废水采用明沟明管，并对沟渠、管道采取防沉降、防折断以及防渗、防腐措施，同时做好收集系统的维护工作。

②应注意药剂、危险废物等包装的完好性和密封性。
①生产工艺废水采用明沟明管，并对沟渠、管道采取防沉降、防折断以及防渗、防腐措施，同时做好收集系统的维护工作。

②应注意药剂、危险废物等包装的完好性和密封性。
无变化
环境风险防范措施
①设置事故废水收集和应急储存设施并做好维护管理工作。

②划定禁火区，设有明显警示标志，各项配置符合安全要求，加强安全管理，完善灭火系统；

③按照要求编制突发生态环境事件应急预案，与区域环境风险防控体系形成应急联动，并结合实际开展相关培训、宣传及应急演练。
①设置事故废水收集和应急储存设施并做好维护管理工作。

②划定禁火区，设有明显警示标志，各项配置符合安全要求，加强安全管理，完善灭火系统；

③按照要求编制突发生态环境事件应急预案，与区域环境风险防控体系形成应急联动，并结合实际开展相关培训、宣传及应急演练。
无变化
6、变动情况

现有项目验收后，项目情况放发生以下变动：

（1）部分焊接设备替换为激光焊接设备，焊接设备总数减少；

（2）新增一台淬火炉，淬火炉采用电加热，使用油淬工艺，新增油淬废液，危废代码为HW08/900-209-08；

（3）新增一台热缩机，工作温度80℃，无新增污染物；现有验收阶段，烘干和固化工序热源为柴油炉，于2024年对柴油供热系统进行升级改造，改造为天然气供热（额定功率0.75kW）。

企业需对固废变动情况做固废专章，企业尚未将以上变动在排污许可证中进行更新。
7、现状达标分析

（1）废气

1）有组织废气

天然气热风炉通过低氮燃烧措施后与固化烘干废气合并通过水喷淋+两级活性炭吸附处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放；酸洗废气收集通过酸雾吸收塔处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。

现有工程有组织废气处理措施及排放源一览表

排放口编号

排放口类型

高度/m

内径/m

污染物种类

治理工艺

DA001

一般排放口

15

0.5
氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、SO2
低氮燃烧
VOCs
水喷淋+两级活性炭
DA002
一般排放口

15

0.35
酸雾
酸雾吸收塔
备注：酸雾排气筒未进行例行监测。

      本项目技改完成后酸雾排气筒废弃。
②有组织废气监测结果及达标分析

本次现有工程污染物产生及排放情况引用企业2025年5月27日例行监测数据，监测期间生产负荷约为40%，说明其污染物达标排放情况。

厂区现有项目有组织废气排放及达标情况分析汇总见下表。

有组织废气排放监测结果表

监测类别

监测结果

排放标准限值

标干流量（m3/h）

排放速率（kg/h）

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

排放浓度（mg/m3）

排气筒DA001

非甲烷总烃

1190~1380

4.5×10-3~4.7×10-3
3.26~3.9

3

80
颗粒物
2.4×10-3~4.7×10-3
22.5~27.8

/
30
氮氧化物
26×10-3~0.018
56~94

/
300
SO2
1.8×10-3~2.1×10-3
22~34

/
200
林格曼黑度
小于1

/
1
根据上表可知，监测期间排气筒DA001排放的VOCs排放浓度满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1“其他”类的排放限值；排气筒DA001排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2其他炉窑二类区标准。

2）无组织废气

②无组织废气污染物排放达标分析

现有工程无组织废气排放监测数据引用2025年例行监测报告数据，对厂界无组织达标情况进行评价，采样日期为2025年11月28日，监测期间生产负荷约为40%，监测气象条件见下表，无组织废气监测布点情况见下图。

监测气象条件

采样日期
监测时间
温度°C

气压kPa

风速m/s

风向

天气

2025.11.28
9：04
6.8
102.4
2.2
南
晴
2025.11.28
11：04
10.5
102.2
2.4
南
晴
2025.11.28
13：05
14.1
102.0
2.5
南
晴
2025.11.28
14：25
/
/
2.4
/

晴

2025.11.28
15：06
15.3
101.9
2.5
南

/
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图2-6 现状监测布点图

现有工程无组织废气污染物排放监测结果见下表。

现有项目无组织废气污染物排放及达标分析表

监测类别

点位

标准限值

D1下风向

D2下风向

D3下风向

颗粒物（μg/m3）

179~220

235~329

176~314

1000

非甲烷总烃（mg/m3）

0.27~0.33

0.16~0.3

0.34~0.39

4
臭气浓度（无量纲）
小于10

小于10

小于10

20
备注：臭气浓度小于10标识检测结果小于检出限
根据上表可知，厂界处VOCs、臭气浓度满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6企业边界大气污染物浓度限值；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

（2）废水

②废水监测结果及达标分析

现有工程废水排放监测数据引用2025年12月3日的例行监测报告中废水排放口监测结果，对废水排放达标情况进行评价，具体见下表。

现有项目废水达标排放分析

监测类别

监测结果

标准限值

pH

8.5
6-9

化学需氧量（mg/L）
206~211

500

氨氮（mg/L）
1.62~1.68

35
悬浮物（mg/L）
54~61

400
总磷（mg/L）

0.85~0.88
8
总氮（mg/L）

7.56~8.1
70
根据上表可知，厂区排放的化学需氧量、悬浮物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总氮、总磷排放满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2025）表1间接排放限值要求，废水通过污水管网排入园区污水处理厂进行处理。

（3）噪声

现有工程噪声监测数据引用2025年例行监测报告中噪声监测结果，对厂界噪声情况进行评价，采样日期为2025年11月28日，噪声监测结果见下表。
现有项目厂界噪声监测结果

检测点位

采样日期及检测结果（dB(A))

标准
昼间Leq

昼间Leq
北厂界

59
65
西厂界

63
70
南厂界

64
65
备注：厂区东侧共用厂界，不具备监测条件。

根据上表可知，厂区西厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类功能区标准，其余厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区标准。

（4）固体废物

现有工程固体废物产生及处置情况见下表。
现有工程固体废物产生及处置情况

来源

固废名称

产生量（t/a）

固废特性

类别/代码

处置措施

职工生活

生活垃圾

44.5
一般废物

/

由环卫部门定期清运

生产废料

废塑粉
3
一般废物

/

外售
生产废料

边角料
880
一般废物

/

外售
废水处理

污泥
2
危险废物

HW17/336-064-17
委托浙江悦胜环境科技有限公司处置

废气治理

废活性炭
3.0032
危险废物

HW49/900-039-49
委托浙江悦胜环境科技有限公司处置

生产
油淬废液
8、现有项目污染物产排情况

现有项目2004年6月30日通过湖州市生态环境局德清分局审查（德环建审〔2004〕25号），于2018年3月完成环保竣工验收，环评阶段未考虑VOCs排放情况，项目现状于2024年对柴油供热系统进行升级改造，改造为天然气供热（额定功率0.75kW，无需环保手续）；现状新增油淬废液，新增污染物排放量。因此，本次按照现状实际情况重新核实污染物排放量。

（1）废气污染物

①喷塑粉尘

喷塑粉尘现状为收集处理后无组织排放，按照排放系数核算现状颗粒物产生量。

喷涂工序使用塑粉（粉末涂料），通过静电喷涂方式均匀附着在工件表面，喷涂过程会产生粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业-涂装-粉末涂装-喷塑”颗粒物产生系数，喷塑工段颗粒物产污系数为300kg/t-原料，现状塑粉使用量为7t/a，则现状喷塑粉尘产生量为2.1t/a。
现状喷涂工序年运行67h，喷涂过程产生的粉尘经集气系统收集，经旋风+滤筒+布袋除尘器处理无组织排放，收集采用密闭收集方式，经现场调查与类比同类型项目，收集效率约98%，粉尘处理效率约为99.5%。现有项目喷塑废气产排情况如下表所示。

现有项目喷塑废气产排情况

污染物

产生情况

环保设施情况

排放情况

t/a

kg/h

收集效率

处理效率

t/a

kg/h
颗粒物
2.1
31.343
98%
99.5%
0.052
0.776
②固化烘干废气

本项目天然气燃烧间接加热空气用于固化工序和磷化水洗后的烘干工序，热风炉采用低氮燃烧工艺，固化废气收集后经水喷淋+两级活性炭吸附处理后与天然气燃烧废气合并经15m高排气筒DA001排放。排放量根据企业例行监测数据进行核算，检测日期2025年5月27日，报告编号：德环检(2025)检字2506095。
A.挥发性有机废气

根据例行监测报告，监测期间平均风量为1292.5m3/h，VOCs平均排放速率为0.0046kg/h，监测时期生产工况为50%，年生产202h，则有组织VOCs排放量为0.0019t/a，经现场调查，有组织废气收集效率约为90%，治理效率约为90%，则无组织VOCs排放量为0.0021t/a，则现有项目VOCs排放量为0.004t/a。

B.天然气燃烧废气

根据例行监测报告，监测期间平均风量为1292.5m3/h，颗粒物平均排放速率为0.0039kg/h，氮氧化物平均排放速率为0.012kg/h，SO2平均排放速率为0.002kg/h，监测时期生产工况为50%，年生产202h，则颗粒物、氮氧化物、SO2排放量分别为0.002t/a、0.005t/a、0.0008t/a
③焊接烟尘

现有项目焊接工艺需使用焊条及实芯焊丝，焊接时会产生焊接烟尘，无组织排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“焊接”中的颗粒物产生系数，焊条颗粒物产生量为20.2kg/吨-原料，实芯焊丝颗粒物产生量为9.19kg/吨-原料，现有项目焊条用量为1.5t/a，实芯焊丝用量为14.83t/a。则现有项目焊接烟尘颗粒物产生量约为0.167t/a，焊接烟尘无组织排放。

④食堂废气

根据现状调查，现有项目厂区职工定员103人，食堂用油约15g/p·d，则年消耗食用油0.386t，一般油烟挥发量总占耗油量的2~4%，平均为3%，则食堂油烟产生量0.012t/a。食堂厨房配套油烟去除率85%的油烟净化器，油烟排放量为0.002t/a。项目食堂设置1个基准灶头，油烟机风量合计为2000m3/h，运行高峰时间约3h/d，油烟排放速率为0.003kg/h，排放浓度1.5mg/m3。食堂油烟经油烟净化设施处理后，通过附壁式排气筒由食堂屋顶达标排放。

⑤酸洗废气

现有项目酸洗采用23%盐酸溶液清洗，酸洗温度控制在20℃。企业未进行酸雾检测，本次采用系数法进行核算，根据《环境统计手册》，酸洗工序盐酸雾蒸发量应通过下式进行计算：

D=Gs×A×t×10-6
式中：Gs——单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产生量，g/(m2·h）；

      A——镀槽液面面积，m2；

      t——核算时段内污染物产生时间，h；

      D——核算时段内污染物产生量，t；

现有项目酸洗为常温，槽液浓度为23%，参照《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录B，在添加酸雾抑制剂的情况下，氯化氢质量百分浓度21-25%槽液中，单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产污系数为370.7g/m2·h（107.3×80%）；酸洗槽液面面积为1.2m2，酸洗工作时间按168h/a计，则本项目酸洗工序盐酸雾产生量为0.075t/a。企业在槽液中添加酸雾抑制剂，同时对酸洗槽顶部设置吸风装置，盐酸雾经顶部吸风装置收集后经酸雾吸收塔处理后通过不低于15m高排气筒排放，收集率以90%计，酸雾吸收塔装置去除率以80％计，引风量为3000m3/h，则盐酸雾产生及排放情况见下表。

现有项目酸雾废气产排情况

污染物

产生情况

环保设施情况

有组织排放情况

无组织排放情况

t/a

kg/h

收集效率

处理效率

t/a

kg/h
t/a
kg/h

酸雾
0.075
0.446
90%
80%
0.014

0.08

0.008
0.05
⑥污水处理站废气

现有项目废水生化处理过程中会产生少量氨、硫化氢等恶臭，项目废水处理能力不大（72m3/d），恶臭产生量少，本次不进行定量分析。

（2）废水污染物

现有项目废水主要包括前处理废水、水喷淋废水、地面冲洗水、水喷淋废水及职工生活废水，现有项目废水排放量为4719t/a，现有项目废水纳管排入湖州水艺诚邦环境科技有限公司，湖州水艺诚邦环境科技有限公司CODcr、氨氮、总氮、总磷排放标准分别为40mg/L、2mg/L、12mg/L、0.3mg/L，前处理废水、水喷淋废水、地面冲洗废水产生量为1159t/a，其中的污染因子为氨氮、总氮、总磷、CODcr，排放量分别为0.002t/a，0.014t/a、0.0003t/a、0.046t/a；生活废水产生量为3560t/a，其中的污染因子为CODcr、氨氮、总氮、总磷，排放量分别为0.142t/a、0.007t/a、0.043t/a、0.001t/a。则现有项目CODcr、氨氮、总氮、总磷排放量分别为0.188t/a、0.009t/a、0.057t/a、0.0013t/a。
（3）固体废物

危险废物较验收增加废活性炭、油淬废液，其他污染物产生量不变，现状实际废活性炭量为1.8t/a，油淬废液产生量为0.5t/a。

污染物产排情况如下：

污染物排放情况表 单位：t/a
项目

分类

污染物名称

环评审批排放量
验收排放量
现状排放量（固体废物为处置量）
废气

颗粒物

0.003
/
0.221
SO2
0.0135
0.0135
0.0008

NOx

/
/
0.005

VOCs

/
0.013
0.004

酸雾

/
/
0.022

油烟

0.022
/
0.002

废水

废水量

4704
4704
4719
CODcr

0.4704
0.235
0.188
氨氮

/
0.0235
0.009
总氮

/
/
0.057
总磷

0.572
0.00235
0.0013
一般工业

固体废物

废塑粉

/
3
3

边角料

/
880
880

危险废物

污泥
/
2
2

废活性炭

/
/
1.8
油淬废液
/
/
0.5
生活垃圾

生活垃圾

/
44.5
44.5

备注：①2004年取得环评批复，2018年完成验收。

      ②废水污染物排放量中环评和验收排放量均为出厂排放量，现状排放量为经湖州水艺诚邦环境科技有限公司处理后进入外环境量。

      ③现状增加降温水喷淋废水15m3/a。
9、现有项目总量
根据以上分析，现有项目总量情况见下表。

总量控制指标一览表 单位：t/a
总量控制污染物

现有项目总量指标

废水
废水量

4719
CODcr

0.188
氨氮

0.009
总氮

0.057
总磷

0.0006
废气
颗粒物
0.221
SO2
0.0008
NOx
0.005
VOCs
0.004
10、现有及在建项目存在的主要环境问题及整改措施

1、酸雾未进行例行检测，废水中未检测Fe，无组织例行监测未监测上风向，应尽快进行例行检测。

2、现状增加部分设备，需尽快更新排污许可证。

3、淬火工序产生油淬废液，需编制固废专章。



三、区域生态环境质量现状、生态环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1区域生态环境质量现状

3.1.1大气环境

1、达标区判定

对照《湖州市环境空气质量功能区划》，本项目所在区域属于环境空气质量二类功能区。德清县2025年度环境空气常规污染因子的全年监测数据见下表。

2025年德清县环境空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度

标准限值

占标率

达标情况

μg/m3
μg/m3
%

SO2
年平均浓度

5

60

8.3 
达标

NO2
年平均浓度

21

40

52.5
达标

PM10
年平均浓度

43

60
71.7 
达标

PM2.5
年平均浓度

26

30
86.7 
达标

CO

第95百分位数日平均质量浓度
800

4000

20
达标

O3
第90百分位数8小时平均质量浓度
160

160

100
达标

根据监测结果，德清县2025年度环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值的二级标准，属于达标区。

（2）特征因子

本项目特征因子为非甲烷总烃、TSP，为了解项目所在地特征因子的生态环境质量现状，非甲烷总烃、TSP引用浙江鸿博环境检测有限公司于2024年1月25日至1月31日在项目所在地块附近的本底值检测数据（报告编号：HJ20231372-BG003）。监测点位位于本项目西北侧约1307m处（莫家庄），（检测数据在三年以内，范围在5km以内），符合引用监测数据要求。

特征大气污染物现状监测结果表

采样位置

检测项目

平均时间

评价标准/μg/m3
监测浓度范围/μg/m3
最大浓度占标率/%

超标率

达标

情况

莫家庄
TSP

日均值

300

13~171
57
0

达标

非甲烷总烃

小时值

2000

100~330

19.5
0

达标

3.1.2地表水环境

本项目生活污水，经化粪池预处理后达标纳管，生产废水经厂内污水处理站处理后纳管，排至湖州水艺诚邦环境科技有限公司集中处理，达标排放。最终纳污水体为德清运河东线（含百亩漾）。根据《浙江省水功能区、水环境功能区划方案（2015）》，水功能区属于渔业用水区，目标水质为GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。为了解纳污水体水质状况，引用《德清县环境质量报告书》（2025年度）中的水质监测数据进行分析，具体见下表。

运河水质监测结果与评价结果  单位：mg/L（除pH外）
监测点位

高锰酸盐指数

氨氮

总磷

水质类别（2025年）

新安大桥

3.7

0.28

0.10

Ⅲ类

荷叶浦漾

4.0

0.28

0.07

Ⅲ类

韶村漾

4.4

0.46

0.09

Ⅲ类

含山

3.3

0.48

0.16

Ⅲ类

Ⅲ类标准
≤6

≤1.0

≤0.2

/
达标情况
达标
达标
达标
/
由上表可以看出，本项目最终纳污水体－德清运河东线（含百亩漾）水质可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

3.1.3声环境

项目选址于浙江省湖州市德清县禹越镇东港工业区曙光路83号，根据《德清县声环境功能区划分方案》，项目所在地属于3类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准。

因项目厂界外50m范围内不存在声敏感保护目标及规划目标，不进行声环境质量现状监测。

3.1.4土壤、地下水

本项目生产过程不涉及重金属、持久性难降解挥发性有机物，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。
3.1.5生态环境

本项目依托企业现有厂房实施，不涉及新增用地，且项目所在地不涉及生态环境保护目标，故本次评价不进行生态现状调查。

	环境

保护

目标
	3.2生态环境保护目标

3.2.1大气环境

1、现状大气生态环境保护目标
据调查，项目厂界外500m范围内大气环境生态环境保护目标见下表和附图2。

项目周边环境空气生态环境保护目标一览表

序号

保护目标名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

方位

与厂界距离/m

规模

X

Y

1

中台里

3376509
40526246

自然村
环境空气人群健康

环境空气二类功能区

西
420
约300人
2

河东

3376805
40526273
西
66
约180人
3
杨家坝东南王组

3377214
40526698
东北
470
约200人
3.2.2声环境

本项目厂界外周边50m范围内无声生态环境保护目标，因此不进行声环境质量现状监测。

3.2.3地下水环境

项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。因此本项目不涉及地下水生态环境保护目标。

3.2.4生态环境

本项目依托企业现有厂房实施，项目用地性质为工业用地，项目不新增用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	3.3污染物排放控制标准

3.3.1废气

1、有组织废气

（1）工艺废气

喷塑和固化属于工业涂装工序的涂覆和干燥固化环节，因此颗粒物执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1大气污染物排放限值，总挥发性有机物（TVOC）和非甲烷总烃（NMHC）执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1“其他”类的排放限值，具体标准值见下表。

《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）单位：mg/m3
序号
污染物项目
适用条件
排放限值

监控位置

1

颗粒物

所有企业

30

车间或生产设施排气筒

2

非甲烷总烃（其他）

80
3

总挥发性有机物（其他）
150

（2）燃气废气

本项目烘干、固化过程采用天然气燃烧供热，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2其他炉窑二类区标准，颗粒物、SO2、NOx在《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）基础上从严执行《湖州市工业炉窑大气污染深度治理实施方案》（湖治气办〔2021〕20号）中关于未制定行业标准的工业炉窑排放限值要求。具体标准限值如下。
天然气燃烧废气排放浓度限值

污染物项目

排放限值

管理要求（企业承诺限值）

颗粒物

200

30

二氧化硫

--

200

氮氧化物

--

300

烟气黑度（林格曼级）

1

1

注：根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中5.2、实测的工业炉窑的烟（粉）尘、有害污染物排放浓度，应换算为规定的掺风系数或过量空气系数时的数值：其他工业炉窑过量空气系数规定为1.7。

2、无组织废气

厂界处非甲烷总烃、臭气浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6企业边界大气污染物浓度限值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；废水处理站产生的氨、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准。具体见下表。

厂界无组织废气排放限值
类别

污染物

厂界标准值（mg/m3）

标准来源

厂界无组织废气

非甲烷总烃
4
《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6标准

臭气浓度
20（无量纲）
颗粒物

1

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

氨

1.5

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准限值

硫化氢

0.06

臭气浓度
20（无量纲）
厂区内无组织VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值。具体见下表。

厂内无组织废气排放限值

污染物项目

特别排放限值（mg/m3）

限值含义

无组织排放监控位置

标准来源

VOCs

6

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1

20

监控点处任意一次浓度值

3.3.2废水

本项目水洗废水、脱脂废水、硅烷喷淋废水、水喷淋废水经厂内污水处理站处理后部分回用于水洗工艺，剩余部分纳管排入湖州水艺诚邦环境科技有限公司处理，纳管水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2025）表1间接排放限值要求。回用水标准执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1工艺用水标准。
湖州水艺诚邦环境科技有限公司尾水中的CODCr、NH3-N、总氮、总磷排放执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中的表1标准，其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准，具体标准值见下表。

废水排放标准  单位：除pH外，均为mg/L 

指标

pH

COD

SS

氨氮

石油类

LAS

总氮

总磷

纳管标准

GB8978-1996三级
6~9

500

400

35①
20
20

70①
8①
回用标准
GB/T 19923-2024表1
50
/
5
1

/

15

0.5

污水处理厂尾水排放标准

DB33/2169-2018表1

40

/
2（4）②
/
/
12（15）②
0.3

GB18918-2002一级A标准

/
10

5（8）③
1
/
15

0.5

注：①氨氮、总氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2025）表1间接排放限值要求。

②每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。

③括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

3.3.3噪声

项目施工期间，施工场界噪声执行GB12523-2025《建筑施工噪声排放标准》，具体见下表。

GB12523-2025《建筑施工噪声排放标准》  单位：dB（A）
昼间

夜间

70

55

根据《德清县声环境功能区划分方案》（2020.7），项目位于3类声环境功能区，区域声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准，由于西侧紧邻滨江路，项目西厂界声环境质量执行4类标准。项目营运期间，西侧厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的4类区标准，其余三侧厂界噪声排放执行3类区标准，具体标准值见下表。

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A）
类别

等效声级Leq

昼间

夜间

3类

65

55

4类

70

55

3.3.4固体废物控制标准

本项目一般工业固体废物采用库房储存，根据GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中适用范围可知，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，其贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等生态环境保护要求；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和HJ1276-2022《危险废物识别标志设置技术规范》。
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	3.4总量控制指标

3.4.1总量控制指标

根据现行的环保管理要求，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：二氧化硫（SO2）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）及工业烟粉尘、重金属、挥发性有机物（VOCs）。

根据工程分析，本项目总量控制指标为COD、氨氮、工业烟粉尘、VOCs、NOx、SO2。

3.4.2总量平衡方案
《2016年浙江省大气污染防治实施计划》（浙环函〔2016〕145号）中第一次明确需要申请VOCs总量作为环评前置手续，现有项目环评于2004年6月30日通过湖州市生态环境局德清分局审查（德环建审〔2004〕25号），当时尚未要求申请总量。
本项目污染物总量控制指标情况见下表。

项目污染物排放总量情况表   单位：t/a

项目

污染物

现有项目排放量

以新带老削减量

本项目排放量

全厂排放量

增减量

需要申请量
新增总量削减替代比例

区域削减替代量

废水
废水量
4719
1159
440.07
40000.07
-718.93
--

--

--

CODcr
0.188
0.046

0.018

0.16

-0.028
--

1：1

--

氨氮
0.009
0.002
0.0008
0.0078
-0.0012
--

1：1

--

总氮

0.057
0.014

0.005

0.048
-0.009
--

1：1

--

总磷

0.0013
0.0003

0.001
0.001
-0.0003

--

--

--

废气
SO2
0.0008

0.0008

0.043

0.043

+0.0422

0.0422

1：2

0.0844
NOx
0.005

0.005

0.399

0.399

+0.394

0.394

1：2

0.788
烟粉尘
0.221
0.054
2.76
2.927
+2.706
2.706
1：2

5.412
VOCs
0.004

0.004

0.51
0.51
+0.506
0.506
1：2

1.012
由上表可知，项目实施后全厂总量控制建议值：SO20.0422t/a、NOx0.394t/a、烟粉尘2.706t/a、VOCs0.506t/a。其中CODcr、总磷、总氮、氨氮在原审批范围内，无需平衡。

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）、《关于印发湖州市涉气项目总量调剂实施办法的通知》（湖治气办〔2021〕11 号）和《湖州市生态环境局关于印发2026年湖州市建设项目主要大气污染物总量调剂指导意见的通知》（湖环函〔2026〕12 号）等有关规定，新增NOX、工业烟粉尘、VOCs、SO2按1：2削减替代，由当地生态环境部门予以区域平衡。




四、主要生态环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目依托现有厂房实施生产，无需新建厂房，只需进行车间室内装修以及车间设备安装等。因此，施工期的生态环境影响主要为室内装修过程和设备安装过程中产生的包装垃圾以及设备安装和装修的噪声等，施工时间较短，施工期主要会产生噪声、固体废弃物等污染物。只要加强施工期管理，减少对外界的噪声影响，本项目施工期影响较小。

综上，本项目施工期生态环境影响较小，本环评主要针对营运期的生态环境影响进行分析、预测、评价。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.1废气

1、污染源核算

本项目废气主要为喷塑粉尘、固化废气、天然气燃烧废气等。其中喷塑粉尘收集后经旋风+滤筒+布袋除尘器处理后经15m高排气筒DA002排放；天然气燃烧加热空气用于固化工序和硅烷喷淋后的烘干工序，两股废气合并收集后经水喷淋（仅用于降温，不计算VOCs去除效率）+两级活性炭吸附处理后经15m高排气筒DA001排放。
（1）喷塑粉尘

喷涂工序使用塑粉（粉末涂料），通过静电喷涂方式均匀附着在工件表面，喷涂过程会产生粉尘，喷塑工序主要位于大旋风喷房和手工喷房内，两端留设工件进出口(其中末端与烘道无缝链接)，未附着的塑粉通过旋风+滤筒+布袋除尘器回收。

喷房共设14把喷枪，其中手动喷涂机6台，自动喷涂机8台，手动喷涂机单枪最大出粉量200g/min，即12kg/h，自动喷涂机单枪最大出粉量120g/min，即7.2kg/h，喷塑工序年生产7200h，根据调查，塑粉的直接附着率约65%，除尘设施风机按照喷房开口断面风速≥0.75m/s，采用下吸风方式，引风量12000m3/h，喷塑线整体密闭性较高且可形成微负压氛围，可减少塑粉的无组织逸散，收集效率≥98%，配套的除尘设施处理效率≥99.5%。

项目喷塑废气产排情况

污染物

产生情况

环保设施情况

有组织排放情况

无组织排放情况

t/a

kg/h

收集效率

处理效率

t/a

kg/h
mg/m3
t/a
kg/h

颗粒物
87.5
12.153
98%
99.5%
0.4
0.06
5
1.75
0.24
（2）固化烘干废气

本项目天然气燃烧间接加热空气用于固化工序和磷化水洗后的烘干工序，热风炉采用低氮燃烧工艺，固化废气收集后经水喷淋+两级活性炭吸附处理后与天然气燃烧废气合并经15m高排气筒DA001排放。
①挥发性有机废气

喷涂工序结束后进入固化工序，使用天然气进行加热，塑粉加热产生VOCs。根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》，粉末涂料喷塑烘干固化产生VOCs，按塑粉中树脂含量的2%计，塑粉年用量为250t/a，树脂含量为70%，则本项目固化VOCs废气产生量为3.5t/a
固化工序年运行7200h，固化过程产生的废气经集气系统收集，经水喷淋+两级活性炭吸附处理后经15m高排气筒DA001排放，收集效率按95%计，活性炭吸附效率取90%。本项目固化废气产排情况如下表所示。

项目固化废气产排情况

污染物

产生情况

环保设施情况

有组织排放情况

无组织排放情况

t/a

kg/h

收集效率

处理效率

t/a

kg/h
mg/m3
t/a
kg/h

VOCs（以非甲烷总烃计）
3.5
0.486 
95%
90%
0.33 

0.046 

46
0.18 
0.025 
注：①根据企业提供的资料，固化工序年运行时间约7200h。

②固话废气与天然气燃烧废气应在合并前分别进行监测，确保达标后合并排放。
②天然气燃烧废气

天然气用量约为21.36万m3/a，天然气属清洁能源，燃烧的最终污染物为NOx、SO2​和少量颗粒物。天然气燃烧废气排放系数按《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业-涂装工序-天然气工业炉窑”选取。天然气燃烧大气污染物排放系数详见下表。

天然气燃烧大气污染物排放系数

工序

原料名称

工艺名称

规模等级

污染物指标

单位

产污系数

烘干、固化
天然气

室燃炉

所有规模

工业废气量

标立方米/万立方米-原料

136000

颗粒物

千克/万立方米-原料

2.86
二氧化硫

千克/万立方米-原料

0.02S①
氮氧化物

千克/万立方米-原料

18.7
注：①根据GB 17820-2018《天然气》，天然气硫含量取100mg/m3。

根据用气量及天然气燃烧大气污染物排放系数计算，本项目天然气燃烧废气产排情况如下。

项目天然气燃烧废气产排情况

工序

加热时间

耗气量

废气量

污染物

产生/排放量

风量

排放浓度

h/a

万m3/a

万m3/a
m3/h

t/a

kg/h

m3/h

mg/m3
烘干、固化

7200
21.36
290.496
484.16
颗粒物

0.061

0.008 
484.16
16.52 
SO2
0.043

0.006 
12.39 
NOx

0.399

0.055 
113.60 
备注：固话废气与天然气燃烧废气应在合并前分别进行监测，确保达标后合并排放，本次。
（3）废水处理废气
项目废水生化处理过程中会产生少量氨、硫化氢等恶臭，项目废水处理能力不大（5m3/d），恶臭产生量少，本次环评不进行定量分析，企业拟采取污水池加盖的方式减轻其对周边环境的不利影响。

综上，本项目废气产排情况汇总如下。

本项目废气产排情况  单位：t/a
污染源
污染物
产生量
削减量
排放量
喷塑粉尘
颗粒物
87.5
85.35
2.15
固化废气
VOCs（以非甲烷总烃计）
3.5
2.99
0.51
天然气燃烧废气
颗粒物
0.061

0

0.061
SO2
0.043
0
0.043
NOx
0.399

0

0.399

合计
颗粒物
87.561

84.801
2.76
VOCs（以非甲烷总烃计）
3.5
2.99
0.51
SO2
0.043

0
0.043
NOx
0.399

0

0.399
（4）废气污染源源强核算结果

项目废气污染源强核算结果详见下表。

项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/生产线

装置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间（h）
核算方法

废气产生量（m3/h）
产生浓度（mg/m3）
产生速率/（kg/h）
工艺

效率

核算方法

废气排放量（m3/h）
排放浓度（mg/m3）
排放速率（kg/h）
喷涂
喷涂设备

DA002
颗粒物
产污系数法
12000
1012.75
12.153
旋风+滤筒+布袋除尘器
99.5%
物料衡算
12000
5
0.06
7200
无组织排放

颗粒物
产污系数法

/

/

0.24
/

/

物料衡算

/

/

0.24
7200

固化烘干

固化设备

DA001
VOCs（以非甲烷总烃计）

产污系数法
1000

486
0.486
水喷淋+两级活性炭吸附
90%
物料衡算
1000

46
0.046
7200
颗粒物
产污系数法

484.16

16.52 
0.008 
/

排污系数法

484.16

16.52 
0.008 
7200

SO2
产污系数法

12.39 
0.006 
/

排污系数法

12.39 
0.006 
7200

NOx
产污系数法

113.60 
0.055 
/

排污系数法

113.60 
0.055 
7200

无组织排放

非甲烷总烃
产污系数法

/

/

0.046
/

/

物料衡算

/

/

0.046
7200

非正常排放参数表

非正常排放源

非正常排放原因

污染物排放情况

单次持续时间（h）
年发生频次（次）
应对措施

污染物名称

排放浓度（mg/m3）
排放速率（kg/h）
DA001

废气处理装置故障（净化效率降低50%）
颗粒物

16.52 
0.008 
1~2

1~2

立即停产，及时进行废气处理装置维修

SO2
12.39 
0.006 
1~2

1~2

NOx

113.60 
0.055 
1~2

1~2

VOCs（以非甲烷总烃计）
254
0.254 
1~2
1~2
DA002

颗粒物

498.75
5.985 
1~2

1~2

2、废气排放达标性分析

项目废气达标排放情况表

排放口编号

污染物

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

排放标准

是否达标

mg/m3
kg/h

DA001（固化烘干废气）
VOCs（以非甲烷总烃计）
46
0.046
80
/
达标
颗粒物
16.52 
0.008 
30
/
达标
SO2
12.39 
0.006 
200
/
达标

NOx

113.60 
0.055 
300
/
达标

DA002（喷塑废气）
颗粒物

5
0.06
30

/

达标

备注：
从上表可知，DA001排气筒颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）及《湖州市工业炉窑大气污染深度治理实施方案》（湖治气办〔2021〕20号）相关限值要求，VOCs排放浓度满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1“其他”类的排放限值要求；DA002排气筒颗粒物排放满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1大气污染物排放限值要求。

3、恶臭影响分析

根据《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》，臭气强度等级分为六级，具体如下表。

臭气强度等级与感官描述

臭气强度等级

描述

0级

无臭

1级

气味似有似无

2级

微弱的气味，但是能确定什么样的气味

3级

能够明显的感觉到气味

4级

感觉到比较强烈气味

5级

非常强烈难以忍受的气味

本项目废水处理过程产生氨、硫化氢等恶臭污染物，废水池加盖减少其无组织影响。类比同类厂区，厂区内恶臭强度等级为1-2级，项目恶臭物质较少，恶臭对敏感目标的影响可接受。

本项目采取的废气污染治理设施均为可行技术，污染物排放量不大且均可达标排放；同时，项目与周边居民区较远，预计项目废气正常排放对周边居民影响可接受。

当环保设施故障等非正常工况下，各排气筒污染物浓度明显增大，企业要加强废气处理设施的管理和维护工作，确保废气处理设施正常运行，杜绝废气非正常排放。

4、废气治理技术可行性

本项目喷塑粉尘采用旋风+滤筒+布袋除尘器处理，固化废气采用水喷淋+两级活性炭吸附装置处理。根据《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》要求：项目配套活性炭吸附单元宜采用颗粒活性炭，颗粒活性炭的BET比表面积应不低于350m2/g，气体流速宜低于0.60m/s，当动态吸附量降低至设计值的80%时宜更换吸附剂，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时。项目活性炭碘吸附值不低于800mg/g。

参照HJ1124-2020《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》中的“表A.6表面处理（涂装）排污单位废气污染防治推荐可行技术”，本项目喷塑废气治理技术均属于规范中明确的可行技术。
固化烘干过程会产生VOCs，固化废气出口处气体温度约100℃，采用水喷淋对气体温度进行降温后再进入活性炭吸附装置，活性炭吸附装置采用500h更换一次，活性炭横截面积约为0.6m2，气流速度应控制在0.3~0.6m/s，对照《浙江省工业涂装工序挥发性有机物污染防治可行技术指南》，活性炭吸附属于VOCs治理的可行技术。

天然气燃烧废气采用低氮燃烧的方式，根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178-2021），低氮燃烧技术属于天然气燃烧治理的可行技术。
综上所述，本项目喷塑废气、固化废气、天然气燃烧废气污染治理设施均属于污染防治可行技术指南或排污许可技术规范中的可行技术。
5、监测计划

根据HJ1086-2020《排污单位自行监测技术指南涂装》中的自行监测要求，本项目废气污染源自行监测计划如下：

排放口基本情况及有组织污染源监测表

排放口编号

名称

排放口类型

监测指标

监测频次

DA001

固化烘干废气排放口

一般排放口

VOCs、颗粒物、NOX、SO2、林格曼黑度
1次/年

DA002
喷塑废气排放口
一般排放口

颗粒物
1次/年

无组织污染源监测表

监测点位

监测指标

监测频次

厂界

颗粒物、VOCs、氨、硫化氢、臭气浓度

1次/半年

厂区内车间外

VOCs

1次/季度
4.2废水

1、污染源核算

（1）废水产生情况
本项目废水主要为水洗废水、脱脂废水、硅烷喷淋废水、水喷淋废水，其中水洗废水、脱脂废水、硅烷喷淋废水为预处理废水，预处理废水产生情况见下表。
预处理废水排放量

序号

名称

有效容积

更换次数

排放量

m3
次/年

m3/a
1

预脱脂

1.25
125
156.25
2

主脱脂

1.31
60
78.6
3

水洗1

1
165
165
4

水洗2

1
165
165
5

硅烷喷淋

1.23
110
135.30 
6

水洗

1
165
165
合计

/

/

/

865.15
本项目废气处理装置用水主要为1级水喷淋塔，项目水喷淋塔需要定期更换新鲜水。喷淋塔填装量为0.5m3，每5天需更换一次，本项目年运行300天，需要更换60次/a，水喷淋用水量为30m3/a废水排放量为用水量的50%，故喷淋废水产生量为15m3/a。

（2）废水源强
结合本项目工艺参数并类比其他企业同类型废水，项目废水及其污染物产生情况见下表。

废水产生量核算表
序号

产污环节
废水类别
污染物种类
产生浓度（mg/L）
产生量（t/a）
废水产生量（t/a）
废水排放量（t/a）
1
表面预处理
脱脂废水
CODcr
4000
0.972 
234.85
121.5
SS
1000

0.243 
石油类
200

0.049 
LAS
150

0.036 
总氮

200

0.049 

水洗废水
CODcr
200

0.099 
495
247.5
SS
100

0.050 
石油类
10

0.005 
LAS
5

0.002 
总氮

12

0.006 

硅烷喷淋废水
CODcr
500

0.071 
135.3
71.25
SS
100

0.014 
石油类
10

0.001 
LAS
5

0.0007 
总氮

100

0.014 

水喷淋废水
CODcr

20

0.00030 

15
7.5
SS

10

0.00015 

（2）废水汇总

水洗废水、脱脂废水、硅烷喷淋废水、水喷淋废水经厂内污水处理站处理后部分回用于水洗工艺，剩余部分纳管排入湖州水艺诚邦环境科技有限公司处理，厂内污水处理站处理工艺为“隔油+pH调节+2级混凝沉淀+A/O+气浮+芬顿氧化+沉淀”。

项目废水污染物排放情况见下表。

项目废水污染物纳管情况

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物纳管情况
排放时间（天）
核算方法

产生废水量（t/a）
产生浓度（mg/L）
产生量（t/a）
工艺

回用/损耗（t/a）
核算方法

排放废水量（t/a）
排放浓度（mg/L）
排放量（t/a）
混合生产废水
CODcr
类比法
880.15
1256.60 

1.106 
隔油+pH调节+2级混凝沉淀+A/O+气浮+芬顿氧化+沉淀，部分回用
440.08
类比法
440.07
47.88 
0.021 
300
SS
类比法
339.71 
0.299 
类比法
12.39 
0.0055 
300
石油类
类比法
139.75 
0.123 
类比法
0.36 
0.00016 
300
LAS
类比法
43.17 
0.038 
类比法
2.46 
0.0011 
300
总氮

类比法
76.12 
0.067 
类比法
14.51
0.006 

300

氨氮
/
/
/
类比法
5
0.002 
300

备注：本项目生产废水中含有机氨，以总氮形式存在，无氨氮，A/O生化过程氨化会将总氮转化为氨氮。
全厂废水进入外环境的排放量及浓度

名称
排放浓度（mg/L）
排放量（t/a）
混合生产废水

CODcr

40
0.018
SS

10
0.004
石油类

0.36
0.00016
LAS

/
/
总氮

12
0.005
氨氮
2
0.0008
综合废水
CODcr
/
0.018
SS
/
0.004
石油类
/
0.00007
LAS
/
/
总氮

/

0.005
氨氮
/
0.0008
备注：LAS无排入环境标准，不再核算排入外环境总量，生活废水中无石油类污染因子，且厂内污水处理站处理后浓度低于排入外环境标准，石油类排入外环境污染物量按照纳管量计算。

废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

编号

名称

工艺

1

生产废水
CODcr、SS、石油类、LAS、总氮
排至湖州水艺诚邦环境科技有限公司

间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

TW001

综合污水处理设施

隔油+pH调节+2级混凝沉淀+A/O+气浮+芬顿氧化+沉淀
DW001

是

企业总排口/一般排放口

废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口经纬度

废水

（万t/a）
排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度°

纬度°

名称

污染物

种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）
1

DW001

120.270
30.512
0.0440
间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

--

湖州水艺诚邦环境科技有限公司

CODcr
40

NH3-N

2
SS

10

石油类
1

LAS

/

总氮
12
氨氮
2
废水污染物排放执行标准表

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

名称

浓度限值（mg/L）
1

DW001

CODcr
GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准

500

2

SS

400

3

石油类
20

4

LAS
20

5
总氮
DB33/887-2025《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》

70
6
氨氮
35
本项目废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度mg/L

日排放量kg/d

年排放量t/a
1

DW001生产废水

CODcr
47.88 
0.07 
0.021 
SS
12.39 
0.018 
0.0055 
石油类
0.02 
0.0005 
0.00016 
LAS
0.20 
0.0037 
0.0011 
总氮

12.98
0.02 
0.006 

氨氮
5

0.007 

0.002 
全厂排放口合计

CODcr

0.021 
SS

0.0055 
石油类

0.00016 
LAS
0.0011 
总氮
0.006 
氨氮
0.002 
2、废水治理技术可行性

厂区内雨污、清污分流，水洗废水、脱脂废水、硅烷喷淋废水、水喷淋废水等均采用明沟明管或架空管道收集、排水。项目新建1套污水处理设施，采用“隔油+pH调节+2级混凝沉淀+A/O+气浮+芬顿氧化+沉淀”的处理工艺，处理能力为5m3/d，具体流程如下图所示：
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图4-1污水处理工艺流程示意图

本项目生产废水采用上述工艺处理达标后部分回用于生产，剩余与经化粪池处理的生活污水一同纳管排放。根据本项目主要生产工艺情况，参照HJ1124-2020《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》中的“表C.5铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业排污单位废水污染防治推荐可行技术”，本项目污水治理技术属于规范中明确的可行技术。

3、废水排放达标性分析

结合其他企业同类废水处理装置相关处理单元处理效率分析，本项目污水处理站预期处理效果如下：
项目综合污水处理站预期处理效果表
指标
CODcr
SS
石油类
LAS
总氮
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L 
综合废水浓度
1256.60 
339.71 
139.75 
43.17 
76.12 
隔油池调节
出水
1130.94
271.77
20.96
30.22
76.12

去除率
10%
20%
85%
30%
0%

pH调节池
出水
1130.94
271.77
20.96
30.22
76.12

去除率
0%
0%
0%
0%
0%

一级混凝沉淀池
出水
904.75
135.89
14.67
24.18
72.31

去除率
20%
50%
30%
20%
5%

pH调节池
出水
904.75
135.89
14.67
24.18
72.31

去除率
0%
0%
0%
0%
0%

二级混凝沉淀池
出水
723.80
67.95
11.74
20.55
68.69

去除率
20%
50%
20%
15%
5%

缺氧池
出水
506.66
61.16
11.15
19.52
27.48

去除率
30%
10%
5%
5%
60%

好氧池
出水
152.00
55.04
6.69
9.76
17.86

去除率
70%
10%
40%
50%
35%

气浮池
出水
106.40
27.52
1.34
6.83
16.97

去除率
30%
50%
80%
30%
5%

芬顿氧化池
出水
53.20
24.77
0.40
2.73
15.27

去除率
50%
10%
70%
60%
10%

沉淀池
出水
47.88
12.39
0.36
2.46
14.51

去除率
10%
50%
10%
10%
5%

纳管标准
500
400
20
20
70
回用标准
50
/
1
/
15
备注：本项目生产废水中无氨氮，含有机氨，以总氮形式存在，A/O生化过程氨化会将总氮转化为氨氮，由表内可知，总氮转化量较小，氨氮能达标排放。
由上表可知，本项目生产废水经污水处理设施预处理后，废水水质满足GB8978-1996《污水综合排放标准》三级排放标准，其中氨氮、总氮、总磷排放满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2025）表1间接排放限值要求。此外，水洗工序对水质要求较低，综合废水经处理后可满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1工艺用水标准，可回用于水洗工序。
4、污水处理厂依托可行性

（1）水质接管可行性

污水处理厂废水接管标准为：COD500mg/L、氨氮35mg/L。根据前述分析，预计项目生活污水各类污染物能够达到园区污水处理厂接管标准要求，排入园区污水管网，送园区污水处理厂集中处理。

（2）项目废水水量接管可行性

湖州水艺诚邦环境科技有限公司原名德清县禹越镇污水处理厂，成立于2010年开工运行，位于德清县禹越镇滨江路。主要收集来自禹越镇集镇和禹越镇工业区在内的0.649km2范围的工业废水和生活污水，最终纳污水体为德清运河东线。污水处理厂设计规模为1万t/d，污水采用“水解酸化+A2/O+反硝化+臭氧”的处理工艺，湖州水艺诚邦环境科技有限公司尾水排放的各项水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及2006年、2025年修改单，其中pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及2006年、2025年修改单。
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图4-1  湖州水艺诚邦环境科技有限公司废水处理工艺流程图

根据浙江省重点排污单位监督性监测信息公开平台发布的数据，详见下表。
湖州水艺诚邦环境科技有限公司监测数据  单位：mg/L，pH除外

序号

监测时间

流量 m3/h
pH

化学需氧量 mg/L

氨氮 mg/L

总氮 mg/L

总磷 mg/L

1

2026/8/28
274.14
7.51-7.55
22.9
0.078
7.48
0.16
2

2026/8/29
275.12
7.436-7.512
20.291
0.0098
4.83
0.1195
3

2026/8/30
242.06
7.399-7.484
18.693
0.0115
4.03
0.1087
4

2026/8/31
306.86
7.391-7.477
21.642
0.0107
2.98
0.1435
5

2026/9/1
316.84
7.349-7.409
19.161
0.01
3.61
0.1556
6

2026/9/2
311.62
6.59-7.48
19.7
0.024
5.987
0.184
7

2026/9/3
313.13
7.333-7.447
18.739
0.0706
5.95
0.1501
8
2026/9/4
302.84
7.291-7.470
17.664
0.0104
4.58
0.1067
9
2026/9/5
288.86
7.439-7.522
18.39
0.0107
3.68
0.1083
10
2026/9/6
302.65
7.410-7.541
19.816
0.011
5.26
0.0958
11
2026/9/7
281.52
7.475-7.528
20.388
0.0111
6.97
0.0222
12
2026/9/8
215.28
7.497-7.612
20.2
0.0121
5.66
0.1128
13
2026/9/9
174.46
7.52-7.68
23.1
0.018
6.383
0.175
14
2026/9/10
224.57
7.662-7.701
27.835
0.0159
5.07
0.1988
15
2026/9/11
224.35
7.621-7.692
29.107
0.0159
5.82
0.1529
16
2026/9/12
240.48
7.565-7.639
26.326
0.0185
8.09
0.1356
17
2026/9/13
208.73
7.592-7.638
24.925
0.017
6.27
0.1299
18
2026/9/14
262.33
7.520-7.661
26.355
0.0175
7.13
0.1511
19
2026/9/15
256.1
7.603-7.636
25.1
0.0174
7.86
0.155
20
2026/9/16
257.22
7.51-7.61
21.9
0.0174
6.019
0.141
21
2026/9/17
233.5
7.546-7.571
21.098
0.017
7.56
0.178
22
2026/9/18
247.03
7.563-7.602
21.936
0.0179
6.82
0.1333
23
2026/9/19
252.43
7.549-7.586
23.345
0.0188
6.51
0.1277
24
2026/9/20
254.01
7.518-7.547
23.031
0.0189
6.91
0.1666
25
2026/9/21
242.24
7.497-7.524
23.959
0.0302
7.87
0.1599
26
2026/9/22
232.38
7.494-7.522
25.749
0.0289
5.46
0.1552
27
2026/9/23
222.7
7.48-7.55
26.7
0.0119
5.316
0.121
28
2026/9/24
221.9
7.464-7.512
23.807
0.0115
5.63
0.1288
29
2026/9/25
220.91
7.445-7.483
24.406
0.014
7.28
0.1244
30
2026/9/26
178.06
7.284-7.470
24.184
0.0167
6.26
0.1414
31
2026/9/27

235.73

7.434-7.475

24.862

0.0163

7.39

0.1746

标准

6-9

40

2

12

0.3

根据上述监测数据可知，湖州水艺诚邦环境科技有限公司尾水排放pH 、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷能够稳定达到《城镇污水处理厂主要水污染排放标准》（DB33/2169-2018）要求。
项目位于浙江省湖州市德清县禹越镇禹越工业区，所在地污水管网已接通，企业产生的废水经各自预处理达到接管标准后，最终汇至湖州水艺诚邦环境科技有限公司集中处理。目前湖州水艺诚邦环境科技有限公司工程设计处理规模为1万t/d，目前接纳的污水量约为5000t/d，剩余约5000t/d处理水量，本项目营运期未新增废水排放量，对于城镇污水处理厂的处理负荷影响较小，不会带来较大的冲击。项目进行生活污水的排放，主要污染因子为CODCr、SS、石油类、LAS、氨氮，水质简单，可满足湖州水艺诚邦环境科技有限公司废水接纳标准，其余污染物指标参照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，可达标纳管送至湖州水艺诚邦环境科技有限公司集中处理。

综上所述，本项目废水经处理后能够达到纳管标准，接收项目废水的污水处理厂尚有一定余量，废水接管后不会对污水处理厂产生不良影响；废水经治理后达标排放，不会对周围的地表水环境产生明显影响。因此，本项目的地表水生态环境影响是可以接受的。
5、监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）中的自行监测要求，本项目废水污染源自行监测计划如下：

废水污染源监测计划

监测点位

监测指标

监测频次

废水总排口

流量、pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、石油类

半年

雨水排放口

pH值、化学需氧量、悬浮物

月

注：雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。

4.3噪声

1、噪声源强

项目噪声主要为新增设备运行噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目新增设备噪声源强详见下表。

项目噪声源强调查清单（室外声源）

序号
声源名称

型号

空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施
运行时段

X

Y

Z

声压级/dB（A）

1

DA002风机
--
150.0
7.2
0
85
设置减震基础、电机隔声罩等
昼间、夜间
2
污水处理站水泵
--

45.7
15.4
0

75（等效后：81）
设置减震基础、电机隔声罩等

昼间、夜间

注：表中坐标以厂界西南角（120.269829，30.511707）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。




本项目噪声源强调查清单（室内声源）

	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失 / dB（A）
	建筑物外噪声声压级/dB（A）

	
	
	
	声压级/dB（A）
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1
	喷涂车间
	热风循环单行程桥式炉
	75
	基础减振、厂房隔声
	147.7 
	15.2 
	1
	66.2 
	7.5 
	44.0 
	42.4 
	50.4 
	51.8 
	50.4 
	50.4 
	昼间、夜间
	15
	15
	15
	15
	35.4 
	36.8 
	35.4 
	35.4 
	1

	2
	
	硅烷喷淋塔
	75（等效后：78）
	
	168.9 
	14.2 
	1
	45.0 
	6.5 
	65.2 
	43.4 
	53.4 
	55.3 
	53.4 
	53.4 
	
	15
	15
	15
	15
	38.4 
	40.3 
	38.4 
	38.4 
	1

	3
	
	高压静电喷涂机
	65（等效后：76）
	
	120.8 
	14.6 
	1
	93.1 
	6.9 
	17.1 
	43.0 
	51.3 
	53.1 
	51.7 
	51.4 
	
	15
	15
	15
	15
	36.3 
	38.1 
	36.7 
	36.4 
	1

	4
	
	空压机
	85
	
	180.8 
	26.1 
	1
	33.1 
	18.4 
	77.0 
	31.5 
	68.4 
	68.6 
	68.3 
	68.4 
	
	15
	15
	15
	15
	53.4 
	53.6 
	53.3 
	53.4 
	1

	5
	
	大旋风喷房
	75
	
	118.8 
	14.6 
	1
	95.1 
	6.9 
	15.1 
	43.0 
	50.3 
	52.1 
	50.8 
	50.4 
	
	15
	15
	15
	15
	35.3 
	37.1 
	35.8 
	35.4 
	1

	6
	
	手工喷房
	75（等效后：78）
	
	125.0 
	14.4 
	1
	88.9 
	6.7 
	21.4 
	43.2 
	53.3 
	55.2 
	53.5 
	53.4 
	
	15
	15
	15
	15
	38.3 
	40.2 
	38.5 
	38.4 
	1

	7
	
	包装流水线
	70
	
	109.6 
	15.1 
	1
	104.3 
	7.4 
	5.9 
	42.5 
	45.3 
	46.9 
	47.6 
	45.4 
	
	15
	15
	15
	15
	30.3 
	31.9 
	32.6 
	30.4 
	1

	8
	
	水洗喷淋系统
	75（等效后：80）
	
	173.9 
	13.4 
	1
	40.0 
	5.7 
	70.3 
	44.2 
	55.4 
	57.7 
	55.3 
	55.4 
	
	15
	15
	15
	15
	40.4 
	42.7 
	40.3 
	40.4 
	1

	9
	
	脱脂喷淋系统
	75（等效后：78）
	
	187.3 
	13.7 
	1
	26.6 
	6.0 
	83.6 
	43.9 
	53.5 
	55.5 
	53.3 
	53.4 
	
	15
	15
	15
	15
	38.5 
	40.5 
	38.3 
	38.4 
	1

	10
	
	二级回收系统
	70
	
	115.7 
	16.3 
	1
	98.2 
	8.5 
	12.0 
	41.4 
	45.3 
	46.5 
	46.0 
	45.4 
	
	15
	15
	15
	15
	30.3 
	31.5 
	31.0 
	30.4 
	1

	注：①表中坐标以厂界西南角（120.269829，30.511707）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

②厂房隔声量由墙体、门、窗等综合而成，隔声量一般在10~30dB。厂房隔声量按15dB计。


现有项目设备噪声源强详见下表
现有项目噪声源强调查清单（室外声源）

	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声压级/dB（A）
	
	

	1
	DA001风机
	--
	128.2
	7.3
	0
	85
	设置减震基础、电机隔声罩等
	昼间、夜间

	2
	油烟净化器风机
	--
	48.3
	115.4
	0
	80
	设置减震基础、电机隔声罩等
	昼间、夜间

	3
	污水处理站水泵
	--
	45.7
	15.4
	0
	75（等效后：78）
	设置减震基础、电机隔声罩等
	昼间、夜间

	注：表中坐标以厂界西南角（120.269829，30.511707）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。


现有项目工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失 / dB（A）
	建筑物外噪声声压级/dB（A）

	
	
	
	声压级/dB（A）
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1
	冲压车间
	激光切割下料机
	75
	基础减振、厂房隔声
	124.5 
	117.6 
	1
	89.8 
	42.2 
	20.4 
	10.1 
	50.1 
	50.2 
	50.4 
	51.1 
	昼间、夜间
	15
	15
	15
	15
	35.1 
	35.2 
	35.4 
	36.1 
	1

	2
	
	光纤激光切割机
	75（等效后：80）
	
	130.1 
	117.0 
	1
	84.3 
	41.6 
	25.9 
	10.7 
	55.1 
	55.2 
	55.3 
	55.9 
	
	15
	15
	15
	15
	40.1 
	40.2 
	40.3 
	40.9 
	1

	3
	
	数控折弯机
	70（等效后：76）
	
	137.8 
	117.0 
	1
	76.6 
	41.6 
	33.6 
	10.8 
	51.1 
	51.2 
	51.2 
	51.9 
	
	15
	15
	15
	15
	36.1 
	36.2 
	36.2 
	36.9 
	1

	4
	
	油压机
	70
	
	135.6 
	85.0 
	1
	78.5 
	9.6 
	31.5 
	42.8 
	45.1 
	46.1 
	45.2 
	45.2 
	
	15
	15
	15
	15
	30.1 
	31.1 
	30.2 
	30.2 
	1

	5
	
	高速冲床
	75（等效后：86）
	
	152.5 
	118.3 
	1
	61.8 
	42.9 
	48.4 
	9.7 
	61.1 
	61.2 
	61.2 
	62.1 
	
	15
	15
	15
	15
	46.1 
	46.2 
	46.2 
	47.1 
	1

	6
	
	普通冲床
	75（等效后：81）
	
	152.8 
	112.4 
	1
	61.5 
	37.0 
	48.7 
	15.6 
	56.1 
	56.2 
	56.2 
	56.5 
	
	15
	15
	15
	15
	41.1 
	41.2 
	41.2 
	41.5 
	1

	7
	
	剪板机
	70
	
	164.5 
	114.9 
	1
	49.8 
	39.5 
	60.4 
	13.2 
	45.2 
	45.2 
	45.1 
	45.7 
	
	15
	15
	15
	15
	30.2 
	30.2 
	30.1 
	30.7 
	1

	8
	
	自动切管机
	75
	
	174.1 
	114.9 
	1
	40.3 
	39.5 
	69.9 
	13.3 
	50.2 
	50.2 
	50.1 
	50.7 
	
	15
	15
	15
	15
	35.2 
	35.2 
	35.1 
	35.7 
	1

	9
	
	激光切管机
	75
	
	183.3 
	115.8 
	1
	31.0 
	40.4 
	79.2 
	12.5 
	50.2 
	50.2 
	50.1 
	50.7 
	
	15
	15
	15
	15
	35.2 
	35.2 
	35.1 
	35.7 
	1

	10
	
	热熔钻攻丝机
	70
	
	192.8 
	116.1 
	1
	21.5 
	40.7 
	88.7 
	12.3 
	45.3 
	45.2 
	45.1 
	45.8 
	
	15
	15
	15
	15
	30.3 
	30.2 
	30.1 
	30.8 
	1

	11
	
	送料机
	65（等效后：70）
	
	115.6 
	82.9 
	1
	98.5 
	7.5 
	11.5 
	44.7 
	45.1 
	46.7 
	45.9 
	45.2 
	
	15
	15
	15
	15
	30.1 
	31.7 
	30.9 
	30.2 
	1

	12
	
	半自动切管机
	75
	
	124.5 
	99.5 
	1
	89.7 
	24.1 
	20.4 
	28.2 
	50.1 
	50.3 
	50.4 
	50.2 
	
	15
	15
	15
	15
	35.1 
	35.3 
	35.4 
	35.2 
	1

	13
	
	自动切铝机
	75
	
	136.2 
	99.5 
	1
	78.0 
	24.1 
	32.1 
	28.3 
	50.1 
	50.3 
	50.2 
	50.2 
	
	15
	15
	15
	15
	35.1 
	35.3 
	35.2 
	35.2 
	1

	14
	
	冲弧机
	70
	
	148.8 
	98.9 
	1
	65.4 
	23.5 
	44.7 
	29.1 
	45.1 
	45.3 
	45.2 
	45.2 
	
	15
	15
	15
	15
	30.1 
	30.3 
	30.2 
	30.2 
	1

	15
	
	磨床
	85
	
	162.4 
	98.6 
	1
	51.8 
	23.2 
	58.2 
	29.5 
	60.1 
	60.3 
	60.1 
	60.2 
	
	15
	15
	15
	15
	45.1 
	45.3 
	45.1 
	45.2 
	1

	16
	
	万象摇臂钻床
	75
	
	173.5 
	98.3 
	1
	40.8 
	22.9 
	69.3 
	29.9 
	50.2 
	50.3 
	50.1 
	50.2 
	
	15
	15
	15
	15
	35.2 
	35.3 
	35.1 
	35.2 
	1

	17
	
	空压机
	85（等效后：88）
	
	182.7 
	98.3 
	1
	31.5 
	22.9 
	78.5 
	30.0 
	63.2 
	63.3 
	63.1 
	63.2 
	
	15
	15
	15
	15
	48.2 
	48.3 
	48.1 
	48.2 
	1

	18
	
	车床
	75
	
	191.9 
	99.5 
	1
	22.3 
	23.9 
	92.1 
	29.1 
	56.3 
	50.29
	50.12
	50.23
	
	15
	15
	15
	15
	41.3 
	35.3 
	35.1 
	35.2 
	1

	19
	
	钻攻机
	75（等效后：78）
	
	151.9 
	83.2 
	1
	62.2 
	8.2 
	70.6 
	44.6 
	50.1 
	54.5 
	53.1 
	53.2 
	
	15
	15
	15
	15
	35.1 
	39.5 
	38.1 
	38.2 
	1

	20
	
	钻床
	75（等效后：80）
	
	196.3 
	99.3 
	1
	18.0 
	7.1 
	90.3 
	45.8 
	50.4 
	56.8 
	55.1 
	55.2 
	
	15
	15
	15
	15
	35.4 
	41.8 
	40.1 
	40.2 
	1

	21
	
	多头攻牙机
	75（等效后：81）
	
	174.7 
	83.6 
	1
	39.4 
	24.1 
	87.8 
	28.9 
	53.2 
	56.3 
	56.1 
	56.2 
	
	15
	15
	15
	15
	38.2 
	41.3 
	41.1 
	41.2 
	1

	22
	
	气动压铆机
	75
	
	194.5 
	82.5 
	1
	19.6 
	7.8 
	47.8 
	44.8 
	55.4 
	51.6 
	50.2 
	50.2 
	
	15
	15
	15
	15
	40.4 
	36.6 
	35.2 
	35.2 
	1

	23
	
	数控车床
	70（等效后：75）
	
	163.6 
	83.2 
	1
	50.5 
	7.8 
	59.5 
	44.9 
	50.1 
	51.6 
	50.1 
	50.2 
	
	15
	15
	15
	15
	35.1 
	36.6 
	35.1 
	35.2 
	1

	24
	
	6231A 车床
	70
	
	186.7 
	82.9 
	1
	27.4 
	7.5 
	82.5 
	45.4 
	45.2 
	46.7 
	45.1 
	45.2 
	
	15
	15
	15
	15
	30.2 
	31.7 
	30.1 
	30.2 
	1

	注：①表中坐标以厂界西南角（120.269829，30.511707）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

②厂房隔声量由墙体、门、窗等综合而成，隔声量一般在10~30dB。厂房隔声量按15dB计。


	
	2、污染防治措施

为降低噪声对周围环境的影响，项目采取如下措施：

（1）在设备选型方面，满足功能要求的前提下，选用低噪声设备。

（2）高噪声设备尽量布置在整个厂房的中间区域。

（3）对高噪声设备设置隔声、吸声/消声、减震等降噪措施。如风机等高噪声设备应加设减震垫以及隔声罩或消声器。

（4）加强设备日常检修和维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（5）加强生产管理，避免原材料或产品在搬运过程中因发生碰撞而产生突发噪声。

3、生态环境影响

（1）预测模型

根据项目建设内容及HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》的要求，本项目环评采用的模型为HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

（2）预测参数

本项目噪声生态环境影响预测基础数据详见下表。

噪声生态环境影响预测基础数据表

 序号

名称

单位

数据

1

年平均风速

m/s

3.5

2

主导风向

/

ESE

3

年平均气温

℃

16.3

4

年平均相对湿度

%

50

5

大气压强

atm

1

声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。

4、预测结果

厂区南围墙采用砖石结构，隔声量按照10dB考虑，通过预测模型计算，本项目厂界噪声预测结果与达标分析详见下表。

厂界噪声预测结果与达标分析表

预测点位
最大值点空间相对位置/m

时段

现有工程贡献值

（dB（A））
本项目贡献值

（dB（A））

叠加值

（dB（A））
标准限值（dB（A））

达标情况

X

Y

Z

东厂界
235.2
59.4
1.2

昼间

44.9
45.0
48.0
65

达标

夜间

44.9
45.0
48.0
55

达标

南厂界
150.0
-0.7
1.2

昼间

48.6
49.3
52.0
65

达标

夜间

48.6
49.3
52.0
55

达标

西厂界
-0.3
112.0
1.2

昼间

39.9
35.2
41.2
70
达标

夜间

39.9
35.2
41.2
55

达标

北厂界
164.9
132.0
1.2

昼间

54.1
32.6
54.1
65
达标

夜间

54.1
32.6
54.1
55

达标

从预测结果分析，经采取环评提出的措施治理后，西侧厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求；东侧、北侧和南侧厂界噪声的贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中3类标准限值要求。
5、监测计划

根据HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》的要求，本项目噪声污染源自行监测计划如下：
项目噪声污染源监测表

类别

监管要求

监测项目

监测频次

四周厂界噪声

达标监督管理

Leq（A）

每季度一次

4.4固体废物

1、固废源强

本项目生产中固体废物主要为废润滑油、废油桶、废活性炭、槽渣、污水处理站污泥、普通废包装材料、有害废包装材料、废布袋和生活垃圾，收集的塑粉收集后全部回用，不作为固废处理。

固体废物产生情况
序号
产生环节
固废名称
产生量（t/a）
源强计算方式
源强计算过程
1
员工生活
生活垃圾
44.5
产污系数法
本项目改建后，职工人数未发生变化，为103人，生活垃圾产生量未增加，仍未44.5。
2
塑粉等包装
普通废包装材料
0.5
类比法
根据同类型企业类比，普通包装材料年产生量约0.5t/a。
3
喷塑废气处理
废布袋
0.5
类比法
除尘布袋每年更换一次，废布袋年产生量约0.5t/a。
4
脱脂剂、硅烷剂等包装
其他有害废包装材料
1.8
类比法
脱脂剂、硅烷剂总用量17.98t/a，均为25kg/桶，约产生720个空桶，单个空桶约2.5kg，废包装桶产生量约1.8t/a。
5
设备检修
废润滑油
0.18
类比法
以润滑油使用量的60%计，产生量为0.18t/a。
6
润滑油包装
废油桶
0.024
类比法
润滑油年用量0.3t/a，25kg/桶，约产生12个空桶，单个空桶约2kg，废润滑油桶产生量为0.024t/a。
7
脱脂除油、硅烷喷淋处理
槽渣
0.45
类比法
项目脱脂除油、硅烷化处理生产过程会产生少量的废槽渣。根据建设单位提供资料及参考同类型项目，预脱脂2d更换一次，主脱脂2d更换一次，硅烷喷淋2d更换一次，每次更换槽渣产生量为1kg，则预计项目运营期槽渣产生量为0.45t/a。
8
废水处理
污泥
4.401
类比法
本项目新增芬顿废水处理工序，类比同类企业，同时根据废水水质情况估算，废水处理过程产生污泥量系数约为5kg/t废水（75%含水率），本项目改建后厂内污水处理站处理废水总量约880.15t/a，则污泥产生量约为4.4018t/a。
9
废气处理

废活性炭

62.99
类比法

活性炭吸附装置填充颗粒活性炭，根据《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》，活性炭吸附容量（饱和点）可按每克活性炭吸附VOCs量为0.15克进行估算确定。本项目改建后，DA001排气筒废气处理设施吸附有机废气量为2.99t/a，则活性炭填装量不应小于19.93t/a，根据要求，活性炭要求不超过500小时进行更换，年运行7200h，则年更换不少于15次，每次填充量为4t，则年填充量最小为60t，能满足本项目有机废气吸附要求，因此，废活性炭产生量为62.99t/a。
10
悬挂金属部件
废挂具
0.2
类比法
项目喷塑线采用挂具悬挂喷涂方式，厂内不设挂具清理设施，挂具每年更换一次作为固体废物外运处置。年产生量约0.2t，属于一般工业固体废物。

复综上，本项目各种副产物产生情况汇总如下：

项目废物产生情况汇总表

序号

固体废物名称

产生工序

形态

产生量（t/a）

1

生活垃圾
员工生活
固态
44.5
2

普通废包装材料
塑粉等包装
固态
0.5
3
废布袋
喷塑废气处理
固态
0.5
4
其他有害废包装材料
脱脂剂、硅烷剂等包装
固态
1.8
5
废润滑油

设备检修
液态
0.18
6
废油桶
润滑油包装
固态
0.024
7
槽渣
脱脂除油、硅烷喷淋处理
半固态
0.45
8
污泥
废水处理
半固态
4.401
9
废活性炭
废气处理
固态
62.99
10
废挂具
悬挂金属部件
固态
0.2
根据《国家危险废物名录》（2025年版）及《危险废物鉴别标准》对上述固体废物是否属于危险废物进行判定，具体如下。
项目危险废物属性判定性
序号

固体废物名称

产生工序

是否属危险废物

废物代码

危险特性
1

生活垃圾
员工生活
否

SW64/900-099-S64
/
2

普通废包装材料
塑粉等包装
否

SW17/900-005-S17
/
3
废布袋
喷塑废气处理
否

SW59/900-099-S59
/
4
废挂具
悬挂金属部件
否
SW17/900-099-S17

/
5
其他有害废包装材料
脱脂剂、硅烷剂等包装
是

HW49/900-041-49
T/In
6
废润滑油
设备检修
是

HW08/900-214-08
T，I
7
废油桶
润滑油包装
是

HW08/900-249-08
T，I
8
槽渣
脱脂除油、硅烷喷淋处理
是

HW17/336-064-17
T/C
9
污泥
废水处理
是

HW17/336-064-17
T/C
10
废活性炭
废气处理
是
HW49/900-039-49

T
备注：1、废挂具表面附着少量塑粉，塑粉主要成分为树脂，不具备危险特性，因此废挂具属于一般固废。

      2、槽渣为脱脂工段产生，含少量油脂类物质，按照《国家危险废物名录》（2025年版），属于除油工序产生的废槽渣，危废代码为HW17/336-064-17。
固体废物贮存场所（设施） 

企业在厂区西南侧现有一座危废仓库，面积30m2，贮存能力约为30t，车间内设置临时的危废暂存点，每天集中收运至厂区危废仓库。污泥由处置单位直接清运，不在厂内暂存，本项目实施每季度转移一次，则本项目危废仓库的贮存能力可满足贮存需求。

危废仓库应按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》和HJ1276-2022《危险废物识别标志设置技术规范》相关要求进行设计、建设，地面与裙脚采取表面防渗措施；表面防渗材料必须与危险废物相容；贮存设施根据危险废物性质和污染防治要求设置必要的贮存分区，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离措施。

3、固体废物生态环境影响分析小结

根据国家对危险废物处置减量化、资源化和无害化的技术政策，本项目拟采取以下措施：

（1）一般工业固废

①企业应当按照《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日实施）要求建设一般固废暂存场所，做好防风、防雨、地面硬化等措施，并完善一般固废识别标志。

②企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

③企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息；注册并登录浙江省固体废物管理信息系统，实时填报工业固体废物产生、转移、利用和处置等数据。并按照《浙江省工业固体废物电子转移联单管理办法（试行）》（浙环发〔2023〕28号）中要求落实。

根据《关于印发《一般工业固体废物环境管理工作指南》的通知》（环办固体函[2026] 18号），要求企业落实如下一般工业固废防治措施：

A.落实主体责任。坚持污染担责原则，产废单位应建立健全一般工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程污染环境防治责任制度，减少固体废物产生量，促进固体废物综合利用，降低固体废物危害性。规范建立一般工业固体废物环境管理台账，鼓励使用电子台账，强化全过程跟踪管控。产废单位不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒一般工业固体废物。

B.注重源头管理。在建设项目环境影响评价文件中明确工业固体废物的种类、名称、产生量、利用和处置方式等内容。提高排污许可证和执行报告以及排放源统计年报中一般工业固体废物信息填报的准确率。推进产废单位依法实施清洁生产审核。依法限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺和设备。产废单位应当按照工业固体废物的污染特性进行分类管理，采取必要措施防止工业固体废物污染。

C.规范转移管理。产废单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实。涉及转委托的，应按照民法典相关规定履行有关义务。跨省转移贮存、处置一般工业固体废物的，应依法履行申请批准程序。

D.加强利用处置管理。产废单位依法依规对一般工业固体废物加以利用，减少贮存量和填埋量。产废单位利用、处置一般工业固体废物的，应当遵守生态环境法律法规，符合有关环境保护标准规范要求。鼓励产废单位按照"科学论证、制定规范、主动公开、全程监督"等程序，积极开展一般工业固体废物规模化消纳利用。
（2）危险废物

企业应按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》和HJ1276-2022《危险废物识别标志设置技术规范》等相关规定，在厂区内设置相对独立的危险固废存放场地。并做好危险废物的收集、暂存工作。

1）危险废物的收集

危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效防止渗漏、扩散。根据HJ1276-2022，危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”。危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。

盛装危险废物的容器和包装物污染控制要求：

①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

⑥容器和包装物外表面应保持清洁。

2）危废暂存场地建设要求

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

3）危险废物的运输

本项目危险废物运输方式为汽车运输，危险废物运输应由具有从事危险废物运输经营许可性的运输单位完成，运输过程严格按照HJ2025-2012《危险废物收集 贮存 运输技术规范》进行。具体运输要求如下：

①运输危险废物的车辆必须严格交通、消防、治安等法规并控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全；装载危废的车辆不得在居民集聚区、行人稠密地段、风景游览区停车；

②运输危险废物必须配备随车人员在途中经常检查，不得搭乘无关人员，车上人员严禁吸烟；

③根据车上废物性质，采取遮阳、控温、防火、防爆、防震、防水、防冻等措施；

④危险废物随车人员不得擅自改变作业计划，严禁擅自拼装、超载。危险废物运输应优先安排；

⑤危险废物装卸作业必须严格遵守操作规程，轻装、轻卸，严禁摔碰、撞击、重压、倒置。

⑥危险废物运输车辆要求采用密封式货车，从而避免运输过程中物料泄漏。

4）危险废物其他管理要求

①要求企业履行申报登记制度、建立危废管理台账制度，每种危废一本；及时登记各种危废的产生、转移、处置情况。尤其是针对废活性炭等，应建立详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，每月报生态环境主管部门备案，台账至少保存3年。

②根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号），应将危险废物处置办法报请生态环境主管部门批准后才可实施，禁止私自处置危险废物。对危险废物的转移运输应按《危险废物转移管理办法》（部令第23号）的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。应当执行危险废物转移联单制度，通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行，具体填写样式见《关于印发危险废物转移联单和危险废物跨省转移申请表样式的通知》（环办固体函〔2021〕577号）。此外建设单位应当履行以下义务：

a.建设单位对承运人或者接收人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；

b.制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；

c.建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；

d.填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发生态环境事件的防范措施等；

e.及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。

③应当制定危险废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案。

④建议设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本企业危险废物的管理工作，并对相关人员进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

4.5地下水、土壤

1、地下水、土壤污染途径分析

本项目主要为对金属制品进行喷涂生产制造，生产过程不涉及重金属、持久性难降解挥发性有机物，主要生产废气为颗粒物和固化有机废气，经收集处理后可达标排放，因此不考虑大气污染物沉降污染。

本项目涉及液态危化品的使用，涉及生产废水和液态危险废物的产生，若进入土壤和地下水会对其产生影响。本项目生产废水采用明沟明管或架空管道收集，清洗区、危废仓库、废水处理设施、事故应急池等区域均要求采取防腐防渗措施，并设置导流沟、围堰等截流堵漏设施，防止泄漏液体通过地表漫流或垂直入渗等途径进入土壤和地下水。

综上所述，本项目对区域土壤、地下水环境无明显污染途径，基本不会对土壤和地下水造成污染。

2、污染防治措施

本次环评从环境管理角度，要求建设单位在项目营运期充分重视其自身环保行为，从源头控制、过程防控等方面加强对土壤、地下水环境的保护。

（1）源头控制

①为了减少废水的跑冒滴漏，要求项目清洗废水转移采用架空管道。不便架空时，采用明沟明管，并对沟渠、管道采取防沉降、防折断以及防渗、防腐措施，同时做好收集系统的维护工作。

②各类工艺废水采用专管收集、输移，以便检查、维护，废液输送泵建议采用耐腐蚀泵，以防泄漏；不同废水的收集管采用不同颜色标出，便于对废水管道有无破损等进行检查。

③应注意药剂、危险废物等包装的完好性和密封性，降低其转运、贮存过程中发生泄漏的隐患。

（2）过程防控

整个厂区地面进行硬化处理，按照下表防渗标准要求分区设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

项目厂区内部分区防控措施一览表

防渗分区

厂内分区

防渗等级

重点防渗区

生产线区域、废水处理设施、事故应急池等

等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598执行

危废仓库
至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料

一般防渗区

其他生产区域
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s ；或参照 GB16889 执行

简单防渗区

办公区、仓库等

一般地面硬化

厂区分区防渗图见附图7。

4.6环境风险

1、风险调查

根据项目涉及的原辅材料、产品以及生产过程中排放的三废可知，本项目建成后厂区涉及的危险物质主要有润滑油、危险废物等。本项目危险废物贮存在厂房内西南角的危废仓库内；润滑油贮存在原料仓库内。本项目为金属表面喷塑项目，不涉及导则附录C表C.1中所列的危险工艺。

根据企业所用原料和所产生的危险废物在厂内的最大贮存量，与风险导则附录B中的临界量进行计算，项目Q值计算结果如下：

临界量、实际储存量及Q值计算结果

序号

危险物质名称

CAS号

临界量Qn（t）
最大仓储量（t）

车间临时存在量（t）

最大存在总量qn（t）
该种危险物质Q值

1
润滑油

--
2500
0.05

0.01
0.05

0.00002
2
废油
--
2500
0.098
/
0.098
0.00004 
3
危险废物
--

50①
30①
/
10
0.6
4
油淬废物
--
50
0.5
/
0.5
0.01
5
脱脂剂
--
50
2
0.05
2.05
0.041
6
硅烷剂
--
50
0.5
0.05
0.55
0.011
7
淬火油
--

2500
0.1
0.05
0.15
0.00006
8
天然气（管道在线量）
74-82-8

10
/
0.04
0.1
0.01
项目Q值∑
0.672 
注：①参照《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》，将储存的危险废物作为环境风险物质考虑，贮存周期为1年的危险废物最大存在量按其年产生量考虑，贮存周期少于1年的危险废物最大存在量按危废仓库最大贮存规模考虑，本项目产生的危险废物至少每季度周转一次，贮存周期少于1年，危险废物最大贮存能力为30t/a。

由上计算可知，项目Q＜1，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，本次环评不进行专项评价。

2、风险物质影响途径

根据生产情况，对生产过程中释放风险物质的扩散途径及生态环境影响情况见下表。

风险物质的扩散途径及生态环境影响一览表

危险单元

风险源

主要危险物质
环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的敏感目标

原料仓库

润滑油

润滑油

泄漏/火灾、爆炸

进入地表水、地下水/次生污染

润滑油、危险废物泄漏事故可能会影响附近的地表水体或入渗对土壤、地下水造成污染；废气超标排放和火灾爆炸等可能会对区域环境空气造成污染。
危废仓库

危险废物

废润滑油等

泄漏/火灾

进入地表水、地下水/次生污染

废气处理

废气处理设施

废气

超标排放

/火灾

废气污染/次生污染

3、环境风险防范措施及应急要求

针对企业可能产生的环境风险隐患，采取一系列方法措施。为进一步减少环境风险可能产生的生态环境影响，在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施：

（1）总图布置安全措施

在总图布置上，严格执行《建筑设计防火规范》，结合场地自然环境，根据生产流程和火灾危险分类，按照功能分区要求进行集中布置。根据规范要求满足建构筑物间的防火间距，确保消防车道畅通。

（2）运输、输送过程的风险控制措施

要求运输途中司机进行安全及环保教育；由具有运输资质单位的专用车辆运输；运输前先检查包装是否完整、密封，运输过程中要确保包装桶不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏；运输时严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运；运输车辆配备泄漏应急处理设备；运输途中防曝晒、雨淋，防高温。

（3）储存、使用过程的风险控制措施

储存原料仓库，按照防火间距标准布置，对仓库及时检查；生产车间、仓库区严禁吸烟和使用明火，防止火源进入；设置明显标志；根据市场需求，制定生产计划，严格按计划采购、随用随购，严格控制储存量；安全设施、消防器材齐备；制定各种操作规范，加强监督管理，严格安全、环保检查制度，避免生态环境事件的发生。

（4）大气环境风险防范措施

为确保废气处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。

建议项目废气治理装置设置生产装置与废气治理装置的联控系统。生产期间废气治理装置先于生产装置启动，保证生产装置废气能够得以有效收集、治理；一旦废气收集风机发生事故，装置立即自动报警，并启动应急停车程序，对环保设施进行检修，查实事故原因做好相应记录。

（5）泄漏风险防范措施

本项目润滑油、脱脂剂、硅烷剂采用桶装，其他原料均为袋装。通过在原料仓库、危废仓库内建有堵截泄漏的裙脚，地面采取防腐防渗措施并设置导流沟等，能够及时收集、处置泄漏物料，避免泄漏物料进入周边地表水、土壤及地下水。

（6）火灾和爆炸风险防范措施

划定禁火区，设有明显警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。

加强设备的维护，生产设备、电线线路等进行日常检修和维护，针对原料仓库和危废仓库设置危险介质浓度报警探头和应急排风口，在废气处理设施风机总进口处加装阻火器，防止发生火灾、爆炸。

企业应当合理规划应急疏散通道，当发生火灾爆炸以及由此引发的次生污染事故等污染较严重的风险事故时，确保厂内及周边人员尽快撤离事故点，保障人员生命安全。

（7）应急联动

由于事故触发具有不确定性，厂内环境风险防控系统应纳入区域环境风险防控体系，落实风险防控设施，与区域风险防控体系做好衔接。极端事故风险防控及应急处置应按分级响应要求及时启动园区/区域环境风险防范措施，与区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。

（8）突发生态环境事件应急预案编制及相关应急措施落实

制定风险事故应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

企业应根据环发〔2015〕4号《关于印发〈企业事业单位突发生态环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》的相关要求编制有针对性的突发生态环境事件应急预案，并结合实际情况，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练，要求在项目营运前完成评估与备案；在环境应急预案通过环境应急预案评估并由本单位主要负责人签署实施之日起20日内报所在地生态环境部门备案，至少每三年对环境应急预案进行一次修订。

（9）环保设施环境风险源分析和识别

根据《浙江省应急管理厅 浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础〔2022〕143号）中相关要求，在企业生态环境影响评价时，不得采用淘汰的设备和工艺；在环评技术审查等环节，需邀请应急管理部门和安全专家参与论证；在设计阶段，企业应委托有相应资质设计单位对环保设施进行设计，自行开展或组织环保、安全生产有关专家参与设计审查。在建设和验收阶段，严格按照设计方案和施工技术标准施工，组织环保设施竣工验收，形成书面报告。已建成的重点环保设施且未进行正规设计的，要委托第三方单位开展设计诊断，落实整改措施，实行销号闭环管理。生态环境部门、应急管理部门会对企业开展环保、安全风险辨识和隐患排查治理，定期组织安全环保联合检查，严厉打击企业违反生态环境保护和安全生产法律法规的行为。

（10）事故水池容积核算

事故废水量参考《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T 50483-2019）和《石油化工环境保护设计规范》（SH/T 3024-2017）中计算公式确定。具体公式如下：
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式中：

V1―收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；

注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计。
V2―发生事故的储罐或装置的消防水量，（m3），V2=∑（Q消×t消），其中，Q消为发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量（m3/h），t消为消防设施对应的设计消防历时（h）。

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的要求，该厂区占地小于100hm2，同一时间内火灾次数按1次计。

冲压车间：最大消防用水量室外为20L/s，室内为10L/s，延续时间3h，最大消防用水量为324m3。

喷涂车间：最大消防用水量室外为20L/s，室内为10L/s，延续时间3h，最大消防用水量为324m3。

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量。

V4—发生事故时仍应进入该收集系统的工业废水量；忽略不计。

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，

V5=10q×F
q—降雨强度，按平均日降雨量，mm；

Q=qa /n

qa —年平均降雨量，德清县年平均降雨量为1379mm；

n—年平均降雨日数，按140天计；

F—应进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，取0.44ha；

V5=10×1379÷140×0.44=43.34m3
根据上述计算公式事故储存设施总有效容积计算见下表。

事故水池容积计算表

风险单元
V1
V2
V3
V1+V2-V3
V4
V5
冲压车间

1

324
0

325
0

43.34

喷涂车间

6

324
0

330
0

43.34

(V1+V2-V3)max+V4+V5=373.34
厂区现有1座容积200m3的事故水池，项目建成后扩建至400m3，满足事故废水收集要求，可有效接纳拟建项目一次事故所产生的最大事故废水，并且本项目装置区配套建设事故废水导排沟以及相应的控制阀，与事故废水导排沟相连通，确保事故情况下废水顺利进入事故水池不外排。
4、环境风险分析结论

项目在落实环境风险防范措施及应急要求的情况下，可将环境风险控制在可控范围内。
4.7环保投入

本项目总投资2000万元，其中，环保投资60万元，占总投资额的3%。建设项目环保投入一览表见下表。
建设项目环保投入一览表

污染物

防治措施

环保投资（万元）

废气

废气收集管道、风机、布袋除尘器等

20
废水

废水收集及处理系统

25
噪声

各种隔声、减震措施 

5
固废

一般固废仓库、危废仓库等依托现有
/
地下水、土壤防治

分区防渗依托现有
/
风险防范

应急设施等

10
合计

--

60




五、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	VOCs、颗粒物、SO2、NOx
	天然气采取低氮燃烧，经两级活性炭处理后经15m高排气筒排放
	VOCs执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1“其他”类的排放限值，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2其他炉窑二类区标准，颗粒物、SO2、NOx在《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）基础上从严执行《湖州市工业炉窑大气污染深度治理实施方案》（湖治气办〔2021〕20号）中关于未制定行业标准的工业炉窑排放限值要求

	
	DA002
	颗粒物
	经旋风+滤筒+布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放
	

	
	污水处理站
	氨、硫化氢、臭气浓度
	/
	

	地表水环境
	DW001企业总排口
	CODCr、SS、石油类、LAS、氨氮、总氮等
	水洗废水、脱脂废水、硅烷喷淋废水合并排入厂污水处理站，达到排放标准及回用标准后，部分回用于生产，剩余部分纳管排放，排入德清县湖州水艺诚邦环境科技有限公司。
	排放废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中工业企业氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2025）相关标准限值。

回用水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1工艺用水标准

	声环境
	噪声
	Leq（A）
	基础减震、隔声门窗。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准（西厂界执行4类，其他厂界执行3类）。

	固体废物
	一般工业固废出售综合利用；废润滑油、废油桶、废活性炭、槽渣、污水处理站污泥、有害废包装材料等危险废物委托有资质单位集中处置，危废在厂内暂存期间，企业在厂区内按危废贮存要求妥善保管、封存，并做好相应场所的防渗、防漏工作；生活垃圾委托环卫部门清运。

	土壤及地下水

污染防治措施
	①应注意润滑油、危险废物等包装的完好性和密封性。

②采取分区防渗措施，设置脱脂区、清洗区、硅烷喷淋区、废水处理设施、事故应急池、危废仓库为重点防渗区，其他生产区域为一般防渗区。
③企业应做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	①按规范要求运输物品，加强存储设施维护管理、设施线路检修；

②加强废气处理设施的运行维护；

③原料仓库、危废仓库等区域应严格落实防腐防渗和截堵泄漏措施；

④按照要求编制突发生态环境事件应急预案，与区域环境风险防控体系形成应急联动，并结合实际开展相关培训、宣传及应急演练。

	其他环境

管理要求
	1、竣工生态环境保护验收

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目建设完成后需由企业组织对配套建设的环保设施进行自主验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环保设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

2、日常管理

①废气排气筒应设置规范化的标志牌和采样孔、检测平台；

②落实监测监控制度，按照监测要求开展废水、废气、噪声监测；

③应建立环境管理台账制度，设置专人开展台账记录、整理、维护等管理工作，包括污染治理设施运行管理信息、危险废物管理信息、监测记录信息等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，台账保存期限不得少于三年。



六、结论

	德清县翔鹰金属制品有限公司年产5000吨五金件及喷涂生产线技改提升项目位于浙江省湖州市德清县禹越镇东港工业区曙光路83号，本项目现有厂房进行生产，不新增土地。技改后五金件总产能不变，仍为5000t/a，喷涂件产能由140t/a增加至5000t/a。
综合分析，本项目用地为工业用地，选址符合《浙江德清经济开发区核心区（含新材料产业园）总体规划（2021-2035）》；项目符合《德清县生态环境分区管控动态更新方案》要求；项目建设符合国家和地方产业政策以及行业发展规划等要求；本项目排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，项目周边生态环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响；符合总量控制要求；企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险可防控。

从环保审批原则及建设项目其他要求符合性的角度分析，项目在建设地点实施是可行的。



附表

建设项目污染物排放量汇总表 单位：t/a

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	SO2
	0.0008
	--
	--
	0.043
	0.0008
	0.043
	+0.0422

	
	NOx
	0.005
	--
	--
	0.399
	0.005
	0.399
	+0.394

	
	烟粉尘
	0.221
	--
	--
	2.76
	0.054
	2.927
	+2.706

	
	VOCs
	0.004
	--
	--
	0.51
	0.004
	0.51
	+0.506

	
	油烟
	0.002
	--
	--
	--
	--
	0.002
	+0

	废水
	废水量
	4719
	--
	--
	440.07
	1159
	4000.07
	-718.93

	
	CODcr
	0.188
	--
	0.018
	0.018
	0.046
	0.16
	-0.028

	
	氨氮
	0.009
	--
	0.0008
	--
	0.002
	0.0078
	-0.0012

	
	总氮
	0.057
	--
	0.005
	0.005
	0.014
	0.048
	-0.009

	
	总磷
	0.0013
	--
	0.001
	0
	0.0003
	0.001
	-0.0003

	一般工业

固体废物
	边角料
	880
	--
	--
	--
	--
	880
	+0

	
	普通废包装材料
	--
	--
	--
	0.5
	--
	0.5
	+0.5

	
	废布袋
	--
	--
	--
	0.5
	--
	0.5
	+0.5

	
	废挂具
	--
	--
	--
	0.2
	--
	0.2
	+0.2

	危险废物
	污泥
	2
	--
	--
	4.401
	2
	4.401
	+2.401

	
	废塑粉
	3
	--
	--
	0
	3
	0
	-3

	
	其他有害废包装材料
	--
	--
	--
	1.8
	--
	1.8
	+1.8

	
	废润滑油
	--
	--
	--
	0.18
	--
	0.18
	+0.18

	
	废油桶
	--
	--
	--
	0.024
	--
	0.024
	+0.024

	
	槽渣
	--
	--
	--
	0.45
	--
	0.45
	+0.45

	
	油淬废液
	0.5
	--
	--
	--
	--
	0.5
	+0

	
	废活性炭
	1.8
	--
	--
	62.99
	1.8
	62.99
	+61.19

	生活垃圾
	44.5
	--
	--
	0
	0
	44.5
	+0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附件1 立项文件
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附件2 营业执照
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附件3 法人身份证
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附件4 土地证
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附件5 原料MSDS
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附件6 现有项目环评批复及验收意见
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附件7 排污许可证
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附件8 报批前公示

附件9 乡镇盖章页

附件10 承诺书

附件11 申请审批的函

关于要求对年产5000吨五金件及喷涂生产线技改提升项目生态环境影响报告表进行审批的函
湖州市生态环境局：

根据《中华人民共和国生态环境法典》、《建设项目环境保护管理条例》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》的有关规定，我单位委托浙江百诺数智环境科技股份有限公司已编制完成了年产5000吨五金件及喷涂生产线技改提升项目生态环境影响报告表，现报上，请贵局审批。同时，我单位郑重承诺:

(一)我单位对报送的年产5000吨五金件及喷涂生产线技改提升项目生态环境影响报告表及其它相关材料的实质内容真实性负责，如隐瞒有关情况或者提供虚假申请材料的，愿意承担相应的法律责任。

(二)我单位在本项目建设和运营中，将严格遵守相关环保法律法规，落实“三同时”制度，按照本项目环境影响报告表和贵局审批意见实施项目建设，切实落实各项污染防治和生态保护措施，确保污染物达标排放。我单位承诺，项目未经环评批复不开工建设。若项目在建设和运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，我单位将及时办理相关环保手续。

(三)本公司承诺环评文本中涉及到的VOCs原辅材料用量、种类属实,认可其中的VOCs污染防治措施及排放总量。若本公司VOCs超总量排放，将按照《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条“超过大气污染物排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标排放大气污染物的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭”、以及第一百二十三条“超过大气污染物排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标排放大气污染物的，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚”之规定自觉接受有关查处。

在仔细研读《年产5000吨五金件及喷涂生产线技改提升项目生态环境影响报告表》后，本公司对该生态环境影响报告表中提出的各项环保处理方案和设施表示同意，并对报送材料的真实性负责，且将予以落实。

我公司已知晓项目环评全本公示事宜，且公示文本内容经我公司核实:

□公示文本不涉及涉密、个人隐私等不宜公示内容，公示文本可进行全本公示；

☑公示文本涉及部分不宜公示内容，不宜公示内容详见附件。相关信息经删除后进行公示。

（在相应内容中填图“√”表示选择）

特此申请承诺。

                     单位法人签字：         
                            年    月    日（单位盖章） 
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附图1 建设项目地理位置示意图
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附图2（a） 建设项目周边环境示意图
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附图2（b） 项目厂界外500m范围示意图
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附图3 建设项目所在地德清县生态环境管控单元分类图分区管控动态更新方案
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附图4 建设项目所在区域德清县三区三线图
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附图5 建设项目所在区域德清县生态保护红线图
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附图6 建设项目所在区域水环境功能区划图
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附图7 建设项目平面布置示意图
本项目





本项目





本项目








剪板
下料
配件成型
点焊
焊接

装配
检验
板材
成品
焊接烟尘
焊接烟尘
边角料
边角料
表面处理
部分原料
淬火
淬火废水
部分产品
热缩
成品
部分产品



隔油集水池
水洗废水、脱脂废水、硅烷喷淋废水、水喷淋废水
pH调节池
混凝沉淀池
pH调节池
混凝沉淀池
纳管
污泥池
污泥脱水
二级沉淀池
回用水池
回用于生产
混凝剂
片碱
稀酸
混凝剂
委外处置
缺氧池
好氧池
气浮
芬顿氧化
沉淀池
PAC
PAM
PAM



_1234567896.unknown

项目位置



上挂
碱洗
清水洗
酸洗
中和
工件
天然气燃烧废气、固化废气
清水洗
磷化
清水洗
烘干
喷涂
固化
下挂进冲压车间装配
氢氧化钠
盐酸
水
水
水
磷化液
天然气
天然气
塑粉
天然气燃烧废气
喷塑粉尘
水洗废水
盐酸雾
水洗废水



职工生活
化粪池预处理
损耗890
4450
3560
3560
纳管排放
自来水
硅烷喷淋
纳管排放
脱脂
损耗34.1
损耗58.74
169.1
293.59
综合污水处理设施
135
234.85
440.07
5102.61
440.08
水洗工序
159.92
损耗105
495
880.15
水喷淋
损耗15
30
15



预脱脂
两级水洗
硅烷喷淋
水洗
主脱脂
烘干
喷涂
固化
去冲压车间装配
塑粉
脱脂剂
脱脂剂
硅烷剂
天然气加热
金属喷涂件
脱脂废水、槽渣
脱脂废水、槽渣
水
脱脂后清洗废水
硅烷喷淋废水、槽渣
天然气燃烧废气
硅烷喷淋后清洗废水
水
人工补喷
塑粉
喷塑粉尘、废塑粉
喷塑粉尘、废塑粉
天然气加热
喷塑固化废气、天然气燃烧废气
检验
不合格
合格
剪板
下料

改建喷涂部分
配件成型
点焊
焊接
表面处理
装配
检验
检验
淬火
热缩
成品
现有五金生产部分工艺




自来水
硅烷喷淋
纳管排放
脱脂
损耗33.8
损耗58.74
169.1
293.59
综合污水处理设施
135.3
234.85
440.07
652.61
440.08
水洗工序
159.92
损耗105
495
880.15
水喷淋
损耗15
30
15



