杭州市临平区“区域环评+环境标准”改革
建设项目环境影响评价登记表备案承诺书
 
项目名称：新型化学技术与生物催化创新技改项目
承诺方（甲方）：浙江普利药业有限公司
行政主管部门（乙方）：杭州市生态环境局
一、项目主要内容
（一）项目单位：浙江普利药业有限公司
（二）法定代表人：范敏华
（三）拟建地址：浙江省杭州市临平经济开发区新洲路78号
（四）项目主要建设内容：
因市场需求变化，企业产品有所变更，同时企业生产工艺对清洁度要求提高，因此本项目对全厂制水系统进行技术改造。原审批项目实验室内容不变，仅将原位于5号楼的合成小试实验室搬迁至2号楼内。原审批产品均不再实施，本项目建设后全厂年产预充针4000万支、水针、冻干5000万支、滴眼剂5000万支、软膏978万支、胶囊16500万粒、片剂97910万片、颗粒剂17511万瓶、口服液1718万瓶；
（五）主要污染防治措施
[bookmark: _GoBack]废气：①称重废气采取滤筒除尘器+水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理措施后通过15m高排气筒（DA001）排放至大气环境;制粒粉尘采取滤筒除尘器处理措施后通过15m高排气筒（DA011）排放至大气环境;粉碎粉尘采取滤筒除尘器处理措施后通过15m高排气筒（DA007）排放至大气环境;干燥废气采取滤筒除尘器+水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理/滤筒除尘器处理措施后通过15m排气筒（DA001、DA003、DA010）排放至大气环境；整粒粉尘采取滤筒除尘器处理措施后通过15m排气筒（DA003、DA008）排放至大气环境；混合粉尘采取滤筒除尘器处理措施后通过15m排气筒（DA002）排放至大气环境；胶囊填充粉尘采取滤筒除尘器处理措施后通过15m排气筒（DA005、DA006）排放至大气环境；压片粉尘采取滤筒除尘器处理措施后通过15m排气筒（DA004、DA009）；包衣粉尘采取滤筒除尘器处理措施后通过15m排气筒（DA004）排放至大气环境；⑪实验废气采取活性炭吸附措施后通过15m排气筒（DA012）排放至大气环境；⑫污水站废气采取二级水喷淋装置措施后通过15m排气筒（DA013）排放至大气环境；⑬食堂油烟采取高效油烟净化措施后通过排气筒（DA014）屋顶排放至大气环境；⑭消毒废气经新风系统过滤后无组织排放。
废水：5万吨清下水无偿提供给新奥能源处理后使用，剩余清下水、经化粪池预处理的生活污水、经厂内废水处理站预处理的生产废水一同纳管进市政管网排入临平净水厂；
噪声：对高噪声设备采取隔声、吸声/消声、减震、厂房隔声等降噪措施，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
固体废物：
①员工生活垃圾收集后由环卫部门清运；
②一般工业固废：一般废包装材料、纯水制备设备废物、水处理污泥等收集后暂存于一般工业固废暂存场所，交由具有主体资格和技术能力的物资部门回收利用；
③危险废物：危险废包装材料、废药品、实验室废液、一次性用品废弃物、废滤筒、废活性炭、废日光灯、废抹布、废乙醇废硒鼓等收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理；
（六）主要污染物排放量及总量来源
本项目实施后全厂总量控制污染物指标及排放量为：COD 4.626t/a、氨氮0.231t/a、VOCs 13.099t/a。与原环评核定量相比较，新增总量为：COD 3.704t/a、氨氮0.138t/a。本项目VOCs排放量未超过原环评审批，不需进行调剂，新增COD、NH3-N总量控制指标需向杭州市生态环境局临平分局申请削减替代，替代量为：COD4.445t/a、氨氮0.207t/a，替代来源具体以当地环境主管部门出具的新增主要污染物总量准入和削减替代平衡方案为准。
（七）总投资及环保投资
本项目总投资7585万元，其中环保投资100万元，占总投资额的1.3%；
 二、承诺内容
（一）甲方事项
     1、甲方承诺本项目不属于《临平区“区域环评+环境标准”改革实施方案》环评审批负面清单中的项目。详见附件。
 2、甲方承诺项目建设期符合以下条件和标准:
（1）项目选址符合 “三线一单”生态环境分区管控要求。 
（2）项目建设过程排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准要求。
（3）项目符合项目所依托的工业有关专项规划和开发区规划及其规划环评要求。
    （4）建设项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
（5）按法律法规规定申领排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。
 3、甲方承诺项目生产期符合以下条件和标准：
（6）加强环保治理设施的运行维护，确保生产过程污染物排放符合国家、省规定的污染物排放标准。
（7）项目的污染防治措施须严格按照安全管理的相关法律法规和应急管理部门的要求实施，并委托有相应资质的设计单位对项目污染防治措施进行设计。
    （8）建设项目新增化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物、重金属等主要污染物排放量须符合总量控制要求。
    （9）严格遵守环保法律、法规、环保管理制度，项目生产不对周围环境造成污染和生态破坏，同时自觉接受环保主管部门监督、检查。
    （10）法律法规有规定的，从其规定。相关执行标准出台或修改，按新标准执行。
   （二）乙方承诺内容事项
乙方对企业提交的申请材料进行形式审查，对符合条件的出具备案意见。
三、违约责任
（一）甲方不履行承诺或者履行承诺不符合约定的，应当承担法律责任，按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》等相应法律法规进行处罚。同时，今后项目环评改革政策，按现有审批程序办理。  
四、承诺书对承诺人具有法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
承诺方（甲方）： 
法定代表人签字：
联系电话：
行政主管部门（乙方）：（盖公章）
 
                            年  月  日

