附件1
建设项目环境影响登记表
（适用于环境影响报告表简化为环境影响登记表的项目）
填报日期：            
 
	项目名称
	杭州高聚金属制品有限公司喷塑线技改项目

	行业类别
	C3329其他金属工具制造

	建设地点
	浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都村羊城路3号3幢（凤都工业园内）
	占地（建筑、营业）面积（m2）
	950

	建设单位
	杭州高聚金属制品有限公司
	法定代表人或者
主要负责人
	徐忠平

	联系人
	徐忠平
	联系电话
	13819154985

	项目投资(万元)
	130
	环保投资(万元)
	15

	拟投入生产运营日期
	2024年9月

	项目性质
	□ 新建    □ 改建    扩建

	承诺备案依据
	“ 区域环评+环境标准 ”改革区域内，环境影响报告表简化为环境影响登记表的建设项目

	建设内容及规模
	工业生产类项目□生态影响类项目□畜禽养殖类项目□核工业类项目（核设施的非放射性和非安全重要建设项目）□核技术利用类项目□电磁辐射类项目
因企业生产发展需要，企业投资130万元，租赁杭州思新工贸有限公司位于杭州市余杭区瓶窑镇凤都村羊城路3号3幢的950m2生产厂房，购置喷塑生产线设备，采用机加工、焊接、喷塑、烘干等生产工艺，建设杭州高聚金属制品有限公司喷塑线技改项目，项目建成后，形成新增年产充电机箱40000个、金属支架12000个的生产能力，全厂达到年产充电机箱45000个，金属支架13500个的生产能力。

	主要环境影响
	废气
废水
生活污水
□生产废水
固废
噪声
□生态影响
□辐射环境影响
	采取的环保措施及排放去向
	☑无环保措施：
机加工和打磨等工序产生的少量金属粉尘直接采用无组织排放至大气环境。
有环保措施：
现有喷塑粉尘经滤芯回收处理后经1根15m高排气筒（DA001）高空排放；本次新增喷塑粉尘经滤芯回收处理后经1根15m高排气筒（DA002）高空排放；项目塑粉固化废气采用水喷淋+除雾器+两级活性炭处理达标后，和燃油废气一起通过1根15m高排气筒（DA003）高空排放；
焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理达标后车间无组织排放。
其他措施：通过对高噪声设备加设减震垫等减震设施，加强设备的维护、以及厂房隔声，使噪声达标排放。
本项目生活污水经化粪池预处理达标后与喷淋废水一起纳入市政污水管网，最终经良渚污水处理厂处理达标后排放。
废边角料、一般废包装材料、废砂纸、废焊料焊渣、废旧滤芯、沉降金属粉尘等一般固废委托相关单位综合利用或处置。
废活性炭、废抹布及手套、废润滑油及油桶等危险废物委托有资质单位处置。
生活垃圾委托环卫部门清运。

	总量控制指标
	全厂：COD 0.008t/a 氨氮 0.0004t/a 工业烟粉尘2.029t/a  SO2 0.004t/a  
[bookmark: _GoBack]NOX 0.073t/a  VOCs 0.020t/a

	承诺：杭州高聚金属制品有限公司及徐忠平承诺所填写各项内容真实、准确、完整。建设项目符合“ 区域环评+环境标准 ”改革相关条件，是环境影响报告表简化为环境影响登记表项目。涉及总量控制的项目，投产前取得污染物排放总量指标，并落实区域削减平衡方案。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由：杭州高聚金属制品有限公司及徐忠平承担全部责任。
法定代表人或者主要负责人签字：

	备案回执
该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：                                 。


 


填 表 说 明
 
 
1.建设项目符合《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“ 区域环评 +环境标准” 改革的指导意见》（浙政办发〔2017〕57 号）的规定。
2.建设单位自觉接受环境保护主管部门或者其他负有环境保护监督管理职责的部门的日常监督管理。
3.总量控制指标：填写地方生态环境管理部门核定的总量控制指标。没有总量控制指标的，填写无

