余政工出【2022)3号地块医药制造业项目环境影响评价信息公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境保护管理办法(2021年修正)》等有关规定，现对本项目环境影响评价信息进行公示。本次公示的目的在于将项目概况、项目拟采取的主要污染防治措施、排放的主要污染物对环境的影响、征求公众意见的方式和内容以及相关的联系方式告知公众。建设单位和环评单位愿意与公众进行积极的沟通和交流。

一、建设项目基本情况

1、项目名称：余政工出【2022)3号地块医药制造业项目；
2、项目性质：新建；
3、建设单位：浙江东恒肽康医药有限公司；
4、建设地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道洛阳路与獐山路交口西北侧；
5、建设规模及内容：总投资50000万元，总建筑面积123743.51平方米，主要建设生产车间6座，危险品库、开闭所、办公中心、宿舍楼、门卫、消防控制室等。建设多肽类、医药中间体、原料药、仿制药、医用诊断试剂等生产线10条，年产索马鲁肽500kg。
6、总投资：5亿元。

二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

表1  项目环境影响评价范围内主要大气环境敏感目标分布情况
	保护目标名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	方位
	与厂界距离(m)

	所在县/区
	行政村
	自然村
	X
	Y
	
	
	
	
	

	杭州市余杭仁和街道
	永胜村
	螺蛳桥
	219478
	3374032
	居民点
	环境空气、人群健康
	环境空气二类功能区
	北
	410

	
	
	俞家峰
	220156
	3373877
	居民点
	
	
	东北
	455

	
	
	庄头
	219659
	3374382
	居民点
	
	
	北
	795

	
	
	永胜村
	219005
	3374364
	居民点
	
	
	北
	740

	
	
	陈家角
	218785 
	3374809 
	居民点
	
	
	北
	940

	
	
	邓家埭
	219025 
	3374797 
	居民点
	
	
	北
	770

	
	
	长木桥
	217961 
	3375377 
	居民点
	
	
	西北
	1675

	
	
	钟家里
	218347 
	3375186 
	居民点
	
	
	西北/北
	1384

	
	
	安家墩
	218622 
	3375167 
	居民点
	
	
	西北/北
	1230

	
	
	胜桥头
	219135 
	3375278 
	居民点
	
	
	北
	1350

	
	
	闻家埭
	219135 
	3375278 
	居民点
	
	
	北
	1755

	
	
	朱家埭
	219563 
	3375083 
	居民点
	
	
	东北/北
	1040

	
	洛阳村
	北水湾
	220243
	3373311
	居民点
	
	
	东
	590

	
	
	田头村
	220582
	3373580
	居民点
	
	
	东
	790

	
	
	西宅斗
	220454
	3372943
	居民点
	
	
	东南/东
	940

	
	
	高地儿
	220885
	3373110
	居民点
	
	
	东南
	1170

	
	
	新理想高级中学
	220213 
	3372266 
	学校
	
	
	东南/南
	1200

	
	永泰村
	钱家斗
	219832 
	3375433 
	居民点
	
	
	东北/北
	1690

	
	
	徐家墩
	220545 
	3375275 
	居民点
	
	
	东北
	1880

	
	
	仁和中心小学永泰校区
	219793 
	3376039 
	学校
	
	
	东北/北
	2300

	
	渔公桥村
	杨家斗
	220694 
	3374146 
	居民点
	
	
	东
	1430

	
	
	冯家塘
	220651 
	3374735 
	居民点
	
	
	东北
	1720

	
	
	四固㘰
	221309 
	3374324 
	居民点
	
	
	东
	2040

	
	
	蒋家湾
	221215 
	3375407 
	居民点
	
	
	东北
	2440

	
	
	渔公桥村
	221620 
	3375024 
	居民点
	
	
	东北
	2630

	
	东塘村
	李家㘰
	221182 
	3372622 
	居民点
	
	
	东南
	1980

	
	
	张家塘
	221558 
	3372930 
	居民点
	
	
	东南/东
	2310

	
	獐山社区
	仁和第一幼儿园
	219903 
	3372093 
	学校
	
	
	南
	1360

	
	
	和平雅苑
	220401 
	3371673 
	居民点
	
	
	南
	2020

	
	
	清河嘉园
	219850 
	3371655 
	居民点
	
	
	南
	1860

	
	葛墩村
	窑湾里
	220715 
	3371786 
	居民点
	
	
	东南
	2110

	
	东风村
	丁家坝
	220576 
	3371262 
	居民点
	
	
	东南/南
	2600

	
	
	张家舍
	220576 
	3371262 
	居民点
	
	
	东南/南
	2780

	
	
	仁良花苑
	219099 
	3371149 
	居民点
	
	
	南
	2240

	
	奉口村
	奉口村
	218628 
	3371481 
	居民点
	
	
	西南
	2100

	湖州市德清县下渚湖街道
	康介山
	北窑坞
	217761 
	3371468 
	居民点
	
	
	西南
	2300

	
	
	南窑坞
	217066 
	3371246 
	居民点
	
	
	西南
	3000

	
	下杨村
	前东山
	217214 
	3372798 
	居民点
	
	
	西
	1860

	
	
	俞家岭
	216514 
	3372874 
	居民点
	
	
	西
	2550

	
	八字桥村
	新斗门
	216818 
	3374543 
	居民点
	
	
	西北
	2180

	
	
	大其
	216758 
	3373975 
	居民点
	
	
	西
	2000

	
	
	村里
	216548 
	3374634 
	居民点
	
	
	西北
	2410

	
	朱家村
	洪家涧
	216948 
	3375257 
	居民点
	
	
	西北
	2300

	
	
	洪湾里
	216912 
	3375938 
	居民点
	
	
	西北
	2700


三、主要环境影响预测情况

1、大气环境影响分析：项目实施后，各类废气均通过相应的措施集中处置后高空排放。经预测，本项目主要废气污染源正常排放的情况下，评价区域内大气污染物最大落地浓度均未超过相关环境标准值，不会引起周围大气环境质量明显改变。项目周边敏感点污染物预测浓度能够满足相关环境质量标准要求。

2、地表水环境影响分析：本项目实施雨污分流、清污分流，废水经厂区污水处理站预处理达到纳管标准后纳入市政污水管网，对周围水环境影响较小。

3、声环境影响分析：项目营运后，经采取适当的噪声治理措施后，周界噪声能够达到GB12384-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的相应标准；不会导致周边居民等环境敏感点声环境质量超标。

4、固体废物影响分析：本项目各类工业固废经收集后妥善处置，生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。

5、地下水、土壤环境影响分析：在对项目拟建地主要污染区域均采取防渗处理等措施的前提下，本项目对地下水、土壤环境造成影响的可能性较小，对地下水和土壤的环境影响可以接受。要求项目建设过程中，严格切实按照有关规范落实防渗措施，加强对防渗措施的安全防护和日常监测，避免发生渗漏事故。

6、环境风险分析：本项目可能发生的主要风险事故为各类液体化学品的泄露、火灾爆炸及废水、废气超标排放等事故。对此企业将严格落实相应风险防范对策和应急措施，将项目环境风险能够控制在可接受范围内。

四、拟采取的主要环保措施、环境风险防范措施以及预期效果

1、废气防治措施：分离、纯化、冻干工序废气经通风橱和集气罩收集后经碱喷淋+除雾+活性炭吸附后高空排放。各车间和罐区上料废气经密闭车间收集后经活性炭吸附处理后排放。危险品仓库、危废仓库废气经密闭收集后经活性炭吸附后排放。污水站废气经加盖收集，冷凝+活性炭吸附后排放。废气满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）中污染物排放限值及《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823－2019）中相关标准要求。
2、废水防治措施：排水系统严格采用雨、污分流制；本项目实施雨污分流、清污分流，废水分类收集，分质预处理达到《生物制药工业污染物排放标准》（DB33/923-2014）的间接排放限值要求后纳管，由良渚污水处理厂集中处置。

3、噪声防治措施：项目在设计时选用高效低噪设备，要求对高噪声设备实施减振、降噪措施，对设备布置合理规划，并加强周界绿化以确保周界噪声达标。

4、固废防治措施：各类工业废物经收集后合理处置，不外排。生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。

5、风险防范措施：企业针对危化品管理、运输、储存、生产使用过程及末端治理等多个方面采取防范措施，配备足够的风险防范和应急救援设施及相关专业人员，制定严格的防范制度和突发环境事故应急预案，从而有效降低发生突发环境污染事故的概率，并将事故污染影响降至最低水平。

五、环境影响评价初步结论

经综合分析，本项目具有一定的先进性，符合环境功能区划要求，符合总量控制和清洁生产要求，符合区域规划要求，符合国家产业政策和地方产业政策。建设单位应严格实施环评中提出的污染防治对策，项目营运后排放的污染物应符合国家、省规定的污染物排放标准；建设单位在运营过程中，应严格执行国家有关环保法律、环境标准，认真执行建设项目“三同时”制度，全面落实报告书提出的各项污染防治对策，从环保角度论证，本项目建设是可行的。

六、征求公众意见的对象、范围和主要事项

征求公众意见的对象及范围：以项目厂址为中心区域边长5km矩形范围内的团体和个人。

主要事项：环境影响评价单位将在项目《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见向工程建设单位、设计单位和有关部门反映。

七、征求公众意见的期限

公众若对本项目环境问题有疑问或意见，请自本公示之日起10个工作日(2024年11月26日～2024年12月9日，不含节假日)内，与建设单位、环评单位或生态环境主管部门联系。

八、公众意见反馈途径

公众可以在有关信息公开后，以信函、电子邮件或者按照有关公示要求的其他方式，向建设单位或环境影响评价机构、负责审批环境影响文件的生态环境主管部门提交意见。

九、联系方式

建设单位：浙江东恒肽康医药有限公司；
联系人：颜总    联系电话：13868105052；
通讯地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道獐山北路9号   邮政编码：311100
环评单位：浙江百诺数智环境科技股份有限公司
联系人：花工    联系电话：19357199622   

电子邮箱：724932357@qq.com
十、环境影响报告书公开方式及时间

本项目环境影响报告书将在报送审批前，在环评单位网站(http://www.bneptech.com)公开。

公示发布单位：浙江东恒肽康医药有限公司
公示发布时间：2024年11月25日
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