附件1
建设项目环境影响登记表
（适用于环境影响报告表简化为环境影响登记表的项目）
填报日期：
 
	项目名称
	杭州美盾新材料有限公司年产1万吨高阻隔等新材料及厂房建设项目

	建设地点
	浙江省杭州市临平区塘栖镇顺启路6号
	占地（建筑、营业）面积（m2）
	2100

	建设单位
	杭州美盾新材料有限公司
	法定代表人或者
主要负责人
	权德敏

	联系人
	权德敏
	联系电话
	[bookmark: _GoBack]15868405234

	项目投资(万元)
	10500
	环保投资(万元)
	150

	拟投入生产运营日期
	2025年9月

	项目性质
	新建    □改建    □扩建

	承诺备案依据
	“ 区域环评+环境标准 ”改革区域内，环境影响报告表简化为环境影响 登记表的建设项目

	
建设内容及规模
	工业生产类项目□生态影响类项目□畜禽养殖类项目□核工业类项目 （核设施的非放射性和非安全重要建设项目）□核技术利用类项目□电磁辐射类项目

企业拟投资10500万元，购置共挤吹膜机组、边料回收机等设备，在临平区塘栖镇顺启路6号4幢厂房一层实施年产1万吨新材料（PE薄膜）项目。

	


主要环境影响
	废气 废水
生活污水
生产废水
固废 噪声
□生态影响
□辐射环境影响
	

采取的环保措施及排放去向
	无环保措施：
 投料粉尘、破碎粉尘 直接无组织 排放至 大气环境。
有环保措施：
熔融、挤出废气和吹胀、冷却废气经集气罩（集气罩设置垂帘）收集采取活性炭吸附/脱附+催化燃烧措施后通过排气筒排放至大气环境。【DA001，排气筒高度45m，熔融挤出废气中非甲烷总烃、氨有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单），臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。厂区内NMHC无组织排放限值应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单），氨、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）】
其他措施：
废水：生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网。
噪声：在设备选型方面，满足功能要求的前提下，选用低噪声设备；高噪声设备尽量布置在车间的中间区域，生产时尽可能保持门窗关闭状态；对高噪声设备设置隔声、吸声/消声、减震等降噪措施；加强设备日常检修和维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
固废：废包装袋、废过滤网等一般固废收集后外售综合利用；废活性炭、废催化剂、废润滑油、废抹布等危险废物委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。

	总量控制指标
	COD 0.028t/a、氨氮 0.001t/a、VOCs 1.025t/a

	承诺：杭州美盾新材料有限公司及权德敏承诺所填写各项内容真实、准确、完整。建设项目符合“ 区域环评+环境标准 ”改革相关条件，是环境影响报告表简化为环境影响登记表项目。涉及总量控制的项目，投产前取得污染物排放总量指标，并落实区域削减平衡方案。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由：浙杭州美盾新材料有限公司及权德敏承担全部责任。
法定代表人或者主要负责人签字：

	备案回执
该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：杭环临平改备﹝2025﹞          号。



