建设项目环境影响登记表

（适用于环境影响报告表简化为环境影响登记表的项目）

填报日期：
	项目名称
	萧山瓜沥水厂工程一期

	建设地点
	萧山区瓜沥镇
	占地（建筑、营业）面积（m2）
	126517.69

	建设单位
	杭州萧山供水有限公司
	法定代表人或者

主要负责人
	周建国

	联系人
	韩**
	联系电话
	****

	项目投资(万元)
	103422
	环保投资(万元)
	31

	拟投入生产运营日期
	2026.02.01

	项目性质
	☑新建    □改建    □扩建

	承诺备案依据
	☑“区域环评+环境标准”改革区域内，环境影响报告表简化为环境影响登记表的建设项目

	建设内容及规模
	☑工业生产类项目□生态影响类项目□畜禽养殖类项目□核工业类项目（核设施的非放射性和非安全重要建设项目）□核技术利用类项目□电磁辐射类项目

	主要环境影响
	☑废气 

☑废水

☑生活污水

☑生产废水

☑固废 

☑噪声

□生态影响

□辐射环境影响
	采取的环保措 施及排放去向
	☑无环保措施：

软水制备废水  直接通过  DW001 排放至 市政管网   。

☑有环保措施：

   生活污水、纯水制备浓水、化验废水 采取 隔油池、化粪池   措施后通过  DW001  排放至 市政管网   。

脱水机滤液 采取 絮凝沉淀   措施后通过  DW001  排放至 市政管网   。

☑无环保措施：

☑
药剂投加废气  直接通过 无组织  排放至 大气环境   。

☑有环保措施：

☑  臭氧 采取 臭氧分解破坏器   措施后通过  无组织  排放至 大气环境   。

☑  化验废气 采取 通风橱收集   措施后通过  排气筒（DA001：15m）  排放至 大气环境   。

☑  食堂油烟 采取 油烟净化器   措施后通过  管道  排放至 大气环境   。

☑  项目各类生产设备、实验设备等噪声 采取 自带减噪设备、厂房隔声   措施后排放至 厂界   。

☑  项目固体废物中危险废物：实验室废物、废润滑油 采取 分类收集  措施后通过 有资质单位处置   。

☑  项目固体废物中一般固废：污泥、废滤料、废包装袋、废反渗透膜、废树脂、废离子膜 采取 分类收集  措施后通过 相关单位综合利用处置   。

□其他措施： /    。

	总量控制指标
	COD 6.099t/a、NH3-N 0.305t/a、VOCs 0.002t/a

	承诺：杭州萧山供水有限公司周建国（建设单位名称及法定代表人或者主要负责人姓名）承诺所填写各项内容真实、准确、完整。建设项目符合“ 区域环评+环境标准 ”改革相关条件，是环境影响报告表简化为环境影响登记表项目。涉及总量控制的项目，投产前取得污染物排放总量指标，并落实区域削减平衡方案。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由杭州萧山供水有限公司周建国（建设单位名称及法定代表人或者主要负责人姓名）承担全部责任。
     

               法定代表人或者主要负责人签字：

	备案回执
该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：                                 。


填表说明
1.建设项目符合《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“ 区域环评+环境标准 ”改革的指导意见》（浙政办发〔2017〕57号）的规定。
2.建设单位自觉接受环境保护主管部门或者其他负有环境保护监督管理职责的部门的日常监督管理。
3. 总量控制指标：填写地方生态环境管理部门核定的总量控制指标。没有总量控制指标的，填写无。
